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建水县人民法院安防指挥系统建设项目


竞争性磋商文件

项目编号：HHTS-202507-02
采购人（盖章）：建水县人民法院
采购代理机构（盖章）：红河拓升项目管理咨询有限公司
二〇二五年七月

注意事项
电子响应文件编制要求
1、电子响应文件的制作应使用“政采云投标客户端”，供应商下载“政采云投标客户端”，通过“政采云投标客户端”编制并生成加密的响应文件。

2、“政采云投标客户端”提供数字证书（CA）对响应文件进行加密功能。供应商对网上递交的响应文件应加密。如果供应商使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标时使用该数字证书（CA）进行解密，才能读取或导入响应文件，因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件。

3、网上递交响应文件应根据采购文件要求，在响应文件提交截止时间前将电子响应文件通过政采云电子交易系统（网址：https://www.zcygov.com）上传至对应的项目，系统自动生成投标回执，以表明上传成功。

4、该响应文件制作要求如果与采购文件规定不一致，以此响应文件制作要求为准。

5、技术支持：系统操作问题：请致电政采云，95763（客服热线）；云南CA操作问题：请致电云南CA,4006727666。

“政采云投标客户端”及 CA 驱动下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-cafront.3ddc8fbb.0.0.91c6cff0db1311ec8cfbc9f613d30204 
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第一章 竞争性磋商公告
建水县人民法院安防指挥系统建设项目竞争性磋商公告
	项目概况

建水县人民法院安防指挥系统建设项目的潜在供应商应在政府采购云平台 （https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2025年7月17日14点30分（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况

1.项目编号：HHTS-202507-02；
2.项目名称：建水县人民法院安防指挥系统建设项目；

3.采购方式：竞争性磋商；
4.预算金额（最高限价）：¥407500.00元；
5.采购需求：建水县人民法院安防指挥系统建设项目（具体内容、要求、数量等详见本磋商文件第五章《采购需求》）；

★说明：本项目不分标段，供应商须对项目内容进行整体投标，不可缺项、漏项，否则响应文件将按无效处理。本次采购不接受进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
6.质量要求：保证提供的产品是全新（包括零部件），符合国家现行相关标准及规范，并满足采购人要求。

7.合同履行期限：合同签订之日起60个日历天内完成供货、检测、安装、调试和技术培训等工作，保证设备能正常投入使用，并保证按招标内容的要求完成相关服务，具体时间以招标人要求为准。

8.服务要求：提供长期售后服务及免费的技术咨询、建议和方案。

9.交付（或实施）地点：采购人指定地点。

10.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年至2024年任意一年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），新成立不满一年的，提供成立至今的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表损益表、现金流量表）（复印件加盖公章），或提供自响应文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（复印件加盖供应商公章），或提供供应商健全的财务会计制度的书面声明；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年1月1日至今任意三个月缴纳税收及社保资金的缴款书或银行电子缴税（费）凭证或管理部门出具的相关缴款证明；新成立企业磋商截止时间止未满3个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

1.6信用要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求，供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体、失信被执行人；在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），信用记录查询由采购代理机构在提交投标文件截止时间后负责查询、存档并统一提供给评标委员会，若供应商弄虚作假一经核实拒绝其参与政府采购活动。

1.7法律、行政法规规定的其他条件：1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，一经查实均按无效投标处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目；扶持中小微企业政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。扶持中小企业政策：针对小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位提供的产品视同小型、微型企业。
3.本项目的特定资格要求：无

4.资格审查方式：资格后审。

三、获取采购文件

时间：2025年7月7日00时00分至2025年7月14日23时59分；（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日）
地址：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/)

方式：凡有意参加磋商的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其他采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南省供应商在“云南省公共资源交易信息网－网上办事－CA办理”版块中注册通过并办理企业数字证书（CA）的供应商可直接绑定使用，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。云南省外供应商在政府采购云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。按上述要求获取采购文件的申请人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。各申请人应在开标前确保成为政采云平台磋商申请人，并完成CA数字证书申领。如因申请人自身原因，如：未注册入库，未办理CA数字证书、导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），造成无法投标或投标失败等由申请人自行承担。

售价：0元，本项目不发放纸质采购文件。
四、响应文件提交

截止时间：2025年7月17日14时30分（北京时间）；（从采购文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）；
地点：“政采云”平台开标大厅（https://www.zcygov.cn），投标人在投标截止时间前完成所有磋商响应文件的上传，网上确认电子签名，系统自动生成“磋商响应文件回执”，投标截止时间前未完成磋商响应文件传输的，视为未按要求提交。

注：因本项目采购方式为竞争性磋商，最后报价为线上填报，磋商申请人在政府采购云平台提交电子版磋商响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，并于开标当日在系统上等待代理机构通知最后报价。
五、开启

时间：2025年7月17日14时30分（北京时间）；

地点：红河拓升项目管理咨询有限公司会议室蒙自市隆信雅苑健康城一期（北京路与十里长街交叉口南240米3-05商铺）

注：投标人无需到达开标地点，须在“政采云”平台进行远程解密电子版投标文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

发布公告的媒介：本次竞争性磋商公告同时在“云南省政府采购网”“政府采购云平台”发布，磋商文件如有变更，将主要以网上形式发布。供应商应在递交投标文件前随时查看，以获取最新信息。因供应商未及时查看网站信息导致的一切不利后果由供应商自负。对其他网站或媒体转载的公告内容采购人和采购代理机构不承担任何责任。
为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用保险/保函替代投标、履约保证金，支持供应商基于成交项目进行应收账款融资。供应商可登录【红河州政府采购金融服务平台】进行了解。直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/honghe

供应商应按照本项目竞争性磋商文件和“政采云”平台的要求编制、生成电子加密标书，供应商需在响应文件提交截止时间前通过网络上传至“政采云”平台。响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。

为建设全国统一大市场，维护市场公平竞争，营造良好的政府采购营商环境，防止串通磋商的情形发生，防范可能产生不可预知的法律风险。不同供应商通过同一台设备上传磋商响应文件将视为“不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制”的情形；开标评审流程不同供应商通过同一台设备解密磋商文件、进行磋商最终报价等操作，将视为“不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜”的情形。其他串通磋商情形，评审小组将依据电子交易平台智能巡检异常信息据实判定。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：建水县人民法院

地    址：红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇钟灵路10号
联系方式：肖老师 13987333418
2.采购代理机构信息

名    称：红河拓升项目管理咨询有限公司
地　　址：蒙自市隆信雅苑健康城一期（北京路与十里长街交叉口南240米3-05商铺）
联系方式：普工 15126410472
2025年7月7日

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名    称：建水县人民法院

地    址：红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇钟灵路10号

联系方式：肖老师 13987333418

	
	采购代理机构
	名    称：红河拓升项目管理咨询有限公司

地    址：蒙自市隆信雅苑健康城一期（北京路与十里长街交叉口南240米3-05商铺）

联系方式：普工 15126410472

	
	项目名称及项目编号
	项目名称：建水县人民法院安防指挥系统建设项目项目编号：HHTS-202507-02                  

	2
	资金情况
	资金已落实

	3
	项目预算及最高限价
	407500.00元（大写：肆拾万零柒仟伍佰元整），供应商的磋商报价不得高于最高限价，否则按废标处理。

	4
	采购范围
	建水县人民法院安防指挥系统建设项目（具体内容、要求、数量等详见本磋商文件第五章《采购需求》）

	5
	合同履行要求
	合同履行期限：合同签订之日起60个日历天内完成供货、检测、安装、调试和技术培训等工作，保证设备能正常投入使用，并保证按招标内容的要求完成相关服务，具体时间以招标人要求为准。
服务要求：提供长期售后服务及免费的技术咨询、建议和方案。

	6
	质量要求
	保证提供的产品是全新（包括零部件），符合国家现行相关标准及规范，并满足采购人要求

	7
	交付（或实施）地点
	采购人指定地点

	8
	供应商资格要求
	详见第一章竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求”

	9
	资格审查方式
	资格后审

	10
	是否接受联合体磋商申请
	不接受

	11
	磋商申请人提出问题的截止时间和方式
	时间：磋商截止时间至少5日前

方式：使用CA数字证书登录“政府采购云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/)，在“质疑”菜单提出。

	12
	采购人澄清的

时间和方式
	时间：磋商截止时间至少5日前

方式：采购人通过“政府采购云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/）发出采购文件澄清。所有获取了采购文件的潜在供应商登录“政府采购云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/）凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。

	13
	磋商申请人要求澄清采购文件的截止时间
	磋商截止时间5天前。

	14
	磋商申请人确认收到竞争性磋商文件澄清的时间和方式
	时间：发出后 1 个工作日内

供应商自行登录“政府采购云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/）获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	15
	磋商申请人确认收到采购文件修改的时间和方式
	时间：发出后 1 个工作日内。

供应商自行登录“政府采购云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/）获取修改，无须回复确认已收到该修改。

	16
	分包
	本项目严禁分包，一旦发现取消中标资格

	17
	偏离
	不允许偏离

	18
	是否允许递交备选磋商方案
	不允许

	19
	投标文件的密封
	投标人应按照“政采云”平台的要求编制、加密投标文件后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

	20
	构成响应文件的其他资料
	竞争性磋商文件中所涉及的相关资料及证明文件未提供格式部分或供应商认为必须提供的其他相关资料。包括最终报价等。

	21
	磋商有效期
	从递交响应文件截止之日起 90 日历天。

	22
	响应文件份数
	（1）电子响应文件按“政采云”平台的要求加密后线上递交。（2）成交供应商在领取成交通知书时需另提供响应文件纸质版2套（正本1份、副本1份），应胶装成册；响应文件纸质版应与递交的电子响应文件一致，费用由成交单位承担。

	23
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金。

	24
	盖章或签字要求
	按照响应文件格式，使用企业和法定代表人数字证书电子签章及电子签名。

注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。

	25
	磋商报价方式
	（1）本项目以总价包干的方式进行报价，供应商的报价应依据磋商文件的要求及有关资料，结合自身综合实力、类似供货经验及本次采购规模报出投标总价，该投标总价是各供应商综合考虑各项费用后所做出的报价。

（2）投标人必须对本次招标范围内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。

（3）投标人的报价应包括但不限于下列内容：投标产品出厂价、配套货物、设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必需的备品备件、随机必需的辅助专用工具、运杂费、货物安装调试、人工费、检验、技术服务费、货物运输保险、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、采购代理服务费、企业管理费、利润、税金等全部费用的总和。

（4）本项目有二次报价，二次报价的金额不得高于第一次报价。
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	递交磋商响应文件时间、地点
	时间：2025年7月17日14时30分。
地点：通过“政府采购云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/) 进行网上递交。

注：1.供应商应按照本项目竞争性磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制、加密磋商响应文件，并在磋商响应文件提交截止时间前上传至“政府采购云平台”，磋商响应文件提交截止时间前未完成磋商响应文件上传的，视为撤回磋商响应文件。

2.供应商在“政府采购云平台”提交电子版磋商响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。并于开标当日在系统上等待代理机构通知最后报价。
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	响应文件的退还
	(不予退还   □退还
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	磋商时间及地点
	磋商时间：同磋商响应文件递交截止时间。

地点：同磋商响应文件递交地点。
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	磋商程序
	1.供应商无需到开标现场，可登录政府采购云平台，完成解密等相关操作。按照平台自动提取所有供应商的顺序当众开标，本项目解密时间为30分钟（时间根据项目大小自由设定），若供应商未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。开标端发起对本次开标过程是否有异议询问后，不确认或不及时提出异议，视为对本次开标过程无异议。

2.电子招投标技术支持。

2.1供应商可到政府采购云平台下载相关技术支持资料。
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	评标方法
	□最低评标价法

(综合评分法
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	串通行为处理办法
	不同供应商通过同一台设备上传磋商响应文件将视为“不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制”的情形；开标评审流程不同供应商通过同一台设备解密磋商文件、进行磋商最终报价等操作，将视为“不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜”的情形，疑似串通磋商。磋商评审小组在评审流程符合性审查、报价符合性审查阶段，通过“在线询标”功能，向疑似串通磋商的供应商发送磋商问题函，要求供应商对其与其他供应商通过同一台设备上传磋商响应文件；通过同一台设备解密磋商文件、进行磋商最终报价等操作异常情况进行澄清，超时未澄清的供应商视为放弃澄清，评审小组将根据供应商回复澄清情况，确定供应商是否通过符合性审查或报价符合性审查。其他串通磋商情形，评审小组将依据电子交易平台智能巡检异常信息据实判定，并参照上述处理方法开展评审。
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	服务责任
	在服务期间若发生与项目实施内容相关的纠纷事件，一切责任由成交单位自行承担。
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	磋商小组的组建
	磋商小组人数：3人及以上单数

磋商小组构成：由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

注：采购人委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。采购人代表不得担任组长。

评标专家确定方式：云南省政府采购专家库随机抽取。
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	履约担保
	承包人是否提供履约担保：合同签订前由采购人确定；

履约担保的金额：签订合同时双方自行协商。

履约担保的形式：现金、电汇、银行转账、保险、保函等。

注：履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用保险/保函替代履约保证金，供应商可登录【红河州政府采购金融服务平台】进行了解。直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/honghe。
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	合同签订方式及付款方式
	合同签订方式：成交单位与采购人签合同。

付款方式：具体付款条件及付款方式以采购人和成交单位在合同谈判中双方商定的内容为准。
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	采购代理服务费
	根据《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》（云建招协〔2024〕58号）规定计取。采购代理服务费由中标（成交）供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付。
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	需要补充的其他内容

	(1)
	供应商保证提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，因此给采购人造成的损失承担法律责任。

	(2)
	供应商必须遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》等规定做好保密工作，构成本采购文件各个组成部分的文件、资料等，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	(3)
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按采购公告、申请人须知、评标办法、采购申请文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	(4)
	同品牌产品的投标人处理方式：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）文件的规定，相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，最终投标报价低的获得中标人推荐资格；评审得分且最终投标报价相同的，技术部分评审得分最高的获得中标人推荐资格；若技术部分评审得分相同的，由评标委员会全体成员记名投票，得票多的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

	(5)
	1.本项目扶持中小微企业政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。扶持中小企业政策：针对小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位提供的产品视同小型、微型企业。

2.节能环保政策：本项目对环境标志产品及节能产品的评审：□适用 ■不适用。

	(6)
	本采购文件未尽事宜，按现行相关法律法规执行。

	结算办法：严格按照合同、行政主管部门的相关规定及相关文件执行。


二、磋商申请人须知

1.总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规和规章的规定，本项目已获主管部门批准，现对本次项目进行竞争性磋商。

1.2本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。

2.资金来源

2.1“供应商须知前附表”中所述的采购资金，用于采购“采购需求”所列货物或服务。

3.磋商范围

3.1 本项目磋商范围：见“供应商须知前附表”。

3.2 本项目合同履行要求：见“供应商须知前附表”。

3.3 本项目质量要求：见“供应商须知前附表”。
3.4 本项目服务要求：见“供应商须知前附表”。
3.5 本项目交付（或实施）地点：见“供应商须知前附表”。
4.合格的供应商

4.1供应商资格要求：见“供应商须知前附表”。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，一经查实均按无效投标处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.3本项目是否接受联合体磋商：见磋商申请人须知前附表。

如“供应商须知前附表”规定接受联合体磋商申请的，除应符合本章第4.1项的要求外，还应遵守以下规定：

（1）采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应有一方符合采购人规定的特定条件；

（2）联合体各方之间应当签订共同磋商申请协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中磋商申请。

4.4供应商不得存在下列情形之一：

⑴与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系；

⑵为本项目提供采购代理服务的；

⑶与本项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

⑷与本项目的代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

⑸与本项目的代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

⑹被责令停业的；

⑺被暂停或取消磋商资格的；

⑻财产被接管或冻结的；

⑼在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
4.5符合上述条件的供应商应承担磋商申请及履约中应承担的全部责任与义务且提供的所有磋商申请资料真实有效，由此产生的一切后果均由供应商承担。

5.磋商费用
5.1不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与准备和参加磋商活动有关的全部费用。

5.2采购代理服务费根据《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》（云建招协〔2024〕58号）规定计取。采购代理服务费由中标（成交）供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付。

《云南省招标代理服务收费参考费率》

	计价金额
	服务类型

	
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	
	费  率

	50万元及以下
	0.7万元

	50万元—100万元（含）
	1.5%

	100万元—500万元（含）
	1.3%
	1.3%
	1%

	500万元—1000万元（含）
	1%
	0.5%
	0.7%

	1000万元—5000万元（含）
	0.7%
	0.4%
	0.4%

	5000万元—1亿元（含）
	0.25%
	0.1%
	0.25%

	1亿元—5亿元（含）
	0.05%

	5亿元—10亿元（含）
	0.035%

	10亿元以上
	0.008%

	说明：招标代理服务收费按差额定率累进法计算以单个项目（或标段）中标通知书的中标金额为计算基数。中标金额大于50万时，50万元以内的固定收费金额不参与累进，直接以50万元—100万元（含）的费率进行计算。

例如：某工程总承包（含勘察设计、施工）项目，中标金额中勘察设计费为300万元，施工费用为10000万元，计算招标代理服务收费额如下：

（一）勘察设计部分招标代理服务收费额

100万元×1.5%=1.50万元

（300-100）万元×1.3%=2.6万元

该部分合计收费=1.5＋2.6=4.1（万元）

（二）施工部分招标代理服务收费额

100万元×1.5%=1.50万元

（500-100）万元×1%=4万元

（1000-500）万元×0.7%=3.5万元

（5000-1000）万元×0.4%=16万元

（10000-5000）万元×0.25%=12.5万元

该部分合计收费=1.5＋4＋3.5＋16＋12.5=37.5（万元）

（三）招标代理服务收费额

合计收费：4.1+37.5=41.6万元


6.保密

6.1参与招标投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7.语言文字

7.1竞争性磋商文件及磋商响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

8.踏勘现场

8.1供应商须知规定组织现场踏勘的，采购人按磋商申请人须知前附表规定的相关内容组织供应商踏勘项目现场。

8.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

8.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

8.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

注：采购人按规定时间组织现场踏勘的，无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交磋商响应文件之前已经踏勘现场，且对本合同项目风险和义务已经十分了解，并在其磋商响应文件中已充分考虑了现场和周围环境条件。

9.磋商预备会

9.1磋商申请人须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按磋商申请人须知前附表规定的相关内容召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

9.2磋商申请人须知前附表规定不召开磋商预备会的，采购人在磋商申请人须知前附表规定的时间内，通过“政府采购云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/)发出采购文件澄清。所有获取了采购文件的潜在供应商登录“政府采购云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/)凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。澄清的内容作为磋商文件的组成部分。

10.分包

10.1本项目严禁分包。

11.偏离

11.1磋商申请人须知前附表不允许偏离。
12.竞争性磋商文件

12.1竞争性磋商文件的组成    

第一章  竞争性磋商公告

      第二章  供应商须知

      第三章  合同书样式及主要条款

第四章  响应文件格式

      第五章  采购需求

第六章  评标方法

12.2供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。并按照竞争性磋商文件要求提交响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。不按竞争性磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致其响应文件被拒绝。

12.3供应商对采购人提供的竞争性磋商文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。采购人由于对竞争性磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自行负责。
13.竞争性磋商文件的澄清

13.1磋商截止时间：详见“磋商申请人须知前附表”。

13.2供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在“磋商申请人须知前附表”规定的时间前，使用CA数字证书登录“政府采购云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/)，在“询问”菜单提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

13.3供应商自行登录“政府采购云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/)获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

14.竞争性磋商文件的修改

14.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的修改，修改的内容作为磋商文件的组成部分。采购人、采购代理机构通过“政府采购云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/)发出竞争性磋商文件修改。所有获取了竞争性磋商文件的潜在供应商登录“政府采购云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/)凭企业身份认证数字证书（CA）查看修改内容。

14.2修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

14.3采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清、竞争性磋商文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

15.竞争性磋商文件的解释

15.1竞争性磋商文件最终解释权归采购人，所有解释均依据本竞争性磋商文件及有关的法律法规；在评审时，若出现竞争性磋商文件无明确说明和处理的情况时，由磋商小组讨论确定处理方案；磋商小组成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的投票方式确定。

16响应文件

16.1响应文件编写注意事项

16.1.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件，在完全了解采购的内容、服务要求和商务条件后，编写响应文件。响应文件必须响应竞争性磋商文件的实质性要求和条件。

16.2 .2对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：供应商必须对竞争性磋商文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

17.磋商的语言及计量单位

17.1供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

17.2响应文件中使用的计量单位除竞争性磋商文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

18.响应文件构成

18.1供应商编写的响应文件由第四章“响应文件格式”构成。

18.2供应商同时投多个标段（若分标段时）的，响应文件应按标段分别编制。

19.响应文件的格式要求

19.1供应商应按第四章“响应文件格式”提供的格式完整地填写，未提供格式的供应商自行拟定。

20.磋商报价

20.1供应商须就第五章“采购需求”中的所有投标货物内容作完整唯一报价。

20.2供应商应依据磋商文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的投标服务的竞争性报价（投标报价须等于采购预算价）。报价为人民币含税价（元），包括但不限于下列内容：投标产品出厂价、配套货物、设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必需的备品备件、随机必需的辅助专用工具、运杂费、货物安装调试、人工费、检验、技术服务费、货物运输保险、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、采购代理服务费、企业管理费、利润、税金等全部费用的总和。

20.3技术服务费用包括：技术资料费以及技术咨询协调费用、联络费用（若有）、现场服务和人员培训的费用等。
20.4本项目最高限价金额见“供应商须知前附表”，若供应商的磋商报价超过最高限价金额，按不实质性响应竞争性磋商文件要求处理。

20.5供应商应依据磋商文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的竞争性报价。磋商报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

21.磋商货币

21.1磋商以人民币报价。
22.响应文件有效期

22.1在“供应商须知前附表”规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

22.2在特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

23.响应文件的编制   

23.1响应文件份数：详见“供应商须知前附表”。

23.2电子响应文件的编制

（1）电子响应文件的制作应使用“政采云投标客户端”，供应商下载“政采云投标客户端”，通过“政采云投标客户端”编制并生成加密的响应文件。

（2）如供应商提交的电子标书不符合（1）要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

23.3响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

23.4响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

23.5响应文件中提供的资料（包括复印件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

23.6响应文件严格按照“响应文件格式”要求进行签字或盖章，由法定代表人签章的需提供法定代表人身份证明书，非法定代表人签章的需同时提供法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书。

23.7纸质版响应文件要求（仅成交人提供）：

23.7.1不得采用活页装订，需胶装成册，其中壹份正本，壹份副本。副本可为正本签字盖章后的复印件。每份响应文件须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。纸质版响应文件应与“政采云”系统上传的电子版文件内容保持一致。

23.7.2响应文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印。响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

23.7.3响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字或盖章。

24.磋商保证金（本项目不需缴纳）

24.1磋商保证金为人民币。供应商应在提交响应文件截止时间以前按“供应商须知前附表”规定的金额、账户缴纳，并在规定的时间内保持有效。

24.2磋商保证金形式：磋商保证金应按“供应商须知前附表”规定的形式提交。

24.3办理缴纳磋商保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明“项目名称或项目编号的磋商保证金”。

24.4磋商保证金的退还采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

24.5下列情况发生时，磋商保证金将不予退还：

（一）供应商在递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）成交人将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

25.响应文件的提交

25.1电子响应文件的提交

（1）网上提交：供应商应在提交响应文件截止时间前，将电子响应文件通过政采云平台（https://www.zcygov.cn）上传至对应的项目，系统自动生成响应（投标）回执，提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。

25.2电子响应文件的加密

网上递交的电子响应文件需要使用CA数字证书进行加密。

（2）响应文件签字或盖章按第四章“响应文件格式”要求进行，“签字”及“签字或盖章”是指亲笔签名或CA数字证书中的电子签章，“盖单位公章”是指鲜章或CA数字证书中的电子公章。
25.3电子响应文件的修改与撤回

（1）在磋商截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上递交的响应文件，无须书面形式通知采购人。

（2）修改的响应文件应按照《电子响应文件编制要求》规定进行编制、加密、标记和递交。

26.响应文件的提交其他要求

26.1 响应文件提交截止时间：见“竞争性磋商公告”及“供应商须知前附表”。

26.2 响应文件提交地点：见“竞争性磋商公告”及“供应商须知前附表”。

26.3如采购人推迟递交响应文件截止时间，应通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

26.4未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，“政采云”平

台将拒收。

26.5响应文件的修改和撤回

26.5.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回在“政采云”平台已提交的响应文件。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

27.响应文件开启  
27.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人应在截标时间前登录“政采云”平台进入电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密。

27.2响应文件递交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，不得开启。

27.3响应文件开启程序：

（1）会议由采购代理机构主持，主持人宣布会议开始； 

（2）介绍参加会议的人员；

（3）采购代理机构下达“开启解密”命令；

（4）供应商登录“政采云”开标大厅，使用供应商编制响应文件时的加密数字证书对响应文件进行解密。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购人/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

（5）主持人宣读供应商名称及“第一轮报价及承诺一览表”中规定的主要内容。宣读顺序按政采云系统生成顺序进行。

27.4采购代理机构工作人员将做宣读记录，供应商对第一轮报价开启结果线上签字确认。

27.5 供应商对第一轮报价开启环节有异议的，应当在线上提出异议，采购人/采购代理机构应当当场（线上）作出答复，并制作记录。

（6）宣布评标期间的有关事项；

（7）通过资格评审的供应商，将进行最终报价（二次报价）。
（8）会议结束。

28.评标

28.1评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为三人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。磋商小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加磋商小组的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督，但不得超过2人。

28.2评标原则及方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

28.3评标方法

本项目按“供应商须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第六章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

28.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。磋商小组成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

28.5 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
28.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

28.7非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

29.在评审过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件做实质响应的供应商不足3家的，符合财库〔2015〕124号文件规定的除外；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

 废标后，采购人应当在发布采购公告的媒介上发布废标公告。
30.成交人的确定

30.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

30.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人名单中，按照排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的成交候选人为成交人。

30.3采购人或者采购代理机构应当在成交人确定后2个工作日内，在采购公告发布媒介上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。

30.4采购结果公告内容应当包括：

（一）采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式；

（二）项目名称和项目编号；

（三）成交人名称、地址和成交金额；

（四）主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求；

（五）磋商小组成员名单。

采用书面推荐供应商参加采购活动的，还应当公告采购人和评审专家的推荐意见。

31.成交通知书

31.1成交供应商确定后，成交结果由采购代理机构在公告同一媒体上公告，并向成交供应商发出成交通知书。成交公告期限为1个工作日。

31.2成交通知书是合同的一个组成部分。

31.3采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交原因和退回响应文件。
32.签订合同

32.1采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

32.2采购人不得向成交人提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

32.3成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人按相应的法律法规处理。

33.履约担保

33.1签订合同前，成交人应按“供应商须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体成交的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃成交项目，磋商保证金将不予退还。

33.2签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.质疑和投诉

34.1质疑提出与答复

⑴供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/)向采购人、采购代理机构提出质疑。

⑵提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

⑶供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

⑷供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

⑸供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

⑹采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

34.2投诉提出与投诉处理

⑴质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定的部门提起投诉。

⑵投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

①投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④事实依据；

⑤法律依据；

⑥提起投诉的日期。

⑶投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

⑷投诉人提起投诉应当符合下列条件：

①提起投诉前已依法进行质疑；

②投诉书内容符合本办法的规定；

③在投诉有效期限内提起投诉；

④同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤财政部规定的其他条件。

⑸供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

⑹投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

①捏造事实；

②提供虚假材料；

③以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

⑺财政部门收到投诉书后，按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定处理。

34.3质疑函和投诉书应当使用中文。
35.竞争性磋商文件编制依据

35.1本竞争性磋商文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规编制。本竞争性磋商文件的解释权属采购人或采购代理机构。

36.需要补充的其他内容

36.1备选方案按“供应商须知前附表”执行。

36.2其他需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。

37.节能产品、环境标志产品（如有时提供）

37.1节能产品是指列入财政部、发改委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件附件“节能产品政府采购品目清单”中的产品。

37.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》文件附件“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品。

37.3依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，“依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。”，投标时，供应商应提供所投节能产品、环境标志产品认证证书原件及复印件加盖公章（复印件放入投标文件中）。

37.4国家确定的认证机构是指市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）文件中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”，除此之外的认证机构出具的“认证证书”均不予认可。

37.5供应商应提供以下表格：

节能产品明细表

                                                           价格单位：元

	序号
	产品名称
	制造商
	品牌
	规格型号
	节能标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	价格

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	数量
	小计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。 

附：市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》截图、《国家节能产品认证证书》扫描件和财政部、发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》截屏。品目清单和认证机构名录截图需用“箭头”标注对应产品和认证机构名称。

                                                               年  月 日

环境标志产品明细表

价格单位：元

	序号
	产品名称
	制造商
	品牌
	规格型号
	环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	价格

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	数量
	小计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.环境标志产品根据财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》文件附件“环境标志产品政府采购品目清单”确定。

2.如所投产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。 

附：市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》截图、《环境标志产品认证证书》扫描件和财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》截屏。品目清单和认证机构名录截图需用“箭头”标注对应产品和认证机构名称。

年   月   日

38.小型、微型企业

38.1本项目应在竞争性磋商文件中做出如下规定：

	评审内容
	评分标准

	小型、微型企业有关政策
	1.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目；扶持中小微企业政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。扶持中小企业政策：针对小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位提供的产品视同小型、微型企业。

注：单位同属于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受政策，只能扣减一次。


38.2关于中小企业的说明：

1、按财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）之规定，中小企业的标准为：

1.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 

1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 

1.4供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 

1.5适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2、依照〈财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知〉（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、关于残疾人福利性单位：

3.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

38.3小型、小微企业提供证明材料：

如为小型、微型企业供应商，须提供以下附件证明，归集于投标文件中，否则评分时不予价格扣除： ①如供应商为小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》《从业人员声明函》。 ②如供应商为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局 、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。③如供应商为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商对提供的证明材料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）； 

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

 ……

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
                                                  企业名称（盖章）：

                                            日 期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）； 

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

 ……

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

                                                           企业名称（盖章）：

                                                           日 期：
从业人员声明函

本公司郑重声明：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定执行、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定，本公司从业人员数为    人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 

 企业名称（盖章）

 年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

年  月  日
第三章 合同书样式及主要条款

（合同封皮须用“云南省政府采购网”系统生成为准）        
合同编号：           合同自编号：                项目编号： 
●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效
云南省省级政府采购
（委托采购）
合
同
书
签订地点：           
签订日期：    年   月   日
云南省财政厅  制

甲方（采购人公章）名称： 
地址： 
邮编： 
法定代表人或委托代理人： 
项目（技术）负责人： 
电话： 
乙方（供应商公章）名称： 
地址： 
邮编： 
法定代表人： 
委托代理人： 
电话： 
开户银行： 
账号： 
丙方（鉴证方公章）名称： 
地址： 
邮编： 
法定代表人： 
经办人： 
电话： 
开户银行： 
账号： 
注：具体合同条款内容待本项目采购完成后确定，合同封皮以云南省政府采购网系统内生成为准。
采购人（甲方）：                    
成交人（乙方）：                    
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及      （项目名称）         （项目编号：        ）的《竞争性磋商文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《竞争性磋商文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。 
第一条 项目基本情况：详见《竞争性磋商文件》； 
第二条 合同期限：                    ； 
第三条 采购内容（产品）与质量标准： 
                         ； 
2、                         ； 
3、                         ； 
…
第四条 费用及支付方式： 
(一)本项目合同费用由以下组成： 
1、         元； 
2、         元； 
3、         元。 
……
(二)合同费支付方式：    （签订合同时商榷）   
第五条 知识产权
乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。 
第六条 无产权瑕疵条款 
乙方保证所提供的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。 
第七条 履约保证金 
1、乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。 
2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。 
第八条 履约验收

项目的验收要求：1.由专业人员组成的验收小组来进行，政府采购合同的质量验收，原则上应当由第三方负责，即国家认可的专业质量检测机构负责，或者由采购人会同专业机构共同负责，但采购金额较小或货物技术参数、规格型号较为简单明确的除外。直接参与该项政府采购的主要责任人不得作为验收主要负责人。2.验收结束后，验收小组或者行业质量检测机构要做验收记录，并分别在验收证明书和结算证明书上签字。3.供应商或采购人认为有必要，可以在合同履行过程中，对履约程度进行核验，并作为交付或验收的依据。采购人应按照约定，组织验收人员对政府采购合同的履约结果进行验收，以确认货物、工程或服务符合合同的要求。4.货物、工程和服务的验收按照下列方法进行：属于分散采购方式的，由各采购人按照合同约定自行验收；属于集中采购方式的，由采购人按照合同约定进行验收；对有特殊要求的采购项目，可以组织技术专家进行抽查复验。5.验收过程应当制作验收备忘录，参与人员应当分别签署验收意见。6.验收结果不符合合同约定的，应当通知供应商限期达到合同约定的要求。给采购机构或采购人造成损失的，供应商应当承担赔偿责任。

与履约验收挂钩的资金支付条件及时间：1、货物类。对供应商提供的国家标准产品或技术要求不高且品牌、型号规格明确的，采购人应做到随到随验收。对技术要求较高的或非标产品，采购人应在供应商提交货物之日起7日内组织验收工作。2、工程类。属于独立的工程(包括设备安装调试)项目，在供应商提交竣工报告之日起15日内，采购人应组织验收工作，书面形式通知供应商。属于基本建设配套工程项目，且需要与基本建设工程整体验收的，则按基本建设项目竣工验收规定执行。3.项目验收合格后7个工作日内支付项目剩余合同款。
第九条 甲方的权利和义务 
1、甲方有权对合同规定范围内乙方的供货行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。 
2、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。 
3、根据本合同规定，按时向乙方支付应付费用。 
4、国家法律法规所规定由甲方承担的其他责任。 
第十条 乙方的权利和义务 
1、对本合同规定的委托范围内的项目享有管理权及服务义务。 
2、根据本合同的规定向甲方收取相关费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。 
3、及时向甲方通告本项目范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。 
4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督，对不符合要求的内容，按甲方要求进行整改，直至达标。 
5、本项目的项目负责人、技术负责人和其他作业人员在本项目实施完毕前未经甲方同意，不得随意调离。 
6.在项目实施期间，其人员、设备安全由乙方自行负责，出现任何安全事故，乙方承担全部责任。 
7.国家法律法规所规定由乙方承担的其他责任。 
第十一条 违约责任
1、甲、乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项条款规定，保证本合同的正常履行。
2.合同签订后，若乙方因自身原因未按上述条款约定履行合同、未能在本合同约定期限内完成合同约定的所有工作内容和移交成果资料，乙方须按逾期天数向甲方每天支付合同总价款      的违约金。 
3.乙方在履行合同过程中，因疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括甲方本身的财产损失及法律责任和甲方对任何第三方的财产损失及法律责任等，乙方均须承担全部的赔偿责任。 
4.由于乙方原因造成返工，需进行再次验收所产生的费用及由此给甲方造成的损失由乙方承担。 
第十二条 不可抗力事件处理 
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
3、不可抗力事件延续      天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。 
第十三条 解决合同纠纷的方式 
1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在       天内不能达成协议时，应提交项目所属地人民法院裁决。 
2、法院裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。 
3、诉讼费由败诉方负担。 
4、在裁决期间，除正在进行裁决部分外，合同其他部分继续执行。 
第十四条 合同生效及其他 
1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。 
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。 
3、本合同一式六份，自双方签章之日起起效。甲方 3 份，乙方 1 份，政府采购代理机构 1 份，同级财政部门备案 1 份，具有同等法律效力。 
第十五条 附件 
1、项目《竞争性磋商文件》 
2、项目修改、澄清文件
3、项目《响应文件》 
4、成交通知书 
5、其他 
注：以上合同格式仅供采购阶段参考，具体条款待双方签订合同时商榷决定。 

政府采购廉政合同
甲方（采购人）：                   
乙方（中标人）：                   
为促进甲乙双方廉洁高效合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，不断推动党风廉政建设工作，按照《中华人民共和国民法典》和国家其他有关法律法规、廉政规定，经甲乙双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。 
第一条：甲乙双方的权利和义务 
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定。 
（二）严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等各项约定，杜绝违约行为的发生。 
（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反法律法规及规章制度。 
（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。  
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。 
（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。 
（七）经济合同变更时廉政合同内容也应做相应调整，并履行有关手续。 
第二条：甲方在廉政建设方面义务 
（一）甲方不准以任何形式向乙方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物； 
（二）甲方不准以任何名义为乙方及其工作人员报销应由乙方或个人支付的任何费用。
（三）甲方不准以任何理由邀请乙方工作人员参加有影响合作业务的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。 
（四）甲方不准为乙方工作人员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为乙方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。 
（五）甲方及其工作人员不准与监管单位串通，违反有关规定和程序，损害乙方利益。
（六）不得有其他违反法律法规、党纪政纪行为。 
第三条：乙方在廉政建设方面的义务 
（一）乙方及其工作人员不得干扰协作企业正常的生产经营活动，不得以任何理由要挟甲方从事不属于甲方义务的工作。 
（二）乙方及其工作人员不得索要或接受甲方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。 
（三）乙方及其工作人员不得在甲方报销应由乙方或个人支付的任何费用。 
（四）乙方工作人员不得参加甲方提供的宴请、娱乐活动、高档消费；不得要求甲方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。 
（五）乙方及其工作人员不得要求或者接受甲方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游等违反规定的相关活动提供方便。
（六）乙方及其工作人员不得要求甲方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不得违反规定从事与甲方施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
（七）乙方应根据经济合同约定进度付款，不得以不正当理由拖欠款项，不得超进度拨付款。 
第四条：违约责任 
（一）甲方若违反本《廉政合同》有关规定的，给乙方造成经济损失、社会影响较大的，乙方有权终止履行合同，按有关规定予以赔偿。
（二）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法违纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。 
第五条：本合同有效期同经济合同期限。 
第六条：本合同为经济合同附件，与主合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后生效。
第七条：本合同一式三份，甲、乙双方、财政局各一份。

（此页无正文）

甲方单位： （盖章） 
法定代表人（或授权代理人）签字： 
单位地址：

联系电话：

乙方单位：（盖章） 
法定代表人（或授权代理人）签字：  

单位地址： 

联系电话：

签订时间：

注：委托代理人签订合同时，应提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书原件，作为合同组成部分。以上合同格式仅供招标阶段参考，具体合同条款及内容待双方签订合同时商榷。  

第四章 响应文件格式
                 （项目名称） 
响应文件

项目编号：           

供应商全称：                                (盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：       年      月     日

目 录

（供应商须自行编制目录及页码）

格式1：

开标一览表

项目名称：                               项目编号：             
	序号
	项目
	填报内容
	备注

	1
	第一轮磋商总报价（元）
	小写：                            
大写：                            
	

	2
	质量要求承诺
	
	

	3
	合同履行期限
	
	

	4
	服务要求承诺
	
	

	5
	交付（或实施）地点
	
	

	6
	说明
	
	

	供应商（盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字）：　　　　　　　　　　
日期：　　　年　　月　　日




格式2：

磋商申请函

致：     （采购人名称）
我方仔细研究了（项目名称）   （项目编号：        ）竞争性磋商文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表供应商  （供应商全称）   参加磋商申请。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

按竞争性磋商文件第五章“采购需求”的规定，我单位填报第一轮磋商总报价人民币大写：              小写（￥）：          元，在  （合同履行期限/交付（或实施）地点）   保质保量完成全部合同内容。最终报价以我方法定代表人或法定代表人授权委托代理人现场填报的《最后磋商报价申请表》为准。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清文件（如有）。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在供应商须知规定的开标日期起遵循本响应文件，并在供应商须知第18条规定的响应文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意供应商须知中关于没收磋商保证金的规定。

5、同意应贵方要求提供与本磋商有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解最低报价不一定成交。

7．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．                                       （其他补充说明）。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地    址：                   

邮政编码：                 
电    话：                 

开户名称：                 

开户银行：                 

账    号：                 

法定代表人或其委托代理人签字：           
供应商（盖单位章）：                     
日期：     年     月     日

格式3：
第一轮磋商报价汇总表

项目名称：                                                      项目编号：                                
	序号
	产品名称
	品牌、型号或工艺\材料\质量标准
	制造商名称和国籍／地区
	数量
	单位
	第一轮磋商单价

（元）
	合计（元）
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	磋商总报价（人民币）
	大写：                                   小写（元）：                 


注：

1.磋商报价单价及总价包含产品的报价和运输、装卸、安装调试、技术服务费、货物开发所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。本表中“磋商总报价”应与磋商申请函及开标一览表中的“第一轮磋商总报价”一致。

2.填报顺序严格按照第五章“采购需求”产品顺序填报。

3.本表格可根据实际编制需求进行拓展，但不得该表表格原始属性。

法定代表人或其委托代理人：        （签字） 

供应商：                      （盖单位章） 

日期：      年    月    日

格式4：

技术规格偏离表

  请按投标产品的实际技术参数，逐条对应磋商文件的第五章“采购需求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。

项目名称：                              项目编号：               

	序号
	产品（项目）名称
	竞争性磋商文件技术规范、要求
	投标品牌、型号、技术参数及配置
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、表格中“偏离”一列，供应商只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于竞争性磋商文件要求的，按“正偏离”填写；低于竞争性磋商文件要求的，按“负偏离”填写；满足竞争性磋商文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明技术参数。

2、排序应对应第五章采购需求中的排序，不得随意变更排序。
3、各供应商必须对竞争性磋商文件第五章《采购需求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，供应商应如实填写技术规格偏离表。
法定代表人或其委托代理人：        （签字）         

供应商：                      （盖单位章）                   

日期：      年    月    日

格式5：
所投产品技术文件

1. 涉及货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；

2. 可选项（如有，提供）：所投货物的制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告及必要的技术；

格式6：
项目实施方案

（供应商根据自身情况，结合采购人采购需求自行编写）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）         

供应商：                      （盖单位章）                   

日期：      年    月    日

格式7：
售后服务方案及承诺
（由供应商按《采购需求、采购清单》及项目实施方案结合供应商自身情况自行填写，格式自拟）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）         

供应商：                      （盖单位章）                   

日期：      年    月    日

格式8：

拟派项目组人员

（格式自拟）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）         

供应商：                      （盖单位章）       

日期：      年    月    日

格式9：

质量保证书

致：（采购人名称）  
本书作为　（供应商名称）　对　　　（项目名称）　　　（项目编号　　　　　）竞争性磋商提供的质量和服务的保证。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1．提供的产品是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证书）；

2．提供的产品符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求和性能参数及配套范围；

3．保证“售后服务方案及承诺”全部内容的满足。

4．本保证书自提交响应文件之日起在磋商有效期内有效，如我方成交则延长至保质期满止。

5．对磋商的货物，我单位承诺的性能保证值如下：（请详细列明）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

供应商：                      （盖单位章）

日期：      年    月    日

格式10：

供应商信息表

（请供应商如实填写本表信息）

	供应商名称：
	

	统一社会信用代码：
	

	法定代表人（负责人）姓名：
	

	开户银行：
	
	账号：
	

	注册资金： 
	
	邮政编码：
	

	公司成立日期： 
	
	企业网站网址（如有）：
	

	企业电话：
	
	通讯地址：
	

	公司简介：
	

	经营范围：
	

	售后服务网点及联系方式：
	


法定代表人或其委托代理人：    （签字）        
供应商：         （盖单位章）             

日期：       年    月   日    

格式11：
资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年至2024年任意一年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），新成立不满一年的，提供成立至今的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表损益表、现金流量表）（复印件加盖公章），或提供自响应文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（复印件加盖供应商公章），或提供供应商健全的财务会计制度的书面声明；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年1月1日至今任意三个月缴纳税收及社保资金的缴款书或银行电子缴税（费）凭证或管理部门出具的相关缴款证明；新成立企业磋商截止时间止未满3个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

1.6信用要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求，供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体、失信被执行人；在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），信用记录查询由采购代理机构在提交投标文件截止时间后负责查询、存档并统一提供给评标委员会，若供应商弄虚作假一经核实拒绝其参与政府采购活动。

1.7法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，一经查实均按无效投标处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供相应承诺书或书面说明，加盖公章格式自拟）
附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
致：            （采购人全称）
本单位以   （供应商全称）  法定代表人的资格，郑重承诺：

我公司具有履行合同要求的专业技术能力，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法、违规的不良记录，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本次项目的采购全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足采购文件的要求，则采购人有权取消我公司的参与磋商及成交资格，且我公司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

供应商（盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字）：　　　　　　　　　　
日期：　　　年　　月　　日

格式12：

法定代表人身份证明书

供应商名称：                            
单位性质：                              
成立时间：          年       月       日

经营期限：                             
姓名：    性别：   年龄：   职务：     
系        （供应商名称）  的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证（正、反面）复印件。

供应商：                （盖单位章）

      年    月    日

格式13：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （供应商全称） 的法定代表人   （法定代表人姓名） 代表本公司授权   （委托代理人姓名）       （身份证号：        ）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关   （项目名称）   项目（项目编号：        ）的采购招标，以本单位名义申请磋商。代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证复印件

法定代表人（签字）：                     

授权委托代理人（签字）：                 

供应商全称：              （盖单位章）

签发日期：     年    月    日

格式14：

供应商具备参加政府采购活动条件承诺书

致：    （采购人名称）    
（申请人自行承诺及说明，内容自拟）

供应商：         （盖单位章）         
法定代表人或其委托代理人：   （签字）  
日  期：      年    月   日
注：

1、供应商应对是否满足“具有独立承担民事责任的能力；良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。”（《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定）进行说明和承诺；

2、若竞争性磋商文件中明确要求提供证明资料的，以证明资料为准。

格式15：
最终磋商报价一览表

项目名称：                           项目编号：                  
	序号
	项目
	填报内容
	备注

	1
	最后磋商总报价（元）
	小写：                    
大写：                    
	

	2
	质量要求承诺
	
	

	3
	合同履行期限
	
	

	4
	服务要求承诺
	
	

	5
	交付（或实施）地点
	
	

	6
	说明
	
	

	供应商（盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字）：　　　　　　　　　　
日期：　　　年　　月　　日




注：1.最终报价不得超过最高限价，否则其响应文件将视为无效。

2.最终报价保留小数点后两位数；

3.最终报价由法定代表人或其委托代理人在政采云系统直接填报或上传报价附件。
4.最终报价不得高于第一次报价，否则视为无效报价，采购人不承诺最低价成交。

5.磋商报价须包含产品的报价和运输、装卸、安装调试、技术服务费、货物开发所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等磋商文件明示或暗示的所有费用，该价格已充分考虑市场风险、价格风险、政策风险、汇率风险等所有因素，成交后不得以任何理由调整成交价格。最终磋商报价以供应商现场磋商结束后，提交的最后磋商报价申请表填报为准。

格式17：     

构成响应文件的其他资料

（竞争性磋商文件规定但未提供格式或供应商认为对本次磋商有益的证明材料）

采购需求

1.项目编号：HHTS-202507-02

2.项目名称：建水县人民法院安防指挥系统建设项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额（最高限价）：¥407500.00元
5.采购需求：建水县人民法院安防指挥系统建设项目（具体内容、要求、数量等详见本磋商文件第五章《采购需求》）

★说明：本项目不分标段，供应商须对项目内容进行整体投标，不可缺项、漏项，否则响应文件将按无效处理。本次采购不接受进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

6.质量要求：保证提供的产品是全新（包括零部件），符合国家现行相关标准及规范，并满足采购人要求。

7.合同履行期限：合同签订之日起60个日历天内完成供货、检测、安装、调试和技术培训等工作，保证设备能正常投入使用，并保证按招标内容的要求完成相关服务，具体时间以招标人要求为准。

8.服务要求：提供长期售后服务及免费的技术咨询、建议和方案。

9.交付（或实施）地点：采购人指定地点。

    注：成交供应商须为采购人安装调试设备并成功投入使用。
（二）采购清单
注：本章的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的品牌型号、专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，仅供供应商对部分采购产品的技术参数更准确的理解，起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。同时填写技术规格偏离表。
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	序号

	一、安防模块

	1
	安防模块
	1. ★要求监控点最多管理容量为100000路；
2. 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置；
3. 要求支持监控点的批量迁移；
4. 要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能；
5. 要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态；
6.★要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测；
7. ★要求支持视频客户端预览时选择监控点一键上墙；
8. 要求支持将录像回放和录像下载权限分离，支持为用户分配是否具有录像下载权限；
9.★要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式；
10.要求最大支持管理电视墙100个，监控点上墙出图像耗时小于3秒；
11. 要求通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙；
12.支持前端编码设备的集中管理； 
13.支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能。
	200
	路
	

	2
	
	1.用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。要求支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力
2. 要求支持国标级联语音对讲。
	1
	套
	

	3
	
	1. 要求支持管理门禁点100000个，门禁权限1亿条，门禁事件数量1亿条以上；
2.★要求支持人员权限（人员、卡、指纹、人脸图片、人脸建模、底图）的大规模批量下发；支持初始化全量下载、增量异动下载和一键下载，1万条人员/卡片/人脸建模下发在2分钟完成；
3. ★要求支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；
4. 要求支持门禁权限自动下发更新数据到设备，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；
5. ★要求支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员；
6. 要求支持门禁点管理，包括门和人员通道门禁点；
7.提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质； 
8.特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景。
	20
	门
	

	4
	
	1. 要求支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁系统；支持访客身份证人证合一验证；
2.支持访客预约、来访记录查询、访客权限管理；
3.★为了便于访客登录信息的查询和管理，需将现有的访客系统接入平台，并将数据上传至平台查询和同步更新；（须提供承诺函）。
	1
	套
	

	5
	
	紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。
1、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通。
2、支持历史报警事件查询及导出能力。
	20
	路
	

	二、安防管控设备

	1
	访客设备                    
	1、★金属烤漆双屏访客一体机，耐用，不变形；
2、★触摸显示主屏：≥17寸，最佳分辨率1280*1024；客显屏：≥15寸，最佳分辨率1024*768；
3、★主机配置：处理器≥四核3.0GHz；≥8GB运行内存；数据存储容量≥240GB；
4、★嵌入式居民身份证阅读模块，应符合GA467-2013标准《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》的有关要求；
5、★嵌入式多功能扫描仪：扫描方式：平板扫描；扫描技术：彩色CCD.光源：CCFL (长寿命冷阴极荧光灯管)，分辨率： 600×1200dpi，扫描模式：彩色 24位、48位，灰阶 8位、16位.扫描速度：ID@300dpi 1~3秒;扫描尺寸：106mm X 152mm，可扫描识别身份证、护照、驾驶证、行驶证、士官证、警官证、律师证、军官证等自动文字识别，其他证件以彩色图片形式保存；（须提供功能截图证明）
6、★内置高清摄像头：广角摄像头，可跟根据访客身高电动调节摄像头角度，感光元件：CMOS；像素：≥200万；
7、★设备需支持至少3个或以上数量摄像头同时使用，不同角度人像或物品采集拍照；（须提供功能截图证明）
8、★身份证信息读取功能检验：能读取居民身份证信息，包括姓名、身份证号、照片等身份信息；
9、二维码扫描器：光源：LED；识度模式:CMOS；分辨率：752*480；识读码制：1D/2D；识读精度：≥3mil；识读景深：35mm~210；
10、嵌入式热敏打印机，敏式点阵打印，纸宽≥80MM，自动进纸，带切刀，自动切纸，缺纸报警；
11、被访人信息查询功能：可对根据被访人的姓名、手机号、房间号等查询被访人信息；
12、访客信息查询功能：可对根据访客的姓名、手机号、来访状态、性别等查询访客信息；
13、★黑名单功能检验：可预先设置黑名单，当黑名单人员来访时，系统将自动提醒；
14、★设备需具备智能语音提醒功能：人性化语音提示，黑名单或证件异常人员提醒证件异常并弹窗提示；
15、★人证核验功能：设备支持身份证人脸图像进行比对，实名验证，确保人证合一，防止冒名登记；
16、★系统需支持人性化设置，可根据实际使用情况自由决定使用模式，简易登记模式，严谨登记模式、人证核验模式等，可根据客户不同的使用环境自由设置；
17、★预约访客功能：系统需支持用户内部软件预约访客，可自由设定可预约天数及可登记次数，长期访客可设定2天以上至1年内的时间内可登记，系统需支持设定每天进出的时间段如：8.00-18.00或8.00-21.00，时间段需可以自由设置、支持自由设置当天已预约人员的登记次数1-10次，每次登记都可以在访客机上显示已为预约人员；（须提供功能截图证明）
18、★预约功能需支持多级审核，同时登记时支持设置未审核预约、时间不符的预约、未预约的、预约次数用完的访客均可设置不允许登记，并做相应的语音提醒；（须提供功能截图证明）
19、访客状态管理：当日访客人数、访客离开人数、未离开人数自动显示；
20、记忆功能，历史访客系统弹窗提醒；
21、★人数提醒，如：接待超出20人超出预接待能力,系统自动报警提醒；
22、访客信息查询功能：可根据访客的姓名、手机号、来访状态、性别等查询访客信息；
23、网络支持功能：支持单机不联网使用；支持多台局域网内信息共享；支持多台广域网内信息共享；
24、★扫码登记：二维码电子身份信息系统，手机扫码快速登记访客信息，支持电子身份二维码和电子访客登记码扫码登记；（须提供功能截图证明）
25、★为了便于访客登录信息的查询和管理，智能访客管理系统需与现有警务管理综合平台对接，并将数据上传至平台查询和同步更新；（须提供承诺函）
26、★提供三年原厂售后服务承诺函。
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	2
	律师码核验终端
	1.Android系统 开放API接口.支持二次开发系统对接；
2.原生态 Android 系统，开放 root 权限，可进行产品定制开发；
3.Rockchip RK3568 ARM Cortex-A55 四核2.0GH；
4.DDR3 2G  eMMC16 GB 可扩展TF 卡；
5.支持Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n，802.3,802.3u； 
6.RJ-45以太网接口；无线局域网/蓝牙4.0 ；
7.夜间高亮LED/红外双补光；
8.USB2.0接口2个；电源接口1个:DC/12V/4A，RJ-45网络接口1个；
9.1路干触点继电器门禁信号输出，1路开门按钮输入，1路韦根26/34输出，1路韦根26/34输入，1路RS232串口，1路RS485串口，支持Uboot升级按键；
10.集成 Lynx Point-LP高保真音频、内置立体声喇叭；
11.★系统已对接高院律师一码通平台，可刷中国微法院APP专属律师码快速验证通行，同步抓拍照片；数据实时与高院平台互通，通行数据本地存储或上传后台汇总统计，支持进出双向验证，支持律师进门刷码/当事人刷证人证核验，自12.动授权人脸识别出门权限，记录律师及当事人进出记录，内部人员人脸识别进出；验证成功输出开门信号，支持门禁闸机等；
13.★8寸全视角高清电容触摸液晶显示屏；
14.★动态双目人脸/人证识别广角摄像头、200W像素；支持宽动态、自动曝光、自动白平衡、自动增益控制；
15.★人脸/人证核验，1：1/N双模式活体检测；
16.★采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法；
17.★识别准确率高，99%以上通过率；
18.★支持访客黑名单设置、支持访客联动白名单功能、临时出入权限自动清除等功能；
19.★支持访客系统登记联动人脸识别门禁闸机开门进出、现场识别拍照保存、访客进出出入记录保存；可按时间段等条件查询、打印即Excel导出；                                                                                                                    20.★访客登记联动人脸识别通行，设置通行失效次数等，超时/超次系统自动禁行；                                                                
21.★二维码扫描器（律师码），可识读手机电子律师码二维码；
22.★律师码验证通行数据实时上传访客系统汇总统计，作为来访记录查询管理。
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	3
	当事人核验终端
	1.Android系统 开放API接口.支持二次开发系统对接；
2.原生态 Android11系统，开放 root 权限，可进行产品定制开发；
3.Rockchip RK3568 ARM Cortex-A55 四核2.0GHz；
4.GPU：ARM G52 2EE，内嵌高性能加速硬件；
5.★NPU：支持1T人脸识别算力；
6.运行内存2G 存储16GB；
7.支持Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n，802.3,802.3u；
8.RJ-45以太网接口；无线局域网/蓝牙4.0；
9.夜间高亮LED/红外双补光；
10.USB2.0接口2个；电源接口1个:DC/12V/4A，RJ-45网络接口1个；
11.1路干触点继电器门禁信号输出，1路开门按钮输入，1路韦根26/34输出，1路韦根26/34输入，1路RS232串口，1路RS485串口，支持Uboot升级按键；
12.集成 Lynx Point-LP高保真音频、内置立体声喇叭；
13.8寸全视角高清LC触控D显示屏；
14.动态双目人脸/人证识别广角摄像头、200W像素；支持宽动态、自动曝光、自动白平衡、自动增益控制；
15.人脸/人证核验，1：1/N双模式活体检测；
16.采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法；
17.识别准确率高，99%以上通过率；
18.访客黑名单设置、支持访客联动白名单功能、临时出入权限自动清除等功能；
19.访客登记联动人脸识别门禁闸机开门进出、现场识别拍照保存、访客进出出入记录保存；可按时间段等条件查询、打印即Excel导出。
	1
	台
	

	4
	人行闸机（左）
	1.闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行轴减速箱；
2.★闸机应采用嵌入式Linux系统，闸机主机应具有大容量存储能力，应最多支持100万卡片管理和100万事件记录存储；
3.闸机通道外壳防护等级应达到 IP54 的要求；
4.设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合 IK07的要求，其他表面应符合 IK08 的要求；
5.支持IP冲突检测，支持4个管理中心同时接收实时上传的事件记录；
6.★闸机无故障运行次数不低于800万次；
7.外壳采用不锈钢，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤170mm，高≥1000mm，门翼应支持选用不锈钢或亚克力材质，通道宽度尺寸应支持550mm~950mm配置,闸机通道采用厚度不低于1.0mm的不锈钢板材；设备应采用不少于4对红外对射；
8.闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口2个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个；
9.闸机设备应支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、面部识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。应具中心远程开门、遥控器开门、支持手机开门、支持居民身份证开门、支持二维码/条码开门、支持面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；
10.闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于700mm（以产品底部为基准）；
11.★设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能；
12.设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式；
13.支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板
14.★闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入；
15.闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过1s（通道内无人的情况下）；
16.设备支持直通模式，支持刷未授权的卡/身份证/二维码等方式直接开门，同时记录并上传识别到的卡号/身份证/二维码内容；
17.闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、滞留报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、单通道反潜回、多通道跨主机反潜回等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件；
18.闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于15mm；
19.设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置。
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	5
	人行闸机（右）
	1.闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行轴减速箱；
2.★闸机应采用嵌入式Linux系统，闸机主机应具有大容量存储能力，应最多支持100万卡片管理和100万事件记录存储；
3.闸机通道外壳防护等级应达到 IP54 的要求；
4.设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合 IK07的要求，其他表面应符合 IK08 的要求；
5.支持IP冲突检测，支持4个管理中心同时接收实时上传的事件记录；
6.★闸机无故障运行次数不低于800万次；
7.外壳采用不锈钢，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤170mm，高≥1000mm，门翼应支持选用不锈钢或亚克力材质，通道宽度尺寸应支持550mm~950mm配置,闸机通道采用厚度不低于1.0mm的不锈钢板材；设备应采用不少于4对红外对射；
8.闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口2个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个；
9.闸机设备应支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、面部识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。应具中心远程开门、遥控器开门、支持手机开门、支持居民身份证开门、支持二维码/条码开门、支持面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；
10.闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于700mm（以产品底部为基准）；
11.★设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能；
12.设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式；
13.支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板
14.★闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入；
15.闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过1s（通道内无人的情况下）；
16.设备支持直通模式，支持刷未授权的卡/身份证/二维码等方式直接开门，同时记录并上传识别到的卡号/身份证/二维码内容；
17.闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、滞留报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、单通道反潜回、多通道跨主机反潜回等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件；
18.闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于15mm；
19.设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置。
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	人行闸机（中间）
	1.闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行轴减速箱；
2.★闸机应采用嵌入式Linux系统，闸机主机应具有大容量存储能力，应最多支持100万卡片管理和100万事件记录存储；
3.闸机通道外壳防护等级应达到 IP54 的要求；
4.设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合 IK07的要求，其他表面应符合 IK08 的要求；
5.支持IP冲突检测，支持4个管理中心同时接收实时上传的事件记录；
6.★闸机无故障运行次数不低于800万次；
7.外壳采用不锈钢，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤170mm，高≥1000mm，门翼应支持选用不锈钢或亚克力材质，通道宽度尺寸应支持550mm~950mm配置,闸机通道采用厚度不低于1.0mm的不锈钢板材；设备应采用不少于4对红外对射；
8.闸机通道物理接口应满足：IO输入接口2个，开门按钮接口4个，消防输入接口1个，电锁输出接口2个，报警输出接口2个，TCP/IP接口1个，RS-485通讯接口4个，单独RS232通讯接口2个，韦根通讯接口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器4个，USB接口1个；
9.闸机设备应支持ID卡、M1卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、面部识别组件、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用。应具中心远程开门、遥控器开门、支持手机开门、支持居民身份证开门、支持二维码/条码开门、支持面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；
10.闸机应具备防水浸功能，支持在底部积水情况下正常运行，最大水浸高度不小于700mm（以产品底部为基准）；
11.★设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能；
12.设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式；
13.支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板
14.★闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入；
15.闸机通道应具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；当门翼收到外力撞击后，可以快速恢复到正常状态，恢复时间不超过1s（通道内无人的情况下）；
16.设备支持直通模式，支持刷未授权的卡/身份证/二维码等方式直接开门，同时记录并上传识别到的卡号/身份证/二维码内容；
17.闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、滞留报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、单通道反潜回、多通道跨主机反潜回等报警功能，当符合触发条件的事件发生时，会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件；
18.闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于15mm；
19.设备应具备防夹保护功能，设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置。
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	7
	人员通道（室外）
	1.闸机通道应为摆闸支持室外环境使用，采用直流无刷伺服电机、编码器及行星减速箱；
2.闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储；
3.通道的无故障运行次数2000万次；
4.设备满足IP65防护等级要求；
5.设备机身需要具备牢固安装的结构，拦挡部分不易破碎且不易伤人、灵活无阻碍；闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求；
6.闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；不少于12对红外对射，通道宽度满足550mm-1100mm可选；
7.闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，事件输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个；
8.闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s，人员最快通行速度可达60人/分；
9.闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能；
10.闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，二维码开门、面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡等多类型用户权限设置；
11.设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能；
12.闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件；
13.闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示；
14.支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板；
15.闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件；
16.闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出警示外，需同时上传报警事件；
17.闸机具备人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；
18.闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间不超过3.5秒；
19.通道应支持记忆模式功能，以应对高峰期多人的连续快速通行；
20.闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传报警事件，最小检测间距可达30mm；
21.通道具备消防联动和应急放行功能，具备消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼应常开，消防信号恢复时，门翼自动复位；在断电或者发生故障后应能处于无拦挡状态；
22.闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位；
23.★可提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心提供的检验报告。
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	指纹储物柜
	1800*2550*460mm（其中包含12门主柜1组、12门副柜2组），主材采用优质冷轧钢板经焊接，酸洗磷化，静电喷塑而成。指纹识别识别率≥99%，误识别≤0.1%，识别速度≤1S，记录容量10万条，人体感应启动，带USB接口/RS232输入。使用电控锁开门，无需钥匙。开锁时间＜0.5S。停电或系统故障时，有紧急开锁装置。供电要求：AC 100-240v，50-60HZ。系统功率：50W, 充电功率最大2500W。工作环境：-10℃～60℃5%-95%RH。
	1
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	三、安防前端设备

	1
	全彩枪机网络摄像机POE
	1.图像最大分辨率不低于2560x1440；
2.信噪比不小于55dB；
3.支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m（第三方权威机构检测证明）；
4.需支持IP66防尘防水；
5.支持DC12V或poe供电；
6.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口；
7.靶面尺寸为1/2.7英寸（第三方权威机构检测证明）；
8.含支架。
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	2
	全彩半球网络摄像机POE
	1.★摄像机靶面尺寸为 1/1.8英寸。（第三方权威机构检测证明）
2.在2560x1440@25fps下，图像分辨力为1400TVL。（第三方权威机构检测证明）
3.最低照度彩色0.0005lx。最大亮度鉴别等级不小于11级。（第三方权威机构检测证明）
4.白光摄像机在30米距离下应能探测到目标。
5.彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。（第三方权威机构检测证明）
6.信噪比不小于55dB。
7.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
8.摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。
9.样品内置 MIC，具有1个RJ45 网口。
10.支持IP66外壳防护等级。
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	3
	智能人脸抓拍半球网络摄像机
	1.支持输出2560×1440@25fps码流。
2.像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
3.最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。
4.内置2.7-13.5mm电动变焦镜头。
5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。
6.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
7.★在分辨率1920×1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频传输延时不大于60ms。（提供权威机构检验报告证明）
8.支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。
9.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。
10.支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
11.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
12.★样机内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。
13.★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
14.红外补光距离不小于50米。
15.需支持IP67防护等级。
16.具有不少于1个麦克风、1个扬声器、1个RJ45网络接口，1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口。
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	全彩低空全景拼接网络摄像机
	1.最高分辨率可达800万像素。
2.水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°。
3.最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（第三方权威机构检测证明）
4.★支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像3种码流输出模式。（第三方权威机构检测证明）
5.★全景+ePTZ模式下，主码流支持2400x400@25fps。（第三方权威机构检测证明）
6.★原始图像模式下，4个通道均支持1920x1080@25fps。（第三方权威机构检测证明）
7.水平中心分辨力不小于1100TVL。（第三方权威机构检测证明）
8.支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（第三方权威机构检测证明）
9.信噪比不小于55dB。（第三方权威机构检测证明）
10.摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（第三方权威机构检测证明）
11.摄像机内置4颗白光补光灯，支持手动、自动2种白光灯控制模式；当模式为自动时，可使白光灯在低照度下自动开启，当模式为手动时，可分别控制4颗白光补光灯的亮度，亮度可设置为0-100等级。（第三方权威机构检测证明）
12.具有低温低气压适应性，可在不高于-40℃和气压70kPa环境下正常工作。（第三方权威机构检测证明）
13.含支架、电源。
	2
	台
	

	5
	400万全彩网络高清球机
	1.主码流支持2560x1440，子码流支持704x576，第三码流支持1920x1080；
1.视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒；
2.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；
3.★内置GPU芯片（提供第三方权威机构检测报告）；
4.支持25倍光学变倍；
5.最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx；
6.设备支持白光、红外灯混合补光，在夜晚低照度环境下开启白光补光灯可识别50m处的彩色人体轮廓，红外距离不小于200米；
7.设备补光自动模式，设备具有亮度限制调节功能，限制等级在0~100可调。具有白光增强设置选项，开启后，在夜晚模式下，可开启白光灯，白光亮度等级在0~100可调；
8.设备补光手动模式，可同时调整近光灯、中光灯、远光灯的红外灯和白光灯功率（0~100之间可调）。可仅开启白光灯/红外灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；
9.白光灯色温为：3001K；
10.设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9；
11.设备红外光利用率不小于80%；
12.在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备参数信息；
13.★支持声光警戒功能，当人、车或其他目标物体进入警戒区域后，可联动白光灯闪光报警、声音报警，并可联动智能跟踪（提供第三方权威机构检测报告）；
14.★设备smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（提供第三方权威机构检测报告）；
15.★设备支持电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图（提供第三方权威机构检测报告）；
16.★设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（提供第三方权威机构检测报告）；
17.★设备可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍（提供第三方权威机构检测报告）；
18.设备可对监控画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍；
19.支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物；
20.设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；
21.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。
	2
	台
	

	6
	室外防水球机拾音器
	1.拾音范围: 2-30米可调；
2.灵敏度: -35dB；
3.频率响应: 20Hz ～ 20kHz；
4.信噪比: 90dB （@1 kHz ）；
5.最大可承受声压: 120dB （@1 kHz ）；
6.含电源。
	1
	个
	

	7
	视频录像机
	1、1.5U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源；
2、存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘；
3、视频接口：1×HDMI，1×VGA；
4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；
5、报警接口：16路报警输入，4路报警输出；
6、串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口；
7、USB接口：3×USB 2.0；
8、输入带宽：160Mbps，输出带宽：80Mbps；
9、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入；
10、解码能力：最大支持8×1080P，显示能力：最大支持4K输出；
11、含5块8T硬盘，满足。
	1
	台
	

	8
	8口视频交换机POE
	8个10/100/1000BASE-T以太网端口,PoE+,1个千兆SFP,1个10/100/1000BASE-T以太网端口,国标交流适配器；   
千兆无管理POE交换机,包转发率14.88Mpps,交换容量20Gbps,9个千兆电,1个千兆光,MAC:4K,桌面式,不支持挂耳,输出功率124W,国标交流适配器，含千兆光模。
	7
	台
	

	9
	24口视频交换机POE
	 千兆web管理POE交换机,包转发率39Mpps,交换容量336Gbps,24个10/100/1000BASE-T以太网端口,PoE+,2个千兆SFP,VLAN:4K,MAC:8K,交流供电；1U标准机架款,金属外壳,支持POE+,输出功率370W,挂耳默认自带，含千兆光模。
	10
	台
	

	10
	24口网管交换机
	千兆web管理交换机,包转发率42Mpps,交换容量336Gbps,24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,,VLAN:4K,MAC:8K,,交流供电；1U标准机架款,金属外壳,挂耳默认自带。
	2
	台
	

	11
	监控立杆
	1.5米立杆
	2
	棵
	

	12
	监控立杆
	3.5米立杆（含预埋件）
	2
	棵
	

	13
	监控立杆
	4.5米立杆（含预埋件）
	2
	棵
	

	14
	墙柜
	550*400*300
	8
	个
	

	15
	ODF单元箱
	ODF单元箱，48配件：熔纤盘: 4组，喉箍卡圈: 4个，热缩管: 12x4根，裸纤保护管: 1米，SPCC,米白色，材质厚度：1.2mm，尺寸：44mm*482.6mm*254mm。
	1
	个
	

	16
	六类网线
	产品材质:99.9%无氧铜线芯，PE心十字骨架，环保阻燃PVC，产品规格:HSYV-6   4x2x0.57，305米/箱;导体直径:0.57mm+0.002mm;导线尺寸:6.2mm±0.3mm;特性阻抗:100Ω±15;使用温度:-20～60℃;阻燃等级:CM级(PVC/LSZH);行标准:YD/T1019-2013，ISO/EC11801-2017;适用系统:六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量;额定速率67%;质检要求:通过FLUKE 90米PermanentLink测试，通过网分305米测试;产品认证:通过信息产业信息传输线质量监督检验中心认证;质量保证:立孚网线，质保30年。
	27 
	箱
	

	17
	电源线
	额定电压:450/750V及以下，导体:绞合无氧铜丝，物理发泡聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套线材全部采用环保材料，200米/卷
	6 
	卷
	

	18
	无线报警主机
	1.可连接64个无线防区/输出（包括48个PIRCAM）、32个无线遥控器、4个警号；
2.支持32个网络用户，包括1个安装员、1个管理员和30个普通用户；
3.双向无线通讯， AES-128加密；
4.无线通讯协议: Tri-X/Cam-X；
5.支持TCP/IP和 Wi-Fi；
6.支持语音提示；
7.内置4520 mAh锂电池；
8.通过Web、移动客户端进行配置；
9.通过电子邮件和APP播放报警视频片段；
10.APP或Web诊断：支持；
11.上报协议：ISUP, ISAPI，萤石云；
12.强制布防：支持；
13.防区：64；
14.板载扬声器：支持；
15.板载短视频：2路；
16.日志：5000条；
17.固件升级：WEB；
18.自动布撤防：支持；
19.IC 卡：32；
20.子系统：16；
21.本地Web维护：支持；
22.频率：433 Mhz；
23.双向无线通讯：支持；
24.无线加密：128 AES加密；
25.使用寿命：12小时；
26.电源：内置；
28.电池类型：锂电池；
29.有线连接：支持；
30.LED指示：系统、云链接、布防、报警；
31.颜色：白色；
32.外壳材质：塑料；
33.重量：551.5 g；
34.工作温度：-10 °C to +55 °C；
35.尺寸(宽x高x深)：170.0 mm × 170.0mm × 38.6 mm。
	[image: image2.png]
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18
	台
	

	19
	无线报警按钮
	1.可支持连接不小于64个无线防区/输出（包括48个PIRCAM）、32个无线遥控器、4个警号；
2.支持32个网络用户，包括1个安装员、1个管理员和30个普通用户；
3.支持TCP/IP和 Wi-Fi；
4.支持强制布防，防区不小于64；
5.提供CE证书。
	18
	个
	

	21
	人脸门禁一体机
	1.设备应配有指示灯，具有设备运行状态和认证结果提醒；
2.外壳防护等级满足IP66，结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求；
3.硬件接口：1.LAN接口、2.RS485接口×1、3.韦根接口×1、4.TYPE-A接口×1、5.门锁I/O输出×1、6.门磁I/O输入×1、7.开门按钮I/O输入×1、8.报警I/O输出（常开、常闭各1路）×1、9.报警I/O输入×2、10.机械防拆开关×1、11.SD卡插槽；
4.设备应配备7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2；
5.设备应支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端；2.扩展识读模块应支持身份证识读；3.身份证识读扩展模块应支持人证比对；4.扩展识读模块应支持热插拔连接；
6.设备应支持广告节目编排播放，播放时间应能自定义；2.设备应支持图片、文字、视频广告节目播放；
7.设备支持口罩检测模式并提示未佩戴口罩，可配置提醒模式、强制模式，并支持提示音自定义；
8.应支持通过WEB进行设备各项功能参数配置；
9.设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪；
10.应支持人脸在画面内持续动态监测；
11.应支持人脸验证功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；
12.应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；
13.应支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸验证；
14.应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；
15.应支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作；
16.设备垂直及水平区域人脸验证范围应能设置；
17.人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸验证，并且该识别角度应能支持设置；
18.人脸验证应支持多阈值设置；
19.人脸比对时间应＜120ms，最大人脸验证距离应＞4m、最小人脸验证距离应＜0.2m；
20.设备应能在管理中心远程视频预览。
21.设备应能与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、APP进行可视对讲功能；
22.设备应能配置一键呼叫管理机或室内机进行对讲功能；
23.设备本地的比对结果、身份信息及抓拍人脸照片应采用非明文存储方式；
24.上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心时应采用非明文方式；
25.设备应支持断网续传离线非明文记录功能；
26.通过USB端口从设备导出用户数据及比对记录时采用非明文方式；
27.用户数据及比对记录采用非明文方式处理；
28.设备应支持通过https协议传输数据；
29.应能采用脱敏方式（隐藏姓名和工号信息）展示比对结果及用户信息；
30.脱敏显示功能应能开启和关闭；
31.节能功能：（1）应支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态。（2）支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节。（3）设备采用软硬件低功耗管理模式，设备待机功耗低于9W。
32.设备应支持以下认证方式：人脸验证、 屏下卡片识读（应支持IC卡、NFC、身份证序列号）、 密码2.设备应支持人脸、卡片、密码的独立凭证。3.设备应具有以下两种凭证的复合认证方式：人脸验证+凭证卡识读；人脸验证+密码识读；凭证卡识读+密码识读；4.应具有三种凭证的复合认证方式；
33.发生以下情况时，系统应报警：
（1）当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；（2）当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；（3）未经正常操作而使出入口开启时；（4）出入口开启时间超过设定值时；(5)设备被拆除时；(6)胁迫卡和胁迫码；(7)黑名单卡刷卡时。接入系统平台后可支持视频联动报警功能；
34.对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失。
	12
	台
	

	22
	遮阳罩
	1、尺寸：133.17mm*80mm*250.48mm
	2
	个
	

	23
	非接触式感应按钮
	1.红外感应开关；
2.接口：NC/NO/COM；
3.待机状态：红灯；触发状态：绿灯。
	6
	个
	

	24
	单门、双门磁力锁
	1.单门磁力锁，单门磁力锁，按需配置。
2.100W次无故障运行；
3.最大静态直线拉力不小于280kg ± 5%。
	8
	个
	

	25
	U型磁力锁支架
	1.高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。
2.开门方式：90度外开式门。
	8
	个
	

	26
	人脸信息采集仪
	1.设备采用3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。
2.设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。
3.设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。
4.设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记。
5.★设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB*1；TypeCUSB*1；扬声器*1；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。（权威机构检测证明）
6.★1.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2.人脸采集距离：0.3~2m；3.人像采集时间：≤200ms。（权威机构检测证明）
7.★设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录；（权威机构检测证明）
8.适用温度范围：-10℃至50℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。
	1
	台
	

	27
	6类水晶头
	 6类水晶头
	4
	盒
	

	29
	4芯室外光纤线缆
	GJFJH单芯光缆使用单根900um或600um紧套光纤作为光传输介质，外覆一层芳纶作为受力加强单元，最外挤制一层聚氯乙烯PVC或低烟无卤材料（LSZH.低烟.无卤阻燃）护套而成。采用紧套光纤便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能。芳纶加强元件使光缆有优异的抗拉性能，外护材料耐腐蚀防水防紫外阻燃环保等优点。
	760
	米
	

	30
	辅材
	光纤终端盒、管材、胶水、管配件、扎带、熔纤盒、尾纤、配件等项目所需辅材。
	1
	项
	

	31
	集成服务
	设备安装、调试、培训及视频线路综合布线、熔纤、部分区域挖埋线管、栽杆等服务。
	1
	项
	


第六章 评标方法（综合评分法）

一、资格审查标准
	条款号
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	2.1.1
	资格评审标准
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年至2024年任意一年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），新成立不满一年的，提供成立至今的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表损益表、现金流量表）（复印件加盖公章），或提供自响应文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（复印件加盖供应商公章），或提供供应商健全的财务会计制度的书面声明；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年1月1日至今任意三个月缴纳税收及社保资金的缴款书或银行电子缴税（费）凭证或管理部门出具的相关缴款证明；新成立企业磋商截止时间止未满3个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6.信用要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求，供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体、失信被执行人；在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），信用记录查询由采购代理机构在提交投标文件截止时间后负责查询、存档并统一提供给评标委员会，若供应商弄虚作假一经核实拒绝其参与政府采购活动。

7.法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，一经查实均按无效投标处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）。

	
	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目非专门面向中小企业采购的项目，扶持中小微企业政策。

	2.1.2
	符合性评审标准
	磋商报价
	未超过采购最高限价，未出现缺项、漏项，对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价；

	
	
	响应文件的编制
	符合竞争性磋商文件格式及资料提供的要求；

	
	
	响应文件签署、盖章
	响应文件按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

	
	
	磋商有效期
	从递交响应文件截止之日起 90 日历天；

	
	
	质量要求
	符合竞争性磋商文件要求；

	
	
	合同履行期限
	符合竞争性磋商文件要求；

	
	
	服务要求
	符合竞争性磋商文件要求；

	
	
	交付（或实施）地点
	符合竞争性磋商文件要求；

	
	
	其他实质性条件
	响应文件格式及内容符合第四章“响应文件格式”规定的格式、内容和要求填写的；无关键内容字迹潦草、表达不清、不按要求填写而导致非唯一理解的；

	
	
	
	响应文件如果出现计算或表达上的错误，供应商接受按竞争性磋商文件第六章《评标办法》3.1.2条款规定的原则进行修正的；

	
	
	
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件；

	
	
	
	无法律、法规和竞争性磋商文件明确规定的其他无效情形。

	
	
	
	无响应其他竞争性磋商文件中规定的实质性内容。

	3.2
	竞争性磋商
	竞争性磋商小组对通过初步评审的供应商进行磋商，磋商内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。竞争性磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内进行现场书面最后磋商报价承诺。最后磋商报价不允许超过响应文件中磋商报价，否则按无效标书处理。

	3.3
	详细评审标准
	⑴评标总得分计算公式
	供应商的评标总得分＝F1＋F2

其中：

①F1、F2分别为磋商报价、技术部分，2项评分因素的汇总得分；

	
	
	⑵评分因素权重
	磋商报价F1:30分；

技术部分F2:70分；

	
	
	竞争性磋商小组按采购文件规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各供应商的评标总得分。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当严格按照磋商报价评分标准执行，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

	3.3.1(1)
	磋商报价得分（F1）

评分标准
	磋商报价评分

（满分30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的总价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×30

评标过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

*因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。

注：本项目非专门面向中小企业采购的项目，扶持中小微企业政策。对符合条件的小型、微型企业（监狱企业或残疾人福利性单位），在投标报价评分时给予投标报价10%的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评审。竞争性磋商小组根据供应商提供的中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位声明函，认定其是否属于中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位并享受相应的优惠政策。供应商对其提供的声明函的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。（满足多项优惠条件只能享受其中一项。）

	3.3.1(3)
	技术部分

(F2)
评分标准
	技术参数的响应程度

（满分35分）
	（1）投标产品的技术参数完全满足竞争性磋商文件要求的，得35分。

（2）投标产品的技术参数不满足要求的在35分的基础上，重要参数负偏离每项扣1分，一般参数负偏离每项扣0.5分，其中“★”重要参数负偏离每项扣1分,分数扣完为止。第五章采购需求采购清单中带“★”为重要参数，未标注参数为一般技术参数。

注：依据竞争性磋商文件技术规格偏离表，所投产品主要技术指标、参数及性能要求，须提供相应证明材料文件，不提供不得分。

	
	
	项目实施方案（满分25分）
	1、项目实施方案（满分5分）；

第一个档次（5分）：项目实施方案详细具体、实用性强、方案完善有保障，供应商或生产商拟投入本项目相关人员配置、安排拟派人员工作经验丰富、熟悉操作流程，培训目标明确，培训大纲、培训计划、培训内容、培训目标等内容完整、详细，完全满足招标文件要求能完全结合本项目实际情况，组织合理，满足实际需求，多方为采购人考虑；

第二个档次（3分）：项目实施方案基本满足需要、实用性一般，基本满足实际需求；

第三个档次（2分）：项目实施方案实用性较差、方案有缺陷，满足不了实际需求； 
第四个档次（0分）：供应商未提供实施方案。
2、供货计划安排验收方案（满分5分）；

第一个档次（5分）：供货计划清晰明了、验收方案完善有保障、供货时间安排合理，实施方案、服务计划、保证措施的合理性、可操作性强，能较好满足使用方要求；

第二个档次（3分）：供货计划、验收方案及供货时间等能基本满足使用方要求，组织实施方案、服务计划、保证措施的科学性、合理性、可操作性一般；

第三个档次（2分）：供货计划、验收方案及供货时间等合理性及可行性较差，实施方案、服务计划、保证措施的科学性、合理性、可操作性也较差；
第四个档次（0分）：供应商未提供供货计划及验收方案。
3、安装调试方案评审评分（满分5分）
第一个档次（5分）：安装调试方案内容完整、安排合理、切实可行、科学规范、针对性强； 
第二个档次（3分）：安装调试方案内容基本完整、安排基本合理、有一定针对性； 
第三个档次（2分）：安装调试方案内容缺漏、安排不合理、无可行性、无针对性； 
第四个档次（0）分：供应商未提供安装调试方案。

4、工期承诺及保证措施审查评分（满分5分）
⑴工期承诺满足磋商文件且有具体的违约责任承诺，有施工进度计划，且能保证工期的得5分；

⑵工期承诺满足磋商文件且有奖罚条件和有施工进度计划，但有错误（如：与工期有矛盾等）的得3分；

⑶工期承诺满足磋商文件但无具体的违约责任承诺，施工进度计划不合理的得2分；

⑷无工期承诺不满足磋商文件且无具体的违约责任承诺，无施工进度计划作废标处理。
5、质量保证服务方案及承诺评审评分（满分5分） 
第一个档次（5分）：质量保证服务方案内容完整、详细，承诺响应及时、措施完善、针对性强，完全满足采购人实际需求； 
第二个档次（3分）：质量保证服务方案内容基本完整，承诺响应较为及时、措施较完善、有一定针对性，可以满足采购人实际需求； 
第三个档次（2分）：质量保证服务方案内容缺漏、粗糙，承诺响应较慢、措施缺乏、不具有针对性，无法满足采购人实际需求； 
第四个档次（0分）：供应商未提供质量保证服务方案。

在各档次中若出现内容完整程度欠缺或逻辑混淆等细微问题每发现一处扣1分，扣完为止。

	
	
	售后服务方案及承诺

（满分5分）
	从供应商提供的售后服务方案及服务承诺的可行性、完整性，保修年限、定期巡检、定期维护保养承诺、售后服务响应时间、到达现场时间、故障解决流程，服务承诺落实的保障措施，保修期内外的后续技术支持和维护能力情况等；

第一个档次（5分）：对本项目售后服务计划全面、具体、符合实际，承诺内容完整，保障措施针对性强，能提供材料保障售后响应的；

第二个档次（3分）：对本项目售后服务计划不全面但符合实际的，承诺内容基本完整，保障措施针对性一般；

第三个档次（2分）：售后服务计划全面、具体，部分内容不太符合实际的，承诺内容完整性一般，保障措施针对性一般；      

第四个档次（0分）：供应商未提供售后服务方案及承诺。在各档次中若出现内容完整程度欠缺或逻辑混淆等细微问题每发现一处扣1分，扣完为止。

	
	
	项目实施经验评审（满分5分）
	在本项目响应文件递交截止时间前，供应商已完成的类似项目业绩，每提供1份有效业绩证明材料得2.5分，满分5分。未提供不得分。

注：响应文件中须提供类似项目业绩及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为合同或中标通知书，无业绩证明材料、业绩证明材料不明确、业绩内容与本项目内容差异较大的，不予认可。类似业绩指设备供应或安装等。


1.评标方法
本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件初步评审要求的供应商，进行现场磋商，要求供应商在规定的时间内提交最后磋商报价等相关承诺，对在规定时间内提交最后有效磋商报价等相关承诺的供应商进行综合打分，并按评标办法前附表计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐成交候选人排序；评标总得分相等时，按最后磋商报价由低到高顺序排序；评标总得分相等且最后磋商报价相同时，按技术部分得分由高到低顺序排序。

2. 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格评审标准：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，见评标方法前附表。

2.1.2符合性评审标准：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，见评标方法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，视为未实质性响应竞争性磋商文件要求。

3.1.2响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，响应文件中开标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，供应商同意后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，视为未实质性响应竞争性磋商文件要求。

3.2 竞争性磋商

3.2.1竞争性磋商小组对通过初步评审的供应商进行最后报价等承诺进行磋商，磋商内容为合同履行期限、质量保障等。竞争性磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内进行现场书面最后磋商报价承诺。最后磋商报价不允许超过响应文件中第一轮磋商报价，否则按无效标书处理。

3.3详细评审

3.3.1 对在规定时间内提交最后磋商报价的供应商，磋商小组按本章“评标方法前附表”规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商的评标总得分。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.3.2技术部分和商务部分得分由磋商小组成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.4 响应文件的澄清 

3.4.1 在评标过程中，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商对所提交的响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

3.4.2 供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出响应文件的范围并不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明属于响应文件的组成部分。

3.4.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。

3.5 评标结果

3.5.1磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
3.5.2磋商小组按得分由高到低顺序推荐成交候选人，并提出评审报告。

3.5.3采购人根据磋商小组提出的评审报告和推荐的成交候选人名单，确定成交人。

3.5.4磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

3.5.5本项目对环境标志产品及节能产品的评审：□适用 ■不适用。

3.5.6本项目非专门面向中小企业采购的项目；本项目非专门面向中小企业采购的项目；扶持中小微企业政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。扶持中小企业政策：针对小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位提供的产品视同小型、微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位提供的产品视同小型、微型企业。中小企业（含监狱企业）提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》，中小企业（含监狱企业）提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。未按规定提交《中小企业声明函》或提交的《中小企业声明函》不真实的不予价格扣除。


