黑龙江消防救援机动总队全媒体中心设施设备完善项目采购需求调查公告

致各潜在供应商（厂家）：
我总队全媒体中心设施设备完善项目现面向社会公开开展需求调查。请自愿参与调查的各潜在供应商（厂家），根据本公告所列需求及要求，提供相关产品资料。为保证供应商提供内容的真实性、可靠性、准确性，建议供应商按照如下要求提供相关证明材料。
一、征集内容
一批全媒体中心采编软硬设备技术参数等信息
二、征集时间、方式
（一）征集时间：自公告发布之日起至10月15日，逾期将不予受理。资料递交时间以电子邮箱收到资料的时间为准。邮寄的纸质和U盘等资料尽量在征集时间内寄（送）达。逾期递交的资料，或仅递交电子或纸质资料中一种资料的，征集单位视情查阅或参考。
（二）电子文档接收邮箱：57113672@qq.com。邮件名称为“供应商名称+黑龙江消防救援机动总队通信装备项目需求调查”。
（三）纸质资料收件地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区千山路99号黑龙江消防救援机动总队政策法规和新闻宣传处，收件人：程督导，联系方式：0451-70702171。
三、递交资料要求
[bookmark: _GoBack]本次征集技术参数等信息，按照对应装备（器材）名称征集。
（一）资料内容
投递的资料不论是纸质文件，还是电子文档（视频除外），均按以下内容、顺序依次排列、装订。
1.提供采购需求调查表PDF版（加盖公章）和Word版（详见附件）、图片（JPG格式）、视频（MP4格式）。注：潜在供应商应严格按照格式内容和对应装备的序号进行填写，未参与的产品可自行删除，不得修改装备的序号。
2.产品彩页（加盖公章），含产品外观样式、产品宣传资料等，应简明扼要描述装备（器材）概况、主要技术特点或亮点。
3.产品符合装备（器材）相关技术标准，应至少提供一项能证明质量合格的资料（加盖公章），主要包括：产品认证证书、产品质量检测报告、产品定型试验报告、产品质量合格证书等（均为复印件）。
4.装备（器材）的技术白皮书或生产厂家的技术参数（加盖公章），应客观公正、准确全面、描述详细。
5.标配清单（加盖公章）。
6.其他资料。
（二）递交内容
提供的每一件装备，均需提供电子文档和纸质文件，每个装备单独设置文件，内含采购需求调查表及产品相关信息。
1.电子文档
    （1）提交采购需求调查表的电子文档，包括1个PDF格式文档（包含与纸质文件完全一致的所有资料，按规定顺序且需用彩色扫描）、1个可编辑文档（Word格式，应与PDF文档完全一致）和产品图片（JPG格式）。
（2）产品彩页、产品质量检测报告等其他资料，按照附件1中各类装备的序号，采取一种装备一个文件夹的形式进行递交，文件夹以“XX装备+序号+装备名称”命名。
（3）一个公司将所有投递的电子文档放在一个文件夹内（文件夹命名：公司全称）压缩后一次性发送至指定电子邮箱57113672@qq.com；装备介绍和演示等视频资料，不要通过电子邮箱递交，采用U盘存储并与纸质文件一同邮寄或直接送达递交。
2.纸质文件
    （1）需提供采购需求调查表（加盖公章）。
（2）产品彩页、产品质量检测报告等其他资料，按照附件1中装备种类和序号，用铅笔标识在所投递的纸质资料右上角，而后将纸质材料按照序号顺序依次装入文件袋密封。
（3）文件袋封面应粘贴包括“产品序号、投递单位全称、被授权人姓名、联系方式、纸质资料投递时间、是否投递电子文档、电子文档投递时间”内容的标签并加盖公章（标签样式见附件5）。
四、资料递交要求
1.满足基本需求的同级别产品详细的采购需求调查表PDF版（加盖公章）和Word版（详见附件）。其中技术性能和指标参数需尽量详尽具体，且与认证证书或检测报告型号一致。
2.产品价格具体为产品本身市场价格，反馈的产品价格信息要真实准确，不得虚高、虚报，报价有效期不应少于6个月，需求表内价格为采购单价最高上限，产品报价如与参考价格最高上限相同，必须提供历史成交记录证明。同类采购项目历史成交信息及证明材料，如同规格产品相关业绩，优先提供全国消防救援队伍和企业消防等消防领域销售业绩及购销合同。
3.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购及服务，如同类项目质保期情况及售后服务情况PDF版（如有）。
4.无论征集单位是否采用技术参数，投递人应保证递交资料的真实性和有效性，不产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，否则由投递人承担所有相关责任。因投递资料失实造成不良后果的，征集单位将保留追究相应责任的权利。
5.供应商认为还需提供的单一性、专利技术等其他与产品技术需求相关的资料。

                     黑龙江消防救援机动总队
                        2026年10月7日


附件1
黑龙江消防救援机动总队政策法规和新闻宣传处设施设备完善项目需求表
	序号
	设备名称
	采购需求概况
	参考价格
（元）

	1
	专业移动图形工作站
	一、移动图形工作站
1、处理器。性能不低于Ultra 9-285H；16 核 16 线程，基础主频≥2.9GHz，最大睿频≥5.4GHz，三级缓存≥24MB，TDP 45W；
2、内存。标配≥64GB 双通道 DDR5 5600MHz。
3、存储。标配≥2TB PCIe4.0 NVMe M.2 2280 固态硬盘，支持第二块 M.2 硬盘扩展位。
4、独立专业图形显卡。配置性能不低于 NVIDIA RTX PRO 2000 专业移动图形卡，显存≥8GB GDDR7，Blackwell 架构；支持 OpenGL、OpenCL、CUDA，适配专业三维、视频、AI 加速应用。
5、显示屏。16 英寸，16:10，WVA 防眩光屏幕；分辨率≥2560×1600（2.5K+），刷新率≥120Hz，亮度≥300 尼特，色域≥100% sRGB，自带低蓝光护眼，非触控屏。
6、操作系统。预装简体中文版 Windows11 专业版正版操作系统，提供原厂授权；支持国产操作系统兼容安装（麒麟 / 统信）。
7、网络与音视频。无线：Wi-Fi 6（802.11ax）+ 蓝牙≥5.4；有线：内置千兆以太网口；FHD 1080P 摄像头；阵列降噪麦克风；内置立体声扬声器。
8、接口：至少配备 USB-A×2、USB4/Type-C、HDMI2.1、3.5mm 音频口、RJ45 网口、SD 读卡器；
9、整机≥3 年原厂上门保修，包含主板、内存、硬盘、显卡；提供原厂技术支持，故障备件先行；提供产品原厂出厂证明，支持官网序列号核验。
2、 专业移动外接显示器
1.面板：IPS Black 曲面面板
2.屏幕尺寸：约34英寸，21:9超宽屏，曲率约1900R
3.分辨率：≥3440×1440（准4K WQHD）
4.刷新率：DP/雷电4支持120Hz，HDMI支持100Hz
5.显示性能：亮度：≥300cd/㎡（典型值）；对比度：≥2000:1（IPS Black高对比度）；色域：100%sRGB、100%BT.709、98%DCI‑P3、98%Display P3；色准：平均ΔE＜2，出厂硬件校色；可视角度：≥水平/垂直178°；响应时间：不高于5ms（快速模式）/8ms（普通模式）。
	44,798.00 

	2
	专业剪辑图形工作站
	1、整机基础信息
产品类型：商用塔式台式工作站，原厂整机，非拼装组装机；
机箱：塔式机箱，原厂标准散热结构，支持 7×24 小时稳定运行，具备良好风道满足 GPU+CPU 高负载散热；
2、处理器
CPU 型号：性能不低于ntel Core Ultra 9 285K
核心 / 线程：不少于24 核 24 线程
基础频率不低于 3.2GHz，最大睿频 5.7GHz，TDP 125W
高速缓存：不低于36MB 三级缓存，内置 Intel NPU，支持本地 AI 加速
制程：不少于3nm。
3、主板
芯片组：性能不低于Intel W880 芯片组。
PCIe 扩展：≥4 个 PCIe 插槽，至少 1 个 PCIe5.0 x16 插槽
内存插槽：4×DDR5 UDIMM 插槽，最大支持 128GB 内存
存储接口：支持 M.2 NVMe PCIe SSD+SATA 硬盘，支持 RAID
4、内存
 内存容量：不低于64GB；内存类型：DDR5
5、存储
第一块硬盘：512GB PCIe NVMe M.2 SSD（Gen4），用于系统、模型缓存
第二块硬盘：4TB SATA 机械硬盘，用于数据集、模型文件存储
硬盘均为原厂集成，支持原厂硬盘故障预警
6、独立显卡
显卡型号：性能不低于NVIDIA GeForce RTX5060Ti 16GB
显存容量：不少于16GB GDDR7，128bit 位宽
7、电源
原厂足额品牌电源，≥750W，80PLUS 认证，宽电压，支持 CPU+GPU 满负载持续稳定输出
8、网络与外设接口
网卡：集成千兆以太网；可选 2.5G 网卡
9、操作系统与软件
预装：Windows11 专业版（商用正版，提供正版授权），支持国产操作系统兼容安装（麒麟 / 统信）。
10、服务与质保
质保：整机原厂 3 年上门保修服务，含 CPU、内存、硬盘、显卡全部件原厂保修；故障后原厂工程师上门维修；原厂全新未拆封，不接受翻新 / 拆机配件；
11、显示器。屏幕尺寸：34 英寸 比例21:9 曲面屏；面板类型：IPS Black 专业面板；物理分辨率：3440×1440（WQHD）；标准刷新率：原生 120Hz；亮度：≥400 cd/㎡；静态对比度：≥3000:1；色深支持10bit；色域支持100% sRGB、100% Rec.709、≥98% DCI-P3；支架底座支持俯仰升降。
    12、专业监听耳机。头戴封闭式，支持立体声音质，单元大小约40mm，频响范围5Hz-8000Hz，灵敏度≥102dB/mW，阻抗约50单位欧，全封闭隔音，3.5mm音频插头（附带转6.3mm转接头）
13.配套原厂键盘鼠标。
	32,000.00 

	3
	专业4K摄像机
	1.设备为手持式4K广播级专业摄录一体机，适用于新闻采访、融媒体直播、会议拍摄、专题拍摄等场景，支持全天候室外及室内使用。
2.成像传感器：4K有效像素≥800万，最低照度≤0.002lx，清晰度：4K模式水平解析力≥2000电视线，1080P 模式≥1000电视线。
3.光学变焦：≥17 倍光学变焦，支持扩展变焦，全焦段光圈恒定。焦距覆盖广角至长焦，满足新闻远摄及近距离特写。具备独立对焦环、变焦环、光圈环，支持手动精准调节。
4.支持ND内置电子无级 ND 滤镜，支持4K\高清视频录制格式，支持高帧率，支持10bit 4:2:2 色彩采样，广播级专业编码格式。
5.存储：双 SD 卡槽，支持同步录制、备份录制、循环录制，保障素材安全。
满足融媒体直播、节目制作标准。
6.接口、网络与直播功能
视频输出：适配广电级信号传输。
音频：不少于 2 路 XLR 卡侬音频接口，支持 48V 幻象供电，24bit 音频采样。
网络：内置有线网口、Wi‑Fi，支持 SRT、RTMP、RTMPS 协议，支持边拍边传、远程控制、实时推流直播。
供电：支持 V 口电池 / 标准专业电池、直流电源适配器、Type‑C PD 供电，适配长时间户外作业。
拓展：具备标准热靴及配件接口，可外接无线麦克风、补光灯、无线图传等设备。
7.配件含原装不少于240G存储卡*2；原装读卡器*1；竖拍板*1；原厂电池*2；
 摄像包*1；电源适配器*1；原装麦克风*1； LCD遮光罩*1；镜头遮光罩*1；新闻灯*1 ；热靴适配器*1。
	54,400.00 

	4
	专业照相机
	1.相机机身：全画幅堆栈CMOS，有效像素≥4500万。支持8K 短片拍摄，最高支持8K 60P RAW 格式视频录制，同时兼容4K、1080P 等多种分辨率及帧率，支持 VPG400标准，确保8K 视频录制的稳定性和流畅性，满足专业视频制作需求。
2.配套镜头*1：大约24-105mm标准原厂变焦镜头，适配机身卡口，无兼容性问题，5轴防抖，支持机身镜头双防抖功能。
3.双卡槽设计，支持 CFexpress 2.0存储卡（B 型）及 SD/SDHC/SDXC 存储卡（兼容 UHS-II 存储卡）。配备专业存储卡*2：≥128G，支持8k、4k视频流畅录制。
4.配件含不少于256原装存储卡*1；原厂读卡器*1；原厂电池*2；摄像包*1；原装闪光灯*1。
	38,000.00 

	5
	专业航拍穿越摄像机
	1.飞行器本体：机身集成一体式桨叶防护框架，具备反乌龟翻转恢复功能，摔机倒置可自动恢复飞行姿态。
2.影像传感器：图像传感器≥1/1.3 英寸 CMOS；光圈 ≥f/1.7；有效像素≥1200 万；超广角镜头，支持 4K@60fps HDR 视频录制；支持 10‑bit 色深，内置专业 Log 色彩模式，满足后期调色工作需要。
3.云台结构：俯仰转动范围‑95°~+90°，实现大角度俯拍、仰拍；具备云台物理保护结构。
4.机载存储：支持 TF 卡扩展存储，可本地保存录制视频照片素材，支持高速素材导出。
5.无线图传系统：支持高清数字图传，最大图传码率≥60Mbps；最大图传距离≥10km；支持 2.4GHz/5.8GHz 双频段，具备抗干扰跳频机制，眼镜端实时接收第一视角画面。
6.飞行性能：无风环境下最长飞行时间≥20 分钟；最大抗风能力≥10m/s（5 级风）；支持 卫星定位 + 视觉定位，室内外均可稳定悬停；具备智能返航功能。
7.操控套件配置：成套交付FPV 飞行眼镜、体感穿越摇杆；飞行眼镜头戴显示，接收无人机实时第一视角画面；穿越摇杆为单手体感操控，支持姿态体感操控、录制启停、模式切换；整套为完整工作套装，不接受仅飞行器裸机供货。
	5,953.00 

	6
	专业手持云台摄像机
	1.图像传感器：传感器规格≥1 英寸 CMOS双主摄+1/2.8英寸中焦；像素3000-4000万，动态范围≥15档，支持全像素相位对焦。
2.视频录制规格：最高支持 4K@60fps 常规录制；支持 4K@240fps 高帧率慢动作录制；支持竖屏 3K@60fps 原生输出；视频最大码率≥180Mbps；支持 10‑bit 色深，内置专业 Log 色彩模式，便于后期调色。
3.云台增稳：内置三轴机械物理云台，原生支持硬件横竖拍切换，无需外接转接配件。
4.存储配置：机身支持内置存储≥100GB；同时配备 Micro‑SD 扩展卡槽，支持高速存储卡扩容；支持高速素材导出；支持 RAW 照片格式输出。
5.音频采集：支持内置道阵列麦克风，支持环境降噪收音；配备音频接口，可外接专业麦克风；支持耳机监听输出。
6.续航供电：整机内置电池；支持 PD 快充，支持边充电边录制作业；可外接扩展续航配件提升作业时长。
7.智能功能：内置智能跟随算法，支持框选主体自动跟踪运镜；支持延时摄影、轨迹延时、全景拍摄等纪实拍摄模式。
8.接口与互联：具备 USB‑C 接口，支持数据导出、充电、USB‑C 视频输出；支持蓝牙、Wi‑Fi 无线连接，可无线预览、遥控拍摄、素材传输；支持设备固件升级。
9.整机形态：一体化口袋机身，手持便携，可搭配各类外接支架、挂脖配件开展移动拍摄。
10.配套专业存储卡≥256GB*1。
	3,899.00 

	7
	专业现场记录仪
	1. 多轨录音机主机：≥8轨录音，支持24bit/192kHz采样，带48V幻象供电，支持时间码同步功能。支持XLR/TRS复合接口。支持WAV、MP3。输出MAIN OUT 1/2、SUB OUT 1/2接口。支持双SD存储卡。支持48V幻象供电。
2. 专业级枪式录音麦克风。超心形/叶形拾音特征，频率特征40 HZ至20 KHZ
范围，灵敏度≥21 mV/Pa，
3. 配套防风猪笼和挑杆套装。
	14,300.00 

	8
	专业导演车
	1.整体结构：铝合金材质，承重≥80kg，折叠尺寸≤80×60×30cm，单人快速拆装
2.移动制动：四轮静音轮，双锁止刹车，底部减震防滑
3.收纳挂载：多层储物空间，监视器支架多角度可调，侧边≥6处加固挂载点
	12,500.00 
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	智能直播一体机
	1.显示屏幕：屏幕尺寸≥27 英寸，4K 超清分辨率。
2.硬件抠像：内置硬件级绿幕抠像引擎，无需外接采集卡、电脑，本机即可完成绿幕抠图、背景替换、图层叠加处理。
3.多机位导播：支持≥3 路外部视频信号接入，可实现多机位画面切换、画面预监、直播画面合成输出，具备内置导播控制功能。
4.系统性能：内置≥八核处理器；运行内存≥16GB，机身存储≥128GB，满足长时间直播编解码运算，支持 7×24 小时连续直播。
5.推流能力：支持 RTMP/RTMPS 标准直播推流协议，支持多平台同步推流，支持一键开播；兼容主流直播平台客户端本地运行。
6.视频输入接口：具备 HDMI 视频输入接口，可接入相机、摄像机等外部信号源；配备多路 USB 接口，支持外接摄像头、麦克风等外设。
7.网络能力：支持 Wi‑Fi6、有线千兆网口双网络，具备网络冗余适配，保障直播推流稳定性。
8.辅助功能：集成提词器功能，支持文本提词滚动播放；内置音频处理模块，支持麦克风输入、音频降噪处理。
9.整机形态：一体化整机结构，支持移动式部署，可搭配移动支架使用，室内外均可开展直播作业。
	13,000.00 
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	专业无线图传
	1.信号制式：支持 SDR 软件定义无线接收，具备抗干扰无线图传接收能力
2.物理接口：同时具备HDMI 接口、SDI 接口双路高清输出接口
3.最大码率：无线接收码率≥20Mbps
4.输出分辨率：支持最高≥3K 图像输出能力
5.接收模式：无线实时接收，低延迟图像解码输出
6.输出接口属性：HDMI、SDI 可同时输出，支持广播级视频输出电平标准
7.存储配套：支持 SD 卡本地录制存储，可保存接收的图传码流素材
8.供电：支持直流供电，适配专业影视现场供电体系
9.工作频段：工业专用无线频段，具备跳频抗干扰机制，适配复杂电磁环境作业
10.设备形态：便携式接收机，可机架 / 手持两种部署方式
	2,399.00 
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	专业便携式运动相机
	1.图像传感器：传感器尺寸≥1/1.1 英寸 CMOS，支持可变光圈，光圈调节范围 f/2.0‑f/4.0，可手动 / 自动切换光圈档位。
2.视频录制能力：最高支持 8K@30fps 视频录制；支持 4K@60fps，支持 4K@120fps 高帧率慢动作录制。
3.支持机身防抖功能；支持20米防水。
4.机身防护符合 IP68 防护标准；低温环境可稳定工作。
5.显示交互：配备前后双触控彩屏，支持触控参数调整、回看素材。
6.音频能力：支持双麦克风直连接入，内置音频降噪处理，适配现场环境收音。
7.续航供电：配套大容量耐寒电池，支持 PD 快充，可外接移动电源持续供电。
8.存储：支持高速 TF 存储卡扩展；机身自带内置存储，支持本地视频、照片文件保存。
9.套装配件配置：套装包含挂脖第一视角拍摄支架组件，支持快拆结构，可 360° 旋转，支持横拍、竖拍快速切换，适配胸前第一人称拍摄作业；配套双向快拆转接底座，实现相机与挂脖支架快速拆装。
10.接口：具备 USB‑C 接口，支持数据导出、充电、外接麦克风；支持无线 Wi‑Fi 蓝牙连接，可无线预览、传输素材。
11.素材格式：支持 MP4 视频格式；支持 RAW 照片格式输出，满足后期制作需求
12.配件含不少于256原装存储卡*1；原厂电池*2。
	3,276.00 
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	专业手持云台稳定器
	1.承载能力：三轴云台最大有效负载≥3.0kg，可适配主流微单相机及镜头组合。
2.机械结构：三轴电机结构，平移轴无限位旋转；俯仰、横滚轴具备大角度活动范围；配备第二代自动轴锁，休眠 / 关机状态自动锁止轴臂，快速收纳，开机快速解锁进入工作状态。
3.显示操控：配置彩色触控显示屏，支持本机参数设置、模式切换、状态查看；机身集成物理摇杆、功能按键，实现云台姿态控制、拍摄控制。
4.横竖拍切换：原生硬件支持横竖拍快速切换，无需额外加装转接配件即可完成横、竖画幅拍摄转换。
5.智能跟拍：支持磁吸式智能追踪模块，支持屏幕框选、点选目标主体实现智能跟随拍摄，可跟踪人物、物体，自动构图运镜。
6.续航供电：可拆卸智能电池手柄；支持 PD 快充；支持对外为相机外设供电。
7.扩展接口：具备冷靴接口、1/4 英寸标准螺纹等常用接口；支持外接跟焦电机、图传设备、手提手柄等专业配件；支持相机快门、变焦控制接口，可联动控制相机拍摄参数。
8.互联能力：支持蓝牙无线相机控制，可实现无线快门触发、变焦控制；支持固件升级，支持与无线图传设备原生适配对接。
	3,699.00 
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	专业摄像机监看
	1.约5.2寸监视器；画面功能：支持4K HDR、波形/峰值/假色专业监看辅助；电容触摸屏等
2.接口供电：锁定式HDMI，USB‑C双向供电可反向为相机补电
3.分辨率不少于1920*1080（FHD）
4.对比度不少于1000000：1；峰值亮度不低于1500尼特。
5.色深深度10bit；动态范围支持10档+等
6.配套常用摄像机连接线材。
	3,388.00 
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	专业手持电影摄像机
	1.传感器规格：CMOS 传感器，传感器尺寸≥全画幅（35mm），有效像素≥1000 万像素，支持全域快门，消除运动果冻效应。
2.分辨率与编码录制：支持 4K（3840×2160）录制，4K 下最高帧率≥120fps；内置录制介质支持 XAVC S、XAVC S-I 编码，支持 10bit 4:2:2 色彩采样；支持 Log、HLG，内置电影感色彩模式。
3.镜头可兼容全画幅系列镜头，支持电子对焦、电子光圈控制。
4.防抖：机身内置 5 轴光学防抖，支持机身 + 镜头协同防抖。
5.接口配置 
支持至少 2 路 3G-SDI 输出接口
支持HDMI 2.1 接口
支持3.5mm 耳机监听、3.5mm 麦克风输入接口
支持双通道 XLR 卡侬音频输入
6.音频采集：支持 24bit 音频采样，可调节音频增益，支持幻象供电，满足现场同期声录制。
7.存储介质：双卡槽设计，支持 SD 卡录制，支持双卡同时录制 / 备份录制，提升素材安全性。
8.供电方式：支持专用电池供电、DC 直流外接供电，适配长时间外拍、不间断录制。
9.散热设计：指出主动散热结构，支持长时间不间断 4K 高帧率录制，无强制过热停机限制。
10.监看功能：支持内置电子取景器（EVF）+ 翻转触控液晶屏，支持波形图、矢量图、斑马纹、对焦辅助线等专业监看工具等
	41,000.00 
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	展厅数字广告机(大)
	1、整机基础
产品形态：55 英寸 触控一体广告机，超薄形态，横竖屏可切换，7×24 小时稳定运行，自带扬声器。
2、显示系统
面板类型：55 英寸 工业级 A 规 TFT‑LED 液晶面板
物理分辨率：≥1920×1080（FHD 全高清），支持竖屏显示（1080×1920）
显示比例：16:9，支持横屏 / 竖屏一键切换
亮度：≥350cd/m²（室内商用标准）
对比度：≥5000:1
3、触摸系统
支持手指 / 触控笔操作
防眩光：AG 防眩钢化玻璃，强光下可视，减少反光
4、硬件平台
Windows 系统 CPU：Intel i5 及以上性能
内存：≥4GB DDR4
存储：≥120GB SSD
系统：Windows 10/11 专业版（正版授权）
5、接口与网络
视频输入：至少HDMI IN×1（支持电脑 / 盒子接入）
USB：至少USB2.0×2、USB3.0×1（U 盘播放、键鼠、移动硬盘）
网络：至少RJ45 千兆网口 ×1 + 内置 Wi‑Fi（2.4G/5G）（内网接入企微）
音频：至少3.5mm 耳机口 ×1 + 内置立体声扬声器（≥2×10W）
其他：支持DC 电源接口、TF 卡插槽、电源开关、音量调节
6、功能要求
信息发布：支持远程发布、远程后台管理、定时开关机、分屏显示、内容轮播、竖屏适配；附带免费发布软件（终身）；支持多元化广告展示；支持分屏播放自由控制。
网页展示：支持浏览器全屏（无地址栏）、自动刷新（5–15 分钟）、开机自启指定 URL（用于企业微信仪表盘 24 小时展示）
投屏：支持无线投屏（手机 / 电脑）、有线 HDMI 投屏
媒体格式：支持 MP4、AVI、MOV、WMV、JPG、PNG、GIF 等
节能：支持自动亮度调节、定时休眠、低功耗模式
	5,300.00
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	展厅数字广告机（小）
	1、整机基础
产品形态：21.5英寸 横竖屏可切换 超薄机身，7×24 小时稳定运行，自带扬声器。
2、显示系统
面板类型：55 英寸 工业级 A 规 TFT‑LED 液晶面板
物理分辨率：≥1920×1080（FHD 全高清），支持竖屏显示（1080×1920）
显示比例：16:9，支持横屏 / 竖屏一键切换
亮度：≥350cd/m²（室内商用标准）
对比度：≥5000:1
背光寿命：≥50000 小时
2.硬件平台
安卓系统，至少CPU四核及以上性能
内存：≥1GB DDR4
存储：≥8GB
3.接口
支持USB≥2个；HDMI≥1个；支持TF；音频、网线接口≥1
4.功能要求
信息发布：支持远程发布、远程后台管理、定时开关机、分屏显示、内容轮播、竖屏适配；附带免费发布软件（终身）；支持多元化广告展示；支持分屏播放自由控制。
网页展示：支持浏览器全屏（无地址栏）、自动刷新（5–15 分钟）、开机自启
投屏：支持无线投屏（手机 / 电脑）、有线 HDMI 投屏
媒体格式：支持 MP4、AVI、MOV、WMV、JPG、PNG、GIF 等
节能：支持自动亮度调节、定时休眠、低功耗模式
	1,000.00
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	展厅查询机
	1.屏幕：≥55英寸，ISP高清屏；
2.触控：多点红外触控，windows系统，人机互动；
3.硬件平台：安卓系统CPU四核及以上，存储：≥32GB ，相当于CPU Intel i5及以上，存储≥120GB SSD
4.斜立式触摸查询一体机
	5,300.00 
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	展厅LED大屏（弧形）
	1、 LED弧形大屏。
1、宽约6.56m*高约2.9m，面积约19.02㎡；工业级室内LED显示屏，支持全天24小时开机。弧形屏。
2、像素点间距:≤1.53mm；
3、白平衡亮度(nit) ≥1000；
4、显示屏高亮效率≥98%；
5、对比度≥3000:1；防护等级IP30
6、刷新率≥3840Hz;
7、支持178度超广视角；
二、LED音响系统
1.全频柱阵列扬声器2只。采用基于声学仿真设计的边界耦合器，用于控制相位与声波传播方向，表面黑色水性漆处理；金属防护网，≤4mm六边形透声孔，内衬防尘透声网；≥5×M6安装点，支持壁挂安装；额定阻抗：≤8Ω；灵敏度：≥94dB；额定频率范围：不低于90Hz～18KHz；全频扬声器：≤3.5"×4；输入接口：按压式弹簧接线夹
2.功放1个。≥2路有线话筒输入，≥1路无线话筒输入，≥3组立体声线路输入(≥RCA×6莲花接口)；≥2组立体声线路输出(≥RCA×4莲花接口)，≥2组功率输出；≥1路RS232控制接口、≥1路一键静音控制接口；话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音≥2段均衡，有线话筒带可独立开关的+48V幻像电源；独立调节无线话筒输出音量大小；功放输出通道中L通道可独立调节输出大小；USB：有USB播放功能；音源切换：线路/蓝牙，≥2路音源切换按键；开机默认为线路，选择线路后可自动保存；同时使用蓝牙和U盘时，U盘播放优先；额定功率：≥2×200W 8Ω，≥2×300W 4Ω.
包含LED大屏、音响、功放等设备安装调试及所需方钢架体、箱体、开关电源、同步接收卡、视频设备等。
	133,140.00 
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	展厅LED大屏（竖屏）
	一、LED直面大屏。
1、宽约2.25m*高约2.9m，面积约6.525㎡；工业级室内LED显示屏，支持 全天24小时开机。直面屏。
2、像素点间距:≤1.53mm；
3、白平衡亮度(nit) ≥1000；
4、显示屏高亮效率≥98%；
5、对比度≥3000:1；防护等级IP30
6、刷新率≥3840Hz;
7、支持178度超广视角；
二、LED音响系统
1.全频柱阵列扬声器2只。采用基于声学仿真设计的边界耦合器，用于控制相位与声波传播方向，表面黑色水性漆处理；金属防护网，≤4mm六边形透声孔，内衬防尘透声网；≥5×M6安装点，支持壁挂安装；额定阻抗：≤8Ω；灵敏度：≥94dB；额定频率范围：不低于90Hz～18KHz；全频扬声器：≤3.5"×4；输入接口：按压式弹簧接线夹
2.功放1个。≥2路有线话筒输入，≥1路无线话筒输入，≥3组立体声线路输入(≥RCA×6莲花接口)；≥2组立体声线路输出(≥RCA×4莲花接口)，≥2组功率输出；≥1路RS232控制接口、≥1路一键静音控制接口；话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音≥2段均衡，有线话筒带可独立开关的+48V幻像电源；独立调节无线话筒输出音量大小；功放输出通道中L通道可独立调节输出大小；USB：有USB播放功能；音源切换：线路/蓝牙，≥2路音源切换按键；开机默认为线路，选择线路后可自动保存；同时使用蓝牙和U盘时，U盘播放优先；额定功率：≥2×200W 8Ω，≥2×300W 4Ω.
包含LED大屏、音响、功放等设备安装调试及所需方钢架体、箱体、开关电源、同步接收卡、视频设备等。
	39,150.00
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	演播室专业灯光
	1、演播室专业灯光葡萄架48㎡：
(1)镀锌方管≥40×20mm制作成方格大小为500×500mm的葡萄架；固定在天花上；(2)方管表面做灰色环保防腐漆；
2、灯钩23个：
(1)材质：铝合金；(2)开口：≥6cm，适用于6cm以内方管或圆管；(3)承重≥50KG；
3、恒力铰链23个：
(1)展开长度≥１米；采用优质铝型材和弹簧制成，经全喷塑处理；(2)使用寿命≥10000次；(3)铰链配以相应的灯具来实现垂直升降的功能，使用时可根据需要，停留在任意一个高度上；
4、LED螺纹聚光灯8台：
(1)光源：LED集成≥100W；(2)色温：5600K±150K；(3)驱动方式：恒流驱动；(4)额定功率：≥150W；(5)光通量：≥17000lm/18000lm；(6)发光效率：≥80lm/W；(7)显色指数：Rａ≥92；(8)通道数量：1通道与2通道两种通道模式；
5、LED平板柔光灯15台：
(1)额定功率：≥200w；(2)显色指数：Ra≥95（加扩散板实测）R9≥95，TLCI≥93光效:130lm/w ；(3)色温： 5600K±150K；(4)光学系统：100%线性调光绝无频闪无噪音；(5)出光角度：≥115°；(6)冷却系统：穿插散热鳍片表面镀镍工艺；(7)控制协议：DMX512；
6、灯具接插件23个：
(1)专用灯具220V电源连接器；(2)最大功率：≥3520W，16A；
7、灯具信号插件25个；
8、灯具保险链23条：
(1)规格：长度≥800mm，带胶钢丝绳扣件；(2)承重≥30KG；
9、灯具灯号牌23个：
(1)规格：圆型，直径≥100mm；(2)材质：双色板，雕刻制作，永久不会褪色；
10、灯具信号线缆300米：
(1)规格：2×0.5mm²；(2)材质：聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝，带屏蔽网，电压等级300/300；
11、灯具电缆约400米：
(1)规格：约2×1.5mm²；(2)材质：聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝，电压等级300/300；
12、阻燃线槽约16米；
13、调光台1台
(1)DMX512/1990标准，≥384 个DMX控制通道，光电隔离信号输出；(2)同时控制≥30台电脑灯，每灯最大32个控制通道，使用动态灯址设置；(3)内置图形轨迹发生器（SHAPE），方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、渐变圆、线条、8字、波浪等多种效果； 图形参数（如：速度、大小、展开、方向）均可独立设置。(4)≥30个走灯程序。可选自动速度控制、智能手动节拍控（SWING）或音乐同步控制；(5)可同时运行≥2个走灯程序、≥30个预置场景，并可同时对≥30台电脑灯进行提灯操作；
14、DMX512信号系统设备1台，≥8路光隔离输出；
15、灯光直通箱1台：
(1)舞台灯光≥12路4kw电源箱电源柜, 可直接接入舞台2KW常规灯具≥18只 或4KW灯具≥12只；(2)≥12路单独控制；6路采用国标40A胶木插，6路采用国标10A胶木插；(3)≥6平方主线，均烫锡焊接处理防止老化而发热；
16、安装调试及辅料
(1)成交供应商指定一名专业技术能力强的工程师负责项目实施，进行系统调试达到系统软硬件稳定可靠。配合后期视音频调试，直到项目验收；(2)安装设备所需全部辅料。
	80,000.00 
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	演播室播音桌椅
	1、 定制成品移动演播桌1张，尺寸：≥（2790mm×600mm，弧度3510mm） 。订制钢木喷漆、软模灯箱结合。
(1)钢木结构；桌体带有LED软灯带或亚格力喷绘灯箱装饰；(2)钢制部分：全部采用优质冷轧A3钢板；表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷涂；
2、配套播音员座椅2把：可调整高度≤370～≥520mm；PU皮椅面，高密度海棉；气压棒；圆形金属脚架；
（材质样式以施工图纸为准）
	19,600.00 
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	演播LED大屏（弧形）
	一、LED屏幕。弧形屏。
1、宽约6.08m*高约2.6m，面积约15.808㎡；工业级室内LED显示屏，支持全天24小时开机。弧形屏。
2、像素点间距:≤1.53mm；
3、白平衡亮度(nit) ≥1000；
4、显示屏高亮效率≥98%；
5、对比度≥3000:1；防护等级IP30
6、刷新率≥3840Hz;
7、支持178度超广视角；
二、LED音响系统
1.全频柱阵列扬声器2只。采用基于声学仿真设计的边界耦合器，用于控制相位与声波传播方向，表面黑色水性漆处理；金属防护网，≤4mm六边形透声孔，内衬防尘透声网；≥5×M6安装点，支持壁挂安装；额定阻抗：≤8Ω；灵敏度：≥94dB；额定频率范围：不低于90Hz～18KHz；全频扬声器：≤3.5"×4；输入接口：按压式弹簧接线夹
三、功放1个。
≥2路有线话筒输入，≥1路无线话筒输入，≥3组立体声线路输入(≥RCA×6莲花接口)；≥2组立体声线路输出(≥RCA×4莲花接口)，≥2组功率输出；≥1路RS232控制接口、≥1路一键静音控制接口；话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音≥2段均衡，有线话筒带可独立开关的+48V幻像电源；独立调节无线话筒输出音量大小；功放输出通道中L通道可独立调节输出大小；USB：有USB播放功能；音源切换：线路/蓝牙，≥2路音源切换按键；开机默认为线路，选择线路后可自动保存；同时使用蓝牙和U盘时，U盘播放优先；额定功率：≥2×200W 8Ω，≥2×300W 4Ω.
包含LED大屏、音响、功放等设备安装调试及所需方钢架体、开关电源、同步接收卡、视频设备等。
	110,000.00 
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	演播室虚拟幕布（多轴）
	1、 电动背景轴。适用演播室或直播。材质：不锈钢管+植绒布。最大称重不低于20kg。
2、 四轴宽3.9米。幕布约3.7米*5米植绒布。支持无线遥控。
3、 四种颜色（绿、红、黑、蓝）
4、 配套虚拟抠像桌椅1套
桌子尺寸：≥（长1800×宽600×高750）mm；椅子尺寸高度约500mm；具备良好的支撑性与平整度，确保拍摄时不会产生褶皱或反光不均的问题；与绿箱使用相同的影视专用抠像高清绿漆。
    5、含安装调试及人工。
	5,000.00 
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	演播室三脚架
	1、云台类型为球碗型液压云台，具备快速侧卡功能；
2、云台碗径≥75mm；
3、云台最大承重≥5kg；
4、采用固定动平衡设计；
5、水平阻尼为固定液压阻尼；
6、垂直阻尼支持无极持续可调；
7、云台俯仰角度范围为 ≤-75°～≥+90°；
8、架体采用四段式支撑 SOLO 结构；
9、脚架配备板扣式、螺套式双重锁紧结构；
10、架体材质为碳纤维。
	4,199.00 
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	演播室播音话筒
	1、单指向、≥16mm直径镀金Mylar膜片纯电容音质，低失真、低噪声、宽频响、宽动态、音质清晰；
2、支持48V幻象供电；
3、镀金卡侬输出，标配≥3米连接线；
4、频率范围≤20—≥20000 Hz；
5、声压级≥138dB；
6、阻抗≥150Ω；
7、灵敏度度≤-34dB(20mV/Pa)；
8、指向性：超心型；
9、信噪比：≥78dB；
10、拾音角度≥120°
	3,000.00 
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	演播室无线话筒
	1、领夹式话筒 ；
2、全指向型话筒，金属材质，便于携带 ；
3、更加平稳的频率响应，自然还原声音； 
4、采用背景灯液晶屏，暗处可清晰观看；
5、发射功率可调，范围在≤5mW～≥30mW之间选择；
6、节能环保，2节AA电池供电可连续工作≥8小时； 
7、带有Mic/LINE切换开关，可选择麦克风与线路输入； 
	3,500.00 
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	演播室返看电视
	1、屏幕尺寸75英寸；轻薄型。
2、硬件配置≥8G内存+64GB存储；
3、分辨率≥3840 x 2160；约2000-3000尼特
4、智能安卓系统；
5、支持4K HDR显示；
6、支持普通挂架安装
	5,400.00 
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	演播室提词器
	1、提词器采用免工具安装设计，拧松手拧螺丝即可一键收放，安装便捷；
2、配备 ≥2mm 超薄多层介质膜无色差高级分光镜，可避免拍摄画面出现色差、色彩失真问题；
3、兼容单反、微单、DV、专业摄像机、系统摄像机等各类机型；
4、提词器为嵌入式提示，配备 HDMI、USB、VGA、RJ45、MINI USB 接口，无需外接电脑即可读取 U 盘中文稿；可外接台式机、笔记本使用，兼容 Windows7、Windows8、Windows11、Mac 系统；
5、支持自定义字体大小、字间距、行间距；
6、支持局域网手机控制，可远程操作启停、调速、翻页、调整字体大小、字间距、行间距及字体颜色；
	8,500.00 
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	导播间信息发布和分布式系统
	1、 智慧信息发布软件。1.信息发布，支持自选发布屏模板。2. 素材管理，支持视频、音频、图片多类素材上传与本地导出。支持素材即时发布、多屏同步播放、周期性定时播放，可自定义播放结束时间。具备智能编排能力，可设置素材播放顺序、时长、次数及播放优先级，保障播放流畅完整。3. 系统模板，内置通用会议场景模板，适配多数使用场景。支持管理员自定义模板分辨率、页面布局等参数，简化配置操作，提升使用便捷性。4. 自定义模板，支持自主创建、修改发布屏模板，可自定义分辨率、素材排版、播放逻辑与效果。支持多类型素材拖拽混合编排、无缝切换，提供实时预览功能。支持自定义动态场景、自由组合素材。5. 直播管理，兼容外部主流直播平台、内部会议设备双源流媒体信号。支持直播信号实时预览、精准推送，可实现分屏显示、多屏同步播放。6. 发布管理，支持所有流媒体信号集中管控，可自定义节目播放列表，实现循环、定时、24小时全天候播表推送。支持多终端毫秒级云端同步播放，支持素材在线预览、远程启停、定点定时发布设置。7. 屏幕管理 ，可查看设备ID、名称、IP、所属场所等全量设备信息，支持音量调节、屏幕亮熄管控，实现设备状态实时监控与运维。支持多设备联动同步播放，可自定义播放任务触发方式与结束时间，实现任务规范化排期管理。8. 会议云平台联动，可对接会议云平台，系统内置的通用模板与自定义模板，可直接应用于会议预约流程，适配会议场景智能化展示需求。
2、 9个多媒体发布盒。1、硬件配置：搭载四核64位、主频≥2.0GHz处理器，内存≥2G，机身存储≥16G，满足系统稳定运行及素材缓存播放需求。2、页面展示功能：支持加载平台自定义发布屏模板，可展示会议室状态、会议时段、会议主题、举办单位、会议室预约列表、会议签到二维码等信息；同时支持图片、视频、文本等多媒体素材上传展示。3、远程设备管控：对接信息发布模块，支持平台一键清除设备缓存、远程音量调节，可实时查看设备排班状态与当前播放内容。4、素材播放管控：对接信息发布模块，支持即时、定时播放平台素材及节目单，适配多样化播放场景。5、直播信号播放：对接信息发布模块，可稳定播放平台推送的流媒体直播信号，实现直播画面实时展示。
3、 10个分布式视控终端节点（最高支持4K30分辨率）。1、硬件结构：采用无风扇设计，低噪防尘、运行稳定。2、编解码能力：一体化编解码节点，支持参数自定义；音频支持AAC、G.711、G.722；视频支持H.264、H.265、RTSP协议。3、视频处理：HDMI输入最高4K@30Hz；支持1路4K30Hz、4路1080P30Hz解码，单屏最大64开窗；支持LED/LCD直连拼接，无需拼接器、同步器；支持开窗、漫游、叠加、缩放、场景保存调取、画面截取、OSD叠加；支持离线预布局、一键场景切换，不影响实时播放。4、编码自定义：支持输入分辨率、编码分辨率、码率自定义调节。5、设备接口：≥2路HDMI 4K@30Hz（内嵌数字音频）；≥1路3.5mm音频输入、≥1路3.5mm音频输出；≥1路POE网口、≥1路千兆光纤口；RS232、RS485、2路IO、2路USB接口，外设拓展能力强。6、状态显示：配备OLED显示屏，可查看型号、ID、IP、运行参数；具备电源、系统、7、智能温控：基于Linux系统，支持芯片温度监测、功耗自动调节，保障设备长期稳定运行。8、音频功能：支持非平衡音频输入、音量可调，支持音视频同步/异步切换。9、KVM坐席：支持一体化KVM管控，实现坐席互推、大屏信号抓取回传；支持USB键鼠远程控制、软KVM反向控机，信号共享灵活。10、多媒体控制：支持视频、PPT等多媒体文件播放控制。11、供电方式：支持POE、DC双供电模式。12、安装方式：支持磁吸安装、机柜安装，部署灵活。13、物联平台配置：支持对接物联网平台，可远程查看设备在线状态、网络及流媒体参数；支持远程配置音视频模式、协议、分辨率、编码格式等参数。14、平台运维：支持远程一键重启、恢复出厂、设备复位、模式切换及在线更换；可监测收发速率、CPU占用并图表可视化；支持远程中控配置、接口状态监测、异常告警。
4、 节点机架。1、标准机柜分布式输入输出节点集中安装支架；2、每个机架可装≥8个不同类型的分布式节点；
5、 分布式平台软件。1、支持交互触摸平板分布式可视化操作，平板终端兼容 Windows 主流版本操作系统。2、支持全系统信号预览，可同时预览≥5 路信号源，滑动翻页实现多批次信号实时预览。3、具备真回显功能，平板实时回显大屏画面，提供实时同步、流畅两种显示模式。4、支持预览画面拖拽开窗；支持单指移动、移除画面，单 / 双指缩放窗口。5、一键调用预设场景，自动恢复窗口位置、视频、音频等全部参数，满足应急使用。6、支持定制化开发，可配置多套控制页面并快速切换。7、支持大屏画面图层管理，可对图像执行置顶、置底操作。8、可视化管控音频处理器，支持音量调节、静音 / 取消静音。9、可直接控制环控及外设：大屏开关机、灯光、空调、窗帘、投影机、投影幕、会议摄像头。10、远程管控网络摄像头，支持聚焦、变焦、缩放、定位。11、宣传片播控：播放、暂停、静音、进度拖动、快进。12、远程控制电脑 PPT，实现上下翻页，无需现场配合。13、支持自定义操控界面，控制元素图形化配置。14、单可视化终端可同时管理多组屏组，操作便捷。15、窗口支持单指拖动缩放、双指缩放，画面流畅清晰。16、拖拽信源在大屏任意位置开窗，支持叠加、跨屏、漫游、替换开窗。17、信号源采用树形目录，支持收藏，支持双击、右键菜单操作。18、一体化综合管理，支持多用户并发、分区管理、预案管理、信号窗口管理。19、分布式多媒体软件支持可编程编辑，自定义界面布局、图标、颜色，支持十余类控件属性，可视化人机交互。20、支持多 Pad、多电脑同时操作，终端间视频画面、状态反馈 UI 完全同步。
6、 分布式控制平板。12寸以上；cpu性能不低于麒麟T93或相当于该型号；12G内存+256G存储；分辨率不低于2.8-3.1K；后置摄像头像素不低于5000W；
7、 HDMI光纤高清线、网线辅材。满足约350平方米、一个楼层9个房间信息发布和分布式系统功能布线要求。
	80,000.00 
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	导播间调音台
	1、≥16通道调音台；
2、≥10个话筒或≥16个线路输入；
3、≥4路编组母线和≥1路立体声母线；
4、≥4路AUX辅助输出接口；
5、话放带有倒向晶体管电路；
6、单旋钮压缩器；
7、单声道输入通道上的PAD开关；
8、+48V幻象供电；
9、XLR平衡输出；
10、包含机柜安装套件；
	3,000.00 
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	导播间工作台
	1.L型导播间4工位工作台，尺寸约2860×800mm （1张）；约1600×800mm（1张）
2.柜体结构：钢木一体，台下内置标准19英寸隐藏机柜
3.钢架板材：≥2.0mm冷轧钢板，防滑PU喷涂台面
4.配套：多功能静音升降办公椅2把；录音高脚椅2把。
	10,700.00 
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	导播间通话系统
	1、支持全双工对讲模式，同时双向通话人数≥11 人；
2、采用无主站组网架构，支持 1 主≥10 从设备组网通话；
3、采用星形组网方式，支持多机串联级联扩展，兼容同系列对讲设备；
4、支持开机自动配对功能，无需人工复杂调试，设备即开即用；
5、无线视距传输距离≥350 米，非视距穿墙传输距离≥100 米；
6、采用 2.4G 私有传输协议，具备自动跳频抗干扰功能；
7、设备发射功率≤21dBm，接收灵敏度≤-90dBm；
10、搭载 ENC 驻极体双麦主动降噪结构，降噪深度≥20dB；
8、配备可拆卸锂电池，单块电池容量≥700mAh，单电池续航≥5 小时，双电池续航≥10 小时；
9、采用头戴一体式无腰包轻量化设计，单设备整机重量≤250g；
10、支持 AB 分组独立通话、混合通话两种模式，适配多组别协同工作场景；
11、支持 PPT 按键对讲、松开静音的工作模式；
12、具备开机、配对、低电、频道切换全程语音播报提示功能；
	15,999.00 

	33
	导播间监看电视
	1、屏幕尺寸55英寸；轻薄型。
2、硬件配置≥8G内存+64GB存储；
3、分辨率≥3840 x 2160；2000-3000尼特
4、智能安卓系统；
5、支持4K HDR显示；
6、支持普通挂架安装。
	6,900.00 

	34
	导播间对讲机
	1、设备类型：手持数字对讲机，支持 DMR 数字 + 模拟双模式；
2、频率范围：UHF≥400-470MHz，VHF≥136-174MHz；
3、信道数量：≥32 个信道，≥3 个区域容量；
4、防护等级：防尘防水≥IP54；
	999.00 

	35
	导播间录音工作站
	1、处理器核心线程数量≥20 核 20 线程，处理器性能核心基础频率≥2.4GHz，处理器最大频率≥5.3GHz，处理器三级缓存容量≥30MB；
2、内存容量≥16GB；
3、固态硬盘容量≥512GB；
4、搭载专业图形独立显卡，显存容量≥4GB GDDR6，单精度浮点性能≥2.7 TFLOPS，显卡显存位宽≥64bit，显存带宽≥96GB/s；
5、设备配备额定功率≥500W 电源；
6、包含≥27英寸显示器1台，具备HDMI、DP接口；
7、包含USB声卡1台；≥2进≥2出，USB-C接口；模数 / 数模转换：≥32bit/192kHz；话放支持+48V幻象电源；
8.配套标准键鼠。
	11,779.00 

	36
	录音室话筒
	1、大振膜真电容式，外极化设计；
2、振膜尺寸：≥1 英寸（25.4mm），24K 镀金振膜；
3、指向特性：心型指向；
4、频率响应：20Hz～20kHz；
5、灵敏度：≥25mV/Pa（1kHz，无负载）；
6、最大声压级：≥140dB（THD≤1%）；
7、等效输入噪声：≤10dB（A 计权）；
8、动态范围：≥130dB（A 计权）；
9、输出阻抗：≤50Ω；
10、最小负载阻抗：≥1000Ω；
11、供电方式：+48V 幻象供电（P48），工作电流≤3.1mA；
12、接口类型：3 针 XLR 平衡输出；
13、壳体结构：全金属外壳，极头内置防震结构；
14、含减震架、防喷罩、落地话筒支架；
	2,779.00 

	37
	录音室无源音量控制器
	1、音量控制器；
2、采用卡侬平衡式模拟音频输入输出接口；
3、1RU机架式安装；
	950.00 

	38
	导播间4K监视器
	1、配备 ≥23.8 英寸 LCD 屏幕，屏幕分辨率≥3840×2160；
2、配备 12G-SDI 接口，输入≥4 路、输出≥4 路，支持 8K 信号监看，搭载 HDMI2.0 接口；
3、支持 HLG、PQ、S-log3 模式下的 HDR 监看；
4、支持 12G-SDI 与 HDMI 信号混合四画面监看；
5、支持四链路 4K/8K 信号，兼容 SQD 四分割模式及 2SI 交织模式；
6、支持单路信号复制并在多窗口同时展示 HDR、SDR 画面；
7、支持色域图显示功能；
8、支持 12G-SDI 传输质量眼图监测功能；
9、支持精度≥8bit 波形图显示，同时兼容单行波形图显示；
10、支持音视频零延时模式，可应用于后期编辑场景；
11、支持矢量图、直方图显示功能；
12、支持伪彩色、斑马纹功能；
13、搭载高级曝光辅助功能，兼容各类摄像机传感器色卡；
14、支持≥16 路音频解嵌，具备音柱图、李沙育图、立体声相位图显示功能；
15、内置 3DLUT 校色软件，可脱离电脑实现全自动校色；
16、可读取 Payload ID，自动完成量化、动态对比、色域等参数设置；
17、内置多款摄像机 Delog SDR、HDR 参数表；
18、支持通过 USB 接口上传用户自定义 3DLUT 文件；
19、支持搭载选配光模块，实现 SFP 光纤传输 12G-SDI 信号输入；
20、支持搭载选配光模块，实现 SFP 光纤传输 ST2110 IP 信号输入；
	31,800.00 

	39
	录音室监听音箱
	1、系统类型：二分频有源监听音箱1对，采用双功放独立驱动设计；
2、低频单元：≥5 英寸锥盆单元；
3、高频单元：≥0.75 英寸金属球顶单元；
4、功放功率：低频≥50W D 类功放，高频≥50W D 类功放，总功率≥100W；
5、最大声压级：≥104dB；
6、信噪比：自噪声≤5dB；
	10,400.00 

	40
	录音室监听耳机
	1、动圈式，开放式结构；
2、佩戴形式：全包耳式；
3、驱动单元：直径≥38mm 钕磁铁动圈单元；
4、频率响应：约5Hz～36kHz（-10dB）；
5、阻抗：约130Ω（@1kHz）；
6、灵敏度：≥105dB SPL（1kHz/1Vrms），≥96dB SPL（1kHz/1mW）；
7、最大声压级：≥128dB SPL（1kHz@5% THD）；
8、总谐波失真：≤0.2%（1kHz、100dB SPL）；
9、额定输入功率：≥300mW；
10、接口规格：配备 3.5mm 立体声接口，附带 6.35mm 转换头；
	4,443.00 

	41
	采编室专业剪辑调色软件
	1、软件类型：正版一体化后期制作工具，集成剪辑、调色、特效、音频、照片处理全流程，一次购买注册终身免费，联网可免费升级；
2、图像处理：支持32 位浮点色彩处理，支持YRGB 专利色彩科学、广色域与 HDR 工作流；
3、分辨率支持：最高兼容8K，支持120fps高帧频素材实时处理；
4、AI 工具集：支持内置 AI 智能检索、AI 重新对焦、AI 面部精修、AI 语音生成、AI 超锐化、AI 去运动模糊等≥7 项 AI 功能；
5、调色系统：支持节点式调色，支持MultiMaster 多版本调色、图层化节点视图，兼容 RAW 格式照片调色；
6、剪辑模块：支持关键帧编辑器增强，支持多格式媒体、智能素材箱、多轨道时间线；
7、支持视觉特效，支持 USD 3D 工作流；
8、音频后期：≥100 轨音频处理，支持沉浸式音频、轨道文件夹管理、VST 插件兼容；
9、协作功能：支持云端实时协作，多用户同步编辑、调色、共享素材库；
10、系统兼容：适配 Windows 10/11、macOS系统；
11、硬件要求：最低内存≥16GB，推荐≥32GB；独立显卡显存≥4GB，支持 CUDA/Metal 加速；
12、输出格式：支持 ProRes、H.265、DNxHR 等主流编码，最高10bit色深输出；
	2,500.00

	42
	导播间时钟
	1.、设备类型：多功能 LED 数字电子钟，全日历显示；
2、外观尺寸：设备宽度约58cm，高度约21cm；
3、显示方式：采用红光 LED 数字显示，支持大字体显示；
4、显示内容：支持时间、公历年月日、农历日期、星期、环境温度、环境湿度同步显示；
5、感光功能：具备智能感光控制，可根据环境亮度自动调节显示亮度；
6、时间功能：支持整点语音报时、闹钟语音报时功能；
7、温湿度精度：温度测量精度≤±1℃，湿度测量精度≤±5% RH；
8、外观设计：采用超薄机身设计，适配多种场景安装；
9、供电方式：支持标准市电供电；
10、安装方式：支持壁挂式安装。
	500.00 

	43
	导播间AP热点
	放装AP | 支持Wi-Fi 6 协议 | 整机速率2.975Gbps | 双频 | 推荐接入用户数80 | 最大用户数128 | 发射功率23dBm | 智能天线 | 最佳覆盖半径20米
包含安装调试及人工。
	475.00 

	44
	导播间AC
	接入控制器 | 最大管理AP数量 128 | 10 x GE 电口 | 2 x 10GE 光口 | 包转发 10Gbps | 机架 | 挂墙 | 桌面
包含安装调试及人工。
	4,000.00 

	45
	导播间POE交换机
	接入/汇聚交换机 | 二层 | Web管理 | 交换容量396Gbps | 包转发率110Mpps | 下行24个GE电口+上行4个2.5GE光口 | PoE | 监控带机量150 | 终端带机量300 | 机架款。
包含安装调试及人工。
	2,500.00 

	46
	演播室综合布线、人工及辅料
	1、75Ω视频同轴线缆100米；支持高达≥12Gbps的数据传输速率，支持4K超高清视频；导体数：≥1根；标准线径：≥7.7mm；导体铜丝直径:≥1.35mm；屏蔽密度与构成:由≥24束每束≥8根≥0.12铜丝组成；
2、两芯屏蔽话筒线50米；铜网密度≥94%，有效屏蔽电磁噪声。每根导线由≥60根精细的≥0.08mm 的铜网扭绞而成，耐久性好；
3、两芯屏蔽音频线50米；导体铜丝数量≥16根；体铜丝直径≥0.12mm；
4、国标6类网线100米；
5、3U标准19英寸墙壁信息接口箱1个；可安装3套1U机柜面板；1U机柜面板有8位国标D型接头开孔，每个1U面板含可拆卸式跳线架；包含国标D型BNC，卡侬，CAT6，HDM、USB等演播室各类线缆接口底座；
6、配套4K视频同轴线缆BNC视频冷压头、音频卡侬及6.5焊接头和网线压接头；
7、线缆布置施工及演播室、导播间所有设备安装、系统集成；
	8,000.00 

	47
	采编室监看电视
	1、屏幕尺寸55英寸；轻薄型。
2、硬件配置≥8G内存+64GB存储；
3、分辨率≥3840 x 2160；2000-3000尼特
4、智能安卓系统；
5、支持4K HDR显示；
6、支持智慧手写；
6、支持普通挂架安装。
	6,900.00 

	48
	会议室LED屏幕
	1、宽约3.68m*高约2.05m，面积约7.544㎡；工业级室内LED显示屏，支持全天24小时开机。直面屏幕。
2、像素点间距:≤1.53mm；
3、白平衡亮度(nit) ≥1000；
4、显示屏高亮效率≥98%；
5、对比度≥3000:1；防护等级IP30
6、刷新率≥3840Hz;
7、支持178度超广视角；
包含LED大屏、音响、功放等设备安装调试及所需方钢架体、开关电源、同步接收卡、视频设备等。
	45,264.00 

	49
	会议室视频会议终端
	1、采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构，并采用国产自主编解码芯片，会议通信功能具有良好兼容，不卡顿。
2、支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。
3、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。
4、支持H.265、H.264 HP、H.264 BP等图像编码协议。
5、支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60 fps、720P30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力。
6、支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。
8、支持H.239和BFCP双流协议，支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。
9、支持≥4路高清视频输入接口、≥3路高清视频输出接口。
10、支持≥7路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。
11、支持通过以太网线传输4K高清视频信号，不加额外设备的情况下传输距离不少于100米，方便大型会议室摄像机远距离布置。
12、终端支持通过一根线缆连接摄像头，同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。
13、为节约用户网络带宽，支持在1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码。
14、支持网络出现45%丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，不会出现卡顿、马赛克等现象，不影响会议进行。
15、支持网络出现80%丢包时，声音清晰，语义可理解，不影响会议进行。
16、支持IPv4和IPv6双协议栈，具有良好的兼容性。
17、支持单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像。
18、终端前面板具有≥1个显示屏，可显示启动、升级、休眠、IP地址、H.323号码、SIP号码、异常信息等。
19、视频经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后，整个过程时延不超过250ms。
20、设备支持还原出厂配置后，保留现有IP地址，方便远程设备维护。
21、在H.323协议下，支持H.235信令加密；在SIP协议下，支持TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。
	37,500.00 

	50
	会议室高清云台摄像机
	1、支持≥800万像素1/2.8英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能，支持图像倒转功能，摄像机可倒装在天花板上。
2、支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps等视频输出格式。
3、支持≥12倍光学变焦，水平视角≥80°。
4、水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。
5、支持≥254个预置位。
6、支持≥1路高清视频输出接口。
7、支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。
8、支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。。
9.三年原厂维保，提供厂家授权、售后服务承诺函。
	17,500.00 

	51
	会议室音箱
	1、全频柱阵列扬声器系统（单只）
2、采用基于声学仿真设计的边界耦合器，用于控制相位与声波传播方向，表面黑色水性漆处理
3、金属防护网，≤4mm六边形透声孔，内衬防尘透声网
4、≥5×M6安装点，支持壁挂安装
5、额定阻抗：≤8Ω
6、额定功率：≥170W
7、灵敏度：≥94dB
8、最大声压级：≥122dB
9、额定频率范围：不低于90Hz～18KHz
10、覆盖角度（H×V）：不低于120°×60°
11、全频扬声器：≤3.5"×4
12、输入接口：按压式弹簧接线夹
	2,852.00 

	52
	会议室壁挂架
	1、多功能壁装支架（单个）
2、水平可调角度：≥45°
2、垂直可调角度：≥30°
3、最大载重：≥20Kg
	276.00 

	53
	会议室DSP数字功放
	1、D类数字功率放大器
2、国际标准≤1U高度设计，适合安装在标准的19吋机柜内
3、具有开机电源软启动、短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和 DC漂移等多重检测保护性能
4、具备完整的 LED工作状态指示灯 (电源、信号、削峰、保护、网络)（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章）
5、内置DSP模块,可通过电脑软件调试处理音效、智能化网络监测功放和DSP的工作状态；支持矩阵混音（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章）
6、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能
7、输入延时：0～8ms可调
8、输入分频器具有高通和低通≥2个滤波器：频率20～20000Hz可调，步进1Hz；具有巴特沃斯、宁克、贝塞尔三种类型选择，具有6dB\12dB\18dB\24dB\30dB\36dB\42dB\48dB共≥8种斜率选择；支持直通功能
9、输入≥7段参量均衡；增益-20dB～+15dB可调（步进0.1dB）；Q值0.404～28.852可调；具有EQ，高架、低架、全通1、全通2共≥5种均衡类型选择；具有直通/全直通/复位功能
10、输出通道具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能
11、输出延时：0～8ms可调
12、可对设备参数进行锁定和解锁
13、具有联机自动识别型号、中控指令查询、修改设备名和设备号、固件升级等功能（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章）
14、具备物联网运维管理平台接入功能,可以通过网线连接到本机，进行远程控制及性能调试 (控制功放待机/开机、静音、增益, 实时监控通道电压、温度、电流、功率和工作状态)（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章）
15、网络控制接口：不低于 RJ45×1；RS-485控制接口：不低于 RS-485×1（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件及产品接口照片，并加盖公章）
16、额定功率：≥2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，桥接：1×900W/8Ω
17、频率响应：不低于20Hz～20kHz（±1dB）
18、总谐波失真：≤0.1%
19、串音衰减：≥70dB
20、信噪比(A计权)：≥100dB
21、阻尼系数（8Ω 20Hz～200Hz）：≥250
22、电压适应范围：AC110～242V，50Hz/60Hz
	6,256.00 

	54
	会议室智慧运算中心
	1、 智慧运算中心。
1、音频矩阵：≥8路模拟信号输入，≥8路模拟信号输出，支持手机、平板、电脑端上位机软件与物联网平台任意切换
2、设备接口：≥8*AUDIO IN，≥8*AUDIO OUT，≥1*RS232，≥1*RS485，≥4*GPIO，≥1*ETHERNET 以太网接口，≥1*USB AUDIO
3、中控功能：带有≥1路RS232，≥1路RS485，≥4路GPI0接口，可用于控制外部设备可对接外部设备
4、反馈抑制：独立通道的AFC(反馈抑制)，采用陷波式算法，传声增益提升幅度：≥10dB
5、音频处理：可使用PC软件实现DSP数字音频信号处理，包括：AFC、AEC、ANS、AM、AGC、PEQ、延时、分频、矩阵等功能；输入通道音频处理，支持ANS噪声抑制、AFC反馈抑制、AEC 回声消除、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡；输出通道音频处理，支持延时器、高低通滤波器、限幅器、参量均衡
6、场景预设：支持场景预设功能，最大支持≥16组场景；支持将场景数据生成文件保存，并实时导入导出
7、噪声抑制：噪声抑制(ANS)，信噪比提升≥18dB
8、滤波：≥8段英式参量均衡，提供≥5种滤波器选择
9、回声消除：总线式AEC，尾长时间：≥512ms，收敛率：≥60dB/S，回声消除幅度：≥60dB
10、可视化编程：软件支持可视化编程，可选择拉取模块化组件，自由组合成个性化用户界面，并支持一键导入至平板或手机终端使用。
11、场所管理：支持将设备绑定至物联平台任意场所，并在平台中生成系统拓扑图，直观展示系统链路，便于用户对场所设备进行集中管理与异常排查；支持通过物联平台对设备进行场景化管控，调用设备功能进行手动、定时、条件触发。
12、物联管控：以太网接口支持连接局域网进行本地调试控制；支持连接外网，对接物联网平台，进行远程设备监测与控制；支持通过物联网平台实时查看设备在线状态，并查看实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态；支持物联网平台远程操控设备音频矩阵切换、支持一键静音、调整每路音频增益，控制音量大小。
二、电源时序器。
1、LED数码管实时显示，能实时显示输入电源电压，显示误差满足精度范围；
2、≥13路独立220V/20A交流电源时序控制输出，能时序总控制和单路控制输出；≥5路12V（±1V）/≥1A直流输出；
3、时序延迟时间：≥0.5s；
4、RS232串口控制、凤凰控制口，实现单机控制、多机联机控制、远程控制；
5、前面板配有≥70A空气开关，具有过流、漏电保护功能；
6、每路交流输出电源带独立控制按键和LED指示灯；
7、前面板带有USB接口，USB口有≥5V直流电源输出；
8、电源电压适应范围：AC 220V±10%；
	13,120.00 

	55
	会议室调音台
	1、≥10路模拟输入（≥6路Mic，≥2组RCA），≥1路USB输入；输出：≥2路主输出、≥4路BUS、≥1路HeadPhone（L/R）、≥2路监听；≥4个BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）
2、≥7""电容触摸屏，≥1024×600分辨率
3、≥9个100mm电动推子；≥1个Ethernet接口，带≥2个DCA，内置≥1个效果器模块；≥8个推子编组、≥4个静音编组；≥3个自定义快捷键
4、中英文界面随时切换无需重启
5、内置USB录音、放音功能；USB播放器可以识别中文歌曲名；内置6个通道独立的反馈抑制器
6、开放第三方控制协议 TCP/IP、RS-232控制指令
7、支持PC、Android、IOS端控制，iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步
8、支持修改设备位置、设备描述、IP地址、掩码地址和APP登录密码
9、可通过网络或者U盘进行系统升级
10、每个输入通道具有≥4段参量均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相；每个输出通道具有≥8段参量均衡、高低通、压缩、反相
10、支持≥100组场景预设功能，可从USB存储器或电脑导出、导入，便于数据备份
11、≥100个PEQ模式存储
12、内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声
13、通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据
14、接线方式：平衡式输入、输出卡侬
15、通道名称可自定义
16、可安装在标准的19英寸机柜内，随机配备机柜安装支架
17、频率响应：20Hz～20kHz（-2dB，+0.5dB）
18、总谐波失真：≤0.2%@4dBu，20Hz～20kHz
19、信噪比：≥100dB"
	12,512.00 

	56
	会议室会议话筒
	1、换能：电容式换能方式，阵列式拾音（单只）
2、咪芯规格：≥φ16mm，咪芯数量：≥2颗咪芯
3、频率响应：不低于 50Hz～15kHz
4、指向性：超心形
5、最大声压级：≥120dB
6、输出阻抗：≤2kΩ
7、供电：48V幻象
8、静音开关：有
9、指示灯：红色LED
10、消耗电流：≤10mA
11、输出接口：XLR三针
12、全金属结构：外壳和管体为金属材质
	2,806.00 

	57
	会议室设备机柜
	标准网络服务器机柜600*600*1.2米
	500.00 

	58
	会议室线缆辅料及人工
	1.线材：国际线缆，满足会议室设备功能布置各类话筒线、音箱线、六类网线、HDMI高清线。
2.接头：全套音频、网络标准连接端子
3.服务：包含会议室整套布线、接线、系统调试施工和所有设备安装调试，并提供24小时到达故障到场服务。
	10,000.00 

	59
	会议室平板
	1.≥13.2英寸，≥八核CPU，9T NPU算力，内存≥12GB、存储≥512GB
	4,649.00 

	60
	会议室办公本
	1.≥八核CPU，内存≥6GB、存储≥128GB；
2.屏幕色彩：黑白；屏幕尺寸10英寸-11英寸左右。
3.支持屏幕手写；
4.包含主机、电磁笔、数据线等配件；
5.支持会议录音转文字功能；支持本地大模型AI自适应会议纪要功能；
	5,599.00 

	61
	器材室专业设备除湿柜
	1. 设备用途：存放单反相机、镜头、数码设备、精密电子器材、光学仪器等，实现防潮、除湿、干燥、防尘储存；
2. 有效容积约700升;外型尺寸约850m*420m*2000m
3. 支持智能恒温、触屏调控、自动息屏、密封防潮等功能；
4. 可推脚轮、玻璃触控功能。
	4,600.00 

	62
	档案器材柜（定制一体化）
	1. 左侧墙柜子尺寸约3700×500×2400mm高；右侧墙柜子尺寸约6470×500×2400mm高；订制生态板免漆柜。（材质样式以施工图纸为准）
2.  桌子尺寸约1000×560mm （1张）；椅子尺寸约600×650mm（1把）
3. 含定制施工安装。
	11200.00 

	63
	档案室热升华打印机
	1. 支持热升华技术打印机，支持四色一体自动覆膜；
2. 打印分辨率不低于300×600dpi；
3. 打印介质约4*6寸，支持背胶相纸。
	9,700.00 

	64
	媒资服务器机柜
	42U标准机柜；满足媒资系统设备安装所需。
	3,500.00 

	65
	媒资UPS电源
	1、设备类型：双变换在线式单相 UPS 电源，额定容量≥6kVA，有功功率≥5.4kW，功率因数≥0.9；
2、输入电压范围：176VAC～275VAC，标称输入电压 220VAC；
3、输入频率范围：50Hz±10%；
4、输入制式：单相两线 + 地线；
5、输出电压：220VAC，电压稳压精度≤±1%；
6、电池模式下输出频率精度≤±0.5%；
7、输出波形：纯正弦波；
8、过载能力：负载 125% 时可连续运行≥10 分钟，负载 150% 时可连续运行≥1 分钟；
9、标准机型内置蓄电池，单节电池规格 12V/9Ah，内置电池总数量≥16 节，直流母线电压 192VDC；
10、标准机型满载状态下备用续航时长≥10 分钟，长效机型需外接 192VDC 电池组使用；
11、整机满载运行效率≥93%；
12、通讯接口：配备 RS232、USB 接口及智能扩展插槽.
	6,635.00 

	66
	媒资综合布线及人工
	1、电信级国标≥32芯单模光缆≥100米；
2、机房采用光纤架，采编室采用光纤盒；
3、包含两端集成所需单模尾纤；
4、国标6类网线300米；配套网线压接头；
5、包含所有媒资设备线缆布置施工、安装部署及系统集成。
	10,500.00 

	67
	媒资万兆网卡
	1、设备类型：单端口万兆 SFP + 以太网适配卡；
2、端口规格：配备≥1 个 SFP + 通用插槽端口；
3、传输速率：支持 10Gbps 万兆速率，兼容 1Gbps 千兆自适应；
4、总线规格：支持 PCIe2.0×8 高速总线，兼容各类同规格扩展插槽；
5、协议标准：符合 IEEE802.3ae 万兆以太网标准，支持 802.1Q VLAN、802.1P 优先级协议；
6、加速功能：支持 RSS 接收缩放、VMDq 虚拟设备队列、SR-IOV 虚拟化直通功能；
7、启动功能：支持 PXE 网络启动、iSCSI 远程引导、网络唤醒功能；
8、帧体支持：支持巨帧传输，最大帧长≥15.5KB；
	650.00 

	68
	媒资光模块
	1、万兆单模双纤光模块；传输速率：支持传输速率≥10Gbps；光纤模式：适配单模双纤传输；最大传输距离：≥2km；接口类型：采用 SFP + 接口；
2、SFP+ 转 RJ45 万兆自适应电口模块；传输速率：支持万兆 / 千兆速率自适应；最大传输距离：≥30 米；接口规格：一端为 SFP + 接口，另一端为 RJ45 电口；使用方式：无需额外配置，支持即插即用。
	14,710.00 

	69
	媒资万兆交换机
	1、设备类型：三层以太网交换机；
2、光口配置：配备≥32 个 1G/10G SFP + 复用端口；
3、高速端口：配备≥4 个 40G/100G QSFP28 端口；
4、扩展槽位：预留≥2 个业务扩展插槽；
5、散热配置：采用双风扇冗余散热设计；
6、供电配置：支持双电源冗余供电架构。
	22,300.00 

	70
	媒资存储矩阵
	1、机架式统一存储系统，采用存储控制器架构，非服务器通用架构，整机采用专业模块化无线缆设计；提供模块化架构证明文件并加盖公章；
2、4U/≥24盘位，电源模块、风扇模块、硬盘均支持热插拔，提供冗余容错能力；
3、系统采用≥4核心服务器处理器，本次配置≥32G ECC高速缓存,系统最大支持≥256GB；
4、本次配置≥4个10Gb SFP+万兆主机接口，≥2个12GbSAS (SFF-8644)扩展接口。单一系统可以扩展≥10个10Gb主机接口，本次配置≥14TB SATA ≥7200转企业级硬盘≥25块。提供备份归档组件，标配≥1个备份驱动，可以扩展到≥4个备份驱动；组件支持NTFS, FAT32, exFAT, ext2, ext3, ext4 and HFS Plus文件系统；提供数据加密功能，加密级别不低于工业标准的AES 256位 XTS 加密；提供数据防篡改保护功能，适用于文件的长期离线备份归档；
5、系统嵌入专业存储管理软件；
6、提供基础RAID级别，RAID 0、1、5、6、10、50、60等；
7、支持零时间Raid创建和快速Rebuilding；
8、提供热点数据分层功能，系统自动将热点数据迁移到固态硬盘中，提供SSD缓存功能，提升系统性能；
9、提供重复数据删除功能，快照，数据压缩和自动精简配置功能；
10、支持UPS供电保护机制，避免异常断电造成存储损坏；
11、支持远程复制、云备份功能包括亚马逊S3、阿里云；
12、支持Windows AD域用户和LDAP用户管理；支持windows ACL权限，支持配额；
13、系统提供针对影音文件读写加速功能，用以提高传输的稳定和效率；
14、预警通知方式支持系统日志服务、邮件、SNMP，支持SSH、串口进行管理；
15、系统稳定读取带宽≥1500MB/s，稳定写入带宽≥1000MB/s。
	246,000.00 

	71
	媒资服务器
	1、处理器：配置≥2颗物理处理器，单颗核心数量≥12核，基础主频≥2.1GHz，单颗缓存≥18MB，单颗功耗≤120W；
2、内存：配置≥4条内存，单条容量≥32GB，内存运行频率≥3200MHz；
3、阵列卡：配置独立硬件 RAID 阵列卡，支持主流磁盘阵列模式；
4、固态硬盘：配置≥2块固态硬盘，单块容量≥480GB；
5、电源：配置≥2台冗余电源，单台额定功率≥2400W；
6、网口配置：集成≥4个千兆RJ45电口，另配置≥1块双端口万兆网卡；
7、图形加速部件：配置≥2块高性能图形卡，单块图形卡≥24GB GDDR6X显存；
8、机箱规格：2U机架式结构，配套标准机架安装导轨；
9、包装配件：配备专用设备包装箱；
10、操作系统：适配媒资硬件软件环境操作系统。
	103,000.00 

	72
	媒资管理系统
	1、支持银河麒麟或Linux操作系统部署，客户端采用B/S架构，不限制windows/mac/linux/国产操作系统；
2、采用AI 网关解耦架构，AI 能力与主系统非强耦合；主系统通过HTTP + 回调方式调用 AI 服务。
3、全类型文件管理：集成回收站、收藏、分享、在线预览、文件元数据维护功能，统一管理视频、音频、图片、文档等多类素材。
4、全域统一管控：可与 Web 端实现统一入库、统一编目、统一权限。
5、基础媒体处理：支持本地 / 远程 FFmpeg 转码、转码进度推送、缩略图生成、技术元数据提取，覆盖视频、音频、图片、PDF、Office 等格式在线预览。
6、支持图片、视频、音频、文档全媒体统一智能分析与内容审核，检测范围包含画面、语音、文字、字幕、文档正文、视频关键帧。
7、具备能力：人脸检测与识别、人脸库比对、语音转写、SRT 字幕生成、OCR 文字提取、视觉内容理解、敏感词匹配、视频抽帧分析、风险评分与等级判定；可对涉敏内容、人物、场景、语音及文档文本输出结构化检测结果。
8、专项识别管理功能：采用规则 + 样本 + 阈值管理模式，支持专项规则新建、启用、停用、编辑、删除，以及样本文件上传、维护、复核；识别类型：Logo 标识、维语文本、二维码、旗帜标语、自定义专项；识别方式：向量 + 多模态、多模态判定、向量检索、OCR + 规则、ASR + 规则。
9、多模态检索：基于文本、图片、图文混合向量建立索引，支持全文检索、条件筛选、语义检索、以文搜图、以图搜图、相似内容检索、历史结果复用、文件指纹去重、跨媒体语义检索；依托中文分词、元数据、AI 识别结果提升检索效率。
10、支持 GIS 信息提取、离线地图展示、热力图展示。
11、提供产品的国家版权局计算机软件著作权登记证书。
12、提供第三方机构出具的检测报告扫描件加盖公章。
	168,000.00 

	73
	媒资KVM切换器
	1、设备类型：19 英寸机架式 KVM 切换器，集成 17 英寸显示屏；
2、接入端口：支持≥8 路主机信号接入；
3、显示分辨率：支持 1920×1080 高清输出；
4、屏幕规格：配备 17 英寸宽屏显示面板；
5、接口类型：标配 USB 接口，兼容 USB 键鼠使用；
6、安装方式：标准机架式安装，适配常规机柜。
	3,900.00 

	74
	媒资安全隔离网关
	1、网络接口：配备≥1 个千兆 RJ45 以太网接口，网络带宽≥1000Mb，数据传输速度≥100MB/s；
2、USB 接口：配备≥4 个 USB3.0 接口、≥2 个 USB2.0 接口，接口支持在线热插拔；
3、设备系统：基于 Linux 系统搭建，搭载专用软硬件平台，支持 7×24 小时不间断运行；
4、安全管控：具备身份鉴别、访问控制、配置管理功能；
5、传输模式：支持配置单向、双向两种数据传输模式；
6、文件管控：支持白名单机制限定传输文件格式，上传、下载可分别独立设置白名单；
7、文件检测：可对文件进行深度解析，拦截伪装类文件；
8、目录传输：支持文件及目录自动互传，可自动识别目录内容更新并执行传输，支持目录传输专项配置；
9、日志审计：可完整记录各客户端使用日志，支持行为追溯与审计；
10、权限管理：可基于用户、用户组、IP 地址，对视频资源访问及使用权限进行管控。
	5,200.00 

	75
	办公设备
	1.会议室：桌子尺寸约3600×1200mm（1张）；椅子尺寸约510×460mm（12把），采购成品，符合人体工程学设计。                                                                    2.采编室：桌子尺寸约1400×600mm（8张）； 椅子尺寸约580×550mm（8把），采购成品，符合人体工程学设计。                                                        
3.办公桌：办公桌尺寸约1800×800mm（1张）；椅子尺寸约600×650（3把），采购成品，符合人体工程学设计。 
4.备勤室：床尺寸约1200×1920（2张）； 衣柜尺寸约1200×600×2900mm高 （1个）（订制生态板免漆柜）；书桌尺寸约1200×600×750mm高 （1张）； 椅子尺寸约600×650mm （1把），符合人体工程学设计。
5.化妆间：化妆台尺寸约1140×500×800mm高；化妆凳子尺寸约直径400mm（1个）；洗手台1100×500×800mm高 ，订制生态板免漆柜，符合人体工程学设计。
6.更衣室：柜子尺寸约1290×400×2400mm高（1个），订制生态板免漆柜，符合人体工程学设计。
7.演播室：茶几直径约900mm （1个）；椅子尺寸约600×700mm（2把），符合人体工程学设计。
（以上办公家具材质样式以施工图纸为准）
	47,560.00 

	76
	中央空调和新风系统
	1.满足约350平米1个层楼（8个办公用房、1个展厅和1个走廊）独立中央空调和独立新风系统需求。
2.中央空调多联机风管式室内机（含86WIFI线控器,标配冷凝水提升泵）9台。
制冷量 (KW)≥7.1、制热量(KW)≥8.0、循环风量≥1160 数量2台；
制冷量 (KW)≥5.6、制热量(KW)≥6.3、循环风量≥850 数量2台；
制冷量 (KW)≥4.5、制热量(KW)≥5.0、循环风量≥800 数量1台；
制冷量 (KW)≥3.6、制热量(KW) ≥4.0、循环风量≥550 数量1台；
制冷量 (KW)≥2.8、制热量(KW)≥3.2、循环风量≥500 数量 1台；
制冷量 (KW)≥2.2、制热量(KW)≥2.5、循环风量≥480 数量 2台；
3.中央空调多联机双风扇室外机2台。
电源：220V；制冷量：≥18 KW；制热量：≥20.5 KW；额定制冷功率：≤5.15 kW；额定制热功率：≤4.85 kW；APF 值：≥5.1；噪音：40-56 dB(A)
4.中央新风全热交换器2台
电源：220V；循环风量：350 m³/h；额定功率：≤135 W；高效滤网等级：≥95%；噪音：29-36 dB(A)
5.含该项所有安装调试、人工费和材料费等。
	79,792.00 

	77
	监控系统
	1. 支持室内10路音视频监控；≥400万像素。
2. 支持手机推送；
3. 存储编码支持H2.65;
4. 存储容量≥6TB;
5. 供电方式：网线+电源供电
6. 红外夜视距离≥50M;
7. 支持全彩夜视、AI人形检测、智能电子围栏功能等；
8. 含主机和24寸显示器；
9. 含该项所有设备安装调试及人工辅助线材。
	10,000.00 



附件2
黑龙江消防救援机动总队全媒体中心设施设备完善项目采购需求调查表（一）
	供应商名称
	（填写并加盖公章）

	公司简介
	成立时间、注册资金、注册地址等

	相关的资质证书
	

	联系人
	
	联系电话
	

	产品名称
	
	品牌、型号
	

	产品价格
	万元
	供货周期
	

	是否为生产厂商
	是或否
	是否为中小企业
	是或否

	是否唯一供应商
	是或否
	质保期
	年

	研发、创新情况
	现有产品的技术路线、工艺水平、产业发展情况

	市场竞争情况
	市场占有情况和产品地域分布

	相关检验、认证情况
	1.列举检验、认证取得情况
2.列举涉及的相关标准和规范

	免费维保项目
	列举维保项目
1.
2.
3.
…

	涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
	（是，列举运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购内容）
1.运行维护：周期、内容等
2.升级更新：周期、内容等
3.备品备件：列举主要配件
4.耗材：列举主要耗材
（否，不填写）

	维护方式
	

	服务响应时间
	天或 小时

	对采购方人员的培训和技术支持
	1.培训
2.技术支持

	其他需要说明的重要事项
	





	备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求调查表》PDF电子档（含WORD版）发送至电子邮箱：57113672@qq.com。







附件3
黑龙江消防救援机动总队全媒体中心设施设备完善项目采购需求调查表（二）
供应商名称：                   （盖章）
	序号
	产品
名称
	品牌
型号
	是否
国产
	单价
（万元）
	具体配置
及详细参数
	供货
周期
	历史成交信息
（附成交价格相关资料）

	1
	
	
	
	
	突出核心技术指标，避免带有广告性、倾向性、无关紧要性的需求描述。
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	备注：请将填写完成后加盖公章的《采购需求调查表》PDF电子档（含WORD版）发送至电子邮箱：57113672@qq.com。








附件4

关于递交的采购需求调查表的承诺函

致黑龙江消防救援机动总队：
针对我司本次提交的《采购需求调查表》承诺如下：
1.参与本次采购需求调查的费用由我单位自理，所有征集的需求内容无偿提供给贵方使用。
2.我司保证提交的内容不会侵犯任何其他人的知识产权。若发生由此造成的任何纠纷，一切法律责任由我司承担。
3.征集单位有权针对技术参数不了解、不清楚的地方，可向投递人提供的技术负责人咨询，投递人应保证相关人员能够及时、客观、真实地回复征集单位的咨询。
特此承诺！




供应商名称： （全称加盖公章）
年   月   日


附件5
黑龙江消防救援机动总队全媒体中心设施设备完善项目采购设备技术参数征集资料


	产品序号：
	01、02、09……

	投递单位全称：
	XXXXXX（盖公司印章）

	被授权人姓名：
	XXX

	联系方式：
	XXXXXXXXXXXX

	纸质资料投递时间：
	2026年X月X日

	是否投递电子文档：
	是/否

	电子文档投递时间：
	2026年X月X日



注：纸质文件袋封面（按格式用A4纸打印后粘贴于文件袋正面）


