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的参数澄清函

1、“二、项目概述 6 需求分析 在篮球馆建设一块像素间距不大于1.25mm 的 LED 显示屏 在外墙建设一块像素间距不大于 6.6mm 的 LED 显示屏。”修改为“二、项目概述 6 需求分析 在篮球馆建设一块像素间距不大于1.57mm 的 LED 显示屏 在外墙建设一块像素间距不大于 6.68mm 的 LED 显示屏。”
2、“四、货物、指标要求 6、篮球馆LED显示屏 1 显示尺寸与分辨率 像素间距≤1.56mm ”修改为“四、货物、指标要求 6、篮球馆LED显示屏 1 显示尺寸与分辨率 像素间距≤1.57mm”。
3、“四、货物、指标要求 户外LED显示屏 1 显示尺寸与结构 像素间距≤6.6mm” 修改为“四、货物、指标要求 户外LED显示屏 1 显示尺寸与结构 像素间距≤6.68mm ”。 


篮球馆LED显示屏像素间距指标由“≤1.56mm”修改为“≤1.57mm”。
3、户外LED显示屏像素间距指标由“≤6.6mm”修改为“≤6.68mm”。
本澄清函为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。
特此澄清！
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