
云南省肿瘤医院2026年第33批政府采购（院本部及自贸医院食堂厨具用品采购项目）更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：ZYZB（招）2026080277
原公告的采购项目名称：云南省肿瘤医院2026年第33批政府采购（院本部及自贸医院食堂厨具用品采购项目）
首次公告日期：2026年08月03日
二、更正信息
更正事项：□ 采购公告 ☑ 采购文件 □采购结果
更正内容：
一标段：院本部食堂厨具用品采购 第六章  项目需求及技术要求 二、技术要求 5.供货清单及单价限价中以下五项设备参数
(一)：第7项（双头煲汤炉）
(二)：第9项（50kg和面机）
(三)：第17项（台式保洁柜）
(四)：第19项（自助餐炉）
(五)：第20项（不锈钢货架）
更正前内容：
(一)：第7项（双头煲汤炉）
1.规格：800*800*(500+700)mm（允差±20mm）；
2.额定电压，功率：380V,15kW;
3.汤锅：1个，500*h500mm汤锅；桶具净重，9.6kg；容量，98L;
4.汤锅材质：采用厚1.5～3.0mm的不锈钢022Cr11Ti(409#）复合板材制作；
5.进水：1个，4分*250mm304#不锈钢摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10(SUS304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质；
6.整机采用SUS304#不锈钢板材制作：
A.面板，框架：采用1.2mm板材：
B.侧板，底板，门板：采用1.0mm板材；
7.质量要求：设备符合相关卫生，安全，节能，环保相关国家标准；
8.须具有符合GB4706.1-2005,GB4706.52-2008
标准的26项安全型式实验检测报告和产品认证证书，新旧两套标准均可；
9.须具有符合GB/T39640-2020标准的电磁场辐射认证试验报告和商用电磁灶电磁辐射认证证书 ：
10.须具有符合QB/T 4499-2023《商用电磁灶》
(二)：第9项（50kg和面机）
电压：220V—380V功率：3000W
工作时间：10-20/分钟转速：30—40次/min皮带
型号：A1250
整机尺寸：930mm*680mm*930mm（允差±5mm）
(三)：第17项（台式保洁柜）
SUS304食品级不锈钢，板材厚度≥ 1.2mm可定制。
(四)：第19项（自助餐炉）
整体采用 SUS304 食品级不锈钢；180°全开翻盖设计，翻盖配备可视防爆钢化玻璃；陶瓷内胆、内置电热板水浴加热，配套不锈钢储水水盆；加热功率 900W，具备加热、保温双模式，带防干烧保护；边角抛光光滑无毛刺，底座直径：34cm，容量：6L、整体高度800mm，允差±10mm
(五)：第20项（不锈钢货架）
SUS304 食品级不锈钢，层板板材厚度 ≥1.0mm； 外形尺寸：1800mm×290mm×660mm，允差 ±20mm
更正后内容：
(一)：第7项（双头煲汤炉）
1.规格：1400mm*900mm*570mm（允差±20mm）；电平底直径440mm
2.额定电压，功率：380V,15kW*2;
3.汤锅：2个，500*h500mm汤锅；桶具净重，9.6kg*2；容量，98L*2;
4.汤锅材质：采用厚1.5～3.0mm的不锈钢(SUS409#）复合板材制作；
5.进水：2个，4分*250mm304#不锈钢摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢(SUS304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质；
6.整机采用SUS304#不锈钢板材制作：
A.面板，框架：采用1.2mm板材：
B.侧板，底板，门板：采用1.0mm板材；
7.质量要求：设备符合相关卫生，安全，节能，环保相关国家标准；
8.须具有符合GB4706.1-2005,GB4706.52-2008
标准的26项安全型式实验检测报告和产品认证证书，新旧两套标准均可；
9.须具有符合GB/T39640-2020标准的电磁场辐射认证试验报告和商用电磁灶电磁辐射认证证
书 ：
10.须具有符合QB/T 4499-2023《商用电磁灶》
(二)：第9项（50kg和面机）
电压：220V—380V功率：3000W
工作时间：10-20/分钟转速：30—40次/min皮带
整机尺寸：930mm*680mm*930mm（允差±5mm）
(三)：第17项（台式保洁柜）
SUS304食品级不锈钢，板材厚度≥ 1.2mm可定制。尺寸：1500mm*600mm*1800mm
(四)：第19项（自助餐炉）
带保温灯型，整体采用 SUS304 食品级不锈钢；180°全开翻盖设计，翻盖配备可视防爆钢化玻璃；陶瓷内胆、内置电热板水浴加热，配套不锈钢储水水盆；加热功率 900W，具备加热、保温双模式，带防干烧保护；边角抛光光滑无毛刺，底座直径：34cm，容量：6L、整体高度800mm，允差±10mm
(五)：第20项（不锈钢货架）
SUS304 食品级不锈钢，层板板材厚度 ≥1.0mm； 外形尺寸：1500mm×600mm×1800mm（3层，间距500mm），允差 ±20mm
本次更正距项目投标截止时间≥15个日历天，根据相关法律法规本项目投标截止时间不再延期，其余内容不变，特此公告。
更正日期：2026年08月10日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院
地址：云南省昆明市昆州路519号
联系方式：0871-68173651
2.采购代理机构信息
[bookmark: _GoBack]名 称：中云咨询（云南）股份有限公司
地址：云南省昆明市五华区广泽中心13楼
联系方式：0871-65313510
3.项目联系方式
项目联系人：宫玉隆、金永琪、孟红、陈石金、王晓敏、祁鸣凤
电话：0871-65313510转8005、18206956474

