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玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）人工智能赋能医药康养专业群建设项目
公开招标公告
	项目概况
玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）人工智能赋能医药康养专业群建设项目的潜在供应商应在政采云平台（http：//www.zcygov.cn），使用企业数字证书（CA）在政采云平台中获取招标文件及其他招标（采购）资料，并于2026年5月29日9点00分（北京时间）前上传投标文件。
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[bookmark: _Toc14727]一、项目基本情况
项目编号：YXZC2026-G1-00265-SHXM-0014
项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）人工智能赋能医药康养专业群建设项目
预算金额：¥6269320.00元（人民币大写：陆佰贰拾陆万玖仟叁佰贰拾元整），其中1包：722200.00元，2包：¥800000.00元，3包：¥1247120.00元，4包：¥1000000.00元，5包：¥600000.00元，6包：¥1900000.00元。
最高限价：¥6269320.00元（人民币大写：陆佰贰拾陆万玖仟叁佰贰拾元整），其中1包：722200.00元，2包：¥800000.00元，3包：¥1247120.00元，4包：¥1000000.00元，5包：¥600000.00元，6包：¥1900000.00元。
采购需求：
一、采购清单及参数要求
1包：智能（数智）生物医药特色虚拟仿真实训室
	序号
	设备名称
	
	数量
	单位
	单价
	总价
	是否进口产品

	1
	扩声系统
	线性音柱
	4
	只
	4800.00 
	19200.00 
	否

	
	
	专业音箱功放
	2
	只
	6900.00 
	13800.00 
	否

	
	
	数字音箱管理器
	1
	只
	8900.00 
	8900.00 
	否

	
	
	动态移频反馈抑制器
	1
	只
	6900.00 
	6900.00 
	否

	
	
	机架式调音台
	1
	只
	5800.00 
	5800.00 
	否

	
	
	一拖二无线手持话筒
	1
	套
	3800.00 
	3800.00 
	否

	
	
	磁吸领夹麦克风/AI版接收器
	1
	套
	4900.00 
	4900.00 
	否

	
	
	电源时序器
	1
	只
	2800.00 
	2800.00 
	否

	2
	常态化录播
	录播主机
	1
	台
	27500.00 
	27500.00 
	否

	
	
	教师摄像机
	1
	台
	8800.00 
	8800.00 
	否

	
	
	学生摄像机
	1
	台
	8800.00 
	8800.00 
	否

	
	
	全向麦克风
	1
	套
	6900.00 
	6900.00 
	否

	
	
	无线麦克风
	1
	套
	5390.00 
	5390.00 
	否

	3
	实训室管理终端控制软件
	多功能实训操作台(现场定制)
	1
	批
	39750.00 
	39750.00 
	否

	
	
	实训控制软件
	61
	点
	750.00 
	45750.00 
	否

	4
	VR虚拟仿真头盔（pico）
	3
	套
	8900.00 
	26700.00 
	否

	5
	疫苗生产智慧桌面工厂亚克力定制展示柜
	1
	套
	2500.00 
	2500.00 
	否

	6
	无线IP
	1
	台
	560.00 
	560.00 
	否

	7
	48口交换机
	3
	台
	8900.00 
	26700.00 
	否

	8
	系统集成(综合布线)
	1
	项
	40000.00 
	40000.00 
	否

	9
	疫苗生产智慧桌面工厂
	1
	套
	167000.00 
	167000.00 
	否

	10
	生物制药虚拟仿真教学软件（疫苗生产制备工艺）
	1
	套
	86000.00 
	86000.00 
	否

	11
	环境改造
	1
	项
	163750.00 
	163750.00 
	否

	合计(含税)
	
	722200.00 
	



2包：生物制药理化检测实验室
	序号
	功能区域
	货物名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	是否进口产品

	1
	设备类
	pH计
	台
	4
	2400.00 
	9600.00 
	否

	2
	
	磁力搅拌器
	台
	4
	2800.00 
	11200.00 
	否

	3
	
	高速台式冷冻离心机
	台
	1
	36000.00 
	36000.00 
	否

	4
	
	超声波清洗器
	台
	1
	9600.00 
	9600.00 
	否

	5
	
	自动电位滴定仪
	台
	1
	34000.00 
	34000.00 
	否

	6
	
	凯氏定氮仪（半自动）
	套
	1
	19500.00 
	19500.00 
	否

	7
	
	脂肪测定仪（快速）
	台
	1
	9500.00 
	9500.00 
	否

	8
	
	马弗炉
	台
	2
	10500.00 
	21000.00 
	否

	9
	
	水分仪
	台
	1
	9300.00 
	9300.00 
	否

	10
	
	酶联免疫分析仪
	台
	1
	36000.00 
	36000.00 
	否

	11
	
	质构系统
	台
	1
	75000.00 
	75000.00 
	否

	12
	
	糖度仪
	台
	1
	890.00 
	890.00 
	否

	13
	
	水分活度仪
	台
	1
	23000.00 
	23000.00 
	否

	14
	样品准备区
	定制实验操作平台，含悬挂单元
	套
	1
	32000.00 
	32000.00 
	否

	15
	
	样品存储单元
	台
	1
	6500.00 
	6500.00 
	否

	16
	
	空气循环系统
	套
	1
	59000.00 
	59000.00 
	否

	17
	
	定制水池
	台
	1
	28700.00 
	28700.00 
	否

	18
	理化检测区
	定制实验室配套通排风
	套
	1
	170000.00 
	170000.00 
	否

	19
	
	工位
	个
	60
	80.00 
	4800.00 
	否

	20
	
	定制操作平台
	组
	1
	117000.00 
	117000.00 
	否

	21
	实训室环境优化
	定制
	项
	1
	87410.00 
	87410.00 
	否

	
	合计
	
	
	
	
	800000.00 
	



3包：文旅综合基础实训室建设项目
	序号
	设备名称／支出项目
	单位
	单价（元）
	数量
	合计金额（元）
	是否进口产品

	1
	智慧演讲台
	台
	32000.00 
	1
	32000.00 
	否

	2
	24口交换机
	台
	4200.00 
	2
	8400.00 
	否

	3
	电子教室
	套
	12000.00 
	1
	12000.00 
	否

	4
	工位摄像头
	套
	220.00 
	36
	7920.00 
	否

	5
	MR智能导游综合实训教学平台
	套
	254400.00 
	1
	254400.00 
	否

	6
	旅游数字化营销系统
	套
	243000.00 
	1
	243000.00 
	否

	7
	AI+大数据旅游行程规划软件
	套
	198000.00 
	1
	198000.00 
	否

	8
	玻璃直播房
	间
	40000.00 
	2
	80000.00 
	否

	9
	旅游新媒体数据分析平台
	套
	165000.00 
	1
	165000.00 
	否

	10
	55寸直播机
	套
	9800.00 
	2
	19600.00 
	否

	11
	移动支架
	套
	850.00 
	2
	1700.00 
	否

	12
	直播摄像头
	台
	2000.00 
	2
	4000.00 
	否

	13
	直播监听耳机
	个
	980.00 
	2
	1960.00 
	否

	14
	直播监听音响
	支
	3000.00 
	2
	6000.00 
	否

	15
	无线键盘鼠标
	套
	150.00 
	2
	300.00 
	否

	16
	球形补光灯
	套
	1500.00 
	2
	3000.00 
	否

	17
	绿幕
	套
	880.00 
	2
	1760.00 
	否

	18
	无线领夹麦
	套
	800.00 
	2
	1600.00 
	否

	19
	深抛补光灯
	套
	1800.00 
	2
	3600.00 
	否

	20
	直播软件
	套
	14200.00 
	1
	14200.00 
	否

	21
	4K微云台摄像机（教师机）
	台
	3000.00 
	1
	3000.00 
	否

	22
	4K微云台摄像机（学生机）
	台
	3000.00 
	1
	3000.00 
	否

	23
	摄像机检测算法软件
	套
	7200.00 
	1
	7200.00 
	否

	24
	摄像头吊装支架
	个
	120.00 
	2
	240.00 
	否

	25
	有源音箱
	个
	3600.00 
	4
	14400.00 
	否

	26
	麦克风
	个
	2200.00 
	2
	4400.00 
	否

	27
	充电座
	个
	1000.00 
	1
	1000.00 
	否

	28
	接收器
	个
	1450.00 
	1
	1450.00 
	否

	29
	音频主机
	台
	5200.00 
	1
	5200.00 
	否

	30
	吊麦
	个
	1800.00 
	2
	3600.00 
	否

	31
	控制面板
	套
	5250.00 
	1
	5250.00 
	否

	32
	智能物联串口控制器
	个
	1200.00 
	6
	7200.00 
	否

	33
	智能物联灯控开关
	个
	900.00 
	1
	900.00 
	否

	34
	智能物联电源控制器
	个
	1000.00 
	1
	1000.00 
	否

	35
	智能物联墙面插座
	个
	700.00 
	6
	4200.00 
	否

	36
	智能物联空调插座
	个
	920.00 
	2
	1840.00 
	否

	37
	智能物联红外控制器
	个
	920.00 
	2
	1840.00 
	否

	38
	智能物联窗帘控制器
	个
	920.00 
	2
	1840.00 
	否

	39
	窗帘电机
	个
	850.00 
	4
	3400.00 
	否

	40
	窗帘轨道
	米
	200.00 
	12
	2400.00 
	否

	41
	无线AP
	台
	1350.00 
	2
	2700.00 
	否

	42
	智慧教室可视化
	台
	8500.00 
	1
	8500.00 
	否

	43
	门禁控制器
	个
	1800.00 
	1
	1800.00 
	否

	44
	双门磁力锁
	个
	880.00 
	2
	1760.00 
	否

	45
	出门开关
	个
	280.00 
	2
	560.00 
	否

	46
	文化氛围建设及装修工程
	项
	100000.00 
	1
	100000.00 
	否

	
	合计
	
	
	
	1247120.00 
	



4包：高原运动康复实训基地建设项目
	序号
	设备名称
	单价（元）
	数量
	小计（元）
	是否进口产品
	备注

	1
	超声及电刺激治疗仪
	10000.00 
	3
	30000.00 
	否
	医疗器械

	2
	冲击波治疗仪
	150000.00 
	1
	150000.00 
	否
	医疗器械

	3
	中频干扰电疗仪
	43000.00 
	1
	43000.00 
	否
	医疗器械

	4
	温热低周波治疗仪
	45000.00 
	1
	45000.00 
	否
	医疗器械

	5
	微波治疗仪
	44600.00 
	1
	44600.00 
	否
	医疗器械

	6
	短波治疗仪
	105196.00 
	1
	105196.00 
	否
	医疗器械

	7
	温热电灸综合治疗仪
	52000.00 
	1
	52000.00 
	否
	医疗器械

	8
	超短波治疗仪
	66000.00 
	1
	66000.00 
	否
	医疗器械

	9
	神经肌肉电刺激仪
	16000.00 
	1
	16000.00 
	否
	/

	10
	DMS深层肌肉刺激仪
	30000.00 
	2
	60000.00 
	否
	/

	11
	下肢气压脉冲恢复系统
	9800.00 
	1
	9800.00 
	否
	/

	12
	筋膜刀
	600.00 
	5
	3000.00 
	否
	/

	13
	筋膜加压治疗带
	300.00 
	3
	900.00 
	否
	/

	14
	中医康复套装
	1200.00 
	1
	1200.00 
	否
	/

	15
	心肺复苏半身模拟人
	1200.00 
	5
	6000.00 
	否
	/

	16
	脊柱固定板
	1500.00 
	2
	3000.00 
	否
	/

	17
	自动体外除颤器（AED）教学机
	2000.00 
	3
	6000.00 
	否
	/

	18
	急救实训包
	4740.00 
	1
	4740.00 
	否
	/

	19
	运动康复实训包
	22280.00 
	1
	22280.00 
	否
	/

	20
	动静态平衡评估与训练系统
	158000.00 
	1
	158000.00 
	否
	医疗器械

	21
	智能体测系统
	78000.00 
	1
	78000.00 
	否
	/

	22
	便携血糖乳酸测试仪
	3375.00 
	4
	13500.00 
	否
	医疗器械

	23
	功能性筛选测试装置
	2500.00 
	1
	2500.00 
	否
	/

	24
	Y-balance测试装置
	5000.00 
	1
	5000.00 
	否
	/

	25
	关节活动尺
	50.00 
	20
	1000.00 
	否
	/

	26
	模块化龙门架
	30000.00 
	1
	30000.00 
	否
	/

	27
	瑜伽垫
	199.00 
	10
	1990.00 
	否
	/

	28
	泡沫轴
	154.00 
	10
	1540.00 
	否
	/

	29
	数显弹力带
	199.00 
	10
	1990.00 
	否
	/

	30
	感统训练跨栏
	359.00 
	2
	718.00 
	否
	/

	31
	训练标志桶
	650.00 
	2
	1300.00 
	否
	/

	32
	瑜伽球
	121.00 
	10
	1210.00 
	否
	/

	33
	悬挂式训练带
	279.00 
	6
	1674.00 
	否
	/

	34
	平衡垫
	220.00 
	6
	1320.00 
	否
	/

	35
	跳箱
	4000.00 
	2
	8000.00 
	否
	/

	36
	壶铃
	4351.00 
	2
	8702.00 
	否
	/

	37
	哑铃
	2709.00 
	2
	5418.00 
	否
	/

	38
	重力球
	3136.00 
	2
	6272.00 
	否
	/

	39
	脊柱侧弯训练棒
	100.00 
	4
	400.00 
	否
	/

	40
	飞棒PRO版
	150.00 
	5
	750.00 
	否
	/

	41
	康复泡沫砖
	200.00 
	10
	2000.00 
	否
	/

	
	合计
	
	
	1000000.00 
	
	



5包：智慧中医康复实训室建设项目
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	是否进口产品

	1
	中医AI的助教问诊系统
	套
	1
	300000.00 
	300000.00 
	否

	2
	桌面智测机器人
	台
	1
	13900.00 
	13900.00 
	否

	3
	AI智能健康机器人
	台
	1
	148000.00 
	148000.00 
	否

	4
	中医AI的助教问诊桌面
	套
	30
	2980.00 
	89400.00 
	否

	5
	讨论学习模块
	套
	6
	2850.00 
	17100.00 
	否

	6
	类纸护眼交互平台
	台
	1
	19930.00 
	19930.00 
	否

	7
	移动教学讲台
	台
	1
	1670.00 
	1670.00 
	否

	8
	环境氛围打造
	套
	1
	10000.00 
	10000.00 
	否

	总价
	合计
	
	
	
	600000.00 
	




6包：综合置管智慧实训室建设项目
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	是否进口产品

	1
	综合置管教师机硬件平台
	套
	1
	86000.00 
	86000.00 
	否

	2
	洗胃术训练系统
	套
	1
	61000.00 
	61000.00 
	否

	3
	吸痰术训练系统
	套
	1
	61000.00 
	61000.00 
	否

	4
	鼻饲术训练系统
	套
	1
	61000.00 
	61000.00 
	否

	5
	胃肠减压术训练系统
	套
	1
	46000.00 
	46000.00 
	否

	6
	三腔二囊管止血术训练系统
	套
	1
	45000.00 
	45000.00 
	否

	7
	灌肠术训练系统
	套
	1
	55000.00 
	55000.00 
	否

	8
	女性导尿术训练系统
	套
	1
	58000.00 
	58000.00 
	否

	9
	男性导尿术训练系统
	套
	1
	55000.00 
	55000.00 
	否

	10
	综合置管智能女性模拟人
	套
	1
	83000.00 
	83000.00 
	否

	11
	综合置管智能男性半身模型
	套
	1
	28000.00 
	28000.00 
	否

	12
	综合置管教师机智能器械包
	套
	1
	13000.00 
	13000.00 
	否

	13
	综合置管教师机智能洗胃机
	套
	1
	12000.00 
	12000.00 
	否

	14
	综合置管教师机智能吸痰机
	套
	1
	8500.00 
	8500.00 
	否

	15
	综合置管教师机智能灌肠支架
	套
	1
	2000.00 
	2000.00 
	否

	16
	治疗车
	套
	1
	1500.00 
	1500.00 
	否

	17
	病床单元
	套
	1
	1800.00 
	1800.00 
	否

	18
	智能信息管理系统
	项
	1
	60000.00 
	60000.00 
	否

	19
	教学交互及智能分析系统
	套
	1
	68000.00 
	68000.00 
	否

	20
	智能评价系统
	套
	1
	60000.00 
	60000.00 
	否

	21
	上腔道置管学生机硬件平台
	套
	3
	46000.00 
	138000.00 
	否

	22
	上腔道置管学生机技能操作模块
	套
	3
	60000.00 
	180000.00 
	否

	23
	上腔道置管智能女性半身模型
	套
	3
	43000.00 
	129000.00 
	否

	24
	上腔道置管学生机智能洗胃机
	套
	3
	12000.00 
	36000.00 
	否

	25
	上腔道置管学生机智能吸痰机
	套
	3
	8500.00 
	25500.00 
	否

	26
	下腔道置管学生机硬件平台
	套
	3
	38000.00 
	114000.00 
	否

	27
	下腔道置管学生机技能操作模块
	套
	3
	36000.00 
	108000.00 
	否

	28
	下腔道置管智能男性模型
	套
	3
	27000.00 
	81000.00 
	否

	29
	下腔道置管智能女性模型
	套
	3
	23750.00 
	71250.00 
	否

	30
	移动支架示教交互系统
	套
	1
	29800.00 
	29800.00 
	否

	31
	示教投屏展示硬件
	台
	2
	20500.00 
	41000.00 
	否

	32
	网络配套设备
	项
	1
	19000.00 
	19000.00 
	否

	33
	智慧多媒体教学系统
	台
	1
	25550.00 
	25550.00 
	否

	34
	常态化录播系统
	套
	1
	14000.00 
	14000.00 
	否

	35
	教师双目摄像机
	台
	1
	5250.00 
	5250.00 
	否

	36
	学生双目摄像机
	台
	1
	5250.00 
	5250.00 
	否

	37
	指向拾音话筒
	支
	2
	2200.00 
	4400.00 
	否

	38
	材料费
	套
	1
	2600.00 
	2600.00 
	否

	39
	安装费
	套
	1
	4600.00 
	4600.00 
	否

	
	合计
	
	
	
	1900000.00
	



具体采购内容详见招标文件“第五章 采购内容及要求”。
注：本项目分为1、2、3、4、5、6，六个分包，投标供应商可选择其中的一个或多个包投标，投标文件需按标包分别制作分别投标。每个包推荐1名中标候选人中标，投标供应商可兼头兼中。评审顺序按包顺序进行评审。
合同履行期限：自合同签订之日起60个日历天内完成供货、系统建设、安装、调试及验收，满足采购人使用需求。
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013]本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc24494]二、申请人的资格要求（1-6包均适用）：
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
1.1供应商在中国境内注册登记，具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或者其他主体资格证明文件；
[bookmark: _Hlk14085580]1.2供应商自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；
1.3投标文件递交截止时间前供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入：重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商自拟格式承诺以上内容，加盖供应商公章或电子签章在投标文件中提供，以上信用信息由采购人或采购代理机构在开标会议结束后、评标前将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存，若供应商存在查证的以上相关记录，采购人有权取消其竞标（中标）资格）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）预留份额采购。
3.本项目的特定资格要求：
3.1仅4包适用：供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证、所投产品制造商医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证及附件；
供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械的（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求），须提供医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证及附件。
医疗器械生产证或经营许可证或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。
3.2联合体投标：本次招标不接受联合体投标。
注：（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目（或同一标段）投标。
[bookmark: _Toc17945][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092]时间：2026年5月8日至2026年5月14日23时59分
地点：供应商须在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”）。
方式：凡有意参加投标的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA），并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其他采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前在云南省公共资源交易平台办理过云南CA证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。
注：供应商通过CA证书获取采购文件的视为合法获取了项目采购文件，具备本项目的投标资格。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。
售价：0元。
[bookmark: _Toc18152][bookmark: _Toc27472]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年5月29日9时00分（北京时间，下同）。
地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）。供应商应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标。供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
[bookmark: _Toc11321]五、发布公告媒介及公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc31032]六、其他补充事宜
    本公告同时在云南省政府采购网（http：//www.yngp.com/）、政采云平台（http：//www.zcygov.cn）上发布，采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc16084][bookmark: _Toc28359095]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806]1.采购人信息
名    称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）
地    址：‌云南省玉溪市红塔区科创大道9号‌
联系方式：13529365460、13987722161、0877-8885109
[bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638]2.采购代理机构信息
名    称：晟和项目管理（云南）有限公司
地　　址：云南省玉溪市红塔区李棋街道兰溪路天竹阁二楼
联系方式：13887744954、15608770857  
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359098]3.项目联系方式
项目联系人：范溪文
电　　 话：13887744954、15608770857
[bookmark: _Toc17730][bookmark: _Toc16069][bookmark: _Toc10496][bookmark: _Toc15843][bookmark: _Toc23997]
第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc11960][bookmark: _Toc4095]一、供应商须知前附表
	[bookmark: _Toc232509426]条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	采购人：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）
地  址：‌云南省玉溪市红塔区科创大道9号‌
联系人：期老师、高老师、张老师
联系方式：13529365460、13987722161、0877-8885109

	1.1.3
	采购代理机构
	采购代理机构：晟和项目管理（云南）有限公司
地址：云南省玉溪市红塔区李棋街道兰溪路天竹阁二楼
联系人：范溪文
联系电话：13887744954、15608770857

	1.1.4
	项目名称
	玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）人工智能赋能医药康养专业群建设项目
标段（包）名称：
1包名称：智能（数智）生物医药特色虚拟仿真实训室
2包名称：生物制药理化检测实验室
3包名称：文旅综合基础实训室建设项目
4包名称：高原运动康复实训基地建设项目
5包名称：智慧中医康复实训室建设项目
6包名称：综合置管智慧实训室建设项目

	1.1.5
	项目地点
	玉溪市或采购人指定地点

	1.1.6
	预算金额
	¥6269320.00元（人民币大写：陆佰贰拾陆万玖仟叁佰贰拾元整），其中1包：722200.00元，2包：¥800000.00元，3包：¥1247120.00元，4包：¥1000000.00元，5包：¥600000.00元，6包：¥1900000.00元。

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购需求
	详见招标文件“第五章 采购内容及要求”。

	1.3.2
	合同履行期限
	自合同签订之日起60个日历天内完成供货、系统建设、安装、调试及验收，满足采购人使用需求。

	1.3.3
	质量要求
	提供的货物为全新产品，达到国家及行业现行质量标准、验收标准，一次性验收合格，能正常投入使用，满足采购人要求及招标文件相关要求，并保证使用期间不存在侵犯第三方知识产权的情形。

	1.3.4
	标段划分
	本项目分为1、2、3、4、5、6，六个分包，投标供应商可选择其中的一个或多个包投标，投标文件需按标包分别制作分别投标。每个包推荐1名中标候选人中标，投标供应商可兼头兼中。评审顺序按包顺序进行评审。
除有特殊说明外，招标文件内容适用六个包。

	1.4.1
	供应商资格要求
	申请人的资格要求（1-6包均适用）：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
1.1供应商在中国境内注册登记，具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或者其他主体资格证明文件；
1.2供应商自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；
1.3投标文件递交截止时间前供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入：重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商自拟格式承诺以上内容，加盖供应商公章或电子签章在投标文件中提供，以上信用信息由采购人或采购代理机构在开标会议结束后、评标前将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存，若供应商存在查证的以上相关记录，采购人有权取消其竞标（中标）资格）。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）预留份额采购。
3.本项目的特定资格要求：
3.1仅4包适用：供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证、所投产品制造商医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证及附件；
供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械的（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求），须提供医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证及附件。
医疗器械生产证或经营许可证或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。
3.2联合体投标：本次招标不接受联合体投标。
注：（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目（或同一标段）投标。

	1.4.3
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.5
	费用承担
	供应商应承担其参加本次招标活动自身所发生的费用

	1.6
	保密
	参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

	1.7
	语言文字
	除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

	1.8
	计量单位
	所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	供应商提出问题的截止时间
	开标时间前10天

	1.10.3
	采购人澄清的时间和方法
	投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	允许正偏离，负偏离的根据评标办法评审

	2.2.1
	供应商要求澄清招标文件的截止时间
	同1．10．2的时间要求
提交投标文件截止时间前10日，供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），要求采购人对招标文件予以澄清。

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年5月29日9时00分

	2.2.3
	供应商确认收到招标文件澄清的时间
	供应商收到澄清文件24小时内。

	3.2.1
	报价方式
	综合单价报价，供应商根据招标文件要求及企业自身情况，依据采购人所提供的采购产品清单及预算单价进行最合理报价，供应商所报总报价及综合单价均不能超出采购人提供的预算总价及预算单价，否则投标文件按无效处理。

	3.3.1
	投标有效期
	为90日历天，从投标截止之日算起。

	3.4.1
	投标保证金
	□不要求递交投标保证金
☑要求递交投标保证金
一、投标保证金提交方式
保证金的提交方式：支票、汇票、本票、保函、电汇、网银或金融机构、担保机构出具的保函；其他非现金形式：银行转账。
（一）银行转账：投标（交易）保证金应以供应商自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以其他分支机构其他名义提交（按照规定，供应商可以为自然人的项目除外）。
（二）银行保函：保函申请人必须是供应商，受益人必须是采购人，保证人必须是供应商基本账号的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致，以免造成投标无效。
（三）保证保险：1.当供应商未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致采购人受到损失时，由保险公司按照保险合同对采购人的损失承担代偿责任。2.供应商在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。3.在投标保证保险中，供应商为投保人，采购人为被保险人。
二、投标保证金的提交时间
供应商需在投标截止时间前递交保证金，到账时间以实际到达专用账号时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为未提交；未确认的保证金视为未提交；
3、 投标保证金的办理程序
（一）采用银行转账方式：
项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）人工智能赋能医药康养专业群建设项目
户名：晟和项目管理（云南）有限公司
开户行：云南红塔银行股份有限公司峨山支行
保证金提交账号：3201120000000076
保证金金额：1包：6000.00元；2包：4000.00元；3包：7500.00元；4包：5000.00元；5包：3000.00元；6包：7000.00元。
注：打款时请备注项目编号。
供应商未按照招标文件要求提交保证金的响应无效。
投标保证金退还说明：
未中标的供应商的投标保证金将在发出中标通知书后五个工作日内退还。中标人的投标保证金，在采购人与中标人签订合同五个工作日内退还。
工作时间（工作日）：上午8:30--12:00下午14：30--18:00。
☑（二）采用银行保函方式：
项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）人工智能赋能医药康养专业群建设项目
保证金金额：1包：6000.00元；2包：4000.00元；3包：7500.00元；4包：5000.00元；5包：3000.00元；6包：7000.00元。
办理程序：自行办理。
☑（三）采用投标保证保险方式：
项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）人工智能赋能医药康养专业群建设项目
保证金金额：1包：6000.00元；2包：4000.00元；3包：7500.00元；4包：5000.00元；5包：3000.00元；6包：7000.00元。
办理程序：自行办理。
☑（四）其他方式：
项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）人工智能赋能医药康养专业群建设项目
保证金金额：1包：6000.00元；2包：4000.00元；3包：7500.00元；4包：5000.00元；5包：3000.00元；6包：7000.00元。
办理程序：自行办理。
注：1.保证金必须从供应商的基本账户划出；
2.保证金以转账电汇、网银或保函等，其他非现金方式存入账户；
3.保证金到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金无效；
4.投标保证金一般不得超过投标估算值的2%，最高不能超过80万元。
请潜在供应商在跨行转账时考虑以下因素：1、按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午四点半前办理手续，可以保证实时跨行到账；2、跨行转账尽量采用电汇方式。
四、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件的；
（2）供应商拒绝接受修正标价的；
（3）中标人未能在规定期限内签订合同的，或在签订合同时要求变更投标承诺和变更投标报价的（含单价、合价或总价的）；
（4）中标人对招标文件（含合同条款等）的内容提出修改要求的；
（5）供应商无故不参加投标或者出现不廉洁行为的；
（6）供应商采用不正当的手段骗取中标的；
（7）法律法规规定的其他情形。

	3.4.3
	投标保证金的退还
	以银行转账方式的投标保证金退还到投标人的基本账户。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.1
	投标文件格式
	详见“第四章  投标文件格式”

	3.7.3
	投标文件的签署
	投标文件应按招标文件要求进行签字或盖章或电子签章。由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章，未按招标文件要求进行签字或加盖公章或电子签章的投标文件将做不通过初步评审处理；由委托代理人签字或盖章的，投标文件中应附有法定代表人的授权委托书。

	4.1.1
	投标文件递交及有关内容
	网上递交：网上递交网址为政采云平台（https：//www.zcygov.cn/），投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
投标文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
（1）如供应商提交的电子标书不符合政采云电子交易平台要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
（2）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.2
	投标文件的加密
	投标文件制作完成后，供应商应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

	4.2.2
	是否退还投标文件
	否

	4.2.3
	上传电子投标文件
	供应商应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年5月29日9时00分（北京时间，下同）
开标地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）。本项目采用网上智能开标系统网上远程解密，供应商无须到现场开标现场解密。
（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商须使用加密时所用的CA锁按平台提示和投标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。
（2）发起解密指令之时起30分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回投标文件。
（3）供应商若对本项目在线开标过程有任何异议，应在开标结束指令下达前提出。否则，视为供应商对本项目开标过程无任何异议。在规定解密截止时间后已解密的供应商不足三家的，按规定重新组织采购。供应商未参加本项目远程在线开标的，视同认可开标结果。
（4）因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。
（5）本项目包含六个包，开标顺序按包号顺序，1包→2包→3包→4包→5包→6包开标。

	5.2
	开标程序
	详见第二章 投标须知正文5．开标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会人数：五人或以上单数。
评标专家确定方式：采购人代表及代理机构在云南省政府采购专家库中随机抽取的专家构成，专家人数不得少于评标委员会成员的三分之二。

	6.2
	评标办法
	综合评分法。
具体评分办法详见“第六章 评标办法”。

	6.5
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：三名

	7.3
	履约保证金
	履约保证金：合同价款的5%。
履约担保的形式：转账、汇款、支票或采购人接受的银行保函，或采购人接受的其他非现金形式。
履约保证金退还：合同期满采购人于30个日历天内退还。
履约保证金账户信息：
账户名称：玉溪职业技术学院
开户行：建行玉溪建设支行
专户账号：53050165614100000559

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	评标结果公示
	在中标通知书发出前，采购人将中标结果在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。

	10.2
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。

	10.3
	招标文件的解释
	由采购人及采购代理机构解释。

	10.4
	采购人补充的其他内容
	一、未在开标时间及投标截止时间前网上上传投标文件的，采购人不予受理。
二、因供应商原因在开标时造成投标文件未能解密的，视为撤销其投标文件，采购人不予受理。

	10.5
	其他说明
	（1）供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至政采云平台，投标文件提交截止时间前未完成文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在政采云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
（2）供应商须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标文件提交截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
（3）成交（中标）供应商须在领取成交（中标）通知书时提交两份内容与电子投标文件一致的纸质文件（纸质文件为网上递交的电子投标文件的打印件）双面打印，按投标文件装订要求制作。

	10.6
	采购代理费
	本次采购的代理费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）的“招标代理服务收费标准”，优惠下浮23%收取，招标采购类别、合同执行优惠费率计算，计算后不足3000.00元的，按3000.00元结算。代理服务费在采购活动结束后，成交人在领取成交通知书时一次性缴纳给采购代理机构。

	10.7
	付款方式
	另行约定

	10.8
	质保期
	质保期在“采购内容及要求”中已有明确要求的，按要求执行，未有明确要求的质保期不少于三年，质保期间，如果出现质量问题，供应商无条件更换，采购人不支付任何费用。质保期满后如有质量问题按采购人要求需进行更换的，所产生的费用按不高于市场价收取。

	10.9
	其他说明
	本项目采购的设备，供应商需提供的为全新原装产品。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定1个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

	10.10
	政府采购异常低价问题
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
其他未尽事宜参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号执行。

	10.11
	对本国产品的支持政策
	根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
其他未尽事宜参照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。

	10.12
	小型和微型企业服务的审查
	本项目专门面向中小企业（注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）预留份额采购。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）执行。
不符合（财库﹝2020﹞46号）规定的均不予扣除价格。
根据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定的划分标准，本项目各标段/包号对应行业由供应商根据自身对应行业填写。
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二、投标须知正文
[bookmark: _Toc8976][bookmark: _Toc15418][bookmark: _Toc472411516][bookmark: _Toc17432][bookmark: _Toc472411359]1. 总则
[bookmark: _Toc472411360]1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招投标管理办法[财政部令87号]》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。
1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5 本招标项目的项目地点：见供应商须知前附表。
1.1.6 本招标项目预算金额：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc472411361]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见供应商须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc472411362]1.3 采购需求、合同履行期限、质量要求和标段划分
1.3.1 本招标项目的采购需求：见供应商须知前附表。
1.3.2 本招标项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。
1.3.3 本招标项目的质量要求：见供应商须知前附表。
1.3.4 本招标项目的标段划分：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc472411363]1.4 供应商资格要求
1.4.1 供应商的资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表。
1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目提供采购代理服务的； 
（3）被责令停业的； 
（4）被暂停或取消投标资格的； 
（5）财产被接管或冻结的；
（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
1.4.3 本项目是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc472411364]1.5 费用承担
1.5.1 供应商应承担其参加本次招标活动自身所发生的费用。
[bookmark: _Toc472411365]1.5.2 本次采购的代理费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）的“招标代理服务收费标准”，优惠下浮23%收取，招标采购类别、合同执行优惠费率计算，计算后不足3000.00元的，按3000.00元结算。代理服务费在采购活动结束后，成交人在领取成交通知书时一次性缴纳给采购代理机构。
1.6 保密 
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc472411366]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc472411367]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc472411368]1.9 踏勘现场
1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 供应商在踏勘现场了解的项目现场和相关的周边环境情况由供应商自行负责，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc472411369]1.10 投标预备会
[bookmark: _Toc472411370]1.10.1 是否召开投标预备会：见供应商须知前附表。
1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.10.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人顺延提交投标文件的截止时间。
1.11 分包
1.11.1 供应商拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质等分包要求，除供应商须知前附表规定的部分工作外，其他工作不得分包。
1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
[bookmark: _Toc472411371]1.12 偏离
见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc472411517][bookmark: _Toc27825][bookmark: _Toc184635072][bookmark: _Toc472411372][bookmark: _Toc8599][bookmark: _Toc31821]2.招标文件
[bookmark: _Toc472411373][bookmark: _Toc472411377]2.1 招标文件的组成
2.1.1本招标文件包括：
（1）招标公告
（2）供应商须知；
（3）合同书样式及主要条款；
（4）投标文件格式；
（5）采购内容及要求； 
（6）评标办法；
2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc472411374]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 同1.10.2的时间要求
提交投标文件截止时间前10日， 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在政采云平台（https：//www.zcygov.cn/），要求采购人对招标文件予以澄清。
2.2.2投标截止时间：见供应商须知前附表。
2.2.3 招标澄清和补遗全部通过网络送达，请供应商在开标截止日前，务必查询网站信息，供应商自行登录政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）及云南省政府采购网（http：//www.yngp.com/index.html）获取澄清，如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，应相应延长投标截止时间。
[bookmark: _Toc472411375]2.3 招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15天前，需要变更招标文件内容的，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并同时报主管部门备案采购人对评标办法做出变更的，需要重新制作电子招标文件，并重新备案，同时发布补遗文件进行说明以保证各供应商都能重新下载最新的电子招标文件用于编制电子投标文件。招标文件的修改将在“政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）”发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，应相应延长投标截止时间。
2.3.2 供应商自行登录政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）收取修改内容。供应商应在投标截止时间前自行查看“政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）”中有关该项目招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。
2.3.3潜在供应商或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
2.3.4招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上发布的为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
3.1 投标文件的组成
[bookmark: _Toc472411378]3.1.1投标文件全部采用电子文档，由资格审查部分、技术部分及商务部分组成。
3.2 投标报价
3.2.1本项目的报价方式：综合单价报价，供应商根据招标文件要求及企业自身情况，依据采购人所提供的采购产品清单及预算单价进行最合理报价，供应商所报总报价及综合单价均不能超出采购人提供的预算总价及预算单价，否则投标文件按无效处理。
3.2.2本项目的采购上限价为：¥6269320.00元（人民币大写：陆佰贰拾陆万玖仟叁佰贰拾元整），其中1包：722200.00元，2包：¥800000.00元，3包：¥1247120.00元，4包：¥1000000.00元，5包：¥600000.00元，6包：¥1900000.00元。
[bookmark: _Toc472411379]3.2.3供应商的投标报价应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家规定的现行技术、经济标准、定额及规范，由供应商自行测算出现行市场的费用及各类价格。投标报价为供应商在投标文件中提出的完成本项目采购需求的采购内容及后续服务的全部费用，包括但不限于完成和实施合同范围内各项工作所需：
1包、2包、3包、5包、6包：
1）系统开发建设费用、系统使用费、技术支持服务费、货物设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、人工费、设备费、服务费、安装、调试、培训、检测、售后服务，运营费、配件及耗材费、材料费、管理费、差旅费、运营费、维护费、利润及税金以及验收合格之前及质保期内发生的所有含税费用；
2）标准附件、备品备件、专用工具、巡检维护、代理费、市场价格的变化等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。
3）在合同实施期间，中标人不得以任何理由提出增加合同价款或提出额外付费要求。供应商需充分考虑本项目特点及风险填报投标报价。
4包：
1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、安装、调试、培训、检测、售后服务，利润以及验收合格之前及质保期内发生的所有含税费用；
2）标准附件、备品备件、专用工具、巡检维护、代理费、市场价格的变化等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。
3）在合同实施期间，中标人不得以任何理由提出增加合同价款或提出额外付费要求。供应商需充分考虑本项目特点及风险填报投标报价。
除以上外以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。凡供应商在报价中未列明但又为该项目所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。在合同实施期间，成交供应商不得以任何理由提出增加合同价款或提出额外付费要求。供应商需充分考虑本项目特点及风险填报投标报价。
3.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
3.2.5供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦最终成交，原则上成交价不予调整。最终结算价款以实际成交供应商报价，审核审定的结算价为准。
3.2.6供应商报价时应充分考虑所有可能影响报价的报价因素，一旦最终成交，成交价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。
3.2.7 最终结算以实际送货量及审定金额为准，审定金额最终以最后审核审定为准。采购人可以根据项目实施过程中的实际情况，保留对采购规模调整、实际送货量或分批（或分期）实施的权利，供应商不得以此作为理由，提出任何索赔。采购人最终结算价款以审定实际实施内容、金额及供应商投标报价为准。如若发生多次审核的，最终结算价款以最终次审定价格为准，多余已支付部分中标人需退还多余支付的费用。
本项目投标报价采用的币种为 人民币 。
3.3 投标有效期
3.3.1 投标有效期：见供应商须知前附表。
3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人在政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）通知所有供应商延长投标有效期。相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc472411380]3.4 投标保证金
3.4.1 供应商须知前附表规定递交投标保证金的，应按须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 采购人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的供应商和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。
（3）供应商在整个投标活动中有严重违反国家法律法规并经查实；
（4）其他法律法规规定的情况。
[bookmark: _Toc186513160]3.5 资格审查资料
3.5.1 本项目资格审查方式：资格后审，供应商在编制投标文件时，应按招标文件要求提供资格审查资料，以证实其各项资格条件满足资格审查的要求，具备承担本项目的资格条件、能力和信誉。
[bookmark: _Toc472411381]3.6 备选投标方案
 除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
[bookmark: _Toc472411382]3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第四章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、质量标准、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件的签署：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc1498][bookmark: _Toc4643][bookmark: _Toc184635074][bookmark: _Toc472411383][bookmark: _Toc3276][bookmark: _Toc472411519]4.投标
[bookmark: _Toc472411520][bookmark: _Toc19064][bookmark: _Toc8819][bookmark: _Toc32281][bookmark: _Toc472411387][bookmark: _Toc184635075]4.1.1投标文件的递交：见供应商须知前附表。
4.2投标文件的修改与撤回
在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，已递交的投标文件，无须以书面形式通知采购人。
5.开标
[bookmark: _Toc246996947][bookmark: _Toc179632578][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc247085718][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc32569][bookmark: _Toc113][bookmark: _Toc246996204][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc15545][bookmark: _Toc28869][bookmark: _Toc472411390][bookmark: _Toc184635076][bookmark: _Toc472411521][bookmark: _Toc16877]5.1 开标时间和地点
5.1.1 采购人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。
5.1.2 到投标截止时间止，采购人收到的投标文件少于三份的，采购人将依法重新组织招标。
[bookmark: _Toc26175][bookmark: _Toc246996205][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc13165][bookmark: _Toc247085719][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc246996948][bookmark: _Toc179632579]5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1） 开标会议由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始并介绍出席开标会议的参会人员；
（2）远程解密；
（3）唱标；
（4）主持人宣布开标会议结束；
（5）评标委员会开始评标。
[bookmark: _Toc2066][bookmark: _Toc17953]5.3 开标异议
供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。投标文件不予受理情形
5.4投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：
（1）在供应商须知前附表2.2.2项规定的“投标截止时间”以后逾期网上上传投标文件的；
（2）供应商提交的电子标书格式不符合3.7.1项要求或开标后无法读取导入的；
6.评标
[bookmark: _Toc472411391]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表或委托代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加评标评审活动前一年内与供应商存在合同、劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的股东（通过证券交易所购买的少量股份者除外）或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响招标投标活动公平、公正进行的关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）项目主管部门或行政监督部门的工作人员；
（6）其它应当进行回避的情形。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc472411392]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 投标文件的澄清和补正
6.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
6.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
6.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
6.4 评标
6.4.1 评标委员会按照第六章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第六章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.5 中标人的确定
采购人根据评审报告推荐的中标或者成交候选人顺序确定中标或者成交供应商。
[bookmark: _Toc4260][bookmark: _Toc472411522][bookmark: _Toc472411394][bookmark: _Toc2088][bookmark: _Toc184635077]6.6中标通知书
6.6.1中标人确定后，中标结果由采购代理机构在发布招标公告的网上公告。
6.6.2中标通知书是合同的一个组成部分。
6.6.3采购代理机构无义务向未中标供应商解释落标原因和退回投标文件。
7.合同授予
7.1成交人收到成交通知书后，按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同。
7.2成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。
[bookmark: _Toc472411397]7.3 履约担保（如有）
7.3.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。（同时采购人提供同等的支付担保）履约担保金额见供应商须知前附表。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc472411398]7.4 签订合同
7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金亦不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc4935][bookmark: _Toc490][bookmark: _Toc1204][bookmark: _Toc472411523][bookmark: _Toc184635078][bookmark: _Toc472411399]8.重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc472411400]8.1 重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（l）投标截止时间止，供应商少于3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
[bookmark: _Toc472411401]8.2 不再招标
重新招标后供应商仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc13588][bookmark: _Toc184635079][bookmark: _Toc472411402][bookmark: _Toc24522][bookmark: _Toc472411524][bookmark: _Toc19071]9.纪律和监督
[bookmark: _Toc472411403]9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc472411404]9.2 对供应商的纪律要求
9.2.1 对供应商的纪律要求：供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.2.2 根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条【串通投标罪】规定，供应商相互串通投标报价，损害采购人或者其他供应商利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。供应商与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。
供应商的行为涉及触犯【串通投标罪】相关规定的，将移送司法机关处理。
[bookmark: _Toc472411405]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第六章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc472411406]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 对评标工作的监督
本次招标开标、评标工作由采购人监督部门进行全过程监督。
[bookmark: _Toc472411407]9.6 投诉
9.6.1根据中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》，潜在供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
9.6.2 潜在供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　（一）潜在供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　（二）质疑项目的名称、编号；
　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
　　（四）事实依据；
　　（五）必要的法律依据；
　　（六）提出质疑的日期。
潜在供应商为自然人的，应当由本人签字；潜在供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
9.6.3 采购人、采购代理机构不得拒收质疑潜在供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑潜在供应商和其他有关潜在供应商。
9.6.4 投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向当地监督管理部门投诉。
[bookmark: _Toc184635080][bookmark: _Toc472411408][bookmark: _Toc4930][bookmark: _Toc25607][bookmark: _Toc9179][bookmark: _Toc472411525]10.需要补充的其他内容
本采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购人及采购代理机构。

[bookmark: _Toc18516][bookmark: _Toc30097][bookmark: _Toc1096][bookmark: _Toc15147][bookmark: _Toc13243][bookmark: _Toc3539][bookmark: _Toc213141090][bookmark: _Toc7360]
第三章 合同书样式及主要条款
[bookmark: _Toc27347][bookmark: _Toc22266][bookmark: _Toc16421][bookmark: _Toc22700]（本合同内容仅供参考，本合同具体内容以双方签订为准）



政府采购合同


 
 
项目名称：                           


 
合同编号：	                （系统编号）
 
				                 （自编号，如有）
 
甲方：               	
 
乙方：               	



甲方（采购人公章）名 称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）
地 址：‌云南省玉溪市红塔区科创大道9号
邮 编：653100
法定代表人或委托代理人：
项目（技术）负责人：
电 话：
签订日期：

乙方（供应商公章）名 称： 
地 址：
邮 编：
法定代表人或委托代理人：
项目（技术）负责人：
电 话：
签订日期：


丙方（鉴证方公章）名 称： 
地 址： 
邮 编：
法定代表人或委托代理人：
经办人：
电  话：
甲方（采购人全称）：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）
乙方（供应商全称）：            
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，按照玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）人工智能赋能医药康养专业群建设项目（招标项目编号：            ） 的招标结果和要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购         及其服务。为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下： 
一、乙方按投标文件的内容和中标（成交）结果，为甲方提供以下货物（可直接填写下表或后附明细清单）。
	序号
	货物名称
	规格
	产地
	制造商
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


二、合同总价款人民币  ¥         元，大写：                  元整。
1.本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、检测、售后服务，以及验收合格之前及质保期内发生的所有含税费用；以及招标文件规定的费用。
2.本合同执行期间合同单价不变。
三、双方权利、义务
（一）甲方的权利和义务
1.甲方负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接，现场验收时配备人员进行监管）；
2.负责提供设备设施放置所必须的场地和环境；
3.负责组织成立验收小组对服务内容和项目进行验收并签署验收报告；
4.甲方有权拒付合同价款之外的任何费用；
（二）乙方的权利和义务
1.乙方按投标文件内容提供采购设备设施及相关服务要求，遵守所承诺的规定和条款；
2.乙方保证甲方在合同实施期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等侵权诉讼，并对所供货物出现的侵权承担全部责任；
3. 与甲方共同对项目进行验收；
4. 乙方有权拒绝合同约定条款以外的条件。
四、质量保证
1.乙方所提供货物必须保证是全新的、符合国家质量检测标准（进口产品必须是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，具有国家有关部门完整手续。）和产品出厂标准、技术参数和配置要求与招标文件相符的，货物使用说明书及保修卡等资料齐全的货物；
2.乙方在货物验收合格前，承担交验货物的一切责任和风险，对不合格产品及时予以更换，并承担在此期间由于质量问题给甲方造成的损失；
 3.本项目货物质保期为     年（或详见售后服务列表中“质量保证期”），质保期自项目整体验收合格之日起算。
五、售后服务
1. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.乙方保证及时为甲方免费提供货物使用中的技术支持，联系人          ，联系电话             。 
六、交货期、地点及交验方式
1. 交货期：自合同生效之日起   个日历天（或工作日）内完成整个项目的供货、调试、采购范围内容及约定的工作，验收合格并交付使用；
2.交验地点： 运输及卸车至甲方指定地点；
3.交验方式：乙方负责将完整的设备设施（含运输、调试、维修必要的消耗品）送达交货地点，由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求测试和负责操作培训。交货时，乙方随货向甲方交付货物必需的合格证、保修卡、相关资料（如操作手册、使用指南等）。
4.供货方式：订单采购，每批次根据采购人要求时间及地点进行供货；供货数量：订单约定。
七、调试和验收
1. 乙方交货前应对产品作全面检查，保证交付予甲方的货物符合甲方要求；
2. 提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试；
3. 甲方对乙方提交的货物需在   个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，验收合格， 出具《验收报告单》。若测试发现不合格的货物，乙方必须予以更换，在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于货物自身的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。对技术复杂的货物，可邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收合格的费用由甲方负责，验收不合格的费用由乙方负责；
4.甲方无正当理由逾期不予验收或者验收完毕但不签署验收报告的视为验收合格并已出具验收结果报告。
八、支付方式
1.按照国家及地方政府采购相关法律法规及政策规定支付本项目合同价款。合同签订并生效后，在收到成交供应商开具的合法有效税务发票后10个工作日内，按合同约定预付合同总价的    %。全部货物交付、安装调试完成并经采购人验收合格后，在收到成交供应商开具的合法有效税务发票后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同价款的   %。
乙方的收款账户为本协议签署处列明的银行账户，如有变更，需以书面形式特别说明。甲方向乙方支付货款时，乙方应向甲方提供等额发票，乙方所提供的发票必须符合甲方财务管理要求，否则甲方付款时间顺延，并不承担任何违约责任。如因财政、政策等原因导致未能按时支付，采购人不承担相应责任。
2. 开户信息
开户名称：
开户银行：
银行账号：
1.乙方应根据招标文件要求向采购人交付履约保证金¥        元。（人民币大写：          ）（按合同成交价5%计算）后才能取得玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）的签章，合同才正式生效。甲方指定账户（账户名称：玉溪职业技术学院；开户行名称：建行玉溪建设支行；账号：53050165614100000559）交纳履约保证金（请在汇款单备注栏注明采购项目名称）；待合同届满后，乙方无违约行为（任何纠纷）的，由乙方向甲方提出申请全额无息退还履约保证金。
九、违约责任
1.除发生不可抗力事实外，乙方所交货物品种、型号、规格、技术参数、质量、服务内容与合同及招标文件不相符的，甲方有权拒收货物，乙方无权请求返还履约保证金；
2.乙方无故逾期交货将向甲方每日偿付5‰违约金。乙方延迟交货7日以上的，视为乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的   违约金。且甲方有权单方解除本合同。 
3.甲方无故拒收货物，应向乙方偿付合同总额的 5％违约金，甲方无故拒收超过 10 个工作日，乙方可以申请解除本合同；甲方无正当理由逾期支付合同款应向乙方每日偿付欠款总额3‰的违约金。
十、争议处理
1.因货物的质量问题发生争议的，应当委托甲乙双方共同认可的具有相关资质的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费由乙方承担。
2. 本合同签署地为玉溪市红塔区，因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向玉溪仲裁委员会申请仲裁。
    十一、合同的转让
本采购合同仅适用于本次货物采购，甲乙双方之权利、义务不得转让他人，否则，本采购合同无效。
十二、合同的变更和终止
除《中华人民共和国民法典》规定的不可抗力和《中华人民共和国政府采购法》第19条、第50条第二款规定的情形，以及本合同违约责任中约定的解除合同事由的条款外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除，合同履行完毕自动终止。
十三、合同生效及其他
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。 
2.本合同一式六份，甲方执三份、乙方执两份、采购代理机构一份（委托采购项目）。
3.本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》中“合同”规定内容处理。
十四、为方便本合同的履行，乙方确认下述住所/住址、联系电话、传真、电子信箱、QQ或微信均为送达地址（住所：    ；联系电话：   ；电子信箱：    ； QQ或微信：   ），非经书面通知变更，甲方可以选择送达地址中确认的任何一种方式向其送达文件信函、律师函、诉讼文书等，送达后如发生退件或拒收，均视为已经送达。
十五、本合同不可分割之部分及解释顺序：
[bookmark: _Hlk97015908]1. 合同书及附件；
2. 成交（中标）通知书；
3. 成交人（中标人）投标文件及澄清文件；
4. 采购文件。

[bookmark: _Toc26580][bookmark: _Toc13815]

第四章  投标文件格式


玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）人工智能赋能医药康养专业群建设项目   包




投 标 文 件

项目编号：             


供应商全称：                                （电子签章）
法定代表人或委托代理人：                    （签字或电子签章）

     年     月    日
[bookmark: _Toc12998]开标一览表
项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）人工智能赋能医药康养专业群建设项目
项目编号：
包号：
	供应商名称
	

	投标总报价
	大写：
小写：

	合同履行期限
	

	质量要求
	

	质保期
	

	投标保证金
	

	备注


注：本表还须放在投标文件封面后第一页，并不得对格式做任何更改。

供应商全称：                      （盖单位公章或电子签章）
法定代表人或委托代理人：          （签字或电子签章）
日  期：        年     月     日
注：
1.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
2.如果供应商认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”一栏中说明。
[bookmark: _Toc20374]3.表中“投标报价”应与格式2“投标函”中“投标报价”一致。



[bookmark: _Toc10823]一、资格审查部分文件格式
（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	网    址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资本金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备    注
	



注：附营业执照或者其他主体资格证明文件扫描件。
供应商全称：                      （盖单位公章或电子签章）
法定代表人或委托代理人：          （签字或电子签章）
日  期：        年     月     日



（二）供应商资格声明函
致：         （采购人、代理机构）   
关于贵公司　 　年　　月　　日发布 （项目名称）        （项目编号：     ）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：
一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他供应商的单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。
参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测、验收等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
（1）本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。
（2）本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。
供应商全称：                      （盖单位公章或电子签章）
法定代表人或委托代理人：          （签字或电子签章）
日  期：        年     月     日

[bookmark: _Toc26452]
（三）信誉要求
投标文件递交截止时间前供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入：重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商自拟格式承诺以上内容，加盖供应商公章或电子签章在投标文件中提供，以上信用信息由采购人或采购代理机构在开标会议结束后、评标前将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存，若供应商存在查证的以上相关记录，采购人有权取消其竞标（中标）资格）。



（四）供应商认为需提供的其他资格证明材料
[bookmark: _Toc6103]
二、报价部分文件格式
（一）开标一览表
项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）人工智能赋能医药康养专业群建设项目
项目编号：
包号：
	供应商名称
	

	投标总报价
	大写：
小写：

	合同履行期限
	

	质量要求
	

	质保期
	

	投标保证金
	

	备注


注：本表还须放在投标文件封面后第一页，并不得对格式做任何更改。

供应商全称：                      （盖单位公章或电子签章）
法定代表人或委托代理人：          （签字或电子签章）
日  期：        年     月     日
注：
1.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
2.如果供应商认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”一栏中说明。
3.表中“投标报价”应与格式2“投标函”中“投标报价”一致。



（二）投标函
致：（采购人名称）
我方仔细研究了玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）人工智能赋能医药康养专业群建设项目   包（项目编号：             ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表供应商（供应商全称）参加投标，并提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件技术规范和服务要求，我方投标总报价：大写：     （小写：     ），合同履行期限：                ，质量要求：                。               
2.我方已详细审查招标文件及相关文件全部内容，包括（澄清文件）（如有）。我方完全理解招标文件及相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。
3.在供应商须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在供应商须知第3.3.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
[bookmark: _Toc20958]4.同意招标文件中关于没收投标保证金的规定。
5.同意应贵方要求提供与本次投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
6.完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标供应商的行为。
[bookmark: _Toc30218]7.如我方中标：
我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
8.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
9.（其他补充说明）。
与本投标有关的正式通讯地址为：
供应商地址：
邮政编码：
电话：
开户名称：
开户银行：
账号：
供应商（盖单位公章或电子签章）：
法定代表人（签字或电子签章）：
日期：



（三）投标报价明细表
玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）人工智能赋能医药康养专业群建设项目  包

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单位
	单价报价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投 标 总 价（元）
	
	


此表可扩展
                  
      

供应商全称：                      （盖单位公章或电子签章）
法定代表人或委托代理人：          （签字或电子签章）
日  期：        年     月     日




（四）报价说明

供应商认为报价需要说明的其他材料，格式自拟。




[bookmark: _Toc10522]三、技术部分文件格式
（一）技术规格偏离表
 请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“采购内容及要求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为所投产品的采购内容及要求。

项目名称：                    招标编号：                    包号：                              
	序号
	货物名称
	招标文件技术规范、要求
	投标文件对应技术参数
	偏离
	页码索引

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：“偏离”系指“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。
根据采购内容及要求、评审标准等需提供佐证材料的，应按要求提供。
郑重承诺：我公司承诺我们提供的上述技术参数与货物实际参数一致，如有不符，愿意承担相应后果。
供应商全称：                      （盖单位公章或电子签章）
法定代表人或委托代理人：          （签字或电子签章）
日  期：        年     月     日
注：请全面、如实填写表格中产品的技术参数。


（二）2023年1月至今承担过的类似业绩（如有）
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	


	

	
	
	
	
	


（本表可扩展）
注：须附合同签订日期为2023年1月至今类似业绩中标/成交通知书或合同或协议、合同发票材料扫描件；

（三）技术文件
供应商根据评标办法自拟格式，包括但不限于以下内容：
1.项目实施方案
2.质量承诺及保障措施
3.售后服务及保障措施
4.技术培训服务方案
5.供应商认为技术部分需提供的其他材料。

[bookmark: _Toc31535]四、其他内容

[bookmark: _Toc8074][bookmark: _Toc472411555][bookmark: _Toc472411465][bookmark: _Toc31269][bookmark: _Toc8635]（一）法定代表人（或负责人）身份证明书

单位名称：										
单位性质：										
地    址：		  			       				
成立时间：       年     月      日
经营期限：	              	                  
姓    名：           性别：    年龄：      职务：		 
系          （供应商单位名称）         的法定代表人（或负责人）。

特此证明。



供应商：             （盖单位公章或电子签章）
日    期：      年     月     日


注：附法定代表人身份证原件扫描件。



[bookmark: _Toc472411466][bookmark: _Toc472411556][bookmark: _Toc5167][bookmark: _Toc214075901][bookmark: _Toc16585][bookmark: _Toc27763]（二）法定代表人（或负责人）授权委托书

本人     （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                

代理人无转委托权。


供应商：                     （盖单位公章或电子签章）
法定代表人（或负责人）：                 （签字或电子签章）
身份证号码：                      			
委托代理人：                      			                             
身份证号码：                             	
手机号码：									

      年    月    日

注：附受委托人身份证原件扫描件。


[bookmark: _Toc2381]（三）供应商认为需提交的其他资料

附件 1：中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（ 财库〔2022〕19号）的规定，本公司 （联合体）参加             （单位名称）的            （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.  （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称：        	（加盖供应商电子公章）
日	期：	年  	月  	日



附件2：残疾人福利性单位声明函（如有）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （采购人名称）	单位的  玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）人工智能赋能医药康养专业群建设项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担项目/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商：        	（加盖供应商电子公章）
法定代表人或其委托代理人：       	（电子签名或签章） 
日	期：	年  	月  	日

备注：供应商需根据企业实际情况如实提供《残疾人福利性单位声明函》，若成交候选人为残疾人福利性单位，其《残疾人福利性单位声明函》须随成交结果同时公告，接受社会监督。


附件3：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

附件4：投标产品为或其中包含《环境标志产品》的，应提供财政部、环保部颁发的《环境标志产品政府采购清单》复印件（如有）



附件5：投标产品为或其中包含《节能产品》的，应提供财政部、国家发展改革委颁发的《节能产品政府采购清单》复印件（如有）




	


附件6
 
中国境内生产的组件成本核算基本规则
 
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
 
 


附件7
 
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日


晟和项目管理（云南）有限公司                                                     电话：1388774495435

[bookmark: _Toc17207][bookmark: _Toc19750][bookmark: _Toc29903][bookmark: _Toc18111][bookmark: _Toc30794][bookmark: _Toc13407]第五章 采购内容及要求
[bookmark: _Toc22553][bookmark: _Toc18163][bookmark: _Toc30937]一、采购清单及参数要求
1包：智能（数智）生物医药特色虚拟仿真实训室
	序号
	设备名称
	详细参数
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	扩声系统
	线性音柱
	6只4.5英寸国内订制优质中低单元搭配1只号角负载驱动器体现高频的穿透力与清晰度，人声甜美细腻饱满；箱体采用多层复合夹板,金钢砂喷涂制作，高质量单元配置，多种吊挂点及支撑，操作简易快捷，用于语言会议系统、小型演出、多功能厅、高级酒店会所等扩声场所                                                                                              •中音喇叭 : 6×4.5" (90磁Φ25mm)进口组件                                                                     •高音喇叭 : 1×1.34" (Φ34mm)高效能钛膜号角高音    
•频响 (±3dB) : 100Hz-20kHz  
•阻抗：6欧                                                                                                   •额定/峰值功率：350W/700W
•灵敏度 :≥ 97dB  
•最大声压级(连续/峰值): 122dB/125db                                                                                  •覆蓋角度（H×V）80°×50°高密度多层夹板+坚固耐磨金钢砂油漆                                                                         •产品尺寸（W*D*H）:146*150*870 MM     
分频模式：内/外置分频
安装：壁挂/506吊挂/支撑/专用吊架
表面处理：黑色多孔钢网和透声的音箱网布   连接器：1×4针WP4音箱座，1个凤凰座
连接方式：±1…MHF
★提供产品检测报告。
	4
	只
	4800.00 
	19200.00 

	
	
	专业音箱功放
	1、输出功率（单声道测试）≥（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω 650W 4Ω 950W 
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400 
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）     
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）     
5、输入灵敏度 ≥44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V 
6、信噪比（A计权）≥100dB     
7、总谐波失真（THD+N） ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)     
8、互调失真（IMD） ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)     
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs     
10、通道隔离  ≥80dB     
11、输入共模抑制比（CMR） ≥70dB(20Hz-1KHz)     
12、保护系统  开机交流软启动：抑制启动电流，不影响其它设备工作，保护内部线路免受冲击；       
开机延时接载：保护扬声器免受冲击，无声开机；       
直流输出断载保护：中点漂移和有直流输出时，防止扬声器受冲击而损坏；       
输出限流软保护：当负载阻抗过低和输入信号过激时，对功放和扬声器保护；       
削波压缩保护：当输入信号过大功放削峰时，保护系统自动检测并压缩信号，保护扬声器；       
负载短路保护：当输出短路时，自动切断输出，保护功放；当短路解除后自动恢复工作；       
过热保护：当功放温度过高时，自动切断负载；温度降低后功放自动恢复工作；       
关机保护：关机时先切断负载，实现无声关机，保护扬声器避免受冲击；     
13、输入/输出接口  输入接口：信号输入接口×2个通道（三针XLR，平衡式，每个通道有两个并联输入接口，一公一母）；       
14、输出接口：扬声器输出接口×2个通道（SPEAKON）；     
15、控制方式  电平控制：旋钮式电平控制器×2个（前面板）；       
16、电源：前面板开关，ON为开机状态；       
17、整机增益可根据输入信号选择：26dB/29dB/32dB/35dB/38dB/41dB/44dB(只限部分机型）；       
18、工作模式调节：立体声模式/并联模式（只限部分机型）；     
19、指示灯 电源指示灯（ON）：蓝色，指示功放处于开机状态；       
并联指示灯（B/P）：黄色，指示功放当前输入信号的模式；       
信号指示灯（SIGNAL）：绿色，指示当前信号正常；       
压限指示（LIMIT）：黄色，指示当前输入功放的信号已经过大；       
保护指示（PROTECT）：红色，指示功放处于保护状态；     
20、电源电压和频率  ～220V（±10%），50Hz 
★提供权威检测机构出具的检测报告，报告内含有设备实物图片并佐证设备参数，提供检测报告证书复印件。
	2
	只
	6900.00 
	13800.00 

	
	
	数字音箱管理器
	1.音箱管理器支持多路模拟信号输入输出，用于多扬声器场景信号分配管理； 
2.内置高性能DSP处理芯片，24bit,48kHz处理能力，高性能A/D及D/A转换器； 
★3.自带TFT交互液晶屏，快捷调参嵌入式GUI界面； 
★4.具有稳定性和线性相位的512阶自定义FIR滤波器；支持导入第三方软件生成的FIR参数，支持图形化界面显示 
5.输入通道包含：:静音、增益、延迟器(0-180ms)、31段图示均衡器、扩展器、压缩器、音器、增益功能； 
★6.输出通道包含：延时器(0-60ms)、分频器(巴特沃斯/贝塞尔/林克威治滤波器类型12dB/24dB/36dB/48dB滤波器斜率、FIR滤波器)、15段参量均衡器、增益、限幅器功能； 
7.专业PC端控制软件，通过USB或RJ45线进行连接，实现PC软件控制设置； 
8.软件可添加、路由管理多台在线设备； 
★9.支持输入输出通道复制功能； 
★10.支持输入输出通道相互绑定功能； 
★11.支持多组场景保存、调用及导入、导出功能； 
12.面板配置旋转编码器选择菜单的开关，操作便捷。 
13.配置双向RS232接口、标准以太网控制接口，开放相关协议文档 
1)模拟接口：2路平衡输入+6路平衡输出 
2)频率响应：20 - 20KHz，±0.2 dBu 
3)最大输入电平：+20 dBu，平衡输入 
4)最大输出电平：+20 dBu，平衡输出 
5)THD+N：<0.002% @ 4 dBu 
6)通道隔离度：105 dB @ 1 KHz 
7)采样率：≥48KHz 
8)量化位数：24bit 
9)本底噪声：≤-90dBu 
10)输入阻抗：≥20 KΩ 
11)输出阻抗：≥100 Ω 
12)尺寸：≥440x208x44mm 
13)工作温度：-10-50℃ 
14)净重：1.9kg （±5%）
★提供权威检测机构出具的检测报告，报告内含有设备实物图片并佐证设备参数，提供检测报告证书复印件。
	1
	只
	8900.00 
	8900.00 

	
	
	动态移频反馈抑制器
	1、19寸标准机柜安装，1U高度。 （±5%）
2、面板具备上LCD显示器，功能键、旋钮供系统调节或设定之用。 
★3、2路音频信号输入，可设置为麦克风输入或者线路输入，麦克风输入时支持48V幻像供电，提供设备接口图片及软件功能界面截图佐证 
★4、输入信号处理：前级放大、信号发生器、10段参量均衡、高低通滤波器，AGC自动增益控制，4级AFS反馈抑制，提供软件功能界面截图佐证， 
★5、ANS噪声抑制，可探测出背景固定频率的杂音并消除背景噪音，减少会议过程中通过话筒采集到的各种背景噪声，如：会议发言时因为移动话筒或触碰咪杆及外壳导致的异响声，塑料的摩擦声，鞋跟与地面的碰撞声，风燥声，雨水声，鼓掌声，呈现出与会者清晰的声音。（提供该软件的界面截图佐证） 
6、支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 
7、USB口免驱连接电脑专用控制软件进行精细化设置。 
★提供权威检测机构出具的检测报告，报告内含有设备实物图片并佐证设备参数，提供检测报告证书复印件以及官网查询截图
	1
	只
	6900.00 
	6900.00 

	
	
	机架式调音台
	1.12路单声8路立体声带效果带4编组带MP3调音台 
2.★左声道不小于7段均衡调节，右声道不小于7段均衡调节，互不干扰（提供界面截图佐证）。 
3.内置I/O双轨声卡； 
4.带有HI/Z阻抗切换功能； 
5.★每个功能按键旋钮带中英文注释；（提供界面截图佐证）。 
6.★提供USB接口可连接电脑联调（提供界面截图佐证）。 
7.易于机柜安装，附带机柜安装支架； 
8.附带100种模式数字效果器； 
9.推杆带有防尘网； 
10.单声道具备高功效的3段EQ； 
11.具备电平控制的2个立体AUX回送，并可将讯号送至AUX1-2； 
12.具备分离开关的录音机输入/输出，将信号配送到控制室和输出； 
13.附高通滤波器（低切），截止点75Hz-18dB/Oct； 
14.电平指示：不小于10位LED灯 
★提供权威检测机构出具的检测报告，提供检测报告证书复印件。
	1
	只
	5800.00 
	5800.00 

	
	
	一拖二无线手持话筒
	1.采用世界先进的DPLL数字锁相环多信道频率合成技术及杂讯自动控制技术(带导频)； 
2.使用UHF660MHz～690MHz频段，避免干扰频率； 
3.全新节能模式设置，自动/手动EQ控制功能，自动校正音色全自动开关机模式自动红外线对频系统，全自动扫描； 
4.双话筒设计，可两人同时演唱手持麦克风隐形天线,采用最新型的高频声表面滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 
5.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 
6.2路独立平衡输出（三位凤凰座）、1路非平衡混合输出，方便连接各种设备（提供产品接口界面图）； 
7.本系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频，彻底解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用；高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能； 
8.采用音频压缩扩展技术，噪音大大减小，动态范围加大； 
9.1U半机架设计，小巧、灵活，可通过附件单台或两台安装于19寸标准机柜； 
★10.支持RS-485协议（提供产品接口界面图） 
11.可检测话筒是否打开，话筒电池电量 
★12.每支话筒带15段EQ（提供操作界面图做为佐证） 
★13.要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告。 
	1
	套
	3800.00 
	3800.00 

	
	
	磁吸领夹麦克风/AI版接收器
	1.工作频率:UHF。 
2.支持一发多收 ，同一话筒可以配对任意接收机使用。 
3.传输距离无障碍大于 50 米。 
4.内置5档可调 AGC 电路，满足 5-40CM拾音距离要求，自动调节音量，保护学生听力。 
5.内置 NFC 读写器，可读取或写入 NFC 卡对频信息。 
★6.对频方式:支持手动对频及主动式NFC接近式对频，可设置对频记忆打卡或关闭（提供检测机构针对此参数出具的检测报告复印件）。  
7.内置锂电池容量不小于 600mAH;电池续航时间不低于5 小时。 
8.采用 0LED 低功耗显示屏进行功能显示，包括电池电量、频道信息、PPT 翻页功能、功能设置菜单等。 
★9、提供工程模式菜单，可设置 AGC 模式、反馈抑制开关、PPT 功能开关、对频记忆模式手动对频功能开关等;（提供内置软件功能截图） 
10.信噪比:89dB;动态范围:85dB;采样频率:48KHz。 
11.采用数字调制方式，支持一发多收模式，一个话筒可以对应多个接收机工作。 
★12.话筒自带背夹，支持领夹式工作，也可手持使用或外接头戴麦克风，支持挂绳悬挂于胸前使用:支持磁吸背夹，通过磁吸配件佩戴在服装表面（提供检测机构针对此参数出具的检测报告复印件）。  
★13.具有人声还原度处理功能及主动动态反馈抑制功能,最大限度还原人声及有效防止啸叫。 
14.支持 3.5mm 音频输入，可连接头戴麦克风输入，预置 Type-C充电接口及镀金外置充电触点，支持两种方式充电。
	1
	套
	4900.00 
	4900.00 

	
	
	电源时序器
	1、工作电压：AC90V-260V； 
2、受控插座额定输出电流：30A（单路输出额定电流12A）；     
3、直通插座额定输出电流：10-16A； 
4、每路开关间隔时间：1S； 
5、★1路直通电源插座，8路可控磷铜电源插座，时间可设(1-999s)，默认 1s，4英寸电阻屏、分辨率 480*800。 支持屏幕亮度调节。具有工作电压、支持过压、过流、欠压设置；支持定时开关机设置，支持中英文语言切换，支持 RS485 中控控制，波特率可设。（提供满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 
6、★定时控制（服务器控制）：定时可自定义添加删除，开机关机和每个通道的开关最多支持100个定时任务；提供APP软件控制功能界面截图佐证 
7、Wifi传输距离：30m无阻挡； 
8、★电流和用电功率并与手机软件界面同步;云平台App管理界面、一台手机可控制多台时序器。（提供满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 
9、可控电源：8路，面板直通2路； 
10、通道开关机延时设置：每路可单独设置开关机延时； 
11、★内置功率计：屏幕显示即时工作电压，电流，功率，功率因数、并且实时上传手机远程监控；提供APP软件控制功能界面截图佐证 
12、过流保护：过压保护：欠压保护：电压保护： 
13、单通道2000W 总功率6000W；      
14、顺序开启逆序关闭；  
15、COM口接入中控控制（代码指令控制）、同时自带安卓软件通过互联网控制；  
16、每个通道面板独立控制自由控制开启关闭；  
有复位功能； 
	1
	只
	2800.00 
	2800.00 

	2
	常态化录播
	录播主机（核心产品）
	1.为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机需采用ARM架构处理器，具备8核CPU，主机系统内存≥8GB，存储容量不低于1TB。 
2.为保证不影响授课，主机无风扇设计，主机噪声小于20dB（A）。 
3.内置蓝牙无线物联模块，主机无需线缆就可以实现对同品牌音箱的音量控制，也可通过同品牌讲台实现对主机开关机控制。 
4.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，支持不小于4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。 
5.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能。 
6.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。 
7.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能，满足全场景的教学使用需求。 
8.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz、1680×1050p@30Hz、1600×900p@30Hz、1400×1050p@30fps、1280×1024p@30Hz、1280×1024p@60Hz、1280×960p@30Hz、1280×800p@30Hz、1280×720p@60Hz、1280×720p@30Hz、720×480p@60Hz、640×480p@30Hz 。 
9.支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出分辨率不小于4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC视频输出≥1路。 
10.支持≥5个RJ45接口，其中≥3个支持POE，支持≥5个USB类型接口，其中USB-A接口≥3个，Type-C接口≥2个。 
11.支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。 
12.支持通过主机屏幕实现画面预监，可同时预监≥6路画面，并且支持多通道同时录制，支持生成标准 MP4 格式视频文件，支持≥ 7 路 MP4 文件同时录制。 
13.支持 H.264(BP/MP/HP)视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码，支持≥16 路 1080p@30fps 编/解码。 
14.支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。 
15.支持网络监测功能，无需安装第三方软件，在触控屏幕上显示教室网络状态，包括：服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。 
16.支持主机一体化触控屏实现开启/关闭直播，可选择开启录制时是否同步开启直播，直播视频清晰度可设置，支持 1080p@60fps，可选择1080p、720p、VGA、QVGA；支持帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持多种画质选择，可选择极佳、好、一般、流畅四个不同等级。  
17.主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。 
18.支持单个文件、文件夹拷贝；多个文件、多个文件夹批量拷贝；支持动态显示拷贝进度，完成时自动提醒；当有多个 U 盘插入时，可在互动录播电脑主机一体化触控屏进行 U 盘选择，支持使用 FAT32 格式的U盘进行文件拷贝，拷贝进度可动态显示。 
19.主机采用15.6英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。  
20.屏幕需满足无蓝光危害，符合IEC 62471:2006要求， LB限制范围≤0.3。
	1
	台
	27500.00 
	27500.00 

	
	
	教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°，传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸，全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。 
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率。 
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失。   
5.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。   
6.辅码流分辨率：2880x1620, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180。   
7.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。
	1
	台
	8800.00 
	8800.00 

	
	
	学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°，传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸，全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。   
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率。 
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失。   
5.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。   
6.辅码流分辨率：2880x1620, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180。   
7.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。
	1
	台
	8800.00 
	8800.00 

	
	
	全向麦克风
	1.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 
2.麦克风拾音半径≥8m，信噪比≥68dB。 
3.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 
4.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 
5.麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，蓝灯表示工作状态正常，红灯表示无法正常拾音。 
6.麦克风支持数字音频传输。
	1
	套
	6900.00 
	6900.00 

	
	
	无线麦克风
	1.麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 
2.麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量。 
3.麦克风单体重量≤30g。 
4.麦克风支持≥4种佩戴方式。 
5.麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。 
6.麦克风信噪比≥95dB，音频采样率≥48kHz，采样精度≥16bit。 
7.支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m。 
8.支持室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m。 
9.支持红外和无线同时配对。 
10.麦克风具备彩色显示屏，支持显示显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。 
11.麦克风电池容量≥180mAh，采用可充电式锂电池，非待机情况下续航时间≥7h。 
12.充电仓电池容量≥1500mAh。充电仓可将两个麦克风同时从0%～100%充满电≥2次。
	1
	套
	5390.00 
	5390.00 
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	实训室管理终端控制软件
	多功能实训操作台(现场定制)
	· 现代实用（多功能区）可根据学校教学要求变换方向，不同教学场景都可以满足 
  · 造型：外八字或梯形斜腿，下方空间大，方便放腿或储物。 
  · 质感：表面做防污处理好打理。 
  · 选材：不锈钢+岩板 
现场定制的核心提示 
· 运输安装：实心桌极重。务必确认电梯（每边至少多留10cm）。若进不去，只能选分体组合式。 
· 地面保护：石材或实木都怕硬磕，底部需贴防滑垫或微调脚垫。 
· 互动确认：建议现场用美纹纸贴出1：1轮廓，人实际坐进去试试腿和身体的活动空间
	1
	批
	39750.00 
	39750.00 

	
	
	实训控制软件
	1、★支持开机Logo自定义，开机界面更改为学校logo，减弱教育商业化。（投标时提供此功能截图） 
2、需支持用户桌面在需要帮助的时候，云桌面管理平台可以直接向需要帮助的用户桌面发起帮助，进行这一项操作时不需要借助第三方软件。管理软件内置网站黑名单功能，支持自定义添加禁止访问的网址，通过浏览器无法打开，确保网络环境安全稳定。 
3、为满足多种使用需求，管理软件需支持多种主流国产化操作系统的一键快速切换。支持对主流操作系统的还原属性进行设置，可分别为系统盘与数据盘配置不同的还原策略，包括每次还原、每日还原、每周还原、每月还原及不还原。 
4、★为提供更加良好的桌面使用环境，需提供广告弹窗拦截功能，开启后系统自动拦截用户设备桌面弹窗广告，净化桌面环境。(投标时提供此功能截图) 
5、★提供环境监测功能，针对用户正在使用的桌面系统环境进行巡检，监测内容以列表形式呈现内容包含但不限于电脑名称、系统版本、IP、内存、硬盘等状态。如出现网络连接中断、USB未连接、未知盘符，均会进行告警。(投标时提供此功能截图) 
6、支持静默更新功能，要求不影响用户设备日常使用的情况下对用户支持进行更新操作，服务端发送过来的更新镜像文件用户设备后台可进行静默接收，且桌面会有弹窗提示，待用户空闲时间重启即可自动更新。 
7、★为了便于管理员排查网络故障，管理软件支持对操作系统提供网络修复功能，可自动检测网络服务状态并对异常问题进行修复。(投标时提供此功能截图) 
8、云桌面软件支持无服务器部署，任意一台学生机均可成为管理端，对于所有设备进行统一管理维护。 
9、★管理软件支持在考试结束后，提供文件加密功能，可对指定文件进行密码保护，并完整记录加密操作日志。（投标时提供此功能截图） 
10、支持添加数据盘功能，对于有数据保存需求的用户，可以添加数据盘进行保存数据，在系统还原模式下，仍然可以保留个人相关数据。 
11、支持屏幕广播，具有网络影院、语音教学、分组管理、文件分发、视频直播、黑屏肃静、多频道教学、电子点名、学生演示、屏幕监控、黑屏和解除黑屏等功能。                                                                                                              12、考试模式：支持开启考试模式，开启后学生将自动切换到指定考试操作系统，为保障考试稳定安全，考试期间所有数据不会清空，直至关闭考试模式，关闭考试模式后学生桌面数据将自动清空，并自动进入教学系统，无需对考试系统进行维护。考试环境巡查：提供云终端检测功能，可对操作系统环境进行批量巡检，检测结果以列表形式展示，并对USB键鼠未连接、未知盘符等异常状态进行告警提示。 
★根据单位实际情况支持通过1台或N台中继器实现跨网段管理，中继器必须满足以下配置要求：CPU≥ARM 四核 1.8GHz，RAM≥1GB ，DOM≥8GB SSD ，USB口≥6个（其中至少包含1个3.0接口），千兆网卡 ，1个HDMI接口或1个VGA接口，1个MicIN接口，1个HPOUT接口，1个TF卡接口，至少5个状态指示灯。为了便于管理员对中继器的维护，需支持终端恢复，当中继器系统故障时可通过Micro-SD卡快速恢复系统。
	61
	点
	750.00 
	45750.00 
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	VR虚拟仿真头盔（pico）
	存储配置：12GB LPDDR5 运行内存 + 256GB UFS 3.1 机身存储 
二、处理器性能 
主控芯片：高通骁龙 XR2 Gen 2（第二代 XR 平台） 
CPU：八核 Kryo 架构，相较初代 XR2 性能提升 20% 
GPU：Adreno 740，相较初代 XR2 性能提升 250%（2.5 倍） 
系统：Pico 企业定制系统（基于 Android），无消费级应用商店，支持企业私有化部署、自定义应用安装 
三、显示与光学 
屏幕：双2.56 英寸 LCD 显示屏 
单眼分辨率：2160×2160，双眼总分辨率 4320×2160 
像素密度：≥1200 PPI 
原生渲染分辨率：单眼 ≥1920×1920 
刷新率：90Hz （±10%）
光学镜片：Pancake 超短焦镜片，机身更轻薄 
视场角（FoV）：≥105° 
像素密度（PPD）：≥平均 20.6 PPD，中心区域 22.5 PPD 
瞳距调节（IPD）：58mm~72mm 无级电动自动调节 
四、MR 混合现实 & 空间追踪（企业核心感知） 
定位方案：Inside-Out 6DoF 全自由度头手追踪，无需外置基站 
透视摄像头：双 3200 万像素彩色透视摄像头（高清 MR 实景透视） 
深度传感：1 颗 iToF 红外深度感知摄像头（空间建模、距离测量） 
环境追踪摄像头：4 颗全景环境追踪摄像头（场景 SLAM、空间定位、边界识别） 
附加能力：大空间全域定位、多人空间地图共享、手部精细追踪、支持 Pico 全身动捕追踪器拓展 
五、手柄控制器 
配置：一对 6DoF 无线体感手柄 
协议：2.4GHz 私有无线传输，低延迟、抗干扰，兼容 Pico 企业全系设备 
功能：按键、扳机、震动反馈、空间位姿精准追踪 
六、音频系统 
外放：机身双立体声定向扬声器，环绕声场 
麦克风：四阵列麦克风，降噪清晰，支持空间音频录制、远程会议通话 
七、电池与充电 
额定容量：≥5700mAh 
典型容量：≥5770mAh 
充电协议：支持 QC4 + 快充、Type-C 通用充电 
续航：企业场景连续使用约 2.5~3 小时
	3
	套
	8900.00 
	26700.00 
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	疫苗生产智慧桌面工厂亚克力定制展示柜
	亚克力PMMA材质 全新浇筑材料 久不发黄 材料透性好 高清透明 
	1
	套
	2500.00 
	2500.00 
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	无线IP
	1、采用金属外壳；要求设备配置固化10/100/1000M电接口≥5个，最大支持的WAN口数量≥2个 
2、支持基本IPv6，出口带宽≥1000M； 
3、最大可管理AP数量≥64个 
4、▲支持应用/URL 识别与控制，支持ACL 访问控制，支持针对内容过滤，如关键字、邮件、文件类型等，支持应用审计、攻击防护（单包攻击、FlOOD攻击、URPF攻击等常规攻击手段检测）、IPv4/IPV6攻击黑名单；支持接口流量过滤，接口带宽限制（提供产品官网功能介绍截图和链接证证明或提供产品功能界面截图） 
5、▲支持主备AC模式,支持多WAN上行，支持多WAN负载均衡、互联网线路检测、一线多拨，支持IPsec VPN。（提供产品官网功能介绍截图和链接证明） 
6、▲用户认证，支持WPA PSK、WPA2 PSK认证，支持内置和外置portal认证，支持智能自动漫游技术无需终端重新认证，支持用户免认证，认证支持外置Radius认证，支持短信认证，可直接对接第三方短信平台，AP有线接口支持802.1X或portal认证以及端口禁用，内置portal支持页面定制以及可选择免密wifi。（提供产品官网功能介绍截图和链接证明或提供产品功能界面截图） 
7、支持Web、Telnet、SSH，支持云平台管理 
8、提供原厂边缘路由器产品的入网许可证和检测报告。
	1
	台
	560.00 
	560.00 
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	48口交换机
	1、★设备千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个，1个RJ45配置接口，固化双电源； 
2、★交换容量≥792Gbps/7.92Tbps，包转发率≥288Mpps； 
3、支持4K个VLAN，Super vlan，支持STP/RSTP/MSTP，支持IGMP、IGMP Snooping； 
4、支持DHCP SERVER,支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF动态路由；支持IGMP、IGMP Snooping；支持PIM-SM等三层组播协议； 
5、▲支持CPU保护功能，如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等，CPU根据不同协议进行限速保护，支持MSTP协议国密算法加密，RIP、OSPF协议支持国密认证算法，支持配置文件国密算法加密，防护设备配置环境信息泄漏，（提供产品官网功能介绍截图和链接证明） 
6、▲支持≥8台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能，同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理, 支持≥128台设备虚拟成一台设备。（提供产品官网网站说明截图和链接） 
7、▲支持终端扫描功能，能针对接入终端进行扫描，支持包括终端类型、终端IP、终端MAC、终端操作系统等内容；（提供产品官网功能介绍截图和链接证明） 
8、支持SDN功能，需要支持Netconf协议，支持SDN控制器的统一管理； 
9、支持环网G.8032协议，支持U盘开局,可实现零配置，零IP开局； 
10、支持Console口登录管理、HTTP、Telnet（VTY）远程管理、WEB管理、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9； 
11、提供工信部要求的电信设备进网许可证
	3
	台
	8900.00 
	26700.00 
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	系统集成(综合布线)
	稳压器20KVA 网线  电源线机柜  布线 线管 胶布等材料及施工
	1
	项
	40000.00 
	40000.00 
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	疫苗生产智慧桌面工厂
	一、硬件系统
疫苗生产智慧桌面工厂是一款集流程模拟技术、物联网与微缩模型于一体的微型仿真工厂产品，它具有直观工艺原理认知、实时互动操作、可自由拆装搭建的特点。通过高精度工艺动态模拟技术，将工厂装置和数值模拟联动，通过仪表和阀门等显示设备实时展示工艺参数的动态变化。从而在桌面上生动还原出真实工厂的生产过程，让专业知识变得触手可及，充满乐趣。
（一）、功能要求
1. 设备可以自由搭接，培养学生对工艺设计能力，强化学生对所学知识的理解和掌握；
2.整体占地面积小，拼装完成后占地大小≤2m²，可放置于实验桌（建议桌子参考尺寸长宽高1.2×1×0.8m）或讲台台面；
3.设备包含灭活罐、生物反应器、收获罐/储罐、离心泵、碟式离心机、凝胶过滤器、离子交换器、超滤系统、仪表、阀门、液位计、启停开关等多种典型常见的工艺设备。
▲提供演示稳态流程模拟系统，系统可查看≥2000种化学物质的基础物性，基础物性包括：分子量、熔点、沸点、临界温度、临界压力、临界体积、临界压缩因子、偏心因子、偶极矩、25℃标准生成焓、25℃标准生成自由能、溶解参数、OMRGAPrime、折光率、回转半径、Rackett参数等；
4.智慧桌面工厂提供多种类型的设备，可根据工艺需要，灵活搭建出所需工艺。
5.设备模型重现典型化工设备外形细节，主要设备如灭活罐、生物反应器、收获罐/储罐等选用不锈钢材质，外形符合相关标准，美观；
6.阀门开度可调节，手动调节开度值可以将数据传送至数值模拟服务器；离心泵带有启停开关及状态指示灯；仪表内置工艺数据通讯功能，可传递、显示实时的工艺模拟参数值；
7.桌面工厂与电脑仿真平台无线互联互通，桌面工厂的操作数据上传动态模拟平台进行计算，仿真平台端也可实现对桌面工厂阀门仪表的自动控制；
8、设备、仪表、阀门等相关设备参数可以通过移动端扫码进行设置。
（二）、对硬件设备的要求
1.管道：要求提供直管、90度弯管、三通连接管3种，接口和长度规格一致、模块化，管道外径≤16mm； 1）要求磁吸方式实现管道间的连接；2）要求各类型管道拼接后符合横平竖直原则； 3）能够灵活拆装组合；4）管道总数根据工艺模型，满足各种可连接工艺需求。
2. 工艺设备：要求提供多种典型化工工艺桌面工厂装置，如罐、阀门、泵等，实物装置外形美观，能够再现真实工厂装置外形细节，内置工艺数据通讯功能，可传递、显示实时的工艺参数值，如阀门可进行手动阀实物操作、液晶屏参数显示，泵带有启停开关及运行指示灯；
设备尺寸参数及材质如下：
灭活罐：直径160±5mm，高635±5mm，不锈钢材质；
生物反应器：直径160±5mm，高635±5mm，不锈钢材质；
收获罐/储罐：直径160±5mm，高480±5mm，不锈钢材质；
离心泵：长190±5mm，直径70±5mm，高110±5mm，金属材质；
碟式离心机：长245±5mm，宽245±5mm，高260±5mm，金属材质；
凝胶过滤器：长130±5mm，宽130±5mm，高410±5mm，不锈钢材质；
离子交换器：长130±5mm，宽130±5mm，高410±5mm，不锈钢材质；
超滤系统：长430±5mm，宽130±5mm，高410±5mm，不锈钢材质；
仪表：直径50±5mm，高75±5mm，塑料材质；
阀门：长80±5mm，宽35±5mm，高125±5mm，塑料材质；
液位计：长40±5mm，宽25±5mm，高100±5mm，塑料材质；
启停开关：长45±5mm，宽45±5mm，高50±5mm，塑料材质。
▲提供演示过滤流程模拟设计素材资源：（1）提供不少于15种设备或仪表供用户选择，至少包含以下设备或仪表：过滤器、离心泵、三通（分支）、弯管、三通（混合）、水槽、计量槽、分支、混合、PID控制器、开关、原料、产品、不同量程的压力表（压力表A、压力表B）、阀门，记录过滤时间和滤液量，计算过滤常数、当量滤液量、物料常数、压缩性指数。（2）用户可根据不同实验任务自主选择过滤压力和过滤面积。（3）软件可判定流程搭建过程中的设备或仪表连接安装的位置准确性。流程图搭建成功后，可运行项目，动态模拟恒压过滤实验的开停车操作。软件可通过搭建模块、参数设置的变化进行动态精确计算，并为所有计算结果绘制出趋势线。
二、DCS控制系统
1.软件需采用分布式控制系统界面，能与桌面智慧工厂形成联动控制。整个软件需采用动态过程仿真运行平台作为运算支撑，对输入的工艺参数、阀门、开关等变量进行实时计算，将数据同步显示到控制界面及桌面智慧工厂对应仪表上。
▲提供演示PID绘制规范培训视频素材，依据该工艺对PID绘制的各类规范进行培训说明，使学生掌握化工方向PID图纸的绘制规范与常见设备的结构、工作原理。需演示以下内容：（1）点击设备可查看各种不同类型的设备讲解视频。（2）管线绘制规范。（3）设备位号命名规范，可查看设备位号的命名规则。（4）管线标注规范。（5）图层锁定功能：锁定当前图层后，则只能点击当前图层的相关内容进行学习。
2.仿真工艺需包括：细胞培养、收获离心、浓缩灭活、层析纯化四部分。每部分有单独控制界面。
▲提供视频演示软件控制联动功能：包括至少两款PLC编程软件通过软件中间件直接与虚拟仿真软件进行数据通讯，软件通过虚拟I/O点位配置与协议转换实现软件与虚拟PLC信号通讯，进而控制虚拟场景内的对象，同时支持PLC编程软件在线实时监控后台数据相关控制数据的变化。
3.主要仿真设备需有：500L生物反应器、收获罐、离心泵、碟片离心机、上清储罐、超滤系统、灭活罐、层析储罐、离子交换柱、凝胶过滤柱等。
▲视频演示生物反应器放大计算：3D仿真场景中，系统自动在100-500L之间随机产生一个生物反应器体积，学生根据自己所掌握的放大计算原则、公式计算随机体积生物反应器的反应器直径、反应器高、搅拌桨直径。
4.细胞培养部分需包括：空气、二氧化碳、氧气、碳酸氢钠、M199培养基、Vero细胞、病毒、营养浓缩液供给。界面可实时监测生物反应器的温度、转速、溶氧、二氧化碳、压力、液位、pH、葡萄糖等工艺指标。需有工艺流体分类标识。
5.收获离心界面需包括：水温控制，离心机转速控制，排渣周期控制。
▲提供演示离心泵性能测定视频素材：（1）提供不少于27种设备或仪表供用户选择，至少包含以下设备或仪表：闪蒸罐、水槽、三通（分支）、弯管、三通（混合）、分支、混合、PID控制器、开关、原料、产品、不同型号的离心泵（至少包含8种，IH60-60-180型号离心泵A、IH20-20-125型号离心泵B、IH20-20-100型号离心泵C、IH32-32-140型号离心泵D、IH32-32-125型号离心泵E、IH60-60-160型号离心泵F、65Y60B型号离心泵G、50Y60B型号离心泵H）、不同量程的压力表（压力表A、压力表B）、不同扬程的流量表（流量表A、流量表B）、不同扬程的温度表（温度表A、温度表B）、不同量程的功率表（功率表A、功率表B）、换热器、阀门、记录离心泵进口压力、出口压力、电机功率、体积流量、两压力表高差，计算离心泵压头、轴功率、效率。（2）用户可根据不同实验任务自主选择不同型号的设备进行离心泵流程搭建，可以添加选择不同物质进行分离，可查看不少于5500种化学物质的基础物性。（3）软件可判定流程搭建过程中的设备或仪表连接安装的位置准确性。流程图搭建成功后，可运行项目，动态模拟离心泵实验的开停车操作。软件可通过搭建模块、参数设置的变化进行动态精确计算，并为所有计算结果绘制出趋势线。
6.浓缩灭活界面需包括：水温控制、截留分子量、核酸酶、β-丙内酯等指标显示控制。
7.层析纯化界面需包括：上样流速、平衡液流速等工艺参数显示控制。
8.软件配有评分系统，与控制界面的四大系统及各步操作一一对应。
9.配套药品类专业教师教学能力提升网络培训视频，视频内容主要包括药品生产质量管理规范、制剂工程设计、固体制剂、无菌制剂、中药生产等5个课程模块，各模块都应有详细介绍讲解相应虚拟仿真教学系统应用，药品行业、知名企业资深实务专家、教育领域教学名师授课，视频风格统一、画面清晰。辅助提升教师的教研能力和信息化教育能力，更好的服务于教育教学的高质量发展。视频数量不少于70个，单个时长不少于15分钟。
	1
	套
	167000.00 
	167000.00 
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	生物制药虚拟仿真教学软件（疫苗生产制备工艺）
	1.工艺流程
狂犬病疫苗生产制备工艺为：Vero细胞种子复苏→有血清细胞转瓶扩增培养→有血清细胞生物反应器扩增培养→接种病毒并洗换为无血清培养基→无血清灌注培养收集病毒液→细胞浓缩灭活→去除Vero细胞DNA→纯化生产原液→半成品配制→液体成冻干制剂→成品灌装。
▲配套提供GMP知识素材库
GMP知识点包含分类篇、实施篇、质量管理篇、自学课堂、实习与文书读写五大类别，授课功能，将特定知识点文件导入自定义授课列表并保存，3000个知识点。
A、分类篇：包含GMP基础知识、口服固体制剂、无菌制剂、空气净化系统、制药用水系统、高压气体、质量保证的要素、原料药、公共设备机械基础、中药制药共10个模块。
此部分包含90个MG动画知识点。
B、实施篇：包含质量控制实验室、自检、厂房与设施、机构与人员、设备、生产管理、委托生产和委托检验、文件管理、物料与产品、验证与确认、药品发运与召回共11个模块。
C、质量管理篇：包含六西格玛管理和标准化质量管理文件（制药工厂全套质量管理体系文件）。
D、自学课堂：包含固体制剂、注射剂、辅助设备设施、验证四个模块。
此部分应含有不少于120个素材，全部为二维或3D动画视频，总时长不少于120分钟，并包含50个3D设备原理动画展示，总时长不少于40分钟。
E、实习与文书读写。
2.软件内容
2.1疫苗厂区漫游
厂区漫游岗位应提供两种模式：自由游览与讲解指引。在自由游览模式下，用户可自主控制角色在厂区内自由漫游，观察并了解厂区的建筑布局。而在讲解指引模式中，软件应具备文字任务指引和箭头标识指引，引导用户顺利地完成厂区参观流程，并在每个参观环节中提供相关的建筑布局知识点。
2.2生产车间展示
岗位包含车间漫游学习和设备拆分两大部分，其中设备拆分包含层析柱、碟片离心机、配液罐和生物反应器四大设备。
车间漫游岗位应提供两种模式：自由游览与讲解指引。在自由游览模式下，用户可自主点击车间中的任意房间按钮跳转到指定房间，学习房间相关知识。而在讲解指引模式中，软件应具备文字任务指引和箭头标识指引，引导用户顺利地完成车间参观流程，并在每个参观环节中提供相关的房间布局知识点。
设备拆分部分应包括设备的运行展示、结构学习和设备拆分三个模块。
2.3进入洁净区（更衣）
岗位应遵循进入洁净区的标准操作流程，应确保完成以下步骤：更换一般区拖鞋和工作服、洗手消毒、更换洁净鞋、再次洗手消毒、检查穿戴是否合格、使用消毒器对手部消毒、查看设备相关信息。此外，流程中应包含压差表查看和进出登记表填写等关键步骤。
2.4 AB级人员更衣
岗位应遵循AB级洁净区人员更衣的标准操作流程，应确保完成以下步骤：手部清洗、穿戴中脚套、二次手部消毒、穿戴无菌手套、穿戴连体无菌服、三次手部消毒、穿戴第二层无菌手套、穿戴完毕全方位消毒、全身全方位风淋。此外，流程中应包含进行压差检查和记录填写等关键步骤。
2.5动物细胞培养
岗位需要包含生产前检查、细胞复苏接种和培养、PBS清洗、细胞消化和扩大培养、生产后清场。
包括检查清场合格证副本、填写生产前检查列表、领取生产许可证；水浴加热液氮罐中的冻存管、培养基恒温培养细胞并观察细胞生长情况；使用PBS缓冲液清洗刚刚培养完细胞的培养瓶，清洗完成将PBS液倒入废液杯中；依次往培养瓶中加入胰蛋白酶消化液和胰蛋白酶抑制剂，再向转瓶中加入细胞培养基然后进行定温培养并观察；填写生产记录，抽样送检样品，清理房间，填写清场合格证。
2.6病毒接种与培养
岗位需要包含生产前检查、空消、动物细胞培养、病毒接种。
包括检查清场合格证副本、填写生产前检查列表、领取生产许可证；通入蒸汽对生物反应器消毒；向生物反应器中加入一定量培养基并设置适宜参数进行动物细胞培养；领取病毒株放入接种瓶中，将病毒液全部压入生物反应器进行接种。
2.7病毒收获与灭活
岗位需要包含生产前检查、病毒收获、病毒灭活、生产后清场。
包括检查清场合格证副本是否在有效期内、填写生产前检查列表、领取生产许可证；通过超滤间超滤装置收获合格的超滤浓缩病毒液，料液全部排出后清洗生物反应器；加2%的β-丙内酯至病毒液中，至终浓度为0.05%，充分混匀，送到冷库储存24h，灭活病毒；更改设备状态标识、出具清场合格证正本、打印清场合格证副本。
2.8病毒纯化
岗位需要包含生产前检查、病毒纯化、生产后清场。
包括检查清场合格证副本是否在有效期内、填写生产前检查列表、领取生产许可证；对灭活病毒液使用连续流离心机离心后，通过纯化装置，用PBS平衡层析柱对病毒进行纯化操作；更改设备状态标识、出具清场合格证正本、打印清场合格证副本。
2.9半成品制备
岗位需要包含生产前检查、半成品制备、生产后清场。
包括检查清场合格证副本是否在有效期内、填写生产前检查列表、领取生产许可证；对配液罐进行水洗、碱洗和纯化水冲洗，加入原液、PBS、蔗糖和人血白蛋白混合均匀，将半成品排入灌装间后使用CIP工作站控制系统对配液罐进行清洗灭菌；填写生产记录、更改设备状态标识、出具清场合格证正本、打印清场合格证副本。
▲为丰富教学资源，软件应配套提供生物制药相关素材库：
（1）辅助系统设备原理。包括：空压系统、净化空调系统、纯化水系统、注射水系统等。视频总时长不少于7分钟。
（2）固体制剂生产设备原理。有电子天平、万能粉碎机、旋振筛、V型混合机、摇摆式颗粒机、高效湿法制粒机、沸腾干燥机、流化床制粒系统、固定式提升整粒机、料斗提升式混合机、全自动颗粒包装机、硬胶囊填充机、胶囊抛光机、高速旋转压片机、包衣机、自动三路清洗系统、水分测定仪、硬度仪、脆碎度检测仪、溶出度仪、软胶囊化胶设备、软胶囊压丸机、铝塑包装机、全自动多功能装盒机等。视频总时长不少于34分钟。
（3）小容量注射剂生产设备原理。包括：安瓿瓶清洗灭菌设备、浓配稀配系统、安瓿瓶灌装封口设备、安瓿瓶灭菌检漏设备等。视频总时长不少于8分钟。
2.10成品灌装
岗位需要包含生产前检查、环境监测、灌装操作、生产后清场。
包括检查清场合格证副本、填写生产前检查列表、领取生产许可证、现场检查；检测沉降菌和浮游菌；灌装机开机并登录，安装灌装设备，检查灌装原料是否合格，进行灌装操作，灌装结束停机并清理原料；填写灌装生产记录、更改设备状态标识、出具清场合格证正本、打印清场合格证副本。
2.11退出洁净区（更衣）
岗位应遵循退出洁净区的标准操作流程，应确保完成以下步骤：使用消毒器对手部消毒、脱去洁净服、洗手消毒、更换一般区拖鞋和一般工作服、再次洗手消毒、换工作鞋退出车间。此外，流程中应包含查看退出时间等关键步骤。
▲提供演示仿真客户端可对本机所安装的虚拟仿真软件进行综合管理的以下七点功能：(1)在仿真客户端中可设置“学员姓名”、“学员站号”、“教师站IP”；(2)可选择软件启动模式：“练习”或“考核”；(3)在流程列表中对软件进行分类，培训项目列表显示所选软件包含的全部培训项目；(4)选中软件后，仿真客户端可显示对应的软件安装路径；(5)点击“启动”按钮可启动所选中的培训项目；(6)点击“退出”按钮可关闭仿真客户端；(7)对模型可进行冻结、解冻、运行、停止等操作。
3.软件功能
3.1模拟设备操作系统：各设备相应的控制柜上具有的操作界面需能点击放大操作，搅拌开关、阀门开关、泵的开关、培养基的加入量、参数值等可在该界面进行设置，同时将数据传输到现场设备。
3.2角色切换：车间漫游进入三维场景后需在界面直接切换角色进行不同洁净区的漫游操作。
3.3俯瞰讲解视频：厂区和车间漫游需能俯瞰整个厂区和车间，同时配有厂区和车间的人流、物流视频讲解。
3.4设备数量应不少于15个（感应洗手器、手部烘干机、风淋设备、感应消毒器、配液罐、层析柱、生物反应器、转瓶机、显微镜、水浴锅、离心机等设施）。
3.5房间数量应不少于15个（C/D级更衣间、A/B级更衣间、细胞库、反应器间、超滤间、纯化间、配液间、灌装间、冻干间、外包间、灯检间、贴标间等）。
3.6知识点数量应不少于19个（生产规章制度、设备操作规程、岗位SOP、各岗位房间介绍等），可独立于仿真操作之外任意点击进行学习。
▲须提供生产相关设备操作真人讲解视频，内容涉及：空气压缩机与储气罐，电加热蒸汽锅炉，恒温摇床，超净工作台，种子罐，种子罐控制柜，种子罐放料口，种子罐转种，酸、碱、泡敌补加，电极，夹套，搅拌转速设定，补料插头安装拆卸等，视频总时长不少于45分钟，便于虚实结合。
4.培训系统功能
4.1数学模型：软件基于实时数据库，建立遵循传热、传质、动量传递和化学反应动力学、化工热力学和自动控制等基本原理的数学机理模型。
4.2仿DCS系统：模仿相关工艺真实DCS控制系统的主要界面：包括各流程图画面、各种操作仪表及阀门；DCS系统中的数据如阀门开度、温度、压力等都与现场数据保持一致。
4.3全景地图：在三维场景中可以调出全景地图，在地图中可查看对应的房间名称及所在位置，同时还具有俯瞰整个厂区及车间的功能。
▲现场操作3D虚拟仿真软件演示模拟生产线搭建：（1）狂犬疫苗车间先进行不少于16个工段的工艺搭建，以及不少于16个房间的指引性搭建及不限次数的非指引性自由搭建，不少于35个设备设施的搭建，设备可从2D图片中拖到场景出现3D设备，并且关键设备考核不少于22个思考题，搭建完成后，关键设备未搭建不可运行。（2）车间搭建中均含有布局图功能，布局图可放大缩小，且放大后不失真，放大后可自由拖动位置，在布局图上可随意跳转到该车间中任意一个房间，在布局图中可实时更新搭建的设备，在布局图右侧可实时显示搭建设备的顺序，名称，规格，数量，并可在桌面生产实验报告，实验报告应包含相应场景名称，场景搭建布局图及搭建设备列表图片。
4.4评分系统：对虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出成绩。
▲提供演示学员能力测评系统：（1）管理员可自由定义评分维度及评分标准，实现评分维度与评分标准的绑定、编辑；（2）系统可通过AI智能算法，对学员成绩进行分析，计算出学员真实能力值及题目难易度；（3）通过雷达图展示学员各维度的掌握程度，为教学管理、教材更新等提供数据支撑。
4.5提示类功能：包括操作文字性步骤提示；光圈步骤提示；全部任务步骤一览。
5.教学管理（账号数量不少于1个，使用期限不少于12个月）
5.1用户端（PC&小程序）
5.1.1.登录：支持账号密码登录，支持数字安全验证功能，支持微信登录；
5.1.2.个人中心：支持课程开课、考试通知等消息推送；支持学生自行完善个人信息；
5.1.5.学习中心：支持平台所有学习内容，包含已分配给该学员的题库练习、考试、培训、课程学习、仿真练习(仅PC端)等内容。
5.2管理员端(PC)
5.2.1.组织架构管理：
5.2.1.1组织及角色管理：支持修改学校基本信息，支持创建无限级组织节点(院系/班级)；支持用户自定义创建角色，为角色进行授权；
5.2.1.2人员管理：包括用户信息的添加、删除、编辑、查询、excel批量导入导出、修改密码；
5.2.2.考试管理
5.2.2.1题库管理：支持题库设置多级分类；支持单个添加、编辑、预览、删除题目；支持批量导入题库题目，批量导入题目实现题目查重功能；题目类型支持单选、多选、判断、填空、简答题，题目属性包括所属知识点、难度系数，便于用户对题目进行分类管理；
5.2.2.3试卷管理：用户可以创建试卷，填写试卷设置、内容设置信息；配置各类题型数量、分数、占比等；
5.2.2.4考试管理：用户可以根据需要创建、编辑理论考试，考试信息包含：基本信息、试卷、考试时间、考试次数、得分规则、防作弊(人脸识别、定时抓拍、防切屏)、成绩发放规则、阅卷人、参与人等；支持对客观题进行自动评分；支持成绩发放及成绩导出；
5.2.2.5考试分析：完成率、应考人员、参考人员、最高分、平均分、最低分、成绩分段人员统计、成绩分段人员占比、题型占比、题型正确率统计、成绩排名、参考时间统计、考试时长统计、错题统计TOP5、缺考统计、平台统计、操作系统。
5.2.3.课程管理
5.2.3.1课程资源：可根据不同资源进行分类管理；可批量上传/下载/删除资源；可编辑资源基础信息以及预览资源。
5.2.3.2课程制作：用户可以根据需要创建、编辑课程，课程信息包含：基本信息、课程介绍、章节内容(知识点、理论题库、测验、仿真考试、仿真练习等内容)、课程学时、总分、合格分数等；
5.2.3.3开课管理:可将课程进行开课：输入开课名称、选择开课开始和结束日期，合格方式、成绩发放方式、是否开启人脸验证、是否开启定时抓拍、选择对应班级或者组织范围；开课完成后可在开课列表查看开课设置页面以及开课详情。
5.2.3.4开课详情：开课详情默认显示开课列表及对应课程学习人员情况列表；学习人员详情列表包含学员信息、是否参与课程、参与时长、完成度、学时、自动抓拍、分数、课程状态、课程证书等，可进行姓名、学号、参与课程状态筛选，点击查看详情可进行对应人员学习记录明细查询，成绩列表可导出；课程学习过程中可针对学习情况自动统计分析(每日0点)，统计分析内容包含：参与统计情况、参与时长统计、完成度、参与人员趋势、课程分数统计、各组织参课及合格情况统计。
5.2.3.5配套制药设备3D视频素材库学习账号（账号数量不少于1个，使用期限不少于12个月）
需对真实设备进行3D建模，并通过视频的形式进行三维展示，利用动画、特效等形式展示设备的内外部各个结构以及工作原理，清晰明了学习设备。用户可通过移动端设备扫码查看所有设备知识点，也可以通过PC版客户端进行学习使用，包含但不限于阀门、换热器、泵、塔、压缩机、分离设备、测量仪表等类型常见设备不少于90个，阀门包含但不限于闸阀、自力式调节阀、电磁阀、升降式止回阀、气动薄膜三通调节阀、气动活塞式球阀、旋塞阀等；换热器包含但不限于螺旋绕管式换热器、热虹吸式换热器、蒸发式冷凝器、釜式换热器、填料函式换热器、板翅式换热器等；分离设备包含但不限于沉降槽、静电除尘器、丝网分离式气液分离器、压滤机、填料分离式气液分离器等。
5.2.3.6配套装置安全资源学习账号（账号数量不少于1个，使用期限不少于12个月）
内容包含但不限于职业危害与防护、HSE基础知识、个体防护、火灾与消防类、电气安全知识等不少于30个视频资源，视频风格统一，都带有同一个标志性人物进行引导介绍。
5.2.4.培训管理
5.2.4.1培训计划制定：培训计划设置包含基本设置(名称、编号、类型等)、培训计划设置(可根据不同阶段设置不同培训内容：题库、测验、仿真、课程、线下培训、考试等)、添加培训人员、上传附件资料等；
5.2.4.2培训管理：进行中的培训可进行培训过程管理；培训过程中可随时发起课堂测验、问卷调查；可新增培训附件、培训人员以及综合素质评价表等内容；线下培训可发起签到、课堂测验、问卷调查、评价、作业等功能，也可将培训过程中的一些影像资料全部上传至平台进行统一管理；
5.2.4.3培训结果查看：已结束的培训可查看进行培训结果，内容包含培训计划整体信息，学员成绩(学员培训详情)，奖惩信息以及本次培训结果数据统计，数据统计包含线下培训基础数据、考勤统计、签到情况统计、奖惩占比、奖惩统计、各课程合格人员统计及各课程成绩分段统计等多维度数据分析；线上统计包含人员统计、培训时长统计、成绩分段统计等；支持对应全部模块学习完毕并考核合格后，获得对应的荣誉证书，推动用户学习的积极性。
5.2.5.仿真管理
5.2.5.1仿真练习
学员可以在线练习仿真软件，系统会实时收集练习成绩，管理员可以从后台查询、统计学员的练习成绩。支持批量导出练习结果，并导出表格。
5.2.5.2仿真考试
5.2.5.2.1试卷管理：用户可以创建仿真试卷，将多个软件作为多个题目组合成一个试卷，支持固定题目仿真试卷和随机题目仿真试卷两种试卷类型；可以设置每个题目的分数权重，可以设置用户交卷后是否允许查看成绩；
5.2.5.2.2创建仿真考试：根据已创建的仿真试卷资源，进行仿真考试的创建，可将试卷分配给对应的组织，并可设置考试名称、所属分类、考试试卷、考试有效时间、考试总分、合格成绩、答题顺序、是否允许查看分数、允许查看考试次数、是否开启人脸验证、考试负责老师及考试参与范围等信息；
5.2.5.3仿真成绩：默认展示所有仿真考试列表，支持查询仿真练习成绩、仿真考试成绩，支持根据考试名称查询成绩列表及导出；
5.2.6.档案管理
5.2.6.1个人档案：包含学校内部人员档案列表、列表支持通过学员姓名、账号、学校、身份证等信息进行筛选；档案内容包含学员基础信息，培训记录、培训考核记录、工伤事故记录、安全奖惩记录取得证书情况等。支持个人档案导出，可导出Word或PDF两种文件格式；
5.2.6.2学校档案：包含该学校下所有培训计划列表，可通过学校名称、培训计划名称、培训时间等信息查询；培训计划包含培训计划内容、学员名单、参训率、合格率、学员档案查看等信息。同时支持学校档案导出，可导出Word或PDF两种文件格式；
	1
	套
	86000.00 
	86000.00 
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	环境改造
	场地适应性处理：
1.投标人需承担为保障设备安装与使用所必需的最低限度场地改造任务，包括但不限于以下内容：根据设备部署方案及现场环境，开展必要的勘察与深化设计工作。实施与设备安装直接相关的局部环境改造，具体可能涉及：(1)拆除原教室隔墙(240mm厚墙体)、拆除原墙墙面墙裙瓷砖、铲除墙面原腻子粉，恢复至墙面毛坯：(2)使用天棚矿棉板进行局部吊顶施工，吊杠吊装，龙骨条固定；(3)地面处理：采用抗静电地板完成相应区域地面铺设；（4）墙面处理：对相关墙面进行腻子粉及乳胶漆粉刷，确保整体环境协调；（5)管线敷设：根据设备布局，完成必要的墙面开孔、地面线槽或暗槽敷设，使用桥架或者PVC线管铺设，电线使用阻燃电线；(6)标识安装：按要求安装设备标识、操作指引等相关标牌，负责施工过程中产生的垃圾清运及场地清理，确保交付环境整洁、完好。(7)投标人应在投标前进行现场勘查，并在投标方案中详细说明其改造实施计划，最终方案须经招标人书面确认后执行。(8)文化布置：实训室内制作制度牌、展板、宣传牌、安全牌等文化墙，符合学校教学理念，无侵权图文资料。
	1
	项
	163750.00 
	163750.00 

	合计(含税)
	
	722200.00 




2包：生物制药理化检测实验室
	序号
	功能区域
	货物名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	设备类
	pH计
	1.采用6.5英寸LED屏，参数显示齐全，直观，界面操作人性化设计，方便用户操作使用。
2.采用欧姆龙长寿命轻触按键式，方便耐用，可达10万次以上。
3.符合国际规范的GLP要求，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、USB输出、时钟显示、无线打印、功能设置和自诊断信息等智能化功能。
4.内置大容量存储可储存2000套测量数据，数据可以通过U盘存储转移数据，存储数据可用通用办公软件打开，极大的方便客户编辑。
5.自动识别pH标准缓冲溶液，有三个系列的标准缓冲溶液可以选择：欧美系列、NIST系列和中国系列。
6.仪器可选配蓝牙模块，支持无线蓝牙打印，方便用户操作。
7.可智能判断电极状态，确保客户准确适用。
8.符合IP54防尘防溅等级设计。
9.显示屏：6.5英寸LED屏。
10.显示参数：pH, mV、温度、时间。
11.pH测量范围：-2.00至19.99 pH。
12.pH分辨率：0.1/0.01pH。
13.pH相对精度：±0.02pH。
14.稳定性：±0.01pH/3h。
15.输入电流：≤2×10-12 A。
16.输入阻抗：≥1×1012 Ω。
17.mV测量范围：-1999～1999 mV。
18.mV分辨率：1mV。
19.mV相对精度：±0.1%FS。
20.温度测量范围：0-100℃。
21.温度分辨率：0.1℃。
22.温度相对精度：±0.5℃。
23.温度补偿：手动/自动（0～100）℃。
24.校准：自动（3点校准）。
25.GLP标准：符合。
26.缓冲液：欧/美/NIST.   Erope/USA/NIST。
27.数据存储：≥2000组。
28.通讯接口：USB2.0，USB微型接口，蓝牙无线（选配）。
29.工作条件：温度：5-40度，湿度：5%—85%。
30.电源：≥12V1A。
31.尺寸和重量：约（215×175×35）mm570g。
	台
	4
	2400
	9600

	2
	
	磁力搅拌器
	1.数字控温，最高温度≥280℃。
2.数控调速，最大转速≥1500rpm。
3.不锈钢陶瓷涂层工作盘极耐化学腐蚀。
4.可外接温度传感器PT1000，精确控制样品温度，控温精度达±0.2℃。
5.LED显示屏同时显示温度和转速。
6.余热警告功能：当盘面温度超过50℃时，显示屏“HOT”闪烁，提示高温，提升操作者安全性。
7.独立的安全回路控制系统，超过安全温度320℃自动停止加热，提高用户使用安全性。
8.最大搅拌量[水]：≥3L。
9.工作盘尺寸：Ø135mm（5英寸）。
10.盘面材质：陶瓷涂层不锈钢盘面。
11.转速范围：200-1500rpm。
12.加热温度范围：室温-280℃。
13.加热液体控温精度：±1(<100°C)±1%(>100°C）。
14.温度显示精度：±1℃。
15.外置温度传感器精度：PT1000（精度±0.2°C）。
16.余热警告功能：≥50°C。
17.过热保护：320℃。
18.电机类型：直流无刷电机。
19.搅拌点位数量：≥1。
20.搅拌子最大尺寸长度：≥50mm。
21.外壳防护等级：≥IP42。
22.电机输入功率：≤5W。
23.电机输出功率：≤3W。
24.功率：≤515W。
25.热输出功率：≥500W。
26.电源：100-120V/200-240V，50/60Hz。
27.尺寸[长x宽x高]：约150×260×100mm。
28.重量：约1.8kg。
29.允许环境温度：5-40℃。
30.允许相对湿度：≥80%RH。
31.配置：主机、温度探头、支架各一个。
	台
	4
	2800
	11200

	3
	
	高速台式冷冻离心机
	1.结构设计紧凑，占地面积小，节省实验室空间。
2.PID自动温控系统，全程监测离心腔温度变化，异常自动警报。
3.RFID转子智能识别技术，能静态识别转子各种信息，也能对转子的使用寿命进行精准管理。同时转子数量不受限制，即使非标定制转子，系统也能快速识别。
4.采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态，若设备异常振动，机器立即停机并发出警报。
5.采用免维护变频电机驱动，LCD触摸屏，操作简便。
6.316不锈钢内腔，采用特氟龙涂层，耐腐蚀性更强，更易清洁。
7.可存储多达1000个程序组，十万条使用记录，可导出为PDF电子文档。
8.具有多级权限分配功能，可根据需求自由设置管理权限，方便用户管理；用户可通过密码使用设备。
9.具有门盖，超速，超温、过流、过压、过热等多重保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案，更加稳定可靠。
10.离心机底部有冷凝水抽拉式接水盘，可收集运行过程中产生的冷凝水、样品溢液，防止液体渗入机身内部损坏电路或部件，避免水流侵蚀桌面。
11.可设置7段阶梯离心，满足多元化实验要求。
12.具有曲线显示功能，运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上，用以监测各参数的变化过程和稳定性。
13.具有点动/连续离心功能。
14.40级升降速可调，转速在600rpm~0时采用曲线缓降，防止样品回荡。
15.所有转子盖顺时针转约45度锁紧。
16.转速/离心力自动换算、同屏显示。
17.自带电子说明书，永不遗失，方便使用。
18.所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。
19.内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。
20.最高转速：≥16500 r/min。
21.最大离心力：≥24814 ×g。
22.最大容量：≥6×100ml（9000rpm）。
23.转速精度：±10 r/min。
24.温控精度：±1℃。
25.温度控制范围：-20℃～40℃。
26.定时范围：1s~99H59 min59s。
27.噪声：≤56dB（A）。
28.电源：AC 220V 50HZ 15A。
29.功率：≤1.2KW。
30.外形尺寸：约420×520×360 (L×W×H)mm。
31.重量：约56 kg。
32.配置：主机1台、6×50ml尖底角转子（最高转速12000rpm，最大相对离心力15712×g）1个。
	台
	1
	36000
	36000

	4
	
	超声波清洗器
	1.内槽长·宽·高： 500*300*150(mm)L/W/H
2.容量：≥22.5L
3.频率：≥40KHz
4.超声功率：≥720W
5.加热功率：≥1000W
6.温度可调：室温-80℃
7.时间可调：1-999min
8.网架：有
9.降音盖：有
10.排水：有
	台
	1
	9600
	9600

	5
	
	自动电位滴定仪
	1.仪器采用紧凑型一体化设计，可以整体搬运安放到客户需要的位置。分析主机，滴定模块，搅拌器，试剂瓶等均集中在一体机上。
2.10寸彩色触摸电容屏，导航式操作，实时显示测试方法、滴定曲线和测量结果。
3.滴定模式有动态滴定，终点滴定，等量滴定和手动滴定。支持电位滴定法测定，酸碱滴定，氧化还原滴定，络合滴定，沉淀滴定，非水滴定，恒电位（恒Ph）滴定和ph测量。
4.内置高精度滴定管，输出液体流速稳定，移液量精准，抗干扰能力强，浓度直读，测试结果精准，使不同操作者的操作误差降到最低。
5.可进行多重自检功能，具备pH 电极校准、滴定管校准功能。
6.操作简单，高效快捷，检测过程无需人为干预，操作者的健康和环境得到了最大保障，同时节省了实验员用于测试的时间成本，能够快速完成滴定分析，减少实验时间，提高实验效率。
7.自动清洗与补液：自动清洗功能简化了实验步骤，减轻工作负担；自动补液可实现连续滴定。所有管路采用自动清洗及多次润洗方式，液接部分无溶液残留并且可兼容绝大多数强酸碱及有机溶剂，有效减少样品交叉污染，确保了数据的准确可靠。
8.终点自动判断，有效消除人为误差，确保实验结果的准确性。滴定结果及数据能自动存贮、自动打印，并提供完整的滴定数据供分析研究。
9.数据管理方便：具有数据自动记录和存储功能，便于实验人员追溯和分析，保证实验数据的真实性和可靠性，也减少了分析者原始记录数据处理的工作量和运算差错。
10.环保性好：采用缜密的滴定技术，能减少滴定液的使用量，降低实验成本，配备的试剂瓶，试剂瓶密封盖，可填充有效隔离吸附材料，保证试剂不会被空气污染或向外挥发气味。
11.采用高品质的材料和零部件，经过严格测试和检验，稳定性好，可放心使用，，整个仪器及内部管路均采用防酸碱材质。
12.测量范围：mV：-2000.0mV～+2000.0mV，pH：-2.00pH～+16.00pH，温度：-5～120℃。
13.测量分辨率：mV值：0.1mV，pH值：0.01pH，温度：0.1℃。
14.基本误差：mV值：±0.1mV±0.03%FS，pH值：±0.01pH，温度：±0.1℃
15.滴定分析重复性：≤0.2%。
16.电子单元重复性误差：≤0.2mV。
17.电子单元稳定性：±0.3mV/3h。
18.滴定管规格：≥10mL。
19.滴定管分辨率：1/96000。
	台
	1
	34000
	34000
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	凯氏定氮仪（半自动）
	1.采用微电脑进行过程控制，自动蒸馏手动蒸馏随意切换
2.自动模式下：一次完成加硼酸，加碱，蒸馏和氨气吸收整个过程，加硼酸和加碱的体积以及蒸馏和吸收过程的时间都可以自行设定。
3.手动模式下：加硼酸，加碱和蒸馏吸收三个过程可以单独人工操作，体积，时间自行控制，满足专业用户需要。
4.大屏幕点阵式液晶显示，全中文菜单，触摸式按钮，操作简捷方便。
5.自动式蒸馏控制、自动加水、自动水位控制、自动停水和水压过低报警。
6.各种安全保护：消化管安全门装置，蒸汽发生器缺水报警。
7.最大可存储操作程序数量250个。
8.仪器外壳采用特制喷塑钢板，工作区域采用ABS防腐板及不锈钢底板。
9.防化学试剂腐蚀和机械损坏表面，耐酸耐碱。
10.水位检测、低水位报警，自动断电。
11.配置4孔消化炉1台。
12.测定品种：粮食、食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等。
13.工作方式：自动（不含滴定）。
14.进水方式：自来水、蒸馏水两种进水方式，使用区域广泛。
15.样品量：固体0.20g-2.00g；半固定2.00g-5.00g，液体10.00ml-25.00ml。
16.测定范围：0.1mgN～200mgN（毫克氮）（含氮量0.02% ～ 95%）。
17.回收率：≥99%（相对误差，包括消化过程）。
18.蒸馏速度：5-15分钟/样品（按样品量而定）。
19.冷却水消耗：≥3L/分钟。
20.重复率：相对标准偏差<±1% 。
21.供电：AC 220V/50Hz。
22.功率：≥1000W。
23.供水：水温小于20度。
24.外形尺寸：约430*360*670mm。
25.重量：约25kg。
	套
	1
	19500
	19500

	7
	
	脂肪测定仪（快速）
	1.体积小巧，水浴加热升温快，加热均匀。
2.仪器全部采用玻璃磨口接合，避免乙醚泄漏问题。
3.数显控温，控温准，操作简单方便。
4.测定范围：含油量在0.5℅-60℅范围内的粮食、饲料、油料及各种脂肪制品。
5.测定样品数量：同时6个及以上。
6.电源：220V，50HZ。
7.功率：≥1000W。
8升温时间：10分钟内。
9.回收系统：自动，包括浸泡和抽提过程。
10.溶剂回收率：≥80%。
12.控温范围 ：室温-100℃。
13.外形尺寸：约670*250*600mm。
14.重量：约23KG。
	台
	1
	9500
	9500
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	马弗炉
	1.独特的炉门设计，使开门操作安全简便，确保炉内高温热气不外漏。
2、控制器安装在炉门下方可以节省空间，能满足各种快速烧结要求。
3、微电脑PID控制器，操作简便，控温精确、可靠、安全。
4、耐腐蚀轻质炉膛，确保经久耐用。
5、极好的门密封使得热量损失最小，增加了炉膛内温度的均匀性。
6、微电脑程序控制温度，时间及升温速度快慢等程序，以极快的速度进行各种烧结试验。
7、多段可编程控制器，可预设7组63步，每组9步，每组设置时间0～5999分。
8、采用微处理P.I.D控制方式，多段可编程控制，真正实现自动控制和运行。
9、安全功能：操作时只需开启炉门，炉门安全开关会自动断开加热电源，确保操作者安全；设有过流、过压、过热等多种安全保护措施，确保电炉安全使用。
10、选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料，具有隔热效果好，箱壳表面温度低等特点。
11、耐火砖炉膛，选用传统耐火材料，应用范围广、寿命长，性价比高等特点。
12、最高温度（℃）：≥1000。
13、控温精度：±1℃。
14、温度均匀度：5℃（垂直方向）。
15、容积（L）：≥7L。
16、炉膛尺寸W×D×H（mm）：约200×300×120。
17、外形尺寸W×D×H（mm）：约520×650×660。
18、输入功率（KW）：≥4KW。
19、加热原件：镍铬丝。
20、电源：220V
	台
	2
	10500
	21000
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	水分仪
	1.液晶显示屏：4.3英寸大屏幕更加清晰明亮，并提供丰富的测定信息。
2.触摸按键，一键测试，操作简单。
3.运用隔热式称重传感器技术，防止加温过程对称量准确度造成影响。
4.标配USB接口，方便连打印机、电脑和其它外围设备。
5.卤素加热：加热迅速，大大减小了测试所需时间。
6.实时曲线显示，（水分，重量和时间）方便了解测试进度。
7.多重干燥模式：标准、快速加热模式自由选择。
8.最大称量值：100g。
9.可读性：1mg。
10.重复性：0.30%。
11.最小样品量：≤0.5g。
12.建议样品量：3 – 10g。
13.周围环境温度：10-30℃。
14.周围环境湿度：≤75%。
15.调节水平方式：前后四角调节柱。
16.开机预热时间：≤30分钟。
17.校准方式：称量（外部砝码校准），温度（专用温度设备，出厂已校准）。
18.加热时间：1-99分钟间隔为1秒。
19.加热温度：50-160℃间隔为1℃。
20.干燥模式：标准/快速。
21.关闭方法：自动/定时。
22.实时曲线：水分/重量/时间。
23.屏幕显示内容：水分比/干重比/重量/温度/时间/干燥模式/实时曲线/时间日期。
24.显示器：LCD液晶显示器。
25.通讯：USB接口连接打印接、电脑。
26.秤盘安尺寸：约80mm。
27.加热源：卤素灯。
28.外形尺寸：约340mm*210mm*180mm。
29.净重：约3.0kg，总重：约4.2kg。
	台
	1
	9300
	9300
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	酶联免疫分析仪
	1.显示：7英寸高分辨电容触摸屏，操作便捷，无需连接电脑、键盘等。
2.强大的软件功能：内置多种数据处理方式，包括标准曲线拟合、定性分析、定量分析、质控分析。
3.参比检测通道：内设参比通道，数据更加准确、稳定。
4.ReaderIt-I软件：可搭配PC软件，操作方式任意选择。
5.可连接打印机，方便数据实时输出。
6.光源：6V10W卤素灯，寿命可达2000h。
7.波长范围：340nm~750nm，覆盖整个可见光波长。
8.滤光片：标配405，450，492，630nm4片滤光片，最多可装载8片滤光片。
9.读数范围：0~4.000Abs。
10.分辨率：0.001Abs。
11.吸光度准确度（450nm）：[0-2)≤±0.005A；[2.0-3)≤±1%；[3.0-4)≤±1.5%。
12.吸光度重复性（450nm）：[0-3)CV≤0.3%；[3-4)CV≤1%
13.测量速度：6s（96孔板快速测量模式），单波长<15s，双波长<28s（96孔板精确测量模式）。
14.内存：可储存1000个测量程序和结果。
15.接口：3个USB接口，连接电脑、打印机和U盘。
16.电源：AC100-240V，50-60Hz，2A。
17.外形尺寸：约440×295×225mm（长×宽×高）。
18.标准配置：酶联免疫分析仪主机1台；触摸笔1支；鼠标1个；分析软件1套；热敏打印机1套。
	台
	1
	36000
	36000
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	质构系统（核心产品）
	1.感应元精度：0.01%，测试结果显示精度：≤0.01g  
2.位移精度：≤0.01mm  
3.测试臂移动距离：≥100mm
4.检测速度：0~20 mm/s，精度优于1%，速度区间可调。
5.数据采集率：不低于300组/秒，每组4个通道同时读取。
▲6.测试方法：软件内包含单次测试和全质构测试，设置界面同时显示实验类型，单次测试、全质构测试，恒压测试，循环测试，保持测试。同时测试类型、目标模式、目标数值、间隔时间、测试速度、触发点类型、数值、样品接触面积、探头接触面积，方法加载和另存显示在同一界面；（以上提供软件功能截图）；
7.结果分析：自动进行曲线的结果分析，结果可一键选择并导出。具有一键导出图片、结果、原始数据、实验报告等功能。
▲8.软件技术支持功能：测试指标包含8个指标，单次测试不少于18个指标，自定义结果包含范围内最大力、范围内最小力、范围内正面积、范围内负面积、范围内平均力、两点间斜率、两点间位移、第N个峰值，带有国标算法。（以上提供软件功能界面截图） ；
9.仪器操作：所有实验过程通过连接电脑，进行仪器各种操作。具有用户管理、实验方法录入、实验控制管理、结果分析、硬件设置等功能。
▲10.测试设置：至少包含端口设置、传感器校准、重置高度、单位设置、通道设置、曲线设置、实时数据显示等；带有测试结果统计功能，可以统计平均值、最大值、最小值、标准差、CV值等。（以上功能提供软件功能截图）
▲11、测试曲线颜色显示和数据显示可以根据需要进行选择。软件内带食品物性、流变、热力学、电学等知识库，软件内随时检索物性相关知识解析； （以上功能提供软件功能截图）
12.显示终端：≥27英寸，CPU：i5 12400F；内存：8G DDR4 3200内存条；固态：256G NVME M.2固态硬盘。
	台
	1
	75000
	75000
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	糖度仪
	量程：0-35%，精度：±0.2%，分辨率：0.1%brix，屏幕：单色屏，使用温度：10-40℃；测量时间：≤3秒；
	台
	1
	890
	890
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	水分活度仪
	1.仪器经过由中国计量科学研究院检定可作为传递标准的基准设备标定。（提供权威机构出具的基准设备的检定证书佐证）
2.符合国际上最新有关于水分活度的标准（ISO18787:2017 Foodstuff-Determination of water activity）（该标准已替换ISO 21807:2004）。
3.新型进口传感器的应用，保证稳定、准确的测量。
4.全新数据处理模型，保证仪器全量程准确测量，且具有极高的测量数据稳定性。
5.测量时间可实现自动、定时、手动、预约的功能，操作方式极其灵活、方便。
6.可根据样品名称或测量时间随时查询历史数据。
7.被测物无限制，固体、液体，块状物、粉末均可测量。
8.测量时间最快只要2到3分钟。
技术指标：
1.工作环境：温度-10℃～50℃  湿度0～95%RH。
2.测量范围：温度-10～50℃水分活度 0～1.0000aw。
3.测量精度：温度±0.30℃水分活度±0.0100aw(@23℃±5℃）。
4.活度重复性：≤0.0050aw。
5.分辨率：活度：0.0001aw 温度：0.01℃。
6.显示方式：7英寸高清显示屏 分辨率：1280*840像素。
7.操控方式：安卓（Android）系统智能屏。
8.终点控制方式：自动、定时、手动（可根据测量曲线判定）。
9.测量时间：①自动判定结束时间②定时：5～60分钟。
10.预约测量：可设置3个时间对样品进行自动测量。
11.数据处理：①测量界面可显示测量数据、曲线（可显示测量数据0.0001aw变化），并保存数据；②测量时自动根据设定品名保存结果数据；③可根据样品名称或测量时间查询数据并以Excel文件存储。
12.数据传输方式：Wi-Fi、U盘。
13.测量数据可以无限量存储。
14.校正方式：多点联合校正、单点校正。
15.测量点数：1点。
16.供电电压：100～230V AC 50Hz/60Hz。
17.外形尺寸：约240mm×210mm×118mm。
18.功率：≤15w。
	台
	1
	23000
	23000
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	样品准备区
	定制实验操作平台，含悬挂单元
	定制实验操作平台：
1.符合《高等学校实验室工作规程》要求，兼顾安全性、实用性与人体工学设计，避免气味吸附、反光干扰等影响品评结果的问题。
2.核心材质采用食品级三聚氰胺板，确保无味、抗菌、易清洁，无重金属迁移风险，符合GB4806.7食品安全标准及实验室环保要求。
3.柜体框架：实木颗粒基材三聚氰胺板，厚度18mm，双面覆膜，表面耐磨转数≥4000转，无气味释放，防火等级达到B1级。
4.台面材质：304不锈钢（亚光处理），抗菌率≥99%，不吸附异味，耐酸碱腐蚀，边缘做R5圆角处理防划伤。
5.柜门板材：同柜体框架材质，颜色选用乳白色（避免色彩干扰样品观察），表面无反光、无明显纹理，平整度误差≤0.5mm/m。
6.封边工艺：所有板材边缘采用2mm厚PVC封边条，激光无缝封边，防水防潮，无甲醛释放，与板材贴合紧密无翘边。
7.五金配件：304不锈钢合页、导轨，防锈耐腐蚀，开关顺畅无噪音，承重≥30kg/抽屉；连接件采用三合一偏心件，安装牢固无松动。
定制实验悬挂单元：
1.柜体框架：同地柜三聚氰胺板材质，厚度18mm，双面覆膜，确保悬挂稳固性。
2.柜门板材：与地柜一致的乳白色三聚氰胺板，表面无反光、无异味，平整度符合要求。
3.层板材质：三聚氰胺贴面板，厚度18mm，承重≥20kg/层，边缘PVC封边+圆角处理，防止划伤。
4.悬挂配件：采用膨胀螺栓+冷轧钢加固支架安装，支架承重≥50kg/组，适配实心墙体（空心墙需提前加固）；柜体背部加装加强筋，增强悬挂稳定性。
	套
	1
	32000
	32000
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	样品存储单元
	1.总容积：约528L（冷藏室约340L+冷冻室约188L），满足多批次品评样品分类存储需求。
2.能效等级：二级能效，符合国家能效标准，日均耗电量≤1.2kW・h/24h。
3.存储方式：风冷无霜设计，避免结霜影响制冷效率，箱内温度均匀性 ±1℃。
4.放置方式：独立式（立式），底部带可调节脚轮与固定地脚，便于移动与定位。
5.运行模式：全变频（变频压缩机+变频风机）控温精度更高，运行噪音更低，节能性更优。
6.门款式：双门对开，独立门锁设计，可分别控制冷藏/冷冻室开关。
7.控温方式：电脑控温双LED数码显示屏，分别显示两室温度，控温精度0.1℃。
8.存储循环：双循环（独立冷藏+独立冷冻），两室温度互不干扰，避免串味，制冷速度提升 30%。
9.额定电压/频率：220V/50Hz，宽电压适配（187-242V），适应实验室电压波动。
10.外形尺寸适配实验室空间布局，预留左右≥10cm、背部≥5cm散热空间。
	台
	1
	6500
	6500
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	空气循环系统
	1.系统类型：多联式冷暖型系统，独立控制各区域
2.能效等级：二级能效
3.运行模式：全直流变频15%-100% 无级能量调节，适配实验室动态负荷变化
4.额定制冷量：室外机≤14kW，室内机分别为3.6kW、3.6kW、3.2kW、3.6kW总制冷量匹配实验室总面积（建议≤120㎡）
5.额定制热量：室外机≤16kW，室内机分别为4.0kW、4.0kW、3.6kW、4.0kW低温环境下制热稳定，-15℃制热衰减≤20%
6.室内机类型：超薄嵌入式风管机（四面出风）机身厚度≤220mm，适配实验室高度
7.室外机尺寸：约（宽×深×高）1000mm×450mm×1700mm 建议安装于室外设备平台，预留左右≥30cm、背部≥50cm 散热空间
8.室内机尺寸：约（宽×深×高）800mm×800mm×220mm（单台）嵌入式安装，不占用实验操作空间
9.额定电压/频率：220V/50Hz宽电压适配（187-242V），适应实验室电压波动。
	套
	1
	59000
	59000
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	定制水池
	1.尺寸：约550mm×450mm×300mm
2.水槽边沿平整，能够与柜体契合台面。水槽需自带溢水功能，可防
止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况
3.材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳定性强，
并具弹性韧性，不易老化耐划
4.厚度：根据强度要求设计厚度约为5mm~8mm
5.附件：含阻水盖、PP提笼，下水口与普通的下水管契合
	台
	1
	28700
	28700
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	理化检测区
	定制实验室配套通排风
	一、室内系统
1.PP通风柜：
1.1外壳：采用约8.0mmPP聚丙烯板焊接制作，经过雕刻一次折弯处理后形成整柜，具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。
1.2内壳：采用全新约8.0mmPP聚丙烯板焊接制作，具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，内侧板可固定供水考克，可加配供气考克，背板可固定导流板，顶板设照明以及集气装置。
1.3操作台面：采用约12.7mm理化板台面，设置有挡水边，防止液体外溢，台面具有良好的防水、防酸碱性能。
1. 1.4导流板：采用全新约8mmPP聚丙烯板焊接制作，具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，装置于工作空间后方以及上方处，由至少三块板组成，使得工作空间与排气管路的连接处之间形成一个气室，将污染气体均匀地排出。导流板使用导流夹将其与柜体结合，可重复拆装。
1.5集气风罩：采用PP材质，具有极强的耐腐蚀性，底部入口为长方形开口，顶部出口为圆形开口。
1.6照明：采用30W三防灯1支，能防水、防腐、防氧化。
1.7控制面板：采用液晶控制面板，设置有电源、开关、照明、风机以及运转指示灯等按钮，液晶显示屏能清晰地显示通风柜的运行情况。
1.8插座：每台通风柜配置四只220V单口万用式插座。（可根据客户实际使用需求，加配其他型号插座）
1.9下柜体：采用全新约8.0mmPP聚丙烯板焊接制作，经过雕刻一次折弯处理后形成整柜，具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。门板一律采对折边构造，敦实牢固，不易变形，且整体美观大方。
1.10把手：采用实验室专用PP把手，耐腐蚀性强。
1.11铰链：采用实验室专用PP铰链，耐腐蚀性强。。
2.操作显示面板：5寸触摸屏或1.8寸液晶显示（全屏可切换界面）明装，用户及系统参数设置密码保护，显示实时面风速、视窗高度、阀门开度、排补风量、温度、运行状态颜色切换显示，独立设置紧急排风、自动视窗、静音、电源、照明、设置等按键。
3.面风速传感器：
多种安装方式对极低风速有灵敏的响应，接近0m/s空气速率的准确测量。0-10V标准信号，输出信号与风速为线性关系陶瓷测量片，良好抗振和抗污染能力。可以很方便的将探头固定在被测气流位置。精度高，一致性好。
4.视窗位移传感器：
包塑不锈钢拉绳，内置精度电阻制造而成，测量精度士0.2%，测量范围0-1M或0-2M，响应时间<1ms，模拟输出0-5VDC信号，军工塑制材料，而温绝缘、抗干扰性强。
5.斜流风机：
外壳材质PP阻燃、叶轮材质PP+GF，⌀250mm，风量范围：0-1800m³/h，风压范围：0-400pa，170W/220V。
6.万向抽气罩：6.1实验室专用优质产品，高密度PP材质。6.2气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。
7.排风罩：304不锈钢材质，可调整高度。
8.通风柜连接管道及配件：通风柜所需要的管道及风阀等管道配件，施工工艺为满焊室内吊装。
9.万向抽气罩及排风罩风阀、连接管道及配件：万向抽气罩与排风罩排风所需要的管道及风阀等管道配件，施工工艺为满焊室内吊装。
10.管道风机：优质防腐斜流管道风机，变频可调速，带遥控。
二、外排系统
1.确保通风柜对实验中有害物质的安全防护的面风速控制，控制面，风速0.4~0.6m/s。响应速度≤1s，风速偏差≤±20％，噪声≤55dB。
2.确保实验室房间内整体换气次数：≥6次/h。
3.为实验室提供安全的工作环境，在满足安全性和舒适度的同时，最大限度节约能耗。
	套
	1
	170000
	170000
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	工位
	1.主体材质：镀铬碳钢，主色调黑色。
2.坐垫材质：高档PU+塑胶。
3.配备防爆气杆，PP滑轮。
	个
	60
	80
	4800
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	定制操作平台
	1.边平台（靠墙单面）。尺寸：约L×750×850mm（长×宽×高）
长度：约1.2m/1.5m/2m/3m（拼接）；台面：约12.7mm实芯理化板，边缘加厚约25.4mm；框架：约40×60×1.2mm冷轧钢，环氧树脂喷涂；主体：约16–18mmE1级三聚氰胺板，PVC封边；承重：约300–400kg/m²。
2.中央平台（双面操作）。尺寸：约L×1500×850mm（长×宽×高）；长度：约2m/3m/4m（拼接）
台面/框架/主体：同边平台；标配：试剂架、水槽、三联水龙头、沥水架。
	组
	1
	117000
	117000
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	实训室环境优化
	定制
	1.总体要求。本次优化范围为理化实训室整体室内环境优化，涵盖拆除、装饰及配套安装。所有材料必须符合国家环保标准，要求无毒、无味、不吸附气味，表面处理为哑光材质，避免产生眩光或反光干扰评价。改造风格以中性、简洁、专业为主，营造无干扰的评判环境。
2.墙面。材质要求：采用环保型哑光乳胶漆或无异味抗菌墙板，颜色为中性浅灰色（亮度因子接近N7.5），避免色彩对样评判产生干扰。施工要求：基层处理平整，阴阳角顺直。墙面与顶面交界处应平顺无死角，便于日常清洁。脚线：安装同色系暗藏式或不锈钢脚线，避免积灰。
3.顶面。形式：采用轻钢龙骨防水石膏板吊顶，表面哑光白色，整体平整，接缝处需做防裂处理。功能集成：需预留照明灯具（白光、红光、黄光）、空调风口、消防喷淋及烟感探头的安装检修口，布局须整齐对称，避免出现偏位。
4.地面。材质要求：采用同质透心或复合型PVC塑胶地板，或环氧彩砂自流平，颜色为深灰色（耐脏）。性能要求：防滑等级不低于R9，耐磨、抗压、静音，行走时无回声干扰。整体无缝或焊缝处理，避免藏污纳垢。要求：基层干燥平整，铺设后无空鼓、无翘边，与墙面脚线结合紧密。
5.照明。白光照明：安装高显色性LED灯板，色温6500K±200K，工作台面照度1000-1500lx，显色指数Ra≥90，照度均匀度≥0.7，统一眩光值UGR<16。
6.给排水。给水：公共清洗区预留DN15纯净水管路，安装恒温混水龙头，水质符合生活饮用水标准。排水：水槽下方预留DN50排水管，带存水弯防臭，排水管须做隔音处理，避免流水声干扰品评环境。
	项
	1
	87410
	87410

	
	合计
	
	
	
	800000

	1. 备注：项目竣工后，由成交供应商负责完成计量校准、实验室安全检测、环保达标检测，并提供完整有效的合格报告；学校组织纪委监委及相关职能部门对项目进行综合竣工验收，所有验收合格并完成交付手续后，项目方可正式投入运行，确保实训教学安全、规范、可持续开展。




3包：文旅综合基础实训室建设项目
	[bookmark: OLE_LINK2]序号
	设备名称／支出项目
	型号规格／支出用途概述
	单位
	单价（元）
	数量
	合计金额（元）

	1
	智慧演讲台
	1、输入端口：USB3.0≥2，MIC IN（6.5mm）≥1，RJ45≥1，内置无线WiFi；输出端口：HDMI2.0≥1，AUDIO OUT（3.5mm）≥1；支持6.5mm有线降噪话筒以及2.4G无线话筒输入；
2、触控延时≤10ms，触摸精度≤2.5mm，支持多点触控；屏幕分辨率≥1920*1080，亮度(Typ)≥250 cd/㎡，可视角度≥178°，对比度（Typ）≥1000:1，显示比例为16:9；
3、集成可插拔高品质鹅颈电容麦克风1支、可插拔鹅颈LED暖光灯1支；内置2*10W音响模块，附有低音振膜，声音靓丽；
4、配送移动电子教鞭，支持PPT翻页、超链接等功能，可实现100m超远距离控制，激光教鞭提示醒目；
5、台面上设有置放槽；左右采用不锈钢扶手设计；搭载4个医用万向福马轮，移动方便，支持刹车；
6、集成锂电续航功能，续航时间≥5小时，支持液晶显示剩余电量，支持断电自动切换，无需重新开机;（选配项）。
7、讲台集成智慧互动软件：
①. 软件无缝衔接讲台、一体机、互动黑板、平板、手机等，可无线同屏连接1个平板/手机，可无线同屏、切换屏和自由触控批注、保存；将传统的PPT、WORD、EXCEL、Visio、Project、PDF、高清图片、高清视频、网页等9大数多媒体转化为可互动的多媒体。
②. 软件具有录播功能、电子白板、画笔功能、演示飞屏功能、记时功能、截屏功能、一键退出软件并关闭电脑功能、主功能区可缩小拖放功能。
	台
	32000
	1
	32000

	2
	24口交换机
	1、≥24个10/100/1000M电口（支持POE供电），≥4个千兆光电复用口，≥1个Console口
2、交换容量≥336Gbps，包转发率126Mpps；
3、MAC表容量≥8k；
4、POE输出最大功率≥370W
5、要求支持工作温度，低温≤-20℃，高温≥65℃（提供由第三方检测报告复印件）
6、支持 IEEE 802.1Q标准VLAN；
7、支持IEEE802.3af/at供电标准；
8、支持STP/RSTP
9、支持 IGMP Snooping v1/v2
支持端口聚合
支持端口限速
10、为快速解决终端故障，降低维护成本，应支持端口智能重启设置选项，即当开启该功能后，对获取不到流量信息的端口自动重启（要求供应商提供功能截图或其他证明文件）
11、支持环路的蜂鸣声告警，在出现环路时，交换机应发出蜂鸣告警声，环路消除时会停止蜂鸣告警（提供第三方检测报告复印件）
12、支持POE端口定时供电
支持查看POE交换机端口电压、电流、功率信息；
13、支持端口隔离
14、支持DHCP Snooping
15、支持未知单播、组播、广播的风暴抑制
16、支持WEB、CLI、Telnet管理；
17、要求交换机预留对接网管平台协议接口，可配合上端管理平台直观展示交换机端口面板图，可显示端口的状态及端口所连接设备的类型（提供第三方检测报告复印件）；
18、要求交换机预留对接网管平台协议接口，可配合上端管理平台自动识别安防终端、办公终端的功能，当IPC、门禁、对讲、报警、道闸、NVR、电脑、AP、打印机、考勤机、IP电话接入到交换机上，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息，针对IPC可识别其通道名称信息（提供第三方检测报告复印件）；
19、为保障业务快速上线及后期管理维护，要求交换机预留对接网管平台协议接口，应支持被手机扫描特定二维码被添加到管理平台的功能，被手机下发IP、VLAN的功能（提供第三方检测报告复印件）；
20、支持云端管理；
	台
	4200
	2
	8400

	3
	电子教室
	面向电脑网络教学和培训任务提供一系列完善和实用的功能：
1、 教师演示：将「教师机」的屏幕图象内容同步广播到网络上的「学生机」上；
2、学生示范：随时点播学生机进入「教师机」角色，向其他学生进行示范操作；
3、黑屏肃静：可以将指定或全部电脑的鼠标和键盘锁定，使学生集中精神听讲；
4、网络影院：网络上同步播放多媒体视频节目；
5、 屏幕监视：对教室里的任何学生机进行屏幕图象监视，并可以同屏监视、循环监视；
6、遥控辅导：直接操作学生机进行远程控制，可以用于管理，也可以进行手把手教学；
7、提交作业：配合教师机的文件传输功能，实现了学生作业的网上分发与提交；
8、 电子抢答：帮助学生在趣味竞赛中学习，并协助教师及时检验学习效果，发现问题；
9、上线情况：上线、未上线、网络掉线等各种学生上线情况；
10、文件传输：同步传输文件到远端学生机上，并且能在传完后直接打开或运行；
11、 远程命令：直接启动学生机的记事本、WORD之类的应用程序；
12、 其他工具：远程开关机和重启、电子举手等多种辅助功能；
	套
	12000
	1
	12000

	4
	工位摄像头
	对焦方式：手动对焦
麦 克 风 ：内置收音麦克风
可视角度： 70°（±5%）
帧数 ：30帧
工作电流： 400MA
兼容系统： win7/win8/win10/Linux/MacOS
	套
	220
	36
	7920

	5
	MR智能导游综合实训教学平台（核心产品）
	系统将学生以游客为第一视角，结合系统自主漫游功能，通过鼠标可以方便灵活的实现景区画面放大、缩小、左转、右转、仰视、俯视等一系列视点操作，将景点或景区的概貌真实展现出来，使学生能身临其境，从而更方便开展教学;并且可以根据教学需要，对景区的布局、成熟导游线路游览、自由观赏、重要知识点等进行设置；
1.系统包括导游教学与竞赛过程中的模拟导游自主练习模式、竞赛模式、学习资源、优秀作品、实训任务、我的景点、我的作品等模块。
2.系统支持自主实训与教师布置任务两种模式，两种模式均基于学校所在地现场面试景区，及其他著名景区或研学基地教学资源，及国内具有代表性景区的VR教学资源。
3.景区720度实景必须是一个以景区为单位的完整清晰的漫游全景文件，学生可通过热点或者游览线路指示箭头直接进入下一个景点目标场景。
4.练习模式下，分为省份区域导航和主题分类导航两种模式，学生可通过滑动导航进入对应的VR教学资源，选择景区进行全面的学习与了解。学生可关闭系统标准导游词讲解语音或背景音乐进行模拟讲解，支持切换到VR模式进行浏览，支持视角切换功能，包括正常模式、小行星模式、水晶球模式、鱼眼模式。可对现场导游词进行创作，同时可对自己的模拟导游讲解过程进行录音录像，最终生成完整的讲解视频。
5.练习模式下，支持推荐景点进行展示，可一键快速的切换推荐景点进行景区的场景展示、导游词创作、录像保存。
6.学生可针对景区概况及讲解点，进行导游词录入，录入之后在模拟讲解时显示在三分屏上。协助学生进行模拟导游讲解。
7.学生模拟导游进行录制时，可将作品通过保存上传、删除、存草稿三种状态进行存储。对于不满意的作品可进行反复训练和修正，直至练习满意后，提交老师。
8.学生可将存草稿的作品进行播放、删除及上传操作。播放模式下支持随时暂停操作，支持将保存本地的视频进行上传，同时选择作品类型，选择景点（包含搜索景点名称）进行选择，同时输入视频标题及视频描述进行提交上传。
9.竞赛考证分为竞赛模式和考证模式两种，竞赛模式以全国职业院校技能大赛导游服务赛项为背景，分为自选景点讲解，导游词创作及英语口语测试三个模块，考证模式以导游证考试为背景，分为抽取景点及导游知识问答两个模块。
10.自选景点讲解模块，学生可从本地读取ppt文件上传到系统进行播放，学生可根据ppt内容进行讲解录制，录制完成后可将作品通过保存上传、删除、存草稿三种状态进行存储。
11.导游模拟词创作分为随机模式及自选模式，随机模式内含50种旅游文化元素与5个团型进行组合抽取。同时系统具备抽取记录，可针对以往抽取记录进行重组导游词。学生针对抽取到的文化元素和团型进行现场创作导游词，根据创作的导游词进行现场展示讲解，学生创作导游词后，可查看个人创作记录，并可根据导游词进行讲解，同时副屏显示导游词。学生也可将讲解过程进行录制，录制完成后可将作品通过保存上传、删除、存草稿三种状态进行存储。自选模式支持自有选择文化元素及团型进行现场创作，进行编写导游词，进行现场展示及录制保存。
12.系统具备旅游英语口语测试实训功能，每年依据全国及云南省职业院校技能大赛导游服务赛项更新旅游英语口语测试题库，提供旅游英语口语实训场景，实训方式为人机跟读和情景对话。
13.考证模式分为抽取景点及导游知识问答两个模块，支持抽取景点进行现场讲解，根据景点题库进行赛选，在当前目录下随机抽取的景点进行播放讲解，考试讲解的内容支持分屏展示并支持全过程录音录像，最终生成完整的讲解视频。录制完成后可将作品通过保存上传、删除、存草稿三种状态进行存储。支持根据科目一、科目二、科目三、科目四进行理论测试，对理论支持进行现场作答，支持调用计算器，支持答题卡快速选择，答题完毕后进行试卷提交。
14.个人设置模块分为我的资料、我的考试、消息中心、我的上传及退出，支持对个人密码就行修改操作，支持查看个人信息。我的考试模块展示每次考试的时间及时长和最终得分，支持查看答题的详细试卷，展示自选答案、参考答案及答案解析，难题答案解析需标注本题对应课本的详细页数及重要度。我的上传模块展示上传至教师端的作品。
15.学习资源主要针对系统自带和教师上传的教学资源给到学生进行学习，包含导考大纲解读视频、三轮复习法讲解视频、面试考试流程讲解视频、速成法讲解视频、导游词撰写讲解视频、面试考试流程讲解视频、科目一讲解视频（科目一讲解视频为政策法规18章讲解视频，讲解的视频需根据章节分为小节进行讲解，总讲解视频不低于60个）、科目二讲解视频（科目二讲解视频为导游业务18章讲解视频，讲解的视频需根据章节分为小节进行讲解，总讲解视频不低于35个）、科目三讲解视频（科目三讲解视频为全国导游基础11章讲解视频，讲解的视频需根据章节分为小节进行讲解，总讲解视频不低于30个）、科目四讲解视频（科目四讲解视频为地方导游基础8章讲解视频，讲解的视频需根据章节分为小节进行讲解，总讲解视频不低于30个）。
16.优秀作品模块由教师选择后显示在优秀作品模块，针对作品的类型进行了细分类：景点作品、导游词创作、自选作品三类。学生可以观看优秀的作品，同时可以发表看法。
17.实训任务模块教师通过教师端发布实训任务内容包括（景点、相关附件、文字介绍）推送至学生端，学生在实训任务模块下根据要求完成相关作品的上传，等待教师的批阅，教师收到学生的回答后，可进行批阅，等级评价，评论回复。
18.我的景点模块主要针对学生在景点练习时对需要经常练习的景点进行收藏，方便下次登录系统时，第一时间快速找到相应景点并进行现场景点展示、导游词创作及录屏保存功能。
19.我的作品模块展示学生创作的景点作品、导游词创作作品、现场模拟作品，草稿箱保存暂未发布的作品，删除的作品保存在回收站，短期内可以恢复。
20.系统用户按用户权限分为教师和学生，各用户可在同一局域网且同一网关下实现远程访问；支持对系统参数进行设定，支持对管理部门进行设定，支持新增及管理教师账户，支持新增及管理学生账户。
21.作品管理模块分为景点作品、导游词创作、自选景点，教师可查看所带班级学生相关作品，进行打分，设置优秀作品。教师可查看学生上传的作品，对学生作品进行评分、设置成优秀作品并填写相关评语。
22.实训管理模块分为实训安排及实训统计，支持选择景点，时间，部门进行新增实训任务。实训统计可对教师发布的实训任务进行统计展示，并查阅学生完成情况、查看作品视频、实训得分，批改状态，批改作品。
23.可对学生端的学习资源进行管理，对资源进行分类，上传学习资源，完善资源的授课章节及授课内容。
24.可对导游题库进行管理，支持新增题库目录，支持批量导入试题，支持根据题库类别、题型、编号及关键词进行赛选题目进行查看，需包含题目、选项、答案及解析，解析需精准体现本题所在书本页数。可查看所有学生的考试情况，并自动统计考试得分，支持查看学生考试作答详细情况。
25.英语口语管理分为英语题库、英语口语、英语问答三个模块，可对题库进行新增，支持新增口语及问答，问答设置上传答案关键词，学生进行英语口语跟读，英语口语测试，英语问答训练时，系统自动给出评分。
26.全国导游技能大赛导游词创作比赛环节赛导游词创作：80个旅游文化元素及10个团型的不同组合创作不同风格的导游词范例800篇
27.导游专业课程视频教学资源库：
1.导游业务：（45分钟视频/个）
（1）导游服务
（2）导游
（3）导游礼仪
（4）地方导游服务程序与服务质量
（5）全程导游服务程序与服务质量
（6）景区导游服务程序与服务质量
（7）散客导游服务程序与服务质量
（8）导游领队引导文明旅游规范
（9）导游的语言技能
（10）导游的带团技能
（11）导游的讲解技能
（12）游客个别要求的处理
（13）问题与事故的处理
（14）自然灾害避险与新型冠状病毒肺炎疫情常态化
（15）旅行社饭店景区知识
（16）入出境知识
（17）交通知识
（18）其他相关知识
2.地方导游基础知识：（45分钟视频/个）
（1）华北地区各省市自治区导游基础知识
（2）东北地区各省导游基础知识
（3）华东地区各省市导游基础知识
（4）华中地区各省导游基础知识
（5）华南地区各省自治区导游基础知识
（6）西南地区各省市自治区导游基础知识
（7）西北地区各省自治区导游基础知识
（8）港澳台地区导游基础知识
3.全国导游基础知识：（45分钟视频/个）
（1）中国共产党成立百年来领导中国人民和中国革命取得的伟大成就
（2）中国旅游业发展概况
（3）中国历史文化知识
（4）中国文学知识
（5）中国建筑艺术
（6）中国园林艺术
（7）中国饮食文化
（8）中国传统工艺美术
（9）中国民族知识与宗教知识
（10）中国旅游景观
（11）中国主要客源国概况
4.旅游政策法律法规：45分钟视频/个
（1）全面推进法治中国建设
（2）宪法基本知识
（3）夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利
（4）十四五规划和2035年远景目标纲要
（5）旅游方针政策
（6）文化和旅游部关于新型冠状病毒肺炎疫情防控指南
（7）维护国家安全法律制度 
（8）民法的基本知识 
（9）旅游法的基本知识 
（10）合同与旅游服务合同法律制度
（11）侵权责任法律制度 
（12）旅行社法律制度 
（13）导游管理法律制度 
（14）旅游安全管理与责任保险法律制度 
（15）出入境与交通法律制度 
（16）食品安全、住宿与娱乐法律制度
(17)旅游资源保护法律制度
(18)解决旅游纠纷的法律制度
5.导游基础知识动漫教学资源：动漫33个
（1）第一节中国旅游业发展历程上
（2）中国旅游业发展历程下
（3）中国传统节日—春节
（4）中国传统节日—端午节
（5）中国传统节日—元宵节
（6）四大菜系—鲁菜
（7）四大菜系—粤菜
（8）四大菜系—苏菜
（9）四大菜系—川菜
（10）中国茶文化—青茶
（11）中国茶文化—白茶
（12）中国茶文化—绿茶
（13）中国茶文化—黄茶
（14）中国茶文化—黑茶
（15）中国茶文化—红茶
（16）中国传统工艺—风筝
（17）中国四大发明—火药、造纸术、印刷术、指南针
（18）中国餐饮文化之豆腐
（19）中国主食文化之饺子
（20）中国游记文化-徐霞客
（21）少数民族怎样过中秋一
（22）少数民族怎样过中秋二
（23）少数民族怎样过中秋三
（24）中国菜肴文化—火锅
（25）中国菜肴文化—鱼
（26）中国游记文化-陶渊明
（27）中国游记文化-水经注
（28）中国葬式文化-悬棺
（29）中国山水文化-京杭大运河
（30）中国建筑文化-古塔
（31）中国山水文化-五岳
（32）中国少数民族文化-回回帽
（33）中国古典园林的要素
6.导游业务知识动漫教学资源：动漫（15个）
（1）认识导游人员
（2）导游人员的从业素质
（3）导游人员的职责
（4）导游人员的服务
（5）导游接团前服务准备
（6）导游服务的准备上
（7）导游服务的准备下
（8）赴饭店途中服务
（9）入住服务
（10）核对商定日程
（11）参观游览服务上
（12）参观游览服务下
（13）食购娱服务
（14）送站服务上
（15）送站服务下。
7.一带一路沿线国家导游基础知识动画课件资源：40个
（1）贵州茅台
（2）吐鲁番葡萄
（3）印尼弗洛雷斯巴贾瓦咖啡
（4）埃及莲花香精
（5）几内亚马森塔咖啡
（6）喀麦隆Kilichi干辣牛 肉
（7）肯尼亚蒙内铁路
（8）泰国茉莉香米
（9）马来西亚砂拉越黑胡椒
（10）临潼石榴
（11）南汇水蜜桃
（12）四川会理石榴
（13）四川蜀绣
（14）四川郫县豆瓣酱
（15）四川宜宾五粮液
（16）延川红枣
（17）越南鱼露
（18）宗明老毛蟹
（19）蓝田玉
（20）汉中仙毫
（21）宗明老白酒。
（22）德国慕尼黑啤酒
（23）安溪铁观音
（24）灵武长枣
（25）武夷岩茶
（26）英德红茶
（27）酒泉夜光杯
（28）库尔勒香梨
（29）昆仑玉
（30）临泽小枣
（31）宁夏枸杞
（32）青海茶卡盐
（33）青海冬虫夏草
（34）庆阳苹果
（35）文县纹党
（36）香山亚砂西瓜
（37）新疆哈密瓜
（38）重庆涪陵榨菜
（39）重庆万州红桔
（40）重庆永州豆豉
8.导游带团业务案例动漫教学资源：（30个）
（1）地陪送团没有自始至终改
（2）导游人员如何帮助旅游者购买中国古玩字画改
（3）改正确预防和处理中暑现象
（4）当地没有会讲德语的地陪
（5）导游人员不了解旅游者的需求
（6）导游人员没有坚持正确的意见
（7）导游人员如何消除怯场心理
（8）导游人员要正确对待投诉
（9）导游员带团队到不熟悉的地方
（10）导游员回答不了客人提出的问题
（11）导游员如何接待小朋友旅游团
（12）好心耽误了乘机时间
（13）客房中遗失了某件物品
（14）客人不听导游人员的讲解
（15）客人希望朋友随团活动
（16）客人要求换房
（17）旅游团突遇山洪
（18）旅游者出现食物中毒现象
（19）旅游者突然发病意外死亡
（20）旅游者希望多买点中药带出国境
（21）旅游者要求参加计划外的娱乐项目
（22）旅游者要求先回宾馆再用餐
（23）游客丢失
（24）游客请求导游人员转递物品
（25）漏接事件
（26）公共场合不能随便散发宗教宣传品
（27）地陪送团没有自始至终（二）
（28）旅游者希望延长逗留时间
（29）正确处理火灾事故
（30）游客在用餐时因醉酒摔倒
9.导游业务突发事件应急处理教学动漫资源：25个
（1）华侨护照丢失现象
（2）旅游者走失现象
（3）公幵场合散发宗教宣传品
（4）导游员漏接事故
（5）不幸错过上山缆车
（6）旅游者出现食物中毒现象
（7）导游人员如何帮助旅游者购买中国古玩字画
（8）正确预防和处理中暑现象
（9）正确处理火灾事故
（10）正确处理途中交通堵塞现象
（11）客房中遗失了某件物品
（12）旅游者不想进商店购物
（13）导游员如何接待小朋友旅游团
（14）旅游者希望多买点中药带出国境
（15）全陪和领队之间有矛盾
（16）游客燃香进入佛殿现象
（17）客人丢失钱物的处理
（18）旅游者溺水现象
（19）旅游过程中发生地震
（20）导游人员要正确对待投诉
（21）错接事故处理
（22）替游客转交东西事件
（23）导游员回答不了客人提出的问题
（24）旅游团回程买不到卧铺票
（25）旅游者深夜在下榻的宾馆吵闹
27、课外拓展知识（非遗活动课程PPT：）
(1)古法扎染
(2)传统风筝
(3)京剧脸谱
(4)掐丝珐琅
(5)传统剪纸
(6)古建牌楼
(7)北京兔儿爷
(8)手绘团扇/宫扇
(9)油纸伞
(10)非遗水拓画
(11)北京小绢人
(12)皮影戏
(13)北京宫灯
(14)北京绒花
(15)非遗鱼灯（
16)植物拓染
(17)纸浆画
(18)五谷粮食画
(19)非遗竹编
(20)麦秆画
(21)北京毛猴
(22)中国篆刻
(23)汉砖拓印
(24)古法造纸
(25)活字印刷术
(26)中国结
(27)非遗缠花
(28)太平绣球
(29)毛笔制作
(30)非遗纸雕灯
(31)中式插花
(32)手编绳
(33)口金包
(34)丝网印刷
(35)香篆
(36)马勺脸谱
(37)香包
(38)印泥制作
(39)金陵折扇
(40)蓝布印花
(41)蜡染
(42)手鞠球
(43)华牟技艺
(44)古法
(48)漆艺大漆
(49)古法香珠
(50)非遗花草灯
北京市：故宫博物院、故宫博物院、天坛公园、颐和园、北京八达岭－慕田峪长城旅游区、北京市明十三陵景区、恭王府景区、北京市奥林匹克公园、北京市海淀区圆明园景区、天坛公园、颐和园、北京八达岭－慕田峪长城旅游区、北京市明十三陵景区、恭王府景区、北京市奥林匹克公园、北京市海淀区圆明园景区
江苏省：苏州园林（拙政园、虎丘山、留园）、苏州市周庄古镇景区
浙江省：杭州市西湖风景名胜区、温州市雁荡山风景名胜区、舟山市普陀山风景名胜区、杭州市千岛湖风景名胜区、嘉兴市桐乡乌镇古镇旅游区、宁波市奉化溪口-滕头旅游景区、金华市东阳横店影视城景区、浙江省嘉兴市南湖旅游区、浙江省杭州西溪湿地旅游区、浙江省绍兴市鲁迅故里沈园景区、衢州市开化根宫佛国文化旅游景区、湖州市南浔古镇景区、台州市天台山景区、台州市神仙居景区、浙江省嘉兴市西塘古镇旅游景区、浙江省衢州市江郎山·廿八都景区、浙江省宁波市天一阁·月湖景区、浙江省丽水市缙云仙都景区、浙江省温州市刘伯温故里景区、浙江省台州市台州府城文化旅游区
福建省：厦门市鼓浪屿风景名胜区、南平市武夷山风景名胜区、福建省三明市泰宁风景旅游区、福建省土楼（永定·南靖）旅游、宁德市白水洋-鸳鸯溪旅游区、宁德市福鼎太姥山旅游区、福州市三坊七巷景区、福建省莆田市湄洲岛妈祖文化旅游区
山东省：泰安市泰山景区、烟台市蓬莱阁旅游区（三仙山-八仙过海）、济宁市曲阜明故城（三孔）旅游区、山东青岛崂山景区、山东威海刘公岛景区、山东烟台龙口南山景区、枣庄市台儿庄古城景区、济南市天下第一泉景区、山东省沂蒙山旅游区、山东省潍坊市青州古城旅游区、山东省威海市华夏城旅游景区、山东省东营市黄河口生态旅游区、山东省临沂市萤火虫水洞·地下大峡谷旅游区、山东省济宁市微山湖旅游区
河南省：登封市嵩山少林景区、洛阳市龙门石窟景区、焦作市云台山－神农山·青天河景区、河南安阳殷墟景区、河南洛阳白云山景区、河南开封清明上河园、河南省平顶山市尧山-中原大佛景区、河南省洛阳栾川老君山·鸡冠洞旅游区、驻马店市嵖岈山旅游景区、河南省红旗渠·太行大峡谷、河南省永城市芒砀山旅游景区、河南省新乡市八里沟景区、河南省信阳市鸡公山景区
云南省：昆明市石林风景区、云南民族村、大理古城景区、大理市崇圣寺三塔文化旅游区、丽江市丽江古城景区、丽江市玉龙雪山景区、德钦县梅里雪山景区、文山州普者黑旅游景区、红河哈尼梯田文化景观、中国科学院西双版纳热带植物园、澄江化石地自然博物馆、保山市腾冲火山热海旅游区、腾冲市和顺古镇景区。
28、系统通过算法模型，结合景区管理、景点景色、门票物价、卫生环境、公共设施、服务质量、客流状况、旅游交通八大维度占比，结合热度等数据模型，计算景区口碑指数，客观反映景区口碑状况，提供功能演示和截图。
29、综合看板展示选定月度或季度口碑指数和具体排名情况，以及近12个月的月度、季度综合口碑指数。展示景区口碑总数、好评总数及好评率、差评总数及差评率，并提供上月相关数据作为对照。展示本省的景区口碑热度及满意度在各OTA的分布情况。展示近12个月本省及各地市的评论分布。展示本省景区在景区管理、景点景色、门票物价、卫生环境、公共设施、服务质量、客流状况、旅游交通八个维度的好评率和行业平均值，以及好评总量Top5和差评总量Top5景区的好、差评总量和比例，提供功能演示和清晰截图。
31、系统根据热度、好评率、差评率、满意度对区域内各景区排名，其中好评率和差评率排名中分布包括总评论数量和好、差评数量。综合看板中还提供各区域的排名、指数、热度、好评率和满意度情况的横向对比，提供功能演示和清晰截图。
32、系统展示区域内全部或选定景区在指定时间段内，在全部或指定OTA上的满意度、总评价和好、差评数量，并可按照八个关注要素筛选相应评价详情，，提供功能演示和清晰截图。
33、视频抠像功能：通过识别和去除特定颜色（如蓝色或绿色背景），实现人物或物体的提取；可以从绿幕背景中抠取人物并置于全景资源中
供应商需承诺在中标后或者签合同后去采购人指定地点进行软件原型动态演示，如不满足参数要求，按照虚假响应处理，中标人需承诺由此产生的一切后果。
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	旅游数字化营销系统
	1.系统支持用户数据中心管理模块，包含B端/C端及员工数据的管理，支持对B端市场客户的管理，对用户的类型、客户来源、婚姻、消费、收入、兴趣、消费特征、词云等方面的信息进行管理；同时记录客户的最近登录时间及客户状态管理。
▲2.支持当前客户群体全国分布的统计及展示，在地图上展示每个省份客户的数量，并支持根据数量变化颜色，同时统计客户数量排名，支持将客户的基础信息进行刷新。客户列表展示用户的地区及客户画像标签。（提供功能演示和清晰截图）
▲3.支持学生组别的管理，每个组别拥有独立的门户网站系统，老师可以直接进入学生设计的网站；可以给每个组别新增不同的学生账户，支持单个新增及批量添加学生账户，支持编辑学生的账户信息。（提供功能演示和清晰截图）
▲4.系统拥有资源库管理的功能，可以将系统需要使用的资源进行上传，支持选择多个文件并编辑文件名进行一次性上传，自动判断文件的大小，支持在线预览及下载功能。（提供功能演示和清晰截图）
5.支持对系统的企业背景进行完善；系统支持便签功能，便签中的内容会存储在本地，关闭再打开系统，依然会读取到上一次的记录；系统支持切换不同的模板，支持10种上的模板。
6.支持标签体系的分组管理，支持自定义标签的信息，单个标签组支持添加多个标签，每个标签支持通过RGB颜色进行区分，支持选择标签组更新的方式，支持点击标签进行标签的规则设定。
7.支持标签组标签规则的设定，每个标签单独进行设定规则，每个标签规则按照更新方式更新数据；标签规则支持用户属性规则及用户行为规则，用户属性规则支持满足年龄/会员等级/出生年份/性别/手机/邮箱/生日/用户ID/用户名/省份/城市/最近下单时间/注册时间/最近30天消费次数/累计消费次数/最近7天消费次数/累计消费金额/最近30天消费金额/最近7天消费金额/累计活跃天数/累计分享次数/近7天分享次数及活跃天数/页面停留次数及停留时间等；满足条件包含等于/不等于/大于/小于/包含/不包含/为空等；支持添加多条用户属性满足条件；用户行为条件包含在某个时间段内做过/未做过-浏览/视窗停留/点击动作，并支持添加筛选条件并满足什么条件下总次数或天数的满足条件；支持添加多条用户行为满足的条件；当用户发生或者满足相关条件时，系统会自动为用户打上对应的标签。（提供功能演示和清晰截图）
8.支持查看每个标签组内的用户信息，每个用户信息以列表的形式进行展示，包含用户的姓名、被打上的标签等信息。
9.支持下载全国省份城市名录及用户等级参考等信息。
10.系统内的二级页面支持以窗口的形式进行展示，二级窗口进行自由的拖拉，支持最小化窗口，支持还原到活动窗口，支持最大化窗口。
11.支持用户评价体系的管理，支持新增评价系统，评价系统类型包含百分比和分数，支持给体系添加多个体系规则，体系的规则选择不同标签体系对应的标签规则；支持查看当前评价体系包含的用户信息，自动按照评价体系规则给每个用户进行打分并自动计算对应的价值分，并按照由高到低进行排序，现场提供清晰的功能演示。
12.系统支持将不同的标签及评价体系进行分组管理，不同的分组支持添加多条对应的记录，支持更新本分组下的用户信息，自动统计本分组下的客户数量及客户列表。
13.支持用户标签体系规则的管理，支持对用户属性、用户事件、事件属性、行为统计等规则进行管理说明。
14.支持对精准营销分类的管理，支持添加营销的运营计划，支持运营计划客户触达方式的选择，支持计划类型的选择，支持选择在某个时间对受众用户进行触达或在每月/每周/每天的什么时间进行触达，支持选择运营计划的运营起止时间；支持选择受众用户来源及受众用户的标签或体系或分组等信息，支持查看当前受众用户的详情；支持选择对应的模板ID、优惠券及商品；自动统计当前运营计划触达的用户人数及运营计划的分析报告，报告包含用户性别占比、年龄分布、职业分布、教育水平分布、地域分布、星座分布、客户来源分布、酒店偏好分布、收入状况分布图等。（提供功能演示和清晰截图）
15.支持精准营销推送的统计，支持按照用户ID及营销计划进行筛选，支持查看用户ID、姓名、推送类型、模板名称、推送内容、自动化营销及推送日期的查看，支持查看用户对于此条信息的查看状态；自动统计昨日推送及今日推送的条数。
16.支持自动化营销计划的创建，支持查看计划的模块类型、状态、运行状态、开始时间、用户信息及分析报告。
▲17.支持按照在某个时间段内设置用户的属性满足要求（支持添加多条用户属性满足条目）及用户行为满足规则（支持添加多条行为满足及筛选信息），支持选择自动化营销的触达类型、短信模板、优惠券、产品、渠道、内容页信息，支持管理计划的状态；支持查看当前计划的用户列表及地区；支持查看自动化营销的分析报告。（提供功能演示和清晰截图）
18.自动化营销报表包含性别占比、年龄分布、职业、教育水平、区域分布、客户来源、星座分布、酒店类型偏好、婚姻状态及收入状态的图标展示，支持各个图标进行下载。
▲19.支持调查问卷的创建，支持设置文件的有效时间，支持问卷的选项，支持单选和多选的选择，支持添加对应问卷的选项，支持添加多个选题，支持查看当前问卷的网址及在线预览，支持查看当前问卷的结果信息，支持查看客户问卷调研的具体选项内容。（提供功能演示和清晰截图）
20.支持创建营销的落地页，支持统计当前页面的浏览量、浏览人数、页面停留时间及当前页面归属的学生分组；自动生成对应的链接及支持在线预览。
21.支持创建内容页，内容页分为链接及图文模式，支持设定链接/图文、关联优惠券及关联产品，自动生成对应的链接及支持在线预览。
22.支持创建触点的投放渠道，支持链接及二维码的投放类型，支持对投放方式的管理，支持选择对应的自动化营销规则，自动统计当前投放渠道的浏览量/浏览人数及浏览时长，自动生成投放计划的结果分析报告。
23.支持关键词的数据清洗及筛选，支持上传自由词，支持对自由词根据关键词规则进行清洗，支持展示关键词的列表（包含关键词、展现指数、点击指数、点击率指数、推荐出价及竞争指数）。
24.支持模拟搜索引擎的推广；通过设定的参数建立推广广告计划，支持创建对应的推广计划，选择下载的链接，设置广告的受众（支持对目标受众年龄段、时间段、网络环境、APP行为、兴趣分布、使用的网络、使用的手机品牌等信息的设定），设置广告预算和出价，支持全天投放及时间段进行投放，支持按照点击或展示进行计费的模式；支持查看当前搜索引擎的推广数据的展示（包含投放的效果、时间段趋势、投放地域的展现量或点击量、人群属性、兴趣分布、关键词分布、平台占比、网络运营商占比等基础信息）（提供功能演示和清晰截图）
25.支持学生对应用数据的实训，学生根据引擎推广数据的分析，对应用推广账号进行数据实训，包含留存次数、流失次数、推广预算，展现量及点击量、主要性别及年龄范围、APP行为、手机品牌及兴趣分类等实训数据维护，系统自动计算当前实训应用推广数据分析的得分。
26.支持用户行为的统计，对用户的路由地址、停留时间、设备类型进行统计，同时统计不同埋点的事件类型、点击次数、停留时间等进行展示。
27.支持对路由的统计，对地址的停留时间、浏览次数及点击次数的统计。
28.用户数据统计，包含用户的信息、消费次数、消费金额、分享次数、搜索次数、停留时间、停留次数等信息进行统计。
29.支持对系统埋点的管理，支持导出对应的埋点及对埋点数据信息进行刷新，支持通过埋点名称及埋点类型进行筛选。
30.系统支持对公众号的管理进行实训，每组学生支持创建独立的公众号，支持跳转到公众号的页面，学生可对公众号的文章进行管理及发布，对公众号的基础信息进行完善，设置公众号的自定义菜单，设置公众号的被添加自动回复的文字编辑，支持完善公众号关键词的自动回复功能，支持创建短信和微信的模板消息，支持对模板消息进行管理，支持管理当前公众号的粉丝，统计与该粉丝的微信消息及未读消息，展示当前粉丝的最近登录时间及创建时间，支持为当前公众号新增粉丝，系统自动同步当前公众号的粉丝，并对粉丝的性别、年龄、地区进行统计。（提供功能演示和清晰截图）
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	AI+大数据旅游行程规划软件
	1、大数据旅游行程规划软件是一款利用先进的数据分析技术，为用户提供个性化旅游行程规划的智能工具。它通过大量旅游数据，包括景点信息、图片库、笔记库、酒店库、活动服务库、城市及行程亮点库等，帮助用户制定高效、合理的旅游计划。
2、系统分为教师端及学生端，教师端主要针对学生账户及分组进行管理，包括学生设计的线路行程进行管理及评分；学生主要针对可以对线路行程项目进行规划及相关知识点的查看及使用。
▲3、系统支持创建及对已创建的出行项目进行管理，包含行程的编辑、复制、完成、关闭及删除功能；学生可以自定义出行时间及出发返回城市；支持导入行程路线，根据搜索的关键词选择对应的线路并实时进行行程总览，可以选择其中的一天或者多天进行导入，支持关联行程报价。（提供功能演示和清晰截图）
▲4、学生设计的行程支持添加对应的行程亮点，支持从库里进行筛选对应的行程亮点进行添加，支持对行程亮点进行查看及删除；支持对行程介绍进行编辑，可以从笔记及图片库中进行筛选添加；支持网络图片及本地图片的添加；支持插入视频及上传视频两个操作；支持对行程的介绍进行排版。支持给行程添加定制师笔记，支持查看素材库的定制师笔记，可以将库里的笔记进行添加及查看。（提供功能演示和清晰截图）
5、支持对线路行程进行编辑，支持按照行程天数进行单独编辑；可以搜索对应的城市进行添加；系统自动在地图上根据地点生成对应的线路图供学生进行行程规划辅助。可以针对不同的地点添加行程天数后进行加入。
▲6、学生可以根据行程的天数规划每天的行程安排；可以对每天的日程进行规划，可以根据对应的POI筛选不同的景点添加到行程；可以查看不同景点的详情介绍；可以给每天的行程对应的酒店，可以管理酒店的入住及离店时间及相关的备注信息；支持根据不同城市进行添加活动与服务；支持给不同城市配置不同的交通方案。支持配置每天的餐饮使用情况。（提供功能演示和清晰截图）
7、学生可以规划每天行程的介绍；支持图文形式的编辑，支持从笔记库及图片库进行筛选直接添加到行程的介绍中；同时学生根据行程规划可以给每天的行程从定制师笔记中添加不同的定制师笔记到当天行程。
8、学生可以将规划好的行程导出到素材库，可以进行整体导入，也可以选择其中某天的行程进行导入到素材库。
9、学生可以根据每个规划的行程添加行程项目需求书，需求书包含对应的需求人、基本信息及定制需求；包含主要的目的地、出游类型、景点活动、出行人数及预算、联系客户时间、吃住行及导游仓位等的需求情况。
10、系统根据学生规划的行程自动生成对应的行程预览；支持自动跳转到对应的锚点。支持快捷的行程编辑。
11、学生可以根据规划的行程给行程添加对应的费用核算，费用核算用于帮助核算成本，仅对内部可见，对客户不可见，同时系统根据规划的内容自动生成可添加的费用模板并自动计算所有的价格。
12、学生可以根据费用核算进行对外报价的编辑；支持设置不同的报价表对客户进行报价，支持自定义对应的报价分级；可以根据日期进行报价；可以对报价的费用进行说明；同时根据不同的行程规划添加不同的可选付费项目及补充说明。学生同时可以根据设置的报价一键下载对应的报价单，系统自动生成对应的PDF格式的报价单供学生进行下载及打印。
▲13、系统会根据学生设计的轨迹自动生成动态记录，记录关键步骤的路径，同时可以给每个不同的路径添加对应的备注信息；当规划的线路完成之后，可以选择对规划的线路进行发布操作；自动会自动生成对应的H5页面及PDF格式的文档，支持对行程单生成WEB格式的行程单和PDF格式的行程单；H5格式的行程包含对应的网址及二维码；PDF格式的行程及行程单都支持下载及打印操作。（提供功能演示和清晰截图）
14、学生可以查看对应的旅行资源库、行业行程库、资源链接库等资料帮助学生进行旅游行程的规划；同时学生可以添加自己的标签库；针对删除的行程自动放入回收站，学生可以针对回收站里面的行程线路、POI、图片、笔记、酒店、活动服务、行程亮点进行恢复操作。
15、学生可以根据每个地方不同的情况进行自行添加对应的POI、图片及相关资料库。
16、系统内置丰富的行业真实行程单，学生可以进行查看，包含行程的天数、标签、旅行团、价格及更新时间。
17、教师端可以对学生的账户及分组信息进行管理；支持新增对应的模板消息进行预览、编辑及一键群发，自动自动记录发送状态及发送时间。
18、教师可以查看学生设计的行程线路并查看其操作日志；同时根据对应的评分标准对学生作业进行评分；针对可以评分的行程规划，教师可以一边查看学生作品一边进行评分。
▲19、为了更方便学生规划行程，系统支持对不同的景点及酒店进行大数据AI归集及查看，数据板块拥有数据的综合看板分析，包含景区和酒店口碑指数进行分析；自动生成月份的酒店/景区口碑指数，自动计算本省在全国的排名；系统自动统计展示的平均指数、最高指数及最低指数；展示本省景区和酒店当前的口碑总数、好评总数、好评率、差评总数及差评率，并根据算法自动计划上月环比数据。（提供功能演示和清晰截图）
▲20、数据板块对OTA平台数据进行统计分析，展示各个OTA平台的口碑热度及满意度，包含但不限于美团、马蜂窝、去哪儿、携程、同程旅游、驴妈妈、途牛等互联网OTA平台；按照月份统计近12个月口碑的变化趋势，可选择好评、差评或中评的并自动统计近12个月每月所选的数据数量；同时自动生成本省不同城市的好/中/差评的分布图，清晰的查看不同城市的变化趋势。（提供功能演示和清晰截图）
▲21、数据板块通过算法模型，结合客流状况、景点景色、卫生环境、景区管理、门票物价、服务质量、旅游交通、公共设置几大维度占比，结合热度数据模型，计算景区口碑指数，同时可分析本省数据指数与全国行业平均值的数据差距；景区综合看板展示本省酒店/酒店的好评和差评TOP5，展示各个评论数及占比；可点击查看单个景区或酒店的网络评论分析面板，展示当前景区或酒店的评论总数、好差评占比、近12个月口碑热度趋势、OTA平台口碑分布概况；月度口碑指数、近12个月口碑指数趋势图、不同维度口碑维度分布图，展示最新的好评及差评数据，展示数据的来源平台，评论的具体内容及评论时间。（提供功能演示和清晰截图）
供应商需承诺在中标后或者签合同后去采购人指定地点进行软件原型动态演示，如不满足参数要求，按照虚假响应处理，中标人需承诺由此产生的一切后果。
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	玻璃直播房
	【尺寸】2200*2100*2350mm（±5%）
【材质】中空防火板、9MM专业吸音棉、高密度环保隔音板、无甲醛隔音棉、10MM贴膜钢化玻璃、高密度铝合金
【开关】照明独立开关、抽风机独立开关、
【通风口】迷宫式新风系统
【插座】标准五孔+USB接口+网线接口
【电源输出】100-240V/VAC,10.1A,50-60Hz
【功率输出】直流5V，2.1A
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	旅游新媒体数据分析平台
	1.平台可设置旅游、餐饮、酒店等行业的实训任务。
2.支持教师对行业、实训任务的自定义扩充，以及评分标准、分值的设置。
3.学生成绩评定支持系统自动评分和教师主观评分两种方式。
4.平台包含微信、微博、抖音、社群、今日头条、小红书6个主流新媒体营销渠道。
5.平台提供微信广告、微博广告、抖音广告、今日头条广告和百度广告等5类不同的推广渠道。
6.平台内设练习中心，支持针对6大新媒体平台、5种推广渠道进行不限次练习，可查看每次练习得分情况的图表。
7.平台可自定义添加新媒体资源库，提供新媒体行业相关的平台资源、行业资源及案例资源，丰富学生行业相关知识与案例的积累。
8.提供新媒体助手，包含图片/视频/音频等丰富的素材，以及营销日历、微博话题等热点信息，辅助借势运营与推广。
9.支持以文本、图文或者多图文的形式进行微信公众号的关注时回复设置。
10.以文本、图片、音频、视频的形式进行关键词回复设置，以及进行无人应答时的自动回复设置。
11.支持对微信公众号一级菜单、二级菜单进行自定义布局和设置。
12.可添加虚拟产品，对产品进行增删改查和分类操作。
13.具备完善的客户服务系统，包含人工客服、智能客服设置，客服人员能力训练，模拟咨询处理，客户关系管理等环节。
14.具备全面的公众号数据分析功能，包含总体概况分析、图文分析以及菜单分析。
15.提供完备的微博搭建功能，包含微博昵称、个性签名、微博标签主要信息的设置。
16.支持发布微博作品，添加表情以及图文内容，训练微博文章引流的技能技巧。
17.具备微博名人堂功能，支持对网络红人、时尚达人、影视演员、段子手、营销专家的关注和互动，提升微博知名度。
18.支持话题博文发布与互动，通过话题博文，加强推广力度，提升微博宣传效果。
19.具备全面的微博数据分析功能，包含微博概况分析、图文分析、互动分析。
20.嵌入抖音模拟器，模拟抖音短视频发布流程，支持将视频作品发布到模拟器。
21.可将将学生视频作品在抖音首页推荐模块进行动态显示。
22.支持学生对发布到抖音的视频进行点赞、评论、转发等互动，并实时显示数值变化。
23.支持社群的构建和群规则的设置，实现对社群成员的统一管理。
24.提供活动管理、软文管理、问卷管理、海报管理多种社群营销工具，训练学生社群活动策划能力。
25.提供全面的社群数据分析功能，多维度对社群的活动、软文、问卷进行数据跟踪和分析。
26.提供完备的今日头条账号搭建功能，包含用户名、用户简介、用户头像及兴趣领域。
27.支持使用头条文章、视频、微头条等三种不同作品体裁进行营销推广，训练学生多体裁全面创作能力。
28.提供今日头条热点创作功能，支持根据热点进行文章和微头条作品创作。
29.提供全面的今日头条数据分析功能，多维度针对账号及单个作品进行数据分析。
30.嵌入小红书模拟器，模拟小红书笔记发布流程，支持将视频作品发布到模拟器。
31.抖音、今日头条和小红书均支持智能检测功能，针对作品文案进行违禁分析，并展示违禁问题。
32.微信、微博、社群、头条支持PC端和手机模拟器两种查看方式，抖音、小红书仅支持手机查看，将学生操作与成果实时同步。
33.支持全面的广告投放数据分析功能，展示广告投放的总预算、总花费、付费方式、出价、平均成本。
34.管理员端可管理教师和学生账号；可修改练习中心模块的任务要求以及系统评分标准，可添加资源库分类。
35.教师端可添加班级列表，班级内可新增学生账号；可添加任务，任务可关联微信、微博、抖音、社群、今日头条、小红书以及广告推广模块，可为每个模块添加任务要求图文介绍，添加评分标准。
36.教师可添加实验，实验关联任务，可选择参与实验的班级，实验可以手动控制，手动情况下可以控制实验开始，实验结束，结束互动，评分；自动情况下，可以根据设置的起止时间自动开始和结束实验，并且可以根据设置的时间占比，自动分配实验时间和互动时间。
37.教师可添加素材，创建素材分类，分类下可添加素材，支持上传图片、音频、视频格式文件，添加任务时可关联素材分类，学生在对应实验中可从素材库中选择素材。
38.教师可以添加自定义的客服打字速度测试的文本内容；可以添加微博话题供学生在微博模块添加话题时选用；可增删营销日历事件。
39.系统可根据实验设置的评分标准自动进行系统评分，客观评分需要教师参与打分，发布成绩后生成学生实验成绩图表，可查看成绩分布，平均分，排名，以及每个学生单独模块得分情况，支持导出成绩excel表格
供应商需承诺在中标后或者签合同后去采购人指定地点进行软件原型动态演示，如不满足参数要求，按照虚假响应处理，中标人需承诺由此产生的一切后果。
	套
	165000
	1
	165000
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	55寸直播机
	尺寸 ≥55寸
分辨率  ≥1920*1080 FHD
亮度 ≥ 350cd
触摸类型 红外触摸
触摸点数 10点
CPU 联发科/6纳米工艺/8核CPU
运行内存 ≥ 8G
存储 ≥ 128G
≥安卓系统 安卓11.0
通讯 WiFi2.4+5G频段/wifi6标准，10-1000兆LAN自适应，≥蓝牙5.0
内置喇叭 8欧8瓦立体声
音频输出 3.5MM，音频输出接口
供电方式 AC供电
电压 220V尺寸
净重/毛重 23.5/30.5KG（±5%）
整机尺寸 1257.1*744.9*82.3MM（±5%）
含包装尺寸1366.6*185*891.5MM DC（±5%）接口 12V供电接口
OTG接口 调试系统接口
HDMI输入 用于连接HDMI摄像头，或其他视频源输出设备
HDMI输出 用于连接HDMI显示器
网口 用于连接有线网络
USB3.0接口 用于连接，USB设备，U盘，键盘鼠标
3.5MM音频输出 连接音箱及耳机
USB2.0接口 用于连接，USB设备，U盘，键盘鼠标，声卡
3.5MM音频输入 用于连接无线麦克风，有线耳机
开关 整机开关机按钮
电源接口 整机通电电源接口
	套
	9800
	2
	19600 
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	移动支架
	直播移动支架：黑色 、11.32KG；（±5%）
长1200mm ，宽500mm， 高120mm（±5%）
	套
	850
	2
	1700 
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	直播摄像头
	支持扬声器
对焦 自动对焦
附加功能 免驱动
分辨率≥ 1080p
光学变倍≥ 3x
驱动 有驱
带麦克风
遥控器 无
颜色 白色
接口 USB
连接线长度≥ 4厘米
	台
	2000
	2
	4000

	13
	直播监听耳机
	无线 耳塞 单支
充电接口
Type-C；安卓
10米传输距离
监听音量大小可调  10级
内置锂电池  可连续使用6——8小时
声音延迟≤20MS
	个
	980
	2
	1960 
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	直播监听音响
	峰值声压级（一对）:108 dB SPL @ 1M/1W频率响应：57Hz-20kHz（士3dB）分频：24dB/octave @ 2kHz
高音：1inch蚕丝
低音：5.25inch 聚丙烯 音盆
高音单元：4Q20W/40W（峰值）低音单元：4Q 30W/60W（峰值）功放：Class AB 双功放
输入调节：高频、低频3段调试·EQ调节：高频滤波，声场空间
输入接口：1x1/4TRS,1xXLR,1XRCA
净重：约4.7kg
尺寸：180x220x280mm（宽x深x高）（±5%）
	支
	3000
	2
	6000

	15
	无线键盘鼠标
	无线数字键盘：尺寸121*100*12.5mm  （±5%）   
按键数量：28健                                       
链接方式：蓝牙连接                                              
充电方式：Micro  USB  5V-1A(140mAh)
	套
	150
	2
	300

	16
	球形补光灯
	灯珠：国产COB封装灯珠                           
色温：2800K-6800K                                
调光范围：10%-100%                              
显指：大于80                                             
灯体直径：65CM （±5%）                                         
总体高度：50CM-250CM                                          
接口属性：保荣卡扣                                       
包装尺寸：32*20*23CM （±5%）                          
产品重量：2.1KG（±5%）
	套
	1500
	2
	3000
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	绿幕
	2.6米x3米    带背景支架
	套
	880
	2
	1760
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	无线领夹麦
	产品名称：无线领夹麦克风                          
产品颜色：黑色                                             
产品重量：100g（±5%）                                      
产品接口：3.5mm     T-PC                          
传输方式：2.4G蓝牙                                
续航时间：≥8小时                                       
传输距离：≥20M
	套
	800
	2
	1600
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	深抛补光灯
	100瓦太阳灯+深抛柔光箱+2.8米灯架
	套
	1800
	2
	3600

	20
	直播软件
	1.绿幕（蓝幕）抠图切换虚拟背景，支持视频图片幻灯片背景
2.支持多种音频设备接入，可支持蓝牙音频接入，3.5MM模拟音频输入输出，支持外接各品牌声卡稳定使用
3.支持多个平台软件适配兼容稳定直播
国内直播平台，以及国外直播平台
4.基于绿幕抠图背景，还可以在直播画面上创建第三图层画面，前景贴片功能，支持图片，幻灯片素材方式展现
5.视频录制功能，直播时可将直播画面录制存储在本地
6.可在直播画面任意位置添加文字展现
可随意调节文字颜色与文字大小
7.提词器功能，可添加文字提词功能，在屏幕任何位置可移动，滚动播放，文字大小，文字颜色，滚动速度可调节
8.一键切换显示语言，支持中文简体，与英语
	套
	14200
	1
	14200
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	4K微云台摄像机（教师机）
	1.采用全景+特写双镜头设计，不低于八百万像素的特写镜头，不低于五百万像素的广角全景镜头，既能覆盖整间教室，又能提供高清晰的特写画面。
2.内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果，生产前装配不同的摄像头，从而实现教师跟踪或者学生跟踪。可同时输出多路高达5M的全景和4K的特写画面。
3.全新设计的微型机械云台，水平转动范围可达±45°，配合自动聚焦的特写镜头（教师机），老师更容易清晰入境。同时支持电子云台，放得更大，看得更清。机械云台与电子云台无缝结合，减少了机械云台的微小转动。
4.支持PoE、USB3.0和3G-SDI接口（可选）等多种视频输出接口，满足录播主机、大屏OPS等多种视频输入需求。
5.支持4K超高清分辨率图像，可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。
6.特写摄像机传感器要求：1/2.7英寸，CMOS，有效像素：不低于831万逐行，全景摄像机传感器要求1/2.7英寸，CMOS，有效像素：不低于468万逐行。
7.教师机特写镜头最大视场角不小于21°。全景镜头最大视场角不小于44°
8.支持多种白平衡方式供选择，包括自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温。
9.特写镜头支持自动对焦
10.USB特性支持YUY2/MJPEG/H.264色彩空间；UVC1.1通讯协议；音频支持最大48K采样率，支持UAC1.0
11.必须支持网口音视频编码输出，支持H.264/MJPEG视频编码标准；必须支持TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP,Onvif,DHCP,GB/T28181，组播等网络协议。
12.支持EPTZ功能，至少支持2X数字变焦。
13.支持LINEIN外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出。支持音频AAC、G711A编码标准，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。
14.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。
15.摄像机支持通过配置工具调用OSD菜单，可调节图像参数。
16.摄像机通过配置工具进行设置，可实现板书功能，并支持设置检测时间与保持时间。
17.摄像机通过配置工具进行设置，可实现开机跟踪、自动变焦、跟踪时不对焦、垂直运行、全程跟踪功能；
18.摄像机通过配置工具进行设置，可设置跟踪灵敏度、水平、垂直速度、变焦范围；
19.支持外置导播和内置导播，满足不同录播主机、互动终端的需求。教师机和学生机配对使用可从网络或USB接口输出多机位导播流。
20.支持3.5接口音频输入输出
21.支持POE（PowerOverEthernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。
22.DC12V/PoE(802.3af）输入，功耗≤12W
23.支持网络对摄像机进行控制，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议
	台
	3000
	1 
	3000 
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	4K微云台摄像机（学生机）
	1.采用全景+特写双镜头设计，不低于八百万像素的特写镜头，不低于五百万像素的广角全景镜头，既能覆盖整间教室，又能提供高清晰的特写画面。
2.内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果，生产前装配不同的摄像头，从而实现教师跟踪或者学生跟踪。可同时输出多路高达5M的全景和4K的特写画面。
3.支持PoE、USB3.0和3G-SDI接口（可选）等多种视频输出接口，满足录播主机、大屏OPS等多种视频输入需求。
4.支持4K超高清分辨率图像，可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。
5.特写摄像机传感器要求：1/2.7英寸，CMOS，有效像素：不低于831万逐行，全景摄像机传感器要求1/2.7英寸，CMOS，有效像素：不低于468万逐行
6,学生机特写镜头最大视场角不小于44°。全景镜头最大视场角不小于110°
7.支持多种白平衡方式供选择，包括自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温。
8.特写镜头支持自动对焦
9.USB特性支持YUY2/MJPEG/H.264色彩空间；UVC1.1通讯协议；音频支持最大48K采样率，支持UAC1.0
10.必须支持网口音视频编码输出，支持H.264/265/MJPEG视频编码标准；必须支持TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP,Onvif,DHCP,GB/T28181，组播等网络协议。
11.支持EPTZ功能，至少支持3X数字变焦。
12.支持LINEIN外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出。支持音频AAC、G711A编码标准，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。
13.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。
14.摄像机支持通过配置工具调用OSD菜单，可调节图像参数。
15.摄像机通过配置工具进行设置，可实现板书功能，并支持设置检测时间与保持时间；
16.摄像机通过配置工具进行设置，可实现开机跟踪、自动变焦、跟踪时不对焦、垂直运行、全程跟踪功能；
17.摄像机通过配置工具进行设置，可设置跟踪灵敏度、水平、垂直速度、变焦范围；
18.支持外置导播和内置导播，满足不同录播主机、互动终端的需求；教师机和学生机配对使用可从网络或USB接口输出多机位导播流。
19.支持3.5接口音频输入输出；
20.支持POE（PowerOverEthernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一；
21.DC12V/PoE(802.3af）输入，功耗≤12W；
22.支持网络对摄像机进行控制，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议；
	台
	3000
	1 
	3000
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	摄像机检测算法软件
	1.支持调用配置菜单，可调节图像基础参数，设置跟踪灵敏度、水平、垂直速度、变焦范围；
2.支持多种白平衡方式供选择，包括自动、一键式；
3.支持全景图像裁剪功能，去掉不想显示部分全景镜头视频画面；
4.支持开启、关闭板书功能，并支持设置检测时间、保持时间；
5.支持设置开机跟踪、自动变焦、跟踪时不对焦、垂直运行、全程跟踪等功能；
	套
	7200
	1 
	7200
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	摄像头吊装支架
	可伸缩吊杆+白色底盘，适用于双目摄像机的吊装，伸缩范围：0.55-1m
	个
	120
	2
	240

	25
	有源音箱
	1.额定功率：50W，额定阻抗：8Ω；
2.频率响应：55Hz-18kHz；
3.驱动器：≥5寸低音X1,≥3寸高音X1；
4.输入：≥2路立体声接口；≥1路广播接口；
5.线路输出：≥1路3.5话筒输出；≥1路话筒输出；
6.灵敏度：85dB；
7.内置蓝牙模块，可直接与手机等蓝牙设备无线连接并播放音乐等；
	个
	3600
	4 
	14400
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	麦克风
	1.载波频段：UHF:640.125MHz-690.000MHz；805.125MHz-830.000MHz；
2.频带宽度：≥600MHz：50（6.25*4*2）MHz；800MHz：25（6.25*4*1）MHz；
3.频率间隔：125KHz；
4.可切换频率数：不少于600MHz：400(50x4x2）个；800MHz：200(50x4x1）个；
5.可切换频率数：不少于400(50x4x2）个；
	个
	2200
	2 
	4400

	27
	充电座
	支持充电显示，当开始充电时，指示灯会亮起，并开始闪烁；当指示灯停止闪烁时标示充电完毕并且停止充电；
	个
	1000
	1 
	1000

	28
	接收器
	1.面板显示采用LCD液晶显示，可同时显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率；
2.振荡模式采用PLL相位锁定频率合成；
3.射频稳定度：±5PPM(-5~50°C）；
4.可切换频率数：不少于600MHz：400(50x4x2）个；800MHz：200(50x4x1）个；
5.接收方式：双调谐器自动选讯；
6.信噪比：>75dB(1KHz-A）；
7.综合失真度：<0.5%@1KHz；
8.综合频率响应：60Hz-18000Hz；
9.最大输出电压：平衡式MIC-LEVEL-0dBV/600Ω，非平衡式0dBV/600Ω； 
10.音量输出调整：输出电平可随意调整；
	个
	1450
	1 
	1450
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	音频主机
	1.自动增益控制：增益控制幅度：-24dB—24dB；
2.麦克输入：≥4路，支持48V幻象供电，可软件开关；
3.模拟音频输入：≥4路差分信号输入；
4.模拟音频输出：≥4路差分信号输出；
5.数字音频输入/输出：≥1路立体声USB输入/输出；
6.扬声器输出：≥4路；
7.内置功放数量及功率：≥2*双声道6Ω60W；
8.调试控制接口：≥1路USB串口调试
9.TI高速DSP处理芯片，32bit处理内核，最快信号处理延时≦8ms；
10.输入电平0至-96可显示，输入通道可定义5种类型选择，输入通道延时0-255ms可调，每一通道可叠加闪避器，闪避器启动时间、保持时间、恢复时间，0-1000ms可调闪避器阈值、闪避值0至-120dB可调，带30段图示均衡器带8段参数均衡器（投标文件中提供产品功能截图）。
11.输出电平0至-96可显示，输出通道可定义3种类型选择，每一类型可叠加压限器，输出目标阈值0至-120dB可调，输出补偿0至-24dB可调，输出通道延时0-255ms可调，带30段图示均衡器，带8段参数均衡器、带高低通滤波器和压限器；
12.支持不少于4个工厂模式，不少于4个自定义模式（投标文件中提供产品不少于8种模式功能截图）；最大可支持6路输入，6路输出，话筒ADC增益15级可调，DAC输出增益0-100可调，噪声抑制有11等级可调，舒适噪音4级可调，带反馈抑制效果器控制开关；
13.反馈抑制：≥8段根据声场调音的固定频率滤波器，≥8段自适应频率滤波器，抑制频率可手动调整；传声增益提升幅度：≥15dB；
14.回声消除：回音消除尾音长度：256ms，回声消除幅度：60dB，收敛速度：100dB/S，带AEC能量值更新开关，AEC有16等级可调，AEC延迟值4-255ms；
15.AI智能降噪：内置AI智能降噪算法，有效降低和滤除教室内常见噪声，降噪幅度≥12dB；
16.自动增益控制：增益控制幅度-24db-24db（投标文件中提供产品功能截图）；
17.支持USB串口调试，设备机身和调试软件支持一键自适应声场调音，内含音频矩阵调试功能（投标文件中提供包含物理一键调音按键的设备实物照片）；
18.本地远程互动：支持本地扩声与远程互动同时工作，远程互动可做到师生双方同时讲话无压制、无回声、无断续。
19.支持可配置音频矩阵，可根据场景需求灵活配置产品功能；
20.内置闪避设置，无线手持麦克风与吊麦无缝衔接；
21.采用凤凰接口驳接吊麦话筒，具有至少2路48V幻象供电麦克风输入，凤凰端子，支持≥2路无线麦克风输入，有线麦克风与无线麦克风之间可自由切换；
22.具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的噪音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果；
23.所有音频处理部分的频率响应：20Hz-20kHz；
	台
	5200
	1 
	5200

	30
	吊麦
	1.指向性：心型指向性；
2.频率响应：20Hz~20KHz，灵敏度：12mV/Pa；
3.标称阻抗：≦150Ω，推荐负载阻抗：≥1kΩ；
4.信噪比：65dB,1kHz@1Pa，最大耐声压级（THD<0.5%）：110dBSPL；
5.电流耗量：≦3mA
6.连接方式：TypeXLR-3
	个
	1800
	2 
	3600 

	31
	控制面板
	1.采用电容触摸屏，屏幕尺寸≥8英寸，防眩光处理；
2.处理器不低于四核，主频≥1.8GHz，内存≥4G，内部存储≥32G；
3.支持集中控制室内所有接入设备，包括显示系统设备、灯光控制设备、电源控制设备、电器设备等控制；
4.支持人脸识别、刷卡、插卡、二维码扫码等多种身份鉴权方式；
5.场景设置功能：默认提供上课、下课场景，场景指令可按需求灵活设置；
6.具备BLE Mesh自组网技术，支持与BLE Mesh物联节点直接组网通讯和控制；
	套
	5250
	1 
	5250 

	32
	智能物联串口控制器
	1.需支持控制一体机（投影机）开关；
2.需支持控制一体机（投影机）信源切换；
3.使用配套写码软件，用户可自行编写设备控制码；
4.具备BLE Mesh自组网技术，无需网关组网，支持Pad直连控制，可通过Pad直连控制一体机（投影机）电源开关和信源切换；
5.CONSOLE接口≥1,RS232≥1,RS485≥1，铝合金外壳，两边自带固定安装挂耳，方便安装；
	个
	1200
	6
	7200

	33
	智能物联灯控开关
	1.不少于4位按键灯光控制面板，开关分离式独立按键设计，可同时控制2组电源开关；
2.两路电源控制，单路最大功率≥2200W，最大电流≥10A,220V电源供电；
3.提供高强度耐磨玻璃面板，电容触摸式按键，带蓝色状态指示灯；
4.提供标准86式面板结构，可安装于86盒中；
5.提供标配485接口；
6.BLE Mesh自组网技术，无需网关组网，支持Pad直连控制，可通过Pad直连控制灯光开关；
	个
	900
	1
	900

	34
	智能物联电源控制器
	1.支持≥4路电源控制，控制电源开关，单路电流≥50A，单路最大功率≥11000W；
2.满足BLE Mesh自组网技术，无需网关组网，支持Pad直连控制，可通过Pad直连控制≥4路电源开关；
3.带≥4位手动控制开关，2路485接口，支持与RS485转换器进行有线数据通讯；
4.采用磁保持继电器，继电器工作时不产生热量，稳定可靠；
	个
	1000
	1
	1000 

	35
	智能物联墙面插座
	1.标准86盒二三插智能墙插面板；
2.输入AC100-240V50/60Hz；
3.负载功率：≥2200W；
4.需带手动按键开关及开关状态指示灯；
5.满足BLE Mesh自组网技术，无需网关组网，支持Pad直连控制，可通过Pad直连控制插座电源开关；
	个
	700
	6
	4200

	36
	智能物联空调插座
	1.标准86盒三插智能空调专用墙插面板；
2.输入AC100-240V50/60Hz；
3.负载功率：≥3500W；
4.带手动按键开关及开关状态指示灯；
5.BLE Mesh自组网技术，无需网关组网，支持Pad直连控制，可通过Pad直连控制插座电源开关；
	个
	920
	2
	1840

	37
	智能物联红外控制器
	1.红外控制器，支持≥14组红外设备编码学习，控制空调开关、温度和模式调节等；
2.BLE Mesh自组网技术，无需网关组网，支持Pad直连控制，可通过Pad直连控制空调开关、模式及温度调节；
3.功耗≤50mA；
4.USB接口扩展红外发射；
5.载波频率：30KHz～60KHz宽幅识别，默认为固定38KHz；
	个
	920
	2
	1840

	38
	智能物联窗帘控制器
	1.提供电动窗帘控制单元，远程控制窗帘开合；
2.支持对4线/5线窗帘电机的控制，实现电机正/反转功能；
3.满足BLE Mesh广播通讯协议，支持与其他BLE Mesh物联设备信号进行数据通讯；
4.220V接口≥1，电机接线端子≥1，螺丝固定孔≥2；
5.最大接入窗帘设备总功率≥1100W；
	个
	920
	2
	1840

	39
	窗帘电机
	1.支持轻开轻合、手拉启动、遇阻停止；
2.支持控制方式：无线遥控，弱电开关，强电开关，RS485控制；
	个
	850
	4
	3400

	40
	窗帘轨道
	双开窗帘电机配套导轨：1米≤导轨≤6米
	米
	200
	12
	2400

	41
	无线AP
	1、支持IEEE802.3af/at POE供电，支持DC电源供电；
2、≥2个10M/100/1000M的以太网口
3、单台AP最大接入数≥80
4、MIMO类型2x2
5、最大接入速率≥1267M；2.4G ≥25dBm、5.8G ≥23dBm
6、支持IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n 、IEEE802.11ac
7、支持胖瘦自动切换，无需手动配置；
8、支持本地转发、集中转发
9、支持功率调整SSID数≥16个
10、支持SSID用户的隔离
11、支持接入用户数限制
12、支持无线状态的查询（射频状态、SSID状态）
13、支持二层无缝漫游
14、支持基于VLAN的SSID
15、支持AP广播抑制
16、支持无线ARP防护
17、支持负载均衡
18、支持射频控制
19、支持基于SSID的认证
20、支持免认证、密钥认证、微信认证、短信认证、一键认证、Radius认证、内置账号认证、计费认证；
21、支持WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种加密方式；
22、为保障业务快速上线及后期管理维护，应支持通过手机扫描无线AP二维码实现安装点位备注及IP地址修改；
23、支持AC集中管理；
24、支持云端管理
25、提供无线电发射设备型号核准证复印件
	台
	1350
	2
	2700

	42
	智慧教室可视化
	1.采用≥21.5英寸电容屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡；
2.屏幕采用防眩光钢化玻璃，可在强光环境下正常使用；
3.整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G，操作系统版本≥Android9.0。整机最大厚度≤28mm；
4.系统运行内存≥2GB，存储容量≥8GB；
5.班牌芯片采用不低于CortexA55的核心架构；
6.摄像头可拍摄≥500W像素的照片，支持≥5人同时进行人脸识别；
7.为保障人脸信息安全，不允许班牌本地储存人脸照片进行人脸比对。必须内置人脸识别算法，采用人脸特征库进行本地比对的认证方式，支持离线人脸识别；
8.整机采用防水防尘结构设计，背部与墙面微距全贴合，防护等级≥IP65；
9.内置2.0立体声扬声器；
10.内置读卡模块，支持ISO14443协议；
11.具备≥1路RJ45网络接口；具备≥2路USB2.0接口；
	台
	8500
	1 
	8500

	43
	门禁控制器
	1.支持首卡常开功能，在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开；
2.支持网络控制，具有自有的MAC地址，永不冲突；
3.卡容量≥3万，记录容量≥10万，通讯方式支持TCP/IP、RS485；
4.工作电源 DC 12V 0.5A，最大开关电压：36V(DC）；
	个
	1800
	1
	1800

	44
	双门磁力锁
	1.工艺材质：铝合金，表面拉丝氧化；
2.锁体尺寸：500*48.5*27mm±5mm；
3.吸板尺寸：180*38*13mm±5mm；
4.输入电压：DC12V ，工作电流12V/380mA；
5.安全类型：通电上锁、断电开锁；
	个
	880
	2
	1760

	45
	出门开关
	采用PC防火材料，具备50万次机械使用寿命
	个
	280
	2
	560

	46
	文化氛围建设及装修工程
	原有墙面拆除、搬运、清洁
五孔插座插孔，不带线。
按现场装修效果定制
工艺：窗帘盒制作，布艺遮光
工艺：轻钢天地龙骨支架，局部9里阻燃板打底，石膏板饰面（不含文化墙的展示广告内容）
铺设地毯砖，开槽
工艺：按图（供应商投标需提供俯视图，前视图，后视图，平面图）要求在顶面或地面划线定位→根据标高安装
材料：轻钢龙骨支架，10厚单层石膏板饰面
工艺：轻钢龙骨支架，0.6厚50X100铝方通
工艺：轻钢天地龙骨支架，局部9里阻燃板打底，石膏板饰面（不含文化墙的展示广告内容）
工艺：按图（供应商投标需提供俯视图，前视图，后视图，平面图）要求在顶面或地面划线定位→根据标高安装，木龙骨支架，9里阻燃板打底，10厚单层石膏板饰面
工艺：环保腻子批刮2遍，乳胶漆滚涂2遍。
施工区域强弱电布管布线、20PVC线管、多芯电线、2.5平方、4平方电线、6平方电线，超6类网络布线
	项
	100000
	1
	100000
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4包：高原运动康复实训基地建设项目
	序号
	设备名称
	产品参数要求
	单价（元）
	数量
	小计（元）
	备注

	1
	超声及电刺激治疗仪
	★1、功能要求：同时具备超声波治疗，电刺激治疗，超声电刺激复合治疗功能；
2、体积重量≤210mm（长）* 55mm（宽）* 90mm（高）；主机≤250g，便于携带；
3、连接方式：超声治疗需采用无线连接；
4、充电方式：采用充电底座模式，二合一充电底座（收纳+充电）；
5、防水等级：超声治疗头为IPX7；
6、电池：≥1700mAh可充电锂电池；
7、可同时进行超声及电刺激治疗；
★8、超声治疗头可作为移动式电极输出，进行电刺激治疗；
超声参数
9、超声工作频率：1MHz；
10、额定输出功率：3W，4W，5W；
11、占空比：30%，40%，50%；
12、有效辐射面积：4cm2；
13、脉冲重复频率：100Hz；
14、波速不均匀性系数：≦8.0；
15、有效声强：0.75W/cm2, 1.0W/cm2, 1.25/cm2；
16、波速类型：准直型；
17、波形：脉冲波；
18、治疗时间：10分钟；
电刺激参数：
19、治疗波形：2电极干扰电流、对称性电流；
20、输出特性：恒电压型；
21、输出波形：双向方波；
22、输出通道：单通道输出、三通道轮转输出；
23、治疗程序：疼痛缓解、血液循环、肌肉锻炼；
24、中频载波频率：2.5KHz；
25、中频差频频率：1～120Hz；
26、中频载波脉宽：0.2ms；
27、中频差频脉宽：8.3ms-1ms；
28、低频频率：2-100Hz；
29、低频脉宽：150-250us；
30、输出强度：0-30V（500 ohm）；
31、治疗时间：10-20分钟；
	10000
	3
	30000
	医疗器械

	2
	冲击波治疗仪
	▲1、最大能流密度高达1.83mJ/mm2；
2、内置不少于45种全身各部位的治疗处方，满足不同的临床需求；
3、自定义处方可自由新增患者治疗处方并储存，满足不同的临床需求；
4、计数功能：具有计数、显示和重置功能，便于记录治疗过程；
5、有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大；（可提供相关证明文件）
6、进口核心部件：原装进口空气压缩机，动力强，静音设计；进口SMC电磁阀，输出稳定性高；进口部件可提供报关证明资料；
7、台式机身整体美观便携，冲击波治疗枪符合人体工学设计，操作简单；
8、电源使用标准：交流电压220V±10%，电源频率：50Hz±2％；额定输入功率：≤300VA；
9、配置真彩触摸显示屏≥10.2英寸，操作便捷；
10、工作压力：1～4Bar可调，最大工作压力误差不超过±10%，步长0.1Bar；
11、工作频率调节范围1～21Hz，误差不超过±5%，步长1Hz；
12、治疗仪工作压力显示装置显示值与实际值误差不超过±10%；
★13、具有准直型和发散式两类治疗探头，满足不同的临床需求；
▲14、配置治疗探头数量≥6个，对应不同的治疗程序，满足不同的临床需求
★15、阶梯压力模式：50%-90%可调，步长10%，阶梯频率模式：50%-90%可调，步长10%；
★16、内置4种疼痛评估评价系统：动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情测量，可进行治疗前后的疼痛评估并自动弹出评估结果窗口；
17、患者数据库管理，可存储10000个以上的患者信息，方便医师定期进行分析患者功能恢复情况和科研调查工作；
18、治疗计数范围：0～9999次，0～10时，步长为1；10～100时，步长为10；100～9900时，步长为100；9000～9999时，步长为99，人性化设计，调控精准，满足不同的临床需求；
19、默认冲击次数≥2000，默认冲击强度≥2.0Bar，默认冲击频率≥8Hz，默认治疗参数适配性高，能快捷便利的调整至具体需求的治疗参数；
20、输出压力波的脉宽为300us，误差不超过±10%；
	150000
	1
	150000
	医疗器械

	3
	中频干扰电疗仪
	1、治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 ；
2、系统自置常见疾病的处方≥17种；
★3、两种模式：自定义模式，处方模式；
▲4、工作频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz；
5、输出电流：≤50mA；
6、调制频率：0～150Hz；
7、调制方式：连续调制、间歇调制；
8、差频频率：1～199Hz；
▲9、五种差频治疗模式：低差频模式（1-10Hz）、中差频模式（20-30Hz）、高差频模式（40-60Hz）、广差频模式（1-60Hz）、超广差频模式（1-100Hz）；
10、差频变化周期：具有自然节律、周期性变化两类变化形式；
11、七种动态节律可选：4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒；
12、台式机型，配置≥7英寸彩色触摸屏幕；
13、具有三组负压电极输出，三组针插式电极输出；
14、负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa连续可调；
★15、十种干扰输出模式：
双路（两维）输出时具有：普通模式、动态模式、调制模式、对极模式、程序模式；
立体（三维）干扰输出时具有：三维立体模式、立体动态模式、立体调制模式、立体对极模式、程序模式；
16、顶盘加热功能：可单独开启及关闭，最高温度为40℃±3℃；
	43000
	1
	43000
	医疗器械

	4
	温热低周波治疗仪
	1、治疗时间1～99min，允差±10%；
2、可实时显示设备运行状态；
3、额定输入功率：≤150VA；
4、大气压力：700hPa～1060hPa；
5、双通道独立输出，单独可控，可提供多人多部位治疗，效率更高；
6、柜式一体机，触摸屏，一键飞梭，面板大气美观，操作方便；
7、三种治疗模式可选：治疗形式选择、自动治疗程序、自由选择；
★8、不少于53种内置治疗处方 ，有提供针对性治疗，操作简单；
9、脉冲频率3～1000Hz，允差±10%，脉冲周期1～333ms，允差±10%，脉冲宽度10～120μs，允差±30%；
10、输出电流0～40mA（r.m.s）可调；
11、最大输出脉冲幅度70V，允差±30%；
12、温热功能分“关闭”、“第一档”、“第二档”、“第三档”、“第四档”、“速暖”6档可调；
13、温度调节范围38～43±2℃；
★14、具有吸附电极加硅胶电极板两种输出模式；温热电极内置加温装置，使用安全；
★15、输出平衡手动可调：左右电极的输出强度可在当前强度的±20%范围内手动调整；
16、超温保护：温度升至46°时自动断电，停止加温；
17、负压调节功能：负压电极真空度六档可调，最大极限负压值为40KPa，允差±20%；
18、治疗仪输出最大时，连续工作时间≥4h。
	45000
	1
	45000
	医疗器械
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	微波治疗仪
	1、预置工作时间范围： 0～30min或0～99s，预置为30min时，其时间精度应为30min±1min；
2、采用微电脑控制，PID调节及锁相，输出功率更稳定；
★3、输出模式：连续波、脉冲波、集束波；
4、误操作报警：当操作发生错误时，治疗机发出报警声，并自动切断输出；
5、输出微波功率和治疗时间可预置并储存记忆；
6、闭锁保护：当电源中断再恢复时，停止一切微波输出；
7、过载保护：输出功率达到设置功率极限时，能自动切断输出，并发出报警信号；
8、手术、理疗一体化，功能齐全，适合各临床科室需要；
9、保护功能：具有闭锁保护、过载保护、误操作报警；
★10、支撑臂具有多个自由度，可以进行高度和伸展长度的调节，可以使得治疗头可以在适当的治疗位置进行长时间的停留，不会出现支撑装置失效治疗头跌落的情况。
11、双微波源，微波工作频率：  2450MHz±30MHz，波长12.2CM；
12、输出功率：手术模式：0-150W，理疗模式0-50W；
13、临床适应症：丹毒、蜂窝织炎、乳腺炎的炎症吸收期、软组织扭伤恢复期、肌纤维织炎、棘间韧带损伤、肩关节周围炎、肱骨外上髁炎、术后伤口愈合迟缓、慢性溃疡、压疮、烧伤、冻伤
14、产品配置2枚玻璃管式熔断器
	44600
	1
	44600
	医疗器械
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	短波治疗仪
	1、输入功率：450VA，±10VA；
2、采用晶体管一体化模块设计；
3、具备自动调谐功能，调谐时间不大于 6s；
4、操作功能：支持输出模式选择及参数设置功能、具备工作状态指示功能；输出功率支持 0-100 档可调功能；
★5、具备应用器识别功能；
6、工作条件：220V±22V，50Hz±1Hz；
7、单通道立式结构，触摸屏幕操控；
8.、仪器配置应用器：支持 AC01、AC02、AC03、AC04、AL01、AL02、AL03 等型号应用器，应用器外层包覆绝缘材料；
★9、工作频率：治疗仪的输出信号频率（振荡频率）为 27.12MHz，允差 ±0.5%；
10、输出模式：连续输出、脉冲输出；
11、输出波形：正弦波；
12、输出功率：额定输出功率为 200W，允差 ±20%，最小步进为 2W；
★13、脉冲输出参数： (1) 脉冲频率 10～800Hz 可调，步长 10Hz，允差 ±20%； (2) 脉冲宽度 20～400μs 可调，步长 20μs，允差 ±20%；
14、输出稳定性：治疗仪输出功率变化不大于 ±10%；
15、治疗时间：1～30min 可调，步进 1min，允差 ±1min。
	105196
	1
	105196
	医疗器械
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	温热电灸综合治疗仪
	1、时间范围为1min～60min；单步长1min；治疗时间默认为20min；
2、加热方式：陶瓷片加热；用10K热敏电阻采集温度；
3、定时提醒：定时时间到后有声音提示功能；
4、搭配灸头组合垫（灸头为圆形、中空柱体结构）；
5、温度检测：单一灸头温度可以进行独立检测、独立调节，调节步长为1℃；也可总体调节艾灸头温度；
6、超温保护：当灸头温度超过自身的报警值，超温保护装置自动切断输出，并在界面中跳出警示弹窗；
7、治疗温度超过60℃时，高温输出指示灯闪烁；
8、灸头加热面的直径为25mm±0.6mm；
9、隔热垫的外径直径为36mm±0.9mm；
10、艾灸温度调节的范围为30℃～70℃，步长为1℃，误差为±3℃；
11、显示方式：液晶触摸屏显示，旋转编码器调节；
12、工作条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：30%-80%；
13、设备由主机、灸头、隔热垫、灸头组合垫组成；
14、输出通路：各路艾灸可以独立启动和停止，可同时使用24个艾灸头；
15、电源要求：220V±10%，50Hz±1Hz；
16、输入功率：≤200VA；
	52000
	1
	52000
	医疗器械
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	超短波治疗仪
	1、立式机型，液晶触摸屏；
2、治疗结束后，设备发出声音提示，同时停止输出；
3、输出调谐功能；当功率指示值与当前设定的功率档位不一致时，则点击屏幕上的“自动调谐”，等待进行重新适配；
4、使用电源：220V、50Hz。
5、工作频率：≥40.68MHz；
6、额定输出功率：150W；
7、治疗时间：1～99min；
8、具备三种治疗模式：连续模式、断续模式、脉冲模式；
9、断续模式：占空比为50%，脉冲频率10～200Hz；
10、具有3种不同规格应用器：小号电极板尺寸不小于165mm×110mm，中号电极板尺寸不小于185mm×120mm，大号电极板尺寸不小于270mm×180mm，允差±5mm；
11、脉冲模式：
脉冲1：频率10～200Hz，脉宽200～1000μs；
脉冲2：频率70Hz，脉宽7143μs；
脉冲3：频率350Hz，脉宽476μs；
脉冲4：频率15～240Hz，脉宽500μs；
12、输出功率档位选择功能：六档可调；
	66000
	1
	66000
	医疗器械
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	神经肌肉电刺激仪
	★1.技术原理：神经肌肉电刺激-NMES
2.电刺激通道数：四通道八电极
3.波形：对称矩形方波脉冲
★4.内置智能传感器，具备智能检测电脉冲技术：
1）智能扫描技术：扫描特定肌肉群，根据肌肉生理特性，自动调整电刺激器的设定，实现个性化扫描。
2）智能电脉冲强度范围设定：自动检测设定刺激强度大小，针对肌肉生理状态给出准确的参考
★5.训练程序满足全身各肌肉群点刺激训练需求，至少包含训练调理、疼痛管理、放松恢复、健身塑形和肌肉康复等至少5个功能类型。
6.总训练程序≥30个，训练调理程序不少于10个、疼痛管理程序不少于8个、放松恢复程序不少于5个、健身塑形程序不少于5个、肌肉康复程序不少于2个
7.操作提示：需显示电极片粘贴位置演示图
8.电刺激全过程进度显示
9.电刺激强度显示：0-999级，并可随时调控
10.支持网络功能：满足历史数据上传备份等功能。
11.电量提示：同步显示遥控器和电极盘电量
12.电刺激频率：≥120Hz
13.脉冲振幅：≥50μs，≤400μs
14.电流强度：≥120mA
15.电荷量：≥96μC
16.连接方式：无线连接，开机自动匹配连接，连接时间≤5s
17.控制器：手持式，小巧，轻便
18.电极盘：小巧，轻便，带有状态指示灯
19.屏幕尺寸：QVGA高清彩色显示屏，尺寸≥2.5英寸
20.电池：锂离子可充电式
21.充电时间：≤3.5小时
22.操作时间：≥4h
23.标配充电基座（储置盒），同时满足遥控器和4个电极盘充电需求。
	16000
	1
	16000
	/
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	DMS深层肌肉刺激仪
	1、工作噪音：≤65dB；
2、输出功率：≤60W；
3、手持式全金属材质振动头；
★4、三种规格钛合金振动头：φ20mm、φ25mm、φ35mm，满足人体大小肌肉、筋膜链的需求；
5、手柄直径不小于：4.1cm；
6、具有多种支点式手持方式，方便使用者操作；
7、标配订制手提箱、电源适配器、控制器、润滑油、折叠毛巾、肌肉刺激临床使用图解等。
★8、振动头振动频率可调为15Hz~60Hz，即最高可达3600次/分钟；
9、使用时间，控制器可调5-30min；
10、振动头振幅6mm，误差≤±1mm；
11、振动仪尺寸：≤270mm×150mm×54mm，允差±3mm；
	30000
	2
	60000
	/
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	下肢气压脉冲恢复系统
	1.要求设备采用下肢加压形式，促进血液循环，提高代谢废物消除
2.要求便携式设计，重量≤2.2kg（总重量），配备专用手提箱，适合个人携带
3.控制器与加压部件一体式设计，无线缆连接，方便操控
4.支持左右侧独立调控
5.单侧要求不少于4个独立加压气囊
6.支持压强自定义，压力范围不小于0-120mmHg，调节精度≤10mmHg
7.要求具备同步加压模式和波浪式加压模式
8.高品质内衬，触感舒适，对皮肤无害
9.内置高性能供电装置，电池容量≥4500mA，续航能力≥3h
	9800
	1
	9800
	/
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	筋膜刀
	筋膜刀套装采用铝箱保障，便捷携带；至少包含五把筋膜刀工具，采用304-316不锈钢
	600
	5
	3000
	/
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	筋膜加压治疗带
	1、筋膜加压套餐6只装，具备6种不同规格：
≥2m*5cm*1mm 
≥2m*5cm*1.3mm 
≥3.5m*5cm*1.5mm 
≥2.08m*2.5cm*1mm 
≥2m*7.5cm*1.5mm 
≥2m*5cm*1.5mm
	300
	3
	900
	/
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	中医康复套装
	1、 中医康复套装：包含艾灸刮痧工具1套、中医拔罐套装1套、针灸套装1套、针灸模型假人1套
2、 艾灸刮痧工具参数：包含刮痧灸筒、艾灸筒、精油
3、 中医拔罐套装参数：含24个玻璃罐体，抗压防爆
4、 针灸套装参数：包含皮肤针、掀针、电针掀针、皮内针、元利针、痧刀、持针镊、消毒棉盒、三棱针等
5、 针灸模型假人参数：模型一套含男女各一套，具备至少360个经络穴位和48个经外穴位。软硬质地可选，支持360°旋转，自由关节可拆卸。
	1200
	1
	1200
	/
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	心肺复苏半身模拟人
	1、半身心肺复苏人体模型产品配置：
1具高级豪华超厚牛津袋；1只2020操作指南光盘；1张可更换肺袋；4个可更换脸皮；1张面膜；1盒操作垫；1个急救手册；1本使用说明书；1本保修卡；1套合格证 
2、外箱尺寸：≥74*36*26cm；重量：≤8kg
	1200
	5
	6000
	/
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	脊柱固定板
	1、 产品规格：产品尺寸：162*44.5*7cm；折叠尺寸≤120*44.5*7cm；净重≤7kg
2、 采用分离型结构，可折叠，具备可松安全带和头部固定器
3、 承重：≤159kg
	1500
	2
	3000
	/
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	自动体外除颤器（AED）教学机
	1、培训机仿制真正除颤仪主机、显示窗口与真正 AED 的外型、尺寸操作方法一致，培训机本身没有电流输出，但可模拟真正 AED 的各项操作，并可根据客户要求调节成多种急救过程， 供培训使用，具备≥3.5 寸 LCD 彩屏显示，多语言可选，可灵活切换语言，更换程序，提供中英文双语语音提示，侧方可快速切换中英文；
2、支持通过无线红外线方式与主机之间传输指令设备；具有 至少6 种基本训练场景及 不少于4 种可选的模拟训练模式；具备便携把手，具备高便携性
3、整机重量（含电池）≤1.85Kg；尺寸≤26cm x23cm x 5 cm 
4、最大工作电流：≤400mA ；关机电流：≤10uA 
5、电极片：支持成人小儿电极片使用；电极片上具有电极片粘贴方式示意图 
6、电极片可重复使用、可更换，要求线缆不换，仅仅换电极片，节约用户成本 
7、按钮选择功能须具有模拟：电极片接好模式、建议电击模式（可电击节律）、电极片未接好模式、无电击模式（正常节律）等功能 
8支持遥控训练机播放/停止播放动画，可近距离遥控多台培训机，同时支持半自动 
9、训练机可设置 CPR 模式及节奏音；
10、产品配置：主机 1 台、遥控器 1 个、电极线 1 条、可重复使用成人电极片 1 对、儿童电极片 1 对、说明书 1本
	2000
	3
	6000
	/
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	急救实训包
	1、急救实训包：包含医用无菌纱布、弹力绷带、自粘绷带、三角巾、止血带，各60份。
2、医用无菌纱布规格：5片/份，每份独立包装，亲肤透气
3、弹力绷带规格：10卷/份，使用面积≥7.5*450cm
4、自粘绷带规格：10卷/份，使用面积≥2.5*450cm
5、三角绷带规格：2包/份，独立包装纱布材质，尺寸≥96*96*136cm
6、止血带：1条/份，独立包装可重复使用，卡扣设计长度可调节
	4740
	1
	4740
	/
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	运动康复实训包
	1、运动康复实训包：包含20瓶专业运动员冷喷剂、100份肌肉内效贴、100份白贴、100份皮肤膜、100份重型弹性贴布、30把肌贴剪、10把鲨鱼剪；
2、专业运动员冷喷剂规格：500ml/瓶，急速降温，不含兴奋剂，需隔衣服使用；
3、肌肉内效贴规格：1卷/份，每卷使用面积：≥5*500cm，多种颜色可选；
4、白贴规格：1卷/份，每卷使用面积≥5*1370cm，平边和齿边可选；
5、皮肤膜规格：1卷/份，每卷使用面积≥7*2700cm；
6、重型弹性贴布规格：
7、肌贴剪规格：≥18cm，直头、弯头可选；
8、鲨鱼剪规格：刀片特氟龙防粘涂层，防粘不卡刀。鲨鱼弧形圆钝刀头，防刺伤无尖角，贴合人体曲线，可精准裁剪 I/Y/X/ 爪形等各类肌贴贴扎造型，圆角一次成型防翘边。高强度防滑 ABS 人体工学手柄，握持减震省力、久用不累，防滑纹路防打滑；单把重 60-80g，便携易收纳。
	22280
	1
	22280
	/
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	动静态平衡评估与训练系统
	1、产品组成
动静态平衡评估及训练系统由支撑台、平衡板、手握持装置、腰部防护带、穿戴式传感器、显示和控制装置、专用软件组成。
2、支撑台尺寸（长×宽×高）
（触摸显示器放置最高位）：≥1435㎜×915㎜×1860㎜；手握持装置离站位平衡板的高度：950㎜～1100㎜±10%
3、平衡板测试重量范围：0～150㎏，平衡板阻力：0-50级，逐级增大
4、训练和游戏时长：1min～60min
5、正常工作条件：环境温度：+10 ℃～+35 ℃；相对湿度：35%～75%；大气压力： 860 hPa～1060 hPa；电源电压：AC220 V，电源频率：50 Hz；
6、软件运行平台：CPU：Core i5或以上；内存：8 GB或以上；硬盘：160 GB或以上；显卡：独立显卡；操作系统：Windows10及以上。
▲7、设备须具有静态站位模块、动态站位模块、以及前庭及躯干等模块。
8、训练方案：内置训练方案≥100个，可根据患者情况自由选择。
9、具有佩戴式传感器，可在训练及评估过程中监测躯干数据及防跌倒提醒。
10、具有不少于40款3D游戏，提高训练的趣味性。
★11、具有7类平衡相关评估量表，包含berg、brunel等，可以进行电子化评估及存储。

12、评估项目：具有动静态稳定性评估、稳定极限评估、睁闭眼对比评估、控制能力评估、负重极限评估等。
13、训练项目：可进行自由训练、本体训练、负重训练、描迹训练、位置训练、游戏训练等。
14、可进行前庭及躯干的功能评估和训练。
15、自定义方案训练：可将不同的训练项目和游戏等组合为患者特定的治疗方案，长期保存、一键启动。
★16、方案推荐功能：可根据患者评估结果，自动推荐相应的治疗方案。
★17、可拓展血氧脉搏进行训练保护，一旦检测到患者血氧脉搏超过限值范围，设备自动停机保护。

18、站位扶手上下高度可电动调节，满足不同身高的人群使用。
19、扶手上具有两片式防护绑带，防止患者摔倒。
20、具有设备状态提示氛围灯，可提示设备的运行状态，急停等情况。
21、具有患者管理模块，可存储患者信息，评估及训练报告、且训练报告可以进行多次对比分析，生成对比分析报告，支持一键打印。
	158000
	1
	158000
	医疗器械

	21
	智能体测系统（核心产品）
	1、智能身体机能评测系统由硬件端与软件端组成，硬件部分包含无线传感器、高清触摸交互显示屏和人体成分分析仪等智能终端组成；软件部分包含PC端与手机端，实现多终端协同操作。
2、智能身体机能评测系统需具备人体成分分析测试、体态测试、体能测试、体型评估、关节活动度检测、营养健康管理六大核心功能，满足全方位身体机能评测需求。
★3、无线传感器：支持动作数据精准采集，智能穿戴设备配套的无线传感器数量≥3个，确保数据采集全面性。
4、动作传感器穿戴方式：采用可调节智能绑带设计，绑带调节范围需覆盖1.1-2.2米身高人群，要求适配20-120kg体重人群，保障不同体型用户穿戴适用性。
5、高清触摸交互显示屏：尺寸≥55英寸，分辨率≥3840×2160px，触摸响应灵敏，显示清晰，满足测试操作及数据展示需求。
6、人体成分分析仪：测量模式采用八电极电阻抗测试方式，确保人体成分测量数据精准可靠。
7、人体成分分析报告：需包含体重、骨骼肌、身体质量指数（BMI）、体脂肪、蛋白质、无机盐、身体总水分、肥胖度、脂肪/肌肉控制、节段脂肪/肌肉、内脏脂肪等级、基础代谢率、腰臀比、健康评分、生物电阻抗、指标解读、训练建议、体型评估、体型预测等内容，报告信息完整详实。
★8、体适能测试项目：数量≥5项，包括但不限于闭眼单脚站立、立位体前屈、原地快跑、平板支撑、卷腹等动作，符合国民体质测试相关要求。
★9、体适能测试报告：包括但不限于运动成绩统计、体适能分析（涵盖柔韧、协调、速度、耐力、平衡、灵敏六大维度）、针对性训练建议等内容，为体能提升提供数据支撑。
10、关节活动度测试项目：数量≥8项，包括但不限于颈部侧倾、手臂弯举、腰部侧屈、髋部外展、抬腿弯举、腰部后伸、弓步前蹲、弓步侧蹲等，覆盖全身关键关节测试。

★11、体态分析报告：包括但不限于头部前倾、高低肩、驼背、脊柱侧弯、膝内/外翻、盆骨前/后倾、足内/外八等体态问题分析，同时提供科学训练建议，助力改善体态。
12、报告输出功能：支持显示屏输出、打印输出、微信扫码输出、后台存储四种模式，满足不同场景下报告获取及留存需求。
13、手机端管理系统运动健康管理：支持个人基础信息录入（含身高、体重、性别、年龄）、健康信息录入（含疾病、禁忌）、生活习惯录入（含口味、运动习惯），为系统推荐饮食方案提供精准依据；支持运动数据精准采集，可准确采集近7天总距离、近7天总热量消耗数据；支持步数趋势图展示，呈现一周步数条形统计图，图谱清晰、数据标注准确，支持按日查看详细步数数据。
▲14、手机端管理系统数据管理：支持体重管理功能，可实现硬件端体成分测试数据实时上传，支持体重目标设置及体重调整速度记录，能展示体重等核心指标趋势，图表清晰、数据标注准确，支持按日、周、月查看详细趋势数据。
▲15、手机端管理系统营养管理：支持单餐摄入及分析功能，可通过手动录入或拍照上传自动识别方式记录饮食信息；支持能量、三大营养素等实际摄入情况的分析评价及针对性摄入建议；支持生成饮食日报，包含当日餐单展示、供能营养素分析、餐次营养分析等内容；支持食物均衡评估，可统计当日摄入菜品数量、食材种类，展示谷薯、蔬菜、水果等≥6类食材摄入情况；支持关键营养素分析，涵盖膳食纤维、维生素A、维生素C、锌等≥10种营养素摄入比例；支持生成任意阶段饮食报告；支持饮食喜好分析，可分析常选菜品的烹调方式（炸、蒸、烤等）并给出优化建议；支持膳食结构评估，可显示周内摄入食材种类并标注排名，展示各类食物摄入情况（如薯类、全谷物摄入不足等），指导用户优化饮食结构，涉及食材种类≥9类。
★16、手机端管理系统实时交互：支持个性化推荐功能，可根据个人基础信息、运动数据、体重情况、慢性病信息、禁忌、过敏等数据，生成定制化饮食方案，方案科学合理、切实有效；支持AI问答功能，可接收用户各类营养相关问题咨询，可识别上传的食物照片并进行针对性问答，也可支持上传体检报告，结合报告内容给出个性化运动建议及饮食建议。
17、产品须具有国家体育用品质量检测中心出具的产品检测报告。
	78000
	1
	78000
	/

	22
	便携血糖乳酸测试仪
	★1.蓝牙数据采集，自动上传多终端，快捷数字化管理，自动对接软件平台应用，全盘数字管理与分析
2.双模式开机操作：短按电源键或插入试纸均可开机
3.LCD大屏显，乳酸数值、日期/时间等数值，方便直观快速读取
4.2 AAA 电池，快捷续电，支持至少400次测试，超大记忆容量，单次容量≥800个数据结果
5.自动虹吸收技术，180度无障碍采血，适应多场景
6.微痛感，用血量约0.8μL，金电极信号采集，10秒出具测试结果
7.试纸条2-30℃常温、10-85%相对湿度储存，适应性强
8.医疗注册认证，七电极技术超强抗干扰
9.工作温度范围：15-35℃;工作相对湿度：10%-85%，大气压强：70kPa~106.6kPa
10.测试范围：0.5~18.0mmol/L
11.配置血乳酸管理软件：训练内容信息进行手动修改，以满足个性化需求。
★12.结果关联功能：小程序应支持用户手动将测试结果与特定的运动员关联，便于跟踪和管理个别运动员的测试记录。
★13.数据统计与可视化：小程序支持根据每名运动员的多次测试数据，自动生成组合统计图，展示测试时间、血乳酸测试值与训练内容数据。
	3375
	4
	13500
	医疗器械

	23
	功能性筛选测试装置
	1、可通过七个标准动作开展功能性动作模式质量筛查，具体动作包括：深蹲、跨栏步、弓步、肩关节灵活性、主动直腿上抬、躯干稳定性俯卧撑、旋转稳定性，覆盖各类人群筛查需求。
可根据筛查测试结果，提供针对性纠正性训练指导，助力改善人体身体不平衡状态，弥补身体功能弱链。具备损伤风险防控功能，可有效降低训练人员潜在运动损伤风险。可消除影响训练人员实战化表现的相关因素，为训练效果提升提供支撑。
	2500
	1
	2500
	/

	24
	Y-balance测试装置
	1、可对受试者进行损伤风险与功能对称性评估，评估过程简单、快速，满足高效检测需求。可精确量化测试人体执行相关动作时所需的综合能力，包括但不限于核心稳定性、关节灵活性、神经肌肉控制、动作活动幅度、平衡能力及本体感觉。具备运动员受伤风险判定及问题定位功能，可辅助识别运动员潜在运动损伤隐患。支持与FMS（功能性动作筛查）配合使用，实现多维度运动功能评估。可用于运动员康复前、康复后对比测试，为康复效果评估提供数据支撑。可基于测试数据，辅助改良体能训练计划，助力运动员恢复至最佳竞技状态。
	5000
	1
	5000
	/

	25
	关节活动尺
	1、 套装采用亚克力材质；至少包含3把肢体角度尺、1把手指角度尺、1把脊椎角度尺
2、 具备检测机构出具的校准证书
	50
	20
	1000
	/

	26
	模块化龙门架
	1、主框架采用≥3mm厚度优质钢材
2、产品采用模块化设计，全系列产品的功能模块、零配件可互换，可根据场地情况以及使用者训练要求自由组合；
3、引体向上架为一次性焊接成形多角度把手，把手握把部分采用滚花工艺，双引体向上架设计可满足两人同时训练；
4、器材功能模块包括：引体向上架、TRX训练架、深蹲训练架等训练系统；
5、占地面积：≥1400mm*2100mm*2500mm；
6、最大人体质量；≥200kg
7、最大训练载荷；≥400kg
8、重量：机身重量≥351kg。
9、第三方认证：产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测合格，提供检验报告
	30000
	1
	30000
	/

	27
	瑜伽垫
	1、规格：≥180cm*80cm*7mm
2、产品特点：高含量TPE，回弹性高,有较好的防滑性；抗拉性强，耐用。
3、产品已投保产品责任险 .
4、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明  
	199
	10
	1990
	/

	28
	泡沫轴
	1、材质：主体内管ABS工程塑料，表皮环保EVA材质，
2、规格：长度≥55cm，直径≥14.5cm 内管厚≧3mm 
3、产品已投保产品责任险 。
4、产品具有第三方检验机构出具的关于材质未含有毒致癌物质多环芳香烃的检测报告。
5、产品具有第三方检验机构出具的产品检验检测合格报告                                                                              
6、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 
7、产品提供在线训练指导视频
	154
	10
	1540
	/

	29
	数显弹力带
	1、材质：天然乳胶
2、规格：长度≥2500mm，宽度≥150mm。
3、产品特点：产品表面有分布的数值显示，可以根据不同的力度测出相应的拉力值。
4、产品已投保产品责任险。
5、产品具有第三方检验机构出具的关于表皮材质未含有毒致癌物质多环芳香烃的检测报告
6、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 
7、产品提供在线训练指导视频
	199
	10
	1990
	/

	30
	感统训练跨栏
	1、材质：PVC
2、规格：包含4英寸、6英寸、9英寸、12英寸、15英寸、18英寸6个不同规格跨栏；
3、优点：一体式轻盈工程塑料制成，不易碎裂
4、用途：能够很好的提高人的灵敏性，遇到障碍物的反应能力和提高弹跳能力，以及一些运动中对步伐的要求
5、产品投保产品责任险
6、产品具有第三方检验机构出具的关于材质未含有毒致癌物质多环芳香烃的检测报告。
	359
	2
	718
	/

	31
	训练标志桶
	1、材质：采用PE材料。
2、规格：一套为8只，两种颜色各4只，单只边长≥20CM，高度≥24.5CM，产品要求二只顶部可以对插，对插后高度≤46CM。
3、产品已投保产品责任险 .
4、产品具有第三方检验机构出具的关于产品材质与人体接触无毒害物质或过敏反应的报告
5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 
6、产品提供在线训练指导视频
	650
	2
	1300
	/

	32
	瑜伽球
	1、材质：环保PVC材质
2、规格：≥75cm，≥2200克；产品配备有气筒，气拔，气塞。
3、产品已投保产品责任险 .
4、产品具有认证检测机构出具的防爆测试（在不小于150公斤压力小，针刺物刺破球体后，逐渐漏气，不爆裂）检验报告。
5、产品具有国家体育用品质量检验检测中心出具的产品检验检测合格报告                                                                             
6、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 
7、产品提供在线训练指导视频
	121
	10
	1210
	/

	33
	悬挂式训练带
	1、材质：训练带部分（涤纶材料+尼龙材料）， 把手部分（ABS材料+TPR材料 ），安全扣采用合金钢材质，缝线：高强度丝光线，收纳袋：涤纶材料。
2、规格：
1）主带宽度≥3.8cm，主带最大可延长45cm
2）把手长度≥133mm ，中间最大直径≥32mm
3）悬挂带长度：≥88cm（不含钩子），宽度：≥3.8cm
4）延长带长度：≥91cm   宽度：≥3.8cm
5）门扣尺寸：≥8.5*12.5cm  织带长度：≥29cm 织带宽度3.8cm
6）安全扣：≥108×54mm，≥线径10mm 
7）收纳袋尺寸：≥25*23cm。 
3、产品特点 ：产品在一个便携式训练系统中完成力量、平衡、核心稳定性、柔韧性训练。只需将产品固定在任何固定物体上，即可开始训练，合金钢安全扣保证使用者的安全性。
4、产品已投保产品责任险 .
5、产品安全扣可以承受13KN的最大拉力，并具有相应的第三方检测报告。
6、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 
7、产品提供在线训练指导视频
	279
	6
	1674
	/

	34
	平衡垫
	1、材质：环保PVC材料
2、规格：直径≧33cm，高度≧4.8cm。                                        
3、产品已投保产品责任险 .
4、产品具有第三方检验机构出具的关于产品材质与人体接触无毒害物质或过敏反应的报告
5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 
6、产品提供在线训练指导视频
	220
	6
	1320
	/

	35
	跳箱
	1、材质：面料：1000D PVC夹网布，填充物：EPE珍珠棉+PE板       
2、规格：长：≥90cm 宽：≥75cm高度：包含15cm/30cm/45cm/60cm四个高度
3、产品投保产品责任险                             
4、产品提供保养说明和注意事项相关说明                                                                5、产品需提供训练视频
	4000
	2
	8000
	/

	36
	壶铃
	1、材质：铸铁材质，中部铝质彩色标牌，要求表面覆精细膜砂，平滑干净。
2、规格：4kg/6kg握把直径≤26mm，产品整体高度≤215mm，握把中部间距≤120mm，把手中部下端与球体中部上端间距≤53mm；8kg/12kg/16kg/20kg/24kg/28kg/32kg握把直径≤32mm，产品整体高度≤287mm，握把中部间距≤125mm，把手中部下端与球体中部上端间距≤66mm
3、产品特点：覆膜砂精细铸造壶体，表面平滑干净；把手与壶身一体成型，更美观，把手根部握感更舒适；弧形大铝标与壶身贴合，外观更大气，有质感；人体工程设计的把手，握感更佳。
4、产品已投保产品责任险 
5、产品具第三方检验机构出具的经盐雾测试后无明显锈迹的检验报告  
6、产品具有国家体育用品质量检验检测中心出具的产品检验检测合格报告   
7、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 
8、产品提供在线训练指导视频
	4351
	2
	8702
	/

	37
	哑铃
	1、材质：把手外层不锈钢材质，内层A3#钢，球体内芯圆钢材质，哑铃头包胶层厚度15mm-20mm，重量标识使用PVC材质。
2、规格：一套共计6个不同重量规格（2.5KG-15KG），每个规格各2只，共12只，2.5KG /5KG /7.5KG /10KG要求 把手直径≥30mm 把手长度≥148mm，12.5KG/15KG要求把手直径≥32mm 把手长度≥148mm。
3、产品特点：独特的外观设计，把手表面为不锈钢，不易氧化，高含量橡胶包胶层，结实耐用。
4、产品已投保产品责任险。
5、产品橡胶材质部分具有限用物质和重金属物质含量不超国标的检测报告 
6、产品具有第三方检测报告出具的关于盐雾测试报告 （试液中含试剂浓度：氯化钠 Nacl:50±5g/L, 盐雾箱内温度：35±2℃，检验结果无锈迹表现，功能正常）                                 
7、产品提供在线训练指导视频
	2709
	2
	5418
	/

	38
	重力球
	1、材质：1）外皮最外层凯夫拉面料，防滑以及耐用性更强。 2）外皮中层EVA材料（用于增加抓握感）3）外皮内层牛津布，主要增加强度和面料板型。4）内部填橡胶颗粒和PP棉，用于保持中心的稳定。5）缝线：丝光线，坚韧性更强。
2、产品特点：超强材料，抗拉，耐磨，可在室外使用；材料表面摩擦力强，使用不易脱手，打滑；充足的填充物，以及一定弹性强度的外皮，保证球在摔打后，有一定的弹性；高强度的缝线保证球的耐用性；球直径较小，双手抓更容易发力，做爆发、力量摔砸投训练。
3、产品已投保产品责任险
4、产品无刺激性气味，同时具有第三方检验机构出具的关于产品材质对人体皮肤无伤害的检测报告。                                                                                              
5、一套包含4、6、8、10、12、14、16、18、20LB9个规格
6、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 
7、产品提供在线训练指导视频
	3136
	2
	6272
	/

	39
	脊柱侧弯训练棒
	1、产品规格：材质木质；训练棒长度：1.5m-1.8m
	100
	4
	400
	/

	40
	飞棒
PRO版
	1、材质：振动杆玻纤材质，中间握把及两端硅胶材质。
2、规格：总长≥162.5cm，把手长度≥230mm，把手最大直径≤40mm，最小直径≥34mm，玻纤棒直径≥9.5mm  
3、产品已投保产品责任险 .
*4、产品具有带“CMA”或“CNAS"标志的第三方检验机构出具的关于产品材质与人体接触无毒害物质或过敏反应的报告。
5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 
6、产品提供在线训练指导视频；
	150
	5
	750
	/

	41
	康复泡沫砖
	1、材质：高密度PU发泡环保材料。
2、规格：长度≥49CM，宽度≥39CM，厚度≥5.5CM，硬度≤15度，重量≤1400克。
3、产品特点：产品主要是进行静态或动态平衡、稳定和本体感觉的训练工具。由于其材料发泡的不稳定性，使得训练者需不断保持平衡、稳定你的关节，与不使用平衡垫进行同样的运动相比，这种方法锻炼的肌肉更多、更深。
4、产品已投保产品责任险 .
5、产品具有带“CMA”或“CNAS"标志的第三方检验机构出具的关于产品材质与人体接触无毒害物质或过敏反应的报告。
6、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 
7、产品提供在线训练指导视频
	200
	10
	2000
	/

	
	
	合计总价
	1000000
	




5包：智慧中医康复实训室建设项目
	玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）智慧中医实训室

	序号
	名称
	功能参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	中医AI的助教问诊系统（核心产品）
	技术参数
1.系统要求：
1.1系统需满足中医住院医师规范化培训或临床医学生实际学习需求，方便学员院内、院外均可练习。系统内置多学科的虚拟病例，医学生可以通过病例进行望、闻、问切、实验室检查、辅助检查、诊断治疗等一系列的完整操作训练与考核，掌握临床疾病诊断的原理和方法。同时要具备中医专项技能配套的资源网页端学习模块和理论考试模块，系统采用B/S架构，需支持电脑网页端和手机APP端（同时支持android及ios）等多种方式应用。
1.2系统同时支持“八纲辨证”以及“脏腑辨证”等辩证模式的诊断路径，且支持临床上所要填写的“病名”和“证型”。（需提供软件截图证明）
▲1.3系统要求提供经过权威中医专家审核的中医内科思维病例，初始提供不少于100个，盖中医内科五大系：心、肝、脾、肺、肾。同时需要包含妇科、儿科、肺病系、肾病系中西医结合病例，其中纯中医病例不少于80个，中西医结合病例不少于20个，需提供病例清单，病例清单需要显示患者姓名、性别、病名、症型、科系等（提供病例清单与病例页面分布截图）
1.4系统具有四种或以上运行模式；不限于初级与高级训练模式、初级与高级考核模式。初级模式登录只针对纯中医病例训练与考核，高级模式登录不仅可以实现纯中医病例操作，而且可以选择中西医结合病例进行训练与考核（需提供四种模式的截图）
1.5系统包含不少于76种病名，不少于328种证型，不少于326种方剂，不少于314条治则治法；包含不少于29种单脉以及由此衍生出来的复合脉；程序中以用户视角实时呈现病例脉象波形图。
1.6系统支持学生机的思维路径与标准思维图同屏显示功能，并以多叉树的形式展现。
1.7中医临床思维训练系统支持2种以上思维图展现方式，支持同一病例的多路径思维客观评价模式。
2.学生端
2.1根据基础理论和临床要求分别分为初级、高级练习与考核四种模式。
2.2每个病例可以进行新建练习、继续练习，完成后可以查看系统生成的病例反馈。
2.3系统采用描红式问诊训练，除常规主诉、现病史、既往史、个人史、月经史、婚育史、家族史问诊外，提供包含中医传统十问歌内容的问诊问题；其中针对现病史问诊为了保证初学者问诊的逻辑性，所有问题需要通过颜色块分类，学生通过颜色块确定问诊的顺序与逻辑性（提供描红问诊的软件截图）
2.4望诊提供真实病人的照片、视频，系统包含：望神 、望面色 、望形体 、望姿态、望头面 、望颈项 、望头发 、望目 、望耳 、望鼻 、望口唇 、望咽喉 、望胸胁 、望腹部 、望四肢 、望皮肤。 
2.5望舌提供真实病人的舌部的照片，系统包含：望舌色 、望舌形 、望舌态 、望苔色 、望苔质 。
2.6闻诊包含：发声、语言、呼吸、咳嗽，选择性提供阳性特征的音频素材。
2.7切诊：分别以脉诊和按诊两个方式呈现。脉诊提供结构化的图文描述场景辅助用户诊断。按诊：提供人体部位模型，提供交互式的诊断，增加用户体验。
2.8体格检查-查体操作：可以进行除常规的视、听、扣、触等查体操作外，还可使用专科查体工具进行操作，查体工具、检查部位可由系统后台进行维护。系统自带多项查体操作，虚拟患者全身共有多个检查区域。
2.9实验室检查-检查项目：包括血常规、尿常规、生化、免疫等多种检查项目，表格方式查看，可复制内容，标记诊断依据点，模拟真实化验单。具备上限值、下限值，正常值等项目内容。
2.10辅助检查-检查项目：包括心电、脑电、病理、血液骨髓细胞、放射、内镜及超声等多项相关检查项目，表格方式查看，标记诊断依据点，模拟真实检查报告单。
2.11初级模式诊断：初级模式采用中诊内科学的核心，八纲辨证包括表、里、寒、热、虚、实、阴、阳；脏腑辨证包括心与小肠 、肝与胆 、脾与胃 、肺与大肠 、肾与膀胱 、脏腑兼证 ，八钢与脏腑需要与望、闻、问、切四诊结果设置关联，完成中医诊断过程；（需提供软件截图证明）
2.12高级模式诊断：高级模式符合临床要求，在熟练掌握八钢、脏腑的基础上快速对病名、证型进行辩证，辩证过程中病名、证型需与望、闻、问、切四诊结果设置关联；以此考量学生的中医辩证思维过程。（需提供软件截图证明）
2.13学生训练的思维路径与老师的标准思维图可同屏显示，并以多叉树的形式展现。学生选中某辨证子项，系统提供亮色标识。（需提供软件截图证明）
2.14处方及医嘱：从病因病机决定治则治法、遣方用药。
2.15中药方剂包含方药组成、药物功效、主治、药物的煎法等；
3.中医技能学习与教学模块
▲3.1主要功能模块：系统包含望诊、问诊、闻诊、切诊、辨证方法、中药、方剂、案例库等训练与教学模块，每个模块中关联相应的功能操作与学习资源（需提供软件截图证明）
3.2望诊：包含望神色形态、望舌、学习辅导、实验指导等操作模块
3.2.1望神：至少包含有神、少神、失神、假神等真实的神态人面图像10张以上，并针对神态的特征与临床意义进行相应的说明与解释
3.2.2望面色：包含黄疸（阴黄）、黄疸（阳黄）、眼眶晦暗、颧红、面色青紫、面色晦暗、面色苍白、客色、面色晃白、面色苍黄、满面通红、面色黑、面色萎黄、正常面色、面色淡白等真实的面色图像20张以上，并针对面色的特征与临床意义进行相应的说明与解释
3.2.3望形态：至少包含“O”型腿、驼背、喘息不得卧、肢体强直、鸡胸、偏瘫、鼓胀（气膨）、痿证、漏斗胸、消瘦、桶状胸、舟状腹、头倾、扁平胸等形态图像20张以上，并针对形态的特征与临床意义进行相应的说明与解释
3.2.4望头颈五官九窍：至少包含眼睑淡白、牙根宣露、耳廓湿疹、突眼、昏睡露睛、小头畸形、面目浮肿、目赤、口唇淡白、口唇热疮、解颅、瘰疬、眼睑下垂、胬肉攀睛、戴眼、麦粒肿、乳蛾等各类图像共30张以上，并配有特征与临床意义进行相应的说明与解释
3.2.5望皮肤：至少包脓疱疮、红斑狼疮、斑、足癣、接触性皮炎、脱疽、灰甲、丝状疣、体癣、水痘、臁疮、多形红斑、生殖器疱疹、扁平疣、传染性软疣、单纯疱疹、带状疱疹、朱砂掌、疥疮等皮肤症状30种以上，并配有特征与临床意义进行相应的说明与解释（需提供软件截图证明）
3.3望舌：包含望舌概述、望舌方法、望舌体、望舌苔等操作模块
3.3.1望舌概述：包含舌的形态结构、舌诊原理、舌诊方法、舌象的生理变异、舌质舌苔介绍
3.3.2望舌方法：对患者体位、伸舌要求、观察方法、注意事项进行描述
3.3.3望舌体：包含淡白舌、紫暗舌、舌淡紫、青紫舌、舌淡泛紫、舌溃疡、枯白舌、青紫舌、舌红、边尖红舌、青紫舌、瘀斑舌、绛舌等种类20种以上，配置舌象的图片50张以上，并配有特征与临床意义进行相应的说明与解释（需提供软件截图证明）
3.3.4望舌苔：包含灰黑苔、焦黄苔、薄白苔、白厚苔、黄厚苔、深黄苔、黄苔、黄厚腻苔、白厚滑腻苔、白厚滑苔、淡黄腻苔等种类10种以上，配置舌苔的图片20张以上，并配有特征与临床意义进行相应的说明与解释（需提供软件截图证明）
3.4、望诊学习辅导：包含全身望诊、局部望诊、望排泄物、望舌等操作模块
3.4.1全身望诊：对望神、望色、望形、望态的含义、要点、分类等进行详细的描述，辅助教学与学生自主掌握望诊的方法
3.4.2局部望诊：对望头面、望五官、望颈项、望躯体、望四肢、望下窍、望皮肤等子项，包含对每种局部望诊类型进行概述、分类解释、特殊类型解说
3.4.3望排泄物：包含望痰与涕、望涎与唾、望呕吐物、望二便、望经带等，对不同类型的排泄物特征与临床意义进行解释说明
3.4.4望舌：对舌质、舌苔进行分类、特征描述、临床意义解释
3.5、实验指导：对望神色形态与望舌提供实验目的、实验原理、实验内容、实验材料与分组、实验方法与步骤、注意事项等详细说明
3.6、闻诊：包含听正常声音与病变声音，病变声音包括语声、语言、呼吸、咳嗽、呕吐、呃逆、喛气、鼻鼾、喷嚏、呵欠、叹息、肠鸣等，对病变声音具有描述、阳性发声、临床表现等特征说明，提供音频资源10个以上
3.7、问诊：包含问诊操作规范、问诊案例教学、学习辅导等，操作规范与案例通过著名老中医现场问诊的视频资源展现问诊的技巧与规范，学习辅导通过问诊意义与方法、问诊的内容、问现在症辅助学习与教学，问现在症，包含问寒热、问汗、问疼痛、问头身胸腹不适、问饮食口味、问睡眠、问二便、问情志、问经带、问男子、问小儿等（需提供软件截图证明）
3.8、切诊：包含脉诊、按诊、学习辅导、实验指导四项模块功能
3.8.1脉诊：包含操作流程规范介绍、操作规范视频讲解、常见脉象图谱三项功能，其中脉像图谱包括常见脉像图谱不少于29种和相兼脉像图谱不少于18种，每种脉像都具有脉像图配合脉像说明
3.8.2按诊：包含腹诊操作规范流程、腹诊操作视频、常见腹诊图谱、其他按诊方法介绍，其保腹诊图谱包括胸、心、脐、腹各个部位对应的不同穴位按诊，通过虚拟图展示部位，并配有诊断要点、病因病机、参考方剂的解释说明
3.8.3学习辅导：包含诊脉的部位与方法、脉像要素、正常脉像、常见脉像与临床意义等几个方面辅助学习与教学
3.8.4实验指导：包含的实验项目有切脉方法及常见脉象体会、脉图描记和分析、脉象的智能化检测和分析、脉图基础知识、腹候诊察方法及诊断标准、腹诊仪测定腹力中的应用等，实验项目含有实验目的、实验原理、实验器材、实验方法与步骤、注意事项、结论
3.9、辨证方法：包含八纲辨证、脏腑辨证、病因辨证、气血辨证、六经辨证、三焦辨证、卫气营血辨证、经络辨证等辨证方法，针对每种辨证方中涉及的证型进行祥细的描述
3.10、中药：系统包含国家卫计委以及国家教育部临床教育指导中心要求的常见、常用的中药700种或以上，中药类型有解表药、清热药、泻下药、祛风湿药、芳香化湿药、利水渗湿药、温里药、理气药、消导药、驱虫药、止血药、活血药、化痰止咳平喘药、安神药、平肝熄风药、开窍药、补益药、固涩药、外用药、具有肾毒性的中药等（需提供软件体现相关种类药物截图证明）
3.11、方剂：系统包含国家卫计委以及国家教育部临床教育指导中心要求的常见、常用的100首方剂或以上
3.12、案例资源库：包含内伤发热、肝癌、腹痛、胁痛、头痛、积聚、痹证、消渴、眩晕、痰饮、胃癌等视频资源，由名老专家通过对真实的病例望、闻、问、切、诊断、用药等方面进行祥细的诊断过程（需提供软件截图证明）
4.教师端
4.1医院信息管理：可设定医院的名称、级别、性质等相关基础信息。
4.2科室信息管理：可添加、编辑、删除医院各相关科室的基本信息，支持通过Excel批量4.3导入科室信息，可生成科室专属二维码，用于学员考勤。
4.4师资信息管理：可添加、编辑、删除培训教师的基本信息，支持通过Excel批量导入教师信息。可对教师进行教学分组。支持按照科室、教学组两种方式进行筛选查询。支持通过姓名、性别、职称、手机号进行搜索查询。
3.5基层学员信息管理：按照学员类别和批次的方式对学员分类管理。学员类别和批次可根据需要自由扩展。可添加、编辑、删除学员的基本信息，支持Excel批量导入。支持通过姓名、身份证号、专业方向等字段的任意条件查询。
4.6管理员信息管理：对人员的基础信息、登录账户以及权限信息进行管理。支持到按钮的细粒度授权模式，可以针对角色授权，也可以把权限直接授权给个人。
角色权限管理
4.7角色管理：可添加、编辑、删除系统角色，对于系统内置角色应予以保护。
权限管理：可针对角色进行模块授权、菜单按钮授权，通过细粒度的授权提供更好的系统安全性。
4.8群组管理：可添加、编辑、删除各类教学群组以及群组成员的信息。
标准科室：维护系统的标准科室名称，支持添加、编辑、删除。
4.9可维护中医基础知识的字典，新病例的建立，支持增加、删除、修改、查看。字典管理包含切诊分类、证型分类、体查部位管理、闻诊症状管理、望诊分类管理、病史管理、辨证结果管理、方剂管理、切诊脉像管理、病名管理、治则治法管理、辅助检查方式管理、方药管理、模块比率管理、望诊症状管理、辨证症状管理等。
4.10练习管理：可对学生自主练习的病例进行查看与评价，客观分数自动生成，主观评价主要针对辨证模块的病名与证型进行评价，通过5星制评价，系统自动换算为分数。（需提供软件截图证明）
4.11练习统计：可以实现以学生为口径的统计、以病人为口径的统计、以班级为口径的统计，统计的数据，展示出不同的统计数据报表或图表
4.12病例管理：可对原始的系统病例进行编辑，也可重新创建新的病例，系统提供新建病例的每个模块的模板，可通过系统模块完善病例信息
4.13系统支持考试考核设置：确定考试时间，考试时长，参与考生，考核所用病例。
4.14考评管理：界面支持练习过程流程查看，教师可以通过练习过程流程图可视化评分，支持客观评分与主观评价相结合的，可显示学生的命中率。
4.15考核结束后以思维树的方式呈现学生的诊疗思维路径，与教师的思维路径同屏比较，直观的显示差异，方便学生自学自练自测。
4.16可快速为一个病例设多种思维路径答案，可设置考试，参加考试人员，每场考试起始时间，结束时间，考试病案。
4.17支持导入转换并上传教学视频，视频播放采用在线流媒体方式播放。
4.18支持可对病例难度，学生对知识点的掌握情况等进行统计分析，辅助教学。
5、移动APP端（需开通外网功能，苹果端需要用户信息科备案，提供备案号给厂商发布）
▲5.1系统采用描红式问诊训练，考试模式下问诊问题隐藏，模拟真实场景，由学生根据自己的思路输入关键字引导出问诊问题进行问诊，收集病人信息。（提供APP端问诊界面的真实截图）
5.2望诊根据提供的真实病人的面部，舌部照片、视频，确定专业的中医检查结果。
5.3闻诊包含：发声、语言、呼吸、咳嗽，选择性提供阳性特征的音频素材。
5.4切诊：提供脉的滚动脉象图及文字描述，要求学生确认脉名。
5.5诊断：初级模式采用中诊内科学的核心：八纲、脏腑辨证；八纲辨证中的表、里、寒、热、虚、实、阴、阳，以及脏腑等需与望、闻、问、切四诊结果设置关联；
5.6诊断：高级模式符合临床要求对病名、证型进行辩证，辩证过程需与望、闻、问、切四诊结果设置关联；以此考量学生的中医辩证思维过程。练习结束后学生训练的思维路径与老师的标准思维图可同屏显示，并以多叉树的形式展现。
5.7处方及医嘱：从病因病机决定治则治法、遣方用药，考试模式下可由老师设置需要学生默写掌握的治则治法，再由学生默写完成。
5.8中药方剂包含方药组成、药物功效、主治、药物的煎法等；考核模式下可由老师设置需要学生默写掌握的重点方药组成。
5.9多方位的教学考核反馈，以进度条的百分比表示学生每项的的命中率；
5.10考核要求以100分制分解到每个模块，模块的分数体现各模块的权重及重要性，可呈现教师对每个单项的反馈。
6、理论考核模块
6.1题库设计：题库超过60万道各级各类试题，包括国家医学考试中心试题库，涉及住院医师、护理出科考、执业医师、三基等多种考试科目。从三基考试和临床考试两个方面，满足对住院医师、护理考试、考核的需求，提高被考核者知识与业务水平。各科三基试题；综合三基包括医师三基、医技三基等。住院医师各科试题按照国家标准规范轮转34个科室的试题。（提供软件题库目录与数量截图证明材料）
6.2题库管理：教师可对该试题库进行添加、修改、删除，添加试题可逐题添加，也可批量导入，试题能够支持图片。系统提供A1型题，A2型题，A3型题，A4型题，B1型题，B2型题，C型题，X型题，填空题，判断题等17种题型，基本囊括了医学考试中涉及到的所有题型。（提供软件截图证明材料）
6.3试卷管理：组建试卷提供自动组卷和手动组卷两种组卷方式供老师选择：自动组卷可以实现智能化组卷，可以按题型、试题目录、难易度进行组卷，同时支持跨题库出题，方式灵活多样。手动组卷允许老师根据教学需要直接指定试题组成试卷。可以在考试前划定考试大纲（考试范围），考试大纲支持学生逐题练习，在组建试卷时可以从考试大纲中按比例选题组卷。已组好的试卷可以直接转换成考试大纲，组好题的试卷可以进行预览、编辑与打印。
6.4考试设置：通过设置考卷、考试时间、及格成绩、指定考生范围完成一次考试的设置。可设置分散式考核，学生在规定的时长内进行分散考核。可设置统一考核，学生在教师设置的具体时间内进行统一考核。考试能够选择一个或多个阅卷老师，分配不同的权重，阅卷时根据不同权重计算成绩，保证公平公正。
6.5防作弊措施：每个考生可以采用相同次序的试卷考题，也可以生成相互乱序的试卷考题，题干和答案都可乱序。每场考试均可以设置考试验证码，可以按照需求为每个考生生成统一的或各自不同的考试码。可以为每场考试生成二维码，可要求考生扫码签到验证方能参加考试，扫码签到支持GPS定位验证。（提供软件截图证明材料）
6.6自助考试：支持学生自助考试，可设置考试的出题策略、所属类型和科室，限定参加自助考试的次数，考生在限定次数内自助参加考试，根据设置的出题策略每个考生每次考试随机生成不同的试卷，考后成绩自动评阅，每场考试活动学生多次考试的最好成绩自动作为自助考试的成绩。
6.7在线考试：学生登录系统后，可以看到所有跟学生有关的考试，学生根据时间找到当前时间内的考试进行在线考试。学生答题过程定时提交，停电，死机等突发情况下能够还原学生答题情况，学生可以接着原来的考试继续答题。学生可以在考试记录中看到自己已经考完的所有考试，并显示分数和是否及格；并且提供试卷查看功能，学生可以查看各个试题的自己答案和标准答案，解题思路等信息。
6.8在线练习：学生登录系统后，可以看到所有跟学生有关的练习，学生找到相关的练习进行在线练习。学生可以在练习记录中看到自己已经做过的所有练习，并显示分数和是否及格；并且提供试卷查看功能，学生可以查看各个试题的自己答案和标准答案，解题思路等信息。
6.9在线阅卷：老师登录系统后，可以看到跟所有需要阅卷和批改的考试和练习，并且进行批阅。
6.10统计分析：老师和管理员登录系统后，可以看到考试和练习的统计分析。可以对一场考试和练习的成绩进行分析，也可以针对同一试卷的多场考试进行联合分析。可以以图形和表格形式分析考试及格人数和不及格人数，并按照优、良、中、差分析成绩构成比，并且显示对应的学生。可以根据学生类别、专业方向、身份类型、年级的不同维度对考试成绩分别进行对比分析，并以图形和表格形式显示。可以将考试分析的结果一键导出考试报告，生成Excel文档，考试报告内容包括所有考生的考试明细，考试成绩的概要分析、对比分析、不及格考生、试卷难易度分析数据。可以对试卷每道题目的得分率进行分析，显示各题的学生总体得分情况，并对每个题目的每个选项的选择率进行分析。得分率分析情况可以导出，生成Word文档。
▲6.11手机端练习与考核：为方便日常使用，APP同时支持IOS与Android。可自主选择理论试题，进行在线自主练习。可根据题型、难易程度、题库分类进行自主组题。（提供软件截图证明材料）
6.12大纲学习支持逐题学习，可随时查看题目答案和题目分析。
7、服务器1台
服务器配置：
7.1CPU：2颗16核2.00GHz或以上
7.2内存：64G或以上
7.3存储：机械硬盘2T*2以上+固态硬盘240G*2或以上。
配置清单：
中医临床思维训练系统软件： 1套
医学在线考试系统软件： 1套
服务器：1台
系统集成：1项
	套
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	桌面智测机器人
	▲一.机器人融合中医健康管理和医疗检测健康管理于一体。融合大模型.模式识别.深度学习.智能算法等前沿技术，按照“辨证论治”的中医核心理念，联合百名专家建设名老中医诊疗经验知识图谱，依据《黄帝内经》《金匮要略》等建设中医典籍文献知识库，打造全科室全场景全流程的软硬件一体化“中医智脑”，集舌诊.面诊.脉珍.问诊于一体“四诊合参.辨证施治” 。（须提供功能截图，符合参数且效果良好得分，不符合参数.效果差及未提供不得分）
二.机器人参数：
1.产品尺寸：299mmx276mmx314mm（±10mm）；
2.安卓11，4核处理器，9寸IPS1024*600高清显示屏，4+16GB内存；
3.前置800W摄像头，支持Wi-Fi/蓝牙4.0，四麦克风环形阵列，10000MAH电池；
＊4.机器人集成一体式隧道血压计，操作简单快速；隐藏于机器人内部的整合医疗检测器械收纳筒，取放方便，整洁不易丢；支持血压.心率.血糖.尿酸.总胆固醇.血氧.体温.心电多项测量，及测量数据智能分析.自动记录；（须提供功能截图）
5.支持后台数据管理.查看，健康大数据平台展示；
6.支持微信端个人健康数据查看，以及在线问诊；
7.支持体检数据实时推送给家人，如有异常可及时进行处理；
8.支持针对每个人不同用药的提醒，在线视频问诊，智能自诊，在线医疗等健康服务；
9.支持远程视频通话，资讯.音乐音频，以及广场舞.养生.健身等视频资源播放，丰富生活；
10.支持一键电话紧急求救；
11.支持微信端远程视频监控；
12.针对群体设计的UI界面，更有利于观看；
13.支持人脸识别.语音交互.触屏交互.头部上下摆动；
三.脉诊仪参数：
1.外形尺寸：107mm*63mm*82mm（±8mm）
2.颜色：白蓝
3.电池：容量1800mAh 电压：3.7v.6.66Wh
4.充电时间：1.5h-3h；
5.充电接头：USBType-C（功率小于10W）
6.通信：蓝牙BLE5.0；
7.系统支持：IOS.Android.Windows；
8.测量方式：腕式；
9.测量范围：0-300mmHg（0-40.0Kpa）
10.精度压力：±3mmHg（±0.4Kpa）以内
11.腕带适用腕围范围：150mm-230mm
12.气压传感器：半导体式气压传感器
13.脉搏传感器：3个压力传感器，直径14mm（±2mm），厚度7mm（±1mm）
使用环境：温度：-20℃-40℃  湿度：15%～80%（无凝结）
14.配套原厂商制作的教学实训手册和教学实训视频。
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	AI智能健康机器人
	一：充电桩参数
1、充电桩尺寸 25cm(L)*20cm(W)*22cm(H) 
2、输入电压 100～240V~50/60Hz
3、输出电压 29.4V
4、输出电流 7.8A
5、充电功率 200W
6、充电桩指示灯 红色常亮：未充电 绿色常亮：正在充电 
二：机器人参数 
1、主体尺寸 53cm*52cm*152cm
2、外观材质 PC+ABS环保材料
3、体重 40kg（轻量化设计，能耗更低，更安全）
4、颜色 科技银/朦胧白
5、型号 DZ-003
6、主机尺寸：L1.6*W0.56*H0.5M
7、电池容量：20AH
8、行走速度：0.1~0.7/S 可调
9、屏幕尺寸：27寸屏幕分辨率1980*1080
10、工作时长：6~8H充电时长：3~5H
11、充电方式：自动充电材质：复合材料
12、主板：3588，CPU：瑞芯微，内存8G，内置储存器32G，解码分辨率38400*2160，安卓系统12.0
13、定位方式：激光定位，不需贴码，要求环境规整
14、身体：可行走、转圈、急停。机器人可带领客人行走和讲解。
15、摄像头：800万摄像头（1个）：用于机器人前方的拍照、视频，用于人脸检测、中医拍舌
16、红外定位摄像头：用于充电桩位置视觉校准
17、音色：讲解员男声、讲解员女声、甜美女声、英文女声、可爱童声
18、音响功率：30W
19、MIC阵列：拾音角度：180°拾音范围：5米麦克风数量：4个
20、拾音功能：远场拾音和回声消除
21、主屏参数：16:9十指全角触摸
22、亮度：300nit
23、17、分辨率：1920*1080Full HD
24、主屏尺寸： 27寸
25、表情屏： 5 inches
26、分辨率： 1920*1080px
27、防护等级： IP23
28、噪声： 静止状态下42dB
29、电池参数： 电池容量20A h
30、额定电压：25.6V
31、磷酸铁锂电池组：电池种类 磷酸铁锂电池
32、充电时间：4.5h
33、待机时间： 10～12h
34、工作时间： 3～6小时
35、功率 42.6W
36、通讯方式： 互联网通讯模块WI-FI(2.4G / 5G )4G（全网通）LTE无线通信手机卡（全网通），支持三大运营商
37、传感器： 麦克风阵列x1：语音识别定位摄像头传感器x1：充电桩视觉辅助定位红外传感器，有效距离0.5～1m九轴陀螺仪传感器x1：检测机身平衡位置、方位感知和加速度检测，有效距离0.5～1m激光雷达x1：探测角度270°、30米覆盖范围、精度±2cm
38、导航系统： 激光SLAM
39、导航精度：±2cm
40、移动速度： 常规移动：0~0.7m/s
41、最大速度：1.2m/s
42、运动方式： 双轮差速，2个驱动轮+2个从动轮（万向轮）
43、最大越坎高度： 越坎高度≤1cm
44、最大爬坡角度： 爬坡度数≤5°
45、最大越障宽度： 越障宽度≤2.0cm
46、GPU： ARM Mali G610 3D GPU，
47、支持OpenGL： ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2、Vulkan 1.2
48、NPU RKNN NPU,
49、算力最大至： 6 TOPS
50、运行内存： 8G
51、内置存储器： 64G
52、主处理器： 八核（四核Cortex-A76，四核Cortex-A55）64位，
53、主频：最高2.4Ghz
54、操作系统： Android12
55、二次开发： 提供标准接口文档CPU性能强劲拍照摄像头配置可提高android系统版本较高，更有利于二次开发
三：核心功能
1、智能舌诊：AI大模型通过舌象对应的中医诊断信息分析舌象的特征，如舌质的颜色、舌苔的厚薄、润燥等，并给出相应的诊断结果。
2、智能问诊：Al通过用户对症状的描述、病史等关键内容并与预存的医学知识和病例数据库进行比对，从而给出辅助诊断建议。
3、健康咨询：AI健康机器人可解答用户关于健康知识的疑问，如常见疾病症状、预防措施、养生方法等。还能根据用户输入的个人健康信息，如饮食、运动、睡眠情况等，提供个性化的健康建议。。
	台
	1
	148000
	148000

	4
	中医AI的助教问诊桌面
	酷睿12代_I5-12400F 6核12线程
支持英特尔115X/1200/1700/136；AMD754/939/940/AM2+/FM1/FAM2/AM3/AM4，2铜管，风扇转速是2100RAM
芯片组‌：Intel H610f-m。‌CPU插槽‌：LGA 1150。‌支持处理器‌：10代、111代、Intel Core i3/i5/i7/Pentium/Celeron。内存类型‌：‌DDR4（型号中的“D4内存插槽‌：2×DDR4
‌最大内存容量‌：通常支持16GB或32GB（取决于具体版本）‌。‌板型‌：Micro-ATX（主流H610M板型）‌
‌扩展插槽‌：。1×PCIe 3.0 x16（用于显卡）。2×PCIe x1（部分资料提及）‌。‌存储接口‌：4×SATA III ‌
‌视频输出‌：通常包含VGA、DVI或HDMI（具体取决于CPU是否带核显）‌。‌网络与音频‌：。集成Realtek RTL8111H千兆网卡。集成Realtek ALC887或类似。声道声卡 ‌。‌USB接口‌：通常为4×USB 3.0 + 4×USB 2.0（
KST DDR4 16g 2666
型号‌：速虎 TP3000 256GB M.2 SSD.容量‌：256g
‌闪存类型‌：3D TLC.接口类型‌：标准 M.2 NVMe 接口（PCIe 3.0 x4）.外形尺寸‌：22×80mm（M.2 2280 板卡式）.连续读取速度‌：‌2500 MB/s‌.连续写入速度‌：‌1800 MB/s‌.4K 随机读取‌：240K IOPS.4K 随机写入‌：270K IOPS.工作温度‌：0°C 至 70°C.存储温度‌：-40°C 至 85°C.平均无故障时间（MTBF）‌：200 万小时
核心代号‌：GT218.‌制造工艺‌：40 纳米.‌CUDA 流处理器‌：‌16 个‌.核心频率‌：‌589MHz‌（部分厂商版本为 580MHz 或 500MHz）‌.显存容量‌：‌1GB GDDR2 或 GDDR3‌（常见为 GDDR3）‌.显存位宽‌：‌64bit‌.显存频率‌：‌800MHz–1600M（依型号和显存类型而定）‌.显存带宽‌：最高约 ‌12.8GB/s‌（如技嘉 GV-N210TC-1GI 版本）‌
‌接口类型‌：‌PCI Express 2.0 x16‌
‌最大分辨率支持‌：‌2560×1600‌
‌输出接口‌：通常配备 ‌VGA + DVI + HDMI‌ 组合 ‌
‌功耗‌：典型满载 ‌20–30W‌，建议搭配 ‌300W 以上电源‌ ‌
‌支持技术‌：
DirectX 10.1 / Shader Model 4.1
OpenGL 3.1 / 3.2（部分型号）‌
NVIDIA CUDA 并行计算
PhysX 物理加速
PureVideo HD 硬件高清解码（支持 H.264、VC-1、MPEG-2）
HDMI 音视频一线通
TurboCache（可共享系统内存扩展显存）
A2408W(23.8"）超薄无边框.1920*1080全高清.75HZ刷新率.色彩还原不失真.ComfortView技术 .178°广视角，下出多元接口 HDMI+VGA.免工具拆装
额定300W最大400W，12公分静音风扇，宽幅稳压电源
机箱支持M-ATX板，机械硬盘2个，固态硬盘3个，2.0USB接口2个3.0USB接口1个，支持显卡长26厘米，支持CPU散热器16.3厘米；后板支持12公分风扇1个，前板支持12公分风扇，板材厚0.6厘米，机箱尺寸长27.7*宽16.8*高35.0厘米
双USB 接口
	套
	30
	2980
	89400

	5
	讨论学习模块
	1.定制尺寸直径约：1800mm，单边长约：900mm。桌面深度约：400-420mm
2、板材： E1级基层多层实木板，三聚氰胺饰面，厚度18mm，加实木桌脚结合，所有板材均经过防潮、防虫、防腐处理，表面耐磨、硬度高、耐高温，甲醛释放量符合国家标准。                                                                                                                                                                                                                      3、设计：六边型组合桌，可根据需求调整组合。
4、整体色调一致，饰面可选择                                                                                                            5、封边：优质同色PVC封边，全自动热熔工艺。
6、配6张四方凳子，与桌子同色
用于护理专业学生学习帮助老年人进餐.生活照护及技能比赛
	套
	6
	2850
	17100

	6
	类纸护眼交互平台
	1. 整机边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。
2.整机屏幕采用86英寸UHD超高清液晶屏，显示比例：16:9。分辨率3840*2160。
3.采用（AGLR）技术防眩光钢化玻璃，表面硬度≥9H。
4.整机采用硬件低蓝光背光技术，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。
5.整机采用无损Gamma技术，屏幕结合光感调节，支持纸质护眼模式。
6.分辨率：≥3840×2160。全通道4K高清显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像。
7.亮度：≥300cd/m²。整机采用DC直流背光源，显示画面无频闪。
8.对比度：≥5000:1。可视角度≥178°。
9.内置非独立摄像头，像素≥3200万，支持班级AI监测和AI人脸识别功能。
10.采用电容触控技术，支持Windows和Android系统中进行≥40点触控。
11.具备分级降屏（1/3、1/2）功能。内置6个物理按键，2个可实现自定义。
12.前置2.2声道，音响功率≥60W。8阵列麦克风。
13.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡，均持便捷拆除及恢复。
14.前置Type-C接口支持65W以上快充。
15.安卓系统版本不低于Android 14，内存≥4GB，存储空间≥32GB，内存可升级至2T。
16.内置电子视力表和校园美育软件。教学桌面支持画报轮播功能。                                                                                                           
17.整机支持与AI数字人开启任意话题的对话，支持语音输入，根据要求生成图像，对生成的图像进行艺术赏析。                                                                  
18.支持特定人物形象，提供不少于2种数字人形象。
19.采用Intel通用标准80pin接口，手拧螺丝卡扣。
20.主板搭载第十二代Intel 酷睿i5系列CPU。
21.内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：250GB以上SSD固态硬盘。                                                                                 
	台
	1
	19930
	19930

	7
	移动教学讲台
	升降高度：710-1100mm
尺寸：720*495mm
桌角材质：优质钢架
支架工艺：pu静电喷涂
面板材质：MDF+PVC
颜色：白色
最大承重：小于等于60kg
	台
	1
	1670
	1670

	8
	环境氛围打造
	文化、墙面、灯光等优化渲染
	套
	1
	10000
	10000

	总价
	
	
	
	
	
	600000






6包：综合置管智慧实训室建设项目
	序号
	产品名称
	产品功能参数
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	综合置管教师机硬件平台（核心产品）
	1.功能：为综合置管智能实训系统提供硬件运行环境，支持开展吸痰术、鼻饲术、洗胃术、胃肠减压术、三腔二囊管止血术、男性导尿术、女性导尿术和灌肠术等虚实结合的技能操作。
2.具备语音输出功能，内置音响不小于2W。
3.显示分辨率不低于1080P。
4.工作电流：≤10A；
5.工作电源：220Vac；
6.工作温度：0℃~40℃。
7.运算处理器：不低于4核，不低于2.4GHz。
☆8.平台结构：（提供演示8.1-8.5所有功能）
8.1平台结构采用落地式设计，包含了箱式主体、扁平式金属支撑板、显示单元等。
8.2硬件平台外观简洁大方，主体为箱体式设计，体积小巧，占地尺寸为400mmX465mm（±20mm）。采用ABS塑胶板材整体机加、表面珠光漆等加工工艺，箱式主体外壳厚度≥3.8mm，确保平台的坚固耐用、表面光洁、易清洁、耐腐蚀、抗老化。箱式主体背面设置有散热格栅，散热格栅均内置防尘、防虫网，有效保护内部组件免受污染和损害。采用隐藏式脚轮，将脚轮嵌入到平台整体的内部，避免了传统脚轮可能造成的绊倒风险。脚轮配备了便捷的刹车机制，用户只需从平台背面轻松操作，即可实现脚轮的稳固锁定或顺畅移动，确保了设备的稳定性与操作的灵活性。操作面板上的器械接口符合人体工学设计要求，每个器械接口距离地面高度为800mm（±20mm），统一呈水平线分布。器械接口面板与水平面呈斜角，角度范围55°~65°，确保操作智能器械与硬件平台连接过程的舒适性和便捷性。 
8.3硬件平台与综合置管智能模拟人采用至少37PIN连接器连接，拆卸便捷、拆卸便捷、便于系统拓展、延伸。
8.4扁平式金属支撑板，尺寸为1150mmX150mm（±10mm），下端连接箱式主体，上端与显示单元连接。金属支撑板通过悬挂式卡扣与金属导线盒实现紧密连接，稳固耐用、便于管理线束。平台的线束可以轻松穿过金属导线盒，确保与显示单元的连接既整洁又安全。金属导线盒尺寸为1100mmX80mm（±10mm），材质与金属支撑板一致，采用铝合金氧化拉丝工艺处理，耐腐蚀、抗高温、抗氧化、美观易清洁。
8.5显示单元可根据操作者的位置进行上下、左右方向的灵活调整，便于操作。
9.设备器械互联接口：
9.1. 平台设计有一系列智能器械接口，至少支持与智能胃管、智能灌肠袋、智能三腔二囊管和智能导尿管等器械的连接。每个接口都配有清晰的标识，确保用户能够轻松识别并连接，至少包含器械接口、温水接口、鼻饲液接口、冲洗接口和试吸接口。
9.2. 平台配备了全面的信号接口，以支持智能洗胃机、智能吸痰机和智能灌肠支架等设备的连接。接口种类丰富，至少包含三个专用接口：（1）全身女性模型/半身男性导尿模型人接口、（2）洗胃机/吸痰机接口、（3）灌肠支架接口，插拔的时候，只有正确匹配的插头才能顺利插入，减少了出错的可能性。此外，还应至少包含HDMI、网口、USB、音频输出和麦克风输入等通用接口。
▲10.设备的保护接地端子不得用于设备不同部分之间的机械连接，或用于固定与保护接地、功能接地无关的任何元器件，以防止使用过程中造成触电的风险。（投标人提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）
▲11.平台应在射频电磁场辐射抗扰度频率范围为80MHz~2500MHz，场强3V/m，80%调制深度的1kHz正弦波幅度调制测试产品工作正常无功能丧失。（投标人提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）
	套
	1
	86000
	86000

	2
	洗胃术训练系统
	1.支持进行清醒患者和昏迷患者的洗胃术完整、全流程的操作，至少包含清醒患者和昏迷患者两种病例。
1.1操作环节至少包含：选择用物、体位选择、用物准备、胃管置入、确认胃管、洗胃、拔管。
1.2至少支持智能示教、智能带教、智能指导、智能训练、智能考试等模式。
1.3支持在实物模拟人上模拟经口腔置胃管操作，在系统软件界面实时展示胃管置入深度数据，通过系统中的人体解剖透视图展示胃管置入过程，同步显示胃管置入的实际位置。
1.4支持在清醒患者病例操作时，如果置管到咽喉部位没有嘱咐吞咽，患者会发生呛咳反应；支持在昏迷患者病例操作时，如果置管到咽喉部位没有托起头部，患者会发生呛咳反应。 
1.5支持连接智能洗胃机实物设备进行相应的操作，至少包含调节进液量、出液量、负压大小、循环次数选择、胃部冲洗和胃内溶液吸出、选择洗胃模式。支持判断进出液量是否保持平衡，调节压力是否准确。支持模拟洗胃过程中，出入液的变化状态，如洗胃后溶液由浑浊变澄清。
1.6支持自动检测排污和进液管路与智能药液桶和智能污液桶的连接，系统自动验证连接的正确性，确保操作的高准确性和高安全性。
1.7支持判断胃管是否在胃内操作步骤，判断方法至少包含回抽胃液法、气过水声法、冒泡法。
1.8支持通过虚拟仿真动画的形式展示智能注射器连接智能胃管进行回抽胃液、气过水声两种判断方法
2.支持通过虚拟仿真动画的形式展示操作过程，以便对操作者进行生动直观地指导；同时，动画应体现数字化病人的自然生理反应，给与操作者沉浸式的操作体验。具体功能如下：
2.1支持通过虚拟仿真动画的形式展示七步洗手法，分别从内、外、夹、弓、大、立、腕七个部位连续动态展示七步洗手的操作步骤。
2.2支持通过虚拟仿真动画的形式进入洗胃术操作界面，包括患者闭眼和睁眼的自然生理反应，确保操作者能够理解并遵循正确的操作步骤。
2.3支持通过虚拟仿真动画的形式展示检查患者口腔的操作流程，动画中展示手持压舌板检查口腔的流程，包括患者口部从闭合到张开的动画，以及压舌板进入时眼睛微微闭合的自然反应。
3.智能指导模式：
3.1多维度实时指导：支持通过图形界面、语音和知识点的实时提示提供全方位的引导，确保每个步骤都能获得清晰的指导。
3.2交互式知识点提示：支持显示和隐藏知识点、根据操作者的视角和需求灵活调整知识点位置，增强知识点的可访问性和易理解性。
3.3动态图示辅助：支持在实物器械操作前通过动态图示直观展示器械的正确连接方式，为操作者提供清晰、及时的初步指导，确保操作者迅速识别和理解器械操作的关键步骤，简化学习过程、提高操作效率。
3.4综合报告模板：支持操作完成后展示报告模板，至少涵盖环节得分、维度得分、总分趋势、维度得分趋势和错误详情等。点击报告中的动态图标，可即时获取对应模块的详细注释。
4.智能训练模式：
4.1支持对操作过程进行记录和评分，操作结束后实时生成评价报告。
4.2支持在每一步操作前，系统不给予任何操作指引；操作错误时，系统提供实时纠错反馈；同一个操作错误三次后系统给出正确指引，旨在培养学生的问题解决能力和自我纠正能力。
4.3评价报告至少包含操作时长、环节得分表、六维度得分雷达图、总分趋势折线图、六维度得分趋势折线图和错误详情内容。错误详情内容至少包含一般错误、严重错误、致命错误三个类型。
5.智能考试模式：支持考核技能操作的临床能力、医患沟通、无菌观念、职业素养、医学知识、终身学习，考试结束后实时生成评价报告。
6.采用先进的无梯度应变感知力反馈技术、神经网络意识捕捉技术、有限元空间矢量追及技术，以提高信号采集的准确性和可靠性。
7.采用集成智能算法对采集到的信号进行分析，确保系统能够以至少100次/秒的频率进行信号采集，以识别操作中可能出现的问题或异常，及时提供反馈。
8.支持多通道信号同步采集，以便于同时监控多个参数，提高系统的综合性能。
9.使用高性能的硬件平台，确保系统的稳定性和快速响应能力。
10.采用模块化设计，确保系统具有良好的可扩展性，便于系统的升级和维护。
	套
	1
	61000
	61000

	3
	吸痰术训练系统
	1.支持进行普通患者和气切患者的吸痰术完整、全流程的操作，至少包含普通患者和气切患者两种病例。
1.1操作环节至少包含：选择用物、术前评估、体位选择、用物准备、吸痰、术后处理。
1.2至少支持智能示教、智能带教、智能指导、智能训练、智能考试等模式。
1.3支持在普通患者病例操作时，先经过口腔后经过鼻腔吸痰；支持在气切患者病例操作时，先经过气切切口再经过口腔和鼻腔吸痰。
1.4.支持普通患者和气切患者两种吸痰操作在同一模拟人上操作完成，支持在软件系统界面实时反映实物操作过程中的插管深度与旋转动作。
1.5支持连接智能吸痰机实物设备进行相应的操作，虚拟仿真软件场景中同步显示智能吸痰机压力值和负压值的变化、智能吸痰机负压调节旋钮精细调整吸痰的负压大小、真空压力表直观显示当前负压值、智能吸痰管连接检测功能，支持操作者通过按压智能吸痰管末端启动吸痰，实时感受负压强度，确保操作准确。
2.智能指导模式：
2.1多维度实时指导：支持通过图形界面、语音和知识点的实时提示提供全方位的引导，确保每个步骤都能获得清晰的指导。
2.2交互式知识点提示：支持显示和隐藏知识点、根据操作者的视角和需求灵活调整知识点位置，增强知识点的可访问性和易理解性。
2.3动态图示辅助：支持在实物器械操作前通过动态图示直观展示器械的正确连接方式，为操作者提供清晰、及时的初步指导，确保操作者迅速识别和理解器械操作的关键步骤，简化学习过程、提高操作效率。
2.4综合报告模板：支持操作完成后展示报告模板，至少涵盖环节得分、维度得分、总分趋势、维度得分趋势和错误详情等。点击报告中的动态图标，可即时获取对应模块的详细注释。
3.智能训练模式：
3.1支持对操作过程进行记录和评分，操作结束后实时生成评价报告。
3.2支持在每一步操作前，系统不给予任何操作指引；操作错误时，系统提供实时纠错反馈；同一个操作错误三次后系统给出正确指引，旨在培养学生的问题解决能力和自我纠正能力。
3.3评价报告至少包含操作时长、环节得分表、六维度得分雷达图、总分趋势折线图、六维度得分趋势折线图和错误详情内容。错误详情内容至少包含一般错误、严重错误、致命错误三个类型。
4.智能考试模式：支持考核技能操作的临床能力、医患沟通、无菌观念、职业素养、医学知识、终身学习，考试结束后实时生成评价报告。
5.采用先进的无梯度应变感知力反馈技术、神经网络意识捕捉技术、有限元空间矢量追及技术，以提高信号采集的准确性和可靠性。
6.采用集成智能算法对采集到的信号进行分析，确保系统能够以至少100次/秒的频率进行信号采集，以识别操作中可能出现的问题或异常，及时提供反馈。
7.支持多通道信号同步采集，以便于同时监控多个参数，提高系统的综合性能。
8.使用高性能的硬件平台，确保系统的稳定性和快速响应能力。
9.采用模块化设计，确保系统具有良好的可扩展性，便于系统的升级和维护。
	套
	1
	61000
	61000

	4
	鼻饲术训练系统
	1.支持进行清醒患者和昏迷患者的鼻饲术完整、全流程的操作，至少包含清醒患者和昏迷患者两种病例。
1.1操作环节至少包含：选择用物、体位选择、用物准备、胃管置入、确认胃管、饮食灌注、拔管。
1.2至少支持智能示教、智能带教、智能指导、智能训练、智能考试等模式。
1.3支持在实物模拟人上模拟经鼻腔置胃管操作，在系统软件界面实时展示胃管置入深度数据，通过系统中的人体解剖透视图展示胃管置入过程，同步显示胃管置入的实际位置。 
1.4支持在清醒患者病例操作时，如果置管到咽喉部位没有嘱咐吞咽，患者会发生呛咳反应；支持在昏迷患者病例操作时，如果置管到咽喉部位没有托起头部，患者会发生呛咳反应。
2.支持通过虚拟仿真动画的形式展示操作过程，以便对操作者进行生动直观地指导；同时，动画应体现数字化病人的自然生理反应，给与操作者沉浸式的操作体验。具体功能如下：
2.1支持通过虚拟仿真动画的形式展示七步洗手法，分别从内、外、夹、弓、大、立、腕七个部位连续动态展示七步洗手的操作步骤。
2.2支持通过虚拟仿真动画的形式展示检查患者鼻腔的操作流程，动画中展示手持手电筒检查鼻腔的流程，包括患者头部歪向一侧和眼睛闭合的自然生理反应，以及一侧鼻腔息肉的清晰展示。
2.3支持通过虚拟仿真动画的形式展示检查患者口腔的操作流程，动画中展示手持压舌板检查口腔的流程，包括患者口部从闭合到张开的动画，以及压舌板进入时眼睛微微闭合的自然反应。
2.4支持通过虚拟仿真动画的形式展示清洁患者鼻腔的操作流程，动画中展示手持清洁棉签清洁鼻腔的流程，包括患者闭眼和睁眼的自然生理反应，确保操作者能够理解并遵循正确的操作步骤。
3.智能指导模式：
3.1多维度实时指导：支持通过图形界面、语音和知识点的实时提示提供全方位的引导，确保每个步骤都能获得清晰的指导。
3.2交互式知识点提示：支持显示和隐藏知识点、根据操作者的视角和需求灵活调整知识点位置，增强知识点的可访问性和易理解性。
3.3动态图示辅助：支持在实物器械操作前通过动态图示直观展示器械的正确连接方式，为操作者提供清晰、及时的初步指导，确保操作者迅速识别和理解器械操作的关键步骤，简化学习过程、提高操作效率。
3.4综合报告模板：支持操作完成后展示报告模板，至少涵盖环节得分、维度得分、总分趋势、维度得分趋势和错误详情等。点击报告中的动态图标，可即时获取对应模块的详细注释。
4.智能训练模式：
4.1支持对操作过程进行记录和评分，操作结束后实时生成评价报告。
4.2支持在每一步操作前，系统不给予任何操作指引；操作错误时，系统提供实时纠错反馈；同一个操作错误三次后系统给出正确指引，旨在培养学生的问题解决能力和自我纠正能力。
4.3评价报告至少包含操作时长、环节得分表、六维度得分雷达图、总分趋势折线图、六维度得分趋势折线图和错误详情内容。错误详情内容至少包含一般错误、严重错误、致命错误三个类型。
5.智能考试模式：支持考核技能操作的临床能力、医患沟通、无菌观念、职业素养、医学知识、终身学习，考试结束后实时生成评价报告。
6.采用先进的无梯度应变感知力反馈技术、神经网络意识捕捉技术、有限元空间矢量追及技术，以提高信号采集的准确性和可靠性。
7.采用集成智能算法对采集到的信号进行分析，确保系统能够以至少100次/秒的频率进行信号采集，以识别操作中可能出现的问题或异常，及时提供反馈。
8.支持多通道信号同步采集，以便于同时监控多个参数，提高系统的综合性能。
9.使用高性能的硬件平台，确保系统的稳定性和快速响应能力。
10.采用模块化设计，确保系统具有良好的可扩展性，便于系统的升级和维护。
	套
	1
	61000
	61000

	5
	胃肠减压术训练系统
	1. 支持进行清醒患者和昏迷患者的胃肠减压术完整、全流程的操作，至少包含清醒患者和昏迷患者两种病例。
1.1操作环节至少包含：选择用物、体位选择、用物准备、胃管置入、确认胃管、负压引流、术后处理。
1.2至少支持智能示教、智能带教、智能指导、智能训练、智能考试等模式。
1.3支持在实物模拟人上模拟经鼻腔置胃管操作，在系统软件界面实时展示胃管置入深度数据，通过系统中的人体解剖透视图展示胃管置入过程，同步显示胃管置入的实际位置。
1.4支持在清醒患者病例操作时，如果置管到咽喉部位没有嘱咐吞咽，患者会发生呛咳反应；支持在昏迷患者病例操作时，如果置管到咽喉部位没有托起头部，患者会发生呛咳反应。
1.5支持模拟进行负压引流的操作，压扁引流器后再连接胃管并打开胃管开关后，负压引流器对胃肠进行减压。
1.6支持判断胃管是否在胃内操作步骤，判断方法至少包含回抽胃液法、气过水声法、冒泡法。
1.7支持通过虚拟仿真动画的形式展示智能注射器连接智能胃管进行回抽胃液、气过水声两种判断方法。
2.支持通过虚拟仿真动画的形式展示操作过程，以便对操作者进行生动直观地指导；同时，动画应体现数字化病人的自然生理反应，给与操作者沉浸式的操作体验。具体功能如下：
2.1支持通过虚拟仿真动画的形式展示七步洗手法，分别从内、外、夹、弓、大、立、腕七个部位连续动态展示七步洗手的操作步骤。
2.2支持通过虚拟仿真动画的形式展示检查患者鼻腔的操作流程，动画中展示手持手电筒检查鼻腔的流程，包括患者头部歪向一侧和眼睛闭合的自然生理反应，以及一侧鼻腔息肉的清晰展示。
2.3支持通过虚拟仿真动画的形式展示清洁患者鼻腔的操作流程，动画中展示手持清洁棉签清洁鼻腔的流程，包括患者闭眼和睁眼的自然生理反应，确保操作者能够理解并遵循正确的操作步骤。
3.智能指导模式：
3.1多维度实时指导：支持通过图形界面、语音和知识点的实时提示提供全方位的引导，确保每个步骤都能获得清晰的指导。
3.2交互式知识点提示：支持显示和隐藏知识点、根据操作者的视角和需求灵活调整知识点位置，增强知识点的可访问性和易理解性。
3.3动态图示辅助：支持在实物器械操作前通过动态图示直观展示器械的正确连接方式，为操作者提供清晰、及时的初步指导，确保操作者迅速识别和理解器械操作的关键步骤，简化学习过程、提高操作效率。
3.4综合报告模板：支持操作完成后展示报告模板，至少涵盖环节得分、维度得分、总分趋势、维度得分趋势和错误详情等。点击报告中的动态图标，可即时获取对应模块的详细注释。
4.智能训练模式：
4.1支持对操作过程进行记录和评分，操作结束后实时生成评价报告。
4.2支持在每一步操作前，系统不给予任何操作指引；操作错误时，系统提供实时纠错反馈；同一个操作错误三次后系统给出正确指引，旨在培养学生的问题解决能力和自我纠正能力。
4.3评价报告至少包含操作时长、环节得分表、六维度得分雷达图、总分趋势折线图、六维度得分趋势折线图和错误详情内容。错误详情内容至少包含一般错误、严重错误、致命错误三个类型。
5.智能考试模式：支持考核技能操作的临床能力、医患沟通、无菌观念、职业素养、医学知识、终身学习，考试结束后实时生成评价报告。
6.采用先进的无梯度应变感知力反馈技术、神经网络意识捕捉技术、有限元空间矢量追及技术，以提高信号采集的准确性和可靠性。
7.采用集成智能算法对采集到的信号进行分析，确保系统能够以至少100次/秒的频率进行信号采集，以识别操作中可能出现的问题或异常，及时提供反馈。
8.支持多通道信号同步采集，以便于同时监控多个参数，提高系统的综合性能。
9.使用高性能的硬件平台，确保系统的稳定性和快速响应能力。
10.采用模块化设计，确保系统具有良好的可扩展性，便于系统的升级和维护。
	套
	1
	46000
	46000

	6
	三腔二囊管止血术训练系统
	1. 支持进行三腔二囊管止血术完整、全流程的操作，至少包含胃气囊止血和食管囊止血两种病例。
1.1操作环节至少包含：选择用物、选择体位、用物准备、插管、确认位置、止血、拔管。
1.2至少支持智能示教、智能带教、智能指导、智能训练、智能考试等模式。
2.支持通过虚实结合的方式模拟三腔二囊管的检测操作，首先注入空气检查气密性确保无漏气，然后抽净气体，接着进行精准的插管操作。
2.1支持使用智能注射器连接后，可模拟注射器向胃气囊注入气体的过程，并以数字化方式实时显示注气量。
2.2支持模拟牵引操作，在此过程中，通过使用砝码实现至少0-45度范围内的牵引角度调整。
3.智能指导模式：
3.1多维度实时指导：支持通过图形界面、语音和知识点的实时提示提供全方位的引导，确保每个步骤都能获得清晰的指导。
3.2交互式知识点提示：支持显示和隐藏知识点、根据操作者的视角和需求灵活调整知识点位置，增强知识点的可访问性和易理解性。
3.3动态图示辅助：支持在实物器械操作前通过动态图示直观展示器械的正确连接方式，为操作者提供清晰、及时的初步指导，确保操作者迅速识别和理解器械操作的关键步骤，简化学习过程、提高操作效率。
3.4综合报告模板：支持操作完成后展示报告模板，至少涵盖环节得分、维度得分、总分趋势、维度得分趋势和错误详情等。点击报告中的动态图标，可即时获取对应模块的详细注释。
4.智能训练模式：
4.1支持对操作过程进行记录和评分，操作结束后实时生成评价报告。
4.2支持在每一步操作前，系统不给予任何操作指引；操作错误时，系统提供实时纠错反馈；同一个操作错误三次后系统给出正确指引，旨在培养学生的问题解决能力和自我纠正能力。
4.3评价报告至少包含操作时长、环节得分表、六维度得分雷达图、总分趋势折线图、六维度得分趋势折线图和错误详情内容。错误详情内容至少包含一般错误、严重错误、致命错误三个类型。
5.智能考试模式：支持考核技能操作的临床能力、医患沟通、无菌观念、职业素养、医学知识、终身学习，考试结束后实时生成评价报告。
6.采用先进的无梯度应变感知力反馈技术、神经网络意识捕捉技术、有限元空间矢量追及技术，以提高信号采集的准确性和可靠性。
7.采用集成智能算法对采集到的信号进行分析，确保系统能够以至少100次/秒的频率进行信号采集，以识别操作中可能出现的问题或异常，及时提供反馈。
8.支持多通道信号同步采集，以便于同时监控多个参数，提高系统的综合性能。
9.使用高性能的硬件平台，确保系统的稳定性和快速响应能力。
10.采用模块化设计，确保系统具有良好的可扩展性，便于系统的升级和维护。
	套
	1
	45000
	45000

	7
	灌肠术训练系统
	1.支持进行灌肠术完整、全流程的操作。
1.1操作环节至少包含：选择用物、体位选择、用物准备、插管、拔管、术后处理。
1.2至少支持智能示教、智能带教、智能指导、智能训练、智能考试等模式。
1.3支持在选择用物环节展示和考察灌肠术操作所需要使用的器械，且考察干扰项目不少于2项。
1.4支持通过虚拟仿真动画的形式模拟对肛管进行润滑和排尽管内空气操作。
2.支持模拟灌肠置管操作，系统将实时显示灌肠管的置入深度。
2.1支持通过矢状面视图与操作同步，直观展示灌肠管在体内的具体位置，以辅助用户更好地理解和掌握置管技巧。
2.2支持模拟分开臀部操作，系统将确保在进行灌肠置管前必须先执行此步骤。如果用户未分开臀部而直接尝试置入灌肠器械，系统将阻止置管操作的完成，并在错误操作列表中记录此违规行为，同时提供详细的错误说明以指导用户正确操作。
2.3支持智能检测功能，能够识别并反馈置管过程中的不当操作，如置管深度过浅、过深或边插边拔等。一旦检测到这些情况，系统会立即提供反馈，指导用户进行必要的调整，确保置管操作的准确性和安全性
3.智能指导模式：
3.1多维度实时指导：支持通过图形界面、语音和知识点的实时提示提供全方位的引导，确保每个步骤都能获得清晰的指导。
3.2交互式知识点提示：支持显示和隐藏知识点、根据操作者的视角和需求灵活调整知识点位置，增强知识点的可访问性和易理解性。
3.3动态图示辅助：支持在实物器械操作前通过动态图示直观展示器械的正确连接方式，为操作者提供清晰、及时的初步指导，确保操作者迅速识别和理解器械操作的关键步骤，简化学习过程、提高操作效率。
3.4综合报告模板：支持操作完成后展示报告模板，至少涵盖环节得分、维度得分、总分趋势、维度得分趋势和错误详情等。点击报告中的动态图标，可即时获取对应模块的详细注释。
4.智能训练模式：
4.1支持对操作过程进行记录和评分，操作结束后实时生成评价报告。
4.2支持在每一步操作前，系统不给予任何操作指引；操作错误时，系统提供实时纠错反馈；同一个操作错误三次后系统给出正确指引，旨在培养学生的问题解决能力和自我纠正能力。
4.3评价报告至少包含操作时长、环节得分表、六维度得分雷达图、总分趋势折线图、六维度得分趋势折线图和错误详情内容。错误详情内容至少包含一般错误、严重错误、致命错误三个类型。
5.智能考试模式：支持考核技能操作的临床能力、医患沟通、无菌观念、职业素养、医学知识、终身学习，考试结束后实时生成评价报告。
6.采用先进的无梯度应变感知力反馈技术、神经网络意识捕捉技术、有限元空间矢量追及技术，以提高信号采集的准确性和可靠性。
7.采用集成智能算法对采集到的信号进行分析，确保系统能够以至少100次/秒的频率进行信号采集，以识别操作中可能出现的问题或异常，及时提供反馈。
8.支持多通道信号同步采集，以便于同时监控多个参数，提高系统的综合性能。
9.使用高性能的硬件平台，确保系统的稳定性和快速响应能力。
10.采用模块化设计，确保系统具有良好的可扩展性，便于系统的升级和维护。
	套
	1
	55000
	55000
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	女性导尿术训练系统
	1.支持进行女性导尿术完整、全流程的操作。
1.1操作环节至少包含：选择用物、选择体位、术前准备、初次消毒、再次消毒、导尿、术后处理。
1.2至少支持智能示教、智能带教、智能指导、智能训练、智能考试等模式。
1.3支持模拟消毒操作，智能判断消毒顺序的正确性，检测区域覆盖的完整性，确保每次消毒前更换碘伏棉球，并实时提供错误纠正反馈。
1.4支持模拟注射器向球囊注入无菌溶液的操作，并实时显示注入剂量数值。注入后，模拟导尿管头端在膀胱内的固定效果，防止滑脱；当球囊嵌顿于尿道内口时，尝试回拉导尿管，将体验到明显的阻力感。
2.支持模拟导尿管在达到适当深度后通过虚拟仿真动画的形式展示尿液流出的视觉效果，并提供模拟固定集尿袋的操作流程。
3.智能指导模式：
3.1多维度实时指导：支持通过图形界面、语音和知识点的实时提示提供全方位的引导，确保每个步骤都能获得清晰的指导。
3.2交互式知识点提示：支持显示和隐藏知识点、根据操作者的视角和需求灵活调整知识点位置，增强知识点的可访问性和易理解性。
3.3动态图示辅助：支持在实物器械操作前通过动态图示直观展示器械的正确连接方式，为操作者提供清晰、及时的初步指导，确保操作者迅速识别和理解器械操作的关键步骤，简化学习过程、提高操作效率。
3.4综合报告模板：支持操作完成后展示报告模板，至少涵盖环节得分、维度得分、总分趋势、维度得分趋势和错误详情等。点击报告中的动态图标，可即时获取对应模块的详细注释。
4.智能训练模式：
4.1支持对操作过程进行记录和评分，操作结束后实时生成评价报告。
4.2支持在每一步操作前，系统不给予任何操作指引；操作错误时，系统提供实时纠错反馈；同一个操作错误三次后系统给出正确指引，旨在培养学生的问题解决能力和自我纠正能力。
4.3评价报告至少包含操作时长、环节得分表、六维度得分雷达图、总分趋势折线图、六维度得分趋势折线图和错误详情内容。错误详情内容至少包含一般错误、严重错误、致命错误三个类型。
5.智能考试模式：支持考核技能操作的临床能力、医患沟通、无菌观念、职业素养、医学知识、终身学习，考试结束后实时生成评价报告。
6.采用先进的无梯度应变感知力反馈技术、神经网络意识捕捉技术、有限元空间矢量追及技术，以提高信号采集的准确性和可靠性。
7.采用集成智能算法对采集到的信号进行分析，确保系统能够以至少100次/秒的频率进行信号采集，以识别操作中可能出现的问题或异常，及时提供反馈。
8.支持多通道信号同步采集，以便于同时监控多个参数，提高系统的综合性能。
9.使用高性能的硬件平台，确保系统的稳定性和快速响应能力。
10.采用模块化设计，确保系统具有良好的可扩展性，便于系统的升级和维护。
	套
	1
	58000
	58000
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	男性导尿术训练系统
	1. 支持进行男性导尿术完整、全流程的操作。
1.1操作环节至少包含：选择用物、选择体位、术前准备、初次消毒、再次消毒、导尿、术后处理。
1.2至少支持智能示教、智能带教、智能指导、智能训练、智能考试等模式。
1.3支持在选择用物环节展示男性导尿术所用到的医疗器械，增强对各类器械功能和用途的直观理解。
1.4支持模拟消毒操作，智能判断消毒顺序的正确性，检测区域覆盖的完整性，确保每次消毒前更换碘伏棉球，并实时提供错误纠正反馈。
2.支持模拟真实临床操作，当用户操作不当导致可能的不适或痛苦时，系统会通过患者角色的实时反馈来提示用户，帮助他们理解操作的影响并引导正确的操作方法。
3.智能指导模式：
3.1多维度实时指导：支持通过图形界面、语音和知识点的实时提示提供全方位的引导，确保每个步骤都能获得清晰的指导。
3.2交互式知识点提示：支持显示和隐藏知识点、根据操作者的视角和需求灵活调整知识点位置，增强知识点的可访问性和易理解性。
3.3动态图示辅助：支持在实物器械操作前通过动态图示直观展示器械的正确连接方式，为操作者提供清晰、及时的初步指导，确保操作者迅速识别和理解器械操作的关键步骤，简化学习过程、提高操作效率。
3.4综合报告模板：支持操作完成后展示报告模板，至少涵盖环节得分、维度得分、总分趋势、维度得分趋势和错误详情等。点击报告中的动态图标，可即时获取对应模块的详细注释。
4.智能训练模式：
4.1支持对操作过程进行记录和评分，操作结束后实时生成评价报告。
4.2支持在每一步操作前，系统不给予任何操作指引；操作错误时，系统提供实时纠错反馈；同一个操作错误三次后系统给出正确指引，旨在培养学生的问题解决能力和自我纠正能力。
4.3评价报告至少包含操作时长、环节得分表、六维度得分雷达图、总分趋势折线图、六维度得分趋势折线图和错误详情内容。错误详情内容至少包含一般错误、严重错误、致命错误三个类型。
5.智能考试模式：支持考核技能操作的临床能力、医患沟通、无菌观念、职业素养、医学知识、终身学习，考试结束后实时生成评价报告。
6.采用先进的无梯度应变感知力反馈技术、神经网络意识捕捉技术、有限元空间矢量追及技术，以提高信号采集的准确性和可靠性。
7.采用集成智能算法对采集到的信号进行分析，确保系统能够以至少100次/秒的频率进行信号采集，以识别操作中可能出现的问题或异常，及时提供反馈。
8.支持多通道信号同步采集，以便于同时监控多个参数，提高系统的综合性能。
9.使用高性能的硬件平台，确保系统的稳定性和快速响应能力。
10.采用模块化设计，确保系统具有良好的可扩展性，便于系统的升级和维护。
	套
	1
	55000
	55000
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	综合置管智能女性模拟人
	1.功能：为鼻饲术、洗胃术、胃肠减压术、吸痰术、三腔二囊管止血术、灌肠术、导尿术等操作术提供实物操作模拟人。
☆2.智能模拟人为全身女性模拟人，上下半身不可分离拆卸，便于管理收纳。支持颈部旋转、后仰和抬起，可使下颌靠近胸骨柄，满足昏迷患者胃管置入的要求。支持在同一模拟人上进行至少包含经口腔、左鼻腔、右鼻腔、气管切开的切口、尿道、肛门等多部位的器械置入操作。避免在不同模型之间切换，提高了训练效率，保障了操作的连续性。同时维护简便、简化了管理流程。支持检测置管操作的深度、速度、方向、旋转等。支持在鼻饲术、洗胃术、胃肠减压术、三腔二囊管止血术置管过程有接近真实的操作手感、阻力反馈，至少包括咽食管、支气管主动脉和膈部的狭窄区域，并在插入三个区域对应部位时触发相应的阻力反馈，阻力反馈与虚拟仿真软件中置管步骤一致。（提供设备演示）
3.支持由肛门插入灌肠管时能检测到是否进行分开臀部操作。
4.支持由尿道插入导尿管时能检测到是否进行分开阴唇操作。
	套
	1
	83000
	83000
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	综合置管智能男性半身模型
	1.功能：为虚拟仿真实训教学系统提供男性实物操作模型
2.半身男性模型；
3.支持开展男性导尿术的实物模拟操作；
4.支持模拟经尿道置入器械的实物操作，操作过程有接近真实的操作手感、阻力反馈，能检测到置管操作的深度、速度、方向、旋转等参数。支持在男性导尿术置管过程有接近真实的操作手感、阻力反馈，至少包括耻骨下弯、耻骨前弯的弯曲区域和尿道内口、膜部、尿道外口的狭窄区域，并在插入五个区域对应部位时触发相应的阻力反馈，阻力反馈与虚拟仿真软件中置管步骤一致。
5.支持与硬件系统平台信号互通，活动式连接接口；
	套
	1
	28000
	28000

	12
	综合置管教师机智能器械包
	1.功能：属于综合置管智能实训系统（教师机）的组成部分，支持开展吸痰术、鼻饲术、洗胃术、胃肠减压术、三腔二囊管止血术、男性导尿术、女性导尿术和灌肠术等虚实结合技能操作，为虚拟仿真实训教学系统提供实物操作智能器械。
2.每套智能器械包含：智能胃管1根、智能三腔二囊管1根、智能吸痰管1根、智能导尿管1根、智能集尿袋1个、智能注射器匹配鼻饲术（50ml）、导尿术（10ml）等操作各1个。
3.智能胃管可置管操作段长度≥55cm。 
4.智能肛管可置管操作段长度≥30cm。 
5.智能三腔二囊管可置管操作段长度≥55cm。
6.智能吸痰管可置管操作段长度≥30cm。
7.智能导尿管可置管操作段长度≥30cm。 
8.智能集尿袋可接入智能导尿管。
9.智能药液桶：
9.1.具有明显的药液桶标识，支持与智能洗胃机相连；
9.2.具备容量刻度，最大容量不小于10000ML。
9.3.支持反复使用，无需任何耗材。
10.智能污液桶：
10.1.具有明显的污液桶标识，支持与智能洗胃机相连；
10.2.具备容量刻度，最大容量不小于10000ML。
10.3.支持反复使用，无需任何耗材。
	套
	1
	13000
	13000
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	综合置管教师机智能洗胃机
	☆1.整体结构设计：智能洗胃机采用坚固耐用的金属箱体式设计，提供稳定的操作平台。操作面板整体尺寸为350mmX400mm（±20mm），面板上配置了直观的实物按钮，包括设定、上下调节、自动、手吸、手冲、关等，以及清晰的显示面板，用于展示循环次数、进胃、出胃等关键信息，确保操作简便且直观。（提供演示）
2.多功能管路系统：至少配备排污、胃管和进液三个独立管路，均设计为可重复使用，无需额外耗材，以降低使用成本并提高操作的便捷性。
3.智能连接识别：排污和进液管路能够智能识别并连接至智能药液桶和智能污液桶，系统自动验证连接的正确性，确保操作的高准确性和高安全性。
4.循环次数统计与复位：具备洗胃循环次数的统计功能，同时提供便捷的复位选项，使得操作者能够轻松管理周期性操作和维护记录。
5.手动操作支持：支持手动控制胃部冲洗和胃内溶液吸出，提供操作者在面对多样化医疗场景时所需的灵活性和控制力。
6.自动洗胃功能：具备自动洗胃模式，允许在预设条件下自动执行洗胃程序。同时，紧急情况下可迅速切换至手动控制，确保操作的安全性和即时响应。
7.调节功能：支持通过设定按钮切换调节内容，至少包含调节进液量、出液量和负压大小，并通过虚拟仿真软件场景实时反馈调节结果，增强了操作的直观性和互动性，提升了用户的操作体验。
8.系统拓展性：支持至少37PIN连接器与硬件平台相连接，便于系统拓展、延伸。
	套
	1
	12000
	12000
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	综合置管教师机智能吸痰机
	☆1.外观设计与结构：外观设计精致，模仿真实医疗设备的外观，同时注重便携性。手提式设计，体积小巧，尺寸为：370mmX180mmX280mm（±20mm）。设备配备了必要的操作组件，包括痰液存储容器、真空压力表、负压调节旋钮和电源开关，布局合理，确保了操作的直观性和便捷性。（提供演示）
2.负压调节功能：设备支持通过负压调节旋钮精细调整吸痰的负压大小，并通过真空压力表直观显示当前负压值。操作者在吸痰过程中能够感受到与负压值相对应的负压强度，确保吸痰操作的准确性和舒适性。支持虚拟仿真软件场景中同步显示压力值和负压值的变化，为操作者提供了直观的反馈，增强操作的互动性。
3.系统拓展性：支持至少37PIN连接器与硬件平台相连接，便于系统拓展、延伸。
4.智能连接与仿真反馈：支持与智能吸痰管的连接，并通过虚拟仿真场景实时反映连接状态。智能连接技术简化了操作流程，增强了设备操作的直观感知。虚拟仿真场景中的表现与吸痰管的实际连接状态保持一致，提供了一个真实感强、反馈及时的操作体验。
	套
	1
	8500
	8500
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	综合置管教师机智能灌肠支架
	1.具有高效的连接机制，支持与硬件系统平台迅速建立连接及断开连接。整个过程设计得极为快捷，确保连接和断开操作在10秒内完成，大大提高了设备的操作效率和响应速度。
☆2.支持根据操作者对灌肠支架的调节操作自动感知调节高度，可以识别支架高度过高、正确、偏低等状态。具备实时纠错功能，能够在调节过程中即时反馈偏差，确保操作的精确性。（提供演示）
3.设备包含坚固的金属床夹，支持将支架固定在病床的两侧床架上。这种设计不仅提供了稳定的支撑，还确保了设备在使用过程中的安全性和可靠性。
	套
	1
	2000
	2000
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	治疗车
	1.采用双层结构设计，提供额外的存储空间和组织能力，使得智能器械的存放更加有序和高效。
2.至少配备6个内置方格的宽敞抽屉，每个方格有清晰的器械放置标识，便于分类存放不同类型的医疗用品，确保快速取用和易于管理。
3.配备有脚轮，提高了工作的灵活性和效率，每个脚轮都带有刹车功能，确保治疗车在需要时能够稳固地定位，防止在移动过程中滑动，保障了使用者和患者的安全。
	套
	1
	1500
	1500
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	病床单元
	1.床架：采用优质型钢焊接成型，表面静电喷塑，牢固耐用，美观大方。
2.床板：采用优质冷轧钢板一次拉伸成型，表面静电喷塑，防腐蚀，易清洁。
3.床头、床尾：采用ABS优质工程塑料一次成型，外形美观，颜色柔和，并采用锁扣式安装，可以轻松拆卸。
4.脚轮：五寸刹车轮，高耐磨，无噪音，带四角刹车装置。
5.摇手：不锈钢隐藏式手摇柄，双向极限保护。
6.护栏：铝合金护栏，轻便耐用，防夹手设计。
7.含床上用品四件套，床单、被套、枕套、枕芯。
	套
	1
	1800
	1800

	18
	智能信息管理系统
	1、智能信息管理系统的人员管理模块： 
1.1人员列表管理：实现人员信息的表格展示，支持分页浏览和快速跳转至特定页面。提供基于角色、组织和状态的分类过滤功能。 
1.2人员搜索功能：支持通过人员名称或学号/工号进行搜索，搜索时可弹出下拉列表，显示匹配的人员信息。 
1.3Excel数据交换：支持提供导出Excel样例模板功能，支持按照模板格式导入人员数据，并在导入失败时提供错误提示，同时支持导出当前人员列表至Excel。 
1.4人员信息编辑：支持修改人员基本信息，新增或编辑所属角色和组织，并提供删除角色或组织的选项。 
1.5人员信息管理：支持添加新人员及其基本信息，同时允许为新人员分配角色或组织，并提供删除人员信息的功能。
▲1.6人员管理模块包含新增人员、编辑人员、删除人员、EXCEL操作和人员状态等功能的权限配置编辑人员功能下设有新增角色、编辑角色、删除角色、新增组织、编辑组织、删除组织、修改信息等分项功能的勾选配置;EXCEL操作功能下设有 EXCEL 导入和 EXCEL 导出等分项功能的勾选配置。（投标人提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）
2、智能信息管理系统的角色管理模块： 
2.1角色列表展示：支持展示系统内所有角色的列表，显示每个角色对应的人员数量，并提供按人员数量排序的功能。 
2.2角色信息管理：支持添加、编辑和删除角色名称。 
2.3人员分配功能：支持为特定角色分配人员，分配过程中人员列表支持分页展示，并能明显区分本次选择的人员，同时支持分页选择。 
2.4权限分配功能：支持为不同角色分配不同权限，权限分类展示，具体权限可进行选择。分配的权限包括但不限于：登录权限、找回密码手机验证码权限、无预约状态下的教室门禁解锁权限、无预约状态下的登录设备权限、管理后台功能模块查阅权限、微信小程序功能模块查阅权限、以及个人电脑端网页功能模块查阅权限。 
2.5角色管理模块包含新增角色、编辑角色和删除角色等功能的权限配置。编辑角色功能下设有修改信息、分配权限、配置人员等分项功能的勾选配置。所有权限配置均支持通过取消勾选父项权限取消该父项下所有子项的权限配置。
3、智能信息管理系统的组织管理模块： 
3.1组织树架构管理：支持对组织树层次架构的增删改查功能，支持组织架构的分级显示。当选择学校组织时，系统将显示其所有子组织。 
3.2子组织列表展示：支持根据选中的组织展示该组织详细信息，并提供相关操作按钮。同时，展示选中组织的下级组织信息，并同样提供操作按钮。 
3.3组织详情查看：支持展示具体组织的详细信息，包括上级和下级组织信息。同时，显示该组织下的人员列表，并提供删除人员的功能。 
3.4数据权限分配：支持数据权限的分类列表显示，允许用户按大类进行全选或取消全选，方便进行数据权限的批量管理。
3.5组织管理模块包含新增组织、编辑组织和删除组织等功能的权限配置。编辑组织功能下设有编辑组织名称、新增组织人员和移除组织人员等分项功能的勾选配置。
4、智能信息管理系统的校历编辑模块
4.1支持对学校的校历进行新增、编辑和删除操作，编辑内容包含学年、开始日期、截止日期、学期等内容。支持对上课时间进行新增、设定和删除设定内容包含：课时段名称、开始时间、结束时间、课时等内容。
4.2校历和上课时间均支持点击编辑按钮后在原界面直接编辑内容，编辑完毕后可选择保存或者取消，无需弹窗，编辑操作直观、便捷、高效。
5、智能信息管理系统的小程序功能设置模块
▲5.1支持通过后台配置小程序的功能模块，功能模块包含首页、工作台、数据中心和个人中心四大模块。其中，首页模块包含扫一扫、预约、报告、消息中心、仪表盘、大屏控制、提交表单、发起审批等功能的勾选配置;工作台模块包含我的审批、提交审批、我的表单、提交表单、预约等功能的勾选配置，预约功能下设课堂预约和训练预约等分项功能的勾选配置;个人中心模块包含预约记录、取消预约、大屏控制、我的审批、我的表单和设备管理等功能的勾选配置。（投标人提供国家认可的第三方检测机构出具的的检测报告予以佐证）
	项
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	教学交互及智能分析系统
	☆1、教学控制软件支持以下功能：（提供设备演示1.1-1.5所有功能）
1.1示教模式的引导：教师机选择示教模式，学生机自动同步，无需手动操作，界面自动显示“老师示教中”并锁定，确保学生专注于教学内容。示教过程中，系统提供实时引导提示，包括图形界面提示、语音提示和知识点提示，提升老师的教学效率，保障老师教的同质化，同时，增强学生对操作步骤的理解和记忆，提升学习效果。
1.2带教模式的智能连接与纠错：教师机切换至带教模式，学生机自动同步，智能检测智能器械连接状态，确保学生在连接完成后才能开始操作训练。在学生每一步操作前，系统不给予任何操作指引；操作错误时，系统提供实时纠错反馈；同一个操作错误三次后系统给出正确指引，旨在培养学生的问题解决能力和自我纠正能力。
1.3学生操作训练进程控制：在带教模式下，学生机所开展的操作训练进程严格在教师机示教进程的范围内，确保学生操作与教师指导同步，提高教学效果和学生学习效率。
1.4教师机模式切换控制：教师机可以随时从带教模式切换至示教模式，学生机操作立即暂停并显示“老师示教中”，进入锁定状态。支持老师根据教学需要灵活调整教学节奏。
1.5教学环节跳转：在示教模式下，教师机支持进行环节跳转，支持老师根据教学计划或学生学习情况，有针对性地选择教学内容和进度。有助于老师实现个性化教学，满足不同学生的学习需求，保持教学的连贯性和针对性，提升教学质量和效果。
☆2、教学分析软件支持以下功能：（提供演示2.1-2.5所有功能）
2.1.教学分析模块，支持在带教模式下教师机自动采集全部学生机的操作数据，实时多维度呈现训练数据汇总分析，至少包含环节得分及得分率、维度得分、学生机错误排行、学生机错误明细。
2.2.环节得分及得分率：柱状图展示至少包含所有学生机各个环节的平均得分及环节总分、折线图展示所有学生机各个环节的得分率、横坐标展示每个环节名称以及对应环节已完成的学生人数、纵坐标展示分值及百分比；支持点击柱状图时呈现对应环节的平均得分及得分率；数据及图表动态更新。
2.3.维度得分：雷达图展示至少包含所有学生机的医学知识、临床能力、医患沟通、无菌观念、职业素养五个维度的平均得分；雷达图动态更新。
2.4.学生机错误排行：图表展示至少包含所有学生机的错误内容、所属环节、所属步骤、所属操作、错误触发率；支持筛选环节数据，至少包含实时汇总数据及单个环节数据；图表内容动态更新；
2.5.学生机错误明细：至少包含单台学生机设备编号、当前环节、当前步骤、环节得分柱状图、维度得分雷达图、错误内容图表，支持展开和收起错误明细。（1）环节得分柱状图展示至少包含学生机各个环节的平均得分及环节总分、横坐标展示每个环节名称、纵坐标展示分值；支持点击柱状图时呈现对应环节的得分；数据及图表动态更新。（2）维度得分雷达图展示至少包含学生机的医学知识、临床能力、医患沟通、无菌观念、职业素养五个维度的得分；雷达图动态更新。（3）错误内容图表展示至少包含学生机的错误内容、所属环节、所属步骤、所属操作；图表内容动态更新。
	套
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	智能评价系统
	1、 群体化评价报告
1.1支持对试卷练习、虚拟仿真、虚实结合、同伴互助、操作技能、自主考核六大模块分别展示相应的评价报告内容、虚拟仿真、虚实结合、同伴互助、操作技能、自主考核的每一个模块均可通过选择指定项目（操作技术）查阅该项目（操作技术）的群体形成性评价报告。
1.2报告内容均包含：完成次数、累积训练时长、平均得分、完成人数、完成人次数、人数完成比例、不同分数段得分分布比例、错误排行 TOP10、TOP10 错误的错误率、完成质量排名 TOP10 人员的完成次数及平均得分。
2、个体化报告
2.1支持分别通过六个模块的评价报告页面查阅该模块下指定项目（操作技术）的个体形成性评价报告。
2.2个体形成性评价报告包含：操作人、所属组织、角色、项目名称、得分和查看详情6个部分。查看详情界面包含个人信息、报告基础信息和详细信息3部分。
2.3详细信息界面支持显示所有的操作错误详情，且支持不同的模块内容显示不同的详细信息界面。虚实结合操作的详细信息界面包含所属环节，步骤/操作、分项名称、触发次数和分值等部分。
3、形成性评价报告
3.1支持分别按照虚拟仿真、虚实结合、同伴互助、操作技能自主考核模块（操作技术）群体和个体的形成性评价报告形成性评价报告展示近 10次指定项目（操作技术）得分的趋势图，辅助学生、老师和教学管理者了解训练得分的趋势，提升学习兴趣。
3.2形成性评价报告支持在电脑网页端和微信小程序端同步显示。
4、胜任力评价报告
4.1支持分别按照虚拟仿真、虚实结合、同伴互助、操作技能自主考核模块展示指定项目（操作技术）群体和个体的胜任力评价报告。
4.2胜任力评价报告以六维度雷达图的形式展示临床能力、医患沟通、无菌观念、职业素养、医学知识终身学习的胜任力得分情况。
☆5、可视化图表（提供演示5.1-5.2所有功能）
5.1支持通过可视化图表模块定制各类图表。可视化图表模块包含图表名称、所属数据集、图表样式、图表分类属性、更新时间和操作等基本功能;支持对可视化图表进行新增，编辑和删除;进入编辑图表页面，支持对当前图表进行预览操作;支持动态图表的编辑生成，点击更新按钮图表出现动态效果。
5.2图表类型：支持指标、折线图、面积图、柱状图、条形图、饼图、高级图表、表格和其他9个大类的图表。支持每个大类分别下设小类图表。指标大类包含：进度条、指示看板、趋势图、排行榜4种图表;饼图包含环图、玫瑰图、雷达图3种图表。系统内置20种图表类型可供选择。
	套
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	上腔道置管学生机硬件平台
	1.功能：至少支持吸痰术、鼻饲术、洗胃术、胃肠减压术和三腔二囊管止血术等虚实结合训练。为学生提供一个接近真实操作环境的训练平台。
2.具备语音输出功能，内置音响不小于2W；
3.工作电流：≤10A；
4.工作电源：220Vac;
5.工作温度：0℃~40℃；
6.运算处理器：不低于4核，每核不低于2.4GHz；
7.平台结构
7.1平台结构采用落地式设计，至少包括X型移动式底座、箱式主体、桌面式操作台、器械放置盒、显示单元。
7.2X型移动式底座，占地尺寸为680mmX480mm（±20mm），采用灵活的万向轮设计，便于移动和定位。底座的背部至少嵌入了电源输入口、网口和电源输出口，支持给其他学生机供电，确保了整洁的线路管理和便捷的设备连接。
7.3箱式主体，尺寸为长420mmX宽220mmX高570mm（±20mm），采用镀锌板材质、烤漆工艺，坚固耐用、表面光洁、易清洁、耐腐蚀、抗老化，与X型移动式底座和桌面式操作台固定连接，确保了整体结构的稳定性。两侧及背面设置有散热格栅区域，两侧格栅区域尺寸≥120mm x 460mm，背面格栅区域尺寸≥300mm x 50mm，提升了箱体的通风性能，优化空气流动，促进了内部组件的散热，延长了设备的使用寿命并保障了运行的稳定性。散热格栅均内置防尘、防虫网，有效保护内部组件免受污染和损害。
7.4桌面式操作台，尺寸为820mmX430mm（±20mm），方便开展上腔道置管相关技能操作。器械放置盒固定连接在操作台区域内，尺寸为长350mmX宽105mmX深170mm（±10mm）。至少设置有胃管、吸痰管、三腔二囊管放置区，每个放置区尺寸为115mmX105mmX170mm（±10mm），注射器、镊子放置区为镂空插入式设计。每个放置区域有明确的文字标识，便于拿取、存放、管理。操作台两侧设置有散热格栅区域，两侧格栅区域尺寸≥300mm x 30mm，提升了箱体的通风性能，优化空气流动，促进了内部组件的散热，延长了设备的使用寿命并保障了运行的稳定性。散热格栅均内置防尘、防虫网，有效保护内部组件免受污染和损害。
7.5桌面式操作台设计有一系列智能器械接口，至少包含智能胃管、智能吸痰管、智能三腔二囊管等器械的连接接口。每个接口都配有清晰的标识，确保用户能够轻松识别并连接器械、温水、鼻饲液、冲洗和试吸等不同功能。器械接口设计符合人体工学原则，高度统一为800mm（±10mm），分布成水平线，且接口面板与水平面形成55°至65°的斜角，提高操作的舒适性和便捷性。
7.6上半身女性模型与桌面式操作台旋转式固定连接，支持模拟人平卧位、半卧位，增加了实训的真实感和多样性。
7.7显示单元设计灵活，支持上下转动调节，以适应不同用户的操作习惯。通过金属支撑板与操作台面板固定连接，固定连接点在操作台面板的左前方区域，提供最佳视角和操作便利性，确保整体布局的和谐与功能性。
8.智能药液桶
8.1.具有明显的药液桶标识，支持与智能洗胃机相连；
8.2.具备容量刻度，最大容量不小于10000ML。
8.3.支持反复使用，无需任何耗材。
9.智能污液桶
9.1.具有明显的污液桶标识，支持与智能洗胃机相连；
9.2.具备容量刻度，最大容量不小于10000ML。
9.3.支持反复使用，无需任何耗材。
10.配置有智能胃管1根、智能吸痰管1根、智能三腔二囊管1根、智能注射器（50ml）1个、金属镊子1个。
10.1智能胃管可置管操作段长度≥55cm。 
10.2智能吸痰管可置管操作段长度≥30cm。 
10.3智能三腔二囊管可置管操作段长度≥55cm。
10.4治疗车1台
（1）采用双层结构设计，提供额外的存储空间和组织能力，使得智能器械的存放更加有序和高效。
（2）至少配备6个内置方格的宽敞抽屉，每个方格有清晰的器械放置标识，便于分类存放不同类型的医疗用品，确保快速取用和易于管理。
（3）配备有脚轮，提高了工作的灵活性和效率，每个脚轮都带有刹车功能，确保治疗车在需要时能够稳固地定位，防止在移动过程中滑动，保障了使用者和患者的安全。
▲11.4.在30M~230MHz的频率范围内，3m的测试距离条件下，产品的辐射骚扰应≤40dB（μV/m）。（投标人提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）
▲12.1.设备的保护接地端子不得用于设备不同部分之间的机械连接，或用于固定与保护接地、功能接地无关的任何元器件，以防止使用过程中造成触电的风险。（投标人提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）
	套
	3
	46000
	138000
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	上腔道置管学生机技能操作模块
	1.支持上腔道学生机开展洗胃术、吸痰术、鼻饲术、胃肠减压术、三腔二囊管止血术等虚实结合操作。
2.支持进行清醒患者和昏迷患者的洗胃术完整、全流程的操作，至少包含清醒患者和昏迷患者两种病例。
2.1操作环节至少包含：选择用物、体位选择、用物准备、胃管置入、确认胃管、洗胃、拔管。
2.2至少支持智能示教、智能带教、智能指导、智能训练、智能考试等模式。
2.3支持在实物模拟人上模拟经口腔置胃管操作，在系统软件界面实时展示胃管置入深度数据，通过系统中的人体解剖透视图展示胃管置入过程，同步显示胃管置入的实际位置。
2.4支持在清醒患者病例操作时，如果置管到咽喉部位没有嘱咐吞咽，患者会发生呛咳反应；支持在昏迷患者病例操作时，如果置管到咽喉部位没有托起头部，患者会发生呛咳反应。 
2.5支持连接智能洗胃机实物设备进行相应的操作，至少包含调节进液量、出液量、负压大小、循环次数选择、胃部冲洗和胃内溶液吸出、选择洗胃模式。支持判断进出液量是否保持平衡，调节压力是否准确。支持模拟洗胃过程中，出入液的变化状态，如洗胃后溶液由浑浊变澄清。
2.6支持自动检测排污和进液管路与智能药液桶和智能污液桶的连接，系统自动验证连接的正确性，确保操作的高准确性和高安全性。
2.7支持判断胃管是否在胃内操作步骤，判断方法至少包含回抽胃液法、气过水声法、冒泡法。
2.8支持通过虚拟仿真动画的形式展示智能注射器连接智能胃管进行回抽胃液、气过水声两种判断方法
2.9支持通过虚拟仿真动画的形式展示操作过程，以便对操作者进行生动直观地指导；同时，动画应体现数字化病人的自然生理反应，给与操作者沉浸式的操作体验。具体功能如下：支持通过虚拟仿真动画的形式展示七步洗手法，分别从内、外、夹、弓、大、立、腕七个部位连续动态展示七步洗手的操作步骤;支持通过虚拟仿真动画的形式进入洗胃术操作界面，包括患者闭眼和睁眼的自然生理反应，确保操作者能够理解并遵循正确的操作步骤;支持通过虚拟仿真动画的形式展示检查患者口腔的操作流程，动画中展示手持压舌板检查口腔的流程，包括患者口部从闭合到张开的动画，以及压舌板进入时眼睛微微闭合的自然反应。
3.支持进行普通患者和气切患者的吸痰术完整、全流程的操作，至少包含普通患者和气切患者两种病例。
3.1操作环节至少包含：选择用物、术前评估、体位选择、用物准备、吸痰、术后处理。
3.2至少支持智能示教、智能带教、智能指导、智能训练、智能考试等模式。
3.3支持在普通患者病例操作时，先经过口腔后经过鼻腔吸痰；支持在气切患者病例操作时，先经过气切切口再经过口腔和鼻腔吸痰。
3.4.支持普通患者和气切患者两种吸痰操作在同一模拟人上操作完成，支持在软件系统界面实时反映实物操作过程中的插管深度与旋转动作。
3.5支持连接智能吸痰机实物设备进行相应的操作，虚拟仿真软件场景中同步显示智能吸痰机压力值和负压值的变化、智能吸痰机负压调节旋钮精细调整吸痰的负压大小、真空压力表直观显示当前负压值、智能吸痰管连接检测功能，支持操作者通过按压智能吸痰管末端启动吸痰，实时感受负压强度，确保操作准确。
4.支持进行清醒患者和昏迷患者的鼻饲术完整、全流程的操作，至少包含清醒患者和昏迷患者两种病例。
4.1操作环节至少包含：选择用物、体位选择、用物准备、胃管置入、确认胃管、饮食灌注、拔管。
4.2至少支持智能示教、智能带教、智能指导、智能训练、智能考试等模式。
4.3支持在实物模拟人上模拟经鼻腔置胃管操作，在系统软件界面实时展示胃管置入深度数据，通过系统中的人体解剖透视图展示胃管置入过程，同步显示胃管置入的实际位置。 
4.4支持在清醒患者病例操作时，如果置管到咽喉部位没有嘱咐吞咽，患者会发生呛咳反应；支持在昏迷患者病例操作时，如果置管到咽喉部位没有托起头部，患者会发生呛咳反应。
4.5支持通过虚拟仿真动画的形式展示操作过程，以便对操作者进行生动直观地指导；同时，动画应体现数字化病人的自然生理反应，给与操作者沉浸式的操作体验。具体功能如下：支持通过虚拟仿真动画的形式展示七步洗手法，分别从内、外、夹、弓、大、立、腕七个部位连续动态展示七步洗手的操作步骤;支持通过虚拟仿真动画的形式展示检查患者鼻腔的操作流程，动画中展示手持手电筒检查鼻腔的流程，包括患者头部歪向一侧和眼睛闭合的自然生理反应，以及一侧鼻腔息肉的清晰展示;支持通过虚拟仿真动画的形式展示检查患者口腔的操作流程，动画中展示手持压舌板检查口腔的流程，包括患者口部从闭合到张开的动画，以及压舌板进入时眼睛微微闭合的自然反应;支持通过虚拟仿真动画的形式展示清洁患者鼻腔的操作流程，动画中展示手持清洁棉签清洁鼻腔的流程，包括患者闭眼和睁眼的自然生理反应，确保操作者能够理解并遵循正确的操作步骤。
5.支持进行清醒患者和昏迷患者的胃肠减压术完整、全流程的操作，至少包含清醒患者和昏迷患者两种病例。
5.1操作环节至少包含：选择用物、体位选择、用物准备、胃管置入、确认胃管、负压引流、术后处理。
5.2至少支持智能示教、智能带教、智能指导、智能训练、智能考试等模式。
5.3支持在实物模拟人上模拟经鼻腔置胃管操作，在系统软件界面实时展示胃管置入深度数据，通过系统中的人体解剖透视图展示胃管置入过程，同步显示胃管置入的实际位置。
5.4支持在清醒患者病例操作时，如果置管到咽喉部位没有嘱咐吞咽，患者会发生呛咳反应；支持在昏迷患者病例操作时，如果置管到咽喉部位没有托起头部，患者会发生呛咳反应。
5.5支持模拟进行负压引流的操作，压扁引流器后再连接胃管并打开胃管开关后，负压引流器对胃肠进行减压。
5.6支持判断胃管是否在胃内操作步骤，判断方法至少包含回抽胃液法、气过水声法、冒泡法。
5.7支持通过虚拟仿真动画的形式展示智能注射器连接智能胃管进行回抽胃液、气过水声两种判断方法。
5.8支持通过虚拟仿真动画的形式展示操作过程，以便对操作者进行生动直观地指导；同时，动画应体现数字化病人的自然生理反应，给与操作者沉浸式的操作体验。具体功能如下：支持通过虚拟仿真动画的形式展示七步洗手法，分别从内、外、夹、弓、大、立、腕七个部位连续动态展示七步洗手的操作步骤;支持通过虚拟仿真动画的形式展示检查患者鼻腔的操作流程，动画中展示手持手电筒检查鼻腔的流程，包括患者头部歪向一侧和眼睛闭合的自然生理反应，以及一侧鼻腔息肉的清晰展示;支持通过虚拟仿真动画的形式展示清洁患者鼻腔的操作流程，动画中展示手持清洁棉签清洁鼻腔的流程，包括患者闭眼和睁眼的自然生理反应，确保操作者能够理解并遵循正确的操作步骤。
6.支持进行三腔二囊管止血术完整、全流程的操作，至少包含胃气囊止血和食管囊止血两种病例。
6.1操作环节至少包含：选择用物、选择体位、用物准备、插管、确认位置、止血、拔管。
6.2至少支持智能示教、智能带教、智能指导、智能训练、智能考试等模式。
6.3支持通过虚实结合的方式模拟三腔二囊管的检测操作，首先注入空气检查气密性确保无漏气，然后抽净气体，接着进行精准的插管操作。
6.4支持使用智能注射器连接后，可模拟注射器向胃气囊注入气体的过程，并以数字化方式实时显示注气量。
6.5支持模拟牵引操作，在此过程中，通过使用砝码实现至少0-45度范围内的牵引角度调整。
7.支持结合智能示教系统开展示教/带教两种模式的课堂教学及智能指导、智能训练、智能考试三种模式的技能实训学习。
8.智能指导模式：
8.1多维度实时指导：支持通过图形界面、语音和知识点的实时提示提供全方位的引导，确保每个步骤都能获得清晰的指导。
8.2交互式知识点提示：支持显示和隐藏知识点、根据操作者的视角和需求灵活调整知识点位置，增强知识点的可访问性和易理解性。
8.3动态图示辅助：支持在实物器械操作前通过动态图示直观展示器械的正确连接方式，为操作者提供清晰、及时的初步指导，确保操作者迅速识别和理解器械操作的关键步骤，简化学习过程、提高操作效率。
8.4综合报告模板：支持操作完成后展示报告模板，至少涵盖环节得分、维度得分、总分趋势、维度得分趋势和错误详情等。点击报告中的动态图标，可即时获取对应模块的详细注释。
9.智能训练模式：
9.1支持对操作过程进行记录和评分，操作结束后实时生成评价报告。
9.2支持在每一步操作前，系统不给予任何操作指引；操作错误时，系统提供实时纠错反馈；同一个操作错误三次后系统给出正确指引，旨在培养学生的问题解决能力和自我纠正能力。
9.3评价报告至少包含操作时长、环节得分表、六维度得分雷达图、总分趋势折线图、六维度得分趋势折线图和错误详情内容。错误详情内容至少包含一般错误、严重错误、致命错误三个类型。
10.智能考试模式：支持考核技能操作的临床能力、医患沟通、无菌观念、职业素养、医学知识、终身学习，考试结束后实时生成评价报告。
11.采用先进的无梯度应变感知力反馈技术、神经网络意识捕捉技术、有限元空间矢量追及技术，以提高信号采集的准确性和可靠性。
12.采用集成智能算法对采集到的信号进行分析，确保系统能够以至少100次/秒的频率进行信号采集，以识别操作中可能出现的问题或异常，及时提供反馈。
13.支持多通道信号同步采集，以便于同时监控多个参数，提高系统的综合性能。
14.使用高性能的硬件平台，确保系统的稳定性和快速响应能力。
15.采用模块化设计，确保系统具有良好的可扩展性，便于系统的升级和维护。
	套
	3
	60000
	180000
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	上腔道置管智能女性半身模型
	1.功能：为鼻饲术、洗胃术、胃肠减压术、吸痰术、三腔二囊管止血术等操作术提供实物操作模拟人。
2.智能模拟人为半身女性模拟人，支持颈部旋转、后仰和抬起，可使下颌靠近胸骨柄，满足昏迷患者胃管置入的要求。支持在同一模拟人上进行至少包含经口腔、左鼻腔、右鼻腔、气管切开的切口等多部位的器械置入操作。避免在不同模型之间切换，提高了训练效率，保障了操作的连续性。同时维护简便、简化了管理流程。支持检测置管操作的深度、速度、方向、旋转等。支持在鼻饲术、洗胃术、胃肠减压术、三腔二囊管止血术置管过程有接近真实的操作手感、阻力反馈，至少包括咽食管、支气管主动脉和膈部的狭窄区域，并在插入三个区域对应部位时触发相应的阻力反馈，阻力反馈与虚拟仿真软件中置管步骤一致。
3.当插管插入有息肉的腔道时，支持提供高度仿真的阻力反馈。
4.支持与硬件系统平台信号互通，采用旋转式固定连接方式。
	套
	3
	43000
	129000

	24
	上腔道置管学生机智能洗胃机
	1.整体结构设计：智能洗胃机采用坚固耐用的金属箱体式设计，提供稳定的操作平台。操作面板整体尺寸为350mmX400mm（±20mm），面板上配置了直观的实物按钮，包括设定、自动、手吸、手冲、关等，以及清晰的显示屏幕，用于展示循环次数、进胃、出胃等关键信息，确保操作简便且直观。
2.多功能管路系统：至少配备排污、胃管和进液三个独立管路，均设计为可重复使用，无需额外耗材，以降低使用成本并提高操作的便捷性。
3.智能连接识别：排污和进液管路能够智能识别并连接至智能药液桶和智能污液桶，系统自动验证连接的正确性，确保操作的高准确性和高安全性。
4.循环次数统计与复位：具备洗胃循环次数的统计功能，同时提供便捷的复位选项，使得操作者能够轻松管理周期性操作和维护记录。
5.手动操作支持：支持手动控制胃部冲洗和胃内溶液吸出，提供操作者在面对多样化医疗场景时所需的灵活性和控制力。
6.自动洗胃功能：具备自动洗胃模式，允许在预设条件下自动执行洗胃程序。同时，紧急情况下可迅速切换至手动控制，确保操作的安全性和即时响应。
7.调节功能与实时反馈：支持调节进出液量和负压大小，并通过虚拟仿真软件场景实时反馈调节结果，增强了操作的直观性和互动性，提升了用户的操作体验。
8.快速连接与断开：支持37PIN连接器与硬件平台相连接，具备高效的连接和断开机制，确保与硬件系统平台的连接和断开过程在10秒内迅速完成，显著提升了操作效率和响应速度。
	套
	3
	12000
	36000
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	上腔道置管学生机智能吸痰机
	1.外观设计与结构：外观设计精致，模仿真实医疗设备的外观，同时注重便携性。手提式设计，体积小巧，尺寸为：370mmX180mmX280mm（±20mm）。设备配备了必要的操作组件，包括痰液存储容器、真空压力表、负压调节旋钮和电源开关，布局合理，确保了操作的直观性和便捷性。
2.负压调节功能：设备支持通过负压调节旋钮精细调整吸痰的负压大小，并通过真空压力表直观显示当前负压值。操作者在吸痰过程中能够感受到与负压值相对应的负压强度，确保吸痰操作的准确性和舒适性。支持虚拟仿真软件场景中同步显示压力值和负压值的变化，为操作者提供了直观的反馈，增强操作的互动性。
3.系统拓展性：支持至少37PIN连接器与硬件平台相连接，便于系统拓展、延伸。
4.智能连接与仿真反馈：支持与智能吸痰管的连接，并通过虚拟仿真场景实时反映连接状态。智能连接技术简化了操作流程，增强了设备操作的直观感知。虚拟仿真场景中的表现与吸痰管的实际连接状态保持一致，提供了一个真实感强、反馈及时的操作体验。
	套
	3
	8500
	25500
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	下腔道置管学生机硬件平台
	1.功能：支持多种虚拟仿真模拟训练，如灌肠术、女性导尿术和男性导尿术等。通过虚实结合的方式，为学生提供了一个接近真实操作环境的训练平台。
2.具备语音输出功能，内置音响不小于2W；
3.工作电流：≤10A；
4.工作电源：220Vac;
5.工作温度：0℃~40℃；
6.运算处理器：不低于4核，每核不低于2.4GHz；
☆7.平台结构：（提供设备演示7.1-7.7所有功能）
7.1平台结构采用落地式设计，具有X型移动式底座、箱式主体、桌面式操作台、器械放置盒、显示单元等。
7.2X型移动式底座，占地尺寸为730mmX500mm（±20mm），采用灵活的万向轮设计，便于移动和定位。底座的背部巧妙地嵌入了电源输入口、网口和电源输出口，支持给其他学生机供电，确保了整洁的线路管理和便捷的设备连接。
7.3箱式主体，尺寸为长470mmX宽220mmX高570mm（±20mm），采用金属结构设计，与X型移动式底座和桌面式操作台固定连接，两侧设置有散热格栅，格栅尺寸为125mmX460mm（±10mm），散热格栅均内置防尘、防虫网，有效保护内部组件免受污染和损害。箱式主体内设模型存储空间，空间尺寸为长375mmX宽200mmX高570mm（±20mm）。箱式主体配备智能指示系统，具有模型存储可视化管理功能：存储男性半身模型时，X型移动式底座上绿灯亮起；存储女性半身模型时，红灯亮起；无模型存储时，指示灯将保持熄灭状态。智能指示系统提升了存储管理的便捷性和直观性。
7.4桌面式操作台，尺寸为920mmX450mm（±20mm），方便开展下腔道置管相关技能操作。器械放置盒固定连接在操作台区域内，尺寸为长350mmX宽230mmX深90mm（±10mm）。设置有灌肠袋、引流袋/导尿管、注射器/镊子放置区，每个放置区尺寸为115mmX230mmX90mm（±10mm），每个放置区域有明确的文字标识。操作台两侧设置散热格栅，，散热格栅均内置防尘、防虫网，有效保护内部组件免受污染和损害。
7.5桌面式操作台设计有智能器械接口，设计符合人体工学原则，高度为800mm（±10mm），且接口面板与水平面形成55°至65°的斜角，以提高操作的舒适性和便捷性。
7.6下半身男/女性模型与器械盒卡扣式固定连接，确保连接的稳定性和可靠性，与器械盒实现快速且无需工具的固定和拆卸。连接器具有旋转功能，允许模型在不同角度和体位下进行操作，支持屈膝仰卧位和左侧卧位，与临床实践中的操作体位保持一致，增强了实训的真实性和有效性。
7.7显示单元，设计灵活，支持上下、左右转动调节，以适应不同用户的操作习惯。通过金属支撑板与器械盒固定连接，确保了稳定性和易用性。
8.下腔道置管学生机智能灌肠支架
8.1采用高效的连接机制，能够与硬件平台迅速而轻松地建立和断开连接。操作流畅，连接和断开快捷，提升操作效率和响应速度。
8.2配备了智能化的灌肠支架高度调节系统，能够根据操作者的调节操作自动感知高度，可以识别支架高度过高、正确、偏低等状态。系统还具备实时纠错功能，能够在调节过程中即时反馈任何偏差，确保操作的精确性和安全性。
9.配置有智能导尿管1根、智能引流袋1个、灌肠袋1个、智能注射器1个、金属镊子1个。
9.1智能肛管可置管操作段长度≥30cm。 
9.2智能导尿管可置管操作段长度≥30cm。 
9.3智能集尿袋可接入智能导尿管。
▲10.设备带电部件与连接金属箔的易触及部件之间（主机）的漏电流不超过3.5mA，保障教师和学生使用的安全性。（投标人提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）
▲11.设备系统正常工作时，测量距离为3m时测试到发出的频率范围在230~1000MHz的辐射电磁波骚扰限值应≤48dBμV/m，以保证其正常运行时不会对周围内的其他设备造成不必要的干扰。（投标人提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）
	套
	3
	38000
	114000
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	下腔道置管学生机技能操作模块
	1.支持下腔道学生机开展男性导尿术、女性导尿术和灌肠术等虚实结合操作。
2.支持进行女性导尿术完整、全流程的操作。
2.1操作环节至少包含：选择用物、选择体位、术前准备、初次消毒、再次消毒、导尿、术后处理。
2.2至少支持智能示教、智能带教、智能指导、智能训练、智能考试等模式。
2.3支持模拟消毒操作，智能判断消毒顺序的正确性，检测区域覆盖的完整性，确保每次消毒前更换碘伏棉球，并实时提供错误纠正反馈。
2.4支持模拟注射器向球囊注入无菌溶液的操作，并实时显示注入剂量数值。注入后，模拟导尿管头端在膀胱内的固定效果，防止滑脱；当球囊嵌顿于尿道内口时，尝试回拉导尿管，将体验到明显的阻力感。
2.5支持模拟导尿管在达到适当深度后通过虚拟仿真动画的形式展示尿液流出的视觉效果，并提供模拟固定集尿袋的操作流程。
3.支持进行男性导尿术完整、全流程的操作。
3.1操作环节至少包含：选择用物、选择体位、术前准备、初次消毒、再次消毒、导尿、术后处理。
3.2至少支持智能示教、智能带教、智能指导、智能训练、智能考试等模式。
3.3支持在选择用物环节展示男性导尿术所用到的医疗器械，增强对各类器械功能和用途的直观理解。
3.4支持模拟消毒操作，智能判断消毒顺序的正确性，检测区域覆盖的完整性，确保每次消毒前更换碘伏棉球，并实时提供错误纠正反馈。
3.5支持模拟真实临床操作，当用户操作不当导致可能的不适或痛苦时，系统会通过患者角色的实时反馈来提示用户，帮助他们理解操作的影响并引导正确的操作方法。
4.支持进行灌肠术完整、全流程的操作。
4.1操作环节至少包含：选择用物、体位选择、用物准备、插管、拔管、术后处理。
4.2至少支持智能示教、智能带教、智能指导、智能训练、智能考试等模式。
4.3支持在选择用物环节展示和考察灌肠术操作所需要使用的器械，且考察干扰项目不少于2项。
4.4支持通过虚拟仿真动画的形式模拟对肛管进行润滑和排尽管内空气操作。
4.5支持模拟灌肠置管操作，系统将实时显示灌肠管的置入深度。
4.6支持通过矢状面视图与操作同步，直观展示灌肠管在体内的具体位置，以辅助用户更好地理解和掌握置管技巧。
4.7支持模拟分开臀部操作，系统将确保在进行灌肠置管前必须先执行此步骤。如果用户未分开臀部而直接尝试置入灌肠器械，系统将阻止置管操作的完成，并在错误操作列表中记录此违规行为，同时提供详细的错误说明以指导用户正确操作。
4.8支持智能检测功能，能够识别并反馈置管过程中的不当操作，如置管深度过浅、过深或边插边拔等。一旦检测到这些情况，系统会立即提供反馈，指导用户进行必要的调整，确保置管操作的准确性和安全性
5.支持结合智能示教系统开展示教/带教两种模式的课堂教学及智能指导、智能训练、智能考试三种模式的技能实训学习。
6.智能指导模式：
6.1多维度实时指导：支持通过图形界面、语音和知识点的实时提示提供全方位的引导，确保每个步骤都能获得清晰的指导。
6.2交互式知识点提示：支持显示和隐藏知识点、根据操作者的视角和需求灵活调整知识点位置，增强知识点的可访问性和易理解性。
6.3动态图示辅助：支持在实物器械操作前通过动态图示直观展示器械的正确连接方式，为操作者提供清晰、及时的初步指导，确保操作者迅速识别和理解器械操作的关键步骤，简化学习过程、提高操作效率。
6.4综合报告模板：支持操作完成后展示报告模板，至少涵盖环节得分、维度得分、总分趋势、维度得分趋势和错误详情等。点击报告中的动态图标，可即时获取对应模块的详细注释。
7.智能训练模式：
7.1支持对操作过程进行记录和评分，操作结束后实时生成评价报告。
7.2支持在每一步操作前，系统不给予任何操作指引；操作错误时，系统提供实时纠错反馈；同一个操作错误三次后系统给出正确指引，旨在培养学生的问题解决能力和自我纠正能力。
7.3评价报告至少包含操作时长、环节得分表、六维度得分雷达图、总分趋势折线图、六维度得分趋势折线图和错误详情内容。错误详情内容至少包含一般错误、严重错误、致命错误三个类型。
8.智能考试模式：支持考核技能操作的临床能力、医患沟通、无菌观念、职业素养、医学知识、终身学习，考试结束后实时生成评价报告。
9.采用先进的无梯度应变感知力反馈技术、神经网络意识捕捉技术、有限元空间矢量追及技术，以提高信号采集的准确性和可靠性。
10.采用集成智能算法对采集到的信号进行分析，确保系统能够以至少100次/秒的频率进行信号采集，以识别操作中可能出现的问题或异常，及时提供反馈。
11.支持多通道信号同步采集，以便于同时监控多个参数，提高系统的综合性能。
12.使用高性能的硬件平台，确保系统的稳定性和快速响应能力。
13.采用模块化设计，确保系统具有良好的可扩展性，便于系统的升级和维护。
	套
	3
	36000
	108000
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	下腔道置管智能男性模型
	1.功能：为虚拟仿真实训教学系统提供男性实物操作模型。
2.半身男性模型。
3.支持开展男性导尿术的实物模拟操作。
4.支持模拟经尿道置入器械的实物操作，操作过程有接近真实的操作手感、阻力反馈，能检测到置管操作的深度、速度、方向、旋转等参数。支持在男性导尿术置管过程有接近真实的操作手感、阻力反馈，至少包括耻骨下弯、耻骨前弯的弯曲区域和尿道内口、膜部、尿道外口的狭窄区域，并在插入五个区域对应部位时触发相应的阻力反馈，阻力反馈与虚拟仿真软件中置管步骤一致。
5.支持与硬件系统平台信号互通，活动式连接接口。
	套
	3
	27000
	81000
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	下腔道置管智能女性模型
	1.功能：为虚拟仿真实训教学系统提供女性实物操作模型。
2.半身女性模型。
3.支持开展女性导尿术的实物模拟操作。
4.支持模拟经尿道置入器械的实物操作，操作过程有接近真实的操作手感、阻力反馈，能检测到置管操作的深度、速度、方向、旋转等参数。
5.支持由肛门插入灌肠管时能检测到是否进行分开臀部操作。
6.支持由尿道插入导尿管时能检测到是否进行分开阴唇操作。
7.支持与硬件系统平台信号互通，活动式连接接口。
	套
	3
	23750
	71250
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	移动支架示教交互系统
	☆1.整体结构：（提供设备演示1.1-1.2所有功能）
1.1至少包含摄像系统、电源系统、系统支架和底座四个部分，整体重量≤7kg，轻便、易搬运；底座至少包含5个脚轮，稳定不易倾倒，移动方便。
1.2系统支架采用不低于SUS304等级的不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性、耐久性、高承载能力、抗污染性。具备高度调节功能，摄像系统支持高度调节，最低高度≤1.4米，最高高度≥2米。
2.电源系统
2.1.电源类型： 锂离子
2.2.续航时间：不少于14小时
2.3.最大输出功率： 30W
2.4.外壳材质： 金属带喷涂处理
2.5.电芯类型： 圆柱状铝壳
2.6.电源容量： 15000mAh
2.7.电源管理模块具备电量显示功能，至少包含4格电量显示。
2.8.支持一键控制摄像模块启停，便于系统使用。
3.摄像系统
3.1、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 
3.2、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 
3.3、支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境 
3.4、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m ▲ 1个内置麦克风，1个内置扬声器，双向语音对讲 
3.5、支持Wi-Fi功能，外置双天线，空旷区域最远可传输120 m ▲ 符合IP66防尘防水设计，可靠性高
3.6、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 
3.7、子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 360）
3.8、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps；H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile；H.265编码类型：Main Profile
	套
	1
	29800
	29800
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	示教投屏展示硬件
	一、整机设计
1.整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。产品具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计，保护前置接口及接入的设备。
2.屏幕尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。
3.整机具备2.0声道音箱，前置2个≥20W中高音音箱，额定总功率≥40W，支持单独听功能。
4.产品采用红外多点触控技术，需支持手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验，触摸免驱动，即插即用，需支持主流多种操作系统。
5.设备需支持NFC碰碰传功能：支持带有NFC功能的移动设备靠近NFC标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。
6.具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别≤2毫米，触控精准度32768x32768。
7.具有触摸悬浮菜单功能，需支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，需支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具。
8.具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启。
9.要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。
10.需支持安卓系统启动后可自动启动内置ops系统，需支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。
11.产品处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；产品外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。
12.产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。
13. 当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。
14.需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定USB。
15.内置触摸中控菜单，需支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷；
▲16.具有不少于8个前置物理按键，至少包含电源键、菜单、主页、信号源、音量等，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。（投标时提供具的检测报告复印件）
▲17.需支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用，批注；需支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容。（投标时提供具检测报告复印件）
18.产品需支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。
19.内置安卓系统，系统版本不低于14.0，内存不低于4G，存储不低于32G；需支持对内置电脑进行还原操作，可通过前置物理按键对内置电脑系统进行还原。
20.整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥1300万，视角≥118°，需支持阵列数字音频MIC，支持调用，实现场景音视录制。
21.支持无PC状态下，支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏三种模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。
22.需支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，即可实现产品安卓系统和内置的电脑同时有线上网。
23.内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。
24.需支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于12种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；需支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。
25. 无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。
26.设备内置安卓教学辅助系统，支持安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件，支持第三方APP安装阻断功能，可限制未知来源的第三方APP安装。
27.设备内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。
28.OPS插拔式电脑：采用插拔式架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置不低于Intel Core i5；内存不低于8G；硬盘不低于512G-SSD 固态硬盘；具有独立非外扩展接口：HDMI out≥1个 、Mic in≥1个、 LINE-out≥1个、USB口≥6个，Rj45≥1个；内置有线网卡和无线网卡。

二、白板软件
备课
1.备课支持插入本地PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。
2.支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期（支持不少于永久、30天、7天等）、私密和公开的设置。
▲3.课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间，至少可设置为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟等。（投标时提供具检测报告复印件）
4.新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，至少包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。
5.支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。
6.支持插入网页，可选择合适的网页内容，插入后点击可直接进入该网页进行浏览；支持插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，支持自动换行；支持插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图三种形式；支持插入各类预置形状，可对形状进行填充色、边框颜色及粗细、透明度的设置。
7.支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开等不少于7种形式的特效；支持顺序调整，支持应用到全部。
8.支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。
9.支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入（无效果、百叶窗、擦入、浮入、放大、旋转、掉落）、动作（无效果、闪烁、抖动、心跳、旋转、翻转）、退出（无效果、淡出、百叶窗、擦出、浮出、缩小、旋转、飞出）等不少于20种元素动画形式。
10.支持创建课堂活动，提供分类达人、选词填空、匹配能手等多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。
授课
1.支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏，教师可根据授课时的站立位置选择与另一侧的按钮进行互换；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。
2.工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件。
▲3.提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。（投标时提供具检测报告复印件）
4.支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。
5.支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。
三、同屏软件
1.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品。
2.支持将手机中的音视频文件无线推送至产品 ，并能进行播放和进行音量大小调节。
3.支持不少于6个投屏客户端图像画面对比展示，在产品上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容，支持单击、双击、右键控制。
4.要求产品显示桌面可以实时同步到手机上，手机通过两个手指对产品桌面进行放大、缩小和漫游操作 ，方便手机端对产品进行远程控制。
5.支持鼠标遥控器功能，通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能。
6.Windows客户端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，点击功能会跳转至对应控制页面；Windows客户端进入控制页面，支持调节投屏清晰度，至少支持超清、高清等标准。
	台
	2
	20500
	41000
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	网络配套设备
	机柜、数据存贮终端、无线接入点、网线
	项
	1
	19000
	19000

	33
	智慧多媒体教学系统
	1.要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，支持壁挂式安装；内置国产化八核处理器、Linux系统、≥8GB内存，≥1T硬盘。
▲2.要求录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 （投标时须提供检测报告复印件）
▲3.要求配置≥17英寸电容触控液晶屏，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。（投标时须提供检测报告复印件）                                                      4.视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。
5.要求具有多指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过触摸实现对屏幕背光的关闭和开启。
6.要求支持≥2路HDMI输入接口，支持≥3路HDMI输出接口。
7.要求支持≥1路线性输入，≥1路3.5mm音频输入，≥1路线性输出，≥1路3.5mm音频输出。
8.要求支持≥2路RS232控制接口。
9.要求录播主机内置不低于2个5W的扬声器，用于播放本地视频声音。
10.要求支持≥5路RJ45网口，其中至少4路为POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。
11.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。
	台
	1
	25550
	25550

	34
	常态化录播系统
	1.系统支持微信扫码和账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。
2.录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps。
3.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称。
4.要求导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中鼠标拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。
5.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色。
6.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，可输入中文、英文、数字、特殊符号。
7.支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式。
8.要求提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过鼠标拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。
9.支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。
10.台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。
11.要求系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置。
12.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载。
13.系统支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长。
14.系统具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播。
▲15.要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动。（投标时须提供检测报告复印件）
▲16.要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率。（投标时须提供检测报告复印件）
17.要求进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。
18.要求创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。
19.要求支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。
20.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。
21.需支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息、信道状态。
	套
	1
	14000
	14000

	35
	教师双目摄像机
	1.采用全景/特写双镜头设计，传感器：1/2.7英寸CMOS，特写镜头800万像素，全景镜头400万像素。
2.教师特写镜头水平视场角26°。全景镜头水平视场角43°。
3.支持4K（3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。
4.视频编码标准： 支持H.264/MJPEG，帧率支持1~30fps，视频码率设置范围：32Kbps ~ 16384Kbps。
5.视频制式：支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。
6.音频编码标准：支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率48KHz，音频码率：支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。
7.支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，支持自动，室内，室外，一键式，手动；支持背光补偿、图像冻结。
8.摄像机接口：1路RJ45 （10M/100M自适应），1路Type-C，1路Line in 3.5mm音频接口；1路Line out 3.5mm音频接口。
9.支持POE一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。
10.支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。
11.内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。
12.人脸检测：支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。
13.系统具备图像识别功能，支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。
14.支持通过浏览器进行管理，包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。
15配合录播主机支持人物动作分析，识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。
16.支持 DC12V、POE供电方式。
	台
	1
	5250
	5250

	36
	学生双目摄像机
	1.需采用全景/特写双镜头设计，传感器：≥1/2.7英寸CMOS，特写镜头≥800万像素，全景镜头≥400万像素。
2.学生特写镜头水平视场角不小于43°。全景镜头水平视场角不小于110°。
3.需支持4K（3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。
4.视频编码标准： 需支持H.264/MJPEG，帧率需支持1~30fps，视频码率设置范围：不小于32Kbps ~ 16384Kbps。
5.视频制式：需支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。
6.音频编码标准：需支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率≥48KHz，音频码率：需支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。
7.需支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，至少支持自动，室内，室外，一键式，手动；需支持背光补偿、图像冻结。
8.摄像机接口：支持≥1路RJ45 （10M/100M自适应），≥1路Type-C，≥1路Line in 3.5mm音频接口；≥1路Line out 3.5mm音频接口。
9.需支持 POE一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。
▲10.需支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。（投标时须提供检测报告复印件）
▲11.需内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。（投标时须提供检测报告复印件）
▲12.人脸检测：需支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。（投标时须提供检测报告复印件）
13.系统具备图像识别功能，需支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。
14.需支持通过浏览器进行管理，至少包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。
▲15配合录播主机需支持人物动作分析，至少识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。（投标时须提供检测报告复印件）
16.需支持 DC12V、POE供电方式。
	台
	1
	5250
	5250

	37
	指向拾音话筒
	1.类型：电容式麦克风
2.指向性：心型指向性
3.频率响应：20Hz~20KHz
4.灵敏度：12mV/Pa
5.阻抗：150Ω
6.负载阻抗：1kΩ
7.信噪比：65dB,1kHz at 1Pa
8.最大耐声压级（THD<0.5%）：110dB SPL
9.电流耗量：3mA
10连接方式：Type XLR-3
	支
	2
	2200
	4400

	38
	材料费
	网线、音频线，高清线、电线
	套
	1
	2600
	2600

	39
	安装费
	安装调试
	套
	1
	4600
	4600

	
	合计
	
	
	
	1900000




二、合同履行期限：自合同签订之日起60个日历天内完成供货、系统建设、安装、调试及验收，满足采购人使用需求。
三、质量要求：提供的货物为全新产品，达到国家及行业现行质量标准、验收标准，一次性验收合格，能正常投入使用，满足采购人要求及招标文件相关要求，并保证使用期间不存在侵犯第三方知识产权的情形。
四、质保期：质保期在“采购内容及要求”中已有明确要求的，按要求执行，未有明确要求的质保期不少于三年，质保期间，如果出现质量问题，供应商无条件更换，采购人不支付任何费用。质保期满后如有质量问题按采购人要求需进行更换的，所产生的费用按不高于市场价收取。
五、售后服务及要求
1.具备7×24小时日常支撑响应能力，24小时内现场支撑响应能力。
2.如遇报障，及时响应并安排技术人员到达现场解决问题，如无法解决问题则当天内提供备用设备。
3.保修期内每年安排定期巡检保养设备。
4.提供设备使用培训，提供设备正常运行的使用条件及环境条件改造。
六、采购标的的验收标准
1.验收方式：供应商交货时，采购人组织验收小组统一验收，采购人认为必要时可邀请有关专家参与共同验收，验收时采购人将按照国家相关标准或招标文件所载明的标准和方法进行验收；
2.验收要求：按国家及相关行业验收标准验收以及合同条款验收，如有残缺、缝合等质量问题无条件包退包换。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本项目合同填好验收结果并签名盖章。
3.验收：中标单位的产品必须为全新产品，中标单位在产品到场后需经采购人验收且通过后才能使用，提供产品的参数若有一项与投标及采购需求不符的，必须更换，拒不更换的采购人有权不予进行验收或不通过验收，不予支付货物货款或取消其中标资格。
七、采购补充说明（1-6包参数）
1.上述各项技术参数中对数值指标已明确区间要求的按技术参数区间要求执行，如对数值未给出区间要求的，均给予±5%的数值偏离区间值。
2.上述各项技术参数和规格要求如需要演示、提供演示视频、现场演示、提供设备演示等要求的，均不要求供应商到开标现场进行演示，有演示要求的在开标一个半小时（90分钟）内，由供应商将拟投标段参数要求中需要演示的内容，做一个文件或压缩文件发送至代理机构指定邮箱（邮箱：1469875189@qq.com，联系人：范溪文，联系电话：13887744954、15608770857），发送时限为开标后一个半小时（90分钟）内，逾期不再接收。演示视频备注供应商名称、拟投标标段/包号、所演示的设备名称、参数内容和序号。演示视频由供应商自愿提供，不做强制性要求，因未提供、未完全提供或不提供的，不作为否决其投标文件的要求。
3.上述各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、品牌、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“等同于”或“优于”该参考技术参数和规格要求的产品，同时在投标文件中详细说明，但必须保证能够完全满足使用，否则需按采购需求提供。
4.供应商必须保证供货产品知识产权合法且厂家经销权合法。供应商保证向采购人供应交易标的物，不存在侵犯第三方知识产权权利情形，包括不得侵犯他人商标权、专利权及著作权（版权）以及我国法律规定的其他知识产权权利及关联权利，第三方包括权利人及授权许可人。
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	[bookmark: _Toc213141119][bookmark: _Toc288204622][bookmark: _Toc28124_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5276]条款号
	审 查 内 容
	审 查 标 准

	2.1.1
	资格审查
	供应商在中国境内注册登记具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或者其他主体资格证明文件；
	投标文件中附复印件或扫描件

	
	
	供应商自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；
	投标文件中附声明/承诺函

	
	
	投标文件递交截止时间前供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入：重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商自拟格式承诺以上内容，加盖供应商公章或电子签章在投标文件中提供，以上信用信息由采购人或采购代理机构在开标会议结束后、评标前将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存，若供应商存在查证的以上相关记录，采购人有权取消其竞标（中标）资格）
	投标文件中附声明/承诺函

	
	
	仅4包适用：供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证、所投产品制造商医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证及附件；
供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械的（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求），须提供医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证及附件。
医疗器械生产证或经营许可证或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；
	投标文件中附复印件或扫描件

	
	
	联合体
	本次采购不接受联合体

	
	本项目开标会议结束后，由采购人或采购代理机构依据资格审查标准对投标供应商进行资格审查，资格审查合格供应商不足3家的，不得进入下一步评标。《资格评审标准》各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。并向评标委员会提交资格审查报告。

	2.1.2
	符合性审查
	供应商经营范围
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	[bookmark: _GoBack]按照投标文件格式，采用企业、法定代表人电子签章或数字证书电子签名。

	
	
	投标报价
	只有一个有效报价且未超过招标文件中规定的预算金额

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.4.1项规定

	
	
	关键内容
	投标文件无关键字迹模糊、无法辨认的

	
	
	投标内容
	供应商对采购内容及要求中采购内容进行整体投标，无缺项漏项。

	
	
	其他要求
	符合招标文件其他实质性内容

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2
	分值构成
（满分100分）
	供应商的评标总得分＝F1＋F2
投标报价F1：满分30分
技术部分F2：满分70分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.1
	投标报价F1
评分标准
（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。（通过资格和符合性评审的供应商才能进入有效评分） 
注：（1）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（2）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的评审价格计算评标基准价和投标报价得分。 
（4）计算结果保留小数点后2位，第3位四舍五入。 

	2.2.2
	技术部分F2
评分标准
（70分）
	技术参数的响应程度（30分）
	重要参数评审评分（满分15分）
评审因素：
《招标文件》第五章“采购内容及要求”--一、采购清单及参数要求--技术参数中标注“★”或“▲”）参数为重要参数，重要参数不满足一条扣2分。
投标人除如实填写技术规格偏离表外，第五章采购内容及要求--一、采购清单及参数要求中“技术参数”标注“★”或“▲”参数为重要技术参数，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括投标产品宣传彩页或者使用截图或者厂家的技术白皮书或者检测报告或者应用证明文件等，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。需进行演示的招标技术要求自愿提供演示视频或材料，演示内容未完全符合或不符合招标文件要求、演示不成功或未演示的不得分。）

	
	
	
	一般参数评审评分（满分15分）
评审因素：
《招标文件》第五章“采购内容及要求”--一、采购清单及参数要求-技术参数中未标注“★”或“▲”的为一般参数，若供应商未对一般技术指标内容作出响应或响应为负偏离的，每出现一条扣1分；供应商须如实填写技术要求偏离表，若采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。
注：以上分数扣到1分为止。

	
	
	项目实施方案评审（15分）
	第一档：投标人所提交的项目实施方案中方案内容全面，其中明确了产品的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排，同时充分考虑了采购人客观条件和风险预计，目标明确。项目组织机构设置对本项目组织人力资源的计划安排合理、可行。对项目实施的重点把握准确，组织形式、阶段划分、组织要点等安排合理，能保证项目目标的实现的，得15分；
第二档：投标人所提交的项目实施方案中方案内容基本全面，基本明确了产品的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排，同时充分考虑了采购人客观条件和风险预计，目标基本明确。项目组织机构设置对本项目组织人力资源的计划安排合理、可行。对项目实施的重点把握准确，组织形式、阶段划分、组织要点等安排基本合理，能保证项目目标的实现的，得12分；
第三档：投标人所提交的项目实施方案中方案内容有工作计划安排，但工作计划安排不够全面，考虑了部分采购人客观条件和风险预计。项目实施机构设置对本项目组织人力资源的计划安排能力一般。项目实施组织形式、阶段划分、组织要点等安排基本合理，得9分；
第四档：投标人所提交的项目实施方案中内容不全面，未明确设备的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排，未考虑采购人客观条件和风险预计。项目实施机构设置对本项目组织人力资源的计划安排能力薄弱，项目实施组织形式、阶段划分、组织要点等安排不够合理，得6分；
第五档：投标人所提交的项目实施方案中内容不全面，整体实施方案差，得3分；
第六档：无项目实施方案，不得分。

	
	
	质量承诺及保障措施（8分）
	第一档：有完整的质量保证承诺，内容详细，质量保证措施具体可行，针对性强，违约责任承诺具体详细，得8分。
第二档：质量保证承诺基本完整，内容不够详细，质保时限满足招标文件要求，质量保证措施可行，有违约责任承诺，但不够具体，得6分。
第三档：质量保证承诺存在缺陷，内容不够详细，质保时限满足招标文件要求，质量保证措施较差或无违约承诺，得4分。
第四档：质量保证内容不完整，质保时限不满足招标文件要求，质量保证措施可行性差，违约责任承诺差或无违约承诺，得2分。
第五档：无质量承诺或保证措施，不得分。

	
	
	售后服务及保障措施
（7分）
	根据供应商针对本项目所做出的售后服务及保证措施承诺，包括但不限于：人员安排、维修承诺、响应时间、售后巡检、日常维护等具体服务内容满足采购需求，描述详细具体，具有针对性、可行性。
第一档：售后服务承诺及保证措施合理完善，内容详细明确，响应时间、人员安排、维修巡检等方案达到或优于采购要求，具有较强针对性，方案优秀的，得7分；
第二档：售后服务承诺及保证措施较为合理完善、内容详细明确、响应时间、人员安排、维修巡检等方案达到采购要求，针对性较好，可行的，得5分；
第三档：售后服务承诺及保证措施较为完善、内容存在缺陷，内容完整，响应时间、人员安排、维修巡检等方案符合满足采购要求但不完全满足，针对性一般，得3分；
第四档：售后服务承诺及提供保证措施但不全面，响应时间、人员安排、维修巡检等方案存在缺失但不完全满足，得1分；
第五档：不提供售后服务承诺不得分。

	
	
	技术培训服务方案评审（5分）
	第一档：投标人有提供完善的培训服务方案，定期或不定期的提供针对设备的功能、操作及维护等方面的培训服务，直到采购人必要的使用人员能正常使用为止，符合采购人要求的，得5分；
第二档：投标人有提供培训服务方案，有定期或不定期的提供针对设备的功能、操作及维护等方面的培训服务，内容完整度一般，得3分；
第三档：投标人提供的培训服务方案提供针对一部分对设备的功能、操作及维护等方面的培训服务，内容缺乏完整度，得1分。

	
	
	业绩（4分）
	2023年1月至今承担过一项类似业绩的得1分（以提供的合同签订日期为2023年1月至今中标/成交通知书或合同或协议为准），无证明材料或证明材料不明确、不齐全、不一致、无法体现业绩内容的不得分，未按招标文件要求提供的该项得0分。

	
	
	节能、环保产品评审评分（1分）
	投标产品有一项及以上认定为节能产品的得0.5分。投标产品有一项及以上认定为环保产品的得0.5分。若货物为除强制节能产品（强制节能产品详见招标公告或采购需求）以外的经国家认定的节能产品或环境标志产品，提供符合招标文件要求的相关证明材料，未提供的不得分。



1.评标方法：
本次评标采用综合评分法。即评委会按照招标文件的要求对各供应商的投标文件进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素（包括：价格、技术、服务及信誉、对招标文件的响应程度，以及相应的比重等）进行综合评审后分别独立评分，然后将各项评分因素的得分相加得出总得分，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人的评标方法。
根据《中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法》　　第四十四条 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。
评委会将按以下公式计算出各供应商的综合得分，按得分由高到低推荐中标候选人排序；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术部分得分高低顺序排列。
公式：
供应商的综合得分B= F1+F2
F1、F2分别为投标报价、技术部分的得分。
其他说明
（1）小型、微型企业、监狱企业
评审小组根据供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》以及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，认定其是否属于小型和微型企业。供应商对其承诺的企业规模真实性自行负责。
（2）残疾人福利性单位价格扣除享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的项目或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
2.评分细则：
1）F1投标报价得分
a.满分为30分；
b.价格得分按照如下方法进行计算：
F1=[C/(B1, B2，…，Bn)]×30
注：C为评标基准价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；B1，B2，…，Bn为第n个经审查合格满足招标文件要求的有效投标报价。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。（符合必备条件的供应商才能进入有效评分）
2）F2技术部分得分
评委将综合考虑供应商的技术方案、主要货物技术响应等因素综合打分，评分因素见评标办法前附表。
3）统分原则
a.评委应首先对各供应商投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分。
b.除投标报价得分外，其余部分由各评委自主评分。
c.统计分数原则：供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位）。
d.统分办法：各项评分因素得分的总和即为供应商最后得分。
2. 评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 详细评审标准
    详细评审标准：见评标办法前附表。
3.评标程序
3.1初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：
 （1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
 （2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.2详细评审
    3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的评分因素进行综合评分。
3.2.2评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3投标文件的澄清和补正
    3.3.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
    3.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.4评标结果
3.4.1评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。
3.4.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
晟和项目管理（云南）有限公司                                                      电话：138877449542
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