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公开招标文件

项目编号：GSZB24Z0113G
项目名称：广东省外语艺术职业学院天平架、花都校区宿舍校园网光改与运维建设项目 
国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司

2024年6月

特别提醒：投标注意事项

投标截止时间一到，招标代理机构将不接收任何投标文件及相关资料，请各投标人提前到达开标地点。

请仔细检查招标文件要求盖公章、签名、签署日期之处。

如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

加★号的条款必须一一响应。

投标文件应按顺序编制页码。

为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《招标公告》中的联系方式，以书面形式告知招标代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）
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第一章  招 标 公 告

招 标 公 告

广东省外语艺术职业学院天平架、花都校区宿舍校园网光改与运维建设项目的潜在投标人应在广州市天河区广州大道北520号中创盈科大厦12楼1202室获取招标文件，并于2024年7月24日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GSZB24Z0113G
2.项目名称：广东省外语艺术职业学院天平架、花都校区宿舍校园网光改与运维建设项目

3.招标内容：
	招标内容
	数量
	服务期限

	天平架、花都校区宿舍校园网光改与运维建设
	1项
	自合同签订之日起5年


（1）详细要求请参阅招标文件中第二章“用户需求书”。

（2）合格的投标人应对所有招标内容进行投标响应，不允许只对部分招标内容进行投标响应，否则作无效投标处理。

二、投标人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提供有效的营业执照（或事业法人登记证或其他组织登记证或自然人身份证等其他相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料复印件。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022或2023年度财务状况报告复印件或基本开户行出具的资信证明复印件。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供书面承诺声明函（格式自拟）或具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的其他证明材料复印件。

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面承诺声明函（格式自拟）。注：“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

6.符合政府采购法律、行政法规规定的其他条件：提供书面承诺声明函（格式自拟）。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供书面承诺声明函（格式自拟）。

8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动：提供书面承诺声明函（格式自拟）。

9.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构于递交投标文件截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，则视为没有上述不良信用记录；招标代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图存档）

10.具有有效的中华人民共和国基础电信业务经营许可证或增值电信业务经营许可证：提供证书复印件。

11.本项目不接受联合体投标。

12.已登记报名并购买了本项目招标文件。
三、获取招标文件

1.时间：2024年7月3日至2024年7月9日，每天上午9：00至12：00，下午14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外）。
2.售价：人民币300元/套（售后不退）。

3.获取方式：

（1）邮件获取：

邮箱地址：guoshengzbzx@163.com

邮件须注明本项目名称，并将以下资料（加盖公章）作为附件发送：1）《购买文件登记表》（在代理机构官网下载）；2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（法人或者其他组织作为投标主体时提供），自然人的身份证明（自然人作为投标主体时提供）；3）招标文件费用缴纳凭证。

4.缴纳招标文件费用账号：

账户：国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司
开户银行：中国工商银行广州沙和路支行

账号：3602180109100195693

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年7月24日9时30分（北京时间）

2.开标时间：2024年7月24日9时30分（北京时间）

3.地点：广州市天河区广州大道北520号中创盈科大厦12楼1202室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、本项目公告刊登媒体

信息发布网站：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司网（www.guoshengzbzx.com）。

七、招标人及招标代理机构联系方式

1.招标人信息

招标人名称：广东省外语艺术职业学院

联系人：林老师

联系电话：020-38457415
联系地址：广州市天河区瘦狗岭路463号
2.招标代理机构信息

招标代理机构名称：国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司

购买招标文件联系人：叶小姐

联系电话：020-88524605

项目负责人：吴小姐

联系电话：020-88526352、020-88524605

电子邮箱：guoshengzbzx@163.com
联系地址：广州市天河区广州大道北520号中创盈科大厦12楼1202室
发布人：国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司

发布日期：2024年7月2日
第二章  用 户 需 求 书

用户需求书

一、项目说明及总体要求

1.本项目设备清单中所列的技术要求仅起参考作用，投标人可用其他参数替代，但替代的技术参数在实质性要求和条件上要相当于或优于原技术指标。

2.招标文件用户需求书中，凡标有“★”的地方均被视为实质性条款。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效标处理。凡标有有“▲”的地方为用户重点关注的参数和条款，如不满足将严重影响评分。

★3.本次建设由中标人进行全额投资建设并参与运营服务，包含设备投入、工程建设、运营及维护，同时提供合同期内的维护服务（包含专业的运维服务系统以及现场驻场人员服务），未经校方同意，中标人不得擅自退出本项目运营，不得转让本项目。

4.投标人在响应详细内容中必须做出具体响应。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。

5.投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在《用户需求响应表》注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

6.投标人必须保证，采购单位在中华人民共和国境内使用其提供的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人或采购单位提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

二、项目背景

（一）基本情况

广东省外语艺术职业学院是广东省人民政府举办的全日制普通高等职业院校。学校为“广东省示范性高等职业院校”“广东省大学生创新创业教育示范学校”“广东省依法治校示范校”“广东省安全文明校园”“广东省绿色学校”。2022年9月，学校成为广东省省域高水平高等职业院校建设计划立项建设单位。

学校坐落广州市，地理位置优越，校园环境优美，是广州地区“花园式单位”。学校现有五山、燕岭、海珠、龙洞、天平架和花都六个校区，校园总面积648.41亩，校舍建筑面积36.31万平方米；现有全日制在校生24742人（高职生18206人，中职生6536人），成人教育在读学生1192人。

（二）项目需求

基于学校信息化发展的长远考虑，以及未来教学规模的扩大，基于服务师生、保障教学科研的目标需求出发，现需要对出口认证计费、无线网络覆盖、5G专网、互联网专线、通行管控等方面进行提升和优化。

通过本次项目，建设成大带宽、易运维、高可靠的下一代网络，实现校园网WiFi6无线信号覆盖，满足学生高速宽带上网；同时，补充完善学校在网络安全、数据安全、隐私安全等方面的保障能力，针对网络、出口、应用等关键内容，形成统一运维、统一出口、统一管理的新型信息化管理体系，为构建智慧校园打下扎实基础。

随着学校信息化应用的推广普及，师生对校园网络的体验要求越来越高，需提升出口带宽，保障各校园网络连接及运维服务。为满足学校教学、科研、管理及学生用户的网络需求，同时达到降本增效的管理效果，现拟采购天平架、花都校区宿舍校园网光改与运维建设，由服务商提供学校办公出口部分带宽、宿舍网络基础运维服务，总投入的市场价值不低于180万元(不含互联网出口费用)，该费用由中标人承担，为期5年。
具体如下：

★1.中标人运营天平架和花都校区生活区宿舍宽带5年，总投入的市场价值不低于180万元(不含互联网出口费用)，该费用由中标人承担。

2.合同期内，中标人为学校天平架和花都校区的学生生活区提供网络接入服务（注：基本带宽收费标准不高于广东省物价局关于高校学生使用网络的收费标准）。
★3.合同期内学校天平架和花都校区网络运营服务由中标人提供，新建的网络设备必须满足两家或以上基础电信运营商接入，如师生需要，可自主选择宽带运营商服务，但不再引入第二家服务商开展收费用户的运营业务。

4.合同期内如因校区学生宿舍功能调整或者学生人数增加导致需要新增设备数量和用户接入，中标人应及时响应，产生费用由中标人承担。
三、项目建设内容和技术要求

（一）建设内容

本次项目主要对出口认证计费、无线网络覆盖、5G专网覆盖、互联网专线、通行管控等5个方面进行建设，具体内容如下：

1.出口认证计费：新建认证计费设备、日志审计设备、无线控制器。

2.宿舍区无线网：采用全光以太组网方式进行设计，AP入室部署实现无线信号覆盖，一宿舍一AP，覆盖本宿舍，通过光电混合缆对AP进行供电。通过无线控制器AC对全网AP实现统一管控、统一运维。免费提供学生宿舍网络互联网出口带宽和IPV4地址接入，提供不低于10Gbps带宽用于校园网络宽带套餐流量出口，保证带宽冗余至少20%以上，当检测到带宽峰值使用率已达到总带宽80%以上时，弹性上调出口带宽。
3.5G定制专网服务：在五山校区机房建设1套5G UPF设备供学校5G专网使用。UPF设备须与运营商5G网络对接，实现在校师生手机终端“不换卡、不换号”，也不需要繁琐的流程和登录方式，就可以同时访问互联网和校园内网。

4.互联网专线租赁：将学校在用的300M互联网专线提速到5000M，保留原月租及银行划扣按月支付方式不变。

5.出入通行管控：针对五山校区行政办公楼进行人脸识别门禁建设，改变传统门锁管理方式，克服管理低效、使用不便问题。各办公室人员基础数据、人脸特征数据和相关权限由平台统一下发统一管理。

（二）建设范围

1.无线AP分布表：

	序号
	校区
	涉及楼栋
	AP数

	1
	天平架校区
	学生宿舍1栋、2栋、3栋、团结楼
	146个

	2
	花都校区
	学生宿舍1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、7栋、8栋、9栋、10栋、11栋、12栋、13栋、14栋、15栋、16栋、20栋、21栋、22栋、23栋、24栋、25栋、26栋、27栋、28栋、29栋
	608个

	合计
	754个


2.人脸识别一体机分布表：

	序号
	校区
	楼栋
	楼层
	数量

	1
	五山校区
	行政楼
	3F
	12台

	
	
	
	4F
	11台

	
	
	
	5F
	13台

	
	
	
	6F
	11台

	
	
	
	7F
	10台

	
	
	
	8F
	9台

	合计（含冗余6台）
	72台


（三）主要设备清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	认证计费设备
	1
	套

	2
	日志审计设备
	1
	台

	3
	无线控制器
	1
	台

	4
	面板型光AP
	754
	台

	5
	48口接入交换机
	11
	台

	6
	24口接入交换机
	21
	台

	7
	汇聚交换机
	3
	台

	8
	5G定制专网服务
	1
	项

	9
	互联网专线租赁
	1
	项

	10
	人脸识别一体机
	72
	台

	11
	门禁接入交换机
	2
	台

	12
	UPS不间断电源
	1
	套


（四）设备详细指标要求

认证计费设备

	序号
	技术参数要求

	1、宽带接入控制网关组件

	1
	6个千兆电口+4个10G SFP+万兆光口；双向吞吐量20G。

	2
	▲系统符合国家的相关标准。

（提供有效期内的电信设备进网许可证，可通过工业和信息化部政务服务平台（https://jwxk.miit.gov.cn），查询“真伪查询”链接。）

	3
	系统基于NFV/SDN架构，可不依赖于专用设备硬件，支持在通用X86平台（包括虚拟机）部署。

	4
	▲支持集群高可靠部署，支持两台负载均衡互备工作，端口相关业务联动热备，包括DHCP Server等功能。

（提供CMA（中国检验检测机构资质认定）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证机构出具的权威测试报告）

	5
	支持多种接入方式同时工作，支持webPortal认证、PPPOE认证、webPortal转PPPOE认证，PPOE转PPPOE认证。

	6
	支持PPPOE代拨上网，支持最多8个终端共享账号带宽，支持拨号帐号池工作模式，支持绑定拨号帐号MAC。

	7
	PPPOE代拨支持IPV6接入，支持多终端NAT6。

	8
	支持https/http定向，定向能判断浏览器http访问，减少无效其他软件http通信定向。

	9
	支持多种路由协议:OSPF,RIP,静态路由。

	10
	支持IPoE二/三层无感知接入。

	11
	支持Radius AAA协议、支持主备radius服务器。

支持自动检查radius 服务器健康状态，可以启动和禁止免认证功能。

	12
	支持多个radius服务器，可根据用户名的前后缀特征字符进行选择。

	13
	支持radius coa扩展协议，通过扩展协议可以修改在线用户带宽、时长，以及强制用户下线。

	14
	支持用户会话Keep-alive机制，避免用户非正常断线造成的计费错误。

	15
	QINQ环境下支持PPPOE认证接入、支持IPoE接入。

	16
	QINQ环境下支持无线漫游。

	17
	▲支持多运营商出口，通过用户身份智能选择出口功能以及智能DNS选择。

（提供CMA（中国检验检测机构资质认定）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证机构出具的权威测试报告）

	18
	支持智能DNS服务器，可解析校内特定域名和过滤校内特定DNS到指定名字服务器（满足运营商DNS和校内DNS不一致的情况下，保障校内DNS正常解析）。

	19
	支持IPV6协议，支持单IPV6协议认证，支持双协议一次认证。

	20
	管理页面支持针对用户单终端（MAC/IP）实时抓包，并在管理页面实现初步分析，分析数据含（DHCP,DNS,数据重发，内外网速率），也可以下载抓包文件详细分析。

	21
	支持SNMP，支持标准MIB和私有MIB库,能够和网管软件对接，实现CPU、RAM、流量、并发用户等信息的汇总。

	22
	支持通过HTTPS实现web远程管理：

1）支持实时配置、升级版本、配置文件管理、log信息查看等功能。

2）支持实时查看在线用户、在线用户的带宽使用情况，提供历史信息和图表。

3）支持在不重启系统情况下，单独重启虚机实现带外管理。

4）支持实时查看宽带接入设备上认证计费的统计信息，包括认证总数、认证成功数、认证失败数等信息。

5）支持实时查看宽带接入设备上Portal协议的统计信息，包括Portal协议数量、Portal认证成功数量等。

	23
	支持DHCP Relay和DHCP Proxy功能，支持在QINQ环境工作，由远程DHCP服务器分配地址。

	24
	内置dhcp服务器，能有效防范DHCP Decline等攻击，支持根据MAC分配地址。

	25
	支持对内网地址段访问采用不同带宽控制。支持在忙时，对长时间高带宽访问用户进行减速控制。

	26
	支持控制单位时间用户断线个数，有效解决校园网停电断网，所有在线用户同时断线造成计费系统繁忙从而丢失计费数据问题。支持控制单位时间用户接入个数，有效解决校园网突然断电后来电，大量用户集中认证上网冲击认证系统。

	27
	支持定义免费访问地址列表，可以定义IP地址段和dns域名，可对免费地址指定出口路由。

	28
	支持基于源地址放通特定目的地址，满足特定区域能够自由访问特定资源需求。(满足电脑房，计算机教室等需要免费访问内网资源的场景)。

	29
	支持用户异常断线处理：

1）PPPOE用户异常断线，宽带接入服务器可判断用户异常，将用户踢下线。
2）IPoE用户异常断线，宽带接入服务器可判断用户异常，将用户踢下线。
3）PPPOE代拨用户异常断线，外网PPPOE链路故障，宽带接入设备可判断用户异常，将用户踢下线（IPoE,PPPOE代拨）。

	30
	▲具备抗攻击能力，针对畸形包、Ping Flood攻击、SYN Flood攻击、Smurf攻击等具备处理能力。

（提供CMA（中国检验检测机构资质认定）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证机构出具的权威测试报告）

	2、认证计费管理组件

	31
	▲操作软件须拥有软件著作权。

（提供软件著作权证明）

	32
	支持不同的认证接入

1）支持PPPoE认证，支持PoE认证。

2）支持PPPoE代拨认证。

3）支持MAC认证。

4）支持用户下线，查看清单，有地址池账号记录。

	33
	支持在系统上可以查看集群的所有服务器的运维基本状态。包括硬盘空间使用情况、使用资源最多的进程等信息。

	34
	支持灵活的接入控制：

1）支持无感知认证漫游，同时支持无感知认证策略配置，如可指定区域限制/支持无感知、无感知的有效时间。

2）支持配置用户下线策略,对无感知接入进行控制。

3）支持配置不同账号类型允许或限制认证上网的区域。

4）支持指定区域未缴费/欠费用户进行免费认证上网。

5）支持对不同区域（如vlan段、IP段）、不同类型的用户进行接入时段控制，可对日常，星期，节假日进行不同时间断的上网控制。

6）支持对不同终端类型（手机/电脑，有线/无线）的在线并发进行控制。

7）支持有线无线使用统一账号认证，用户账号管理具备唯一性。

8）支持一个账号下同时绑定>=8个终端。

	35
	支持PPPoE认证分配固定IPv4/IPv6 地址。

	36
	支持多维的用户数据统计

1）支持提供多维的用户数据统计，如流量使用、时长使用、登录次数、终端访问统计，用户人数统计，季度统计，日统计，同时提供绘图显示以及导出功能。

2）支持对用户的信息、上网明细，认证明细、收费记录、扣费记录、发票记录、第三方缴费记录的导出以及详细查看。

	37
	支持多维的运维数据分析

1）支持提供多维的运维日志，如后台认证日志、管理员操作日志、接口访问日志、用户操作日志、拨号日志等。

2）支持对主要的后台程序处理的数据量提供详细的记录。如后台扣费服务、网关控制服务、主机监控服务、MAC无感知认证、认证计费服务的业务处理进行详细的展示。

	38
	支持运营商对接与管理

①支持运营商接入，与宽带接入控制联动实现用户身份智能选择运营商出口以及DNS。

②支持不同运营商认证失败信息自定义错误提示，将系统提示的登录错误转换为中文提示，用于学生识别报错类型，告知运维人员快速排除故障。支持批量导入error code列表。

③支持多运营商用户统计，统计指定时间内所有运营商用户中使用过运营商服务的用户数量。

④提供运营商月统计报表，展示每月不同运营商开户数、销户数、活动用户数趋势图。

⑤提供用户绑定运营商账号修改记录，进行审计溯源。

⑥支持Radius 中继功能，并能根据账号特征中继到指定的Radius服务器，满足与合作方合营的使用环境。

⑦支持运营商账号检测，确认账号有效性。

	39
	支持第三方平台/设备对接

1）对接第三方接口，下发上下线认证记录，如审计设备。
2）须支持国内外主流厂商网关、多功能宽带接入路由器或者AC实现认证计费、带宽控制和)强制下线等功能，同时须支持在内外层混合环境下实现用户一次登录多次认证通过。
3）支持与校园一卡通系统对接。
4）支持到期提醒功能，可通过短信/邮件/APP/企业微信等多种渠道通知上网用户。

	40
	支持用户实时业务下发控制

支持radius coa协议修改在线用户带宽、时长、以及下发强制下线操作。

	41
	支持支付宝、微信等网上充值方式，并提供查询功能。

	42
	支持账号（包括用户、管理员）密码安全判断控制，账号密码出错多次则进行锁定。

	43
	支持访客授权上网功能，通过被访问人授权访客上网。

	44
	1）支持自定义数据管理, 对指定时间内无效用户进行批量清理。

2）支持配置不同类型用户的定时执行任务（“批量停用”、“批量复通”，“批量下线”）。

	45
	支持分级权限功能，不同级别系统管理员、操作人员能划分不同的权限,可细化到显示、添加、编辑、删除 等操作权限。

	46
	认证性能

1）radius认证效率不低于3000次/秒。

2）IPoE认证效率不低于1200个/秒。

	47
	需提供安装本系统的硬件服务器。

	3、Portal认证组件

	48
	实现主流网关/AC（国内知名第三方厂家）、AP 推送WEB Portal；支持移动PORTAL 1.0/2.0，WISPR WIFI协议规范。

	49
	支持账号密码认证、短信验证认证。支持与主流网络短信平台对接，包括吉信通,云信通,玄武网关,阿里大鱼,企信通,E信通等平台，支持对短信发送数量限制进行灵活设置，符合网络运营需求。

	50
	支持个性化认证页面推送：针对不同的SSID/VLAN ID/IP地址段/网关所在区域推送不同的用户认证页面，为不同区域用户定制个性化的登陆页面。

	51
	支持定制扩展属性，根据自定义属性弹出对应portal页面及认证功能，对portal非标协议或扩展属性支持接入。

	52
	支持用户高并发条件下的承载能力，具备前置负载均衡能力。

	53
	支持用户在Portal页面自助绑定运营商账号。

	54
	在多运营商接入场景，支持用户在Portal页面选择不同运营商线路认证。


日志审计设备

	序号
	技术参数要求

	1
	支持在X86/Power 平台部署，支持物理硬件加速。

	2
	系统支持监控≥6.4万个并发IP。

	3
	系统支持监控≥2百万个连接。

	4
	支持串接部署。

	5
	支持通过镜像端口旁路部署。

	6
	支持HTTPS页面管理。

	7
	支持配置参数后快速重启。

	8
	支持和计费系统互动，根据账号停用用户，避免用户频繁更换IP。

	9
	支持直接配置黑名单，禁止黑名单用户上网。

	10
	支持配置白名单，不监控用户。

	11
	支持配置门限参数，根据门限参数判断代理行为。

	12
	支持多种行为代理控制

1）支持通过TTL特征判断代理行为。

2）支持通过小路由特征判断代理行为。

3）支持通过TCP windows大小判断代理行为。

4）支持通过User-Agent特征判断代理行为。

5）支持通过注入Cookie判断代理行为。

6）支持通过单IP的网络连接数判断代理行为。

7）支持主动进行Cookie注入。

	13
	支持对于校园场景下不同类型的共享设备（如小路由器、代理软件、系统自带共享、免费WiFi类软件、随身WiFi设备）实现防共享接入控制，实现网络实名制，上网用户一人一号，防止上网共享行为。

	14
	支持内容审计，满足公安部151号令，须满足本地存储6个月以上（若本地存储空间不够，由中标人自行扩容），并和认证计费系统对接，获取用户账号信息。


无线控制器

	序号
	技术参数要求

	1
	固化千兆电口数≥8，固化千兆光口数≥8个，10G万兆接口数≥2个。

	2
	默认可管理AP数≥128个，最大可支持管理1152个AP ，支持并实配≥384个无线AP管理授权。

	3
	802.11转发性能≥40G。

	4
	无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中。为保障无线网络的可靠性，AC虚拟化的最大AP接入容量≥4096。

	5
	AC设备多账户分权管理功能，实现一台物理AC设备或多台物理AC设备虚拟成一台AC设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息。

	6
	支持SSID双编码功能，实现UTF-8、GBK双编码配置。

	7
	支持有线口抓包功能，实现AC设备根据规则抓取端口的报文。

	8
	支持应用识别功能，实现无线应用的流量统计。

	9
	支持SAVI的防止地址解析欺骗策略。

	10
	支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络。

	11
	支持应用识别功能，实现无线应用QOS优先级的控制。

	12
	支持802.11k、802.11v协议，实现BSTM主动漫游切换请求指令。

	13
	支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。

	14
	要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求。

	15
	支持对钓鱼AP的无损检测与反制，在对钓鱼AP进行检测与反制时，不影响AP性能。

	16
	支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证。

	17
	支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络。

	18
	支持根据用户需求定制化设计认证内置Portal页面及用户自定义设计。

	19
	支持802.11w协议，实现防御Deauth供给。

	20
	支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证。


面板型光AP

	序号
	技术参数要求

	1
	★支持多种形态安装，可壁挂或适配面板安装。

	2
	支持802.11ax标准，采用双路双频设计。

	3
	整机最大接入速率≥1.77Gbps。

	4
	1个1G以太网光口上联。

	5
	支持本地供电\集中供电\光电混合缆供电，支持POE协议（802.3af\at）。

	6
	分布式AP主机和微AP射频单元之间至少可支持3km的无损传输距离，支持即插即用，更换微AP射频单元后，无需做任何配置，即可替换使用。

	7
	支持即插即用，更换微AP后，无需做任何配置，即可替换使用。

	8
	支持光口统一运维，在配合网管软件可以排查链路情况、光模块光衰情况。

	9
	避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。


48口接入交换机

	序号
	技术参数要求

	1
	交换容量≥1.28Tbps， 包转发率≥450Mpps。

	2
	固化1G/2.5G SFP接口≥40个，1G/2.5G /10G SFP+接口≥8个，25G SFP28接口≥4个，40G QSFP+接口≥2个。

	3
	固化PoE供电接口，支持为≥48个PoE供电接口，单供电端口支持PoE、PoE+、PoE++。

	4
	室内最大支持1100米光电混合缆部署。

	5
	支持有线/无线逻辑隔离和基于不同vlan的数据转发。

	6
	支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发。

	7
	支持PSK、WEB、802.1X、MAC、PPSK。

	8
	支持安全保护策略，可以对攻击源头进行隔离。

	9
	支持查看光链路的链路状态，包含正常、告警、断开等情况。

	10
	配合管理软件实现供电端口可视化展示，可以展示端口供电情况（包括不仅限于电源开启状态、供电状态、功率、电流、电压）。


24口接入交换机

	序号
	技术参数要求

	1
	交换容量≥880Gbps，包转发率≥426Mpps。

	2
	单主机固化上行万兆SFP+光口≥4个，PoE+供电端口≥20个，PoE++供电端口≥4个。

	3
	支持简化部署，主AP和微AP可以通过光电混合缆传输数据和供电，室内最大支持1100米光电混合缆部署。为节省空间，光电混合缆采用扁缆，并采用钢丝防拉伸。

	4
	配合管理软件实现供电端口可视化展示，可以展示端口供电情况（包括不仅限于电源开启状态、供电状态、功率、电流、电压）。

	5
	供电链路支持短路保护，当发生短路时，主机可识别短路，并停止供电，当检测短路状态恢复，可再次上电。

	6
	支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发。

	7
	支持有线/无线逻辑隔离和基于不同VLAN的数据转发。

	8
	支持PSK、WEB、802.1X、MAC、PPSK。


汇聚交换机

	序号
	技术参数要求

	1
	支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32，万兆光模块≥4。

	2
	实配模块化电源数量≥2。

	3
	交换容量≥2.56T，包转发率≥570Mpps。

	4
	支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。

	5
	支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。

	6
	支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间＜30ms。

	7
	支持支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约。

	8
	支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。


5G定制专网服务

	序号
	技术参数要求

	1
	提供5G网络无线信号覆盖服务，覆盖范围：各校区。

	2
	按5G SA组网模式提供用户流量路由到本地的数据网络服务。

	3
	性能要求：

1)支持PDU会话数≥2万。

2)系统吞吐量≥10Gbps。

3)用户上线速率≥3000会话/秒。

4)包转发率≥2.5Mpps@512bytes。

5)DNN/APN个数≥300。

6)信令建立成功率≥
100%。

7)丢包率≤0.001%。

8)平均转发时延≤500μs。

9)最大抖动≤300μs。

10)系统可用度≥99.999%。

11)主备倒换成功率≥95%。

	4
	系统支持功能要求：

支持 End Marker

1)会话管理。

2)UE IP 地址分配。

3)QoS控制。

4)支持 UL CL 数据分流（包括基于 SDF/预定义规则/APP ID 的 ULCL 分流）。

5)CN隧道管理。

6)数据转发与路由。

7)支持业务子接口和承载参数映射。

8)支持多 SMF 对接。

9)IPv6 支持。

10)策略接收与执行。

11)移动性管理要求。

12)DPI 功能（规则下发/业务识别/数据处理/DNS包检测及报文增强功能）。

13)计费支持。

14)支持VPDN。

15)HTTP/HTTPs 头增强。

16)DiffServ 功能。

17)DNS Sniffer。

	5
	个性化能力功能要求：

1)通过工信部用户面网元UPF的入网证。

2)轻量级UPF具备N4接口开放能力，与不少于2家主流5G核心网厂家完成现网对接。

3)投标方对用户面设备轻量级UPF拥有自主知识产权。

4)流量访问控制白名单功能：可对园区内5G专网和公网访问进行控制和分析。

5)轻量级UPF支持二次认证登陆。

6)轻量级UPF软硬件解耦，支持基于通用服务器部署。

7)支持终端白名单功能，且可以通过“访问内网”，“访问外网”，“语音通话”等开关来实现用户定向访问限制。

8)支持Framed Routing（帧路由）功能，实现对行业终端的直接管理和原有组网的维护。

9)支持查看上线用户的IMSI(SUPI)、Phone(MSISDN)、IPv4地址、IPv6地址、DNN信息、以及用户上下行流量。

	6
	基本功能：

1)会话管理：支持PDU会话建立、修改、删除和信息上报等。

2)ULCL数据分流：支持根据IP五元组对UE上行报文进行分流。

3)隧道管理：支持SMF和UPF分配F-TEID。

4)数据转发与路由：支持用户面数据转发和缓存功能。

5)QoS控制：支持QoS参数配置与修改、SMF下发QoS参数等。

6)IP地址分配：支持SMF和UPF分配IP地址两种方式。

7)策略执行：支持PDR、FAR、BAR、QER和URR的接收与执行。

8)移动性管理：支持基于Xn和X2接口的切换。

	7
	DPI功能要求：

1)规则处理：支持PCC动态规则、预定义规则下发方式以激活DPI规则。

2)业务识别：基于DPI的规则类型，轻量级UPF的DPI模块应支持浏览类业务、下载类业务、流媒体类业务、即时消息类业务DNS等类型的数据业务，解析层次包括IP协议的三层、四层、七层。

3)数据处理：支持流量门控，实现会话粒度的限速、放通、禁止访问等；支持对敏感信息（URL/七层应用/七层应用协议）实现封堵。

	8
	可靠性要求：轻量级UPF应满足高可靠性的需求，提供的冗余方案包括：

1)节点内数据备份方案。UPF节点内的工作模块发生故障崩溃时，UPF应自动重启故障模块，重启后的模块从数据库读取崩溃前的数据记录进行恢复，用户数据恢复完成后继续提供服务，用户无感知。

2)节点间备份方案。该方案要求部署两个UPF节点，其中一个为主节点，另外一个为备份节点。主节点通过数据库将用户数据实时同步到备份节点。一旦主节点发生故障时，主节点马上重启，备份节点自动变为主节点，继续提供服务，切换过程用户无感知。旧的主节点重启后角色变为备份节点。

	9
	技术服务要求：

1）设计联络

研发、设计、施工人员至少6人，并提供专人开展现场勘查与方案制定服务，深化技术总体设计、细化项目实施方案、制定服务实施管理的相关制度与管理规范。

2）系统集成

负责项目实施服务的总集成，实施过程中，负责对工程服务实施范围、进度、质量、资源、沟通、风险以及阶段成果评审与验收的组织工作，协助采购方完成分项验收与总体验收；项目实施交付完成后，提供为期1年的网络及配套设施运行维护服务。

3）验收

提供相关设备出厂合格证，设备到达现场时需与双方共同开箱验收：依据投标技术要求的内容对全部产品、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。技术文档齐全，包括操作手册、配置参数手册等其他技术文件。

4）现场技术指导和技术服务

安装调试过程中进行现场技术指导，后续提供电话、线上远程支撑或抵达现场进行技术支持服务。

5）现场施工                
　

1、新设备安装调试，5G定制网含室内分布、传输网及接入网UPF等设备安装调式，系统调试完成之后进行运行测试，检查各项功能是否使用正常，能否满足买方需求：

（1）负责完成5G网络系统设备的安装部署、测试、系统联调；

（2）负责完成5G UPF系统的安装部署、测试、系统联调、网络调优工作；

（3）负责完成项目整体系统的测试、集成联调、试运行工作；

2、安全措施：

（1）项目开工手续与人员入校手续必须满足相关要求。

（2）现场调试人员的安全帽、着装、穿戴与使用的安措物资、工器具必须合格且满足相关要求。

（3）安全文明施工必须满足相关要求。


互联网专线租赁

	序号
	技术参数要求

	1
	提供5000M下行，2500M上行互联网出口线路。

	2
	提供9个固定IPV4地址和一段 IPV6(/64)地址。


人脸识别一体机

	序号
	技术参数要求

	1
	显示屏：要求≤3英寸屏幕，分辨率不低于320*240，设备应能显示时间、日期、星期，刷卡/脸时显示用户名、用户照片信息、用户编号等。

	2
	摄像头：设备应采用高清双目相机，1路可见光摄像头，分辩率≥200W，1路红外补光摄像头，分辩率≥200W。存储容量：系统应支持≥50000张卡片管理，≥50000张人脸容量，≥50000条含抓拍图的事件存储。

	3
	工作模式：支持本地单机管理；支持远程中心远程管理等多种方式。

	4
	识别模式：支持单人识别和多人识别模式，出入认证方式：系统支持对门的开启方式(卡、人脸、密码等)的各种使用权限进行组合设置，实现不同安全级别场景的权限管理，认证方式包含：1)人脸；2)人脸或刷卡；3)人脸+刷卡；并支持上述任意一种或两组的组合。

	5
	硬件接口：1)报警输入接口≥2；2)门磁输入接口≥1；3)开门按钮接口≥1；4)电锁输出接口≥1；5)wifi≥1；6)本地网口≥1；7)韦根输入/输出接口≥1；8)扬声器≥1；9)指示灯≥1，指示灯：正常工作时白色指示灯常亮；比对成功后白色指示灯闪烁。

	6
	人脸识别精度：50000张底库照片下，准确率≥99.8%，误识率≤0.5%，人脸识别速度：单次识别时间＜150ms，通行能力：每分钟通行人次≥50人。

	7
	防假体攻击准确率：防假体攻击准确率≥99.8%。

	8
	人脸识别间隔配置：支持设置人脸识别间隔时间(1s至10s)。

	9
	黑名单功能：支持中心下发导入人脸黑名单。

	10
	▲数据安全：终端必须支持人脸特征值识别，支持通过平台仅下发人脸特征值，不下发人脸照片的情况下，正常识别通行。

	11
	★支持与学校原有人脸库、门禁系统在不增加额外设备条件下，无缝对接，实现所投品牌在现有人脸库构建该算法自有的人脸特征库，并实时下发至人脸识别门禁终端中；同时人脸识别门禁终端也无需重新部署后台管理系统，可利用现有门禁系统进行通行、人员、区域等权限的管理。

	12
	每台设备提供一套磁力锁/电插锁（根据实际环境选用）、电源、支架、开门按钮等配件；

	13
	报价需包含安装、调试、施工服务所需的一切材料及人工。安装图纸由采购人确认后才允许开展。配套安装、调试、施工服务需要满足相关行业标准。


门禁接入交换机

	序号
	技术参数要求

	1
	交换容量≥432Gbps。包转发率≥87Mpps。

	2
	固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个。

	3
	为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

	4
	支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

	5
	支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng。

	6
	▲支持MAC地址、802.1X、Radius等多种认证方式，有效防止非法用户接入网络支持完善的DoS类防攻击。

	7
	支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。

	8
	支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。

	9
	▲设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。（提供产品功能页面）


UPS不间断电源

	序号
	技术参数要求

	1
	UPS容量为20KVA，设备数量1套。支持三进单出或单进单出。

	2
	▲主机应具备面板设定功能：可以通过面板设置UPS输出电压，ECO模式、EPO模式、变频模式。

	3
	▲主机接铅酸电池和磷酸铁锂电池时，都能正常充放电。（提供CMA（中国检验检测机构资质认定）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证机构出具的权威测试报告）

	4
	支持电池节数可调，铅酸电池调节范围为16~20节，锂电池调节范围为 50~80 节。

	5
	支持自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试。

	6
	支持风机智能调速功能，根据负载量调节风机的转速。

	7
	支持电池反接保护功能，当出现电池反接后，能发出声光及告警。

	8
	▲具备手机APP功能，可通过手机APP随时了解 UPS运行数据及动态；并支持微信提醒功能。（提供CMA（中国检验检测机构资质认定）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证机构出具的权威测试报告）

	9
	▲满足以下主要指标要求（需提供第三方权威检测报告，报告型号与投标型号一致）：

（1）输入功率因数：30%负载：≥0.990；50%负载：≥0.999；100%负载：≥0.999。

（2）输入电流谐波成分： 30%负载：≤6%；50%负载：≤5%；100%负载：≤3%。

（3）输出波形失真度：≤0.6%（线性负载）；≤0.8%（非线性负载）。

（4）电压瞬变恢复时间：0ms。

（5）输出功率因数：1。

（6）旁路逆变切换时间：0ms。

（7）系统效率：≥96%（50%负载）。

（8）过载能力：125%负载可延迟15min。


（五）技术要求

1.构建全校一张校园网，校园网统一认证、统一出口、统一管理。

2.学生宿舍区实现Wi-Fi6网络100%全覆盖，每个房间安装部署一台终端。

3.运行管理：支持高效的运行网络级的管理功能，所有AP均工作在同一无线控制器AC管理下，设备定位、自动射频管理和安全控制。网络运行状态监控包括：流量、负载、盲点、拥塞等。

4.方案能够实现校园网认证和运营商出口认证的合一，即用户实际只感知到校园网认证，运营商认证能够自动完成。

5.提供学生上网日志可查、可溯源、可管理，需实现用户上网记录保存180天以上，满足公安部第82号令及校园网络安全管理需求。

6.提供按照校园网络实际场景和要求完成工程建设的勘察、规划、设计、施工及验收等的质量要求。

7.实现人脸设备及数据的整合，实现已建及后续未建项目识别系统（包括人脸识别系统、二维码扫码识别、校园卡识别等）的统筹管理； 

（六）运维服务要求  

1.设备故障报修的响应时间：普通故障响应解决时间为2小时。若电话中无法解决，4小时内到达现场进行维护。重大故障恢复时间不超过24小时。

2.售后服务方案科学完整，提供完整的售后服务团队，具有较强的针对性、可管理性，提供正品保障承诺，原厂售后并提供售后服务承诺，技术人员能进行定期回访服务，有详细的售后服务体系，满足本项目的保修期、售后服务响应时间要求，能及时有效的设备进行管理和定期维护，能够提供电话报修后4小时上门服务、6小时内排除故障服务，对质保期内、外的保证措施与技术支持完全满足招标文件要求的。售后服务方案合理可行，提供完整的售后服务团队，提供定期回访服务，具有一定的可行性、能确保售后服务实施流程通畅，满足本项目的保修期、售后服务响应时间要求，设备出现故障时可提供相应的技术人员进行维护。
四、商务要求

1.合同签订期： 自中标通知书发出之日起 30  日内。
2.验收完工期： 自合同签订之日起 60 个工作日内。
3.服务地点：广东省外语艺术职业学院天平架、花都校区。
4.服务方式：现场。
5.质保期、售后服务要求：
（1）中标人提交的产品应是原厂包装、全新，质量符合国家及该产品的出厂标准。
（2）中标人应按照国家有关法律、法规、规章和“三包 ”规定提供售后服务。售后服务及质保条件不得低于国家和行业主管部门制定的有关标准，设备免费保修三年，在质保期内，零配件及维修费免费。
（3）中标人负责货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。货物运输过程中造成的丢失、损坏及被有关部门查处等造成的损失或责任由中标人承担。
（4）中标人提供以上基本服务的费用均由中标人承担，中标人不得再向采购人收取其他费用。
（5）采购人在使用过程中发现质量问题，中标人应在收到采购人通知后 48小时内给予更换，若就货物质量产生分歧纠纷，可委托专业公司或有资质的机构进行委托检测，检测费用由中标人支付。
（6）非招标人的人为原因而出现产品质量问题，由中标人负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
（7）免费送货上门、安装调试，并免费对使用方技术人员进行设备基本保养和维护指导、培训。
6.包装与运输：产品的包装应符合中华人民共和国标准或等同的规定，具有足够的强度，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠地抵达目的地。
7.验收：
（1）所供产品必须符合国家行业生产及经营标准，货真价实，能提供合格检验证明。
（2）所供应配送的产品必须各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保节能标准及产品出厂标准。
（3）所有产品指标要符合国家强制性标准要求。
（4）中标人必须负责产品的运输、质量检测等工作，所产生的费用由中标人负责。
8.其他要求：

（1）服务期限为5年，服务到期前双方可提出终止。

（2）为保证项目实施质量，投标人应提供项目经理资质、本地技术服务团队人员名单及联系方式，以做好本地安装及售后服务。

第三章  投 标 须 知

投标须知前附表

	序号
	条款号
	类  别
	内        容

	1
	1.2
	资金来源
	由中标人进行全额投资建设并参与运营服务。

	2
	2.1
	招标人名称
	广东省外语艺术职业学院

	3
	5.2.1
	招标代理服务费
	本项目的招标代理服务费由中标人在领取《中标通知书》前一次性向招标代理机构交纳。招标代理服务费收费标准以180万元为计算基数参照国家计委颁布的（计价格【2002】1980号）及国家发改委颁布的（发改办价格【2003】857号）（服务类）计费标准下浮20%计算收取。

	4
	11.1
	踏勘现场
	不举行

	5
	13.2
	答疑会
	不举行

	6
	16.2
	多个标包投标文件的装订和封装
	如果投标人同时参加多个标包投标，可将多个标包的投标文件合并在一份文件中，但是投标文件应清晰地按每个标包的要求分别响应。

	7
	18
	备选方案
	不允许提交备选方案

	8
	19
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	9
	21.3

21.4
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	10
	22.2
	投标有效期
	90日

	11
	23.1
	投标文件数量
	投标文件正本1份、副本4份、电子文件信封1份（包括：Word或PDF格式的电子投标文件1套（以1个非加密的光盘或U盘形式提交）、开票资料说明函各1份）。

	12
	31.1
	评标委员会组成
	依法组建评标委员会。

	13
	37.2
	中标候选人

推荐数量
	评标委员会推荐2名中标候选人。


投  标  须  知

总   则

说明

本招标文件适用于本招标公告中所述项目的招标项目。

资金来源：详见《投标须知前附表》。

定义

“招标人”是指：详见《投标须知前附表》。

“招标代理机构”是指：国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司。

合格的投标人 

2.3.1合格投标人的条件详见《招标公告》的“投标人资格要求”。

“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

“甲方”是指招标人。

“乙方”是指中标人。

遵循原则

遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

合格的货物和服务

“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其他服务。

投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

招标代理服务费

本次招标代理服务费由《投标须知前附表》中所述的缴纳人及缴纳金额向招标代理机构一次性缴纳。

招标代理服务费币种：人民币。

知识产权

投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。

系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

纪律与保密事项

投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

在确定中标人之前，投标人不得与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、招标人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。如有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。

关于关联企业

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

招标文件的澄清或修改文件发出时间

招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前进行澄清或者修改，不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或修改后的内容是招标文件的组成部分，招标代理机构将澄清或修改内容以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构确认（加盖单位公章，传真有效）。投标人如在24小时内无书面回复则被视为同意澄清、补充、修改文件内容。

关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

踏勘现场

投标人应按《投标须知前附表》所述时间和要求对项目现场进行踏勘或自行对项目现场进行踏勘。

投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在投标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

招标人若向投标人提供有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

招 标 文 件

招标文件的组成

招标文件包括：

第一章  招标公告

第二章  用户需求书

第三章  投标须知

第四章  合同书格式

第五章  投标文件格式

其  它  在招标过程中由招标代理机构发出的澄清、修正和补充文件等。

投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有澄清、补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
招标文件的澄清及答疑

任何要求对招标文件有异议的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标代理机构。招标代理机构将组织招标人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

或根据需要，招标代理机构和招标人可组织相关专家在《投标须知前附表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，或以书面函件形式通知购买了招标文件的投标人。答疑或澄清文件作为招标文件的组成部分，如与招标文件的内容不一致的，以答疑或澄清文件最后发出的书面文件为准。

投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

投标文件的编制和数量

投标语言和计量单位

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国际公制单位。

投标文件的构成

投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

投标人编排投标文件应包括投标文件格式要求的所有内容以及招标文件要求提供的内容。

投标文件的编写

投标人须对本项目以标包为单位整体投标，任何只对某标包其中一部分标的进行的投标都被视为无效投标或被确定为投标无效。

投标人对招标文件中多个标包进行投标的，其投标文件的编制应按每个标包的要求分别装订和封装。如果《投标须知前附表》有特别要求的按照其要求进行编制。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标代理机构及招标人等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

投标报价

本项目不需要进行投标报价。

备选方案

只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。《投标须知前附表》允许有备选方案的除外。

联合体投标

本项目不接受联合体投标。
投标人资格证明文件

投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。
投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。
投标保证金

本项目不收取投标保证金。
投标的截止时间、投标有效期

投标的截止时间为第一部分《招标公告》中规定时间，超过截止时间后的投标为无效投标，招标代理机构将拒收。

从投标截止日起，投标有效期为《投标须知前附表》规定天数。在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

投标文件的数量和签署

投标人应编制投标文件的数量见《投标须知前附表》规定，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

投标文件正本必须用计算机打印。投标文件要求签名的均必须用黑色墨水填写，并由法定代表人或其正式授权的代表签字并加盖投标人公章。法定代表人授权代表须以书面形式出具“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。

投标文件一般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章。
若为联合体的，除“联合体协议书”外，投标文件的其他内容可由联合体主体方进行签署即可。

投标文件应编制目录，并有页码。

投标文件的递交

投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件正本和所有的副本密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

对投标文件投递的要求

所有投标文件应于第一部分《招标公告》中规定的投标截止时间前递交到招标代理机构。

所有投标文件必须装在密封完好的信封。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

	投标文件（正/副本/电子文件信封）

项目编号：填写招标文件第一章“招标公告”中写明的项目编号

项目名称：填写招标文件第一章“招标公告”中写明的项目名称

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

联 系 人：

联系电话：

（注意：       年      月      日     分之前不得开启）


投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

招标代理机构不接受电报、电话、电传、传真等形式的投标。

投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标代理机构。

投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

招标代理机构对不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

投标样品

本项目如要求提交投标样品的，招标代理机构在收取样品时不对样品进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。
由于招标代理机构存放样品的空间有限，如招标人无需留存样品的情况下，请各有关投标人收到招标代理机构的投标样品退还通知后7日内取回，否则视同投标人不再认领，招标代理机构有权进行处理。

投标文件的拒收

投标文件有下列情形之一的，招标代理机构拒绝收取投标文件：

（1）在超过投标截止时间送达的或未送达指定地点的；

（2）投标文件未密封。

开标、评标定标

开标

招标代理机构在《招标公告》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。投标人代表原则上应参加开标会议。
开标时，由投标人或投标人的推选代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

在开标时，未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

招标代理机构将做开标记录，开标记录由各投标人代表签字确认。投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

评标过程的保密性

从开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，参与招投标的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

招标人应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

评标委员会的组成和评标方法

评标由招标代理机构依照法律、法规、规章、政策规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员由招标人代表和技术、经济等方面的评审专家组成。
评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

评标委员会或者与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

评审专家不得参与同自己或任职单位有利害关系的政府采购项目评标活动。具有下列情形之一的，评审专家应当主动提出回避，采购人、采购代理机构和政府采购监管部门也可以要求其回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评标方法、步骤及标准

评标方法

本次评标采用综合评分法。

本次评标是以招标文件为依据，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

评标步骤

评标委员会先进行初步评审，再进行商务、技术的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐二位中标候选人。
评分及其统计

按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的商务、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。各评委的商务评分和技术评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分（分值按四舍五入法取小数点后两位）。将各投标人的商务得分和技术得分相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。
初步评审

评标委员会按照以下《初步评审表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性审查，只有对《初步评审表》所列各项内容全部作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应《初步评审表》所列各项内容有争议的投标文件，评标委员按照少数服从多数的原则以记名方式进行投票表决，只有得票超过半数的投标文件才有资格进入下一阶段的详细评审，否则认定为无效投标。

初步评审表

	序号
	初审内容

	1
	提供有效的投标函、资格声明函

	2
	提供有效的法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书

	3
	合格投标人资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提供有效的营业执照（或事业法人登记证或其他组织登记证或自然人身份证等其他相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料复印件。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022或2023年度财务状况报告复印件或基本开户行出具的资信证明复印件。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供书面承诺声明函（格式自拟）或具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的其他证明材料复印件。

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面承诺声明函（格式自拟）。注：“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

6.符合政府采购法律、行政法规规定的其他条件：提供书面承诺声明函（格式自拟）。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供书面承诺声明函（格式自拟）。

8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动：提供书面承诺声明函（格式自拟）。

9.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构于递交投标文件截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，则视为没有上述不良信用记录；招标代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图存档）

10.具有有效的中华人民共和国基础电信业务经营许可证或增值电信业务经营许可证：提供证书复印件。

11.本项目不接受联合体投标。

12.已登记报名并购买了本项目招标文件。

	4
	投标有效期：90日

	5
	投标文件按照规定要求签署、盖章

	6
	能满足用户需求的主要条款（带“★”号条款）

	7
	未出现恶意竞争低于成本价的情形

	8
	无招标文件中规定的被视为无效投标的其他条款

	9
	未出现法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形


在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品（服务）质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。
如果通过初步评审的投标人不够3家，本次招标失败。

详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标文件进行商务和技术的评审。

分值（权重）分配

评分总值最高为100分，商务及技术评分分值（权重）分配设置如下：

	分值比例（100%）
	商务评分（35%）
	技术评分（65%）

	得分100
	35分
	65分


商务评分：评标委员会就各投标文件对商务评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》。

商务评审表

	序号
	评审项目
	分值
	评审内容

	1
	拟派项目经理（仅1人）经验及资质能力水平情况
	6
	投标人拟派项目经理经验及资质能力水平情况：

1、具有信息系统项目管理师证书；
2、具有高级通信工程师证书；
3、具有网络工程师证书；

4、具有通信专业硕士或以上学位证书。
项目经理同时具备以上证书得满分，每缺一项扣1.5分，扣完即止。

注：须提供上述的相关证书复印件以及在投标人单位任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月的任意一个月《投保单》或《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单等），不提供不得分。

	2
	拟派技术负责人
	4
	投标人拟派技术负责人（1人）具有以下证书情况：

1、具有信息系统项目管理师证书；

2、具有中级或以上通信专业资格认定证书。

技术负责人同时具备以上证书得满分，每缺一项扣2分，扣完即止。

注：须提供上述的相关证书复印件以及在投标人单位任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月的任意一个月《投保单》或《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单等），不提供不得分。

	3
	项目主要技术管理人员情况
	9
	参与本项目其他团队人员（除了项目经理、技术负责人外）具有以下资质证书：
1、具有高级通信工程师证书；

2、具有高级网络规划设计师证书；

3、具有网络工程师证书。

团队成员中具有以上任意一项证书的，每具有一人得3分，最高得9分。
注：须提供上述的相关证书复印件以及在投标人单位任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月的任意一个月《投保单》或《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单等），不提供不得分。

	4
	企业质量管理认证证书
	10
	1、具有ISO9001 质量管理体系认证证书；

2、具有IISO14001环境管理体系认证证书；

3、具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；

4、具有ISO27032网络空间安全管理体系认证证书；
5、具有GBT37228应急预案管理能力评价认证证书。
投标人同时具有上述5项认证，得10分；缺一个扣2分，扣完为止。
注：须同时提供证书复印件和在全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图（查询结果为“有效”），不符合或不提供不得分。

	5
	同类项目业绩
	6
	投标人自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过同类项目业绩的，每提供一项业绩得2分，最高得6分。

注：提供合同关键页复印件，不提供不得分。

	合计：35分


服务评分：评标委员会就各投标人对技术评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《技术评审表》。

技术评审表

	序号
	评审项目
	分值
	评审内容

	1
	用户需求响应情况
	30
	根据投标人对招标文件第二章用户需求书的响应程度进行评审，完全满足或完全满足并有优于用户需求书的得30分，带▲参数每有一项参数不满足扣2.5分，除了带“▲”号条款以外的条款每有一项不满足扣0.5分，本项最低扣至0分止。

注：▲项须提供相关具体证明材料的，需按用户需求书要求提供证明材料，不提供不得分。

	2
	总体技术方案
	5
	根据投标人的总体技术方案（包括但不限于对项目基本情况、项目需求、项目建设背景、建设目标、建设内容、网络现状等）进行评审：

1、涵盖上述所有内容且方案明确且针对性强，内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行，得5分；

2、涵盖上述所有内容且方案一般，内容一般、表述基本清晰、基本合理、可行，得3分；

3、涵盖上述所有内容且方案差，内容不完整，可行性稍差，得1分；

4、不提供相关说明的不得分。

	3
	投标人在中国大陆拥有的IPV4地址总数
	10
	根据投标人在中国大陆拥有的IPV4地址量情况进行评审：

1、IPV4地址量＞9000万个，得10分；

2、IPV4地址量在5000万个（不含）～9000万个（含），得5分；

3、IPV4地址量在1500万个（不含）～5000万个（含），得2分；

4、其它得0分。

（以中国互联网信息中心CNNIC最新发布的统计报告为准，需提供统计报告页面截图）

	4
	投标人在中国大陆拥有的IPV6地址总数
	10
	根据投标人在中国大陆拥有的IPV6地址量情况进行评审：

1、IPV6地址量（前缀长度/32）＞10000段，得10分；

2、IPV6地址量（前缀长度/32）为6000段（不含）～10000段（含），得5分；

3、IPV6地址量（前缀长度/32）为3000段（不含）～6000段（含），得1分；

4、其它得0分。

（以中国互联网信息中心CNNIC最新发布的统计报告为准，需提供统计报告页面截图）

	5
	项目施工方案
	5
	根据投标人对本项目特点制定的项目施工方案（包括但不限于组织实施计划、进度与质量保障措施、人员配备、验收方案等）进行评审：

1、涵盖上述所有内容且方案详细具体，可行性、可操作性强的，得5分；

2、涵盖上述所有内容且方案基本完整，有一定可行性、可操作性的，得3分；

3、涵盖上述所有内容且方案不够完整，可行性、可操作性差的，得1分；

4、不提供相关说明的不得分。

	6
	售后服务维护方案
	5
	根据投标人对本项目的售后服务维护方案（包括但不限于响应时间、售后服务技术能力、售后服务承诺、应急处理方案、网络定期维护方案及设备故障代替使用处理措施等）进行评审：

1、涵盖上述所有内容且方案内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行，得5分；

2、涵盖上述所有内容且方案内容基本完整、详细、表述清晰、比较合理、相对可行，得3分；

3、涵盖上述所有内容且方案内容不完整、不详细、表述未清晰、合理性、可行性稍差，得1分；

4、不提供相关说明的不得分。

	合计：65分


投标文件的澄清

评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

投标的评价

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

授标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，名次按技术得分由高到低顺序排列；如以上都相同的，名次由评标委员按照少数服从多数的原则以记名方式进行投票表决确定。除《投标须知前附表》另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

招标代理机构应当自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人。
招标人或者招标代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在有关媒体上公告中标结果。

替补候选人的设定与使用

投标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

异议

异议与答复

投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出异议，投标人异议应当有明确的请求和必要的证明材料，逾期异议无效。

异议函应当署名。异议者为自然人的，应当由本人签字；异议者为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者投标人授权代表签字并加盖公章。异议函应写明联系人及联系方式，且异议内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出异议者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将异议函转发异议事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱招标秩序的恶意异议者，将上报相关部门依法处理。

合同的订立和履行

合同的订立

在合同签订前，中标人须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩合同等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）的原件给招标人进行核对。
招标人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

在合同签订前，如发现中标人存在涉嫌诈骗行为、重大违法违规行为等，招标人有权取消其中标资格，其招标代理服务费不予退还，并保留向相关执法部门举报的权利。同时，在投标有效期内，将排名第二的中标候选人确定为中标人。
合同的履行

合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

中标人放弃中标或拒签合同或不履行合同的，招标人（招标代理）有权不予退还该项目的招标代理服务费。

参照法律法规
本招标项目为非依法必须进行招标的项目，亦非政府采购项目，招标人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动仅适用本招标文件要求。
第四章  合同书格式

（合同格式为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）

合  同  书
项目编号：                       

项目名称：                       

甲    方：

电    话：

传    真： 

地    址：

乙    方：

电    话：

传    真：

地    址：

项目名称：

项目编号：

根据广东省外语艺术职业学院天平架、花都校区宿舍校园网光改与运维建设项目项目编号：GSZB24Z0113G的招标结果，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
一、建设内容
	序号
	名称
	品牌、规格型号
	产地
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1.为天平架、花都校区宿舍校园网光改与运维建设。

2.……

三、服务期限、服务方式及服务地点
1.服务期限：
2.服务方式：
3.服务地点：
四、商务要求
详见《用户需求书》
五、验收
详见《用户需求书》
六、甲方乙方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1.根据项目实际需要提出要求。

2.对乙方进行监督和考核。

3.……
（二）乙方的权利和义务
1.根据项目需求内容和甲方要求按时按质按量完成项目，并通过验收、交付使用。
2.乙方必须积极配合甲方开展委托的项目的相关工作，接受甲方的监督。 

3.乙方按规定进行运营。

4.……
七、违约责任与赔偿损失
任何一方未履行本合同规定的义务，或在对方没有违约情况下解除本合同，均被视为违约，违约方必须承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。
八、争议的解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。如果协商不成，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的法院提起诉讼。
九、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证 明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十、其它
1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）为本合同的有效组成部分。
3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
十一、合同生效
1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2.合同一式    份，甲方    份，乙方    份。
甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

代表：                               代表：

签定日期：      年    月    日       签定日期：    年    月    日

签定地点：

第五章  投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本/电子文件信封）

项目编号：                                    

项目名称：                                    

投标人名称（盖章）：                          

投标人地址：                                  

联 系 人：                                    
联系电话：                                    
投标文件目录表

	文件类型
	序号
	文件名称
	提交情况
	页码
	备注

	
	
	
	有
	无
	
	

	初审

文件
	
	投标函（格式1）
	
	
	
	

	
	
	资格声明函（格式2）
	
	
	
	

	
	
	法定代表人（负责人）证明书（格式3）
	
	
	
	

	
	
	法定代表人（负责人）授权委托书（格式4）
	
	
	
	

	
	
	★实质性要求响应表（格式5）
	
	
	
	

	
	
	具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提供有效的营业执照（或事业法人登记证或其他组织登记证或自然人身份证等其他相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
	
	
	
	

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料复印件。
	
	
	
	

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022或2023年度财务状况报告复印件或基本开户行出具的资信证明复印件。
	
	
	
	

	
	
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供书面承诺声明函（格式自拟）或具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的其他证明材料复印件。
	
	
	
	

	
	
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面承诺声明函（格式自拟）。注：“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
	
	
	
	

	
	
	符合政府采购法律、行政法规规定的其他条件：提供书面承诺声明函（格式自拟）。
	
	
	
	

	
	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供书面承诺声明函（格式自拟）。
	
	
	
	

	
	
	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动：提供书面承诺声明函（格式自拟）。
	
	
	
	

	
	
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构于递交投标文件截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，则视为没有上述不良信用记录；招标代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图存档）
	
	
	
	

	
	
	具有有效的中华人民共和国基础电信业务经营许可证或中华人民共和国增值电信业务经营许可证：提供证书复印件。
	
	
	
	

	
	
	其他初审部分文件
	
	
	
	

	商务

部分

文件
	
	投标人基本情况表（格式6）
	
	
	
	

	
	
	合同条款响应表（格式7）
	
	
	
	

	
	
	拟派项目经理（仅1人）经验及资质能力水平情况（格式自拟）
	
	
	
	

	
	
	拟派技术负责人（格式自拟）
	
	
	
	

	
	
	项目主要技术管理人员情况（格式自拟）
	
	
	
	

	
	
	企业质量管理认证证书（格式自拟）
	
	
	
	

	
	
	2021年1月1日至今同类项目业绩一览表（格式8）
	
	
	
	

	
	
	其他商务部分文件
	
	
	
	

	技术

部分

文件
	
	用户需求响应情况（格式9）
	
	
	
	

	
	
	▲重要性技术要求响应表（格式10）
	
	
	
	

	
	
	总体技术方案（格式自拟）
	
	
	
	

	
	
	投标人在中国大陆拥有的IPV4地址总数
	
	
	
	

	
	
	投标人在中国大陆拥有的IPV6地址总数
	
	
	
	

	
	
	项目施工方案（格式自拟）
	
	
	
	

	
	
	售后服务维护方案（格式自拟）
	
	
	
	

	
	
	其他技术部分文件
	
	
	
	

	其他

文件
	
	招标代理服务费承诺书（格式11）
	
	
	
	

	
	
	开票资料说明函（格式12）
	
	
	
	

	
	
	其他文件
	
	
	
	


备注：1.投标人以上所递交的资料按规定加盖投标人公章；2.投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目，以上投标文件提交时必须严格按照《投标文件目录表》的排列顺序装订成册。
初步评审自查表

	序号
	审查内容
	自查结论
	证明资料

	
	提供有效的投标函、资格声明函
	通过或不通过
	见投标文件

第（）页

	
	提供有效的法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书
	通过或不通过
	见投标文件

第（）页

	
	具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提供有效的营业执照（或事业法人登记证或其他组织登记证或自然人身份证等其他相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
	通过或不通过
	见投标文件

第（）页

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料复印件。
	通过或不通过
	见投标文件

第（）页

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022或2023年度财务状况报告复印件或基本开户行出具的资信证明复印件。
	通过或不通过
	见投标文件

第（）页

	
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供书面承诺声明函（格式自拟）或具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的其他证明材料复印件。
	通过或不通过
	见投标文件

第（）页

	
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面承诺声明函（格式自拟）。注：“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
	通过或不通过
	见投标文件

第（）页

	
	符合政府采购法律、行政法规规定的其他条件：提供书面承诺声明函（格式自拟）。
	通过或不通过
	见投标文件

第（）页

	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供书面承诺声明函（格式自拟）。
	通过或不通过
	见投标文件

第（）页

	
	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动：提供书面承诺声明函（格式自拟）。
	通过或不通过
	见投标文件

第（）页

	
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构于递交投标文件截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，则视为没有上述不良信用记录；招标代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图存档）
	通过或不通过
	见投标文件

第（）页

	
	具有有效的中华人民共和国基础电信业务经营许可证或中华人民共和国增值电信业务经营许可证：提供证书复印件。
	通过或不通过
	见投标文件

第（）页

	
	本项目不接受联合体投标。
	通过或不通过
	/

	
	已登记报名并购买了本项目招标文件。
	通过或不通过
	/

	
	投标有效期：90日
	通过或不通过
	见投标文件

第（）页

	
	投标文件按照规定要求签署、盖章
	通过或不通过
	见投标文件

第（）页

	
	能满足用户需求的主要条款（带“★”号条款）
	通过或不通过
	见投标文件

第（）页

	
	未出现恶意竞争低于成本价的情形
	通过或不通过
	见投标文件

第（）页

	
	无招标文件中规定的被视为无效投标的其他条款
	通过或不通过
	/

	
	未出现法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形
	通过或不通过
	/


注：1.以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。

2.投标人须在“自查结论”栏填写通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

商务评审自查表

	序号
	评审项目
	评审内容
	证明文件（如有）

	1
	
	
	见投标文件（  ）页

	2
	
	
	见投标文件（  ）页

	3
	
	
	见投标文件（  ）页

	…
	
	
	


注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

技术评审自查表

	序号
	评审项目
	评审内容
	证明文件（如有）

	1
	
	
	见投标文件（  ）页

	2
	
	
	见投标文件（  ）页

	3
	
	
	见投标文件（  ）页

	…
	
	
	


注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

投标函

投  标  函

致：国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司/广东省外语艺术职业学院

根据贵方招标的项目名称：广东省外语艺术职业学院天平架、花都校区宿舍校园网光改与运维建设项目（项目编号：GSZB24Z0113G）的招标文件要求，签字代表             （全名及职衔）经正式授权并以投标人             （投标人名称、地址）的名义投标，并提交投标文件。

在此，我方声明如下：

我方同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
我方同意投标有效期为投标截止日起90日。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

我方已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清、修改（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

完全理解招标代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

如果我方未对招标文件要求作实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，招标人有权取消我方的投标及中标资格，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。
（注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标）
投标人名称（盖公章）：                     

投标人授权代表（签字或盖章）：             

日    期：      年       月     日
资格声明函

资格声明函

致：国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司/广东省外语艺术职业学院
我方愿响应项目名称：广东省外语艺术职业学院天平架、花都校区宿舍校园网光改与运维建设项目（项目编号：GSZB24Z0113G）投标邀请，参与投标，提供用户需求书中规定的招标内容，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：
我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

我方承诺在采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面承诺声明函（格式自拟） 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。
      特此声明！

投标人名称（盖公章）：                     

投标人授权代表（签字或盖章）：             

日    期：      年       月     日

法定代表人（负责人）证明书

法定代表人（负责人）证明书

        现任我单位                   职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限与本公司所提交的投标文件标注的投标有效期一致。签发日期：     年     月    日

附：

代表人性别：      年龄：       身份证号码：                    

营业执照注册号：                        企业类型：                     

经营范围：                                                                          

                                          。

[image: image3.png]
投标人名称（盖公章）：                             

地   址：                                          

日   期：                                          
注：法定代表人是指营业执照中注明的“法定代表人”

     负责人是指营业执照中注明的“负责人”
法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：注册于（公司地址）的（投标人名称）在下面签字的[法定代表人（或负责人）姓名、职务]代表本公司授权（单位名称）的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目名称：广东省外语艺术职业学院天平架、花都校区宿舍校园网光改与运维建设项目（项目编号：GSZB24Z0113G）招投标活动，提交投标文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。
被授权人（投标企业授权代表）无转委托权限。

本授权书于      年     月     日签字之日起生效，特此声明。

附：

投标人名称（盖公章）：                              

地址：                                              

法定代表人（或负责人）签字或盖章：                  

投标人代表（授权代表）签字或盖章：                  

职务：                

注：法定代表人是指营业执照中注明的“法定代表人”

     负责人是指营业执照中注明的“负责人”

★实质性要求响应表

★实质性要求响应表

项目编号：GSZB24Z0113G
项目名称：广东省外语艺术职业学院天平架、花都校区宿舍校园网光改与运维建设项目
	序号
	★实质性招标要求内容
	投标响应

详细内容
	正/负/

无偏离
	偏离

说明
	投标文件响应页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


投标人必须对招标文件用户需求中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表（用户需求书中如有要求提供相关证明材料的，投标人除填写响应详细内容外，还应附上相关证明材料）。

备注：1.招标文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，投标人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.如招标文件用户需求书上无标有“★”实质性响应指标的，无需填写该表格。

投标人名称（盖公章）：                     

投标人授权代表（签字或盖章）：             

日    期：      年       月     日

投标人基本情况表

投标人基本情况表

	单位名称
	

	营业执照号
	

	地址
	

	法人代表
	
	职务
	

	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位概况
	注册资本
	  万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	   人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	       万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	      万元
	固定资产净值           万元

	公司开户银行名称及账号
	

	财务状况
	年度
	营业收入

（万元）
	资产总额
（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	证书情况
	证书名称
	证书等级
	发证单位
	证书有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	公司简介
	


注：1.文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等；

    2.图片描述：经营场所、主要经营项目等；

3.如数据有虚假，一经查实，供应商自行承担相关责任。

合同条款响应表

合同条款响应表

项目编号：GSZB24Z0113G

项目名称：广东省外语艺术职业学院天平架、花都校区宿舍校园网光改与运维建设项目
	序号
	合同条款条目
	完全响应
	有偏离
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：1.投标人必须对应招标文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写上表。

2.对完全响应的条目在上表“完全响应”列中标注“√”。对有偏离的条目在上表“有偏离”列中标注“√”，并简述偏离内容。

投标人名称（盖公章）：                     

投标人授权代表（签字或盖章）：             

日    期：      年       月     日

2021年至今同类项目业绩一览表

2021年至今同类项目业绩一览表
	序号
	客户名称
	项目内容
	合同总价
	签约日期及完成时间
	单位联系人及电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：按评审要求提供证明材料。

用户需求响应表

用户需求响应表

	序号
	用户需求书详细内容
	投标响应详细内容
	正/负/无偏离
	偏离说明
	投标文件响应页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


备注：本表根据招标文件第二章“用户需求书”的要求，除带“★”指标之外，投标人须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码（用户需求书中如有要求提供相关证明材料的，投标人除填写响应详细内容外，还应附上相关证明材料）。

▲重要性技术要求响应表

▲重要性技术要求响应表

项目编号：GSZB24Z0113G                   

项目名称：广东省外语艺术职业学院天平架、花都校区宿舍校园网光改与运维建设项目
	序号
	▲重要性技术要求招标内容
	投标响应详细内容
	正/负/无偏离
	偏离说明
	投标文件响应页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


投标人须对招标文件用户需求“技术要求”中有关“▲”号的重要性技术要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：1、招标文件用户需求“技术要求”中标有“▲”的指标均被视为重要性技术要求，投标人如有一项带“▲”的指标未响应或不满足，将可能导致严重扣分。

2、如招标文件用户需求书“技术要求”中无标有“▲”重要性技术指标，请在表格上填写“无”。

招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司

如果我公司在贵公司组织的：广东省外语艺术职业学院天平架、花都校区宿舍校园网光改与运维建设项目（项目编号：GSZB24Z0113G）的货物及服务招标中获中标，我公司保证按照招标文件的规定缴纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证原件及招标代理服务费缴费凭证并加盖公章领取《中标通知书》。

我公司如违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称（盖公章）：                     

投标人授权代表（签字或盖章）：             

日    期：      年       月     日

开票资料说明函
开票资料说明函
国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司：

    本公司 （投标人名称） 在参加贵公司举行的广东省外语艺术职业学院天平架、花都校区宿舍校园网光改与运维建设项目（项目编号为：GSZB24Z0113G）的招标中如获中标，招标代理服务费发票则按以下选择进行开票：
	发票类型

（请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项）
	□增值税普通发票
	□增值税专用发票

	如选择“增值税专用发票”，则投标时必须提供以下资料信息：

1.一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件，加盖单位公章； 

2.填写以下所有信息，注意所填写的信息须为在税务局登记备案的。

	纳税人识别号
	
	地址
	

	电话
	
	开户行全称及账号
	


附：缴纳招标代理服务费账号：

	收款人名称
	国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司

	开户银行
	中国工商银行广州沙和路支行

	账    号
	3602180109100195693


温馨提示

投标时，投标人必须确认“缴纳招标代理服务费”开具的发票类型。

投标人中标后，我司将按该投标人所递交的投标文件中《开票资料说明函》确认的发票类型作为开具发票类型的依据；若投标人投标时未确认，则视为开具增值税普通发票。

因投标人投标时确认的发票类型有误或未确认，我司将不予更换发票类型。

投标人名称（盖公章）：                       

日    期：      年       月     日

[image: image2.png]S
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本招标文件解释权归国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司所有



法定代表人


居民身份证正反面复印件粘贴处








投标人代表（授权代表）


居民身份证正反面复印件粘贴处
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