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（（ZCC）沈阳农业大学食品学院食品功能性评价子平台（等）采购项目 ）的招标公告

项目概况

 （ZCC）沈阳农业大学食品学院食品功能性评价子平台（等）采购项目  招标项目的潜在供应商应在（辽宁政府采购网）获取招标文件，并于 2026年11月25日 9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH26-210000-61498

项目名称：（ZCC）沈阳农业大学食品学院食品功能性评价子平台（等）采购项目 

预算金额：7,630,000.00元

最高限价：001包：1,550,000.00元

002包：1,750,000.00元

003包：1,880,000.00元

004包：2,450,000.00元

采购需求：（ZCC）沈阳农业大学食品学院食品功能性评价子平台（等）采购项目，具体详见文件技术要求。
合同履行期限：国产设备合同签订后30日历天内。进口设备合同签订后180日历天内。
需落实的政府采购政策内容：中小微企业（含监狱企业）、残疾人就业政府采购政策、节能产品、环境标志产品、聘用建档立卡贫困人员物业公司相关规定。

本项目不接受联合体投标，兼投不兼中。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无
三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间： 2026年11月3日至 2026年11月11日00:00（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网
方式：网上下载
售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

 2026年11月25日9 点 30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：辽宁省沈阳市浑南区新隆街2甲1号君汇中心B座1226室

电子文件上传至辽宁政府采购网，备份响应文件送达或邮寄或递交邮箱（文件请加密）。
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

1.本项目采用全流程电子招投标，参与本项目的供应商须自行办理好CA锁，供应商除在电子评审系统上传投标（响应）文件外，应在递交投标（响应）文件截止时间前提交可加密备份文件，并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件或仅提交电子投标文件的，投标（响应）无效。详见辽宁政府采购网《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事项的通知》辽财采函{2021}363号。

2.供应商自行准备电子设备确保能够自行报价及解密。

3.电子投标文件在辽宁政府采购网线上提交，加密备份文件以邮件形式于提交投标文件截止时间前发送至邮箱LNKDZTB@163.com，邮件需注明项目名称、项目编号、供应商名称、联系人及手机号码，以收到邮件显示的时间为准，逾期发送的加密备份文件将按投标无效处理。

4、在电子化开评标过程中出现的其他特殊情况及其他未尽事宜，按财政厅最新文件执行。

5、因辽宁省政府采购网系统功能更新招标代理公司只能获知报名家数，无法获知投标供应商的详细信息。请各投标供应商随时关注辽宁省政府采购网关于本项目的更新动态，如果有更正公告请及时知悉。如项目有更正，投标供应商未能及时知晓更正信息导致投标出现问题的，责任由投标供应商自行承担。

6、供应商在上传电子投标文件时一定要注意检查电子文件的清晰度确保能够清晰可辨,电子版投标文件清晰度过低无法识别可能会导致投标无效，解密时间30分钟，请注意，产生的不良后果由投标人自行负责。
九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 　 沈阳农业大学　
地址： 　沈阳市沈河区东陵路120号　
联系方式：　陶老师（技术）024-88487161、程老师  024-88488569 　　
2.采购代理机构信息

名称： 　辽宁坤德招投标代理有限责任公司　
地址： 　辽宁省沈阳市浑南区新隆街2甲1号君汇中心B座1226室　
联系方式：　024-8129738　
邮箱地址：　　LNKDZTB@163.com　　
开户行： 　交通银行股份有限公司沈阳浑南支行　
账户名称： 　辽宁坤德招投标代理有限责任公司 
账号：　211899991013000567436　　
3.项目联系方式

项目联系人：  孙雨  
电　话：　13274110528　　
第一章 投标人须知
一 投标人须知表

	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称： 沈阳农业大学   

地  址： 沈阳市沈河区东陵路120号 

联系人：  陶老师  024-88487161   

电  话：  程老师  024-88488569  

	1.2
	采购代理机构
	名  称： 辽宁坤德招投标代理有限责任公司 

地  址： 辽宁省沈阳市浑南区新隆街2甲1号君汇中心B座1226室 

联系人： 孙雨

电  话：13274110528 

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	详见公告

	1.3.5
	是否采购进口产品
	(是

(否

本项目所属行业：工业

备注：适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	(是

(否

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为        
(没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	(是

(否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	不允许联合体参加投标

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额： 7,630,000.00 元 

最高限价：详见表格
001包

包号
包品目
设备名称
数量
国产/进口
最高限价
合计
（万元）
（万元）
001
001-1
流式细胞分析仪
1
进口
105
155
001-2
细胞高低氧培养电转化系统
1
进口
50
002包

包号
包品目
设备名称
数量
国产/进口
最高限价
合计
（万元）
（万元）
002
002-1
高内涵类器官成像分析仪
1
国产
110
175
002-2
类器官自动灌流培养系统
1
国产
65
003包

包号
包品目
设备名称
数量
国产/进口
最高限价
合计
（万元）
（万元）
003
003-1
斑马鱼养殖行为分析成像系统
1
国产
120
188
003-2
石蜡包埋脱水系统
1
国产
68

004包：

包号
包品目
设备名称
数量
国产/进口
最高限价
合计
（万元）
（万元）
004
004-1
小动物活体成像系统
1
进口
180
245
004-2
动物行为学实验系统
1
国产
65


	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位

(其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	(不组织

(组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
(组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	 001包：001-1流式细胞分析仪  

 002包：002-1高内涵类器官成像分析仪 

 003包：003-1斑马鱼养殖行为分析成像系统  

 004包：004-1小动物活体成像系统

（非单一产品采购时，只能设一个核心产品）

	11.3
	样品或演示
	(不需要提供样品
(需要提供样品

  1、递交样品的截止时间：   年  月  日   时（北京时间）

递交样品地点：                     

递交样品联系人：                   

递交样品联系电话：                 

2、样品制作的标准和要求：             
3、随样品提交相关检测报告要求：        

（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）

4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。

(不需要提供演示
(需要提供演示

  1、演示时间：     随开标时间     
     演示地点：     辽宁省沈阳市浑南区新隆街2甲1号君汇中心B座1203室         
   演示顺序：    随机         
2、演示要求：   请供应商提供演示视频，可现场演示（设备自备）、邮寄U盘、线上发送视频，请确保演示视频无损有效，如未提供或提供不清晰操作、不满足项目设备要求等情况，引发后果由供应商自行负责。    （内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	(所有投标均按 人民币元  货币进行报价。

(其它：               

	13.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额： 001包：30000.00元
002包：35000.00元

003包：37000.00元
004包：45000.00元

2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 

3、投标保证金缴纳方式：☑保函  ☑支票  (汇票  (本票

☑其他：  电汇   
  开 户 名：  辽宁坤德招投标代理有限责任公司 
    开 户 行：   交通银行股份有限公司沈阳浑南支行  
    账    号：   211899991013000567436
4、保证金退还方式：   原账户退回   
5、保证金退还咨询电话：  自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 

   打款请备注项目名+保证金 （项目名可简写）

6、其它：  有下列情形之一的，供应商的保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）成交后除因不可抗力或者采购文件认可的情形以外，不按规定与采购人签订合同的；

（4）成交后不按规定提交履约保证金的;

（5）成交后不按规定缴纳采购代理服务费的;

（6）采购文件规定的其他保证金不予退还情形或存在其他违法违规行为的。

（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	15.1
	投标有效期
	  90  日历日

	16.1
	投标文件及电子文档份数
	1.电子文档  1  份（电子投标文件1份（上传），备份投标文件1份发送至邮箱，具体详见公告）

2.中标单位需提供1份（一正本）纸质投标文件存档，请配合随备份文件提前邮寄到代理公司，地址详见公告联系人。

3.网络电子文件递交：按辽宁省财政厅电子招标最新规定执行，需在辽宁政府采购网上传PDF版的投标（响应）文件。

备份文件与网络电子文件均需递交。
4.根据省财政厅文件精神本项目无需提供纸质投标文件，关于正副本的制作要求、密封、包封的要求均不适用，但签字盖章要求仍然有效）

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表 1 人，评审专家 4人组成，共 5 人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准

演示的评审方法及评审标准
	(样品：
1、样品评审方法：     /     
2、样品评审标准：   /       

(演示：

1、演示评审方法：     /     
2、演示评审标准：  /      

	27.2
	评标办法
	(综合评分法

(最低评标价法 

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	   3家    

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量：  1  
(采购人委托评标委员会直接确定中标人
(采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金

(本项目收取履约保证金

履约保证金金额：   按合同总金额的10%  
履约保证金递交时间：  中标供应商应在与采购人签订政府采购合同的同时，按合同总金额的10%提交履约保证金。   

履约保证金递交方式：☑保函  ☑支票  (汇票  (本票

☑其他：  电汇  
☑保函   □支票  ☑电汇

账户信息：

    开 户 名：  沈阳农业大学    

    开 户 行： 中国银行沈阳大东支行     

账    号：2869  5632  9338   
行    号：104 221 014 010

履约保证金退还时间及规定：  履约保证金退还时间及规定： 中标人应在与采购人签订政府采购合同的同时，按合同总金额的10%向采购人提交履约保证金。在合同约定期限内到货，则在货物全部到货经采购人接收，并安装调试验收合格之日起，5个工作日内全额无息返还履约保证金；若货物延期，则按招标文件附件《政府采购合同》条款执行。若中标人在合同签订后7个工作日内未全额交纳履约保证金的，则视为中标人违约，采购人有权解除本合同。

2.供方在合同签订后7个工作日内未全额交纳履约保证金的，则视为供方违约，需方有权解除本合同。          
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	36
	采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费
(本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由 中标人   向采购代理机构予以支付。

支付标准：    在国家计委《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）规定的招标代理服务收费标准基础上进行折扣报价，所报折扣为70%，供应商应将代理服务费考虑并包含在响应报价中，但不得在报价中单列。             
支付形式：    电汇、现金   
支付时间：    在领取中标通知书时一次性向代理机构付清

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。

1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函

联系单位：   辽宁坤德招投标代理有限责任公司 

联 系 人：    孙雨          
联系电话：  13274110528  
通讯地址：  辽宁省沈阳市浑南区新隆街2甲1号君汇中心B座1226室  
2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）


3注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8.招标文件构成

招标文件内容如下:

招标公告

投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

★8.3政府采购中涉及多媒体教学设备、计算机、工作站、智慧教室等采购的，要在采购文件和采购合同中加入相关正版化条款。把正版操作系统和正版办公系统作为招标必备产品，保证购买到具有合法授权的计算机正版软件并获得服务商完善的售后服务。
9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收投标文件回执单

	项目编号
	

	项目名称
	

	投标人名称
	

	递交时间
	

	接收单位
	

	接收人签字
	


19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件、电子文档的外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供）
	

	3
	税务登记证复印件（三证合一的不需提供）
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	4

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	5

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	6

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件

（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	8

	11
	信用记录（自行提供，采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行复核查询）
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	9

	2
	递交投标保证金证明材料复印件
	

	3
	开标一览表
	10

	4
	分项报价表
	11

	5
	技术规格偏离表
	12

	6
	商务条款偏离表
	13

	7
	投标人关联单位说明
	14

	8
	备份文件与电子评审系统中上传的文件内容、格式一致性的承诺函
	15

	9
	其他符合性材料：货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等。
	


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） 
	

	2
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）
	

	3
	监狱企业证明文件
	

	4
	中小企业声明函
	16

	5
	残疾人福利性单位声明函
	17

	6
	关于符合本国产品标准的声明函
	18

	7
	供应商承诺书
	19

	8
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）
	


重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。
格式1

投标备份文件、备份电子文档外封面、封口格式

封面格式：
	投标备份文件/电子备份文档
所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖单位公章）


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


格式2

投标文件的封皮

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


投标人名称（加盖单位公章）：           

日期：                
格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                                   身份证号码：         

工作单位：                  

住址：                                         电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              

日        期:                       

格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式8
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式9

投标函

 （采购人或采购代理机构）：

    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

本项目投标总价详见开标一览表。

本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：                         

电话：                              电子邮件：                     

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       

投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日    期：                           

格式10

开标一览表

包号：                                                     报价单位：

	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货时间
	交货地点
	备注

	
	小写：

大写：
	
	
	
	


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                 
格式11
分项报价表

包组编号：                                       报价单位：（元）
	序号
	品目名称
	品牌
	型号

规格
	数量
	实际生产地
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

国产产品只需填写实际生产地一栏，进口产品只需填写原产地一栏；其他内容如实填写。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：               

附件11-1
包号：001   
流式细胞分析仪设备主机及配套附件明细一览表
	序号
	物资名称
	规格 / 技术参数
	品牌
	单位
	数量
	类别（主机 / 标配附件 / 专用工具 / 耗材 / 资料）
	是否招标文件强制标配
	单价
	合价
	质保期限
	备注

	001-01-1
	流式细胞仪主机
	
	
	台
	1
	
	是
	
	
	
	

	001-01-2
	自动进样器
	
	
	台
	1
	
	是
	
	
	
	

	001-01-3
	工作站
	
	
	台
	1
	
	是
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


细胞高低氧培养电转化系统设备主机及配套附件明细一览表
	序号
	物资名称
	规格 / 技术参数
	品牌
	单位
	数量
	类别（主机 / 标配附件 / 专用工具 / 耗材 / 资料）
	是否招标文件强制标配
	单价
	合价
	质保期限
	备注

	001-02-1
	高低氧气体控制系统主机
	
	
	台
	1
	
	是
	
	
	
	

	001-02-2
	细胞培养腔室
	
	
	台
	1
	
	是
	
	
	
	

	001-02-3
	二氧化碳培养箱
	
	
	台
	1
	
	是
	
	
	
	

	001-02-4
	转染/递送系统主机
	
	
	台
	1
	
	是
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


包号：002  
高内涵类器官成像分析仪设备主机及配套附件明细一览表
	序号
	物资名称
	规格 / 技术参数
	品牌
	单位
	数量
	类别（主机 / 标配附件 / 专用工具 / 耗材 / 资料）
	是否招标文件强制标配
	单价
	合价
	质保期限
	备注

	002-01-1
	成像分析仪主机
	
	
	台
	1
	
	是
	
	
	
	

	002-01-2
	体外动态给药模组
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	002-01-3
	介质梯度仪
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	002-01-4
	成像工作站
	
	
	台
	1
	
	是
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


类器官自动灌流培养系统设备主机及配套附件明细一览表
	序号
	物资名称
	规格 / 技术参数
	品牌
	单位
	数量
	类别（主机 / 标配附件 / 专用工具 / 耗材 / 资料）
	是否招标文件强制标配
	单价
	合价
	质保期限
	备注

	002-02-1
	主机控制器
	
	
	台
	1
	
	是
	
	
	
	

	001-02-2
	类器官串联灌流装置
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	001-02-3
	动态给药组件
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	001-02-4
	类器官芯片（可组成整套消化系统）
	
	
	个
	10
	
	是
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


包号：003  
斑马鱼养殖行为分析成像系统设备主机及配套附件明细一览表
	序号
	物资名称
	规格 / 技术参数
	品牌
	单位
	数量
	类别（主机 / 标配附件 / 专用工具 / 耗材 / 资料）
	是否招标文件强制标配
	单价
	合价
	质保期限
	备注

	003-01-1
	独立式五层双排斑马鱼养殖系统
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	003-01-2
	纯水系统
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	003-01-3
	斑马鱼培育箱
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	003-01-4
	繁殖缸
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	003-01-5
	幼鱼养殖器
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	003-01-6
	穿戴式斑马鱼定量喂食器
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	003-01-7
	臭氧灭菌箱
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	003-01-8
	丰年虾孵化器
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	003-01-9
	体式显微镜
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	003-01-10
	数码气压显微注射泵
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	003-01-11
	程控垂直拉制仪
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	003-01-12
	斑马鱼行为分析系统3D
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	003-01-13
	斑马鱼专用成像系统
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	003-01-14
	工作站
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	003-01-15
	立式冰柜
	
	
	台
	15
	
	是
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


石蜡包埋脱水系统设备主机及配套附件明细一览表

	序号
	物资名称
	规格 / 技术参数
	品牌
	单位
	数量
	类别（主机 / 标配附件 / 专用工具 / 耗材 / 资料）
	是否招标文件强制标配
	单价
	合价
	质保期限
	备注

	003-02-1
	全自动快速组织脱水机
	
	
	台
	1
	
	是
	
	
	
	

	003-02-2
	石蜡包埋机热台
	
	
	台
	1
	
	是
	
	
	
	

	003-02-3
	石蜡包埋机冷台
	
	
	台
	1
	
	是
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


包号：004 
小动物活体成像系统设备主机及配套附件明细一览表
	序号
	物资名称
	规格 / 技术参数
	品牌
	单位
	数量
	类别（主机 / 标配附件 / 专用工具 / 耗材 / 资料）
	是否招标文件强制标配
	单价
	合价
	质保期限
	备注

	004-01-1
	荧光显微镜
	
	
	台
	1
	
	是
	
	
	
	

	004-01-2
	防震台
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	004-01-3
	冷冻切片机
	
	
	台
	1
	
	是
	
	
	
	

	004-01-4
	生物片段分析仪
	
	
	台
	1
	
	是
	
	
	
	

	004-01-5
	超声打断仪
	
	
	台
	1
	
	是
	
	
	
	

	004-01-6
	荧光显微镜工作站
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


动物行为学实验系统设备主机及配套附件明细一览表

	序号
	物资名称
	规格 / 技术参数
	品牌
	单位
	数量
	类别（主机 / 标配附件 / 专用工具 / 耗材 / 资料）
	是否招标文件强制标配
	单价
	合价
	质保期限
	备注

	004-02-1
	Morris水迷官
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	004-02-2
	T 迷宫
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	004-02-3
	Y 迷宫
	
	
	套
	1
	
	是
	
	
	
	

	004-02-4
	八臂迷宫
	
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	004-02-5
	水迷路
	
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	004-02-6
	新物体识别
	
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	004-02-7
	Barnes迷宫
	
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	004-02-8
	旷场
	
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	004-02-9
	零迷宫
	
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	004-02-10
	高架十字迷宫
	
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	004-02-11
	强迫游泳
	
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	004-02-12
	悬尾实验
	
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	004-02-13
	位置偏爱
	
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	004-02-14
	转圈实验
	
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	004-02-15
	步态分析
	
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	004-02-16
	动物游泳运动及分析系统
	
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	004-02-17
	动物行为学实验软件
	
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	004-02-18
	行为学实验站
	
	
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	004-02-19
	数据分析工作站
	
	
	台
	1
	
	
	
	
	
	


注：1.招标文件采购需求中标★的强制标配物资，明细表必须足额响应，存在漏项、数量不足、规格负偏离的，评标委员会作无效投标处理；

2.本表作为合同附件，中标后采购人到货验收逐项对照清点，实际供货与明细表不一致的，视为供应商违约，采购人有权扣除履约保证金并要求限期补齐；

3.仅采购单一无配套简易货物的，可不填报本表，以分项报价表为准。

    4.填写要求

（1）本表须列明全部随设备成套交付物资，不得拆分、隐瞒配套配件；

（2）“是否强制标配” 栏严格对照采购需求最低清单填写； 

（3）所有配套物资价格统一计入总投标报价，合同执行中采购人无需额外付费；

（4）本表内容与投标函、分项报价表保持一致，前后矛盾以本表为准。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：               

格式12

技术规格偏离表

001包
	包号/序号：001-1

产品名称：流式细胞分析仪

数量：1

是否为经过审批采购的进口产品：是

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是

标的所属行业：工业

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	01-01 流式细胞分析仪

★1、激光器：配备≥3根固态激光器，波长需至少包含405nm(紫光)、488nm(蓝光)和633-640nm(红光)。

2、激光器功率：405nm(紫光)≥130mW,488nm(蓝光)≥100mW,633-638nm(红光)≥120mW,波长范围覆盖417-832nm，波长精度≤1nm。

★3、检测通道规模：总检测通道数≥41，其中独立荧光检测通道≥38个，并且至少包含FSC+ BSSC+ VSSC三个散射光通道；

▲4、激光器检测器具有温控系统，精确控温到25±0.3℃，光学系统无惧温度波动。（需要提供软件截图作为证明文件）

▲5、荧光检测器：荧光检测采用固态半导体光电检测器，具备内部增益，可满足中远红/近红外荧光染料的检测需求。每根激光器对应独立的荧光检测模块；

6、检测器检出限：BSSC≤0.2μm,FSC≤0.5μm,VSSC≤0.08μm;

★7、荧光检测灵敏度：FITC≤40 MESF,PE≤15MESF,APC≤15 MESF（需要提供第三方检测报告作为证明文件）

▲8、荧光检测分辨率：所有荧光检测通道主峰(CEN)全峰宽变异系数CV≤3%;

▲9、光路系统：固定光路结构，激光传递和荧光信号传导采用光纤导入技术。

▲10. 检测模式：集成光谱流式与传统流式双模式，一键切换，无需光纤等任何硬件改动。（需要提供软件截图作为证明文件）

10、液路系统
▲10.1采用柱塞泵或注射泵驱动或真空负压进样，流速精度1ul，支持在线添加鞘液，采样能力≥50,000颗粒/秒，

▲10.2 样本流速：2种调节方式。一种定速调节，即按三个预设流速分别低速10 μL/min，中速60 μL/min，高速120 μL/min，超高速240 μL/min调节。另一种为自定义调节，可在5-240 μL/min流速范围内连续调节。（需要提供软件截图作为证明文件）

10.3最小上样体积≤20 μL。

10.4设备支持注射泵体积法绝对细胞计数，无需额外添加计数微球，采用标准校准微球多次重复测试，体积法绝对计数最大相对误差≤5%。

★10.5设备全自动清洗系统可将样本间交叉污染率控制在≤0.1%; 。（测试标准：采用高荧光阳性微球样本上机，执行设备标准自动清洗程序后测试空白鞘液/缓冲液，空白通道信号强度与阳性样本主峰信号比值即为污染率）

▲10.6具备全自动进样功能，支持单管及高通量上样模式，至少能兼容标准流式管、1.5/2mL EP管、96孔板(U底、V底、平底)及384孔板。自动进样器应具备样本盘温控功能，温控范围至少覆盖4°C至37°C。（需要提供软件截图作为证明文件）

10.7样本回收：测量停止后可将管路内残留样本回收到样本管中。

11、数据处理分析系统
11.1荧光/脉冲信号处理：应提供宽动态范围，≥24-bit级数字化精度/线性处理能力),避免弱阳与强阳反复调增益。

11.2包括FSC、B-SSC、V-SSC和荧光通道面积(A)和高度(H),宽度(W)和时间。

11.3每个样本保存事件数：3000万粒子。

11.4荧光补偿或解析功能：全光谱解析、离线、在线荧光解析及手动补偿。

11.5光校正系统同时具备光谱解析、可视化快速补偿两套独立调节模式：光谱解析功能支持自动更新参考光谱、手动自定义修正更新光谱模板，原始光谱数据完整存储，更新模板后可重新离线解析；配备快速补偿功能，全部荧光通道均支持实时调节通道间补偿系数；同步展示对应散点图分群效果及补偿调节结果；无需手动录入复杂补偿矩阵数值即可完成校正，简化多色荧光数据分析操作，保障分群数据准确可靠。

11.6. 数据分析及导出：支持边采集边分析的实时数据分析，支持手动更新参考光谱或实时自动更新参考光谱两种模式；支持1XN、NXN图，可实现快速新建图及批量切换分析通道；实时支持导出及导入FCS文件分析，导出FCS文件时支持选择导出原始FCS文件或解析FCS文件或两者都导出；支持导出及导入光谱库；支持导出csv、模板、不同格式图片，可编辑并导出定制PDF数据报告，满足用户出具报告的需求。

11.7 科研分析模块：内置细胞周期拟合、热图等分析功能，无需借助第三方软件（需要提供科研分析软件截图作为证明文件）；

四，配置要求
1、主机：流式细胞仪一台（至少配置3根激光器）
2、自动进样器1台(≥40管流式管)
3、 工作站1台：CPU≥8核16线程，主频≥3.0GHz，内存≥64G GDD5，≥2T 硬盘，≥32 寸液晶显示器 

4、≥4L的鞘液/废液桶初始耗材
5、初始耗材：清洗液（16瓶/箱，1箱）；96孔板（50块/箱，1箱）；384孔板（50块/箱，1箱）

6、质保期：36个月，设备验收合格之日起计算
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	


	包号/序号：001-2
产品名称：细胞高低氧培养电转化系统

数量：1
是否为经过审批采购的进口产品：是

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

标的所属行业：工业

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	01-02 细胞高低氧培养电转化系统

1细胞高低氧培养箱

1.1系统组成：整套系统由移动式气体控制系统（高低氧工作站）及二氧化碳培养箱组成。

1.2气体控制系统：应包含气体控制器、管路、阀门等，用于精确控制进入培养腔室的气体成分。

★1.2.1氧气浓度调控区间：0. 1%～99. 9%；浓度设置调节步长：≤0. 1%； 系统采用腔内氧传感器实时闭环PID自动调节， 稳态工作时腔体内氧气浓度实时波动误差: ≤±0. 2%。

★1.2.2 二氧化碳浓度可调范围：0.1%～20.0%；浓度设置最小调节步长: ≤ 0. 1%； 设备搭载内置 CO2浓度传感器，采用 PID 闭环自动动态调节：设备稳态运行时， 腔体内 CO2浓度实时波动误差: ≤0. 15%。

1.2.3极端低氧培养能力：

1.2.3.1系统腔体具备高气密性，腔体静态氧泄漏速率：0.1% O2/h;

1.2.3.2可稳定构建并长期连续维持: 0.1%～3% 极端低氧培养环境； 

1.2.3.3在该低氧区间任意设定氧浓度， 设备经 PID 闭环动态调节后，稳态运行时腔内氧气浓度波动：≤0. 1%， 可连续稳定工作时间：≥72h。

1.2.4 气体供应：气体控制器能连接气体钢瓶数：1～3，并根据配置提供专用减压阀，以确保使用安全。

1.2.5 过滤功能：系统应配备气体过滤器， 以降低培养环境被污染的风险。

▲1.2.6设备设置有废气排气口，可将箱体内的废气直接排到大气中，不影响大培养箱内的气氛环境；（提供产品实物照片作为证明材料）。

▲1.2.7用户可自主检查氧气传感器原始电压值，判断氧气传感器是否正常，方便自检。（提供操作界面照片作为证明材料）。

1.3细胞培养腔室：系统需包含独立的细胞培养腔室， 用于放置培养器皿并进行气 体环境控制。

★1.3.1细胞培养腔室尺寸： 腔室内部尺寸（长×宽×高）：≥35cm×30cm×14cm。

1.3.2腔室结构：腔室应便于清洁，采用耐腐蚀材料（如有机材料／丙烯酸〉外壳和不锈钢层架构成， 可完全拆仰， 内置搁板数量≥2；内置不锈钢水盆数量：≥1。

1.4二氧化碳培养箱： 配置立式二氧化碳培养箱， 用于常规或后续细胞培养。 

★1.4.1有效容积：≥170 升

1.4.2 水套式，并支持 90℃湿热灭菌

1.4.3 内部尺寸（宽×深×高）：≥490×560×620 mm。

1.4.4温度控制覆盖环境温度：+5℃～50℃

1.5控制与软件功能

1.5.1控制与显示界面：系统控制器应配备用户界面， 用于参数设置、 程序运行和状态监控。基础型号可采用按钮控制，但应具备升级为触摸屏控制的能力。

1.5.2环境恢复功能：系统能够按照预设的气体浓度值，在开闭腔室后快速恢复并维持稳定的培养环境。

1.5.3应用范围：系统适用于在低氧、极端低氧或高氧条件下进行短时间或长时间的细胞培养。

▲1.5.4可选配编程主机，配电脑管理软件，可编程进行间歇性缺氧、高低氧交替实验数量：≥40段。（提供软件界面照片作为证明材料）

▲1.5.5 触摸屏尺寸：≥4英寸。（提供尺寸照片作为证明材料）

1.6配置清单

1.6.1高低氧气体控制系统主机：1套，包含气体控制单元、流量计、电磁阀等。

1.6.2细胞培养腔室：1个，含耐腐蚀外壳、不锈钢内部支架、至少2个搁板、1个不锈钢水盘。

1.6.3二氧化碳培养箱1台

1.6.4气瓶2套 （氧气、二氧化碳、氮气）

1.6.5气体过滤器：1套，安装于进气通路。

1.6.6专用减压阀：1套，用于连接气瓶，保证安全。

1.6.7控制系统：1套，含控制器（按钮或触摸屏）、线缆等。

1.6.8必要连接管路与接头：1套，用于系统各部件之间的连接。

1.6.9 质保期3年

2细胞电转化仪

2.1核心硬件

2.1.1电转输出电压可调范围：200V～1500V；电压设置最小调节步长：≤10V;设备输出标准方波脉冲，输出电压稳态波动：≤±2%。

2.1.2电压分辨率：≤1V

2.1.3电极材料：高分子聚合物电极，非金属电极；

▲2.1.4具有ISO13485质量管理体系认证（提供质量管理体系认证复印件作为证明材料）；

★2.1.5电转细胞数范围：2×104～2×108细胞/反应

2.1.6细胞系质粒电转阳性效率：≥80%；电转后细胞存活率：≥70%。原代细胞质粒电转阳性效率：≥50%；电转后细胞存活率：≥50%; 转染效率判定标准：流式细胞仪检测荧光阳性活细胞占总活细胞比例。

2.1.7样品处理单元：使用点击管或电转杯或电转板条，单一样品量范围：20～100μL。

▲2.1.8控制器和电转模块为一体设计，节约实验室空间，长×宽×高：≤30cm×30cm×30cm；重量≤5kg：（提供说明书或官方网站截屏作为证明材料）；

★2.1.9兼容的细胞类型：设备应能高效处理多种细胞，特别是原代细胞和难转染的细胞系。

★2.1.10可递送的物质类型：系统应能成功将 DNA(质粒)和RNA、蛋白、小分子化 合物导入细胞内。

▲2.1.11模式：≥3种，至少包含细胞系模式，外周血单个核细胞（PBMC）模式，传统模式。（提供操作界面图片作为证明材料）

▲2.1.12电转体积：仪器需支持多种电转体系，可至少满足20μl、100μl、200μl、1mL四种不同体积规格。（提供官方网站截屏作为证明材料）。

2.2软件与控制功能

2.2.1操作便捷性：仪器应设计为操作简便，能够通过主机界面直接选择或设置实验程序，快速启动实验。

2.2.2程序/方法支持：设备应提供经过验证的实验程序或条件，帮助用户快速开展实验，减少条件摸索。

2.2.3状态指示与安全：主机应具备状态指示或简单的故障提示功能。[依据：文档 2-3“故障提示：配备压力异常、耗材安装不当等可视化提示功能”；文档3-6“示波器功能，显示实际通过样品的电流波形”。文档1为大屏触摸控制，包含状态显示。]

2.2.4数据连接与升级：仪器可通过接口与外部设备连接，支持软件更新。[依据：文档1-2.8“可通过USB接口与电脑连接进行软件的升级”；文档2和文档3未明确，但作为现代仪器，可扩展性为合理要求。]

2.3配置清单

2.3.1转染/递送系统主机：1台，包含核心功能单元及控制面板。

2.3.2专用一次性处理耗材：1批，用于盛放细胞样品并进行转染/递送反应(如电转 杯、芯片耗材、电击管)。具体规格(如20μL 、100μL)需满足上述参数要求，数量满足初始测试需求。

2.3.3仪器控制软件/固件：1套，集成于主机或可通过主机操作，用于控制仪器运行。

2.3.4电源线：1根，符合中国实验室电源标准。

2.3.5快速入门指南/操作手册：1份，包含中文操作说明。

2.3.6必要配件：1套，可能包括管架、密封件等安装或运行所需的小配件(如文档 3中的熔断器)。

2.3.7 质保期3年
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第002包
	包号/序号：002-1
产品名称：高内涵类器官成像分析仪

数量：1
是否为经过审批采购的进口产品：否

核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是

标的所属行业：工业

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	02-01 高内涵类器官成像分析仪

1.光学成像核心

★1.1物镜：放大倍数40X-400X。配备超长工作距离平场物镜，至少包括4× 、10×、20×的物镜。物镜：超长工作距无限远平场消色差相衬物镜:4×/N.A.≥0.13/W.D.≥10.75mm，10×/N.A.≥0.25/W.D.≥7.27mm，   20×/N.A.≥0.40/W.D.≥6.92mm，40×/N.A.≥0.65/W.D.≥2.74mm

1.2光源系统：采用 LED 照明系统，具备明场成像功能，光强连续可调。3W LED光源，灯丝中心可调，亮度连续可调，N.A.0.3超长工作距聚光镜，工作距离72mm

★1.3可升级荧光通道：≥2个，包含基础绿色荧光通道

1.4荧光通道激发光：470/40nm,  发射光：510nm

1.5相机：16位CMOS 相机，像素不低于125万

1.6样品兼容性与载物台：载物台须兼容至少35mm 培养皿及6/24/96孔板，并 配备机械移动装置

1.7自动聚焦：支持激光自动聚焦或图像自动聚焦。调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程9mm，微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩

★1.8 Z轴电动层扫模块： Z轴行程覆盖0-2mm, 最小调节步进≤10μm。支持任 意步进值连续自定义设置； Z轴重复定位精度≤±2 μm。

2.图形数据处理软件
2.1图形数据特征区域支持自定义识别：按照使用人需求，可以将图形中的特定区域自定义识别与提取，进行量化分析，并且处理步骤可以直接保存；
▲2.2图形数据定量分析支持模板化批量处理，针对同一试样或批次的图形数据，采用同一个处理步骤，导出所有图形的定量数据，且不需要编程，一次批量处理图形数量：＞400张；(提供软件截图证明)
▲2.3 图形数据定量分析软件可导出多种定量数据：导出定量化参数的种类≥30种（包括晶粒度、直径、圆润度、粗糙度、长径比、面积等测量），而且可以自定义设置更多的定量化参数；(提供软件截图证明)
▲2.4 定量化数据结构可视化与报告生成：针对图形定量分析结果，可直接生成word版或者PDF版的数据报告，数据报告格式可自定义；原始数据也可以Excel表格形式导出。(提供软件截图证明)
★3.质保期：3年

4.配置清单：

4.1成像分析仪主机1套

4.2多模态控制单元1套

4.3体外动态给药模组1套

4.4介 质 梯 度 仪 1 套

4.5成像工作站 ( CPU≥8核16线程，主频≥3.0GHz, 内存≥16G,DDR5以上，硬盘≥512固态+1T 机械硬盘，≥24寸液晶显示器)1台。
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	包号/序号：002-2
产品名称：类器官自动灌流培养系统

数量：1
是否为经过审批采购的进口产品：否
核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

标的所属行业：工业

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	02-02 类器官自动灌流培养系统

★1.灌流通道数≥6个可并行运行的独立灌流通道。
2.可模拟人体生理环境，支持温度、压力、真空度、微型泵频率、循环速度、循环方向及实验周期等参数的精确调控，并实时监测压力与真空值；可模拟人体生理环境，支持温度、压力、真空度、微型泵频率、循环速度、循环方向及实验周期等参数的精确调控，并实时监测压力与真空值；
▲3.支持同时运行8个三联类器官芯片，或4个二联类器官芯片/四联类器官芯片，可升级支持10联类器官芯片，该芯片在单个芯片上高仿生串联培养10个不同的类器官；（投标文件中需提供该芯片实物照片佐证）
▲4.干细胞加样记录模块
4.1 一体翻折式干细胞培养诱导孔板加样记录仪。上翻为显示器屏幕，下折为孔板兼容器及信号检测阵列。（投标文件中需提供照片佐证）
4.2 兼容96孔板及384孔板细胞培养板，同时可以支持8联排PCR管，96孔，384孔PCR板。支持单枪和排枪的加样记录功能，同时支持1通道，3通道，4通道，6通道，8通道，12通道加样记录模式，记录结果同步显示在设备屏幕上。已加样的孔位显示为红色，并可以编辑孔位内加入的样本信息，并同步显示在显示器上。（投标文件中需提供照片佐证）
4.3 内置低功率高频电子马达可进行孔板内样本进行无损伤高频混悬，辅助样品进行快速扩散。内置低温温控模块，温控范围4℃-80℃，满足各类需要低温处理的实验需求。模块长宽高分别不大于20cm x 15cm x 6cm（投标文件中需提供照片佐证）
▲5.芯片通过柔性膜隔离微流道与气压管道连接微型气泵，控制主机交替施加正压与真空，驱动柔性膜形变以产生脉动微流体。阀门两侧设计有垂直微型槽，模拟心脏静脉瓣功能，有效防止液体回流；（投标文件中需提供实物照片佐证）
▲6.四联芯片支持在单个芯片上高仿生串联培养4个不同的类器官，在肾脏腔室位置通过滤膜实现物质交换，模拟血液循环系统与泌尿系统之间的物质过滤、交换与重吸收；（投标文件中需提供已发表的文献截图材料佐证，文献截图需有中文标注作对照）。呼吸道芯片可以在芯片上实现半透膜界面的气体交换；（投标文件中需提供实物照片佐证）。仿生柔性3D骨髓芯片（内置骨髓支架），骨髓芯片可以在芯片上接种羟基磷灰石材料的骨髓支架，然后培养骨髓干细胞；（投标文件中需提供实物照片佐证）
▲7.支持体外模拟ADME模型；（投标文件中需提供已发表的文献截图佐证，文献截图需有中文标注作对照）
8.提供3个连接拓展口，支持外接电生理监测模块、成像设备等其他设备；
★9.支持多器官/多腔室串联共培养：须至少支持≥2个腔室/隔室的串联连接，能在同一流路上实现不同类器官之间的介质互通(物质交换/旁分泌模拟),兼容原代 细胞、iPSC  衍生类器官、细胞系来源的3D模型。
10.温度控制能力：常用生理点37℃恒温点，稳态控温精度≤±0.5℃;全温度区 间任意设定温度，稳态运行温度波动≤±1℃。支持在37°C恒温及变温情况下独立控制最多4-8片芯片的温度，实现精准温控;
11. CO2性能：可调浓度范围1%～20%,浓度设置最小步长≤0.1%;腔内实时闭环 监测调节，稳态运行 CO₂浓度波动≤±0.3%;采用外接气源时设备自带腔内传感器独 立校正，不受外部气源压力波动影响；
12.培养位点容量与芯片/耗材兼容性：单机(单主控+配套培养舱/芯片架)须同时容纳≥6个并行灌流培养位点。
13.流量可调范围3μL/min～9000μL/min ( 或者0.003 mL/min～9mL/min); 流量最小调节分辨率≤0.005mL/min;全量程稳态运行时，实际输出流量相对误差≤±0.5%, 流速无周期性脉动，保障绝对计数、荧光检测重复性。
14.流速控制；流体驱动电机支持分段可编程转速自动控制；转速调节范围0.1～200 RPM,具备正转、反转双向运行模式；转速最小调节分辨率≤0.05 RPM, 稳态运行转速波动≤±0.2%;反转功能可编入自动化程序，用于管路反向抽吸除气泡、清除样本残留，降低样本交叉污染；各档位转速可对应精准换算为μL/min流量数值，流量精度满足整机绝对计数要求。

15.芯片支持与扩展性：配备≥24个预校准的芯片压力连接头，支持同时运行多种 类器官芯片组合(同时运行8个三联芯片，或4个二联/四联芯片，或以上类型的任意组合。)提供至少3个外部连接拓展口，支持外接电生理监测、成像设备等其他模块。
16.配备触摸屏控制面板，支持对多器官芯片的每个流体回路进行独立设置与调整，无需外接电脑。
17.类器官芯片(耗材)
17.1 芯片采用3层结构，具有上下流道且可以实现液体在芯片内进行内循环。通过微米级流道设计实现流速精确控制。阀门设计可防止液体回流。支持液体在通道中单向灌流，器官模型直接暴露于可调的  流体剪切力环境中。
17.2 模型兼容性：芯片兼容多种培养类型，包括二维贴壁细胞、悬浮细胞、细胞球、类器官、基于水凝胶的三维培养，以及基于Transwell的生物屏障模型。支持原代细胞、iPSC、细胞系等多种细胞来源。
17.3 芯片类型与功能：
17.3.1提供多款芯片，支持在单个芯片上串联培养多个不同类器官。
17.3.2二联芯片：支持串联培养1-2个类器官，每片芯片含2组独立回路。
17.3.3三联芯片：支持串联培养3个不同的类器官。
17.3.4四联芯片：支持串联培养4个不同的类器官，应具备模拟循环系统与泌尿系 统间物质交换的功能(如通过滤膜)。
17.3.5 芯片可实现流道内皮化，或使用专用芯片生成三维毛细血管网，实现类器官 与血管网的共培养。
17.3.6 特殊功能模型：芯片平台需支持构建高级生理/病理模型，包括但不限于： 呼吸道气体交换模型、骨髓芯片(可接种羟基磷灰石支架培养骨髓干细胞)、以及用  于药理学研究的体外ADME模型和PK/PD模型。
18. 质保三年。

★19. 配置清单：
19.1 主机控制器1台
19.2 类器官串联灌流装置1套
19.3 外接气源配套要求：气源：≥40L 二氧化碳钢瓶，配备干燥专用气体接口，接 口安全等级不低于1级；配套多级气体过滤装置，具备除水、除菌、除油功能。
19.4 动态给药组件1套
19.5 类器官芯片按需求提供10个，包括整套消化系统芯片（至少包含肝，胆，胰、脾，肾，胃、大肠，小肠）


	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	


第003包
	包号/序号：003-1
产品名称：斑马鱼养殖行为分析成像系统
数量：1
是否为经过审批采购的进口产品：否

核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是

标的所属行业：工业

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	03-01 斑马鱼养殖行为分析成像系统

一、独立式五层双排斑马鱼养殖系统

1.1、独立式5层养殖层，底部设水处理培菌过滤槽；

1.2、316不锈钢方管支架，厚度≥1.5mm；外形尺寸≥ 159cm（长）×72cm（宽）×212cm（高）。

▲1.3、养殖单元：标配10L养殖缸60个，食品级 PC 材质，厚度≥2.5mm。

1.4、水循环：每缸独立可调水流控制阀；系统换水率≥6次/小时；超静音磁力感应水电分离循环泵，流量≥50L/min。

★1.5、水质监控：在线实时监测温度、pH、电导率、溶解氧，可设定高低报警值。

★1.6、温控系统：内置可调节加热棒，控温范围20℃～34℃，功率≥300W。

1.7、自动控制：配备≥10寸触摸屏控制箱，集成主循环泵、UV 杀菌灯、加热棒、光周期灯具、增氧泵控制；具备自动换水、水位过低保护、UV 灯失效声光报警功能。

1.8、过滤系统：前置PP棉活性炭一体式过滤装置，便于更换。

1.9、管路材质：主供水管路为白色PVC-U材质，内壁光滑，耐腐蚀，工作温度范围-30℃～100℃。

二、纯水系统

★2.1、产水能力：制水量≥120L/H。

▲2.2、产水水质：产水电导率＜30μS/cm。

2.3、净化效率：微生物去除率≥99%，有机物去除率≥99%，无机离子去除率≥96%，颗粒去除率≥99%。

2.4、水源要求：适用自来水，进水压力0.15MPa～0.5MPa，进水温度5℃～40℃。2.5、电源：220V/50Hz，功率≥120W。

2.6、外形尺寸：50cm(宽)×65cm(深)×140cm(高)。

三、斑马鱼培育箱

★3.1、容积与尺寸：有效内容积≥250L；内胆尺寸：≥56cm(宽)×42cm（深）×105cm（高）。

3.2、温度范围：控制温度范围0℃～60℃。

3.3、温度精度：温度分辨率0.1℃，恒温波动度±0.5℃
。

3.4、制冷系统：采用变频压缩机，环保制冷剂R134a
。

3.5、空气循环：内部强制空气循环，背部吸风，底部垂直送风，保证温度均匀性。

3.6、安全功能：具备漏电保护、超温声光报警及自诊断功能。

3.7、观察窗：双层钢化玻璃观察窗。

3.8、内胆材质：不锈钢。

3.9、标配隔板：3块，可拆卸调节，最小间距30mm。

3.10、电源：220V/50Hz，功率1000W。

四、繁殖缸

★4.1、容积：产卵配对盒容积≥2L，可装水≥1.5L。

4.2、材质：全透明亚克力材质。

4.3、结构：中隔板设计，可将内部空间一分为二。

五、幼鱼养殖器

5.1、材质：食品级 PC 或 PS 材质，一体注塑成型，无毛刺。

★5.2、规格：容积≥500mL。

5.3、结构：可叠加设计，节省空间。

六、穿戴式斑马鱼定量喂食器

6.1、喂食模式：支持定时、定量自动投喂。

★6.2、投喂精度：投喂量可编程控制，精度≤0.01g/次。

6.3、饲料兼容：适应湿饲料或将干饲料加水稀释。

6.5、供料系统：密闭防潮饲料仓，容积≥500ml。

6.6、驱动方式：微型精密步进电机驱。

6.7、控制方式：触摸屏控制，可设置最多12组定时器。

6.8、电源：内置锂电池续航≥30天，或220V市电供电。

七、臭氧灭菌箱

7.1、结构：外壳冷轧钢板（厚度≥1.2mm），表面静电粉末喷涂；内胆镜面不锈钢板（厚度≥1.2mm）；载物托板为条形格状不锈钢圆钢焊接，表面电解处理。

7.2、控制系统：PLC 彩色触摸屏界面，PID 智能数显模块；可设定/控制温度、气量、周期；具备独立限温切断电源、超温保护、电机过载报警、接地保护。7.3、保温与加热：保温层为超细耐高温硅酸铝纤维棉；加热方式为镍铬合金电加热器；温度波动度±0.3℃，温度均匀度±2.0℃，温度分辨率±0.1℃。

★7.4、臭氧系统：臭氧发生器顶部安装，鼓风机循环无死角灭菌；供气量0L/min～10L/min可调。臭氧产量≥2g/h；臭氧循环时间99分钟～99小时可切换。

7.6、尺寸：内胆尺寸≥50cm×60cm×75cm（宽×深×高）。

7.7、安全认证：符合相关电气安全标准。

7.8、氨氮检测器：重复性‌：<0.5%，检测量程‌：纳氏试剂法0.05～5mg/L，水杨酸法0.025～2.5mg/L符合国内水质检测相关国标要求。

八、丰年虾孵化器

▲8.1、盐度控制：盐度调节范围15‰～35‰。

8.2、温度控制：水温控制范围28℃±2℃。

8.3、孵化容器：PC 材质透明孵化桶2个。

8.4、供氧方式：配备可调静音气泵（噪音≤40dB）及气石，通过搅拌增氧。

8.5、光照条件：配备 LED 光源，光照强度0lx～750lx。

★8.6、单台容量：30L。

九、体视显微镜

9.1、光学系统：双光路倾斜光学系统，左右独立成像；环保无铅光学玻璃
。

9.2、变倍体：0.8X～5.0X 连续变倍，变倍比6.25:1；最大观测直径≥28mm，最大工作距离≥118mm。

9.3、观察筒：低角度三目观察筒（倾角45°），瞳距可调46mm～78mm；宽视野10X目镜，双眼屈光度-8～+8°可调；支持物镜倍率自动识别（需编码物镜转盘）及后期重校正。

9.4、照明系统：专用透反射 LED 照明底座（尺寸≥45cm×27cm×25cm，行程可调≥35cm）；标配高密度阵列无级调光环形 LED 辅助光源。

★9.5、摄像头：同品牌高性能 sCMOS 彩色摄像头，芯片尺寸≥1/1.8 英寸，物理像素≥630万，帧率≥50fps@2K分辨率；搭配无限远双向色差校正光学系统可调同步标准C型接口。

9.6、软件图像：支持色彩曲线多轴（≥20轴）调节、3D 降噪、高阶拉普拉斯锐化、背景平场校正、全黑背景智能降噪；支持点到点、点到线、角度、圆形、矩形、多边形等几何测量，及图像双屏/三屏比对。

9.7、软件管理：具备配置方案管理功能（预设、新增、删除、导入导出等）。

9.8、语言：控制软件支持简体中文、繁体中文、英文等多语言包。

9.9、工作环境：电源 90V-230V/50Hz，工作温度 10℃～40℃，相对湿度≤85%。

9.10、防霉处理：观察筒、目镜、物镜等主要光学成像部件均经过抗菌、防霉处理。

十、数码气压显微注射泵

10.1、压力范围：注射压力0-800 KPa，平衡压力0-100.0 KPa。

▲10.2、压力精度：注射压力精度1KPa，平衡压力精度0.1KPa。

10.3、脉冲时间：注射脉冲时间可编程，范围0.01s-999min，分四个量程可选。

10.4、操作模式：支持点动、手动控时、程控脉冲、循环注射等多种模式。

10.5、程序存储：至少6个用户可编程存储程序。

10.6、计数功能：自动注射计数，范围0-9999。

10.7、控制方式：面板按钮及脚踏开关双控制。

10.8、显示：数码屏实时显示注射压力、平衡压力及时间参数。

10.9、气源：需外接氮气或洁净干燥压缩空气。

十一、程控垂直拉制仪

▲11.1、适用毛细管：外径范围0.8mm～2.0mm，长度范围50mm～260mm。

11.2、拉针程序：具备1步和2步拉针程序。

11.3、微针长度：通过更换加热丝，可制作长度短于5mm至超过16mm的微针。

11.4、加热控制：热值输出范围20-100可调。

11.5、砝码配置：提供30g及65g砝码各2个，用于调节拉力。

11.6、防护：配备透明亚克力防尘罩。

11.7、电源：AC 220V,50/60Hz，功率约75W。

十二、斑马鱼行为分析系统（3D）

★12.1、分析维度：支持三维（3D）空间内的斑马鱼行为轨迹追踪与分析。

★12.2成像系统：配备≥2台同步高速摄像机，从不同角度拍摄，帧率≥120 fps。12.3、重建精度：三维轨迹重建精度≤1mm。

12.4、分析容量：可同时分析不少于6条成鱼或24条幼鱼。

12.5、分析参数：速度、距离、加速度、区域偏好，以及垂直方向活动（水面/水底停留时间、深度变化）、三维运动路径复杂度等。

12.6、环境控制：实验温度控制范围为15℃-40℃，控制精度为±0.5℃、避光、隔音（噪声≤60dB）功能，光照可编程控制（模拟昼夜节律）。

12.7、软件功能：具备3D 轨迹可视化、三维热力图、自定义分析区域、数据导出（Excel, MATLAB 兼容格式）等功能。

十三、斑马鱼专用成像系统

13.1系统定位：集成机械、流体与电子的自动化硬件平台，用于高通量、自动化斑马鱼成像。

13.2、核心功能：全自动完成单条斑马鱼的抓取、管道输送及在显微镜头下的精准定位。

★13.3、通量性能：理论连续通量约300条/小时（不含观察时间），单条平均到位时间约10秒。

13.4、核心技术：采用跟踪算法的动态图像识别技术，实现可控的显微视野和动态 ROI 稳定画面。

13.5、软件功能：具备图形化人机交互界面，集成设备连接、取样、检测、清洗、复位、ROI 配置等模块，支持语音状态反馈。

13.6、工作流程：全流程自动化，包括自动抓取、输送、定位、状态反馈（语音播报），并可自动启动清洗流程。

十四、配置清单：

14.1、独立式五层双排斑马鱼养殖系统 1套

14.2、纯水系统  1套

14.3、斑马鱼培育箱 1套

14.4、繁殖缸  1套

14.5、幼鱼养殖器  1套

14.6、穿戴式斑马鱼定量喂食器 1套

14.7、臭氧灭菌箱  1套

14.8、丰年虾孵化器  1套

14.9、体式显微镜  1套

14.10、数码气压显微注射泵  1套

14.11、程控垂直拉制仪  1套

14.12、斑马鱼行为分析系统3D  1套

14.13、斑马鱼专用成像系统  1套

14.14、工作站：（CPU≥8核16线程，主频≥3.0GHz，内存≥16G，硬盘≥512固态+1T机械硬盘,显示器≥21英寸））  1套

14.15、15台立式冰柜（≥300L）


	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	


	包号/序号：003-2
产品名称：石蜡包埋脱水系统
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	03-02 石蜡包埋脱水系统

一、组织脱水模块

★1.脱水缸可处理包埋盒数量:双缸合计≥400盒;（投标人需提供软件截图作为证明材料）

★2.脱水缸数量≥2个，可独立运行，具有自己的温度、压力和搅拌器开/关设置。

3.脱水缸温度设置范围至少覆盖35℃~85℃，其中石蜡58℃-85℃，脱水试剂35℃-65℃，清洗试剂35℃~85℃

★4.配备独立控温石蜡缸≥4个(含废蜡缸)，单个蜡缸有效容量≥3.9 L;

★5.石蜡缸温度控制范围:覆盖50℃~71℃

6.蜡缸材质应为金属(不锈钢或等效耐腐蚀合金)，且设计上应确保缸间气流与压力平衡或独立可控，避免烟气倒灌/污染

7.设备液位传感器数≥4个，即每个脱水缸均具备两个液位传感器。低位液位传感器，可监测双样本篮液位；高位传感器具备风险触发监测功能。

8.试剂瓶位≥17个(含脱水试剂位、透明/置换位、固定液位、冲洗/清洗位等)，单瓶有效容量≥3.5L

9.试剂瓶具备半透明设计，且内置8种彩色编码且耐受试剂标签

10.试剂瓶和蜡缸均具备最低和最高液位设计，确保足够试剂和石蜡使用。

11.试剂瓶具备防溢出设计

12.试剂柜具有背光灯设计，可通过背光灯开启/关闭，直观指示试剂瓶连接状态

▲13.设备具备磁力搅拌功能，增强组织细胞间的试剂交换（投标人需提供软件截图作为证明材料）

▲14.具备试剂管理系统，可根据包埋盒数量、脱水周期、试剂使用天数，自动提示试剂更换，以确保组织一直在试剂最佳状态下处理。（投标人需提供软件截图作为证明材料）

15.具备外接式加注/排放试剂与石蜡功能，以助于用户避免接触试剂和蜡

16.清洗程序带有干燥步骤(高温、负压和空气流)。

17.试剂管路/阀门应采取防堵塞、防石蜡凝固堵塞的设计措施(可加热阀座/陶瓷旋转阀/大通径自排)

18.断电保护:断电后具备备用电池或机械保位/程序恢复能力，保证样本不因短时停电干死在缸内。

19.中文彩色LCD触摸屏，可旋转及翻转，可进行文件的拷贝和下载

★20.配置清单:

20.1全自动快速组织脱水机:1台

20.2包埋盒样本篮:4个

20.3石蜡刮刀:1个

20.4 质保期≥3年

二、石蜡包埋模块

★1.采用分体式设计，包含热台和冷台。

★2.石蜡缸容量:石蜡槽容量≥4升。

3.石蜡槽、工作台面与内置预热槽的温度可设置范围覆盖50℃-75℃，精度≤1℃。

4.包埋盒加热槽与模具加热槽可拆卸，槽容量≥150个包埋盒及≥500个包埋模具。

5.包埋区域(热台)需具备独立的光源照明。

6.可拆式加热镊子架≥6个位点，可两侧进行操作。

7.石蜡喷口上方设置旋钮，以精确调节石蜡流量。

8.排蜡系统≥8个排蜡孔

9.分体式独立冷台，独立冷台可以任意放置在包埋机热台两侧，也可置于切片机旁用

作切片前样本预冷。

★10.冷台工作温度≥-6°C，控温精度≤1°C

11.速冷点面积≥6.5X6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋。

12.具有可触式显示功能
，无多级菜单，操作简便、灵敏、耐用。可预设自动开机、关机时间。

▲13.具有防隔热扶手，降低疲劳、有效隔热、防止烫伤，并防止组织滑落。（投标人需提供实物照片作为证明）

14.采用LED冷光源照明

★15.配置清单:

15.1石蜡包埋机热台1台

15.2石蜡包埋机冷台1台

15.3.电源线1根

15.4 质保期≥3年
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04-01 小动物活体成像系统

一、荧光显微成像模块

★1、光学系统：半复消色差
无限远校正光学系统。

★2、核心成像功能：至少支持明场、荧光观察方式。

★3、物镜配置：至少配置 4×（NA ≥ 0.12）、10×（NA ≥ 0.30）、20×（NA ≥ 0.40）、40×（NA ≥ 0.75）物镜。

★4、目镜：10×，视野 ≥ 22 mm，视度可调。

5、荧光系统：

5.1 采用长寿命 LED 光源；

5.2 至少配置 4 个标准荧光滤色块通道，包括：

DAPI通道：激发波长范围 350~380nm，发射波长范围 420~470nm。

FITC 通道：激发波长范围 450~490nm，发射波长范围 515~560nm。

TRITC 通道：激发波长范围 540~560nm，发射波长范围 575~640nm。

Cy5通道：激发波长范围620~640nm，发射 波长范围660~700nm。

▲6、成像相机：配置 ≥ 2 个 CMOS 相机（黑白和彩色），图像分辨率 ≥ 3008×4112 像素，灰度图像 8 位/16 位，彩色图像 3×8 位/3×16 位（亮场图像），曝光时间每个通道可调，最高 ≤2s。

7、调焦：同轴粗微调焦，微调格值 ≤ 0.001mm，调焦范围 ≥ 32mm。

8、光源：≥ 2 个，落射光源为固态连续白光光源，投射光源为 LED 光源。

▲9、载物台：电动 XY 载物台，行程 ≥ 100×70mm，步进 ≤ 1μm；电动 Z 载物台，行程≥ 1.5mm，步进 ≤ 0.1μm。

10、成像分辨率：≤ 3.45 μm。

▲11、扫描时间：10×物镜下扫描 10×10mm 范围，扫描时间 ≤ 70s。

▲12、图像拼接精度：≤ 5 μm。

13、背景平衡：可调后台平衡，有背景平衡模版。

14、失真矫正：10×物镜下单个 FOV 的偏差 ≤ 1 像素。

15、电动控制系统：核心部件实现电动控制，包括电动载物台（XYZ 轴可编程）、电动荧光滤色块转盘（至少 6 孔位）、电动物镜转盘。

16、控制与分析软件：配备专用控制软件，软件需至少实现以下核心功能：

控制所有电动部件

支持多通道（≥4）荧光图像采集与叠加

支持大图拼接（Tile Scan）功能


支持 Z 轴层扫（Z-Stack）及 3D 显示

支持时间序列（Time Lapse）拍摄

具备图像测量（长度、面积、荧光强度）及数据导出功能。

二、冷冻切片模块

设备操作：采用纯按键控制，方便快速准确完成，便于戴手套操作

★具备双压缩机制冷，实现腔体与样本头单独制冷，轻松处理脂肪与致密组织

刀架制冷：采用冷空气循环和刀架送风技术，确保刀架和样本头周围空气低温恒定

环保：可选配空气净化系统，确保安全的实验室环境

★冷冻箱：冷冻箱制冷温度≤-35℃,冷冻箱采用不锈钢无缝焊接，无死角，易于清洗和消毒

除霜功能：冷冻箱具备自动除霜功能并可编程，可设置24小时自动除霜一次，除霜时长≤12分钟。样本头制冷系统可进行电加热器除霜，除霜时长可≤15分钟。

★速冻架：速冻架冷冻位点数≥17个，速冷架制冷温度≤-42℃

★快速制冷位点：具备珀尔帖快速制冷位点，位点数≥2个，珀尔帖元件可为速冻架提

供额外制冷，并采用一键式额外制冷时间设置功能。额外制冷时间≥10分钟，并与速冻架温差≥17℃。

机身控制面板：控制面板设计有电动粗进、切片和修块按键式控制按钮，并有指示灯提示功能。在样品回缩时面板以亮黄色提示，控制面板需含有样品头快速回位功能、样品头以20um恒定前移和后移功能、样品头快速前移功能。

半刀切片：具备半刀切片功能，可进行半刀切片。

切片厚度范围：1-100 um

修片厚度：修片厚度设置范围1-600 um。修块值超出切片厚度200 μm时，控制面板显示屏闪烁，通知操作者切片过厚。

修片模式：设置有用于临床样本的快速修块模式，即修块厚度快速设置。并设置有用于科研样本的精细修块模式。

水平进样：≥25mm

样品垂直行程：≥59mm

电动粗修：采用2档电动粗修。（可进行粗修）

样品回缩：具备样品回缩功能，回缩行程20 μm并可关闭。

样品定位：±8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本准确快速定位。

★环境安全：设备机身采用抗菌银离子涂层技术，可有效阻止细菌与微生物在设备表面繁殖。

★人员安全：具备UVC紫外消毒系统，有效灭活有害微生物和病毒，并可提供第三方检测实验室认证。消毒系统可预设置30分钟中等消毒与180分钟强效消毒2种消毒模式。

制冷剂：采用320克R-452A型环保制冷剂

最大可切片样品尺寸：50 mm×80mm

▲滑窗加热：具备滑窗加热功能，以避免滑窗产生雾气或结冰

配备原厂钨钢套装：包含钨钢刀架一套，一次性钨钢刀片3片。

三、生物片段分析模块

1.★功能：采用毛细管电泳原理，可应用于DNA、RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定片段分布分析，核酸完整性质控，浓度测定，高分辨率片段分析，微卫星分析等，具有蛋白电泳功能；

2.光源：LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测；

3.自动化程度：采用预装式卡夹，即插即用，无须人工制胶、灌胶、上样，整个过程全部由仪器自动来完成；每轮分析后，仪器自动清洗毛细管，无须人工清洗；无需手工添加染料，无需人工更换毛细管模块；

4.上样形式：灵活，直接兼容常规单管0.2mlPCR管、常规8联管，具有8孔模块，可兼容12孔模块；

5.可单次自动检测分析单个样本不造成试剂耗材浪费；

6.电泳时间：最快可达1-2分钟内完成一次电泳；

7.★检测片段范围：15bp-150kb（需提供能检测到≥150kb DNA电泳图佐证）;质控分析时提供RNA完整性得分RQN值，和DNA完整性数字化评估标准值；

8.灵敏度：无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测。DNA样品的检测灵敏度可达1pg/ul;

9.样品上样消耗量：≤0.1ul;

10.卡夹：提供预制胶卡夹，适用于DNA高分辨率分析、DNA标准卡夹、DNA快速筛查分析、RNA质量控制分析等应用；

11.★分辨率：对≤500bp的DNA片段，可达≤1-4bp的分辨率，200bp片段可达1bp的分辨率（需提供1bp分辨率佐证结果图）

12.★软件功能：软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出；PDF,WORD,JPG都可以输出；同时具有英文版本软件和中文版本软件；

13.无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均为全封闭式，无需手工添加染料，无污染；

14.可选择通卡夹配件，在仪器外部对卡夹进行通胶，可以对卡夹中毛细管中的胶进行更好的置换，对过期卡夹或者保存不当卡夹进行处理；

15.采用空气压缩机给压装置，操作方便，小巧便于放置和移动，无需氮气钢瓶，无需后期灌气；

16.软件终身免费升级，除了一套正版软件外，额外提供5套授权离线版分析扶件.

17.★蛋白分析：可以进行蛋白电泳分析，分离范围5-250 kda,20kda内最高分辨率可达1kda，只需要1-6分钟即可出结果（需提供20kda内可以区分1kda的结果图）；

18.配置清单：生物片段分析仪一台；分析软件一套；1个预制胶卡夹；装机试剂一套。

四、超声打断模块

★超声波频率、波长
0-400kHz、≤3mm

脉冲宽度/周期
0-1000/6000 ms

超声功率
0-100 W

超声时间
0-6000s

★温度控制
0-25℃(±0.1℃)，具备主动制冷温度控制系统

处理片段范围：目标片段范围
100bp–5000bp ( DNA)；最大处理片段
20Kb

处理体积范围
15μL-2ml

处理时间
300bp以上片段在1min内完成

安全
水温传感监测智能控制

工作温度
5-28℃

工作湿度
相对湿度20-85%

工作电源
220V±10%,50-60Hz

操作与控制：一体化设计，配备液晶触摸屏，无需外接电脑。可设置并存储工作程序，具备水位检测与超温保护功能。

超声介质水体积小于200ml，无需大量冷却水。

具有样品超声启动/暂停定时器。

具有超声波能量、操作时间、脉冲周期和脉冲宽度调节装置。

配置清单：

荧光显微镜1台

物镜（4×、10×、20×、40×）1套

目镜（10×）1套

防震台1套

冷冻切片机1台

生物片段分析仪 1台

超声打断仪1台


荧光显微镜工作站（8 核 16 线程，主频≥3.0GHz，内存≥16G DDR5，硬盘≥512 固态+1T，机械硬盘,≥24 寸液晶显示器）及控制、图像处理软件 1 套。


	
	
	
	

	其它
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04-02 动物行为学实验系统

1.技术参数评估：

★动物行为学实验系统需包含Morris水迷官、T 迷宫、Y 迷宫、八臂迷宫水迷路、新物体识别、Barnes迷宫、旷场、零迷宫、高架十字迷宫、强迫游泳、悬尾、位置偏爱、转圈、步态分析、动物游泳运动及分析16个实验模块及动物行为学实验软件系统。

(一)动物行为学实验分析软件系统：

1、适用范围：大小鼠、黑白鼠通用。

2、观测通道数：≥8通道。

3、分析模式：实时分析、离线分析、批量分析。

4、软件识别方式：减差法、取色法；强迫游泳实验、悬尾实验采用活动量法。

5 、无需动物染色。

6、三点检测(可精准识别动物头部、中心、尾部三点，分析站立、蜷缩、旋转等精细动作)。

7、自定义事件标记(支持自定义≥9种特殊行为事件，通过快捷键快速标记并 记录发生次数)。

8、遥控控制实验启停，单人可完成。

9、可预调试目标识别参数并实时预览识别结果，降低正式开始后丢目标风险。

10、实验流程设计：软件内可设计/固化实验流程，保证按流程推进。

▲11、数据与视频：数据指标和轨迹图/热图等同一份excel中方便统计。视频保存： AVI,适配主流播放器，支持回放与导入视频二次分析。采样率：实时分析常驻约10 Hz；分析录像时可按CPU能力“极速”。

12、适配多种摄像头：USB摄像头/网络摄像头，且不限采样率与分辨率。摄像头参数可调节。软件内可直接调用摄像头驱动/参数。

13、图像缩放：实时分析时缩放0-100(约放大两倍)可调，默认0(原始)。

14、星光/低光分析：可在星光条件下分析，减少对啮齿类的光干扰。

15、抗干扰：可通过调试参数排除底板/物块/水面反光/粪便/硬件颜色等对识别的干扰。

16、定标设定：不同通道可分设或共用；常用默认如100cm/500px。

★17、内置区域模板：各实验都有对应模板(水迷宫模板/T、Y、八臂、旷场宫格、零迷宫、EPM、CPP 隔室等)，减少手工划线。

★18、软件允许安装多台电脑，采用软件注册方式激活，无需插入加密狗；

★19、兼容兼容64位win7及以上Windows、MacOS和Linux操作系统。

20、区域关联功能：可把任意无关区域关联/定义为目标区域(灵活性很高)

21、自定义分析区间：可设开始/结束分析时间，并可应用到所有动物；默认一般分析整段。

22 、自动结束实验：常见三种条件——定时/到达区域后停止/遍历区域后停止，可单选或多选组合；并有最大定时上限(23:59:59量级)、到达后延迟0-5 s等细项。

23、开始/延迟分析：检测到目标后立即分析，或可设“延迟分析0-30s”

24、分析指标：系统可根据不同实验类型提供轨迹图、2D 轨迹热图、活动量折线图、活动量饼图、各区域运动距离、各区域停留时间/百分比、各区域运动速度、各区域进入次数、潜伏期、站立次数、顺时针转圈数、逆时针转圈数各象限运动距离、各象限停留时间/百分比、各象限运动速度、内外环运动距离内外环停留时间/百分比、内外环运动速度、穿台次数、自主交替次数、自主交替率、错误次数等近200种指标。

25、可记录实验者、灯光亮度、环境温度、湿度、气压等信息。

▲26、动物行为学分析软件需提供软件著作权证书

(二)Morris水迷宫

硬件参数：水池内径≥1200mm, 高≥500mm;小鼠逃逸平台直径≥65mm, 高度可调调节范围覆盖140-170mm;可快速排尽废水和动物粪便；★循环加热，带循环水泵和防干烧功能；加热温度覆盖10-40℃,显示精度≤0.1℃；

(三)T迷宫

实验箱硬件参数：小鼠选择臂≥250mm×70mm×150mm,起始≥350mm×70mm×150mm, 准备区≥90mm×70mm×150mm;大鼠选择臂≥400mm×100mm×200mm,起始臂≥500mm×100mm×200mm,准备区≥150mm×100mm×200mm；★可拆卸易安装，配备收纳箱，易于收纳；ABS 材质，无毒无异味，耐动物屎尿和75%酒精腐蚀，可水洗；

(四)Y迷宫

实验箱硬件参数：小鼠单臂≥300mm×50m×150mm, 大鼠单臂≥400mm×100mm×200mm; 小鼠食物槽直径≥20mm, 深度≥12m;大鼠食物槽直径≥25mm, 深度≥15mm;★可拆卸易安装，配备收纳箱，易于收纳；ABS材质，无毒无异，耐腐蚀，可水洗；

(五)八臂迷宫

实验箱硬件参数：

适用范围：不分黑白鼠；产品尺寸：小鼠单臂≥300mm(L)×60mm(W)×150mm(H),食物槽×8,直径≥20mm,深度≥12mm;大鼠单臂≥425mm(L)×100mm(W)×225mm(H),食物槽×8,直径≥25mm,深度≥18mm;★可拆卸易安装，配备收纳箱，易于收纳；箱体材质：ABS材质，无毒无异味，耐动物屎尿和75%酒精腐蚀，可水洗；

(六)水迷路

实验箱硬件参数：≥800mm(L)×600mm(W)×225mm(H);迷路路径宽度≥76mm; 终点台阶高度≥90mm; ★盲端数量≥4个，每个盲端可自由开启关闭；泳道设计≥4腔盲端5弯折泳道设计模式；

(七)新物体识别

实验箱硬件参数：大鼠≥1000mm×1000mm×400mm:小鼠≥500mm×500mm×400mm;配套小鼠正方体物块≥40mm×40mm×40mm,2个；圆柱体物块≥35mm(直径)×35mm(高), 2个：三棱锥物块≥40mm( 底)×60mm( 高),2个：大鼠正方体物块≥60mm×60mm×60mm, 2个；圆柱体物块≥60mm(直径)×60mm(高),2个：★可拆卸易安装，配备收纳箱，易于收纳； ABS材质，无毒无异味，耐动物屎尿和75%酒精腐蚀，可水洗；

(八)巴恩斯迷宫

实验箱硬件参数：圆台直径≥700mm, 洞口直径≥45mm,平台高度≥500mm;★可拆卸易安装，配备收纳箱：ABS材质，无毒无异味，耐动物屎尿和75%酒精腐蚀，可水洗；逃逸盒尺寸≥150mm×100mm×50mm;起始筒尺寸≥150mm(直径)×120mm(高);

(九)旷场实验

1.实验箱硬件参数：适用大小鼠，不分黑白鼠；大鼠尺寸≥1000mm×1000mm×400mm; 小鼠尺寸≥500mm×500mm×400mm ★可拆卸易安装，配备收纳箱，易于收纳；ABS材质无毒无异味，耐动物屎尿和75%酒精腐蚀，可水洗；

(十)零迷宫

实验箱技术参数：小鼠跑道宽度≥60mm,外直径≥450mm,内直径>300mm, 闭环高>150mm,架高≥500mm;大鼠跑道宽度≥100mm,外直径≥900mm, 内直>700mm, 闭环高>150mm, 架高≥500mm:★可拆卸易安装，配备收纳箱，易于收纳：ABS材质，无毒无异味，耐动物屎尿和75%酒精腐蚀，可水洗；

(十一)高架十字迷宫

实验箱硬件参数：小鼠开放臂≥300mm×60mm,闭合臂≥300mm×60mm×150mm,架高≥500mm:大鼠开放臂≥400mm×100mm,闭合臂≥400mm×100mm×200mm,架高≥650mm; ★可拆卸易安装，配备收纳箱，易于收纳；ABS材质，无毒无异味，耐动物屎尿和75%酒精腐蚀，可水洗；

(十二)强迫游泳

硬件参数；立方形外水箱尺寸≥350mm(L)×350mm(W)×480mm(H);大鼠游泳筒≥200mm(Φ)×450mm(H);小鼠游泳筒≥100(中)×200mm(H);整机尺寸≥705mm(L)×463mm(W)×578mm(H);加热 ：★PTC加热装置，带循环水泵和防干烧功能； 加热温度覆盖10~40℃,加热功率≥1kW,显示精度≤0.1℃;背光：无影白色LED背光板；▲支持睡眠剥夺造模，单通道大鼠，站立平台尺寸≥63mm(Φ)×80mm(H)；

(十三)悬尾实验

★硬件参数：≥6通道；单道尺寸≥185mm(L)×220mm(W)×250mm(H);整机尺寸≥600mm(L)×488mm(W)×640mm(H);摄像系统：▲USB2.0 一体高清摄像头，线长≥1.5m, 采样率≥30帧/s，分辨率≥1280×720,拍摄视野≥78°

(十四)位置偏爱

★实验箱硬件参数：≥4通道；外箱≥700mm×450mm×250mm, 左/右隔室≥150mm×150mm×200mmm,中间隔室≥50mm×150mm×200mm;所有门洞可同时打开或关闭：每个隔室的内壁采用不同颜色或花纹；每个隔室的底板分别采用不同孔型；底板不反光，不掉色，可整体抽出，方便清理；ABS材质；

(十五)转圈实验

硬件参数：内径≥460mm,外径≥590mm,高架高度≥500mm; ★可拆卸易安装配备收纳箱，易于收纳；

(十六)步态分析

1、硬件参数：外观尺寸：≥1260mm(L)×560mm(W)×1200mm(H);★摄像系统：USB2.0 工业冷光源超清高速摄像头，清晰度≥1920×1200,采样率≥120Hz；摄像头与步行台 距离≥250-650mm 可连续定量调节，调节步长≥50mm; 背光板：红色LED 背光板，尺寸 ≥890mm(L)×170mm(W),背光亮度连续可调；侧边绿色荧光发射模块：绿色LED灯条， 亮度连续可调；大小鼠通用步行台：钢化玻璃材质，尺寸≥970mm(L)×130mm, 大鼠刻 度≥70mm,小鼠刻度≥40mm;全封闭隔板：黑色亚克力材质，高度≥150mm,宽度0-100mm 可调，不透光，内部不反光；鼠笼放置平台≥尺寸220mm(L)×350mm(W)×170mm(H);

2.软件参数：

2.1.自动观测通道数：单通道；

2.2.分析模式：离线分析；

2.3.适用范围：大小鼠、黑白鼠通用；

2.4.软件识别方式：通过内光源折射方法进行脚印和步态识别和分析；

2.5.分析速度：1帧/秒-120帧/秒可连续调节，支持以CPU最大性能分析；

2.6.录像剪辑：具备，支持剪辑实验录像，只截取动物行走时的片段，适用于单 人实验，录像时长的降低可减少离线分析时间；

★2.7.脚名识别功能：具备，软件可自动识别左前脚( LF, 天蓝色)、左后脚( LH, 黄色)、右前脚 ( RF，紫色)、右后脚 ( RH，红色),并将不同脚以不同颜色区分；

2.8.历史实验功能：具备，下次打开软件可选择上次实验参数继续实验，无需重复配置参数；

2.9.阈值调试功能：具备，支持预调试足迹识别参数并实时呈现足迹识别效果；

2.10.播放录像功能：具备，分析完成后可播放录像并检查有无遗漏脚步，保留已 有分析结果；

★2.11.基础数据修正功能：具备，软件支持手动修改脚名、踏上帧、抬起帧等步数据，也可手动删除或新增脚印，修正步数据后，平面脚印图、面积曲线图、步序图实时更新数据；

2.12.新增脚步功能：具备，可于列表任意位置新增脚步，软件自动根据新增脚步 踏上帧排序，无需在指定位置新增脚步；

2.13.删除脚步功能：具备，可于平面脚印图中删除误识别脚步(粪便、尾巴等), 方便快捷；

2.14.获取面积功能：具备，软件支持自动或手动获取真实足迹面积，;

2.15.获取单个足印数据功能：具备软件支持手动测量并获取足印长度、足趾宽 度和足中间三趾宽，获取上述数据后可用于进一步计算坐骨神经指数；

★2.16.数据查看功能：具备软件支持分别查看踏上帧，最大面积帧和抬起帧对应图像，方便用户核对数据；

★2.17.勾选功能：具备，可勾选左前、左后、右前、右后，也可单独勾选任意脚步 查看、分析步数据；

▲2.18.数据保存格式：分析步数据、基础步数据、平面脚印图、面积曲线图、步序图以同一个excel表格储存，方便实验结果的查看、统计；

2.19.分析指标：踏上帧、最大面积帧、抬起帧、×坐标、Y坐标、面积、停留时间、步距、步宽、步基、步行周期、步行速度、支撑时长、支撑相、摆动时长、摆动相、摆动速度、推进时长、推进指数、制动时长、制动指数、侧向移动、步行时间、平均左前/左后/右前/右后脚面积、平均左前/左后/右前/右后脚步距、平均前脚/后脚 步宽、平均左脚/右脚步基、平均左前/左后/右前/右后脚步行速度、平均左前/左后/右前/右后脚支撑时长、平均左前/左后/右前/右后脚支撑相、平均左前/左后/右前/右后脚摆动时长、平均左前/左后/右前/右后脚摆动相、平均左前/左后/右前/右后脚摆动速度、平均左前/左后/右前/右后脚推进时长、平均左前/左后/右前/右后脚推进指 数、平均左前/左后/右前/右后脚制动时长、平均左前/左后/右前/右后脚制动指数、

平均左前/左后/右前/右后脚侧向移动、左侧协调性、右侧协调性、平面脚印图、步序图及面积曲线图等；

2.20 步态分析软件需提供软件著作权证书

(十七)动物游泳运动及分析

1.硬件参数：大水池内径≥800mm(L)×500mm(W)×560mm(H),小水池内径≥

500mm(L)×400mm(W)×560mm(H),中间隔板≥500mm(W)×230mm(H);★集成化平板

≥12.3英寸，分辨率≥2560×1600；平板倾斜角度0-90°连续可调；摄像机：免驱内嵌式超清 USB摄像机，视频分辨率≥1280×720,采样率10Hz,拍摄视野70°水位标注：小鼠实验水位≥150mm,大鼠实验水位≥350mm；加热功能：底部U型静音加热管×1;加热功率2kW、4kW 可选，水温控制精度1℃，水温显示精度0.1℃;补光功能：内壁LED灯条+防水无影灯罩，亮度连续可调，液面光线均匀；可移动设计：底部静音滑轮；

2. 软件参数：

★2.1.自动观测通道数：≥单通道，≥20只动物；

2.2.颜色要求：黑白鼠通用；

★2.3.温度/补光设定功能：具备软件支持打开/关闭加热、补光，支持设定加热 温度和补光强度；

2.4.历史实验功能：具备下一阶段实验可打开上阶段历史实验迅速配置实验参数；

2.5.参数调试功能：具备软件支持预调试目标识别参数并实时呈现目标识别结果，保证实验开始后目标识别正常；

2.6.数据保存格式：excel格式，实验数据、轨迹图、距离-时间关系图速度-时间关系图以同一个 excel表格储存，方便实验结果的查看、统计；

2.7.采样率：实时分析≥10Hz,  分析录像以CPU最大性能分析；

2.8. 图像分辨率：≥1280×720;

2.9.分析指标：总游泳距离、平均游泳速度、游泳距离-时间关系图、游泳速度-时间关系图、运动轨迹及视频录像。

2.10 动物游泳运动分析软件需提供软件著作权证书

(十八)行为学实验站技术参数

1.外形尺寸：1860mm(L)×1740mm(W)×2050mm(H);

2.占地面积：约3.2m2;

3.整体重量：≤149 kg;

4.★控制方式：7英寸IPS高清电容触摸屏，内嵌Linux操作系统，屏幕分辨率 1024×600,24位真彩色；

5.环境数据监测：温度(测量范围-40~85℃,精度1℃),湿度(测量范围0-100%RH, 精度3%RH)，气压(测量范围30-110kPa，精度0. 1kPa);

6.摄像系统：USB2.0 工业超清红外广角免驱摄像头，1/2.7高级CMOS感光芯片清晰度1920×1080,采样率30帧/s，拍摄视野110°超广角无畸变，工作电压5V; 支持黑暗环境拍摄，更加符合啮齿类动物生活习性；

7.★照明系统：LED灯×4,总功率≤36W,亮度10级可调(对应参考照度0Lux、30Lux、 60Lux 、90Lux 、120Lux 、150Lux 、180Lux 、210Lux 、240Lux 、270Lux和300Lux); 漫反射白光光源，光照均匀稳定，减少光反射对轨迹追踪的影响

8.★三向可开门设计：前侧、后侧和右侧可开门，方便实验人员从不同方向放入动物， 配全遮光可拆卸加厚深灰色挂帘。

配置清单：

1、Morris水迷官 1套

2、T 迷宫 1套

3、Y 迷宫 1套

4、八臂迷宫 1套

5、水迷路 1套

6、新物体识别 1套

7、Barnes迷宫 1套

8、旷场 1套

9、零迷宫 1套

10、高架十字迷宫 1套

11、强迫游泳 1套

12、悬尾实验 1套

13、位置偏爱 1套

14、转圈实验 1套

15、步态分析 1套

16、动物游泳运动及分析系统 1套

17、动物行为学实验软件 1套

18、行为学实验站 1个

19、数据分析工作站 ( CPU≥8核16线程，主频≥3.0GHz, 内存≥16G,DDR5以上，硬盘≥512固态+1T 机械硬盘，≥24寸液晶显示器)1台

20、质保期≥3年
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	


填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               

格式13
商务条款偏离表

包号：001/002/003/004

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	1
	★交货时间：国产设备合同签订后30日历天内。进口设备合同签订后180日历天内。

供货期间，凡设备到货，务必将院系确认签字后的收货单送至国资处备案，以备验收前核查。若未送达，则按未到货处理


	
	
	

	2
	★交货地点：沈阳农业大学采购人指定地点。本项目全部货物的运输、搬送上楼、安装设施配置、供电设施适配、组装调试、安全等相关的费用均由成交供应商自行承担，含在响应报价中，成交供应商需将货物运输至采购人指定的地点（将指定数量运输到指定的建筑、楼层、房间）
	
	
	

	3
	★付款方式及条件：中标人中标后向学校申报见索即付保函文本。保函中，索赔不得附加需中标人同意或需中标人提供证明材料条款；有效期不低于12个月。经学校确认保函所有条款后，中标人开具正式见索即付保函，以见索即付保函作为预付款保函。中标人应于合同签订后3-7日内向学校提供合同金额100%的预付款保函，即见索即付保函。学校收到预付款保函后，支付合同金额100%的预付款。

	
	
	

	4
	★验收标准：按照辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知(辽财采[2017]603号)标准执行, 满足采购人要求。

验收程序：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》（辽财采[2017]603号）由采购人委托招标代理机构执行，同时签订“履约验收书”。（注：凡供货期间，接货人与成交供应商签订的任何带有“验收”字样的单据均与“政府采购合同履约验收”工作无关，不具备法律效力）

★验收报告：按照辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知(辽财采[2017]603号)标准执行。

★组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人委托招标代理机构依法组织实施。

★验收专家费用：由代理机构承担
	
	
	

	5
	★质量保证期：按照技术参数中要执行。在质保期内属货物质量问题所发生的一切费用由成交供应商负担。
	
	
	

	6
	★履约保证金金额：中标人向学校交纳合同金额10%的履约保证金。 
	
	
	

	7
	★其他未列明条例以合同内容为准
	
	
	

	
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式14

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式15
备份文件与电子评审系统中上传的文件内容、格式一致性的承诺函

（采购人或采购代理机构名称）：

我单位备份文件与电子评审系统中上传的文件内容、格式保持一致。特此承诺。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
其他符合性材料
其他符合性材料：货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、进口产品授权书、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等

格式16

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提

供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元① ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

     企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

     2、供应商为非中小企业的，无需填写此声明函。

3、“标的名称”和“属于行业”见供应商须知表。

4、上述“企业名称（盖章）”应为投标供应商的名称，并盖章。

5、成交供应商享受中小企业扶持政策的，将随成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件
	关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

	关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

 

中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　　四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。


格式17

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	品  名
	数量
	规格

型号
	生产

厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

    2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

    3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

    4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：              
日 期：              
格式18

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年     月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本;二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

注：未达到本国产品标准，比例不享受价格优惠。

第三章 ★货物需求★

详见“技术条款偏离表”“商务条款偏离表”以表内内容为准。

第四章 评标方法
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）。

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

4.5投标人须按招标文件统一附件表格完整填报《主机及配套附件明细一览表》，列明全部随设备交付的主机、标配配件、工具、耗材、技术资料，不得遗漏、隐瞒配套物资。明细表内所有标配附件须完全响应本章最低配套要求；存在负偏离且无同等替代方案的，符合性审查不予通过；
★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后0.5小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明。

书面说明不能证明其报价合理性的。

未在规定时间内递交有效书面说明书的。

5.4出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价审查程序:

(1)投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50-%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值X-50-%(最高不得超过65%);

(2)投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价-50-%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价X:50-%(最高不得超过65%);

(3)投标报价低于采购项目最高限价-45-%的，即投标报价<采购项目最高限价X-45-%(最高不得超过65%);

(4)评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

       小型和微型企业相应产品、服务投标报价的  10%  （10-20%）。

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除   /   （4-6%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的  3   %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价   /   （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予  6%  （6-8%）的加分（详见评分细则）。

6.4对本国产品支持政策的相关规定

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供本国产品且按招标文件要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》的，方可给予价格评审优惠。评审委员会对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

附件1 

资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	2
	组织机构代码证
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	3
	税务登记证
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	11
	信用记录（自行提供如未提供，采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行复核查询）
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：
附件2                  

符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	2
	递交投标保证金证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	3
	开标一览表
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	4
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	6
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	7
	投标人关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	8
	备份文件与电子评审系统中上传的文件内容、格式一致性的承诺函
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	9
	其他符合性证明材料
	响应招标文件实质性要求
	
	
	

	10
	供应商承诺书
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

2、《创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字： 

日      期： 

附件3

评分细则

（001包）

基本评分标准

	分项

名称
	评分标准
	分值

	报价

部分
	评标基准价：系指满足招标文件要求且有效报价供应商报价的最低价作为评标基准价。投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40，得分保留至小数点后两位。

注：所投产品的制造厂商均为小型或微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业，则其投标报价按照相关政府采购政策的规定给予10%的价格扣除作为评审价格（各政策不重复计算）
	40

	技术

参数
	招标文件中的参数响应程度，以符合要求的证明材料为评判依据，具体要求如下：

1、“★”项有一项技术指标出现负偏离的即为无效投标文件。

2、“▲”项有   16  项技术指标出现负偏离或未按要求提供证明材料的在40分基础上减2.5分，分值减完为止

3、“▲”项证明材料如下：

（1）未明确要求的：提供所投产品的技术白皮书或产品彩页或检测报告或官方网站产品介绍或相关证书或制造商盖章的产品技术说明等资料均可；

（2）明确要求的：按具体要求提供。

（3）投标人应在“格式12技术规格偏离表”中“证明资料”一栏明确标注所提供的“技术证明文件”的具体位置，以便评审时查阅，并在“证明资料”一栏中准确填写在投标文件中的“第XX页、第XX行”;若证明材料为图片形式，应准确填写在投标文件的“第XX页，并在图片有明显的记号标记”。
	40

	项目整体实施方案
	投标人根据项目实际情况制定项目整体实施方案，按以下内容进行评审：

1.实施步骤；

2.交货安排；

3.设备调试；

4.质量保证；

5.应急预案。

上述每项要点1分，本项满分5分。

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要。
1.每项要点内容符合项目需求，无缺陷或漏洞的，得1分；

2.每项要点内容符合项目需求，但存在缺陷或漏洞的，得0.5分；

3.每项要点内容存在不符合项目需求或未提供的，得0分。

注：

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要
缺陷或漏洞指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	5

	培训

方案
	投标人针对本项目制定培训方案，按以下内容进行评审：

1.培训时间、次数、方式；

2.培训目标；

3.培训内容。

上述每项要点2分，本项满分6分。

1.每项要点内容符合项目需求，无缺陷或漏洞的，得2分；

2.每项要点内容符合项目需求，但存在缺陷或漏洞的，得1分；

3.每项要点内容存在不符合项目需求或未提供的，得0分。

注：

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要
缺陷或漏洞指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	业绩

情况
	投标人或生产厂商具有同类产品业绩，每提供1个得1分，最高得5分。

注：投标文件中提供上述合同复印件，否则不得分。
	5

	售后服务方案
	投标人根据项目实际情况制定售后服务方案，按以下内容进行评审：

1.售后服务流程；

2.售后服务人员配置；

3.服务响应时间及到场时间；

4.现场服务措施及故障处理。

上述每项要点1分，本项满分4分。

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要
1.每项要点内容符合项目需求，无缺陷或漏洞的，得1分；

2.每项要点内容符合项目需求，但存在缺陷或漏洞的，得0.5分；

3.每项要点内容存在不符合项目需求或未提供的，得0分。

注：

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要
缺陷或漏洞指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	4


002包

	分项

名称
	评分标准
	分值

	报价

部分
	评标基准价：系指满足招标文件要求且有效报价供应商报价的最低价作为评标基准价。投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40，得分保留至小数点后两位。

注：所投产品的制造厂商均为小型或微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业，则其投标报价按照相关政府采购政策的规定给予10%的价格扣除作为评审价格（各政策不重复计算）
	40

	技术

参数
	招标文件中的参数响应程度，以符合要求的证明材料为评判依据，具体要求如下：

1、“★”项有一项技术指标出现负偏离的即为无效投标文件。

2、“▲”项有  8  项技术指标出现负偏离或未按要求提供证明材料的在40分基础上减5分，分值减完为止
3、“▲”项证明材料如下：

（1）未明确要求的：提供所投产品的技术白皮书或产品彩页或检测报告或官方网站产品介绍或相关证书或制造商盖章的产品技术说明等资料均可；

（2）明确要求的：按具体要求提供。

（3）投标人应在“格式12技术规格偏离表”中“证明资料”一栏明确标注所提供的“技术证明文件”的具体位置，以便评审时查阅，并在“证明资料”一栏中准确填写在投标文件中的“第XX页、第XX行”;若证明材料为图片形式，应准确填写在投标文件的“第XX页，并在图片有明显的记号标记”。
	40

	项目整体实施方案
	投标人根据项目实际情况制定项目整体实施方案，按以下内容进行评审：

1.实施步骤；

2.交货安排；

3.设备调试；

4.质量保证；

5.应急预案。

上述每项要点1分，本项满分5分。

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要。
1.每项要点内容符合项目需求，无缺陷或漏洞的，得1分；

2.每项要点内容符合项目需求，但存在缺陷或漏洞的，得0.5分；

3.每项要点内容存在不符合项目需求或未提供的，得0分。

注：

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要
缺陷或漏洞指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	5

	培训

方案
	投标人针对本项目制定培训方案，按以下内容进行评审：

1.培训时间、次数、方式；

2.培训目标；

3.培训内容。

上述每项要点2分，本项满分6分。

1.每项要点内容符合项目需求，无缺陷或漏洞的，得2分；

2.每项要点内容符合项目需求，但存在缺陷或漏洞的，得1分；

3.每项要点内容存在不符合项目需求或未提供的，得0分。

注：

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要
缺陷或漏洞指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	业绩

情况
	投标人或生产厂商具有同类产品业绩，每提供1个得1分，最高得5分。

注：投标文件中提供上述合同复印件，否则不得分。
	5

	售后服务方案
	投标人根据项目实际情况制定售后服务方案，按以下内容进行评审：

1.售后服务流程；

2.售后服务人员配置；

3.服务响应时间及到场时间；

4.现场服务措施及故障处理。

上述每项要点1分，本项满分4分。

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要
1.每项要点内容符合项目需求，无缺陷或漏洞的，得1分；

2.每项要点内容符合项目需求，但存在缺陷或漏洞的，得0.5分；

3.每项要点内容存在不符合项目需求或未提供的，得0分。

注：

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要
缺陷或漏洞指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	4


003包

	分项

名称
	评分标准
	分值

	报价

部分
	评标基准价：系指满足招标文件要求且有效报价供应商报价的最低价作为评标基准价。投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40，得分保留至小数点后两位。

注：所投产品的制造厂商均为小型或微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业，则其投标报价按照相关政府采购政策的规定给予10%的价格扣除作为评审价格（各政策不重复计算）
	40

	技术

参数
	招标文件中的参数响应程度，以符合要求的证明材料为评判依据，具体要求如下：

1、“★”项有一项技术指标出现负偏离的即为无效投标文件。

2、“▲”项有  8  项技术指标出现负偏离或未按要求提供证明材料的在40分基础上减5分，分值减完为止
3、“▲”项证明材料如下：

（1）未明确要求的：提供所投产品的技术白皮书或产品彩页或检测报告或官方网站产品介绍或相关证书或制造商盖章的产品技术说明等资料均可；

（2）明确要求的：按具体要求提供。

（3）投标人应在“格式12技术规格偏离表”中“证明资料”一栏明确标注所提供的“技术证明文件”的具体位置，以便评审时查阅，并在“证明资料”一栏中准确填写在投标文件中的“第XX页、第XX行”;若证明材料为图片形式，应准确填写在投标文件的“第XX页，并在图片有明显的记号标记”。
	40

	项目整体实施方案
	投标人根据项目实际情况制定项目整体实施方案，按以下内容进行评审：

1.实施步骤；

2.交货安排；

3.设备调试；

4.质量保证；

5.应急预案。

上述每项要点1分，本项满分5分。

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要。
1.每项要点内容符合项目需求，无缺陷或漏洞的，得1分；

2.每项要点内容符合项目需求，但存在缺陷或漏洞的，得0.5分；

3.每项要点内容存在不符合项目需求或未提供的，得0分。

注：

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要
缺陷或漏洞指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	5

	培训

方案
	投标人针对本项目制定培训方案，按以下内容进行评审：

1.培训时间、次数、方式；

2.培训目标；

3.培训内容。

上述每项要点2分，本项满分6分。

1.每项要点内容符合项目需求，无缺陷或漏洞的，得2分；

2.每项要点内容符合项目需求，但存在缺陷或漏洞的，得1分；

3.每项要点内容存在不符合项目需求或未提供的，得0分。

注：

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要
缺陷或漏洞指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	业绩

情况
	投标人或生产厂商具有同类产品业绩，每提供1个得1分，最高得5分。

注：投标文件中提供上述合同复印件，否则不得分。
	5

	售后服务方案
	投标人根据项目实际情况制定售后服务方案，按以下内容进行评审：

1.售后服务流程；

2.售后服务人员配置；

3.服务响应时间及到场时间；

4.现场服务措施及故障处理。

上述每项要点1分，本项满分4分。

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要
1.每项要点内容符合项目需求，无缺陷或漏洞的，得1分；

2.每项要点内容符合项目需求，但存在缺陷或漏洞的，得0.5分；

3.每项要点内容存在不符合项目需求或未提供的，得0分。

注：

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要
缺陷或漏洞指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	4


004包

	分项

名称
	评分标准
	分值

	报价

部分
	评标基准价：系指满足招标文件要求且有效报价供应商报价的最低价作为评标基准价。投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40，得分保留至小数点后两位。

注：所投产品的制造厂商均为小型或微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业，则其投标报价按照相关政府采购政策的规定给予10%的价格扣除作为评审价格（各政策不重复计算）
	40

	技术

参数
	招标文件中的参数响应程度，以符合要求的证明材料为评判依据，具体要求如下：

1、“★”项有一项技术指标出现负偏离的即为无效投标文件。

2、“▲”项有 10 项技术指标出现负偏离或未按要求提供证明材料的在40分基础上减4分，分值减完为止（本条分数只保存小数点后俩位）
3、“▲”项证明材料如下：

（1）未明确要求的：提供所投产品的技术白皮书或产品彩页或检测报告或官方网站产品介绍或相关证书或制造商盖章的产品技术说明等资料均可；

（2）明确要求的：按具体要求提供。

（3）投标人应在“格式12技术规格偏离表”中“证明资料”一栏明确标注所提供的“技术证明文件”的具体位置，以便评审时查阅，并在“证明资料”一栏中准确填写在投标文件中的“第XX页、第XX行”;若证明材料为图片形式，应准确填写在投标文件的“第XX页，并在图片有明显的记号标记”。
	40

	项目整体实施方案
	投标人根据项目实际情况制定项目整体实施方案，按以下内容进行评审：

1.实施步骤；

2.交货安排；

3.设备调试；

4.质量保证；

5.应急预案。

上述每项要点1分，本项满分5分。

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要。
1.每项要点内容符合项目需求，无缺陷或漏洞的，得1分；

2.每项要点内容符合项目需求，但存在缺陷或漏洞的，得0.5分；

3.每项要点内容存在不符合项目需求或未提供的，得0分。

注：

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要
缺陷或漏洞指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	5

	培训

方案
	投标人针对本项目制定培训方案，按以下内容进行评审：

1.培训时间、次数、方式；

2.培训目标；

3.培训内容。

上述每项要点2分，本项满分6分。

1.每项要点内容符合项目需求，无缺陷或漏洞的，得2分；

2.每项要点内容符合项目需求，但存在缺陷或漏洞的，得1分；

3.每项要点内容存在不符合项目需求或未提供的，得0分。

注：

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要
缺陷或漏洞指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	业绩

情况
	投标人或生产厂商具有同类产品业绩，每提供1个得1分，最高得5分。

注：投标文件中提供上述合同复印件，否则不得分。
	5

	售后服务方案
	投标人根据项目实际情况制定售后服务方案，按以下内容进行评审：

1.售后服务流程；

2.售后服务人员配置；

3.服务响应时间及到场时间；

4.现场服务措施及故障处理。

上述每项要点1分，本项满分4分。

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要
1.每项要点内容符合项目需求，无缺陷或漏洞的，得1分；

2.每项要点内容符合项目需求，但存在缺陷或漏洞的，得0.5分；

3.每项要点内容存在不符合项目需求或未提供的，得0分。

注：

提供有效的针对本项目的方案，每条要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够满足项目需要
缺陷或漏洞指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	4


（二）加分项评分标准

	加分

因素
	加分说明

	节能

产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下：

节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值40×3%。

	环保

产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下：

环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值40×3%。

	创新产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值6%的加分，计算公式如下：

创新产品加分＝（创新产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值40×6%。


政府采购合同条款及格式

供应商承诺书
                           （采购人全称）：

本单位就参与的政府采购项目：【项目名称：                     ，政府采购合同编号：                  】，自愿作出如下真实、合法、有效的承诺，本承诺书为政府采购合同有效组成部分，与政府采购合同具有同等法律效力：
1. 本单位投标服务执行的服务标准，完全匹配采购文件载明的服务标准；采购文件无明确约定的，严格执行国家、行业、辽宁省现行最新有效标准及规范。
2. 本单位投标服务的全部服务内容、服务要求、技术参数、响应方案，均与采购文件、本单位投标文件、投标响应表内容完全一致，无虚假响应、偏离、缩水履约情形。
3. 本项目投标总报价为包干闭口总价，已全额包含本项目【服务类：全部服务内容交付、系统软件开发、上线调试、验收交付；货物类：全部货物供货、安装调试】，直至项目初验、最终验收合格交付前的包装、装卸、运输、人工、保险、规费、全部税费、安全文明施工、安装调试、知识产权授权、售后服务、运维保障等一切费用。履约全过程采购人无需另行支付任何其他费用，本单位绝不以任何理由追加价款。
4. 项目付款前，本单位将按采购人财政及财务要求，按时、足额提供合法、合规、有效的增值税发票。因本单位逾期开票、发票开具不合规、发票作废红冲、资料不齐等属于本单位自身原因导致付款迟延的，本单位自愿放弃该段期间逾期付款违约金、利息等全部追偿权利。
5. 本单位指定收款账户信息发生变更的，将提前7个工作日向采购人出具加盖公章的书面变更通知及佐证材料。未按时书面告知的，由此引发的付款延误、资金错付、损失赔付等全部不利后果，均由本单位自行承担。
6. 本单位严格依据采购文件、投标承诺、合同约定、国家及行业标准全面履约，保质、保量、按期完成全部供货、开发及服务工作，确保项目成果、货物参数、服务质量100%符合合同约定。自愿接受采购人、行业主管部门、财政监管部门的全过程监督、检查、核查、验收，并全力配合相关工作，全权负责项目实施全过程的内部管理、外部协调、问题整改工作。
7. 项目安装调试、现场实施期间，本单位全面落实安全生产主体责任，提前布设安全防护措施、设置规范警示标识，落实安全管理制度。凡因本单位设备、人员、操作、管理不当等归责于本单位原因，造成人身伤亡、财产损失、第三方索赔及行政处罚的，由本单位承担全部赔偿责任及相应法律责任。因采购人原因造成的除外。
8. 本单位承诺，本项目交付的货物、系统软件、技术成果、服务内容均为合法合规、无权属瑕疵的成果。采购人合法使用本项目成果的，不会被任何第三方主张专利权、商标权、著作权、工业设计权、商业秘密等知识产权侵权权利。在采购人合法使用本项目成果的情况下，若发生第三方知识产权维权、诉讼、索赔情形，由本单位全权负责对接交涉、应诉处理、纠纷化解，承担全部诉讼费、赔偿金、违约金、维权成本等一切法律及经济责任，确保采购人不受任何损失。

9. 本单位承诺本次交付的系统、设备、软件成果，与采购人现有在用设备、系统、数据接口全面兼容、无缝对接。项目试运行及验收阶段发现不兼容问题的，由双方协商确定合理整改期限，本单位免费整改调试优化直至完全兼容。若经整改后仍无法实现合同目的，构成根本违约，采购人有权依据法律及合同约定行使合同解除权；供应商应当承担由此给采购人造成的设备改造、工期延误、替代采购等全部损失。

10. 项目整体验收合格后，本项目新增定制开发成果、专属源码、项目版权归采购人独家所有；本单位原有自有通用技术、基础框架、通用源码知识产权仍归本单位所有，仅授权采购人永久无偿使用。本单位无条件配合采购人办理相关知识产权备案、认证、确权手续。项目后续升级改造、迭代开发事宜，双方可另行协商并签订补充协议明确权利义务、费用标准及成果归属。

11. 因一方违约引发争议进入诉讼/仲裁程序的，守约方维权产生的诉讼费、仲裁费、保全费、保全保险费、律师费、鉴定费等合理维权费用，由违约方承担；双方均存在过错的，按过错责任比例分担。

12. 本单位承诺投标、履约全过程合法合规，无围标、串标、虚假投标、违法转包、违规分包等违法失信行为，若违反承诺，自愿接受政府采购相关处罚、失信惩戒，并承担全部违约责任。
本承诺书内容真实有效，系本单位真实意思表示，自愿接受全部约束，一经签署即具有法律效力。
 供应商（加盖公章）：                 

法定代表人或负责人（签字）：

日期：      年    月    日
政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          
采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                        

品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：
关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：    
(否

（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

(询价 (单一来源 (框架协议 (其他：           
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
分包主要内容：                                            

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

(大型企业  (中型企业  (小微型企业  

(残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

国别：         品牌：         规格型号：

(否

（10）是否涉及节能产品：

(是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

(强制采购       (优先采购

(否

是否涉及环境标志产品：

(是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

(强制采购       (优先采购

(否

是否涉及绿色产品：

(是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

(强制采购       (优先采购

(否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
大写：                           
分包金额（如有）小写：                           
大写：                           
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

(固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

收取履约保证金形式：                            
收取履约保证金金额：                            
履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                  
（5）风险处置措施和替代方案：                                        

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

验收主体：                
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

(否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收

(分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                         

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于本国产品比例的声明函》（采购项目或者采购包中含有多种产品的）进行响应的乙方，应保证提供的货物符合声明函及证明文件中的内容。
（2）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（3）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（4）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（5）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（6）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


（请成交单位见到公告后，填写后，将文件word版本发送到代理公司邮箱）

正本/副本








专家修改意见2：配备超长工作距离平场物镜，至少包括4x 、10x、20x的物镜”


专家修改意见1：建议细化技术参数


专家修改意见1：建议细化技术参数


专家意见3


专家修改意见2


专家反馈意见，已增加修改


专家意见（2）：补充恒温制冷装置参数


专家意见（4）：制冷系统删除采用进口SECOP


删除关键器件为正泰或者施耐德品牌。


专家意见（1）：添加7.8条配置氨氮检测器


1、光学系统去掉  格里诺（Greenough）。


3、观察筒F删除搭配FN22 


专家意见（3）修改环境控制：实验温度控制范围为15℃-40℃，控制精度为±0.5℃。


专家意见（5）：增加设备


专家意见3


专家意见2


专家意见2


专家修改意见1


专家意见3


专家修改意见1


建议删除


建议删除


建议删除


专家意见2：删除全域温度均一性


专家意见3 增加目镜1套


专家意见4 


专家修改意见1


专家意见1


专家修改意见1


专家意见2


没问题


没问题


修改评分标准





