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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	有机碳分析仪
	1套
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“*”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求
	货物名称
	有机碳分析仪

	项目需求与用途
	（一）干旱区土壤碳库与碳循环研究。通过测定不同土地利用类型（荒漠、绿洲耕地、草原、盐碱地）土壤的 TC、TOC、TIC 含量，计算 TOC/TIC 比值，区分有机碳与无机碳在土壤碳库中的贡献占比，揭示干旱区土壤碳库的空间分布特征。
结合土壤剖面分层（0-20cm、20-50cm、50-100cm）检测，分析 TC、TOC、TIC 的垂直迁移规律，评估土地利用变化（如荒漠开垦为耕地）对土壤有机碳封存、无机碳累积的影响，为干旱区土壤碳汇潜力评估提供数据支撑。
（二）干旱区水资源碳污染与生态风险评估。针对干旱区地表水（河流、湖泊）、地下水样本，测定 TC、TOC、NPOC、TIC 含量：NPOC 反映水体中溶解性有机碳（DOC）水平，可评估农业面源污染（如化肥流失）、工业废水排放对水体有机碳的影响；TIC 含量可判断水体碳酸盐缓冲能力，结合 TOC 数据预警水体富营养化风险（如 TOC 过高导致藻类大量繁殖）。研究水循环过程（降水 - 地表径流 - 地下水补给）中 TC、TOC、TIC 的迁移转化规律，为干旱区水资源保护（如饮用水源地筛选）、水污染治理提供科学依据。
（三）干旱区植物碳积累与生态修复效果监测。检测干旱区典型植物（梭梭、胡杨、沙棘）残体、枯落物的 TC、TOC 含量，分析植物在生长周期中有机碳的积累与分解速率，揭示植物对干旱环境的碳代谢适应机制（如干旱胁迫下植物 TOC 积累是否降低）。在生态修复工程区域（如退牧还草、盐碱地改良），定期采集土壤、植被样本，监测 TC、TOC、TIC 的动态变化：通过 TOC 含量提升幅度、TOC/TIC 比值变化，量化修复工程对土壤肥力（有机碳增加）、生态系统碳循环改善的效果，为修复方案优化（如植被配置调整）提供数据支持。
（四）干旱区沉积物碳库与环境演变研究。测定干旱区湖泊、河流沉积物的 TC、TOC、TIC 含量，结合 NPOC 数据区分沉积物中有机碳的来源（陆源植物残体 vs 水生生物遗体），重建不同历史时期（通过沉积物年代测定）干旱区气候环境变化（如湿润期 vs 干旱期）对沉积物碳库的影响，为干旱区生态系统演变预测提供参考。

	预算金额（万元）
	¥39.52 万元

	采购数量
	1套
	交货期
	招标完成，合同签订后  1 个月

	拟采购项目的
配置要求
	必测指标：总碳（TC）、总无机碳（TIC）、非挥发性有机碳（NPOC）、总有机碳（TOC，支持 TC-TIC 差减法与 NPOC 直接测定双模式），适配干旱区土壤、水体、植物枯落物、沉积物等多介质样本。检出限：针对干旱区低 TOC 样本（如荒漠土壤、贫营养水体），TOC≤0.1mg/L（液态样本）、≤0.01%（固态样本）；TIC≤0.5mg/L（液态）、≤0.1%（固态）；TC 检出限与 TOC 一致，确保低浓度样本检测准确性。支持固态（土壤、沉积物、植物残体）、液态（地表水、地下水、土壤浸提液）样本检测，固态样本单次进样量 5-200mg，液态样本 50-500μL，可处理高盐（含盐量≤25%）、高碳酸盐（TIC 占比≤60%）样本（如干旱区盐碱土），避免基质干扰。配备 TIC 预处理模块（酸解 - 吹扫系统），可高效去除土壤、沉积物中的碳酸盐，确保 TOC 测定不受 TIC 干扰（如荒漠土壤中碳酸钙对有机碳检测的影响）。

	拟采购项目的
技术指标
	

	
	1、主机技术参数要求：
1.1、操作方式：电脑联机控制
1.2、应用样品：水样、固体
1.3、检测项目：TC、TIC、NPOC、TOC
#1.4、TC消解原理：高温催化氧化及紫外过硫酸盐可切换
1.5、燃烧温度：690-1000℃可调
1.6、催化剂：铂金催化剂或氧化铈
1.7、检测器：高性能NDIR
#1.8、测量范围：TOC：0-30000mg/l
1.9、液体进样量：100-5000ul
1.10固体进样量：0-200mg
#1.11最低检出限：小于20ppb
1.12、重复性：3%
#1.13、检测精度：5%
1.14、氧气耗氧量：小于150ml/min
1.15、进样泵：采用注射泵进样，精度高，重复性好，可根据样品测量列表控制不同的进样量
#1.16、固体自动进样器位数：24位
1.17、固体检测时间：<11min
1.18、固体燃烧采用横向燃烧炉进样，维护简单
1.19、液体燃烧炉前置，更加方便使用和维护
1.20、长管程拔插式除卤素器，去除卤素对检测器的影响，无需手动装填除卤素剂
1.21、采用Nafion管有效进行水汽隔离，无需普通脱水膜
#1.22、可拓展总氮检测
2、软件要求：
2.1、具有分级权限管理、审计追踪功能
2.2、软件可同时显示实时积分曲线和测量结果，数据测量一目了然，设备工作状态实时查看
2.3、多种进样方式设置，可以选择离线/自动进样器/在线装置/稀释模块
2.4、多种测量类型选择，具有样品测量、单点校准、线性校准-等体积、 
线性校准-分体积
2.4、数据查询功能可根据数据测量起始和结束时间快速查找并计算平均测量结果
2.5、数据支持多格式导出，支持excl、PDF等
#3、配置要求：
3.1、总有机碳分析仪主机：1台
3.2、固体燃烧进样模块：1套
3.3、40位固体自动进样器1套
3.4、24位液体自动进样器1套
3.5、原装操作软件：1套
3.6、减压阀：1套
3.7、常用消耗品包：1个
3.8、终端数据显示处理工作站

	服务需求
	1、供应商免费安排工程师上门安装、调试，免费为用户进行操作及维护培训。 
2、质保期  1  年，质保期内免费维修或更换部件，维修2次仍无法正常使用应整体更换。质保期后，供应商以优惠价格负责后续维修保养，提供全周期技术支持。
3、供应商应在接到售后服务要求后4小时内响应、24小时内安排技术人员解决或提供解决方案。出现重大紧急故障，应在接到通知后48小时内赶赴现场排除故障。

	其他说明事项
	甲方收到全部货物并技术验收合格后凭发票于30日内全额付款。
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