**广西科联招标中心有限公司**

**广西出入境边防检查总站人证合一系统采购项目（GXKLG20211028（重））**

**更正公告（二）**

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXKLG20211028（重）

原公告的采购项目名称：广西出入境边防检查总站人证合一系统采购项目

首次公告日期：2021年11月10日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 页码 | 原招标文件内容 | 修改后招标文件内容 |
| 1 | 10 | 1、具有国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心（北京），公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告。  2、支持三大运营商各种制式手机终端的标签（IMSI/IMEI）采集，支持的制式包括移动、联通、电信4G。  ▲3、采集速率不低于每分钟4000个。  ▲4、捕获率不低于95%，车速小于80公里/小时，捕获率不低于90%，车速小于100公里/小时。  ▲5、接收灵敏度:通讯≤-110dBm;通信≤-96dBm。  6、支持手机MAC地址数据采集。  7、工作温度-40℃~+55℃，工作湿度10%~85%。  8、绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属。  9、部件之间的绝缘电阻应不小于10MΩ。  10、抗电强度：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属。  11、部件之间应能承受历时1min的1500V、50Hz交流电压的抗电强度试验，无击穿和飞弧现象。  12、泄漏电流小于5mA。  13、静电放电抗扰度符合GB17626.2-2006中严酷等级3级的规定。  14、电磁辐射抗扰度符合GB/T 17626.3-2006中严酷等级3级的规定。  15、支持前端数据缓存功能。  16、支持远程控制功能可通远程配置、控制，且支持自定义编程控制。  17、设备防护等级不低于GB4208-2008中IP54等级规定。 | 1、支持三大运营商各种制式手机终端的标签（IMSI/IMEI）采集，支持的制式包括移动、联通、电信4G。  ▲2、采集速率不低于每分钟4000个。  ▲3、捕获率不低于95%，车速小于80公里/小时，捕获率不低于90%，车速小于100公里/小时。  ▲4、接收灵敏度:通讯≤-110dBm;通信≤-96dBm。  5、支持手机MAC地址数据采集。  6、工作温度-40℃~+55℃，工作湿度10%~85%。  7、绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属。  8、部件之间的绝缘电阻应不小于10MΩ。  9、抗电强度：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属。  10、部件之间应能承受历时1min的1500V、50Hz交流电压的抗电强度试验，无击穿和飞弧现象。  11、泄漏电流小于5mA。  12、静电放电抗扰度符合GB17626.2-2006中严酷等级3级的规定。  13、电磁辐射抗扰度符合GB/T 17626.3-2006中严酷等级3级的规定。  14、支持前端数据缓存功能。  15、支持远程控制功能可通远程配置、控制，且支持自定义编程控制。  16、设备防护等级不低于GB4208-2008中IP54等级规定。 |

更正日期：2021年11月24日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：中华人民共和国广西出入境边防检查总站

地 址：南宁市望园路15号

联系方式：李警官，0771-5728316

2.采购代理机构信息

名 称：广西科联招标中心有限公司

地 址：南宁市大学东路170号

联系方式：欧明聪，0771-3482237

3.项目联系方式

项目联系人：欧明聪

电　　 话：0771-3482237

广西科联招标中心有限公司

2021年11月24日