	技术参数（通信类）

	序号
	产品名称
	数量
	预算单价（万元）
	技术参数

	1
	窄带自组网电台
	1
	10
	★1.级联要求：级联4跳之后延时不大于0.5s；

2.操作便捷、支持一键式开机、随地架设、预设频率；

3.兼容性：支持标准PDT对讲机接入；

▲4.频率范围：350-400MHz；

5.组网要求：支持有线、无线联网以及有、无线混合组网；

6.具备有PTT按键、麦克、喇叭、爆闪灯；为方便部署，基站须有声音提示及信号强度显示；为方便回收，可远程控制声光提示；内置公网4G/5G模块；

7.发射功率：10W/25W/45W功率可调；

▲8.防护等级：不小于IP67(含电口、光口、供电等相关接口)；

▲9.定位：采用单北斗定位功能（如若具有两种及以上定位功能，关闭非北斗定位功能，仅采用北斗定位功能的也可视为单北斗）；
10.支持低电量告警提示，电池支持快捷更换，支持电池单独充电,电池自带智能电量显示；

11.接口：光纤防水接口、防水航空网口、防水航空接口；

12重量：不大于4.5kg；

13.显示屏：不小于2.0寸；

14.工作时间：不小于20小时；

★15.兼容性：须支持接入秦皇岛消防救援支队在用的窄带自组网基站，实现功能互通。（投标人可自行到现场踏勘并提供功能截图加盖制造厂商公章）。

	2
	防水定位对讲机
	50
	0.39
	★1.符合《警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法》（GA/T 1255-2015），提供具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

★2.兼容性：须支持接入秦皇岛市消防救援支队现有语音自组网基站；（投标人可自行到现场踏勘并提供功能截图加盖制造厂商公章）
3.性能要求：频率范围：350-400MHz，发射功率：1~4W可调；
▲4.功能要求：具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能，具备一键报警撤离功能，支持全程录音、录音文件导出功能；
5.外观要求：显示屏不小于2.0英寸，键盘按键尺寸不小于10×8mm（L×H）；
6.电池：可显示剩余电池电量；工作时间：不小于12小时；
内置蓝牙模块；
▲7.采用单北斗定位功能（如若具有两种及以上定位功能，关闭非北斗定位功能，仅采用北斗定位功能的也可视为单北斗）；
▲8.防护等级：≥IP67。

	3
	无人机C（含功能模块）
	1 
	85.9
	一、无人机

1.最大起飞重量：≥9kg；

▲2.最大载荷：≥2.5kg；

3.最大飞行海拔高度：≥5000米；

4.最大上升、下降速度：≥5m/s、≥3m/s；

5.最大水平飞行速度：≥12m/s；

▲6.最大可承受风速：不小于12m/s；

7.最大飞行时间：≥50分钟；

▲8.防护等级：≥IP55；
9.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：不小于15km；抗风能力：≥6级；具有在小雨天气下正常安全起降、飞行的能力；

10.障碍物感知范围：不少于六向避障功能；

▲11.定位：采用单北斗定位功能（如若具有两种及以上定位功能，关闭非北斗定位功能，仅采用北斗定位功能的也可视为单北斗）；

12.电池箱可放置物品：不小于8块飞行电池和4块遥控器电池；

13.配备双云台支架；

▲14.配备≥5800mAh原厂同类型飞行电池数量不少于8块；

15.包含不少于两年的无人机、云台相机、测绘相机、第三者保险。

二、云台相机

1.重量：≤900g；要与无人机适配；

▲2.防护等级：≥IP44；

3.变焦镜头：有效像素不低于2000万，最大变焦不低于200倍；

4.广角镜头：有效像不低于1200万；

5.红外相机：分辨率不低于640×512@30Hz；

6.激光模块测量范围：≥1200m；

7.支持夜景模式；

8.红外模式：不少于三种热成像模式；

9.可通过双云台支架与其他功能模块共同使用。

三、测绘相机

1.重量：不大于980g；

▲2.防护等级：≥IP44；

3.最大量程：≥400米；

4.点云数据率：单回波不小于220000 点/秒，多回波不小于1000000点/秒；

5.实时点云上色模式：≥3种；

6.最大支持回波数量：≥5；

7.测绘相机传感器：不低于4/3 CMOS，有效像素不低于 2000万。

四、系留箱

1.系留箱尺寸：不大于500mm×350mm×300mm；

2.箱体重量：≤12kg；

3.输出功率：≥3000W；

4.连续工作时长：≥12小时；

5.最大悬停高度：≥150m；

6.系留线缆绝缘电阻：不低于1500MΩ/km·20℃；

7.系留线缆耐压值：不低于3.5kV/min可不击穿；

8.照明灯组有效照明范围不小于10000 ㎡，最佳照明范围不小于6000 ㎡；

9.照明灯组从系留线缆直接取电，与无人机电池隔离不导通；

10.配备≥3.7千瓦的静音发电机。

五、无人机可视喊话器

1.重量：不大于 650g；

▲2.防护等级：不低于IP44；

3.最大声压级：不小于120db；

4.可通过双云台支架与其他功能模块共同使用。

六、无人机可视抛投器

1.重量：≤200g；

▲2.防护等级：≥IP4X；

3.单次飞行可完成抛投任务次数≥4次；

4.单次抛投重量≥5kg，总负载重量≥20kg；

5.具有可视功能；

6.相机功能：支持拍照、录像、视频回放、视频下载功能；

7.投放功能：支持单点投放及一键全投功能；

8.工作温度：最低温度不高于-10 ℃，最高温度不低于50 ℃；

9.控制：支持无人机链路，无需另外适配遥控器；

10.可通过双云台支架与其他功能模块共同使用。

七、无人机指向性探照灯

1.重量：不大于550g；

2.灯光功率：不小于120W；

3.照明角度：不小于15°；

4.50m处中心光照度：不不小于85 lux，探照面积不小于150㎡；

▲5.防护等级：不小于IP4X；

6.工作模式：不少于常亮、爆闪，亮度调节，云台角度调节模式；

7.可通过双云台支架与其他功能模块共同使用。                                                                                                                                                         八、无人机自组网模块

1.单跳无线传输速率≥80Mbps，级联6跳之后最末带宽≥8Mbps；

2.支持1420-1520MHz工作频段；中心频点可调；10MHz和20MHz频宽可调（提供设备彩页或设备页面截图）；

3.组网方式: 支持点对点、点对多点、链状中继、网状网及混合组网，支持自动多跳中继；                                                                                                                      4.发射功率：2~4W支持双发双收（提供设备彩页或设备页面截图）；

▲5.采用单北斗定位功能（如若具有两种及以上定位功能，关闭非北斗定位功能，仅采用北斗定位功能的也可视为单北斗）；

6.搭配全向天线，在通视场景下与图像自组网基站之间传输距离不小于30公里，且两端带宽≥4Mbps；

7.管理工具：提供移动端APP和PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备及链路状态监测、数据配置等功能；

★8.须与秦皇岛市消防救援支队在用的图像自组网设备组网应用，实现空口互联互通。（投标人可自行到现场踏勘并提供功能截图加盖制造厂商公章）；

9.接口要求: 防水航空网口1个，MESH天线口2个（提供设备彩页或设备接口截图）；                                                                                                                          10.可搭载到无人机上使用，支持快速移动中传输；

▲11.防护等级：≥IP67；

12.工作温度：-30°C至65°C；

13.通过双云台支架与其他功能模块共同使用；                                                                                                                                                        九、需配置与无人机相匹配制图软件，软件为永久使用版。                                                                                                                                                                                                                                                 

	4
	便携指挥箱
	1 
	38.2
	1.一体化指挥箱设备，三防一体化设计，配备拉杆和手提把手，主机重量≤23kg；箱体合装后满足防水、防尘、防震，防护等级≥IP54；
2.显示模块要求采用一体化三联屏设计，每个屏幕≥15.6寸液晶屏，分辨率≥1920*1080，三个显示屏图像能够进行灵活切换；
3.集成键盘、触摸板、键盘背光灯；内置高清摄像头分辨率≥1080P，摄像头支持水平旋转角度≥270°，垂直旋转角度≥90°，能够采集现场指挥员及周边的图像信息；
4.支持 WIFI 和蓝牙功能，可以接入现场的AP网络；
5.支持内置交换主板，供设备内部网络交换使用；
▲6.具备无人机二维制图能力； 
▲7.支持双路音视频功能，设备标配≥1个鹅颈麦克风，≥1个无线麦克风，能够实现同时召开2组音频会议，与指挥中心通话和现场指挥调度分开应用，互不干扰，需提供设备接口照片并加盖生产厂家公章；
▲8.支持≥3路音频输入接口、≥3路音频输出接口，≥1路对讲机接口；支持1路电话SIM卡，支持拨打电话功能，可实现设备与固定电话、手机进行电话通信，需提供设备接口照片并加盖生产厂家公章；
▲9.集成触摸控制屏，屏幕尺寸≥8寸，内置视频矩阵，音频调音台功能，支持音频信号切换、视频信号切换，拨打电话、键盘切换等功能，需提供设备细节照片并加盖生产厂家公章；
10.内置移动UPS，续航时间≥2小时；具备电量指示灯，可显示剩余电量；USB接口不低于4个；
▲11.支持视频输入HDMI接口≥7、SDI接口≥1；视频输出HDMI接口≥6，满足多路视频源可以显示在不同的视频输出显示设备，需提供设备接口照片并加盖生产厂家公章；
12.支持集群对讲功能：可以将各种制式的数字集群、模拟集群、短波、超短波等接入到系统中，与无线集群系统手持台之间语音通信；
▲13.内置多网路由功能，可提供内部模块网络的互联互通，可对外提供WAN口和LAN口，LAN口≥4个，支持双SIM卡槽全网通，能够支持APN，需提供设备接口照片并加盖生产厂家公章；
★14.内置的消防图像综合管理平台客户端，必须无缝接入国家消防救援局、河北省消防救援总队、秦皇岛市消防救援支队图像综合管理平台，指挥中心通过原有的指挥视频终端可调度设备图像、双向对讲、修改视频参数等操作，具备现场指挥调度功能，需提供生产厂商接入承诺函；（投标人可自行到现场踏勘并提供功能截图加盖制造厂商公章）
▲15.内置的消防图像综合管理平台客户端，支持直接召开临时调度会议，即用户不用进入WEB后台管理建会，直接建立进入临时调度会议，并邀请人员参加调度会议；支持主席功能操作，包括调整会场屏幕分辨率和带宽、广播音视频、广播双流、邀请请出与会者、切换模板、交换窗口、设置会议标题和公告等功能；支持在768Kbps下传输H.264 High Profile编码1920*1080P@30帧高清视频图像，客户端收到的音视频唇音同步，单向采集编码传输解码图像延时≤300ms，单向传输视音频延时≤100ms；支持H.264 High Profile编码协议在丢包率达到30%的网络环境下，客户端接收图像清晰流畅无花屏破损，视音频唇音同步；支持在H.265编码协议视频丢包率达到60%的网络环境下，客户端接收图像清晰流畅无花屏破损，视音频唇音同步；支持在会议中可调取海康、大华、天地伟业、景阳等厂家摄像机监控图像并进行广播，可与监控前端双向对讲，（需提供省级及以上第三方评测机构出具的测试报告复印件加盖厂商公章证明）。

	 5
	无线中继台
	1
	10
	1.操作便捷、支持一键式开机、随地架设；
▲2.单跳无线传输速率≥80Mbps，级联6跳之后最末带宽≥8M。需提供省级及以上第三方评测机构出具的测试报告复印件加盖厂商公章证明；

▲3.支持1420-1520MHz工作频段，中心频点可调，10MHz和20MHz频宽可调，支持频段内自动跳频选择干净频点；需提供省级及以上第三方评测机构出具的测试报告复印件加盖厂商公章证明；

4.天线要求：全向天线；
5.发射功率≥10W，支持双发双收；
▲6.支持接入1.4GHz自组网单兵图传，且基站与自组网单兵图传终端之间数据吞吐量≥80Mbps，需提供省级及以上第三方评测机构出具的测试报告复印件加盖厂商公章证明； 7.接口：光口2个，网口1个，支持WiFi，支持公网； 
▲8.支持有线（光口、网口）与无线混合组网，基站间可通过有线互联，有线连接不占用级联跳数，且终端可在基站间平滑切换，业务不中断，需提供省级及以上第三方评测机构出具的测试报告复印件加盖厂商公章证明；             9.基站需具备显示屏幕，可以查看设备状态、链路状态、与相邻基站或自组网单兵图传终端的直线距离等，支持通过屏幕按钮快速配置；
10. 提供移动端APP和PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能；
▲11.定位功能：采用单北斗定位功能（如若具有两种及以上定位功能，关闭非北斗定位功能，仅采用北斗定位功能的也可视为单北斗）；
12.工作时长：≥12小时，待机时间：≥24小时；
▲13.防护等级：≥IP67，需提供省级及以上第三方评测机构出具的测试报告复印件加盖厂商公章证明；          14.至少满足工作温度：-30℃~+65℃；
15.重量：≤6Kg；
16.尺寸（mm）：≤300×220×120 ；
★17.须与秦皇岛市消防救援支队在用的图像自组网设备组网应用，实现空口互联互通；（投标人可自行到现场踏勘并提供功能截图加盖制造厂商公章）。

	 6
	侦查无人机
	11
	8
	一、飞行器

1.重量（带桨叶）：≤4000克；

2.最大起飞海拔高度：≥5000米 ；

3.最大起飞重量：≥3900g；

▲4.定位：采用单北斗定位功能（如若具有两种及以上定位功能，关闭非北斗定位功能，仅采用北斗定位功能的也可视为单北斗）；

5.悬停精度（无风或微风环境）：垂直精度不大于0.12m，水平精度不大于0.32m；

6.工作环境温度：最低温度不高于-20℃，最高温度不低于50℃；

▲7.防护等级：≥IP55；

最大可承受风速：≥10m/s；                         

9.最大飞行时间：≥40分钟；

10.整机含一年保险（含三者险）。
二、相机

1.具备不少于可见光、红外成像两种显示模式；

2.变焦及广角相机传感器有效像素：不低于4000万；

3.变焦及广角相机视频分辨率：不低于3840×2160；                                                                                                                                                          4.照片尺寸：变焦相机不低于8000×6000；广角相机不低于4000×3000；

5.红外相机测温方式：具备不少于点测温及区域测温两种方式；

6.红外相机视频分辨率：超分模式下不低于1280×1024，普通模式下不低于640×512；

7.红外相机照片尺寸:超分模式下不低于1280×1024，普通模式下不低于640×512；

8.红外相机测温范围:最低温度不高于-20°，最高温度不低于500°；

9.红外相机测温精度:偏差不大于2℃ 或 2%（取较大值）；

▲10.防护等级：≥IP55。
三、激光模块

▲测量范围：3—1200米。
四、电池
▲1.配备不少于六块原厂同类型电池；
▲2.容量：≥5700 mAh；

3.重量：≤700g；

4.电池类型：锂聚合物电池；

▲5.电池加热功能：支持电池加热功能；

6.工作温度：至少为-20℃到50℃。

五、遥控器

1.显示屏：不小于7.0 英寸触控液晶高亮屏；

2.续航时间：不低于8小时；

▲3.防护等级：不低于IP54；

▲4.定位：采用单北斗定位功能（如若具有两种及以上定位功能，关闭非北斗定位功能，仅采用北斗定位功能的也可视为单北斗）。




