	序号
	装备名称
	技术参数
	修改后的技术参数
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	航空运输箱
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、主要功能：用于消防装备的储存；
3、技术要求：重量：≤30kg，载重量≥100kg；壁厚：4.5-5mm；
4、其他要求：外部尺寸长*宽*高：1200*800*600mm，多个箱体可无缝叠加存放、运输。采用304不锈钢锁扣，无毒无味、具备防水、强韧抗拉、耐腐蚀、耐氧化、抗强冲击、缓冲减震等功能；箱体合页不少于5个，搭扣不少于10个，左右各2个把手；每个箱子配备不少于3个可拆装挡板（符合箱体内尺寸），用于箱内固定，防止物品震荡等。
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、主要功能：用于消防装备的储存；
3、技术要求：重量：≤30kg，载重量≥100kg；壁厚：4.5-5mm；
4、其他要求：外部尺寸长*宽*高：1200*800*600mm，多个箱体可无缝叠加存放、运输。采用304不锈钢锁扣，无毒无味、具备防水、强韧抗拉、耐腐蚀、耐氧化、抗强冲击、缓冲减震等功能；箱体合页不少于4个，搭扣不少于10个，左右各2个把手；每个箱子配备不少于3个可拆装挡板（符合箱体内尺寸），用于箱内固定，防止物品震荡等。
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	排用炊事单元
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、野外炊事器材，野战炊事单元用于120人左右野营炊事给养，由不超过2个单元箱组成；
▲3、排用炊事单元主要构成：
（1）1单元箱包含：45L铝锅2个；45L铁锅1个；34cm铝合金菜盆20个；油罐1个；燃烧器2个；打气筒1个；备件包1个；折叠支架2个；输油胶管2根；焖饭器2个；菜板2个；手套2双；切菜（和面）布2块；调料袋1套；饭勺6个；菜刀2把；
（2）2单元箱包含：蒸盘2个；行军锅背架5个；燃油锅背架1个；行军锅罩袋5个；折叠式支架2个；7.5kg以上软体油桶2个；炒勺1把；锅铲1把；20L以上送饭水袋5个；打气筒1个；照明灯1个；
▲4、外箱尺寸≤900mm×800mm×550mm；重量≤65kg；
5、提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、野外炊事器材，野战炊事单元用于120人左右野营炊事给养，由不超过2个单元箱组成；
▲3、排用炊事单元主要构成：
（1）1单元箱包含：45L铝锅2个；45L铁锅1个；34cm铝合金菜盆20个；油罐1个；燃烧器2个；打气筒1个；备件包1个；折叠支架2个；输油胶管2根；焖饭器2个；菜板2个；手套2双；切菜（和面）布2块；调料袋1套；饭勺6个；菜刀2把；
（2）2单元箱包含：蒸盘2个；行军锅背架5个；燃油锅背架1个；行军锅罩袋5个；折叠式支架2个；7.5kg以上软体油桶2个；炒勺1把；锅铲1把；20L以上送饭水袋5个；打气筒1个；照明灯1个；
▲4、外箱尺寸≤900mm×800mm×550mm；重量≤65kg；
5、提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。
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	单兵携行包（箱）
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、主要功能：主要用于单兵紧急救援使用（配备72小时物资）；
3、技术要求：符合人体功能学设计，内部产品分袋放置；
★4 、睡袋面料防水、透气，规格长度≥2.2m，宽度≥85cm，保暖填充物为鹅绒，含绒量≥80％，填充量≥1.5kg，蓬松度≥550，舒适室外温度≤-18℃，极限室外温度≤-30℃，配套高强度防水抗撕裂收纳袋，双面拉链；
5、帐篷为双层，由内帐（设透气网纱）、外帐和铝杆组成，可满足1～2人野外四季住宿，防风防雨防雪，搭建操作简单，便于携带，防撕裂、防水，也可优于上述材质，支架为高强度轻质铝合金支架；（帐篷颜色橘红）
6、防潮垫（带枕头）,尺寸长度≥1.9m、宽度≥0.6m，厚度≥2cm，配备收纳袋，可折叠放入收纳袋；
7、配备LED宿营灯1个，可悬挂可放立，体积小、便于携带，内置锂电池且可快速充电，连续稳定照明时间≥11h，可满足阅读照明；
★8、背囊容积90L±10L，TCS或CR+TR背负系统+超轻铝合金支架，背包主料为杜邦或尼龙材质，背带材料为高纤涤纶，背包底部采用耐磨防水、防潮面料，重量≤2.2kg；（背囊颜色根据客户需求定制），承重≥60kg；
9、指南针：罗盘式军用指南针，具有夜视功能，有防护盖；
10、雨衣：超轻防暴雨雨衣，接缝压胶，门襟魔术贴+拉链设计，袖口松紧设计，口袋防雨防盗设计，腰部松紧设计，后背设计隐藏式独立背包仓方便排汗，帽子网状内衬+松紧带固定设计，外层采用防水透气面料，内衬防水布+透气网设计；
11、急救包：包含常用药品和急救（急救包）用品（所有药品必须为当年生产，且使用期限≥2年）；
12、便携式多功能刀具：规格≥9mm，不锈钢材质，红色光面纤维塑料，有≥15种功能；
13、水壶容量≥1.5L，品牌保温水壶，双层304食品级不锈钢，带独立杯盖和小碗设计，沸水24h保温≥50℃；
14、简易洗漱用品：含牙刷、牙膏、梳子、洗发水、洗浴液；
15、其他物品：放大镜、反光镜、温度计高能量自热即食食品、饮用水、蚊虫药、防静电内衣裤、袜子、折叠拖鞋等；
16、需提供涂装方案供用户参考；
17、其他要求：包内配物品清单：军用指南针，防潮垫、睡袋、单兵帐篷、急救包、军用水壶、饭盒（含刀叉勺）、LED灯、放大镜、反光镜、温度计、指南针、密封舱，高频口哨、手电筒、雨衣、水质净化片、高能量自热即食食品、饮用水、蚊虫药、防静电内衣裤、袜子、折叠拖鞋等。
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、主要功能：主要用于单兵紧急救援使用（配备72小时物资）；
3、技术要求：符合人体功能学设计，内部产品分袋放置；
★4 、睡袋面料防水、透气，规格长度≥2.2m，宽度≥85cm，保暖填充物为鸭绒，含绒量≥80％，填充量≥1.5kg，蓬松度≥550，舒适室外温度≤-18℃，极限室外温度≤-30℃，配套高强度防水抗撕裂收纳袋，双面拉链；
5、帐篷为双层，由内帐（设透气网纱）、外帐和铝杆组成，可满足1～2人野外四季住宿，防风防雨防雪，搭建操作简单，便于携带，防撕裂、防水，也可优于上述材质，支架为高强度轻质铝合金支架；（帐篷颜色橘红）
6、防潮垫（带枕头）,尺寸长度≥1.9m、宽度≥0.6m，厚度≥2cm，配备收纳袋，可折叠放入收纳袋；
7、配备LED宿营灯1个，可悬挂可放立，体积小、便于携带，内置锂电池且可快速充电，连续稳定照明时间≥11h，可满足阅读照明；
★8、背囊容积90L±10L，TCS或CR+TR背负系统+超轻铝合金支架，背包主料为杜邦或尼龙材质，背带材料为高纤涤纶，背包底部采用耐磨防水、防潮面料，重量≤2.2kg；（背囊颜色根据客户需求定制），承重≥60kg；
9、指南针：罗盘式军用指南针，具有夜视功能，有防护盖；
10、雨衣：超轻防暴雨雨衣，接缝压胶，门襟魔术贴+拉链设计，袖口松紧设计，口袋防雨防盗设计，腰部松紧设计，后背设计隐藏式独立背包仓方便排汗，帽子网状内衬+松紧带固定设计，外层采用防水透气面料，内衬防水布+透气网设计；
11、急救包：包含常用药品和急救（急救包）用品（所有药品必须为当年生产，且使用期限≥2年）；
12、便携式多功能刀具：规格≥9mm，不锈钢材质，红色光面纤维塑料，有≥15种功能；
13、水壶容量≥1.5L，品牌保温水壶，双层304食品级不锈钢，带独立杯盖和小碗设计，沸水24h保温≥50℃；
14、其他物品：放大镜、反光镜、温度计高能量自热即食食品、饮用水、蚊虫药、防静电内衣裤、袜子、折叠拖鞋等；
15、需提供涂装方案供用户参考；
16、其他要求：包内配物品清单：军用指南针，防潮垫、睡袋、单兵帐篷、急救包、军用水壶、饭盒（含刀叉勺）、LED灯、放大镜、反光镜、温度计、指南针、密封舱，高频口哨、手电筒、雨衣、水质净化片、高能量自热即食食品、饮用水、蚊虫药、防静电内衣裤、袜子、折叠拖鞋等。
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	净水设备
	★1、符合住建部CJ94-2005直饮水水质标准，按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、系统由净水模块和汽油水泵模块组成；
▲3、净水模块采用陶瓷微滤结构，滤芯孔径≤1微米；
★4、去除率指标：
（1）净水设备细菌去除率≥95%；
（2）原生动物去除率≥95%；
（3）土生克雷伯氏菌去除率≥95%；
（4）铜绿假单胞菌去除率≥95%；
（5）伤寒沙门氏菌去除率≥90%；
（6）大肠杆菌去除率≥95%；
5、每套配备滤芯数量≥4根；
6、可适应水温5～60℃，净水流量≥4L/min；
▲7、汽油机水泵：
（1）静态吸程≥5m；
（2）功率输出≥2kW；
（3）转速为≥3000 r/min；
（4）油箱容量≥2L；
（5）进水压力≥3kg/cm²；
8、配备两个抗震防水箱，模块化运输；
▲9、防尘防水≥IP44
11、总重量≤100kg；
12、具有永久性标志及产品数据标识。
	★1、符合住建部CJ94-2005直饮水水质标准，按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、系统由净水模块和汽油水泵模块组成；
▲3、净水模块采用陶瓷微滤结构，滤芯孔径≤1微米；
★4、去除率指标：
（1）净水设备细菌去除率≥95%；
（2）原生动物去除率≥95%；
（3）土生克雷伯氏菌去除率≥95%；
（4）铜绿假单胞菌去除率≥95%；
（5）伤寒沙门氏菌去除率≥90%；
（6）大肠杆菌去除率≥95%；
5、每套配备滤芯数量≥4根；
6、可适应水温5～60℃，净水流量≥4L/min；
▲7、汽油机水泵：
（1）静态吸程≥5m；
（2）功率输出≥2kW；
（3）转速为≥3000 r/min；
（4）油箱容量≥2L；
（5）进水压力≥3kg/cm²；
8、配备两个抗震防水箱，模块化运输；
▲9、防尘防水≥IP44
11、总重量≤100kg；
12、具有永久性标志及产品数据标识。
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	便携式推车
	1、主要功能：消防员运送物资；
2、可载人电动升降，可坐可折叠；
3、平板尺寸≥2m*1m；护栏采用加厚方管；（护栏可拆卸）
★4、电机≥1500w；可拆卸电瓶≥60v；电池续航≥40km，5块同款备用电瓶；
▲5、升降高度≥1.5m；
6、爬坡角度≥30°；
★7、载重≥1t；升降载重≥0.5t；
8、可一键升降及悬停；
9、其他要求：配备电源钥匙开关、电量、充电显示和充电设备；按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告。
	1、主要功能：消防员运送物资；
2、可载人电动升降，可坐可折叠；
3、平板尺寸≥2m*1m；护栏采用加厚方管；（护栏可拆卸）
★4、电机≥1500w；可拆卸电瓶≥60v；电池续航≥40km，5块同款备用电瓶；
▲5、升降高度≥1.5m；
6、爬坡角度≥30°；
★7、载重≥1t；升降载重≥0.5t；
8、可一键升降及悬停；
9、其他要求：配备电源钥匙开关、电量、充电显示和充电设备；按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告。
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	远程供水泵组
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、规格尺寸：
（1）采用一体式防雨箱体，发电机组、水泵控制系统和水泵装于箱体内部；
（2）长x宽x高（mm）≤1400x1400x1400；
（3）颜色：消防红；
（4）板材厚度：≥2㎜；
（5）整体重量：≤850kg；
▲（6）防护等级≥IP55；
3、柴油发电机组：
（1）发电机组控制系统具有液晶中文显示，可显示电流、电压、频率、功率等参数；
★（2）功率≥22 kW；
（3）转速：≥1500r/min；
（4）具有380V电压电源接口；
4、大流量潜水泵：
★（1）供水量要求：扬程8m时，流量≥400m³/h；
（2）水泵类型要求：变频潜水泵；
★（3）扬程范围要求： 10-16m；
（4）单泵重量要求：≤35kg；
★（5）单泵功率要求：≥15kW；
（6）工作电压要求：380V；
▲（7）单泵材质：水力部件(叶轮、叶轮室、整流体)采用耐磨耐腐不锈钢；
（8）滤网：须配备不锈钢滤网，具有有效的通过率；两侧上应有搬运提手；全覆盖网，滤网具有电缆防拖曳装置；
▲（9）防尘防水≥IP68；
（10）出水口径：≥200mm；
（11）泵体装有提手；
（12）单泵可在现场实现快速更换水力部件维护保养；
（13）可在现场实现大流量与高扬程之间相互转换功能，流量≥400m3/h 时，扬程≥8m；流量≥150m3/h时，扬程≥35m；
5、电缆：
▲（1）配套电缆材质：JHS级潜水电缆；
（2）配套电缆数量≥2根
（3）电源至配电柜电缆长度≥20m，
（4）配电柜到水泵电缆长度≥80m，
▲（5）防水≥IPX6
（6）电缆与泵分离式结构设计；
6、供水管：
（1）单泵配供水软管总长度≥100m，口径：200±20mm，25m/根（供水软管需有水带接合器和不锈钢快速卡箍）；
▲（2）可折叠式卷起，耐磨防刺穿；
7、变频器控制柜：
（1）颜色：消防红；
（2）长x宽x高（mm）≤400*350*1000；
（3）重量：≤55kg；
▲（4）防护等级≥IP55；
8、控制系统技术要求：水泵控制系统有可视化操作界面，控制仪表在黑暗或日光下能远距离清晰读取运行参数；实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、过压等保护；
9、附件：安全绳一根，长度：≥20m；浮圈一体成型，具卡口吊环连接软性固定吊索，满足水泵浮力要求，避免水泵沉入泥沙中；
10、具有永久性标志及产品数据标识；
▲11、可折叠式卷起，耐磨防刺穿；
12、变频器控制柜：
（1）颜色：消防红；
（2）长x宽x高（mm）≤400*350*1000；
（3）重量：≤55kg；
▲（4）防护等级≥IP55；
13、控制系统技术要求：水泵控制系统有可视化操作界面，控制仪表在黑暗或日光下能远距离清晰读取运行参数；实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、过压等保护；
14、附件：安全绳一根，长度：≥20m；浮圈一体成型，具卡口吊环连接软性固定吊索，满足水泵浮力要求，避免水泵沉入泥沙中；
	1、提供国家级检测机构的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告；
2、规格尺寸：
（1）采用一体式防雨箱体、水泵控制系统和水泵装于箱体内部；
（2）颜色：消防红；
（3）板材厚度：≥2㎜；
▲（5）防护等级≥IP55；
3、水泵要求：
（1）供水量要求：流量≥400m³/h；
（7）水泵材质：水力部件(叶轮、叶轮室、整流体)采用耐磨耐腐不锈钢；
（8）滤网：须配备不锈钢滤网，具有有效的通过率；两侧上应有搬运提手；
（9）防尘防水≥IP68；
（10）出水口径：≥200mm；
4、供水管：
[bookmark: _GoBack]（1）配供水软管总长度≥600m，口径：≥200mm，25m/根（供水软管需有水带接合器和不锈钢快速卡箍）；
（2）可折叠式卷起，耐磨防刺穿；
7、控制系统技术要求：水泵控制系统有可视化操作界面，控制仪表在黑暗或日光下能远距离清晰读取运行参数；实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、过压等保护；
9、具有永久性标志及产品数据标识；
12、控制系统技术要求：水泵控制系统有可视化操作界面，控制仪表在黑暗或日光下能远距离清晰读取运行参数；实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、过压等保护；
13、附件：整套设备需配备有拖车，拖车设计合理装载全套设备及配套的供水软管， 设备需牢固定或安装在拖车上，并配有稳定装置。两侧及后侧粘贴反光标识。整体承重不低于整套设备1.5倍。供水末端配备相应口径转换80mm出水口不低于5个的分水器一个。安全绳一根，长度：≥20m；浮圈一体成型，具卡口吊环连接软性固定吊索，满足水泵浮力要求，避免水泵沉入泥沙中；
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	排水机器人
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、整机综合参数：
（1）整备质量：≥780kg；
（2）防护等级：≥IP65；
（3）操控形式：电子有线和无线遥控（无线遥控距离≥200m）；
3、底盘参数：
（1）主体材质：不锈钢、铝合金或其它高强度材料；
（2）行走机构：全地形轮胎行走机构；
★（3）驱动形式：电喷发动机，额定功率≥25kW；
★（4）额定扭矩：≥300N.m；
（5）悬挂、减震系统：应能满足复杂路面、爬坡、爬楼梯的需求；
▲（6）负载能力：可拖动负载≥500kg（摩擦力 0.9，水泥路面）并可实现负载水带转向；
★（7）垂直越障高度：≥200mm；
（8）爬坡能力：≥60°；
（9）转弯半径：可原地转弯；
（10）涉水深度：水陆两栖；
（11）倾覆角：≥25°；
（12）行驶速度：≥5km/h（无级变速）；
（13）全功率状态工作能力：≥5h（可不熄火加油持续工作 20h 以上）；
▲4、供排水系统参数：
（1）扬程≥6m；
（2）吸水入水深度≤180mm；
（3）当扬程达到 0m 时，排水量≥200L/s；
（4）最大排水距离≥300m；
（5）可吸排含有最大固体颗粒直径≤25mm 杂质液体，通过更换滤网，可吸排含有最大固体颗粒直径≤2.5mm 杂质液体；
（6）配备 DN200mm 双进水口，DN200mm 双出水口；
5、控制系统参数：
（1）遥控器应配备高亮显示屏，显示屏尺寸≥8″，可在日光下使用；
（2）遥控器可实时接收和显示机器人遥控数据；
（3）无线遥控距离≥200m；
（4）遥控抗干扰性能：应能防止同频干扰；
6、备品备件：厢式运输车一辆、大口径水带自动收卷推车两套、大口径水带 200米；
7、运输车技术规格，整车技术参数：
（1）底盘类型：国产知名品牌底盘；
★（2）发动机类型：功率≥95kW；
（3）排放标准：国Ⅵb；
▲（4）额定载货量：≥1400kg ；
（5）驾驶室：乘员：≥3 人，配有空调、电子方向助力、电动门窗、侧双门、防抱死刹车系统、USB 接口、前后双录行车记录仪+倒车影像、前独立雾灯、方向盘可调、多功能方向盘；
▲8、液压固定抬升系统：
（1）系统组成：采用最新的高强度钢材制作，结构轻薄、强度更高；
（2）具有液压缓冲设计，彻底杜绝对车厢的撞击；
（3）机械限位装置，保障尾板运行准确到位，实现无忧操作；
（4）主电路保险，防止电路过载，延长电机使用寿命；
（5）液压回路防爆系统，保障货物及操作者安全；
（6）适应各种载荷的速度调节系统，快速升降，安全高效；
（7）锁紧手柄、止滑装置灵活配置，满足个性化需求；
（8）抬升器尺寸：≤2300*1800mm；
（9）最大抬升质量：≥1.5t；
（10）最大升举高度：≥1500mm；
（12）电机功率：12V 1.6 kW 或 24V 2.2kW；
（13）平均升降速度：≥60mm/s；
（14）最大工作压力：≥16MP；
▲9、大口径水带自动收卷推车两辆：
（1）实现水带的快速铺设和回收，电动；
（2）电机功率≥250W；
（3）最大收卷负荷为 50m DN200 水带（涂塑 PVC）不小于 2 盘；
（4）可同时收卷 2 盘大口径水带，铺设/收卷速度≥18m/min；
（5）满电续航可收卷 2000 米水。
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、整机综合参数：
（1）整备质量：≥780kg；
（2）防护等级：≥IP65；
（3）操控形式：电子有线和无线遥控（无线遥控距离≥200m）；
3、底盘参数：
（1）主体材质：不锈钢、铝合金或其它高强度材料；
（2）行走机构：全地形轮胎行走机构；
★（3）驱动形式：发动机，额定功率≥25kW；
★（4）额定扭矩：≥300N.m；
（5）悬挂、减震系统：应能满足复杂路面、爬坡、爬楼梯的需求；
▲（6）负载能力：可拖动负载≥500kg（摩擦力 0.9，水泥路面）并可实现负载水带转向；
★（7）垂直越障高度：≥200mm；
（8）爬坡能力：≥60%（提供国家级检测机构检测报告）；
（9）转弯半径：可原地转弯；
（10）涉水深度：水陆两栖；
（11）倾覆角：≥25°；
（12）行驶速度：≥5km/h（无级变速）；
（13）全功率状态工作能力：≥5h（可不熄火加油持续工作 20h 以上）；
▲4、供排水系统参数：
（1）扬程≥6m；
（2）吸水入水深度≤180mm；
（3）当扬程达到 3m 时，排水量≥200L/s；
（4）最大排水距离≥300m；
（5）可吸排含有最大固体颗粒直径≤25mm 杂质液体，通过更换滤网，可吸排含有最大固体颗粒直径≤3mm 杂质液体；
（6）配备 DN200mm 双进水口，DN200mm 双出水口；
5、控制系统参数：
（1）遥控器应配备高亮显示屏，显示屏尺寸≥10″，可在日光下使用；
（2）遥控器可实时接收和显示机器人遥控数据；
（3）无线遥控距离≥200m；
（4）遥控抗干扰性能：应能防止同频干扰；
6、备品备件：配备拖车一辆用于运输该机器人、大口径水带自动收卷推车两套、大口径水带 200米；；
▲7、大口径水带自动收卷推车两辆：
（1）实现水带的快速铺设和回收，电动；
（2）电机功率≥250W；
（3）最大收卷负荷为 50m DN200 水带（涂塑 PVC）不小于 2 盘；
（4）可同时收卷 2 盘大口径水带，铺设/收卷速度≥18m/min；
（5）满电续航可收卷 2000 米水。
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	移动水囊
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；   
2、高强度PVC材质或更优材质；
★3、容量≥30t，储水高度1.2～1.5m；
4、加厚耐磨双层失网布；
5、具有抗摔、抗磨性能，高温下不起泡、不流淌、不漏液，低温下不断裂性能；
6、设置注水口，底部设置≥2个出水口；
7、配备收纳袋或箱，修补工具及辅料。
	1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；   
2、高强度PVC材质或更优材质；
★3、容量≥30t，储水高度1.2～1.5m；
4、加厚耐磨双层失网布；
5、具有抗摔、抗磨性能，高温下不起泡、不流淌、不漏液，低温下不断裂性能；
6、设置注水口，底部设置≥2个出水口；
7、配备收纳袋或箱，修补工具及辅料。
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	浮艇泵
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
▲2、主要功能：可利用室外天然水源补充消防车水箱，也可以用来从洪水地区和房间抽水；
★3、技术要求：
（1）最大流量≥1200升/分钟；
（2）最大扬程≥22米；
（3）出水口口径：65mm/80mm；
（4）重量：≤55kg；
（5）发动机功率≥ 9.5千瓦；
（6）在固定位置安装永久性铭牌，铭牌用抗腐蚀材料制成并置于易见位置；铭牌内容标明：产品名称、产品型号、工况参数、原动机功率、企业名称、生产日期、所符合的标准。
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
▲2、主要功能：可利用室外天然水源补充消防车水箱，也可以用来从洪水地区和房间抽水；
★3、技术要求：
（1）最大流量≥1200升/分钟；
（2）最大扬程≥22米；
（3）出水口口径：65mm/80mm；
（4）重量：≤55kg；
（5）发动机功率≥ 9.5千瓦；
（6）在固定位置安装永久性铭牌，铭牌用抗腐蚀材料制成并置于易见位置；铭牌内容标明：产品名称、产品型号、工况参数、原动机功率、企业名称、生产日期、所符合的标准。
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	手抬机动泵
	★1、国家或行业标准：符合《消防泵》（GB 6245-2006）的要求，按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告及消防产品认证证书；
2、主要功能：用于灾害事故现场排涝、供水、灭火等；
3、技术要求：
★（1）额定压力≥0.5MPa，0.5MPa时流量≥25L/S；
（2）发动机：卧式双缸，电动，水冷，二冲程，冷却水还流式，具备手动和电启动功能；功率≥30kW；
（3）润滑供应： 自动混合比率供应；
（4）真空泵： 碳纤维活片无油式；
（5）进出口:吸水口：Φ80mm ,出水口Φ65 mm（可转动180度）；
4.其他要求：配备吸水管及滤水器。
	★1、国家或行业标准：符合《消防泵》（GB 6245-2006）的要求，按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告及消防产品认证证书；
2、主要功能：用于灾害事故现场排涝、供水、灭火等；
3、技术要求：
★（1）额定压力≥0.5MPa，0.5MPa时流量≥25L/S；
（2）发动机：卧式双缸，电动，水冷，二冲程，冷却水还流式，具备手动和电启动功能；功率≥30kW；
（3）润滑供应： 自动混合比率供应；
（4）真空泵： 碳纤维活片无油式；
（5）进出口:吸水口：Φ80mm ,出水口Φ65 mm（可转动180度）；
4.其他要求：配备吸水管及滤水器。



