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第1包  智能远传用电计量管理系统

1.主要用途和要求：
智能远程用电计量管理系统专门针对学生公寓、集体公寓、商业写字楼、办公楼等管理需求特点研发，集电能计量、用电收费和管理、用电过程管理等功能于一体。
远程智能用电计量管理系统，由集中式智能电表、单相单用户智能电表、三相智能电表、数据收发器、RS—485总线、局域网、管理终端计算机组成。智能电表与主控计算机双向通讯，上传数据及下传抄表和管理指令，系统可加密并设置权限。该系统可实现远程抄表、远程控制、恶性负载识别、预付费管理等，并且有强大的数据处理功能，为现代化用电管理及节约电能提供了先进的技术手段。
2. ★主要功能：（制造厂家产品宣传彩页中要有或者制造厂家官网上有）
2.1、无卡设计、可实时抄表
2.2、单元用电计量计费
2.3、单元最大功率设定控制
2.4、智能恶性负载识别
2.5、违章电器使用记录查询
2.6、可实行预付费管理管理模式
2.7、单元用电情况查询
2.8、免费电量发放
2.9、可实行网络缴费
3.主要技术指标：
3.1、多用户表技术指标：
3.1.1、额定电压：3220/380V; 
3.1.2、工作电压范围：160V~260V；
3.1.3、标定电流： 5(20)A， 
3.1.4、脉冲常数为:1000imp/kw.h；
3.1.5、通讯接口:有线传输
3.1.6、精度等级：1.0级；
3.1.7、数据保护：断电后数据保留＞10年
★3.1.8、外形尺寸：小于250mmx300mmx120mm
3.2、三相单户表技术指标：
3.2.1、额定电压：3220/380V; 
3.2.2、工作电压范围：160V~260V；
3.2.3、标定电流：1.5（6）A 、5(20)A、10（40）A、20（80）A
3.2.4、脉冲常数为: 1600imp/kw.h；
3.2.5、通讯接口:有线传输
3.2.6、精度等级：1.0级；
3.2.7、数据保护：断电后数据保留＞10年
3.2.8、外型尺寸：小于220mmx150mmx80mm
3.3、数据收发器技术指标
3.3.1、可实现电表数据的现场采集、本地存储
3.3.2、可实现数据的实时远程传输、历史远程传输
3.3.3、功耗：≤5W
3.3.4、工作温度：0～50℃
3.3.5、相对湿度：5～90﹪
3.3.6、平均无故障时间：≥10000小时
3.3.7、有网络数据通讯接口
3.3.8、数据采样周期：≥60s
3.3.9、连接电表数：≥60台
3.4、串口服务器技术指标
3.4.1、工作温度、湿度  0℃~80℃，5~90%RH不凝露
3.4.2、工作电压220VAC，50~60HZ
3.4.3、功耗：≤5W
3.4.4、需具有实时处理能力、多种操作模式、可进行参数修改设置
3.4.5、支持局域网传输、数据安全稳定、有良好的过流过压保护功能
3.5、网络机柜技术指标
3.5.1、机柜材质：加厚冷轧钢板，脱脂静电喷塑
3.5.2、机柜尺寸：≥800mmx800mmx600mm
3.6  智能远传用电计量管理系统技术要求
#3.6.1 设备制造厂家 具有智能远程用电管理系统发明专利和智能远程用电管理系统软件的计算机软件著作权登记证书。
#3.7投标人能承诺提供驻场服务（本条投标文件不用提供证明资料）
4. ★采购数量清单：（本条投标文件不用提供证明资料）
	包号
	采购设备名称
	数量
	是否具有放射性
	规格参数

	1
	远传式智能电表
	300块
	否
	5户单相用户型多用户智能电表，可分路计量、分路控制、自动抄表、自动断电，接入学校现有系统

	
	远传式智能电表
	13块
	否
	三相单用户智能电表，自动抄表，接入学校现有系统

	
	数据收发器
	8个
	否
	远传式智能电表系统配备

	
	网络机柜
	2个
	否
	安放数据收发器及串口服务器

	
	串口服务器
	2个
	否
	远传式智能电表系统配备



5.质保期与保修期（注意质保期与保修期的区别，保修期是在质保期后）
5.1质保期：≥  60  个月（如：12、24等）
5.2保修期：≥  120 个月（如：12、24等）
6.安装要求：
6.1由施工单位负责安装，安装具体要求根据学校现有系统要求进行
7.数量：2套系统（不含软件）
8.到货地点：北京大学医学部
9.到货日期：合同签订后20 天（国内供货）
10.所投产品需为现有成型产品，不得为特供机型，提供产品彩页
备注：★代表关键指标，投标产品必须满足，不满足将被废标；
“#”项指标代表减分项，投标产品不满足将被减分，不限制个数

