项目需求
注：
1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。
2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。
3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。
一、项目采购需求
本项目为顺安中学学生宿舍柜体等设备采购项目
	序号
	类别
	规格型号
	数量
	单位
	材质说明

	洗漱间
	

	1
	洗衣池石英台面（台盆、水龙头） 
	台柜规格：1700*600*20mm
	52
	套
	1、材料种类、规格：石英石台面，厚度不小于15mm；
3、水龙头材质为优质品牌304不锈钢，提供相关产品合格证明材料复印件；
4、其他要求：详见设计图纸

	2
	全铝柜体（柜门）
	台柜规格：1700*750*600mm

	52
	套
	1、材料种类、规格：铝板，封边，提供相关铝材第三方具有CNAS和CMA标识的合格检测报告复印件，检测依据为GB/T8478-2008；
2、五金种类、规格：全套优质品牌五金件及拉手
3、其他要求：详见设计图纸

	3
	吊柜 
	台柜规格：1700*580*200mm
	52
	套
	1、
2、材料种类、规格：采用不低于E1级优质不小于1.8cm厚实木免漆板，优质品牌五金件，板材颜色由招标人确认。
3、其他要求：详见设计图纸
4、提供板材第三方具有CNAS和CMA标识的合格检测报告复印件，检测依据为GB/T34700-2017和GB/T39600-2021，其中甲醛释放量≤0.025mg/m3；

	4
	毛巾杆（架）
	单层毛巾杆结构，固定式结构。
	52
	套
	1、材料种类：304不锈钢，提供304不锈钢的产品质量证明材料复印件；
2、其他要求：详见设计图纸

	宿舍间
	

	5
	免漆板衣柜（柜门）
	台柜规格：1600*2450*550mm
	52
	套
	1、材料种类、规格：采用E1级优质不小于1.8cm厚多层实木免漆板，优质五金件，板材颜色由招标人确认；提供板材第三方具有CNAS和CMA标识的合格检测报告复印件，检测依据为GB/T34700-2017和GB/T39600-2021，其中甲醛释放量≤0.025mg/m3；
2、五金种类、规格：全套优质品牌五金件及拉手；
3、其他要求：详见设计图纸

	6
	免漆板写字台
	台柜规格：3000*200*550mm
	52
	套
	1、材料种类、规格：采用不低于E1级优质不小于1.8cm厚实木免漆板，优质品牌五金件，板材颜色由招标人确认；提供板材第三方具有CNAS和CMA标识的合格检测报告复印件，检测依据为GB/T34700-2017和GB/T39600-2021，其中甲醛释放量≤0.025mg/m3；
2、五金种类、规格：全套优质品牌五金件及拉手；
3、其他要求：详见设计图纸

	7
	免漆板书柜
	台柜规格：3000*700*300mm 
	52
	套
	1、材料种类、规格：采用不低于E1级优质不小于1.8cm厚实木免漆板，优质品牌五金件，板材颜色由招标人确认。提供板材第三方具有CNAS和CMA标识的合格检测报告复印件，检测依据为GB/T34700-2017和GB/T39600-2021，其中甲醛释放量≤0.025mg/m3；
2、其他要求：详见设计图纸

	阳台
	

	8
	不锈钢晾衣杆 
	规格：离顶高度约为300mm，总长为3100mm，直径不小于25mm，壁厚不小于1.2mm，具体以现场为准； 
	52 
	套 
	1、材料种类：采用全新优质304不锈钢制作而成；提供304不锈钢的产品质量证明材料复印件；
2、结构：固定安装，焊接结构件固定于房顶；
3、生产工艺要求：焊接表面要求波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象。
4、其他要求：详见设计图纸

	其他
	

	9
	设备安装调试、垃圾清运及售后服务
	/
	52
	间
	房间设备安装、调试、卫生、垃圾清运需安装业主要求进行，同时包含安装到位、通过验收的一切费用；所有设备质保5年以上，在质保期免费维修和更换（人为造成损坏的除外）；


二、投标报价
[bookmark: _GoBack]采用总价报价：供应商的报价应含有所投产品调试、运输等阶段产生的费用、劳务、利润、税金及合同包含的所有风险、责任、义务等为完成招标文件要求的服务内容所包含的一切应有费用。
