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第一部分 投标邀请

项目概况

中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站2026年综合类设施设备采购项目的潜在投标人应在中国政府采购网招标公告附件或自行前往珠海市香洲区银桦路598号5栋202-2号之4号（童心路与彩虹路交汇处）珠海市平正咨询有限公司或通过电子邮件的方式(获取标书联系方式：陈凤施0756-2255677、2550023、zhpzzx@qq.com)获取招标文件，并于2026年10月9日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZHPZ2026-096

项目名称：中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站2026年综合类设施设备采购项目

预算总金额：人民币柒佰玖拾陆万伍仟肆佰元整￥7,965,400.00元。

A包组预算金额：人民币叁佰壹拾陆万伍仟肆佰元整￥3,165,400.00元。

A包组最高限价：人民币叁佰零玖万贰仟肆佰贰拾伍元整￥3,092,425.00元
B包组预算金额：人民币肆佰捌拾万元整￥4,800,000.00元

B包组最高限价：人民币肆佰柒拾壹万柒仟贰佰玖拾捌元叁角伍分￥4,717,298.35元。

A包组采购清单：
	序号
	采购标的
	是否核心产品
	单位
	数量
	是否允许进口产品

	
	
	
	
	
	

	1
	光电转换器
	否
	对
	10
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	动环数据采集主机
	否
	台
	38
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	温湿度传感器
	否
	个
	190
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	烟雾探测器
	否
	个
	190
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	漏水探测电极
	否
	根
	190
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	LED声光报警器
	否
	个
	38
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	三相电压监测表
	否
	个
	152
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	指纹面相采集仪
	是
	台
	52
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	智能翻译机
	否
	台
	5
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	OCR证照阅读机
	否
	台
	20
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	证照阅读辨伪一体机
	否
	台
	7
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	四向内窥镜
	否
	台
	6
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	车底检查镜
	否
	台
	8
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


B包组采购清单：
	序号
	采购标的
	是否核心产品
	单位
	数量
	是否允许进口产品

	
	
	
	
	
	

	1
	拉横幅视频分析算法
	否
	路
	50
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	周界视频分析算法
	否
	路
	150
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	人员行为视频分析算法
	否
	路
	50
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	室内行为视频分析算法
	否
	路
	60
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	在岗睡觉视频检测算法
	否
	路
	30
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	三地车牌识别算法定制
	否
	项
	1
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	三地车牌识别应用适配
	否
	项
	1
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	UPS供电主机
A
	否
	台
	5
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	UPS供电主机
B
	否
	台
	5
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	UPS供电主机
C
	否
	台
	8
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	UPS供电主机
D
	否
	台
	6
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	移动查验终端（含移动证件采集软件和MDM授权）
	是
	台
	60
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	网络硬盘录像机
	否
	台
	4
	否

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人报价不能超过各包组最高限价，否则作无效投标文件处理。

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1.标的名称：中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站2026年综合类设施设备采购项目

2.标的数量：采购安装一批综合类设施设备

3.简要技术需求或服务要求：

（1）项目主要内容：A包组：指纹面相采集仪等设备采购。B包组：移动查验终端（含移动证件采集软件和MDM授权）等设备采购。

（2）交货期：A包组：合同签订后75个日历日内完成货物交付、安装调试并具备验收条件等。B包组：合同签订后150个日历日内完成货物交付、安装调试并具备验收条件等。
说明：投标人必须对所投包组内的全部内容进行响应，不允许只对包组内部分内容响应。投标人可以同时参加、中标不同包组（兼投兼中），本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求（适用所有包组）：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：投标人在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标文件中提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》（具体格式见第五部分格式文件）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标文件中提供《资格条件承诺函》（具体格式见第五部分格式文件）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标文件中提供《资格条件承诺函》（具体格式见第五部分格式文件）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》（具体格式见第五部分格式文件）。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（按照财库〔2022〕3号文，较大数额罚款标准为200万元，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2.（1）落实政府采购政策需满足的资格要求（A包组）：本采购包整体专门面向中小微企业，所有标的货物应全部由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或注册商标，该中小微企业须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：工业）的政策划分标准；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》（见招标文件 第六章 投标文件格式与要求）为判定标准；残疾人福利性单位以投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准；监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。说明：中小企业声明函按照《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》（粤财采购〔2024〕11号）要求填写。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求（B包组）：本采购包不专门面向中小微企业。

3.本项目其他资格要求（适用所有包组）：

1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标（响应）。 

三、获取招标文件

时间：2026年9月11日至2026年9月18日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午08：30至12：00，下午14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：中国政府采购网招标公告附件或自行前往珠海市香洲区银桦路598号5栋202-2号之4号（童心路与彩虹路交汇处）珠海市平正咨询有限公司或通过电子邮件的方式(获取标书联系方式：陈凤施0756-2255677、2550023、zhpzzx@qq.com)

方式：通过招标公告附件获取或现场获取或邮箱获取。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年10月9日09点30分（北京时间）
地点：珠海市香洲区银桦路598号5栋202-2号之4号（童心路与彩虹路交汇处）珠海市平正咨询有限公司。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

获取招标文件咨询电话：陈凤施0756-2255677、2550023；投标人应在中国政府采购网下载《获取招标（采购）文件登记表》填写完整后将扫描件发送至电子邮箱：zhpzzx@qq.com。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站

联系人：林杨高 



联系电话：0756-8160936  

联系地址：‌广东省珠海市香洲区港珠澳大桥珠海公路口岸西澳一街543号

2.采购代理机构信息

名 称：珠海市平正咨询有限公司

地　址：珠海市香洲区银桦路598号5栋202-2号之4号（童心路与彩虹路交汇处），邮编：519075

联系方式：0756-2255677、2550023

3.项目联系方式
项目联系人：芮一帆

电　话：0756-2255677、2550023

中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站

珠海市平正咨询有限公司

2026年9月11日

第二部分 投标资料表

一、投标须知前附表

本表是对《投标人须知》的具体补充和说明，如有矛盾，应以本表为准（本表条款号为第三部分相应条款的条款号）。

	条款号
	内      容

	说

明

	1.1
	项目名称：中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站2026年综合类设施设备采购项目

	2.1
	采购人或招标人名称：中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站

	2.6
	本项目属于货物类型采购。

	2.7.1
	投标人资格要求：详见投标邀请“申请人的资格要求”

	2.7.2
	本项目不接受联合体投标。

	投标文件的编制

	9.2
	投标报价：

报价包括了所有设备、专用工具购置费、商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术支持费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵合同约定地点所产生的其他费用等费用在内的指定地点全包价，投标人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在总价中而不予支付。

采购代理服务费无需单独填报，在各综合单价中综合考虑。

	12.1
	投标保证金：本项目无需提交投标保证金。

	13.1
	投标有效期：开标之日起90个日历日。

	14.1
	投标文件数量：

1.纸质投标文件：正本一份，副本四份，正本与副本有差异的，以正本为准。（为节省资源，建议投标人双面打印投标文件）。

2.电子版投标文件（盖章签字的正本彩色扫描件），光盘或者U盘存贮，分项报价内容需提供可编辑拷贝的Word或者Excel电子版。

注：评审时以纸质投标文件为准。

	投标文件的递交

	16.1
	递交投标文件时间：详见第一章“投标邀请”。

投标文件递交地点：详见第一章“投标邀请”。

投标截止期：详见第一章“投标邀请”。

	开标、评标、定标

	18.1
	开标日期：详见第一章“投标邀请”。
开标地点：详见第一章“投标邀请”。

	19.1
	开标结束后，由采购人及采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格审查的内容见本附表的附件1（资格审查表），表中任一资格审查要素审查结论为不符合的，资格审查结论为不合格，作无效投标处理。

	20.1
	本项目的评标由依法组建的评标委员会负责，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共5人组成，其中采购人代表1人，技术、经济方面的专家4人。专家在财政部政府采购专家库中随机抽取，采购代理机构工作人员不作为评标委员会成员。

	21.1.5
	评标委员会在资格审查合格的投标人中，依据招标文件的规定，对投标文件中的报价、合同条款响应、项目需求响应等进行符合性审查，以确定投标文件是否实质性响应招标文件要求。

符合性审查的内容见本附表的附件2（符合性审查表），表中任一审查要素审查结论为不符合的，符合性审查结论为不合格，作无效投标处理。

	21.1.6
	异常低价审查：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现异常低价情形的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序，具体见招标文件第二部分投标须知前附表附件3：异常低价审查表。

	21.3
	本项目采用综合评分法来确定各包组中标候选人，由评标委员会在通过资格审查和符合性审查的投标人中，对各投标文件的技术、经济进行详细评审，其操作程序为：

按照下表所列技术评价指标和价格评价指标的分值及详细评分细则进行评分。
评标指标

分值（分）

经济价格标

30

商务技术指标

70
合  计

100

（具体评分细则见本部分内容附件3及附件4）

由评委独立地根据价格指标以外的各项指标的评价标准，结合各包组每个投标人的实际情况，分别就各项指标对每个投标人独立打分。

按照经济价格评分公式统一计算各个投标人的经济价格标得分。

将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人得分；所有评委对同一投标人评分的算术平均值为该投标人的最终得分。

	21.4
	评标委员会将推荐各包组最终得分排名前3名的投标人为本项目的中标候选人，计算最终得分时将保留至小数点后2位。最终得分相同的，将按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的依次按经济价格指标、技术指标得分进行排序，并确定排序在前的投标人为中标候选人。

	22.1
	本项目由采购人在评标委员会推荐各包组的中标候选人中确定1名中标人。

	23
	中标人放弃中标结果的，采购人可以按照中标候选人推荐顺序，顺延下一位候选人为中标人。

	采购代理服务费

	25.2
	采购代理服务费：代理服务收费标准：依照下表的[█货物/□服务/□工程]采购收费标准，以项目（各包组）中标（成交）金额作为基数按照差额定率累进法计算代理服务费，下浮  5  %计取，向各包组中标人收取。

中标（成交）金额N（万元）

货物采购费率

0＜N≤100

1.50%

100＜N≤500 

1.10%

500＜N≤1000

0.80%

1000＜N≤5000

0.50%



	29.1
	质疑受理机构及联系电话：

名称：珠海市平正咨询有限公司

联系地址：珠海市香洲区银桦路598号5栋202-2号之4号（童心路与彩虹路交汇处）
邮编：519075

联系人：芮一帆、刘万春；电话：0756-2255677

电子邮件：zhpzzx@qq.com

传  真：0756-2550023


附件：

附件1：资格审查表

	序号
	审查标准
	投标人1
	投标人2
	投标人3
	……

	1
	投标人满足资格要求且资格证明文件齐全
	
	
	
	

	2
	投标文件按照要求提供投标响应函的
	
	
	
	

	3
	是否通过
	
	
	
	


填表说明：1.通过打“√”，不通过打“×”；2.投标文件有一个不通过，资格审查视为不通过。
采购人及代理机构代表签名：

附件2：符合性审查表

	序号
	审查标准
	投标人1
	投标人2
	投标人3
	……

	1
	签字代表为法定代表人（负责人）或其授权代表的
	
	
	
	

	2
	投标文件未加盖投标单位公章，或未经单位负责人或其授权代表签字。
	
	
	
	

	3
	投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期
	
	
	
	

	4
	未以进口产品投标
	
	
	
	

	5
	投标报价为唯一固定价且未超过项目最高限价，投标单价有限价的，投标单价未超过上限
	
	
	
	

	6
	交货期满足招标文件要求
	
	
	
	

	7
	响应招标文件第四部分“用户需求书”中标记为“★”条款要求，且无负偏离
	
	
	
	

	8
	投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形
	
	
	
	

	9
	是否通过
	
	
	
	


填表说明：1.通过打“√”，不通过打“×”；2.投标人有一个不通过，符合性审查视为不通过。
评委签名：

附件3：异常低价审查表：

	序号
	评审点要求概况
	异常低价的情形
	评审点具体描述

	1
	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 
	 投标（响应）报价出现异常低价的，投标人需在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料应包括项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明和材料。


附件3：商务技术经济评分细则（100分）（A包组）

	评分类别
	评分项名称
	评分标准（同一指标不得重复打分，★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝）
	分值范围

	
	价格分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30.0（0.0-30.0）

	商务部分
	生产厂家、投标人、投标产品非强制资质要求
	1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供一个证书得0.5分，满分1分，否则不得分；
2.投标人提供所投产品（指纹面相采集仪、智能翻译机、OCR证照阅读机、证照阅读辨伪一体机、四向内窥镜、车底检查镜）的原厂出具盖章的售后服务函，每提供一个产品的售后服务函得0.3分，满分1.8分，否则不得分；
注：响应文件中提供相关证明文件复印件并加盖投标人公章，提供不全/不符合要求/不提供不得分。
	2.8（0-2.8）

	政策功能
	非强制节能环保产品
	投标人所投采购一览表所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，每项加1分，最高2分。
	2（0，1，2）

	技术部分
	技术指标情况
	招标文件项目需求书中技术需求#代表重要指标，满足或优于该指标得0.4分，共计63项，共计25.2分；

△表示一般指标项，满足或优于该指标得0.5分，共计41项，共计20.5分。

注：投标人按照招标文件第四部分项目需求书中要求提供相关证明材料，否则不予计分。
	45.7（0-45.7）

	服务部分
	服务指标情况
	招标文件用户需求书中#代表重要指标，满足或优于该指标得2分，共计3项，共计6分；

注：投标人在投标文件中按照带#标识的内容完全进行承诺，提供承诺函。如其中要求提供相关证明材料的，按照其中要求提供并加盖投标人公章，否则不予计分。
	6（0,2,4,6）

	实施（集成）部分
	实施（集成）指标情况
	招标文件用户需求书中#代表重要指标，满足或优于该指标得3.5分，共计1项，共计3.5分；

注：投标人在投标文件中按照带#标识的内容完全进行承诺，提供承诺函。如其中已要求提供相关证明材料的，按照其中要求提供并加盖投标人公章，否则不予计分。
	3.5（0，3.5）

	技术及服务部分
	需求理解
	评标委员会结合招标文件用户需求书的内容对投标人响应文件中的内容，围绕以下评审要求判定投标人对本项目需求的理解程度，按对应档位打分： 

1.对项目现有系统建设现状、业务运行痛点的认知准确度； 

2.对项目总体建设目标、功能定位的把握契合度； 

3.对核心建设要求（含技术、业务、实施、服务等）的理解深度； 

4.需求认知与后续建设方案的逻辑衔接合理性。
注：针对上述内容，满足 “优于项目需求” 标准的，每个子项得 0.5分；满足 “完全满足项目需求” 标准的，每个子项得0.25分；属于不完全适用项目需求，每个子项得 0.15 分；某一子项未按要求提供相应内容，或存在重大缺陷的，得 0 分。本项满分为 2 分。
优于项目需求：内容以文字、图表等形式详细呈现（包含但不限于评审内容要求），符合行业政策、满足本项目采购需求；全面、精准阐述现有系统建设现状与业务痛点，完整且准确把握项目建设目标与核心定位，对各项建设要求理解深入、无偏差，需求理解与采购文件要求高度契合，能体现对项目建设逻辑的深度思考，且能结合项目特点提出优化建议或增值措施。
完全满足项目需求：内容均按要求提供，以文字、图表等形式呈现，符合行业政策，满足采购需求，各项内容完备、表述明确；能清晰阐述现有系统建设现状与业务痛点，准确把握项目建设目标与核心定位，对各项建设要求理解到位，需求理解与采购文件要求匹配一致。
不完全适用项目需求：内容基本提供，但方案内容未充分结合本项目实际需求，针对性不足，仅部分适用于本项目；对系统建设现状、项目建设目标及核心建设要求有基本表述，但理解深度不足，对部分非核心需求的把握存在偏差，整体需求理解与采购文件要求基本匹配。
内容存在重大缺陷：是指出现以下任意一种情形：未体现对系统建设现状、项目建设目标及建设要求的理解，或理解存在重大偏差、与采购文件核心要求严重不符；内容与项目几乎完全无关、表述较多错误、前后严重矛盾、项目信息大量有误、不符合本项目相关规范或标准要求、未结合项目实际需求表述、明显套用其他项目内容。
。
	2分

	
	服务、实施方案
	评标委员会结合招标文件用户需求书的内容，从实施方案合理性、项目团队配置、进度管控有效性、服务方案完备性四个角度，对投标人投标文件进行综合评审： 

1.实施方案合理性：实施总体思路、技术路线、工作流程、质量管控措施是否贴合项目实际，具备可操作性； 

2.项目团队配置：团队岗位设置、人员数量、专业能力与项目需求的匹配程度，人员分工与权责划分是否清晰； 

3.进度管控有效性：项目关键里程碑、核心时间节点设置是否清晰合理，进度跟踪、预警与纠偏的管控措施是否可行； 

4.服务方案完备性：服务内容、响应机制、履约保障措施是否全面覆盖采购需求，符合项目服务要求。
注：针对上述内容，满足 “优于项目需求” 标准的，每个子项得 1 分；满足 “完全满足项目需求” 标准的，每个子项得 0.6分；属于不完全适用项目需求的，每个子项得 0.2 分；未按要求提供相应内容，或者内容存在重大缺陷的，每个子项得 0 分。本项满分为 4 分。
优于项目需求：内容以文字、图表等形式详细呈现（包含但不限于评审内容要求），符合行业政策、满足本项目采购需求，且能结合项目特点提出优化建议或增值措施；方案内容完整详尽，实施路径科学严谨、高度贴合项目实际需求；团队配置与项目规模、复杂度相匹配，人员专业能力与岗位适配性强、分工清晰权责明确；关键里程碑与时间节点设置精准，进度管控措施完善、可落地性强；服务保障机制健全，整体方案对项目实施具备强指导性，与采购需求高度契合。
完全满足项目需求：内容均按要求提供，以文字、图表等形式呈现，符合行业政策，满足采购需求，各项内容完备、计划明确；方案内容基本完整，实施路径总体合理；团队配置基本满足项目开展要求，人员分工明确；设置了核心时间节点与主要进度管控措施；服务内容覆盖项目核心需求，整体方案与采购要求基本匹配。
不完全适用项目需求：内容基本提供，但方案内容未充分结合本项目实际需求，针对性不足，仅部分适用于本项目；对服务与实施方案作出响应，但方案内容简略，实施路径、团队配置、进度管控、服务保障等核心要素存在明显缺失，整体可操作性不足。
内容存在重大缺陷：出现以下任意一种情形：方案内容与项目采购需求严重不符；内容与项目几乎完全无关、表述较多错误、前后严重矛盾、项目信息大量有误、不符合本项目相关规范或标准要求、未结合项目实际需求表述、明显套用其他项目内容。

	4分

	
	售后服务方案
	评标委员会结合招标文件用户需求书的内容对投标人响应文件的整体表述，围绕以下评审内容综合判定投标人售后服务方案的合理性与完整性，按对应档位打分： 1.售后服务体系建设与组织架构的完整性、合理性； 2.服务响应时效承诺与故障处理机制的可行性 3.本地化服务网点布局与技术服务力量的保障程度 4.备品备件、巡检培训、质保期外服务等配套措施的周全性。
注：针对上述内容，满足 “优于项目需求” 标准的，每个子项得 1分；满足 “完全满足项目需求” 标准的，每个子项得0.6 分；属于不完全适用项目需求的，每个子项得 0.2分；未按要求提供相应内容，或者内容存在重大缺陷的，每个子项得 0 分；本项满分为 4 分。
优于项目需求：内容以文字、图表等形式详细呈现（包含但不限于评审内容要求），符合行业政策、满足本项目采购需求，且能结合项目特点提出优化建议或增值措施；售后服务体系完善、组织架构健全，响应时效明确且优于采购需求，服务网点及技术力量保障充分，备品备件及配套服务措施周全详实，整体方案高度契合采购人售后服务要求，可操作性强。
完全满足项目需求：内容均按要求提供，以文字、图表等形式呈现，符合行业政策，满足采购需求，各项内容完备、计划明确；售后服务体系与组织架构基本合理，响应时效满足采购需求，有相应技术服务力量支持，备品备件及配套服务措施基本齐全，整体方案基本满足采购人售后服务要求。
不完全适用项目需求：内容基本提供，但方案内容未充分结合本项目实际需求，针对性不足，仅部分适用于本项目；售后服务体系不完善、组织架构不清晰，响应时效偏长或保障不足，服务力量薄弱，备品备件及配套措施存在明显缺项，仅能基本满足采购人最低售后服务要求。
内容存在重大缺陷：出现以下任意一种情形：方案内容与采购需求严重不符、存在重大缺失；内容与项目几乎完全无关、表述较多错误、前后严重矛盾、项目信息大量有误、不符合本项目相关规范或标准要求、未结合项目实际需求表述、明显套用其他项目内容。

	4分


说明：

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，按照下列方法作价格扣除：

1.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

附件4：商务技术经济评分细则（100分）（B包组）

	评分类别
	评分项名称
	评分标准（同一指标不得重复打分，★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝）
	分值范围

	
	价格分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30.0（0.0-30.0）

	商务部分
	生产厂家、投标人、投标产品非强制资质要求
	1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供一个证书得1分，满分2分，否则不得分；
2.投标人提供所投产品（UPS供电主机A、UPS供电主机B、UPS供电主机C、UPS供电主机D、移动查验终端（含移动证件采集软件和MDM授权））的原厂出具盖章的售后服务函，每提供一个产品的售后服务函得0.4分，满分2分；

3.投标产品：UPS供电主机（A、B、C、D）每提供其中任一款产品由国家认可实验室出具的检测报告得0.5分，本项满分2分。
注：响应文件中提供相关证明文件复印件并加盖投标人公章，提供不全/不符合要求/不提供不得分。
	6（0-6）

	政策功能
	非强制节能环保产品
	投标人所投采购一览表所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，每项加1分，最高2分。
	2（0，1，2）

	技术部分
	技术指标情况
	招标文件项目需求书中技术需求#代表重要指标，满足或优于该指标得1分，共计31项，共计31分；
△表示一般指标项，满足或优于该指标得0.5分，共计18项，共计9分。
注：投标人按照招标文件第四部分项目需求书中要求提供相关证明材料，否则不予计分。
	40（0-40）

	服务部分
	服务指标情况
	招标文件用户需求书中#代表重要指标，满足或优于该指标得4分，共计2项，共计8分；注：投标人在投标文件中按照带#标识的内容完全进行承诺，提供承诺函。如其中要求提供相关证明材料的，按照其中要求提供并加盖投标人公章，否则不予计分。
	8（0,4,8）

	实施（集成）部分
	实施（集成）指标情况
	招标文件用户需求书中#代表重要指标，满足或优于该指标得4分，共计1项，共计4分；

注：投标人在投标文件中按照带#标识的内容完全进行承诺，提供承诺函。如其中要求提供相关证明材料的，按照其中要求提供并加盖投标人公章，否则不予计分。
	4（0，4）

	技术及服务部分
	需求理解
	评标委员会结合招标文件用户需求书的内容对投标人响应文件中的内容，围绕以下评审要求判定投标人对本项目需求的理解程度，按对应档位打分： 

1.对项目现有系统建设现状、业务运行痛点的认知准确度； 

2.对项目总体建设目标、功能定位的把握契合度； 

3.对核心建设要求（含技术、业务、实施、服务等）的理解深度； 

4.需求认知与后续建设方案的逻辑衔接合理性。
注：针对上述内容，满足 “优于项目需求” 标准的，每个子项得 0.5分；满足 “完全满足项目需求” 标准的，每个子项得0.25分；属于不完全适用项目需求，每个子项得 0.15 分；某一子项未按要求提供相应内容，或存在重大缺陷的，得 0 分。本项满分为 2 分。
优于项目需求：内容以文字、图表等形式详细呈现（包含但不限于评审内容要求），符合行业政策、满足本项目采购需求；全面、精准阐述现有系统建设现状与业务痛点，完整且准确把握项目建设目标与核心定位，对各项建设要求理解深入、无偏差，需求理解与采购文件要求高度契合，能体现对项目建设逻辑的深度思考，且能结合项目特点提出优化建议或增值措施。
完全满足项目需求：内容均按要求提供，以文字、图表等形式呈现，符合行业政策，满足采购需求，各项内容完备、表述明确；能清晰阐述现有系统建设现状与业务痛点，准确把握项目建设目标与核心定位，对各项建设要求理解到位，需求理解与采购文件要求匹配一致。
不完全适用项目需求：内容基本提供，但方案内容未充分结合本项目实际需求，针对性不足，仅部分适用于本项目；对系统建设现状、项目建设目标及核心建设要求有基本表述，但理解深度不足，对部分非核心需求的把握存在偏差，整体需求理解与采购文件要求基本匹配。
内容存在重大缺陷：是指出现以下任意一种情形：未体现对系统建设现状、项目建设目标及建设要求的理解，或理解存在重大偏差、与采购文件核心要求严重不符；内容与项目几乎完全无关、表述较多错误、前后严重矛盾、项目信息大量有误、不符合本项目相关规范或标准要求、未结合项目实际需求表述、明显套用其他项目内容。
	2分

	
	服务、实施方案
	评标委员会结合招标文件用户需求书的内容，从实施方案合理性、项目团队配置、进度管控有效性、服务方案完备性四个角度，对投标人投标文件进行综合评审： 

1.实施方案合理性：实施总体思路、技术路线、工作流程、质量管控措施是否贴合项目实际，具备可操作性； 

2.项目团队配置：团队岗位设置、人员数量、专业能力与项目需求的匹配程度，人员分工与权责划分是否清晰； 

3.进度管控有效性：项目关键里程碑、核心时间节点设置是否清晰合理，进度跟踪、预警与纠偏的管控措施是否可行； 

4.服务方案完备性：服务内容、响应机制、履约保障措施是否全面覆盖采购需求，符合项目服务要求。
注：针对上述内容，满足 “优于项目需求” 标准的，每个子项得 1 分；满足 “完全满足项目需求” 标准的，每个子项得 0.6分；属于不完全适用项目需求的，每个子项得 0.2 分；未按要求提供相应内容，或者内容存在重大缺陷的，每个子项得 0 分。本项满分为 4 分。
优于项目需求：内容以文字、图表等形式详细呈现（包含但不限于评审内容要求），符合行业政策、满足本项目采购需求，且能结合项目特点提出优化建议或增值措施；方案内容完整详尽，实施路径科学严谨、高度贴合项目实际需求；团队配置与项目规模、复杂度相匹配，人员专业能力与岗位适配性强、分工清晰权责明确；关键里程碑与时间节点设置精准，进度管控措施完善、可落地性强；服务保障机制健全，整体方案对项目实施具备强指导性，与采购需求高度契合。
完全满足项目需求：内容均按要求提供，以文字、图表等形式呈现，符合行业政策，满足采购需求，各项内容完备、计划明确；方案内容基本完整，实施路径总体合理；团队配置基本满足项目开展要求，人员分工明确；设置了核心时间节点与主要进度管控措施；服务内容覆盖项目核心需求，整体方案与采购要求基本匹配。
不完全适用项目需求：内容基本提供，但方案内容未充分结合本项目实际需求，针对性不足，仅部分适用于本项目；对服务与实施方案作出响应，但方案内容简略，实施路径、团队配置、进度管控、服务保障等核心要素存在明显缺失，整体可操作性不足。
内容存在重大缺陷：出现以下任意一种情形：方案内容与项目采购需求严重不符；内容与项目几乎完全无关、表述较多错误、前后严重矛盾、项目信息大量有误、不符合本项目相关规范或标准要求、未结合项目实际需求表述、明显套用其他项目内容。
	4分

	
	售后服务方案
	评标委员会结合招标文件用户需求书的内容对投标人响应文件的整体表述，围绕以下评审内容综合判定投标人售后服务方案的合理性与完整性，按对应档位打分： 1.售后服务体系建设与组织架构的完整性、合理性； 2.服务响应时效承诺与故障处理机制的可行性 3.本地化服务网点布局与技术服务力量的保障程度 4.备品备件、巡检培训、质保期外服务等配套措施的周全性。
注：针对上述内容，满足 “优于项目需求” 标准的，每个子项得 1分；满足 “完全满足项目需求” 标准的，每个子项得0.6 分；属于不完全适用项目需求的，每个子项得 0.2分；未按要求提供相应内容，或者内容存在重大缺陷的，每个子项得 0 分；本项满分为 4 分。
优于项目需求：内容以文字、图表等形式详细呈现（包含但不限于评审内容要求），符合行业政策、满足本项目采购需求，且能结合项目特点提出优化建议或增值措施；售后服务体系完善、组织架构健全，响应时效明确且优于采购需求，服务网点及技术力量保障充分，备品备件及配套服务措施周全详实，整体方案高度契合采购人售后服务要求，可操作性强。
完全满足项目需求：内容均按要求提供，以文字、图表等形式呈现，符合行业政策，满足采购需求，各项内容完备、计划明确；售后服务体系与组织架构基本合理，响应时效满足采购需求，有相应技术服务力量支持，备品备件及配套服务措施基本齐全，整体方案基本满足采购人售后服务要求。
不完全适用项目需求：内容基本提供，但方案内容未充分结合本项目实际需求，针对性不足，仅部分适用于本项目；售后服务体系不完善、组织架构不清晰，响应时效偏长或保障不足，服务力量薄弱，备品备件及配套措施存在明显缺项，仅能基本满足采购人最低售后服务要求。
内容存在重大缺陷：出现以下任意一种情形：方案内容与采购需求严重不符、存在重大缺失；内容与项目几乎完全无关、表述较多错误、前后严重矛盾、项目信息大量有误、不符合本项目相关规范或标准要求、未结合项目实际需求表述、明显套用其他项目内容。
	4分


说明：

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，按照下列方法作价格扣除后的价格：

1.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
2、小型和微型企业产品价格扣除

2.1根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定，对小型企业产品及微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六部分投标文件格式；中小企业划型行业为：工业），否则不作扣减。

3、监狱企业产品价格扣除

监狱企业视同小型企业，按上述2.1、2.2条款享受评审中价格扣除。

3.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

4、残疾人福利性单位产品价格扣除

4.1残疾人福利性单位视同小型企业，按上述2.1条款享受评审中价格扣除，给予10%的价格扣减。

4.2根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分投标文件格式），并对声明的真实性负责。

投标人同时为小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。
第三部分 投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于《投标人须知前附表》所述项目的采购项目。

2．定义

2.1“采购人”是指《投标人须知前附表》列明的、获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。

2.2“监管部门”是指：采购人的政府采购监管部门。

2.3“采购代理机构”是指：珠海市平正咨询有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人和采购代理机构。

2.5“供应商”是指：向采购人提供货物、工程、服务的法人、其他组织或者自然人。

2.6采购类型：分为货物、服务、工程。

2.6.1“货物”指供应商按招标文件的规定，须向采购人提供的一切产品、物品及其他材料等。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

除非“投标须知前附表”中允许，否则不允许以进口产品参加投标。

2.6.2服务：指供应商提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

2.6.3工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

2.7合格的投标人

2.7.1符合《投标人须知前附表》所列资格要求的供应商。

2.7.2本项目是否接受联合体参加投标，以《投标人须知前附表》及申请人的资格要求中约定为准，如未载明，不拒绝联合体投标。允许联合体参加投标的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一合同项中投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项的投标。

2.8合格的货物

2.8.1投标人提供所有货物必须是全新的、未使用过的货物。

2.8.2国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造的国家及行业标准、强制性规范。

2.8.3进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准，具有合法的进口手续和途径，并通过了进口检验检疫主管部门的检验。

2.8.4除非“投标须知前附表”中允许，否则不允许以进口产品参加投标。

2.8.5投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

2.8.6采购货物属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》内、属于强制认可范围的，必须经国家指定的认证机构认证合格、取得指定认证机构颁发的认证证书、并加施认证标志后，方可在本项目中投标使用。

2.8.7满足《投标人须知前附表》所列其他要求。

2.9合格的服务：满足《投标人须知前附表》所列要求。

2.10“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3．投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 投标资料表

3) 投标人须知

4) 用户需求书

5) 格式文件

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

4.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

5．招标文件的澄清或修改

5.1招标文件的澄清是指采购人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。招标文件的修改是指采购人或采购代理机构对招标文件中出现的错误进行修订。

5.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对其收到的对招标文件的书面澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向招标采购单位回函确认。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

5.3招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到修改通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

5.4招标采购单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五个日历日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在指定的信息发布媒体上发布更正公告。

5.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间1日前，并将延长的时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制

6．投标的语言及计量

6.1投标人提交的投标文件以及投标人与（招标采购单位）就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.2除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

7．投标文件的构成

7.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求，具体内容应包括但不少于本招标文件《投标文件格式》的所有内容。

8．投标文件编制

8.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

8.2投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容。

8.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

8.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

9．投标报价

9.1如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

9.2投标人应按照《投标人须知前附表》、《合同资料表》、《用户需求书》规定的内容进行报价，并按《投标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

9.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

2) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

10．备选方案

10.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

11．投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，内容详见招标文件《投标文件格式》中的“资格性文件”。

11.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

12．投标保证金

12.1投标人应按招标文件《投标人须知前附表》规定的数额、币种和方式在规定时间内提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2在规定时间前到达采购代理机构指定账户的投标保证金，由银行开出回单，采购代理机构不另开收据。（投标人交款时应向银行提供项目编号）；

12.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

12.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

12.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

12.6有下列情形之一的，投标保证金将没收：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

3) 投标有效期内投标人撤销投标文件的。

4）法律法规规定的其他情形。

13．投标有效期

13.1投标文件应在《投标人须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将作无效投标处理。

13.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

14．投标文件的数量和签署

14.1 投标人应按《投标人须知前附表》规定的数量提交投标文件，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

14.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字，被授权代表签字的应在投标文件中附《法定代表人（负责人）授权书》。

14.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。（暗标除外）

14.4招标文件中已明示需盖章签名处，均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人（负责人）或其授权委托人签名或盖章。（暗标除外）

14.5电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

三、投标文件的递交

15．投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件正本和副本进行密封，装在密封袋中。

15.2为了方便开标唱标，投标人在递交投标文件时应备有一个“唱标信封”，“唱标信封”包括但不限于下列内容：

（1）投标一览表（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

（2）法定代表人（负责人）资格证明书及法定代表人（负责人）授权委托书（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

（3）退保证金说明（原件）。
15.3每一密封袋均应：

（1）标明采购项目编号、采购项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；如果正本副本装在一个密封袋，也可以注明“正本和副本”；

（2）注明“于（投标截止时间）之前不准启封”的字样。

（3）封口处应加盖投标人印章。

15.4如果密封袋未按本须知第15.1条和第15.3条要求进行密封和标记的，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

15.5投标文件未密封的或在递交截止时间后递交的，采购代理机构将拒绝接收。

15.6除非招标文件“投标须知前附表”中允许，否则不接受邮寄、传真等投标文件；投标人须按照招标文件第一部分要求，派代表现场提交投标文件，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

16．投标截止期

16.1招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时点后的投标为无效投标。

16.2招标采购单位可以按本须知第五条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17．投标文件的修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

17.2投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

17.3投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

四、开标、评审、定标

18．开标

18.1招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

18.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封。招标工作人员宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

18.3招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人代表签字确认；如开标记录表内容与投标文件不一致，或者投标人对开标有异议的，投标人代表须当场提出。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19．资格审查

19.1开标结束后，由采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

19.2通过资格审查的合格投标人不足3家的，不进行下一步的评标。

20．评标委员会

20.1 评标由招标采购单位依照法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按规定确定。评标委员会成员除采购人代表之外其他评审专家依法从财政部政府采购专家库中随机抽取。

20.2评标委员会设组长一名，由评标委员会成员推举产生，采购人代表不得担任组长。评标委员会组长与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

21．评标程序

21.1投标文件符合性审查和异常低价审查。通过符合性审查和异常低价审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

21.1.1符合性审查。依据招标文件的规定，对通过资格审查的投标文件，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.1.2在投标文件符合性审查过程中，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

21.1.3 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

21.1.4 在投标文件符合性审查过程中，如发现《投标人须知前附表》所列情形之一的，投标文件将确定为无效投标。

21.1.5评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

21.1.6异常低价审查：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现异常低价情形的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序，具体见招标文件第二部分投标须知前附表附件3：异常低价审查表。

21.1.7单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；有效投标人不足三家的，不进行下一阶段评审。
21.2澄清有关问题。

21.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

21.3比较与评价。按招标文件《投标人须知前附表》规定的评标方法和标准，对通过资格性审查和符合性审查、异常低价审查（如有）的投标文件进行商务、技术和价格评审。

21.4按照《投标人须知前附表》所列数量推荐中标候选人名单。

21.5评标委员会认为（招标文件中存在含义不明确或表述不一致的内容）需要招标人对招标文件条款进行澄清的，可以要求招标采购单位进行澄清，澄清不得背离招标文件的实质内容（不得超出招标文件的范围或改变招标文件的真实意思表示）。

21.6投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正；投标人拒绝接受修正报价的，其投标无效。

21.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.8在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.9货物类型采购项目，各投标人采用相同品牌产品的处理。

21.9.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

21.9.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

21.9.3非单一产品采购项目，核心产品在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
22．定标

22.1定标程序。采购人在收到评标报告后五个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中确定中标人；也可以授权评标委员会直接确定中标人。具体见《投标人须知前附表》。

采购人确定中标人之前，可以对各投标文件证明材料进行核查，投标人须对其提交材料的合法性、真实性负责，发现投标文件材料不合法、不真实的，取消其中标资格并保留追究其责任的权利。

22.2 中标人确定后，招标采购单位将在指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。
23．替补候选人的设定与使用

23.1 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同（以此类推，但中标资格只顺延给中标候选人），也可以直接重新组织公开招标。

24．评标注意事项

24.1评委会除主动要求询标外，从开标后至评标结束期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与采购代理机构及评标委员会联系。

24.2为保证采购活动的公正性，除本须知21.2的规定外，在开标、评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得泄漏对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

25．采购代理服务费

25.1中标人应按有关规定，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

25.2 收费标准根据《投标人须知前附表》收取。

五、合同的订立和履行

26．合同的订立

26.1  采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27．合同的履行

27.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，应签署变更协议。

27.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

六、询问、质疑与投诉

28.询问

28.1投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

29.质疑

 29.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日(注:供应商购买采购文件之日早于采购文件公告期限届满之日的,则以供应商购买采购文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则,以采购文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期)；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

29.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

29.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

29.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：刘万春、芮一帆
电话：0756-2255677；传真：0756-2550023；邮箱：zhpzzx@qq.com

地址：珠海市香洲区银桦路598号5栋202-2号之4号

邮编：519075

30.投诉

30.1质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向财政部提起投诉。

第四部分 项目需求书

A包组需求：
第一章 商务需求

	序号
	内容
	说明和要求



	
	投标人资质
	见招标文件第一部分“申请人的资格要求”

	
	投标产品资质
	无

	
	核心产品
	指纹面相采集仪

	
	是否允许联合体投标
	否

	
	是否允许进口产品投标
	否

	
	节能环保要求
	严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别如属于政府强制采购节能产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

如属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。

	
	信息安全要求
	无

	
	现场考察
	采购人统一组织现场踏勘：

（1）时间：2026年9月21日15:00；地点：港珠澳大桥珠海公路口岸；联系人罗志威；电话：8160860。

（2）踏勘均为自愿参加，未参加者不丧失投标资格，亦不作为评审因素，未到场踏勘的投标人视为充分知悉项目全部情况。

（3）每家潜在投标人最多可安排不超过2名人员到场出席，并须携带本人身份证原件，以及加盖投标单位公章的介绍信（或证明函）。

	
	系统兼容协助
	中标人须在签订合同的同时签署保密协议，采购人开放相应接口，协助完成新增软、硬件模块与原有系统、设备的对接调试，实现与原有联动控制设备的适配联动。

	
	是否收取履约保证金
	是，中标人在合同签订前，向采购人提供相当于合同总价 5 %的履约保证金，采购人将在终验完毕后收到中标人申请后的15个工作日内返还中标人履约保证金

	
	采购人信息
	单位名称：中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站，单位地址：港珠澳大桥珠海公路口岸西澳一街543号，联系人姓名：林杨高，联系电话：0756-8160936，电子邮箱：18319346966@163.com

	
	预算金额 ，最高限价
	预算金额：人民币  316.54  万元，最高限价：人民币  309.2425     万元

	
	项目履约时间
	合同签订后75个日历日内完成货物交付、安装调试并具备验收条件等

	
	项目履约地点
	广东省珠海市港珠澳大桥珠海公路口岸

	
	中小企业有关政策
	本包组专门面向中小微企业进行采购


第二章 技术和服务需求

项目概述

本次采购具体包含光电转换器 10 台、动环数据采集主机 38 台，温湿度传感器、烟雾探测器、漏水探测电极各 190 个，LED 声光报警器 38 个、三相电压监测表 152 个、指纹面相采集仪 52 台、智能翻译机 5 台、OCR 证照阅读机 20 台、证照阅读辨伪一体机 7 台、四向内窥镜 6 台、车底检查镜 8 台，项目覆盖软硬件设备供货、安装调试、验收及售后服务全流程，新购设备需满足原业务系统承载要求，中标人须配合采购人完成业务部署与迁移等相关工作。    

2. 动环监控系统现状（现状介绍，供投标人了解现场环境参考，不构成技术限制性要求）
项目覆盖 9 个机房，现有存量动环设备支持 Modbus-RTU 协议，可实现动环主机、UPS 主机、电池、温湿度、烟雾、水浸等维度的监测。本次新建动环在线监测系统，需将原有存量设备的全部监测数据统一接入，实现新旧系统的互联互通与统一管理。

以上存量设备相关信息仅为项目现状介绍，供投标人了解现场环境参考，不构成技术限制性要求，投标人不得以该现状作为唯一投标依据，最终系统兼容与接入效果以现场联调测试为准。

技术需求

集成需求

不作为打分项，供服务要求集成标准参考。

	序号
	内容
	需求说明

	
	业务需求
	本项目旨在通过采购一批高性能、高可靠的机房动环监控设备、查验设备，全面支撑港珠澳大桥口岸出入境查验业务的智能化升级与高效运转。

	
	技术需求
	详见产品清单及指标要求。

	
	系统需求
	按照招标货物及技术指标要求提供满足需求的软硬件设备，完成实施部署、验收、布线、维护和售后服务等工作；应在实现系统配置最优的前提下，尽量保证所选用各类软硬件产品在生产厂家或技术标准上的一致性，并具备良好的兼容性。

详细技术要求和服务要求等详见需求文件各项技术指标和服务指标要求。


采购产品一览表

	序号
	货物名称
	是否核心产品
	单位
	数量
	产地

	
	
	
	
	
	

	1
	光电转换器
	否
	对
	10
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	动环数据采集主机
	否
	台
	38
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	温湿度传感器
	否
	个
	190
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	烟雾探测器
	否
	个
	190
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	漏水探测电极
	否
	根
	190
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	LED声光报警器
	否
	个
	38
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	三相电压监测表
	否
	个
	152
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	指纹面相采集仪
	是
	台
	52
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	智能翻译机
	否
	台
	5
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	OCR证照阅读机
	否
	台
	20
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	证照阅读辨伪一体机
	否
	台
	7
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	四向内窥镜
	否
	台
	6
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	车底检查镜
	否
	台
	8
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


产品清单及指标要求

指标按重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求” 项标注为 “是” 的指标项，投标人须提供对应指标的有效证明材料：除指标单独备注需提交的特定材料外，未明确指定证明材料形式的，投标人可选用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。未提供有效证明材料，或证明材料所载内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足要求处理。“证明材料要求” 项标注为 “否” 的指标项，投标人须就对应参数要求作出响应承诺，格式可自行拟定，但须完整涵盖参数要求的全部内容。

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1.光电转换器

	1
	#
	传输性能
	规格：单模单纤收发器
传输距离：≥20公里
	否

	2
	△
	接口
	光口接口规格：SC
接口数量：不少于一光四电
电口规格：1000Mbps
	否

	2.动环数据采集主机

	1
	#
	存储
	存储：≥8GB EMMC ；
	否

	2
	△
	接口
	以太网接口：不少于3路以太网口，其中2通道LAN，1通道WAN。

RS485接口：不少于5路PRS接口，其中5通道，非隔离RS485，每个接口均支持提供24V电源给传感器。

开关量接口：不少于1路DO开关量输出接口，不少于4路PDI测量通道，每个接口均支持提供24V电源给传感器。

其他接口：Console接口不少于1个，USB接口不少于1个。
	否

	3
	△
	工作环境
	输入电压：220V AC
整机功率：≤75W；
环境湿度：覆盖10%~95%（无凝结）


	否

	4
	△
	安装方式
	机械结构：采用标准19英寸1U机架式；
安装方式：支持壁挂及机柜安装
	否

	5
	#
	功能要求
	支持在多分支机房场景下，服务器网络中断时，本地机房关键数据可以在采集主机实现缓存，时间周期≥7天，网络恢复时，数据自动补传给服务器平台，保障数据不因网络中断而丢失
	是

	6
	#
	兼容性
	采集主机有多余接口，如果有新设备添加，安装方提供相关数据后，要能够接入新动环进行监管
	否

	7
	#
	数据监测
	实时采集机房内温湿度、烟雾、水浸（水浸灵敏度需要有过滤识别功能，防止湿度过高系统误报）、市电输入电压监控等数据，实时视频接入监测，采集数据必须精确，告警必须准确，系统响应时间5s内，系统报警响应时间≤5s
	是

	8
	★
	报警预警
	报警参数可调节，可根据需求设置报警触发条件；异常自动触发报警，提供弹窗、电话通知；支持报警信息查询、筛选与统计分析，动环数据采集主机具备自身离线及故障报警；支持自定义报警配置机制，可自定义配置报警等级（如一级报警、二级报警、三级报警等），可按报警等级推送不同级别的报警信息及拨打电话报警；支持异常报警视频联动机制，可通过重要参数变化与报警联动对应报警区域的视频摄像头，查看报警区域的实时视频监控，机房内多个摄像头时可切换。
	否

	9
	#
	可视化监控
	含监控大屏、分区环境监控、直观展示机房状态与数据；能够实时将所采集的数据进行集中展示分析，用户可通过点击相应的设备，实时了解相应机房、设备的状态，用户能够直接了解到当前机房状态、设备运行状况；用户可根据需要，对当前数据进行显示方式切换，包括但不限于折线图、柱状图等；系统界面要根据用户需求进行调整，以满足用户使用要求。
	是

	10
	△
	数据管理
	支持历史数据查询、筛选，可导出报警与监测数据；
系统运维：集中管理设备状态、通信状况，操作日志记录等；
权限管理：支持多角色权限配置，保障系统操作安全；
国产化：系统软件应能安装运行在国产化操作系统；
	否

	11
	#
	机房管理
	支持多分支机房统一管理，通过平台可以对所有机房的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析；
	是

	12
	#
	扩展性
	系统软件应具备UPS监控、精密空调、消防监控、配电监控等扩展性功能，方便后续无缝接入。
	否

	13
	#
	系统联动
	管理平台支持与视频监控系统联动、抓拍、弹窗、视频播放等功能，支持在主界面直接一键切换；
	是

	14
	#
	报警阈值
	管理平台报警参数可调节，根据具体环境需求设置触发报警条件
	是

	15
	★
	接入要求
	接入要求：现有9个机房原有动环设备（含动环主机、UPS主机、电池、温湿度、烟雾、水浸等），需统一接入动环在线监测系统。

注：投标人提供盖章承诺函
	是

	16
	#
	安装实施
	安装工程实施：配合采购人拆除指定旧动环全部配套设备（包含38个机房内报警器、动环主机等全部旧动环设备，具体工作量请至大桥边检站实际踏勘），本次新增的UPS主机需要接入新动环在线监测系统。配备一套报警监控终端。

注：投标人提供盖章承诺函
	是

	3.温湿度传感器

	1
	△
	供电功率
	供电方式:9-30VDC
功耗:<1W
	否

	2
	△
	通信协议
	通信协议:MODBUS-RTU 协议
波特率:默认9600波特；可选2400、4800、9600、19200等波特
数据格式:N,8,1；
	否

	3
	#
	监测范围
	
湿度测量范围: 覆盖5％～95％RH（无凝露）
温度测量精度:误差<±0.3℃，在25℃时测试。
湿度测量精度:误差<±3%RH，在25℃时测试。
	否

	4.烟雾探测器

	1
	#
	接口
	接口:继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路；
RJ45网口形态，通讯与供电二合一；
	否

	2
	△
	状态
	监视状态：每隔10秒红色指示灯闪烁一次；
故障状态:当探测器报故障时，黄色指示灯常亮；
报警状态：红色指示灯常亮，蜂鸣器鸣叫，继电器动作；
	否

	3
	△
	按键
	自检按键:按下自检键，探测器输出动作，蜂鸣器响，指示灯红黄交替，放开自检键，探测器恢复正常；
报警音量:内置蜂鸣器，报警音量≥60dB
	否

	4
	△
	电源电压
	输出触点容量:DC 24V/1A
额定电压:DC12-24V
监视电流：≤800μA；报警电流：≤85mA
	否

	5
	△
	安装方式
	安装方式：吸顶安装
额定电压:DC12-24V
	否

	6
	#
	监测面积
	最大保护面积:不小于60㎡（安装高度小于6m）
	否

	7
	△
	工作湿度
	工作湿度：≤95%RH（40℃±2℃），无冷凝

	否

	5.漏水探测电极

	1
	△
	电源要求
	电源要求：DC12V
固态继电器：≥1组，常态断开
	否

	2
	△
	负载及保护
	负载：DC60V，100mA
感应线静电防护：接触放电±16KV，空气放电±25KV。
	否

	3
	△
	接口及功耗
	接口：RJ45形态
正常功耗：≤150mW 
报警功耗：≤360mW
	否

	4
	△
	反应时间
	反应时间：≤2S
	否

	5
	△
	检测距离
	检测距离：≥200 米
	否

	6
	△
	工作湿度
	
工作湿度：覆盖湿度5%到95%RH（无冷凝）
	否

	6.LED声光报警器

	1
	△
	材质
	ABS
	否

	2
	△
	电压及功率
	额定工作电压：交流9V-18V或直流12V-24V
喇叭输出最大功率：≥2W
电流：静态<100mA；动态：MAX<450mA
	否

	3
	△
	报警响应
	报警响度：≥105dB
	否

	4
	△
	控制方式
	控制方式：RS485
	否

	5
	△
	波特率
	传输波特率：9600波特
	否

	6
	△
	工作湿度
	
工作湿度：覆盖20%RH~90%RH
	否

	7.三相电压监测表

	1
	△
	电源及功耗
	电源：AC/DC 85-265V
过载：电压1.2倍持续，2倍额定值/≥1秒
频率：45Hz～65Hz
功耗：各电压回路功耗均小于0.5VA
	否

	2
	△
	精度
	精度等级：不低于0.5级
	否

	3
	△
	可靠性
	平均无故障工作时间：≥50000h
	否

	4
	△
	显示模式
	显示：LCD或LED显示
	否

	5
	△
	通讯协议
	通讯：RS485，Modbus RTU协议
模拟量：DC 4～20mA
	否

	6
	#
	电压
	交流电压:三相AC100V、400V、660V
	否

	8.指纹面相采集仪

	1
	#
	CPU
	国产CPU不低于8核，主频≥2.3Ghz
	是

	2
	★
	国产化要求
	支持国产ARM芯片、支持银河麒麟等国产操作系统
	是

	3
	#
	内存硬盘
	内存≥8GB、固态硬盘≥128GB
	是

	4
	#
	显示模式
	1.触摸显示屏≥10英寸，分辨率为≥1280×800像素
2.指纹采集图像尺寸：四连指尺寸≤92×81mm、≥1600×1500像素；单指平面和滚动尺寸≤32.5×32.5 mm、≥640×640像素
3.指纹采集分辨率：≥500 dpi ±1%
	是

	5
	#
	摄像头
	≥500万像素CMOS，具备电动转轴，可自动调节拍摄角度
	是

	6
	#
	指纹仪
	四连指光学指纹仪，支持“4+4+2”模式十指快速采集，符合国际国内指纹采集标准
	否

	7
	
	二维码识别
	内嵌二维码摄像头，支持对二维码快速识别
	是

	8
	△
	设备尺寸
	长宽高尺寸：≤250mm×220mm×333mm
指纹采集窗尺寸：92±2mm×81±2mm
	否

	9
	#
	功能要求
	1.具备指纹采集、可见光人脸抓拍、触摸屏幕、音频处理、内嵌式控制主机等硬件模块。
2.画面提示功能：可根据业务场景及流程，在屏幕展现画面，进行业务指引提示
	否

	10
	#
	数据接口
	数据接口：不少于USB2.0×2、USB3.0×2、HDMI×1、RJ45×1
	否

	11
	#
	采集速率
	1.指纹采集速率：四连指和双拇指采集速率≥1.4 - 8.6帧/秒；单指平面和滚动: ≥ 15帧/秒
2.指纹采集特征数据大小：≤256bytes/枚
3.指纹采集方式：程序控制采集、自动采集
4、单指格式：单指滚动、单指平面捺印
	是

	12
	#
	人脸采集标准
	1.人脸识别有效像素：≥2560×1920
2.人脸采集模块：适用人群身高范围：1.4米至1.9米；
	否

	13
	#
	采集环境
	人脸抗逆光：可有效防止头顶或身后存在的强逆光源对面相质量的影响，在环境照度≥50000lux逆光条件下，人脸抓拍准确率≥99%
	是

	14
	#
	语言提示
	多国语音提示：可根据业务场景及流程，外放语音，进行业务指引提示，支持不少于24种外国语音以及不少于24种外国文字提示
	否

	15
	#
	其他
	联动开关机：支持与边检业务主机联动开关机
2、其他软件功能：支持边检旅客验放系统对接
3、网络通信：通过网络与业务端主机进行信息传递，对业务端主机操作系统运行环境全面支持

注：投标人提供盖章承诺函
	是

	9.智能翻译机

	1
	#
	内存及存储
	存储：运行内存不低于 4GB，存储内存不低于64GB
	否

	2
	△
	显示模式
	显示屏：屏幕不小于5.0英寸，支持触控响应，显示屏支持主、客屏显示。
	否

	3
	△
	摄像头
	摄像头：至少有一个摄像头，最高摄像头像素不低于800万像素，支持拍照翻译
	否

	4
	△
	电池容量
	电池容量：电池容量不小于2500mAh
	否

	5
	△
	拾音效果
	四麦克风阵列，降噪，精准拾音
	否

	6
	#
	翻译功能1
	1.离线翻译功能：无网状态下，支持中文对英语、日语、韩语、西班牙语、俄语、泰语、越南语、法语、德语、阿拉伯语、意大利语、葡萄牙语、印地语、印尼语、土耳其语、维吾尔语、藏语在内的不低于15种语言的离线语音翻译。
	是

	7
	#
	翻译功能2
	2.免按键翻译功能：在不操作实体按键状态下，支持对双方全程免操作对话翻译，支持双语自动识别、支持播报自动打断。
	否

	8
	△
	系统语言
	1.支持非接触交互使用
2.系统语言：支持简体中文、繁体中文、日语、英语四门系统语言的选择设置，满足不同场景用户的使用需求。
	否

	10.OCR证照阅读机

	1
	★
	功能描述
	OCR证件阅读机是一款支持符合国际民航组织ICAO Doc 9303标准的护照、签证、海员证、往来港澳台通行证等旅行证件及二代身份证OCR识别的证件信息采集设备。产品采用OCR识别、RFID射频识别及人工智能等技术，能够快速准确识别各类证件资料页信息，支持BAC芯片访问技术，支持PA、CA芯片认证防伪技术，具备OCR全页识别、芯片信息识读、机读码解析、条形码扫描、IC卡读取、图像采集、图像处理、图像保存、人像提取裁剪、自动检测证件、信息核验、比对鉴别、防眩光等功能。电源适配器应通过CCC认证。
	是

	2
	#
	外观结构
	1.扫描证件的光学玻璃窗口不小于125 mm（宽）×88 mm（高）
2.光学玻璃面应具备一定硬度，在产品说明书中标识其硬度性能。
3.主机身长宽高尺寸不大于200 mm×175 mm×140 mm（高度不包含遮光罩）。
	否

	3
	#
	设备状态
	1.指示灯，具备状态指示灯，显示阅读机状态，如就绪、读取中、读取成功、读取失败、故障等。
2.光源。白光（波长400-700nm）、红外光（波长850—950nm）、紫外光（315-400nm，中心波长365nm）。
	是

	4
	#
	分辨率
	获取图像的分辨率不小于500ppi。
	否

	5
	#
	接口
	应具备USB通信接口及USB扩展口，接口符合USB2.0或USB3.0。
	否

	6
	#
	供电模式
	供电。应具备额外的供电接口和电源适配器，阅读机与上位机连接线缆只用于数据通信不能供电时，可通过供电接口和电源适配器供电
	否

	7
	★
	软件要求
	1.系统驱动程序：适配windows(32位、64位)、国产主流的linux操作系统，如统信、银河麒麟等；驱动程序支持CPU指令集包括但不限于：X86指令集、ARM指令集。提供边检业务阅读机接口，与梅沙系统无缝对接。
2.触发方式：提供自动和手动两种触发侦测证件机制。证件插入时自动触发拍照和芯片信息读取功能，触发支持包括出入境证件、入境卡、签证页、验讫章页等。
3.分辨率：最大分辨率不小于500ppi，可根据需要设置获取图像分辨率，图像无明显畸变，白光图像应消眩光，图像色彩清晰不失真。完成白光、紫外光、红外光三张分辨率不小于500ppi图像所用时间不超过2.5秒。前台旅客验放多页采集业务中需实现单光拍照功能。应识别不同国家按ICAO Doc9303号文件签发的机读护照和其他TD3、TD2、TD1型证件、机读签证以及我国签发的区域性出入境证件的MRZ,并支持对上述证件图像视读区文字的识别。支持对证件中人像识别裁切保存，支持对图像中二维条码、一维条码识别。可识别不同尺寸大小的证件，卡式证件、外国人入境卡正反面，支持图像旋转、自动裁切并保存。
4.证件读取速度：MRZ码识别时间小于2秒。电子护照自适应调整读取速率大于等于424kbps；外国电子护照芯片全量信息读取5-7秒。证件保存图像支持JPG、bmp、png等多种图像格式，芯片信息保存支持原始LDS的二进制文件格式和对其解析后的信息格式。
5.软件接口：支持windows的pc/sc接口、Linux下的基于pc/sc标准定义的接口。支持电子机读证件BAC、PACE、EAC访问控制方式，支持AA、PA 、CA等认证机制，支持用CAN访问电子机读证件方式
注：软件要求中的系统驱动程序、OCR功能、证件读取速度、软件接口的技术参数指标，投标人须在投标文件中提供产品白皮书（或产品原厂公开技术资料或产品彩页或产品说明书）及供应商承诺函（格式自拟但需体现以上参数要求），上述资料均须加盖供应商公章。
	是

	8
	△
	工作环境
	工作环境要求。湿度：覆盖20％--95％；
防护等级要求。阅读机外壳应密封防尘防水，外壳防护等级为IP50及以上。
	否

	9
	△
	可靠性
	平均无故障时间应不小于5500小时
	是

	11.证照阅读辨伪一体机

	1
	★
	功能描述
	证件阅读辨伪一体机是一款支持符合国际民航组织ICAO Doc 9303标准的护照、签证、海员证、往来港澳台通行证等旅行证件及二代身份证OCR识别的证件信息采集设备。产品采用OCR识别、RFID射频识别及人工智能等技术，能够快速准确识别各类证件资料页信息，支持BAC芯片访问技术，支持PA、CA芯片认证防伪技术，具备OCR全页识别、芯片信息识读、机读码解析、条形码扫描、IC卡读取、图像采集、图像处理、图像保存、人像提取裁剪、自动检测证件、信息核验、比对鉴别、防眩光等功能。电源适配器应通过CCC认证。
	是

	2
	#
	外观结构
	1.扫描证件的光学玻璃窗口不小于125 mm（宽）×88 mm（高）。
2.光学玻璃面应具备一定硬度，在产品说明书中标识其硬度性能。
3.主机身长宽高尺寸不大于200 mm×175 mm×140 mm（高度不包含遮光罩）。
	否

	3
	#
	设备状态
	1.指示灯，具备状态指示灯，显示阅读机状态，如就绪、读取中、读取成功、读取失败、故障等。
2.光源。白光（波长400-700nm）、红外光（波长850—950nm）、紫外光（315-400nm，中心波长365nm）。
	是

	4
	#
	分辨率
	3.分辨率，获取图像的分辨率不小于500ppi。
	是

	5
	#
	接口
	应具备USB通信接口及USB扩展口，接口符合USB2.0或USB3.0。
	否

	6
	#
	供电模式
	应具备额外的供电接口和电源适配器，阅读机与上位机连接线缆只用于数据通信不能供电时，可通过供电接口和电源适配器供电。
	是

	7
	★
	软件要求
	1.系统驱动程序：适配windows(32位、64位)、国产主流的linux操作系统，如统信、银河麒麟等；驱动程序支持CPU指令集包括但不限于：X86指令集、ARM指令集。提供边检业务阅读机接口，与梅沙系统无缝对接。
2.触发方式：提供自动和手动两种触发侦测证件机制。证件插入时自动触发拍照和芯片信息读取功能，触发支持包括出入境证件、入境卡、签证页、验讫章页等。
3.分辨率：最大分辨率不小于500ppi，可根据需要设置获取图像分辨率，图像无明显畸变。
白光图像应消眩光，图像色彩清晰不失真。完成白光、紫外光、红外光三张分辨率不小于500ppi图像所用时间不超过2.5秒。前台旅客验放多页采集业务中需实现单光拍照功能。可识别不同尺寸大小的证件，卡式证件、外国人入境卡正反面，支持图像旋转、自动裁切并保存。MRZ码识别时间小于2秒。电子护照自适应调整读取速率大于等于424kbps；外国电子护照芯片全量信息读取5-7秒。
4.OCR功能。应识别不同国家按ICAO Doc9303号文件签发的机读护照和其他TD3、TD2、TD1型证件、机读签证以及我国签发的区域性出入境证件的MRZ,并支持对上述证件图像视读区文字的识别。支持对证件中人像识别裁切保存，支持对图像中二维条码、一维条码识别。证件保存图像支持JPG、bmp、png等多种图像格式，芯片信息保存支持原始LDS的二进制文件格式和对其解析后的信息格式。
5.软件接口：支持windows的pc/sc接口、Linux下的基于pc/sc标准定义的接口。支持电子机读证件BAC、PACE、EAC访问控制方式，支持AA、PA 、CA等认证机制，支持用CAN访问电子机读证件方式。
注：软件要求中的系统驱动程序、OCR功能、证件读取速度、软件接口的技术参数指标，投标人须在投标文件中提供产品白皮书（或产品原厂公开技术资料或产品彩页或产品说明书）及供应商承诺函（格式自拟但需体现以上参数要求），上述资料均须加盖供应商公章。
	是

	8
	△
	工作环境
	工作环境要求。湿度：覆盖20％--95％；
防护等级要求。阅读机外壳应密封防尘防水，外壳防护等级为IP50及以上。
注：证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料
	是

	9
	★
	可靠性
	1.平均无故障时间应不小于5500小时。
2.证照鉴伪功能模块并提供≥5年免费升级样本库。支持护照在紫外、红外光谱下的智能鉴伪,并在独立界面窗口显示受检证件与标准证照防伪数据库标准件防伪信息的比对结果。鉴伪模块应涵盖不少于150个国家和地区，不少于1000本证照防伪特征信息点鉴伪比对。
注：第1点证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，第2点证明材料需提供加盖公章的承诺函或其他相关证明材料。
	是

	12.四向内窥镜

	1
	★
	功能描述
	四方向内窥镜，是专门用于质量检查、探测、分析的新型检测仪器。操作者可单手操作，可以在复杂狭小的环境中进行检查工作；仪器配备了高分辨率彩色液晶监视器，具有图像清晰、性能稳定、操作方便、适用范围广等特点，并且具备图像数据移动存储功能、计算机连接、图像处理软件实时显示检查图像、图像冻结、局部放大、存储、测量以及录像等功能。迅速检测人眼无法观测的黑暗、窄小场所，以及各种机器、设备、组装物体的内部观察，无需拆卸或破坏观测对象（设备启动至输出有效清晰画面的时间≤7秒。
	是

	2
	#
	显示模式
	显示屏：≥5英寸全彩高清IPS触摸显示屏，自带遮光罩，可随时了解内窥镜的工作状态
显示屏分辨率：≥1280*960像素
	是

	3
	#
	材质
	四层防水耐磨耐腐蚀钨合金丝多层管
	是

	4
	#
	兼容性
	手持一体化，探头管线采用独立模块设计，可插拔，可更换不同规格

注：投标人须在投标文件中提供产品白皮书（或产品原厂公开技术资料或产品彩页或产品说明书）及供应商承诺函（格式自拟但需要体现上述参数要求），上述资料均须加盖供应商公章。
	是

	5
	#
	录像要求1
	显示屏附近设有一键拍录按键，可方便快捷拍照录像
	是

	6
	△
	录像要求2
	1.摄像机系统：性能不低于1/10英寸CMOS高清红外摄像机；
2.镜头：性能不低于F1.2，感红外镜头
	否

	7
	#
	全向夜视
	1.夜视距离：在夜间，红外灯开启，可识别距离样机15米处的人体轮廓，可远距离侦查。  
2.弯曲角度：360度全向弯曲，单向弯曲角度≥180度
注：投标人须在投标文件中提供产品白皮书（或产品原厂公开技术资料或产品彩页或产品说明书）及供应商承诺函（格式自拟但需要体现上述参数要求），上述资料均须加盖供应商公章。
	是

	8
	△
	其他
	探头直径：≥6mm
摄像头像素：≥100万
插管线工作长度：≥1.5m
	否

	9
	#
	图像及存储要求
	显示比例：16:9或4:3；
图像分辨率：≥1280*720像素
储存设备：标配≥32GB存储空间
	否

	10
	#
	广视可调
	1.视场角：水平视场角≥90度）
2.景深：10mm--∞mm
3.聚焦范围：≥20mm
4.图像回放：图片和视频可回放，回放预览图片画面可进行放大缩小。
注：投标人须在投标文件中提供产品白皮书（或产品原厂公开技术资料或产品彩页或产品说明书）及供应商承诺函（格式自拟但需要体现上述参数要求），上述资料均须加盖供应商公章。
	是

	11
	#
	可靠性
	1.三防设计：对灰尘和水的防护等级≥IP55。摄像机及探测线防护等级≥IP68。
2.工作时间：可连续工作≥6小时以上，电池可换取更换（需含备用电池≥1块，配备外充电设备）
3.可在覆盖-10℃至50℃的高温下连续工作＞2h
	是

	12
	#
	可视性
	≥450cd/m2亮度
	否

	13
	#
	辅助照明
	1.辅助照明：白光辅助照明，可通过按键一键开启，功率≥1W  
注：投标人须在投标文件中提供产品白皮书（或产品原厂公开技术资料或产品彩页或产品说明书）及供应商承诺函（格式自拟但需要体现上述参数要求），上述资料均须加盖供应商公章。
	是

	14
	#
	图像要求
	图像放大缩小：支持图像放大≥8倍

注：投标人须在投标文件中提供产品白皮书（或产品原厂公开技术资料或产品彩页或产品说明书）及供应商承诺函（格式自拟但需要体现上述参数要求），上述资料均须加盖供应商公章。
	是

	15
	#
	照明方式
	照明方式：红外光光纤照明，亮度可调≥5档位；
	否

	16
	#
	接口
	数据接口：Micro-USB端口、HDMI高清视频输出接口，可通过HDMI接口
	否

	17
	#
	画面显示
	1.输出图像，可在外接显示屏和样机内置显示屏上同时预览画面
2.主机内置wi-fi无线传输模块，可同时支持手机/平板多个终端同时观看画面
	否

	18
	#
	设备重量
	整机重量：≤1kg
	是

	13.车底检查镜

	1
	#
	屏幕尺寸
	显示屏尺寸：≥7.0英寸彩色显示屏。
显示亮度≥450 cd/㎡；
定焦：≤20mm。
	是

	2
	#
	分辨率
	1.显示分辨率：≥1024*600像素；
2.像素：≥200万像素 ，1080P。
注：投标人须在投标文件中提供产品白皮书（或产品原厂公开技术资料或产品彩页或产品说明书）及供应商承诺函（格式自拟但需要体现上述参数要求），上述资料均须加盖供应商公章。
	是

	3
	#
	摄像机要求
	1.一键拍照/录像：支持，视频录制分辨率：≥1920*1080像素。相片/视频回放：支持。
2.镜头：≥1/2.8英寸CMOS。照明方式：白光/红外，LED白光照明：多颗高亮度LED补光灯，全黑环境下依然可清晰观察车底状况。
3.录制视频单个文件时间：3、5、10分钟。
4.水平视角：≥120°，垂直视角：≥90°，红外夜视距离：≥15米。
	是

	4
	#
	摄像机功能
	1.按键功能：上下左右按键四个方向旋转；
2.水平旋转角度：水平≥355°旋转；
3.垂直旋转角度：垂直≥160°旋转。
注：投标人须在投标文件中提供产品白皮书（或产品原厂公开技术资料或产品彩页或产品说明书）及供应商承诺函（格式自拟但需要体现上述参数要求），上述资料均须加盖供应商公章。
	是

	5
	#
	内存
	内存：标配≥32GB TF内存卡，最大支持128GB。
	是

	6
	△
	工作环境
	工作湿度：≤90%RH(无霜结) 。
	否

	7
	#
	电池容量
	使用高容量锂电池组供电。
电池电量：≥12000mAh。
供电电源：DC12V
	是

	8
	#
	外观结构
	设备收起尺寸：≤65cm（具体可定制）
设备打开尺寸：≥200cm（具体可定制）
净重：≤3kg。
	否

	9
	#
	可靠性
	防护等级：≥IP66。
	是


服务要求

重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。填“否”的，需对其中参数要求进行响应承诺，格式自拟但需体现其内容。

	序号
	内容
	重要性
	服务要求标准
	证明材料要求

	1
	投标人服务标准
	★
	1.所有产品提供三年保修服务，质保服务不低于原厂技术标准。投标人需提供每周7天×24小时电话应急服务支持，接到用户方报修后，需在10分钟内响应，2小时内到达现场，特殊情况需延长到场时间的，中标人应提前说明，经采购人确认后执行。且需指定一名主要联系人及两名替补联系人与用户方保持联系。

2.为了保证项目完成后稳定可靠的运行，在项目实施完成后提供7天现场驻场服务，负责设备运行保障、故障排查、操作指导等工作。
3.为了保证项目完成后稳定可靠的运行，在项目验收后的一年内，根据采购人需求，中标人应提供至少2次设备和系统巡检服务，并出具详实的书面报告。
	否

	2
	人员资格标准
	#
	投标人拟投入本项目的项目技术负责人具有系统集成项目管理工程师证书；

响应文件须提供技术负责人的相关证书复印件并加盖投标人公章，并同时提供该人员在投标人单位的社保证明（以社保机构出具的投标截止日前一年内任意1个月的社保证明为准）或劳动合同等在职证明材料，并加盖投标人公章。
	是

	3
	授课资料交付要求
	#
	项目完工后，中标人应提供授课课件，主要包括所采购设备的配置、维护、管理、使用说明等内容。
	否

	4
	集成标准1
	★
	1.中标人应负责将货物安全、完整地运抵采购人指定的交货地点，并在交货现场指派专人配合采购人完成货物清点、外观检查、签收交接等工作。运输过程中的装卸、保管、保险及一切费用由中标人承担，货物毁损、灭失的风险在双方现场交接签字前由中标人承担，鉴于本项目货物属于【精密设备 / 易碎品 】，对运输条件有特殊要求，中标人应根据货物特性采取相应的防护运输措施，并在投标文件中说明运输方案。
2、设备到货后，由中标人与采购人共同进行到货验收。中标人应随货提供产品合格证明文件（如出厂合格证、产品检验报告等）及能够证明货物合法来源的相关材料，确保所供整机设备为全新正品，采购人有权通过制造商官方渠道进行核验。并符合招标文件技术参数要求及投标文件承诺。验收过程中如对货物来源或品质有异议，中标人应负责协调制造商或相关方予以核实说明，如经查实存在虚假响应或提供不符合要求货物的情形，采购人有权解除合同，中标人应承担违约责任，采购人并保留依法追偿的权利。
	否

	5
	集成标准2
	★
	投标人需承诺所投产品都需要满足与原有系统的互联互通（在指标要求处有体现），确保本次升级改造对原有的系统和业务系统无影响。投标人在安装中造成系统中断所引起的一切损失均由投标人承担，且采购人有追偿权利。
	否

	6
	服务网络标准
	#
	为保证维护的及时性，投标人需承诺中标后在项目主要运行地点有服务保障能力，接到故障报修后，可在规定时间内调配中标公司技术人员到场服务
	否


实施方案

①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项填“是”的，投标人须按“实施标准”提供相关证明材料。填“否”的，需对其中参数要求进行响应承诺，格式自拟但需体现其内容。

	序号
	内容
	重要性
	服务要求标准
	证明材料要求

	1
	项目实施过程控制
	#
	1.中标后，中标人须在方案编制及安装调试等关键环节提供驻场服务，针对本项目中不同品类货物编制详细的项目实施步骤、工期、人员保障计划、实施安装方案、回退保障方案，直至方案审核通过，且与采购人原有系统互联互通。2、本项目中标人需负责所有设备的安装、调试的工作。安装调试时间根据采购人确认时间为准，包含但不限于口岸闭关后的时间（22:00-08：00）。
	否

	2
	项目实施组织架构
	
	中标人应针对本项目建立完整的、行之有效的组织体系，明确各职能组的人员、职责和组间关系，保证项目组协调运行，以便顺利完成任务。
	否

	3
	项目实施进度 安排
	★
	项目交付时间：合同签订后75个日历日内完成安装调试并具备验收条件。投标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。投标人应按照结合实际情况制订全面详尽切实可行的进度计划，并经采购人确认。在整体项目实施过程中，投标人将定期检查各相关工作配合方的实施进度，有责任督促各工作任务负责方（如货物制造商、施工方）按照计划进行系统实施。若对项目推进过程中的实施进度要求、多方配合机制有疑问，应及时以书面形式通报采购人相关管理部门，并与采购人相关管理部门一起协调处理。
	否

	4
	项目实施过程安排
	
	为保障项目顺利割接，投标人承诺割接时需协调所供设备厂家专业工程师进行项目实施保障。项目实施方应组织完成本项目的部署实施工作，组织完成各项软、硬件产品的集成、安装、调试。包括前期阶段（前期准备、勘察实施、勘察完成）、实施阶段（进场前的准备、正式进场施工、开通准备阶段）、项目调试、试运行、验收阶段。
	否

	5
	项目验收安排
	★
	货物全部到达安装现场，中标人应配合采购人安排，在7个工作日内启动清点验收工作。
中标人完成所有软硬件安装调试，实现本项目建设目标和功能，与现网互联互通，试运行7天，期间设备运行稳定、网络稳定顺畅，业务流程正常；布线、理线、标签标识等符合国标规范后，中标人应配合采购人在7个工作日内启动项目验收工作。
	否


付款方式

	序号
	付款节点
	付款条件
	付款比例（或金额）
	备注

	1
	首付款
	双方签订合同后，收到中标人交付等额合法有效发票后10个工作日内
	采购人付款至合同总金额的30%
	以上每一笔付款前，提供合法有效的发票、付款申请等资料。

	2
	第二期款
	货物全部到达安装现场，经采购人清点验收无误后，由中标人提出付款申请并经采购人方审核同意后，收到中标人交付等额合法有效发票后10个工作日内
	付款至总合同金额90%
	

	3
	尾款
	货物全部安装完毕，软硬件调试完成，验收合格，测试通过后，中标人向采购人提出验收申请，经采购人验收合格后，采购人在收到中标人交付等额合法有效发票后10个工作日内向中标人付款至结算价格的100%。
	付款至总合同金额100%
	


B包组需求：
第一章 商务需求

	序号
	内容
	说明和要求



	1
	投标人资质
	见招标文件第一部分“申请人的资格要求”

	2
	投标产品资质
	无

	3
	核心产品
	移动查验终端（含移动证件采集软件和MDM授权）

	4
	是否允许联合体投标
	否

	5
	是否允许进口产品投标
	否

	6
	节能环保要求
	严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别如属于政府强制采购节能产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

如属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。



	7
	信息安全要求
	无

	8
	现场考察
	采购人统一组织现场踏勘：

（1）时间：2026年9月21日15:00；地点：港珠澳大桥珠海公路口岸；联系人罗志威；电话：8160860。

（2）踏勘均为自愿参加，未参加者不丧失投标资格，亦不作为评审因素，未到场踏勘的投标人视为充分知悉项目全部情况。

（3）每家潜在投标人最多可安排不超过2名人员到场出席，并须携带本人身份证原件，以及加盖投标单位公章的介绍信（或证明函）。

	9
	系统兼容协助
	中标人须在签订合同的同时签署保密协议，采购人开放相应接口，协助完成新增软、硬件模块与原有系统、设备的对接调试，实现与原有联动控制设备的适配联动。

	10
	是否收取履约保证金
	是，中标人在合同签订前，向采购人提供相当于合同总价 5 %的履约保证金，采购人将在终验完毕后收到中标人申请后的15个工作日内返还中标人履约保证金

	11
	采购人信息
	单位名称：中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站，单位地址：港珠澳大桥珠海公路口岸西澳一街543号，联系人姓名：林杨高，联系电话：0756-8160936，电子邮箱：18319346966@163.com

	12
	预算金额 ，最高限价
	预算金额：人民币  480.00  万元，最高限价：人民币   471.729835     万元

	13
	项目履约时间
	合同签订后150个日历日内完成货物交付、安装调试并具备验收条件等

	14
	项目履约地点
	广东省珠海市港珠澳大桥珠海公路口岸

	15
	中小企业有关政策
	不专门面向中小企业采购，给予小微企业10%优惠价格扣除，本项目对应行业为：工业。


第二章 技术和服务需求

一、项目概述

1.本次采购具体包含拉横幅视频分析算法 50 路、周界视频分析算法 150 路、人员行为视频分析算法 50 路、室内行为视频分析算法 60 路、在岗睡觉视频检测算法 30 路、三地车牌识别算法定制 1 路、三地车牌识别应用适配 1 路，UPS 供电主机 A 5 台、UPS 供电主机 B 5 台、UPS 供电主机 C 8 台、UPS 供电主机 D 6 台，移动查验终端（含移动证件采集软件和 MDM 授权）60 台、网络硬盘录像机 4 台，项目覆盖软硬件设备采购、安装调试、验收、培训及售后服务全流程，新购设备需满足原业务系统承载要求，中标人须配合采购人完成业务部署与迁移等相关工作。

2.视频分析算法（包含拉横幅视频分析算法、周界视频分析算法、人员行为视频分析算法、室内行为视频分析算法、在岗睡觉视频检测算法、三地车牌识别算法定制、三地车牌识别应用适配）现状参考说明，投标人了解现场环境参考，实现相关指标要求，兼容结果以现场联调测试为准。

现有硬件服务器核心参数：CPU为至强4316（2.3GHz/20核）*2；GPU为8张NVIDIA Tesla T4卡。

3.UPS 供电系统现状

项目现场在用 UPS 旧主机主要分布于珠港大厅和珠澳大厅内，涵盖多档功率规格，各规格设备数量及单套重量如下：

（1）. 40kVA 规格：共 2 套，单套设备重量约 400kg

（2）. 80kVA 规格：共 2 套，单套设备重量约 400kg

（3）. 100kVA 规格：共 2 套，单套设备重量约 480kg

（4）. 120kVA 规格：共 2 套，单套设备重量约 480kg

（5）. 160kVA 规格：共 6 套，单套设备重量约 730kg

（6）. 200kVA 规格：共 6 套，其中 2 套单套设备重量约 1400kg，4 套单套设备重量约 760kg

（7）. 250kVA 规格：共 2 套，单套设备重量约 1400kg。

4.视频监控系统现状

项目现场已建成在用视频监控系统。本次采购的网络硬盘录像机、各类视频智能分析算法需与现有视频监控系统实现对接，支持 Onvif 协议或GB/T  28181 国家标准协议，满足视频流接入、智能分析预警、数据联动等业务需求。现有硬件服务器参数为：CPU为至强4316（2.3GHz/20核）*2；GPU为8张NVIDIA Tesla T4卡

注：以上存量系统相关信息仅为项目现状介绍，供投标人了解现场环境参考，不构成技术限制性要求，系统兼容与对接效果以现场联调测试为准。
二、技术需求

（一）集成需求

不作为打分项，供服务要求集成标准参考。

	序号
	内容
	需求说明

	1.
	业务需求
	本项目旨在通过采购一批高性能、高可靠的UPS主机和查验设备、算法、NVR，全面支撑港珠澳大桥口岸出入境查验业务的智能化升级与高效运转。

	2.
	技术需求
	详见产品清单及指标要求。

	3.
	系统需求
	按照招标货物及技术指标要求提供满足需求的软硬件设备，完成实施部署、验收、布线、维护和售后服务等工作；应在实现系统配置最优的前提下，尽量保证所选用各类软硬件产品在生产厂家或技术标准上的一致性，并具备良好的兼容性。项目中软硬件设备需与现有设备及系统完成对接。

详细技术要求和服务要求等详见需求文件各项技术指标和服务指标要求


（二）采购产品一览表

	序号
	货物名称
	是否核心产品
	单位
	数量
	产地

	
	
	
	
	
	

	1
	拉横幅视频分析算法
	否
	路
	50
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	周界视频分析算法
	否
	路
	150
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	人员行为视频分析算法
	否
	路
	50
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	室内行为视频分析算法
	否
	路
	60
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	在岗睡觉视频检测算法
	否
	路
	30
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	三地车牌识别算法定制
	否
	项
	1
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	三地车牌识别应用适配
	否
	项
	1
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	UPS供电主机
A
	否
	台
	5
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	UPS供电主机
B
	否
	台
	5
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	UPS供电主机
C
	否
	台
	8
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	UPS供电主机
D
	否
	台
	6
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	移动查验终端（含移动证件采集软件和MDM授权）
	是
	台
	60
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	网络硬盘录像机
	否
	台
	4
	中国

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（三）产品清单及指标要求

①指标按重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。
②“证明材料要求” 项标注为 “是” 的指标项，投标人须提供对应指标的有效证明材料：除指标单独备注需提交的特定材料外，未明确指定证明材料形式的，投标人可选用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。未提供有效证明材料，或证明材料所载内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足要求处理。“证明材料要求” 项标注为 “否” 的指标项，投标人须就对应参数要求作出响应承诺，格式可自行拟定，但须完整涵盖参数要求的全部内容。

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1.拉横幅视频分析算法

	1
	★
	算法要求
	公共场所违规行为视频识别算法：基于视频识别技术，可检测识别侦测区域内的长条形红色或其他颜色的布材料，包含挂毯、吊旗、对联、运动彩带、织物等，并自动产生报警联动。
算法需与现有在用的总站智能视频解析平台对接，支持从现有总站智能视频解析平台获取视频或图片流进行算法解析以及对其进行算法预警推送，可采用OpenApi，RTSP,GB/T28181等现有总站智能视频解析平台具备协议进行对接，算法预警推送需要满足总站智能视频解析平台的标准接口协议，以便实现预警联动功能。本项目包含全面的现场安装、部署、调试以及前后端功能调试，确保能够实现算法识别并通过后台向用户预警，以实现预期功能。同一镜头同一功能在多人或多任务部署时只占用一路授权。
	否

	2.周界视频分析算法

	1
	★
	算法要求
	周界视频分析算法：可实现区域入侵侦测、穿越警戒线检测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测等功能
1.区域入侵侦测：可侦测视频中是否有物体入侵设置的禁区，该功能可供用户建立警戒区，当有目标物体出现在该区域时，设备可产生报警信号并做相关联动；
2.穿越警戒线检测：可侦测视频中是否有物体跨越设置的警戒面或警戒线，根据判断结果联动报警；
3.进入区域侦测：可检测是否有物体进入指定的侦测区域，在目标进入侦测区域时，自动产生报警联动；
4.离开区域检测：可检测是否有物体离开指定的侦测区域，当目标离开侦测区域时，自动产生报警联动；
5.徘徊侦测：可检测目标在进入指定的侦测区域内运动，当目标的持续运动时间超过设定的阈值时，自动产生报警联动；
算法需与现有在用的总站智能视频解析平台对接，支持从现有总站智能视频解析平台获取视频或图片流进行算法解析以及对其进行算法预警推送，可采用OpenApi，RTSP,GB/T28181等现有总站智能视频解析平台具备协议进行对接，算法预警推送需要满足总站智能视频解析平台的标准接口协议，以便实现预警联动功能。本项目包含全面的现场安装、部署、调试以及前后端功能调试，确保能够实现算法识别并通过后台向用户预警，以实现预期功能。同一镜头同一功能在多人或多任务部署时只占用一路授权。
	否

	3.人员行为视频分析算法

	1
	★
	算法要求
	人员行为视频分析算法：以智能分析服务器为载体，可识别人群聚集、人员肢体冲突（剧烈运动）、人员奔跑、人员倒地等功能。
1.人群聚集检测：可检测指定的侦测区域内人员密集程度，当人群密度超过设定的比例阈值时，自动产生报警联动；
2.人员肢体冲突检测：当人员在设置的检测区域内发生较为剧烈的动作(群殴打架等)，且超过设置的时间后，系统自动产生报警；
3.人员奔跑检测：可检测指定的侦测区域内目标的运动状态，当有目标快速移动时，自动产生报警联动；
4.人员倒地检测：可检测指定的侦测区域内目标的倒地状态，当目标在侦测区域倒地时，自动产生报警联动。
算法需与现有在用的总站智能视频解析平台对接，支持从现有总站智能视频解析平台获取视频或图片流进行算法解析以及对其进行算法预警推送，可采用OpenApi，RTSP,GB/T28181等现有总站智能视频解析平台具备协议进行对接，算法预警推送需要满足总站智能视频解析平台的标准接口协议，以便实现预警联动功能。本项目包含全面的现场安装、部署、调试以及前后端功能调试，确保能够实现算法识别并通过后台向用户预警，以实现预期功能。同一镜头同一功能在多人或多任务部署时只占用一路授权。
	否

	4.室内行为视频分析算法

	1
	★
	算法要求
	室内行为视频分析算法：可实现室内玩手机检测、室内人数异常检测、室内超时滞留检测、室内人员岗位值守情况检测等功能；
1.室内玩手机检测：可检测指定的侦测区域内人员是否有玩手机的行为，当检测到人员玩手机行为时进行报警
2.室内人数异常检测：可检测指定的侦测区域内人员（0-5人或更多）数量，当检测到人员数量和预设定人数条件一致并持续设定的时间进行报警；
3.室内超时滞留检测：可检测指定的侦测区域内人员在目标区域长时间滞留行为，当检测到人员在目标区域内滞留时间超过设定时间时进行报警
4.室内人员岗位值守情况检测：可检测指定的侦测区域内人员离开岗位或者睡岗行为，支持单人状态离岗和双人状态离岗检测，当检测到人员发生离岗或者睡岗行为时进行报警
算法需与现有在用的总站智能视频解析平台对接，支持从现有总站智能视频解析平台获取视频或图片流进行算法解析以及对其进行算法预警推送，可采用OpenApi，RTSP,GB/T28181等现有总站智能视频解析平台具备协议进行对接，算法预警推送需要满足总站智能视频解析平台的标准接口协议，以便实现预警联动功能。本项目包含全面的现场安装、部署、调试以及前后端功能调试，确保能够实现算法识别并通过后台向用户预警，以实现预期功能。同一镜头同一功能在多人或多任务部署时只占用一路授权。
	否

	5.在岗睡觉视频检测算法

	1
	★
	算法要求
	基于视频分析技术，可检测人员趴桌子状态，适用于在岗睡觉识别。算法需与现有在用的总站智能视频解析平台对接，支持从现有总站智能视频解析平台获取视频或图片流进行算法解析以及对其进行算法预警推送，可采用OpenApi，RTSP,GB/T28181等现有总站智能视频解析平台具备协议进行对接，算法预警推送需要满足总站智能视频解析平台的标准接口协议，以便实现预警联动功能。本项目包含全面的现场安装、部署、调试以及前后端功能调试，确保能够实现算法识别并通过后台向用户预警，以实现预期功能。同一镜头同一功能在多人或多任务部署时只占用一路授权。
	否

	6.三地车牌识别算法定制

	1
	★
	算法要求
	后端车辆图片分析算法：支持识别三地车牌识别，支持对国内车牌、澳门车牌、香港车牌识别，支持对单牌车、双牌车、三牌车进行车牌捕获识别，并输出所关联的车牌识别数据，三地车牌识别准确率不低于99.9%。
算法需与现有在用的总站智能视频解析平台对接，支持从现有总站智能视频解析平台获取视频或图片流进行算法解析以及对其进行算法预警推送，可采用OpenApi，RTSP,GB/T28181等现有总站智能视频解析平台具备协议进行对接，算法预警推送需要满足总站智能视频解析平台的标准接口协议，以便实现预警联动功能。本项目包含全面的现场安装、部署、调试以及前后端功能调试，确保能够实现算法识别并通过后台向用户预警，以实现预期功能。同一镜头同一功能在多人或多任务部署时只占用一路授权。
	否

	7.三地车牌识别应用适配

	1
	★
	算法要求
	定制感知数据服务及数据存储、车辆检索应用、车辆布控应用适配支持国内车牌、澳门车牌、香港车牌三地车牌识别数据结果。
算法需与现有在用的总站智能视频解析平台对接，支持从现有总站智能视频解析平台获取视频或图片流进行算法解析以及对其进行算法预警推送，可采用OpenApi，RTSP,GB/T28181等现有总站智能视频解析平台具备协议进行对接，算法预警推送需要满足总站智能视频解析平台的标准接口协议，以便实现预警联动功能。本项目包含全面的现场安装、部署、调试以及前后端功能调试，确保能够实现算法识别并通过后台向用户预警，以实现预期功能。同一镜头同一功能在多人或多任务部署时只占用一路授权。
	否

	8.UPS供电主机A

	1
	★
	主机要求
	模块化UPS
本设备配置1套功率大于等于40KVA的功率模块；
本项目4款UPS供电主机（包含UPS主机A、UPS主机B、UPS主机C、UPS主机D）模块化机框品牌型号一致
	是

	2
	#
	电压要求
	输入电压：380VAC (-25%，+25%)@100% load；
输入频率：覆盖40Hz-70Hz；
	是

	3
	#
	输入性能
	整流器输入性能应满足以下要求：
满载时，输入谐波电流总含量＜3%；输入功率因数＞0.99；
半载时，输入谐波电流总含量＜5%；输入功率因数＞0.98。
	是

	4
	△
	电池管理
	整流器或充电器输出指标
容量：输出满载工作时，对备用1小时的电池，充电能力应不小于1.5I10；
电压精度：±1％；
具有电池均充、浮充自动控制功能：在电池放电结束UPS输入供电恢复后，应自动启动均充充电，满足每节（12V）电池均充电压14.1V，并能够自动转浮充充电；
具有电池充电温度补偿功能：能够根据电池环境温度，自动调整充电器输出电压，避免过充电或欠充电；
具有电池定期自动维护和测试功能：定期自动释放部分电池能量，避免长期浮充导致电池容量衰减，能量释放比例＜电池额定容量25%，并能够侦测及修正电池组实际电池容量和电池组是否处于良好状态；
逆变器输出：
输出电压： 380VAC，稳态精度：±1％；
输出频率  50Hz±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变；
输出频率范围：在输入频率为50Hz±10%时，输出频率应满足50Hz±0.5，±1，±1.5，±2Hz可调；
输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，电压波形失真度 ：100%线性负载≤1％，100%非线性负载≤3％；
输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1；
	否

	5
	#
	输出带载
	输出功率因数为1，带超前0.5～滞后0.5负载不降。
	否

	6
	#
	电源负载
	双变换效率：
100%满载效率，≥95%；45%-75%负载范围时，≥96%；25％负载时≥94％；
逆变器过载能力：
110%额定电流，60min；125%额定电流，10min；150%额定电流，60s；
短路限流能力≥2.9In；
旁路过载能力：1000%额定电流，100ms；
三相负载不平衡度100%时，三相输出电压不平衡度满足：
        ＜±1％（平衡负载）；
＜±2％（100％不平衡负载）；
输出电压相位偏差：
在100%不平衡整流型负载时，三相输出电压相位差≤1°；
噪声（距离设备1米处）≤62dB（A）；
动态电压瞬变范围：
    交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±5％；
	否

	7
	△
	动态稳供
	瞬变响应恢复时间：
从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms；
市电电池切换时间：
    UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0；
旁路逆变切换时间：
    从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<4ms；
MTBF≥20万小时；
并机能力：为满足更大的扩容需求，两套同型号模块化UPS可通过并机线缆（2条，以避免单点故障）组成并机系统。并机系统可共用电池组；
LBS同步双母线功能：两套同型号等容量模块化UPS可通过LBS线缆组成同步双母线系统，无需额外的LBS同步控制器选件；
	否

	8
	#
	系统管理
	系统要求：
系统采用模块化并联冗余结构，各功率模块独立控制、自动均流分担负载，单个模块故障不影响系统整体运行。
	是

	9
	#
	安全性
	UPS电气柜应具备系统输入总开关、输出总开关及维修旁路开关。
	是

	10
	△
	电池调节
	1.每个UPS功率模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，具有独立工作能力，系统中任何其他组件故障不影响UPS模块的工作；
2.系统需要内置手动维修旁路，在自动旁路故障时，可以使用手动维修旁路进行现场维护操作，要求手动维修旁路和UPS功率模块在同一机柜内，不接受在现场或在其他电气柜内另行配置；
3.为保证旁路抗冲击能力及扩容要求，要求采用统一的集中静态旁路模块；系统在转到手动维修旁路时，静态旁路模块应可进行插拔式维护，且对其维护时不影响UPS系统输出；
4.为便于电池利旧，电池组节数需在30～40节之间（偶数）可调，不论电池组节数取此范围内的何值，UPS的最大输出功率不得降额（不低于150KVA）；
	否

	11
	★
	可靠性
	1.质保期：需提供三年或以上质保
2.新设备安装：该项总需配备电力电缆敷设（该设备配套UPS输入输出线缆，国标WDZ-YJV-4*50 + 1*25，≥300米）；UPS电池电缆安装敷设（该设备配套电池连接线，BVR50，≥200米）等施工过程中所需耗材；安装完成后，设备调试至可用；并将新装UPS主机设备接入本项目采购的动环系统。                          
3.每台主机需配备电池承重架（材质：镀锌方通规格100*100*3 mm，尺寸根据UPS尺寸现场定做）共5套；4.旧设备拆除搬运及修复：80KVAUPS旧主机拆除搬迁(400kg/每套，2套，实际搬运距离至少2000米，上下楼有电梯，需使用带液压装置的拖车）；40KVAUPS旧主机拆除搬迁(400kg/每套，2套，实际搬运距离至少2000米，上下楼有电梯，需使用带液压装置的拖车）；拆除原有的主机承重架，拆除旧线路，拆除旧线槽。
	否

	9.UPS供电主机B

	1
	★
	主机要求
	模块化UPS
本设备配置2套功率大于等于40KVA的功率模块；
本项目4款UPS供电主机（包含UPS主机A、UPS主机B、UPS主机C、UPS主机D）模块化机框品牌型号一致
	是

	2
	#
	电压要求
	输入电压：380VAC (-25%，+25%)@100% load；
输入频率：覆盖40Hz-70Hz；
	是

	3
	#
	输入性能
	整流器输入性能应满足以下要求：
满载时，输入谐波电流总含量＜3%；输入功率因数＞0.99；
半载时，输入谐波电流总含量＜5%；输入功率因数＞0.98
	是

	4
	△
	电池管理
	整流器或充电器输出指标
容量：输出满载工作时，对备用1小时的电池，充电能力应不小于1.5I10；
电压精度：±1％；
具有电池均充、浮充自动控制功能：在电池放电结束UPS输入供电恢复后，应自动启动均充充电，满足每节（12V）电池均充电压14.1V，并能够自动转浮充充电；
具有电池充电温度补偿功能：能够根据电池环境温度，自动调整充电器输出电压，避免过充电或欠充电；
具有电池定期自动维护和测试功能：定期自动释放部分电池能量，避免长期浮充导致电池容量衰减，能量释放比例＜电池额定容量25%，并能够侦测及修正电池组实际电池容量和电池组是否处于良好状态；
逆变器输出：
输出电压： 380VAC，稳态精度：±1％；
输出频率  50Hz±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变；
输出频率范围：在输入频率为50Hz±10%时，输出频率应满足50Hz±0.5，±1，±1.5，±2Hz可调；
输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，电压波形失真度 ：100%线性负载≤1％，100%非线性负载≤3％；
输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1；
	否

	5
	#
	输出带载
	输出功率因数为1，带超前0.5～滞后0.5负载不降。
	是

	6
	#
	电源负载
	双变换效率：
100%满载效率，≥95%；45%-75%负载范围时，≥96%；25％负载时≥94％；
逆变器过载能力：
110%额定电流，60min；125%额定电流，10min；150%额定电流，60s；
短路限流能力≥2.9In；
旁路过载能力：1000%额定电流，100ms；
三相负载不平衡度100%时，三相输出电压不平衡度满足：
        ＜±1％（平衡负载）；
＜±2％（100％不平衡负载）；
输出电压相位偏差：
在100%不平衡整流型负载时，三相输出电压相位差≤1°；
噪声（距离设备1米处）≤62dB（A）；
动态电压瞬变范围：
    交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±5％；
	否

	7
	△
	动态稳供
	瞬变响应恢复时间：
从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms；
市电电池切换时间：
    UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0；
旁路逆变切换时间：
    从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<4ms；
MTBF≥20万小时；
并机能力：为满足更大的扩容需求，两套同型号模块化UPS可通过并机线缆（2条，以避免单点故障）组成并机系统。并机系统可共用电池组；
LBS同步双母线功能：两套同型号等容量模块化UPS可通过LBS线缆组成同步双母线系统，无需额外的LBS同步控制器选件；
	否

	8
	#
	系统管理
	系统要求：
系统采用模块化并联冗余结构，各功率模块独立控制、自动均流分担负载，单个模块故障不影响系统整体运行。
	是

	9
	#
	安全性
	UPS电气柜应具备系统输入总开关、输出总开关及维修旁路开关
	是

	10
	△
	电池调节
	1.每个UPS功率模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，具有独立工作能力，系统中任何其他组件故障不影响UPS模块的工作；
2.系统需要内置手动维修旁路，在自动旁路故障时，可以使用手动维修旁路进行现场维护操作，要求手动维修旁路和UPS功率模块在同一机柜内，不接受在现场或在其他电气柜内另行配置；
3.为保证旁路抗冲击能力及扩容要求，要求采用统一的集中静态旁路模块；系统在转到手动维修旁路时，静态旁路模块应可进行插拔式维护，且对其维护时不影响UPS系统输出；
4.为便于电池利旧，电池组节数需在30～40节之间（偶数）可调，不论电池组节数取此范围内的何值，UPS的最大输出功率不得降额（不低于150KVA）；
	否

	11
	★
	可靠性
	1.质保期：需提供三年或以上质保
2.新设备安装：该项总需配备电力电缆敷设（该设备配套UPS输入输出线缆，国标WDZ-YJV-4*70 + 1*35，≥270米）；UPS电池电缆安装敷设（该设备配套电池连接线，BVR70，≥200米）等施工过程中所需耗材；安装完成后，设备调试至可用；并将新装UPS主机设备接入本项目采购的动环系统。                          
3.每台主机需配备电池承重架（材质：镀锌方通规格100*100*3 mm，尺寸根据UPS尺寸现场定做）共5套；4、旧设备拆除搬运及修复：120KVA UPS旧主机拆除搬迁(480kg/每套，2套，实际搬运距离至少2000米，上下楼有电梯，需使用带液压装置的拖车）；100KVA UPS旧主机拆除搬迁(480kg/每套，2套，实际搬运距离至少2000米，上下楼有电梯，需使用带液压装置的拖车）；拆除原有的主机承重架，拆除旧线路，拆除旧线槽
	否

	10.UPS供电主机C

	1
	★
	主机要求
	模块化UPS
本设备配置3套功率大于等于40KVA的功率模块；
本项目4款UPS供电主机（包含UPS主机A、UPS主机B、UPS主机C、UPS主机D）模块化机框品牌型号一致
	是

	2
	#
	电压要求
	输入电压：380VAC (-25%，+25%)@100% load；
输入频率：覆盖40Hz-70Hz；
	是

	3
	#
	输入性能
	整流器输入性能应满足以下要求：
满载时，输入谐波电流总含量＜3%；输入功率因数＞0.99；
半载时，输入谐波电流总含量＜5%；输入功率因数＞0.98；
	是

	4
	△
	电池管理
	整流器或充电器输出指标
容量：输出满载工作时，对备用1小时的电池，充电能力应不小于1.5I10；
电压精度：±1％；
具有电池均充、浮充自动控制功能：在电池放电结束UPS输入供电恢复后，应自动启动均充充电，满足每节（12V）电池均充电压14.1V，并能够自动转浮充充电；
具有电池充电温度补偿功能：能够根据电池环境温度，自动调整充电器输出电压，避免过充电或欠充电；
具有电池定期自动维护和测试功能：定期自动释放部分电池能量，避免长期浮充导致电池容量衰减，能量释放比例＜电池额定容量25%，并能够侦测及修正电池组实际电池容量和电池组是否处于良好状态；
逆变器输出：
输出电压： 380VAC，稳态精度：±1％；
输出频率  50Hz±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变；
输出频率范围：在输入频率为50Hz±10%时，输出频率应满足50Hz±0.5，±1，±1.5，±2Hz可调；
输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，电压波形失真度 ：100%线性负载≤1％，100%非线性负载≤3％；
输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1；
	否

	5
	#
	输出带载
	输出功率因数为1，带超前0.5～滞后0.5负载不降
	是

	6
	#
	电源负载
	双变换效率：
100%满载效率，≥95%；45%-75%负载范围时，≥96%；25％负载时≥94％；
逆变器过载能力：
110%额定电流，60min；125%额定电流，10min；150%额定电流，60s；
短路限流能力≥2.9In；
旁路过载能力：1000%额定电流，100ms；
三相负载不平衡度100%时，三相输出电压不平衡度满足：
        ＜±1％（平衡负载）；
＜±2％（100％不平衡负载）；
输出电压相位偏差：
在100%不平衡整流型负载时，三相输出电压相位差≤1°；
噪声（距离设备1米处）≤62dB（A）；
动态电压瞬变范围：
    交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±5％；
	否

	7
	△
	动态稳供
	瞬变响应恢复时间：
从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms；
市电电池切换时间：
    UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0；
旁路逆变切换时间：
    从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<4ms；
MTBF≥20万小时；
并机能力：为满足更大的扩容需求，两套同型号模块化UPS可通过并机线缆（2条，以避免单点故障）组成并机系统。并机系统可共用电池组；
LBS同步双母线功能：两套同型号等容量模块化UPS可通过LBS线缆组成同步双母线系统，无需额外的LBS同步控制器选件；
	否

	8
	#
	系统管理
	系统要求：
系统采用模块化并联冗余结构，各功率模块独立控制、自动均流分担负载，单个模块故障不影响系统整体运行
	是

	9
	#
	安全性
	UPS电气柜应具备系统输入总开关、输出总开关及维修旁路开关。
	是

	10
	△
	电池调节
	1.每个UPS功率模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，具有独立工作能力，系统中任何其他组件故障不影响UPS模块的工作；
2.系统需要内置手动维修旁路，在自动旁路故障时，可以使用手动维修旁路进行现场维护操作，要求手动维修旁路和UPS功率模块在同一机柜内，不接受在现场或在其他电气柜内另行配置；
3.为保证旁路抗冲击能力及扩容要求，要求采用统一的集中静态旁路模块；系统在转到手动维修旁路时，静态旁路模块应可进行插拔式维护，且对其维护时不影响UPS系统输出；
4.为便于电池利旧，电池组节数需在30～40节之间（偶数）可调，不论电池组节数取此范围内的何值，UPS的最大输出功率不得降额（不低于150KVA）；
	否

	11
	★
	可靠性
	1.质保期：需提供三年或以上质保
2.新设备安装：该项总需配备电力电缆敷设（该设备配套UPS输入输出线缆，国标WDZ-YJV-4*95 + 1*50，≥360米）；UPS电池电缆安装敷设（该设备配套电池连接线，BVR120，≥460米）等施工过程中所需耗材；安装完成后，设备调试至可用；并将新装UPS主机设备接入本项目采购的动环系统。                          
3.每台主机需配备电池承重架（材质：镀锌方通规格100*100*3 mm，尺寸根据UPS尺寸现场定做）共8套；4、旧设备拆除搬运及修复：200KVA UPS旧主机拆除搬迁(1400kg/每套，2套，实际搬运距离至少2000米，上下楼有电梯，需使用带液压装置的拖车）；160KVA UPS旧主机拆除搬迁(730kg/每套，6套，实际搬运距离至少2000米，上下楼有电梯，需使用带液压装置的拖车）；拆除原有的主机承重架，拆除旧线路，拆除旧线槽。
	否

	11.UPS供电主机D

	1
	★
	主机要求
	模块化UPS
本设备配置4套功率大于等于40KVA的功率模块；
本项目4款UPS供电主机（包含UPS主机A、UPS主机B、UPS主机C、UPS主机D）模块化机框品牌型号一致
	是

	2
	#
	电压要求
	输入电压：380VAC (-25%，+25%)@100% load；
输入频率：覆盖40Hz-70Hz；
	是

	3
	#
	输入性能
	整流器输入性能应满足以下要求：
满载时，输入谐波电流总含量＜3%；输入功率因数＞0.99；
半载时，输入谐波电流总含量＜5%；输入功率因数＞0.98
	是

	4
	△
	电池管理
	整流器或充电器输出指标
容量：输出满载工作时，对备用1小时的电池，充电能力应不小于1.5I10；
电压精度：±1％；
具有电池均充、浮充自动控制功能：在电池放电结束UPS输入供电恢复后，应自动启动均充充电，满足每节（12V）电池均充电压14.1V，并能够自动转浮充充电；
具有电池充电温度补偿功能：能够根据电池环境温度，自动调整充电器输出电压，避免过充电或欠充电；
具有电池定期自动维护和测试功能：定期自动释放部分电池能量，避免长期浮充导致电池容量衰减，能量释放比例＜电池额定容量25%，并能够侦测及修正电池组实际电池容量和电池组是否处于良好状态；
逆变器输出：
输出电压： 380VAC，稳态精度：±1％；
输出频率  50Hz±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变；
输出频率范围：在输入频率为50Hz±10%时，输出频率应满足50Hz±0.5，±1，±1.5，±2Hz可调；
输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，电压波形失真度 ：100%线性负载≤1％，100%非线性负载≤3％；
输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1；
	否

	5
	#
	输出带载
	输出功率因数为1，带超前0.5～滞后0.5负载不降
	是

	6
	#
	电源负载
	双变换效率：
100%满载效率，≥95%；45%-75%负载范围时，≥96%；25％负载时≥94％；
逆变器过载能力：
110%额定电流，60min；125%额定电流，10min；150%额定电流，60s；
短路限流能力≥2.9In；
旁路过载能力：1000%额定电流，100ms；
三相负载不平衡度100%时，三相输出电压不平衡度满足：
        ＜±1％（平衡负载）；
＜±2％（100％不平衡负载）；
输出电压相位偏差：
在100%不平衡整流型负载时，三相输出电压相位差≤1°；
噪声（距离设备1米处）≤62dB（A）；
动态电压瞬变范围：
    交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±5％；
	否

	7
	△
	动态稳供
	瞬变响应恢复时间：
从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms；
市电电池切换时间：
    UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0；
旁路逆变切换时间：
    从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<4ms；
MTBF≥20万小时；
并机能力：为满足更大的扩容需求，两套同型号模块化UPS可通过并机线缆（2条，以避免单点故障）组成并机系统。并机系统可共用电池组；
LBS同步双母线功能：两套同型号等容量模块化UPS可通过LBS线缆组成同步双母线系统，无需额外的LBS同步控制器选件；
	否

	8
	#
	系统管理
	系统要求：
系统采用模块化并联冗余结构，各功率模块独立控制、自动均流分担负载，单个模块故障不影响系统整体运行。
	是

	9
	#
	安全性
	UPS电气柜应具备系统输入总开关、输出总开关及维修旁路开关。
	是

	10
	△
	电池调节
	1.每个UPS功率模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，具有独立工作能力，系统中任何其他组件故障不影响UPS模块的工作；
2.系统需要内置手动维修旁路，在自动旁路故障时，可以使用手动维修旁路进行现场维护操作，要求手动维修旁路和UPS功率模块在同一机柜内，不接受在现场或在其他电气柜内另行配置；
3.为保证旁路抗冲击能力及扩容要求，要求采用统一的集中静态旁路模块；系统在转到手动维修旁路时，静态旁路模块应可进行插拔式维护，且对其维护时不影响UPS系统输出；
4.为便于电池利旧，电池组节数需在30～40节之间（偶数）可调，不论电池组节数取此范围内的何值，UPS的最大输出功率不得降额（不低于150KVA）；
	否

	11
	★
	可靠性
	1.质保期：需提供三年或以上质保
2.新设备安装：该项总需配备电力电缆敷设（该设备配套 UPS输入输出线缆，国标WDZ-YJV-4*120 + 1*70，≥200米）；UPS电池电缆安装敷设（该设备配套电池连接线，BVR150，≥270米）等施工过程中所需耗材；安装完成后，设备调试至可用；并将新装UPS主机设备接入本项目采购的动环系统。
3.每台主机需配备承重架（材质：镀锌方通规格100*100*3mm，尺寸根据UPS尺寸现场定做）共6套；4、旧设备拆除搬运及修复：250KVA UPS旧主机拆除搬迁(1400kg/每套，2套，实际搬运距离至少2000米，上下楼有电梯，需使用带液压装置的拖车）；200KVA UPS旧主机拆除搬迁(760kg/每套，4套，实际搬运距离至少2000米，上下楼有电梯，需使用带液压装置的拖车）；拆除原有的主机承重架，拆除旧线路，拆除旧线槽，拆除原有的旧电池架（10套，总重量约1000kg,实际搬运距离至少2000米，上下楼有楼梯）。根据现场实际情况定制防静电地板（600*600*30，≥40平方米；镀锌线槽（400*200*1.5mm，≥60米）。
	否

	12.移动查验终端（含移动证件采集软件和MDM授权）

	1
	#
	CPU
	处理器≥8核，主频频率≥2.0GHz或以上，采用64位架构设计；
	否

	2
	△
	系统要求
	预装操作系统为Android 11.0或以上，支持64位操作系统；
	否

	3
	★
	安全性
	终端须实现工作区域与个人区域的安全隔离，两个区域的文件系统、网络连接、外围接口及数据存储相互独立，不能相互访问。终端安全隔离功能须符合《GA/T 1466.1-2026 智能手机型移动警务终端 第1部分：技术要求》中关于多模式终端安全的相关规定。
	是

	4
	△
	存储
	终端存储RAM≥6GB ；内置存储ROM≥128GB；
	否

	5
	△
	通讯要求
	1.终端要求支持5G通讯，需同时支持中国移动/中国联通/中国电信/中国广电四大运营商的5G网络频段，支持5G NR NSA/SA；
2.含定制加密SIM卡贴。
3.终端支持三选二卡槽，其中一个为SIM卡槽，一个为可选SIM卡或TF加密卡卡槽；
终端可提供BT/WI-FI管控接口，支持对终端蓝牙/WI-FI功能的管控；终端充电接口为USB Type-C接口,支持快充，以满足快速充电续航的要求；
	否

	6
	#
	屏幕要求
	屏幕尺寸要求不低于6.8英寸的电容式触摸屏，分辨率不低于2400×1080像素；
	否

	7
	△
	其他功能
	1.支持NFC功能，支持点对点模式、读卡器模式、卡模式；
2.支持北斗/GPS/Glonass定位；
3.支持指纹识别，可通过不同指纹进入不同系统；
4.终端支持自定义实体物理按键，便于快捷操作；
	否

	8
	△
	电池要求
	终端电池容量要求不低于4800mAh，电池不可拆卸；
	否

	9
	★
	模块要求
	含定制手机壳，无需拆卸手机壳即可进行有线充电，具备良好的防摔、防刮，孔位精准，适配本项目内的终端设备，具有安装指纹采集模块功能。
含指纹采集模块，并集成到查验终端定制手机壳内，指纹采集模块能够与移动查验设备对接（提供配套软件）。
含MDM管理终端永久授权，总站已建设移动查验MDM管理系统，新增采购授权需要可以接入在用MDM系统。
	否

	10
	#
	摄像头要求
	终端前置摄像头像素不小于1600万像素；后置为多摄设计，后置摄像头组合不少于三个摄像头，其中后摄主摄像素不小于4800万像素；
	否

	11
	#
	外观结构
	机身厚度不超过10mm；
参考指纹区域：12.8mm*18mm；防尘防水：≥IPX65。
	否

	12
	★
	系统功能
	1.支持国际民航ICAO Doc 9303标准的护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证、回乡证、台胞证等旅行证件的图像采集与OCR识别，识别速度小于1秒；支持证件资料页人像照提取裁切，支持芯片电子人像照片读取；支持人证比对功能，可使用摄像头拍摄现场人像照片，并将人像照片与电子照片进行比对验证；软件支持自动扫描识别功能，无需手动点击拍照，软件可通过摄像头自动搜索证件并自动触发抓拍识别；软件支持拍摄的证件照片进行畸变矫正及裁剪，确保照片只包含证件资料页有效区域；软件能对证件反光、有污渍遮挡、所拍摄证件不在有效区域如过远过近等进行提示，并引导用户调整拍摄角度；
2.软件支持中国护照机读区中文姓名解析；支持国际民航ICAO 9303标准的电子旅行证件的芯片读取，支持ISO 14443 Type A/B类型卡片读取；支持IC卡读取，可对港口职工、商贩、工作人员的IC卡进行读取并进行身份核验；
3.支持机读码信息解析，机读区校验位核实和证件有效期超期警告提醒；支持条码、二维码扫描识别功能；
4.具备与边检后台查验功能，可将采集的旅行信息与后台查验数据库进行比对，验证旅客的通关等信息，为工作人员提供决策；支持查验数据上传至后台功能；提供清晰完整的演示demo及源码，提供可定制业务功能开发，结合各陆、海、空港的业务场景做定制开发；
5.支持单台或批量授权模式，到期后可重复授权无需重新部署。软件授权不低于5年。
	否

	13.网络硬盘录像机

	1
	#
	存储容量
	每台NVR配≥16块录像机专用硬盘，硬盘参数：容量不小于8TB，转速不小于7200转/分，可通过硬盘序列号在官方网站或小程序上查询保修截止时间、供货提供产品合格证，禁止供货二手盘或翻新盘，要求供货时提供相关证明材料，若所提供的硬盘非官方原厂正品，所产生的退货、换货等违约责任，全部由投标人承担。
	否

	2
	△
	接口要求
	1.≤3U机架式≥16盘位网络硬盘录像机，具有不少于：2个HDMI接口、1个VGA接口，2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS-485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口；具有1路直流12V输出接口；可内置至少16个SATA接口硬盘；
2.HDMI1和HDMI2支持最大单路1080P（1920×1080）和8K（7680×4320）异源；
	否

	3
	★
	系统功能
	1.设备支持文搜功能，可通过文字语义描述快速检索目标对象或内容；支持输入不少于32个自定义字符；文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；文搜支持秒级检索，60万条目标数据3s内出结果；
2.设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等。支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级
3.搭配本项目选型的摄像机，支持全路数文搜功能；或支持16路视频流人脸识别或支持32路图片流人脸识别。以文搜图应用开启后同时支持12路图片流人脸识别。
4.支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。
5.支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR
	是

	4
	#
	电源管理
	电源由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作
	否

	5
	★
	协议要求
	要求设备能无缝接入国家移民管理局视频综合平台并满足平台所有功能（允许现场踏勘），支持Onvif协议或GB/T  28181国家标准协议。

注：投标人提供盖章承诺函
	是

	6
	#
	备份要求
	RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
	否


三、服务要求

①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。填“否”的，需对其中参数要求进行响应承诺，格式自拟但需体现其内容。

	序号
	内容
	重要性
	服务要求标准
	证明材料要求

	1
	投标人服务标准
	★
	1.所有产品提供三年保修服务，质保服务不低于原厂技术标准。投标人需提供每周7天×24小时电话应急服务支持，接到用户方报修后，需在10分钟内响应，2小时内到达现场，特殊情况需延长到场时间的，中标人应提前说明，经采购人确认后执行。且需指定一名主要联系人及两名替补联系人与用户方保持联系。

2.为了保证项目完成后稳定可靠的运行，在项目实施完成后提供一个月现场驻场服务，负责设备运行保障、故障排查、操作指导等工作。
3.为了保证项目完成后稳定可靠的运行，在项目验收后的一年内，根据采购人需求，中标人应提供每月1次的设备和系统巡检服务，并出具详实的书面报告。
	否

	2
	人员资格标准1
	#
	投标人拟投入本项目的项目技术负责人具有高级电工证书和系统集成项目管理工程师证书；

响应文件须提供技术负责人的相关证书复印件并加盖投标人公章，并同时提供该人员在投标人单位的社保证明（以社保机构出具的投标截止日前一年内任意1个月的社保证明为准）或劳动合同等在职证明材料，并加盖投标人公章。
	是

	3
	培训标准
	★
	根据采购人需求，中标人应提供累计培训时长≥2 天（每天至少6个小时），同时参训人数≥5 人的理论、安装配置、实操等课程培训，场地、交通、食宿、差旅等与培训相关的费用均由投标人承担。在培训结束后，提供所有相关设备的操作指导手册和培训教材。
	否

	4
	集成标准1
	★
	投标人承诺：

1.中标人应负责将货物安全、完整地运抵采购人指定的交货地点，并在交货现场指派专人配合采购人完成货物清点、外观检查、签收交接等工作。运输过程中的装卸、保管、保险及一切费用由中标人承担，货物毁损、灭失的风险在双方现场交接签字前由中标人承担，鉴于本项目货物属于【精密设备 / 易碎品 】，对运输条件有特殊要求，中标人应根据货物特性采取相应的防护运输措施，并在投标文件中说明运输方案。
2.设备到货后，由中标人与采购人共同进行到货验收。中标人应随货提供产品合格证明文件（如出厂合格证、产品检验报告等）及能够证明货物合法来源的相关材料，确保所供整机设备为全新正品，采购人有权通过制造商官方渠道进行核验。并符合招标文件技术参数要求及投标文件承诺。验收过程中如对货物来源或品质有异议，中标人应负责协调制造商或相关方予以核实说明，如经查实存在虚假响应或提供不符合要求货物的情形，采购人有权解除合同，中标人应承担违约责任，采购人并保留依法追偿的权利。
	是

	5
	集成标准2
	★
	投标人需承诺所投产品都需要满足与原有系统的互联互通（在指标要求处有体现），确保本次升级改造对原有的系统和业务系统无影响。投标人在安装中造成系统中断所引起的一切损失均由投标人承担，且采购人有追偿权利。
	否

	6
	服务网络标准
	#
	为保证维护的及时性，投标人需承诺中标后在项目主要运行地点有服务保障能力，接到故障报修后，可在规定时间内调配中标公司技术人员到场服务。
	否


四、实施方案

①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项填“是”的，投标人须按“实施标准”提供相关证明材料。填“否”的，需对其中参数要求进行响应承诺，格式自拟但需体现其内容。

	序号
	内容
	重要性
	服务要求标准
	证明材料要求

	1
	项目实施过程控制
	#
	1.中标后，中标人须在方案编制及安装调试等关键环节提供驻场服务，针对本项目中不同品类货物编制详细的项目实施步骤、工期、人员保障计划、实施安装方案、回退保障方案，直至方案审核通过，且与采购人原有系统互联互通。2、本项目中标人需负责所有设备的安装、调试的工作。安装调试时间根据采购人确认时间为准，包含但不限于口岸闭关后的时间（22:00-08：00）。
	否

	2
	项目实施组织架构
	
	中标人应针对本项目建立完整的、行之有效的组织体系，明确各职能组的人员、职责和组间关系，保证项目组协调运行，以便顺利完成任务。
	否

	3
	项目实施进度 安排
	★
	项目交付时间：合同签订后150个日历日内完成安装调试并具备验收条件。投标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。投标人应按照结合实际情况制订全面详尽切实可行的进度计划，并经采购人确认。在整体项目实施过程中，投标人应定期检查各相关工作配合方的实施进度，有责任督促各工作任务负责方（如货物制造商、施工方）按照计划进行系统实施。若对项目推进过程中的实施进度要求、多方配合机制有疑问，应及时以书面形式通报采购人相关管理部门，并与采购人相关管理部门一起协调处理。
	否

	4
	项目实施过程安排
	
	为保障项目顺利割接，投标人承诺割接时需协调所供设备厂家专业工程师进行项目实施保障。项目实施方应组织完成本项目的部署实施工作，组织完成各项软、硬件产品的集成、安装、调试。包括前期阶段（前期准备、勘察实施、勘察完成）、实施阶段（进场前的准备、正式进场施工、开通准备阶段）、项目调试、试运行、验收阶段。
	否

	5
	项目验收安排
	★
	货物全部到达安装现场，中标人应配合采购人安排，在7个工作日内启动清点验收工作。
中标人完成所有软硬件安装调试，实现本项目建设目标和功能，与现网互联互通，根据采购人需求，试运行7至15天，期间设备运行稳定、网络稳定顺畅，业务流程正常；布线、理线、标签标识等符合国标规范后，中标人应配合采购人在7个工作日内启动项目验收工作。
	否


五、付款方式

	序号
	付款节点
	付款条件
	付款比例（或金额）
	备注

	1
	首付款
	双方签订合同后，收到中标人交付等额合法有效发票后10个工作日内
	采购人付款至合同总金额的30%
	以上每一笔付款前，提供合法有效的发票、付款申请等资料。

	2
	第二期款
	货物全部到达安装现场，经采购人清点验收无误后，由中标人提出付款申请并经采购人审核同意后，收到中标人交付等额合法有效发票后10个工作日内
	付款至总合同金额90%
	

	3
	尾款
	货物全部安装完毕，软硬件调试完成，验收合格，测试通过后，中标人向采购人提出验收申请，经采购人验收合格后，采购人在收到中标人交付等额合法有效发票后10个工作日内向中标人付款至结算价格的100%。
	付款至总合同金额100%
	


说明：

招标文件第四部分项目需求书中标注为“★”的要求为实质性要求，投标文件对其中要求不可以为负偏离（不符合、不满足或者不响应），否则投标文件将被视作未实质响应招标文件实质性要求作无效投标处理；标注为“△”“#”的指标为重要技术评分指标，具体要求见招标文件第二部分商务技术评分表。

本项目核心产品，投标人应在《投标分项报价表》中清晰地列明“货物名称、品牌”。否则，视为无效投标。任一核心产品的投标品牌数量少于3个，该包组应予废标。提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第五部分 格式文件

第一章 合同书格式

中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站2026年综合类设施设备采购项目合同（  A  包组）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称： 中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站2026年综合类设施设备采购项目 
合同编号：                             

甲    方： 中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站   
乙    方：                             

签订时间：                             
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站   

乙方（全称）：                       （中标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

1.项目信息

（1）采购项目名称： 中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站2026年综合类设施设备采购项目    

         采购项目编号： ZHPZ2026-096             
（2）采购计划编号：                /                           

（3）项目内容：
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量

	1
	光电转换器
	
	
	对
	10

	2
	动环数据采集主机
	
	
	台
	38

	3
	温湿度传感器
	
	
	个
	190

	4
	烟雾探测器
	
	
	个
	190

	5
	漏水探测电极
	
	
	根
	190

	6
	LED声光报警器
	
	
	个
	38

	7
	三相电压监测表
	
	
	个
	152

	8
	指纹面相采集仪
	
	
	台
	52

	9
	智能翻译机
	
	
	台
	5

	10
	OCR证照阅读机
	
	
	台
	20

	11
	证照阅读辨伪一体机
	
	
	台
	7

	12
	四向内窥镜
	
	
	台
	6

	13
	车底检查镜
	
	
	台
	8


采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
 （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

(否

（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

(询价 (单一来源 (框架协议 (其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）： 

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

(大型企业  (中型企业  (小微型企业  

(残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

 外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

     (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

         (强制采购       (优先采购    

     (否

         是否涉及环境标志产品：

    (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
          (强制采购       (优先采购    

     (否

        是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

           (强制采购       (优先采购    

     (否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：                           
             大写：                           

    分包金额（如有）小写：                   
                    大写：                       

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：

首付款：双方签订合同后，收到乙方交付等额合法有效发票后10个工作日内，甲方付款至合同总金额的30%。

第一期款：货物全部到达安装现场，经甲方清点验收无误后，由乙方提出付款申请并经甲方审核同意后，收到乙方交付等额合法有效发票后10个工作日内，甲方付款至总合同金额的90%。

尾款：货物全部安装完毕，软硬件调试完成，验收合格，测试通过后，乙方向甲方提出验收申请，经甲方验收合格后，甲方在收到乙方交付等额合法有效发票后10个工作日内向乙方付款至结算价格的100%。 

(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。（合同签订后75个日历日内完成货物交付、安装调试并具备验收条件等）。

（2）履约地点：广东省珠海市港珠澳大桥珠海公路口岸  

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

收取履约保证金形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等   
收取履约保证金金额： 合同总价的5%   
 履约担保期限：甲方将在终验合格后待乙方书面提交申请后，由甲方将履约保证金在15个工作日内无息全额返还乙方。以保函形式提交的履约保证金，其担保期限应当覆盖整个服务期。 

（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

4.合同验收

（1）验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

     验收主体： 中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站 
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：货物全部到达安装现场，甲方应在7个工作日内启动清点验收工作。乙方完成所有软硬件安装调试，实现本项目建设目标和功能，与现网互联互通，试运行7天，期间设备运行稳定、网络稳定顺畅，业务流程正常；布线、理线、标签标识等符合国标规范后，甲方应在7个工作日内启动项目验收工作。 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                   (分期/分项验收： （到货验收 + 项目总验收）  
（4）履约验收程序：甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，组织验收小组或委派专人对货物进行检查验收，乙方根据甲方要求参加验收的全过程，经甲乙双方签字盖章认可的验收确认文件为验收通过的依据，但并不意味着减轻或免除乙方应承担的质量责任和其他法律责任。 
（5）履约验收的内容：具体内容详见采购需求书。         

（6）履约验收标准：乙方提供的货物须满足需求清单要求，皆为符合国家标准的正品合格产品，满足国家及行业强制标准，符合招标文件要求、投标文件承诺、供货合同要求，特定货物（如有）还需满足甲方的特殊要求，须是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，并符合需方在采购时提出的技术参数需求，以实现甲方订立本合同的目的。  

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：①如果发现数量不足或有质量、技术等问题以及不满足甲方需求清单要求，乙方须负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。乙方应当出具货物的合格证书、出厂检验报告、生产批次证明等相关质量证明文件（加盖乙方公章），未能提供上述资料的，甲方有权拒收。     

②验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章之日起 生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	港珠澳大桥珠海公路口岸西澳一街543号
	住  所
	

	联 系 人
	罗志威
	联 系 人
	

	联系电话
	0756-8160860
	联系电话
	

	通信地址
	港珠澳大桥珠海公路口岸西澳一街543号
	通信地址
	

	邮政编码
	519000
	邮政编码
	

	电子邮箱
	18319346966@163.com
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	11100000MB1541386W
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及其相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	初验：甲方应在货物到达后 7 个工作日内完成到货清点验收，验收不合格的，应在验收记录中载明问题及整改要求，乙方应按要求限期完成整改；乙方整改完成后书面申请复验，甲方收到复验申请后 7 个工作日内组织复验。 终验：项目试运行合格后 7 个工作日内启动终验；终验不合格的，应在验收记录中载明问题及整改要求，乙方应按要求限期完成整改；乙方整改完成后书面申请复验，甲方收到复验申请后 7 个工作日内组织复验。

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	甲方需按约定节点在收到合规发票及付款申请后 10 个工作日内付款；货物到场后 7 个工作日内启动清点验收，此为初验，经甲方清点验收无误后，由乙方提出付款申请并经甲方审核同意后，收到乙方交付等额合法有效发票后10个工作日内，付款至总合同金额90%，项目试运行合格后 7 个工作日内启动终验，此为终验，货物全部安装完毕，软硬件调试完成，验收合格，测试通过后，乙方向甲方提出验收申请，经甲方验收合格后，甲方在收到乙方交付等额合法有效发票后10个工作日内向乙方付款至结算价格的100%；终验后收到申请 15 个工作日内返还履约保证金。

2、乙方须在签订合同的同时签署保密协议，甲方开放相应接口，协助完成新增软、硬件模块与原有系统、设备的对接调试，实现与原有联动控制设备的适配联动。

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	乙方须按要求提供全部符合技术参数的国产设备及对应证明材料、承诺函，强制节能产品提供有效认证，证照辨伪模块提供 5 年免费样本库升级，承诺在项目所在地具备服务保障能力；合同签订前缴纳合同总价 5% 的履约保证金，于 75 日历日内完成专人专车送货、旧设备拆除、安装调试、国标合规布线及系统割接，可利用口岸闭关时段施工，割接协调厂家工程师保障，确保与原有系统互联互通且不影响其运行，造成系统中断损失自行承担；提供三年原厂标准保修、7×24 小时电话应急支持（10 分钟响应、2 小时到场），指定 1 名主联系人及 2 名替补联系人，项目验收后提供 7 天现场驻场保障，验收后 1 年内提供至少 2 次巡检并出具书面报告，配套提供设备操作课件；配备持系统集成项目管理工程师资质且缴纳社保的项目技术负责人，组建完整项目团队，按要求编制实施方案、进度计划与回退方案，配合甲方完成清点、试运行及项目验收，各付款节点前提供合法有效发票，对虚假响应承担违约责任。

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	按合同约定的履行顺序执行。

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	本项目包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库【2020】123号）规定的包装要求。设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

	
	指定现场
	乙方负责将货物安全运输至甲方指定地点，并负责装卸。

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节

第7.3款
	保险要求
	乙方应为货物投保运输险，保险费用已包含在合同价款中。

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	所有软硬件免费质保期为三年；

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	提供 7 天 ×24 小时电话应急服务支持，接到甲方报修后，乙方在10 分钟内响应，2 小时内到达现场；特殊情况需延长到场时间的，乙方应提前说明，经甲方确认后执行。

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	（一）乙方同意并保证尊重任何其他第三方的知识产权及其他合法权益，承诺对其所提供的产品、服务均拥有完全的合法的权利，不会侵犯其他第三方的知识产权及其他合法权益，若因本合同所提供的产品、服务或因履行本合同导致侵犯其他第三方的知识产权及其他合法权益，所引起的全部责任由乙方承担，如因此而造成甲方损失的，亦由乙方负责赔偿。

（二）乙方应对其在签订及履行本合同过程中所知悉的属于甲方或与甲方有关的商业秘密和信息保密（无论该商业秘密和信息是否被采取保密措施），未经甲方书面同意，乙方不得将前述商业秘密和信息进行复制、摘抄、传达、告知、泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者以其他任何方式使任何第三方）接触、知悉，或为自己或他人所使用、利用。

（三）乙方的上述保密义务长期有效，除非上述商业秘密和技术信息已经进入公知领域。

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	按合同协议书第一条第（3）款约定的付款安排执行。

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	乙方未按合同约定履约，包括但不限于：1.投标及履约存在虚假响应（产品参数不符、证明材料造假、承诺未兑现），被认定违约并解除合同的；

2.安装施工因乙方责任造成原有系统中断，产生经济损失且乙方未按约定承担赔偿责任的；

3.未在合同签订后 75 日历日内完成供货、安装调试并达到验收条件，逾期违约且拒不整改的；

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	甲方将在终验完毕后收到乙方申请后的15个工作日内返还乙方履约保证金。

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	维修期限

本项目所有采购货物的保修期限为三年，质保服务标准不低于产品原厂技术标准；其中证照阅读辨伪一体机的鉴伪功能模块，额外提供 5 年免费的证照防伪样本库升级服务。

运行监督相关期限安排

项目实施完成后提供 7 天现场驻场运行保障，负责设备运行监控、故障排查与操作指导；项目验收后 1 年内，提供至少 2 次设备及系统巡检服务并出具书面报告；整个三年质保期内提供 7 天 ×24 小时应急响应支持，全程保障设备运行监督与故障处置。

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	合同期满或合同终止后，双方协商处理废旧货物的回收事宜。

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	所有硬件过三年免费保修期后按市场公允价格维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过三年免费保修升级期按不超过原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度

	第二节第14.1款
	授课课件交付资料
	项目完工后，乙方须向甲方提供配套提供授课课件，课件内容需覆盖本次所采购全部设备的配置操作、日常维护、系统管理、使用说明等相关内容。

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	因货物或服务的质量问题，导致已安装的设备需拆除修理所发生的拆除和二次安装相关的费用，或者其他的二次费用，均由乙方承担，甲方或实际使用人受到的损失亦由乙方负责赔偿，由此造成的工期延误，乙方承担违约责任。

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.若因乙方原因严重逾期履约且拒不整改，甲方有权解除合同，并保留追偿全部经济损失的权利；

2.因乙方施工、安装不当造成原有系统中断及经济损失的，全部责任与损失由乙方承担，甲方可从履约保证金或应付货款中直接抵扣。

3.乙方不能按照响应文件的规定提供供货、安装服务的，每延期一日，应当向甲方支付货款金额 0.5‰的违约金，超过10日的，甲方有权解除合同，累计不超过合同总金额的10％向甲方承担违约责任，不足以弥补实际损失的应另行赔偿。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	甲方不能按照合同的约定按时付款的，每逾期一日，应按逾期付款金额的万分之五向乙方支付违约金，但该违约金累计不超过逾期付款金额的 3％，逾期超过20 日，乙方有权解除合同。

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	（一）质量瑕疵与索赔

1.甲方有权根据相关质量检测部门出具的检验证书向乙方索赔。

2.在检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷货物负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方承担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方式采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

（二）履约延误与赔偿

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

2.如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（三）任何一方违反本合同，除须承担违约责任外，还须赔偿相对方由此造成的一切损失，包括但不限于资金占用费、利息、诉讼/仲裁费、律师费、维权交通食宿费、保全费、评估费、鉴定费及其他维权费用等。

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向 甲方所在地人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	质量标准和问题处理
（一）乙方所出售（标的）货物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照招标文件的标准及满足甲方需求实现合同目的原则确定。保证合同货物为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）乙方须遵守招标文件、采购清单等文件要求进行生产、采购、安装，乙方投标时所选主材、设备品牌必须高于或相当于甲方所提供的主材、设备参考品牌（若有）。乙方中标后所提供的材料、设备不符合招标文件要求的，甲方有权要求拒收或更换，并由乙方承担由此产生的所有费用，且交货期不得顺延。

（三）乙方所交货物的品种、款式、数量、规格不符合合同规定的及招标文件要求的，由乙方负责调换或退货，并承担调货或退货而支付的实际费用（应甲方要求调整或者提前获得甲方书面同意的除外）。工期不予顺延。

（四）货物质量、技术参数等指标达不到合同约定标准的，乙方应立即无条件采取修复、更换等补救措施，直至货物达到约定标准，所发生的全部费用由乙方承担，且交货期不顺延。

若乙方经甲方通知后仍未在24小时内响应或其补救工作不能满足甲方或相关主管部门要求的，甲方有权委托第三方负责相关工作，无需再通知乙方，费用及风险由乙方承担，甲方还有权要求乙方按违约部分价款的 5 %向甲方支付违约金，如乙方所支付的违约金不足弥补甲方实际损失的，乙方还应另行赔偿。

乙方未履行补救义务或采取补救、整改措施累计达三次，货物仍达不到合同约定标准或无法通过甲方或政府相关部门验收的，或者乙方在任一交货期上延迟超过 5 日，或者交货期累计延迟超过 10 日，甲方均有权解除合同，届时乙方除应承担交货延误的违约责任外，还应按照合同总价的 10 %向甲方支付由于乙方违约导致合同解除违约金。

（五）项目过程中，乙方严禁以下违反安全管理的行为：

1.严禁擅自建立跨网跨域运维通道，违规连接公安网络，设置应用系统后门、木马等恶意程序，恶意探测扫描网络及系统，拆除破坏监管设施、程序等。

2.严禁违规下载、留存、使用公安数据，篡改、毁损、出售公安数据。

3.严禁擅自扩大与合作事项相关信息的知悉范围，不及时清除、收回离职离岗或者不再参与信息化建设人员持有的公安文档资料、数据等。

4.严禁其他违反安全管理的行为。

对违反以上安全管理行为的，需承担责任如下：

1.在发生违约行为后，甲乙双方应协商研究针对性补救措施，乙方应结合所提供软硬件产品及服务的类型，采取减少运维经费、提供替代软硬件产品等措施。

2.在发生违约行为后，乙方应向甲方支付相应违约金，具体支付比例应根据所签订合同的约定执行。

3.对违约行为不可整改且造成公安网络、数据损失等特别严重后果，乙方拒不整改、整改后仍不符合安全管理要求，或违约行为造成合同目的无法实现的，甲方有权单方提前解除合同。

4.如乙方的违约行为构成违法犯罪，甲方有权将乙方及相关人员提请列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单。

5.鉴于有的违约行为造成的后果较长时间才能显现，或者损失数额难以一次性确认，甲方保留进一步追偿的权利。

（六）项目实施过程控制

1.严格按甲方及监理单位（如聘请）批准的施工组织方案实施，接受甲方及监理单位（如聘请）对设计要求、验收规范、规定，以及监督检查工程质量、进度、安全等工作检查；

2.乙方需提供实施阶段的质量控制、进度控制、投资控制、变更控制及组织协调等工作；

3.乙方应根据本项目特点详细分析项目实施中存在的风险因素，制定切实可行的风险应对方案。


中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站2026年综合类设施设备采购项目合同（  B  包组）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称： 中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站2026年综合类设施设备采购项目 
合同编号：                             

甲    方： 中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站   
乙    方：                             

签订时间：                             
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站   

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

1.项目信息

（1）采购项目名称： 中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站2026年综合类设施设备采购项目    

         采购项目编号： ZHPZ2026-096             
（2）采购计划编号：                /                           

（3）项目内容：
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量

	1
	拉横幅视频分析算法
	
	
	路
	50

	2
	周界视频分析算法
	
	
	路
	150

	3
	人员行为视频分析算法
	
	
	路
	50

	4
	室内行为视频分析算法
	
	
	路
	60

	5
	在岗睡觉视频检测算法
	
	
	路
	30

	6
	三地车牌识别算法定制
	
	
	项
	1

	7
	三地车牌识别应用适配
	
	
	项
	1

	8
	UPS供电主机
A
	
	
	台
	5

	9
	UPS供电主机
B
	
	
	台
	5

	10
	UPS供电主机
C
	
	
	台
	8

	11
	UPS供电主机
D
	
	
	台
	6

	12
	移动查验终端（含移动证件采集软件和MDM授权）
	
	
	台
	60

	13
	网络硬盘录像机
	
	
	台
	4


采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
 （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

(否

（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

(询价 (单一来源 (框架协议 (其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

(大型企业  (中型企业  (小微型企业  

(残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

 外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

     (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

         (强制采购       (优先采购    

     (否

         是否涉及环境标志产品：

    (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
          (强制采购       (优先采购    

     (否

        是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

           (强制采购       (优先采购    

     (否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：                           
             大写：                           

    分包金额（如有）小写：                   
                    大写：                       

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：

首付款：双方签订合同后，收到乙方交付等额合法有效发票后10个工作日内，甲方付款至合同总金额的30%。

第一期款：货物全部到达安装现场，经甲方清点验收无误后，由乙方提出付款申请并经甲方审核同意后，收到乙方交付等额合法有效发票后10个工作日内，甲方付款至总合同金额的90%。

尾款：货物全部安装完毕，软硬件调试完成，验收合格，测试通过后，乙方向甲方提出验收申请，经甲方验收合格后，甲方在收到乙方交付等额合法有效发票后10个工作日内向乙方付款至结算价格的100%。 

(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。（合同签订后150个日历日内完成货物交付、安装调试并具备验收条件等）。

（2）履约地点：广东省珠海市港珠澳大桥珠海公路口岸  

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

收取履约保证金形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等   
收取履约保证金金额： 合同总价的5%   
 履约担保期限：甲方将在终验合格后待乙方书面提交申请后，由甲方将履约保证金在15个工作日内无息全额返还乙方。以保函形式提交的履约保证金，其担保期限应当覆盖整个服务期。 

（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

4.合同验收

（1）验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

     验收主体： 中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站 
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：货物全部到达安装现场，甲方应在7个工作日内启动清点验收工作。乙方完成所有软硬件安装调试，实现本项目建设目标和功能，与现网互联互通，根据甲方需求，试运行7至15天，期间设备运行稳定、网络稳定顺畅，业务流程正常；布线、理线、标签标识等符合国标规范后，甲方应在7个工作日内启动项目验收工作。 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                   (分期/分项验收： （到货验收 + 项目总验收）  
（4）履约验收程序：甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，组织验收小组或委派专人对货物进行检查验收，乙方根据甲方要求参加验收的全过程，经甲乙双方签字盖章认可的验收确认文件为验收通过的依据，但并不意味着减轻或免除乙方应承担的质量责任和其他法律责任。 
（5）履约验收的内容：具体内容详见采购需求书。         

（6）履约验收标准：乙方提供的货物须满足需求清单要求，皆为符合国家标准的正品合格产品，满足国家及行业强制标准，符合招标文件要求、投标文件承诺、供货合同要求，特定货物（如有）还需满足甲方的特殊要求，须是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，并符合需方在采购时提出的技术参数需求，以实现甲方订立本合同的目的。  

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：①如果发现数量不足或有质量、技术等问题以及不满足甲方需求清单要求，乙方须负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。乙方应当出具货物的合格证书、出厂检验报告、生产批次证明等相关质量证明文件（加盖乙方公章），未能提供上述资料的，甲方有权拒收。     

②验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章之日起 生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	中华人民共和国港珠澳大桥出入境边防检查站
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	港珠澳大桥珠海公路口岸西澳一街543号
	住  所
	

	联 系 人
	罗志威
	联 系 人
	

	联系电话
	0756-8160860
	联系电话
	

	通信地址
	港珠澳大桥珠海公路口岸西澳一街543号
	通信地址
	

	邮政编码
	519000
	邮政编码
	

	电子邮箱
	18319346966@163.com
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	11100000MB1541386W
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及其相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	初验：甲方应在货物到达后 7 个工作日内完成到货清点验收，验收不合格的，应在验收记录中载明问题及整改要求，乙方应按要求限期完成整改；乙方整改完成后书面申请复验，甲方收到复验申请后 7 个工作日内组织复验。 终验：项目试运行合格后 7 个工作日内启动终验；终验不合格的，应在验收记录中载明问题及整改要求，乙方应按要求限期完成整改；乙方整改完成后书面申请复验，甲方收到复验申请后 7 个工作日内组织复验。

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	甲方需按约定节点在收到合规发票及付款申请后 10 个工作日内付款；货物到场后 7 个工作日内启动清点验收，此为初验，经甲方清点验收无误后，由乙方提出付款申请并经甲方审核同意后，收到乙方交付等额合法有效发票后10个工作日内，付款至总合同金额90%，项目试运行合格后 7 个工作日内启动终验，此为终验，货物全部安装完毕，软硬件调试完成，验收合格，测试通过后，乙方向甲方提出验收申请，经甲方验收合格后，甲方在收到乙方交付等额合法有效发票后10个工作日内向乙方付款至结算价格的100%；终验后收到申请 15 个工作日内返还履约保证金。

2、乙方须在签订合同的同时签署保密协议，甲方开放相应接口，协助完成新增软、硬件模块与原有系统、设备的对接调试，实现与原有联动控制设备的适配联动。

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	乙方须严格按照合同约定及招标文件技术标准提供全部合格国产软硬件产品，以专人专车方式送货上门并出具原厂正品证明文件，确保产品参数、节能环保资质及算法、软件授权期限均满足要求，核心产品与配套功能完全适配甲方现有系统环境；负责编制详实的项目实施方案、进度计划与故障回退保障方案并提交甲方审核确认，统筹完成所有设备的安装调试、布线施工、动环系统接入、旧设备拆除搬运、现场清理及配套承重架、线槽、防静电地板等全部施工内容，协调原厂专业工程师到场支撑系统割接，全程保障新购设备与甲方现有系统互联互通且不影响原有业务正常运转，严格服从甲方现场管理，可在口岸闭关时段开展作业，确保合同签订后 150 个日历日内完成全部工作并具备验收条件；配备同时持有高级电工证与系统集成项目管理工程师证书的专职项目技术负责人及专业施工运维团队，自行承担施工过程中的人员与财产安全责任，全程接受甲方监督管理；所有产品提供不少于三年原厂标准质保服务，建立 7×24 小时电话应急响应机制，接到甲方报修后 10 分钟内响应、2 小时内到达现场处置，指定 1 名主联系人和 2 名替补联系人保持常态化对接，项目验收后提供 1 个月现场驻场运行保障，验收后 1 年内每月开展 1 次全量设备巡检并出具正式书面报告；按甲方需求组织开展累计不少于 2 天、每日不少于 6 小时且参训人数不少于 5 人的理论与实操培训，自行承担培训场地、差旅等全部相关费用，并向甲方交付完整的设备操作指导手册与培训教材；积极配合甲方完成到货清点、试运行及最终验收各项工作，按合同约定的付款节点提前提交合法有效发票与对应请款资料，并在合同签订前向甲方缴纳相当于合同总价 5% 的履约保证金；若因乙方施工操作不当造成系统中断、财产损失，或存在虚假响应、产品质量不达标等情形，由乙方承担全部违约责任与相应经济赔偿责任。

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	按合同约定的履行顺序执行。

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	本项目包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库【2020】123号）规定的包装要求。设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

	
	指定现场
	乙方负责将货物安全运输至甲方指定地点，并负责装卸。

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节

第7.3款
	保险要求
	乙方应为货物投保运输险，保险费用已包含在合同价款中。

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	所有软硬件免费质保期为三年；

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	1.乙方保证所交付的全部软硬件设备、配套耗材及配套施工成果均为全新原厂正品，各项技术参数、功能性能、节能环保指标均符合本合同约定及国家、行业现行有效标准，不存在设计缺陷、工艺瑕疵、性能不达标、认证失效等质量问题，且可与甲方现有系统稳定兼容、互联互通。

2.乙方提供全年 7 天 ×24 小时不间断报修受理与技术支持服务，并指定 1 名主联系人及 2 名替补联系人保持通讯全程畅通。甲方在到货验收、试运行及质保期内发现货物存在质量缺陷的，可随时向乙方发起报修；乙方应于接到甲方报修通知后 10 分钟内作出有效响应，同步出具初步处置方案；需现场排查处置的质量问题，乙方应委派具备对应执业资质的技术人员于 2 小时内抵达项目现场开展作业，因特殊事由无法按时抵达的，须提前向甲方提交书面说明并取得甲方书面同意。

3.经确认属于货物质量缺陷的，乙方应免费实施维修、整机更换或功能调试优化，自行承担运输、拆装、人工等全部相关费用；经维修或更换的货物及核心部件，其质保期限自复检合格之日起重新计算。因货物质量缺陷导致甲方业务中断、财产损失的，由乙方全额承担赔偿责任。

4.若货物出现核心产品实质性指标不达标、经两次维修或更换仍无法达到合同约定使用标准、存在重大安全隐患等严重质量缺陷情形的，甲方有权拒收货物或单方解除本合同，乙方应全额退还甲方已支付的全部合同款项，并按照本合同约定承担违约责任。

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	（一）乙方同意并保证尊重任何其他第三方的知识产权及其他合法权益，承诺对其所提供的产品、服务均拥有完全的合法的权利，不会侵犯其他第三方的知识产权及其他合法权益，若因本合同所提供的产品、服务或因履行本合同导致侵犯其他第三方的知识产权及其他合法权益，所引起的全部责任由乙方承担，如因此而造成甲方损失的，亦由乙方负责赔偿。

（二）乙方应对其在签订及履行本合同过程中所知悉的属于甲方或与甲方有关的商业秘密和信息保密（无论该商业秘密和信息是否被采取保密措施），未经甲方书面同意，乙方不得将前述商业秘密和信息进行复制、摘抄、传达、告知、泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者以其他任何方式使任何第三方）接触、知悉，或为自己或他人所使用、利用。

（三）乙方的上述保密义务长期有效，除非上述商业秘密和技术信息已经进入公知领域。

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	按合同协议书第一条第（3）款约定的付款安排执行。

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	乙方发生下列任一情形的，甲方有权不予退还全部或部分履约保证金；若履约保证金不足以弥补甲方因此遭受的实际损失，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿：

1.乙方无正当理由单方解除、终止履行本合同，或擅自中断供货、施工及运维服务，经甲方书面催告后仍未在合理期限内恢复履行的；

2.因乙方原因导致项目未按本合同约定的 150 日历天工期完成安装调试并具备验收条件，逾期情节严重或经甲方催告后仍未按期完工的；

3.乙方交付的货物存在假冒伪劣、以次充好、翻新冒用、参数虚假响应等情形，或货物核心实质性指标不满足合同约定，经整改后仍无法达到使用标准，严重影响甲方口岸查验业务开展的；

4.乙方在施工、运维过程中违反安全管理规范造成安全责任事故，或因操作不当造成甲方原有系统中断、设施设备损坏等财产损失，拒不承担修复及赔偿责任的；

5.乙方未经甲方书面同意，擅自将本项目全部或部分业务转包、违法分包给第三方的；

6.项目竣工后经整改仍无法通过正式验收，或所供系统、设备无法与甲方现有系统实现稳定互联互通，导致合同核心目的无法实现的；

7.乙方存在提供虚假资质证明材料、串通投标、违法违规投标等违反政府采购相关法律法规及本合同约定情形的；

8.乙方其他严重违反本合同实质性约定，损害甲方合法权益或造成不良影响的情形。；

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	甲方将在终验完毕后收到乙方申请后的15个工作日内返还乙方履约保证金。

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	质量保修(维修)期限:本项目项下全部硬件设备、算法软件、系统集成工程及配套施工成果的质量保修期为叁年，自项目最终验收合格日双方签署验收合格文件之日起计算;其中移动查验终端配套移动证件采集软件授权期限不低于5年，视频分析算法和MDM管理终端授权为永久授权。质量保修期内，凡属设备本身质量缺陷、软件功能瑕疵、施工工艺问题，或非甲方人为因素、非不可抗力导致的故障与损坏，乙方均应免费提供维修、整机/部件更换、系统调试与优化服务，自行承担人工、交通、备件、运输等全部相关费用;经维修或更换的设备、部件，其质量保修期自复检合格之日起重新计算。

2.运行监督保障:质量保修期内，乙方配合甲方对项目全系统运行状态承担持续监督与技术保障责任:

(1)项目最终验收合格后，乙方指派具备相应资质的专职技术人员提供1个月现场驻场保障，全程值守设备与系统运行状态，即

时处置各类运行异常，同步为甲方运维人员提供现场操作指导与技术支持;

(2)自验收合格之日起12个月内，乙方每月开展1次全项目巡检，对硬件设备运行参数、算法识别精度、系统互联互通稳定

性、安全隐患等进行全面检测排查，每次巡检完成后3个工作日内向甲方出具正式书面巡检报告，并提出针对性优化建议;

(3)日常运行阶段，乙方通过远程技术支撑渠道配合甲方开展常态化运行监控，严格按照本合同约定的响应时限处置各类故障报

修、技术咨询与功能调整需求，保障口岸查验业务连续稳定运行。

3.质量保修期届满前30个工作日，乙方应主动提请甲方开展质保期满终检，配合甲方对全部设备与系统运行状态进行全面核验;质保期届满后，乙方仍可为甲方提供持续的有偿维修与技术支持服务，具体服务内容、费用标准由双方另行协商签订补充协议。

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	合同期满或合同终止后，双方协商处理废旧货物的回收事宜。

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	所有硬件过三年免费保修期后按市场公允价格维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过三年免费保修升级期按不超过原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度

	第二节第14.1款
	培训要求
	1.乙方应结合项目实施进度，按照甲方需求组织开展本项目全量软硬件设备及系统的专项培训，培训对象为甲方指定的运维管理人员与业务操作人员，参训人数不少于5人，累计培训时长不少于2天，每日实际培训时长不少于6小时，培训形式涵盖理论讲解、安装配置演示、实操训练与现场答疑。

2.培训内容须全面覆盖本项目全部采购标的，包括但不限于:模块化UPS供电系统的操作规范、日常巡检维护、常见故障排查与应急处置流程;各类视频智能分析算法、三地车牌识别系统的功能配置、预警处置、参数优化与权限管理;移动查验终端及配套证件采集软件、MDM管理系统的操作使用、日常保养与常见问题处理;网络硬盘录像机的存储管理、录像调取、智能检索、RAID配置与数据备份操作;系统整体互联互通架构、日常运行监控与业务联动操作流程等，确保培训内容贴合甲方口岸查验业务实际使用场景。

3.乙方自行承担与培训相关的全部费用，包括但不限于讲师薪酬差旅、培训场地、教材印制、实操物料、交通食宿等各项支出，甲方无需支付任何额外培训费用。培训结束后，乙方须向甲方交付完整的纸质版与电子版设备操作指导手册、系统运维手册、培训课件等全套资料，确保资料内容详实、表述规范，可作为甲方日常运维的长期参考依据。

4.乙方应保证培训质量，确保参训人员经培训后能够独立掌握设备日常操作、常规维护保养、常见故障判断与简易处置方法，可独立完成日常业务场景下的系统操作与运行监控;甲方可在培训结束后对参训人员进行考核，考核未达标的，乙方应免费开展补充培训直至参训人员达标。

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	因货物或服务的质量问题，导致已安装的设备需拆除修理所发生的拆除和二次安装相关的费用，或者其他的二次费用，均由乙方承担，甲方或实际使用人受到的损失亦由乙方负责赔偿，由此造成的工期延误，乙方承担违约责任。

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.若因乙方原因严重逾期履约且拒不整改，甲方有权解除合同，并保留追偿全部经济损失的权利；

2.因乙方施工、安装不当造成原有系统中断及经济损失的，全部责任与损失由乙方承担，甲方可从履约保证金或应付货款中直接抵扣。

3.乙方不能按照响应文件的规定提供供货、安装服务的，每延期一日，应当向甲方支付货款金额 0.5‰的违约金，超过10日的，甲方有权解除合同，累计不超过合同总金额的10％向甲方承担违约责任，不足以弥补实际损失的应另行赔偿。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	甲方不能按照合同的约定按时付款的，每逾期一日，应按逾期付款金额的万分之五向乙方支付违约金，但该违约金累计不超过逾期付款金额的 3％，逾期超过20 日，乙方有权解除合同。

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	（一）质量瑕疵与索赔

1.甲方有权根据相关质量检测部门出具的检验证书向乙方索赔。

2.在检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷货物负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方承担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方式采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

（二）履约延误与赔偿

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

2.如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（三）任何一方违反本合同，除须承担违约责任外，还须赔偿相对方由此造成的一切损失，包括但不限于资金占用费、利息、诉讼/仲裁费、律师费、维权交通食宿费、保全费、评估费、鉴定费及其他维权费用等。

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向 甲方所在地人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	质量标准和问题处理
（一）乙方所出售（标的）货物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照招标文件的标准及满足甲方需求实现合同目的原则确定。保证合同货物为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）乙方须遵守招标文件、采购清单等文件要求进行生产、采购、安装，乙方投标时所选主材、设备品牌必须高于或相当于甲方所提供的主材、设备参考品牌（若有）。乙方中标后所提供的材料、设备不符合招标文件要求的，甲方有权要求拒收或更换，并由乙方承担由此产生的所有费用，且交货期不得顺延。

（三）乙方所交货物的品种、款式、数量、规格不符合合同规定的及招标文件要求的，由乙方负责调换或退货，并承担调货或退货而支付的实际费用（应甲方要求调整或者提前获得甲方书面同意的除外）。工期不予顺延。

（四）货物质量、技术参数等指标达不到合同约定标准的，乙方应立即无条件采取修复、更换等补救措施，直至货物达到约定标准，所发生的全部费用由乙方承担，且交货期不顺延。

若乙方经甲方通知后仍未在24小时内响应或其补救工作不能满足甲方或相关主管部门要求的，甲方有权委托第三方负责相关工作，无需再通知乙方，费用及风险由乙方承担，甲方还有权要求乙方按违约部分价款的 5 %向甲方支付违约金，如乙方所支付的违约金不足弥补甲方实际损失的，乙方还应另行赔偿。

乙方未履行补救义务或采取补救、整改措施累计达三次，货物仍达不到合同约定标准或无法通过甲方或政府相关部门验收的，或者乙方在任一交货期上延迟超过 5 日，或者交货期累计延迟超过 10 日，甲方均有权解除合同，届时乙方除应承担交货延误的违约责任外，还应按照合同总价的 10 %向甲方支付由于乙方违约导致合同解除违约金。

（五）项目过程中，乙方严禁以下违反安全管理的行为：

1.严禁擅自建立跨网跨域运维通道，违规连接公安网络，设置应用系统后门、木马等恶意程序，恶意探测扫描网络及系统，拆除破坏监管设施、程序等。

2.严禁违规下载、留存、使用公安数据，篡改、毁损、出售公安数据。

3.严禁擅自扩大与合作事项相关信息的知悉范围，不及时清除、收回离职离岗或者不再参与信息化建设人员持有的公安文档资料、数据等。

4.严禁其他违反安全管理的行为。

对违反以上安全管理行为的，需承担责任如下：

1.在发生违约行为后，甲乙双方应协商研究针对性补救措施，乙方应结合所提供软硬件产品及服务的类型，采取减少运维经费、提供替代软硬件产品等措施。

2.在发生违约行为后，乙方应向甲方支付相应违约金，具体支付比例应根据所签订合同的约定执行。

3.对违约行为不可整改且造成公安网络、数据损失等特别严重后果，乙方拒不整改、整改后仍不符合安全管理要求，或违约行为造成合同目的无法实现的，甲方有权单方提前解除合同。

4.如乙方的违约行为构成违法犯罪，甲方有权将乙方及相关人员提请列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单。

5.鉴于有的违约行为造成的后果较长时间才能显现，或者损失数额难以一次性确认，甲方保留进一步追偿的权利。

（六）项目实施过程控制

1.严格按甲方及监理单位（如聘请）批准的施工组织方案实施，接受甲方及监理单位（如聘请）对设计要求、验收规范、规定，以及监督检查工程质量、进度、安全等工作检查；

2.乙方需提供实施阶段的质量控制、进度控制、投资控制、变更控制及组织协调等工作；

3.乙方应根据本项目特点详细分析项目实施中存在的风险因素，制定切实可行的风险应对方案。

（七）知识产权：本项目涉及算法定制、软件开发成果的知识产权归乙方所有；乙方应保证其提供的产品、服务不侵犯第三方知识产权，如发生侵权纠纷，由乙方承担全部责任并赔偿甲方损失。


第二章 投标文件格式

（投标人应按照本节要求制作投标文件；投标文件应按照招标文件规定的顺序编制目录和页码。由于编排混乱或者字迹模糊不清导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。）

投标文件包装封面（参考）

投标文件

口正本

口副本

项目名称：

采购编号：

投标人名称（公章）：

投标人地址：

联系人姓名：

联系人电话：
一、资格性文件

1.1投标响应函

致： 
依据贵方     （采购项目名称、项目编号)    项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本 1 份，副本 4 份，并附电子版。

1.资格性文件：

1.1投标响应函

1.2法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书

1.3关于资格的声明函

2.商务文件：

2.1投标人综合概况；

2.2商务条款响应表；

3.技术文件：

3.1“★”技术条款响应表

3.2“△”技术条款响应表；

3.3“#”技术条款响应表

3.4其他技术条款响应表；

3.5货物质量性能介绍；

4.经济价格文件：

4.1投标一览表

4.2投标分项报价表。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价（详见经济价格文件）。

2.投标有效期为开标之日起90个日历日。

3.我方已经详细阅读全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次投标文件中提供的一切材料，无论是原件还是复印件均为真实的，绝无任何虚假，否则，愿承担相应的后果和法律责任；对各项数据（含引用的第三方数据）及货物、服务陈述，谨守诚实、谨慎、客观的原则，如有故意夸大、缩小等不实成分的，被贵方发现或被他人举报查实，愿承担包括被取消投标或者中标资格的一切处理。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规及招标文件的约定。

8.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳采购服务费。

投标人：                              

地址：                                   

传真：                               
电话：                               
电子邮件：                           
投标人代表签字：                     

投标人名称(公章)：                   

开户银行：                           

账号：                               

日期：                               

1.2法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人（负责人）资格证明书

致： 

          先生/女士，现任我单位          职务，为本单位法定代表人（负责人），特此证明。

签发日期：







单位（盖公章）：

代表人性别：



年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 

说明：投标人应提供法定代表人（负责人）身份证复印件。

	法定代表人（负责人）身份证复印件粘贴处（正面）
	法定代表人（负责人）身份证复印件粘贴处（反面）


（2）法定代表人（负责人）授权委托书

致： 

本授权书声明：我        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权        （单位名称）的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加          （项目名称、项目编号）的投标活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（负责人）（签字或盖私章）：                  
被授权人（签字）：                             
投标人名称（加盖公章）：                           
签发日期：                               
说明：

1.有效期限：与本单位投标文件中标注的投标有效期一致。

2.投标代表为法定代表人（负责人），则本委托书不需提供。

3.投标代表为法定代表人（负责人）授权委托人的，须提供本授权委托书及被授权人身份证复印件，否则作无效投标处理。

	被授权人身份证复印件粘贴处（正面）
	被授权人身份证复印件粘贴处（反面）


1.3关于资格的声明函

致： 
关于贵方      （采购项目名称、项目编号）    的投标邀请，本单位愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：投标人在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标文件中提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》（具体格式见第五部分格式文件）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标文件中提供《资格条件承诺函》（具体格式见第五部分格式文件）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标文件中提供《资格条件承诺函》（具体格式见第五部分格式文件）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》（具体格式见第五部分格式文件）。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（按照财库〔2022〕3号文，较大数额罚款标准为200万元，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.（1）落实政府采购政策需满足的资格要求（A包组）：本采购包整体专门面向中小微企业，所有标的货物应全部由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或注册商标，该中小微企业须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：工业）的政策划分标准；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》（见招标文件 第六章 投标文件格式与要求）为判定标准；残疾人福利性单位以投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准；监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。说明：中小企业声明函按照《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》（粤财采购〔2024〕11号）要求填写。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求（B包组）：本采购包不专门面向中小微企业。

3.本项目其他资格要求（适用所有包组）：

1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

说明：

1.投标文件中按照上述要求提供材料，未按要求提供的，作无效投标处理。

2.投标人对其所提供资料的真实性负责。在评标过程中乃至定标后，如发现投标人所提供的资料不合法或不真实，则其投标将作无效投标处理。

投标人代表签字：                   
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：          年      月     日

1.3.1营业执照或者法人证书、资质证书
注：提供投标人的营业执照或者法人证书及资质证书。

投标人代表签字：                   
投标人名称（加盖公章）：                        
日期：          年      月   日

1.3.2资格条件承诺函
我方（投标人名称）

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

1.1具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

                           投标人名称（公章）：

              日期：

1.3.3中小企业声明函（适用A包组）
（以下格式文件由投标人根据需要选用）

中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）A包组采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：__________________

 日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

 2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

3：标的名称：按照招标文件第一部分 投标邀请中“A包组采购清单”中“采购标的”逐一填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目A包组采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                  投标人名称（单位盖公章）：

日  期：

监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖投标单位公章。
1.3.4投标人认为必要的其他资格证明材料
注：材料加盖投标人公章。
投标人代表签字：                   
投标人名称（加盖公章）：                        
日期：          年      月   日

二、商务文件

2.1投标人综合概况

项目名称：                         项目编号：                 
     包组
2.1.1按照招标文件第二部分评分细则“商务部分”要求提供相关证明材料。

2.2其他：投标人认为必要的其他材料及介绍：

(请扼要叙述)

投标人代表签字：                   
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：          年      月     日

2.2商务条款响应表

项目名称：                         项目编号：                 

     包组
	序号
	招标文件商务要求
	投标响应
	偏离情况
	说明

	1
	合同价
	按照招标文件要求执行
	无偏离
	

	2
	投标有效期
	按照招标文件要求执行
	无偏离
	

	3
	交货期
	按照招标文件要求执行
	无偏离
	

	4
	验收标准
	按照招标文件要求执行
	无偏离
	

	5
	付款方式和条件
	按照招标文件要求执行
	无偏离
	

	6
	质量保证期
	按照招标文件要求执行
	无偏离
	

	7
	违约责任
	按照招标文件要求执行
	无偏离
	

	8
	其他合同条款
	按照招标文件要求执行
	无偏离
	

	┇
	┇
	
	
	


说明：

1.“投标响应”应填写投标人的具体承诺，如果投标人承诺完全按照招标文件规定执行的，也可以填写“完全按照招标文件规定执行”；“偏离情况”项填写“正偏离、负偏离、无偏离”，投标人须真实体现偏离情况。其中正偏离是指投标文件商务承诺优于招标文件所规定的商务条款内容；负偏离是指投标文件商务承诺劣于招标文件所规定的商务条款内容。

2.没有在上表中逐一响应的且未在其他地方陈述的条款，视作投标人已经承诺按照招标文件要求履行（招标文件第二部分“商务技术评分细则”中另有要求的除外），在其他地方有具体、明确陈述的，以其他地方的说明为准。

投标人代表签字：                   
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：          年      月     日

三、技术文件
3.1“★”技术条款响应表

     包组
项目名称：                         采购编号：                   
	序号
	条款
	响应文件响应
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


说明：

1.本表为专门对招标文件第四部分项目需求书中标注“★”条款的响应表。

2.投标人应对照招标文件要求，逐条对项目需求书中标注“★”条款的作响应，并按照第四部分“★”要求提供证明材料（如有）；本表格可延长。

3.对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所提供服务优于招标文件所规定；负偏离是指所提供服务低于招标文件所规定的。

投标人代表签字：                   

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日
3.2“△”技术条款响应表

     包组
项目名称：                            采购编号：                    

	序号
	条款
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。

	2
	
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。

	3
	
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。

	4
	
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。

	5
	
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。

	┇
	
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。


说明：

1.本表为专门对招标文件第四部分项目需求书中标注“△”条款的响应表。

2.投标人应对照招标文件要求，逐条对项目需求书中标注“△”条款的作响应。并按照其中要求提供证明材料。本表格可延长。

3.对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所提供服务优于招标文件所规定；负偏离是指所提供服务低于招标文件所规定的。

投标人代表签字：                   
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：          年      月     日
3.3“#”技术条款响应表

     包组
项目名称：                         项目编号：                 
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。

	2
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。

	3
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。

	4
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。

	5
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。

	┇
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。


说明：

1.本表为专门对招标文件第四部分项目需求书中标注“#”条款的响应表。

2.投标人应对照招标文件要求，逐条对项目需求书中标注“#”条款的作响应。并按照其中要求提供证明材料。本表格可延长。

3.对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所提供服务优于招标文件所规定；负偏离是指所提供服务低于招标文件所规定的。

投标人代表签字：                   
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：          年      月     日

3.4其他技术条款响应表

     包组
项目名称：                         项目编号：                 
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。

	2
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。

	3
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。

	4
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。

	5
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。

	┇
	
	
	
	此条款在投标文件第（）页，并进行标注。


说明：

1.本表为专门对招标文件第四部分项目需求书中非标注“#”“△”“★”条款的响应表。

2.投标人应对照招标文件要求，逐条对项目需求书中非标注“#”“△”“★”条款的作响应。并按照其中要求提供证明材料。本表格可延长。

3.对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所提供服务优于招标文件所规定；负偏离是指所提供服务低于招标文件所规定的。

投标人代表签字：                   
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：          年      月     日

3.5货物质量性能介绍
项目名称：                            项目编号：                    

按照项目要求及招标文件第二部分评分细则“技术部分”中要求，对技术指标符合性作出详细说明并提供证明材料等相关材料。

     包组
说明：投标人自行采取格式编写。

投标人代表签字：                   
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：          年      月     日

四、经济价格文件

4.1投标一览表

项目名称：                         项目编号：                 

	序号
	投标总价
	交货期
	备注

	A包组
	大写：人民币

小写：¥
	合同签订后   个日历日内完成货物交付、安装调试并具备验收条件等。
	

	B包组
	大写：人民币

小写：¥
	合同签订后    个日历日内完成货物交付、安装调试并具备验收条件等。
	


注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。不参加的包组无需报价，在“备注”中注明“不参加”

2.报价中必须包括了所有设备、专用工具购置费，商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵甲方指定地点所产生的其他费用等费用在内的指定地点全包价。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人代表签字：                   
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：          年      月     日

4.2投标分项报价表

项目名称：                                  项目编号：   

      包组        

(单位：元)

	序号
	货物名称
	制造商名称、品牌
	产地
	规格、型号、版本、配置及附件
	免费质量保证期
	单位
	数量
	综合单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：人民币        （¥                ）


注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，投标人报价不能超过各包组最高限价，否则作无效投标文件处理。

2.分项报价汇总得出的合计金额应与投标一览表中报价金额一致。

投标人代表签字：                      
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：          年      月     日

4.3中小企业声明函（货物，适用B包组）
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46
号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）B包组采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：__________________

 日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

 2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

3：标的名称：按照招标文件第一部分 投标邀请中“B包组采购清单”中“采购标的”逐一填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                  投标人名称（单位盖公章）：

日  期：

监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖投标单位公章。

4.4关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）
注：
1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

 1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

 2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）
关于本国产品比例的承诺函（如适用）
本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4
本国产品标准有关证明材料（如适用）
1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
第三章 唱标信封

说明：唱标信封应包括但不限于以下内容：

（1）投标一览表（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

（2）法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）授权委托书（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

投标人代表签字：                   
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：          年      月     日
第四章 通知函

致： 
我公司已完全理解            （项目名称）（项目编号）招标文件的各项规定，经充分考虑决定：

1.按招标文件的各项规定参加本次投标活动。

2.放弃本次投标活动。

请各投标人在上述1或2选择“√”并于开标前3个工作日书面传真通知至： 或者扫描发送电子邮件至：zhpzzx@qq.com 。

单位名称：                   

公    章：

签 字 人：                   

日    期：                   












