技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,018,385.60
采购包最高限价（元）: 1,018,385.60
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02360700 非金属废料回收设备
	2米高围栏
	1,144.00（米）
	423,280.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	2
	A02360700 非金属废料回收设备
	1.5米高围栏
	87.30（米）
	29,682.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A02360700 非金属废料回收设备
	立柱
	883.60（米）
	83,942.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A02360700 非金属废料回收设备
	人字屋顶
	1,912.48（平方米）
	325,121.60
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	A02360700 非金属废料回收设备
	广告画面
	56.00（块）
	16,240.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	A02360700 非金属废料回收设备
	大件标识牌
	56.00（块）
	10,080.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	A02360700 非金属废料回收设备
	手提式干粉灭火器
	56.00（套）
	10,920.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	A02360700 非金属废料回收设备
	合页
	224.00（个）
	15,680.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A02360700 非金属废料回收设备
	万向轮
	112.00（个）
	2,240.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	10
	A02360700 非金属废料回收设备
	停放指引点
	220.00（套）
	101,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	2米高围栏
	1,144.00（米）
	423,280.00
	总价
	无

	2
	1.5米高围栏
	87.30（米）
	29,682.00
	总价
	无

	3
	立柱
	883.60（米）
	83,942.00
	总价
	无

	4
	人字屋顶
	1,912.48（平方米）
	325,121.60
	总价
	无

	5
	广告画面
	56.00（块）
	16,240.00
	总价
	无

	6
	大件标识牌
	56.00（块）
	10,080.00
	总价
	无

	7
	手提式干粉灭火器
	56.00（套）
	10,920.00
	总价
	无

	8
	合页
	224.00（个）
	15,680.00
	总价
	无

	9
	万向轮
	112.00（个）
	2,240.00
	总价
	无

	10
	停放指引点
	220.00（套）
	101,200.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02360700 非金属废料回收设备
	2米高围栏
	2米高围栏


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：2米高围栏
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	技术参数与性能指标
	户外棚总高为3000mm（根据现场情况总高偏差±300mm)，与棚顶连接采用200×200×6mm碳钢板，与地面采用300×300×10mm碳钢板。围栏高为2000mm（根据现场情况总高偏差±100mm)，采用50×25×1.2mm镀锌矩管，看面为50mm，间距60mm。表面处理采用深棕色粉末静电喷涂工艺，格栅采用棕黄色粉末静电喷涂工艺，膨胀螺丝、燕尾螺丝、玻璃胶等辅料。


标的名称：1.5米高围栏
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	技术参数与性能指标
	围栏总高度1500mm（根据现场情况总高偏差±100mm)，护栏采用50×25×1.2mm镀锌矩管，看面为50mm，间距60mm，连接板采用250×250×8mm碳钢板。表面处理采用深棕色喷塑工艺，格栅采用棕黄色喷塑工艺，膨胀螺丝、燕尾螺丝、玻璃胶等辅料。


标的名称：立柱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	技术参数与性能指标
	采用100×100×3mm镀锌矩管（根据现场情况总高偏差±500mm），表面处理采用深棕色粉末静电喷涂工艺。


标的名称：人字屋顶
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	技术参数与性能指标
	骨架主材采用80×40×2.5mm镀锌矩管、斜撑采用60×40×2mm镀锌矩管，表面处理采用深棕色粉末静电喷涂工艺，屋面采用3mm树脂瓦，斜面低点2500mm（高度偏差±150mm），配屋脊及吊沿，连接板采用200×200×6mm碳钢板。表面处理采用深棕色喷塑工艺。


标的名称：广告画面
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	技术参数与性能指标
	采用10mm±1mm厚高密度PVC+3D打印，尺寸为:（2250±10mm）×（900±10mm）。安装采用泡沫胶、免钉胶固定。


标的名称：大件标识牌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	技术参数与性能指标
	采用1公分厚高密度PVC+3D打印，尺寸为（1920±10mm）×（420±10）mm。安装采用泡沫胶、免钉胶固定。


标的名称：手提式干粉灭火器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	技术参数与性能指标
	每套需配备2具4公斤手提式干粉灭火器，灭火器箱1个。单个灭火器:直径130±5mm、高度500±5mm，重量6.1KG，瓶体材质为碳钢，药剂保质期5年，执行标准符合GB4351-2023，灭火器须为2025年生产，须通过3C认证（在投标文件中提供3C认证证书），须有消防身份信息编码。灭火器箱：铁皮材质，防锈高光漆，板材厚度0.6±0.1mm，规格(360±5mm)×(190±5mm)×(590±5mm)。


标的名称：合页
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	技术参数与性能指标
	6寸双向自动弹簧合页。


标的名称：万向轮
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	技术参数与性能指标
	静音万向轮，轮子直径50±5mm，轮宽17±2mm，承重≥27KG。


标的名称：停放指引点
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	技术参数与性能指标
	墙面指引牌：墙面指引牌高1.2米、宽2米、采用超卡板，仿金属边条，高清户外写真画面。地面灰色地胶：pvc多层复合型、坚固耐磨防滑、防火阻燃，尺寸为长2500mm、宽1000mm。厚度2mm。黄色警示带：环氧树脂高光车库地坪漆。承重耐磨型，黄色地坪漆涂刷一周4.5米。耗材：安装挂件、地面固定粘胶等。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	服务要求
	1、如果采购人在正常保管和使用前提下，若涉及产品质量鉴定，由中标人负责委托相关具有相关检测资质的质检部门进行检测，并承担相关费用。
 2、本技术参数所列标准中，如国家、行业标准有最新标准的，均以最新标准为准。。

	2
	
	售后服务
	1、质保期内供货方应负责售后服务，且不能以差旅、住宿等理由要求采购方支付其他任何费用。投标人需在投标文件中承诺在质保期内若发现质量问题，售后人员须按投标文件内的响应时间进行维修或更换，如因特殊原因导致不能现场完成维修或更换的，中标人最迟应于2个工作日内完成维修或更换。如中标人未在前述期限内到场或未在前述期限内完成维修或更换的，采购人有权另行委托任何第三方进行维修或更换，由此产生的费用均由中标人承担。如货物经3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，则采购人有权要求中标人更换新机或退货,并有权要求中标人支付应退换的采购设备同等金额的违约金。采购人不再单独支付费用。
 2、供货方须指派专人负责与招标人联系售后服务事宜，在投标文件中明确联系人及联系方式。

	3
	
	质量要求
	1、投标人的产品包装、数量、规格等必须完整齐全，且所供的产品完全符合采购文件要求及投标文件承诺的质量、规格和性能要求。
 2、投标人所提供的货物必须是经检验合格的全新正品、不得以次充好、产品来源渠道必须合法，投标人所提供的货物密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、参数等不符或密封包装物本身的损坏，如产生更换或补货等情形并导致采购人计划延期，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向投标人索赔。

	4
	
	其他要求
	投标人必须严格按照采购人确定的产品规格、型号及数量及时供货，如临时更换送达地点、临时要求提前或延后配送等，须严格按照采购人要求进行配送。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	30天

	2
	★
	交货地点
	成都市青白江区

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、预付款， 签订政府采购合同且货物备齐后，达到付款条件起30日内，据实情况说明为支付合同总金额的20%
2、完成供货且验收合格，，达到付款条件起30日内，据实情况说明为支付合同总金额的75%
3、质保期满后，，达到付款条件起30日内，据实情况说明为支付合同总金额的5%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	（1）严格按照采购文件要求和成交供应商响应文件内容进行验收。 （2）严格按 照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（财库〔2016〕205 号）的要 求进行验收。 （3）质量验收标准：本项目所指的质量验收，如果采购文件没有提及适用标准，则应符合中华人民 共和国现行国家标准或行业标准。若采购文件中所述产品有质量要求标准的，则要符合采购文件要求。 （4）其他 未尽事宜：以签订正式《合同》时由双方协商解决。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	所有设备保修一年。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	应提交青白江区仲裁委员会仲裁。

	8
	
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
1.以上货物需供应商分散安装至全区56个居民小区，覆盖全区7个镇（街道）。 2.采购项目内各货物数量可以相互调剂，实际金额不超过总预算。 ★3.提供满足技术实质性要求的承诺函（格式自拟）
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