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[bookmark: _Toc32259]第一章  竞争性谈判公告
[bookmark: _Toc22851][bookmark: _Toc14124][bookmark: _Toc38338259][bookmark: _Toc86124033][bookmark: _Toc496805383][bookmark: _Toc496805422][bookmark: _Toc492340329][bookmark: _Toc24673][bookmark: _Toc37716339][bookmark: _Toc496805350]项目概况
云南大学建筑与规划学院建筑学本科专业评估达标实验室设备项目采购的潜在供应商应在政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）线上获取采购文件获取竞争性谈判文件，并于2025年04月03日15点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28120][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]一、项目基本情况
1.项目编号：YNZC2025-J1-01070-YNGR-0053
2.项目名称：云南大学建筑与规划学院建筑学本科专业评估达标实验室设备项目采购
3.预算金额：1452900.00元
4.最高限价：1452900.00元
5.采购需求：
	序号
	是否接受进口产品投标
	产品（标的）名称
	数量
	计量单位
	简要技术需求或服务要求

	1
	否
	冠层分析仪
	1
	件
	详见本竞争性谈判文件第五章《采购需求》

	2
	否
	户外用温湿度记录器
	20
	件
	

	3
	否
	高精度室内温湿度记录器
	20
	件
	

	4
	否
	四分量净辐射记录器
	1
	件
	

	5
	否
	便携式小型气象站
	5
	件
	

	6
	否
	固定式小型气象站
	5
	件
	

	7
	否
	舱体及光环境模拟系统（人工气候模拟实验模块）
	1
	套
	

	8
	否
	热指数仪
	4
	件
	

	9
	否
	热电偶+多通道记录仪
	2
	件
	

	10
	否
	温湿度处理及气流组织系统（人工气候模拟实验模块）
	1
	套
	

	11
	否
	冷热源及新风系统（人工气候模拟实验模块）
	1
	套
	

	12
	否
	壁面辐射及供电供水系统（人工气候模拟实验模块）
	1
	套
	

	13
	否
	自控\数据采集系统及整体设计（人工气候模拟实验模块）
	1
	套
	

	14
	否
	高性能计算机工作站
	1
	件
	

	15
	否
	大型激光雕刻机A
	1
	件
	

	16
	否
	大型激光雕刻机B
	1
	件
	

	17
	否
	木工模型制作工具套装
	2
	套
	

	18
	否
	高精度全自动交流稳压器
	1
	件
	

	19
	否
	中央集尘管道系统
	1
	件
	

	20
	否
	安全防护用品套装
	1
	套
	


注：本项目为云南大学建筑与规划学院建筑学本科专业评估达标实验室设备项目采购，共设一个标段，供应商必须对所投项目所有内容作出完整唯一的谈判报价，不得缺项、漏项或出现无报价情况，否则按无效响应处理。具体要求等详见本竞争性谈判文件第五章《采购需求》。
▲6.交货期：合同签订后60日历天内完成产品供货并交付使用，供应商可自报最短交货期。
▲7.交货地点：云南大学指定地点。
8.合同履行期限：合同签订后60日历天内完成产品供货并交付使用，供应商可自报最短交货期。
▲9.本次项目不接受进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
▲10.本项目不接受联合体参与。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc20926][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]二、供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1供应商须具有独立承担民事责任的能力：供应商为法人、其他组织或者自然人，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或社会团体登记证或自然人身份证明（扫描件加盖供应商电子公章）；
1.2供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供供应商2023年度经第三方审计的财务报告及报表（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或提供自提交响应文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件加盖供应商电子公章）；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖供应商电子公章）；
1.4供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
1.4.1提供供应商缴税所属时间在2024年02月至本项目响应文件提交截止时间前任意连续2个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（扫描件加盖供应商电子公章），至响应文件提交截止时间止成立不足一年的供应商可提供相关情况说明（加盖供应商电子公章）；
1.4.2提供供应商缴费所属时间在2024年02月至本项目响应文件提交截止时间前任意连续2个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件加盖供应商电子公章），至响应文件提交截止时间止成立不足一年的供应商可提供相关情况说明（加盖供应商电子公章）；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（加盖供应商电子公章）；
1.6法律、行政法规规定的其他条件：
1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系不同的供应商，不得同时参与本项目的采购活动（提供承诺函加盖供应商电子公章）；
1.6.2为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参与本项目采购活动（提供承诺函加盖供应商电子公章）；
1.6.3供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法失信主体”未出现不良信用信息记录（查询时间为本公告发布之日起至本项目开标当日为止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；
1.6.4供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中未被禁止参加政府采购活动（查询时间为本公告发布之日起至提交响应文件截止时间止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc9866]三、获取采购文件
时间：2025年03月28日至2025年04月02日（北京时间，法定节假日除外）
地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。
方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztgr.html，数字证书（CA）办理完成后需在政采云平台绑定数字证书（CA）并在平台获取采购文件及其它采购资料。
注：按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。各供应商应在开标前确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库，未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等由供应商自行承担。
（1）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进一咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。
如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标，代理机构不予处理。
（2）云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc5796][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc14062][bookmark: _Toc35393632]四、响应文件提交
截止时间：2025年04月03日15点30分（北京时间）。
地点：供应商应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
[bookmark: _Toc27403][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc22563]五、开启
时间：2025年04月03日15点30分（北京时间）。
地点：云南冠睿咨询有限公司评标四厅（云南省昆明市西山区万达广场南塔33层3310号），供应商无需到达开标地点，须在“政采云”平台进行远程解密电子版响应文件。
[bookmark: _Toc28455][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc14330]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc20625][bookmark: _Toc22465][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
1.本次竞争性谈判公告在《云南省政府采购网》上发布。
2.采购项目需要落实的政府采购政策：节能产品、环境标志产品、促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展、政府采购活动中查询及使用信用记录等，政府采购政策具体落实情况详见本项目竞争性谈判文件。
3.账户信息：
开户名称：云南冠睿咨询有限公司
开户银行：中国民生银行股份有限公司昆明拓东路支行
账号：636611192
[bookmark: _Toc23928][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc19977][bookmark: _Toc28359095]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc28359019]1.采购人信息
名称：云南大学
地址：云南省昆明市呈贡区雨苍西路
联系人：刘老师
联系电话：0871-65032850
[bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097]
2.采购代理机构信息
名称：云南冠睿咨询有限公司
地址：云南省昆明市西山区万达广场南塔32层3201号、33层3310号
联系方式：0871-65511240、65511241
电子邮箱：yngrzx@126.com
[bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098]
3.项目联系方式
项目联系人：邓楚卿、汪怡含、蒋兴杰、王国玺、吴翊、祝欣、李腾芳、陈沿锦、王彦飞、刘晓云、张振荣、丁传觐、杨益鑫、肖枝莲、戚玮薇
地址：云南省昆明市西山区万达广场南塔32层3201号、33层3310号
联系方式：0871-65511240、65511241



[bookmark: _Toc28590]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc32516][bookmark: _Toc491307461][bookmark: _Toc86124039]供应商须知前附表
	序号
	名称
	内    容

	1.2
	采购人
	云南大学

	1.3
	采购代理机构
	云南冠睿咨询有限公司

	1.4
	项目编号及项目名称
	项目编号：YNZC2025-J1-01070-YNGR-0053
项目名称：云南大学建筑与规划学院建筑学本科专业评估达标实验室设备项目采购

	1.5
	预算金额及最高限价
	详见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》“一、项目基本情况”

	2.1
	采购需求
	详见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》“一、项目基本情况”

	2.2
	交货期和交货地点
	详见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》“一、项目基本情况”

	3.1
	是否接受联合体参加
	不接受

	4.1
	供应商资格要求
	详见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》“二、供应商资格要求”

	4.2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	详见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》“二、供应商资格要求”

	4.3
	本项目的特定资格要求
	详见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》“二、供应商资格要求”

	11.1
	竞争性谈判文件的询问时间
	供应商应认真阅读竞争性谈判文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

	11.2
	谈判文件询问联系方式
	询问联系人：邓楚卿、汪怡含、蒋兴杰、王国玺、吴翊、祝欣、李腾芳、陈沿锦、王彦飞、刘晓云、张振荣、丁传觐、杨益鑫、肖枝莲、戚玮薇
电话：0871-65511240、65511241

	11.4
	竞争性谈判文件澄清、修改时间
	澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的供应商；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

	11.5
	供应商确认收到竞争性谈判文件澄清、修改时间
	供应商确认收到竞争性谈判文件澄清、修改后，应在收到澄清、修改后24小时内以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到该澄清、修改。

	11.6
	谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容
	在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

	13.1
	语言文字
	供应商的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

	14.1
	计量单位
	响应文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

	15.2
	构成响应文件的其他资料
	1.谈判保证金交纳凭证或保函；
2.第五章《采购需求》中要求提供的其他资料；
3.谈判文件中所涉及到的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。

	17.1
	响应文件有效期
	响应文件提交截止之日起90天

	18.1
	谈判保证金
	保证金的形式：网银、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，也可以选择投标（竞标）保证保险。
谈判保证金的金额：小写：20000.00元（大写：贰万元整）
谈判保证金按规定数额从供应商基本账户直接转至
账户名称：云南冠睿咨询有限公司
开户行名称：中国民生银行股份有限公司昆明拓东路支行
开户行账号：636611192
谈判保证金交纳说明：
1.网银、电汇、支票、汇票、本票方式提交的，底单即为交纳凭证（需注明项目简称或项目编号）；其他方式的保证金在转账后供应商附有效付款凭证。
2.供应商未按照竞争性谈判文件要求提交谈判保证金的，响应无效。

	19.7
	响应文件份数
	按“政采云”要求，上传电子响应文件壹份。供应商应安装“政采云”投标客户端，根据采购文件格式编制响应文件，生成加密标书后进行上传（详见公告附件供应商操作指南及申领云南 CA操作手册）。

	20.4
	备品备件
	不要求

	20.7
	报价货币
	人民币

	22.1
	响应文件提交截止时间、提交响应文件的地点
	提交截止时间：详见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》。
提交地点：详见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》。 

	22.3
	响应文件的密封和标记
	供应商应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

	24.2
	谈判小组
	谈判小组由采购人依法组建，谈判由谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。谈判小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

	24.5
	评审方法
	谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（符合中小企业划分标准或残疾人福利性单位的用扣除后的价格参与评审）由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

	28.1
	履约保证金
	金额：合同金额的5%。
形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

	29.1
	采购代理服务费
	标准：采购代理服务费参照国家计委[2002]1980号文件规定的收费标准及国家发展和改革委员会发改办价格[2003]857号文规定的货物类收费标准下浮30%收取（计算基准价为成交金额），此费用包含在成交人报价中。
方式：现金、网银、电汇、支票、汇票等形式。

	31.5
	需要补充的其他内容
	以下情况视为供应商同意撤回已上传系统的响应文件或其响应文件无效：
（1）政采云电子平台显示供应商未上传响应文件；
（2）因供应商原因上传的响应文件在开启文件时无法解密。


  
一、总则
1.项目概况
1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规的规定，采购代理机构受采购人委托，采用竞争性谈判方式选定供应商承担本项目。
1.2采购人：详见《供应商须知前附表》。
1.3采购代理机构：详见《供应商须知前附表》。
1.4项目名称及项目编号：详见《供应商须知前附表》。
1.5预算金额及最高限价：详见《供应商须知前附表》。
2.采购需求、交货期和交货地点
2.1采购需求：详见《供应商须知前附表》。
2.2交货期和交货地点：详见《供应商须知前附表》。
3.联合体
3.1是否接受联合体参加：不接受。
▲4.供应商资格要求
4.1供应商资格要求：详见《供应商须知前附表》
4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见《供应商须知前附表》
4.3本项目的特定资格要求：详见《供应商须知前附表》。
4.4如供应商为满足供应商资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应竞争性谈判文件，供应商响应文件将按无效处理。
4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.6供应商不得为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务。
4.7符合上述条件的供应商应承担参加采购活动及履约中应承担的全部责任与义务。
5.费用承担
5.1无论是否成交，供应商自行承担所有与参加本次竞争性谈判采购活动所产生的全部费用。
6.现场考察
6.1本项目采购人不组织现场考察。
7.谈判前答疑会
7.1本项目采购人不组织谈判前答疑会。
8.质疑
[bookmark: _Toc482343732][bookmark: _Toc383175058][bookmark: _Toc470507046][bookmark: _Toc383175282][bookmark: _Toc432194832][bookmark: _Toc432106481][bookmark: _Toc383175480]8.1供应商认为竞争性谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。
8.2竞争性谈判文件第二章《供应商须知》8.1条中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
8.3供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
8.4供应商提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
8.5供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。
8.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
8.7采购人、采购代理机构将在收到供应商质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
8.8供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。
8.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南冠睿咨询有限公司项目部；联系人、联系电话：邓楚卿、汪怡含、蒋兴杰、王国玺、吴翊、祝欣、李腾芳、陈沿锦、王彦飞、刘晓云、张振荣、丁传觐、杨益鑫、肖枝莲、戚玮薇0871-65511240、65511241；通讯地址：云南省昆明市西山区万达广场南塔32层3201号。
9.投诉
9.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。
二、谈判文件
10.谈判文件的组成
采购人要求提供的货物、工程或者服务、采购过程及合同条款在竞争性谈判文件中均有说明，竞争性谈判文件共六章，各章的内容如下：
第一章  竞争性谈判公告
第二章  供应商须知
第三章  合同书样式及主要条款
第四章  响应文件格式
第五章  采购需求
第六章  评审方法
11.竞争性谈判文件的询问、澄清、修改
11.1供应商应认真阅读竞争性谈判文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
11.2谈判文件询问联系方式：详见《供应商须知前附表》。
11.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。
11.4澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
11.5供应商确认收到竞争性谈判文件澄清、修改后，应在收到澄清、修改后24小时内以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到该澄清、修改。
11.6在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。本项目谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见《供应商须知前附表》。
11.7实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款不得对涉及对竞争性谈判文件公平、公正性内容进行修改、变动。
三、响应文件
[bookmark: _Toc432106484][bookmark: _Toc470507049][bookmark: _Toc383175285][bookmark: _Toc482343735][bookmark: _Toc432194835][bookmark: _Toc383175483][bookmark: _Toc383175061]12.响应文件编写注意事项
12.1供应商应仔细阅读竞争性谈判文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章《采购需求》）和商务条件后，根据竞争性谈判文件要求编写响应文件。
12.2对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商的响应文件必须对竞争性谈判文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料，否则按无效响应处理。
13.语言文字
13.1供应商的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
14.计量单位
14.1响应文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
15.响应文件的组成
15.1供应商编写的响应文件应由下列部分构成，并按第四章《响应文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。
15.1.1资格证明文件；
15.1.2报价文件；
15.1.3商务技术文件；
15.2构成响应文件的其他资料：详见第二章《供应商须知前附表》；
15.3供应商同时参加多个标段（若分标段时）的，响应文件应按标段分别编制，单独成册。
▲16.响应文件的格式要求
16.1供应商应按第四章《响应文件格式》提供的格式完整地填写，未按谈判文件规定格式填写的响应文件按无效响应处理。
▲17.响应文件有效期
17.1在《供应商须知前附表》规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
17.2因特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应文件中所有内容及谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其谈判保证金。
▲18.谈判保证金交纳及退还
18.1供应商应按《供应商须知前附表》规定的金额、形式向采购代理机构交纳谈判保证金，谈判保证金须在响应文件提交截止时间前从供应商基本账户交纳到云南冠睿咨询有限公司指定的帐户，供应商未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，响应无效。
18.2采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，成交供应商的谈判保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，谈判保证金不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）竞争性谈判文件规定的其他情形。
19.响应文件的编制
19.1响应文件编制完成后须用云南 CA 按格式进行电子签章，在所要求的 位置有法定代表人或委托代理人的电子签名或盖章，均使用云南 CA 按格式进行电子签章，联合体参加谈判的除格式要求外，可由联合体牵头 单位签署。签章操作详见公告附件。
19.2响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商的公章或供应商法定代表人或委托代理人签字确认。
19.3响应文件应由法定代表人或委托代理人在竞争性谈判文件规定签字处逐一签字或盖章，要求盖章处应加盖公章，若以“投标专用章”或“合同专用章”代替的，须出具供应商单位公章对“投标专用章”或“合同专用章”的授权函原件。
19.4响应文件和来往函件均应采用中文书写，计量单位使用中国或国际标准单位。
19.5最后报价采用人民币进行报价，若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。
19.6响应文件的组成应包括下列内容（但不限于）：详见：《响应文件格式》部分。
19.7按“政采云”要求，上传电子响应文件壹份。供应商应安装“政采云”投标客户端，根据采购文件格式编制响应文件，生成加密标书后进行上传（详见公告附件供应商操作指南及申领云南 CA 操作手册）。
[bookmark: _Toc432106486][bookmark: _Toc432194837][bookmark: _Toc383175485][bookmark: _Toc470507051][bookmark: _Toc482343737][bookmark: _Toc383175287][bookmark: _Toc383175063]19.8响应文件中提供的资料（包括复印件）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应竞争性谈判文件，供应商响应文件将按无效响应处理。
20.报价和报价货币
20.1谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价超过采购预算金额的供应商将被视为未实质性响应竞争性谈判文件要求，按无效响应处理。
20.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，供应商必须对所参加项目内所有内容进行完整唯一报价，不得缺项、漏项，否则按无效响应处理。
20.3供应商应依据谈判文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的货物、工程或者服务的竞争性报价，该报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作，包括但不限于各种货款、安装调试、技术服务、附件、备品备件、专用工具、零星耗材、包装装卸、运输保险、检验保管、检测验收以及税收等所有费用，不得以任何理由予以重复计价。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。
20.4备品备件要求：见《供应商须知前附表》
20.5提交响应文件的供应商，随机抽取谈判顺序，供应商按照“政采云”平台的顺序进行谈判、承诺及最后报价，操作流程详见公告附件供应商操作指南。供应商如果未进行最后报价的，则按照第一次报价进行评审。
20.6谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过实质性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将认定供应商响应文件无效。
20.7报价货币为人民币。
四、提交响应文件
21.响应文件的密封和标记
21.1按照“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。
22.响应文件的提交
[bookmark: _Toc296602445]22.1响应文件提交截止时间、提交响应文件的地点：详见《供应商须知前附表》
22.2除《供应商须知前附表》另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
22.3供应商应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
23.2供应商在提交截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构将自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
五、谈判
24.谈判小组
24.1谈判小组将在规定的时间和地点进行谈判，供应商的法定代表人或委托代理人应按时参加。
24.2谈判小组由采购人依法组建，谈判由谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。谈判小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
24.3谈判小组成员人数及名单在谈判结束之前保密。
24.4采购人委派代表参加谈判会议的，要向采购代理机构出具授权函。
24.5评审方法：从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（符合中小企业划分标准或残疾人福利性单位的用扣除后的价格参与评审）由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。
24.6谈判小组根据竞争性谈判文件规定的谈判程序和方法对各供应商的响应文件进行评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（符合中小企业划分标准或残疾人福利性单位的用扣除后的价格参与评审）由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同的，按照节能产品、环境标志产品、技术指标优劣顺序推荐，并编写评审报告。
24.7谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
24.8谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
24.9在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、谈判和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。
[bookmark: _Toc432106496][bookmark: _Toc383175297][bookmark: _Toc482343747][bookmark: _Toc383175495][bookmark: _Toc378499713][bookmark: _Toc383175073][bookmark: _Toc470507061][bookmark: _Toc432194847]24.10谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
24.11出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的除外。
六、成交结果
25.成交供应商的确定
25.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
25.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
25.3采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交原因和退回响应文件。
[bookmark: _Toc320890573][bookmark: _Toc112595555][bookmark: _Toc497127308]26.成交通知书
26.1成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果。成交公告期限为1个工作日。
26.2成交通知书是合同的一个组成部分。
27.签订合同
27.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
27.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
27.3除采购人与成交供应商在合同中另行商定将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，成交供应商在中标后将中标项目分包的，采购人取消其中标资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
27.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
27.5除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
27.6成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购非招标采购方式管理办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
[bookmark: _Toc296602459][bookmark: _Toc247085727][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc488184244][bookmark: _Toc246996956][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc246996213][bookmark: _Toc461115644][bookmark: _Toc482343752]28.履约保证金
28.1成交供应商应向采购人提交履约保证金，履约保证金递交的金额及形式详见《供应商须知前附表》。
28.2签订合同后，除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的，视为自动放弃，采购人将没收其全部谈判保证金，谈判保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
29.采购代理服务费
29.1采购代理服务费参照国家计委[2002]1980号文件规定的收费标准及国家发展和改革委员会发改办价格[2003]857号文规定的货物类收费标准下浮30%收取（计算基准价为成交金额），此费用包含在成交人报价中。
	成交金额
（万元）
	收费标准

	
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100—500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500—1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000—5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000—10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


备注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。
29.2方式：现金、网银、电汇、支票、汇票等形式。
29.3成交供应商应在接受“成交通知书”时向采购代理机构一次付清采购代理服务费。
30.谈判文件编制依据
30.1本谈判文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规进行编制，解释权属于采购人、采购代理机构。
31.需要补充的其他内容
31.1关于中小企业：
31.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
31.1.2符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
31.1.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
31.1.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
31.1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
31.1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
31.1.7规定依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
31.1.8根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目针对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。“标的名称”、“所属行业”详见第四章  响应文件格式。
31.1.9中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。
31.2关于监狱企业：
31.2.1根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
31.2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
31.2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
31.3关于残疾人福利性单位：
31.3.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
31.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
31.3.3本项目针对残疾人福利性单位价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
31.4关于节能产品及环境标志产品：
31.4.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
31.4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。
31.4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。
31.4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，供应商需在响应文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
31.4.5若供应商在响应文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果供应商自行承担。
31.5其它需要补充的其他内容：以下情况视为供应商同意撤回已上传系统的响应文件或其响应文件无效： 
（1）政采云电子平台显示供应商未上传响应文件；
（2）因供应商原因上传的响应文件在开启文件时无法解密。


附件：
《中小企业划型标准规定》
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143号同时废止。
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	序号
	要   求

	1
	交货期：
合同签订后60日历天内完成产品供货并交付使用，供应商可自报最短交货期。
交货地点：
云南大学指定地点。

	2
	付款方式：
1.本项目无预付款，甲方最终验收合格后30日内支付合同金额的100%至乙方指定银行账户。付款时乙方需提供增值税专用发票。乙方缴纳履约保证金是甲方付款的必要条件。
2.本合同签订后10日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，缴纳履约保证金后才能办理货款支付手续。

	3
	售后服务要求：
1.乙方须提供自项目验收完成后不低于 1 年的质保服务，第五章 采购需求中明确质保期的以第五章 采购需求内容为准。
2.本项目执行过程中，乙方需指派专人负责与甲方联系售后服务事宜，为甲方提供及时有效的服务。供应商须为甲方提供免费培训和技术指导。
3.售后服务联系地址和联系电话的变更，乙方应在第一时间及时书面通知甲方和甲方使用单位。
4.货物验收合格后，在质量保证期内，所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方及时派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
5.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及本合同或竞争性谈判文件、响应文件所约定的服务承诺提供服务。
6.质保期后，乙方应当在接通知后及时向甲方提供维保服务并优惠收费。


[bookmark: _Toc86124081]

云南大学货物采购合同
计划编号：	合同编号：

采购方（甲方）：云南大学
统一社会信用代码：125300004312032649
地址：昆明市翠湖北路2号
电话：0871-65032850

供货方（乙方）：
统一社会信用代码：
地址：
电话： 

根据     的结果（项目编号：    ），按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《云南省财政厅关于进一步做好省属高校、科研院所科研仪器设备政府采购工作的通知》等法律法规和相关文件的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，签订以下合同条款。
一、合同标的及要求
（一）合同标的

（二）供货要求
1.货物名称、规格型号、数量及价格：
	序号
	货物名称
	规格型号、生产厂商/制造商名称
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	合计：（元）


2.以上提供的货物（均含备品备件）具体技术参数和指标须符合本合同附件1中关于货物指数的要求。
3.交货及项目实施进度要求：乙方按甲方或甲方用户单位指定的时间、地点及项目实施进度要求履行（签订合同后     日历天内完成全部设备的交货、安装及调试）。
二、合同总价
人民币小写：￥   元
大写：   元整 
以上价格是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、代理费、杂费（含海关报关及验收等费用）、验收合格之前及保修期内应提交的备品备件发生的所有费用，也包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用，以及甲方指定地点统一交货费用，并不得再有其他费用,否则甲方有权拒付。
三、甲、乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1.甲方按本合同约定享有要求乙方提供货物及项目实施服务的权利。甲方用户单位（云南大学   ）有权对乙方提供的货物及项目实施服务进行监督。甲方用户单位联系人：   ，联系电话：   。
2.甲方负责向乙方提供本合同货物及项目实施服务所必需的场地和环境。
3.甲方负责组织成立验收组对乙方提供的本合同货物及项目实施服务进行验收并签署验收报告。
4.甲方按照本合同的约定向乙方支付合同款项。
（二）乙方的权利和义务
1.乙方按本合同约定享有向甲方收取货款的权利。
2.乙方保证按本合同约定提供合法合规的货物及项目实施服务，若涉及设备系统集成的，还应免费提供集成服务，并接受甲方及甲方用户单位的监督。
3.乙方应严格遵守投标、技术澄清、谈判、中标所承诺的一切规定和条款。
4.乙方应积极配合甲方共同进行货物和项目实施服务的验收，并提供相关资料；本合同终止时，应将全部档案资料移交给甲方。
5.乙方保证其提供的合同货物及项目实施服务不侵犯他人的专利权、商标权或其他知识产权,若因此而引起的纠纷及法律责任，由乙方全部负责承担；若甲方（包括用户单位）因此而遭受损失，乙方应向甲方进行赔偿。
6.承担因乙方及其派出工作人员原因（包括但不限于：提供货物的自身缺陷、违反甲方管理制度、不符合相关法律法规要求、不符合相关国家标准或行业标准等）给甲方或第三人造成的任何损失、责任；若甲方因此而遭受损失，乙方应向甲方进行赔偿。
7.乙方承担本项目实施过程中的全部安全责任，包括但不限于派出工作人员（包括但不限于运输人员、安装调试人员等）的人身安全和财产安全责任。
8.乙方派出工作人员应遵守甲方的管理制度。乙方入校工作人员，须提前报甲方同意并备案，同时应向甲方申请办理相关入校手续；若有人员变动，须书面通知甲方，经甲方同意并备案后，方可更换。
9.如涉及施工的，施工期间，乙方有责任和义务保持甲方现场设施设备的安全和完整，且必须按甲方现场管理人员要求施工，如因乙方原因造成甲方现场设施设备损坏或丢失，由乙方负责恢复原状，若无法恢复原状的，由乙方负责按原价赔偿。因项目实施而产生的水电费用由乙方承担。
四、售后服务标准及要求
1.本合同执行过程中，乙方应为甲方提供免费培训服务（培训内容、时间与地点以谈判响应文件为准），直到甲方必要的使用人员能正常使用为止，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜，为甲方提供及时有效的技术支持及服务。
2.售后服务联系地址和联系电话的变更，乙方应在第一时间及时书面通知甲方和甲方使用单位。
3.乙方本项目售后服务联系人：    ，联系电话：   。
4.乙方在本地的售后服务联系地址：    ，联系电话：   。
5.乙方迁址或者变更联系人及联系方式的，应于变更后3日内书面通知甲方。否则，因联系方式的错误致使甲方无法联系而造成的不利后果均由乙方承担。
6.货物验收合格后，在质量保证期内，所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
7.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及本合同或招投标文件所约定的服务承诺提供服务。
8.质量保证期：    （若标的本身的质保期限大于该质量保证期，则执行标的本身的质保期限）。
9.质保期内，如设备或零部件因非人为因素岀现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天，则质保期重新计算。
10.质量保证期后的货物维护由双方协商再定。
五、包装要求及验收标准
（一）包装要求
除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善等引起的货物损失均由乙方承担。
（二）项目验收
1.乙方交付的货物应当完全符合本合同以及采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险及责任，由乙方承担。
2.货物的到货验收包括：型号、规格、数量。
3.乙方应将所提供货物的用户手册、随机资料及相关承诺等交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和配件材料及辅助工具的，视为未按本合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的责任。
4.乙方对货物或系统进行安装调试、试运行。试运行结束后，根据云南大学相关管理规定开展验收工作。采购文件对验收期限另有规定的，从其约定。
5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、谈判文件要求和乙方文件的承诺，且不低于国家相关标准。若有样品，则须同时不低于样品标准及投标时的承诺。
6.验收时须提供质保期满后备品、备件、服务价格清单。
7.采购文件中另有规定的，从其约定。
六、合同价款结算
（一）履约保证
1.本合同签订后10日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，缴纳履约保证金后才能办理货款支付手续。
履约保证金需缴纳至以下账户：
户名：云南大学
开户行：交通银行昆明护国支行
账号：531078126010149120198
2.全部货物经甲方最终验收合格，且乙方无任何违约责任的，甲方无息退还乙方全部履约保证金；乙方存在违约行为的，甲方有权扣除部分或全部履约保证金抵扣乙方应支付的违约金。
（二）本合同价款的支付办法
1.本项目无预付款，甲方最终验收合格后30日内支付合同金额的100%至乙方指定银行账户。付款时乙方需提供增值税专用发票。乙方缴纳履约保证金是甲方付款的必要条件。
2.乙方指定银行账户信息如下：
开户名称： 
开户银行： 
账号：
若乙方指定银行账户信息发生变更，乙方应在甲方付款前10个工作日书面告知甲方，否则乙方自行承担相关责任和后果。
3.若乙方存在违约行为，按本合同约定应向甲方支付违约金且履约保证金不足抵扣违约金的，则扣除乙方剩余应付违约金后的金额作为合同价款最终结算金额，并据此核定单价。
七、合同的变更必须经甲、乙双方协商一致，并按照相关的变更程序加以书面确认后方可进行。
八、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，每逾期1天，甲方应向乙方支付合同总金额的5‰作为违约金。如甲方逾期30天以上（含本数）未按约定接收货物和支付合同价款的，甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为违约金，同时乙方有权选择单方解除合同，解除合同的通知自到达甲方时生效。
2.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方应向甲方支付逾期交货部分合同总金额的5‰作为违约金；乙方支付迟延交货违约金并不免除乙方继续履行交货的义务。如乙方逾期交货达30天以上的（含本数），乙方应向甲方支付合同总金额的30%作为违约金，同时甲方有权选择解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
[bookmark: _GoBack]3.若乙方不能按照合同约定提供货物的，则视为违约。若乙方能及时提出符合参数和性能要求的替代品方案，并经甲方同意，甲乙双方就替代品方案签订补充协议；若乙方不能及时提出符合参数和性能要求的替代品方案或甲乙双方不能就替代品方案协商一致，则乙方应向甲方支付合同总金额的30%作为违约金，同时甲方有权选择解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
4.在乙方承诺的或国家产品规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并承担由此给甲方造成的一切损失。
5.在乙方承诺的或国家产品规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，除应继续提供伴随服务/售后服务外，还应按合同总金额的5%向甲方承担违约责任。
6.质保期内若乙方未能实现售后服务承诺，学校除追究其违约责任外，还可以将相关情况上报上级主管部门。
7.甲乙双方中的任何一方还有其他违约行为的，违约一方应赔偿守约一方的损失。
8.甲乙双方在履行本合同过程中，任何一方违反本合同约定，均为违约。违约方除按照上述约定向守约方支付违约金或赔偿损失外，还应承担守约方为取得此等违约金或赔偿而支出的所有费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等。
9.本合同确定的违约金标准系甲、乙双方基于本协议项下交易的风险、责任、商业利益等因素综合协商确定；在争议发生后，任何一方均不得以任何理由援引任何法律、法规、司法解释向人民法院提出违约金调减的请求。
九、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的不合理条件。
十、除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲、乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
十一、经甲、乙双方协商一致，可以就本合同中的相关事宜签订补充协议，但不得违反相关法律法规规定。
十二、甲、乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向云南省招标采购主管部门反映或向有关监督管理部门投诉，以便相关部门进行协调或处理；如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十三、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。
★  十四、甲方在本合同订立时已向乙方明确说明了本合同的全部内容，并对本合同中免除甲方责任的条款、乙方在本合同履行过程中应重点注意的相关义务和违约责任条款作出了足以引起注意的提示。乙方已完全知悉、充分理解并接受上述全部约定，同意以此作为自身履行本合同的约束。
十五、本合同一式八份，甲方七份（含用于结算支付的一份），乙方一份。
十六、本合同自签订之日起生效。
十七、本合同不可分割之部分及解释顺序：
1.合同及附件。
2.乙方委托外贸企业的授权书。
3.服务承诺。
4.成交通知书。
5.响应文件及澄清或谈判文件。
6.单一来源采购文件。
7.外贸委托代理协议。
8.外贸合同。
9.甲、乙双方商定的其他文件。
十八、合同签订地点：云南省昆明市。
十九、附件（有）
附件1.货物详细技术参数
附件2.售后服务承诺


（以下无正文）


采购方（甲方）：云南大学

法定代表人或委托代理人:	项目（技术）负责人：
	签订日期：
电话：0871-65032850	传真：0871-65032850
地址：昆明市翠湖北路2号	邮编：650091
	


供货方（乙方）：  

法定代表人或委托代理人:	经办人：
	签订日期：
电话： 	传真： 
地址： 
邮编：
















[bookmark: _Toc12921]第四章  响应文件格式



[bookmark: _Toc19640][bookmark: _Toc491307484][bookmark: _Toc26152][bookmark: _Toc494043338][bookmark: _Toc14582][bookmark: _Toc8306][bookmark: _Toc491307302][bookmark: _Toc491307364][bookmark: _Toc5069][bookmark: _Toc491307345][bookmark: _Toc491307465][bookmark: _Toc491307283]一、资格证明文件
1.供应商应填写和提交下述规定的有关资料。
2.所附格式要求填写的全部内容都必须填写。
3.供应商应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。


格式1
供应商须具有独立承担民事责任的能力：
供应商为法人、其他组织或者自然人，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或社会团体登记证或自然人身份证明（扫描件加盖供应商电子公章）
[bookmark: _Toc491307367][bookmark: _Toc491307305][bookmark: _Toc491307487]
格式2
供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
提供供应商2023年度经第三方审计的财务报告及报表（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或提供自提交响应文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件加盖供应商电子公章）
[bookmark: _Toc491307489][bookmark: _Toc491307369][bookmark: _Toc491307307]
格式3
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：
提供供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖供应商电子公章）
[bookmark: _Toc491307491][bookmark: _Toc491307371][bookmark: _Toc491307309]
格式4
供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
1.提供供应商缴税所属时间在2024年02月至本项目响应文件提交截止时间前任意连续2个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（扫描件加盖供应商电子公章），至响应文件提交截止时间止成立不足一年的供应商可提供相关情况说明（加盖供应商电子公章）
2.提供供应商缴费所属时间在2024年02月至本项目响应文件提交截止时间前任意连续2个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件加盖供应商电子公章），至响应文件提交截止时间止成立不足一年的供应商可提供相关情况说明（加盖供应商电子公章）
[bookmark: _Toc491307373][bookmark: _Toc491307493][bookmark: _Toc491307311]
格式5
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：
提供供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（加盖供应商电子公章）


格式6
法律、行政法规规定的其他条件：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系不同的供应商，不得同时参与本项目的采购活动（提供承诺函加盖供应商电子公章）。


格式7
法律、行政法规规定的其他条件：
2.为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参与本项目采购活动（提供承诺函加盖供应商电子公章）。
 

二、报价文件
格式8
[bookmark: _Toc491307466][bookmark: _Toc491307284][bookmark: _Toc491307346][bookmark: _Toc415662825][bookmark: _Toc383175510]谈判报价一览表
项目名称：
项目编号：
	供应商名称
	

	谈判报价（元）
	

	交货期
	

	交货地点
	

	谈判保证金形式
	

	备 注



供应商：（加盖供应商电子公章）

法定代表人或委托代理人：（电子签名或盖章）

日期：
[bookmark: _Toc481694845][bookmark: _Toc491307347][bookmark: _Toc488633616][bookmark: _Toc491307467][bookmark: _Toc491307285]

三、商务技术文件
格式9
[bookmark: _Toc491307348][bookmark: _Toc491307468][bookmark: _Toc491307286]谈判申请函
致：（采购人名称）
我方仔细研究了（项目名称）   （项目编号：）项目谈判文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表供应商  （供应商全称）   参加谈判，并提交响应文件。
据此函，兹宣布同意如下：
1.按谈判文件及采购需求和谈判报价明细表，谈判报价（大写）          ，人民币（￥         ），交货期：         。
2.我方已详细审查谈判文件的全部内容，包括（澄清文件）（如果有）。我方完全理解谈判文件相关要求，并承担对谈判文件有不明及误解的后果。
3.在供应商须知规定的提交日期起遵循本谈判文件，并在供应商须知第17.1条规定的响应文件有效期届满之日前均具有约束力。
4.同意谈判文件中关于没收谈判保证金的规定。
5.同意应贵方要求提供与本项目有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
6.如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
（2）我方承诺按照竞争性谈判文件的规定向你方递交履约保证金。
（3）我方承诺将承担售后服务及质量责任。
7.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
8.（其他补充说明）。

我单位正式通讯地址为：
统一社会信用代码：
地址：
邮政编码：
电话：
售后服务联系人：
售后服务联系电话：
售后服务联系地址：
邮箱：
传真：
开户名称：
开户银行：
帐号：

供应商：（加盖供应商电子公章）

法定代表人或委托代理人：（电子签名或盖章）

日期：


[image: 冠睿小标]1
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格式10
[bookmark: _Toc3586][bookmark: _Toc18853]报价汇总表
项目名称：
项目编号：
	序号
	产品（项目）名称
	品牌
	型号和规格
	生产制造商名称、国别
	生产产地（国别）
	数量
	计量单位
	单价最高限价（元）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	冠层分析仪
	
	
	
	
	1
	件
	61400.00
	
	
	

	2
	户外用温湿度记录器
	
	
	
	
	20
	件
	2800.00
	
	
	

	3
	高精度室内温湿度记录器
	
	
	
	
	20
	件
	1400.00
	
	
	

	4
	四分量净辐射记录器
	
	
	
	
	1
	件
	50000.00
	
	
	

	5
	便携式小型气象站
	
	
	
	
	5
	件
	5000.00
	
	
	

	6
	固定式小型气象站
	
	
	
	
	5
	件
	12500.00
	
	
	

	7
	舱体及光环境模拟系统（人工气候模拟实验模块）
	
	
	
	
	1
	套
	140000.00
	
	
	

	8
	热指数仪
	
	
	
	
	4
	件
	27000.00
	
	
	

	9
	热电偶+多通道记录仪
	
	
	
	
	2
	件
	3000.00
	
	
	

	10
	温湿度处理及气流组织系统（人工气候模拟实验模块）
	
	
	
	
	1
	套
	160000.00
	
	
	

	11
	冷热源及新风系统（人工气候模拟实验模块）
	
	
	
	
	1
	套
	120000.00
	
	
	

	12
	壁面辐射及供电供水系统（人工气候模拟实验模块）
	
	
	
	
	1
	套
	170000.00
	
	
	

	13
	自控\数据采集系统及整体设计（人工气候模拟实验模块）
	
	
	
	
	1
	套
	160000.00
	
	
	

	14
	高性能计算机工作站
	
	
	
	
	1
	件
	60000.00
	
	
	

	15
	大型激光雕刻机A
	
	
	
	
	1
	件
	78000.00
	
	
	

	16
	大型激光雕刻机B
	
	
	
	
	1
	件
	60000.00
	
	
	

	17
	木工模型制作工具套装
	
	
	
	
	2
	套
	28000.00
	
	
	

	18
	高精度全自动交流稳压器
	
	
	
	
	1
	件
	7000.00
	
	
	

	19
	中央集尘管道系统
	
	
	
	
	1
	件
	30000.00
	
	
	

	20
	安全防护用品套装
	
	
	
	
	1
	套
	15000.00
	
	
	

	谈判报价
	                   元



注：
1.供应商必须按竞争性谈判文件第五章“采购需求”中采购货物顺序逐项填报此表，不得缺项、漏项，否则响应文件将按无效处理。谈判报价包括但不限于各种货款、安装调试、备品备件、专用工具、零星耗材、包装装卸、运输保险、检测验收、采购代理服务费以及税收等所有费用，在合同期内采购人不接受任何方式的调价申请，表中各项费用不得填报为0。
2.本表中“谈判报价”项应与谈判报价一览表中“谈判报价（元）”一致。

供应商：（加盖供应商电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签名或盖章）
日期：


格式11
随机专用工具明细表
项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	型号和规格
	生产制造商名称、国别
	数量
	计量单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1.供应商若提供随机专用工具，此费用须包含在谈判报价中，不单独列报。
[bookmark: _Toc32441]2.供应商可根据实际情况拓展本表。


供应商：（加盖供应商电子公章）

法定代表人或委托代理人：（电子签名或盖章）

日期：

格式12
备品备件明细表
项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	型号和规格
	生产制造商名称、国别
	数量
	计量单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1.项目特别要求提供备品备件的，此部分价格应包含在谈判报价中，项目未特别要求提供备品备件的，供应商可填写该表，但此费用不包含在谈判报价中。
[bookmark: _Toc7491]2.供应商可根据实际情况拓展本表。


供应商：（加盖供应商电子公章）

法定代表人或委托代理人：（电子签名或盖章）

日期：


格式13
[bookmark: _Toc2188][bookmark: _Toc30521]商务条款偏离表
项目名称：
项目编号：
	序号
	谈判文件商务条款
	响应文件响应情况
	偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.表格中“序号”一列，供应商须逐条对应竞争性谈判文件第三章 合同书样式及主要条款《合同条款前附表》中商务条款的序号。
2.表格中“谈判文件商务条款”一列，供应商须逐条对应竞争性谈判文件第三章 合同书样式及主要条款《合同条款前附表》中的商务条款。
3.表格中“响应文件响应情况”一列，供应商须逐条对竞争性谈判文件第三章 合同书样式及主要条款《合同条款前附表》中的商务条款作出全面、真实的反映，若响应文件中响应情况与竞争性谈判文件商务条款不符，而供应商又未在响应文件中作出说明和解释的，谈判小组在评审时可以视为不响应该条商务条款的规定。
4.表格中“偏离”一列，供应商只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡响应内容高于竞争性谈判文件要求的，按“正偏离”填写；低于竞争性谈判文件要求的，按“负偏离”填写；满足竞争性谈判文件要求的，按“无偏离”填写。
5.供应商可根据竞争性谈判文件商务条款拓展本表，但不得改变格式。



格式14
[bookmark: _Toc10885][bookmark: _Toc21797]技术条款偏离表
项目名称：
项目编号：
	序号
	谈判文件技术条款
	响应文件响应情况
	偏离
	产品技术支持资料（页码及条目号等）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.表格中“序号”一列，供应商须逐条对应第五章《采购需求》（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中技术条款的序号
2.表格中“谈判文件技术条款”一列，供应商须逐条对应第五章《采购需求》（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中的技术条款
3.表格中“响应文件响应情况”一列，供应商须逐条对第五章《采购需求》（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中的技术条款作出全面、真实的反映，响应文件应以中文应答（英文文本或缩略语需提供中文翻译或注释）。若响应文件中技术支持资料参数与技术条款偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料又未在响应文件中作出说明和解释的，谈判小组在评审时可以视为不响应该条技术条款的规定。
4.表格中“偏离”一列，供应商只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡响应内容高于第五章《采购需求》（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中的技术条款要求的，按“正偏离”填写；低于第五章《采购需求》（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中的技术条款要求的，按“负偏离”填写；满足第五章《采购需求》（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中的技术条款要求的，按“无偏离”填写。


格式15
技术支持资料
第五章 采购需求 “技术参数及性能要求”标注“★”号参数为实质性技术参数，响应文件中必须提供最新技术支持资料支持技术要求偏离表应答（包括产品技术白皮书或检验报告或图纸或印刷宣传彩页，不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料），采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。


格式16
[bookmark: _Toc2670]售后服务承诺
（内容自拟）



格式17
交付时间进度计划安排
（内容自拟）



格式18
[bookmark: _Toc32714][bookmark: _Toc524791636][bookmark: _Toc494043354][bookmark: _Toc491307380][bookmark: _Toc4027][bookmark: _Toc524791742][bookmark: _Toc488633629][bookmark: _Toc491307318][bookmark: _Toc481694857][bookmark: _Toc4444][bookmark: _Toc491307500][bookmark: _Toc27046]法定代表人身份证明书

供应商名称：                        。
单位性质：                          。
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          。
姓名：            性别：            年龄：            职务：         。   
系                        （供应商名称）的法定代表人。


特此证明。




供应商：（加盖供应商电子公章）

日期：


注：在响应文件中附法定代表人居民身份证扫描件。
[bookmark: _Toc491307381][bookmark: _Toc491307319][bookmark: _Toc491307501]
格式19
[bookmark: _Toc491307320][bookmark: _Toc491307382][bookmark: _Toc488633630][bookmark: _Toc481694858][bookmark: _Toc213141107][bookmark: _Toc491307502]法定代表人授权委托书
本授权书声明：  （供应商全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：）的竞争性谈判，以本单位名义参加。代理人在本项目谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。

供应商（加盖供应商电子公章）：

法定代表人（电子签名或盖章）：

日期：

	附：
	

	委托代理人姓名：
	

	职       务：
	

	身份证号码：
	

	详 细  地 址：
	

	电       话：
	



注：在响应文件中附委托代理人居民身份证扫描件。
[bookmark: _Toc491307321][bookmark: _Toc491307383][bookmark: _Toc491307503]
格式20
[bookmark: _Toc488633631][bookmark: _Toc491307504][bookmark: _Toc491307384][bookmark: _Toc481694859][bookmark: _Toc491307322]供应商具备参加政府采购活动条件承诺书
致：（采购人名称）：


（供应商自行承诺及说明，内容自拟）







供应商（加盖供应商电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名或盖章）：

日期：

注：
1.供应商应对是否满足“具有独立承担民事责任的能力；良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。”（《政府采购法》第二十二条规定）进行说明和承诺；
2.若谈判文件中明确要求提供证明资料的，以证明资料为准。
[bookmark: _Toc491307507][bookmark: _Toc491307325][bookmark: _Toc491307387][bookmark: _Toc491307512][bookmark: _Toc491307330][bookmark: _Toc491307392][bookmark: _Toc491307323][bookmark: _Toc428404332][bookmark: _Toc491307505][bookmark: _Toc491307385]
格式21
《中小企业声明函》（符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）价格扣减条件的供应商需提交）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加     （单位名称）    的    （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                         
                           企业名称（加盖供应商电子公章）：
    日 期：
注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）价格扣减条件的供应商需提供并填写《中小企业声明函》。
[bookmark: _Toc30420][bookmark: _Toc24745][bookmark: _Toc10683]3.不享受中小企业优先采购政策的供应商不需填写《中小企业声明函》。
4.“标的名称”、“所属行业”详见附件，若填写内容不符，中小企业声明函不予认可。


附件：
根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目针对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的供应商应根据下表中所明确的“标的名称”、“所属行业”进行填写，若填写内容不符，中小企业声明函不予认可。
	序号
	标的名称
	所属行业

	1
	冠层分析仪
	工业

	2
	户外用温湿度记录器
	工业

	3
	高精度室内温湿度记录器
	工业

	4
	四分量净辐射记录器
	工业

	5
	便携式小型气象站
	工业

	6
	固定式小型气象站
	工业

	7
	舱体及光环境模拟系统（人工气候模拟实验模块）
	工业

	8
	热指数仪
	工业

	9
	热电偶+多通道记录仪
	工业

	10
	温湿度处理及气流组织系统（人工气候模拟实验模块）
	工业

	11
	冷热源及新风系统（人工气候模拟实验模块）
	工业

	12
	壁面辐射及供电供水系统（人工气候模拟实验模块）
	工业

	13
	自控\数据采集系统及整体设计（人工气候模拟实验模块）
	工业

	14
	高性能计算机工作站
	工业

	15
	大型激光雕刻机A
	工业

	16
	大型激光雕刻机B
	工业

	17
	木工模型制作工具套装
	工业

	18
	高精度全自动交流稳压器
	工业

	19
	中央集尘管道系统
	工业

	20
	安全防护用品套装
	工业





格式22
《监狱企业证明文件》（符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）价格扣减条件的供应商需提交）
[bookmark: _Toc8908][bookmark: _Toc31582][bookmark: _Toc27653][bookmark: _Toc32253]
监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对声明的真实性负责。


格式23
《残疾人福利性单位声明函》（符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的供应商需提交）
[bookmark: _Toc20217][bookmark: _Toc23059][bookmark: _Toc5929][bookmark: _Toc18702]
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               供应商：                   （加盖供应商电子公章）
 
        日  期：      年     月      日



注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。


[bookmark: _Toc491307363][bookmark: _Toc491307301][bookmark: _Toc491307483]格式24
[bookmark: _Toc491307510][bookmark: _Toc491307390][bookmark: _Toc491307328]构成响应文件的其他资料
详见第二章《供应商须知前附表》第15.2条，请自拟格式。
1.谈判保证金交纳凭证或保函；
2.第五章《采购需求》中要求提供的其他资料；
3.谈判文件中所涉及到的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。


[bookmark: _Toc17173][bookmark: _Toc86124091]第五章  采购需求
说明：
[bookmark: _Toc491307332][bookmark: _Toc491307394]1.本章各项规格、技术条款和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投报，同时填写技术条款偏离表。关键技术响应应与竞争性谈判文件采购需求一致（或高于竞争性谈判文件所列采购需求）。
2.凡在“规格、技术条款、性能要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在分项报价一览表中将其标配参数详细列明。
3.供应商应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。
4.供应商应对在项目服务的过程中，涉及到甲方的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对系统中涉及的技术情报和资料进行保密。
5.本文件解释权归采购人、采购代理机构。
[bookmark: _Toc86124092][bookmark: _Toc496805400]

[bookmark: _Toc489145772][bookmark: _Toc489197876][bookmark: _Toc488633637][bookmark: _Toc439335030]一、采购需求一览表
	序号
	是否为节能产品政府采购品目清单政府强制采购产品
	是否接受进口产品
	项目（产品）名称
	数量
	计量单位
	单价最高限价（元）

	1
	否
	否
	冠层分析仪
	1
	件
	61400.00

	2
	否
	否
	户外用温湿度记录器
	20
	件
	2800.00

	3
	否
	否
	高精度室内温湿度记录器
	20
	件
	1400.00

	4
	否
	否
	四分量净辐射记录器
	1
	件
	50000.00

	5
	否
	否
	便携式小型气象站
	5
	件
	5000.00

	6
	否
	否
	固定式小型气象站
	5
	件
	12500.00

	7
	否
	否
	舱体及光环境模拟系统（人工气候模拟实验模块）
	1
	套
	140000.00

	8
	否
	否
	热指数仪
	4
	件
	27000.00

	9
	否
	否
	热电偶+多通道记录仪
	2
	件
	3000.00

	10
	否
	否
	温湿度处理及气流组织系统（人工气候模拟实验模块）
	1
	套
	160000.00

	11
	否
	否
	冷热源及新风系统（人工气候模拟实验模块）
	1
	套
	120000.00

	12
	否
	否
	壁面辐射及供电供水系统（人工气候模拟实验模块）
	1
	套
	170000.00

	13
	否
	否
	自控\数据采集系统及整体设计（人工气候模拟实验模块）
	1
	套
	160000.00

	14
	否
	否
	高性能计算机工作站
	1
	件
	60000.00

	15
	否
	否
	大型激光雕刻机A
	1
	件
	78000.00

	16
	否
	否
	大型激光雕刻机B
	1
	件
	60000.00

	17
	否
	否
	木工模型制作工具套装
	2
	套
	28000.00

	18
	否
	否
	高精度全自动交流稳压器
	1
	件
	7000.00

	19
	否
	否
	中央集尘管道系统
	1
	件
	30000.00

	20
	否
	否
	安全防护用品套装
	1
	套
	15000.00



二、技术要求
[bookmark: _Toc9533][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]（一）采购标的需实现的功能或者目标
本项目拟采购冠层分析仪1件、户外用温湿度记录器20件、高精度室内温湿度记录器20件、四分量净辐射记录器1件、便携式小型气象站5件、固定式小型气象站5件、舱体及光环境模拟系统（人工气候模拟实验模块）1套、热指数仪4件、热电偶+多通道记录仪2件、温湿度处理及气流组织系统（人工气候模拟实验模块）1套、冷热源及新风系统（人工气候模拟实验模块）1套、壁面辐射及供电供水系统（人工气候模拟实验模块）1套、自控\数据采集系统及整体设计（人工气候模拟实验模块）1套、高性能计算机工作站1件、大型激光雕刻机A1件、大型激光雕刻机B1件、木工模型制作工具套装2套、高精度全自动交流稳压器1件、中央集尘管道系统1件、安全防护用品套装1套，用于建筑学专业本科教学使用。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
按照采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范执行。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
[bookmark: _Hlk450145418][bookmark: _Toc8965][bookmark: _Toc418755636][bookmark: _Toc452040039]注：下表中“技术参数及性能要求”标注“★”号参数为实质性技术参数，响应文件中必须提供最新技术支持资料支持技术要求偏离表应答（包括产品技术白皮书或检验报告或图纸或印刷宣传彩页，不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料），采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。
	序号
	项目（产品）名称
	技术参数及性能要求

	1
	冠层分析仪
	1.用于高大树木类冠层分析测量，测量参数包括冠层叶面积指数LAI，平均叶倾角MLA，天空散射辐射透过率，消光系数，叶片分布，太阳直接辐射透过率；
2.可给不同的天空区域定义号码：天顶角和方位角定义范围；
3.单个树的叶面积：直接可通过软件输出单个树的LAI；
4.分析局部图像：可以将图像中不需要参与分析的部分排除；
5.触发拍照可通过蓝牙或wifi实时控制；
6.可进行天空和叶片颜色过滤分析；
7.现场获取、显示和存储植物冠层彩色图像，分析软件可手动调节阈值、自动调节阈值；
8.有效像素大于2400万；
9.最高分辨率≥6400×4000；
10.对焦方式采用快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦）；
11.液晶屏显示包括图形显示，显示全部信息，数字水平量规、柱状图，显示屏关等；
12.内置可重复充电电池；
13.传输方式采用Wifi和蓝牙4.1；
14.测量平台最大可控转速平移方向：360°/s；
15.手机app适用于iOS 11.0及以上或Android 7.0及以上。

	2
	户外用温湿度记录器
	1.用于户外温湿度记录，包括温湿度记录器、防辐射罩和配套安装件；
2.温湿度记录器含非易失性内存，能记录不少于21000组温度和湿度数据；
3.温度传感器精度不低于0.25°C，分辨率不低于0.04°C；
4.湿度传感器精度不低于2.5% RH（10%到90%），分辨率不低于0.03%；
5.可在-40到70°C下记录数据；
6.温湿度记录器使用1/2 AA,3.6V锂电池,用户可自行置换；
7.记录数据可通过配套安装件导入最新版HOBOware软件进行数据分析；
8.可设置立即开始、延迟开始等数据记录模式；
9.数据记录时间间隔为1秒到18小时，可灵活设置；
10.记录的数据可在记录的时候下载，或在停止后下载。

	3
	高精度室内温湿度记录器
	1.用于高精度室内温湿度记录，包括温湿度记录器、数据线和适配软件；
2.拥有标准记录模式、爆发式记录模式、统计记录模式等多种记录模式；
3.具有显示屏，可实时显示温湿度数值、内存容量、电池电量；
4.温度传感器量程不低于-20°C至70°C，精度不低于±0.21°C（0°到50°C），分辨率不低于0.024°C @25°C，响应时间≤4分钟@空气流速为1米/秒（2.2mph），温度漂移小于0.1°C/每年；
5.湿度传感器量程不低于1%至95%，精度不低于±2%（10%到90%RH)，分辨率不低于0.01%@25°C，响应时间≤10秒@空气流速为1米/秒（2.2mph），湿度漂移小于1%/每年；
6.数据记录时间间隔为1秒到18小时，可灵活设置；
7.记录模式含标准记录模式、爆发式记录模式、统计记录模式；
8.时钟精度不低于±1分钟/每月(@25°C)；
9.内存可记录不少于6w组测量数据；
10.防护等级≥IP50；
11.记录数据可通过USB导入最新版HOBOware软件进行数据分析。

	4
	四分量净辐射记录器
	1.用于室外环境的净辐射测量和记录，包括太阳辐射传感器、地面辐射传感器、数据线、数据记录仪、配套数据处理软件、供电系统和配套支架；
2.系统通过太阳能供电，配置内置铅电池12V/3.4Ah，最大电流1A，可测量太阳总辐射ESW↓，被反射的太阳辐射ESW↑，高空发出的红外线辐射EFIR↓,地面发出的红外线辐射EFIR↑；
3.太阳辐射传感器量程不低于0-2000W/m2，灵敏度不低于10µV/(W/m2)；
4.地面辐射传感器量程不低于-300～300W/m2，灵敏度不低于5～10µV/(W/m2)；
5.太阳辐射传感器和地面辐射传感器测量的数据，可经由数据线存储在数据记录仪中；
6. 4G模块可远程监测，4G模块与主机一体化，支持电子邮件数据发送，FTP协议，HTTP协议等。可将数据记录仪中记录的辐射数据导出，用配套软件进行分析，系统通过软件连接电脑后进行数据的设置，以图形和数字格式实时显示测量值，和数据下载。

	5
	便携式小型气象站
	1.测量风速、风向、温度、湿度和气压；
2.数据采集时间2秒到12小时之间，可调；图表可显示≥12000个数据点；可手动或自动采集数据，数据可上传至电脑；
3.可实时显示并记录≥14种气象参数，包括露点温度、湿球温度和密度高度等；
4.大屏、高分辨率、高对比度显示屏，带背光显示，可在夜间使用；
5.可以通过无线与手机或电脑进行连接；
6.完全防水（防护等级≥IP67），能够漂浮在水上；
7.配套专用数据下载线连接设备与电脑；
8.配套三脚架进行仪器固定。

	6
	固定式小型气象站
	固定式小型气象站是具有气象数据采集、存储、处理和传送功能的自动气象站。主要测试温度、相对湿度、风速、风向、气压、降雨量、总辐射、紫外辐射等参数。技术参数如下：
1.存储：存储周期范围不小于1-60min，采用U盘存储。
2.温度：温度范围-30-70℃，精度±0.5℃。
3.湿度：湿度范围0-100%RH，精度±3%。
4.气压：气压范围不小于500-1100hPa，精度<1hPa。
5.风向风速：风向范围16个方向360°，精度±5%；风速范围不小于0-30m/s，精度±1m/s。
6.雨量：承雨口径φ160mm，雨量范围≤8mm/min，分辨率0.5mm，误差±4%。
7.辐射：总辐射范围不小于0-2000W/m²，光谱范围不小于300-3200nm。
8.通讯供电：通讯方式为RS485、4G，供电电源为220V 50Hz AC。

	7
	舱体及光环境模拟系统（人工气候模拟实验模块）
	一、舱体系统
1.舱体系统由室内环境舱和室外环境舱组成，舱内尺寸均为3m×4m×2.8m，舱内净面积均约12m2，两舱温湿度可独立调整。
2.舱体结构设计应采用模块化复合保温结构，保温材料耐温范围：-40−60℃，密度≥40kg/m3,导热系数≤0.03W/(m·K)。
★3.供应商需提供舱体平面图、3D效果图。
★4.两舱之间设置传热可拆隔墙：标准尺寸1.8*1.8米，按需在保温板和试件墙间切换，保温板需采用快速锁紧装置，并保证气密性，漏气率≤0.05m³/(h·m²)@50Pa。供应商需提供符合该技术要求的气密性测试原理、计算过程及后期验证测试使用的设备等说明。
5.舱内可进行热流相关测试，测试参数可集成显示实时数据、趋势曲线、历史数据查询等功能。热流传感器热流输入范围为-1500W/㎡~+1500W/㎡，精度±2%，外形结构为圆形，直径约15mm，厚度约0.3mm，使用温度范围为-60℃~+80℃，响应速度优于0.5秒，内阻50~60Ω，适配多路信数据采集设备，支持全热流（传导、对流、辐射）信号采集，输出信号：10μV~1000μV。传感器可用于微点状热流精密测量，涵盖发动机与压缩机缸体散热分析、薄膜材料热物理性能测试、可穿戴消费电子设备热流监测、人体热流检测、生活环境热舒适度评估及假人模拟热流测试等场景。具备挠曲形变能力，可适应适度弯曲工况。可在水下或真空环境中长期稳定工作，且具备一定的耐酸碱腐蚀性能。
二、光环境模拟系统
（一）室内舱光环境模拟系统
采用高亮度、高显色LED阵列灯，多色灯采用RGB三基色LED阵列灯。灯光模拟照度0~1000Lux可调，色温3000~6000K可调。
（二）室外舱日照模拟系统
1.日照模拟器采用落地式，热效应辐照器尺寸1m×1m，距辐照器表面中心1m距离辐照强度范围0~1000W/㎡动态可调，精度≤±50W/m²，不均匀性≤±10%，时间不稳定性≤1%（30分钟持续输出）。具有应急制动和过流保护（响应时间＜10ms）系统。
2.采用双轴旋转机构，高度0.2-1.4m电动调节，方位角0-180°连续旋转。模拟装置为落地式，带脚轮，可实现纵横自由移动，带可拆电缆头，具有双控制系统。
3.辐射强度测量仪测量范围：0~2000W/㎡，精度：＜5%，稳定性±2%，灵敏度7~14μV/W·m-2，响应时间≤30s(99%),测量光谱范围0.28~3.0μm。
★4.供应商须提供实现上述要求的技术路径，包括：针对围护结构性能测试和人体热舒适性测试时，拟采用的光源装置种类、控制方法、系统流程图。

	8
	热指数仪
	1.用于热舒适度分析，主机配合各探头可同时采集记录空气温度（T）、黑球温度(Tg)、自然湿球温度(Tn)以及风速(Va)；
2.含主机、黑球温度探头、温湿度探头、万向风速探头、三脚架、电源适配器、数据线和配套软件等；
2.执行标准符合ISO7726，ISO7730和ISO7243标准要求；
3.传输方式采用USB、RS485和Wi-Fi；
4.传感器连接口≥3个SICRAM模组，探头插口为8针阳接头DIN45326；
5.主机可存储采集数据，存储量大于等于8g，存储间隔1秒到1个小时可编程；
6.具有黑球温度探头，可搭配SICRAM模组，传感器为1/3DIN高等级精度的Pt100，测量范围-30-120℃，分辨率0.1℃，响应时间不高于15分钟，黑球直径￠50mm；
7.具有温湿度探头，可搭配SICRAM模组，其中温度传感器为1/3DIN高等级精度的Pt100，测量范围-30℃-100℃，分辨率0.1℃；湿度传感器为电容式，测量范围0-100%RH，精度不低于2.5%RH，分辨率不低于0.1%RH；
8.具有万向型热线风速探头，可搭配SICRAM模组，测量范围为0.05-5m/s（0-80℃），分辨率0.01m/s，精度不低于±(0.05+0.5%读数)m/s，±0.3m/s(1-5m/s)，防护球直径不大于￠80mm，响应时间不高于15分钟；
9.记录数据可导入最新版DeltaLog10软件，生成CSV、PDF报告；
10.电池为不小于6000mA/h的锂电池，可通过USB口充电。

	9
	热电偶+多通道记录仪
	在室内环境温度下测量记录温湿度热电偶数据。T型热电偶读数，易于查看LCD显示，大容量存储器，可指定高、低报警阈值，新的突发和统计测井模式，内部热敏电阻冷端补偿。
1.范围：不小于-260℃~400℃。
2.精度：±0.6℃±热电偶探头精度。
3.单个记录仪至少4通道。
4.分辨率：0.02℃

	10
	温湿度处理及气流组织系统（人工气候模拟实验模块）
	一、温湿度处理系统
环境舱的温湿度处理系统需针对室内舱与室外舱的不同需求进行差异化设计。两舱需采用多级加湿、除湿、升温、降温技术，确保复杂工况下的参数独立精准调节。
1.室内舱：
（1）空气温度5−45℃动态可调，整体环境精度≤±0.5℃，当舱内温度变化幅度在10−12℃时，稳定时间<30min，稳定后，0.1−1.7m高度方向偏差<±0.5℃；
（2）相对湿度控制范围为40-90%RH（28℃-45℃），控制精度≤±5%RH。
2.室外舱：
（1）空气温度-10−45℃动态可调，整体环境精度≤±0.5℃，当温度在10−35℃时，整体环境精度≤±0.3℃，当温度在-10−10℃，35−45℃时，整体环境精度≤±0.5℃，稳定后，0.1−1.7m高度方向偏差<±0.5℃；
（2）相对湿度控制范围为30-95%RH（20℃-45℃），控制精度≤±5%RH。
3.温度及相对湿度传感器：
温度传感器测量范围：温度-40~80℃，精度±0.5℃；相对湿度感器测量范围：0~100%RH，精度±5%RH。
★二、气流组织系统
气流组织系统需根据不同实验场景灵活配置送风与回风模式。室内舱采用模块化多风口设计，支持侧向顶送、中送、底送等多种送风模式，以及顶回、中回、底回等回风模式，可自由切换；送风量在0~1500m³/h范围内连续可调，送风精度不超过5%。舱内2m以下空间风速控制在0.2m/s以下。室外舱需满足送风量0~1500m³/h可调。环境舱可通过百叶风口与多级风阀控制，应采用低噪变频风机。供应商须提供详细的技术路径，并提供系统原理图及3D效果图。
三、环境监测集成模块
环境监测集成模块具备多维环境因子同步捕获能力，涵盖气态介质组分（CO₂、TVOC等）、颗粒物相态分布（PM2.5/PM10）、热力学参数（温度、湿度）。
采用异构传感器融合架构，支持动态参数组态重构，实现监测维度的可编程化删减与扩展，适配差异化实验场景需求。配置自主充放电拓扑电路，实现锂聚合物电池的智能充放管理，保障极端断电场景下数据链路的完整性。集成模块需配置上位机软件，能够完成对集成模块的参数配置，数据读取，数据曲线绘制等操作。
1.集成模块指标：
a)参数指标
1)温度：-40~125℃，不确定度：0.3℃；
2)湿度：5~99%RH，不确定度：3%；
3)TVOC：0~60000ppb，精度1ppb@0~2008ppb；
4)eCO2：400~60000ppm，1ppm@400~1479ppm；
5)PM2.5：0~999ug/m³，±10%或±10ug；
6)PM10：0~1500ug/m³，±10%或±10ug。
b)系统指标：
1)存储容量：＞20000条；
2)1~6000秒，软件可设；
3)电池容量：＞10000mAh；
4)功耗：＜180mA；静态＜690uA；
5)显示：128*64点阵液晶（带背光）；
6)USB数据接口；
7)带充电接口，充电电流≥1A；
8)带实体按键，可手动设置采样时间，实体按键3*3；
9)集成模块须内置嵌入式超低功耗主控单元（MCU），采用休眠态微电流维持技术（<500μA），确保在非主动操作模式下连续监测时长≥2160h（3个月）。
c)控制器指标：
1)最大工作频率≥32MHz；
2)最低功耗：＜1.7uA@3V；
3)具有RTC功能的基本计时器；
4)IrDA编码和解码；
5)具有SPI、I2C，UART等接口；
6)内部DMA≥3通道。
d)软件指标：
1)可以给仪器授时；
2)设置/读取采样周期；
3)设置/读取工作海拔；
4)数据读取，曲线绘制。
四、无线气体流量采集系统
无线气体流量采集系统分为无线流量计（以下称从机）和无线流量计接收终端（以下称主机）两部分。从机完成气体流量的采集与暂存，其中数据的采集分为有无气体的状态采集和实际气体流量大小的数据采集两种类型；主机通过USB接口与上位机相连，接收上位机发送的指令，完成对无线流量计所采数据的收集及上传。主机和从机之间通过无线的方式进行数据传输。从机采用聚合物锂电池供电，自带充电电路。
相关指标如下：
a)气体流量测量范围：0~1000sccm；
b)分辨率：8sccm；
c)无线通信距离：>25m；
d)电池电压采样：≥8 bit；
e)流量采样精度：≥8 bit；
f)数据暂存长度：40 bit / 40byte；
g)流量采样周期：5ms（可设置）；
h)重量：＜80g；
i)电池容量：＞600mAh；
j)串口通信速率：115200。

	11
	冷热源及新风系统（人工气候模拟实验模块）
	一、冷热源系统
1.环境舱配套的冷热源系统需具备温度、相对湿度控制能力，可快速响应温变需求并维持稳定输出，同时满足宽范围湿度调节能力。
冷热源系统能力需满足：控制室内舱温度范围5℃-45℃、相对湿度范围40%RH-90%RH(28℃~45℃)，控制室外舱温度范围-10℃~45℃、相对湿度范围30%RH-95%RH(20~45℃)。
2.系统升温模块、加湿模块、降温模块、除湿模块需采用节能设计，支持长时间连续运行，配备多重安全保护机制（如过载保护、高压报警、低压报警等），并可通过控制系统实现实时监测、数据记录等。
3.冷热源系统应具备模块化设计，便于维护升级。
★4.供应商须提供实现的技术路径，并使用建筑动态负荷模拟计算软件结合实际情况开展人工气候模拟设备的供暖、空调负荷计算，负荷计算报告需包括：软件建模截图、负荷计算参数设定截图、采购标的执行标准要求的空调、供暖负荷各项计算结果截图。
二、新风系统
两环境舱内均设置新风系统，用于调节舱内气体成分比例，新风量控制量不低于每人30m³/h，且系统新回风比可控。
三、环境参数监测子系统
配置具备时空同步监测能力的智能终端设备，要求采用MEMS阵列式传感器技术实现空气温湿度（±0.3℃/±3% RH精度）的多维度动态采集，集成BDS-3高精度定位模块（CEP≤5m），支持周期性数据存储（≥16MB 循环缓存）与加密无线传输（AES-128协议），内置锂聚合物电池组（≥2000mAh）及USB-C快充接口，具备≥IP65防护等级，可在-40℃~+85℃极端环境下持续工作。设备需支持远程参数配置（采样频率0.1Hz-1Hz可调）、断网续传及OTA固件升级功能。
四、无线传输子系统
1.工业级无线产品，能适用于复杂环境，可低温下保持良好工作，-15℃甚至更低；
2.MCU+物联网无线传输芯片,定制化程序。
3.可变路由组网，可自动组网
4.功耗低，功耗低至1.5μA
5.支持自定义加密
6.自主定义通信协议
7.提供多种传感器的接口
8.可配置rs232和rs485对接现有温度变送器，温湿度模块，仪表及设备。
9.可跟现有数据软件系统兼容，可透明传输。
10.后期无维护费用。
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	壁面辐射及供电供水系统（人工气候模拟实验模块）
	一、壁面辐射系统
1.室内舱壁面辐射调节系统包括水箱、水泵、辐射板、冷凝系统、管路电加热等。辐射控温调节范围：10～40℃（温度>23℃），控制温度精度±0.5℃。辐射壁面采用石膏辐射板，舱底端墙各1面布置，每面流量范围为0-1000kg/h，测试精度为±0.1g。室内中心点辐射温度在15℃-45℃变化，可精确控制该点辐射温度恒定为15、25、35、45一小时及以上。无发热设备、人员等内扰和常规空调工况（室温18℃~26℃之间）下室内空间不均匀度不超过±1.0℃。
2.辐射板需设置独立水泵供水，每条供水管路上均需安装管路控温装置以调节供水温度。每个面的辐射板需分为若干组，由分水器多级分配。为保证壁面温度分布的相对均匀性，每一组的辐射板采用同程并联的接法。
★3.供应商须提供实现的技术路径，包括：拟采用的设备种类、壁面材料类型、设备系统流程图、自控系统原理图。
二、供水系统
采用独立闭式循环管路，需配置水质过滤系统，管路系统采用防冻设计，配置独立制冷系统制取冷水（板式换热机组换热量不低于6kW），并可将制出的冷水储存在水箱中，水箱中需要设置独立调温模块，精确调节水箱内的水温。水箱中应设有温度传感器实时监测水箱内的水温。供水系统应可提同时提供冷水和热水，供回水流量和供水温度可独立控制。每一面墙/底板的供回水相互独立，能实现相同或不同的壁面温度。
三、供电系统
供电及连锁保护应包括水箱超温保护、压缩机及风机电流过载保护、压缩冷凝机组高低压保护、设置急停开关，遇突发情况时可一键关闭全部设备的电源、水路调温模块与供水泵联锁保护。
四、温度采集控制模块
温度采集控制模块完成现场温度参数的采集和存储，并能在控制模式下完成对被控单元的控制。被控单元的输入可以是开关量和PWM。参数指标：
a)测量范围：-50℃至 +150℃
b)显示分辨率：0.1℃
c)精度：±0.1℃（常温范围内）
d)传感器类型：Pt100或PT1000铂电阻
e)采样周期：3秒~2小时
f)显示/记录模式：
1)显示：LCD 或低功耗 OLED 屏幕
2)数据存储：内置 Flash 存储，容量不小于8MB
3)数据接口：USB 
g)控制参数：
1)开关量：≥2路；
2)PWM输出：≥2路。
h)电源管理：可充电锂电池，支持低功耗模式，续航半年到1年、2年以上（或可支持存储20万条数据）
i)外壳设计：参考指定公模
j)工作环境：工作温度范围为 -30℃至 +70℃，湿度范围为 0-95% RH（无冷凝）
k)校准功能：支持单点和多点校准，提供校准接口。
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	自控\数据采集系统及整体设计（人工气候模拟实验模块）
	1.系统主要包括强电控制柜、PLC控制柜、温度测量系统、湿度测量系统、数据采集系统、PLC、数控模块、串口服务器、上位机及定制化上位机软件等。
2.系统应能控制各设备的启停，通过本地的人机界面可实现独立控制，能实时显示各设备的状态，并包含数据的采集、传输、实时查看、存储、趋势曲线显示、数据导出等功能。系统应有设备安全保护与联锁设计，包括：风机与风阀连锁、风机与加热模块连锁、风机与加湿模块连锁、风机与配套冷机连锁、水泵与加热模块连锁等；压缩机故障反馈及断电保护、水箱缺水保护、加热超温保护、急停保护等。供应商应提供连锁设计的详细说明，如设计及说明不详细，缺项、漏项的，响应无效。
★3.供应商需提供人工气候模拟实验模块（包括室内环境和室外环境）的可视化自控软件界面，需包括以下功能：两环境舱主体结构、主要设备展示，控制参数展示（温度、湿度、送回风等），参数设定调节，历史数据趋势曲线展示；要求供应商提供上述全部功能的截图证明材料。
4.数据采集能实现多参数同步采集，包括温度、湿度、辐射强度、二氧化碳浓度及热流数据，并支持数据实时传输与存储。具备可扩展性，可适配未来新增传感器的接入需求。
5.温度传感器测量范围：温度-40~80℃，精度±0.5℃；
6.相对湿度感器测量范围：0~100%RH，精度±5%RH。
7.辐射强度测量仪测量范围：0~2000W/㎡，精度：＜5%，稳定性±2%，灵敏度7~14μV/W·m-2，响应时间≤30s(99%),测量光谱范围0.28~3.0μm。
8.二氧化碳传感器测量范围：0~10000ppm，精度：±30ppm（500~1000ppm），响应时间：≤45秒。
9.热流传感器热流输入范围：为-1500W/㎡~+1500W/㎡，精度±2%，外形结构为圆形，直径约15mm，厚度约0.3mm，使用温度范围为-60℃~+80℃，响应速度优于0.5秒，内阻50~60Ω，适配多路信数据采集设备，支持全热流（传导、对流、辐射）信号采集，输出信号：10μV~1000μV。传感器可用于微点状热流精密测量，涵盖发动机与压缩机缸体散热分析、薄膜材料热物理性能测试、可穿戴消费电子设备热流监测、人体热流检测、生活环境热舒适度评估及假人模拟热流测试等场景。具备挠曲形变能力，可适应适度弯曲工况。可在水下或真空环境中长期稳定工作，且具备一定的耐酸碱腐蚀性能。
10.远程助理子系统：
（1）一体化独立软硬件系统实现控制驱动电脑的硬件，并能识别系统断电、报警和提供温湿度环境检测接口，支持自动巡检。
（2）软件机器人系统可24小时值守，可自动识别现有控制系统的桌面信息，并转化为告警及自动控制动作指令的硬件操作。
（3）硬件远程实时控制，实现真实模拟人的现场动作操作。
（4）可穿透防火墙，实现无人自动操作和无人值守。
（5）可支持二次轻松编程监视步骤和操作方法。
（6）实现发现状况，自动应急处理后并微信或短信通知相关人员，实现对现有监控系统的精准补充。
（7）定制化机器外壳及硬件配置。
（8）标准产品参数：
1）处理器与芯片组
IPC - 610L 主板支持 Intel 系列ix CPU，芯片组采用不低于Intel® H110。能够满足不同工业应用场景对处理器性能的需求。
2）内存与显示
主板具备 2 x 288PIN DDR4 DIMM 内存插槽，支持≥32GB。采用Intel芯片组集成的显示控制器，显示接口有VGA+HDMI+DVI，能够方便地连接各种显示设备，满足工业监控和操作界面显示的需求。
3）存储与音频
在存储方面，有4xSATA3.0接口。音频具备MIC-in、Line-in、Speaker- out接口，能够实现基本的音频输入输出功能。
4）网络与接口
网络配置为2x100/1000M Ethernet。
5）工作环境与其他特性
主板的工作温度范围为 0~60 摄氏度，非工作存储温度范围为 - 40~85 摄氏度；工作湿度范围为 5%~95% 无凝结，非工作存储湿度范围为 5%~95% 无凝结。这种宽温宽湿的设计使其能够适应较为恶劣的工业环境。
6）具备可编程秒/分的 Watch Dog 功能，支持超时中断或系统复位，保障系统运行的稳定性。
7）根据需求定制化的输入输出模块，实现多种信号采集与控制。
8）配套实现自动识别与操控软件。
★11.供应商需提供本项目人工气候模拟实验模块的整体设计方案以及测试过程，包括：设备安装平面布置图、实验系统设计方案、原理图、流程图等相关图纸，并对技术要求及实验测试过程进行说明。
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	高性能计算机工作站
	1.支持双处理器配置，每个处理器须为高性能多核架构，总物理核心数不少于128个，总线程数不少于256个；
2. ≥128G内存，≥1TB SSD
3.显卡4090(24GB)
4.≥27寸4K显示器
5.配套键盘、鼠标一套。
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	大型激光雕刻机A
	1.彩屏控制系统， U盘脱机、网线、USB均可下载数据；加入断点续雕功能
2.软件兼容CorelDraw,AutoCAD,Photoshop及各种图形处理软件，直接原图输出功能
3.24小时超长时间运转不丢步
4.前后通料，万向轮移动
5.应用材料：木制品、石材、有机玻璃、双色板、塑料、布料、皮革、纸、玻璃、水晶
6.激光器：封离式CO2激光管
7.激光器功率：≥100W；
8.波长：10.6μm；
9.冷却方式：循环水冷系统；
10.X*Y*Z行程(mm)：≥1300*900*225；
11.冷却方式：压缩机强制水冷及保护系统
12.工作电压（V）：220V  50HZ；
13.切割速度：范围不小于0-1000mm/min 
14.雕刻速度：范围不小于0-60000mm/min
15.机箱设计：前后送料门可开启设计，Y方向可无限延展；
16.对焦方式：支持红外式自动对焦及手动对焦双模式；
17.定位精度：±0.05mm； 
18.最小成型文字：文字1×1mm  English 0.7×0.7mm
19.文件支持格式BMP HPGL PLT DST AI
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	大型激光雕刻机B
	1.智能数控控制系统， U盘脱机、网线、USB均可下载数据；有智能寻边功能，能和UV打印机配合；具有断点续雕功能。
2.软件兼容CorelDraw,AutoCAD,Photoshop及各种图形处理软件，直接原图输出功能。
3.前后通料，万向轮移动。
4.工作幅面：≥1300x2500mm
5.激光类型：封离式CO2激光管
6.激光功率：≥300W
7.冷却方式：压缩机强制水冷及保护系统
8.雕刻速度：范围不小于0-60000mm/min
9.切割速度：范围不小于0-1000mm/min
10.重复定位精度：±0.05mm
11.最小成型文字：文字1×1mm  English 0.7×0.7mm
12.支持图形格式：BMP、HPGL、PLT、DST、AI
13.控制软件：数控控制系统带寻边功能
14.驱动电机：步进驱动
15.工作电压：220V/50Hz
16.工作温度：0-45℃
17.应用材料：木制品、石材、有机玻璃、双色板、塑料、布料、皮革、纸、玻璃、水晶
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	木工模型制作工具套装
	套装包含桌面小型设备，手工具，夹具；
一、桌面小型设备：
16”无级调速拉花锯1台，4"x6"砂盘砂带组合机1台，1"x8"砂带砂盘机1台，联动集尘桶3台；
二、手工具：
热熔胶枪5个，手持曲线锯10个，10寸双刃锯10个，9.5寸夹背锯10个，平切锯10个，美工刀10个，剪子10个，木工锉扁平锉10个，木工锉半圆锉10个，木工锉圆锉10个，6件套什锦锉套装10套，300mm直尺10个，500mm直尺5个，300mm钢角尺5个，250mm不锈钢拐尺5个，200mm三角尺5个，铝合金尺座组合角尺5个，木柄铜头活动角尺5个，150mm弹簧划线规5个，5m卷尺5个，45°/90°角度规2个，A2双面切割垫10个，尖头镊子5个，宽头镊子5个，弯头镊子5个，砂纸打磨架10个，鼠标手刨打磨板10个（含替换砂纸15盒），砂纸套装1套（10中目数共计500张），473ml木工胶水5瓶；
三、夹具：
12"可调木工夹3个，6''中型F夹6个，12''中型F夹6个，18''中型F夹6个，6'' 重型美式铁 F夹4个，12'' 重型美式 铁F夹4个，18'' 重型美式 铁F夹4个，可调塑料弹簧夹24个，G字夹12个，台面固定夹6个。
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	高精度全自动交流稳压器
	1.紧密布线、集成电路控制、双电压输出、双线包补偿调压、长寿命碳刷、伺服电机驱动；
2.快速稳压，安全高效；
3.具有延时、过压、欠压及过流保护功能；
4.容量：≥15000VA
5.稳压精度：220±4%
6.过压保护：246±4V
7.温升：＜60K
8.频率：50/60Hz
9.绝缘电阻：≥5mΩ
10.耐压：1500V/MIN
11.效率：＞90%
12.额定电流：68A（MAX）
13.输入电压范围：160-250V
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	中央集尘管道系统
	包含：智能除尘器1台，激光雕刻机净化器1台，镀锌管道系统1套。
一、智能除尘器参数：
1.可为多台设备提供集尘服务，采用旋风分离技术，将大颗粒存入集尘桶，将细微粉尘吸入滤袋，增加集尘效率；
2.纯铜铝壳电机
3.双底座万向轮方便移动
4.旋风可视窗
5.100L大尺寸集尘桶，粉尘可视窗，桶盖升降器，桶满报警器
6.粉尘回收系统，粉尘二次回流
7.电动清尘毛刷，自动辅助清洁
8.远程遥控启停，智能报警系统
9.过滤芯：微米级滤芯二次过滤
10.额定功率：2200w
11.电压：220V/380V
12.电机转速：≥2800r/min
13.噪音等级：≤74dB，双重降噪技术
14.风量：≥1800m3/h
15.过滤器类型：高分子聚酯纤维
16.集尘口直径：150mm或100mm*2
二、激光雕刻机净化器参数：
1.激光雕刻机专用净化集尘器，可以有效处理加工过程中产生的，烟尘，粉尘，异味等有毒有害气体；
2.配有移动滑轮方便移动；
3.模块化设计；
4.内置风机，做静音处理；
5.电压：380V
6.功率：≥2.2KW
7.净化效率：99%
8.清灰方式：自动脉冲
9.处理风量：≥3600m³/h
10.噪音：≤65db
11.进风口：160mm
三、镀锌管道系统参数：
1.镀锌金属直管：φ150mm（翻边）
2.镀锌金属90°弯头：φ150mm（翻边）
3.镀锌金属：150-150-150mm等径马靴三通（翻边）
4.镀锌金属变径：φ150mm-63/38mm
5.手动阀门，口径150mm
6.安装工艺：管道之间使用镀锌快速卡箍连接。管道使用镀锌C型钢、底座、P型卡箍固定支撑，C型钢断面使用警示塑料堵头防止人员磕碰受伤。线路与气管排布在桥架内。设备集尘口与管道使用PE软管连接，并用卡箍固定。
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	安全防护用品套装
	套装包含：
5级防割手套60副，日常工作手套100副，高强度护目镜60个，抗冲击防护面罩10个，降噪防护耳赛200副，降噪防护耳罩10个，KN95口罩500个，工作围裙60个
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	条款号
	审 查 内 容
	审 查 标 准

	2.1
	实质性要求审查标准
	资格条件
	符合第二章“供应商须知”第4项规定

	
	
	响应文件有效期
	符合第二章“供应商须知”第17.1项规定

	
	
	谈判保证金
	符合第二章“供应商须知”第18.1项规定

	
	
	谈判申请函
	有法定代表人或委托代理人电子签名或盖章，并加盖供应商电子公章；符合第四章“响应文件格式”中规定的格式及内容。

	
	
	法定代表人身份证明书
	符合谈判文件规定的格式及内容，并加盖供应商电子公章。

	
	
	法定代表人授权委托书
	有法定代表人电子签名或盖章，并加盖供应商电子公章；符合谈判文件规定的格式及内容。

	
	
	供应商具备参加政府采购活动条件承诺书
	符合《政府采购法》第二十二条规定

	
	
	最后报价
	最后报价未超过预算金额或最高限价或单价最高限价

	
	
	其它实质性要求
	1.实质性响应谈判文件中标注▲的条款；
2.响应文件中针对谈判文件第五章《采购需求》中标注★规格、技术条款和性能要求未出现1项以上（含1项）为负偏离；
3.响应文件中针对谈判文件第五章《采购需求》中未标注★规格、技术条款和性能要求未出现3项以上（含3项）为负偏离；
4.未出现竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

	2.2
	谈判、比较与评价
	谈判小组所有成员集中与通过实质性要求审查的单一供应商分别进行谈判，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，谈判小组根据各供应商最后报价、响应文件及澄清等，按“谈判程序和方法”中的规定推荐成交候选人。
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1.谈判方法
谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
[bookmark: _Toc438157954][bookmark: _Toc464475985][bookmark: _Toc481316974][bookmark: _Toc86124095][bookmark: _Toc347849270][bookmark: _Toc496805443][bookmark: _Toc27251][bookmark: _Toc492340367]2.谈判程序
[bookmark: _Toc496805444][bookmark: _Toc464475986][bookmark: _Toc347849271][bookmark: _Toc492340368][bookmark: _Toc48271429][bookmark: _Toc329810237][bookmark: _Toc86124096][bookmark: _Toc438157955][bookmark: _Toc9701][bookmark: _Toc481316975][bookmark: _Toc191374449]2.1实质性要求审查
实质性要求审查标准：谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查（详见“谈判程序和方法前附表”）。有一项不符合谈判标准的，不通过实质性要求审查，不再参与谈判、比较与评价环节。当符合实质性要求条件的供应商少于三家时，将终止本次竞争性谈判采购活动。
[bookmark: _Toc191374453][bookmark: _Toc86124100][bookmark: _Toc48271433][bookmark: _Toc438157959][bookmark: _Toc347849275][bookmark: _Toc481316979][bookmark: _Toc464475990][bookmark: _Toc496805445][bookmark: _Toc329810241][bookmark: _Toc31344][bookmark: _Toc492340369][bookmark: _Toc86124101][bookmark: _Toc191374454]2.2谈判、比较与评价
2.2.1谈判小组所有成员集中与通过实质性要求审查的单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。
2.2.2谈判文件有实质性变动的，谈判小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。
2.2.3为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，谈判小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。
2.2.4谈判小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖供应商电子公章。
2.2.5谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价超过采购预算的，将不被推荐为成交候选人。
2.2.6谈判小组根据各供应商最后报价、响应文件及澄清等，按“谈判程序和方法”中的规定推荐成交候选人，经谈判小组评审，质量或服务不能满足谈判文件实质性响应要求的供应商，不予推荐成交。
2.2.7谈判小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。
2.2.8评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
[bookmark: _Toc481316980][bookmark: _Toc347849276][bookmark: _Toc329810242][bookmark: _Toc7963][bookmark: _Toc438157960][bookmark: _Toc464475991][bookmark: _Toc496805446][bookmark: _Toc492340370]2.3 谈判结果
谈判小组根据竞争性谈判文件规定的谈判程序和方法对各供应商的响应文件进行评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（符合中小企业划分标准或残疾人福利性单位的用扣除后的价格参与评审）由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同的，按照节能产品、环境标志产品、技术指标优劣顺序推荐，并编写评审报告。
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