第五章  技术要求
[bookmark: _Toc480817651][bookmark: _Toc8419][bookmark: _Toc401342142]一、总体要求
各投标人必须对招标文件第五章《技术要求》中的商务、技术等要求作出全面、真实的反映。若投标文件中响应情况与招标文件采购需求及技术参数内容不符或无有效证明，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时将视为不响应该条商务、技术等要求的规定。
本章各项技术参数、规格和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。
投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后招标人将按照中标人投标文件中所投货物者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。
本文件的解释权属于招标人、招标代理机构。
本章采购需求及技术参数中，标注“★”号的参数在详细评审阶段均为重要参数，未标注“★”号条款为一般参数。
[bookmark: _Toc22546]二、技术参数
[bookmark: _Toc14481]1标包：冷藏车
1.基本要求
底盘
★1.发动机及功率：柴油燃料，功率≥240kW；
★2.排放标准：符合国家现行排放标准；
3.整车外形尺寸（mm，长*宽*高）:≥8900*2450*3800；底盘：最大允许总质量≥18T；
★4.驱动：4×2；
5.油箱容积：≥300L；
6.轮胎：原厂标准配置子午线钢丝真空轮胎，备用轮胎1个。
★7.制动：包含全空气双回路刹车系统；具备防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（ASR）、电子车身稳定系统（ESP）和排气制动等；
8.驾乘室 
8.1布局结构:双门单排驾驶室。
8.2座位设置:单排座，座位(1+1)。
8.3安全设置:主副驾驶安装有三点式预紧安全带及安全气囊。
8.4主副驾配有电动加热后视镜及电动玻璃升降器。
8.5安装360度全景影像，含前后可视行车记录仪，含倒车雷达，存储卡≥128G、高清显示屏≥9英寸。
8.6音频：可通过手机蓝牙播放音频，带独立USB接口可播放音频。
8.7车载台：支持PDT制式，模拟+数字双模制式，中英文显示，频率范围：350-400M。频点与使用单位现有频点兼容，能接入使用单位现有专用网络；信道：≥1000个；信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz/；工作电压13.6V±15%，天线阻抗50Ω；防水防尘≥IP54;含吸盘天线，支持北斗定位功能。
上装
9.车厢整体材质：304或更高不锈钢材质，保温车厢采用“钢骨架+蒙皮+保温材料”制作，防腐防漏性能≥5年；
10.车门：厢体设置两个手动外开门，前侧单开门可实现≥180°开启，后部对开门可实现≥270°开启；车门配套风钩，实现车门开启固定。车门设有保温帘；车厢内部设置自动照明灯，防雾、防爆、防水、防撞；
★11车内布局：舱体内部分为冷冻室和冷藏室两个区域：前部为冷冻室约占舱体容积的1/3。设置内部报警器，防止工作人员被误锁；厢体内设置温度记录仪，可通过蜂鸣器等方式进行自动监控报警。
12.冷冻室预留≥8个肉钩，每个肉钩承重≥75kg；
13.冷藏区一侧第一层货架高度≥80cm，配≥6个双层小推车，小推车带万向轮；冷藏区货架第二层，留≥4个大框放置；冷藏和冷冻区货框一半空心带孔，一半不带孔，存放不同食品。
14.配电系统：可采用车载发电机及外接市电的方式为整车各设备供电，供电接口负载功率380V和220V。副电瓶：除原底盘启动电瓶增加12V副电瓶作为制冷机组的启动电瓶，配备安装电瓶总开关；
15.制冷机组可接外部电源；配备≥50米电源线缆盘外接电源，具备外接电优先功能。
16.冷藏设备
★16.1厢体最低温度：≤-18℃；车厢前部安装制冷机组，型式：多温独立制冷机组，两台蒸发器可独立运行；制冷量≥3600W，可自动除霜；温度可调节：冷冻室最低温度≤-20°，冷藏室最低温度≤0°至-15°，驾驶室内设有LED 显示，可以实时显示温度。
16.2制冷机组含发电机，可实现行车途中制冷机正常工作，配备独立副油箱，保证不间断工作≥ 3 天；
17.货架：冷冻室和冷藏室各存放一组货架，采用不锈钢材质，与车身固定牢固。
18.	周转筐≥100个，与货架配套使用，耐低温，在货架相应位置需设置固定周转筐装置。
19.边仓系统：车辆裙箱设计边仓。
20.水路系统：冷冻室和冷藏室水管相通，冷冻水、冷凝水和冷藏室污水存储不锈钢保温水箱内，水路保温处理，在低位设置污水排放口。
21.箱体左右安装LED频闪灯带；顶部后侧布置≥1个LED照明灯（功率≥100w）。
22.警灯警报：符合应急管理部相关标准。
23.颜色及涂装：按消防救援车辆外观制式涂装要求进行涂装，车辆涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》。
24.附底盘使用手册2份；底盘维护手册2份；上装使用维护手册2份；车辆零件目录2份；安全操作光盘2张；底盘电气原理图1套；随车工具、防滑链、全尺寸备胎等常用随车器材；发动机号和底盘号拓印件2套；底盘保修卡1份；底盘及其他进口装备货物证明1份、车辆一致性证书1份、底盘合格证1份等上牌交车所需资料。。
2标包：淋浴车
1.整车外形尺寸（mm长*宽*高）：≥9000*2450*3600；
★2.底盘驱动形式：4×2；发动机功率：≥220kw；最高车速：≥110km/h；油箱容量：≥200L；最大总质量（Kg）：≥13500。
3.排放标准：符合国家现行排放标准；
4.驾乘室 
4.1布局结构:双门单排驾驶室
4.2座位设置:单排座，座位(1+1)，主驾驶座位气动悬浮、多角度可调。
4.3安全设置:主副驾驶安装有三点式预紧安全带及安全气囊。
4.4主副驾配有电动加热后视镜及电动玻璃升降器。
4.5 安装360度全景影像，含前后可视行车记录仪，含倒车雷达，存储卡≥128G、高清显示屏≥9英寸。
4.6音频：可通过手机蓝牙播放音频，带独立USB接口可播放音频。
4.7车载台：支持PDT制式，模拟+数字双模制式，中英文显示，频率范围：350-400M。频点与使用单位现有频点兼容，能接入使用单位现有专用网络；信道：≥1000个；信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz/；工作电压13.6V±15%，天线阻抗50Ω；防水防尘≥IP54;含吸盘天线，支持北斗定位功能。
★5.配有ABS（防抱死制动系统）、EBS（电控制动系统）、ESC电子车身稳定系统，并有辅助制动器。
6.变速箱换挡方式：手动换挡；
7.轮胎：原厂标准配置子午线钢丝真空轮胎，备用轮胎1个。
上装要求
★设置淋浴位≥8个，热水出水量≥2.5t/h；独立式不锈钢淋浴花洒≥8套可调温淋浴花洒（包含顶混水阀、喷花洒、手持花洒），设置环形淋浴水管；
8.舱体主体结构采用钢骨架、铝蒙皮结构；淋浴间材质为不锈钢或铝合金，地板和空位隔断为不锈钢花纹板或铝合金花纹板； 
9.箱体功能设计应至少包含设备、淋浴、更衣三个功能区，各功能区域独立分区,更衣区按8人配置不锈钢衣柜，更衣区设置洗手池、仪容镜；
10.淋浴区与更衣区分隔独立设置，淋浴区入口带门帘；淋浴区各配有通风窗，并配备暖风系统、电动换气扇≥1套。
11.室内淋浴区布置2个防水LED照明灯。换衣间布置1个车载顶置换气扇和1个防水LED照明灯，照度要求≥100Lx。箱体上设置有≥2个采光磨砂窗，采用外推式结构，带有遮阳帘和纱窗。电气照明应使用防潮灯具，防护等级为≥IP67。
12.排污方式：采用直排方式，将污水排出。
13.不锈钢净水箱容量≥1700L（不锈钢冷水箱≥1000kg，不锈钢保温热水箱≥700kg），水箱外部设有液位计，可观察水箱内水位。，净水量≥3m³/小时，水箱设计不能外露。
14.冷热水管路采用智能变频增压泵，工作电压：AC220V，功率≥0.7KW，额定流量≥3.5m³/h，额定扬程≥20米。水路系统要求配备吹扫装置。
★15.加热系统：淋浴锅炉质量需符合行业标准，燃烧介质为柴油。燃烧机≥10万大卡，额定热功率≥120kw，热效率≥85%，锅炉采用不锈钢内胆，外壳采用不锈钢材质。热水能根据实际需求自由设定加热温度，热水器的工作过程由程序自动控制；
16.锅炉专用油箱：配备加装油箱一套，为锅炉工作提供柴油，容量≥150L，保证全负荷使用≥10h。
17.其他系统
17.1汽油发电机（输出功率≥7kw）；电源控制箱及卷线盘（长度≥30m，电线输出功率≥10kw）；
17.2增加一组蓄电池，满足上装照明、警灯、通信等关键设备≥4小时用电量，充电机（充电机容量必须满足发电机及车载用电设备储能保障需求，且放置位置务必保持干燥防水）等；
17.3保温系统：不锈钢材质保温水箱，容积≥800升。零度环境温度下，每小时失温≤10度。
18.可采用车载发电机及外接市电的方式为整车各设备供电，供电接口负载功率380V和220V。设置1套可连接所有电器设备的控制柜；配备市电自动切换开关；
19.配置接地功能和防雷措施；
20.箱体左右安装LED频闪灯；顶部后侧布置≥1个LED照明灯（功率≥100w）。
21.警灯警报：符合应急管理部相关标准。
22.颜色及涂装：按消防救援车辆外观制式涂装要求进行涂装，车辆涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》。
23.附底盘使用手册2份；底盘维护手册2份；上装使用维护手册2份；车辆零件目录2份；安全操作光盘2张；底盘电气原理图1套；随车工具、防滑链、全尺寸备胎等常用随车器材；发动机号和底盘号拓印件2套；底盘保修卡1份；底盘及其他进口装备货物证明1份、车辆一致性证书1份、底盘合格证1份等上牌交车所需资料。
3标包：发电车
1.整车要求：符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》的规定
1.1外形尺寸(mm，长*宽*高):≥8500*2500*3200。
1.2满载总质量:≥18000kg
1.3最高车速:≥110km/h，配90km/h电子限速器。
1.4排放标准:符合国家现行排放标准。
1.5警灯警报：符合应急管理部相关标准。
1.6颜色及涂装：按消防救援车辆外观制式涂装要求进行涂装，车辆涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》。
1.7标识标牌：所有操作开关、仪表及设备均有符合规范的中文防水金属标识。
2.底盘参数 
2.1驱动型式:4×2，子午线钢丝轮胎，配置胎压监测。
2.2发动机形式:6缸，涡轮增压中冷，柴油
★2.3变速箱:≥16前进挡+≥两个倒挡型式
★2.4发动机功率（KW）：≥250
2.5油箱容量:≥200L
2.6转向：液压助力转向。
★2.7制动：配有ABS（防抱死制动系统）、EBS（电控制动系统）、ESC电子车身稳定系统，并有辅助制动器。
3.驾乘室 
3.1布局结构:双门单排驾驶室
3.2座位设置:座位(1+1)
3.3安全设置:主驾驶座位气动悬浮、多角度可调，主副驾驶安装有三点式预紧安全带及安全气囊。
3.4主副驾配有电动加热后视镜及电动玻璃升降器。
3.5 安装360度全景影像，含前后可视行车记录仪，含倒车雷达，存储卡≥128G、高清显示屏≥9英寸。
3.6音频：可通过手机蓝牙播放音频，带独立USB接口可播放音频。
3.7车载台：支持PDT制式，模拟+数字双模制式，中英文显示，频率范围：350-400M。频点与使用单位现有频点兼容，能接入使用单位现有专用网络；信道：≥1000个；信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz/；工作电压13.6V±15%，天线阻抗50Ω；防水防尘≥IP54;含吸盘天线，支持北斗定位功能。
3.8配置室内照明灯、内后视镜、中央门锁、空调（冷暖风）、遮阳板、盲区照地镜等原车设备。
4.车厢
4.1车厢从前至后依次设置柴油发电机组仓和设备仓，发电机组仓和设备仓完全隔离，车厢前侧设置排风百叶窗，厢体内具有自动空气循环功能，车内设备需固定。
4.2 骨架采用高强度钢材或铝合金型材，外表面为铝板，阳极氧化处理，材质厚度为2mm-6mm。
4.3厢体两侧发电机组仓设置铝合金检修门各≥1扇，宽*高≥600*1600mm。
4.4车厢前部安装1套登顶梯，无缝不锈钢管焊接，踏板做翻边冲孔防滑处理（2700*320mm≥长宽尺寸≥2670*310）。
4.5尾部设置铝合金上翻门或左右双开门（外开）。
4.6 车身下部设置裙箱≥4个。
5.发电机组
★5.1超静音柴油发电机组，主、备用发电机组最大荷载≥额定荷载的110%，额定功率≥200kW。
5.2电压：220V/380V
5.3频率：50Hz
5.4在发电机正常工作时，经隔音处理后在1米处噪音≤85分贝。
5.5发电机组室内有烟热报警及视频监控系统，视频终端设置在驾驶舱内。
6.升降照明系统
★6.1 LED照明功率：≥4*500W
6.2升降高度≥6m
6.3俯仰角：≥0-330°，水平旋转:≥0-360°
6.4控制方式:控制柜及遥控器控制
7.侧围照明灯
7.1位于车顶两侧和尾部，数量≥7个，分布在车厢顶部左右后三个方向
7.2总功率：≥7×800w
7.3光源：LED灯
8.供配电系统
8.1配备1套手动市电线缆盘，电压220v，长度≥50m。
8.2配备免维护蓄电池≥2只，单只容量≥120AH。
8.3配备智能充电机≥1台，功率≥600w,适用12V、24V、6AH-400AH各类电瓶，自动识别12V、24V充电电瓶，液晶屏实时显示充电数据和状态，具备充满自停功能。
★8.4车辆安装线盘固定装置，并随车配备规格3*6mm²的50m移动线盘≥10盘，3*6mm²的30m移动线盘≥10盘，配备规格线径为5*10mm²的50m移动防水配电箱≥10个，5*10mm²的30m移动防水配电箱≥10个（防水配电箱为≥63A，防水等级≥IP67），配备线径5*16mm²的30米移动防水配电箱1个（防水配电箱≥125A,防水等级≥IP67）。
★8.5配有220V/380V智能电控系统，一键式启停发电机组并实时监控运行状态；可从市电取电用于照明，当插入市电时自动转换，发电机、市电插头与接口匹配；防爆型输出插座≥24个，其中输出电压220V电流16A插座≥6个、输出电压220V电流32A插座≥6个、输出电压220V电流63A插座≥6个，输出电压380V电流63A插座≥4个，输出电压380V电流125A插座≥2个，输出电压380V电流125A断路器带接线柱1个。输入380V、220V插座≥1个。
9.附底盘使用手册2份；底盘维护手册2份；上装使用维护手册2份；车辆零件目录2份；安全操作光盘2张；底盘电气原理图1套；随车工具、全尺寸备胎等常用随车器材；发动机号和底盘号拓印件2套；底盘保修卡1份；底盘及其他进口装备货物证明1份、车辆一致性证书1份、底盘合格证1份及上牌交车所需资料及保养配件、随车工具。
4标包：被服洗涤车
1 整车参数
★1.1 整车单次最大洗衣工作能力≥60kg；整车单次最大烘干工作能力≥60 kg；
1.2 改装后整车外形尺寸 (mm，长*宽*高)：≥9000*2500*3500。
1.3排放标准：国Ⅵ（符合国家现行排放标准）；
★1.4发动机功率≥250kw； 
2 底盘参数
2.1底盘：国产二类货车底盘；
2.2驱动形式：4×2；
2.3底盘油箱容积≥ 300 L；
2.4变速箱：手动或自动；
2.5最高车速:≥110km/h，配90km/h电子限速器。
2.6配置子午线钢丝胎或真空胎、配备原车全尺寸备胎，发动机及主要部件监测系统、胎压监测等设备；
2.7制动系统：汽车电子稳定控制系统（ESC）或同功能配置，缓速器
3 驾驶室参数
3.1驾乘室布局结构：平头前翻，单排半驾驶室，主驾气动悬浮座椅可多向调节，多功能方向盘；
3.2驾乘室安全设置：前排座椅均设置预紧安全带，双门电动升降玻璃，电子中控锁，双安全气囊；
3.3配备冷暖空调，电动后视镜、电动后视镜加热，增加车门、安全带蜂鸣器；
3.4配置车载逆变器，2A USB 接口，220V5A 交流电源接口，交流接口采用万能插，满足两插、 三插等各类不同插头的需求；
3.5安装360度全景影像，含前后可视行车记录仪，含倒车雷达，存储卡≥128G、高清显示屏≥9英寸。
3.6支持PDT制式，模拟+数字双模制式，中英文显示，频率范围：350-400M。频点与使用单位现有频点兼容，能接入使用单位现有专用网络；信道：≥1000个；信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz/；工作电压13.6V±15%，天线阻抗50Ω；防水防尘≥IP54;含吸盘天线，支持北斗定位功能。
4.电气系统 
4.1车辆顶部安装有长排红色警灯，驾驶室内设置警灯警报器(功率≥200W)，厢体左右和后部安装有红白频闪灯和场地照明LED灯。
4.2音频：可通过手机蓝牙播放音频，带独立USB接口可播放音频。
4.3整车配备交直流两种照明，满足工作照明和应急照明需求。
4.5配备市电手动线缆盘2套≥30米，线缆规格4*10mm²或优于此规格
4.6配置发电机（组），发电机额定功率≥40KW，电压：380V，频率：50HZ，满足洗涤车所有设备同时开启的用电负荷需求，7米范围内工作噪音≤60dB，可进行发电机（组）供电和市电供电两种模式的互相切换，市电供电部分宜采用两相电。
4.7可采用车载发电机及外接市电的方式为整车各设备供电，供电接口负载功率380V和220V。
5.上装箱体
5.1骨架采用高强度钢材，外表面为铝板，阳极氧化处理。
5.2主要材质型号：钢板材质Q235A或更优，厚度2mm-6mm；铝合金板5系或更优，厚度2mm-3mm。
5.3车内底部敷设防滑铝板，厚度≥3mm，布置可清洗地垫。
5.4拓展操作区每侧支撑腿设置数量≥3个，下翻踏板两侧靠边设置可拆卸扶手。
5.5厢体顶部安装照明灯和应急灯≥5个，厢体外部两侧分别安装有场地照明灯，供夜间厢体外两侧照明用，总功率：≥4×500w；
5.6厢体两侧采用翼门设计，具备展开、半展开功能，全展开后作业面积增加1倍，展开后下有多点支撑平台，配有遮雨棚和上下铝合金梯；两侧展翼门打开后，在上翻门内侧各设置2排固定挂衣横杆，长度≥3米，便于晾晒衣物。
5.7配备置物架≥10个、收纳箱≥10个。
5.8车厢底部设有统一排水接口，直径65mm（卡式母口），配备排水管供集中排放污水。
6.洗涤设备
★6.1设置≥4套洗涤烘干设备，分别为10kg、25kg各≥2套，具有洗涤、脱水和烘干功能。洗涤烘干时间可调，烘干机功率≥8KW，半小时内同时烘干被服≥25公斤。
6.2能完成对作训服、战斗服和日常衣物等服装的洗脱烘，同时不损坏衣物原有性能。
7.水箱及管路 
7.1净水箱储水量：≥1000L，车载水处理装置，制水量≥1T/h，净水系统经过砂滤、碳滤、软水器等处理后达到生活用水要求，净化增配软体水罐及潜水泵；
7.2净水箱采用优质304不锈钢材质制作，具有保温层，耐腐蚀。净水箱前后设有加强结构。箱体内设置纵、横防荡板；
7.3净水箱具有电加热功能，能保证在高寒地区执勤时净水箱内部不结冰；
7.4设有液位计，能监测水液位，同时具有低液位报警功能。
7.5整车用水管路最低位设置排空阀，管路设有气路吹扫装置，在不使用时能将管路内液体吹扫干净。
7.6设置直径65mm（卡式公口）、25mm两种类型口径进水口。
7.7污水排放方式：污水采用直排方式排出车外。
8.车辆外观
8.1厢体所有焊接金属面应打磨光滑、无毛刺，并喷漆处理。
8.2颜色及涂装：按消防救援车辆外观制式涂装要求进行涂装，车辆涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》。
9.附底盘使用手册2份；底盘维护手册2份；上装使用维护手册2份；车辆零件目录2份；安全操作光盘2张；底盘电气原理图1套；发动机号和底盘号拓印件2套；底盘保修卡1份；底盘及其他进口装备货物证明1份、车辆一致性证书1份、底盘合格证1份等。
10.配备一套随车工具、一套熨烫设备及常规保养配件、一套防滑链和全尺寸备胎等常用随车器材。。
5标包：装备维修车
1.整车要求：符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》的规定
1.1外形尺寸（mm，长*宽*高）:≥9000*2400*3700。
1.2乘员人数：2人。
1.3最高车速：≥110km/h，配90km/h电子限速器。
1.4排放标准：符合国家现行排放标准。
1.5警灯警报：符合应急管理部相关标准。
1.6颜色及涂装：按消防救援车辆外观制式涂装要求进行涂装，车辆涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》。
1.7标识标牌：所有操作开关、仪表及设备均有符合规范的中文防水金属标识。
2.底盘参数 
2.1驱动型式:4×2，子午线钢丝轮胎，含胎压监测。
2.2驾驶室:双门单排驾驶室（宽式）。
2.3发动机形式:6缸，柴油
★2.4变速箱:手动，≥16前进挡+≥两个倒挡型式
★2.5发动机功率（KW）：≥220
2.6油箱容量:≥200L
★2.7制动：配有ABS（防抱死制动系统）、EBS（电控制动系统）、ESC电子车身稳定系统，并有辅助制动器。
2.8底盘前端设置拖钩，后端应设置牵引钩，配备拖车气管输出接口。
3.驾乘室 
3.1布局结构:双门单排驾驶室
3.2座位设置:单排座，座位(1+1)
3.3安全设置:主驾配气动悬浮座椅，主副驾驶安装有三点式预紧安全带及安全气囊。
3.4主副驾配有电动加热后视镜及电动玻璃升降器。
3.5安装360度全景影像，含前后可视行车记录仪，含倒车雷达，存储卡≥128G、高清显示屏≥9英寸。
3.6音频：可通过手机蓝牙播放音频，带独立USB接口可播放音频。
3.7车载台：支持PDT制式，模拟+数字双模制式，中英文显示，频率范围：350-400M。频点与使用单位现有频点兼容，能接入使用单位现有专用网络；信道：≥1000个；信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz/；工作电压13.6V±15%，天线阻抗50Ω；防水防尘≥IP54;含吸盘天线，支持北斗定位功能。
3.8配置室内照明灯、内后视镜、中央门锁、空调（冷暖风）、遮阳板、盲区照地镜等原车设备。
4.车厢
4.1整体式框架车厢，密闭式方舱式结构。
4.2型钢焊接骨架，铝合金蒙板，车顶和器材箱底板为≥3mm厚铝花纹板，其余均为≥2mm厚平铝板。  
4.3车辆上装外露金属部件均进行防腐处理。 
4.4设置工具配件舱、维修作业舱、设备舱和油品舱，实现设备、工具及备品备件的分区管理。 
4.5在车厢一侧设置自动折叠内开式车门≥1扇，车厢车窗采用外开推拉式开启，车厢地面铺设石英砂耐磨皮革垫。
4.6车厢尾部车门：手动双开门（外开式）
★4.7液压升降尾板：升降，最大举升重量 ≥3T，控制电压：24V，控制方式：控制面板手动操控，最大举升高度：≥1300mm，液压尾板需符合《车用起重尾板安装与使用技术要求》(GB/T37706 2019)。
。
5.工具配件舱：设置配件架（配箱）、工具架及抽屉，工具架及抽屉架，根据配备工具大小规格合理设计、平稳放置。
6.维修作业舱
6.1设置维修工作台及工作椅，台面采用≥40mm厚的硬木结构，上面垫≥5mm橡胶垫；
6.2维修工作台中间设置≥100mm高的抽屉，两侧设置柜子。
6.3抽屉架采用不锈钢结构，预留规格大小等不同类型的抽屉架。
6.4维修作业舱合适位置设置洗手池，配备≥20L水箱1个，并设置加水口。
6.5在维修作业舱适当位置配置≥1台微波炉（容量≥40L）。
★7.设备舱：配备蓄电池搭电线、逆变手提式电焊机、电动加油泵（含流量枪）、手动葫芦、可编程线性直流电源、移动工作灯架、手持式工作灯、大风炮、小风炮、重型套筒、气动千斤顶、立式千斤顶、手动扒胎工具组、气动扒胎工具组、吹尘枪（气枪）、气动黄油机、手动黄油枪、气动铆钉枪手动拉钉枪、手电钻、台钻、角磨机等设备（详见随车器材附表），设备配备双保险式门锁。
★8.油品舱：在车厢尾部两侧每侧配备≥2个200L油桶并进行固定；设置油品放置架，配备液压油≥5L、机油≥5L。
9.其他设施
9.1可采用车载发电机及外接市电的方式为整车各设备供电，供电接口负载功率380V和220V。
9.2车载发电机安装在车厢右侧下裙部合适位置，采用液压驱动。
9.3配电系统设置在车厢右侧后端下裙部便于操作合适位置。
9.4解码器：配备≥10种车辆解码器（3年内免费升级），按甲方实际需求提供。
10.供电照明系统
★10.1配备≥1个车载发电机、≥1套配电系统、≥1套市电接入装置。
10.2器材箱灯：箱体内上部设置≥2排联动LED照明灯，总功率≥100w,并带有防护罩。
10.3频闪灯：车厢左右两侧上部各配置3盏频闪警灯。
10.4车外照明：车厢外部上方设置向下45°泛光灯（每侧≥3个，可单边控制）。
10.5警示灯：车厢两侧均安装有内嵌式黄色警示闪光灯。
10.6工作台配置工作照明灯，工作台旁边设置220V插座（每侧≥3个），配备36V安全工作灯≥3个。
★10.7车载发电机采用取力发电机。额定功率≥30kw，额定频率50Hz，防护等级≥IP56。
10.8 发电机配电系统与车载发电机匹配，设置在车厢一侧下部，方便操作；输出电压380V和220V交流、24V直流、12V直流，配独立输出插线板。
11.附底盘使用手册2份；底盘维护手册2份；上装使用维护手册2份；车辆零件目录2份；安全操作光盘2张；底盘电气原理图1套；随车工具、全尺寸备胎等常用随车器材；发动机号和底盘号拓印件2套；底盘保修卡1份；底盘及其他进口装备货物证明1份、车辆一致性证书1份、底盘合格证1份及上牌交车所需资料及保养配件、随车工具。
12.随车器材
	类别
	序号
	名称
	数量
	单位
	参数

	移动设备
	1
	蓄电池搭电线
	1
	套
	电流：600A

	
	2
	逆变手提式电焊机
	1
	台
	220V、380V 双电压供电，额定频率 50HZ/60HZ

	
	3
	电动加油泵+ 流量枪
	3
	套
	

	
	4
	手动葫芦
	1
	台
	1.5T*3M

	
	5
	可编程线性直流电源
	1
	台
	

	
	6
	移动工作灯架
	2
	套
	

	
	7
	手持式工作灯
	3
	个
	

	
	8
	空气压缩机
	1
	台
	排气量：≥0.67m³/min,转速：≥2880r/min,功率≥1490w*3,压力≥0.8Mpa

	维修工具
	9
	大风炮
	1
	台
	

	
	10
	小风炮
	1
	台
	

	
	11
	大风炮管
	1
	卷
	20m，带两边接头

	
	12
	小风炮管
	1
	卷
	20m，带两边接头

	
	13
	重型套筒
	1
	套
	1寸风炮套筒，规格：22、24、27、30、32、36、38

	
	14
	气动千斤顶
	2
	台
	起重重量：80/40t

	
	15
	立式千斤顶
	2
	个
	

	
	16
	手动扒胎工具组
	1
	套
	适用大型车辆轮胎与轮毂的拆装;适用大型车辆轮胎与轮毂的拆装

	
	17
	气动扒胎工具组
	1
	套
	

	
	18
	吹尘枪（气枪）
	4
	把
	

	
	19
	气动黄油机
	1
	台
	12L

	
	20
	手动黄油枪
	1
	支
	

	
	21
	气动铆钉枪
	1
	套
	工作行程为 14mm

	
	22
	手动拉钉枪
	1
	把
	

	
	23
	手电钻
	1
	支
	功率 550W，转速 0-2800rpm

	
	24
	台钻
	1
	台
	最大钻孔直径：13mm

	
	25
	角磨机
	1
	台
	

	
	26
	微型打磨机
	1
	台
	1、额定功率：130w
2、钻速：10000-32000

	
	27
	防水卷线器
	1
	个
	50m、380V

	
	28
	普通卷线器
	1
	个
	50m，380V

	
	29
	普通卷线器
	2
	个
	25m、220V

	
	30
	电工维修套装
	1
	套
	

	
	31
	双梅套装
	1
	套
	5.5-32（10把）、32-34（1把）、34-36（1把）、36-41（1把）、41-46（1把）

	
	32
	双开套装
	1
	套
	6-32（13把）、32-34（1把）、34-36（1把）、36-41（1把）、41-46（1把）

	
	33
	两用扳手套装
	1
	套
	6-32（23把）、34（1把）、
36（1把）、38（1把）、41（1把）、46（1把）

	
	34
	扭力扳手
	1
	把
	

	
	35
	活动扳手
	1
	把
	最大开口 67mm

	
	36
	花匙
	1
	个
	规格：TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40、
TT45、TT50

	
	37
	六角匙
	1
	套
	规格：1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm

	
	38
	大六角匙
	1
	套
	12mm-36mm（12把）

	
	39
	150 件组套工具
	1
	套
	

	
	40
	三爪拉玛
	1
	套
	10寸（250mm）、6寸（150mm）、4寸（100mm）

	
	41
	二爪拉玛
	1
	套
	10寸（250mm）、6寸（150mm）、4寸（100mm）

	
	42
	凿子套装
	1
	套
	13 件

	
	43
	钢丝钳
	1
	把
	

	
	44
	铁锤
	1
	把
	8P 八角锤

	
	45
	断头螺丝取出器
	1
	套
	

	
	46
	丝攻
	1
	套
	手用（M3-M10)

	
	47
	油封拆装工具
	1
	套
	配气门油封钳

	
	48
	压管工具
	1
	套
	45、48、50、54、57

	
	49
	气管安装工具
	1
	套
	

	
	50
	台钳
	2
	台
	6寸、重型、钳口宽度150mm

	
	51
	开孔器
	1
	套
	规格：16.19.20.22.25.30.32.35

	
	52
	大撬棍
	1
	条
	0.4米-1米;95-255-23

	
	53
	漏斗
	1
	个
	胶质（大）、胶质（小）

	
	54
	大油盘
	2
	个
	800*500*100mm

	
	55
	小油盘
	2
	个
	500*380*80mm

	测量工具
	56
	液压表
	1
	套
	

	
	57
	转速表
	1
	个
	手持式

	
	58
	红外线测温仪
	1
	个
	

	
	59
	游标卡尺
	1
	把
	

	
	60
	千分尺
	1
	套
	0-100（4把）

	
	61
	塞尺
	1
	套
	

	拖车
工具
	62
	拖车带
	1
	套
	12mm*4m，安全绳加缓冲包加大钩长度，材质：高强度涤纶

	警戒及防护器材
	63
	警戒灯
	5
	个
	

	
	64
	减速标志
	2
	个
	

	
	65
	维修标志
	2
	个
	

	
	66
	安全警戒带
	4
	套
	

	
	67
	安全帽
	4
	顶
	ABS 材质，V 型顶带透气孔

	其他
	68
	微波炉
	1
	台
	

	
	69
	折叠工作台
	1
	张
	长120CM；宽60-80CM；
高80-100CM

	
	70
	椅子
	4
	张
	折叠椅

	
	71
	凳子
	5
	张
	折叠凳

	
	72
	躺板
	2
	个
	修车滑板40尺

	
	73
	折叠铝梯
	1
	个
	梯长1.2米-4.3米

	
	74
	灯泡
	2
	个
	70W/工作灯用

	
	75
	拖车杆
	1
	个
	

	
	76
	防滑链
	1
	套
	6条，按甲方实际需求提供


6标包：盥洗车
1.整车总体要求：
1.1符合国家或行业标准：《消防车 第1部分：通用技术标准》（GB 7956.1-2014）、GB7258-2017《机动车安全技术条件》。
1.2整车外形尺寸（mm，长*宽*高）≥8500*2500*3800；
1.3整车性能符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》的规定；
2.底盘技术要求：
2.1排放标准:符合国家现行排放标准；
2.2底盘最大允许总质量≥18t；
★2.3 发动机额定功率≥220kw。
2.4最高车速：≥110（km/h），可设置限速≤90（km/h）。
★2.5驱动形式4×4；油箱容积：≥200L；
2.6制动：配有ABS（防抱死制动系统）、EBS（电控制动系统）、ESC电子车身稳定系统，并有辅助制动器。
3 驾乘室 
3.驾乘室布局:双门单排驾驶室
3.2座位设置:单排座，座位(1+1)，主驾配气动悬浮座椅。
3.3安全设置:主副驾驶安装有三点式预紧安全带及安全气囊。
3.4主副驾配有电动加热后视镜及电动玻璃升降器。
3.5 安装360度全景影像，含前后可视行车记录仪，含倒车雷达，存储卡≥128G、高清显示屏≥9英寸。
3.6音频：可通过手机蓝牙播放音频，带独立USB接口可播放音频。
3.7车载台：支持PDT制式，模拟+数字双模制式，中英文显示，频率范围：350-400M。频点与使用单位现有频点兼容，能接入使用单位现有专用网络；信道：≥1000个；信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz/；工作电压13.6V±15%，天线阻抗50Ω；防水防尘≥IP54;含吸盘天线，支持北斗定位功能。
3.8其他设备：车头带拖挂环高强度保险杠，驾驶室内配备一台可移动搜索灯、电源连接插接座。
4上装主要技术要求：
★4.1卫生间满足≥10人同时卫厕需求。卫厕区设置前后2个门，并配套带护栏的悬挂式固定梯，梯面进行防滑处理，并自带夜间警示照明装置，前部为男厕，后部为女厕。男女厕各配备≥1套洗手槽（配备加热器）及辅助储物柜；男厕需配备≥6个蹲便器、≥4个小便池；女厕需配备≥2个蹲便器。所有便池需配置真空集便装置。卫生间内部地面做防滑处理；每个隔间设置通气窗和不锈钢隔板，带有防蚊帘，遮光帘。
4.2 每个卫厕均设有防雾 LED 照明灯、衣帽钩、换气窗、固定纸巾盒、固定垃圾桶等辅助设施；
4.3上装地板采用防滑铝合金板并铺设防滑涂层材料，卫厕区顶部安装电动换气扇、照明灯。
4.4厢体内外包、门结构材料满足承重要求，具备防水、防腐、防火、防热辐射、防虫蛀等性能。
5、集便系统
★5.1真空式集便和粉碎系统，具有负压抽吸、收集、隔臭功能，臭气净化处理；具有自动/手动控制功能，预留检修口；系统控制箱：带PLC控制，带触摸屏；
5.2蹲便器 真空排污泵 功率：≥2kw，流量：≥16m³/h，冲洗频率≥200次/小时； 
5.3配备增压泵，各便器和洗手台冲洗水压、流量保持恒定状态，增压泵流量≥6m³/h；
6.水罐及管路
6.1净水灌容积≥500L，304不锈钢厚度≥3mm；
6.2中置带防荡板水罐；
6.3设有液位器，且具备低液位报警功能；
6.4罐体设有65mm（卡式公口）注入口，罐顶设有溢流管，罐底设有球阀式排污口，冲洗阀使用时连接水带，直接外排；
6.5设置加热系统，保证水罐及管路系统温度＞0℃。
7.污物罐
7.1要求：容积≥500L，304不锈钢厚度≥3mm，做防腐处理；
7.2罐体设有冲洗装置，罐体设有臭气处理装置，设有能与环卫吸粪车相连的排污口；
7.3污物罐为可拆卸结构，可由手推式液压叉车装卸，可配合自吸泵使用，手推式液压叉车、自吸泵各1套；
8. 辅助功能
8.1 器材箱内置发电机组，柴油，额定功率≥12KW，频率50HZ；电压220V；上装预留市电接口。
8.2器材箱内置操作控制区，包括1套可连接所有电器设备的控制柜，内设电压表、电流表、指示灯、插座、照明灯开关、排风扇等所有电器开关指示，并具有漏电保护、短路过流保护等。
8.3器材箱内置随车器材区，配置金属不锈钢器材架。
8.3.1加水水带DN65/20m ≥1根。 
8.3.2自吸泵流量≥2000L/h，压力≥0.2mpa，配3米自吸软管 ≥1套。 
8.3.3软体水罐≥1000L，底部带有排污阀 ≥1套 。
8.3.4废水排水管DN40消防水带/20米  ≥4根。
8.3.5转换接口连接加水软管和废水排水管 ≥1套。 
8.3.6可采用车载发电机及外接市电的方式为整车各设备供电，供电接口负载功率380V和220V。市电线缆盘长度≥30m，3*6mm²橡套移动电缆，满足整车设备供电要求 ≥1套；逆变器功率≥2000W，2个国标AC220V三孔插座 ≥1套。 
8.3.7工具箱 含扳手、卷尺、尖嘴钳、套筒等 ≥1套，并配备一套防滑链。 
8.3.8手推式液压叉车承载能力：≥500kg，数量 ≥1套。 
9.其他要求：配备换气扇，顶部布置换气天窗，兼有逃生功能；配备冷暖空调，保持厢体内温度。
10.警灯警报：符合应急管理部相关标准。
11.颜色及涂装：按消防救援车辆外观制式涂装要求进行涂装，车辆涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》。
12.附底盘使用手册2份；底盘维护手册2份；上装使用维护手册2份；车辆零件目录2份；安全操作光盘2张；底盘电气原理图1套；随车工具、全尺寸备胎等常用随车器材；发动机号和底盘号拓印件2套；底盘保修卡1份；底盘及其他进口装备货物证明1份、车辆一致性证书1份、底盘合格证1份等。
7标包：物资运输车C
1.整车性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》的规定。
2.底盘 
★2.1最大允许总质量≥15T
2.2最高车速:≥90km/h
★2.3驱动型式4*4或优于，子午线钢丝轮胎，含胎压监测。
2.4轴距：≥4500mm
★2.5发动机形式:≥6缸，涡轮增压中冷，柴油
★2.6发动机额定功率≥290KW
2.7 排放标准:符合中国国家机动车现行排放标准。
2.8变速箱:手动。
2.9制动系统:EBS（电子制动系统）+ESC(电子防侧翻系统)液力缓速器
2.10外形尺寸：≤8950mm×2600mm×3800mm
3.驾乘室 
3.1布局结构:双门单排驾驶室
3.2座位设置:单排座，座位≥2，主驾驶位配置空气气囊座椅。
3.3安全设置:安装有三点式预紧安全带。
3.4主副驾驶位电动玻璃升降器，电动电加热后视镜。
3.5 360度全景影像:安装360度全景影像，含前后可视行车记录仪，含倒车雷达，存储卡≥128G、高清显示屏≥9英寸。
3.6音频：可通过手机蓝牙播放音频，带独立USB接口可播放音频。
3.7车载台：支持PDT制式，模拟+数字双模制式，中英文显示，频率范围：350-400M。频点与使用单位现有频点兼容，能接入使用单位现有专用网络；信道：≥1000个；信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz/；工作电压13.6V±15%，天线阻抗50Ω；防水防尘≥IP54;含吸盘天线，支持北斗定位功能。
3.8设有≥1个10A的5孔插座和≥2个USB接口。
3.9驾驶室具有电动举升、翻转助力系统，采用双液压缸支撑结构。
★4.车厢尺寸（mm，长*宽*高）：≥5800*2350*2000。
★4.1材质：型钢焊接骨架，铝合金蒙板。
4.2结构：外部骨架采用型钢焊接结构，箱体内部空间用于布置器材模块。外部蒙板为优质航空用高强度粘结胶粘结。尾部设置有随车叉车安装位置。
4.3厢体开启方式：两侧翼开门，电控液压开启，开启角度≥90度，尾部采取对开式开合门。
4.4随车配备航空运输箱（≥75个）。规格一：尺寸（长*宽*高）1200*800*600mm，数量≥15个；规格二：尺寸（长*宽*高）950*680*650mm，数量≥20个；规格三：尺寸（长*宽*高）800*600*600mm，数量≥20个；规格四：尺寸（长*宽*高）600*500*400mm，数量≥20个。对应航空箱位置设置隐藏式固定锚点。
5.液压升降尾板：配备自装卸升降尾板，液压控制，通过尾板可用堆垛车及相关设备取放器材，需在车箱后部内、外适当位置均设计操作按钮，方便使用，液压尾板需符合《车用起重尾板安装与使用技术要求》(GB/T37706 2019)。
★5.1举升重量：≥1.5t，电压（VDC）：24V DC。
5.2控制方式：控制面板手动操控或手柄控制。
6.牵引绞盘
6.1驱动方式：电动；
★6.2最大牵引力：≥70KN单绳牵引力；
6.3最大牵引长度：≥35m；
6.4安放方式：绞盘前置式安装，配备防雨罩； 
6.5具有快速释放功能。
7.电器系统 
7.1警灯警报：符合应急管理部警灯要求。
7.2器材箱灯：箱体内上部及中央设置联动照明灯。
7.3频闪灯：车厢左右两侧上部设置频闪警灯
7.4车外照明：车厢左右两侧上部配置LED侧照明灯
8.颜色及涂装：涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》。
9.附底盘使用手册2份；底盘维护手册2份；上装使用维护手册2份；车辆零件目录2份；安全操作光盘2张；底盘电气原理图1套；随车工具、全尺寸备胎等常用随车器材；发动机号和底盘号拓印件2套；底盘保修卡1份；底盘及其他进口装备货物证明1份、车辆一致性证书1份、底盘合格证1份等。
10.配备一套随车工具及常规保养配件、一套防滑链。


三、商务需求
1、交货时间：自合同签订后150个日历天内完成交付，器材为90个日历天（此项为招标人实现标功能实现的最低需求），具体以中标投标人投标文件中承诺内容为准。
2、交货地点：云南省消防救援总队指定地点
3、交货、包装运输、验收方式：按照合同条款及招标文件技术参数要求和投标文件内容执行，投标文件内容包含但不仅限于对以上条款的执行及补充。
4、售后服务时间：7*24小时服务（此为固定要求），X分钟响应，X小时到达现场（响应时间由投标人根据设立的售后服务机构提出合理化时间安排）。
5、售后服务有关内容：按照合同条款和投标文件内容执行，投标文件内容包含但不仅限于对以上条款的执行及补充。
6、违约责任：按照合同条款要求和投标文件内容执行，投标文件内容包含但不仅限于对以上条款的执行及补充。
7、保障措施：投标人根据招标文件内容的理解针对自拟的方案、计划等进行有效的保障措施手段，从而保障自拟的方案、计划等内容的合理性和可行性。
8、付款方式：（1）合同签订后甲方向乙方支付合同总价款的30%，在合同约定所有商品及技术文件资料到货并验收合格后，一次性支付至合同总价款的80%，结算审计后支付到审计金额。
（2）由甲方审计机构进行结算审计，乙方应当按照甲方要求提交结算资料，乙方根据结算审定价格，向甲方开具等额、真实、合法的有效发票，甲方在收到发票之日起30个日历天内结算，结算审减率超过15%的；审核费用由甲、乙双方各承担50%，乙方承担的审核费用从项目结算价款中扣除。
（3）鉴于本项目甲方资金来源于发改委、财政部门或其他政府相关部门的拨款，乙方理解并同意甲方按照本合同约定向乙方支付货款的前提条件为：甲方已收到相关政府部门支付的本合同项下的全部或相应资金或款项。如因政府部门未及时向甲方支付相关款项，导致甲方不能向乙方支付货款等相关费用的，不视为甲方违约，且甲方有权顺延向乙方支付费用的时间。
9、质保期：自验收合格之日起5年（此项为招标人实现标功能实现的最低需求）。
10、其他要求：按照国家综合性消防救援队伍要求，车辆器材装备交付时需附着二维码（或RFID），个人防护装备需根据最新要求制作标志标识，印制单位名称等。

