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项目概况
大伙房水库饮用水水源地保护区全域感知监管平台建设项目招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于2026年11月02日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：JH26-210000-58879           
项目名称：大伙房水库饮用水水源地保护区全域感知监管平台建设项目
预算金额（元）：28,610,000.00
	包号
	包组名称
	采购需求
	合同履行期限
	预算金额
（元）
	最高限价
（元）

	001
	智慧数据指挥中心建设
	智慧数据指挥中心建设，具体详见招标文件。
	自合同签订之日起45天内完成。
	5,663,300.00
	5,663,300.00

	002
	感知平台建设
	感知平台建设，具体详见招标文件。
	自合同签订之日起45天内完成。
	7,134,000.00
	7,134,000.00

	003
	核心水域及沿线道路监控监管设备建设
	核心水域及沿线道路监控监管设备建设，具体详见招标文件。
	自合同签订之日起45天内完成。
	7,665,100.00
	7,665,100.00

	004
	工矿农牧重点风险源监控监管设备
	工矿农牧重点风险源监控监管设备，具体详见招标文件。
	自合同签订之日起45天内完成。
	8,147,600.00
	8,147,600.00


本项目（是/否）采用“暗标盲评”评审方式：是。
需落实的政府采购政策内容：落实中小微企业（含监狱企业）、残疾人就业、节能产品、环境标志产品、创新产品和服务、对本国产品的支持等政府采购政策。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照需落实的国家相关政府采购政策执行；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、政府采购供应商入库须知
参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。
四、获取招标文件
时间：2026年10月12日11时30分至2026年10月20日00时01分（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），（北京时间，法定节假日除外）
地点：辽宁政府采购网获取
方式：线上
售价：免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年11月02日09时30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：辽宁政府采购网
方式：电子版投标文件上传至辽宁政府采购网（http://www.ccgp-liaoning.gov.cn/），以U盘形式存储的加密备份文件递交至辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司（沈阳市皇姑区北陵大街34-3号楼1510室）。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、质疑与投诉
供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。
1.接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函。
2.质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。
八、其他补充事宜
1.供应商须及时办理CA数字证书，否则应自行承担无法正常参与项目的不利后果。供应商应详阅辽宁政府采购网首页“办事指南”中的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）。
2.响应文件递交方式为线上递交，同时需现场递交备份响应文件，并保持内容一致。备份响应文件为以U盘形式存储的加密备份文件，具体规定详见《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》（辽财采〔2021〕363号）。
3.开标现场各供应商可远程解密或自行携带笔记本电脑及CA数字证书等电子设备，进行Ukey或手机移动证书（扫码）登录、报价解密等相关操作。
4.报价解密原则上需在30分钟内完成。投标人因客观原因导致电子投标文件无法在规定时间内解密，将其无法解密原因报送给监督部门，经监督部门同意方可延长解密时间；若投标人因主观原因导致电子投标文件无法在规定时间内解密，造成的一切不良后果由投标人自行承担。
5.辽宁政府采购网新增评标辅助工具，评标开始时，首先检测上传投标（响应）文件的多家供应商IP重复等围标或串标违规线索信息。如系统检测出上述情况，造成的一切不良后果由供应商自行承担。
6.在电子化开评标过程中出现的其他特殊情况及其他未尽事宜，按财政厅最新文件执行。
注：供应商在投标（响应）的全过程中要随时关注辽宁政府采购网，及时获取相关信息，否则由此造成的一切后果，由供应商自行承担。
辽宁省政府采购网技术咨询电话：400-128-8588
CA数字证书办理咨询电话：024-26206677或15640359297
特别说明：
1.供应商在递交投标（响应）文件截止时间前，是否递交加密的备份投标（响应）文件（以下简称“备份文件”）属于供应商个人意愿。如供应商未递交备份文件或备份文件包封不符合要求或备份文件未在投标截止时间及开标时间前送达的，采购代理机构在开标现场的《投标（响应）文件递交情况一览表》上如实记录，但不作为否决投标（响应）的依据；若因此而影响评标（评审）的，由供应商自行承担相应责任。
2.在政府采购系统遇突发故障且短时间无法恢复时，在采购人、采购代理机构和相关供应商（供应商未到场的，通过视频方式进行确认）共同签字确认的情况下，现场启动备份文件进行评标（评审）。
3.供应商在政采系统上传的投标（响应）文件正常解密且采购活动正常进行的以政府采购系统上传的投标（响应）文件为准，备份文件自动失效，密封完好归档留存。
4.供应商在政采系统上传投标(响应)文件后，建议使用上传投标(响应)文件的 CA 数字证书进行模拟解密,如果出现任何问题，应及时联系相关技术支持人员进行解决。以保证投标(响应)文件能够在正式开标时顺利解密。
九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：辽宁省生态环境厅
地    址：辽宁省沈阳市浑南区双园路30号甲
联系方式：024-62788765
2.采购代理机构信息
名    称：辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司
地    址：辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街34号3号楼1502室
联系方式：024-31513417
邮箱地址：sfggzy@163.com
开 户 行：兴业银行沈阳皇姑支行
账户名称：辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司
账    号：422050100100241316
3.项目联系方式
项目联系人：吴娜、高雨欣、王梦迪
电      话：024-31513417

辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司
                                             2026年10月12日
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一 投标人须知表
	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：辽宁省生态环境厅
地  址：辽宁省沈阳市浑南区双园路30号甲
联系人：鞠老师
电  话：024-62788765

	1.2
	采购代理机构
	名  称：辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司
地  址：辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街34号3号楼1502室
联系人：吴娜、高雨欣、王梦迪
电  话：024-31513417

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其他资格条件
	无。

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	是
否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	是
否
本项目为超过200万元的货物和服务采购项目或超过400万元的工程采购项目，不专门面向中小微企业采购，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的不适宜预留份额情形：
□法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；
□因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；
☑按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；
□框架协议采购项目；
□省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。
□其他情形：                       
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：
001包、003包、004包：“工业”
002包：“软件和信息技术服务业”
根据《工业和信息化部 统计局 发展改革委 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：
001包、003包、004包：工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
002包：软件和信息技术服务业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	001包：有，具体产品为 操作电脑
002包、003包、004包没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	是
否

	1.4.7
	联合体投标的其他资格要求
	无

	2.2
	项目预算金额、最高限价
		包号
	包组名称
	预算金额
（元）
	最高限价
（元）

	001
	智慧数据指挥中心建设
	5,663,300.00
	5,663,300.00

	002
	感知平台建设
	7,134,000.00
	7,134,000.00

	003
	核心水域及沿线道路监控监管设备建设
	7,665,100.00
	7,665,100.00

	004
	工矿农牧重点风险源监控监管设备
	8,147,600.00
	8,147,600.00


特别说明：
1.投标人的投标报价不得高于招标文件中给定的最高限价，否则其投标文件视为不响应招标文件实质性要求，按无效投标文件处理。
2.评标委员会认为投标人的报价出现异常低价情况，处理方法详见“第四章 评标方法”中的相关要求。

	4
	计量单位
	中华人民共和国法定计量单位
其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	不组织
组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	001包： 无人船 
002包： 数孪仿真模拟 
003包： 热成像中载云台 
004包： 枪球一体警戒球 

	11.2
	是否采用
“暗标盲评”评审
	是，第四章 评标方法“暗标分册评分标准”为暗标盲评内容
否 本文件中关于暗标部分的要求均不适用。
根据辽宁省财政厅颁发的《关于推行辽宁省政府采购“暗标盲评”工作的通知》 辽财采规〔2026〕5 号 文件中关于暗标盲评的相关规定，本项目采用“暗标盲评”方式开展政府采购活动。（具体详见本招标文件“二 总则”11.2、11.3 采用“暗标盲评”模式时，投标文件的“明标分册”及“暗标分册”编制要求）

	11.4
	样品或演示
	 不需要提供样品
 需要提供样品（以下不适用）
1.递交样品的截止时间：   年    月    日   时（北京时间）
递交样品地点：                       
递交样品联系人：                     
递交样品联系电话：                   
2.样品制作的标准和要求：               
3.随样品提交相关检测报告要求：         
（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）
4.样品的封存及退回：成交供应商的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未成交的供应商提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，成交结果公告之日起七个工作日后，由未成交供应商自行领回或经未成交供应商同意后自行处理。
 不需要提供演示
 需要提供演示（以下不适用）
1.演示时间：             
演示地点：             
演示顺序：             
2.演示要求：             （内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	所有投标均按 人民币 货币进行报价。
其他：               

	13.1
	投标保证金
	1.投标保证金金额：人民币贰拾壹万肆仟元整（¥214,000.00）。
其中：001包：人民币伍万元整（¥50,000.00）；
002包：人民币伍万贰仟元整（¥52,000.00）；
003包：人民币伍万肆仟元整（¥54,000.00）；
004包：人民币伍万捌仟元整（¥58,000.00）。
2.投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 
3.投标保证金缴纳方式：☑保函  ☑支票  汇票  本票
☑其他： 电汇 
保证金收款人银行信息：
开 户 名：辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司
开 户 行：兴业银行沈阳皇姑支行
账    号：422050100100241316
注：电汇时以公对公的形式缴纳投标保证金并注明项目名称及编号（项目名称可简写）。
3.投标保证金到账时间：
3.1电汇：递交响应文件截止时间前；
3.2保函：递交响应文件截止时间前将保函和承诺书（后附）送至（邮寄）采购组织机构处，且保证其法律效力；递交响应文件截止时间前采购组织机构未收到保函及承诺书原件的，视为未缴纳投标保证金；
邮寄地址：辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街34号3号楼1502室；
收件人：高雨欣
电  话：024-31513417
3.3支票：递交响应文件截止时间前三个工作日送至采购组织机构处。
4.保证金退还方式：详见本款第6条。
5.保证金退还咨询电话：024-31513417
6.其它：
6.1本项目投标保证金递交截止时间与递交响应文件截止时间（开标时间）一致，投标保证金以到采购组织机构账户为准。
6.2投标保证金均以转账方式返还（非保函递交）。供应商提供的返还账户名须与供应商名称一致，否则不予办理。响应文件中应正确填写《保证金退还明细表》。
6.3中标人投标保证金在合同签订后5个工作日内返还。未中标供应商的投标保证金在成交通知书核准后5个工作日内返还。
注：1.财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网。
2.投标保证金以实际到账或实际缴纳为准，供应商可在响应文件中“递交投标保证金证明”处后附下述材料：
电汇：后附电汇汇款凭证。
保函（纸质）：后附保函签收证明及承诺书（见格式22）原件。
保函（电子）：后附保函复印件及承诺书（见格式22）原件。
支票：后附支票签收证明或缴纳收款收据。
上述材料仅作为辅证，不作为否决投标的依据，以实际缴纳为准。

	15.1
	投标有效期
	 90 日历日

	17.1
	加密备份投标文件递交要求
	形式：U盘   光盘   邮箱：              
地址：采购代理机构邮箱：              
同开标地点
1.电子评审系统上传的投标文件：电子投标文件按辽宁政府采购网相关规定制作上传；
2.加密备份电子文档1份，电子文档加密且密封现场递交；
3.开标现场无需递交纸质文件。
注：（1）对投标文件签章要求：要求电子评审系统上传的投标文件及加密备份文件均需按照招标文件规定的格式内容使用电子签章或盖章，并按招标文件规定的投标文件格式进行签章；
（2）中标人在中标后需要递交一正二副的纸质版投标文件（封皮须清楚标明“正本”或“副本”；正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。副本可采用正本的复印件，无需密封标记）至采购组织机构处，投标文件内容应与电子版投标文件内容一致，否则由此造成的一切后果由中标人自行承担。

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	截止时间：2026年11月02日09时30分（北京时间）
地点：辽宁政府采购网
方式：电子投标文件上传至辽宁政府采购网，以U盘形式存储的加密备份文件现场递交至辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司（沈阳市皇姑区北陵大街34-3号楼1510室）。
特别说明：
1.供应商在递交投标（响应）文件截止时间前，是否递交加密的备份投标（响应）文件（以下简称“备份文件”）属于供应商个人意愿。如供应商未递交备份文件或备份文件包封不符合要求或备份文件未在投标截止时间及开标时间前送达的，采购代理机构在开标现场的《投标文件递交情况一览表》上如实记录，但不作为否决投标（响应）的依据；若因此而影响评标（评审）的，由供应商自行承担相应责任。
2.在政府采购系统遇突发故障且短时间无法恢复时，在采购人、采购代理机构和相关供应商（供应商未到场的，通过视频方式进行确认）共同签字确认的情况下，现场启动备份文件进行评标（评审）。
3.供应商在政采系统上传的投标（响应）文件正常解密且采购活动正常进行的以政府采购系统上传的投标（响应）文件为准，备份文件自动失效，密封完好归档留存。
4.供应商在政采系统上传投标(响应)文件后，建议使用上传投标(响应)文件的CA数字证书进行模拟解密,如果出现任何问题，应及时联系相关技术支持人员进行解决。以保证投标(响应)文件能够在正式开标时顺利解密。

	20.1
	开标时间、地点
	时间：2026年11月02日09时30分（北京时间）
地点：辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司（沈阳市皇姑区北陵大街34-3号楼1510室）。

	20.2
	解密时间
	 30 分钟

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表 1 人，评审专家 6 人组成，共 7 人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准
演示的评审方法及评审标准
	☐样品（以下不适用）：
1.样品评审办法：             
2.样品评审标准：             

 演示（以下不适用）：
1.演示评审方法：              
2.演示评审标准：              

	27.2
	评标办法
	综合评分法
最低评标价法 

	27.6
	支持本国产品
	适用
□不适用
本国产品标准的适用范围：
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
具体政策内容详见国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（网址：http://www.ccgp-liaoning.gov.cn/portaldetail?infoId=1d3787e4199c342c774-121e）

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	 3名/包 

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量： 1名/包 
采购人委托评标委员会直接确定中标人
采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金
本项目收取履约保证金
履约保证金金额：                 
履约保证金递交时间：             
履约保证金递交方式：□保函  □支票  汇票  本票
□其他：           
保证金收款人银行信息：
开 户 名：                  
开 户 行：                  
账    号：                  
履约保证金退还时间及规定：   
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	36
	采购代理服务费
	001包不收取采购代理服务费
002包、003包、004包收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由每包中标人向采购代理机构予以支付。
支付标准：按照每包中标金额0.7%收取；服务费考虑并包含在报价中，但不需要单独列项。
支付形式：电汇。
支付时间：成交供应商成交后3日内一次性向采购组织机构付清。
采购代理服务费收款人银行信息：
开 户 名：辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司
开 户 行：盛京银行沈阳市泰山支行
账    号：0338210102000017115
中标人缴纳采购代理服务费后，可开具电子发票。
开具电票要求：正确填写《申请发票情况说明》（格式见 第二章 响应文件内容及格式“格式24”）并加盖单位公章，彩色扫描件发送至采购代理机构邮箱：sfggzy@163.com。

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购组织机构提出质疑。
1.接收线上质疑函的方式：电子版质疑函上传至辽宁政府采购网
2.接收书面纸质质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函
联系单位：辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司
联 系 人：高雨欣
联系电话：024-31513417
通讯地址：辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街34号3号楼1502室
3.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

	补充说明1
	参与投标（响应）相关要求
	1.供应商须及时办理CA数字证书，否则应自行承担无法正常参与项目的不利后果。投标人应详阅辽宁政府采购网首页“办事指南”中的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）。
2.投标文件递交方式为线上递交，同时需现场递交备份投标文件，并保持内容一致。备份投标文件为以U盘形式存储的加密备份文件，具体规定详见《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》（辽财采〔2021〕363号）。
3.开标现场各供应商可远程解密或自行携带笔记本电脑及CA数字证书等电子设备，进行Ukey或手机移动证书（扫码）登录、报价解密等相关操作。
4.报价解密原则上需在30分钟内完成。投标人因客观原因导致电子投标文件无法在规定时间内解密，将其无法解密原因报送给监督部门，经监督部门同意方可延长解密时间；若投标人因主观原因导致电子投标文件无法在规定时间内解密，造成的 一切不良后果由投标人自行承担。
5.辽宁政府采购网新增评标辅助工具，评标开始时，首先检测上传投标（响应）文件的多家供应商IP重复等围标或串标违规线索信息。如系统检测出上述情况，造成的一切不良后果由供应商自行承担。
6.在电子化开评标过程中出现的其他特殊情况及其他未尽事宜，按财政厅最新文件执行。
注：供应商在投标的全过程中要随时关注辽宁政府采购网，及时获取相关信息，否则由此造成的一切后果，由供应商自行承担。
辽宁省政府采购网技术咨询电话：400-128-8588
CA数字证书办理咨询电话：024-26206677或15640359297

	补充说明2
	计分原则
	评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。所有评标委员打分的算术平均值为投标人的最终得分（得分按四舍五入方式保留小数点后二位）。

	补充说明3
	兼投兼中情况
	 兼投兼中
 兼投不兼中

	补充说明4
	分公司参与投标说明
	本项目允许投标人以分公司身份参加政府采购活动，需提供总公司愿意承担一切法律责任的承诺函（格式自拟），如未提供按无效投标文件处理。


注：表格中“”项或“■”项为被选中项。
二 总则
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。
★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。
1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。
1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。
若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标产品为非中小企业制造情形，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
1.3.6.2货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
1.3.6.3供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
1.3.6.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
1.3.6.5组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。
★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。
1.4.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
1.4.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。
（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.7对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.7款。
★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
  1.5.1不同投标人的授权委托人在同一单位缴纳社会保险的，将被认定为投标无效。
★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。
★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。
★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.语言文字
除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
★4.计量单位
除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
★5.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
6.现场考察、开标前答疑会
6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。
7.适用法律
本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
三 招标文件
8.招标文件构成
8.1招标文件内容如下：
招标公告
第一章 投标人须知
第二章 投标文件内容及格式
第三章 货物需求
第四章 评标方法
第五章 政府采购合同条款及格式
★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
9.招标文件的澄清与修改
9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
四 投标文件的编制
10.投标范围
10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。
★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。
★10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。
11.投标文件构成
★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。招标文件提供格式的按所给格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其他材料三部分内容。具体见第二章 投标文件内容及格式。
★11.2投标人应将投标文件分为“明标分册”与“暗标分册”。其中，“明标分册”主要包含投标函、投标报价明细表、资质证书、业绩证明材料、项目团队人员资质证明等涉及供应商直接标识信息的内容，以及货物采购中产品规格性能说明、技术参数偏离表等与产品特性直接相关的技术内容；“暗标分册”主要包含项目技术实施方案、交货或服务周期安排、售后服务方案等内容。具体详见投标人须知前附表11.2款。
★11.3采用“暗标盲评”评审的，暗标分册投标文件编制应满足下列要求：
（1）采用A4规格纸张，纸张方向为纵向，段落采用单倍行距，“文档网格”设置为“无网格”，对齐方式两端对齐，大纲级别正文文本，左侧、右侧缩进0个字符，首行缩进2个字符，段前、段后0行。编辑软件可采用Microsoft Word 2010及以上版本或WPS 2013版本及以上版本。
（2）标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用A4规格纸张，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗。
（3）图表要求：图表应尽可能采用A4规格白色底色，对于比较大的图表可使用A3规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限（不包括纯表格，纯表格中文字要求同（2）正文要求且无需首行缩进）。图表（包括框图、流程图、结构图等，不包括纯表格）内容需转换为“图片”格式插入到文件对应位置上。
（4）禁止设置页眉、页脚（包括页码），仅可设置暗标分册标签。
（5）不允许涂改或删除痕迹，不允许字体涂色。
[bookmark: OLE_LINK11]（6）任何情况下，暗标分册中不得出现投标人的名称和其他可以识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等以及雷同性标记内容。
（7）签章仅可放置于分册首页，其余页面严禁出现单位信息、印章痕迹；辽宁政府采购网将自动屏蔽首页内容，评审不予展示。
11.4样品或演示要求详见投标人须知表11.4款（本项目不适用）。
★12.投标报价
12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
12.2除招标文件另有约定外，投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。
12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。
12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。
★13.投标保证金
13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。
13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：
（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；
（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；
（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；
（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。
13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
13.5投标保证金的退还
13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.4政府采购投标担保函不予退回。
13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；
（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；
（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
★15.投标有效期
15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
★16.投标文件的签署
投标文件需按照招标文件规定的格式内容编制，并按招标文件要求盖章或电子签章。（对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网CA认证平台下载签章工具或向CA认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。）
五 投标文件的递交
17.加密备份投标文件递交要求
17.1投标人应按投标须知表17.1的要求自愿递交加密备份投标文件。如投标人选择现场递交，应将加密备份投标文件密封，并进行包封。前附表11.2款规定采用“暗标盲评”评审的，需将明标分册及暗标分册加密备份投标文件分别单独密封、单独包封。具体如下：
明标分册包装封皮：
（1）注明项目名称、项目编号、包组编号、投标人名称。
（2）加盖投标人单位公章。
暗标分册包装封皮：
注明项目名称、项目编号、包组编号。
17.2投标人自愿递交加密备份文件的，应在投标人须知表18.1规定的递交投标文件截止时间前递交。
如供应商未在规定时间内递交加密备份文件，由此产生的不良后果由投标人自行承担。
★17.3启用备份文件时，投标人未按投标人须知表17.1款中的规定提交加密备份文件的，其投标将被认定为投标无效。
★18.投标截止
18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。
18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
★19.投标文件的接收、修改与撤回
19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。
19.3投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
19.4递交加密备份投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前按照投标人须知表17.1款中的规定进行递交。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，加密备份投标文件的修改或撤回行为无效。
六 开标及评标
★20.开标
20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。
20.2开标时，由投标人对电子投标文件进行解密。本项目的解密时间规定见投标人须知表20.2条。采购人或采购代理机构将通过电子评审系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。
采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。
20.3投标人在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：
（1）因投标人原因造成投标文件未解密的；
（2）因投标人自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标报价等问题影响电子评审的；
（3）因投标人原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及加密备份投标文件不符合要求等问题影响评审的。
出现前款（1）（2）情形的，视为投标人放弃投标；出现前款（3）情形的，由投标人自行承担相应责任。
20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
★21.组建评标委员会
按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。
★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
22.2采购人或采购代理机构将在资格审查环节查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
★23.符合性审查
符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
★24.投标文件的澄清
24.1评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。
24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
24.4投标人的投标报价属于启动异常低价审查程序情形的，评标委员会应当启动异常低价审查程序，要求相关投标人在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。启动异常低价投标审查程序及提交证明材料要求具体详见第四章 评标方法。
25样品及演示
25.1投标人须知表11.4款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。
25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.4条。
25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。
★26.投标无效
26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。
对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。
26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；
（7）投标人的报价属于启动异常低价审查程序情形，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
（8）未按招标文件要求拆分编制“明标分册”与“暗标分册”的；
（9）“暗标分册”不符合招标文件暗标要求的；
（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（11）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。
27.比较与评价
27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《省财政厅省工业和信息化厅关于做好政府采购促进中小企业发展有关工作的通知》（辽财采〔2021〕153号）和《关于进一步促进政府采购公平竞争支持企业纾困发展的通知》（辽财采〔2022〕119号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或《残疾人福利性单位声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除后参与评审。具体详见第四章 评标方法。
27.4依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。
27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。
27.6根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，若投标人须知表27.6款中写明支持本国产品的，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第四章 评标方法。
27.7采购需求标准。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第三章 货物需求。
★28.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
29.中标候选人的推荐原则及标准
29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。
29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。
29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。
★30.保密原则
30.1评标将在严格保密的情况下进行。
30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
七 确定中标
31.确定中标人
由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
★32.采购任务取消
因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
33.中标通知书
33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。
33.2中标通知书是合同的组成部分。
★34.签订合同
34.1中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订书面合同。
34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。
34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
★35.履约保证金（本项目不适用）
35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。
35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
★36.采购代理服务费（001包不适用，002包、003包、004包适用）
中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。
37.廉洁自律规定
37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
38.人员回避
投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
39.质疑与接收
39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出，否则针对再次提出质疑将不予接收。
39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，详见投标人须知表39.3款。
40.履约验收
本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。
[bookmark: _Toc8619]第二章 投标文件内容及格式
一、投标文件封皮及目录
	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件、电子文档的外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）（法定代表人参加投标的须提供，授权委托人参加投标的无须提供）
	4

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（法定代表人参加投标的无须提供，授权委托人参加投标的须提供）
	5

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	6

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件
（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	8

	9
	投标人关联单位说明
	9

	10
	联合体协议书（本项目不适用）
	10

	11
	承诺函（如为分公司，需提供总公司愿意承担一切法律责任的承诺函，须加盖总公司公章）
	

	12
	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）
	

	13
	拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）
	11-1
11-2


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
（001包如下）
	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	12

	2
	递交投标保证金证明材料复印件
	

	3
	开标一览表
	13

	4
	分项报价表
	14

	5
	《获得节能认证产品部分报价表》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）
	14-1

	6
	技术规格偏离表
	15

	7
	商务条款偏离表
	16

	8
	文件一致性承诺函
	17


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
（002包、003包、004包如下）
	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	12

	2
	递交投标保证金证明材料复印件
	

	3
	开标一览表
	13

	4
	分项报价表
	14

	5
	技术规格偏离表
	15

	6
	商务条款偏离表
	16

	7
	文件一致性承诺函
	17


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）
	序号
	其他材料
	格式

	1
	进口产品的制造厂家的授权书（本项目不适用）
	18

	2
	监狱企业证明文件/中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函
	19-1
19-2

	3
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（本项目不适用）
	

	4
	关于符合本国产品标准的声明函/财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）
	20

	5
	关于本国产品比例的声明函（如适用）
	21

	6
	承诺书（如适用）
	22

	7
	保证金退还明细表（电汇）
	23

	8
	申请发票情况说明
	24

	9
	供应商基本情况
	25



重要提示：
1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。
2.投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。
3.投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。
4.“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
5.“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6.“其他材料”
（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。
（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。


格式1
投标文件、电子文档外封面、封口格式
（仅供参考）
封面格式：
	




投标文件/电子文档





所投包号：第   包

项目名称：

项目编号：


投标人名称（加盖单位公章）



封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


特别说明：电子文档外封面、封口格式仅供参考。
格式2
（投标文件的封皮）










投  标  文  件









所投包组编号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称：
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格式3
目  录（001包）
一、资格证明材料
1.1营业执照………………………………………………………………………所在页码
1.2法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书…………………………所在页码
1.3法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书…………………………所在页码
1.4商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函…………………………………所在页码
1.5开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件………所在页码
1.6开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料
复印件…………………………………………………………………………所在页码
1.7履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函……………………………所在页码
1.8参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明…所在页码
1.9投标人关联单位说明…………………………………………………………所在页码
1.10《承诺函》（如有）…………………………………………………………所在页码
二、符合性证明材料
2.1投标函…………………………………………………………………………所在页码
2.2递交投标保证金证明材料复印件……………………………………………所在页码
2.3开标一览表……………………………………………………………………所在页码
2.4分项报价表……………………………………………………………………所在页码
2.4.1获得节能认证产品部分报价表……………………………………………所在页码
2.5技术规格偏离表………………………………………………………………所在页码
2.6商务条款偏离表………………………………………………………………所在页码
2.7文件一致性承诺函……………………………………………………………所在页码
三、其他材料
……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其他材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：             
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
格式3
目  录（002/003/004包）
一、资格证明材料
1.1营业执照………………………………………………………………………所在页码
1.2法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书…………………………所在页码
1.3法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书…………………………所在页码
1.4商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函…………………………………所在页码
1.5开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件………所在页码
1.6开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料
复印件…………………………………………………………………………所在页码
1.7履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函……………………………所在页码
1.8参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明…所在页码
1.9投标人关联单位说明…………………………………………………………所在页码
1.10《承诺函》（如有）…………………………………………………………所在页码
二、符合性证明材料
2.1投标函…………………………………………………………………………所在页码
2.2递交投标保证金证明材料复印件……………………………………………所在页码
2.3开标一览表……………………………………………………………………所在页码
2.4分项报价表……………………………………………………………………所在页码
2.5技术规格偏离表………………………………………………………………所在页码
2.6商务条款偏离表………………………………………………………………所在页码
2.7文件一致性承诺函……………………………………………………………所在页码
三、其他材料
……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其他材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：             
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。
特此证明。



	※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※








投标人名称（加盖单位公章）：             
日期：                


格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
单位名称：                
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：      身份证号码：         
住所地：                    	
授权委托人姓名：                            身份证号码：         
工作单位：                      
住址：                                      电话：               
现委托           就（项目编号、项目名称、包组编号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）



委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                      
授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：                
传真：                                      电话：                   
日期：                              
格式6
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
（格式自拟）









投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                


格式7
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
（格式自拟）









投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                


格式8
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人或采购代理机构名称）：
在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”（网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。





投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                


格式9
投标人关联单位说明
（格式自拟）








投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                


说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
注：若无此情形，写“无”即可。


格式10
联合体协议书（本项目不适用）
（采购人或采购代理机构名称）：
经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加（项目名称、项目编号、包组编号）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体成员：
1.                  
2.                  
3.                  
二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同金额比例如下：                  。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执  份。

牵头人名称（加盖单位公章）：                              
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：                  

成员名称（加盖单位公章）：                                
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：                  
日期：               
格式11-1

拟分包情况说明（本项目不适用）
（采购人或采购代理机构名称）：

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为        的        项目（填写采购项目名称）中        包（填写包组编号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：                     
日期：                                      

注：1.如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供，否则无须提供。
2.对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
格式11-2
分包意向协议（本项目不适用）
甲方（投标人）：                     
乙方（拟分包单位）：                     
甲方承诺，一旦在    （采购项目名称）（项目编号/包组编号为：      ）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：        。
2.分包金额：        ，该金额占该采购包预算总金额的比例为    %。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：        

日期：             

注：本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则投标无效。
格式12
投标函
（采购人或采购代理机构名称）：
根据贵方（项目名称）项目的招标公告（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子投标文件，以    形式自愿递交电子加密备份文件（是/否），以       形式出具金额为人民币        元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：
（1）本项目投标总价详见开标一览表。
（2）本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。
（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。
（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。
（10）我方承诺无串通投标行为。
其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄
地址：                              传真：                         
电话：                              电子邮件：                     
法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       
投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日期：                               
格式13
开标一览表
包组编号：                                                  
	包组名称
	投标总价
（元）
	备注

	
	小写：
大写：
	



注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。





投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                 
格式14
分项报价表
包组编号：001                                           报价单位：（元）
	序号
	品目名称
	品牌
	型号
规格
	数量
	单位
	原产地
	制造商名称
	单价（元）
	单项总价（元）
	备注

	1
	无人机防御系统

	
	无线电探测设备
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	GPS导航诱骗系统
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	时空安全隔离保护装置
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	光电全景扫描设备
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	便携式无人机拦截设备
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	系统部署工作站
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	低空目标防御系统
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	设备部署实施费
	
	
	1
	项
	
	
	
	
	

	2
	水域监测无人船

	
	无人船
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	多参数水质仪
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	氨氮传感器
	
	
	1
	个
	
	
	
	
	

	
	COD传感器
	
	
	1
	个
	
	
	
	
	

	3
	指挥中心建设

	
	LED显示屏
	
	
	12.96
	平方米
	
	
	
	
	

	
	发送卡
	
	
	5
	台
	
	
	
	
	

	
	配电柜
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	解码拼控一体机
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	操作台
	
	
	8
	套
	
	
	
	
	

	
	工作椅
	
	
	16
	个
	
	
	
	
	

	
	操作电脑
	
	
	10
	台
	
	
	
	
	

	
	视频会议系统
	视频会议终端
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	
	高端摄像头（含支架）
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	
	无线手拉手系统主机
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	
	无线手拉手系统发言单元
	
	
	10
	台
	
	
	
	
	

	
	
	无线手拉手集中充电箱
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	
	调音台
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	
	音频处理器
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	
	专业功放
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	线缆
	
	
	200
	米
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	300
	米
	
	
	
	
	

	
	汇聚交换机
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	装修部分

	
	天棚找平、天棚龙骨、矿棉吊顶、铝扣板吊顶、大白、乳胶漆等
	
	
	197
	平方米
	
	
	
	
	

	
	含甲级防火门、平开门，配套门禁系统、闭门器等
	
	
	2
	个
	
	
	
	
	

	
	墙面找平、乳胶漆等
	
	
	398
	平方米
	
	
	
	
	

	
	消防报警主机及联动系统
	
	
	1
	项
	
	
	
	
	

	
	会议室桌椅
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	指挥中心及会议室造型
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	地面找平、防静电地板、地砖
	
	
	197
	平方米
	
	
	
	
	

	
	防雷接地等
	
	
	135
	平方米
	
	
	
	
	

	
	拆除大白398平方米、吊顶135平方米、门2个、地砖197平方米、灯15个、暖气罩面21.5平方米、暖气14片、隔墙40平方米
	
	
	1
	项
	
	
	
	
	

	
	辅材
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	精密空调
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	设备部署实施费
	
	
	1
	项
	
	
	
	
	

	4
	无人机建设

	
	机场套装
	
	
	4
	套
	
	
	
	
	

	
	专业级遥控器
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	无人机管理云平台3年服务
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	无人机深度保养服务
	
	
	4
	套
	
	
	
	
	

	
	置换维修服务
	
	
	4
	项
	
	
	
	
	

	
	无人机机巢置换维修服务
	
	
	4
	项
	
	
	
	
	

	
	机场勘察、安装、部署、调试
	
	
	4
	项
	
	
	
	
	

	
	喊话，探照，爆闪三合一配件
	
	
	4
	项
	
	
	
	
	

	
	无人机套装（含模块、电池包等）
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	喊话拾音一体机
	
	
	1
	件
	
	
	
	
	

	
	双轴云台探照灯
	
	
	1
	件
	
	
	
	
	

	5
	无人机网络传输

	
	无人机接入
	
	
	4
	条
	
	
	
	
	

	6
	存储环境搭建

	
	存储环境建设
	通用型云存储1
	
	
	3
	台
	
	
	
	
	

	
	
	通用型云存储2
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	
	视频云管理软件
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	
	存储虚拟化服务
	
	
	1368
	TB
	
	
	
	
	

	
	
	汇聚交换机
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	
	机柜
	
	
	2
	个
	
	
	
	
	

	
	
	设备部署实施费
	
	
	1
	项
	
	
	
	
	

	7
	系统集成调测服务费
	
	
	1
	项
	
	
	
	
	

	总价（元）：



注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：               
格式14
分项报价表
包组编号：002                                           报价单位：（元）
	序号
	品目名称
	品牌
	型号
规格
	数量
	单位
	原产地
	制造商名称
	单价（元）
	单项总价（元）
	备注

	1
	CIM可视化平台

	
	倾斜摄影
	
	
	60
	平方公里
	
	
	
	
	

	
	地理信息引擎
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	水库监管业务数据服务
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	领导驾驶舱
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	流域态势感知
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	物模型应用管理（设备管理）
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	巡检态势感知
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	安防态势感知
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	安管态势感知
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	告警中心
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	数孪仿真模拟
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	2
	视频智能赋能平台

	
	视频资源管理
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	智能管理调度
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	智能算法
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	视频处理应用
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	3
	感知联网数据系统

	
	计算资源管理
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	存储资源管理
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	感知设备接入
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	平台级联
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	物联资源管理
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	规则引擎
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	数据服务
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	4
	智慧监管APP

	
	巡查上报
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	报警处置
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	处置闭环
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	5
	业务综合平台整合

	
	数据资源中心及用户中心整合
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	云台控制整合
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	生物图形图像分析整合
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	行为分析整合
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	6
	云资源（云服务器租赁）

	
	视频基础子平台
	主节点服务器
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	
	流媒体服务器
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	
	接入管理服务器
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	算法仓
	服务器
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	算法
	GPU服务器
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	应用服务器
	数据库服务器
	
	
	1
	台
	
	
	
	
	

	
	
	应用服务器
	
	
	2
	台
	
	
	
	
	

	7
	汇聚网络传输
	
	
	1
	条
	
	
	
	
	

	总价（元）：



注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。



投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：               
格式14
分项报价表
包组编号：003                                           报价单位：（元）
	序号
	品目名称
	品牌
	型号
规格
	数量
	单位
	原产地
	制造商名称
	单价（元）
	单项总价（元）
	备注

	1
	库面监管

	
	热成像中载云台
	
	
	15
	台
	
	
	
	
	

	
	高光谱水质监测系统
	
	
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	25米监控杆
	
	
	2
	个
	
	
	
	
	

	
	基础
	
	
	2
	个
	
	
	
	
	

	
	辅材

	
	定制重载云台支架
	
	
	15
	台
	
	
	
	
	

	
	监控箱
	
	
	15
	台
	
	
	
	
	

	
	交换机
	
	
	15
	台
	
	
	
	
	

	
	IDU设备
	
	
	15
	台
	
	
	
	
	

	
	国标电源线
	
	
	7000
	米
	
	
	
	
	

	
	电线保护管
	
	
	7000
	米
	
	
	
	
	

	
	国标5类线
	
	
	450
	米
	
	
	
	
	

	
	设备部署实施费
	
	
	15
	项
	
	
	
	
	

	2
	挂高资源使用
	
	
	13
	个
	
	
	
	
	

	3
	传输

	
	库面监管（热成像）-网络传输
	
	
	15
	条
	
	
	
	
	

	
	库面监管（高光谱）-网络传输
	
	
	1
	条
	
	
	
	
	

	4
	周界监管

	
	室外全局球
	
	
	45
	台
	
	
	
	
	

	
	远程语音播报器
	
	
	35
	套
	
	
	
	
	

	
	8米监控杆
	
	
	45
	个
	
	
	
	
	

	
	太阳能供电设备
	
	
	11
	套
	
	
	
	
	

	
	线缆

	
	国标电源线
	
	
	18249
	米
	
	
	
	
	

	
	国标5类线
	
	
	450
	米
	
	
	
	
	

	
	国标信号线
	
	
	1350
	米
	
	
	
	
	

	
	电线保护管
	
	
	18249
	米
	
	
	
	
	

	
	基础
	
	
	45
	个
	
	
	
	
	

	
	辅材

	
	监控箱
	
	
	45
	台
	
	
	
	
	

	
	IDU设备
	
	
	45
	台
	
	
	
	
	

	
	交换机
	
	
	45
	台
	
	
	
	
	

	
	设备部署实施费
	
	
	45
	项
	
	
	
	
	

	5
	传输
	
	
	45
	条
	
	
	
	
	

	6
	危化品车辆监管

	
	900万卡口一体机
	
	
	30
	台
	
	
	
	
	

	
	补光灯
	
	
	60
	台
	
	
	
	
	

	
	LED警示牌
	
	
	30
	套
	
	
	
	
	

	
	语音系统
	
	
	30
	套
	
	
	
	
	

	
	8米监控杆
	
	
	30
	个
	
	
	
	
	

	
	线缆

	
	国标电源线
	
	
	13096
	米
	
	
	
	
	

	
	国标5类线
	
	
	900
	米
	
	
	
	
	

	
	国标信号线
	
	
	900
	米
	
	
	
	
	

	
	电线保护管
	
	
	13096
	米
	
	
	
	
	

	
	基础
	
	
	30
	个
	
	
	
	
	

	
	辅材

	
	监控箱
	
	
	30
	台
	
	
	
	
	

	
	IDU设备
	
	
	 30
	台
	
	
	
	
	

	
	交换机
	
	
	30
	台
	
	
	
	
	

	
	设备部署实施费
	
	
	30
	项
	
	
	
	
	

	7
	网络传输
	
	
	 30
	条
	
	
	
	
	

	总价（元）：



注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：               
格式14
分项报价表
包组编号：004                                           报价单位：（元）
	序号
	品目名称
	品牌
	型号
规格
	数量
	单位
	原产地
	制造商名称
	单价（元）
	单项总价（元）
	备注

	1
	污水处理厂监管

	
	枪球一体警戒球
	
	
	57
	台
	
	
	
	
	

	
	FSU传感器检测设备
	
	
	57
	台
	
	
	
	
	

	
	8米监控杆
	
	
	54
	个
	
	
	
	
	

	
	8米监控杆（支臂长度3.5m）
	
	
	3
	个
	
	
	
	
	

	
	线缆

	
	国标电源线
	
	
	13770
	米
	
	
	
	
	

	
	国标5类线
	
	
	1710
	米
	
	
	
	
	

	
	国标信号线
	
	
	11400
	米
	
	
	
	
	

	
	电线保护管
	
	
	13770
	米
	
	
	
	
	

	
	基础

	
	监控杆基础
	
	
	54
	个
	
	
	
	
	

	
	监控杆基础
	
	
	3
	个
	
	
	
	
	

	
	辅材

	
	监控箱
	
	
	57
	台
	
	
	
	
	

	
	IDU设备
	
	
	57
	台
	
	
	
	
	

	
	交换机
	
	
	57
	台
	
	
	
	
	

	
	设备部署实施费
	
	
	57
	项
	
	
	
	
	

	2
	网络传输
	
	
	57
	条
	
	
	
	
	

	3
	物联网卡
	
	
	57
	个
	
	
	
	
	

	4
	尾矿、矿山监管

	
	枪球一体警戒球
	
	
	38
	台
	
	
	
	
	

	
	渗液监测传感器
	
	
	38
	套
	
	
	
	
	

	
	8米监控杆
	
	
	38
	个
	
	
	
	
	

	
	线缆

	
	国标电源线
	
	
	15485
	米
	
	
	
	
	

	
	国标5类线
	
	
	1140
	米
	
	
	
	
	

	
	国标信号线
	
	
	7600
	米
	
	
	
	
	

	
	电线保护管
	
	
	15485
	米
	
	
	
	
	

	
	基础

	
	监控杆基础
	
	
	38
	个
	
	
	
	
	

	
	辅材

	
	监控箱
	
	
	38
	台
	
	
	
	
	

	
	IDU设备
	
	
	38
	台
	
	
	
	
	

	
	交换机
	
	
	38
	台
	
	
	
	
	

	
	设备部署实施费
	
	
	38
	项
	
	
	
	
	

	5
	网络传输
	
	
	38
	条
	
	
	
	
	

	6
	物联网卡
	
	
	38
	个
	
	
	
	
	

	7
	垃圾填埋场监管

	
	枪球一体警戒球
	
	
	12
	台
	
	
	
	
	

	
	渗液监测传感器
	
	
	32
	套
	
	
	
	
	

	
	8米监控杆
	
	
	12
	个
	
	
	
	
	

	
	线缆

	
	国标电源线
	
	
	5445
	米
	
	
	
	
	

	
	国标5类线
	
	
	360
	米
	
	
	
	
	

	
	国标信号线
	
	
	2400
	米
	
	
	
	
	

	
	电线保护管
	
	
	5445
	米
	
	
	
	
	

	
	基础

	
	监控杆基础
	
	
	12
	个
	
	
	
	
	

	
	辅材

	
	监控箱
	
	
	12
	台
	
	
	
	
	

	
	IDU设备
	
	
	12
	台
	
	
	
	
	

	
	交换机
	
	
	12
	台
	
	
	
	
	

	
	设备部署实施费
	
	
	12
	项
	
	
	
	
	

	8
	网络传输
	
	
	12
	条
	
	
	
	
	

	9
	物联网卡
	
	
	32
	个
	
	
	
	
	

	10
	畜牧业监管

	
	枪球一体警戒球
	
	
	25
	台
	
	
	
	
	

	
	8米监控杆
	
	
	25
	个
	
	
	
	
	

	
	线缆

	
	国标电源线
	
	
	4422
	米
	
	
	
	
	

	
	国标5类线
	
	
	750
	米
	
	
	
	
	

	
	电线保护管
	
	
	4422
	米
	
	
	
	
	

	
	基础

	
	监控杆基础
	
	
	25
	个
	
	
	
	
	

	
	辅材

	
	监控箱
	
	
	25
	台
	
	
	
	
	

	
	IDU设备
	
	
	25
	台
	
	
	
	
	

	
	交换机
	
	
	25
	台
	
	
	
	
	

	
	设备部署实施费
	
	
	25
	项
	
	
	
	
	

	11
	网络传输
	
	
	 25
	条
	
	
	
	
	

	总价（元）：



注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。


投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：               
格式14-1

获得节能认证产品部分报价表
包号：001                                               报价单位：（元）
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
规格
	制造商名称
	认证机构名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	操作电脑
	
	
	
	
	10
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）：



注：投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。未提供本表及有效节能产品认证证书视为非节能产品，强制节能产品评审时视为不响应招标文件实质性要求而做无效投标文件处理，非强制节能产品将不进行价格加分。


投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：         
日      期：              


格式14-1

获得节能认证产品部分报价表（如适用）
包号：                                                 报价单位：（元）
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
规格
	制造商名称
	认证机构名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）：



注：投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。未提供本表及有效节能产品认证证书视为非节能产品，强制节能产品评审时视为不响应招标文件实质性要求而做无效投标文件处理，非强制节能产品将不进行价格加分。


投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：         
日      期：            
格式14-2

获得环保认证产品部分报价表（如适用）
包号：                                                 报价单位：（元）
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
规格
	制造商名称
	认证机构名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）：



注：投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。未提供本表及有效环境标志产品认证证书视为非环保产品，评审时将不进行价格加分。



投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：         
日      期：              

格式15
技术规格偏离表（001包）
	序号：1
产品名称：无人机防御系统
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	无人机防御系统
	无线电探测设备
	1.支持无源探测，在探测状态下，不主动发射无线信号；
2.探测频段：不少于300MHz～6GHz无线信号；
3.同时监测无人机目标数：不小于30个；
4.设备从启动探测至识别并显示无人机目标探测响应时间：≤2s；
5.支持对大疆无人机、Wi-Fi无人机、穿越机、数传模块、模拟图传模块等信号进行探测；
6.探测半径：不少于3km。
	台
	1

	
	GPS导航诱骗系统
	1.诱骗信号类型：GPS、GLONASS；
2.最远反制距离：大于500米、小于1000米且500米以内可调；
3.信号发射功率：≤10mW；
4.起效时间：≤10s；
5.频率容限：±2x10-6;
6.杂散发射：30MHz-1GHz（RBW100kHz)<-36dBm，1GHz-18GHZ(RBW1MHz)＜30dBm;
7.时间同步精度：<1μs;
	台
	1

	
	时空安全隔离保护装置
	1.原位加固功能：原位安装—不替换原卫星授时系统，原位安装即实现授时安全加固；无缝转换—原授时系统无感知，即将其所授时间基准由GPS转换为北斗或由北斗转换为GPS；
2.授时加固—卫星导航信号拒止时，自主为现有BDS/GPS授时系统提供不中断的授时服务；
3.实时监测—全天候监测所接收的卫星导航信号质量，分析其授时服务完好性和可用性；
4.及时告警—导航卫星不可用（如国家区域保护、GPS服务关闭等）、质量降低（如干扰等）时，以指示灯和标准数据方式给出告警；
5.提前预警—卫星导航信号质量下降或拒止影响现有BDS/GPS授时系统前，至少为客户预留一小时处置时间；
6.具备对输出导航模拟信号时间（1PPS）进行时延调整（超前滞后）的功能；
7.安全隔离功能：信号隔离—及时将不可用卫星（卫星故障、存在欺骗干扰卫星等）信号进行隔离；系统隔离—隔离GPS系统于现有GPS授时系统，但不影响其授时服务；
8.抗干扰反欺骗功能：抗压制干扰——全频段压制干扰情况下至少能保持1h安全信号输出，非BDS/GPS频点压制干扰情况下安全信号输出不受影响；抗欺骗干扰——安全信号输出不受BDS/GPS欺骗干扰信号影响，包括生成式、转发式欺骗干扰；
9.设备具备状态指示、WEB/SNMP监控、远程升级维护等功能；
10.具有实时监测授时设备安装位置卫星导航信号，判断是否存在干扰，并在有干扰时进行告警；在干扰消失后，及时解除告警；
11.具有失电、干扰、欺骗告警硬接点输出以接入监控系统；
12.具备通过IEC 104、IEC 61850、UDP协议将设备运行工况、干扰欺骗检测信息、卫星信号数据上送区域信号完整性分析系统；                                                                                                                                           13.提供区域卫星信号完整性分析系统软件，实现区域信息共享和联防。
	台
	1

	
	光电全景扫描设备
	1.智能识别：低空不明飞行物目标识别（不仅限于无人机），地面、水面、低空目标识别（人员、车辆、飞机、舰艇移动），火点识别等；
2.红外图像分辨率：≥640*512；红外热成像焦距：≥75mm；
3.热成像响应波段：8~14 μm；
4.无人机识别距离：≥1kM；船只识别距离：≥6KM。
	台
	1

	
	便携式无人机拦截设备
	1.支持探测频段：900MHz、1.4GHz、2.4GHz、5.8GHz等无人机常用频段；
2.干扰距离：≥1.5km；
3.工作时间：≥1.5h（连续工作）；
4.显示方式：液晶；
5.同时输出频段数：≥10个；
6.联网功能：应能与雷达、TDOA、光电、频谱、反制设备实现组网，显示设备的实时位置及探测信息
	台
	1

	
	系统部署工作站
	1.CPU:≥8核；内存：≥64G；存储：≥4T+2T固态；显卡≥10G；显示器尺寸：≥27英寸；
2.显示器分辨率：≥1920*1080P，
3.含操作系统（不低于3年免费升级服务）
	台
	1

	
	低空目标防御系统
	1.低空目标防御系统基于边缘计算、人工智能、物联网等技术，具备侦测预警、干扰处置和指挥管控三大核心能力，可有效解决用户遇到的无人驾驶航空器入侵袭扰问题，可提供全时空、立体化、智能化的空间安全防御手段。系统以具体业务落地为场景，可实时全量全域采集空间感知数据，全面融合卫星遥感、民航、动目标识别等多源传感器数据、业务数据、互联网数据，可被外部系统融合集成。可为管理者和决策者提供全面感知、实时管控、态势仿真、无人值守、风险预警、风险评估、智能预案、智能决策等综合能力，提高城市低空空域安全管控能力。主要功能包括：监测预警与识别、情报感知融合处理、综合行动指挥控制和辅助决策综合分析等；
2.系统平台应能至少设置5种不同威胁等级的防御区域，包括核心区域、反制区域、预警区域、侦测区域、屏蔽区域；
3.平台应能提供无人机探测和反制技术理论知识、工作原理、技战法和市场动态相关教培材料库，能提供无人机系统、无人机低空飞行政策法规、无人机低空安全技术监管；
平台应能通过光电跟踪设备对入侵的无人机目标进行实时视频的跟踪与展示。
	套
	1

	
	设备部署实施费
	含设备的安装、调试及配套材料等费用
	项
	1



	
	
	
	

	序号：2
产品名称：水域监测无人船
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是，“无人船”为本项目001包核心产品。

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	水域监测无人船
	无人船
	★1.高分子碳纤维船体，单人作业。船速≥7m/s，适应高流速内陆河流。可在吃水线浅滩作业；
★2.支持手动遥控，数传电台≥2KM，多种通信方式（可选4G传输），视频实时回传；
3.船体内置GNSS双天线，无需外接RTK；
4.浅滩自动倒车、毫米波雷达自动避障和视频观察，含遥控器；
★5.可根据需求搭载水质检测、水体采样、浅剖、侧扫、多波束测深仪等多种设备。
	套
	1

	
	多参数水质仪
	1.数字传感器，RS485输出，支持MODBUS，所有校准参数存储在传感器内，每支探头带有防水接头，可方便插拔替换；
2.配备自动清洁装置，可以有效的清除传感器表面沾污，防止微生物的生长，更准确，更低维护；
3.可配置溶解氧、电导率、浊度、pH值、氨氮、叶绿素、蓝绿藻及水中油等传感器，适合长期在线监测；
4.多合一结构设计，可以同时接不少于6个探头，测量不少于7个参数。
	套
	1

	
	氨氮传感器
	1.数字传感器，RS-485输出，支持MODBUS；
2.无需试剂，无污染，更经济环保；
3.自动对水体中钾离子、pH和温度进行补偿；
4.带有自清洁刷，防止微生物附着，维护周期更长。
	个
	1

	
	COD传感器
	1.数字传感器，RS-485输出，支持MODBUS；
2.无需试剂，无污染，更经济环保；
3.可测量COD、TOC、浊度及温度等参数；
4.自动对浊度干扰进行补偿，具有极佳的测试性能；
5.带有自清洁刷，可防止生物附着，维护周期更长。
	个
	1



	
	
	
	

	序号：3
产品名称：指挥中心建设
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	指挥中心建设
	LED显示屏
	1.点间距：≤1.57mm；
2.封装方式：SMD三合一封装或COB封装；
3.可视角：水平视角≥175°，垂直视角≥175°；
4.灰度等级：0~16bit可调；
5.供电要求：100~240V AC ± 10％ ；
6.工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃；
7.含安装所需钢结构框架等配套材料。
	平方米
	12.96

	
	发送卡
	1.输入：不少于1*HDMI或1*DVI；
2.输出：不少于4路网口输出；
3.支持设备间级联统一控制；
4.不少于1路USB接口控制；
5.最大带载像素不少于230万，最大支持分辨率：不少于1920*1200@60Hz。
	台
	5

	
	配电柜
	1.三相配电系统，功率:不少于15KW；
2.具有过流、过载保护；
3.含配套线缆、端子、地排等材料。
	台
	1

	
	解码拼控一体机
	1.支持不少于4路HDMI输入，支持不少于8路DVI或HDMI输出并且支持LED拼接功能，标准机架式机箱；
2.解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式，支持不少于2路高清视频编码能力；
3.单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示，支持开窗和漫游，单屏支持不少于2个图层，支持电视墙预览，支持不少于64个预设场景，可以自定义场景布局；
	台
	1

	
	操作台
	1.所有设备都封闭在操作台内部，整洁、美观、大气；
2.内部框架加深可增加放置特制选件、计算机主机或其他设备，同时内部需设置多功能电缆管理系统；
3.尺寸不小于2400mm*900mm*750mm。
	套
	8

	
	工作椅
	旋转方式，采用气压升降，金属椅脚搭配PU滚轮，整体网面材质，四角椅设计，采用钢制加厚防爆底盘支撑；尺寸不小于615mm*590mm*920mm。
	个
	16

	
	操作电脑
	1.CPU：≥2.5GHz主频、6核心；内存：≥16GB；硬盘：≥1TSSD；
2.显示器：≥23.8英寸；显卡：≥2G独显。
	台
	10

	
	视频会议系统
	视频会议终端
1.采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC、非工控机架构。
2.终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主。
3.支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。
4.支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，具备良好的兼容性和开放性。
5.支持H.264、H.265等图像编码协议。
6.支持4K、1080p、720p等分辨率。
	台
	1

	
	
	高端摄像头（含支架）
1.不小于800万像素；
2.支持4K、1080p等视频输出格式；
3.不小于12倍光学变焦；
4.水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°；
5.不少于200个预置位；
6.不少于2路高清视频输出接口，包含不少于1路HDMI接口。
	台
	1

	
	
	无线手拉手系统主机
1.支持同时接入有线单元和无线单元，方便灵活使用；
2.支持对每只发言单元的输入音量、AGC、EQ参数进行单独调节，也可统一调节；
3.支持轮替（先进先出）模式、限制发言，可同时开启3台单元，发言人数可设置为1/2/3台。
	台
	1

	
	
	无线手拉手系统发言单元
1.配备不小于1.7英寸液晶显示屏，可显示发言模式、电池电量、房间号等功能；
2.机身具有音量大小调节按键；
3.对声音进行活动检测、噪声抑制等处理。
	台
	10

	
	
	无线手拉手集中充电箱
1.单台设备支持不小于10台无线会议单元同时充电；
2.支持磁吸触点或USB Type-C等通用充电方式。
	台
	1

	
	
	调音台
1.具备≥四路编组功能；
2.≥80种模式数字效果器；
3.单声道支持3段EQ；
4.提供≥24路输入接口；
5.支持幻象电源48V；
6.频响范围20Hz~20KHz。
	台
	1

	
	
	音频处理器
1.模拟输入通道数量：≥8路；
2.模拟输出通道数量：≥8路；
3.不低于48KHz/24bit处理能力；支持输入通道48V幻像供电
4.输入通道不低于5段PEQ ，提供多种滤波器类型选择；
5.输出通道具备不低于5段PEQ，分频器、延时器、限幅器；
6.总谐波失真(THD+N)：≤0.008%；
7.≥8个GPIO接口可独立配置输入输出；
	台
	1

	
	
	专业功放
1.≥2通道立体声功率放大器
2.每声道输出功率：≥300W/8Ω，≥600W/4Ω
3.信噪比：≥100dB；
4.总谐波失真≤0.3%（1KHz 8Ω）;
5.支持立体声/并接/桥接，具有灵敏度调节和压缩开关；
6.具有输出短路,过热,自动限幅,长期输出功率,直流/交流保护装置；
	台
	1

	
	线缆
	3芯*2.5国标电源线
	米
	200

	
	
	国标5类线
	米
	300

	
	汇聚交换机
	1.不低于24个千兆光口，机架式，交换容量：≥336Gbps,包转发率：≥108Mpps,
2.支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMPV1/V2c/V3网管。
	台
	1

	
	装修部分
	天棚找平、天棚龙骨、矿棉吊顶、铝扣板吊顶、大白、乳胶漆等
	平方米
	197

	
	
	含甲级防火门、平开门，配套门禁系统、闭门器等
	个
	2

	
	
	墙面找平、乳胶漆等
	平方米
	398

	
	
	消防报警主机及联动系统
	项
	1

	
	
	会议室桌椅
	套
	1

	
	
	指挥中心及会议室造型:1.指挥中心及会议室装修设计1套；2.节能型LED集成吊顶灯26套；3.二三极插座（五孔插座）12个；4.踢脚线111米；5.暖气罩面21.5平方米；6.窗户更换，窗台及窗帘新建54平方米；
	套
	1

	
	
	地面找平、防静电地板、地砖
	平方米
	197

	
	
	防雷接地等
	平方米
	135

	
	
	拆除大白398平方米、吊顶135平方米、门2个、地砖197平方米、灯15个、暖气罩面21.5平方米、暖气14片、隔墙40平方米
	项
	1

	
	辅材
	标准机柜，含架顶单元等安装材料
	台
	1

	
	
	配电柜（集中配电带稳压功能）含电源线、模块等材料
	套
	1

	
	精密空调
	制冷量≥46kw，显冷量≥46kw，风量≥9000m3/h，加热量≥6kw，加湿量≥3kg/h
	台
	1

	
	设备部署实施费
	布线、设备的安装、接线、调试及配套材料等费用
	项
	1



	
	
	
	

	序号：4
产品名称：无人机建设
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	无人机建设
	机场套装
	1.IP防护等级：机场设备具备不低于IP55的防护等级；
2.最大抗风速度：不小于12m/s；
3.最大作业半径：设备最大作业半径不小于10公里；
4.RTK基站卫星接收频率：机场以及飞行器设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号；
5.电池容量：设备内置备用电池，续航时间大于等于5小时；4G接入：设备支持通过4G实现网络接入；
6.风速传感器：设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等传感器；
7.分辨率：设备配备监控相机视频分辨率不低于1080P，且具备补光能力；
8.开放协议：设备支持二次开发；
9.边缘计算：设备支持本地获取机场媒体文件进行数据预处理；
10.含高性能无人机一套，搭载广角、长焦和红外相机；
11.具备广角相机，有效像素不低于4800万；
12.具备中长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸，像素数不低于4800万；
13.具备长焦相机，相机CMOS不低于1/2英寸，像素数不低于1200万；
14.红外传感器分辨率≥640*512，超分模式≥1280*1024。
	套
	4

	
	专业级遥控器
	1.屏幕分辨率≥1920*1080；
2.屏幕尺寸≥5.5英寸，触控≥10点触控；
3.续航时间≥3小时。
	套
	1

	
	无人机管理云平台3年服务
	1.地图加载:支持标准地图/卫星地图切换加载；支持地图高程显隐切换；支持地图上切换禁飞限飞区显、隐;支持显示2.5维基础地图（2.5D基础地图指在二维画面的基础上，带有高程信息的画面）
2.项目创建:支持用户创建组织，在组织管理页面修改人员组织名称、用户角色，也可根据组织角色、项目名称和加入方式筛选组织人员；组织层级下的角色不少于5种；组织下支持包含多个项目。
3.航线绘制:支持航线编辑功能，编辑内容包括但不限于：起飞点设置、安全起飞高度设置、高度模式设置、返航高度设置等；支持航点编辑功能，编辑内容包括但不限于：地图上添加航点、航点高度、航点类型、飞行器偏航角模式、飞行速度、添加航点动作等；支持添加的航点动作包括但不限于：飞行器动作（悬停、飞行器偏航角）、云台动作（云台偏航角、云台俯仰角）、负载动作（拍照、开始录像、停止录像、相机变焦、创建文件夹）。
	套
	1

	
	无人机深度保养服务
	包含不限于电机、机臂组件、上壳组件、电机座下盖、起落架组件、天线座组件、桨叶、云台保护罩、云台减震球、紧固螺丝、螺母等保养服务。
	套
	4

	
	置换维修服务
	1.无人机保险：提供一年内无人机机身损失保险，即保险额度内免费原厂维修；
2.无人机三者保险：为每架无人机提供一年内不少于100万保障额度的三者保障。
	项
	4

	
	无人机机巢置换维修服务
	提供一年内无人机机场损失保险，即保险额度内免费原厂维修。
	项
	4

	
	机场勘察、安装、部署、调试
	含无人机机场勘察、安装、部署、调试等，提供空域审批服务一年。
	项
	4

	
	喊话，探照，爆闪三合一配件
	1.距离样品正前方1m处的最大声压应≥100dB；
2.有效广播距离不低于300米；
3.支持实时喊话、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）等功能；
4.工作环境温度≥-20℃ 至 50℃，警灯支持常亮、爆闪等。
	项
	4

	
	无人机套装（含模块、电池包等）
	1.最大抗风速度不小于12 米/秒；
2.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥25km；
3.最大飞行时间（空载）≥40分钟；
4.最大飞行海拔高度≥6000m；
5.水平飞行速度：≥10m/s;
6.任务响应时间：展开≤3min，撤收≤3min；
7.工作频段：支持2.4G、5.8G图传；
8.支持GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式；
9.支持4G dongle；红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温；
10.支持一键全景功能；支持夜航灯、喊话器、RTK等模块；
11.变焦方式：支持可见光与红外热成像联动变焦；
12.含高精度厘米级位置定位功能模块，三块飞行电池和一个充电仓
	套
	1

	
	喊话拾音一体机
	1.距离样品正前方1m处的最大声压应≥100dB；
2.有效广播距离不低于200米；
3.支持实时喊话、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）等功能；
4.工作环境温度≥-20℃ 至 50℃。
	件
	1

	
	双轴云台探照灯
	1.有效照明面积不低于1300 平方米@100 米（10% 相对照度，普通模式）2200 平方米@100 米（10% 相对照度，广视野模式）；
2.云台可控转动范围俯仰≥-90°至35°；
3.工作环境温度≥-15℃至45℃；
4.功能包括但不限于：常亮、爆闪等。
	件
	1



	
	
	
	

	序号：5
产品名称：无人机网络传输
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	无人机网络传输
	无人机接入
	数据专线，带宽20M。
	条
	4



	
	
	
	

	序号：6
产品名称：存储环境搭建
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	存储环境建设
	通用型云存储1
	1.不少于48盘位，≥64位多核处理器，≥32GB内存，高效冗余电源，支持SATA/SAS硬盘；
2.≥2个千兆口，≥2个万兆口，支持网络RAID，支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载；
3.支持GB/T28181、Onvif、RTSP、H265等标准视频协议，满配企业级8T硬盘；
	台
	3

	
	通用型云存储2
	1.不少于48盘位，≥64位多核处理器，≥32GB内存，高效冗余电源，支持SATA/SAS硬盘；
2.≥2个千兆口，≥2个万兆口，支持网络RAID，支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载；
3.支持GB/T28181、Onvif、RTSP、H265等标准视频协议，配置28块企业级8T硬盘；
	台
	1

	
	视频云管理软件
	云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能,支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全等功能。
	套
	1

	
	存储虚拟化服务
	支持标准云等多种部署模式。含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务。内置容量授权模块。
	TB
	1368

	
	汇聚交换机
	1.交换容量≥2.56Tbps；转发性能≥720Mpps；配置双电源，双风扇，支持前后、后前风道；
2.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数≥4094；
3.支持通过Web界面进行集中管理，能够对全网交换机设备进行统一配置、监控和运维，无需额外采购独立的网管服务器或软件；
4.支持跨设备链路聚合技术（如M-LAG或同类技术），能够将两台物理设备在转发层面虚拟为一台逻辑设备，实现跨设备链路聚合，提升设备级可靠性。
5.支持融合AC功能，有线无线一体化管理。
	台
	1

	
	机柜
	标准机柜，含架顶单元等安装材料
	个
	2

	
	设备部署实施费
	含设备的安装、调试及配套材料等费用
	项
	1



	
	
	
	

	序号：7
产品名称：系统集成调测服务费
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	系统集成服务费
	系统集成调测服务费
	完成项目系统总集成服务
	项
	1



	
	
	
	

	说明：智慧数据指挥中心建设位置在辽宁省抚顺市顺城区新华大街，采购的通用型云存储等设备部署在指挥中心机房。


填表要求：
1.“响应文件响应内容”--栏由投标人按照招标文件要求填写，结合本企业情况（所投产品情况）进行逐项（逐条）响应，不可概括性作“完全响应”等表述，否则视为不响应招标文件实质性要求而被否决。
2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
4.除特殊要求提供证明材料的采购需求项外，其他未特殊要求的无需提供证明材料，仅对需求进行响应即可。


投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：               

格式15
技术规格偏离表（002包）
	序号：1
产品名称：CIM可视化平台
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是，“数孪仿真模拟”为本项目002包的核心产品。

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	CIM可视化平台
	倾斜摄影
	利用无人机进行航拍，针对水源地范围重点区域（根据地图标准约60平方公里）进行拍摄。输出水源地范围重点区域（约60平方公里）的倾斜摄影数据、倾斜模型数据。采用先进格式进行建模，创建驾驶舱底图。利用无人机采集数据生成倾斜模型数据，以倾斜数据为参考利用三维软件进行单体化模型构建。
倾斜摄影航飞：采用多旋翼或固定翼无人机对制作区域采集倾斜影像数据（.jpg.tif.png格式）采用1：500比例尺
布设航空摄影测量像片控制点：根据航空摄影资料、后续工序工艺流程及成图精度要求确定像片控制点的分布、数量、联测精度。
倾斜模型数据生成：根据航飞采集的资料通过专业软件生产模型数据(.osgb.obj格式)
倾斜模型数据优化：利用DP.CC等软件对生产的倾斜模型数据进行初步优化
制作区域外业采集：利用手持设备对制作区域航飞采集的盲区进行补采
倾斜模型数据轻量化及单体化：根据倾斜模型数据，利用三维模型软件重新构建轻量化三维数据，在数据在具备倾斜模型的精准度等优点的同时也具备手工模型的数据轻量可编辑性强的特点（.FBX.OBJ.UDD.UDB.MAX）
	平方公里
	60

	
	地理信息引擎
	支持发布OGC地图服务（WFS、WMS、WMTS）；
	套
	1

	
	
	地图瓦片服务，支持地图瓦片缓存、支持矢量瓦片；
	
	

	
	
	地图样式配置能力，样式配置；
	
	

	
	
	空间数据查询服务，字段查询、空间查询、数据统计；
	
	

	
	
	三维地图服务（3DTiles）；
	
	

	
	
	空间分析服务，几何计算、缓冲区分析、插值分析；
	
	

	
	
	网络分析服务，最近设施分析、服务区分析、连通性分析、关键设施查找和追踪分析功能；
	
	

	
	
	三维分析服务，阴影分析，可视域分析、视域分析、天际线分析、淹没分析等；
	
	

	
	
	服务器状态，查看服务器状态信息、资源信息、服务日志；
	
	

	
	
	基于一套GIS引擎及数据服务，可同时支持后端云渲染和前端渲染两种模式，实现游戏级场景的可视化效果及各种特效展示，包括全局实时光影、夜景、动态特效，以及建筑物PBR材质效果，前端渲染还可以支持无插件渲染方式（WebGL）
	
	

	
	
	支持直连PostgreSQL或人大金仓等数据库实现矢量瓦片或矢量楼块的发布、调度和显示服务，用于进行大数据量矢量数据与三维场景动态叠加的展示和查询，支持符号化实时配置，实现数据的二三维叠加管理和展示
	
	

	
	
	支持各类坐标体系，包括国家2000，WGS84，并支持平面坐标和球面坐标的动态转换
	
	

	
	
	服务器端可采用LINUX操作系统，能适配国产软、硬件环境，包括中标麒麟、统信等国产操作系统，人大金仓、瀚高等国产数据库，以及基于ARM架构的鲲鹏920等国产芯片
	
	

	
	
	具有良好的可拓展性，客户端支持开发环境（SDK）与运行环境（RunTime）统一，不需要提供专门的二次开发SDK，提供开放的二次开发接口，支持用户进行定制开发
	
	

	
	
	系统可支持雨、雪、雾、烟花、爆炸、烟雾、火焰等粒子特效，并支持积雨、积雪等动态表现效果
	
	

	
	
	支持基于地形、影像、三维建筑模型、倾斜模型、二维矢量、三维地下管线、激光点云等搭建三维场景
	
	

	
	
	网络化部署：支持http、https等标准网络数据传输协议。支持Chrome、Edge等主流浏览器，实现无插件浏览。支持分布式集群架构，数据服务可进行分布式部署。
	
	

	
	水库监管业务数据服务
	数据格式转化：将不同格式的数据做归类处理，数据分成静态数据和动态数据，将不同格式的数据做统一处理。
	套
	1

	
	
	数据视图管理：将数据与视图UI进行关联绑定，实时动态刷新数据显示。
	
	

	
	
	数据场景管理：将数据与场景进行绑定关联，实时动态刷新场景包含的数据内容。
	
	

	
	
	数据空间管理：将数据跟物模型的空间坐标位置绑定，可动态刷新，可实时替换。
	
	

	
	
	数据服务器：数据整合将所有数据整合至数据服务器，通过数据格式的转化、归类、关联绑定后发送至前端CIM平台。
	
	

	
	
	数据接口：统一数据接口定义外部调用方式。
	
	

	
	
	前端数据整合：以数据底座为基础，将前端可视化显示数据进行归类、统一化处理，将数据服务器发送的数据进行整合。
	
	

	
	
	数据刷新：数据刷新分为三大类，分别为实时刷新、定时刷新、动态变更刷新。
	
	

	
	
	服务端视频流接入：通过WebSocket和HTTP协议接入编码格式为H264及H265的HLS（HTTP Live Streaming）和RTSP（Real-Time Streaming Protocol）格式的视频流，通过服务端整合视频流后，将视频流画面发送给前端。
	
	

	
	
	前端视频流整合：前端根据点位集成现场监控设备，通过与服务端通讯编码对应接入视频流，最终呈现视频画面到项目中。
	
	

	
	领导驾驶舱
	流域一张图：数字孪生流域大场景，包含水源地、水库、保护区、闸站、污水厂等范围。
依托物联网、大数据、AI智能等人工智能技术，汇聚河段、视频、城市易涝点、闸泵站、水文监测站、排水口、水库等点位数据，支持报警总数、报警类型、实时报警、水文监测、巡河详情、巡河次数等进行统计分析可视化呈现。支持图表统计功能，包括报警概览、报警类型、报警信息、水文监测、巡河详情、巡河次数top5、更多巡河详情信息。支持资源展示功能，包括资源地图、资源信息、河段资源。支持地图功能，包括报警点位、图层过滤、工具栏、资源展示、全屏功能。
	套
	1

	
	
	流域数据监测：在数字孪生场景中标注数据信息，通过POI方式建立常态化面朝摄像机的数据指标，数据包含监测各区域名称、定位、水位高度、保护等级、闸门状态、健康指标等。
	
	

	
	
	水库监测：依托物联网、大数据、AI智能等人工智能技术，针对水库监管场景应用，实现对流域内所有水库库区及上下游水文、水流、降雨量等实时状态，进行及时管控，形成整体态势感知一张图，对流域相关调度辅助决策支撑。也可以针对单个水库的运行状态，实时呈现水文、水质等状态数据，针对水库核心区域管理，监测人员、车辆进入情况。支持展示水库整体态势数据，包括水利工程概况和水库信息列表两部分。其中，水利工程概况包含水库监管数量、流速预警数量、水位预警数量、其他预警数量；水库信息列表包含监管水库名称、管理员、总库容、24小时降雨量、水库水位及水质情况，支持按水库名称进行搜索。通过接入GNSS、渗压、渗流传感器，实时收集、展示大坝的运行状态数据。支持大坝安全监测数据查询，支持按检测指标、时间范围、统计类型筛选，同时支持查看大坝安全监测趋势图。支持安全监测模块，包括位移监测、渗压监测、渗流监测功能。
	
	

	
	
	污水监测：通过整合各污水厂信息形成流域场景，详细记录各水厂点位、监测数据、水流路线。例如出厂水浊度、余氯、PH值等信息。
	
	

	
	
	水源地保护：根据水源地保护等级孪生三维场景范围，明确标识出水源地保护等级、地域范围、保护所需监测指标、水质指标等，例如一级水源地水质、周边林业、植被恢复状况等，二级水源地除水质数据外，同时监测农业用地等信息。
	
	

	
	
	利用物联网、大数据等技术，对水库水质、水生态要素进行全天候监测，建立生态保护成效数据库。
	
	

	
	
	保护区档案：记录保护区成立至今所有可查询档案，根据时间维度充分体现出重要变更时间与时间内容。
	
	

	
	
	源头防治监控：针对水源源头数据指标监测，根据小时、天的时间维度进行数据监测统计并形成趋势图，同时记录周边影响水源质量的数据。
	
	

	
	流域态势感知
	流域感知：以数字孪生场景为底座，设定流域区域监测系统，通过3D UI+POI方式实现监测数据的呈现。
阈值设置：系统集成数据阈值监测系统，当数据范围超过阈值自动形成报警提醒。
业务范围：数据维度包含，水质监控、水库水位、库容比、保护区植被范围、闸站开关状态等，支持导出雨量值、水位值、流速值数据，并且导出需要进行密码验证。
支持水质监测资源点位，在地图显示位置及查看点位水质实时数据和历史趋势数据；
支持通过高光谱等设备接入，支持按水质监测点的纬度，查看设备上报的数据明细，包含浊度值、氨氮值、总氮值、透明度值、叶绿素、总磷、高锰酸盐、悬浮物、溶解氧、等指标；
支持根据国家标准，分析计算水质等级；
支持对水质监测点历史数据进行查询，可按水质指标和时间范围进行筛选；
支持按小时、按天、按月进行水质数据统计，按时间展示变化趋势图。
	套
	1

	
	物模型应用管理（设备管理）
	3D模型管理：提供组件式的快捷属性绑定工具，以代理的形式，将物模型中的属性与3D对象匹配绑定。
属性绑定：关联绑定物模型属性，使物模型与系统架构绑定。
事件驱动：针对常见事件进行封装，可快速实现并驱动3D场景对象变化,实现物模型与3D场景的联动。
数据关联：通过数字孪生场景场景快速定位并查询设备的基础出厂信息、维保信息、运行信息等。通过设定设备运转警戒线及维保时效阈值来辅助运营人员快速定位设备健康度。
业务范围：物模型关联信息包含，设备编号、名称、保养信息、生产厂家、空间点位、运行状态等，支持资源的添加、修改、删除功能，包含水库、排水口、城市易涝点、闸泵站、水文监测点、水质监测点资源。
支持巡河详情统计，支持统计计划巡河、巡河次数、按时巡河、超时完成、未完成次数，以及巡河完成率、及时率，支持按河段、当日、近一周、近一月、近三月、近六月、近一年时间筛选统计。
支持对设备报警总数进行统计，包含待研判、待签收、待处置、已处置报警数据，支持按当日、近一周、近一月、近三月、近六月、近一年时间筛选统计。
支持展示水库、排水口、城市易涝点、闸泵站、水文监测点、水质监测点资源，支持气泡展示资源类型、名称、经纬度信息。
	套
	1

	
	巡检态势感知
	虚实结合：基于数字孪生场景完成实景的映射，叠加现场监控，实现虚拟与现实相结合的巡检方案。
应用效果：降低人员到达现场频率、降低夜间人员外出风险、提高状况发生时掌握现场形式效率。
巡检记录：当巡检完成时自动形成巡检记录，该记录支持人为纠正。
业务范围：实现流域范围内的自动巡检，包含水库水位、闸门开启状态、水质颜色、水面清洁等。
支持设置打卡是否按设置的固定顺序打卡。
支持巡检按照周、月设置长期周期任务；支持设置临时任务。
支持查看所有巡检任务；并支持查看人工巡检路线图。
支持根据巡检计划名、巡检时间、巡检区域、巡检结果展示巡检信息。
支持创建编辑巡检任务，编排视频通道顺序和通道停留时间。
支持预置点、巡航、巡迹、水平旋转等巡查方式。
支持在地图上显示所选择视频设备的点位及顺序。
支持一键启动视频巡检任务，自动播放巡查通道画面，可进行暂停、截图、下一步等操作。
支持显示当前巡查的步骤及点位地图。
支持当巡查员发现问题后进行事件的记录上报。
支持统计巡检任务当天、近7日、近30日、全部执行次数和事件上报次数。
支持查看巡护任务的执行详情和录像回放。
支持通过条件筛选查询任务，并进行导出。
	套
	1

	
	安防态势感知
	水库安防管理：基于数字孪生场景，绘制水库及水源保护区管理范围，设定禁区监管模式，当发生人员入侵时自动联动告警中心及监控设备进行提醒。
水源保护区安防管理：基于数字孪生场景，特殊标识方式呈现保护区范围。
业务范围：实现对保护范围的监管，包含水库禁区监测、保护区范围提醒、保护区内会影响水质的厂家信息。
支持巡检计划管理，包含新增、删除、修改及关闭巡检计划。
支持按照点位分配巡检时长。
支持按周、按月制定执行周期。
支持对报警类型进行设置。
支持根据巡检计划进行巡检，并将巡检报警实时展示。
支持统计巡检计划的巡检结果，包含巡检计划名称、开始结束时间、巡检设备数、设备正常数量、报警设备数量、巡检失败数量。
支持导出勾选的巡检计划。
	套
	1

	
	安管态势感知
	安管感知：将流域中所有维度的告警事件进行统一管理，以数字孪生场景为基底，叠加热力图方式呈现态势感知系统，完成各类型告警事件的动态化效果展示。
业务范围：实现各类型告警事件的热力图展示效果，包含设备报警、禁区报警、阈值报警等。
支持报警时间、报警类型筛选功能，支持按待研判、待签收、待处置状态分类展示，并展示各状态报警条数。
支持水位过低、水位过高、水体颜色、流速过高、流速过低、排污事件、事件上报等类型的报警展示。
支持点击报警列表，地图联动定位报警图层，并展示报警详细信息弹框。
支持点击报警列表地图报警点位展示，支持气泡展示报警类型、报警来源、报警时间、经纬度、报警图片信息，支持报警处理和查看报警实时视频。
支持图层过滤功能，支持设备、报警、资源、其他图层分类筛选。
支持测量工具，支持地图点位测距和测面积操作，以及清除测量结果。
支持河段、视频、水库、排水口、城市易涝点、闸泵站、水文监测点、水质监测点资源树状结构展示；支持资源搜索，点击资源定位到地图展示。
支持全屏展示功能。
支持展示报警类型、经纬度、设备名称、处理状态、报警时间、报警图片报警信息。
支持处置、派发、非告警报警处理方式。
支持人工研判定义报警事件、报警等级。
支持下发任务，派发人员通过app进行现场任务处置。
	套
	1

	
	告警中心
	告警中心：报警中心模块为全局模块，当出现最高级别告警级别的事件时强制提醒，例如禁区闯入、识别污染源等。
阈值提醒：当某些数据超出阈值时进行记录提醒，根据时间、点位、记录值保存记录。
报警定位：任意传感器、监管设备报警时记录其点位信息，通过三维场景可以快速定位并获取当时记录的监控画面，用于辅助运营人员快速掌握态势。
业务范围：对全流域的监控告警提醒，分别为设备运行异常、水库异常、水位异常、人员禁区闯入等。
支持查看报警详情及关联抓图和录像信息。
支持水利历史报警数据展示，按报警类型、报警时间、处理状态等维度进行报警数据的查询。
支持报警统计，按报警处理状态、报警类型、报警事件纬度，以饼状图方式呈现对应数量和占比。
支持报警趋势统计，按时间纬度查看报警总数和人工上报报警数据变化趋势。
支持报警组织分布，按组织纬度查看近期不同组织产生的报警数据分布情况。
支持资源报警排名，根据业务资源产生的报警数据，由高到底展示最多的10个资源及数据。
支持导出报警数据，支持导出数据、数据和图片两种形式，并且导出需再次输入密码进行安全验证。
所有报警分析，支持按组织及按近一周、近一月、近三月、近六月、近一年进行筛选。
	套
	1

	
	数孪仿真模拟
	★真实数据驱动：仿真模块中所有仿真效果均可以采用真实数据整合方式进行驱动，以三维场景仿真效果模拟形成的结论。
	套
	1

	
	
	★流域仿真：针对全流域流程的仿真过程，例如水库放水进入河流当中，污水厂进行污水处理并排放，泵站通过抽取水源提供给自来水厂再次净化，最终通过二次供水进入千家万户。
	
	

	
	
	设备仿真：将水库设备内部结构孪生制作，当设备运行时透明化处理，显示设备的内部结构。
水泵开启：当水泵开启抽水时，透明化水泵外壳，观察内部运转方式并开始抽水。
水库开闸：水库进行开闸放水，视角焦点定位到对应开关开启，再次返回到水闸处，显示水闸开启并开始放水，同时下方水量会根据时间形成变化。
	
	

	
	
	调度模拟：进行水库的泄放仿真，可以通过全开闸、开两闸、开一闸、提前预泄、闭闸方式进行仿真模拟，同时可以观看放水过程效果。
	
	

	
	
	水位仿真：水位仿真模拟可以直观观察水库水位变化，河道水位变化。
	
	

	
	
	泄洪淹没仿真：预设百年一遇、十年一遇、五年一遇水情数据仿真模拟，通过预设水位高度数据进行泄洪模拟，全流域方式仿真展示各监测点位水位高度及效果变化。
	
	



	
	
	
	

	序号：2
产品名称：视频智能赋能平台
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	视频智能赋能平台
	视频资源管理
	视频资源管理可以整合入到平台的视频点位资源进行基础信息查看、目录分类参看、设备状态查看等，便于管理员对点位资源进行接入、管理和状态监控。
1.摄像头基础信息管理，包括视频流通道；
2.摄像头标注经纬度，打点支持；
3.经纬度坐标录入等。
	套
	1

	
	智能管理调度
	智能调度策略，根据不同任务情况，可以对整体解析资源进行合理调度分配，在满足用户解析分析需求的同时保障资源的利用效率最大化。智能任务调度包括场景分析策略、前后端分析策略、预分配策略、监控反馈策略、任务控速策略、任务派发策略，可以结合不同策略进行智能分析任务的调度和管理。
	套
	1

	
	
	视频应用：
1.支持为用户提供视频预览和录像回放能力。
2.实现视频的预览回放以及视频资源联网管理。
	
	

	
	
	视频运维管理：视频网管组件专注于视频类设备的健康度巡检，包括编码设备、监控点的在线情况，录像完整性检测，视频质量诊断，并提供相应的统计报表。
支持展示录像完整性诊断结果，包括：录像完整性、录像计划、录像片段时长、丢失时长、丢失片段数，对比展示录像计划配置时段和昨日实时录像时段，对于设备录像可分类展示定时录像、动检录像、其他录像的录像完整性比对结果。
支持展示视频通道的最近一次视频质量诊断结果（是否异常以及具体异常项）、诊断日期和诊断方式。
	
	

	
	
	布控报警：主要负责布控信息、设备报警信息、智能分析配置以及联动和下发，采用微服务的设计理念，把分散在车辆组件、人脸组件、人证组件、智能分析组件、基础视频组件中的目标布控配置、设备报警配置、智能分析报警配置、接收报警和报警联动同意在新的报警服务组件中配置，达到基础功能共享的目的
	
	

	
	
	算法模型管理：提供算法模型的接入管理，并实行统一的算法模型开发、整合、管理规范。
接入模型：支持将模型通过算法包的形式上传至系统内，上传完成后由系统自动识别、解析并部署。
升级模型：支持对模型版本进行定期检测，在检测到新版本时可自动升级版本，实现模型能力拓展。
应用模型：为满足不同设备的不同分析需求，提供为模型下发至指定设备进行应用的配置能力。
查看详情：可在系统内对模型列表内所有算法模型的详情进行查看，包括分析内容、适配场景、应用设备信息等。
卸载模型：若算法模型已不适用，用户可在系统内一键卸载该模型。
	
	

	
	
	分析任务管理，任务管理模块针对图片检测建模和视频结构化等后端智能分析任务提供调度能力，为视频分析系统的智能业务提供数据支撑。任务主要可分成图片任务和视频任务两类。
	
	

	
	智能算法
	水面漂浮物检测，对河道、湖泊的水面漂浮物聚集区域视频画面进行监控，对漂浮物如垃圾、水葫芦等进行识别。
	套
	1

	
	
	违法占地违法建设检测，对水域岸线中违建特征要素进行识别，包括挖掘机、水泥搅拌机、建房专用脚手架、土工布、渣土车、围墙挡板、吊车、塔吊等。
	
	

	
	
	旷野车辆类型识别，对水域岸线边的大型工程车辆进行检测，包括：铲车、挖掘机、压路机、渣土车、货车、泥罐车、集装箱车等17种车型。
	
	

	
	
	船只检测，对画面中的船只进行识别，包括集装箱船、罐装船、运砂船、挖泥船、干散货船、采砂船等。
	
	

	
	
	旷野垃圾堆检测，对水域岸线的违规堆放的建筑垃圾、生活垃圾等垃圾堆进行识别。
	
	

	
	
	钓鱼检测，检测画面中是否存在钓鱼的人。
游泳检测，检测画面中是否存在游泳的人，对穿衣服的人、半身或全裸的人进行识别。
	
	

	
	
	水岸洗衣识别，检测画面中是否存在洗衣的人。
	
	

	
	
	AI电子围栏，对重点区域进行管控，检测画面区域是否有入侵行为
	
	

	
	
	水位识别，对河湖水位高度进行识别。
	
	

	
	
	水体颜色识别，识别画面中水体颜色，支持黑色、红色、青色、黄色水体。
	
	

	
	视频处理应用
	分析能力配置：用户可根据分析需求与目标，对监测点位应用的算法模型进行能力配置。
选择分析区域：支持对监测点位的视频绘制模型分析区域，可实现“一点位+多模型”的分析配置模式，为用户提供更加精细的算法分析能力。
设置分析参数：可对模型分析中所输出的分析结果的置信度、灵敏度等进行整体调配，以满足用户在不同视频监管力度下的模型分析需求。
	套
	1

	
	
	算力调度：可整合调度已启用模型在分析计算时所需的算力，合理利用服务器计算资源，避免出现闲时资源闲置、忙时资源紧张的现象。
优先级调度：支持用户根据实际需要为模型的分析任务设置优先级，系统可优先处理高优先级的分析任务，保障重点任务的计算资源与结果生成。
延时调度：系统可在算力紧张时，先保存部分监测数据，资源空闲时再继续完成分析任务。
	
	

	
	
	统计分析：可按照一、二、三级保护区及设备分别对报警总数、处置超时报警数、本区划及非本区划报警数等进行统计，并支持数据导出
	
	

	
	
	事件上报：统一事件上报及服务
	
	

	
	
	事件管理：支持面向事件服务提供统一的服务请求管理，支持提供事件服务台、事件级别划分、事件分派、事件响应、服务级别定义等功能。
	
	



	
	
	
	

	序号：3
产品名称：感知联网数据系统
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	感知联网数据系统
	计算资源管理
	结合系统的应用业务需要、解析能力需要，计算资源管理平台统筹管理资源分配情况，包括业务算法资源、通道运行资源、剩余计算资源。通过资源分配模块，能够清晰的掌握系统内各类解析算法服务软件与所应用的资源占用情况，为资源运行分配管理提供判断依据。
本系统资源管理应用不对所使用的硬件做任何品牌、型号、参数等数据信息的采集与使用。
	套
	1

	
	存储资源管理
	针对视频图像存储设备进行统一的接入，支持对视频存储资源进行池化管理，可实现不同视频存储资源池之间的资源隔离，同时对视频存储资源的状态、使用率、磁盘、网络等信息进行监控统计。可以展示视频存储的统计概况，展示视频存储资源总容量、存储设备状态、存储磁盘状态、监控点、存储资源池等数据。可以实现存储资源的池化管理，支持手动添加存储池，实现视频存储资源的隔离。
本存储资源管理系统为本次工程视频设备录像存储新建，不采用租用硬件存储模式。
	套
	1

	
	感知设备接入
	设备接入主要完成异构网络设备接入、多协议设备接入、多平台设备接入。包含：直连设备接入、网关设备接入、平台设备接入三种方式。并具备对新建感知设备的接入能力
	套
	1

	
	平台级联
	视频联网:支持平台间视频联网共享，基于GB/T28181、GB/T35114、DB33/T629等视频标准协议实现平台互联互通，以及支持GB/T 28059、JT/T 809等行业视频标准协议扩展。并具备对新建平台的级联能力。
	套
	1

	
	物联资源管理
	设备管理:用于管理直连、非直连类接入设备，管理设备的合法性。
	套
	1

	
	
	边缘网关管理:平台支持接入管理边缘网关或一体机生命周期管理，包括边缘节点云端统一管理、不同设备和协议统一管理、边缘消息路由的管理、业务应用的管理。
	
	

	
	
	平台级联管理：对不同物联网平台的级联管理。
	
	

	
	
	设备开放授权管理：设备能力开放共享管理，支持业务应用的整合二次开发。实现物联设备的统一能力管控共享。
	
	

	
	规则引擎
	数据的开放共享管理，支持业务应用的整合二次开发。实现物联数据的提取共享。
支持基于感知事件或者状态告警的系统协同和设备联动功能。通过告警触发规则，用户可设置告警触发条件
	套
	1

	
	数据服务
	数据预处理:数据标准化、预处理（清洗）。通过对数据模型中独立字段添加约束条件，从而完成数据预处理。包含数据清洗、数据关联等。
数据存储:支持各类物联感知事件和状态数据的存、取管理。实现物联感知事件和状态数据的标准化数据模型存取管理，为后续进一步的数据治理奠定基础。
数据分析:主要包含：数据标准化、数据汇聚、数据质量管控、数据治理、数据挖掘、数据融合等相关功能，通过对不同业务类型的数据进行碰撞、融合、分析发现数据之间的关联信息，进一步提供数据的使用价值。
数据查询：通过开放OpenAPI接口应用可以查看感知联网平台实时数据和历史存储数据。
	套
	1



	
	
	
	

	序号：4
产品名称：智慧监管APP
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	智慧监管APP
	巡查上报
	1.通过APP监测软件可对视频数据等进行实时监测
2.通过倾斜摄影地图对各个分区范围内的视频数据进行统计与展示
	套
	1

	
	
	1.APP提供签到和签退功能，结合地理位置和时间信息，能够准确记录用户到岗签到的时间和位置，以及用户离岗签退的时间和位置。
2.用户签到和签退的位置信息，应结合管理端的在岗情况，为管理人员提供及时了解人员到岗情况的功能。
	
	

	
	
	1.故障解决知识查看，巡检维护人员可以在平台学习相关故障解决知识。
2.故障案例查看：对于日常管理中的一些良好做法或深刻体验，平台管理端发布后，巡检维护人员可以在APP自主学习。
3.操作过程规范学习：工程人员在进行巡检维保操作过程中，应遵循严格的操作操作步骤，平台需提供管理这些操作步骤的能力，并将操作步骤与APP中的巡检相关联，以进一步提升工作规范。
	
	

	
	
	1.用户在日常作业中，对于发现的管廊或管道问题，可以进行问题信息的上报，管理平台提供多种填报设备问题缺陷的入口，其中APP端可以通过扫描设备二维码，和直接输入设备唯一编号的方式进行填写。
2.扫描二维码后提取的信息包括：所属空间（村庄、片区、路段）、报事人、联系电话、问题种类、设备管用名、设备位置、问题描述、问题详细描述以及现场图片等信息。
	
	

	
	报警处置
	1.报警信息提示。各类设备异常出现后，通过通道把报警信息实时传输到管理平台，管理平台收到的预警信息及时在平台大屏端通过打点闪烁、语音等形式，进行提示，并同步发送给相关业务人员APP进行处理。
2.完整业务处理流程逻辑，包括处理的现场记录、拍照等。巡检维修人员到达现场，排查问题，把事前、处理中、处理后，分三段进行维修过程的数据图片上传，便于平台对整个异常事件的处理监管。
	套
	1

	
	
	1.用户可以通过APP，领取特定的巡检任务并执行。在执行的过程中，用户可以根据执行情况拍摄巡检照片或记录巡检信息。
2.巡检过程中，能够实时记录巡检人员的位置信息，并结合管理端的功能，生成巡检轨迹，为管理层提供管理信息。
	
	

	
	
	1.系统消息提醒-APP顶部推送。
2.在出报警信息后，对应的巡检维修人员手机会收到顶部弹窗提醒，便于及时收到处理工单。
	
	

	
	
	1.个人信息维护等。APP的个人中心，提供当前登录用户的基本信息，和维护基本信息的功能，同时提供APP的相关功能，如版本信息。
2.用户基本数据维护修改等。
	
	

	
	
	为方便工程人员进行巡检和设备报事，平台提供二维码管理功能。通过二维码管理功能，能够根据管廊、管道及固定资产的唯一编号生成二维码，工程人员在巡检时，只需要扫描管廊的二维码即可提取管廊的基本信息；在进行报事时，只需要扫描对应的二维码，就能够完成报事操作。
	
	

	
	处置闭环
	1.混合开发模式架构，支持Android、Pad
2.易用的物联网架构UI设计。
	套
	1

	
	
	1.报警信息提示。各类设备异常出现后，通过通道把报警信息实时传输到管理平台，管理平台收到的预警信息及时在平台大屏端通过打点闪烁、语音等形式，进行提示，并同步发送给相关业务人员APP进行处理。
2.完整业务处理流程逻辑，包括处理的现场记录、拍照等。巡检维修人员到达现场，排查问题，把事前、处理中、处理后，分三段进行维修过程的数据图片上传，便于平台对整个异常事件的处理监管。
	
	

	
	
	1.用户可以通过APP，领取特定的巡检任务并执行。在执行的过程中，用户可以根据执行情况拍摄巡检照片或记录巡检信息。
2.巡检过程中，能够实时记录巡检人员的位置信息，并结合管理端的功能，生成巡检轨迹，为管理层提供管理信息。
	
	

	
	
	1.系统消息提醒-APP顶部推送。
2.在出报警信息后，对应的巡检维修人员手机会收到顶部弹窗提醒，便于及时收到处理工单。
	
	

	
	
	1.个人信息维护等。APP的个人中心，提供当前登录用户的基本信息，和维护基本信息的功能，同时提供APP的相关功能，如版本信息。
2.用户基本数据维护修改等。
	
	

	
	
	为方便工程人员进行巡检和设备报事，平台提供二维码管理功能。通过二维码管理功能，能够根据管廊、管道及固定资产的唯一编号生成二维码，工程人员在巡检时，只需要扫描管廊的二维码即可提取管廊的基本信息；在进行报事时，只需要扫描对应的二维码，就能够完成报事操作。
	
	



	
	
	
	

	序号：5
产品名称：业务综合平台整合
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	业务综合平台整合
	数据资源中心及用户中心整合
	将物联网数据和视频数据同步到数据资源中心。使用业务综合平台用户中心创建用户信息，实现统一登录、统一门户访问、应用级统一权限管理。
	套
	1

	
	云台控制整合
	将摄像头进行云台控制功能接入，通过业务系统直接操控摄像头方向、视野远近等功能。
	套
	1

	
	生物图形图像分析整合
	通过高空瞭望摄像头中AI分析算法，获取生物数据，分析生物图像，将分析完成的结构化数据整合至业务平台。
	套
	1

	
	行为分析整合
	通过高空瞭望摄像头中AI分析算法，获取生物行为数据，将分析完成结构化数据整合至业务平台。
	套
	1



	
	
	
	

	序号：6
产品名称：云资源（云服务器租赁）
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	视频基础子平台
	主节点服务器
	通用型云主机64核 128GB;高性能云硬盘 2T
	台
	1

	
	流媒体服务器
	通用型云主机32核 64GB;高性能云硬盘 1T
	台
	1

	
	接入管理服务器
	通用型云主机32核 64GB;高性能云硬盘 1T
	台
	1

	算法仓
	服务器
	通用型云主机32核 64GB;高性能云硬盘 1T
	台
	1

	算法
	GPU服务器
	GPU云主机1台：16核 128G  2*4T
	台
	1

	应用服务器
	数据库服务器
	通用型云主机32核 64GB;高性能云硬盘 1T
	台
	1

	
	应用服务器
	通用型云主机32核 64GB;高性能云硬盘 1T
	台
	2



	
	
	
	

	序号：7
产品名称：汇聚网络传输
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	汇聚网络传输
	汇聚网络传输
	数据专线，带宽1Gb。
	条
	1



	
	
	
	

	辽宁省生态环境业务综合平台新建应用整合工作要求
一、规划期要求
（一）技术要求
1.统一技术栈能力：按照平台的开发语言和框架建设。使用java-spring、react、vue3、vue2、docker、war包部署。
2.移动端建设要求：支持以H5技术标准开发。
（二）成品软件二次开发要求
1.统一平台及用户中心：新建应用整合至辽宁省生态环境业务综合平台，应按照平台要求实现统一身份认证、统一登录入口、统一工作平台。
（三）信创要求
1.上云要求：新建功能应部署在辽宁省政府数据中心云平台信创环境上，项目中涉及的应用系统与辽宁省政府数据中心云平台信创环境进行适配。
（四）等保与密评要求
新建功能需完成等级保护定级备案、等保测评、商用密码应用安全性评估，其中密码应用安全符合《GM/T 0054-2018信息系统密码应用基本要求》《GB/T 39786-2021信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的要求，等级保护符合《GB/T 28448-2019信息安全技术网络安全等级保护测评要求》。
二、建设期要求
（一）档案材料要求
新建功能需在项目验收交付时提交相关验收材料，经验证与实际系统一致后，方可进行验收。
在验收交付后，每次进行功能升级改造时，在应用发版前均需要同步更新档案材料。
档案材料包括但不限于：
	序号
	材料名称

	1
	需求规格说明书

	2
	概要设计说明书

	3
	详细设计说明书

	4
	数据库结构设计说明书

	5
	系统测试方案

	6
	系统测试记录

	7
	用户操作手册

	8
	服务器环境记录表

	9
	性能测试总结报告


（二）知识产权要求
新建功能需在项目验收时向省厅提交成品软件授权、源代码等资料。
在验收交付后，每次进行功能升级改造时，在应用发版前均需要同步更新知识产权资料。
（三）数据安全技术要求
1.数据分类分级要求：按照省厅数据资源目录和数据分类分级要求完成数据划分。
2.关键或重要数据应以密文方式进行存储，传输数据时应采用加密方式进行传输。
（四）通用技术要求
1.数据共享要求：在项目建设期及运维期间，免费提供数据共享接口开发服务，配合省厅完成数据采集与共享工作。
三、运维期要求
进入运维阶段的应用，应遵循业务综合平台统一运维管理要求开展运维工作。
运维工作内容如下：
（一）常规运维工作：涵盖应用运维及升级、应用安全整改（包含：等保整改、密评整改、安全漏洞整改等）、云主机运维、云主机安全整改、中间件运维。
（二）重保运维工作：重保安全管理工作、重保安全整改（即时性漏洞整改）、应用稳定保障、云主机稳定保障。


填表要求：
1.“响应文件响应内容”--栏由投标人按照招标文件要求填写，结合本企业情况（所投产品情况）进行逐项（逐条）响应，不可概括性作“完全响应”等表述，否则视为不响应招标文件实质性要求而被否决。
2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
4.除特殊要求提供证明材料的采购需求项外，其他未特殊要求的无需提供证明材料，仅对需求进行响应即可。



投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：             

格式15
技术规格偏离表（003包）
	序号：1
产品名称：库面监管
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是，“热成像中载云台”为本项目003包核心产品。

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	库面监管
	热成像中载云台
	★1.火点最远报警距离：≥3000m；人员最远报警距离：≥350m；车辆最远报警距离：≥1000m；
★2.可见光分辨率：≥2688x1520，≥400万实时高清；变焦范围不低于6-300mm,光学变倍不低于50倍；
3.具有可见光补光功能：激光补光有效距离≥800m；烟雾最远报警距离：≥6000m；
4.云台支持水平0-360°连续旋转；
5.防护等级不低于IP66；工作温度：不低于–40℃～+70℃;
	台
	15

	
	高光谱水质监测系统
	1.内置高光谱相机，可在光谱覆盖范围内对目标物体进行连续成像，在获得物体空间特征图像的同时也获得其光谱信息；
2.光谱范围不小于400-1000nm；
3.光谱分辨率不大于15nm；
4.光谱通道数不小于300；
5.12mm-50mm等可选焦距；
6.支持高点安装，覆盖范围不小于100m；
7.支持多项水质监测指标，如藻密度、水生植被、总氮、总磷、高锰酸盐、溶解氧沉水植物、透明度、悬浮物、叶绿素、浊度等。
8.水平0~360°连续旋转，俯仰不小于-90°~20°；
9.包含相关软件、设备引电等配套建设使设备正常使用；
	套
	1

	
	25米监控杆
	1.杆体高度25m，避雷针高度≥3米；
2.设计风压：≥0.45KN/m2；
3.设计风速：≥26.8m/s；
4.抗震烈度：≥7度；
5.适宜温度：-45°～+60°；
6.垂直度：≤1/1500；
7.防腐：国标热镀锌，使用年限≥30年；
8.钢标采用：钢材材质为国际保准低硅低碳高强度Q355B,壁厚度≥6mm,底法兰厚度≥16mm。
9.接地电阻≦10Ω；
10.杆体下口为≥710mm，上口为≥250mm，厚度为≥6mm（下段）、≥5mm（上段），支臂口1为≥120mm，口2为≥90mm，厚度为≥4mm，镀锌工艺，静电喷塑工艺，防腐等级A；
11.基础预埋件直径不小于Φ33*1300mm*16根，基础尺寸不小于长4600mm*宽4600mm*深3200mm，监控杆基础C30混凝；
12.焊接焊缝平整,无焊接缺陷。镀锌后钝化处理,喷塑附着力好。喷塑采用优质塑粉。
	个
	2

	
	基础
	监控杆基础（4600*4600*3200，包括：挖基坑、钢筋笼制作安装、混凝土浇灌、防雷、土建、搬运等）
	个
	2

	
	辅材
	定制重载云台支架（安装铁塔上）
	台
	15

	
	
	监控箱（含电表、终端盒等配套设备）
	台
	15

	
	
	交换机
不低于4个千兆电口、2个千兆光口、配套光模块。
	台
	15

	
	
	IDU设备：进行设备状态监控，网络及电路故障判断，支持远程重启
	台
	15

	
	
	国标电源线：3芯*25平方
	米
	7000

	
	
	电线保护管：内径40mm黑色夹布橡胶管
	米
	7000

	
	
	国标5类线
	米
	450

	
	设备部署实施费
	含设备的安装、调试及配套材料等费用
	项
	15



	
	
	
	

	序号：2
产品名称：挂高资源使用费
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	挂高资源使用费
	挂高资源使用费
	25米以上挂高含供电
	个
	13



	
	
	
	

	序号：3
产品名称：传输
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	库面监管（热成像）
	网络传输
	数据专线，带宽20M。
	条
	15

	库面监管（高光谱）
	网络传输
	数据专线，带宽50M。
	条
	1



	
	
	
	

	序号：4
产品名称：周界监管
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	周界监管
	室外全局球
	1.不低于400万像素，设备支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像；
2.设备支持不小于30米人脸抓拍，可生成分辨率不小于120×120的人脸图片；
3.设备支持周界防范：支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集、人车分类报警、联动跟踪等功能；
4.防护等级不低于IP66，支持防雷、防浪涌等保护，工作温度不少于-40℃~+70℃；
	台
	45

	
	远程语音播报器
	1.智慧声柱,有效频率范围100Hz-17KHz,灵敏度不低于90dB(±3db）；
2.外置至少一路线路输入接口，可以播放外部音源；
3.具有本地音乐和线路音乐设置有音量调节旋钮；
4.使用高质量的扬声器，清晰的还原声音；
5.防水性能强，可以直接在户外使用；
6.包含设备使用的电源线等线缆及其他材料。
	套
	35

	
	8米监控杆
	1.杆体高度8m，避雷针高度≥1米；
2.设计风压：≥0.45KN/m2；
3.设计风速：≥26.8m/s；
4.抗震烈度：≥7度；
5.适宜温度：-45°～+60°；
6.垂直度：≤1/1500；
7.防腐：国标热镀锌，使用年限≥30年；
8.钢标采用：钢材材质为国际保准低硅低碳高强度Q235,壁厚度≥5mm,底法兰厚度≥16mm；
9.连接螺栓采用：国标≥6.8级；
10.接地电阻≦10Ω ；
11.杆体下口为≥240mm，上口为≥180mm，厚度为≥5mm，支臂口1为≥120mm，口2为≥90mm，厚度为≥4mm，镀锌工艺，静电喷塑工艺，防腐等级A；
12.基础预埋件直径不小于Φ24*1200mm*6根，基础尺寸不小于长1000mm*宽1000mm*深1500mm，监控杆基础C30混凝；
13.焊接焊缝平整,无焊接缺陷。镀锌后钝化处理,喷塑附着力好。喷塑采用优质塑粉。
	个
	45

	
	太阳能供电设备
	满足监控设备7天不断电使用，含太阳能板、控制器、逆变器、线缆、电池及地埋箱等配套材料，含3年维保。
	套
	11

	
	线缆
	国标电源线：3芯*4平方
	米
	18249

	
	
	国标5类线
	米
	450

	
	
	国标信号线2*1.0
	米
	1350

	
	
	电线保护管：内径25mm黑色夹布橡胶管
	米
	18249

	
	基础
	监控杆基础（1000*1000*1500，包括：挖基坑、钢筋笼制作安装、混凝土浇灌、防雷、土建、搬运等）
	个
	45

	
	辅材
	监控箱（含电表、终端盒等配套设备）
	台
	45

	
	
	IDU设备：进行设备状态监控，网络及电路故障判断，支持远程重启
	台
	45

	
	
	交换机
不低于4个千兆电口、2个千兆光口、配套光模块。
	台
	45

	
	设备部署实施费
	含设备的安装、调试及配套材料等费用
	项
	45



	
	
	
	

	序号：5
产品名称：传输
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	传输
	网络传输
	数据专线，带宽10M。
	条
	45



	
	
	
	

	序号：6
产品名称：危化品车辆监管
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	危化品车辆监管
	900万卡口一体机
	1.不低于900万像素高清智能摄像机，最大分辨率不低于4096×2160，防护等级不低于IP66，工作温度不少于-40℃~+70℃；
2.支持闪光灯和LED频闪灯同步补光;使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸;支持线圈、视频等触发模式;支持机动车辆抓拍，支持车牌、车型、车身颜色、安全带等信息识别功能;
3.支持不低于9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别;
4.可以识别不低于8种车型：大客车、小客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、小轿车及SUV/MPV;支持是否危化品车辆识别功能；
5.支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入;
6.支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等;
7.具有防尘、防水滴、防浪涌等功能；
	台
	30

	
	补光灯
	1.集成LED和气体放电光源，采用优质高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高；
2.气体灯管采用高性能氙气灯管，质量可靠，寿命长，经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染；
3.LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰；
4.气体补光控制具有峰值抑制功能，支持LED灯频闪、爆闪，支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。
	台
	60

	
	LED警示牌
	1.包含显示屏、抱箍、线缆等配套安装材料；
2.显示屏点间距：不大于10mm，可配置显示文字内容。
3.安装模式：抱箍安装
	套
	30

	
	语音系统
	1.智慧声柱有效频率范围不小于100Hz-17KHz,灵敏度不小于90dB(±3db）；
2.可以定制、播放外部音源，有音量调节钮；
3.使用高质量的扬声器，清晰的还原声音；
4.防水性能强，可以直接在户外使用；
5.包含设备使用的电源线等线缆及其他材料。
	套
	30

	
	8米监控杆
	1.杆体高度8m，避雷针高度≥1米；
2.设计风压：≥0.45KN/m2；
3.设计风速：≥26.8m/s；
4.抗震烈度：≥7度；
5.适宜温度：-45°～+60°；
6.垂直度：≤1/1500；
7.防腐：国标热镀锌，使用年限≥30年；
8.钢标采用：钢材材质为国际保准低硅低碳高强度Q235,壁厚度≥5mm,底法兰厚度≥16mm；
9.连接螺栓采用：国标≥6.8级；
10.接地电阻≦10Ω ；
11.杆体下口为≥240mm，上口为≥180mm，厚度为≥5mm，支臂口1为≥120mm，口2为≥90mm，厚度为≥4mm，镀锌工艺，静电喷塑工艺，防腐等级A；
12.基础预埋件直径不小于Φ24*1200mm*6根，基础尺寸不小于长1000mm*宽1000mm*深1500mm，监控杆基础C30混凝；
13.焊接焊缝平整,无焊接缺陷。镀锌后钝化处理,喷塑附着力好。喷塑采用优质塑粉。
	个
	30

	
	线缆
	国标电源线：3芯*4平方
	米
	13096

	
	
	国标5类线
	米
	900

	
	
	国标信号线2*1.0
	米
	900

	
	
	电线保护管：内径25mm黑色夹布橡胶管
	米
	13096

	
	基础
	监控杆基础（1000*1000*1500，包括：挖基坑、钢筋笼制作安装、混凝土浇灌、防雷、土建、搬运等）
	个
	30

	
	辅材
	监控箱（含电表、终端盒、尾纤等配套材料）
	台
	30

	
	
	IDU设备：进行设备状态监控，网络及电路故障判断，支持远程重启
	台
	30

	
	
	交换机
不低于4个千兆电口、2个千兆光口、配套光模块。
	台
	30

	
	设备部署实施费
	含设备的安装、调试及配套材料等费用
	项
	30



	
	
	
	

	序号：7
产品名称：网络传输
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	网络传输
	网络传输
	数据专线，带宽10M。
	条
	30



	
	
	
	


填表要求：
1.“响应文件响应内容”--栏由投标人按照招标文件要求填写，结合本企业情况（所投产品情况）进行逐项（逐条）响应，不可概括性作“完全响应”等表述，否则视为不响应招标文件实质性要求而被否决。
2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
4.除特殊要求提供证明材料的采购需求项外，其他未特殊要求的无需提供证明材料，仅对需求进行响应即可。


投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：             

格式15
技术规格偏离表（004包）
	序号：1
产品名称：污水处理厂监管
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是，“枪球一体警戒球”为本项目004包核心产品。

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	污水处理厂监管
	枪球一体警戒球
	★1.双镜头，不低于400万像素；分辨率：不低于2688×1520；不低于IP66防护等级，工作温度不少于-40℃~+70℃；
2.支持机动车、非机动车、人脸、人体检测，实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；
3.支持GB35114安全加密；红外补光，照射距离可达250m；
4.支持数据感知功能，支持报警信息断网重连续传;
	台
	57

	
	FSU传感器检测设备
	1.基本配置提供不少于6路通用AI/DI测量通道；
2.支持标准 Modbus 协议自定义配置导入 ；
3.作为AI使用时：直流电压的测量范围为≤0~5V，测量误差≤0.2%；直流电流的测量范围为≤4~20mA，测量误差≤0.2%；
4.作为DI使用时：直流电压的输入范围为≤0~12V；高电平阈值电压≥2V；低电平阈值电压≤0.8V
	台
	57

	
	8米监控杆
	1.杆体高度8m，避雷针高度≥1米；
2.设计风压：≥0.45KN/m2；
3.设计风速：≥26.8m/s；
4.抗震烈度：≥7度；
5.适宜温度：-45°～+60°；
6.垂直度：≤1/1500；
7.防腐：国标热镀锌，使用年限≥30年；
8.钢标采用：钢材材质为国际保准低硅低碳高强度Q235,壁厚度≥5mm,底法兰厚度≥16mm；
9.连接螺栓采用：国标≥6.8级；
10.接地电阻≦10Ω ；
11.杆体下口为≥240mm，上口为≥180mm，厚度为≥5mm，支臂口1为≥120mm，口2为≥90mm，厚度为≥4mm，镀锌工艺，静电喷塑工艺，防腐等级A；
12.基础预埋件直径不小于Φ24*1200mm*6根，基础尺寸不小于长1000mm*宽1000mm*深1500mm，监控杆基础C30混凝；
13.焊接焊缝平整,无焊接缺陷。镀锌后钝化处理,喷塑附着力好。喷塑采用优质塑粉。
	个
	54

	
	8米监控杆（支臂长度3.5m）
	1.杆体高度8m，避雷针高度≥1米；
2.设计风压：≥0.45KN/m2；
3.设计风速：≥26.8m/s；
4.抗震烈度：≥7度；
5.适宜温度：-45°～+60°；
6.垂直度：≤1/1500；
7.防腐：国标热镀锌，使用年限≥30年；
8.钢标采用：钢材材质为国际保准低硅低碳高强度Q235,壁厚度≥5mm,底法兰厚度≥16mm；
9.连接螺栓采用：国标≥6.8级；
10.接地电阻≦10Ω ；
11.杆体下口为≥240mm，上口为≥180mm，厚度为≥5mm，支臂口1为≥160mm，口2为≥90mm，厚度为≥4mm，镀锌工艺，静电喷塑工艺，防腐等级A；
12.基础预埋件直径不小于Φ30*1200mm*6根，基础尺寸不小于长1500mm*宽1500mm*深1500mm，监控杆基础C30混凝；
13.焊接焊缝平整,无焊接缺陷。镀锌后钝化处理,喷塑附着力好。喷塑采用优质塑粉。
	个
	3

	
	线缆
	国标电源线：3芯*4平方
	米
	13770

	
	
	国标5类线
	米
	1710

	
	
	国标信号线2*1.0
	米
	11400

	
	
	电线保护管：内径25mm黑色夹布橡胶管
	米
	13770

	
	基础
	监控杆基础（1000*1000*1500，包括：挖基坑、钢筋笼制作安装、混凝土浇灌、防雷、土建、搬运等）
	个
	54

	
	
	监控杆基础（1500*1500*1500，包括：挖基坑、钢筋笼制作安装、混凝土浇灌、防雷、土建、搬运等）
	个
	3

	
	辅材
	监控箱（含电表、终端盒等配套设备）
	台
	57

	
	
	IDU设备：进行设备状态监控，网络及电路故障判断，支持远程重启
	台
	57

	
	
	交换机
不低于4个千兆电口、2个千兆光口、配套光模块。
	台
	57

	
	设备部署实施费
	含设备的安装、调试及配套材料等费用
	项
	57



	
	
	
	

	序号：2
产品名称：网络传输
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	网络传输
	网络传输
	数据专线，带宽10M。
	条
	57



	
	
	
	

	序号：3
产品名称：物联网卡
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	物联网卡
	物联网卡
	传感器物联网卡每月10个G流量
	个
	57



	
	
	
	

	序号：4
产品名称：尾矿、矿山监管
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是，“枪球一体警戒球”为本项目004包核心产品。

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	尾矿、矿山监管
	枪球一体警戒球
	★1.双镜头，不低于400万像素；分辨率：不低于2688×1520；不低于IP66防护等级，工作温度不少于-40℃~+70℃；
2.支持机动车、非机动车、人脸、人体检测，实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；
3.支持GB35114安全加密；红外补光，照射距离可达250m；
4.支持数据感知功能，支持报警信息断网重连续传;
	台
	38

	
	渗液监测传感器
	1.支持有线、无线、蓝牙等传输方式，免调试，可快速布置。
2.支持土壤含水率免标定：选用特定频段，针对大部分土质环境下，土壤含水率无需标定即可直接使用；
3.支持非接触式测量：传感器采用非接触式测量方法，不会与土壤直接接触，最大程度消除了土壤对传感器敏感器件的腐蚀等干扰；
4.支持使用防腐蚀探针，可测量土壤PH值、土壤水分等。可内置大容量电池，可独立长时间在阴雨天进行正常工作（独立工作最长不少于30个阴雨天）。可外接太阳能供电板，实现连续供电。
5.支持分层采集土壤含水率，土壤温度，地表倾斜，地表位移，环境温度，GPS定位信息等要素；
6.支持Modbus-RTU协议，支持独立工作模式下（不依赖云平台）位移报警、位移量输出、位移角度输出，支持4G、无线网桥、wifi、以太网等传输，支持TCP、HTTP、UDP等直传平台，支持现场添加RS485Modbus-RTU环境传感器，支持内置式4GFPC天线，可提供标准通讯协议融入第三方监测系统。可根据实际场景选择不同配置；
7.位移精度要求：静态精度（差分模式）：水平精度:不大于±(2.5+0.5x10⁻⁶xD)mm，垂直精度:不大于±(5.0+0.5x10⁻⁶xD)mm；
8.其他精度要求：土壤温度：测量范围：不小于-40~70℃；精度：不大于±0.3℃；分辨率：不大于0.01℃。土壤含水率（湿度）：测量范围：0~100%；精度：不大于±3%；分辨率：不大于0.01%。土壤PH：测量范围：0～14.00（PH）；精度：不大于±0.1（PH)；分辨率：不大于0.01（PH）。
	套
	38

	
	8米监控杆
	1.杆体高度8m，避雷针高度≥1米；
2.设计风压：≥0.45KN/m2；
3.设计风速：≥26.8m/s；
4.抗震烈度：≥7度；
5.适宜温度：-45°～+60°；
6.垂直度：≤1/1500；
7.防腐：国标热镀锌，使用年限≥30年；
8.钢标采用：钢材材质为国际保准低硅低碳高强度Q235,壁厚度≥5mm,底法兰厚度≥16mm；
9.连接螺栓采用：国标≥6.8级；
10.接地电阻≦10Ω ；
11.杆体下口为≥240mm，上口为≥180mm，厚度为≥5mm，支臂口1为≥120mm，口2为≥90mm，厚度为≥4mm，镀锌工艺，静电喷塑工艺，防腐等级A；
12.基础预埋件直径不小于Φ24*1200mm*6根，基础尺寸不小于长1000mm*宽1000mm*深1500mm，监控杆基础C30混凝；
13.焊接焊缝平整,无焊接缺陷。镀锌后钝化处理,喷塑附着力好。喷塑采用优质塑粉。
	个
	38

	
	线缆
	国标电源线：3芯*4平方
	米
	15485

	
	
	国标5类线
	米
	1140

	
	
	国标信号线2*1.0
	米
	7600

	
	
	电线保护管：内径25mm黑色夹布橡胶管
	米
	15485

	
	基础
	监控杆基础（1000*1000*1500，包括：挖基坑、钢筋笼制作安装、混凝土浇灌、防雷、土建、搬运等）
	个
	38

	
	辅材
	监控箱（含电表、终端盒等配套设备）
	台
	38

	
	
	IDU设备：进行设备状态监控，网络及电路故障判断，支持远程重启
	台
	38

	
	
	交换机
不低于4个千兆电口、2个千兆光口、配套光模块。
	台
	38

	
	设备部署实施费
	含设备的安装、调试及配套材料等费用
	项
	38



	
	
	
	

	序号：5
产品名称：网络传输
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	尾矿、矿山监管
	网络传输
	数据专线，带宽10M。
	条
	38



	
	
	
	

	序号：6
产品名称：物联网卡
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	物联网卡
	物联网卡
	传感器物联网卡每月10个G流量
	个
	38



	
	
	
	

	序号：7
产品名称：垃圾填埋场监管
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是，“枪球一体警戒球”为本项目004包核心产品。

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	垃圾填埋场监管
	枪球一体警戒球
	★1.双镜头，不低于400万像素；分辨率：不低于2688×1520；不低于IP66防护等级，工作温度不少于-40℃~+70℃；
2.支持机动车、非机动车、人脸、人体检测，实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；
3.支持GB35114安全加密；红外补光，照射距离可达250m；
4.支持数据感知功能，支持报警信息断网重连续传;
	台
	12

	
	渗液监测传感器
	1.支持有线、无线、蓝牙等传输方式，免调试，可快速布置。
2.支持土壤含水率免标定：选用特定频段，针对大部分土质环境下，土壤含水率无需标定即可直接使用；
3.支持非接触式测量：传感器采用非接触式测量方法，不会与土壤直接接触，最大程度消除了土壤对传感器敏感器件的腐蚀等干扰；
4.支持使用防腐蚀探针，可测量土壤PH值、土壤水分等。可内置大容量电池，可独立长时间在阴雨天进行正常工作（独立工作最长不少于30个阴雨天）。可外接太阳能供电板，实现连续供电。
5.支持分层采集土壤含水率，土壤温度，地表倾斜，地表位移，环境温度，GPS定位信息等要素；
6.支持Modbus-RTU协议，支持独立工作模式下（不依赖云平台）位移报警、位移量输出、位移角度输出，支持4G、无线网桥、wifi、以太网等传输，支持TCP、HTTP、UDP等直传平台，支持现场添加RS485Modbus-RTU环境传感器，支持内置式4GFPC天线，可提供标准通讯协议融入第三方监测系统。可根据实际场景选择不同配置；
7.位移精度要求：静态精度（差分模式）：水平精度:不大于±(2.5+0.5x10⁻⁶xD)mm，垂直精度:不大于±(5.0+0.5x10⁻⁶xD)mm；
8.其他精度要求：土壤温度：测量范围：不小于-40~70℃；精度：不大于±0.3℃；分辨率：不大于0.01℃。土壤含水率（湿度）：测量范围：0~100%；精度：不大于±3%；分辨率：不大于0.01%。土壤PH：测量范围：0～14.00（PH）；精度：不大于±0.1（PH)；分辨率：不大于0.01（PH）。
	套
	32

	
	8米监控杆
	1.杆体高度8m，避雷针高度≥1米；
2.设计风压：≥0.45KN/m2；
3.设计风速：≥26.8m/s；
4.抗震烈度：≥7度；
5.适宜温度：-45°～+60°；
6.垂直度：≤1/1500；
7.防腐：国标热镀锌，使用年限≥30年；
8.钢标采用：钢材材质为国际保准低硅低碳高强度Q235,壁厚度≥5mm,底法兰厚度≥16mm；
9.连接螺栓采用：国标≥6.8级；
10.接地电阻≦10Ω ；
11.杆体下口为≥240mm，上口为≥180mm，厚度为≥5mm，支臂口1为≥120mm，口2为≥90mm，厚度为≥4mm，镀锌工艺，静电喷塑工艺，防腐等级A；
12.基础预埋件直径不小于Φ24*1200mm*6根，基础尺寸不小于长1000mm*宽1000mm*深1500mm，监控杆基础C30混凝；
13.焊接焊缝平整,无焊接缺陷。镀锌后钝化处理,喷塑附着力好。喷塑采用优质塑粉。
	个
	12

	
	线缆
	国标电源线：3芯*4平方
	米
	5445

	
	
	国标5类线
	米
	360

	
	
	国标信号线2*1.0
	米
	2400

	
	
	电线保护管：内径25mm黑色夹布橡胶管
	米
	5445

	
	基础
	监控杆基础（1000*1000*1500，包括：挖基坑、钢筋笼制作安装、混凝土浇灌、防雷、土建、搬运等）
	个
	12

	
	辅材
	监控箱（含电表、终端盒等配套设备）
	台
	12

	
	
	IDU设备：进行设备状态监控，网络及电路故障判断，支持远程重启
	台
	12

	
	
	交换机
不低于4个千兆电口、2个千兆光口、配套光模块。
	台
	12

	
	设备部署实施费
	含设备的安装、调试及配套材料等费用
	项
	12



	
	
	
	

	序号：8
产品名称：网络传输
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	垃圾填埋场监管
	网络传输
	数据专线，带宽10M。
	条
	12



	
	
	
	

	序号：9
产品名称：物联网卡
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	物联网卡
	物联网卡
	传感器物联网卡每月10个G流量
	个
	32



	
	
	
	

	序号：10
产品名称：畜牧业监管
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是，“枪球一体警戒球”为本项目004包核心产品。

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	畜牧业监管
	枪球一体警戒球
	★1.双镜头，不低于400万像素；分辨率：不低于2688×1520；不低于IP66防护等级，工作温度不少于-40℃~+70℃；
2.支持机动车、非机动车、人脸、人体检测，实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；
3.支持GB35114安全加密；红外补光，照射距离可达250m；
4.支持数据感知功能，支持报警信息断网重连续传;
	台
	25

	
	8米监控杆
	1.杆体高度8m，避雷针高度≥1米；
2.设计风压：≥0.45KN/m2；
3.设计风速：≥26.8m/s；
4.抗震烈度：≥7度；
5.适宜温度：-45°～+60°；
6.垂直度：≤1/1500；
7.防腐：国标热镀锌，使用年限≥30年；
8.钢标采用：钢材材质为国际保准低硅低碳高强度Q235,壁厚度≥5mm,底法兰厚度≥16mm；
9.连接螺栓采用：国标≥6.8级；
10.接地电阻≦10Ω ；
11.杆体下口为≥240mm，上口为≥180mm，厚度为≥5mm，支臂口1为≥120mm，口2为≥90mm，厚度为≥4mm，镀锌工艺，静电喷塑工艺，防腐等级A；
12.基础预埋件直径不小于Φ24*1200mm*6根，基础尺寸不小于长1000mm*宽1000mm*深1500mm，监控杆基础C30混凝；
13.焊接焊缝平整,无焊接缺陷。镀锌后钝化处理,喷塑附着力好。喷塑采用优质塑粉。
	个
	25

	
	线缆
	国标电源线：3芯*4平方
	米
	4422

	
	
	国标5类线
	米
	750

	
	
	电线保护管：内径25mm黑色夹布橡胶管
	米
	4422

	
	基础
	监控杆基础（1000*1000*1500，包括：挖基坑、钢筋笼制作安装、混凝土浇灌、防雷、土建、搬运等）
	个
	25

	
	辅材
	监控箱（含电表、终端盒等配套设备）
	台
	25

	
	
	IDU设备：进行设备状态监控，网络及电路故障判断，支持远程重启
	台
	25

	
	
	交换机
不低于4个千兆电口、2个千兆光口、配套光模块。
	台
	25

	
	设备部署实施费
	含设备的安装、调试及配套材料等费用
	项
	25



	
	
	
	

	序号：11
产品名称：网络传输
数量：1项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

		模块
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	畜牧业监管
	网络传输
	数据专线，带宽10M。
	条
	25



	
	
	
	


填表要求：
1.“响应文件响应内容”--栏由投标人按照招标文件要求填写，结合本企业情况（所投产品情况）进行逐项（逐条）响应，不可概括性作“完全响应”等表述，否则视为不响应招标文件实质性要求而被否决。
2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
4.除特殊要求提供证明材料的采购需求项外，其他未特殊要求的无需提供证明材料，仅对需求进行响应即可。


投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
大伙房水库饮用水水源地保护区全域感知监管平台建设项目	                                                                  招标文件
日期：             
[image: 111111111111111111]72

格式16
商务条款偏离表
包组编号：001/002/003/004
	序号
	招标文件的商务条款
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离
程度
	偏离
说明

	1
	★交货时间：自合同签订之日起45天内完成。
	
	
	

	2
	★交货地点：采购人指定地点。         
	
	
	

	3
	★付款方式及条件：合同生效后，乙方向甲方开具合同金额40%的预付款保函（保函有效期须覆盖至合同签订日起一个月），甲方收到合规保函、含税发票等，支付合同总金额的40%作为预付款；项目整体验收合格后，甲方支付剩余合同总金额60%的尾款。
	
	
	

	4
	★验收标准、验收程序、验收报告：本项目将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）、辽宁省的要求进行验收。
★组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	5
	★质量保证期：3年。
	
	
	

	6
	★免费运维服务期限：18个月。
	
	
	

	7
	★维保期内所有本次项目涉及的设备设施电费、网络传输费等相关运维费用18个月由乙方负责。
	
	
	

	8
	★热线支持：提供热线7×24小时支持电话；
★现场支持：1小时内响应，24小时内到达。
	
	
	

	9
	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1.“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，不可概括性作“完全响应”等表述，否则视为不响应招标文件实质性要求而被否决。
2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。


投标人名称（加盖单位公章）：             
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                


大伙房水库饮用水水源地保护区全域感知监管平台建设项目 	招标文件

[image: 111111111111111111]177

格式17
文件一致性承诺函
我单位承诺：现场递交的加密备份投标文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致，以备系统突发故障使用。
如启用备份文件，我公司将配合采购人、采购组织机构共同对使用情况进行签字确认，并同意采购人、采购组织机构将存储的备份文件与采购档案一并存档。


特此说明。






投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日      期：               
格式18
进口产品制造厂家的授权书（本项目不适用）
（采购人或采购代理机构名称）：
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：
（1）代表我方办理贵方（项目编号、项目名称、包组编号）投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
（3）我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
（4）我方于 年 月 日签署本文件，（投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：               
签字人职务和部门：                         
签字人姓名：                               
签字人（签字）：                           
日期：                                     


（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）
格式19-1
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




企业名称（加盖单位公章）：
日期：
注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




填表说明：
1.标的名称：01标的：        ；02标的：        ；03标的：        ；04标的：        ；
2.所属行业：
01标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“     ”；
02标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“     ”；
03标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“     ”；
04标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“     ”；
3.落款处企业名称（盖章）：此处的企业名称是指参与本次采购活动的供应商名称。
4.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
5.企业类型：
（1）供应商需在中型企业、小型企业、微型企业中选择其中一类进行填报；
（2）企业划型标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）文件执行。


格式19-2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	品  名
	数量
	规格
型号
	生产
厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。



注：1.供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。
    2.仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。
    3.如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。
    4.如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。



投标人名称（加盖单位公章）：            
日期：              
格式20
关于符合本国产品标准的声明函（如适用）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：  
日期：  年  月  日



注：
1产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
格式21

关于本国产品比例的声明函（如适用）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



公司（单位）名称（盖章）：  
日期：  年  月  日


格式22
承 诺 书（如适用）
                         公司名称（以下简称“我公司”），就在        (项目编号：       ）中提供的投标保证保险凭证/保函(编号:        )有效性作出如下承诺：
一、鉴于我公司于    年   月   日参加      (项目编号：    ）项目的响应，                 (金融机构)根据采购文件的要求已经为我公司出具该项目投标保证保险凭证/保函 。
二、          (项目编号：      ）项目投标保证保险凭证/保函，保险有效期为     年   月   日起至     年   月   日止。
三、          (项目编号：      ）项目投标保证保险凭证/保函              机构承担的保险金额（最高限额）：人民币      元整 （¥        ）。
四、我公司郑重承诺，此保函为我公司委托               （金融机构）开具，具有与投标保证金同等的法律效力，为我公司真实意思表示，此保函真实有效。若有弄虚作假等违法违规行为，我公司自愿承担由此产生的所有法律责任、承担一切法律后果。
 
承  诺  人（签字、公章）：                
法定代表人（签字、法人章）：              
财      务（签字、财务专用章）：          
日期：    年  月  日


格式23
保证金退还明细表（电汇）
	项目名称
	 

	项目编号
	 

	供应商名称
	 

	开户名称
	（银行开户的单位名称）

	开户银行
	 

	汇款账号
	 

	备注
	 


注：1.此表所填退还保证金开户行、账号等信息应与递交保证金开户行、账号等信息相一致，否则影响保证金退还；
2.开户银行应写全，例如XX银行XX支行或XX分行。                                                         
 
 
投标人名称（加盖单位公章）：            
日期：              

格式24
申请发票情况说明

辽宁省沈抚公共资源交易服务有限公司：
本单位申请开具 招标采购代理服务费发票标书款，项目名称为                        ，项目编号为               ，金额为       。
本单位开具发票信息如下（发票信息需要与单位财务部门确认后方可提供）：
	开票信息
	增值税电子普通发票

	单位名称
（必填项）
	

	纳税人识别号
（必填项）
	

	单位地址及电话
	

	开户行及账号
	

	接收发票电子邮箱
（必填项）
	

	经办人
（必填项）
	

	联系方式
（必填项）
	


特此说明！

                        申请单位（盖公章）：
                               年    月    日
格式25
供应商基本情况

附表1 供应商基本信息表
附表2 2023年7月1日至今类似项目业绩汇总表
附表3 单个项目情况表
附表4 拟配置人员一览表


附表1
供应商基本信息表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	网    址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	统一社会信用代码
	
	其中
	总经理
	

	注册资本
	
	
	项目经理
	

	开户银行
	
	
	项目人员
	

	账    号
	
	
	其他人员
	

	经营范围
	

	备注
	




附表2
2023年7月1日至今类似项目业绩汇总表
	序号
	合同名称
	合同签订日期
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




附表3
单个项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人联系人及电话
	

	合同签订日期
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.参照本项目《评审办法》对类似业绩的相关要求提供相应证明材料加盖供应商公章；
2.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
附表4
拟配置人员一览表
	序号
	姓名
	拟派岗位
	相关证书
	...
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.参照本项目《评标方法》要求的相关岗位人员提供相应证明材料加盖投标人公章；
2.此表可根据实际情况进行拓展。



[bookmark: _Toc31307]第三章 货物需求
详见本项目招标文件第二章 格式15技术规格偏离表、格式16商务条款偏离表。
[bookmark: _Toc25568]第四章 评标方法
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法
本项目采用综合评分法进行评标。
二、评标原则及程序
（一）评标原则
评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序
★1.资格审查
1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。
★2.符合性审查
2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。
3.样品及演示
3.1投标人须知表11.4条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。（样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）
★4.同一品牌产品
4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）项执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。
4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
（1）如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
 （2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。
★5.比较及评价
5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。
5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。
5.3出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65 %的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 65 %；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 65 %；
（3）投标报价低于采购项目最高限价 65 %的，即投标报价<采购项目最高限价× 65 %；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于本章5.3中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
投标人的书面说明及证明材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明及证明材料的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
★6.需落实的政府采购政策性规定：
6.1对中小微企业的相关规定
6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：
（1）非联合体投标
每个标的均由小型或微型企业制造的，对投标报价给予 10% （10%—20%）的扣除。
（2）联合体投标
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予  /  （4%—6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）项规定享受扶持政策。
组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.2对节能产品、环境标志产品的相关规定
（1）节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。
采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的  /  %。
采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。
（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。
6.3对列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定(本项目不适用)
采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价  /  （6%—8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予  /  （6%—8%）的加分（详见评分细则）。
6.4对本国产品的相关规定
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）投标人提供的货物为本国产品的，投标时提供招标文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。
评标委员会应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查。评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合招标文件规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
出具符合要求的声明函或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
未提供符合要求的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，一律视为非本国产品。
6.5当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。
★7.投标无效情况详见投标人须知。
★8.推荐中标候选人的原则
详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：
（1）采用最低评标价法的：
扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；
投标报价相同的并列；
（2）采用综合评分法的：
得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
其他情况，由评标委员会投票处理。
9.评标报告
9.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
9.2评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告；
9.3如评标委员会启动异常低价审查程序，则异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
三、确定中标人
评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。
采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。
注：1. 评标委员会采用综合评分法对投标人的投标文件和报价进行综合评分；
2.评分计算保留2位小数（四舍五入）；
3.评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。
附件1 
资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）（法定代表人参加投标的须提供，授权委托人参加投标的无须提供）
	1.按给定格式填写
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（法定代表人参加投标的无须提供，授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	9
	投标人关联单位说明
	1.按给定格式及填表要求填写
2.无投标须知26.2（2）所述情形
3.无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	10
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	11
	承诺函（如为分公司，需提供总公司愿意承担一切法律责任的承诺函，须加盖总公司公章）
	1.按要求提供
2.合法有效
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	结论
	
	
	


填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
2.审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：
日期：
附件2
符合性审查表（001包）
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	2
	递交投标保证金证明材料复印件
	1.按要求提供
2.合法有效
3.无投标须知26.2（1）所述情形
	
	
	

	3
	开标一览表
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）（3）（7）所述情形
	
	
	

	4
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	《获得节能认证产品部分报价表》《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）
	1.按要求提供
2.合法有效
3.响应招标文件实质性要求
	
	
	

	6
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	7
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	8
	文件一致性承诺函
	1.按给定格式及内容填写
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	9
	暗标分册投标文件
	1.符合投标须知11.3所述全部要求
2.无投标须知26.2（8）（9）所述情形
	
	
	

	结论
	
	
	


填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
2.审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字：
日期：

附件2
符合性审查表（002/003/004包）
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	2
	递交投标保证金证明材料复印件
	1.按要求提供
2.合法有效
3.无投标须知26.2（1）所述情形
	
	
	

	3
	开标一览表
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）（3）（7）所述情形
	
	
	

	4
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	6
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	7
	文件一致性承诺函
	1.按给定格式及内容填写
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	8
	暗标分册投标文件
	1.符合投标须知11.3所述全部要求
2.无投标须知26.2（8）（9）所述情形
	
	
	

	结论
	
	
	


填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
2.审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字：
日期：
附件3
评分细则
（综合评分法适用）
（一）001包基本评分标准
	包组编号
	001

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分（30分）
	投标报价
	评审内容：投标报价
评审标准：报价得分=（Cmin/C）×价格满分。其中，Cmin为所有有效投标人报价中的最低报价，C为投标人的投标报价。报价得分四舍五入，保留小数点后两位。
	30

	技术部分（12分）
	设备技术指标
	投标人根据项目需求，结合项目实际，对无人船、无线电探测设备、GPS导航诱骗系统产品所有技术参数逐条响应，每有一条无偏离或正偏离得1分，本项最多12分。
注：1.以上产品投标人除填写响应内容外，需提供“技术证明文件”，包括：产品彩页（说明书）、产品白皮书、国家认可的第三方检测机构出具的测试报告、国家认可的第三方检测机构出具的产品计量测试证书报告中的任意一种即可。
2.评标委员会根据投标人提供的“技术证明文件”对技术参数进行评审，而不仅以投标人自身应答及响应作为评标依据。投标人的技术参数仅做出响应而未提供“技术证明文件”或“技术证明文件”中技术指标不满足参数要求的，或者对所提供“技术证明文件”技术指标不明确或不清晰的，评标委员会可视其为负偏离，对应参数项不得分。
	12

	商务部分
（28分）
	类似业绩
	评审内容：类似业绩；
评审标准：提供2023年7月1日至今类似项目业绩，每提供一个得1分，满分7分。
注：业绩时间以合同签订时间为准，提供有效合同关键页（包括但不限于合同首页、签字盖章页）复印件加盖投标人公章，未提供或不满足不得分。
	7

	
	企业资质
	评审内容1：企业资质；
评审标准1：投标人具有有效的投标人具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一项证书得1分，满分5分；其他不得分。
评审内容2：企业资质；
评审标准2：投标人具有通信信息网络系统集成企业服务能力，甲级得2分，乙级得1分，其他不得分。
注：上述须提供有效证书复印件加盖投标人公章。
	7

	
	项目经理
	评审内容：项目经理；
评审标准：项目经理具有信息系统项目管理师证书得2分；满分2分。
注：提供上述人员身份证和有效证书复印件、劳动合同复印件及开标前6个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	2

	
	技术负责人
	评审内容：技术负责人（项目经理除外）；
评审标准：技术负责人具有系统集成项目管理工程师得2分；满分2分。
注：提供上述人员身份证和有效证书复印件、劳动合同复印件及开标前6个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	2

	
	项目团队
	评审内容：项目团队（项目经理、技术负责人除外）；
评审标准：项目组成员具有信息系统项目管理工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、网络工程师、弱电系统工程师证书的，每有1个证书得2分，同一人员多本证书不兼得分，每人最多计2分；本项最多得10分。
注：提供上述人员身份证和有效证书复印件、劳动合同复印件及开标前6个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	10

	合  计
	-
	-
	70



[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]（二）暗标分册评分标准
	包组编号
	001

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	暗标评审（30分）
	总体设计方案
	投标人根据“智慧数据指挥中心建设”的服务需求，结合项目实际，针对本项目制定总体设计方案，包括但不限于建设目标、建设思路、整体规划、网络传输服务方案等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，不得分。
	6

	
	实施方案
	投标人针对“智慧数据指挥中心建设”需求，制定项目实施方案，内容包括但不限于项目供货方案、设备实施方案、质量管理措施、进度保障措施等。要求实施方案结构清晰，进度计划安排符合本项目工期要求，提供进度计划图，安装调试方案及质量管理措施、进度保障措施符合项目实际。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，不得分。
	6

	
	系统集成方案
	投标人针对“大伙房水库饮用水水源地保护区全域感知监管平台建设项目”的整体需求，制定项目系统集成方案，内容包括但不限于现有整体项目的软硬件集成、联调测试、试运行验收、进度风险管控等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，不得分。
	6

	
	培训方案
	投标人针对本项目制定培训计划方案，内容包括但不限于培训对象、培训内容、培训计划、培训团队等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，不得分。
	6

	
	售后服务方案
	投标人针对本项目制定售后服务方案，内容包括但不限于售后保障体系、服务响应机制、问题处理流程等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，不得分。
	6

	合  计
	-
	-
	30


注：1.缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。
2.不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
3.001包-004包兼投的投标人拟派的项目经理、技术负责人（如有）、技术团队（如有）、项目团队人员全员均不可重复投标，重复人员所在包组该项均不得分。

（二）002包基本评分标准
	包组编号
	002

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分（30分）
	投标报价
	评审内容：投标报价
评审标准：报价得分=（Cmin/C）×价格满分。其中，Cmin为所有有效投标人报价中的最低报价，C为投标人的投标报价。报价得分四舍五入，保留小数点后两位。
	30

	技术部分（12分）
	产品功能展示方案
	投标人提交的图文版产品功能展示方案，要求内容真实、完整、规范，并以文字说明搭配产品真实界面截图、功能原理图、流程示意图等图文形式呈现所有产品功能，内容贴合项目需求、逻辑清晰、资料真实有效，涉及业务数据均需完成脱敏处理。
一、项目场景适配性（6分）
方案以成品软件类似项目核心场景、依托对应场景数据编制图文功能展示内容。
1.贴合项目实际建设需求的，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得3分；
3.采用非本项目水源地范围重点区域场景及数据编制内容，场景适配性不符的，不得分。
二、核心功能展示完整性（6分）
方案需通过图文结合形式，完整、清晰、详实展示以下四大类核心功能，明确功能作用、业务逻辑、展示效果、应用价值，不得仅简单罗列页面名称、空泛介绍界面：
（1）实景三维模块：完整展示实景三维成果加载、场景浏览、单体化模型精准查询等核心功能；
（2）领导驾驶舱模块：完整覆盖流域一张图、流域数据监测、水库监测、污水监测、水源地保护五大核心展示功能；
（3）告警中心模块：完整展示告警生成机制、告警三维定位、告警任务派发与闭环处置、告警数据统计查询等全流程功能；
（4）数孪仿真模拟模块：完整展示流域仿真、设备仿真、水泵开启模拟、水库开闸模拟、水利调度模拟、水位动态仿真、泄洪淹没仿真等仿真模拟功能。
评分规则（内容全面、逻辑清晰、贴合业务需求的）：
1.展示全部四类核心功能，得6分；
2.展示其中三类核心功能的，得4分；
3.展示其中两类核心功能的，得2分；
4.展示功能不足两类，或仅简单展示界面、无详细功能图文说明、无业务逻辑阐述的，不得分。
	12

	商务部分
（28分）
	类似业绩
	评审内容：类似业绩；
评审标准：提供2023年7月1日至今类似项目业绩，每提供一个得1分，满分7分。
注：业绩时间以合同签订时间为准，提供有效合同关键页（包括但不限于合同首页、签字盖章页）复印件加盖投标人公章，未提供或不满足不得分。
	7

	
	企业资质
	评审内容1：企业资质；
评审标准1：投标人具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一项证书得1分，满分5分；其他不得分。
评审内容2:企业资质;
评审标准2:投标人具有信息安全服务资质认证证书-信息安全应急处理服务资质得2分，其他不得分。
注：上述须提供有效证书复印件加盖投标人公章。
	7

	
	项目经理
	评审内容：项目经理；
评审标准：项目经理具有信息系统项目管理师证书的得2分；满分2分。
注：提供上述人员身份证和有效证书复印件、劳动合同复印件及开标前6个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	2

	
	技术负责人
	评审内容：技术负责人（项目经理除外）；
评审标准：技术负责人具有系统分析师证书的得2分；满分2分。
注：提供上述人员身份证和有效证书复印件、劳动合同复印件及开标前6个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	2

	
	项目团队
	评审内容：项目团队（项目经理、技术负责人除外）；
评审标准：项目组成员具有大数据分析师、软件设计师证书、软件评测师证书、网络工程师证书，每有1个证书得2分，同一人员多本证书不兼得分，每人最多计2分；本项最多得10分。
注：提供上述人员身份证和有效证书复印件、劳动合同复印件及开标前6个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	10

	合  计
	-
	-
	70



（二）暗标分册评分标准
	包组编号
	002

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	暗标评审（30分）
	软件规划方案
	投标人根据“感知平台建设”的服务需求，结合项目实际，针对本项目制定软件规划方案，包括但不限于建设目标、建设思路、整体规划、网络传输服务方案等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，不得分。
	6

	
	软件技术方案
	投标人针对“感知平台建设”需求，制定软件技术方案；包括但不限于软件系统整体架构、分项功能等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，不得分。
	6

	
	平台整合方案
	投标人根据服务需求，结合项目实际，遵照“一个平台”的工作要求，针对本项目制定与业务综合平台的整合方案，内容包括但不限于现有现状分析、整合思路、业务数据整合设计、应用数据使用规划、应用权限统一管理规划等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，不得分。
	6

	
	培训方案
	投标人针对本项目制定培训计划方案，内容包括培训对象、培训内容、培训计划、培训团队等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，不得分。
	6

	
	售后服务方案
	投标人针对本项目制定售后服务方案，内容包括但不限于售后保障体系、服务响应机制、问题处理流程等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，不得分。
	6

	合  计
	-
	-
	30


注：1.缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。
2.不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
[bookmark: _GoBack]3.001包-004包兼投的投标人拟派的项目经理、技术负责人（如有）、技术团队（如有）、项目团队人员全员均不可重复投标，重复人员所在包组该项均不得分。
（三）003包基本评分标准
	包组编号
	003

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分（30分）
	投标报价
	评审内容：投标报价
评审标准：报价得分=（Cmin/C）×价格满分。其中，Cmin为所有有效投标人报价中的最低报价，C为投标人的投标报价。报价得分四舍五入，保留小数点后两位。
	30

	技术部分（12分）
	设备技术指标
	投标人根据项目需求，结合项目实际，对热成像中载云台、高光谱水质监测系统、室外全局球所有技术参数逐条响应，每有一条无偏离或正偏离得1分，满分12分。
注：1.以上产品投标人除填写响应内容外，需提供“技术证明文件”，包括：产品彩页（说明书）、产品白皮书、国家认可的第三方检测机构出具的测试报告、国家认可的第三方检测机构出具的产品计量测试证书报告中的任意一种即可。
2.评标委员会根据投标人提供的“技术证明文件”对技术参数进行评审，而不仅以投标人自身应答及响应作为评标依据。投标人的技术参数仅做出响应而未提供“技术证明文件”或“技术证明文件”中技术指标不满足参数要求的，或者对所提供“技术证明文件”技术指标不明确或不清晰的，评标委员会可视其为负偏离，对应参数项不得分。
	12

	商务部分
（28分）
	类似业绩
	评审内容：类似业绩；
评审标准：提供2023年7月1日至今类似项目业绩，每提供一个得1分，满分7分。
注：业绩时间以合同签订时间为准，提供有效合同关键页（包括但不限于合同首页、签字盖章页）复印件加盖投标人公章，未提供或不满足不得分。
	7

	
	企业资质
	评审内容1：企业资质；
评审标准1：投标人具有有效的投标人具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项证书得1分，满分5分；其他不得分。
评审内容2：企业资质；
评审标准2：投标人具有通信工程施工总承包资质，二级及以上得2分，没有不得分。
注：上述须提供有效证书复印件加盖投标人公章。
	7

	
	项目经理
	评审内容：项目经理；
评审标准：项目经理具有信息系统项目管理师证书得2分。
注：提供上述人员身份证和有效证书复印件、劳动合同复印件及开标前6个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	2

	
	技术团队
	评审内容：技术团队（项目经理、项目团队除外）；
评审标准：拟派本项目的技术团队，具有高级网络信息安全工程师证书、通信类高级职称证书其中一个证书的，每提供1人得1分，满分为2分，不具有不得分，同一人持多证书的，不兼得分。
注：提供上述人员身份证和有效证书复印件、劳动合同复印件及开标前6个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	2

	
	项目团队
	评审内容：项目团队（项目经理、技术团队除外）；
评审标准：项目组成员具有以下证书
1.高处作业特种作业操作证：应急管理部门颁发、有效期内、可官网核验的高处安装维护拆除特种作业操作证；
2.安全员证书；
每有1个证书得2分；同一人员多本证书不兼得分，每人最多计2分；本项最多得10分。
注：提供上述人员身份证和有效证书复印件、劳动合同复印件及开标前6个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	10

	合  计
	-
	-
	70



（二）暗标分册评分标准
	包组编号
	003

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	暗标评审（30分）
	建设规划方案
	投标人根据“核心水域及沿线道路监控监管设备建设”的服务需求，结合项目实际，针对本项目制定建设规划方案，包括但不限于建设目标、建设思路、整体规划、网络传输服务方案等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，不得分。
	6

	
	实施方案
	投标人针对“核心水域及沿线道路监控监管设备建设”需求，制定项目实施方案，内容包括但不限于项目供货方案、设备实施方案、质量管理措施、进度保障措施等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，不得分。
	6

	
	高点位施工安全保障方案
	投标人针对“核心水域及沿线道路监控监管设备建设”需求，制定高点位施工安全保障方案，内容包括但不限于安全防护措施、安全管理机制、组织与人员管理、高点位施工过程管控等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，不得分。
	6

	
	培训方案
	投标人针对本项目制定培训计划方案，内容包括但不限于培训对象、培训内容、培训计划、培训团队等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，不得分。
	6

	
	售后服务方案
	投标人针对“核心水域及沿线道路监控监管设备建设”需求，制定售后服务方案，内容包括但不限于售后保障体系、服务响应机制、问题处理流程等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，不得分。
	6

	合  计
	-
	-
	30


注：1.缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。
2.不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
3.001包-004包兼投的投标人拟派的项目经理、技术负责人（如有）、技术团队（如有）、项目团队人员全员均不可重复投标，重复人员所在包组该项均不得分。

（四）004包基本评分标准
	包组编号
	004

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分（30分）
	投标报价
	评审内容：投标报价
评审标准：报价得分=（Cmin/C）×价格满分。其中，Cmin为所有有效投标人报价中的最低报价，C为投标人的投标报价。报价得分四舍五入，保留小数点后两位。
	30

	技术部分（12分）
	设备技术指标
	投标人根据项目需求，结合项目实际，对枪球一体警戒球、渗液传感器所有技术参数逐条响应，每有一条无偏离或者正偏离得1分，本项最多12分。
注：1.以上产品投标人除填写响应内容外，需提供“技术证明文件”，包括：产品彩页（说明书）、产品白皮书、国家认可的第三方检测机构出具的测试报告、国家认可的第三方检测机构出具的产品计量测试证书报告中的任意一种即可。
2.评标委员会根据投标人提供的“技术证明文件”对技术参数进行评审，而不仅以投标人自身应答及响应作为评标依据。投标人的技术参数仅做出响应而未提供“技术证明文件”或“技术证明文件”中技术指标不满足参数要求的，或者对所提供“技术证明文件”技术指标不明确或不清晰的，评标委员会可视其为负偏离，对应参数项不得分。
	12

	商务部分
（28分）
	类似业绩
	评审内容：类似业绩；
评审标准：提供2023年7月1日至今类似项目业绩，每提供一个得1分，满分7分。
注：业绩时间以合同签订时间为准，提供有效合同关键页（包括但不限于合同首页、签字盖章页）复印件加盖投标人公章，未提供或不满足不得分。
	7

	
	企业资质
	评审内容1：企业资质；
评审标准1：投标人具有有效的投标人具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一项证书得1分，满分5分；其他不得分。
评审内容2：企业资质；
评审标准2：投标人具有通信工程施工总承包资质，二级及以上得2分，没有不得分。
注：上述须提供有效证书复印件加盖投标人公章。
	7

	
	项目经理
	评审内容：项目经理；
评审标准：项目经理具有信息系统项目管理师证书得2分；满分2分。
注：提供上述人员身份证和有效证书复印件、劳动合同复印件及开标前6个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	2

	
	技术团队
	评审内容：技术团队（项目经理、项目团队除外）；
评审标准：拟派本项目的技术团队，具有高级网络信息安全工程师证书、通信类高级职称证书其中一个证书的，每提供1人得1分，总分最多得2分，不具有不得分，同一人持多证书的，不兼得分。
注：提供上述人员身份证和有效证书复印件、劳动合同复印件及开标前6个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	2

	
	项目团队
	评审内容：项目团队（项目经理、技术团队除外）；
评审标准：项目组成员具有以下证书
1.电工作业特种作业操作证：应急管理部门颁发、有效期内、可官网核验的低压/高压电工特种作业操作证。
2.安全员证书。
每有1个证书得2分；同一人员多本证书不兼得分，每人最多计2分；本项最多得10分。
注：提供上述人员身份证和有效证书复印件、劳动合同复印件和开标前6个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	10

	合  计
	-
	-
	70



（二）暗标分册评分标准
	包组编号
	004

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	暗标评审（30分）
	建设规划方案
	投标人根据“工矿农牧重点风险源监控监管设备”的服务需求，结合项目实际，针对本项目制定建设规划方案，包括但不限于建设目标、建设思路、整体规划、网络传输服务方案等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，得0分。
	6

	
	实施方案
	投标人针对“工矿农牧重点风险源监控监管设备”需求，制定项目实施方案，内容包括但不限于项目供货方案、设备实施方案、质量管理措施、进度保障措施等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，得0分。
	6

	
	多点分布联动性方案
	投标人针对“工矿农牧重点风险源监控监管设备”需求，制定多点分布联动性方案，内容包括但不限于分散作业、联动管控、交叉作业协调、信息联动、协同应急等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，得0分。
	6

	
	培训方案
	投标人针对本项目制定培训计划方案，内容包括但不限于培训对象、培训内容、培训计划、培训团队等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，得0分。
	6

	
	售后服务方案
	投标人针对“工矿农牧重点风险源监控监管设备”需求，制定售后服务方案，内容包括但不限于售后保障体系、服务响应机制、问题处理流程等。
1.提供符合采购需求的有效方案，无缺陷，得6分；
2.方案内容存在缺陷的，得4分；
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述项中任意一项内容，得2分；
4.未提供方案，得0分。
	6

	合  计
	-
	-
	30


注：1.缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。
2.不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
3.001包-004包兼投的投标人拟派的项目经理、技术负责人（如有）、技术团队（如有）、项目团队人员全员均不可重复投标，重复人员所在包组该项均不得分。



（五）加分项评分标准
	加分
因素
	加分说明

	节能
产品
	对清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 5 %的加分，计算公式如下：
节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值30×5%。注：强制节能产品除外。

	环保
产品
	对清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 5 %的加分，计算公式如下：
环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值30×5%。












[bookmark: _Toc28786]第五章 政府采购合同条款及格式
（以下内容仅供参考，采购文件中应提供拟签订的合同文本）




政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             


使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
2.采购项目名称：                                          
采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                        
品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：
关键部件：           品牌：         型号：
关键部件：           品牌：         型号：
关键部件：           品牌：         型号：
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：    
否
（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：           
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
分包主要内容：                                            
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                          
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业  中型企业  小微型企业  
残疾人福利性单位 监狱企业 其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
国别：         品牌：         规格型号：
否
（10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购       优先采购
否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购       优先采购
否
是否涉及绿色产品：
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购       优先采购
否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
1.合同金额
（1）合同金额（含税费）小写：                           
大写：                           
分包金额（如有）小写：                           
大写：                           
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
1.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
收取履约保证金形式：                            
收取履约保证金金额：                            
履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                  
（5）风险处置措施和替代方案：                                        
1.合同验收
2.验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
验收主体：                
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收
分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                         
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
1.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
1.合同生效
本合同自                             生效。
1.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于本国产品比例的声明函》（采购项目或者采购包中含有多种产品的）进行响应的乙方，应保证提供的货物符合声明函及证明文件中的内容。
（2）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（3）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（4）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（5）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（6）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1.合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
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