	技术参数（装备类）

	序号
	产品名称
	数量
	预算单价（万元）
	技术参数

	
	热成像仪
	19 
	8.2
	★1.符合《消防用红外热像仪》（XF/T635-2023），能够在黑暗、浓烟环境中人员搜救或火源寻找以及危化事故处理。

▲2.探测器像素≥380×280，探测器类型：非制冷型焦平面探测器（免维护）；

3.显示模式：红外模式+可见光模式；

4.帧频：≥50HZ，温度灵敏度：≤50mk；

5.波长范围≥8～14μm。调焦：定焦；镜头≥48°；帧频：≥50HZ；

▲6.测温范围：不低于-40℃～+1100℃。具有最高温、最低温显示功能，测温精度：±2℃或测量值的±2%；

▲7.显示屏：≥2.7英寸可视显示屏，色彩模式：≥10种。分别提供火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情模式便于各种情况下使用；同时需要在屏幕上以中文字幕显示；屏幕带遮光罩；

8.数字变焦≥4倍，具有激光指示被测目标位置功能；

9.在-20℃至85℃之间可持续工作，在150℃环境下可工作≥10分钟，在260℃环境下可工作≥5分钟；

10.防护等级：≥IP67，跌落性能：可2米跌落至硬质地面且不影响使用；

11.存储卡≥32GB高速闪存卡，仪器录像可直接录制成MP4格式，不需要通过转换，可导出直接观看视频，具有回放和删除功能；

12.专用车充：便于携带上车使用，能同时给电池和主机同时充电；

13.重量：≤650g（含电池），电池使用时间≥4小时；

14.配件：主机x1 ；充电器x1； 电池x2 ；读卡器x1； SD卡x1(32G)； 能同时给电池和主机充电的专用车充x1； 说明书x1 ；分析软件x1； 防护箱x1；

★15、提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位公章。

	
	有毒气体探测仪
	10 
	0.3
	1.产品具有自动校准与自动归零功能；全功能自动测试：确认传感器、电路和电池完整性；具备听觉/视觉/振动警报；2.可检测≥4种以上有毒有害和可燃气体；

3.检测方式： 扩散式；

4.显示方式： TFT彩色液晶屏显示；

★5.检测气体： 硫化氢：0-100ppm，氯气：0–50 ppm，可燃气：0-100%LEL，氧气：0-30%体积；

6.气体显示：支持图标文字双菜单显示界面；具有历史数据曲线显示功能；

7.提示灯功能：具备LED呼吸灯提示功能；

8.防护等级： ≥IP65；

9.中文使用维护保养说明书或光盘；
10.连续工作时间： ＞10小时；                                                                                                                                     ★11.提供Exia II CT4以上防爆合格证。

★12.提供国家消防装备质量监督检验中心【或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构】出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位公章。

	
	可燃气体检测仪
	12 
	0.3
	1.具备防尘、防水及防爆性能（满GB3836.1-2010，提供Exia II CT4以上防爆合格证）,检测可燃气体（0-100%LEL）；

★2.可同时检测氧气、硫化氢、一氧化碳、可燃气体等不少于4种气体；实时显示气体浓度,锂电池供电；

▲3.实时显示气体浓度和仪器状态；

4.工作时间≥10h；

▲5.防护等级≥IP65；

6. 校准：自动校准和归零；

7.可清楚显示有害气体的低限、高限、时量平均浓度和短期时量平均允许浓度等；

▲8.侦检毒气时，具有实时报警功能；

▲9.报警方式不少于声、光、振动三种；响应时间≤5秒；

10.传感器寿命≥2年；

11.中文使用维护保养说明书或光盘；

★12.提供国家消防装备质量监督检验中心【或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构】出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位公章。

	
	激光测距仪
	15 
	0.45
	★1.《手持式激光测距仪检定规程》(JJG 966 2010)；

2.放大倍率:≥8倍；

3.物镜直径:25mm；

4.出瞳直径:3.7mm；

5.视场角：7°；

6.屈光度：±5D；

7.标准环境下测距范围:0-1000m；

8.测距精度:±0.2m≤150m（±0.3m＞1500-1000m）；

9.测高最小量程:0.1m；

10.倾斜度量程:±90°；

11.速度测量:18-300Km/h；

12.电源:1200mA充电锂电池；

13.测量屏幕:内外双显示；

14.角度开关:一键角度开关；

15.磁条设计：内置磁条；

16.充电接口：USB接口；

17.单位:码（Yd）,米（M）；

18.显示:LCD；

19.尺寸:≤120×80×50mm；

20.重量:≤210g。

★21.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位公章。

	
	电动破拆工具组
	6 
	10
	一、主要功能：一套4件（电动扩张器、电动剪扩器、电动剪切钳、电动顶撑器）。

二、电动扩张器：

★1.符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》标准；

2.适用环境温度-30℃—+55℃；

3.具有永久性标志及产品数据标识；

4.各部件为同一品牌产品，可配套使用；

5.单机配备不少于两块高性能锂电池、一个充电器、一条肩带、一个硬质包装箱；
6.开关、照明一体式设计，一键开关，方便快捷；

7.设备内含双向液压锁，具备自锁功能。长时间使用不会出现自动泄压现象；

8.重量:≤25 kg（含电池）；

9.尺寸：≤长960mm×宽340mm×高284mm；

10.工作压力：≥72Mpa；

11.最小扩张力：≥64KN；

12.最大扩张力：≥285KN；

13.牵引距离：≥560mm；

14.额定牵引力：≥55KN；

15.扩张距离：≥731mm；

16.电池容量：≥28V 5.6Ah。

三、电动液压剪扩器：

★1.符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》标准；

2.适用环境温度-30℃—+55℃；
3.具有永久性标志及产品数据标识；

4.各部件为同一品牌产品，可配套使用；

5.单机配备两块电池、一个充电器、一条肩带、硬质包装箱。
6.开关、照明一体式设计，一键开关，方便快捷；

7.设备内含双向液压锁，具备自锁功能。长时间使用不会出现自动泄压现象；

8.重量:≤22kg（含电池液压油）；

9.尺寸：≤长910mm×宽230mm×高285mm；

10.工作压力：≥72Mpa；

11.最小扩张力：≥52.2KN；

12.扩张距离：≥370mm；

13.剪切能力：≥35mm圆钢  16mm板材；

14.剪切力：≥680KN；

15.电池容量：≥28V 5.6Ah。

四、电动液压剪切器:

★1.符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》标准；

2.适用环境温度-30℃—+55℃ ；

3.具有永久性标志及产品数据标识；

4.各部件为同一品牌产品，可配套使用；

5.单机配备两块电池、一个充电器、一条肩带，硬质包装箱；

6.防护等级：≥IP67。

★五、提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位公章。

	
	无齿锯
	3
	1.7
	★1.总体要求：符合 GB/32460-2015 消防应急救援装备、破拆机具通用技术条件。

1.1.用于金属和混凝土材料；

1.2.二冲程汽油发动机为动力。

2.性能要求：
2.1.功率：≥5.5kw；汽缸排量：≥110CC；

★2.2.锯片最大直径：350/400mm；最大切割深度：125/150mm；

2.3.重量（不包括切割设备）：≤15kg；

2.4.配备备用不少于3种锯片、维修工具、润滑油比例壶、降温除尘设备。

★3.提供国家消防装备质量监督检验中心【或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构】出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位公章。

	
	双轮异向切割锯
	2
	1.7
	★1.符合 GB/32460-2015 消防应急救援装备破拆机具通用技术条件；

2.可切割钢材、钢管、电缆、铝材、木材、墙板、塑料、汽车玻璃等材料；

3.汽油发动机，功率：≥3.5kW；

★4.锯片规格：≥310mm，切割深度：≥110mm；

5.重量（不含燃油、润滑油、锯片）：≤14kg；

6.配备锯片2副、维修工具等；

★7.提供国家消防装备质量监督检验中心【或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构】出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	大功率发电机
	8
	1.2
	★1.整体符合《工频汽油发电机组技术条件》（ JB∕T 10304-2020）；

2.输出频率50Hz；

3.输出电压220/380V；

4.输出功率≥8.0kw；

5.最大功率≥8.2kw；

6.输出转速≥3000rpm；

7.最大转速≥3600rpm；

8.相数：单/三相；

9.起动方式：手启动/电起动；

10.结构类型：框架式；

11.电机：稀土永磁电机；

12.发动机类型：单缸，四冲程，汽油机；

13.冷却方式：风冷；

14.排量：≥410m1

15.燃油消耗率(g/kw.h)：≤360；

16.噪音dB(A)(至4m)：≤75分贝；

17.油箱容积25L；

18.净重≤95KG；

19.机油箱容积1.1L；

20.尺寸(MM)≤720*560*580。

★21.提供国家消防装备质量监督检验中心【或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构】出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	雷达生命探测仪
	2
	25
	★1.整体符合《消防用雷达生命探测仪》（XF 3010-2020）；

2.雷达体制：超宽带雷达；

3.天线类型：增强型介质耦合超宽带天线；

★4.探测距离：穿透≥50cm砖混墙体后；

4.1静止生命体呼吸探测距离≥20m；

4.2运动生命体呼吸探测距离≥25m；
5.穿透材质：混凝土、土壤、岩石等非金属、低含水量物体；

6.探测张角：±60°；

▲7.遥控距离：采用外置天线空旷环境下遥控距离≥150m；

8.探测精度：±10cm；

9.探测模式：二维定位或优于；

▲10.自动判断：具有自动判断扫描区域是否存在生命体；同时探测目标数量≥5个生命体；

11.扫描及显示：对探测区域内生命体进行区域扫描并将探测到的生命体运动及静止结果以不同图形在屏幕上显示；

12.操作系统：全中文操作系统；无线控制终端≥10寸；

13.持续工作时间：≥10h；

14.电池类型：可更换式充电电池；配置电池≥2块；
15.充电方式：座充和直充；

▲16.备用电源功能：USB快充和无线充电功能；

▲17.应急工作模式：支持在直接外接电源模式实现48小时以上不间断工作模式；

18.工作温度：-20℃~60℃；

19.专用运输箱，便于携带；
20.具有永久性标志及产品数据标识；

21.提供样品；

★22.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	液压万向剪切钳
	5
	5.5
	★1.符合《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》(GB/T17906-2021)；

2.工作工作压力≥70Mpa；

3.刀头可正、负向翻转额定；

4.剪刀端部开口距离:≥67mm；

5.最大剪切能力(Q235材料)：≥Φ20圆钢 ≥厚度6mm板材（Q235材质）；

6.质量：≤6kg；

7.最大剪切力：≥221KN；

8.钳头质量：≤4kg；

9.外形尺寸≤:420*235*100mm；

10.刀头旋转角度：≥200°；

★11.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	躯体固定气囊
	4
	0.28
	★1.躯体固定气囊由高耐磨PVC阻燃材料无缝熔接制成，采用支撑有效减少病人负重及热量损失。内衬高分子泡沫颗粒，配有专用抽气筒；

2.在对人体需要固定部位裹上躯体/肢体固定气囊后，利用专用抽气筒抽去躯体/肢体固定气囊内的空气，使得躯体/肢体固定气囊与人体形状相符并紧贴在一起，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害；

3.在真空状态下像石膏一样， 把伤员的骨折或脱白部位固定住保持72小时以上；

★4.可与X光、CT、MRI检查配合使用；

5.适应温度-30℃—80℃；

★6.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。。

	
	肢体固定气囊
	4
	0.28
	▲1.整套产品包括:上肢夹板、下肢夹板、躯干夹板、专用气泵、便携包组成；

2.颈部夹板尺寸53.5*13.5cm 小警夹板尺寸35*37.5cm弯曲夹板尺寸42*67cm 长警/小腿夹板尺寸 43.5*62cm大腿夹板尺寸 61*65cm 体夹板尺寸 100*54cm负压式躯体夹板对不同体型部位的骨折骨伤患者提供固定支撑作用；

3.操作简便、适用快捷、保护性强、可洗涤，可常年反复使用。

4.能避免在转送伤者过程中因世折部位移动而加平伤势；

5.能有效防止因现场处理不当及送医过程造成二次损失；

6.外覆的尼龙材料非常易于清洁与保养。可与X光、CT、MRI检查配合使用。适应温度-30℃—80℃；
★7.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	AED除颤仪
	4
	2.5
	★1.符合GB9706.8-2009《医用电器设备 第2-4部分：心脏除颤器安全专用要求》标准要求；

2.整机重量（含电池）≤3.0kg，设备具备便携把手，具备便携性；

3.具备良好的抗冲击性能，机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击；

4.防护级别≥IP55；

5.主要功能：用于体外除颤；

6.技术要求：除颤波形为双相指数截断波形（BTE），可根据病人阻抗进行自动补偿；

▲7.其他要求：AED输出能量用户可配置,最大不低于350J1.支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据；

8.配置包含自动体外除颤器、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片、用户手册、快速操作指南；

9.具有医疗器械检测报告。

★10.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	化学氧自救呼吸器
	40
	0.346
	★符合XF-411 2003, 化学氧消防自救呼吸器标准；

功能：使人的呼吸器官同大气环境隔绝，利用化学生氧剂产生的氧，供人在发生火灾时缺氧情况下逃生用的呼吸器；

 呼吸器应由防护头罩、面罩、药罐、通气管和贮气袋组成，联接应牢固可靠，在不借助工具的情况下应不易拆开，材料不应刺激皮肤，接触佩戴者的部件应无锐边、毛刺等缺陷，所有金属零部件应耐腐蚀，其表面应无龟裂、皱褶、毛刺等缺陷，药罐应由金属制成；

4.主要技术参数：

4.1.以35L/min呼吸量级（相当成人快速行走）防护使用时间≥30min；

4.2.以10L/min呼吸量级（佩戴静坐）防护使用时间≥60min。

★5.提供国家消防装备质量监督检验中心【或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构】出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	消防用防坠落装备
	20
	0.6
	★一.符合 XF 494—2023 消防用防坠落装备标准或CE认证。

二、应包含以下配件：

1．50 米安全绳一根，直径≥10.5mm 且≤12.5mm，绳两端有＞50mm 回头，扎缝处热封。最小破断强度≥30KN；

2．50 米安全绳一根，直径≥9.5mm 且≤10.5mm，绳两端有＞50mm 回头，扎缝处热封。最小破断强度≥22KN；

3．轻型铝制安全钩两个，开口尺寸≥ 40mm。开口闭合状态时长轴的破断强度不小于 27KN；

4．通用型铝制安全钩两个，开口尺寸≥ 45mm，开口闭合状态时长轴的破断强度不小于 40KN；

5．手式上升器（左右手各 1 个）。承受负荷不小于 5KN，适合直径 8—13mm 的安全绳；

6．胸式上升器 1 个，承受负荷不小于 5KN，适合直径 8—13mm 的安全绳；

7．脚式上升器 1 个，耐磨损，承受负荷不小于 5KN；

8．抓绳器 1 个，承受负荷 11KN，向上易于滑动，向下易于制停。有快速下降保护功能，发生坠落时能自动锁紧绳索，适合直径 8—13mm 安全绳；

9．手控下降器 1 个，承受负荷不小于 22KN，适合直径 8—13mm 安全绳；

10．通用型平底滑轮 2 个，极限负荷不小于 36KN，直径不大于 45mm，适合直径 8—13mm 安全绳；

11．双摆滑轮 1 个，工作负荷不小于 22KN，工作负荷不小于 22KN，适合直径8—13mm 安全绳；

12．三角带 1 个，承重不小于 26KN。有不同束缚点的位置，无需调校适合不同体形的人；

13．攀登作业用牛皮手套 2 副；

14．绳索护件 1 套：包括绳索护套 2 个，帆布及聚乙烯材料制成，长度不小于 60cm；1 米*1 米绳索护垫 4个，绳索护垫可多块连接；

15．双人连接带 1 根，负荷不小于 16KN，具有可调校功能，长度不小于 1.2m，两端 D 型环最小破断强度不小于 36KN；

16．双耳救援八字环 1 个，最小破断强度不小于 40KN，适合直径 8-13mm 的安全绳；

17.大于 4.6 米固定带 2 根，最小破断强度不低于18KN；

18．1 米固定带 1 根，最小破断强度不低于 18KN；

19．专用绳包 1 个，能够存放 2 条以上 50 米安全绳；

20．器材专用双肩背包 1 个，能够存放所有部件；

21．10 种以上功能组合工具 1 套，腰包 1 个。

★22.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	多功能消防水枪
	10
	0.6
	★符合 GB8181-2005《消防水枪》标准；

直流喷雾水枪（又称无后坐力多功能水枪），可以调节喷射形式：直流、喷雾、开花三种。同时也可以消除水带收、放时产生的捻度（扭曲、打折）；

▲3.额定直流流量：≥6.5L/S；

4.额定喷射压力：0.6MPa；

▲5.工作压力范围;0.2~1.6（Mpa）；

▲6.最大射程;≥32（m)；

7.喷雾角:0～120(°)；

8.流量:≥4种流量；

9.接口公称通径额定值:DN65；

★10.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	高倍数泡沫发生器
	2
	1.8
	★1.符合 GB 20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准；

▲2.混合液流量≥5  L/s ；

3.流量充差      ±8（%）； 

4.流量系数     81 K ；

5.工作压力范围 0.3-1.0（MPa） ；

▲6.发泡量       100～220 m3/min ；

▲7.发泡倍数      201～900；

8.50%析液时间  ≥5min；

★9.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	机动链锯
	8
	0.37
	★1.符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准；

2.气缸排量：≥70cc；

▲3.功率：≥3.5kW；

▲4.最高功率转速：≥9000rpm；

5.最大功率时的链条速度：≥20m/s；

6.重量（不含燃油、链条、润滑油）：≤8kg；

7.配有原厂备份链条≥2条；

★8.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	门锁破拆工具组
	8
	0.6
	1.主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业；

2.产品组成：手动液压泵手动泵、液压油管、液压开门器、液压扩张器、液压钢筋速断器、液压剪切器、撬棍；

3.手动液压泵

3.1.工作压力≥70MPa；

3.2.手柄力≤250N；

3.3.高压输出量≥0.8 mL/次；

3.4.重量≤3.8Kg；

3.5.配置1套高压油管，长度≥2.5m。

4.液压开门器

4.1.最大开启距离≥300mm；

4.2.额定分离力 ≥63KN；

4.3.闭合长度≤250mm；

4.4.重量≤4kg。

5.微型扩张器

5.1.最大分离距离≥160mm；

5.2.重量≤3.6kg；

5.3.额定分离力≥70KN。

6.液压钢筋速断器

6.1.最大开口距离≥25MM；

6.2.最大剪断能力≥φ16mm(圆钢)；

6.3.重量 ≤2kg。

7.液压剪切器

7.1.刀口距离≥35mm；

7.2.最大剪断能力≥（Q235圆钢）Φ20mm；

7.3.重量≤4kg；

8.撬棍长度≥450mm；质量≤2kg；

★9.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	哈利根铁铤
	18
	0.4
	1.由两件组成，第一件的一端为起钉器，可对防盗门窗、汽车进行起翘破拆，另一端为7字型扁铲可对各种缝隙进行凿击和扩张；第二件的一端为切割器，可对汽车机盖、防盗门板、船只缆绳进行切割救助，另一端为凿击钩，可对各种缝隙进行凿击和扩张，进行整体救援；

2.切割能力：≥1.6mm（Q235钢板）；

3.重量≤4.1kg；

4.材质：采用高韧性碳钢材质或优于高韧性碳钢。

★5.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	角磨机
	5
	0.39
	1.用于消防员切割金属构件使用，动力源采用锂电池方式；2.锂电电池配备≥2块；

3.电池：20V/4.0Ah；额定转速≥8500rpm；采用无刷电机；4.主轴螺纹：M10；砂轮规格：外径100mm，孔径16mm。

★5.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	篮式担架
	8
	0.5
	1.用于山区、空中、海上、水上等复杂状况下的救援，性能可靠，灵活易操作；

2.不锈钢镂空设计，无毒清洁，耐磨损和防侵出；

3.担架能中间拆分，可节省储存空间，配有吊装绳索，可用于飞机起吊和转移；                                           4.尺寸(长*宽*高)(展开)≤ 220*65*20cm，(长*宽*高)(拆分后)≤ 120*70*30cm；                              5.自重≤ 20kg，承重≥160kg；

6.担架配备伤员固定带。

★7.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	小型移动照明灯组
	8
	1.5
	★产品符合GB 7000.1-2015、GB 26755-2011、GB/T4208-2017、GB/T15211-2013、GB16796-2009、GB 7000.10-1999、GB/T5226.1-2019等标准；

2.灯头应采用球形灯罩，能够实现360°照明，球形灯罩透光性强，照度均匀无眩光，照度半径：≥250-280m;重量≤：90KG；

3.照度：照明装置在5米处的照度不小于576Lx;在10米处的照度不小于426Lx；在20米处的照度不小于335Lx；在30米处的照度不小于226Lx；在40米处的照度不小于125Lx；

4.工作时间：满油≥13h，在有市电的场合可直接使用市电满足长时间的照明需求；

5.发电机功率：≥2000W，油箱容量：≥15L，光源采用1*1000W金卤灯，升降气缸升起高度≥5米；

6.灯头应符合GB/T4208-2017中IP66的规定；遥控器无线距离≥65m。

★7.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	抢险救援套装
	100
	0.213
	一、包含抢险救援头盔1顶、救援护目镜1副、抢险救援手套1双、抢险救援靴一双、硬质护肘护膝1套、多功能刀具1把。 

二、抢险救援头盔：

★1.参照消防局统型要求，主要技术性能符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。

2.用于在抢险救援活动中对头部、面部及颈部的安全防护，具有抗冲击、耐穿透、防腐蚀、绝缘等性能；

3.盔壳：耐高温阻燃材质；

4.头模所受最大冲击力不大于2450N。重量≤800g，有明显的反光标志，可安装头灯；

5.耐穿透性能：高温（50℃ 4h）钢锥未与头模建立电接触。

阻燃性能：火源离开帽壳后，其离火自熄时间：前方：0s、后方：0s、左侧：0s、右侧：0s；

6.热稳定性能：试样在180±5℃条件下，保持5min后，救援头盔边沿无变形；硬质附件仍保持功能完好；

7.电绝缘性能：帽壳的泄漏电流≤1mA。

三、救援护目镜：

1.用于抢险救援时眼部防护；

2.聚碳酸酯防化护目镜，4个通风孔的间接通风设计，柔韧的PVC镜体，弹性织物头带； 

★3.整片式透明聚碳酸脂镜片防护眼镜，匙状眼镜撑脚，一体式聚碳酸脂鼻梁架、防雾、防冲击、防刮擦、可吸收99.9%紫外线，符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准；

4.质量：≤132g，光透射比≥94%，广角散射≤0.9%。

四、抢险救援手套：

★1.采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背，主体颜色为橘红色和黄色,主要材质为牛皮和芳纶双面针织布，总体性能符合《XF 633-2006消防员抢险救援服装》的标准。

2.阻燃性能：损坏长度：经向≤10mm、纬向≤9mm；续燃时间0s，且无熔融滴落现象；

3.热稳定性能：在温度为180±5℃，经5min后，试样表面应无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，其长度方向上的收缩率≤1.3%、宽度方向上的收缩率≤1.8%；

4.耐磨性能：在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后未磨穿；

5.耐切割性能：切割力≥13N；

6.灵巧性能:徒手控制百分比≤104%；

7.耐撕破性能：经向≥285N、纬向≥125N；

8.抗机械刺穿性能：刺穿力≥120N；

9.抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥103%；

10.穿戴性能：穿戴时间≤8.5s。

五、抢险救援靴：

★1.总体性能符合《XF 633-2006消防员抢险救援服装》的标准。

2.靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过弯折20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象；

3.靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000次循环摩擦后未出现被磨穿的现象；

4.靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，未被割穿；

5.隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，救援靴底内表面的温升≤7℃；

6.靴帮抗刺穿性能：最大抗刺穿力≥235N；

7.外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验后，外底裂缝长度≤6.8mm；

8.防滑性能：始滑角≥23.0°；

9.质量：≤1.65kg；

10靴帮抗辐射热渗透性能：经辐射热通量10KW/m2辐照1min后，其内表面温升≤6.5℃。

11.热稳定性能：在温度为180℃条件下，5min后，救援靴上任何部件未发生熔滴，所有硬质附件保持性能完好；

12.电绝缘性能：左、右泄漏电流≤0.15mA；

13.靴底抗刺穿性能：≥1130N。

六、护膝护肘：

1.用于抢险救援作业时肘部和膝部防护的救援装备；

2.本产品外层采用强度高、韧性好、耐磨的 PVC、TPR、TPU 等高分子材料制成；

3.内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料；

4.固定装置可以调节（包括护膝 1 对、护肘 1 对）。

七、多功能刀具：

1.消防员随身携带的组合式简易工具，具有刀、钳、剪、锯等22种功能。进口不锈钢材质。

★八.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	灭火防护套装
	100
	0.26
	一、包含消防头盔1顶、佩戴式防爆照明灯1具、灭火防护靴1双、消防手套1双、应急逃生自救安全绳1套。

★二、消防头盔：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求，全盔，颜色根据甲方需求配置，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告复印件。

★三、佩戴式防爆照明灯：产品符合GB 30374-2014《消防员照明灯具》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告及防爆认证证书复印件。

四、灭火防护靴：

★1.符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告复印件；

2.消防员灭火防护靴用于保护消防员脚和下肢的安全，具有隔热、防水、防刺、防砸、防化学药品及电绝缘等性能；

3.金属部件保护脚趾、脚掌防砸伤、刺穿；

4.金属衬垫经腐蚀试验后无腐蚀现象.帮面材料为橡胶帮面材料为橡胶靴面、靴底材料为橡胶底；

5.内含保温棉。

五、消防手套：

★1.符合《XF7-2004 消防手套》标准；

2.主要用于手部防护，采用外层、隔热层、防水透气层、衬里四层结构。消防手套面料采用高性能阻燃纤维材料，具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能；

  3.由外层、防水层、隔热层、衬里组成；

手背缝合有宽度为不小于50mm的360°反光标志带。

六、应急逃生自救安全绳：

★1.符合 XF494-2004《消防用防坠落装备》要求；

2.整套包括：安全绳 1 根、绳包 1 个、轻型安全钩 2 个、轻型下降器 1 个、扁带 1 条等。

★七.提供国家消防装备质量监督检验中心出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	充气帐篷（40m2）
	4
	1.8
	★1.符合《帐篷检测标准-野营帐篷》（GB/T27735-2011）、《遮阳篷和野营帐篷用织物》（GB/T33272-2016）；

2.内部可使用面积(㎡)≥40；
3.帐篷材质：主体帐篷由牛津布制作而成。气柱框架结构采用涤纶织物加PVC涂层气密布，采用热合或粘合剂粘接成型，外层由纳米复合材料制作而成，具有抗热辐射的特殊面料，具有防潮、防寒、防蚊虫、抗紫外线、抗光辐射、抗老化等功能，内衬使用180克棉面料，与充气框架采用粘扣形式连接；
4.抗风等级：7-8级（21.1/s）风下可保持。静水压≥20Kpa。防雨：整体材料防雨，防地表水160—200mm，防雨：18mm/h暴雨条件下，内部无渗漏，抗雪：可承受新鲜积雪200mm；
5.适应温度：-20℃—+70℃；
6.架设：帐篷均为全充气结构，最快充气时间不超过10分钟，帐篷充气可采用机械充气、电动充气或空气呼吸器气瓶充气等方法，配有气瓶充气接头，可迅速给气柱充气。配有地钉和拉绳等辅助固定配件；
7.帐篷底部配防潮垫；
8.帐篷喷涂上红下蓝，顶部两侧喷涂河北消防救援，两侧开门门顶喷涂消防救援部队徽章，徽章下喷涂秦皇岛市消防救援支队(所有字均为黄色)；

★9.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	核辐射探测仪
	1
	0.8
	1.采用进口饼形云母窗口盖革探测器剂量率报警阈值设置，超阈值报警闪灯和声音脉冲频率指示辐射强度声音、振动、灯光报警实时时钟功能超低功耗设计，电池电量实时指示；

2.菜单操作界面单位显示CPM、CPS、Bq/cm2、μGy/h、μSv/h

-采用模拟标尺和数字显示；

3.数据存储：实时数据9万条，报警数据3万条；

4.测量范围：计数率0～500000CPM，0～8000CPS；

5.剂量率0.01～1000uSv/h；

6.探测器：进口云母窗饼形盖革计数器，有效直径：45mm；

7.能量范围：10keV～7MeV；

8.探测效率：Sr-90(546kev,2.3MeVβmax)约75%；

9.Am-241(5.5MeVα)约36%；

10.相对误差：≤±15%；

11.供电电源：普通电池或充电电池；

12.功耗：整机电流≤8mA；

13.温度范围：-40℃～50℃；

14.湿度范围：相对湿度≤90%（40℃）；

15.仪器尺寸及重量≤160×85×38mm,0.5kg；
16.便携箱尺寸重量：≤260x206x126mm0.9kg；

★17.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	现场空气监测仪
	1
	1.2
	1.检测气体：VOC；

2.检测范围：0-1000ppm；

3.分辨率:0.1ppm(可以根据气体量程定制)；

4.检测原理：PID原理；

5.采样方式：内置泵吸式，流量0-500ml/min；

6.响应时间：T90≤20秒；

7.恢复时间：≤30秒；

8.精准度:≤±3%（F.S）；

9.显示方式：2.31寸320*240分辨率的高清彩屏显示；

10.界面显示：气体实时浓度、单位、气体分子式、气体曲线,时间，电池电量等，可选配温度、湿度测量；

11.显示模式：气体实时浓度、单位、气体分子式、实时曲线,时间，电池电量；

12.显示单位:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L可切换显示；

13.检测温度（选配）:-40℃~+120℃  精度0.5℃；

14.检测湿度（选配）:0-100%RH    精度3%RH；

15.线性度：≤±2%；

16.重复性：≤±2%；

17.报警方式：声光报警、视觉报警、声光+视觉报警+振动报警、故障报警、欠压报警；

18.工作温度-40℃-70℃，（选配高温采样探针，耐温400℃）；

19.工作湿度≤0-99%RH；

20.工作电源：DC3.6V；

21.传感器寿命：≥3年；

22.外型尺寸≤160×70×28mm    重量≤300g；

★23.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	电动链锯
	2
	0.3
	★1.具有永久性标志及产品数据标识；

2.可对不同材质的材料进行快速切割，如电缆铝材、木材、墙板、塑料、汽车璃等材料；

3.链条松紧一键调节，无需其它辅助工具；

4、机身采用轻量化设计，携带方便、工作轻松；

5.电池电压≥40V/4.0AH；

6.无刷电机功率≥1600W；

7.导板长度≥16＂；

8.空载转速≥5500r/min；

9.净重≤6kg；

★10.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	水泥切割机
	2
	1.6
	★1.符合《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》GB 32460-2015标准；

2.功率≥4kw；

3.汽缸排量≥70CC；

4.锯片最大直径≥350mm；

5.最大切割深度≥125mm；

6.油箱容量≥0.7L；

7.重量（不包括切割设备）≤11kg；

★8.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	重型支撑套具
	1
	13
	★1.选用高强度轻型航空铝合金材质，所有部件经阳极涂层处理，以降低导电率，增加强度和寿命；安全系数4:1，采用螺套手动锁紧，并可借助勾头扳手进行微调，微调精度达到1mm，可垂直、水平和斜支撑操作，支撑柱可手动锁紧在任何高度；

2.可组成重型救援三脚架，需配备手动绞盘及电动绞盘各1个，电动绞盘带遥控操作装置，工作高度≥30米，可组成横梁支撑组套，人字救援支架、单脚救援支架等；

3.配置：带自锁功能的支撑柱≥3根，原始高度≥1700mm，展开高度≥2700mm，伸展后承重≥26吨；可在任意位置实现自动锁止，无需手动锁定；

4.配液压支撑杆：原始高度≥500mm,展开高度≥700mm的支撑杆不少于2根；原始高度≥1000mm,展开高度≥1200mm的支撑杆不少于2根，单根承载能力≥26T；

5.配手动或气动支撑杆：原始高度≥600mm,展开高度≥800mm的支撑杆不少于3根；原始高度≥900mm,展开高度≥1300mm的支撑杆不少于3根；原始高度≥1500mm,展开高度≥2300m的支撑杆不少于3根；单根承载能力≥26T；

6.配置V型车辆支撑顶杆：一体化设计，所有部件无需拆卸，能够自动锁定长度范围，延伸杆锁定时，至少2处能够完成锁定操作。单个撑杆架设时间≤15S。带有防滑底板。单个支撑杆最大支撑负荷≥1.5T，最小有效长度≥900mm，最大有效长度≥1600mm。张紧带长度≥5米，宽度≥38mm，负荷≥2T；

7.整套含：支撑柱（手动锁定）、支撑柱（液压）、支撑柱（自动锁定）、延长柱、手动绞盘、电动绞盘、重型支撑三角架附件、横梁支撑附件、底座、气泵等不少于100件，配置应包含但不限于上述参数中要求的各项功能；

★8.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	木锯切割机
	2
	0.24
	★1.总体符合市场准入标准；

2.可切割多种材料，木材、铝材、塑料、不锈钢等；

▲3.机头升起：≥600mm；

▲4.机头压下：≤500mm；

▲5.切割高度：≥120mm；

6.额定电压：220V~50Hz；

★7.额定功率：≥2800W，全铜电机；

8.空载转速：≥4200r/min；

9.重量（不含增配附件）：≤23kg；

★10.切割能力：

10.1.台面0°*机头0°：≥12x14cm/11x20cm；

10.2.台面45°*机头0°：≥12x10cm/11x14cm；

10.3.台面0°*机头45°：≥7x20cm；

10.4.台面45°*机头45°：≥5x14cm；

11.结构设计：配铝刻刻度激光定位，全铝工作台。有便携式提手，方便携带。有限位设计，防止锯片切到底座台面；

12.配件：延伸铝台面1套、加高铝靠山1个、金属压料器1套、原装碳刷4个、120齿木锯片4个、120齿锯铝片2个、大容量集尘带2个，防尘护目镜1个；

★13.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	自动止坠器
	4
	0.28
	★1.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准；

2.具备锁定按钮，可以使止坠器停留在某一位置；可双向使用；
3.该锁配合势能吸收器挽索将绳索与作业面保持一定距离；
4.兼容10-13.5mm直径的绳索，重量≤200g；
5.材料：铝合金；
6.万向节：旋转式连接器，防止绳索在负重时缠绕拧转，轻便小巧，孔径大，可扣入不低于2只锁扣，承重≥36KN，重量≤150g，材质：铝合金；
7.势能吸收器：配专用势能吸收器，与止坠器连用，两端配有连接点可使锁扣始终处于正确受力位置并保护扁带免于磨损；

8.势能吸收器重量≤220g；

9.势能吸收器最大允许长度≤40cm；

★10.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告或EN、CE认证，并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	自动锁定下降器
	4
	0.3
	★1.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.具有防慌乱下降器保护，，松开和按下都是制停，只有中间才是下降，提高使用者的安全性；

3.下降器活动侧板可以在不解除安全带连接时，在任意一段绳索上安装或解脱；

4.适合绳径：9.5-13mm；

5.重量：≤360g；

6.材质：铝合金7075；

7.工作负荷：≥5kN，极限负荷：≥13.5kN；

▲8.提供中文使用说明书；

★9.提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告或EN、CE认证。交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。                                       

	
	多功能省力系统
	2
	0.31
	★1.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准；       

2.主要功能：适用于发生坠落时提升被困者，分离被困者身上挽索，将其安全放至地面；
3.组成部分：内置滑轮组和绳索系统；

4.主要技术要求：

4.1.使用了4:1或5:1滑轮组，可用于提拉受困者、设置可释放锚点或架设一个紧绷绳索系统；

4.2.长度≥2m；

5.绳索直径：8mm，破断强度≥16kN；

6.滑轮强度≥40kN；

7.整套重量≤1.5kg；

★8.提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告或EN、CE认证。交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	泛光灯
	5
	1
	★1.防爆性能应符合GB3836.1-2010的要求，须提供防爆合格证；

2.额定电压≥22.2V；

3.电池容量：10Ah；

4.灯头额定功率≥60W；

5.光源选用知名品牌灯珠；

6.灯具有聚光、泛光照明功能，灯头背面有红、蓝信号灯功能；

7.LED电量显示功能；

8.工作时长：满电 强光≥10小时、工作光≥16小时；

9.灯头聚光6米处中心照度≥1500Lx，泛光6米处中心照度≥300Lx；

10.灯头可进行水平360°旋转，垂直130°旋转调节照射方向；

11.灯具底座应配有稳定支架；

12.灯具伸缩杆最大升起高度≥1.2米；

13.防护等级IP66；

★14.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	滑轮套装
	3
	0.24
	★1.符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准的要求；

2.产品包含小滑轮1个、单滑轮1个、双滑轮1个、单项滑轮1个；
3.单向滑轮：万向单向滑轮，侧板可移动，侧板和转轮采用铝合金材质，密封滚珠轴承，效率≥95%，配有下方连结孔；4.适用绳索直径：Ø≤13mm，断裂负荷≥36KN，最大工作负荷：≥22kN，断裂负荷≥36kn，重量≤350g；
5.单滑轮：万向单滑轮，固定在锚点上也可打开，滑轮设计用于最大限度简化提拉系统、溜索的设置或改变负重方向操作。密封滚珠轴承，工作效率≥95%；适用绳索直径：7-13mm；最大工作负荷：≥22kN，断裂负荷：≥36kn，重量：≤330g；
6.双滑轮：万向双滑轮，固定在锚点上也可打开，滑轮设计用于最大限度简化提拉系统、溜索的设置或改变负重方向操作。密封滚珠轴承，工作效率≥95%；适用绳索直径：7-13mm；最大工作负荷：≥22kN，断裂负荷≥36kn，重量：≤480g；

7.小滑轮：轻便型滑轮，尺寸≤95*65*25mm；适用绳索直径：7-13mm；最大工作负荷≥22kN；断裂负荷≥36kN；密封滚珠轴承，工作效率≥95%。重量：≤155g；

★8.提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告或EN、CE认证。交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	干式水域救援服
	90
	0.8
	★1.总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求；

2.耐磨处：臀部、肘部、膝盖处设计有900D防水面料补强，具有很好的防水、耐磨、抗撕裂效果；需采用防水透气面料，多层复合材质（防水层、透气层、耐磨层），材质需防刮；需具有高聚酯材料涂层，裆部需设计高强度树脂防水密拉链及设保护盖。臀部、肘部、膝部需采用耐磨、抗撕裂面料做特殊加固处理；
3.穿脱方式：从右至左下拉链设计，拉链为水密拉链，拉链闭合顺畅舒适；
4.排水网：脖子前下侧、后下侧具有防兜水排水网设计，裤脚和袖子处具有防兜水排水网设计，保证排水顺畅；
5.具有加魔术贴的快挂，可选择性挂放救生服示位灯、口哨、刀具、定位器、对讲机等；右大臂侧面位置设置魔术贴；
6.经静水中持续1h的渗透性能试验，救援服的进水量0.2 kg；
7.在5℃水中浸泡1h，人体体温下降2℃，穿着水域救援防护服的人员能行走、爬行、游泳并登上平台无限制；

8.面料主要性能：
8.1.面料耐静水压17kpa；
8.2.撕破强力≥350N；
8.3.耐水色牢度≥3级；
8.4.耐高温≥65℃；
8.5.耐低温≤-30℃；
8.6.静水压防水性能：≥9000mm，透湿度：≥4000g/M2，抗拉强度：≥9000g/CM2,接缝强度：≥50N。

8.根据需求单位要求进行配号；            

9.自带透水型服装包；                                   

★10.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	湿式水域救援服
	90
	0.35
	★1.总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求；

2.采用带有涂层的氯丁橡胶或优于材质，厚度不少于3mm；
3.袖肘、臀部、膝部、肩部加厚防切割耐磨层；厚度不少于4mm；

4.前胸图案为网板印刷反光材料，手腕、腿部均有双环形高亮反光带，并有反光标识；
5.拉链内侧有大面积橡胶防磨层；
6.前置双向拉链、袖口拉链、脚口拉链，每个拉链均设有弹性拉链保护套索；
7.大腿部右侧有带金属排水孔氯丁橡胶圆形立体工具袋，拉链闭合设计。口袋内有D型挂钩及1根弹力绳（长度根据甲方需求定制），可以挂置救援绳索等物件，左胸设有对讲机挂点，可以方便挂靠工具；
8.连体式设计，手臂两侧有荧光反射区；
9.重量≤2kg；
10.面料主要性能：
  10.1.面料拉伸强度≥150N；
  10.2。耐静水压≥100kpa ；
11.款增加裆部开口拉锁。自带透水型服装包；
12.需根据甲方要求，外观涂印相关字体标识；
13.型号根据甲方需求定制；
★14.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	充气救援艇（橡皮艇）
	10
	5.5
	★1.橡皮艇符合GJB11A-2013，艇长度符合标准中的Ⅱ类艇；舷外机符合CB/4505-2020；舷外机的标定功率及转速按照GB、T1147.2-2017规定进行测试；

2.船体材料：PVC复合材料，采用优质胶水；搭载30匹知名品牌舷外机1个，并加装保护罩；
3.船底：M型拉丝底板（具体由甲方需求确定）；
4.气室：≥7个；
5.最大载重：≥750 kg；
6.总长：≥380 cm、内长：≥270 cm、总宽：≥170 cm、内宽：≥80 cm；
7.气囊直径：≥40 cm；
8.承载成员（人）：≥8人；
9.船体质量（kg）：≤100kg；
10.在船尾处安装铭牌，内容包括：尺寸、搭载人数、可搭载船外机马力等；
11.配不少于2个船桨（配备不少于2根防丢绳）、相应船体维修工具及备用胶水；
★12.提供国家级检测机构的检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。



	
	硬质救援艇（冲锋舟）
	3
	5
	★1.冲锋舟符合SL 297-2004 防汛储备物资验收标准；舷外机符合CB/4505-2020.并提供提供国家级船级社（CCS）认证；

救援专用冲锋舟采用玻璃钢等优质材质；
3.船体总长≥5米；
4.船体重量：≤300kg(含船底板，不含舷外机）；
5.乘员：≥8人，最大载重量：≥700kg；
6.配置≥40马力知名品牌救援专用引擎，带有316不锈钢材质防护包裹栏栅，保护螺旋桨及防止落水者受螺旋桨意外伤害；
7.投标时需提供器材装备开箱图；
8.如进行破坏性送检，需乙方提供检验备样，并承担检测费用；

★9.提供国家级检测机构的检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。

	
	舷外机（含油箱防护罩）A
	3
	3
	1.用于水域救援，冲锋舟及橡皮艇舷外机；
★2.功率根据用户需求确定，分30匹；
3.螺旋桨仓结构具有涵道式设计，带有一体化防护包裹栏栅及设计，配有≥20L的油箱；
4.启动方式：手动或电动，档位：前进－空挡－倒挡；
5.油箱：2个外置塑料油箱，单个容积≥20L；
6.需配备放置架和叶轮保护罩；
7.配备备用螺旋桨和小推车；
★8.提供国家级检测机构的检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。

	
	舷外机（含油箱防护罩）B
	2
	3
	1.用于水域救援，冲锋舟及橡皮艇舷外机；
★2.功率根据用户需求确定，分40匹；
3.螺旋桨仓结构具有涵道式设计，带有一体化防护包裹栏栅及设计，配有≥20L的油箱；
4.启动方式：手动或电动，档位：前进－空挡－倒挡；
5.油箱：2个外置塑料油箱，单个容积≥20L；
6.需配备放置架和叶轮保护罩；
7.配备备用螺旋桨和小推车；
★8.提供国家级检测机构的检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。

	
	水下前视声呐
	1
	13
	声纳显示屏：16英寸(12.2寸)液晶显示屏；

声纳探头最大耐压深度；300米；

★3.设备集成水下声学技术和水下光学技术，通过向水下发射声波实现在浑水、深水环境下的水域探测，在发现疑似目标时 ,吊放水下摄像头进行递近观察确认。设备被广泛应用在水域探测、水下勘探、水下救援打捞等领域；

4.系统软件采用全中文操作系统；

5.主机和声呐探头标配一根声呐探头支架 ,可通过安装拆卸支架，快速固定在冲锋舟或其它船只类型上，应用船只广泛；

6.声呐模块具备水下全方位救援扫描；

系 统支持多分屏模式，用户可自定义设置需 要查看的成像图像。声呐扫描模块具备下 扫、侧扫、Chirp成像功能，视频探测模块 具备水下360°全方位视频成像功能；下扫 量程：91米侧扫量程：91米(单侧),182米(双侧);系统具备扫描数据实时记录  和回放功能，用户可实记录探测数据防护等级：1P67；

7.GPS定位模块：内置，10HzGPS/GLONASS/WAAS/EGNOS/MSAS;全球简易海图：支持；WIFI端口：内置，协议8021.11b/g/n;雷达兼容性3G、4G、HAL024 (雷达)；

8.水下摄像头外壳材质：采用高强度材质 ,具有耐水压、防冲撞等特性；可通过自动旋转按键，实现摄像头水下360°旋转。旋转调节方式：手动/自动。耐压深 度：20米：防水等级：≥IP67；
9.配置清单：整套系统由显控单元(包含 声纳探测仪主机1台、水下摄像头显示屏1 个、内置专属锂电池1块，百分比电量显示 器1个),探测单元(包含声纳探头1个，船用固定支架1根，水下摄像头1个),国际知名品牌派力肯防尘、防水防护箱运输箱2个；

10.投标产品交货生产日期均为1个月内生产的最新款；

11.显控单元(包含水下摄像头显示屏1台 ,声纳探测仪主机1台、内置专属锂电池一 块，百分比电量显示器1个),水下摄像头  显示屏尺寸：15.1寸，声纳探测仪屏幕： 16英寸，续航时间：≥10小时(锂电池供  电，充满电情况下),无限续航，外接AC供电方式；

★12.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	便携式流速仪
	3
	1.8
	★1.产品符合《转子式流速仪》（GB/T11826-2019）标准的要求，用于河流流速，海洋流速，防汛抗洪现场等场合水流监测；

2.测速范围：≥0.05m/s～8m/s；

3.显示屏：液晶显示；可手持单人使用；

4.总重≤6kg；

5.测速精度：±0.05 米/秒；

6.续航时间：≥8小时；

★7.具有中文说明书；

8.投标时需提供器材装备开箱图；

9.如进行破坏性送检，需乙方提供检验备样，并承担检测费用；

★10.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	水深探测仪
	2
	0.99
	★1.产品符合《水深测量仪器　第3部分：超声波测深仪》（GB/T27992.3-2016）满足SL_T185-1997标准的要求；

2.便携式水深水温测量仪是测量地下水井、水库、湖泊、江河、浅海等水体的便携式测量仪，具有液晶数据显示；
3.实时显示测量深度值和温度值；
4.测量温度至少满足：-15～50℃；
5.测量深度至少满足：0-100m；

6.投标时需提供器材装备开箱图；

7.如进行破坏性送检，需乙方提供检验备样，并承担检测费用；
★8.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。


	
	水温仪
	2
	0.6
	★1.符合《水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法》（GB/T13195-1991）的要求；

2.便携式水深水温测量仪是测量地下水井、水库、湖泊、江河、浅海等水体的便携式测量仪，具有液晶数据显示；

3.实时显示测量深度值和温度值；

4.测量温度至少满足：-15～50℃；

5.测量深度至少满足：0-100m；

6.投标时需提供器材装备开箱图；

7.如进行破坏性送检，需乙方提供检验备样，并承担检测费用；

★8.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	水质检测仪
	1
	1.2
	★1.适用于生活饮用水及其水源水、地表水和地下水等水质中余氯、铁和氯化物及空气甲醛等不少于16种项目的快速测定；
2.仪器构成：由主机、试剂等构成；
3.显示方式：液晶屏显示，其中显示屏中文显示，直接显示被测物浓度；
4.测量方式：样品显色和测量在同一地方完成；
5.试剂盒：根据检测种类配备相应数量的专用试剂，并按1：1进行备份；
6.单机软件：仪器具有测量、记录、保存和数据处理等功能；
7.联机软件：可连接打印机打印检测数据；
8.电源：锂电池和直接接市电，电池具有电量提示功能；
9.投标时需提供器材装备开箱图；

10.如进行破坏性送检，需乙方提供检验备样，并承担检测费用；

★11.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	气象仪
	1
	0.28
	★1.符合JBT 11257-2011标准要求；

2.可测量风向、气压、温度、湿度、风速等，液晶屏显示；
3.气压测量范围：至少满足400-1000hPa；
4.温度测量范围：至少满足－10-50℃；
5.湿度：0-100%RH；
6.风速测量范围：≥20m/s；
7.具有防水防爆性能；
8.投标时需提供器材装备开箱图；

9.如进行破坏性送检，需乙方提供检验备样，并承担检测费用；
★10.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	水上救生机器人
	2
	28
	1.符合国家现行相关标准；
★2.主要功能:应用于水上救援的新型智能设备。具有远距离遥控、智能控制和高效救援等特点，可以在水面上自由行动、进行搜救和营救行动等；
3.技术要求：由机器人和救生器组成：机器人最高时速≥20km/h、载人速度≥6km/h、遥控距离：≥500M、抗风浪等级≥2m、电池续航时间：≥50min；救生器1、功 率（KW）≥5.0 KW；
4.水上速度（公里/小时）≥30Km/h ；水下速度（公里/小时）≥25Km/h；
5.最大拖拽能力：≥800KG；
6.变速等级功能：≥6档变速（机载显示屏需显示出1到6档）；
7.潜水深度：≥50米 ；
8.驱动装置：安全的封闭式喷射驱动，非螺旋桨转动方式；
9.连续工作时间（分钟）≥100分钟；
10.具有防水显示屏功能：电量显示、水温显示、水深显示、速度档位、爬升/下降读数加速度计、照明灯显示；
11.充电时间：标准充电时间≤3小时；
12.尺寸≥100cm×45cm×20cm；
13.喷泵口内径：≤11cm；
14.重量 (KG) ≤26kg；
15.机身前段具有嵌入一体双高功率灯≥2000流明；
16.机载屏幕尺寸：≥5英寸；
17.机载屏幕亮度（尼特）：≥650；
18.动力控制手柄操作模式需≥3种模式；
19.下潜压力感应器功能：下潜深度可≥7个深度设置，分别是2米、5米、10米、15米20米、30米、40米、45米超过设置深度会立刻触发感应器自动停止工作；
20.翻转360°驾驶功能：水下潜水可实现360度翻转驾驶前进；
21.配有安全扣：可以通过安全扣与安全带固定驾驶员或者外挂被救人员以及救援器材；
22.配有应急发电照明装置，重量≤330g；首次注液发电时效≤5秒即可发电照明，发电总容量≥3500mah；
★23.提供CCS中国船级社船舶救生设备质量检验测试中心检测报告。

	
	绳索救援套装
	15
	2.5
	★1.符合XF494-2004《消防用防坠落装备》的标准或CE认证； 2.由消防用全身安全吊带自带胸式上升器（1条）、上升器（手式上升器）、抓绳器（1个，又称止坠器）、下降器（救援型下降器RD1、拖拽/救援下降器T1各1个）、滑轮（单滑轮、双滑轮各1个）、安全钩（10个）、扭曲钢锁（2个），梨型钩（2个）、安全绳（50米）、墙角保护器（1个）、扁带（4条）、垫布（1件）、护绳套（2件）、脚踏带（1条）、绳索作业手套（1副）、装备包（1个）等组成。

★3.提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告或EN、CE认证。交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	锚固装备套装
	10
	1.43
	★1.产品符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准或CE认证的要求；
2.用于解决救援时无法找到可靠且足够拉力的天然锚点的情况；
3.为钎杆式设计，长度约90cm，直径约2.5cm；
4.尖头，可插入地下；
5.带有2个通过可拆卸螺栓固定的U型连接环作为2个连接点；
6.连接环可以随意转向；
7.可以多根配合使用，斜插入地面约20度角后即刻作为锚点使用；
8.理想土壤环境下，单根可承受≥1500kg的拉力；
9.搭建多根共同设立的情况下，单根可承受超过约3000kg的拉力；
10.套装为三根组合装；

★11.提供国家消防装备质量监督检验中心【或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构】出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	水面漂浮救生绳（200米）
	2
	0.48
	★1．符合GA494-2004《消防用防坠落装备》，提供第三方检测部门出具的完整检测报告；

2.水域救援漂浮救生绳可在水面、冰面、雪上及沼泽上营救人员。绳子采用不吸水材质制作而成；能于黑暗中(经可见光蓄光 20 分钟后)持续发光 12 小时以上,既能用于救生又能导向探寻,一绳多用；
3．直径：10mm—12mm；
4．长度：200m；
5．破断强度：≥37KN；
6．漂浮性能：取试样 20cm，漂浮在 20℃水中，24h 后观察，试样未出现下沉现象；两端各有一个浮环，浮环拉力≥90KG，可漂浮在水面上；
★7.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	定位浮标
	10
	0.2
	1.能快速容易地在水面或水底抛掷，可用作失物的标记，或在某位置做记号。浮标浮在水中，闪光灯在任何天气或晚间都能清晰可见；浮标是有浮力的，如意外地掉到水里，它也会浮在水面上；

2.线长≥30m, 可重复使用；

★3.高能见度频闪灯：持续照亮时间 7 天以上；

4.标准浮标装有不低于1kg重铅块，和不少于30m 长橘红色绳子。

★5.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	可漂浮救生担架
	8
	0.8
	1.尺寸：长宽≥1800×700mm；
2.救援板四周有不少于4个挂点或拉手；
3.板身绑带数量≥2个；
4.颜色：至少提供红丝、黄色、橙色3种颜色，具体供货颜色根据甲方要求确定；
5.重量：≤20kg；
★6.水上漂浮载重量≥150kg；
7.充气压力范围15-20kpa；
8.充气方式：钢瓶或脚踏泵充气；
9.自动充气时间≤180s；
10.手动充气时间≤300s；
11.织带撕破强力≥2000N；
12.提手拉力≥3000N；
13.配件包含：脚踏泵、气瓶连接管、补漏修理包和储存袋；
14.投标时需提供器材装备开箱图；

15.如进行破坏性送检，需乙方提供检验备样，并承担检测费用；

★16.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	救生拉杆
	10
	0.8
	1.材料：碳纤维杆，可漂浮；收缩（折叠）后长度≤2.5m；展开长度≥6m；重量≤2.3kg；数量≥1根；可漂浮于水面材料，颜色红色、黄色或其他醒目颜色；
2.浮球重量≤1500g；浮力≥60N；数量不少于1个；
3.浮力圈的规格材料：塑料泡沫等材料，颜色红色、黄色或其他醒目颜色；圆圈的直径≥500mm；浮力≥50N；数量不少于1个；
4.单钩的材料：铝或不锈钢；长度≥300mm；重量≤500g；数量不少于2个；
5.三角钩的材料：铝或不锈钢；长度≥280mm；重量≤600g；数量不少于2个；
★6.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	滚钩
	6
	0.35
	★1.组合式滚钩，配置8套316不锈钢广角钩，可承受500N以上拉力，8套均匀布置，便于更好搜索救援，终端配置拖拽拉力绳提供5000N以上拖拽力；
2.水域滚钩，组合式拖拽的方式，效率高，操作便携，可循环使用，易安装，存放方便等等特点。

★3.提供产品合格证明书。

	
	单兵携行包（箱）
	100
	0.35
	1.背囊用料：面料：锦纶丙纶织带扣具、拉链：材质：牛津纺，配防雨罩；背囊容量≥90L；
2.背囊内含：单兵帐篷、指南针、哨子、雨衣、简易洗漱用品、防潮垫、睡袋、口罩、内衣裤、袜子、多功能军刀、水质净化片、急救包、军用水壶、饭盒刀叉；
 2.1.单人帐篷。颜色：具体供货颜色根据甲方要求确定；帐底材质：牛津布/PU防水；外帐防水；内帐透气防泼水加纱网；
 2.2.自动充气垫。充气垫材质：涤塔夫复合PVC； 填充物：高回弹海绵原料，重量≤1.3KG 规格：180*65*2.5CM（±0.5）；
 2.3.睡袋规格：210cm*30cm*70cm；面料：涤纶；里料：春亚纺填充中空棉；重量不大于1KG；
 2.4.多功能军刀：材质：不锈钢；包括大刀、小刀、拔木塞钻、开罐器、3毫米小改锥、开瓶器、6毫米改锥、电线剥皮槽、钻孔锥、镊子、牙签、剪刀、多用途勾、指甲锉材质；
 2.5.急救包：包含：三角巾1块；安全别针 2只；PBT弹性绷带 1卷；剪刀1把；消毒纱布片1包5片；止血带1只；无纺布胶带1卷；酒精片10片；创可贴10片；碘酒片4片；镊子1把；急救外包1只；颜色：红色；
 2.5.七合一口哨：紧急求救高频口哨，可带指南针、温度计、放大镜，反光镜、LED 强光小灯等功能；
 2.6.内衣裤：黑色纯棉大中小号各2条；
 2.7.袜子：黑色冬袜、夏袜各3条；
 2.8.洗漱用品：包含牙膏、牙刷、纯棉毛巾、水杯、沐浴露、洗头膏、润肤露等，便携装，体积小，易携带；
 2.9.水质净化片：主要成分：过一硫酸氢钾复合盐、增效剂；性状指标：白色片剂；100片装，保质期：3年；
 2.10.分体雨衣：颜色：具体供货颜色根据甲方要求确定；材质：高级尼龙绸制式分体式雨衣，带荧光黄反光警示条,可重复使用，尺码可选；
 2.11.指南针：铜锌合金外壳，有会表尺、360度旋转表盘、水平尺、放大器、水平仪、夜视表盘；
 2.12.口罩10片：优质无纺布；
 2.13.饭盒刀叉：304不锈钢饭盒和刀叉1套；
 2.14.军用水壶（铝制）：1个。
3.投标时需提供器材装备开箱图；

4.如进行破坏性送检，需乙方提供检验备样，并承担检测费用；
★5.提供所投产品完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

	
	洗消帐篷
	1
	1
	1.洗消帐篷配置：供水泵、喷淋水管、电动充气泵或气瓶充气装置、排气泵、供水管路（与消防车管路接口匹配）、洗消淋浴间、地钎、拉绳；
2.整体为充气框架结构，充气后可直接洗消，水管和喷涂与帐篷整体连接；
3.展开尺寸（长宽高）：≥2×2×2.3m；
4.气柱为≥0.6mm厚PVC涂层气密布，橡胶布具有耐酸碱腐蚀性能，抗拉强度≥1000N；
5.包含照明灯、温度计、洗消废水回收袋等配件；
6.配备收纳袋，并且做成拉链式；
7.投标时需提供器材装备开箱图；

8.如进行破坏性送检，需乙方提供检验备样，并承担检测费用；
★9.提供所投产品完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

	
	水下摄像机
	4
	0.75
	1.正面显示屏≥1.2 英寸；
2.背面触屏显示屏≥2.20 英寸；
3.显示屏像素≥2000 万；
4.电池容量≥1700mAh；
5.裸机防水≥10m；
★6.像素≥1200 万；

7.存储≥2G；

★8.提供所投产品完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

	
	浮艇泵
	5
	4.5
	★1.产品符合GB6245-2006《消防泵》标准的要求；

2.发动机型式:单缸风冷四冲程；
3.最大功率≥11KW；
4.排量:≥450cc ；
★5.启动方式:手、电启动、遥控；
6.泵型式:单级单吸离心泵；
7.额定流量:≥12L/s；
8.额定压力：≥0.4MPa；
9.额定扬程:≥40m；
10.进水口径:80mm；出水口径:65mm ；
11.具有遥控功能，距离：≥150m；
12.具有遥控起动，遥控熄火，遥控加，减油门功能；
13.整机质量：≤70kg；

★14.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	手抬机动泵
	3
	7
	★1.产品符合GB6245-2006《消防泵》标准的要求；

2.发动机：发动机为单缸风冷二冲程汽油机，燃油采用自动混合比例供应。起动方式：绳拉式手动起动或电起动，自
动反冲系统；
3.发动机主轴转速≥5800 转/min；
★4.输出功率≥10KW；
★5.水泵：单泵单程离心泵，进水口尺寸 65mm，出水口尺寸65mm。配备快速球阀出水开关，出水口阀门可转动 90°；
6.真空泵：碳纤维活片无油式真空泵，手动操作吸水，最大吸程≥9m；吸程 7m 时，引水时间≤13s；
7.最大流量≥12L/s；最大工作压力≥0.9MPa；
8.整机体积：约 560mm×480mm×550mm；
9.油箱容积：≥5.2L；
10.重量：≤50kg；
11.燃油系统：采用电控燃油喷射系统 EFI；

★12.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	水域救援套装
	100
	0.2
	包含水域救援头盔1顶、防水头灯1个、水域救援手套1双、水域救援鞋1双、水域救援刀1把。

二、头盔：

1.头盔采露耳式是设计，头盔设有卡座，可安装套装内照明头灯等；

2.下颚带：由塑钢快插扣和尼龙黑白编织带配合调节松紧，并由魔术贴套包裹，增加舒适度；
  3.重量≤550g。受到冲击力：≥3400N。漂浮性能：常温下水中浸泡≥24h头盔不下沉。
  4.头盔侧面居中采用耐雨淋反光材料牢固粘贴“xx消防”，字体为简粗平黑，银灰色。
  三、水域救援手套：

1.水域救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，超出腕骨≥25mm，且能限制杂物进入手套；手掌和手指正面需采用高强度的芳纶材质或优于，四向张力弹性材质，正面具备防滑功能；
  2.手套背面有≥2mm氯丁橡胶层和≥2mm的缓冲垫层，提供良好的保暖性和抗冲击性；
  3.手心：芳香尼龙纤维的合成皮革；
  4.掌心与手指部位采用耐磨合成皮革贴片；
  5.在手腕处设有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加保暖性；
  6.水域救援手套掌心面材料的撕破强力≥120N；
  四、水域救援鞋：
1.款式为系带式，且带有可调粘扣；
2.鞋面由合成超轻材料制成；
3.内里由弹性十足的厚度≥5mm的氯丁橡胶加固材料制成，内胆为足部提供很好的保暖性和踝部支撑和保护；
4.靴子内侧设至少1个排水孔；
5.鞋内底厚≥7mm，由氯丁橡胶制成，具有吸收走路时所带来的震动，减缓冲击的功能；
6.鞋底有防滑性能，坚固结实，安全舒适，可适应各种地形；
7.质量：≤1200g（一双）；
五、水域救援刀：
1.刀片为合金，平刃和齿刃，含一个绳索切割钩，平头也可以作为一字螺丝刀，刀鞘可以将刀固定住，捏刀鞘的两端，刀可自动弹出，波点形的手柄，刀鞘的卡子可以固定在救生衣PFD上面，刀柄带有开瓶器；
2.刀长≤190mm，刀刃长度 ≤80mm，硬度≥ 30HRC；
3.切割性能：操作人员能切断直径≥16mm 的尼龙制消防安全绳；
4.耐腐蚀性能：水域救援刀经 48h 的中性盐雾试验后，无明显腐蚀现象；

★六.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	水域救生套装
	80
	0.2
	一、包含激流救生衣1套、救生圈1个、救生短绳1套。

二、救生衣：

1.浮力≥150N；
2.救生衣胸襟使用外部双插扣及YKK拉链（相同或优于）加强；配备拉链弹性保护套索；
▲3.通道式可调肩带，多余织带可隐藏至通道内，不少于6点调节，腰部不少于4条，肩部不少于2条，底部不少于1条；
▲4.环绕胸部的快速释放救生带为宽5±2cm的高强拉力尼龙坑纹织带，使用一组不锈钢凸点日型环及塑钢压扣固定，环绕腰部的双边抛绳包快速释放带，可挂载两套专用抛绳包；
5.前端两个夹网皮防切割材料排水口袋，单边口袋设计有救援战术拓展外挂点，使用YKK拉链（相同或优于），口袋设计对讲机天线孔；有保暖夹层；
▲6.救生衣前后有不少于10个救援战术拓展外挂点，不少于2个D型挂点，不少于2个织带挂点，可附加救援刀、口哨、荧光棒、定位灯等多种配件；
7.背面松紧带式荧光棒插槽及挂点；
8.配有可拆卸式腿部固定带；
▲9.救生衣配备1根弹力牛尾绳，长度不少于50cm，最长可拉升不少于100cm，牵引绳含安全扣及304（或优于）不锈钢圈；每件救生衣配有细索系牢的哨笛1只（不小于100dB），每件救生衣配有示位灯1只（遇水自动点亮，连续发光时间不少于3h）；
10.面料：500DPU尼龙面料。    
11.加装对讲机悬挂，高音哨固定牢固，不易丢失设计。 
12.撕破强力：经向≥260N,纬向≥180N。
13.强度（救生衣衣身）：救生衣先在水中浸置2min，然后取出按实际人员穿着的方法扣好挂起，在系紧缚带的救生衣部分施加3200N的作用力，保持30min后卸载，经观察试样未出现损坏现象。
14.浮力损失：救生衣在淡水中浸泡 24h 后，其浮力损失≤1.8%。
15.强度（救生衣裆带与衣体之间）：以100mm/ min 的速度拉至900N，保持30min，卸载后观察试样未出现脱离和损坏现象。
16.需根据甲方要求，外观涂印相关字体标识；
17.型号根据采购人需求定制。
三、救生圈：

★1.符合《GB4302-2008救生圈》要求；
2.外径≤720mm、内径≥440mm 、重量≥2.5kg；
3.能在淡水中支撑不少于14.5kg的铁块达24h之久；
4.具有抗老化，不易坏等特点；
5.材料：救生圈外壳为聚乙烯塑料外壳，内充聚氨酯闭孔泡沫，是一种高密度复合材料的救生圈，具备化学药剂、耐紫外线照射、耐高低温、高强度等性能；
6.符合海域、内河、水上等救生使用条件，机械强度及电绝缘性能良好；
7.颜色：产品颜色为橙红色，经久耐用；
8.反光标识：沿救生圈周长四个相等间距位置，贴有逆向反光带5cm，确保白天夜间的可视性；
9.把手索：救生圈四周有直径不小于9.5mm粗，长度不小于外径4倍的可漂浮把手索，此索应固定在固体周边4个等距距离上，保证水中被救者方便抓取 ；
10.投标时需提供器材装备开箱图；
11.如进行破坏性送检，需乙方提供检验备样，并承担检测费用。

四、救生短绳：

1.包芯绳结构，主承受部分由连续纤维制成；

2.长度大于等于20m；

3.最小破断强度≥35kN；

4.在水面漂浮48h，无明显下沉；

5.具备发光效果，具有优良的耐酸碱腐蚀、耐油性能，6.救生绳表面无机械损坏现象，整绳粗细均匀、结构一致，配绳包；

7.投标时需提供器材装备开箱图；
    8.如进行破坏性送检，需乙方提供检验备样，并承担检测费用。

★五、提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	抢险救援服装
	60
	0.23
	包含夏款抢险救援服1套、冬款抢险救援服1套。

夏款：

★1.符合《消防员抢险救援服装》XF633-2006标准要求，按照采购方要求进行标识喷涂，提供有效期内国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告；

2.符合20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求，主体颜色为橘红色，上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色，上衣胸前设置贴袋，双线固定口袋布，袋盖为深火焰蓝色；
  3.配置：本夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带；
  4.防护层面料(含舒适层)：
    4.1.阻燃性能：经向续燃时间≤2s，损耗长度≤100mm，纬向续燃时间≤2s，损耗长度≤100mm，均无熔融、滴落现象；
    4.2.表面抗湿性能沾水等级：≥3级；
    4.3.断裂强力：经向≥350N，纬向≥350N；
    4.4.撕破强力：经向≥25N，纬向≥25N；
    4.5.单位面积质量：200±10g/m2；
    4.6.加强材料阻燃性能：经向续燃时间≤2s，损耗长度≤100mm，纬向续燃时间≤2s，损耗长度≤100mm，均无熔融、滴落现象；热稳定性能：变化率≤5 %。
  5.质量：≤3kg；
  6.防静电性能：上衣≤0.6μC;裤子≤0.6μC；
  7.反光标志带：阻燃性能：经向续燃时间≤2s，损耗长度≤100mm，纬向续燃时间≤2s，损耗长度≤100mm，均无熔融、滴落现象；
  8.硬质附件热稳定性能：经180℃高温5min后，能保持原有功能；
  9.缝纫线热稳定性能：经180℃高温5min后，无熔融、烧焦的现象；
  10.魔术贴：外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差、色花；
  11.右侧级别标识魔术贴搭扣按照用户需求加工制作，服装背后印字按照招标方要求定制；
  12.救援腰带：颜色、材料与救援服系统，双排针扣设计，气孔采用金属轧边；表面光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理；腰带应还具有一定硬度，佩戴舒适，插钎动作灵活，固定可靠。

三、冬款：

★1.产品符合《消防员抢险救援防护服装》标准要求，按照采购方要求进行标识喷涂，提供有效期内国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告；
  2.服装结构由防护层、防水透气和舒适层三层结构组成；
  3.服装防护层：
    3.1.阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过 25 次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，且无熔融、滴落现象；
    3.2. 断裂强力：经、纬向干态断裂强度≥350N；
    3.3.撕破强力：经、纬向撕破强力≥25N；
    3.4.接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥350N；
    3.5. 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤5%，且试样表面无明显变化；
    3.6. 色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥3级；
    3.7.色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥3级；
    3.8.表面抗湿性能：洗涤五次后，沾水等级≥3级；
    3.9.缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。
 4.防水透气层：
    4.1. 防水透气层材料：芳纶水刺无纺布覆PTFE 膜；
    4.2. 耐静水压性能：洗涤 25 次后，耐静水压＞50kPa；
    4.3. 透湿率性能：≥5000g/(㎡·24h)；
    4.4. 拒油性能：洗涤 25 次后，拒油性能≥ 3级；
    4.5. 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤5%，且试样表面应无明显变化；
    4.6. 缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。
 5.舒适层：
    5.1. 舒适层材料：芳纶与阻燃粘胶混纺材料；颜色：灰色；
    5.2. 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤10%，且试样表面应无明显变化；
    5.3. 阻燃性能：经 25 次洗涤后进行阻燃性能试验，且无熔融，滴落现象；
    5.4. 断裂强力：经、纬向干态断裂强度≥300N；
    5.5. 缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%；
 6.衣领内部采用亲肤舒适层；
 7.上衣、裤子的带电量每件均≤ 0.6μC；
 8.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过 25 次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识；
 9.辅料要求：
   9.1. 针距密度：各部位明暗线每 3cm ≥12 针，包缝线每 3cm ≥9 针；
   9.2. 所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能；
   9.3. 缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。
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	一、包含消防员呼救器1具、手提式强光灯1具。

1.呼救器：

1.1.产品符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准的要求；

1.2.由单元线路板、压电晶体蜂鸣片、发音腔、壳体、防爆电池组、按键组成；

1.3.静止至预警时间：30s±2s；

1.4.预报警时间：15s±2s；

1.5.预报警声级强度：≥85dB(A)；报警声级强度：≥100dB(A)；低电压告警声级强度：≥65dB(A)；

1.6.连续开机时间：≥24h；

1.7.连续报警时间：≥6h；

1.8.质量：≤300g（含电池）；

1.9.呼救器置于水深为1.5m的容器内2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作；

1.10.使用环境:温度：-25℃-70℃；大气压力：86kPa~106kPa；

1.11.每8个呼救器至少配备一个充电箱。

2.手提式强光照明灯：

2.1.产品符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准的要求；

2.2.过充电保护控制：当指示灯全亮不闪烁时，表示进入过充电保护；

2.3.电池额定电压DC3.7V，电池容量≥10Ah；

2.4.充电时间：≤8h；

2.5.防爆标志：Ex IICT6 Gb；

2.6.工作时间：强光≥5h工作光≥10h；

2.7.灯具强光模式下照度平均值≥1000Lx；

2.8.灯具弱光模式下照度平均值≥300Lx；

2.9.灯具光通量：强光光通量≥800lm,弱光光通量≥390lm；

2.10.低压状态下连续工作时间：强光≥15min；

2.11.低压状态下连续工作时间:弱光≥30min；

2.12.灯具显色指数：≥65；

2.13.重量≤1.5kg；配备肩带、具备快充功能；

2.14.提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

★3.提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。




