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注：本招标文件共126页（包含封面及目录），请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，及时向福建信发招标代理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

第一章 投标邀请
投标邀请函

受福建省泉州升华实业有限公司委托，对福建省泉州升华实业有限公司职业技能培训展示中心项目(教育设备部分)招标的下述货物和服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。
1.项目编号：XFZB-2021-FS78
2.招标项目名称、数量及主要要求：详见“招标项目一览表及招标文件第三章招标内容及要求”
3.招标文件购买时间：［2021年  月  日］至［2021年  月  日］(公休、节假日除外)，每天09:00-11:30，15:00-17:30北京时间）；地点：福建信发招标代理有限公司【福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层（铜盘路五凤派出所新址隔壁）】。

4.招标文件售价0元人民币。如需邮寄，另加50元人民币特快专递费；本招标代理机构不对邮寄过程中的遗失负责。参加本项目投标的投标人必须获取本招标文件。获取方式可通过直接到招标代理机构获取或通过传真和电子邮件获取，未获取招标文件的投标人投标将被拒绝。

通过传真和电子邮件获取的，潜在投标人须将参加投标的项目名称、项目编号、合同包号、单位名称、联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱和单位地址填写清楚并加盖投标人公章传真或发送电子邮件至招标代理机构。

5.投标截止时间：投标文件应于2021年  月  日    （北京时间）之前提交到福建信发招标代理有限公司【福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层（铜盘路五凤派出所新址隔壁）】，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

6.开标时间：2021年  月  日    （北京时间）
7.开标地点： 福建信发招标代理有限公司【福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层（铜盘路五凤派出所新址隔壁）】。

8. 投标人对本次招标文件提出异议的，应在投标截止时间10日前将问题以书面形式与本招标代理机构联系，异议的内容须提供事实依据，否则不予接收。

投标人对招标文件、招标过程和评标结果提出异议，应提交由法定代表人或授权代表（提供授权函）签署的书面原件并携带异议证明资料及营业执照副本复印件（加盖公章，原件备查，若无法提供原件或与原件不符的，视为虚假异议）送达招标代理机构。

9.以上如有变更，福建信发招标代理有限公司将通过中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)通知，请投标人关注。
10.招标人：福建省泉州升华实业有限公司

联系人：王先生、蔡先生         电话：0595-68868962  

招标人地点：泉州市丰泽区古道街8号   

招标代理机构：福建信发招标代理有限公司
地  址：福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层（铜盘路五凤派出所新址隔壁）
邮  编：350001
电  话：0591-88002309

传  真：0591-88002607
联系人：孙秀娟

电子信箱：fjxfzb@126.com

开户名：福建信发招标代理有限公司
开户行：福建海峡银行福州鼓楼支行

账  号：100026211970010002

附：招标项目一览表
招标项目一览表

                                                         货币单位：人民币
	合同包
	品目号
	品目名称
	数量
	单价最高限价(元)
	最高限价

(元)
	主要技术规格及要求
	投标保证金(元)

	1
	1-1
	职业技能培训展示中心项目(教育设备部分)
	1项
	6860000
	6860000
	详见第三章招标内容及要求
	68600


注：

1、投标人可按合同包报价，对合同包所有品目号内容报价时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、投投标人应以包括所涉及项目的所有费用进行报价，包括：货物制造、包装、运输、装卸、验收（配合验收）、人员培训（如需去厂家培训、考察、验收等异地费用不含在投标总价内，即不列入政府采购费用支出）、税金、保险、安装、调试、保修等一切费用所有根据合同或其它原因应由投标人支付等伴随服务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。
3、投投标人必须保证采购货物为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货。

   4、由于本项目在监管区内实施，要求所有系统、软件、资源等支持本地化部署，且投标人须在投标文件中提供承诺函，未在投标文件中作出承诺的将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。
5、交货地点：招标人指定地点。
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

    本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

	项 号
	条款号
	编   列   内    容

	1
	1.1
	项目名称：福建省泉州升华实业有限公司职业技能培训展示中心项目(教育设备部分)

招标人名称：福建省泉州升华实业有限公司

项目内容：详见招标项目一览表  

项目编号：XFZB-2021-FS78

	2
	3.1
	投标人资格标准：

  （1）凡有能力提供本招标文件所述货物和服务的，具有法人资格的境内供应商均可能成为合格的投标人。

  （2）投标人应符合下述规定条件，并提交以下资质证明文件：

①有效营业执照副本复印件；

②法定代表人授权书原件 (若投标人代表与法定代表人为同一人，无需提供此件)；

③法定代表人及投标人代表身份证（正、反面）复印件；

④财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

A、财务状况报告：提供2020年度的经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明。

B、依法缴纳税收的相关材料：提供投标截止时间前六个月内任一个月的缴税证明。

C、依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供投标截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

⑤具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供具备履行合同所必须的办公场所的场地证明（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件）；专业技术能力的证明材料是指为本项目提供专业人员情况汇总表。

 ⑥参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（3）参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪的书面声明。
  (4）投标人须提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明，并同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）；

    备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单等。

（5）投标人应承诺具备一般纳税人资格，须提供承诺函（格式自拟）。

（6）本项目不接受联合体投标。

注：投标人提交以上文件或证明的所有复印件应是最新（有效）、清晰、加盖持有者公章并注明与原件一致。投标人必须满足以上所有资格条件，有任何一条不满足，都将导致其投标文件按无效标处理。

	3
	11.1
	投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。

有效期不足将导致其投标无效。

	4
	
	投标文件递交地址：福建信发招标代理有限公司【福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层（铜盘路五凤派出所新址隔壁】。

接收人：福建信发招标代理有限公司工作人员     

投标截止时间：2021年  月  日      （北京时间）

	5
	12
	投标保证金: 投标人应在投标截止时间前向福建信发招标代理有限公司以银行转账、电汇、汇票等非现金的形式缴交投标保证金并到账，若评标时福建信发招标代理有限公司经核实后发现投标保证金未在规定时间内到帐者（汇款人信息应与投标人保持一致），视为未提供投标保证金，其投标无效；

合同包1投标保证金：详见《招标项目一览表》。

	6
	13.1
	（1）本项目实行两阶段评标。各投标人提交的投标文件应由技术商务部分和报价部分两部分组成，且技术商务部分中不得出现报价信息，否则将被视为无效投标。

（2）投标人的投标文件中如开标一览表；投标分项报价表等凡是体现报价的文件资料均属于报价部分，其余资料则为技术商务部分。

（3）投标人须编制“投标人须知”第10条规定投标文件组成的报价部分投标文件正本一份、副本五份，技术商务部分投标文件正本一份、副本五份，电子文本一份(采用WORD或PDF格式，用非易损介质U盘或光盘保存)。正、副本必须用A4幅面纸张打印装订，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册。“报价部分”和“技术商务部分”正本须加盖封面章和骑缝章（或每页加盖公章），副本可以用正本的完整复印件，并在封面表明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。投标文件未按上述规定进行编制、装订、密封和标识的按无效投标处理。

	7
	19.1
	评标方法和标准：详见“附件A:评标方法和标准 ”

	8
	
	主要要求：具体要求详见招标文件“第三章  招标内容及要求 ”

	9
	
	招标代理服务费：

50万元（含，下同）以下的按1%收取；50万元至100万元的按0.9%收取；服务费按差额定率累进法计算。招标服务费由中标方在领取中标通知书前以支票、现金等付款方式一次性付清。

招标代理服务费的缴纳方式：a、中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费。b.招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式交纳。

招标代理服务费缴交账号：开户名：福建信发招标代理有限公司；开户行：福建海峡银行福州鼓楼支行；账号：100026211970010002。

	10
	23.1
	招标项目监督部门：福建省泉州升华实业有限公司监事会

	11
	
	最高限价：本项目的最高限价详见招标项目一览表，若投标人所报投标价格超过招标文件规定的最高限价，则该投标人的投标文件将被视为无效投标。

	12
	
	其他要求：

1、投标人投标文件中承诺的交货期、付款方式、售后服务必须满足招标文件要求，若投标人的承诺不满足招标文件要求或未在投标文件中作出承诺的将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。

2、投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。若在中标后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的将取消其中标资格，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。评标过程中无论是否有对原件进行核实，投标人都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。

3、投标人须保障招标人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

4、重大偏差的界定：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

（2）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

（3）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（4）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

5、细微偏差：投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照招标文件《第二章 投标人须知》第18条的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。

评委会判定重大偏差、细微偏差是依据投标文件，而不寻求其他的外部证据。

6、信用记录查询及使用：（1）、信用记录查询渠道及截止时点：评标委员会将在投标截止时间截止后，通过“信用中国”网站([image: image1.png]


www.creditchina.gov.cn)查询投标人的信用记录。（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：评标委员会将记录、打印各投标人的信用信息查询结果，与其他采购文件一并保存。（3）信用信息的使用规则：对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人，其资格性检查不合格。

	13
	
	关于串通投标认定与处理：

评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

	14
	
	无效投标：

(1)投标有效期不符合投标人须知前附表中第3项号规定的；

(2)未按投标人须知前附表中第5项号规定缴交投标保证金的；

(3)不符合投标人须知前附表中第2、6、15项号中要求的；不符合投标人须知第3条款规定的；

(4)投标报价不符合投标人须知前附表中第11项号规定的；

(5)出现投标人须知前附表中第13项号中串通投标情形的；

(6)出现投标人须知前附表中第12项号无效投标规定的；

(7)出现附件A:评标方法和标准中无效投标规定的；

(8) 出现投标人须知第17.3.2要求中（1）至（16）条任一条款的；

(9) 投标报价出现投标人须知中第19.3条款规定的；

(10) 出现投标人须知第8、9、14、15.1、13.5、13.7条款中无效投标规定的；

	15
	
	履约保证金：中标人在签订合同前向招标人缴纳中标金额的10%作为履约保证金(若为中小企业履约保证金为5%,投标人须提供中小企业声明函进行证明)，履约保证金汇入招标人指定账户，该履约保证金于全部货物安装、调试且经招标人最终验收合格正常运行后一个月内，经招标人内部审核手续合格后20个工作日内向中标人无息退还。


附件A:评标方法和标准：
本项目合同包1评标采用综合评分法，分技术商务部分和报价部分两阶段评标。

第一阶段进行技术商务部分的评标。报价部分投标文件在技术商务部分评标结束前先密封保管。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性及符合性审查的技术商务标进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

第二阶段进行价格部分的评标。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分和优惠政策加分（如有）。

汇总各有效投标人的综合得分，并按各有效投标人的综合得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。若有相同的综合得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的综合得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。若出现以上评审结果均相同的情况时，评标委员会将在有关监督人员的监督下以随机现场抽取的方式确定中标候选人。

各部分评分分值分布如下：
A：技术部分评分           满分55分

B：商务部分评分           满分10分

C：价格部分评分           满分35分

综合得分=A＋B+C

备注：对技术、商务部分评分结果统计时，用算术平均计算各有效投标人的技术、商务最终得分，计算分数时四舍五入保留小数点后2位数。

	A
	技术部分评分办法（满分55分）

说明：若投标人的技术部分（A项）实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

	A1
	技术性能和功能
	47
	根据投标人所投货物技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况，由评委进行评分：完全满足招标文件招标文件第三章招标内容及要求中“二、技术及服务要求”的得47分；有负偏离的按以下进行扣分：技术参数，每负偏离一项扣 2分，扣完为止；正偏离不加分。

注：

1、投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。
2、投标货物的技术负偏离情况必须在《技术规格和商务偏离表》中完整体现。投标人的技术响应情况有前后存在不一致的，评标委员会将要求投标人进行澄清，并以不利于投标人的内容为准进行评审。

	A2
	演示视频1
	3
	提供的裸眼光场式混合现实空间CAVE系统演示视频：（1）提供的演示视频需体现为单台高度集成显示设备，完成多投影面（≥5个显示面）的显示，要求单面显示分辨率4K；（2）提供的演示视频需体现此显示设备具有至少有22个显示通路能力，视频需要逐个展示单设备的显示单元22个，各显示通路间可以做像素级图像融合；（3）提供的演示视频需体现此显示设备内置点云级别的定位交互系统，能够捕捉观看人员的各类肢体动作，整个虚拟场景可以跟随进入者的位置自动调整视角，即具备无穿戴设备下显示场景有影随人动的功能；（4）提供的演示视频需体现整个显示系统具有平台级别的资源管理系统，具备固定设备、移动设备多种控制方式来操作设备；支持硬件配件和软件拓展性、内容可替换和置入性；具备通过相应的应用软件进行切换虚拟场景和与虚拟场景互动的能力；由评委进行评议，完全满足得3分，未提供或提供不全的不得分。

	A3
	演示视频2
	2
	播控平台及插件演示：（1）提供简洁操作界面，支持将VR资源直接拖拽形式插入备课PPT课件中；（2）在PPT的界面演示向VR移动端体验设备分发社会科学、自然科学等VR资源，每科至少提供5个样例进行现场演示；（3）资源分发/查看演示：可一键向VR移动端体验设备分发和推送VR沉浸式资源，并随时对体验设设备的设备号、接收资源进度、设备的电量进行实时查看；（4）在PPT的界面演示资源播放/暂停演示：管理员使用一键播放时，可唤醒全部沉浸式设备，自动进入沉浸式资源的播放状态观看分发成功的VR资源。 由评委进行评议，完全满足得2分，未提供和提供不全不得分。

	A4
	施工组织方案
	3
	根据投标人提供施工组织方案（具有详细的质量、进度、劳动力计划及保证体系，指明施工重点难点及解决办法，确保工程在计划工期内完成等内容的描述）情况，由评委进行评分：提供的方案完整、详细、具体、可行性强的3分；提供的方案较周全详细、具体、可行的得2分； 提供的方案不够周全详细、具体、可行性一般的得1分；未提供的本项不得分。

	B
	商务部分评分办法（满分10分）

	B1
	综合实力
	1
	B1.1投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得1分。须提供有效证书复印件并加盖投标人公章，未提供完整或未提供者的均不得分。

	B2
	售后服务
	3
	投标人承诺全套设备保修期在满足招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，满分3分，未延长的本项不得分。

	
	
	3
	根据投标人提供的售后服务方案（包含质保期接到通知到达时现场处理故障时间、一般故障承诺解决时间、故障无法排除时的解决方案、回访措施、维护措施、耗材及备品备件措施、维保人员配置等内容）由评委进行评分：方案详实、完整、可操作的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性得2分；方案阐述简短，操作性不强的得1分；未提供方案的不得分。

	B3
	培训方案
	3
	根据投标人提供的技术培训组织方案情况，由评委进行评分：方案详实、完整、可操作的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性2分；方案阐述简短的得1分；方案不周全详细、具体、可行性较差的及未提供的不得分。

	C
	价格部分评分办法（满分35分）

	各投标人的报价得分按以下方式得出：

C=(H/Hn)×Q×100

C：投标人报价得分

Hn：各投标供应商报价即有效报价  

H：评标基准价即满足招标文件要求且报价最低。

Q：价格权值： Q=35%

计算分数时四舍五入取小数点后两位。

备注：有效投标人的投标报价若存在算术错误需修正情况的，按招标文件要求进行算术性修正。  

1、报价要求审查：投标供应商的报价。

2、为了防止无序竞争、以次充好，保证本项目采购货物的质量，投标供应商的报价必须是合理的若投标供应商的报价明显低于其他投标供应商，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标供应商应按评审委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。


                      一、说明
1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的服务采购。

2. 定义

2.1 “招标人”系指福建省泉州升华实业有限公司

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指福建信发招标代理有限公司。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的服务商。

2.5 “货物”系指按招标文件规定向招标人提供的一切货物及其它有关技术资料和材料。

2.6“服务”系指招标文件规定中标人须承担的配送以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1  投标人应符合投标人须知前附表第2项所规定的资格标准条件。

3.2  投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3  一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

  为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该招标项目的其他招标活动。

3.5 本项目不接受联合体投标。

3.6 投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4.投标费用

4.1  投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、招标文件

5.招标文件的组成

5.1  招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

(1) 投标邀请

(2) 投标人须知 

(3) 招标内容及要求

(4) 合同主要条款

(5) 投标文件格式

5.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。
7.招标文件的修改

7.1澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，招标代理机构将顺延投标截止时间及开标时间，招标代理机构和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

三、投标文件的编写

8.要求

    8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标无效。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。福建信发招标代理有限公司不接受有任何可选择性的报价，每一种服务只能有一个报价。

9.投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

9.2招标文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件/材料的原件属于非中文描述的，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。

※若提供的中文译本不符合上述要求，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。
10.投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分：

报价部分(正本一份，副本伍份)：

开标一览表

投标分项报价表

技术商务部分(正本一份，副本伍份)：

(1) 投标书

(2) 项目说明一览表

(3) 技术规格和商务偏离表

(4) 投标人的资格证明文件

(4-1)关于资格的声明函

(4-2)投标人的资格声明

(4-3）法定代表人授权书

(4-4)有效营业执照副本复印件

(4-5)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

(4-6)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

(4-7)参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(4-8)参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪的书面声明

（4-9）投标人须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明，并同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）

（4-10）投标人应承诺具备一般纳税人资格，须提供承诺函（格式自拟）。

（4-11）其他相关资格证明材料（若有）
 (5)售后服务承诺书

(6) 投标人提交的其它资料

(7) 招标服务费承诺书

(8) 退回保证金说明函（含保证金交纳单据）

11.投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标无效。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

    12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

    12.4投标人须以转账、电汇形式于招标文件中规定的时间内汇达招标代理机构账户。

    12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

     12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。在中标人支付所有招标代理服务费并签订合同后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.7 投标保证金的有效期为投标有效期。

    12.8发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

(3)中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；

（4）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1（1）本项目实行两阶段评标。各投标人提交的投标文件应由技术商务部分和报价部分两部分组成，且技术商务部分中不得出现报价信息，否则将被视为无效投标。

（2）投标人的投标文件中如开标一览表；投标分项报价表等凡是体现报价的文件资料均属于报价部分，其余资料则为技术商务部分。

（3）投标人须编制“投标人须知”第10条规定投标文件组成的报价部分投标文件正本一份、副本五份，技术商务部分投标文件正本一份、副本五份，电子文本一份(采用WORD或PDF格式，用非易损介质U盘或光盘保存)。正、副本必须用A4幅面纸张打印装订，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册。“报价部分”和“技术商务部分”正本须加盖封面章和骑缝章（或每页加盖公章），副本可以用正本的完整复印件，并在封面表明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。投标文件未按上述规定进行编制、装订、密封和标识的按无效投标处理。
13.2 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表亲笔签字并加盖公章。如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”，委托书必须由法定代表人亲笔签章授权，其授权代表签章并加盖公章。否则其投标文件将被拒绝。

 13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

    13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术投标文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。                                  

    13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。 

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件报价部分和技术商务部分正本分别用密封袋密封，两部分的副本也分别用密封袋密封，并标明项目编号、项目名称、投标人名称、报价部分、技术商务部分及“正本”或“副本”字样。投标文件未按要求密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于        之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

 14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

    14.4 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

    14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件,将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

    15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

15.4 开标时，各投标人授权代表须进行投标文件密封性检验与签名确认。

15.5开标大会唱标结束后，各投标人授权代表须对其本公司的唱标报价给予签名确认。

16．评标委员会

 16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

16.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 现在或者在采购活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系；

(2) 现在或者在采购活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问；

(3) 现在或者在采购活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人是直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系；

(5) 与供应商之间存在其他影响或可能影响采购活动依法进行的利害关系。

16.3 评标原则

评标活动按照客观、公正、审慎的原则。

16.4 评标

16.4.1开标程序结束后，实行两阶段评标。

第一阶段进行技术商务部分的评标，开标一览表及报价部分在投标文件商务技术部分评分结束前先密封保管，招标人、招标代理机构不得将投标人的报价向评标委员会公布。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

第二阶段进行价格部分评标，经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格评标价和优惠性政策价格扣除（如有）。

16.4.2评标委员会应当根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行照独立评审“对所有投标人的全部投标材料逐一进行独立审查和评价，并对评标意见承担个人责任；不得将某个投标人的投标文件由某一专家审查后，提出审查意见作为其他专家的评审意见。”的原则，客观、公正、审慎地对投标文件提出评审意见。招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

16.4.3评标委员会应当依照第二章《投标人须知前附表》“附件A 评标方法和标准”，依据各投标人提供的全部投标材料，对照招标文件要求进行评审，逐一核对投标人提交的证明材料，不得仅依据“项目说明一览表”、“技术规格和商务偏离表”做出评价。对于投标描述和证明材料不一致的，评标委员会应当要求投标人进行书面澄清，并以不利于投标人的内容为准进行评审。

16.4.4采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向招标人或者招标代理机构说明情况。

16.4.5招标人、招标代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。 

17.2 算术错误将按以下方法更正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第18条第18.1、18.2款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效，并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查 

17.3.1资格性检查。

1）依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按招标文件要求对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其资格性审查不合格。有下述情形的，其资格性审查不合格：

①投标人未提供须知前附表第2项所述的资格标准证明材料；

②未按照招标文件规定提交投标保证金；
③投标文件未按照本须知第13条，第14条的规定进行制作、密封、标记的。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（招标人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应（重大偏离）招标文件要求：

(1)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(2)未按规定提交投标保证金的；

(3)投标有效期不满足招标文件要求的；

(4)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(5)投标人提交的是可选择的报价；

(6)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(7)一个投标人不止投一个标；

(8)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(9)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(10)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

(11)明显不符合技术规格、技术标准的要求；

(12)投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

(13)投标文件附有招标人不能接受的条件；

(14)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

(15)投标人串通投标界定：

评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

①不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；；

②不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

⑦有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清 

18.1 对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

18.2 投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

18.3细微偏差。投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

    评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。

 19. 比较与评价

19.1  评标方法和标准：详见第二章投标人须知前附表。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

    19.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标人数量推荐出中标人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、定标与签订合同

20.定标准则

20.1 最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，评标委员会按照第二章《投标人须知前附表》“附件A”评标方法和标准对投标文件进行评审，并根据推荐中标人办法推荐中标人。

21. 中标通知

21.1招标代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在刊登本采购项目招标公告的媒体上公告中标结果。中标人应在接到招标代理机构通知后，在中标通知书有效期内自行前往招标代理机构领取并登记，因中标人逾期未领取的，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

21.2中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出之日起5个工作日内，招标代理机构向未中标的投标供应商退还其投标保证金。请各未中标的投标人自行前往招标代理机构领取《落标通知书》，逾期未领取者将被视为已领取《落标通知书》，招标代理机构将不再补发《落标通知书》。

21.5自采购合同签订之日起5个工作日内，退还中标人的投标保证金。

22.签订合同

22.1招标人、中标人在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

22.3招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.4招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。 

22.5中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展采购活动。

23.招标项目监督部门

23.1招标项目监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表所述招标项目监督部门投诉。
第三章  招标内容及要求
一、招标相关要求

1.1投标产品须符合国家各项规定及质量标准的要求；中标后须出示厂家出厂合格证书、质量检验书、使用说明书等相关资料。

1.2中标人不得转包他人，若发现转包，招标人有权终止协议。

1.3投标人所投货物必须是全新原厂原包装，通过合法渠道获得。

1.4投标人提供的产品技术指标、性能应实质性响应招标要求，若有出现偏离的情况(包括正、负偏离)或无偏离情况均应做详细说明，在《技术规格和商务偏离表》中逐条填写。

二、技术及服务要求（以下标示★内容为不允许负偏离的实质性要求）

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、智能化系统建设

	（一）视频监控系统

	1
	400万像素半球摄像机(POE)
	1. 最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，视频压缩标准需支持H.265/H.264；
2. 传感器靶面尺寸需≥1/2.7英寸，内置GPU芯片，内置电动变焦镜头，电动变焦范围≥3-12mm；
3. 最低照度彩色≤0.005  lx；宽动态范围≥120dB
4. 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置；
5. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；
6. 需支持声音报警功能，有报警产生时，样机可联动产生报警声音输出，报警声音类型≥10种方式可设置，报警声级及报警次数可设置；（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
7. 需支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小；
8. 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口；
9. 需内置麦克风和扬声器；需支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口； 
10. 内置红外补光灯，红外补光距离需≥30米；防护等级需≥IP67，防暴等级需≥IK10。
	16
	个

	2
	24口POE交换机
	1. ≥24个千兆POE电口；≥4个千兆光口；
2. 支持通过console口管理。交换容量336Gbps
3. 包转发率96Mpps；
4. 支持220v交流；
5. POE输出功率≤370W；
6. 支持802.3af/at；支持VLAN。
	1
	台

	（二）无线网络系统

	1
	无线控制器
	1、支持常规AP最大数量≥144个；吞吐量≥4Gbps；
2.千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，2.5G光口≥2个；
3.所投无线控制器软件系统需支持Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥；
4.无线控制器软件系统需支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能；
5.无线控制器软件系统需支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游；
6.提供满足本次所需无线AP授权。
7.无线控制器软件系统需支持Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销。（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
8.无线控制器软件系统需支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。满足得1分，不满足不得分。（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	1
	台

	2
	无线AP
	1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2.整机协商速率1.775Gbps，其中5G速率1.2G，2.4G速率0.575G；
3. ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)；
4.至少支持10个外置物联网模块链式扩展。（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
5.当无线接入用户数为200个终端时，总流量400Mbps，可保障每个终端2Mbps的用户流量。满足得1分，不满足不得分。（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	96
	台

	3
	24口千兆POE交换机
	1.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps；
2.提供千兆电口≥24个(POE功率≥370W），千兆光口≥4个；
3.路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表≥16K；
4.支持通过标准千兆电口或光口实现横向虚拟化；
5.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）；
6.支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换；
7.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng；
8.为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击，提供官网链接及截图证明；
9.支持云平台连接交换机管理和蓝牙连接交换机管理功能（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
	9
	台

	4
	24口千兆接入交换机
	1.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps；
2.提供千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；
3.路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表≥16K；
4.支持通过标准千兆电口或光口实现横向虚拟化；
5.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）；
6.支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换；
7.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng；
8.为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击；
9.支持云平台连接交换机管理和蓝牙连接交换机管理功能。
	2
	台

	5
	千兆单模光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	18
	个

	（三）场馆智能中控系统

	1
	网络中控主机
	1.采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。
2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。
3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。
4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。
5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。
6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的≥8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。(出具第三方权威机构检测报告复印件并加盖投标人公章)
7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接≥256个网络设备。
	1
	台

	2
	网络中控系统逻辑处理软件
	1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。
2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。
3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。
4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。
5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。
	1
	套

	3
	控制器
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。
5.具有键盘锁（LOCK）功能。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
	2
	台

	4
	中控灯光控制器
	1.协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制。
2.ID选择：机器具备ID识别，方便系统级联扩展。
3.具备8路0-10V可控制八路调光电源，调光电源可以是恒压调光电源，也可以是恒流调光电源，每路驱动电流最大为40mA。
4.具备1路DMX512调光控制接口，DMX512最多可调节512个受控通道，即可调节512路灯光的亮度。
5.支持通过以太网远程控制；支持静态IP设置以及通过DHCP获取动态IP，全面支持第三方设备控制。支持通过中控串口控制，也可通过第三方设备控制。
6.指示灯：指示机器运行状态以及机器的开关状态。
	1
	台

	5
	电源管理器
	1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	10
	台

	6
	编程软件
	配套
	1
	套

	7
	红外发生棒
	配套
	8
	根

	8
	平板电脑
	8英寸屏幕、4G+64G、WiFi版
	2
	台

	（四）综合布线及机房系统

	（1）综合布线　

	1）网络系统布线　

	1
	六类非屏蔽网线
	CAT-6
	5100
	米

	2
	六类非屏蔽网络跳线
	2米
	102
	条

	3
	86盒
	86暗装底盒
	51
	个

	4
	双口面板
	双口面板
	51
	个

	5
	六类非屏蔽网络模块
	六类非屏蔽网络模块
	102
	个

	6
	六类非屏蔽配线架
	24口六类非屏蔽配线架
	3
	个

	7
	1U理线架
	1U理线架
	3
	个

	8
	PVC管
	DN25
	1700
	米

	2）音频系统布线

	9
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	8
	条

	10
	增强屏蔽双芯咪线
	材质：无氧铜；屏蔽：144/0.1mm无氧铜+铝箔屏蔽；规格：Φ6.5mm[(48/0.1mmBC+2/1#)*2C+(144/0.10mmBC)]*1C
	20
	米

	11
	300芯*2 音箱线
	音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线300芯蓝色透明
	100
	米

	（2）计算网络　

	1
	24口接入交换机
	1.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps；
2.提供千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；
3.路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表≥16K；
4.支持通过标准千兆电口或光口实现横向虚拟化；
5.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）；
6.支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换；
7.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng；
8.为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击；
9.支持云平台连接交换机管理和蓝牙连接交换机管理功能（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
10.内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置、设备升级备份和设备故障替换，实现组网拓扑可视。
	1
	台

	2
	48口接入交换机
	1.交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥166Mpps；
2.提供千兆电口≥48个，千兆光口≥4个；
3.路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表≥16K；
4.支持通过标准千兆电口或光口实现横向虚拟化；
5.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）；
6.支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换；
7.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng；
8.为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击；
9.支持云平台连接交换机管理和蓝牙连接交换机管理功能（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
10.内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置、设备升级备份和设备故障替换，实现组网拓扑可视。
	2
	台

	3
	三层千兆核心交换机
	1、整机交换容量≥7.36Tbps，包转发能力≥432Mpps；
2、整机支持≥24个千兆电口（其中8个combo口），万兆光口≥4个 ，万兆端口均固化，万兆端口支持千兆自适应；
3、支持安全业务插卡（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
4、支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN功能；
5、支持1个扩展插槽，支持多种类型插卡，包括万兆电、万兆光、25G、40G等，提供官网链接及截图证明；
6、支持可插拔双电源，支持可插拔双风扇，实配双电源双风扇；
7、MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K；ARP容量≥32K；
8、支持MPLS、L2VPN、L3VPN、VPLS、MCE；
9、支持通过标准以太端口进行堆叠，最大堆叠台数≥9台；
10、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094；
11、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；
12、支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换
13、内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置、设备升级备份和设备故障替换，实现组网拓扑可视1；
14、为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。
	1
	台

	（3）机房系统

	1
	全钢防静电地板
	600*600无边，架高30cm
	12
	平方

	2
	地板接地装置
	配套
	1
	批

	3
	铜排
	30mm×3mm
	20
	米

	4
	机柜、设备接地线
	BV6mm²
	1
	批

	5
	辅材
	配套
	1
	批

	6
	三级电源防雷器
	1)20KA(8/20μs)；
2)SPD保护符合IEC61643-11；
3)保护等级符合DIN VDE0675-6；
4)前置过流保护。
	1
	个

	7
	检测维修空开
	D型，40A/1P
	1
	个

	8
	42U服务器机柜
	2200*1200*600mm
	2
	台

	9
	42U网络机柜
	2200*600*600mm
	1
	台

	10
	KVM切换器
	8口KVM切换器含17寸显示器
	2
	台

	二、序厅建设

	（一）信息发布系统

	1
	序厅主题投影仪
	1、支持4K分辨率830万像素画质细腻；
2、支持4000ANSI高流明智能光感白天直投；
3、支持HDR10 & HLG，Acer ColorSafe II（炫彩技术）；
4、不低于240Hz刷新率与4.2ms的低延迟；
	1
	个

	2
	投影仪吊架
	定制投影吊架.
	1
	个

	3
	32寸发布显示屏
	1、面板类型 不低于32 寸，TFT-LCD（LED） 
2、屏幕比例 16 : 9 
3、物理分辨率不低于 1920×1080  
4、响应时间不低于 5ms（典型） 
5、CPU 不低于 四核 1.2GHz 
6、GPU不低于 Mali-400MP2 
7、内存 不低于1G DDR3 
8、内置存储器 不低于EMMC 8G 
9、信号接口 网络接口支持 RJ45，1 个，100M 以太网 
10、 持WiFi 2.4G 支持 802.11 b/g/n  
	12
	个

	4
	屏体安装支架
	液晶显示屏安装支架。
	12
	台

	5
	信息发布系统
	包含设备管理，系统管理，设备局部信息发布等功能。支持滚动信息、公告信息、视频信息、人员信息等显示功能。软件具备内容审核等功能。
	1
	套

	6
	信息发布电脑
	1、不低于i5处理器，
2、内存不低于8GB，
3、SSD硬盘不低于128GB，机械硬盘不低于1T，
4、带独立显卡，显存不低于2G，
5、带不小于21.5寸液晶显示器.
	1
	台

	7
	扩声音箱
	1、 类型：6.5"二分频同轴扬声器；
2、 单元结构：低频 1x6.5"、高频 1x1"同轴
	4
	个

	8
	音箱功放
	1、内置双通道数字功率放大器模块；
2、内置数字DSP处理模块；
3、蓝牙连接支持：支持一拖二技术；
4、额定功率：8Ω 2x300W、4Ω 2x500W、桥接单声道8Ω 1000W。
	1
	个

	三、入监教育区建设

	（一）VR大空间学习实训系统

	1
	大空间追踪定位系统
	1.支持不小于10米 x 10米的空间定位追踪，支持低电压供电；
2.采用红外方式进行定位，亚毫米级别精准追踪；
3.寿命长，易维护；
4.追踪器设备，支持模块化组建；
5.支持多人协同操作，体验者在虚拟场景中的位置与姿势、动作与真实环境一致，支持半实物外设，支持第三视角观摩。
	1
	套

	2
	服务器
	1、CPU：不低于i5 10500
2、显卡：不低于GeForce RTX 1660ti
3、内存：不低于8GB DDR4
4、硬盘：不低于240GB M.2 SSD
5、接口：不少于6*USB 3.0，1*GbE LAN，1*3.5毫米耳机，1*3.5毫米麦克风，1*三合一读卡器
6、操作系统：不低于Windows 10 Pro 64位
	3
	台

	3
	全身追踪套件
	1、定位追踪：支持 SteamVR™ 定位器 1.0 和 SteamVR™ 定位器 2.0；
2、重量：不高于75 克（比VIVE 追踪器（2018）减轻15％）；
3、尺寸：不大于70.9×79.0×44.1 毫米（比 VIVE 追踪器（2018）小 33％）；
4、电池续航：不低于7.5 小时（比 VIVE 追踪器（2018）延长 75％）；
5、视场角：不小于240°；
6、每套 VIVE 追踪器(3.0)需提供：VIVE 追踪器（3.0）、连接器、连接器底座（USB-C）、USB 连接线（USB-C）、（头+双手+双脚共5个）；
	3
	套

	4
	VR头盔
	1、不低于分辨率：2160*1200
2、刷新率不低于90fps ；
3、提供位置追踪的游戏控制器，Steambox主机，内置陀螺仪、加速度计和激光定位传感器；
4、追踪精度不低于0.1度；
5、追踪位置：不小于4.5*4.5m；
6、视场角：不低于110度；
7、传感器：支持SteamVR追踪技术、G-sensor校正、gyroscope陀螺仪、proximity距离感测器；
8、连接口：支持HDMI、UBS2。0、3.5mm立体耳机插座、电源插座、蓝牙支持；
9、支持内容控制系统对头盔显示系统终端控制；支持多人协同交互系统，满足大场景多人协同演练。
	3
	套

	5
	大屏显示器(86寸)
	1、屏幕尺寸：不小于86英寸；
2、分辨率：不低于4K（3840*2160）；
3、背光方式：支持直下式（D-LED）；
4、刷新率：不低于60Hz；
5、扫描方式：支持逐行扫描图像模式：
6、CPU：不低于四核；
7、RAM：不低于3GB；
8、ROM：不低于64GB；
9、网络功能：支持有线/WiFi；
10、接口：提供3*HDMI2.0，USB接口：1×USB2.0接口、1×USB3.0接口，电源性能 110-240V/50HzW。
	1
	台

	6
	VR八段锦学习系统
	1、八段锦功法练习无需器械，不受场地局限，简单易学，节省时间，作用极其显著；效果适合于男女老少。
2、使用VR技术进行八段锦功法教学，帮助教员减轻负担，学员巩固细节学习
3、建设内容：以实景VR形式，展现八段锦动作演练过程；
4、八段锦演练步骤与展示要求配置音乐背景和文字解说，每个步骤展现动作视频，步骤如下：预备式：中正安舒、呼吸自然；第一式：两手托天理三焦；第二式：左右开弓似射雕；第三式：调理脾胃需单举；第四式：五劳七伤往后瞧；第五式：摇头摆尾去心火；第六式：两手攀足固肾腰；第七式：攒拳怒目增气力；第八式：背后七颠百病消；收  势：抱元归一、意守丹田；
5、整体风格以古朴中国风为基调，文字UI等采用水墨风格。
6、软件适配PC电脑。
	1
	套

	7
	VR三大步伐学习系统
	通过虚拟现实训练系统，让学员可以全天候的进行三大步伐的训练。帮助学员进行行为矫正，强化学员纪律意识、改造意识。三大步伐的训练模块包括齐步训练、跑步训练和正步训练内容。训练内容通过选择真实训练场景，使用8KVR拍摄齐步、正步及跑步的分解动作及结合动作。学员可以通过虚拟现实学习正步训练的标准动作，增强意识及要领。为了增加体验效果系统需要支持实景环境中UI触发交互控制和回放功能。训练模块包含丰富的增强信息图文模块，文字提示，声音提示及音效等。为了避免眩晕感，移动过程中稳定无抖动。模块中包含分解动作的要领提示，在全景视频场景中通过VR手柄触发互动。
软件适配于PC电脑。
	1
	套

	四、出监教育区建设

	（一）智慧生活体验区

	1
	共享单车模拟设备
	1、转速识别传感器+集中控制器+交换机（用于实时采集驾驶过程中虚拟车辆的运行数据）
2、自行车+骑行台（包括座位、脚踏、方向手把、固定平台等组成）
3、触摸一体机触控屏幕不小于21寸：
4、触控：支持红外触摸 
5、处理器：不低于I5二代
6、内存：不低于4G 
7、硬盘：不低于固态120G
8、安装辅材等。（USB线,HDMI线,吊架,音频线,网线等）
	1
	个

	2
	共享单车模拟系统
	1、互动单车系统有实景、竞技、对战、多人里程赛等多种模式可供选择，画面炫酷，形式新颖，大片式沉浸体验，将大大激发会员运动热情；
2、本系统支持兼容健身车，普通自行车
3、支持自行替换漫游内容，内增多款骑行游戏
4.支持自定义漫游场景（卧龙景区，诺尔盖草原，美国西部，白玉雪山，科幻场景，）
5、支持检测单车骑行速度，骑行距离等
6. 单套设备可接多个单车，最多30个，可多人联机骑行比赛
	1
	个

	3
	大屏显示器(70寸)
	1、显示屏幕：不低于70英寸 
2、支持4K HDR超高清 
3、RAM不低于2GB，ROM不低于16GB 支持2.4G/5G 
4、支持双频 蓝牙语音遥控
	1
	个

	4
	高铁出行体验设备
	1、产品类型 外接式头戴设备
2、显示屏 2个3.5英寸3K AMOLED显示屏
3、分辨率 双眼：不低于2880*1600
4、单眼：不低于1440*1600
5、视场角 不低于110度
6、调节功能 支持可调整镜头距离（适配佩戴眼镜用户）
7、支持可调整瞳距
8、支持可调式耳机
9、支持可调式头带
10、刷新率 不低于90Hz纠错
11、CPU：不低于Intel 酷睿i5
12、内存：不低于16GB DDR4
13、固态硬盘：不低于256GB
14、显卡：不低于GTX2060
	1
	个

	5
	高铁出行体验系统）
	1、出监教育课程：
1）出行模拟体验系统至少包括：汽车站模拟体验、火车站模拟体验、飞机场模拟体验、地铁站模拟体验等；
2）行政事业单位模拟体验系统至少包括：派出所户籍办理模拟体验、司法所模拟体验、社区矫正模拟体验、政务服务中心模拟体验、医院模拟体验等：
3）社会机构模拟体验系统至少包括：移动营业大厅模拟体验、银行模拟体验等；
4）手机应用软件模拟体验系统至少包括：微信模拟体验、支付宝模拟体验、淘宝模拟体验、滴滴打车模拟体验、美团外卖模拟体验、抖音视频模拟体验、BOSS直聘模拟体验、安居客模拟体验等：
2、、政治教育课程至少包括：.党史馆游览、北京天安门游览、人民大会堂游览、长城游览、飞夺泸定桥体验、红军长征过草地、爬雪山体验、辽宁舰游览、东风-41洲际导弹游览、99A主战坦克游览、武装直升机游览、红旗-9b防空导弹游览等：
3、技能教育课程至少包括：电焊培训、水暖工培训、园艺工培训、.贴砖工培训、刷漆工培训、服务员培训等：
4、提供定制VR高铁出行体验设备。
	1
	套

	五、政治教育区建设

	（一）CAVE投影系统

	1
	裸眼光场式混合现实空间CAVE系统
	显示部分
1、 空间显示尺寸：不小于 4M*4M*2.5M
2、 显示模式：支持 DLP技术
3、 显示分辨率： 四周墙面不低于4*3840*2160@30Hz，地面不低于3840*2160@30Hz
4、 ANSI 亮度：不低于 1500 lm
5、 动态对比度：不低于 25000:1
6、 ANSI 对比度：不低于 500
7、 显示色彩： 1G
8、 光源类型：支持激光光源
9、 光源寿命：不少于 20000Hrs
10、 内置不少于22路画面的Edge Blending图像融合、视频分割功能，附调试软件
	1
	套

	2
	
	采集部分
1、 空间采集尺寸：不小于4M*4M*2M
2、 采集模式：支持3D深度相机组
3、 采集分辨率：四周不低于840*480@30HZ
4、 采集光源：支持红外光源
5、 动态感知响应速度 < 33ms
	1
	套

	3
	
	显示管理控制系统
1、 控制方式：支持网络控制（自有网络，物理隔离）
2、 软件平台：支持Windows10
3、 输入工具：支持USB/PS2/BULETOOTH鼠标键盘/屏触
4、 图像输出：不少于 5路4k+1路2k 或6路4k
	1
	套

	4
	
	控制服务器
1、CPU：不低于Intel® Xeon® W-2255
2、Memory：不低于16GB DIMM Slots DDR4*4
3、Storage：不低于Intel S4510 1.92TB SSD
4、GPU：不低于nVidiaRtx 3080*1+RTX2080*1
	1
	套

	5
	
	液冷风机
1、冷却能力不低于9KW，流量>26L/min
2、防水压力不低于5bar(正常工作范围2~3bar）
	1
	套

	6
	
	系统配件
1、安卓系统的Pad或手机控制端
2、电脑LCD显示器23寸及以上
3、USB蓝牙无线带数字键盘区的键鼠套装
4、含网络路由器、液冷管道、连接线材
	1
	套

	7
	系统功能及资源要求
	1、用户无需佩戴设备，裸眼进入四周+地面完全图像覆盖的虚拟空间；
2、通过走进空间的方式了解虚拟呈现的场景，整个虚拟场景可以跟随进入者的位置自动调整视角，即具备无穿戴设备下场随人动的功能；
3、除了无穿戴场随人动的互动功能，用户在裸眼情况下还可以在房间内通过定点触发、外设控制、肢体和与语音识别等方式完成各类互动；
4、具备固定设备、移动设备多种控制方式来操作设备；
5、可以播放三维虚拟现实内容，也可以直接实时播放全景视频；
6、提供主题场景内容切换，至少包括：轨道交通、虚拟直播、二次元、品牌展示、装配车间、艺术空间等，其中必须由机器人装配流水线展示及艺术空间如绘画、古建筑复原等场景合计资源数量不低于20个。
7、支持硬件配件和软件拓展性、内容可替换和置入性；
8、具备通过相应的应用软件进行切换虚拟场景和与虚拟场景互动的能力；
9、通过主控模块相关软件，完成整机的开关机控制功能，并能够对光机模块、融合器模块等产品的重要模块分别进行开关机、参数配置等功能。
	1
	套

	8
	
	1.假释流程模拟：该场景中体验操作假释流程，提出假释建议书、审查材料是否齐全，对符合法定条件的罪犯裁定予以假释；
2.身份证办理模拟：  场景中体验操作办理身份证流程，填写资料、拍摄证件照等；
	1
	套

	9
	
	园林技艺VR资源定制
	1
	套

	10
	
	花灯制作工艺VR资源定制
	1
	套

	六、技能实训区建设

	（一）VR消防一体机

	1
	VR一体机
	1、处理器：不低于Intel i5-6500 ;
2、内存不低于：16GB DDR4-2133MHz ; 
3、显卡不低于： NVIDIA GTX1060， 显存≥6G ; 
5、支持 Windows10或以上版本;
6、 硬盘不小于1TB ，7200转/分钟;
7、 触控屏≥43寸电容触控屏﹔
8、 玻璃透光率不低于98%，
9、 多点触控≥10点，
10、 触控组件寿命≥5000万次﹔
11、 防护触控分辨率:不低于32768*32768。
	1
	套

	2
	VR科普角软件
	VR资源管理软件：
(1)资源要能支持该项目中提供的VR体验设备进行体验；
(2)支持眼镜端看到的资源同步在显示器中显示；
(3)迭代与更新：支持软件自动更新，及后台资源更新，更新的资源会在前端展示、下载、体验；
(4)通过PC端打开VR资源时，VR眼镜能自动播放当前资源；
(5)支持通过手指上下滑动，来进行翻页，以便查看更多内容；
(6)支持播放的格式至少包括：VR视频、全景图、VR漫游图片组、应用等；
(7)资源需按题材分类显示，可查看资源详情，包括资源概览、资源简介等，并可一键下载进行体验和观看；
(8)支持添加可视化下载进度管理，可以实时了解正在下载资源的信息、百分比、下载速度等信息；
(9)支持对资源下载进行暂停、删除操作、支持断点续传功能；
(10)支持本地资源播放功能：支持播放用户存于一体机内的本地资源；
(11)使用资源分类标识，可以区别：全景视频、VR应用、全景图片，方便用户对资源进行区分；
	
	

	3
	
	VR科普教育资源：
(1) 基于次世代3D渲染技术、高端贴图烘焙技术、Unity引擎动画等技术；
(2) 资源需要能够实现：让体验者能够以第一人称的方式进入到全景虚拟环境中，置身于类真实的情景，亲身体验场景。提供的资源所创造或模拟的事物与环境真实而生动，并且提供多元化的自然交互途径和会话手段，允许体验者在一个可自主控制的环节里自由活动和探索虚拟世界，可以获得对客观事物的各种感性或理性认识，有助于激发人的形象思维和研究性思维，从而深化概念和建造新的构想与创意；
(3)提供的资源至少覆盖防火灭火实操、燃气泄漏、油锅起火、微波炉起火、高层住宅逃生、实验室化学物品起火、宿舍逃生、宾馆逃生、商场逃生等资源，合计资源总量不少于：30个。
	
	

	（二）心肺复苏技能实训系统

	1
	心肺复苏技能实训系统
	1、 面板尺寸≥27英寸。
2、 屏幕比例：16:9、最佳分辨率≥1920×1080、刷新率≥60Hz。
3、 高级胸外按压模拟人：参考模拟人身高75cm，进口热塑弹性体混合胶材料;触摸操作显示屏：可以触摸，面板尺寸≥15.6寸。
4、 摄像头： USB 1.1端口（推荐使用2.0）、720p高清视频通话和720p高清视频录制。
5、 高性能处理设备：CPU≥I3、内存≥8G、独立显卡、存储≥1T。
6、 待机状态为播放科普宣传片。
7、 当有人走近设备，人脸识别启动，扫脸成功进入系统首页。
8、 系统提供教学视频学习和操作训练，点击“教学视频”进入视频观看学习，观看之后可进入操作训练。也可直接进入“操作训练”。
9、 教学视频具备 “心肺复苏术操作教学”和“AED自动体外除颤仪使用方法”两种学习内容。
10、 操作训练，模块具备以下功能：1）病例判断,可以对病例是否适宜做心肺复苏术进行判断。适宜病例选择“可以”，则进入下一步操作界面。选择“不可以”，则提示“请注意，他已经没有呼吸、脉搏和意识，需要马上开始心肺复苏术！”不适宜病例选择“不可以”，自动切换至下一个病例。选择“可以”，则提示“请注意，如果发现倒地者还有呼吸、脉搏或可以简单交流，说明不适合做心肺复苏术！”2）胸外按压操作,选择适宜的病例后，进入训练操作。页面显示操作手法及姿势的小视频演示。同时具有语音提示，且具备以下界面功能：①手掌位置：正确位置为两乳头连线的中点为中心。②按压深度：按压深度为5㎝-6㎝，小于5㎝深度不够，大于6㎝为按压过深。回弹;③按压频率：按压频率为100-120次/分，低于100次/分为频率过慢，高于120次/分为频率过快。④用时：计时器滚动计时，一次训练时长为1分钟。
11、 评分判断条件设置如下：①按压次数达到30次，系统可对按压操作过程进行评分统计。②评估方式为：正确按压次数/总按压次数如：一共按压100次，正确按压70次，则评估计算为70/100，得分即为70分。③评估参数说明：一次正确按压：正确位置+正确深度+正确频率+正确回弹.
12、 自动返回,进入操作界面后，1分钟内未进行任何操作，系统自动跳回科普展示页面，直至人脸识别信号再次启动。
13、 支持一键120扩展功能,设备操作面板中配置有“拨打120”按钮和“挂断”按钮。
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	（三）VR真车驾驶（驾考、酒驾、毒驾、三超一疲劳体验）实训系统

	1
	VR真车驾驶（驾考、酒驾、毒驾、三超一疲劳体验）实训系统
	一、整体参数： 
1、外观：采用实车（全新车辆）改装，经久耐用不易损坏。
2、操控部分：采用国际知名品牌罗技操控套装，方向盘：带力反馈（手自一体+换挡拨片）。档位为：倒档、一档、二档、三档、四档、五档、六档和空挡。
3、汽车座椅：专业汽车座椅、美观、耐用。前后可调，角度可调。
4、软件：可对接驾考、酒驾、毒驾、三超一疲劳体验等软件。
二、软件参数：
自由驾驶，毒驾体验，饮酒体验，三超一疲劳。
三、软件主功能
驾考内容：
1、科目二考试科目，有7个训练项目，分别为坡道定点停车和起步、直角转弯、侧方停车、曲线行驶、入库和综合模拟考试。另外一个单边桥项目为选项科目。
2、科目三考试科目，有10个训练项目，分别为起步、变更车道、靠边停车、直行通过路口、路口左转弯、路口右转弯、人行横道、超车、掉头、综合模拟考试。
驾驶体验内容：
1、自由驾驶：
城市街道、山区道路、高速公路、涉水路面等各种道路状况，能够消除驾驶初学者的心理恐惧，适时规范驾驶学员的操作，提高驾驶学员的安全心理素质与安全操作技能。帮助驾校学员熟悉各类准驾车型。熟悉驾驶技能。
2.驾驶操作：
进入软件后按照正常开车顺序，踩离合，挂空挡，拉手刹，钥匙回位然后点火，挂一档，开左转向灯，按喇叭，松手刹，缓松离合轻送油！起步！！
3.毒驾体验：
3.1毒驾体验的驾驶模式，用户体验后能够充分了解吸毒对驾驶产生的危害，从而杜绝毒品，杜绝毒驾。
用户根据想要体验的项目，点击主菜单上的按钮，随即系统自动进入匹配场景。
选择毒驾体验模式后，屏幕变得模糊，语音提示“毒驾情况下，驾驶人反应迟钝，视野模糊，协调能力差。车辆易造成追尾、碰撞、侧翻等事故！”
在体验过程中，出现意外情况，系统将记录车辆行驶过程，并通过俯视的视角进行回放。
体验结束后，用户可选择“重新开始”重新开始该项场景的体验，或者“离开”重新回到主界面。
4.酒驾体验：
酒驾体验系统包含1种不同的驾驶模式：酒驾体验、醉酒驾驶，用户选择进入场景后，可以正常使用车辆常规功能包含方向盘，油门，刹车，方向灯，喇叭，转向灯，双闪，远光灯，近光灯，手刹，档位（自动档）。不同的场景屏幕模糊程度不同，视野范围不同，能够让用户在最大程度上贴近酒后的驾驶体验。最后会出现刹车不及时导致撞车的情况。用户可根据自己喜好选择场景，感受不同的氛围。
4.1饮酒驾驶：
进入选择的场景时屏幕出现文字与语音提示“酒后驾驶是指驾驶员喝酒后的驾驶，血液中的酒精含量在20-79.99mg/ml的驾驶行为，驾驶员视野模糊，反应迟钝，在这种情况下驾驶员易造成交通事故。”
4.2醉酒驾驶：
醉驾体验练习中，现有三类场景，即城市道路、高速公路、盘山公路。每个场景都有其特有的交通情况，并且屏幕出现模糊以此来虚拟驾驶员的视野模糊，最后会出现刹车不及时导致撞车的情况。用户可根据自己喜好选择场景，感受不同的氛围。
进入选择的场景时屏幕出现文字与语音提示“醉酒驾驶是指驾驶员喝醉酒后的驾驶，血液中的酒精含量在80mg/ml以上的驾驶行为，驾驶员视野范围窄小模糊，反应迟钝，在这种情况下驾驶员易造成交通事故。”
5.三超一疲劳：
5.1超载驾驶
系统默认【卡车车型】，场景为【山路】，在行驶过程中有可能出现方向盘失灵或者刹车失灵的现象。
5.2 超员驾驶
系统默认【公交车型】，场景为【高速公路】，在行驶过程中将有可能出现方向盘失灵或者刹车失灵的现象。
5.3超速驾驶
系统默认【桑塔纳车型】，场景为【高速公路】，超速驾驶时，车辆在驾驶过程中当速度提到超过道路限速标志后，容易出现方向盘失灵，刹车控制失灵，现象。
5.4疲劳驾驶
系统默认【桑塔纳车型】，场景为【山路】，疲劳驾驶时，驾驶人判断能力下降、反应迟钝和操作失误增加。驾驶人疲劳时，会出现视线模糊、腰酸背痛、动作呆板、手脚发胀或有精力不集中、反应迟钝、思考不周全、精神涣散、焦虑、急躁等。
6.1车型选择
驾驶车型：选项中的车辆类型包括（大巴车、皮卡车、捷达车、凌帅车、桑塔纳、大货车，爱丽舍），用户可根据考场训练车辆进行选择。以公交车为例，如图所示：
6.2控制方式选择
控制方式选择：包括（手动档、自动档）如图所示：
6.2.1手动档
手动档是针对驾驶模拟器、自带档位器的游戏方向盘才可以使用。这里用户需查看自己的设备属于哪种类别，插上标准版软件加密狗后进行选择。
6.2.2 自动档
自动档是针对自动档驾驶模拟器以及游戏方向盘才可以使用。这里用户需查看自己的设备属于哪种类别，插上标准版软件加密狗后进行选择。
6.2.3行人密度
行人密度：是指训练场景中行人的密集程度，行人越多场景更逼真，训练效果越好，相应的对计算机的消耗越大，建议适当调节。
6.2.4车辆密度
车辆密度：是指训练场景中过往障碍车辆的密集程度，车辆越多场景更逼真，训练效果越好，相应的对计算机的消耗越大，建议适当调节。
7.驾驶界面功能介绍
7.1右上角功能区
菜单功能选项区包括：shortcuts功能说明图、项目名称、重新开始、音量调节、教学演示、评判功能、车辆设置、退出训练等。界面如图所示：
7.1.2 项目名称
项目名称：指当前训练场景的名称，如图所示，当前项目为科目二中的坡道停车起步项目。
7.1.3 重新开始
重新开始：科目训练中可选择重新开始练习或者继续训练。
7.1.4音量调节
音量调节：可以设置训练场景中音量的大小，鼠标拉动滚动条进行调节。
7.1.5.1车辆视角调整
车辆视角调整分为车内视角、车内镜子设置。其中车内视角包括:车内视角、车头视角、车外视角、左边视角、右边视角等。
车内镜子包括:左后视镜、右后视镜、后视镜、左前窗、右前窗、左后窗、右后窗、车顶棚、左轮、右轮等。
7.5.3 状态显示条
用户在踩离合器、刹车、油门过程，状态条会显示用户的指令。训练时候可以观察显示条状态，把握训练时机。
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	拼接显示屏
	1. LCD显示单元为：≥55“超窄边液晶屏；物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms；
2. LCD显示单元物理拼缝≤1.8mm，亮度≥600cd/㎡，对比度≥1400:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级；
3. 液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内；
4. 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%；
5. 拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀；（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
6. 液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题；（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
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	（四）挖掘机实操考核实训系统

	1
	挖掘机实操考核实训系统
	一、整体参数
1、外观：整体为铸铁件，经久耐用，不易损坏。
2、座椅：工程机械实车座椅，前后可调、角度可调。
3、操控：工程机械实机配件改装，实机操作功能。
4、显示系统：显示器≥43寸，60hz高清显示。
5、配置：CPU:Intel I5；内存：8G；硬盘：120G固态；显卡：独立显卡（提供VGA、DVI、HDMI三接口）

二、软件参数
1）原型制作按一比一尺寸，包含设备外观，驾驶室内部结构完全按照真机制作。驾驶室内部包含仪表板，操作旋钮。
2）符合最新挖掘机驾驶员培训大纲和最新的驾驶模拟器行业标准
3）对不规范的操作给予文字提示功能，同时以文字的形式规范学员操作。
4）软件设置：通过即时评判，对学员操作技能进行评估等。
5）安全提醒：让学员不但会操作，更能达到安全操作的目的，不仅仅是操作中，包括操作前的安全准备和操作后的安全归位等系列安全规范操作等。
6）软件中可对操作的机器进行参数的设置，如分辨率和效果设置。
7）具备功能键盘输入和学员登陆功能，学员可以输入用户名和密码进行培训和考核。
8）具备计时功能，可以对任务的完成时间进行评估。
9）具有 MINIMAP 功能，直观显示任务目标地点和起始地点。
10）具有动态任务提示功能可以显示学员当前操作的状态。
11）外部视角和内部视角动态切换，内部视角为主视角时，小窗口显示外部视角。外部视角为主视角时，小窗口显示内部视角。
12）视角可 360 度旋转。
13）可以通过参数配置进行系统显示切换。
14）系统分辨率和显示效果可以通过参数配置进行调节，具备多种不同的显示效果。
15）操作课题按照真实工程机械设备系统操作制作。
16）包含故障模拟系统主机可以模拟挖掘机使用过程中的常见故障，通过网络指令控制训练过程。
17）教师可以通过电脑、平板、手机等终端设备随时查看学员的练习情况。
18）服务器端理论文档：包含关于工程机械理论文档资料，丰富详尽的图片及文字说明可以解决培训学校在教学中的理论知识缺乏等问题，并可以自行添加文档资料。
19）服务器端教学录像：利用该功能，可以播放工程机械设备操作的各种安全、保养、操作知识等教学录像，为学员提供实用、规范的实际真机操作演练，并可以自行添加视频材料，支持常见的视频格式。
20）教员台功能：不受地域和系统限制（无需下载APP），教师可以通过任意一台电脑、平板、手机等终端设备实时查看学员的练习情况。
三、挖掘机三维仿真操作的训练教程包括以下十项内容：
1、挖土甩方：挖掘机从挖土区挖土，然后倒入指定位置，直到红色进度条填满，注意挖土倒土位置不能反向。
2、挖日字沟：按照白线所示，挖日字形沟，注意沟的深度不可太小。
3、上下坡：控制挖掘机上下坡，根据提示改变挖掘机动作，注意铲斗离地面不能太高。
4、找平：操作挖掘机将不平整的地块推平或刮平，操作过程中铲斗应与地面垂直。
5、破碎锤：用破碎锤摧毁房屋和大石，操作方式为用破碎锤刺入对象，脚踩破碎踏板。
6、挖土装车：在挖土区挖土，然后装满卡车，在操作过程中不能碰到卡车车体，并且在向卡车倒土时，铲斗位置不能过高。
7、上下板车：根据提示操作挖掘机，完成上下板车。
8、躲避障碍物：躲避障碍物，到达终点，行驶中不能碰到障碍物，且行驶路线要在障碍物组成的区域内，否则视为失败。
9、跨沟：根据提示操作挖掘机通过沟障碍，到达黄色目标位置，挖掘机掉入沟内则失败。
10、坑沟填埋：挖掘机从挖土区挖土，然后将倒土区的坑填满，注意挖土倒土位置不可反向。
四、挖掘机三维仿真操作的考核任务包括以下八项内容：
1、挖土甩方：挖掘机从挖土区挖土，然后倒入指定位置，直到红色进度条填满，注意挖土倒土位置不能反向。操作过程中碰到其他物体扣5分，挖土倒土位置反向扣5分。
2、挖日字沟：按照白线所示，挖日字形沟，注意沟的深度不可太小。操作过程中碰到其他物体扣5分，挖土位置错误扣5分。
3、上下坡：控制挖掘机上下坡，根据提示改变挖掘机动作，注意铲斗离地面不能太高。操作过程中碰到其他物体扣5分，动作不合格扣5分。
4、找平：操作挖掘机将不平整的地块推平或刮平，操作过程中铲斗应与地面垂直。操作过程中碰到其他物体扣5分，动作不合格扣5分。
5、破碎锤：用破碎锤摧毁房屋和大石，操作方式为用破碎锤刺入对象，脚踩破碎踏板。操作过程中碰到其他物体扣5分。
6、挖土装车：在挖土区挖土，然后装满卡车，在操作过程中不能碰到卡车车体，并且在向卡车倒土时，铲斗位置不能过高。操作过程中碰到其他物体扣5分，倒土时铲斗位置错误扣5分。
7、上下板车：根据提示操作挖掘机，完成上下板车。操作过程中碰到其他物体扣5分。
8、躲避障碍物：躲避障碍物，到达终点，行驶中不能碰到障碍物，且行驶路线要在障碍物组成的区域内，否则视为失败。操作过程中碰到其他物体扣5分，行进间碰到障碍物扣5分。
五、软件包含：
视频播放：模块可以播放不同类型的视频，进入视频模块后，可以使用功能键盘进行控制，使用数字8和5控制选择不同的视频，9控制视频的播放与暂停，退出键（Del键）用来退出视频播放。
理论文档：模块可以浏览理论文档，进入理论文档后，可以使用功能键盘进行控制，使用数字8和5来控制选择不同的文档，4和6用来控制翻页，退出键（Del键）用来退出理论文档模块。
理论考核：模块可以用来考核学员的理论知识，进入理论考核后，可以使用功能键盘进行控制，使用数字键7和5进行题目的选择，使用数字键1，2，3，4来对答案进行选择和不选择，使用退出键（Del键）或者确认建（Enter键）来提交理论考核并统计结果。
三维仿真操作：模块用于进行三维仿真操作，是模拟挖掘机操作的核心模块。
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	（五）装载机实操考核实训系统

	1
	装载机实操考核实训系统
	一、整体参数
1、外观：整体为铸铁件，经久耐用，不易损坏。
2、座椅：工程机械实车座椅，前后可调、角度可调。
3、操控：工程机械实机配件改装，实机操作功能。
4、显示系统：显示器≥43寸，60hz高清显示。二、软件
1）原型制作按一比一尺寸，包含设备外观，驾驶室内部结构完全按照真机制作。驾驶室内部包含仪表板，操作旋钮。
2）符合最新装载机驾驶员培训大纲和最新的驾驶模拟器行业标准
3）对不规范的操作给予文字提示功能，同时以文字的形式规范学员操作。
4）软件设置：通过即时评判，对学员操作技能进行评估等。
5）安全提醒：让学员不但会操作，更能达到安全操作的目的，不仅仅是操作中，包括操作前的安全准备和操作后的安全归位等系列安全规范操作等。
6）软件中可对操作的机器进行参数的设置，如分辨率和效果设置。
7）具备功能键盘输入和学员登陆功能，学员可以输入用户名和密码进行培训和考核。
8）具备计时功能，可以对任务的完成时间进行评估。
9）具有 MINIMAP 功能，直观显示任务目标地点和起始地点。
10）具有动态任务提示功能可以显示学员当前操作的状态。
11）外部视角和内部视角动态切换，内部视角为主视角时，小窗口显示外部视角。外部视角为主视角时，小窗口显示内部视角。
12）视角可 360 度旋转。
13）可以通过参数配置进行系统显示切换。
14）系统分辨率和显示效果可以通过参数配置进行调节，具备多种不同的显示效果。
15）操作课题按照真实工程机械设备系统操作制作。
16）包含故障模拟系统主机可以模拟挖掘机使用过程中的常见故障，通过网络指令控制训练过程。
17）教师可以通过电脑、平板、手机等终端设备随时查看学员的练习情况。
18）服务器端理论文档：包含关于工程机械理论文档资料，丰富详尽的图片及文字说明可以解决培训学校在教学中的理论知识缺乏等问题，并可以自行添加文档资料。
19）服务器端教学录像：利用该功能，可以播放工程机械设备操作的各种安全、保养、操作知识等教学录像，为学员提供实用、规范的实际真机操作演练，并可以自行添加视频材料，支持常见的视频格式。
20）教员台功能：不受地域和系统限制（无需下载APP），教师可以通过任意一台电脑、平板、手机等终端设备实时查看学员的练习情况。
三、装载机仿真操作的训练教程包括以下四项内容：
V形装卸法训练：请使用V形装卸法作业行走方式，将自卸车装满沙土，完成任务。
I形装卸法训练：请使用I形装卸法作业行走方式，将自卸车装满沙土，完成任务。
L形装卸法训练：请使用L形装卸法作业行走方式，将自卸车装满沙土，完成任务。
T形装卸法训练：请使用T形装卸法作业行走方式，将自卸车装满沙土，完成任务。
四、装载机仿真操作的考核任务包括以下六项内容：
常规操作任务考核：根据相关提示，分别完成装卸物料、精确装载、倒车入库三个项目的不同考核。三个项目连续进行。最后会根据完成情况评出得分。
填平任务考核：将铲斗做为推土刮板用时，可以进行填平作业。此时铲斗内满载沙土，使其对地面保持水平状态，进行作业。使整个场地低的部分都填平，则任务完成。
刮平任务考核：铲斗翻转到底，使铲斗斗缘触地，装载机后退，刮平地面。整个场地全部整平则完成任务。
堆积任务考核：操作装载机将场地中土堆，堆积到前方的土坑中。
推土任务考核：下降动臂，铲斗平贴地面。装载机向前推进，遇有阻力时，可稍微提起动臂继续前行。
牵引任务考核：根据提示，将自卸车牵引到目标位置。注意：牵引作业时，牵引速度不宜过快。
实现人机交互功能（方向盘、操纵杆、油门控制、档位调节等与驾驶者的操作实时响应并一致），从而具备更高的模拟度。
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	（六）叉车实操考核实训系统

	1
	叉车实操考核实训系统
	一、整体参数
1、外观：整体为铸铁件，经久耐用，不易损坏。
2、座椅：工程机械实车座椅，前后可调、角度可调。
3、操控：工程机械实机配件改装，实机操作功能。
4、显示系统：显示器≥43寸，60hz高清显示。
5、配置：CPU:Intel I5；内存：8G；硬盘：120G固态；显卡：独立显卡（提供VGA、DVI、HDMI三接口）

二、软件参数
1）原型制作按一比一尺寸，包含设备外观，驾驶室内部结构完全按照真机制作。驾驶室内部包含仪表板，操作旋钮。
2）符合最新叉车驾驶员培训大纲和最新的驾驶模拟器行业标准。
3）对不规范的操作给予文字提示功能，同时以文字的形式规范学员操作。
4）软件设置：通过即时评判，对学员操作技能进行评估等。
5）安全提醒：让学员不但会操作，更能达到安全操作的目的，不仅仅是操作中，包括操作前的安全准备和操作后的安全归位等系列安全规范操作等。
6）软件中可对操作的机器进行参数的设置，如分辨率和效果设置。
7）具备功能键盘输入和学员登陆功能，学员可以输入用户名和密码进行培训和考核。
8）具备计时功能，可以对任务的完成时间进行评估。
9）具有 MINIMAP 功能，直观显示任务目标地点和起始地点。
10）具有动态任务提示功能可以显示学员当前操作的状态。
11）外部视角和内部视角动态切换，内部视角为主视角时，小窗口显示外部视角。外部视角为主视角时，小窗口显示内部视角。
12）视角可 360 度旋转。
13）可以通过参数配置进行系统显示切换。
14）系统分辨率和显示效果可以通过参数配置进行调节，具备多种不同的显示效果。
15）操作课题按照真实工程机械设备系统操作制作。
16）包含故障模拟系统主机可以模拟挖掘机使用过程中的常见故障，通过网络指令控制训练过程。
17）教师可以通过电脑、平板、手机等终端设备随时查看学员的练习情况。
18）服务器端理论文档：包含关于工程机械理论文档资料，丰富详尽的图片及文字说明可以解决培训学校在教学中的理论知识缺乏等问题，并可以自行添加文档资料。
19）服务器端教学录像：利用该功能，可以播放工程机械设备操作的各种安全、保养、操作知识等教学录像，为学员提供实用、规范的实际真机操作演练，并可以自行添加视频材料，支持常见的视频格式。
20）教员台功能：不受地域和系统限制（无需下载APP），教师可以通过任意一台电脑、平板、手机等终端设备实时查看学员的练习情况。
三、叉车仿真操作的训练教程包括以下十一项内容：
新手上路：作为第一次驾驶叉车的学员首先应当学些关于叉车的基本操作，了解各个操纵杆的用途以便能够避开各种障碍物；货叉是用来将货物搬运到指定地点的工具，熟练地使用货叉是叉车驾驶员必须具备的技能。任务一、驾驶叉车到达指定位置；任务二、将货物运送到货车上。
八字行进训练：俗称绕“8”字，主要是训练驾驶员对方向盘的使用和对叉车、行驶方向的控制。1、初学叉车驾驶时，车速要慢，运用油门踏板要平稳；2、转动方向盘要平稳、适当，修正方向要及时，角度要小，不要曲线行驶。
侧方移位训练：侧方移位是车辆不变更方向，在有限的场地内将车辆移至侧方位置。
通道驾驶训练：通道驾驶即为驾驶员驾车在库房或货物的堆垛通道内行驶。驾驶员在通道内驾驶的熟练程度，直接影响叉车的作业效率和作业安全。
倒进车库训练：倒进车库时，要确实注意两旁，进退速度要慢，不要刮碰车库门或标杆，如倒车困难，应先观察清楚后再后倒；停车位置应在车库之中间，货叉和车尾均不准突出车库或地面划线之外。
综合驾驶训练：叉车场地综合驾驶训练，是把通道驾驶、过窄通道、转“8”字等式样驾驶和直角取卸货结合在一起，进行综合性练习。操作中，要正确运用各种驾驶操作装置，起步、停车要平稳，中途不得随意停车或长期使用半联动，不允许发动机熄火和打死方向，叉货和卸货应按要求动作进行。
拆码垛：1、叉车拆码垛动作要按取货和放货程序进行。当动作熟练后，有些动作可以连续进行，而不必停车；2、在短距离范围内连续作业时，放货后的最后两个动作，即后倾门架和调整叉高，可视具体情况进行灵活操作；3、叉车在取货后倒出货位或卸货前对准货位，要防止刮碰两侧货垛。
直通道进退驾驶训练（牵引列车）：训练在通道内的前进和后退。
八字行进训练（牵引列车）：（俗称绕“8”字，主要是训练驾驶员对方向盘的使用和对叉车、行驶方向的控制。1、初学叉车驾驶时，车速要慢，运用油门踏板要平稳；2、转动方向盘要平稳、适当，修正方向要及时，角度要小，不要曲线行驶。
倒进车库训练（牵引列车）：倒进车库要求一进一倒，一次将车停放到位。倒进车库时，要确实注意两旁，进退速度要慢，不要刮碰车库门或标杆，如倒车困难，应先观察清楚后再后倒；停车位置应在车库之中间，货叉和车尾均不准突出车库或地面划线之外。
侧方移位训练（牵引列车）：要求驾驶员二进二倒，把从甲位置移到乙位置。
四、叉车仿真操作的考核任务包括以下十项内容：
火车站卸货：货车进站了，叉车驾驶员的工作是从货车上将货物搬运到仓库中。熟练的叉车驾驶员应该能够很快地将所有货物从火车上卸下并将其运送到指定位置上。任务一：将货车上的货物运送到指定位置。
绕圆迂回：学员驾驶货叉放下的空叉车，在用木箱围成一个半径5m，相邻木箱间距为车宽加20cm的圆圈内，按照地上箭头提示的方向，在木箱间绕圆圈迂回进出三次。碰动一次障碍物扣1分，顺利通过可得10分。
正逆迂回：学员假设叉车按照地上箭头提示的方向通过障碍区，正行和倒行各通过两次。碰动一次障碍物扣1分。满分为10分。
通道考核：学员驾驶叉车从储存区每次装运一个托盘货物，驶到指定地点，将货物放在指定的位置上。操纵叉车正确，放置货物位置准确，定做利落，可得15分，车轮压线一次扣1分。如果货物翻转，则任务失败。
模拟运货：学员驾驶叉车从储存区每次装运一个托盘货物，驶到指定地点，将货物放在指定的位置上。操纵叉车正确，放置货物位置准确，定做利落，可得15分，车轮压线一次扣1分。如果货物翻转，则任务失败。
组成模拟车厢：每个托盘的中心有一个直径25cm，高为80cm的圆圈。学员驾驶叉车分两次将放有圆柱体的托盘运送到指定位置，并排放好。在运行中圆柱体每倾倒一次扣2分，车轮压线一次扣1分，，满分为15分。如果托盘翻转，则任务失败。
拆码垛：在画有两条直线的区域内进行拆码垛作业。托盘堆码四层，驾驶员应依次将托盘运送到指定的位置上。车轮压线一次扣1分，满分20分。如果托盘翻转，则任务失败。
综合考核：综合考核是考察学员操纵叉车的基础驾驶和叉卸货物等熟练程度的考核。学员应根据地上的指示标志进行操作。车轮压线一次扣1分，满分20分。如果托盘翻转，则任务失败。
厂房综合考核：厂房综合考核是将搬运货箱、搬运托盘、绕桩行驶等结合在一起的训练场地。在操作过程中，驾驶员要正确操作叉车，叉、卸货物都要按正确动作进行，尽量避免与地面上的路障发生碰撞，避免车轮压线。车轮压线和车体碰撞到路障均将扣除1分，如果货箱翻转，考核失败。满分为20分。
  十.   T型考核：T型考核是按照实际场地制作，对学员考核的一种方式。
实现人机交互功能（方向盘、操纵杆、油门控制、档位调节等与驾驶者的操作实时响应并一致），从而具备更高的模拟度。
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	（七）汽车吊实操考核实训系统

	1
	汽车吊实操考核实训系统
	一、整体参数
1、外观：整体为铸铁件，经久耐用，不易损坏。
2、座椅：工程机械实车座椅，前后可调、角度可调。
3、操控：工程机械实机配件改装，实机操作功能。
4、显示系统：显示器≥43寸，60hz液晶高清显示。
二、软件参数
1）原型制作按一比一尺寸，包含设备外观，驾驶室内部结构完全按照真机制作。驾驶室内部包含仪表板，操作旋钮。
2）符合最新汽车起重机驾驶员培训大纲和最新的驾驶模拟器行业标准
3）对不规范的操作给予文字提示功能，同时以文字的形式规范学员操作。
4）软件设置：通过即时评判，对学员操作技能进行评估等。
5）安全提醒：让学员不但会操作，更能达到安全操作的目的，不仅仅是操作中，包括操作前的安全准备和操作后的安全归位等系列安全规范操作等。
6）软件中可对操作的机器进行参数的设置，如分辨率和效果设置。
7）具备功能键盘输入和学员登陆功能，学员可以输入用户名和密码进行培训和考核。
8）具备计时功能，可以对任务的完成时间进行评估。
9）具有 MINIMAP 功能，直观显示任务目标地点和起始地点。
10）具有动态任务提示功能可以显示学员当前操作的状态。
11）外部视角和内部视角动态切换，内部视角为主视角时，小窗口显示外部视角。外部视角为主视角时，小窗口显示内部视角。
12）视角可 360 度旋转。
13）可以通过参数配置进行系统显示切换。
14）系统分辨率和显示效果可以通过参数配置进行调节，具备多种不同的显示效果。
15）操作课题按照真实工程机械设备系统操作制作。
16）包含故障模拟系统主机可以模拟挖掘机使用过程中的常见故障，通过网络指令控制训练过程。
17）教师可以通过电脑、平板、手机等终端设备随时查看学员的练习情况。
18）服务器端理论文档：包含关于工程机械理论文档资料，丰富详尽的图片及文字说明可以解决培训学校在教学中的理论知识缺乏等问题，并可以自行添加文档资料。
19）服务器端教学录像：利用该功能，可以播放工程机械设备操作的各种安全、保养、操作知识等教学录像，为学员提供实用、规范的实际真机操作演练，并可以自行添加视频材料，支持常见的视频格式。
20）教员台功能：不受地域和系统限制（无需下载APP），教师可以通过任意一台电脑、平板、手机等终端设备实时查看学员的练习情况。
三、汽车起重机三维仿真操作的训练教程包括以下十项内容：
1、开动吊车：操作方向盘和油门开动吊车到红色停车位置。移动汽车吊带方向盘。
2、找人工手动找平，平作业：根据提示盘操作调平装置即调节支撑柱使吊车平衡，让学员熟悉起吊操作前准备工作。
3、吊物定点停放：操作吊钩吊起场景中绿色提示框内的箱子，放到相应的红色提示框的位置。
4、击落木块：操作吊钩，击落顶点杆上的木块。过程中不要触碰定点杆。
5、绕杆：操作吊钩，按照提示线路完成绕杆操作，过程中吊钩不要触碰定点杆。
6、吊物避让：操作吊钩吊起箱子，按照提示线路完成绕杆避让操作，过程中箱子不要触碰定点杆。
7、货物装载：操作吊钩吊起箱子，然后将箱子放到平板车上。
8、标准手势识别：根据人物的手势提示，操作吊车完成相应的动作。
9、起吊重物：操作吊钩吊起场景中绿色提示框内的水泥板，放到平板车上红色提示框的位置。
10、综合场地考核：1、操作吊钩，按照提示线路完成绕杆操作，过程中吊钩不要触碰定点杆；2、绕杆完成后，操作吊钩吊起场景中绿色提示框内的水泥板，放到平板车上红色提示框的位置。
四、汽车起重机三维仿真操作的考核任务包括以下八项内容：
1、吊物定点停放：操作吊钩吊起场景中绿色提示框内的箱子，放到相应的红色提示框的位置。操作过程中吊钩或货物碰到其他物体均扣10分。
2、击落木块：操作吊钩，击落顶点杆上的木块。过程中不要触碰定点杆。操作过程中吊钩碰到定点杆扣10分。
3、绕杆：操作吊钩，按照提示线路完成绕杆操作，过程中吊钩不要触碰定点杆。操作过程中吊钩碰到定点杆扣10分，吊钩位置高出定点杆高度扣10分。
4、吊物避让：操作吊钩吊起箱子，按照提示线路完成绕杆避让操作，过程中箱子不要触碰定点杆。操作过程中吊钩碰到定点杆扣10分，货物碰到定点杆扣10分。
5、货物装载：操作吊钩吊起箱子，然后将箱子放到平板车上。操作过程中吊钩或货物碰到其他物体均扣10分。
6、标准手势识别：根据人物的手势提示，操作吊车完成相应的动作。操作错误扣10分。
7、起吊重物：操作吊钩吊起场景中绿色提示框内的水泥板，放到平板车上红色提示框的位置。操作过程中吊钩或货物碰到其他物体均扣10分。
8、综合场地考核：1、操作吊钩，按照提示线路完成绕杆操作，过程中吊钩不要触碰定点杆；2、绕杆完成后，操作吊钩吊起场景中绿色提示框内的水泥板，放到平板车上红色提示框的位置。操作过程中吊钩或货物碰到其他物体均扣10分。
 实现人机交互功能（方向盘、操纵杆、油门控制、档位调节等与驾驶者的操作实时响应并一致），从而具备更高的模拟度。
	1
	套

	（八）塔吊实操考核实训系统

	1
	塔吊实操考核实训系统
	一、整体参数
1、外观：整体为铸铁件，经久耐用，不易损坏。
2、座椅：工程机械实车座椅，前后可调、角度可调。
3、操控：工程机械实机配件改装，实机操作功能。
4、显示系统：显示器≥43寸，60hz液晶高清显示。
二、软件参数
1）原型制作按一比一尺寸，包含设备外观，驾驶室内部结构完全按照真机制作。驾驶室内部包含仪表板，操作旋钮。
2）符合最新塔吊驾驶员培训大纲和最新的驾驶模拟器行业标准
3）对不规范的操作给予文字提示功能，同时以文字的形式规范学员操作。
4）软件设置：通过即时评判，对学员操作技能进行评估等。
5）安全提醒：让学员不但会操作，更能达到安全操作的目的，不仅仅是操作中，包括操作前的安全准备和操作后的安全归位等系列安全规范操作等。
6）软件中可对操作的机器进行参数的设置，如分辨率和效果设置。
7）具备功能键盘输入和学员登陆功能，学员可以输入用户名和密码进行培训和考核。
8）具备计时功能，可以对任务的完成时间进行评估。
9）具有 MINIMAP 功能，直观显示任务目标地点和起始地点。
10）具有动态任务提示功能可以显示学员当前操作的状态。
11）外部视角和内部视角动态切换，内部视角为主视角时，小窗口显示外部视角。外部视角为主视角时，小窗口显示内部视角。
12）视角可 360 度旋转。
13）可以通过参数配置进行系统显示切换。
14）系统分辨率和显示效果可以通过参数配置进行调节，具备多种不同的显示效果。
15）操作课题按照真实工程机械设备系统操作制作。
16）包含故障模拟系统主机可以模拟挖掘机使用过程中的常见故障，通过网络指令控制训练过程。
17）教师可以通过电脑、平板、手机等终端设备随时查看学员的练习情况。
18）服务器端理论文档：包含关于工程机械理论文档资料，丰富详尽的图片及文字说明可以解决培训学校在教学中的理论知识缺乏等问题，并可以自行添加文档资料。
19）服务器端教学录像：利用该功能，可以播放工程机械设备操作的各种安全、保养、操作知识等教学录像，为学员提供实用、规范的实际真机操作演练，并可以自行添加视频材料，支持常见的视频格式。
20）教员台功能：不受地域和系统限制（无需下载APP），教师可以通过任意一台电脑、平板、手机等终端设备实时查看学员的练习情况。
三、塔式起重机仿真操作的训练教程包括以下九项内容：
定点停放训练：根据场景及文字提示，将箱子移动到提示地点。
击落木块训练：根据场景及文字提示，移动箱子按照箭头指示完成绕杆操作。同时在不触碰定点杆的情况下，击落定点杆上方的木块。
起吊货物训练：根据场景及文字提示，起吊货物至建筑楼上指定位置。
信号指挥训练：根据信号指挥完成操作训练。
绕杆避让训练：操作吊钩吊起场景中绿色提示框内的箱子，沿着绿色箭头指示的方向，躲避杆子，放到相应的红色提示框的位置。
货物装载训练：操作吊钩吊起场景中绿色提示框内的重物，放到卡车上。
安装升顶训练：操作吊钩吊起场景中绿色提示框内的塔节，放到塔吊相应的红色提示框的位置。
拆卸降节训练：操作吊钩吊起场景中绿色提示框拆卸的塔节，放到地面红色提示框的位置。
综合场地训练：在不触碰定点杆的情况下，击落定点杆上方的木块，然后操作吊钩吊起场景中绿色提示框内的箱子，放到相应的红色提示框的位置。
四、塔式起重机仿真操作的考核任务包括以下八项内容：
定点停放考核：根据场景及文字提示，将箱子移动到提示地点。满分100分，如有违规操作则进行相应减分，分数为零则考核失败。
击落木块考核：根据场景及文字提示，移动箱子按照箭头指示完成绕杆操作。同时在不触碰定点杆的情况下，击落定点杆上方的木块。满分100分，如有违规操作则进行相应减分，分数为零则考核失败。
信号指挥操作考核：根据信号指挥完成操作考核，满分100分，如有违规操作则进行相应减分，分数为零则考核失败。
绕杆避让考核：操作吊钩吊起场景中绿色提示框内的箱子，沿着绿色箭头指示的方向，躲避杆子，放到相应的红色提示框的位置。满分100分，如有违规操作则进行相应减分，分数为零则考核失败。
货物装载考核：操作吊钩吊起场景中绿色提示框内的重物，放到卡车上。满分100分，如有违规操作则进行相应减分，分数为零则考核失败。
安装升顶考核：操作吊钩吊起场景中绿色提示框内的塔节，放到塔吊相应的红色提示框的位置。满分100分，如有违规操作则进行相应减分，分数为零则考核失败。
拆卸降节考核：操作吊钩吊起场景中绿色提示框拆卸的塔节，放到地面红色提示框的位置。满分100分，如有违规操作则进行相应减分，分数为零则考核失败。
综合场地考核：在不触碰定点杆的情况下，击落定点杆上方的木块，然后操作吊钩吊起场景中绿色提示框内的箱子，放到相应的红色提示框的位置。满分100分，如有违规操作则进行相应减分，分数为零则考核失败。
实现人机交互功能（方向盘、操纵杆、油门控制、档位调节等与驾驶者的操作实时响应并一致），从而具备更高的模拟度。
	1
	套

	（九）桥门式起重机实操考核实训系统

	1
	桥门式起重机实操考核实训系统
	一、整体参数
1、外观：整体为铸铁件，经久耐用，不易损坏。
2、座椅：工程机械实车座椅，前后可调、角度可调。
3、操控：工程机械实机配件改装，实机操作功能。
4、显示系统：显示器≥43寸，60hz液晶高清显示。
二、软件参数
1）原型制作按一比一尺寸，包含设备外观，驾驶室内部结构完全按照真机制作。驾驶室内部包含仪表板，操作旋钮。
2）符合最新桥门起重机驾驶员培训大纲和最新的驾驶模拟器行业标准
3）对不规范的操作给予文字提示功能，同时以文字的形式规范学员操作。
4）软件设置：通过即时评判，对学员操作技能进行评估等。
5）安全提醒：让学员不但会操作，更能达到安全操作的目的，不仅仅是操作中，包括操作前的安全准备和操作后的安全归位等系列安全规范操作等。
6）软件中可对操作的机器进行参数的设置，如分辨率和效果设置。
7）具备功能键盘输入和学员登陆功能，学员可以输入用户名和密码进行培训和考核。
8）具备计时功能，可以对任务的完成时间进行评估。
9）具有 MINIMAP 功能，直观显示任务目标地点和起始地点。
10）具有动态任务提示功能可以显示学员当前操作的状态。
11）外部视角和内部视角动态切换，内部视角为主视角时，小窗口显示外部视角。外部视角为主视角时，小窗口显示内部视角。
12）视角可 360 度旋转。
13）可以通过参数配置进行系统显示切换。
14）系统分辨率和显示效果可以通过参数配置进行调节，具备多种不同的显示效果。
15）操作课题按照真实工程机械设备系统操作制作。
16）包含故障模拟系统主机可以模拟挖掘机使用过程中的常见故障，通过网络指令控制训练过程。
17）教师可以通过电脑、平板、手机等终端设备随时查看学员的练习情况。
18）服务器端理论文档：包含关于工程机械理论文档资料，丰富详尽的图片及文字说明可以解决培训学校在教学中的理论知识缺乏等问题，并可以自行添加文档资料。
19）服务器端教学录像：利用该功能，可以播放工程机械设备操作的各种安全、保养、操作知识等教学录像，为学员提供实用、规范的实际真机操作演练，并可以自行添加视频材料，支持常见的视频格式。
20）教员台功能：不受地域和系统限制（无需下载APP），教师可以通过任意一台电脑、平板、手机等终端设备实时查看学员的练习情况。
三、桥式起重机仿真操作的训练教程包括以下九项内容：
吊物定点停放：将绿色提示框内箱子依次放到红色提示框位置，最后放到白色提示框。
击落木块：吊钩击落顶点杆木块。
绕障碍：依次穿过绿色提示盒位置。
吊物过框架及定点停放：将圆钢穿过穿过绿色位置，放到白色提示框位置。
吊物避让：吊起绿色箱子走完绕杆避让。
货物装载：吊起箱子，将放到平板车上。
起吊重物：吊钩吊起厂水泥板放到将放到平板车上白色位置。
吊物曲线运行定点停放：1将圆钢由A处吊离地面。2沿线路水平运行。3到B处下降一次放入B圆内。4将水桶由B处吊起先后放入C圆A圆内为止。
综合场地考核：沿绿色箭头走向。

桥式起重机仿真操作的考核任务包括以下九项内容：
吊物定点停放：将绿色提示框内箱子依次放到红色提示框位置，最后放到白色提示框。吊钩或货物碰到其他物体扣10分。
击落木块：吊钩击落顶点杆木块。触碰定点杆扣10分。
绕障碍：依次穿过绿色提示盒位置。吊钩触碰定点杆扣10分，吊钩高出杆扣10分。
吊物过框架及定点停放：将圆钢穿过穿过绿色位置，放到白色提示框位置。碰到扣10分。
吊物避让：吊起绿色箱子走完绕杆避让。碰定点杆扣10分，货物碰到其他物体扣10分。
货物装载：吊起箱子，将放到平板车上。吊钩或货物碰到其他物体扣10分。
起吊重物：吊钩吊起厂水泥板放到将放到平板车上白色位置。碰到其他物体扣10分。
吊物曲线运行定点停放：1将圆钢由A处吊离地面。2沿线路水平运行。3到B处下降一次放入B圆内。4将水桶由B处吊起先后放入C圆A圆内为止。若碰到其他物体扣10分。
四、门式起重机仿真操作的训练教程包括以下九项内容：
吊物定点停放：将绿色提示框内箱子依次放到红色提示框位置，最后放到白色提示框。
击落木块：吊钩击落顶点杆木块。
绕障碍：依次穿过绿色提示盒位置。
吊物过框架及定点停放：将圆钢穿过穿过绿色位置，放到白色提示框位置。
吊物避让：吊起绿色箱子走完绕杆避让。
货物装载：吊起箱子，将放到平板车上。
起吊重物：吊钩吊起厂水泥板放到将放到平板车上白色位置。
吊物曲线运行定点停放：1将圆钢由A处吊离地面。2沿线路水平运行。3到B处下降一次放入B圆内。4将水桶由B处吊起先后放入C圆A圆内为止。
综合场地考核：沿绿色箭头走向。
门式起重机仿真操作的考核任务包括以下九项内容：
吊物定点停放：将绿色提示框内箱子依次放到红色提示框位置，最后放到白色提示框。吊钩或货物碰到其他物体扣10分。
击落木块：吊钩击落顶点杆木块。触碰定点杆扣10分。
绕障碍：依次穿过绿色提示盒位置。吊钩触碰定点杆扣10分，吊钩高出杆扣10分。
吊物过框架及定点停放：将圆钢穿过穿过绿色位置，放到白色提示框位置。碰到扣10分。
吊物避让：吊起绿色箱子走完绕杆避让。碰定点杆扣10分，货物碰到其他物体扣10分。
货物装载：吊起箱子，将放到平板车上。吊钩或货物碰到其他物体扣10分。
起吊重物：吊钩吊起厂水泥板放到将放到平板车上白色位置。碰到其他物体扣10分。
吊物曲线运行定点停放：1将圆钢由A处吊离地面。2沿线路水平运行。3到B处下降一次放入B圆内。4将水桶由B处吊起先后放入C圆A圆内为止。若碰到其他物体扣10分。
 实现人机交互功能（方向盘、操纵杆、油门控制、档位调节等与驾驶者的操作实时响应并一致），从而具备更高的模拟度。
	1
	套

	（十）创客空间

	1
	虚拟现实开发工作站
	1.CPU：I7 9700；
2.内存：8GB；
3.显卡：RTX2060； 
4.硬盘：1TB SATA；
	6
	台

	2
	虚拟现实头盔
	1.屏幕尺寸：2个2.4英寸屏幕；
2.分辨率：单眼1440*1700，双眼2880*1700；
3.接口：USB-C2.0,DP1.2,于Mods的专用连接；
4.传感器：G-sensor校正，陀螺仪，瞳距校正；
	6
	套

	3
	头盔充电消毒柜
	支持兼容8个VR头盔存储、消毒、充电功能；
	1
	台

	4
	虚幻引擎离线开发资源库
	道具模型、素材、功能要求
1.基于次世代建模技术、扫描建模技术，虚幻引擎逼真的PBR材质、实时渲染技术，高效的可视化蓝图编辑技术。
2.含有3D创作素材，提供各种类型素材，可随时一键调用，无需通过其他资源库或SDK调用，提高使用便捷性。并且模型素材的材质已完成编辑，不需要学员再动手操作。
3.含有部分已编辑完成的功能模块内容，可直接拖放、调用。
4.提供包含场景、人物、建筑、交通、物体、植物、动物、多媒体、纹理贴图、蓝图类等众多类型的素材资源。资源总量不少于3000个。
一、引擎基础
1.1、新建项目，引擎界面
1.2、命名规范，素材调用
1.3、视口操作
二、材质
2.1、材质编辑器界面
2.2、常用材质结果节点
2.3、常用材质表达式
2.4、常用材质制作
三、特效
3.1、特效基础知识
3.2、常用特效制作（对项目中会用到的特性进行制作，比如烟雾、火焰等）
四、场景
4.1、地形，植物，几何体（地形、植物更多是用在户外场景的搭建，而几何体是类似3Dmax建模一样，我们可以自由的在场景中创建简单模型素材，比如搭建小房屋）
4.2、光源，视觉效果（不同光源组件的运用能影响场景光影效果，视觉效果组件能调整场景视觉效果）
4.3、使用素材，结合主题，搭建场景。
五、蓝图
5.1、事件，变量（初步认知蓝图的概念、作用）
5.2、常用蓝图节点（对项目中会用到的功能节点进行讲解学习）
5.3、常用蓝图功能组合（对项目中会用到的交互功能进行讲解学习，比如挖掘机运行、灭火器使用等）
5.4、用户界面（对项目中会用到的UI功能进行讲解学习，比如事件交互、答题功能等）
5.5、全景图制作（将自己搭建的场景截取全景图，方便在VR一体机里体验）
5.6、打包测试（PC端打包、VR端打包）
	1
	套

	5
	所开发项目案例
	1. 使用Unreal Engine虚化引擎进行建筑安全教育项目开发与教学，可支持打包到移动端、PC端、VR端进行体验。
2. 使用Blueprint Visual Scripting可视化蓝图进行项目功能编辑，无需代码编程基础、快速上手。学习过程中通过有趣的小功能制作，来激发学员学习兴趣。
3. 为起到广泛的建筑安全教育内容的学习体验，提供了包括隧道施工、桥梁施工、高层建筑施工等多种不同施工场景，以及各个场景下多种安全事故教育。
4. 采用Physically Based Rendering技术，实现仿真物理材质特性，让场景、模型更加逼真。
5. 使用Real Time Rendering实时渲染技术，快速呈现动态光影变化，让学习、体验者能更快速感受到他对场景的互动影响。
6. 学员可基于素材库资源，自由创作自己的项目，搭建体验场景，构思流程并制作功能，在制作过程中又对建筑安全注意事项进行学习巩固。
7. VR隧道施工坍塌事故教育：
a）参照现实隧道样式，搭建隧道施工工地场景
b）为方便感受隧道环境，可使用VR手柄进行移动漫游操作
c）为增强代入感，使用VR设备进行功能交互操作
d）为更逼真的还原施工环境，场景中设备、人员动态功能制作
e）事故体验完进入答题环节，加强对建筑安全知识地教育
	1
	套

	6
	开发项目的基础知识培训
	开发以上建筑安全教育类项目所需虚幻引擎基础知识培训课时
包含：
1.虚幻引擎是全球先进的开发引擎之一，在游戏、行业应用、视频制作等领域都受到开发者的好评认可。
2.通过安全教育项目的全流程制作教学，以工程文件实例、操作文档PPT、教学视频等形式进行知识教育培训。
3.技术文档知识点不少于100个，教学课件制作教程录屏不少于1000分钟和80课时。
	1
	套

	（十一）AR实训台
	　

	1
	AR实训台
	一、产品特性 
1. 结构设计：
（1）采用纯平面结构，需符合人体工程学设计，纤巧美观、流线造型、工艺精良； 
（2）显示、触控超薄设计，厚度45 mm； 
2. 使用效果：
（1）采用投射式电容屏，支持 10 点触摸，支持手写及多点手势； 
（2）触摸速度需小于3ms，精确度好，使用简单便捷、易于维护； 
（3）支持抗光干扰，确保操作的准确性（强光直射照常使用）；  
二、系统需搭载多种红色教育资源，至少包含以下30个内容，
1、AR互动APP展示福建省红色文化，通过虚拟现实技术、裸眼3D等技术，可以远程、实时参观红色文化遗址、欣赏红色文化精品，手机一扫，纸面上的人物将化身三维模型，跟用户直接互动，吟诵红色诗词、演绎红色歌舞、诉说红色经典；提供授权码下载安装APP授权码；提供下载安装APP AR画册 ；
2、资源至少包含：十首红歌3D动画资源：风吹竹林、妇女解放、剪掉髻子当红军、红土地的诉说、难忘1929、毛委员来到我们家乡、天下百姓、苏区干部好作风、支援红军打天下、我要去延安；十大红色伟人三维建模：毛泽东、周恩来、朱德、邓小平、刘少奇、王荷波、林祥谦、张鼎丞、陈嘉庚、邓子恢；福建十大红色遗址三维建模：长汀旧址、临江楼、闽西工农银行旧址、才溪乡调查纪念馆、红九军团长征出发地、新四军遗址、厦门破狱、建宁红一方面军领导机关旧址、中国工农工具东路军领导机关旧址、古田会议纪念馆；六大重要会议三维建模：会理会议、古田会议、瓦窑堡会议、猴场会议、遵义会议、两河口会议；其中，在红色文化宣传教育功能内，在扫描并播放序号A的资源时，无须退出当前A的播放学习画面，在A的播放过程中同时扫描B的资源图片，可立即实现B资源的播放与互动

提供授权码下载安装APP授权码；
提供下载安装APP AR画册 ；
	1
	套

	七、VR智慧教室建设

	（一）VR智慧教室AI课堂系统

	1
	86寸智慧黑板
	1. 整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9；
2. 整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。黑板副板厚度≤4cm；
3. 显示部分的钢化玻璃与液晶屏之间完全贴合，侧视角（水平视角）≥178°；
4. 显示区域电容膜透光率≥96%，触控方案：电容触控；整机无故障运行时间≥120000小时；
5. 整机可设置触摸及按键自动锁定，需要使用时只需插入USBKey即可解锁；
6. 中间屏幕对比度≥6000:1；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章做为依据）
7. 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。
8. 整机需包含以下接口：TV，HDMI，YPbPr-IN，VGA，AV-IN等视频输入接口；LINE-IN等音频输入接口；LINE-OUT、SPDIF-OUT等音频输出接口；USB、Multi  USB、Touch-USB、RS232等存储控制接口，前置双系统USB接口≥3个；
9. 嵌入式系统版本≥Android 8.0，内存RAM≥3GB，存储ROM≥8GB；
10. 悬浮球配置：可手势唤出，悬浮球支持配置以下功能：主页、返回、相机、截图、冻屏、录屏、批注、重启、一键还原。 
11. Android系统自带的白板软件，内容支持通过移动端扫描二维码或邮件的方式实现文件共享及板书内容共享，并支持以设备内置的文件的格式、PDF、图片的格式进行本地存储及再次编辑。
12. 多点触控：设备支持双系统下20点同时书写触控功能。
13. 开机logo设置：支持自定义开机动画功能，可设置为图片或动画形式 ； 双网口：设备支持双网口网络交换的功能；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章做为依据）
14. 帮助指南。设备内置用户电子使用手册，离线版本开机即可阅读；同时提供线上用户手册二维码，扫一扫二维码即可在线观看产品用户手册。
15. 设备内置高拍仪配合屏幕触控锁可以一键解锁弹出高拍仪，无需传统机械钥匙；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章做为依据）

16. 支持在系统中配置前置物理按键功能。如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能是一键开关ops、ops一键还原、一键除蓝光；满足得1分，不满足不得分。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章做为依据）
	1
	台

	2
	OPS主机
	1. 主频：≥3.4GHz；
2. 内存：DDR4≥ 8GB；
3. 硬盘：≥256GB；
4. 显卡：Intel CPU内部集成显卡；
5. 蓝牙：支持。
	1
	台

	3
	高拍仪
	1、800万像素 分辨率：3264*2488
2、TV线：≥1000线    聚焦模式：定焦 
3、接口：2个USB2.0  ，其中一个可外接U盘，可用电脑直接读取U盘里的资料
4、展台带按键模块，实现电源、软件开关、旋转、拍照、放大、缩小、灯光等功能 
5、带麦克风，高清录播AVI格式
6、灯光控制：三级LED调光 
7、扫描图片格式：JPG，TIF，BMP   
8、展开尺寸：420*340*450mm  合拢尺寸：420*340*75mm
9、独立电源锁，更安全可靠!
10、外观材质： 冷扎钢，高级液压拉杆设计，内置机箱锁。高拍仪模块与支架组装成一体化，可单独和机箱拆分，方便维护和使用。
	1
	台

	4
	多媒体讲台
	1、关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能进行操作，安全性更高。
2、桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺，表面采用整体酸洗磷化及静电喷塑处理；讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能。
3、钢木结合,采用上下分体式结构设计，下体为焊接一体不可拆分，以保证牢固性，整体采用优质冷轧钢板制作；实木扶手，外型大方、美观。
4、适用于17-21.5寸液晶显示器、显示器角度180度内任意调节至舒适的角度，老师上课时可得到最佳的观看视觉效果；显示器安装方便、快捷，只需一人站着，自由舒适环境下即可安装，改良了陈旧款式讲台安装显示器时需要2人蹲进桌子进行安装显示器费时费力的缺陷。键盘采用朝前左侧抽拉式，方便操作。
5、上柜左侧抽屉，用于放置中控，右侧抽屉，用于放置实物展示台（抽屉空间535*460*170），下柜内配有一块高度可调式搁板，用于放置功放、音箱等设备。
6、讲台内可放教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。
 
	1
	台

	5
	录播触控平板
	录播智能控制平板：≥10.1寸触控液晶屏；≥1024*600显示分辨率；≥1路HDMI视频输出；≥1路DVI视频输出；≥1路3.5mm音频输入；≥1路3.5mm音频输出；≥1个RJ45；≥2个USB/DC12V或POE供电；支持录播控制；
	1
	台

	6
	壁挂录播主机
	1. 设备须采用专业一体化嵌入式设计，且便于教室存放可采用壁挂部署；
2. 设备内置1T硬盘，且支持拓展接入不大于3T硬盘；
3. 支持接入的网络摄像机编码格式为H.264或H.265；
4. 视频输入接口：HDMI≥1、VGA≥1；视频输出接口：HDMI≥1、VGA≥1，以太网接口≥2，USB3.0接口≥2；
5. 所有通道最高支持1080p高清实时编码图像分辨率，信噪比≥35dB，回放图像帧率≥25帧/s，监视水平分辨力≥900TVL，回放水平分辨力≥900TVL；
6. 支持POE供电，录播主机与前端相机通过一根线材连接，即可实现相机供电、相机控制、视频传输；
7. 支持远程控制，通过网络对设备进行开机、关机、重启功能；
8. 视音频同步能力应满足使用要求，视音频信号的同步方式可有多种选择，但视音频信号的失步时间应≤1s；
9. 录制模式支持电影模式、资源模式、画中画模式，其中资源模式录播时至少可有2画面、3画面、4画面三种组合方式可选；
10. 支持RTMP、RTSP直播功能；支持最大5路自动混音功能；支持≥13种视频特效功能，支持背景图片叠加功能，支持片头片尾添加功能；
11. 支持多方互动与提问模式；多方互动是指主教室、从教室多方参与，多方均可音视频交流，主从教室可以进行互动控制；提问模式是指主教室与某个从教室点对点进行问答，其他从教室可旁听；
12. 录播录制质量检查功能：录播主机处于录制状态时，单路预览、回放图像画面信息不应有明显缺损，人员移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂等现象；（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
13. 支持在互动过程中，由于网络问题断开连接，当网络恢复之后，录播主机能够自动加入到原先的互动教室中。（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
14. 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备应能在规定的时间内自动恢复其正常工作并使故障前的信息不丢失，故障恢复时间≤5min。满足得1分，不满足不得分。（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	1
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	7
	录播管理平台软件
	1. 支持学校教师在课前导入行政班和选修班课表，课表可设置自动开启录制，为方便教师检索，可设置课程名称、知识点、对应教材。支持上传录播关联的附件资源，方便教师学生观看视频资源时可对照相关课程资料，提升教研、学习效率；
2. 支持视频资源自动上传至平台，教师可在资源管理功能中查看、编辑、下载自己的视频资源，学校管理员可对全校的视频资源进行管理，将视频资源利用率发挥到最大；
3. 视频资源支持下载，支持视频资源手动上传至平台，教师将视频资源编辑后上传，提升资源质量；
4. 视频资源支持一键分享至校本资源，可供教师、学生进行浏览观看，分享的资源支持取消分享；
5. 支持对平台资源存储池进行配置，支持按照使用场景分别对课程录像、平台资源、抓拍图片、巡课图片、人脸图片进行存储位置配置及覆盖策略配置，灵活运用存储空间；
6. 支持教师、学生浏览播放校本资源的内容，支持按照年级、学科、教材、知识点及最新上传、最新播放、最新收藏的维度进行筛选，并支持按照主讲人姓名或资源名称进行检索，方便教师、学生快速找到对应资源。
	1
	套

	8
	录播管理服务器
	1. CPU：≥2颗，核数≥10核，主频≥2.2GHz；
2. 内存：≥16G*4 DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；
3. 硬盘：≥4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘；
4. 网口：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口；
	1
	台

	9
	4K教师摄像机
	1. 为满足夜晚教室巡查需要，摄像机需支持红外补光；
2. 为保障相机对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议；
3. 可输出教师特写画面（第三码流）、板书特写画面（第三码流）、全景画面（所有码流），且每个画面分辨率均可达1080p；（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
4. 板书特写功能，当教师背向镜头时，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
5. 为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps
6. 可在预览画面中标定教室内的讲台区域、板书区域、学生和老师区域划分线和教师特写上边缘线。 讲台区域可绘制为多边形，最多支持10 条边；
7. 为调节相机拍摄场景方便，支持手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能；
8. 教师跟踪支持实时跟踪和动态跟踪两种教师跟踪模式；
9. 教师特写功能，在实时跟踪模式下，支持教师正向、侧向 90°朝向镜头时，教师特写换面实时跟随教师位置移动。
	1
	台

	10
	4K学生摄像机
	1. 为满足夜晚教室巡查需要，摄像机需支持红外补光；
2. 为保障相机对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议；
3. 可输出教师特写画面（第三码流）、板书特写画面（第三码流）、全景画面（所有码流），且每个画面分辨率均可达1080p；（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
4. 板书特写功能，当教师背向镜头时，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面；（需提供国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
5. 为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps
6. 可在预览画面中标定教室内的讲台区域、板书区域、学生和老师区域划分线和教师特写上边缘线。 讲台区域可绘制为多边形，最多支持10 条边；
7. 为调节相机拍摄场景方便，支持手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能；
8. 教师跟踪支持实时跟踪和动态跟踪两种教师跟踪模式；
9. 教师特写功能，在实时跟踪模式下，支持教师正向、侧向 90°朝向镜头时，教师特写换面实时跟随教师位置移动。
	1
	台
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	壁装支架
	全金属
	2
	个

	12
	阵列麦
	1. 32麦阵列拾音器；
2. 麦克风: 32个全向数字硅麦；
3. 动态范围: 0 dB ~105 dB。
	1
	个
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	阵列麦电源
	12V/1A
	1
	个

	14
	阵列麦吊装支架
	吊装支架
	1
	个

	15
	8口POE交换机
	1. 配置：可用千兆电接口数量≥10，其中支持PoE供电数量≥8，非复用千兆光接口数量≥2；
2. 支持独立的console管理串口，交换容量≥256Gbps，转发性能≥18Mpps；
3. 整机PoE输出功率≥124W；
4. 支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK；
5. 支持静态路由、RIP、RIPing；
	1
	台
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	无线话筒
	1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率
3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
	1
	套
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	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持二次变频超外差接收机方式。
4.支持单独调节音量。
5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	1
	套
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	音频处理器
	1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。
5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。(出具第三方权威机构检测报告复印件并加盖投标人公章)
6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。
	1
	台
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	专业功放
	1.工业造型钢面板，，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。
2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
3.智能控制强制散热设计。 
4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V
5.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(出具第三方权威机构检测报告复印件并加盖投标人公章)
6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口。
8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 
9.支持立体声或桥接工作模式。
10.输入座接地脚接地和悬浮控制。
11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W
	3
	台
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	专业音箱
	1. 阻抗：8Ω
2. 频响：70Hz-20KHz
3. 额定功率：150W
4. 灵敏度：96dB/W/M
5. 覆盖角度：(H)100°(V)80°
6. 高音：3"锥形高音单元×2
7. 低音：8"低音×1
	6
	只
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	支架
	支架
	6
	只
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	电源管理器
	1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	1
	台
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	虚拟现实内容管理平台
	一、引擎基础
1.1、新建项目，引擎界面
1.2、命名规范，素材调用
1.3、视口操作
二、材质
2.1、材质编辑器界面
2.2、常用材质结果节点
2.3、常用材质表达式
2.4、常用材质制作
三、特效
3.1、特效基础知识
3.2、常用特效制作（对项目中会用到的特性进行制作，比如烟雾、火焰等）
四、场景
4.1、地形，植物，几何体（地形、植物更多是用在户外场景的搭建，而几何体是类似3Dmax建模一样，我们可以自由的在场景中创建简单模型素材，比如搭建小房屋）
4.2、光源，视觉效果（不同光源组件的运用能影响场景光影效果，视觉效果组件能调整场景视觉效果）
4.3、使用素材，结合主题，搭建场景。
五、蓝图
5.1、事件，变量（初步认知蓝图的概念、作用）
5.2、常用蓝图节点（对项目中会用到的功能节点进行讲解学习）
5.3、常用蓝图功能组合（对项目中会用到的交互功能进行讲解学习，比如挖掘机运行、灭火器使用等）
5.4、用户界面（对项目中会用到的UI功能进行讲解学习，比如事件交互、答题功能等）
5.5、全景图制作（将自己搭建的场景截取全景图，方便在VR一体机里体验）
5.6、打包测试（PC端打包、VR端打包）
所开发项目案例
1. 使用Unreal Engine虚化引擎进行建筑安全教育项目开发与教学，可支持打包到移动端、PC端、VR端进行体验。
2. 使用Blueprint Visual Scripting可视化蓝图进行项目功能编辑，无需代码编程基础、快速上手。学习过程中通过有趣的小功能制作，来激发学员学习兴趣。
3. 为起到广泛的建筑安全教育内容的学习体验，提供了包括隧道施工、桥梁施工、高层建筑施工等多种不同施工场景，以及各个场景下多种安全事故教育。
4. 采用Physically Based Rendering技术，实现仿真物理材质特性，让场景、模型更加逼真。
5. 使用Real Time Rendering实时渲染技术，快速呈现动态光影变化，让学习、体验者能更快速感受到他对场景的互动影响。
6. 学员可基于素材库资源，自由创作自己的项目，搭建体验场景，构思流程并制作功能，在制作过程中又对建筑安全注意事项进行学习巩固。
7. VR隧道施工坍塌事故教育：
a）参照现实隧道样式，搭建隧道施工工地场景
b）为方便感受隧道环境，可使用VR手柄进行移动漫游操作
c）为增强代入感，使用VR设备进行功能交互操作
d）为更逼真的还原施工环境，场景中设备、人员动态功能制作
e）事故体验完进入答题环节，加强对建筑安全知识地教育
开发以上建筑安全教育类项目所需虚幻引擎基础知识培训课时
包含：
1.虚幻引擎是全球先进的开发引擎之一，在游戏、行业应用、视频制作等领域都受到开发者的好评认可。
2.通过安全教育项目的全流程制作教学，以工程文件实例、操作文档PPT、教学视频等形式进行知识教育培训。
3.技术文档知识点大于100个，教学课件制作教程录屏大于1000分钟，80课时。
	1
	套
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	VR扫盲资源
	一、含50节VR K12精品课程；每课时VR课程不少于5分钟。至少包含：（安全逃生急救、心理类知识3节）、（天文类知识7节）（地理类知识7节）、（生物类知识8节）、（文化类知识7节）、（科技类科普知识8节）、（语文、数学等学科类知识10节）
让学生能够以第一人称的方式进入到全景虚拟环境中，置身于类真实的情景，亲身体验学习场景。提供的资源所创造或模拟的事物与环境真实而生动，并且提供多元化的自然交互途径，允许学生在一个可自主控制的环节里自由活动和探索虚拟世界，可以获得对客观事物的各种感性或理性认识，有助于激发人的形象思维和研究性思维，从而深化概念和建造新的构想与创意。
二、科学科普教育类：通过虚拟现实技术，还原教学学习场景，通过沉浸式体验教学，转变教学模式，掌握科学科普知识点和技能。
1、VR党建展厅
2、VR放松身心
3、VR心理治疗
4、从空间站俯瞰地球
5、德国铁路第四代城际高速列车的内部
6、中国航天梦，天宫二号内部生活模拟视频
7、特种设备施工现场
8、空客A380豪华VR体验
9、航行中的船只实拍
10、失重体验
11、星战前夜
12、穿越猎户座星云
13、未来AI幻想
三、旅游体验类：通过360°全景实拍制作全景旅游视频，借助助VR旅游全景视频，体验到足不出户就可以游玩观光世界各个旅游胜地景点：
1、美女导游带你去旅行
2、千岛湖
3、杭州河坊街
4、杭州西溪国家湿地公园
5、东方明珠
6、全景看上海
7、杭州西湖全景
8、梦幻海滩
9、凉山彝族火把节
10、星空之旅
11、迪拜滑雪场公园
12、西安游记 
13、马尔代夫海底餐厅
14、上海车展
15、印尼茶园
16、新德里的垃圾山
17、阿拉斯加的避难所
18、台湾铭传大学
19、埃及金字塔
20、格陵兰岛
21、NBA全明星赛全景体验
22、橄榄球赛体验
23、帆船赛体验
	1
	套
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	资源学习平台
	一、课程展示
1、展示内部课程内容，包括课程名称、课程分类、课程时长、课时数、讲师、价格等信息；
2、列表页包含搜索功能，模糊搜索，搜索项包括课程名称、课程分类、讲师等
二、课程新增/修改
1、课程可在平台上新增/修改，课程信息包括课程基础信息、课程目录；基础信息包含课程名称、课程分类、讲师、课程价格、是否试听、课程介绍等；课程目录包含章节-课件，课件在资源库中选择，章节-课件可调整排序、名称，自动显示课件时长等信息
三、资源管理
1、资源库管理，统一管理平台课程课件资源，资源可上传mp3/mp4/图片/文件等材料，资源库可进行文件夹管理，对资源分类上传在对应的文件夹中，以便分类管理资源；
2、资源库中显示资源名称、时长、大小、格式、上传人、上传时间等信息。资源库资源支持新增、修改、删除。
四、课程分类管理
1、对课程分类单独管理，分类为三层级，包含分类名称、排序、备注等；可对分类新增/修改/启用/禁用
五、资源要求
聚合通用素质、职业技能、生产制造、家庭服务、餐饮服务、企业管理等系列课程，各类课程总计2000课时，课程内容按照国家职业资格标准以及相关专项岗位能力标准进行开发，课程内容完备、结构合理。课程采用了大屏讲解、实景拍摄、线上交互课件的体现形式，在保证画面质量的同时，精选表现形式，确保课件的整体制作水平。除了课程学习之外，平台还提供培训测评练习，通过大量的课后学习练习，让学员对内容加深理解和运用，用于学员练习测试，除了了解自身掌握课程知识程度之外，练习卷实时校验分数并进行答案解析，进一步巩固课程知识。
	1
	套
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	智慧交互教学应用（老师端）
	一、系统总要求
1. 系统可以贯穿课前、课中和课后的整个过程，实现学生课前预习、课后作业、巩固练习，老师课前备课、课堂授课、课堂反馈、课后总结分析的功能；可以做到备授课一体化，随时切换备课和授课模式，帮助老师提高使用的效率。
二、系统设计和管理要求
1. 系统要能支持多种登录方式，包括手机号、QQ、微信、微博等，方便老师使用常用的登录方式；账号登录支持访客身份，信息可以在本地进行保存。
2. 具备较好的兼容性和扩展性，支持互动教学（PAD模式、答题器模式、纸笔课堂模式）、大屏教学、高拍仪教学、手机教学等模式，可支持的学生终端不少于60个。PAD模式能兼容IOS和安卓版本的终端设备，纸笔课堂模式能兼容矩阵纸笔、电磁纸笔。
3. 系统要能完全兼容常用的PowerPoint和WPS的演示功能，以2款软件作为操作主界面，方便老师们便捷上手使用。
4. 为提升使用的感受度和课堂教学效果，需要设计质量高、效果好的皮肤和资源，包括：整体界面风格的皮肤不少于3套，习题和课堂活动皮肤不少于30个，用以增加课堂教学的趣味性。使用第三方品牌和IP的，需要提供正版授权证明。
5. 提供班级学情分析功能，对学生的课堂表现、课堂练习、课前预习、课后作业和错题进行数据分析，让老师能了解班级整体情况和个人的情况。
三、备课功能要求
1. 确保资源的正版和权威性，提供的资源需由教育官方机构、知名教育机构授权，或由社会机构或企业举办活动筛选一线老师的课件。
2. 老师可对授课教材版本、年级、学科、课程章节进行选择和切换，支持设置为默认选项，方便老师快速进入要上的课程。
3. 教学资源内容包括小学教育、初中教育、高中教育等资源，资源应涵盖习题、课件、教案、多媒体、3D教学资源等。学校用户可根据云平台中提供的公共资源进行有选择的下载，有支持VR资源播放的功能。
4，可编辑多种题型，并可对编辑好的试题进行预览和试做，提供的题目模板不少于35种，需包括单项选择题、多项选择题、填空题、判断题、连线题、排序题、拼图、阅读理解题等基础题型；可拓展支持思维导图、连连看、猜词游戏、记忆卡片、填色游戏题等互动题型，组词题、汉字听写题、作文题、标点题、连字拼诗等语文题型，比较大小、竖式计算、数轴题、区间题等数学题型，单词听写、字谜游戏、魔方盒游戏等英语题型，以方便不同学科，不同年段的老师备课时使用。
5. 老师通过通过手机端可以将纸质资料通过拍照识别自动转换成电子文本，并上传至PC端PPT页面，供备课使用；
四、授课功能要求
1. 在授课时，老师可以调用各类授课工具。包括：画笔、橡皮擦、箭头、生字卡、古诗词卡、文言文、拼音全表、算盘、统计图、绘制电路图、物理合力、实验颗粒、天平、掷骰子、图形切割、模拟时钟、立体展开还原工具、抽卡牌、碰撞、细胞、历史人物、放大镜、黑板、聚光灯、计时器、花名册、高拍仪、划词搜索、百科、接龙活动、随机组队、随机点名、团队竞赛、课堂总结、课堂评价、课堂鼓励。支持截图发题、抢答、发送任务、屏幕推送、屏幕广播、下发资源、学生投屏、学生工具箱、分组教学、学生作业互评等。在授课状态下，支持返回课面功能，便于老师调用其他资源。
2. 提供数学常用几何及教学工具，几何工具提供至少15种平面几何图形及10种立体几何图形，所有几何图形均可以旋转、缩放大小，其中老师使用平面几何图形讲解时，可随时显示图形边长长度、角度度数，以及可修改图形填充色和边框颜色。教学工具提供不少于5种，包括圆规、三角板、量角器、直尺等常用的工具。
3. 老师可将学生界面方便快捷地投送到大屏幕，方便学生展示与分享自己的学习成果；老师可控制将常用工具及浏览器开放给学生使用。
4. 授课模式支持老师跨平台、多手机终端应用，提供二维码扫描的方式快速下载移动控制软件，实现老师课堂移动教学。移动控制软件支持Android和iOS设备；提供app和微信小程序两种形式供老师自行选择。
5. 使用手机移动设备进行移动授课时，支持播放、翻页、跳转、画笔、放大镜、聚光灯、激光笔、黑板、黑屏、鼓励、图片快传、手机跟拍、无线鼠标、投屏、推屏、AI助教，传图识字，视频快传、发送任务、计时抢答、随机点名、学科工具等功能。
6. 在授课过程中，老师可录制视频或获取手机中的视频上传至PC端，在PC端可对视频进行播放、暂停、音量控制、90°旋转视频、全屏等操作。
7. 在移动授课时，老师可通过语音指令对PPT进行控制，可实现工具调用、课堂辅助、百科问答、活跃课堂气氛等功能。
8. 可调用移动端摄像头，将摄像头画面实时同步至PPT中，可进行开启/关闭闪光灯、放大/缩小画面、暂停/继续拍摄、完成拍摄等操作。
9. 支持演示放映手机本地、网盘中的PPT，并同步到PC端；
五、录课要求
1. 备课状态和授课状态均可启动录课功能；
2. 可将系统屏幕、音频、老师人声同步录制，方便制作教学视频；
3. 可自定义录课音视频参数：可选择声音输入设备、调整系统音量及麦克风音量；可选标清、高清、超清三种视频品质，可选水印添加；
4. 录制完成后即时生成MP4格式文件，可直接打开文件夹并播放。
	1
	套

	27
	智慧交互教学应用（学生端）
	(1) 教师上课时，学生PAD上可自动唤醒打开智慧课堂学生端。
(2) 学生终端在进入课堂后自动锁屏，并无法自行退出智慧课堂系统，教师结束上课后，学生PAD可自动退出智慧课堂学生端。
(3) 学生端输入支持手写笔原笔迹输入、键盘输入两种方式；
(4) 学生在进行课堂练习过程中，系统自动开启计时功能，记录学生答题速度；
(5) 教学过程中，学生可在学生端上完成教师推送的习题；
(6) 可在PAD上完成的推送题型包括：a.单选选择题、多选选择题、填空题、拼图题、连线题、排序题、判断题等客观基础题型；b.手写题、复合题等主观综合题型；c.连连看、分类表格题、记忆卡片、猜词游戏题、分式加减题、文本选择题、魔方盒题、字谜游戏题、比大小题等趣味化互动题型，以活跃课堂氛围；
(7) 系统采用答题奖励机制，答对的学生可收获红花奖励,并配合激励性的动画表现效果。
	30
	套

	28
	VR眼镜一体机
	1、处理器：不低于高通骁龙835 Kryo 280核心，8核64位，最高主频 2.45GHz,10nm制程工艺；
2、存储：内存≥4GB，闪存≥64GB，最高支持256GB Micro-SD卡扩展；
3、分辨率3840x2160，PPI：818，显示屏尺寸5.5 inch x 1 SFR TFT，幕刷新率≥75HZ；
4、视场角：101°FOV；
5、内置高精度九轴传感器、距离传感器，采样率≥1000Hz；
6、机身传感器：支持高精度九轴传感器，距离传感器
7、头盔：支持轻质聚合物机身，薄壁注塑工艺，航空级轻金属，织物材质前面板
8、面罩：支持高透气性泡棉，轻质复合支撑结构
9、佩戴：支持T型佩戴结构，自适应顶部绑带，机身电池后置设计
	30
	台
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	教室端播控终端控制设备
	1、处理器：不低于四核；
2、存储：内存≥4GB，存储容量≥128GB，最高支持512GB Micro-SD卡扩展；
3、 分辨率≥1920x1200像素，显示屏尺寸≥10寸，操作系统不低于Android 8.0；电池容量不低于7000mAh；支持多点触控；
	1
	台

	30
	VR眼镜一体机存放充电柜
	1. 位数：不少于40位；
2. 满足VR一体机充电
3.全封闭式防盗结构，安全存储；
4. 内部分舱：前舱为平板放置充电区域，学生接触区域，无强电；后舱为电源管理控制区域，由专业管理人员控制；
5. 配置紫外线消毒灯，可根据定时时间关闭消毒灯: 功率：10W*2消毒面积：10㎡。
6. 配有一体化电源管理系统:
A.具备时序供电:按顺序依次间隔2-5秒分组供电，组数≥4组，防止通电时电流瞬间变大,对设备造成损坏.
B.可设置集中供电，连续供电等多种供电模式。
D.可设置分组循环供电，可设每组供电时长，达到设置充电时长后，自动为下组供电，解决了电压不稳地区和用电高峰高功率的问题。
E.过载保护:当功率过大或电流不稳定时自动断电。
F.带有定时时长显示屏，数码显示定时时长，可设置任意充电时长。
G.带有电源控制开关，可随时关闭电源。
H.带有漏电保护功能：出现漏电 短路及时切断电源
7、接口：
  A、提供4路可管理电源输出接口；
  B、提供≥2路常供电电源输出接口；
  C、提供一路外接开关控制接口；
  D、提供一路电源开关状态LED指示灯接口；
8.内置隔板上带有卡线槽，柜体内部USB线走线顺畅、美观；
9.外置带指示灯金属开关不用打开柜门即可控制充电车的电源开关；
10. 3寸高品质超静音减震万向轮（带刹车功能）和人体工学把手便于充电柜的移动使用；
11. 柜体侧面带有绕线卡槽，移动时电源线可缠绕在卡线槽上
	1
	台

	31
	教室端无线路由设备
	1、 传输速率：不低于1200M；传输频段：2.4GHz频段
2、 千兆口数量：不低于四个，支持无线桥接、可拆卸、Qos限速功能、TCP/IP协议
3、 传输标准其他；IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a；IEEE 802.3；IEEE 802.3u；IEEE 802.3ab
	1
	台

	32
	播控平台及插件
	定制开发VR影院群控软件（终端）及客户端插件，实现统一播控功能，可支持客户端设备不低于30个。
	1
	套

	33
	VR资源
	1、通过虚拟显示技术，还原学科教学学习场景，通过沉浸式体验和互动教学，帮助掌握各学科学习知识点和技能，转变教学模式，确保教学质量。数量不低于20个。
2、通过360°全景实拍制作全景旅游视频，借助助VR旅游全景视频，体验到足不出户就可以游玩观光世界各个旅游胜地景点。提供数量不低于12个。
	30
	套

	34
	平台服务器
	1、2U机架式；
2、处理器：不低于12核；
3、内存：不低于32G DDR4内存；
4、硬盘：2块4T SATA_6Gbps_7.2Krpm 3.5寸企业级硬盘。
	2
	台

	（二）云桌面和学习平板

	1
	学习平板
	1、屏幕尺寸不低于10英寸；
2、内存容量：不低于8GB；
3、CPU核心数：不低于八核
2、后置摄像头：不低于500W；
3、前置摄像头：不低于200w；
	30
	台

	2
	服务端
	1.采用Intel第九代i5系列六核六线程处理器，主频≥2.9GHz，睿频≥4.1GHz；
2.为了提高充足的性能，内存至少需要采用DDR4规格，内存≥32G，存储规格≥256G SSD；
3.至少提高1个千兆自适应电口网卡；
4.支持≥8个USB标准接口，且USB3.0不少于4个；
5.提供≥1个HDMI显示接口，最大输出分辨率支持3840x2160@30Hz；VGA接口不少于一个，最大输出分辨率支持1920*1080@60Hz； 提供DP接口不少于1个。
	1
	台

	3
	云桌面软件
	1.支持统一界面集成管理，可以在同一个管理页面中完成硬件、虚拟化、存储、云桌面和云终端的统一管理，统一告警，统一日志查询。
2.系统自带云盘服务，无需增加网盘服务器及软件或系统授权，实现用户数据在不同桌面或者PC电脑上数据漫游及共享。
3.为了直观展示现有资源的使用情况，便于集中运维管理，要求云桌面管理平台支持通过大屏展示主机、学生桌面、在线用户，在线终端的运行状态在线用户等信息，同时可以提供用户登录历史信息，帮助管理员清晰地监控和分析关键数据，快速掌握系统环境的资源使用现状。（需提供第三方权威机构的测试证书及报告复印件并加盖投标人公章）
4.支持一键检测功能，帮助管理员快速了解整个平台的运行状态、性能以及可能存在的隐患。对于检测异常的指标项，系统会提供有效的改进建议，确保业务系统稳定可靠的运行。
5.管理员可对单个终端及终端分组进行维护与管理，控制终端开关机、导出终端、转移终端分组。桌面池可以预授权终端。设置终端执行开关机任务的频率和日期等。
6.支持显示桌面开关机画面，支持分辨率自适应和更改分辨率，操作时要求与PC一样，即在桌面右键点击“个性化分辨率”进行设置。 
7.支持支持通过管理平台集中、批量控制外接设备，包括外设黑白名单的管理，提供常用的外设控制类型，包括但不限于USB存储、打印机、扫描仪。管理员还可以自定义外设禁用和启用策略，用户重启后生效。
8.校园空间支持学生和老师登录，可以实现和云桌面管理平台实现账号互通。
9.支持对于优秀的课程视频进行上传保留，包括对于优秀课程视频的查看，修改，搜索，删除，评论，点赞。
10.老师可创建自己的课程组，组内包含上这门课的学生账户。学生可以自主申请加入老师课题组，任课老师登录之后根据需要对课题组申请进行审批。（需提供第三方权威机构的测试证书及报告加盖投标人公章）
11.学生登录校园空间后，可以对教室布置的作业进行查看，答题，提交等操作，同时可以看到老师批改之后的作业。（需提供第三方权威机构的测试证书及报告复印件并加盖投标人公章）。
12.配置60个学生终端及1个教师机的管理软件授权（含部署服务）。
	1
	套

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	学生终端（含显示器）
	1.采用X86架构高性能四核四线程处理器，主频≥2.0GHz，睿频≥2.7GHz，支持Windows10操作系统；
2.为了保证终端提供充足的性能，内存至少需要采用DDR4的规格，且内存≥4G，存储规格≥128G SSD；
3.集成显卡规格不低于英特尔 超高清显卡 600；
4.至少提供1个千兆自适应电口网卡；
5.支持≥8个USB标准接口，且USB3.0不少于2个，同时至少包含1个耳机口，1个麦克风口；
6.提供≥1个HDMI显示接口，最大输出分辨率支持4096x2160@30Hz ，VGA接口不少于一个，最大输出分辨率支持1920*1080@60Hz； 
7.为了保证设备安全，需要具备防盗锁孔。
	60
	套
	

	5
	
	8.配置1块显示器，采用IPS屏，屏幕尺寸须不小于19.5英寸，分辨率不小于1440×900@60Hz；
9.显示器屏幕面板可倾斜角度≥26°，需包含VGA视频输入接口;
10.显示器宽高比使用16:10比例，扁平化设计，提供更好的视觉体验。
	
	
	

	6
	教师机
	1.采用云终端一体机形式，自带显示器尺寸不低于23.8英寸，分辨率不低于1920*1080@60Hz，显示器至少可支持1670万种颜色，不接受分体机+显示器形式；
2.采用X86架构高性能六核六线程处理器，主频≥2.9GHz，睿频≥4.1GHz，支持Windows操作系统；
3.为了保证终端提供充足的性能，内存至少需要采用DDR4的规格，且内存≥8G，存储规格≥256G SSD；
4.集成显卡规格不低于英特尔 超核芯显卡630；
5.至少提供1个千兆自适应电口网卡；
6.支持≥6个USB标准接口，且USB3.0不少于4个；同时至少包含1个耳机口，1个麦克风口；
7.提供≥1个HDMI显示接口，最大输出分辨率支持3840x2160@30Hz； 
8.显示器支持亮度调节，支持不小于25°的角度调节，支持不低于1000:1的对比度。
	1
	台
	

	（三）3D扫描及打印设备
	

	1
	3D扫描仪
	1.扫描模式：转台全自动扫描、自由扫描。
2.扫描范围：转台全自动扫描220*220*210mm，自由扫描：740*740*740mm。
3.扫描速度：转台全自动扫描：≤2min；自由扫描：＜6s（单幅）。
4.拼接模式：转台自动拼接、标记点拼接、手动拼接、特征拼接。
5.扫描精度：体积精度≤0.1mm。
6.相机：300万彩色相机2个
7.输出格式：STL，ASC，OBJ，PLY，VTX，OFF、FB。
8.输出数据是否可直接打印：无须借助第三方软件，直接输出完整STL模型，直接进行3D打印。
9.多接口智能转台：智能转台除了可以配合三维扫描仪进行全自动扫描，也可以通过软件单独控制转台，用于物品拍摄或是照片三维建模等研究。
10.彩色纹理：支持，24真彩。
11.一键3D打印：软件中设有一键打印按键，内置Himalaya3D、Pango、HORI 3DPrinter Software、FlashPrintf、等多家主流打印机分层后置，无需格式转换，通过快捷按钮将扫描STL数据直接导入分层软件内，进行分层处理，生成相对应机型的分层文件。
	1
	台
	

	2
	3D打印机
	1.成型尺寸：不小于200*200*200 mm
2.热床：配备碳晶硅玻璃平台以及热床旋钮式夹扣，方便取模。热床最高可加热至100℃，可打印ABS等特殊耗材。
3.操作界面：大约4.3寸全彩触屏
4.拥有3d打印机显示器UI界面及通讯系统。 
5.喷嘴直径：标配0.4mm，支持0.2，0.3，0.6mm喷嘴 
6.打印速度：≦200㎜/s
7.打印精度：±0.1mm
	1
	台
	

	3
	3D打印软件及教学
	配套
	1
	套
	

	八、配电部分
	

	1
	配电箱
	动力配电箱 AL1
	1
	台
	

	2
	配电箱
	应急照明分配电装置 AEL1
	1
	台
	

	3
	配电箱
	照明配电箱 1AL
	1
	台
	

	4
	配电箱
	照明配电箱 2AL
	1
	台
	

	5
	桥架
	(1)材质:200*100
(2)规格:钢制桥架
	52.28
	m
	

	6
	铁构件
	电缆桥架支撑架制作、安装
	37.694
	kg
	

	7
	配管
	(1)材质:JDG
(2)规格:DN20
	295.45
	m
	

	8
	配管
	(1)材质:JDG
(2)规格:DN20
	737.28
	m
	

	9
	配管
	(1)材质:JDG
(2)规格:DN25
	29.47
	m
	

	10
	配管
	(1)材质:JDG
(2)规格:DN25
	75.83
	m
	

	11
	配管
	(1)材质:JDG
(2)规格:DN32
	3.35
	m
	

	12
	配管
	(1)材质:JDG
(2)规格:DN32
	7.47
	m
	

	13
	配管
	(1)材质:SC
(2)规格:DN125
	26
	m
	

	14
	配管
	(1)材质:SC
(2)规格:DN20
	2.2
	m
	

	15
	配管
	(1)材质:SC
	71.3
	m
	

	16
	配管
	(1)材质:SC
(2)规格:DN25
	88.79
	m
	

	17
	配管
	(1)材质:SC
(2)规格:DN40
	3.4
	m
	

	18
	配管
	(1)材质:SC
(2)规格:DN40
	7.5
	m
	

	19
	配管
	(1)材质:SC
(2)规格:DN70
	4
	m
	

	20
	配管
	(1)材质:SC
(2)规格:DN80
	8.56
	m
	

	21
	配管
	金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤1m)
	112.5
	m
	

	22
	铁构件
	一般铁构件制作、安装
	113.59
	kg
	

	23
	配线
	(1)材质:铜芯
(2)规格:2.5mm2
(3)型号:WDZBN-BYJ
	774.12
	m
	

	24
	配线
	(1)材质:铜芯
(2)规格:2.5mm2
(3)型号:WDZBN-BYJ
	722.34
	m
	

	25
	配线
	(1)材质:铜芯
(2)规格:4mm2
	96.21
	m
	

	26
	配线
	(1)材质:铜芯
(2)规格:4mm2
(3)型号:WDZBN-BYJ
	89.28
	m
	

	27
	配线
	(1)材质:铜芯
(2)规格:10mm2
(3)型号:WDZBN-BYJ
	52.45
	m
	

	28
	配线
	(1)材质:铜芯
(2)规格:10mm2
(3)型号:WDZBN-BYJ
	35.5
	m
	

	29
	配线
	(1)材质:铜芯
(2)规格:2.5mm2
(3)型号:WDZBN-BYJ
	2689.58
	m
	

	30
	配线
	(1)材质:铜芯
(2)规格:2.5mm2
(3)型号:WDZBN-BYJ
	1446.45
	m
	

	31
	配线
	(1)材质:铜芯
(2)规格:4mm2
(3)型号:WDZBN-BYJ
	328.36
	m
	

	32
	配线
	(1)材质:铜芯
(2)规格:4mm2
(3)型号:WDZBN-BYJ
	757.9
	m
	

	33
	配线
	(1)材质:铜芯
(2)规格:6mm2
(3)型号:WDZBN-BYJ
	325.87
	m
	

	34
	配线
	(1)材质:铜芯
(2)规格:6mm2
(3)型号:WDZBN-BYJ
	463.82
	m
	

	35
	配线
	(1)材质:铜芯
(2)规格:2.5mm2
(3)型号:WDZBN-BYJ
	324.98
	m
	

	36
	配线
	(1)材质:铜芯
(2)规格:4mm2
	14.43
	m
	

	37
	配线
	(1)材质:铜芯
(2)规格:2*1.5
(3)型号:WDZN-RYJ
	162.49
	m
	

	38
	电力电缆
	(1)型号:WDZBN-YJY22
(2)规格:4*185+1*95mm2
(3)材质:铜芯
	18
	m
	

	39
	电力电缆
	(1)型号:WDZBN-YJY22
(2)规格:4*150+1*70mm2
(3)材质:铜芯
	7.2
	m
	

	40
	电力电缆
	(1)型号:WDZBN-YJY22
(2)规格:4*50+1*25mm2
(3)材质:铜芯
	7.5
	m
	

	41
	电力电缆
	(1)型号:WDZBN-YJY22
(2)规格:4*70+1*35mm2
(3)材质:铜芯
(4)电压等级(kV):1KV以下
	11.8
	m
	

	42
	电力电缆头
	(1)规格:4*185+1*95mm2
(2)型号:WDZ-YJY22
(3)电压等级(kV):1KV以下
(4)材质:铜芯
	2
	个
	

	43
	电力电缆头
	(1)规格:4*150+1*70mm2
(2)型号:WDZ-YJY22
(3)电压等级(kV):1KV以下
(4)材质:铜芯
	2
	个
	

	44
	电力电缆头
	(1)规格:4*50+1*25mm2
(2)型号:WDZ-YJY22
(3)电压等级(kV):1KV以下
(4)材质:铜芯
	2
	个
	

	45
	电力电缆头
	(1)规格:4*70+1*35mm2
(2)名称:电力电缆头制作安装
(3)型号:WDZ-YJY22
(4)电压等级(kV):1KV以下
(5)材质:铜芯
	2
	个
	

	46
	接线盒
	(1)材质:铁质
(2)规格:DH75
(3)名称:开关、插座盒
(4)安装形式:墙面嵌入式
	118
	个
	

	47
	接线盒
	(1)材质:铁质
(2)规格:DH75
(3)名称:灯头盒
(4)安装形式:吊顶内明装
	340
	个
	

	48
	配电系统调试测试
	系统测试
	1
	项
	

	九、装修采购部分
	

	一、家具类
	

	1
	教室桌椅
	定制
	1.00 
	批
	

	二、广告类
	

	1
	织物软雕吊顶
	(1)部位:VR大空间多人协同实训区
(2)喷绘软膜及软膜支架、包含图案设计制作
	22.31 
	m2
	

	2
	织物软雕吊顶
	(1)部位:序厅
(2)喷绘软膜及软膜支架、包含图案设计制作
	35.77 
	m2
	

	3
	墙面软膜
	(1)部位:详见（IE-01-02-05节点）
(2)喷绘软膜及软膜支架、包含图案设计制作
(3)压条材料种类、规格:铝合金收边线
	16.63 
	m2
	

	4
	广告宣传
	序厅部分：基层采用木饰面底板、面层水晶亚克力板制作图案及造型
	45.30 
	m2
	

	5
	广告宣传
	一层部分：基层采用木饰面底板、面层水晶亚克力板制作图案及造型
	38.60 
	m2
	

	6
	墙面广告装饰板
	二层墙面原有黑色烤漆玻璃部分改为黑色烤漆展板
	25.50 
	m2
	

	三、门窗类
	

	1
	玻璃自动门
	一楼正门
	10.50 
	m2
	

	2
	甲级防火门
	一二楼楼梯间
	11.50 
	m2
	

	十、中央空调设备采购部分
	

	1
	风管式室内机
	制冷量6.3KW，制热量7.5KW，风量1360m3/h，机外静压10/30Pa，功率100W，噪音37dB(A)，重量24kg
	2.00 
	台
	

	2
	四面出风式室内机
	制冷量5.6KW，制热量6.3KW，风量800m3/h，功率86W，噪音38dB(A)，重量24kg
	1.00 
	台
	

	3
	四面出风式室内机
	制冷量7.1KW，制热量8.0KW，风量1200m3/h，功率117W，噪音40dB(A)，重量29kg
	2.00 
	台
	

	4
	四面出风式室内机
	制冷量11.2KW，制热量12.5KW，风量1700m3/h，功率187W，噪音44dB(A)，重量38kg
	6.00 
	台
	

	5
	四面出风式室内机
	制冷量12.5KW，制热量14.0KW，风量1700m3/h，功率187W，噪音44dB(A)，重量39kg
	4.00 
	台
	

	6
	变频室外机
	制冷量68KW，制热量75KW，风量24000m3/h，功率18KW，IPLV(C)≥8.65，噪音62dB(A)，重量370kg
	2.00 
	台
	

	7
	脱脂紫铜管
	φ6.35
	1.00 
	m
	

	8
	脱脂紫铜管
	φ9.52
	89.00 
	m
	

	9
	脱脂紫铜管
	φ12.7
	11.00 
	m
	

	10
	脱脂紫铜管
	φ15.9
	88.00 
	m
	

	11
	脱脂紫铜管
	φ19.05
	8.00 
	m
	

	12
	脱脂紫铜管
	φ22.2
	16.00 
	m
	

	13
	脱脂紫铜管
	φ28.6
	25.00 
	m
	

	14
	脱脂紫铜管
	φ31.8
	8.00 
	m
	

	15
	信号线带KBG套管
	信号线带KBG套管
	300.00 
	m
	

	16
	分歧器
	分歧器
	13.00 
	套
	

	17
	制冷剂追加量
	R410a
	20.00 
	kg
	

	18
	冷凝水管（PVC-U)
	DN25
	90.00 
	m
	

	19
	冷凝水管（PVC-U)
	DN32
	50.00 
	m
	

	20
	冷凝水管（PVC-U)
	DN50
	10.00 
	m
	

	21
	风管
	风管
	40.00 
	m²
	

	22
	辅助材料
	风口、氮气、打槽、开孔、吊杆等
	1.00 
	项
	

	十一、项目驻场维护服务
	

	1
	项目驻场维护服务
	针对展厅所有设备的维护维修服务
	1.00 
	年
	


三、商务要求（以下内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、安装和调试

1.1由中标人负责将设备按签订合同的具体数量运送到招标人指定的地点，中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试、试运行，并负责到验收合格交付使用为止。所有设备必须是原厂原装包装。若发现原包装破损或技术资料不齐全等，招标人有权不予接收，中标人应无条件免费重新更换。

1.2货物包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

1.3货物包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，应充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和当地的气候特点，以及露天存放的需要。

1.4中标人负责组织专业技术人员进行货物调试，招标人提供必需的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行，安装过程中需要招标人或第三方配合的工作所发生的费用应由中标人支付给招标人或配合方。

1.5在安装过程中，如由于中标人原因导致产品损坏，中标人将要负责更换或赔偿损失。

2、项目验收要求
2.1验收标准：验收按照生产厂家的产品标准和国家有关标准以及招标文件第三章“技术及服务要求”规定。

2.2验收程序：货物验收分出厂检验、货到初步验收及最终验收三个阶段。

2.2.1出厂检验:中标人在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的整机型式试验报告。属进口货物的应有报关单。中标人在产品生产过程中，采购人可根据实际情况到工厂对货物的生产过程及质量进行查验。查验中若发现中标人没有按照招标文件的要求和投标承诺履行合同，采购人有权终止合同，没收中标人提供的履约保证金，并要求中标人赔偿由此造成的损失。

2.2.2货到初步验收：货物运达采购人安装现场后，由采购人、中标人及监理人员等有关部门进行基本质量和数量及规格型号的验收（但不作为最终合格的保证），进口整机部件应提供海关单及制造厂的证明文件。该验收应达到合同规定的要求。供应商对安装调度过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合中标人产品标准，并提供自检报告。检验记录须提供给相关单位。

2.2.3最终验收：本次设备安装调试和试运行结束后，中标人提供完整的验收所需资料和验收的书面申请后，由采购人、中标人和监理人员等相关部门专家，按规定的标准要求进行联合验收。验收费用由中标人承担。

3、技术资料要求

货物交货的同时，中标人应随货物向招标人提供不少于以下技术资料（其费用应包括在投标价格内）：

   a.出厂明细表（装箱单）

   b.产品验收标准 

   c.技术说明书

   d.出厂检验报告和合格证书。

   e.合同中要求的其他相关技术资料

4、售后服务要求

4.1投标人须提供所投货物整机2年的免费保修。在免费保修期间，一切由于货物质量原因引发的故障将无条件的免费更换或维修，国家规定的不可抗拒的外部因素除外。

4.2中标人在保修期内因正常使用损坏，更换配件时中标人应无条件、无偿的及时提供。

4.3保修期结束以后，中标人仍需提供优质服务，中标人有责任在本项目所在地指定有能力的代理人对货物在必要时进行定期维护和修理，并仅收取成本费，投标人在投标文件中必须明确承诺。

4.4投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维护服务承诺。

4.5竣工或保修期，产品有质量缺陷，中标人在接到招标人通知8小时内赶到现场解决。如遇重大事故，中标人接到通知应立即赶赴现场，在6小时内解决问题或提供替代方案。

5、人员培训要求

5.1培训内容

本项目培训内容主要是系统的日常操作方法。培训要根据不同的对象和角色制定不同的培训内容，具体对象分为：1）管理层；2）业务承办层；3）系统管理员；4）参与的相关业务部门。

5.2培训方式

本项目培训由中标人进行免费培训。培训分为理论培训和现场实践技能培训两个部分。其中，理论培训在实施规划准备期间进行，现场实践技能培训在到货后、集成实施前进行。理论课程采用中文教材，使用中文进行培训；实践课程中部分采用专用教材，紧扣项目实施的具体环节。现场讲解配有幻灯片投影放映，便于学员观看学习内容。理论课程中含有演示部分的，由授课教员负责搭建环境并当场示范。
6、交货时间、交货地点及付款方式

6.1交货时间：合同签订生效后，招标人确定进场施工时间并告知中标人后6个月内项目建设完毕并完成项目验收，交付使用。

6.2交货地点：招标人指定地点

6.3付款方式：

	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	35
	设备到位并签收，采购人书面确认货到初步验收后，经采购人内部请款手续办理完结后20个工作日内支付35%货款，中标人须提供等额收据。

	2
	57
	采购人书面确认最终验收后，经采购人内部请款手续办理完结后20个工作日内支付57%货款，余款8%作为质量保证金。


中标人对所提供的设备提供2年质保期，如中标人未按合同有关规定履行其义务，招标人有权扣除质量保证金，用以补偿。质量保证金待2年质保期满且双方无异议情况下，招标人收到中标人请款书后经采购人内部请款手续办理完结后20个工作日内无息支付，中标人提供等额收据。

7、违约责任

7.1因中标人原因造成采购供货合同无法按时签订，视为中标人违约，招标人有权没收其投标保证金，如投标保证金不能弥补中标人违约对招标人或招标人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

7.2在签定采购供货合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对招标人或招标人造成的损失的，中标人须支付相应的赔偿。

7.3若中标人出现以下情形中任意一种情况，均视为中标人违约，招标人将取消其中标资格，如果已经签订合同的则合同自动解除，且中标人还要承担相应的法律责任。

(1)中标后，中标人的提供的货物与投标文件响应的不符的；

(2)中标人自动放弃中标的；

(3)中标人在中标公告期结束之日起30个工作日内(因中标人原因)未与招标人签订采购合同的；

(4)中标人因不可抗力原因未能如时供货或不能履行合同的；

(5)中标人未响应招标文件交货完工期的。

7.4因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，招标人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

7.5若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及招标人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及招标人有关安全管理办法执行外，招标人保留更换中标人，给招标人或招标人造成的损失，还应承担赔偿责任。

7.6在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

8、其它要求

8.1本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，招标人有权单方终止合同，视为中标人违约，中标人违约对招标人或招标人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

8.2本招标文件未明确的事项或条款，待招标人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

9、保密要求：中标人要认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；中标人进入招标人工作区域的工作人员须签订《保密承诺书》，要严格履行保密义务，未经招标人允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密，严禁将招标人工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄密行为，中标人及其工作人员将承担相应法律后果。另附保密承诺书。（详见附件）

附件：

保密承诺书

本人所属或授权代理的公司与招标人正在履行相关采购合同,在办理合同相关事务中，本人了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。对在招标人及其上级单位泉州监狱的保密工作，本人庄重承诺：

一、认真遵守国家保密法律、法规和泉州监狱相关规章制度，履行保密义务；

二、不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查；

三、不违规记录、存储、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体，不违规将泉州监狱工作文件等内部资料泄露出去；

四、不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密和泉州监狱相关信息（包括但不限于工作信息）；

五、未经泉州监狱审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述；

违反上述承诺，除了我所属或代理的公司按合同约定承担相关责任外，我自愿承担有关法律后果，自愿向泉州监狱支付本人违反上述保密承诺的违约金2000-20000元（具体金额由泉州监狱根据实情确定）。

                                  承诺人签名：

                                  年   月   日
第四章 合同（参考范本）

	    注释： 

《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。


                                                          合同号：

甲方（采购人）：福建省泉州升华实业有限公司          签定地点：福建泉州                   

乙方（中标人）：                                    签定日期：    年   月   日

根据甲方委托     项目进行招标采购（招标编号：  ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格:

1.1合同标的：          ，具体按招标文件、投标文件执行。

1.2合同总金额人民币（¥：     元）（大写：  ）；合同总金额为包干价，包含备件、专用工具、组装、调试、检验、技术培训及技术资料和货物交通运输、技术服务上门、运输保险等费用。 

2、交货要求和交货地点:

2.1交货要求：乙方在接到甲方安装通知后60日历日内完成交货安装调试完毕并交付甲方使用。

2.2交货地点：福建省泉州升华实业有限公司内指定地点。

3、供货清单

3.1供货清单：（按招标文件、投标文件执行。）

4、履约保证金、付款方式与条件:

4.1履约保证金：乙方必须在签订采购合同前，以对公转账方式向甲方缴纳中标金额的10%款项作为履约保证金(若乙方为中小企业履约保证金为5%,乙方须提供中小企业声明函进行证明)。该履约保证金于全部设备经甲方验收合格，经甲方内部审核手续合格后20个工作日内予以原额、无息退还。

4.2付款方式：付款方式：

	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	35%
	设备到位并签收，采购人书面确认货到初步验收后，经采购人内部请款手续办理完结后20个工作日内支付35%货款，中标人须提供等额收据。


	2
	57%
	采购人书面确认最终验收后，经采购人内部请款手续办理完结后20个工作日内支付57%货款，余款8%作为质量保证金。



中标人对所提供的设备提供2年质保期，如中标人未按合同有关规定履行其义务，招标人有权扣除质量保证金，用以补偿。质量保证金待2年质保期满且双方无异议情况下，招标人收到中标人请款书后经采购人内部请款手续办理完结后20个工作日内无息支付，中标人提供等额收据。

4.3付款条件：乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.支付期次相应金额的收款凭证。

b.交货清单及自检记录。

5、质量要求和技术标准:按招标文件、投标文件要求执行。

6、组装调试、技术服务、人员培训及技术资料:按招标文件、投标文件要求执行。

采购内容所涉及的所有内容软件、控制系统等如有使用权限，应向甲方全部开放；如有使用期限，应向甲方全部开放；乙方不得设置任何影响甲方使用的软件、控制系统障碍。如有发现乙方设置任何影响甲方使用的软件、控制系统障碍，甲方有权向乙方追索全额合同款作为赔偿款。

7、验收:乙方安装完毕,甲方根据对设备质量、设备安装规范及系统功能对项目进行验收，甲方根据招标文件、投标文件组织验收，如有明显缺陷超过整改两次还未达到验收标准，甲方有权不予与验收。

8、质量保证:

乙方提供所有货物的免费质保期时间自验收合格之日起为整机2年（如有更长质保期承诺以中标人承诺为准），质保期内如有非人为因素导致的损坏或故障，乙方应免费上门售后服务并免费维修免费更换配件 。乙方在接到甲方故障通知后2小时内电话响应, 在8小时内委派专业技术人员到达现场进行免费维修服务，并于24个小时内排除故障，使用户系统正常工作。设备的重大配件损坏需要寄回厂家维修或更换的，经用户单位审核并书面确认后，维修时间可延长至七日，七日内无法修复必须无条件更换新机。保修期内中标人有责任对设备进行不定期的巡查检修。

如果乙方未能及时到达现场，甲方有权从余款（合同货款5%）中扣除500元（每次）作为违约金 ；若无法按要求时间内排除故障，则应先提供同档次备用设备供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货和安装的违约责任

 10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货（包括到货、安装、调试、交付试运行、验收等，下文同）的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。未经甲方同意，乙方延期交货的，每迟交一天，须向甲方支付违约金壹仟元。货物到场后应听从甲方统一安排并及时安装，如收到通知5日内没有进场进行安装的，将被视为违约，每延误一天，须向甲方支付违约金壹仟元，甲方有权从未付的合同货款中扣除延期交货及延期安装的违约金。 

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货（交付使用）期按时足额交付使用的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应向甲方支付逾期交货的违约金壹仟元。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付交货不合格部分货款的100％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期1天的，乙方应向甲方支付按设备金额的 0.5 ％违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期付款金额的每日0.5％支付逾期付款违约金。

10.5乙方违约须向甲方支付违约金、赔偿金等，甲方有权从尚未支付的货款中扣除。

10.6本项目不允许乙方以任何名义和理由进行转包，如有发现，甲方有权单方终止合同，视为乙方违约，乙方违约对甲方造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

10.7乙方未能履行合同项下的任何其它义务，甲方有权解除合同，乙方须退还甲方已支付款项，给甲方造成损失的还应赔偿甲方受到的一切损失。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：  

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1乙方对运输安装维修等全过程承担全部安全责任。

14.2本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.3本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.4本合同一式陆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方执叁份，乙方执贰份；由乙方送招标代理机构备案壹份，具有同等效力。

甲   方：福建省泉州升华实业有限公司  乙   方： 

单位地址：泉州市丰泽区东岳山         单位地址： 

法人代表或委托代理人：               法人代表或委托代理人：

电   话：0595-68868950/68868952      电   话：  

开户银行：中信银行东海支行           开户银行：  

账   号：7343410182100002165         账   号： 
第五章  投标文件格式

注释： 

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

福建省泉州升华实业有限公司
货物和服务项目

投标文件

(报价部分)
项目编号：
所投合同包号：
     项目名称：

投标人名称 ：
    地址：

电话：传真：邮编：
投标代表（印刷体）： 签字：
手机：         日期 ：  年 月 日
目    录

(报价部分)
开标一览表

投标分项报价表

1、开标一览表
投标人名称（全称并加盖公章）：           项目编号∶         

	合同包
	品目号
	品目名称
	单项报价
	合计报价
	投标保证金
	备注

	1
	1-1
	
	
	
	
	

	投标总价 ： 
	小写：

大写：


注：

详细投标清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

投标人代表签字：                         

投标人（全称并加盖公章）：                 

2、投标分项报价表
投标人格式自拟

投标人代表签名：               

福建省泉州升华实业有限公司

货物和服务项目

投标文件

(技术商务部分)

项目编号：
所投合同包号：
     项目名称：

投标人名称 ：
    地址：

电话：传真：邮编：
投标人代表（印刷体）： 签字：
手机：         日期 ：  年 月 日

目    录

(技术商务部分)

技术商务部分评标内容对应表

(1) 投标书

(2) 项目说明一览表
(3) 技术规格和商务偏离表

(4) 投标人的资格证明文件

(4-1)关于资格的声明函

(4-2)投标人的资格声明

(4-3）法定代表人授权书
(4-4)有效营业执照副本复印件

(4-5)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

(4-6)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

(4-7)参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(4-8)参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪的书面声明
（4-9）投标人须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明，并同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）

（4-10）投标人应承诺具备一般纳税人资格，须提供承诺函（格式自拟）。

（4-11）其他相关资格证明材料（若有）
 (5)售后服务承诺书

(6) 投标人提交的其它资料

(7) 招标服务费承诺书

(8) 退回保证金说明函（含保证金交纳单据）
技术商务部分评标内容对应表

投标人名称(全称并加盖公章)：                          项目编号∶ 

	项  目
	评 标 内 容
	响应文件响应情况
	证明材料
	响应文件对应页码

	技

术

部

分
	A1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	商

务

部

分
	B1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人必须将响应文件中的相关内容按上述要求及以上格式，逐条对应填写，以便评委进行评标，未按以上格式逐条填写导致条理不清，解释不明的，评标委员会将做出不利于投标人的判断。
       投标人代表签名：

1、投  标  书
致福建信发招标代理有限公司：

    根据贵方为 项目的投标邀请（项目编号）: ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

报价部分(正本一份，副本伍份)：

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

技术商务部分(正本一份，副本伍份)：

(1) 投标书

(2) 项目说明一览表
(3) 技术规格和商务偏离表

(4) 投标人的资格证明文件

(4-1)关于资格的声明函

(4-2)投标人的资格声明

(4-3）法定代表人授权书
(4-4)有效营业执照副本复印件

(4-5)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

(4-6)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

(4-7)参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(4-8)参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪的书面声明
（4-9）投标人须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明，并同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）

（4-10）投标人应承诺具备一般纳税人资格，须提供承诺函（格式自拟）。

（4-11）其他相关资格证明材料（若有）
 (5)售后服务承诺书

(6) 投标人提交的其它资料

(7) 招标服务费承诺书

(8) 退回保证金说明函（含保证金交纳单据）
以方式提供的金额为人民币元的投标保证金。

    据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）具体详见开标一览表。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3、投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整、不具有任何误导性。
4、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6、如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还其投标保证金。

7、投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何投标报价。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

      地址：  邮编： 
      电话：  传真： 
      投标人代表签字： 
      投标人（全称并加盖公章）：

      日  期： 年 月 日

2、项目说明一览表

（按投标内容合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称（并加盖公章）:                                      项目编号∶

	合同包号
	
	项目名称
	
	服务期限
	

	详细服务说明


投标人代表签字:

3、技术规格和商务偏离表

投标人名称：                                                   项目编号：

	合同包/品目号
	项目名称
	规格条目号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

（1）投标人提交的投标文件中对招标文件的商务部分的响应，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。若有负偏离而未如实填写的将视为虚假应标。未填写造成评委对其不利的评判，由投标人自行承担。

（2）若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人代表签字： 
4、投标人的资格证明文件
（4-1）关于资格的声明函
福建信发招标代理有限公司：

关于贵方年月日第 （项目编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标内容及要求”中规定的（合同包/品目号）（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所提交的文件和材料是真实的、准确的。
2．我方的资格声明正本一份，副本伍份，随投标文件一同递交。

3. 我方与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司（包括其附属机构）没有任何关联。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字： 
（4-2）投标人的资格声明
1．投标人概况：

A．投标人名称：
  B．注册地址：
       传真：电话：  邮编：

  C．成立或注册日期：
    D．法人代表：（姓名、职务）

       实收资本：
       其中 国家资本： 法人资本：

            个人资本： 外商资本：

    E．最近资产负债表（到 年月 日为止）。

       (1)固定资产合计:
       (2)流动资产合计:

       (3)长期负债合计:

       (4)流动负债合计:

    F．最近损失表（到年月日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计： 

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

　　（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

　　（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力； 

　　（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

	用户名称和地址
	销售项目名称、规格
	数量
	服务日期
	服务状况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. 法人营业执照见附件5－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，�并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

    投标人（全称并加盖公章）：

    投标人代表签字：
    日      期：年月日

传      真：

电      话：
（4-3）法定代表人授权书
福建信发招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人 授权  （投标人代表姓名）为投标人的委托代理人，代表本公司参加贵司组织的项目（项目编号）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人的委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人的委托代理人：  性别：身份证号：

单位：  部门：职务：

详细通讯地址：邮政编码: 电话：

附：法人身份证复印件（正反两面）、被授权人身份证复印件（正反两面）

授权人

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签章：

日     期：

被授权人

投标人的委托代理人签章：

日     期：
注：法人身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章，并注明与原件一致。
（4-4）有效营业执照副本复印件
福建信发招标代理有限公司：

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

（注：提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

                         投 标 人（全称并加盖公章）：

                         投标人代表签字：

                         日      期：
(4-5)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

A、财务状况报告：提供2020年度的经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明。

B、依法缴纳税收的相关材料：提供投标截止时间前六个月内任一个月的缴税证明。

C、依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供投标截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。
1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

(4-6)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(4-7)参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：福建信发招标代理有限公司
关于贵方                          项目的招标文件，我们作为投标人已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：

我公司在参加本项目采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人的法定代表人（或委托代理人）签字：

日期：

(4-8)参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪的书面声明

致：福建信发招标代理有限公司
关于贵方                          项目的招标文件，我们作为投标人已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：

我公司在参加本项目采购活动前3年内，在经营活动中没有行贿犯罪记录。

特此声明！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人的法定代表人（或委托代理人）签字：

日期：

（4-9）投标人须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明，同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）

致：福建信发招标代理有限公司
关于贵方                          项目的招标文件，我们作为投标人已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：

我公司在参加本项目采购活动前3年内，在经营活动中无不良信用记录。

特此声明！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：

（4-10）投标人应承诺具备一般纳税人资格，须提供承诺函（格式自拟）。

（4-11）其他相关资格证明材料（若有）

5、售后服务承诺书

注：投标人根据招标文件对售后服务的要求，并结合自身实际情况加以承诺，自行编制。

投标人：（全称并加盖公章 ）
投标人代表（签字）：

日              期：
6、投标人提交的其它资料

1、投标人投标文件中承诺的服务期、付款方式、售后服务必须满足招标文件要求，若投标人的承诺不满足招标文件要求或未在投标文件中作出承诺的将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。

2、投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。
  投标人代表签字：

7、招标服务费承诺书
致： 福建信发招标代理有限公司
我们在贵公司组织的项目招标中投标（项目编号：），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

                            投标人（全称并加盖公章）： 
                            投标人代表签字：

邮 编：       电 话：
      传 真：日 期： 
8、退回保证金说明函
致： 福建信发招标代理有限公司       

我方参与项目编号为 的     （项目名称）     投标价,提供人民币          元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

开户名：
开户行：

帐  号：

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________ 

投标人联系方式：___________________

日期：    年    月     日

附:本次项目投标保证金交纳单据复印件并加盖公章！



