教学家具采购更正公告（第一次）
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：[350124]YLZB[GK]2025002
原公告的采购项目名称：教学家具
首次公告日期：2025年12月05日
二、更正信息：
更正事项：采购文件和采购公告
更正原因：更正招标文件中部分内容
更正内容：
原公告的投标文件提交截止时间：2025-12-31 09:00:00，更正为：2026-01-14 09:00:00。
原公告的开标时间：2025-12-31 09:00:00，更正为：2026-01-14 09:00:00。
将原招标文件第五章 二、技术和服务要求中：

（项号4）2.桌脚贴地部管（做法详见图1）：采用经轧压线辊压高频焊接一次成型闭口管（不得使用冷轧钢板折弯、焊接、打磨成型闭口管），尺寸为48mm*46mm（±2mm），厚度为≥1.2mm，桌脚上部固定立管尺寸为60mm*30mm（±2mm），厚≥1.2mm；上下两面椭圆面长度19.3mm左右两面椭圆面为36.7mm；桌脚上部活动立管采用经轧压线辊压高频焊接一次成型闭口管（不得使用冷轧钢板折弯、焊接、打磨成型闭口管），尺寸为49mm*20mm（±2mm），厚度≥1.2mm；上下两面椭圆面为17mm左右两面椭圆面为52mm。且在上端活动立管上带有20*49mm的u型插管。

更正为：

（项号4）2.桌脚贴地部管（做法详见图1）：采用经轧压线辊压高频焊接一次成型闭口管（不得使用冷轧钢板折弯、焊接、打磨成型闭口管），尺寸为桌脚贴地部管尺寸为≧48mm*46mm厚度为1.2mm（±2mm）的八角管，八脚管地脚最下方两侧平面尺寸为18.3mm，中间两侧平面尺寸为14.3mm，上端两侧平面尺寸为16.7mm，最顶端单平面尺寸为13.3mm。桌脚下部固定立管尺寸为≧60mm*30mm厚1.2mm（±2mm）的椭圆管；桌脚上部活动立管尺寸为≧49mm*20mm厚度1.2mm（±2mm）椭圆管，桌架并且带有书包铁网篮。

将原招标文件第五章 二、技术和服务要求中：
（项号7）A.坐垫及靠背参数

1.椅面（做法详见图2）：尺寸430mm*400mm（±10mm）,椅面带有多条透气孔，产品中部靠前微凸，符合人体生物学设计，坐姿舒适。靠背（做法详见图2）：尺寸420mm*350mm（±10mm），提手孔长直径为95mm（±2mm），短直径为：27mm（±2mm）。产品形状采用弧形设计，包裹背部，坐姿舒适，久坐不累；靠背带有多个透气孔，靠背背面带有铝压铸并且内部安装有扭簧，学生靠上靠背时可带有最大向后倾斜20°的缓冲空间，端正坐姿时扭簧自动回收20°就可调整为正常坐姿状态。此设计符合人体工学大大增加了学生学习时的舒适度。

更正为：
（项号7）A.坐垫及靠背参数

1.椅面（做法详见图2）：椅面尺寸：≧430*400mm,椅面带有多条透气孔，产品中部靠前微凸，符合人体生物学设计，坐姿舒适；

B.靠背尺寸：≧420*350mm，提手孔长直径为95mm（±2mm），短直径为：27mm（±2mm）。产品形状采用弧形设计，包裹背部，坐姿舒适，久坐不累；靠背带有多个透气孔。

将原招标文件第五章 二、技术和服务要求中：
（项号8）B.椅下架参数

1.材质及形状：采用圆管组合焊接而成，结构得须牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之桌架，焊接部位得须牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。

2.椅脚贴地部管（做法详见图1）：采用经轧压线辊压高频焊接一次成型闭口管（不得使用冷轧钢板折弯、焊接、打磨成型闭口管），尺寸为48mm*46mm（±2mm），厚度为≥1.2mm；椅脚上部固定立管尺寸为60mm*30mm（±2mm），厚≥1.2mm；上下两面椭圆面长度19.3mm左右两面椭圆面为36.7mm；椅脚上部活动立管采用经轧压线辊压高频焊接一次成型闭口管（不得使用冷轧钢板折弯、焊接、打磨成型闭口管），尺寸为49mm*20mm（±2mm），厚度≥1.2mm；上下两面菱形面为17mm左右两面椭圆面为52mm。

更正为：
（项号8）B.椅下架参数

1.材质及形状：采用圆管组合焊接而成，结构得须牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之桌架，焊接部位得须牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。

2.椅脚贴地部管（做法详见图1）：采用经轧压线辊压高频焊接一次成型闭口管（不得使用冷轧钢板折弯、焊接、打磨成型闭口管），椅脚贴地部管尺寸为≧48mm*46mm厚度为1.2mm（±2mm）的八角管；八脚管地脚最下方两侧平面尺寸为18.3mm，中间两侧平面尺寸为14.3mm，上端两侧平面尺寸为16.7mm，最顶端单平面尺寸为13.3mm。椅脚下部固定立管尺寸为≧60mm*30mm厚1.2mm（±2mm）；椅脚上部活动立管尺寸为≧49mm*20mm厚度1.2mm（±2mm）的椭圆管；靠背管尺寸为20*40*1.2mm。椅架并且带有书包铁网篮。

将原招标文件第五章 三、商务要求中：

交货时间：2026年1月31日前交货并完成安装

更正为：

交货时间：2026年2月28日前交货并完成安装
其他内容不变
更正日期：2025年12月26日
三、其他补充事项
本招标文件第五章 二、技术和服务要求中若出现图片显示不全或图片不显示的，详见附件内技术参数，附件内技术参数仅供参考，若出现附件内技术参数与本项目公开招标文件技术参数不一致的情况，以本项目公开招标文件为准。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：闽清县第二中学
地址：福建省福州市闽清县坂东镇新壶村138号
联系方式：0591-22460572
2.采购代理机构信息
名称：福建亿隆招标代理有限公司
地址：红光路1号A栋3楼第302、306、308、310、312号
联系方式：0591-83921786
3.项目联系方式
项目联系人：林未、高青青
电话：0591-83921786
福建亿隆招标代理有限公司
