	序号
	装备名称
	单位
	数量
	预算（元）

	1
	防爆PDT集群对讲机
	个
	9
	67500

	2
	双光无人机
	架
	3
	87600

	总计
	9个防爆PDT集群对讲机、3架双光无人机

	155100
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	防爆PDT集群对讲机

	数量：9个   

	技术参数及要求

	1
	频率范围：350-400MHz 

	2
	信道容量：≥1024

	3
	组群：≥64（每组群≥128个组）

	4
	信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz

	5
	工作电压：7.4V(额定)

	6
	标配电池：≥2400mAh(锂)

	7
	电池平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）标配锂电池：数字模式≥15小时，模拟模式≥13小时；

	8
	频率稳定度：≤±1.5ppm

	9
	重量（带标配电池和天线）：≤380g

	10
	发射指标：输出功率：1-2.5W，FM调制方式：11K0F3E@12.5kHz

	11
	环境指标：工作温度范围：≥-30℃～+60℃，储存温度范围：≥-40℃～+85℃，ESD（静电防护等级）：≥IEC 61000-4-2（level 4），防尘防水：≥IP67

	12
	定位指标：TTFF（首次定位时间）冷启动：＜60秒，TTFF（首次定位时间）热启动：＜10秒，水平位置精度：＜10米

	13
	具备接入深圳市公安局PDT集群通信网络的能力，具有公安部检测中心出具的产品质量检验报告；

	14
	具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》；

	15
	防爆等级不低于Ex ib IIB T3 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T195°C（爆炸性粉尘），并具有国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的《防爆电气设备防爆合格证》；防水防尘等级不低于IP67.

	16
	具备接入深圳市公安PDT集群通信网络的能力，投标人需承诺负责对讲机写频入网事宜。


	双光无人机

	数量： 3架   

	技术参数及要求

	1
	起飞重量（无配件）≤910g尺寸长×宽×高≤250×100×100mm，对角线轴距≤360mm，折叠设计。

	2
	最大飞行速度 最大上升速度≥5m/s，最大下降速度≥3m/s，最大水平飞行速度≥72km/h 最大飞行海拔高度≥6000米。

	3
	最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥8km悬停精度GPS定位悬停精度垂直≤0.5m，水平≤1.5m，视觉定位悬停精度垂直≤0.1 m，水平≤0.3 m

	4
	机载内存≥24GB、最长飞行时间≥30分钟 最大可抗风速≥5级风 工作环境温度 范围≥-10°C至40°C

	5
	智能飞行功能 支持降落地形检测功能，飞行器自检功能，低电量自动返航，信号丢失自动返航，全向感知系统。最大可探测范围 前方≥40 m，后方≥30m，上方≥8m，下方≥20m，左右≥10m。

	6
	红外：灵敏度≥50mK(0.050°C)，传感器分辨率：640×512 @30Hz，支持点测温，区域测温。

	7
	可见光：影像传感器1/2.3英寸CMOS，有效像素≥4800万 镜头 等效焦距约24mm，光圈：f/2.8 录像分辨率≥3840×2160，数字变焦≥32x。

	8
	软件功能：最大实时图传质量≥1080p实时图传最大码率≥40Mbps  ADS-B功能支持。

	9
	支持并配备喊话器/照明灯/夜航灯扩展配件。

	10
	标准配备：飞行器、带屏幕遥控器、充电器、飞行电池、云台保护罩、螺旋桨、备用摇杆、扩展接口保护盖、数据线USB 3.0 Type-C USB转接头等。











