采购需求
一、为落实政府采购政策需满足的要求
	[bookmark: _Hlk45005599]序号
	政策名称
	内容

	1
	政府采购进口产品
	允许采购进口产品（详见技术要求）

	2
	政府强制采购节能产品
	不适用

	3
	政府优先采购节能、环保产品
	提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”

	4
	政府采购支持科技创新
	提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”

	5
	政府采购促进中小企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”
本项目属性：货物
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	6
	政府采购支持监狱企业发展
	视同小微企业，提供材料详见招标文件第六章“报价文件”。

	7
	政府采购促进残疾人就业
	视同小微企业，提供材料详见招标文件第六章“报价文件”。



二、采购资金的支付方式、时间、条件
	支付方式
	银行转账

	▲支付时间及条件
	详见合同条款

	履约保证金
	金额：合同金额的10%；
缴纳形式：支票/汇票/电汇/或其他非现金形式，允许中小企业引入信用担保手段；
缴纳时间：合同签订后3个工作日内；
接收人：合同甲方；
有效期限：合同签订之日起至项目通过采购人验收后结束；
退还：验收合格出具验收报告后退还。



三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）
	▲交付时间
	国产设备为合同签订后1个月内交货，进口设备为合同签订后3个月内交货。

	交付地点
	采购人指定地点

	质保期
	自最终验收合格之日起3年，软件产品终身免费维护升级，如存在未明确质保期的，则质保期均不少于3年。如质保期届满仍有质量和服务问题未解决的，则质保期延续至经采购人确认无任何质量和服务问题止。

	服务标准、期限、效率
	1.承诺提供的技术参数真实有效，不符合技术要求的条款明确标出，如提供虚假参数，则在交货验收阶段采购人具有随时终止合同的权利，并没收履约保证金，对此造成的一切后果由投标人自行承担。投标产品技术参数具备相当于或高于招标文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性；
2.保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，保证已按国家规定通过鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品已获得国家许可；实行强制性认证的产品已通过国家认可认证；
3.如招标文件中遗漏必备的设备、配件或服务，需在投标文件中指出并提出解决方案供采购人参考；
4.保证采购人产品需求的完整性，如项目实施过程中因缺少必备的设备、配件或服务导致产品无法正常运行的则需补足（费用包含在投标总价中）；
5.安装调试（若需要安装调试）
5.1 安装地点：采购人指定地点；
5.2 完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装调试，如在规定时间内由于中标人原因不能完成安装调试，中标人承担由此给采购人造成的损失；
5.3 如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装需在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；
5.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有软件和硬件保证同时安装到位（软件以U盘或光盘形式随硬件同时交付）；
5.5 费用：包含在投标总价中；
5.6 投标文件中需提供安装调试方法或方案，包括安装前准备阶段[安装调试计划（技术资料准备、安装流程、人员分工、时间节点等）、采购人现有环境（基础条件、环境参数、配套设施等）检查及改造方案等]、安装调试阶段（流程、标准、性能验证、文档移交等）；
5.7 投标文件中需提供日常运行及保养方案，包括操作使用说明、日常维修保养说明、关键部件&易损件&耗材检查和更换周期等。
6.培训
6.1 对采购人人员进行设备操作、保养、维修等培训，并作为验收合格的前提条件；
6.2 费用：包含在投标总价中；
6.3 投标文件中需提供相应的培训计划，包括培训目标、培训对象、培训内容（理论知识、实操、维修保养等）、培训时间与地点、培训方式、培训师资、培训后跟进（效果跟踪、复训计划、技术支持等）等。
7.售后服务
7.1 售后服务机构完善、响应快速，提供24小时电话咨询，如故障问题仍无法解决，必须在接到采购人通知后24小时内提出具体的解决方案，并在最短时间内派员到现场解决问题；
7.2 配备专业售后人员和专业技术团队，提供应用方案和软件部分的详细技术资料；
7.3 投标文件中需提供售后服务方案，包括售后服务体系[售后服务团队（原厂及自有售后人员售后服务经验、技术能力等）、原厂及自有备品备件仓库、退换货时效保障机制]、售后服务内容[时效（响应时间、提出具体的解决方案时间、到达采购人现场时间等）、质保期内免费的定期巡检及必要的维护保养指导等（频次、方式等）、质保期外有偿的维护保养（检查、故障排查、部件更换等）和个性化维护保养方案等及相应收费标准]、售后服务流程[售后接收处理和反馈（方式、具体步骤等）、故障诊断及现场维修服务（具体步骤、服务标准等）、反馈意见收集及定期回访（频次、方式、目的等）]、日常反馈机制[采购人满意度调查（方式、内容等）、投诉处理（时效、处理团队、改进措施等）]及随机标准附件、备品备件、易损件、零配件、专用工具等准备和保障措施。

	其他技术、服务要求
	1.技术支持：质保期内外中标人均需及时提供合同货物软件的升级（硬件支持情况下）及新功能和应用的资料，费用包含在投标总价中；
2.供货时提供有关的全套技术文件（如产品说明书、参数标准、质量保证书、保修证明、操作维修保养说明、相关配套使用手册等）；
3.保证所提供的货物或与该货物有关的一切权利均不会侵犯任何第三方的知识产权；
4.对中标产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，保证在合同验收阶段的性能检验与投标文件明确的技术指标一致；
5.工作条件：投标产品能在采购人所处的条件下正常工作，可通过现场踏勘进行了解；
6.环境要求：投标产品安装运行对环境的要求能满足采购人的现有条件，如对环境有特别要求，则在投标文件中进行明确，否则，未适应产品安装运行所要具备的环境条件的营造费用由投标人承担，可通过现场踏勘了解采购人能够提供的现有条件；
7.产品本体：产品在工作条件和环境条件具备的前提下正常运行即能达到投标文件承诺的技术指标及性能，不需要另外配置其他物品；
8.随机配送的备品备件、易损件、零配件、专用工具：与产品相关的辅助性物品，为方便采购人使用而提供的、不会影响产品本身正常运行，包括采购人要求随机配送或产品自身随机配送的物品，在投标文件中列出各种随机配送的备品备件、易损件、零配件、专用工具的规格、用途、数量、单价和总价，费用包含在投标总价中；
9.选配件及其他：为保证产品长期工作，在投标文件中列举与产品配套的选配件及其他设备的清单，具体包括选配件及其他设备的规格、用途、数量供采购人按需选购，并在今后一段时间内保持供应、价格不上涨，该项费用不包括在本次投标报价内；
10.工作范围：按国家有关标准及规范完成招标文件规定的所有工作内容，包括完成所有产品供货、履行所有规定服务、产品及服务达到招标文件规定的质量标准及使用要求等；
11.安装过程中安装服务提供方或其聘请的雇员遭受人身损害或安装服务提供方或其聘请的雇员令采购人或第三方遭受人身损害或财产损失，由此引起的一切法律责任由中标人全部承担，若采购人因此为中标人垫付任何款项，采购人有权要求中标人据实立即支付，且有权从应付中标人的价款中将上述款项自行扣除。

	履约验收
	1.验收主体：自然资源部第二海洋研究所；
2.验收时间：详见合同条款“六、产品验收”；
3.验收方式：根据采购人要求组织验收；
4.验收程序
4.1 中标人提供相关的验收材料（不限于）：投标产品、产品操作手册及其他相关文件；
4.2 档案材料验收：验收小组根据采购合同及招标内容，对项目履约过程中的相关档案及材料、过程文件资料和效果等方面进行逐项查验，并对相关证明文件进行验收；
4.3 验收小组在验收过程中，对验收的内容及情况与实际查验结果不符合采购合同约定的情况如实反馈，并做相应记录；
4.4 查验结束后召开验收讨论会，验收小组结合档案材料验收情况对项目履约完成情况进行讨论总结，得出验收结论，并出具验收报告。验收报告应当根据验收方案制作，并经验收小组全体成员签字。验收小组成员对验收报告载明的结论有异议的，应当在验收报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收结论。
5.验收内容：根据招标文件中“采购需求”内容进行验收；
6.验收标准：根据招标文件、投标文件及采购合同等采购文件确定的技术指标或者服务要求确定。



四、技术要求
[bookmark: _Hlk92271413]1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.1 产品品牌所在国有强制性标准的执行产品品牌所在国强制性标准，如涉及中华人民共和国规定的标准及规范、行业标准及规范、其它相关标准及规范，则按最新相关标准及规范执行，上述标准及规范如有不一致，则以更严格者为准；
1.2 产品本体、零部件、配件产品质量符合中华人民共和国及产品品牌所在国有关质量标准，上述标准如有不一致，则以更严格者为准。
2.需实现的功能或者目标：交钥匙项目，采购人在招标文件中未列明的所需辅材、附件、配件、线缆等后续将不再单独支付费用，招标文件未提及但完备产品运行所需的其它软硬件和改造内容均由中标人提供（费用包含在投标总价中）并提供同等维保服务。
3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	要求

	1
	多参数水质仪
（允许进口）
	8
	套
	1.耐压深度：≥7000m；
2.工作方式：自容方式；
3.温度
3.1 测量范围：≥-5℃~+45℃；
3.2 准确度：≤0.002℃（-5℃~+35℃）、≤0.01℃（35~45℃）；
★3.3 稳定度：≤0.0002℃/月；
3.4 分辨率：≤0.0001℃。
4.盐度（电导率）
4.1 测量范围：≥0~70mS/cm；
4.2 准确度：≤0.003mS/cm；
★4.3 稳定度：≤0.003mS/cm/月；
4.4 分辨率：≤0.0001mS/cm。
5.压力
5.1 测量范围：≥7000m；
5.2 准确度：≤0.1%满量程；
5.3 稳定度：≤0.05%满量程/年；
6.配置防生物附着装置；
7.材料：钛合金耐压壳。

	2
	ADCP
多普勒海流仪
（核心产品）
（允许进口）
	2
	套
	1.声学频率：≤300kHz；
★2.声学波数：≥4波束，波束角20°；
3.耐压深度：≥6000m；
★4.测量范围：0~116m@宽带模式，0~154m@大量程模式；
5.流速范围：±5m/s(默认)(或优于)、±20m/s(最大)(或优于)；
6.流速精度：≤水流速的±0.5%±5mm/s；
7.流速分辨率：≤1mm/s；
★8.深度层面数：1~255层；
9.垂直分辨率：等同深度单元；
10.发射频率：≥2Hz；
11.数据通讯：RS232或RS422，波特率1200~115200；
12.工作电压：42VDC；
13.标准传感器
13.1 压力
(1)传感器：水深≥6000m；
(2)精度：≤0.25%满量程；
13.2 温度（装在换能器上）
(1)量程：-5℃~+45℃(或优于)；
(2)精密度：≤0.4℃；
(3)分辨率：≤0.01℃。
13.3 倾斜
(1)量程：≥15°；
(2)准确度：≤0.5°；
(3)精密度：≤0.5°；
(4)分辨率：≤0.01°。
13.4 罗经(磁通门型，内置现场标定功能)
(1)准确度：≤2°；
(2)精密度：≤0.5°；
(3)分辨率：≤0.01°；
(4)允许最大倾角：≥15°。
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