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[bookmark: _Toc6840]第一章 采购公告
文笔小学功能室、食堂及信息化设备采购采购公告
项目概况
文笔小学功能室、食堂及信息化设备采购的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/，下同）获取采购文件，并于2025年7月11日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：YNGZ20250602
项目名称：文笔小学功能室、食堂及信息化设备采购
预算总金额（元）：3779668.60
采购需求：
1.采购内容
计划采购教育信息化、教学及食堂设备一批。按功能划分共分为2个标段，具体功能、性能、配置要求、产品技术要求详见采购文件第五章“采购清单”。

一标段：功能室及食堂设备1748840.00元
	序号
	采购货物名称
	数量
	单位

	科学实验室仪器设备

	1
	教师演示台
	2
	张

	2
	学生实验桌（八边形）
	12
	张

	3
	学生实验凳
	96
	张

	4
	安装及调试
	2
	套

	5
	仪器柜
	16
	个

	6
	打孔器
	1
	套

	7
	打气筒
	2
	个

	8
	放大镜
	28
	个

	9
	酒精喷灯
	1
	个

	10
	听诊器
	56
	台

	11
	水族箱
	1
	台

	12
	水槽
	28
	个

	13
	方座支架
	28
	套

	14
	三脚架
	28
	个

	15
	试管架
	28
	个

	16
	旋转架
	28
	套

	17
	百叶箱支架
	1
	个

	18
	百叶箱
	1
	个

	19
	教学电源
	1
	台

	20
	电池盒
	28
	个

	21
	直尺
	28
	只

	22
	软尺
	28
	个

	23
	托盘天平
	28
	台

	24
	金属钩码
	28
	套

	25
	电子停表
	28
	块

	26
	温度计
	56
	支

	27
	温度计
	1
	支

	28
	体温计
	56
	支

	29
	寒暑表
	1
	只

	30
	最高温度表
	1
	支

	31
	最低温度表
	1
	支

	32
	条形盒测力计
	28
	个

	33
	条形盒测力计
	28
	个

	34
	条形盒测力计
	28
	个

	35
	多用电表
	1
	个

	36
	湿度计
	1
	个

	37
	指南针
	28
	个

	38
	肺活量计
	1
	台

	39
	雨量器
	1
	套

	40
	风杯式风速表
	2
	套

	41
	斜面
	28
	个

	42
	压簧
	28
	套

	43
	拉簧
	28
	套

	44
	沉浮块
	28
	套

	45
	杠杆尺及支架
	28
	个

	46
	滑轮组及支架
	28
	套

	47
	轮轴及支架
	28
	套

	48
	齿轮组及支架
	28
	套

	49
	弹簧片
	28
	套

	50
	小车
	28
	台

	51
	三球仪
	1
	台

	52
	太阳高度测量器
	28
	个

	53
	风的形成实验材料
	28
	套

	54
	组装风车材料
	28
	套

	55
	组装水轮材料
	28
	套

	56
	太阳能的应用材料
	28
	套

	57
	音叉
	28
	只

	58
	小鼓
	28
	个

	59
	组装土电话材料
	28
	套

	60
	热传导实验材料
	28
	套

	61
	物体热涨冷缩实验材料
	28
	套

	62
	灯座及灯泡
	56
	个

	63
	开关
	56
	组

	64
	物体导电性实验材料
	28
	套

	65
	条形磁铁
	1
	对

	66
	条形磁铁
	28
	对

	67
	蹄形磁铁
	1
	个

	68
	蹄形磁铁
	28
	个

	69
	磁针
	28
	套

	70
	环形磁铁
	28
	个

	71
	电磁铁组装材料
	28
	套

	72
	电磁铁
	1
	套

	73
	手摇发电机
	1
	台

	74
	激光笔
	28
	支

	75
	小孔成像装置
	28
	套

	76
	平面镜及支架
	28
	套

	77
	曲面镜及支架
	28
	套

	78
	透镜、棱镜及支架
	28
	套

	79
	成像屏及支架
	28
	套

	80
	昆虫观察盒
	28
	盒

	81
	动物饲养笼
	1
	个

	82
	塑料注射器
	28
	个

	83
	儿童骨骼模型
	1
	件

	84
	儿童牙列模型
	4
	件

	85
	少年人体半身模型
	1
	件

	86
	眼构造模型
	1
	件

	87
	啄木鸟仿真模型
	1
	件

	88
	猫头鹰仿真模型
	1
	件

	89
	平面政区地球仪
	1
	个

	90
	平面地形地球仪
	2
	个

	91
	地球构造模型
	1
	件

	92
	月相变化演示器
	1
	件

	93
	蟾蜍标本
	1
	盒

	94
	河蚌标本
	1
	盒

	95
	爬行动物（水蛇）标本
	1
	盒

	96
	爬行动物（蜥蜴）标本
	1
	盒

	97
	蛙发育顺序标本
	1
	盒

	98
	昆虫标本
	1
	盒

	99
	桑蚕生活史标本
	1
	盒

	100
	免外型标本
	1
	盒

	101
	植物种子传播方式标本
	1
	盒

	102
	矿物标本
	1
	套

	103
	岩石标本
	1
	套

	104
	金属矿物标本
	1
	套

	105
	土壤标本
	1
	套

	106
	矿物提炼物标本
	1
	套

	107
	洋葱表皮装片
	28
	片

	108
	叶片横切
	28
	片

	109
	叶片气孔装片
	28
	片

	110
	动物表皮细胞装片
	28
	片

	111
	蛙卵细胞切片
	28
	片

	112
	骨细胞切片
	28
	片

	113
	口腔粘膜细胞装片
	28
	片

	114
	人血细胞装片
	28
	片

	115
	中国政区地图
	1
	张

	116
	中国地形地图
	1
	张

	117
	小学科学安全操作挂图
	1
	套

	118
	小学科学生命世界教学挂图
	1
	套

	119
	小学科学物质世界教学挂图
	1
	套

	120
	小学科学地球与宇宙教学挂图
	1
	套

	121
	植物分类图谱
	1
	套

	122
	动物分类图谱
	1
	套

	123
	测电笔
	8
	只

	124
	一字螺丝刀
	14
	把

	125
	十字螺丝刀
	14
	把

	126
	尖嘴钳
	14
	把

	127
	木工锯
	14
	把

	128
	钢丝钳
	14
	把

	129
	手锤
	1
	把

	130
	活扳手
	14
	把

	131
	剪刀
	14
	把

	132
	塑料桶
	28
	只

	133
	手摇铃
	2
	个

	134
	手持筛子
	2
	个

	135
	喷水壶
	2
	个

	136
	吹风机
	1
	个

	137
	采集捕捞工具
	14
	套

	138
	生物显微镜
	1
	台

	139
	生物显微演示装置
	1
	台

	140
	学生显微镜
	28
	台

	141
	量筒
	2
	个

	142
	量杯
	28
	个

	143
	甘油注射器
	28
	个

	144
	试管
	56
	支

	145
	试管
	56
	支

	146
	烧杯
	56
	个

	147
	烧杯
	28
	个

	148
	烧杯
	28
	个

	149
	烧杯
	2
	个

	150
	烧瓶
	56
	个

	151
	锥形瓶
	12
	个

	152
	酒精灯
	28
	个

	153
	漏斗
	28
	个

	154
	Y形管
	28
	个

	155
	滴管
	28
	个

	156
	集气瓶
	28
	个

	157
	镊子
	28
	个

	158
	试管夹
	28
	个

	159
	石棉网
	28
	个

	160
	燃烧匙
	28
	把

	161
	药匙
	28
	把

	162
	玻璃管
	2
	千克

	163
	玻璃棒
	28
	支

	164
	橡胶管
	2
	千克

	165
	橡胶塞
	2
	千克

	166
	试管刷
	28
	把

	167
	烧瓶刷
	28
	把

	168
	培养皿
	56
	个

	169
	蒸发皿
	28
	个

	170
	塑料量杯
	28
	个

	171
	载玻片
	10
	盒

	172
	盖玻片
	28
	包

	173
	方格黑板
	1
	块

	174
	计算器
	23
	台

	175
	剪刀
	23
	把

	176
	刻刀
	23
	把

	177
	1～3 年级磁性教具
	1
	套

	178
	4～6 年级磁性教具
	1
	套

	179
	演示算盘
	1
	个

	180
	演示算盘
	1
	个

	181
	数字、运算符号贴片
	2
	套

	182
	数字、运算符号贴片
	23
	套

	183
	百数表
	5
	个

	184
	大数进位模型
	8
	套

	185
	计数片
	23
	套

	186
	竖式计数器
	2
	个

	187
	竖式计数器
	2
	个

	188
	竖式计数器
	23
	个

	189
	计数棒
	4
	套

	190
	计数棍
	23
	套

	191
	计数彩条
	23
	套

	192
	分数片
	1
	套

	193
	圆形分数模型
	1
	套

	194
	立体分数模型
	8
	套

	195
	口算练习器
	2
	套

	196
	点子图
	5
	个

	197
	计数多层积木
	23
	套

	198
	沙漏组
	8
	套

	199
	钟表模型
	2
	套

	200
	钟表模型
	23
	套

	201
	钟表模型
	23
	套

	202
	电子秒表
	8
	个

	203
	托盘天平
	2
	台

	204
	简易天平
	8
	台

	205
	弹簧度盘秤
	2
	台

	206
	数字天平
	8
	套

	207
	杠杆平衡器
	8
	套

	208
	几何图形片
	23
	套

	209
	几何形体模型
	8
	件

	210
	七巧板
	2
	套

	211
	七巧板
	23
	套

	212
	七巧块
	8
	套

	213
	百鸟蛋
	8
	套

	214
	长正方体框架模型
	23
	套

	215
	角操作材料
	23
	套

	216
	钉板
	4
	套

	217
	钉板
	4
	套

	218
	钉板
	23
	套

	219
	条形拼搭条
	23
	套

	220
	8 面空间连接模型
	8
	套

	221
	直尺
	8
	个

	222
	软尺
	8
	个

	223
	三角尺
	12
	套

	224
	圆规
	4
	套

	225
	量角器
	2
	个

	226
	面积测量器
	8
	个

	227
	探索几何图形面积计算公式材料
	23
	套

	228
	圆周率、圆面积计算公式推导演示
模型
	2
	套

	229
	塑料量杯
	8
	个

	230
	塑料量杯
	8
	个

	231
	塑料量杯
	8
	个

	232
	几何形体表面积展开 模型
	2
	套

	233
	几何形体表面积展开 模型
	8
	套

	234
	立方厘米、立方分米模型
	4
	套

	235
	探索几何形体体积计算公式材料
	23
	套

	236
	图形变换操作材料
	23
	套

	237
	旋转模型
	8
	件

	238
	演示用转盘
	1
	套

	239
	数字骰子
	8
	套

	240
	空白骰子
	8
	套

	241
	塑料球
	8
	套

	242
	活动日历
	1
	套

	243
	活动日历
	23
	套

	244
	彩色双面双色纸
	1
	包

	245
	表面涂色的正方体
	8
	套

	音乐教室

	1
	立式钢琴
	1
	台

	2
	琴凳
	1
	张

	3
	手风琴
	1
	架

	4
	指挥台（含指挥棒）
	1
	个

	5
	合唱台
	6
	组

	6
	音筒
	2
	组

	7
	音条
	2
	套

	8
	沙蛋
	2
	个

	9
	手摇铃
	2
	个

	10
	棒铃
	2
	个

	11
	响棒
	2
	对

	12
	刮棒
	2
	对

	13
	鱼蛙筒
	2
	对

	14
	音乐节拍器
	1
	个

	15
	音叉
	1
	个

	16
	乐器储藏柜
	3
	个

	17
	钟琴
	2
	套

	18
	木制沙锤
	2
	对

	19
	椰壳沙锤
	2
	对

	20
	卡巴撒
	2
	个

	21
	卡巴撒
	2
	个

	22
	双响筒
	2
	副

	23
	响板
	2
	个

	24
	北梆子
	2
	副

	25
	南梆子
	2
	副

	26
	木鱼
	2
	套

	27
	铃鼓
	2
	套

	28
	三角铁
	2
	套

	29
	碰钟
	2
	副

	30
	大军鼓
	2
	个

	31
	小军鼓
	4
	个

	32
	（三鼓）多音鼓
	1
	套

	33
	竖笛
	10
	支

	34
	口风琴
	10
	个

	35
	陶笛
	10
	个

	36
	葫芦丝
	10
	支

	37
	堂鼓
	2
	个

	38
	小锣
	1
	个

	39
	钹
	1
	副

	40
	乐谱架
	50
	个

	41
	六面体凳
	50
	个

	42
	教室装修
	1
	项

	体育室

	1
	室内标准篮球架
	1
	副

	2
	室内小篮球架（可移动)
	1
	副

	3
	室外小篮球架
	3
	副

	4
	羽毛球场地垫
	1
	块

	5
	排球柱
	4
	副

	6
	排球网
	4
	副

	7
	ABS羽毛球柱
	1
	副

	8
	羽毛球网
	1
	副

	9
	篮球
	5
	个

	10
	篮球
	50
	个

	11
	身高体重测试仪
	1
	台

	12
	肺活量测试仪
	20
	台

	13
	坐位体前屈测试仪
	10
	台

	14
	小跳垫
	50
	块

	15
	大跳垫
	10
	块

	16
	实心球
	10
	个

	17
	实心球
	10
	个

	18
	球车
	8
	个

	19
	三节跳箱
	1
	套

	20
	三节圆弧跳箱
	1
	套

	21
	四节鞍马跳箱
	1
	套

	22
	四节跳箱
	1
	套

	23
	多功能四节跳箱
	1
	套

	24
	五阶跳箱
	1
	套

	25
	S独木桥
	1
	套

	26
	三角拼接
	1
	套

	27
	可折叠三角斜坡
	1
	个

	28
	不折叠斜坡
	1
	个

	29
	跨栏组合
	1
	个

	30
	八角滚筒
	1
	个

	31
	分体八角柱
	1
	套

	32
	堆叠垫
	1
	套

	33
	数字跳垫
	1
	个

	34
	儿童数字跳垫
	1
	套

	35
	三折垫
	1
	个

	36
	四折垫
	1
	个

	37
	五折垫
	1
	个

	38
	软体平衡木
	1
	套

	39
	长方体
	1
	个

	40
	数字方块A
	1
	个

	41
	彩色滚筒
	1
	个

	42
	独木桥软体9件套
	1
	套

	43
	儿童爬行架
	1
	套

	美术教室

	1
	教师演示台
	1
	张

	2
	画架
	36
	个

	3
	绘画凳
	36
	个

	4
	书画桌
	6
	套

	5
	美术教学用品柜
	2
	个

	6
	衬布
	10
	块

	7
	静物台
	2
	个

	8
	美术教学挂图
	1
	套

	9
	人体结构活动模型
	2
	个

	10
	写生教具（1）
	1
	套

	11
	写生教具（2）
	1
	套

	12
	民间美术欣赏及写生样本
	1
	套

	13
	绘图工具
	1
	套

	14
	大圆规
	1
	把

	15
	丁字尺
	1
	只

	16
	三角板
	1
	付

	17
	版画工具
	1
	套

	18
	绘画工具
	1
	套

	19
	制作工具
	1
	套

	20
	国画和书法工具
	1
	套

	21
	作品展示墙
	1
	项

	舞蹈教室

	1
	钢琴
	1
	台

	2
	琴凳
	1
	张

	3
	功率放大器
	1
	台

	4
	音箱
	1
	对

	5
	无线话筒
	1
	套

	6
	落地镜
	10
	平米

	7
	把杆
	6
	组

	8
	练功凳
	15
	个

	9
	压腿凳
	5
	个

	10
	压腿砖
	20
	个

	11
	舞蹈垫
	15
	面

	12
	舞蹈练功球
	10
	个

	13
	舞蹈拉力带
	20
	根

	14
	舞蹈鞋柜
	2
	个

	15
	教室装修
	1
	项

	心理教室

	1
	无声挂钟
	1
	个

	2
	文件柜
	1
	个

	3
	多人沙发
	1
	套

	4
	茶几
	1
	套

	5
	专业版心理沙盘游戏
	1
	套

	6
	沙盘凳
	4
	把

	7
	彩色团体活动桌（八色）
	1
	套

	8
	室内团体活动道具包
	1
	套

	9
	心理挂图
	10
	副

	少先队活动室

	1
	青年号
	20
	支

	2
	大军鼓
	6
	个

	3
	小军鼓
	8
	个

	4
	大军擦
	8
	对

	5
	小军擦
	6
	对

	6
	指挥旗
	1
	个

	7
	鼓号服
	50
	套

	8
	升旗手服
	12
	套

	9
	旗架
	2
	组

	10
	号架
	1
	组

	11
	军鼓架
	1
	组

	12
	队徽（铝制） 牌
	50
	个

	13
	乐器储藏柜
	4
	个

	劳技教室

	1
	学生操作台
	8
	张

	2
	教师主控电源
	1
	套

	3
	学生实验电源
	16
	套

	4
	仪器柜
	4
	个

	5
	知识展板
	6
	套

	6
	泥塑工具
	8
	套

	7
	美工工具
	8
	套

	8
	旋转台
	8
	个

	9
	材料（石膏、石蜡、泥土）
	8
	套

	10
	工具箱
	8
	个

	11
	炉具
	8
	台

	12
	锅
	8
	个

	13
	炒勺
	8
	把

	14
	漏勺
	8
	把

	15
	铲子
	8
	把

	16
	汤勺
	8
	把

	17
	餐具
	8
	套

	18
	面盆
	24
	个

	图书室配套设备及装修

	1
	石膏板吊顶
	208.8
	㎡

	2
	电路改造
	208.8
	㎡

	3
	乳胶漆
	208.8
	㎡

	4
	灯具
	1
	批

	5
	窗帘盒
	14
	m

	6
	窗帘
	28
	m

	7
	周边书柜
	55
	㎡

	8
	1+1布艺沙发
	4
	套

	9
	1+3布艺沙发
	5
	套

	10
	阅览桌椅
	8
	套

	11
	格栅
	15
	m

	12
	图书馆文化墙
	1
	批

	13
	3P吸顶空调
	2
	台

	书法教室

	1
	双目书法教学仪
	1
	台

	2
	数字临摹学习台
	1
	套

	3
	教师条案
	1
	张

	4
	学生书法桌（含凳）
	24
	套

	5
	学生镇尺
	48
	对

	6
	作品展示墙
	1
	项

	食堂设备

	A
	更衣间
	
	

	B
	储藏室
	
	

	B01
	四层平板货架
	2
	台

	C
	冷藏间
	
	

	C01
	四门高身雪柜
	3
	台

	D
	主副食库
	
	

	D01
	四层平板货架
	7
	台

	D02
	米面架
	3
	台

	E
	粗加工间
	
	

	E01
	三星盆台
	1
	台

	E02
	双层格栅工作台
	2
	台

	E03
	四层栅格层架
	1
	台

	E04
	绞切肉机
	1
	台

	E05
	多功能切菜机 
	1
	台

	F
	主厨房
	
	

	F01
	照明滤油一体烟罩
	3.64
	㎡

	F02
	炉后封板
	2.8
	m

	F03
	电热双门蒸饭柜
	2
	台

	F04
	电磁双头大锅灶
	1
	台

	F05
	炉后封板
	3.55
	m

	F06
	照明滤油一体烟罩
	4.615
	㎡

	F07
	单通工作柜
	2
	台

	F08
	四层栅格层架
	1
	台

	F09
	调料台
	2
	台

	F11
	电磁单头大锅灶
	2
	台

	F12
	双层格栅工作台
	2
	台

	F15
	调料台
	1
	台

	F16
	炉后封板
	2.95
	m

	F17
	照明滤油一体烟罩
	3.835
	㎡

	F18
	电磁双头矮汤炉
	1
	台

	F19
	刀具消毒柜
	1
	台

	G
	备餐间
	
	

	G01
	洗手星
	1
	台

	G02
	双层格栅工作台
	1
	台

	G03
	活动工作台
	1
	台

	G04
	双门留样柜
	1
	台

	H
	售卖间
	
	

	H01
	双层格栅工作台
	2
	台

	H06
	双层格栅工作台
	1
	台

	H08
	五格保温售饭台
	2
	台

	H09
	双门消毒柜
	2
	台

	H10
	双层格栅工作台
	1
	台

	I
	洗消间1
	
	

	I04
	活动工作台
	1
	台

	I05
	大单星盆台
	1
	台

	I07
	四层栅格层架
	2
	台

	J
	洗消间2
	
	

	J01
	双层格栅工作台
	1
	台

	J02
	单孔污碟柜连车
	1
	台

	J04
	大单星盆台
	2
	台

	J05
	双层格栅工作台
	1
	台

	J06
	双门消毒柜
	2
	台

	J07
	单孔污碟台
	1
	台

	J08
	大单星盆台
	1
	台

	J09
	单门长龙式洗碗机
	1
	台

	J10
	照明滤油一体烟罩
	3.9
	㎡

	J11
	活动工作台
	1
	台

	K
	2层备餐间
	
	

	K01
	餐具回收车
	1
	台

	K02
	三层餐车
	1
	台

	K04
	双层格栅工作台
	1
	台

	L
	2层洗消间
	
	

	L01
	双层格栅工作台
	1
	台

	L02
	三星盆台
	1
	台

	L03
	消毒柜
	1
	台

	L04
	开水器连底座
	1
	台

	N
	2层餐厅
	
	

	N01
	单孔污碟柜连车
	1
	台

	N02
	双门消毒柜
	2
	台

	M
	排烟系统
	
	

	M01
	不锈钢排烟烟管
	59
	m

	M02
	后倾风柜
	1
	台

	M03
	低空油烟净化器
	1
	台

	M04
	抽风柜支架
	1
	套

	M05
	油烟净化器支架
	1
	套

	M06
	减震器
	4
	套

	M07
	变频控制箱
	1
	个

	M08
	软连接
	1
	个

	M09
	不锈钢百叶窗
	1
	个

	M10
	蜗牛风机
	1
	个

	M11
	蜗牛风机支架
	1
	个

	M12
	蜗牛风机控制箱
	1
	个

	1
	自助取餐台
	1
	组

	2
	自助餐炉
	8
	套

	3
	汤粥炉
	4
	套

	4
	 四人餐桌椅
	21
	套

	5
	8人不锈钢餐桌椅一体
	39
	套

	6
	保温送餐桶
	150
	台

	7
	打菜勺
	150
	把

	8
	灭蝇灯
	8
	台

	9
	消毒灯
	7
	台

	10
	风幕机
	6
	台

	11
	风幕机
	6
	台

	12
	加厚无磁不锈钢汤桶
	2
	个

	13
	加厚无磁不锈钢汤桶
	2
	个

	14
	加厚无磁不锈钢汤桶
	2
	个

	15
	大锅铲
	8
	把

	16
	鹰咀炒勺
	8
	把

	17
	加厚加长打菜勺
	10
	把

	18
	全柄钢漏壳
	8
	把

	19
	不锈钢油格
	8
	把

	20
	油盆
	20
	个

	21
	味盅
	40
	个

	22
	味盅
	40
	个

	23
	味盅
	40
	个

	24
	厨师刀
	5
	把

	25
	厨师刀
	5
	把

	26
	砍刀
	5
	把

	27
	圆砧板
	2
	块

	28
	方砧板
	2
	块

	29
	港式腰斗
	5
	个

	30
	码斗
	30
	个

	31
	码斗
	30
	个

	32
	不锈钢盆
	8
	个

	33
	不锈钢盆
	8
	个

	34
	不锈钢盆
	8
	个

	35
	不锈钢盆
	5
	个

	36
	1/1GN盆连盖
	20
	套

	37
	不锈钢方盘
	20
	个

	38
	带扣保鲜盒
	30
	个

	39
	带扣保鲜盒
	30
	个

	40
	带扣保鲜盒
	30
	个

	41
	留样盒
	50
	个

	42
	周转筐
	10
	个

	43
	菜筐（蓝色）
	5
	个

	44
	菜筐（蓝色）
	5
	个

	45
	菜筐（蓝色）
	5
	个

	46
	菜筐（白色）
	5
	个

	47
	菜筐（白色）
	5
	个

	48
	菜筐（白色）
	5
	个

	49
	菜筐（红色）
	5
	个

	50
	菜筐（红色）
	5
	个

	51
	菜筐（红色）
	5
	个

	52
	带轮垃圾桶
	5
	个

	53
	带轮垃圾桶
	5
	个

	54
	不锈钢汤碗
	300
	个

	55
	不锈钢面碗
	300
	个

	科技教室

	1
	创意智造基础课程学习套装（初级）
	9
	套

	2
	《创意智造基础课程》（初级）学习手册
	49
	本

	3
	创意智造基础课程学习资源（初级）
	1
	套

	4
	图形化编程软件
	1
	套

	5
	人工智能活动课程学习套装（小学版）
	9
	套

	6
	《人工智能实操活动课程》（小学版）学习手册
	49
	套

	7
	人工智能实操活动课程（小学版）课程资源
	1
	套

	8
	人工智能活动课程图形化软件
	1
	套

	9
	AR编程机器人套装
	9
	套

	10
	智能编程机器人套装
	9
	套

	11
	初级训练无人机学习套装
	8
	套

	12
	初级训练无人机配件包
	4
	套

	13
	课程资源
	1
	套

	14
	竞赛无人机学习套装
	2
	套

	15
	竞赛无人机配件包
	1
	套

	16
	搬运赛事套装
	1
	套

	17
	比赛场地
	1
	套

	18
	课程资源
	1
	套

	19
	物联网机器人竞赛套装
	4
	套

	20
	物联网机器人竞赛场地及道具
	1
	套

	21
	物联网机器人课程资源
	1
	套

	22
	物联网竞赛编程软件
	1
	套

	23
	智慧城市竞赛套装
	2
	套

	24
	智慧城市竞赛配件包
	2
	套

	25
	智慧城市竞赛场地及道具
	1
	套

	26
	创客教育云平台
	1
	套

	27
	吊顶
	110
	m

	28
	顶面灯具
	1
	项

	29
	顶面乳胶漆
	1
	项

	30
	顶面喷乳胶漆
	1
	项

	31
	墙面乳胶漆
	120
	㎡

	32
	开关，插座线路布置
	100
	㎡

	33
	筒灯
	20
	只

	34
	射灯
	1
	项

	35
	定制圆型喷绘灯箱
	1
	套

	36
	线形灯条
	40
	m

	37
	灯带
	1
	项

	38
	面板开关
	3
	只

	39
	插座开关
	6
	只

	40
	镂空雕刻字及展板
	1
	项

	41
	背景墙装饰墙
	24
	㎡

	42
	窗帘
	1
	项

	窗帘

	1
	窗帘
	2388
	米




二标段：信息化设备2030828.60元
	序号
	采购货物名称
	数量
	单位

	校园网络

	1
	出口网关
	1
	台

	2
	防火墙
	1
	台

	3
	核心交换机
	1
	台

	4
	AC控制器
	1
	台

	5
	认证平台
	1
	台

	6
	汇聚交换机
	8
	台

	7
	千兆光模块
	8
	只

	8
	教室用8口POE交换机
	47
	台

	9
	AP主机
	1
	台

	10
	光口面板AP
	20
	台

	11
	面板AP
	47
	台

	12
	放装AP
	4
	台

	13
	千兆光模块
	54
	只

	综合布线系统

	1
	4芯皮线光纤
	12000
	米

	2
	熔纤盘
	100
	个

	3
	144ODF单元箱（满配288芯LC）
	2
	套

	4
	网络音箱预留信息点
	9
	个

	5
	六类非屏蔽网线
	20050
	m

	6
	电源线
	20
	m

	7
	电源线
	1000
	m

	8
	电源线
	1272
	m

	9
	广播信号线
	1075
	m

	10
	12口光纤配线架（LC）
	2
	个

	11
	机柜PDU
	6
	个

	12
	LC－LC光纤跳线
	200
	对

	13
	落地网络机柜
	3
	个

	14
	PVC材料及配件
	1
	项

	15
	单口信息面板
	2
	个

	16
	六类非屏蔽网络模块
	1
	个

	17
	单口TV面板
	1
	个

	18
	电源线
	10
	m

	19
	电源线
	160
	m

	20
	广播信号线
	175
	m

	21
	12口光纤配线架（LC）
	1
	个

	22
	理线器
	1
	个

	23
	机柜PDU
	1
	个

	24
	LC－LC光纤跳线
	3
	对

	25
	落地网络机柜
	1
	个

	26
	PVC材料及配件
	1
	项

	27
	单口信息面板
	3
	个

	28
	六类非屏蔽网络模块
	3
	个

	29
	单口TV面板
	1
	个

	30
	电源线
	10
	m

	31
	电源线
	280
	m

	32
	电源线
	1272
	m

	33
	广播信号线
	280
	m

	34
	电视信号线
	60
	m

	35
	六类非屏蔽配线架
	1
	个

	36
	12口光纤配线架（LC）
	1
	个

	37
	理线器
	1
	个

	38
	机柜PDU
	1
	个

	39
	六类非屏蔽网络跳线（3米）
	3
	条

	40
	LC－LC光纤跳线
	3
	对

	41
	落地网络机柜
	1
	个

	42
	PVC材料及配件
	1
	项

	43
	单口信息面板
	2
	个

	44
	六类非屏蔽网络模块
	1
	个

	45
	电源线
	10
	m

	46
	电源线
	60
	m

	47
	广播信号线
	40
	m

	48
	12口光纤配线架（LC）
	1
	个

	49
	机柜PDU
	4
	个

	50
	六类非屏蔽网络跳线（3米）
	211
	条

	51
	LC－LC光纤跳线
	3
	对

	52
	落地网络机柜
	1
	个

	53
	PVC材料及配件
	1
	项

	54
	铝合金梯型桥架
	78
	m

	55
	服务器机柜
	2
	个

	56
	96芯ODF架
	1
	个

	57
	机柜PDU
	1
	个

	58
	落地室外不锈钢防水机柜
	1
	个

	59
	防水箱
	8
	个

	60
	24芯室外光缆
	600
	m

	61
	12芯室外光缆
	1200
	m

	62
	4芯室外光缆
	1200
	m

	63
	12口光纤配线架（LC）
	1
	个

	64
	4芯光纤终端盒
	8
	个

	65
	电源线
	400
	m

	66
	电源线
	600
	m

	67
	电源线
	300
	m

	68
	室外广播线
	1200
	m

	69
	弱电空井
	12
	座

	70
	PVC材料及配件
	1
	项

	71
	系统集成费
	1
	项

	校园监控

	1
	400万全彩半球
	106
	台

	2
	400万全彩半球
	10
	台

	3
	400枪球球机
	2
	台

	4
	400万全彩半球
	36
	台

	5
	600万全彩枪机
	20
	台

	6
	视频存储
	1
	台

	7
	LCD
	4
	个

	8
	支架
	4
	个

	9
	解码器
	1
	个

	10
	安防电脑
	1
	台

	11
	轻量化平台
	1
	个

	12
	操作台
	1
	个

	13
	24口接入交换机
	10
	台

	14
	光模块
	14
	台

	15
	机柜
	2
	个

	16
	防雷排插
	20
	套

	17
	配电柜
	1
	个

	18
	防水盒
	10
	个

	19
	墙柜
	10
	个

	20
	辅助材料及调试
	1
	批

	21
	集成安装
	1
	项

	校园广播

	1
	广播一体机
	1
	台

	2
	电脑
	1
	台

	3
	 网络寻呼话筒
	1
	台

	4
	 数字调谐器
	1
	台

	5
	DVD播放器
	1
	台

	6
	广播话筒
	1
	只

	7
	前置放大器
	2
	台

	8
	网络音频采集器
	1
	台

	9
	电源控制器
	2
	台

	10
	网络消防矩阵
	1
	台

	11
	校时模块
	1
	台

	12
	监听音箱
	1
	套

	13
	24口接入交换机
	7
	台

	14
	机柜
	2
	个

	15
	IP网络主音箱
	44
	台

	16
	IP网络副音箱
	44
	台

	17
	网络功放
	5
	台

	18
	壁挂音箱
	72
	台

	19
	网络音柱
	16
	只

	20
	纯后级功放
	2
	台

	21
	前置放大器
	2
	台

	22
	网络解码终端
	2
	台

	23
	室外防水音柱
	6
	台

	24
	电源控制器
	1
	台

	25
	机柜
	1
	个

	26
	模拟音柱
	16
	台

	27
	纯后级功放
	3
	台

	28
	前置放大器
	3
	台

	29
	天线放大器
	1
	台

	30
	无线话筒
	1
	台

	31
	调音台
	1
	台

	32
	电源控制器
	2
	台

	33
	网络解码终端
	3
	台

	34
	机柜
	1
	个

	35
	模拟音柱
	8
	台

	36
	纯后级功放
	2
	台

	37
	前置放大器
	2
	台

	38
	天线放大器
	1
	台

	39
	无线话筒
	1
	台

	40
	调音台
	1
	台

	41
	电源控制器
	2
	台

	42
	网络解码终端
	2
	台

	43
	室外机柜
	1
	个

	44
	安装费
	1
	项

	户外操场音频及灯光

	1
	双8寸线阵全频音箱
	8
	只

	2
	单18寸线阵低音音箱
	2
	只

	3
	双八线阵田字架
	2
	套

	4
	返听音箱
	4
	只

	5
	主扩线阵全频功放
	4
	台

	6
	主扩线阵次低频功放
	1
	台

	7
	返听音箱功放
	1
	台

	8
	数字调音台
	1
	台

	9
	音频处理器
	1
	台

	10
	音频隔离器
	1
	个

	11
	电源时序器
	1
	只

	12
	反馈抑制器
	1
	台

	13
	有线IP数字会议系统主机
	1
	台

	14
	方杆IP网络数字会议主席机
	1
	台

	15
	方杆IP网络数字会议代表机
	5
	台

	16
	真分集无线话筒 
U段手持
	2
	套

	17
	真分集无线话筒 
U段头戴
	2
	套

	18
	天线分配放大系统
	1
	套

	19
	合唱话筒
	3
	只

	20
	面光成像灯
	10
	台

	21
	染色灯
	10
	台

	22
	电脑光束灯
	6
	台

	23
	LED会议平板灯
	10
	台

	24
	染色灯
	10
	台

	25
	电脑光束灯
	6
	台

	26
	LED会议平板灯
	10
	台

	27
	染色灯
	10
	台

	28
	电脑光束灯
	6
	台

	29
	LED会议平板灯
	10
	台

	30
	2048控台
	1
	台

	31
	信号放大器
	2
	台

	32
	12路直通箱
	2
	台

	33
	固定灯杆
	4
	道

	34
	机柜
	1
	个

	35
	操作台
	1
	个

	36
	电动葫芦
	2
	套

	37
	落地话筒支架
	3
	套

	38
	音频线
	200
	米

	39
	音箱线
	100
	米

	40
	音箱线
	400
	米

	41
	同轴电缆
	40
	米

	42
	音频跳线
	16
	条

	43
	音频跳线
	2
	条

	44
	音频跳线
	2
	条

	45
	灯光电源线
	300
	米

	46
	灯光信号线
	300
	米

	47
	安装辅材、配件
	1
	项

	48
	安装
	1
	项

	中会议室音频

	1
	无线一拖二手持
	1
	套

	2
	有线手拉手会议话筒主机
	1
	台

	3
	主/客席手拉手会议话筒
	5
	台

	4
	20米手拉手主线缆
	1
	根

	5
	反馈抑制器
	1 
	台

	6
	8路电源时序器
	1 
	台

	7
	2进4出音箱管理器
	1 
	台

	8
	12路模拟调音台
	1 
	台

	9
	12寸专业音箱
	4
	只

	10
	2*700W功放
	2
	台

	11
	机柜
	1
	台

	12
	音箱支架
	4
	只

	13
	话筒支架
	2
	套

	14
	XLR(母)-XLR（公）
	12
	根

	15
	6.35-6.35
	2
	根

	16
	6.35-XLR（公）
	2
	根

	17
	6.35-3.5
	1
	根

	18
	音箱线
	1
	卷

	19
	音频线
	1
	卷

	20
	辅材
	1
	批

	21
	安装调试费
	1
	项

	报告厅音频及灯光

	1
	双10寸线阵全频音箱
	6
	只

	2
	单18寸线阵低音音箱
	2
	只

	3
	双十线阵田字架
	2
	套

	4
	双18寸低音音箱
	2
	只

	5
	台唇音箱
	2
	只

	6
	返听音箱
	2
	只

	7
	单12寸全频音箱
	4
	只

	8
	壁挂支架
	4
	套

	9
	主扩线阵全频功放
	3
	台

	10
	主扩线阵次低频功放
	1
	台

	11
	超低频音箱功放
	1
	台

	12
	台唇音箱功放
	1
	台

	13
	返听音箱功放
	1
	台

	14
	辅助音箱功放
	2
	台

	15
	数字调音台
	1
	台

	16
	音频处理器
	1
	台

	17
	音频隔离器
	2
	个

	18
	监听音箱
	2
	只

	19
	电源时序器
	2
	台

	20
	反馈抑制器
	1
	台

	21
	有线IP数字会议系统主机
	1
	台

	22
	方杆IP网络数字会议主席机
	1
	台

	23
	方杆IP网络数字会议代表机
	5
	台

	24
	真分集无线话筒 
U段手持
	1
	套

	25
	真分集无线话筒 
U段头戴
	1
	套

	26
	天线分配放大系统
	1
	套

	27
	合唱话筒
	2
	只

	28
	面光成像灯
	8
	台

	29
	染色灯
	8
	台

	30
	电脑光束灯
	4
	台

	31
	LED会议平板灯
	8
	台

	32
	染色灯
	8
	台

	33
	电脑光束灯
	4
	台

	34
	LED会议平板灯
	8
	台

	35
	1024控台
	1
	台

	36
	信号放大器
	1
	台

	37
	12路直通箱
	1
	台

	38
	固定灯杆
	3
	道

	39
	机柜
	1
	个

	40
	操作台
	1
	个

	41
	电动葫芦
	2
	套

	42
	信息插盒
	3
	套

	43
	话筒插盒
	1
	套

	44
	单口音箱插盒
	2
	套

	45
	双口音箱插盒
	2
	套

	46
	落地话筒支架
	2
	套

	47
	音频线
	200
	米

	48
	音箱线
	300
	米

	49
	音箱线
	300
	米

	50
	同轴电缆
	20
	米

	51
	音频跳线
	20
	条

	52
	音频跳线
	6
	条

	53
	音频跳线
	2
	条

	54
	灯光电源线
	200
	米

	55
	灯光信号线
	200
	米

	56
	安装辅材、配件
	1
	项

	57
	
	1
	项



注：本项目共设2个标段，一个投标人只能选择其中一个标段进行投标，否则，其投标文件将不予评审。投标人需对所投标段内所有采购内容进行整体投标，不得缺项漏项，否则其投标文件按无效投标处理。具体要求等详见本招标文件第五章采购清单。
2.交货安装地点
金钟街道文笔小学。
3.交货安装要求
供应商应按照本项目的采购内容及数量完成所有设备的生产（或采购）、运输、安装、调试、验收、培训及售后服务（质保期内）工作，确保所有设备功能均能满足采购人使用要求，并承担所供设备验收合格前的所有费用。
4.质量要求
本项目采购所有设备必须为原装、全新、成套、未被淘汰的设备，保证使用方在使用过程中不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。所有设备质量均须符合国家、行业相关标准以及满足采购人使用需求，并保证一次性验收合格。
5.质保期
国家有质保期要求的设备，其质保期不得低于国家规定，没有质保期要求的不得少于一年（自验收合格次日起计）。
6.售后服务要求
质保期内，供应商需对所供设备提供全免费上门维修保养或更换服务，同一设备、同一质量问题出现连续三次维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其他全新设备；售后服务人员须在收到故障报告后2小时内响应，12小时到达现场为采购人提供售后服务。质保期结束后，仍须供应商提供售后服务的，仅收取维修成本费（自然灾害及人为损坏除外）。
7.技术培训要求
根据采购人需求，供应商应免费对项目所涉人员进行全面技术培训，培训内容包括设备的使用、常规故障解决、维修、维护及保养等，确保培训后的操作人员具备独立操作使用设备的能力。
8.验收标准
（1）所有设备到达现场后，由供应商拟派项目负责人与采购人项目责任人进行初步验收。验收内容包括设备的数量、类别、包装、规格、型号及设备资料等，不符合验收标准的，供应商须免费更换或补增。
（2）所有设备安装调试完成后，由供应商拟派项目负责人与采购人项目责任人进行项目交付验收。验收内容包括各项设施设备的运行状况，设备的使用功能是否均能满足采购人需求等。验收不通过的，供应商须严格按采购人要求及行业标准规范进行整改，直至验收合格。
（3）所有设施设备经采购人验收通过，正常使用1周，确认各项设备使用功能均满足采购人要求后，供应商向采购人提交全套相关技术资料（使用手册或说明书、培训资料、程序安装维护手册等）后，由采购人签发验收合格通知书，并由供应商向采购人提供成套、完整的验收资料。
合同履行期限：合同签订后30日历天内完成所有设备的交货。满足开学所需基本条件设备（如：学生桌、椅，教师办公设备，教室大屏等）须在合同签订后30日历天内完成安装、调试、验收交付并投入使用，并确保所投入设备均能正常使用并通过验收，满足办学需求，保证学校能正常开学。其余设备的安装、调试、验收交付期限根据实际需要另行确定。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、供应商的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1、具有独立承担民事责任的能力； 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
7、截至投标（响应）文件递交时间，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规规定。
2.根据《财政部﹤关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知﹥》（财库〔2019〕9号）要求，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，产品属于品目清单范围的，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
3.本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等规定，供应商提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造的其价格给予10%价格扣除，用扣除后的价格参加评审；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其价格在评审时给予相同的价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受价格扣除优惠政策；价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（三）本项目的特定资格要求
本项目无特定资格要求
三、获取采购文件                                                        
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]时间：2025年6月20日至2025年6月27日，每天上午6时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台（http://www.zcygov.cn）
方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
售价：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]截止时间：2025年7月11日9时00分（北京时间）
地点：政采云开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]（一）提供相同品牌产品的不同供应商的推荐方式
本采购项目“教室设备”中，当供应商提供的课桌椅及书柜全部为同一品牌同一型号，即视为提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标，其推荐方式详见采购文件。
（二）获取采购文件
1.凡有意参加本项目投标的供应商，须在本项目规定的“获取采购文件”时限内在政采云平台完成“注册”、“登录”、“办理数字证书（CA）”、“绑定数字证书（CA）”等流程后，即可线上获取采购文件及相关资料。
2.供应商已在政采云平台办理过数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理。云南省外供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。若供应商未办理数字证书（CA）的，政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可根据自己需求，在政采云平台自主选择CA办理方式，其中：
方式一（云南壹证通CA）：CA申领链接为http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztlccb.html，支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-004-0628（紧急CA办理电话：19988166369）；
方式二（云南CA）：CA申领链接为https://cap.yunnanca.net/，支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-672-7666（紧急办理CA电话：18725158190）。
3.数字证书（CA）申领完成之后进入政采云平台，将企业账号与CA进行绑定，凭CA进行项目报名并下载采购文件。
（三）提交投标文件方式
1.本项目为云南省全流程电子化项目，通过“政采云平台”（https://w ww.zcygov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往政采云平台进行下载），并按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密、提交投标文件。
2.供应商完成投标文件的编制、加密后，须在提交投标文件截止时间前上传至政采云平台，未按规定完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。
3.供应商在政采云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商应提前调试好网络、音视频设备并于提交投标文件截止时间（开标时间）前在系统上等待通知，并进行“投标文件远程解密及签字”等开标流程。
（四）其他
1.本次招标公告在“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/）和“云南省政府采购网”（http://www.yngp.com/）上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。
2.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)。
（2）关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)。
（3）财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)。
（4）关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）。
（5）关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习云南省省级政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书、进行云南省省级政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书确认是否符合本项目电子化采购流程要求。 
CA数字证书服务热线 
汇信CA：0571-88350735
云南CA：4006727666
云南壹证通：4000040628
福建CA：0591-87760022
（1）办理CA数字证书：供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台查阅操作指南—入驻与配置—CA管理。使用操作指南，按照程序要求办理。 
（2）注册：供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台操作指南—入驻与配置—云南省供应商注册入驻与配置。注册入库操作流程指引进行自助注册绑定。 
（3）驱动、客户端下载：供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台—我的工作台-CA管理—给当前账号绑定CA—选择对应CA—下载驱动—客户端&驱动下载。下载相关驱动及客户端。相关驱动及客户端网址 （https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.6389de80d15111ee8160d911f316cf0d）
（4）获取电子采购文件：供应商使用账号密码或CA数字证书登录相关驱动及客户端获取电子采购文件。供应商如计划参与多个采购包的投标，在获取采购文件详情页面，在意向标段（包）栏目依次选择对应采购包，提交申请即可。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。 
（5）编制电子投标文件：供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。 
（6）提交电子投标文件：供应商应于投标截止时间前在政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。 
（7）电子开标：供应商使用账号密码或CA数字证书登录云南省省级政府采购电子交易平台进行电子开标。
4.本采购公告如与采购文件不一致之处，以采购文件为准。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：会泽县金钟街道文笔小学 
地址：会泽县金钟街道文笔社区
[bookmark: _GoBack]联系方式：13887465785
2.采购代理机构信息
名称：云南规正招投标有限公司
地址：云南省曲靖市古城街道振兴西街66号
联系方式：15388753262 
3.项目联系方式
项目联系人：刘老师
[bookmark: _Toc2956]电话：13887465785





[bookmark: _Toc15040][bookmark: _Toc213141090][bookmark: _Toc30758]第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人 
	会泽县金钟街道文笔小学

	
	采购代理机构
	云南规正招投标有限公司

	
	项目名称
	文笔小学功能室、食堂及信息化设备采购

	2
	资金来源
	基础教育综合奖补资金

	3
	采购需求
	详见本项目采购公告及采购文件要求

	4.1
	供应商资格要求
	详见本项目采购公告要求

	4.2
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	4.3
	分包
	本项目不允许分包

	7.2
	采购文件澄清截止时间
	提交投标文件截止时间十五日前

	10
	投标报价
	投标报价为完成本次采购所需的全部费用，包含设备自生产（或采购）至安装调试验收合格、培训、售后服务等的全部费用，包括但不限于生产（或采购）、商检（如涉及）、包装、运输（含二次运输）、装卸、保管、安装调试、检验、验收、测试、保修、维护保养、备品备件、技术培训、售后服务、保险费、管理费、税费等全部费用；投标报价应充分考虑市场风险、价格风险、政策风险、汇率风险等所有因素。
注：供应商应按照满足项目实际使用功能和投入的原则进行设备配置，供应商不得以采购文件未明确包含为由，故意漏报、少报、瞒报，不得出现任何组成部件、配件、备件的缺失，否则采购人除要求供应商配齐所有缺失的设备外，有权拒付相关合同价款。

	12.1
	电子投标文件的编制
	电子投标文件应使用政采云平台中下载的政采云电子投标客户端进行制作，编制要求详见“政采云平台”《供应商操作手册》。

	12.4
	签字或盖章要求
	供应商应按照投标文件格式，在需要电子签章的地方采用单位数字证书（CA）、法定代表人（或委托代理人）的个人数字证书（CA）进行电子签章。

	13
	提交电子投标文件截止时间
	2025年7月11日9时00分（北京时间）

	14.2
	提交电子投标文件的网址
	“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/）

	16
	投标保证金
	本项目无需缴纳投标保证金

	17
	纸质投标文件
	1.参加本项目的供应商无需提交纸质投标文件，签订采购合同前，中标人须向采购人提交纸质投标文件正本1份，副本1份，所提交纸质投标文件应与供应商提交的电子投标文件一致。
2.供应商向采购人提供的纸质投标文件纸质文件正本与副本应分别装订成册，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页夹装订。

	18.1
	投标有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	19.1
	开标时间和地点
	开标时间：2025年7月11日9时00分（北京时间）；
开标地点：政采云开标大厅。

	20.3
	评标办法
	综合评分法

	28.1
	备选方案
	不接受

	28.2
	履约担保
	无

	29.3
	需要补充的其他内容
	根据《财政部﹤关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知﹥》（财库〔2019〕9号）要求，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，产品属于品目清单范围的，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目涉及的强制采购产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
（2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
（3）如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，若因特殊原因，投标时未能及时提供的，须承诺验收交付时同验收材料一同交于采购人查验，否则投标无效；
（4）非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章“评标办法”（如涉及）。
（5）结合《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）本项目预计涉及的节能产品：台式计算机、液晶显示器、扫描仪、多功能一体机、喷墨打印机、激光打印机、针式打印机；预计涉及的环境标志产品：服务器、钢制床类、木质台、桌类、其他台、桌类、塑料制品、金属制柜类、木质柜类、木骨架为主椅凳类、金属架为主椅凳类。最终以供应商投标时提供的产品及相关认证证书为准。


一、总  则
1.采购人、采购代理机构、项目名称，详见采购文件“供应商须知前附表”。
2.资金来源，详见采购文件“供应商须知前附表”。
3.采购需求详见采购文件。
4.合格的供应商
4.1供应商资格要求详见采购文件“供应商须知前附表”。
4.2本项目不接受联合体投标。
4.3本项目不允许分包。
5.投标费用
5.1不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。
[bookmark: _Toc321836357]5.2招标代理服务费
本项目的招标代理服务费由中标供应商支付。
 二、采购文件
6.采购文件构成
6.1采购文件包括下列内容：
第一章  采购公告
第二章  供应商须知
第三章  评标办法（综合评分法）
第四章  采购需求
第五章  采购清单
第六章  合同主要条款及格式
第七章  投标文件格式
[bookmark: _Toc35700997][bookmark: _Toc26868][bookmark: _Toc22304][bookmark: _Toc12240][bookmark: _Toc30125][bookmark: _Toc3194][bookmark: _Toc35701783][bookmark: _Toc7867][bookmark: _Toc35700926][bookmark: _Toc49935309][bookmark: _Toc17071][bookmark: _Toc31972][bookmark: _Toc14269][bookmark: _Toc32361][bookmark: _Toc22930][bookmark: _Toc36116052][bookmark: _Hlk530349586][bookmark: _Hlk530346927]7.采购文件的询问、澄清、修改
7.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容，如有疑问，供应商应当在提交投标文件截止时间10日前凭企业数字证书（CA）登录“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/）通过在线方式向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构自收到异议之日起3日内对供应商依法提出的询问通过在线形式作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
7.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交投标文件截止时间至少15日前澄清或者修改采购文件；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.3采购人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布更正文件进行说明，以便各供应商都能下载采购文件并用于编制电子投标文件。
7.4采购文件澄清、采购文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当采购文件、采购文件澄清、采购文件修改文件内容前后不一致时，以后发出的内容为准。
7.5本项目采购澄清和更正全部通过网络送达，供应商须在提交投标文件截止时间前自行登录“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/）查看有关该项目采购文件的答疑、更正内容。否则，由此引起的投标损失自负。
三、投标文件
8.投标文件编写注意事项
8.1供应商应仔细阅读采购文件，在完全了解本采购项目的实质性要求（技术要求和商务要求）后编写投标文件。投标文件必须响应采购文件的实质性要求（技术要求和商务要求）。
8.2技术要求包括采购标的的名称、规格、产品技术要求、功能、性能、数量、质量要求、技术培训要求等。
8.3商务要求包括报价、交货安装地点、质保期、交货安装要求、售后服务要求、验收标准、合同履行期限等。
9.投标的语言及计量单位
9.1供应商的投标文件、供应商与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
    9.2除采购文件中有特殊规定外，本项目一律使用中国法定计量单位，投标货币为人民币。
    10.投标报价
相关内容详见采购文件第四章采购需求。
11.投标文件构成
    11.1供应商编写的投标文件应按采购文件中“投标文件格式”要求填写。
[bookmark: _Hlk530347046]11.2各供应商应登录“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/），下载安装安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密、提交投标文件。
12.电子投标文件的编制
12.1电子投标文件应使用“政采云电子交易客户端”编制，编制要求详见“政采云平台”《供应商操作手册》。
[bookmark: _Hlk530347140]12.2在编制电子投标文件时，上传的单个资料不能大于100MB或300MB（具体以政采云平台系统要求为准）。
[bookmark: _Hlk530347202][bookmark: _Hlk530349759]12.3投标文件中提供的资料（包括原件扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊不完整，无法辨识的，评标委员会有权作出对供应商不利的处理决定。
12.4投标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定签字处签字，要求盖章处应盖单位章，签字及盖章要求详见供应商须知前附表。
13.提交电子投标文件截止时间
详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk530347395]14.电子投标文件的提交
[bookmark: _Hlk530347341][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc247513982][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc247527583]14.1供应商须对电子投标文件进行加密。未按要求加密的，采购人不予受理。
14.2供应商须在提交投标文件截止时间前登录政采云平台完成所有投标文件的上传。提交投标文件截止时间前未完成投标文件传输的，视为未提交投标文件。
15.电子投标文件的修改与撤回
15.1在提交投标文件截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回已在网上提交的投标文件。
15.2补充、修改的内容应当按采购文件要求、本须知附件1《政府采购项目电子化交易操作须知》进行编制和提交。
16.投标保证金
16.1供应商应在提交投标文件截止时间前按“供应商须知前附表”的规定提交投标保证金。
16.2采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
    16.3下列情况发生时，投标保证金将不予退还
（1）供应商在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同。
17.纸质投标文件
中标人提供的纸质投标文件份数见“供应商须知前附表”要求。投标文件封面上应标明项目名称、供应商名称等内容。投标文件内容须清晰可辨，编制目录装订成册，装订应牢固，不得采用活页夹。
18.投标文件有效期
    18.1在“供应商须知前附表”规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。
[bookmark: _Hlk530349676]    18.2在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人在“政采云平台”上通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标文件失效，但供应商有权予以退还其投标保证金。
五、开标与评标
    19.开标
    19.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行网上公开开标，供应商的法定代表人或委托代理人应按时按规定参加网上开标会，如供应商未出席网上开标会，由此产生的后果由供应商自行负责。
    19.2提交投标文件截止时间参加投标的供应商不足三家的，停止开标。
[bookmark: _Hlk530349793]19.3开标程序：
主持人按下列程序进行开标：
（1）开标由本项目采购代理机构主持；
（2）本采购项目的开标会议将于上述投标截止的同一时间在线远程网络公开进行（无需供应商到开标现场），供应商应在提交投标文件截止时间前进入本投标项目网上开标会；
（3）采购人或采购代理机构通过远程在线开标系统下达“网上解密”指令后，供应商应在采购人规定的投标文件解密时间内（以政采云平台——网上开标室显示时间为准），使用编制投标文件时加密的数字证书进行解密。如若未在规定的解密时间内完成解密操作或因供应商自身原因致使其投标文件未成功解密的投标视为未提交投标。 
（4）采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（5）开标结束。
19.4开标异议
供应商若对本项目在线开标过程有任何异议，应在开标结束指令下达前提出。否则，视为供应商对本项目开标过程无任何异议。采购人或采购代理机构将在线进行查看并回复。
    20.评标
20.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，采购人代表不得担任组长。
[bookmark: _Toc191374422]    20.2评标原则及方法
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
    20.3评标办法
本项目按“供应商须知前附表”规定的评标办法评标。在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法。“评标办法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。
    20.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。
21.确定中标人
21.1 采购人将在评审报告提出的中标候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定中标人。
22.中标公告与中标通知书
22.1 采购人或采购代理机构将在中标人确定后2个工作日内，在云南省省级政府采购电子交易平台及云南省政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
22.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
23.终止
23.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
23.1.1 因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
23.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
23.1.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
24.签订合同
24.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照中标通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
24.2 中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
24.3政府采购合同不能转包。
24.4采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
七、其他事项
25.在采购采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
25.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；
25.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
25.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
25.4因重大变故，采购任务取消的。
26.采购文件编制依据
本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规编制。
[bookmark: _Toc321836356]27.质疑
27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
[bookmark: _Hlk530346763]27.2供应商提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。
27.3采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
27.4供应商对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。
27.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定处理。
28.投诉
[bookmark: _Hlk530349380][bookmark: _Hlk530346774]质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。
29.需要补充的其他内容
29.1“供应商须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，供应商在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应采购文件要求。
29.2本采购项目采购人不统一组织供应商对现场情况进行踏勘，由供应商根据本项目采购需求等，自行踏勘。供应商对踏勘中获取的现场资料自行承担理解及应用的责任，并对踏勘过程中的责任和风险负责，无论供应商是否踏勘过本项目现场，均被认为在提交投标文件之前已踏勘过项目现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了项目现场的各项条件。
    29.3需要补充的其他内容详见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc1256]


附件1：政府采购项目电子化交易操作须知
为规范临沧市政府采购电子交易平台操作和使用，整理交易操作流程等内容供各位潜在供应商学习，请认真阅读以免影响投标。
一、凡有意参加投标者，须提前在政采云平台注册账号并办理数字证书（CA）。涉及电子交易平台使用问题的，请致电“政采云平台”：95763。
1.政采云平台供应商账号注册：登录“政采云平台”（https：//www.zcygov.cn/）注册账号。操作路径：政府采购云平台首页—商家入驻—云南省（找到云南省立即前往）—云南省政府采购供应商入驻登记（立即登记），供应商根据平台系统提示逐步进行操作即可。
2.须办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztlccb.html云南壹证通CA可支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-004-0628（紧急CA办理电话：19988166369）政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择。CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。
3.供应商在政采云平台注册账号后，登录“政采云平台”（www.zcygov.cn），绑定数字证书（CA）后，在线申请获取电子招标（或采购）文件及其他相关资料（如有）；未办理数字证书（CA） 的潜在供应商，请登录CA数字证书申请系统注册并在网上申请办理证书；此前已经在云南省公共资源交易电子化平台申请过云南CA数字证书的，不用重复申请数字证书，可以互通共用。
二、政府采购项目电子化操作流程
1.政府采购项目电子化操作学习：请各位潜在供应商自行登录“政采云平台”进行学习。（操作路径：登录首页—操作指南—登录供应商账号—查看供应商操作手册进行学习）。
2.招标（或采购）文件获取：供应商可自行在“政采云平台”下载采购文件（操作路径：登录“政采云平台”—项目采购—获取采购文件—找到本项目—点击“申请获取采购文件”）。获取时间截止到截标前，请各位供应商合理安排好时间，妥善处理好文件下载与制作响应文件时间关系。
3.投标（或响应）文件编制与导入
（1）投标（或响应）文件编制：（操作路径：政采云投标客户端—投标响应文件编制），电子投标（响应）文件应使用“政采云平台”（http：//www.zcygov.cn）中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至“政采云平台”。
（2）如供应商提交的电子标书不符合（1）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标（响应）文件将不予受理。
（3）投标（或响应）文件导入：单个资料上传不能大于100MB或300MB（具体以政采云平台系统要求为准）。
（4）投标文件格式：供应商应当在政采云电子投标客户端上编制投标（或响应）文件，并生成电子加密标书，响应文件制作完成并生成加密标书后，供应商需在开标前将加密的响应文件上传至政采云平台。具体操作请下载附件（供应商政府采购电子交易平台操作指南）
4.投标（或响应）文件递交：供应商必须通过“政采云平台”递交电子投标响应文件。供应商须在投标截止时间前递交投标文件，完成所有电子投标文件的上传。供应商在投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为未上传或撤回投标文件。不通过“政采云平台”递交投标文件的，均为无效供应商。
5.采用网上开标，远程解密投标响应文件，投标供应商无须参加开标活动。
远程解密、签字确认时间：本项目远程解密时间为30分钟，签名确认时间为5分钟，请投标供应商务必携带加密数字证书在规定的时间内完成投标响应文件解密和签名确认工作。若在规定的时间内不能成功完成网上远程解密的，则视为供应商放弃此次投标；若未在签名确认时间内完成签名确认，则视为对本次开标无异议。


[bookmark: _Toc12031]第三章 评标办法（综合评分法）
评标办法前附表
	条款号
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	2.1.1
	资格评审标准
	供应商须为在中华人民共和国注册且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有有效的营业执照。
	投标文件中提供原件扫描件

	
	
	供应商须具有良好的商业信誉。
	投标文件中提供承诺书

	
	
	供应商须具有健全的财务会计制度，提供财务状况报告（财务报告或银行出具的资信证明或供应商应具备的财务资料）。
	投标文件中提供原件扫描件

	
	
	供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
	投标文件中提供承诺书

	
	
	供应商须具有依法缴纳税收和社保资金的良好记录，具有相关证明材料（新成立不满3个月的供应商，提供情况说明或未拖欠税收、社保资金承诺或证明材料）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应具有相应证明文件。
	投标文件中提供原件扫描件

	
	
	供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
	投标文件中提供声明函

	
	
	供应商未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布的“政府采购严重违法失信行为信息记录”（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）。
	提供相关证明材料

	
	
	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	投标文件中提供承诺书

	2.1.2
	符合性评审标准
	投标文件格式、内容及签字盖章
	符合采购文件中规定的“投标文件格式”的要求

	
	
	法定代表人身份证明书
	符合采购文件规定的格式及内容

	
	
	法定代表人授权委托书
	符合采购文件规定的格式及内容，投标文件中提供原件扫描件。

	
	
	法定代表人或委托代理人
身份证
	投标文件中提供原件扫描件

	
	
	投标报价一览表
	1.按采购文件格式提供，且对采购文件采购内容作完整唯一报价；
2.投标文件未擅自对清单所列采购货物名称、数量、单位等内容进行更改；
3.投标文件投标报价未超过最高限价（包括单项限价若有）。

	
	
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益的情形。

	
	
	商务条款偏离
	投标文件载明条款不存在采购人不能接受的偏离

	
	
	技术条款偏离
	投标文件载明条款不存在采购人不能接受的偏离

	
	
	投标有效期
	符合采购文件规定

	2.2

	详细评审标准
	1）评标总得分计算公式
	供应商的评标总得分＝F1＋F2＋F3
其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、履约能力3项评分因素的汇总得分。

	
	
	2）评分因素权重
	投标报价评审得分F1：30分。
技术部分评审得分F2：30分。
履约能力评审得分F3：40分。

	
	
	3）投标报价得分F1
（满分30分）
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
注：1.评标基准价为经初步评审合格且投标价格最低的投标报价；
2.评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
3.供应商提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造的其价格给予10%价格扣除，用扣除后的价格参加评审；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其价格在评审时给予相同的价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受价格扣除优惠政策；价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。评标委员会应当按扣除后的价格作为评审报价，并依据其计算报价得分，即评审报价=投标总报价×（1-10%）。该扣除后的评审报价仅作为计算报价得分之用，不作为采购合同签订报价，合同价格仍按供应商的实际报价进行签订。

	
	
	4）技术部分得分F2（满分30分）
	4.1技术参数评审（满分30分）
评标委员会根据采购文件第五章“采购清单”中的部分设备技术参数要求及供应商提供的设备技术参数进行综合评比。
技术参数全部满足采购文件要求的得基础分20分；技术参数每出现1项不满足采购文件要求的，在20分的基础分上扣1分，至20分扣完为止；技术参数每出现一项优于采购文件要求的，在20分的基础分上加0.5分，加至满分30分止。
注：供应商所供设备出现任一项技术参数不满足对应技术指标项下的内容，即视为该项技术参数不满足采购文件要求，以技术、商务偏离表承诺为准。

	
	
	5）履约能力评审得分F3
（满分40分）
	5.1项目实施方案评审（30分）
（1）满足开学所需基本条件设备安装交付方案（6分）
满足开学所需基本条件设备（如：学生桌、椅，教师办公设备，教室大屏、信息化设备等）须在合同签订后30日历天内完成安装、调试、验收交付并投入使用，并确保所投入设备均能正常使用并通过验收，满足办学需求，保证学校能正常开学。
评审办法：满足开学所需基本条件设备安装交付期限在30日历天基础上每缩短1天，加0.5分，加至总分6分止。
（2）其余设备安装交付方案（4分）
评审办法：根据项目需求，合理安排设备安装、调试、验收交付期限，根据供应商提供的方案内容进行综合评分，方案内容每出现一处缺陷扣1分，直至4分扣完为止。
注：缺陷是指存在与本项目无关的内容、方案内容前后不一致、方法措施明显失当、逻辑不合理、涉及的规范及标准引用错误或已废止、有违法违规内容陈述、地点区域错误、内容缺失等，下同。
（3）设备安装交付期限保证措施（5分）
1）安装保证措施（2分）；
2）调试保证措施（2分）；
3）验收交付保证措施（1分）。
评审办法：上述各项内容全部提供且无缺陷的得满分，内容每出现一处缺陷的扣1分，至对应项分全部扣完为止。未提供对应项内容的该项不得分。
（4）违约处罚及其保证措施（15分）
1）供货组织方案及违约处罚措施（4分）；
2）安装、调试及验收组织方案及违约处罚措施（4分）；
3）质量承诺及保证措施（4分）
4）应急预案（3分）。
评审办法：上述各项内容全部提供且无缺陷的得满分，内容每出现一处缺陷的扣1分，至对应项分全部扣完为止。未提供对应项内容的该项不得分。

	
	
	
	5.2技术培训方案评审（5分）
技术培训方案内容包括：
（1）培训计划（1分）；
（2）培训目的（1分）；
（3）培训对象（1分）；
（4）培训方式（1分）；
（5）培训内容（1分）。
评审办法：上述5项内容全部提供且无任何缺陷的得满分5分；内容每出现一处缺陷的扣0.5分，至5分扣完止；未提供对应项内容的该项不得分。

	
	
	
	5.3售后服务方案评审（5分）
方案内容包括但：
（1）售后服务承诺保障措施（1分）；
（2）售后服务人员配置（1分）；
（3）退换货、定期回访保养计划（1分）；
（4）违约惩罚措施（1分）；
（5）紧急故障处理应急预案（1分）。
评审办法：内容每出现一处缺陷的扣0.5分，至5分扣完止；上述5项内容全部提供且无任何缺陷的得满分5分；未提供方案的本项不得分。
注：相关法律法规对设备（产品）有相关售后服务标准的，按相关规定提供相关售后服务。


[bookmark: _Toc15395][bookmark: _Toc312150716][bookmark: _Toc313403325][bookmark: _Toc393222602][bookmark: _Toc24895][bookmark: _Toc354867106]1.评标办法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足采购文件初步评审要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按下列评标总得分计算公式计算评标总得分：按总得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序，评审得分相同的，按照供应商投标报价（符合相关价格扣除政策的以扣除前的报价为准）由低到高进行排序；评审得分且最后报价都相同的，按照技术部分得分由高到低进行排序；评审得分、最后报价及技术部分得分都相同，按照供应商提供节能、环境标志产品（如有）由多到少的顺序进行排序，出现其他情形的，由评标委员会投票，得票多者排序在前。
供应商提供产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第三十一条第二款规定执行，即使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
2.评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1资格评审标准：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，见评标办法前附表。
2.1.2符合性评审标准：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成：见评标办法前附表。
2.2.2评分标准：见评标办法前附表。
3.评标程序
3.1初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，该投标文件按无效投标处理。
3.1.2投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1）开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3）总价金额与按单项汇总金额不一致的，以单项金额计算结果为准；
4）单项金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单项价格；
5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，视为未实质性响应采购文件要求。
3.2详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商的评标总得分。对供应商的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
3.2.2详细评审部分得分由评标委员会成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
3.3投标文件的澄清 
3.3.1评标委员会可以要求供应商对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导供应商作出澄清、说明，不得接受供应商主动提出的澄清、说明。
[bookmark: _Toc297531588]3.3.2《电子招标投标办法》（八部委20号令）规定，评标中需要供应商对投标文件澄清或者说明的，采购人和供应商应当通过电子招标投标交易平台交换数据电文。
3.4评标结果
3.4.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。
3.4.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
3.4.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或代理机构书面说明情况，采购人或代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或代理机构报告。
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[bookmark: _Toc31662][bookmark: _Toc8493]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc11189]（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求:
1.采购标的需实现目标
为满足学校教育教学需求，保障教育教学工作顺利开展，采购人通过公开招标方式选择本项目的供应商。
2.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1）符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规规定。
2）根据《财政部﹤关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知﹥》（财库〔2019〕9号）要求，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，产品属于品目清单范围的，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
3）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
4）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
5）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等规定，对小型和微型企业报价给予扣除10%的评审优惠，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在评审时给予相同的价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受价格扣除优惠政策；价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:
《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律法规规定。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求:
质量要求：本项目采购所有设备必须为原装、全新、成套、未被淘汰的设备，保证使用方在使用过程中不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。所有设备质量均须符合国家、行业相关标准以及满足采购人使用需求，并保证一次性验收合格。
（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
1.采购标的的数量：计划采购教育信息化及教学设备一批，具体功能、性能、配置要求、产品技术要求详见采购文件第五章“采购清单”。
2.采购项目实施时间：合同签订后30日历天内完成所有设备的交货。满足开学所需基本条件设备（如：学生桌、椅，教师办公设备，教室大屏等）须在合同签订后30日历天内完成安装、调试、验收交付并投入使用，并确保所投入设备均能正常使用并通过验收，满足办学需求，保证学校能正常开学。其余设备的安装、调试、验收交付期限根据实际需要另行确定。
3.实施地点：会泽县金钟小学。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求:
1.交货安装要求：供应商应按照本项目的采购内容及数量完成所有设备的生产（或采购）、运输、安装、调试、验收、培训及售后服务（质保期内）工作，确保所有设备功能均能满足采购人使用要求，并承担所供设备验收合格前的所有费用。
2.质保期：国家有质保期要求的设备，其质保期不得低于国家规定，没有质保期要求的不得少于一年（自验收合格次日起计）。
3.售后服务要求
质保期内，同一设备、同一质量问题出现连续三次维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其他全新设备；对设备提供全免费上门维修保养或更换；售后服务人员须在收到故障报告后2小时内响应，12小时到达现场为采购人提供售后服务。质保期结束后，任须供应商提供售后服务的，仅收取维修成本费（自然灾害及人为损坏除外）。
4.采购标的需满足的期限、效率：合同签订后30日历天内完成所有设备的交货。满足开学所需基本条件设备（如：学生桌、椅，教师办公设备，教室大屏等）须在合同签订后30日历天内完成安装、调试、验收交付并投入使用，并确保所投入设备均能正常使用并通过验收，满足办学需求，保证学校能正常开学。其余设备的安装、调试、验收交付期限根据实际需要另行确定。
（六）采购标的的验收标准
（1）所有设备到达现场后，由供应商拟派项目负责人与采购人项目责任人进行初步验收。验收内容包括设备的数量、类别、包装、规格、型号及设备资料等，不符合验收标准的，供应商须免费更换或补增。
（2）所有设备安装调试完成后，由供应商拟派项目负责人与采购人项目责任人进行项目交付验收。验收内容包括各项设施设备的运行状况，设备的使用功能是否均能满足采购人需求等。验收不通过的，供应商须严格按采购人要求及行业标准规范进行整改，直至验收合格。
（3）所有设施设备经采购人验收通过，正常使用1周，确认各项设备使用功能均满足采购人要求后，供应商向采购人提交全套相关技术资料（使用手册或说明书、培训资料、程序安装维护手册等）后，由采购人签发验收合格通知书，并由供应商向采购人提供成套、完整的验收资料。
（七）采购标的的其他技术、服务等要求： 
技术培训要求：根据采购人需求，供应商应免费对项目所涉人员进行全面技术培训，培训内容包括设备的使用、常规故障解决、维修、维护及保养等，确保培训后的操作人员具备独立操作使用设备的能力。

[bookmark: _Toc26126]第五章 采购清单
	一标段：功能室及食堂设备

	序号
	采购货物名称
	规格
	主要技术参数、配置及配件

	科学实验室仪器设备

	1
	教师演示台
	
	规格：2400*700*850mm(±0.5)。
1、台面：采用12.7mm(±0.3)实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能。
2、柜身：主材采用16mm三聚氰胺板；2mmPVC封条，热熔胶封边，耐磨、防水；其结构为内槽式铝合金框架结构，立柱横截面尺寸不小于50mm×47mm方型，立柱正面镶嵌有台面同色装饰条,框架的横梁横截面不小于35mm×35mm，铝型材壁厚≥1.0mm。，铝合金框架采用表面环氧树脂静电喷涂,ABS专用连接件连接，组装接缝严密、牢固无松动现象不变型，美观耐用。
3、连接件：ABS白色连接件组装，牢固可靠。
4、脚垫：ABS工程注塑，高2.5cm，可有效防止桌身受潮，延长设备使用寿命。
5、背板及吊板采用国产高档16mm厚三聚氰胺双面贴面刨花板，其截面由1.5mmPVC高温热熔胶封边.
6、抽屉轨道采用国产高档优质两节伸缩式滑轨；铰链：采用国产高档优质铰链。

	2
	学生实验桌（八边形）
	
	产品说明：每套环形组合桌，八个扇形桌面（可选八种颜色，颜色：红蓝绿黄橙白）；能够根据上课及活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S形、C形、X形等十几种排列方式。
钢木材质，木质多层双面漆面板，金属支架，桌面支架采用直径约5厘米圆管 ，桌子外圆直径约180厘米，高约70厘米；根据科学学科上课的专业要求， 组合后圆的内直径约60厘米，色彩丰富，单色色度艳丽无色差，不开裂不变形，耐热耐污耐擦，更加环保；

	3
	学生实验凳
	
	1、Ф凳面直径300×高450-500mm(±0.5)
2、凳脚材质：4个凳脚采用≥椭圆管20×40×1.2mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。                                                                                                              3、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚≥4mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。                                                                            
 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。
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	安装及调试
	
	设备安装及调试等，
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	仪器柜
	
	铝木结构，尺寸：1000*500*2000mm(±0.5)，基本要求如下：
柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为28mm×38mm，后立柱、后横梁外径为38mm×38mm，铝合金管材的壁厚≥1.0mm，整体15根铝合金。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
柜体衬板：采用16mm厚防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边。
柜门：上部为木框对开玻璃门，下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。
搁板：上柜设置2块可上下升降调节活动搁板带阶梯架，下柜设置1块活动搁板。搁板所用的板材与柜体板材相同，上柜搁板厚度不小于25mm，下柜搁板厚度不小于16mm。
高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条，每侧2根，至少带8个活动支撑座（位置可调）。高度升降条表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。支撑座采用ABS一次注塑成型。
柜脚：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调.
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	打孔器
	
	1、实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用。
2、有四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。
3、每支空芯管长度为100㎜，管外径分别为6.0±0.1,8.5±0.1，10.5±0.1，13.0±0.1㎜。
4、钻头用45#无缝钢管制成，刀口经淬火处理，表面镀铬，刀刃无缺口或锯齿状，刃口角度为12°～15°。
5、钻头圆度不大于0.05㎜。
6、钻头直线度不大于0.05㎜。
7、刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直。刀刃平面与轴线的垂直度不大于0.3㎜。
8、顶屑杆直径φ3.5×105㎜。
9、符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	打气筒
	
	1、打气筒应符合本标准的规定，并按照一定程序批准的图样及技术文件制造。
2、工作气压与规格应符合下表的对应要求：
Mpa
规格 工作气压
T号 0.6上
1号 
2号 0.4以上
3号 
3、打气筒底座、管体、贮气罐、底嘴、胶管各联接部分应有良好的密封性，不漏气。
4、手柄应有足够的机械强度，在1470N静负荷作用下不应断裂或弯曲。
5、推杆与手柄的联接应牢固可靠，在施加980N的拉伸负荷作用时，不应脱落。
6、贮气罐型打气筒的单向阀应有良好的逆止性能。
7、贮气罐型打气筒的贮气罐应安装牢固可靠，并有足够的安全保证。
8、外观要求
外观部分不允许有毛刺、锐角、飞边及划伤等缺陷。
处理的表面不允许有露底、脱落、锈蚀等其它显著缺陷。
未处理的表面不允许有锈蚀、裂纹等其它显著缺陷。
标牌（商标）不得有粘贴不牢、打印不清、不整齐等现象。
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	放大镜
	
	1、产品有效通光孔径为不小于75mm，放大倍数为5倍的单倍数玻璃放大镜。
2、放大倍数误差不大于5%。
3、成像要求清晰，不变形、不变色，是被观察物体的真实放大，在F550型号焦距仪（利用波罗板测放大镜放大倍率的仪器）上通过放大镜镜片，应能观看到波罗板刻线的像，且能看到不少于3对刻线。
4、透镜表面应低于透镜框所形成的平面。
5、透镜的2/3有效通光孔径范围内，不允许有大于0.5mm的气泡和明显的条纹及划痕。
6、镜框材质、镜柄材质可选用塑料。
7、其它要求应符合JY/T0378《手持放大镜》有关规定。
8、透镜表面用手触摸非常光滑，不会凹凸不平。
9、透镜中间厚、边缘薄，并与镜框紧密联接，不摇晃、不掉落。
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	酒精喷灯
	
	一、适用范围：
供小学科学教师自制教具用，结构为座式。
二、技术要求：
1、有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分。
2、壶体容积不得小于300mL，使用时，在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止。
3、壶体焊缝紧密，不得漏酒精和漏气。
4、喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而溶化焊接处。
5、喷出口不堵塞。
6、壶体、壶底表面光滑平整，无凹凸起伏。
7、符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	听诊器
	
	一、适用范围：
供小学科学教学用。
二、技术要求：
1、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。
2、听诊器有双用功能：即可听肺音与胎音。
3、听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音。
4、医用级。
5、听诊器选择杯式听头，直径在45-50mm之间。
6、听头零件不松动，Y管完好无损不松动。
7、听诊器的材质为重金属。
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	水族箱
	
	一、适用范围：
小学科学教学学生饲养水生动物用
二、技术要求：
1、规格：800mm×400mm
2、鱼缸配有过滤系统及照明系统，过滤系统集过滤，打氧，循环于一体，长期保持水质清澈，日光照明。
3、鱼缸是玻璃制品。
4、符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	水槽
	
	透明聚丙烯材料制，圆形，直径不小于250mm，高度100mm，壁厚不小于2mm。
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	方座支架
	
	1、用于小学科学分组实验。
2、有支架底座、立杆、烧瓶夹一只，大、小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只方座支架的底座尺寸不小于210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18毫米螺纹，立杆全长618mm。底座采用铸铁，立杆采用金属实心，并镀铬，与底座连接加底部螺帽。
3、烧瓶夹的夹口闭合间隙应小于0.1mm，最大开口不小于35mm，夹杆直径为φ10±1mm，蝶形螺帽为M5。垂直夹、平行夹的夹体为S形，顶部各有M6紧固螺钉、夹持直径范围为φ6～14mm。
4、大铁环内径φ90mm柄长105mm。小铁环内径为φ50mm，柄长125mm。圆环120°处有一开口，宽约20mm。所有紧固件应同心对称，螺钉旋动松紧适度。螺纹公差按GB197-63三组精度要求。底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。
5、立杆与方座组装后应垂直，垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。
6、产品除符合本标准要求外，还应符合JY26-79《教学仪器产品一般质量要求（试行）》的有关规定。
7、应符合原教育部标准《方座支架》JY167-84的规定。
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	三脚架
	
	一、适用范围：
适用于小学科学分组实验。
二、技术要求：
1、有铁环和三只脚两部分。
2、铁环由铸铁制成，内径75mm，外径100mm，铁环底面有120°、直径15mm的三个圆台，用于加固三只脚。
3、三只脚用直径φ5mm的圆钢制成。
4、三只脚脚距应相等，脚与环结合应紧固。
5、三只脚脚部应在同一平面内，放在平台上，三角架应平环面在一平面内，平直度应小于0.5mm。
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	试管架
	
	一、适用范围：
小学科学实验室用具，供放置试管用。
二、技术要求：
1、木材经脱脂干燥处理，透明油漆。
2、木质制成12孔12柱,外形尺寸约445mm×80mm×105mm。
3、上板尺寸约445mm×35mm×5mm；孔径为22±1mm。
4、下板尺寸约445mm×80mm×15mm。
5、连接上下板的立柱为17mm×80mm。
6、含管柱为：直径φ85×80mm。
7、底座上平面与上孔板面应平行，无明显偏斜，塑料底座装有配重，在工作台面上放置应稳定可靠。
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	旋转架
	
	一、适用范围：
小学科学教学作电荷作用及磁铁的性质试验用。
二、技术要求：
1、两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置条形磁铁，玻璃棒、胶棒等用。
2、结构形式，可折式，成对配置。
3、产品由旋转体、配重环及支座等组成。
4、旋转体上有嵌放条形磁铁、玻棒、胶棒的凹槽。（可调节、建议用夹子）
5、支座应放置平衡、无晃动。
6、装配后应转动灵活。
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	百叶箱支架
	
	一、适用范围：
适用于小学科学实验教学。
二、技术要求：
1. 适应百叶箱尺寸：410mm×350mm×230mm（高、宽、深），百叶箱支架高度为1500mm，宽窄应于百叶箱配套。
2. 材料选用宽度40mm，厚度为3mm的钢角铁制成，支架稳定牢靠，表面做防锈处理。
3. 支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。
4. 百叶箱支架牢固的埋入地下，顶端约高出地面1200mm，埋入地下的部分，要涂防锈油漆。
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	百叶箱
	
	一、适用范围、规格：
1、小学科学教学使用。
2、箱体内尺寸约460mm×290mm×537mm（高、宽、深）。
二、技术要求：
1、应选松木并经干燥脱脂处理，百叶为双层，人字形排列。
2、 箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形。
3、箱内应有干湿球湿度计和最高、最低温度计盒的固定架。
4、 百叶箱顶盖应是横竖两层木板镶合而成，前面高于后面10mm，以保护箱内仪器免受损害。
5、需有档雨板。
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	教学电源
	
	1、小学科学教学演示实验电源。
输出电压：交流输出，2－12V，每2V一挡；共六档；额定输出电流：5A；
直流稳压输出，1.5V－12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A；
直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断；
2、输出端子采用Φ4mm铜芯插座。
3、交流输出：
a. 各档空载电压应不大于1.05 V标＋0.3V；
b. 各档满载电压应不小于0.95 V标－0.3V。
4、直流稳压输出：
a. 电压偏调：±（2％V标＋0.1V）
b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％V标＋0.1V。
c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％V标＋0.1V。
d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％V标（有效值）。
5、直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A，8 s自动关断
6、过载保护：
a. 电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.5倍时，电源应能过载保护。
b. 各档输出电路短路时应能自动关断。
7、连续工作时间不少于8h。
8、其他应符合JY0361-1991教学电源等有关标准条款的规定。
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	电池盒
	
	一、适用范围：
小学科学实验用
二、技术要求：
1、电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。
2、电池盒分1号电池一节1个，为组装式，即可并联 多个也可串联多个，组合方便，接触性好，四个为一组。
3、可串联并联，带M4铜接线柱。
4、各接触片使用磷铜片材料，表面镀铬并联采用接触片连接，串联采用嵌扭连接。
5、盒底由工程塑料制成，表面光洁，色泽均匀，弹簧采用薄锡青铜片制成，表面光洁，无毛刺，并经钝化处理。
6、电流连接件全部采用磷铜材料，盒高等于电池直径。
7、应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	直尺
	
	一、适用范围：
适用于小学科学分组实验。
二、技术要求：
1、刻度清晰，无形变，坚固耐用。
2、直尺全长500mm。
3、刻度最小分度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍，并标有相应数字。刻线均匀、清晰。无断线、漏线，线纹采用压印或镌刻形成。
4、尺杆为优质钢制成。
5、产品参考符合JY168-84《演示米尺》的有关规定。
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	软尺
	
	一、适用范围：
适用于小学科学学生分组实验。
二、技术要求：
1、软尺全长2500mm。
2、最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍，并标有相应数字。刻线均匀、清晰。
3、尺带为优质软皮制成。
4、符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	托盘天平
	
	1、产品为有标尺非封闭式天平，主要用于小学科学学生分组实验。
2、最大称量（max）为500g、分度值0.5g。
3、最大允许误差：天平在空载时已调到零位的条件下，在零与最大称量之间的任一载荷，其最大允许误差：
载荷 最大允许误差
 首次检定 使用中
0～250g ±0.25g ±0.5g
＞250g ±0.5g ±1g
4、天平配备砝码为6级，其质量应能满足天平全量值的要求，组合形式应符合JJG99第4条的要求。
5、天平灵敏度、重复性、最大安全载荷，以及天平的刀子、工艺、硬度等要求，天平的偏载误差，装配，外观的要求应符合《架盘天平》QB/T2087标准的要求。
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	金属钩码
	
	一、适用范围：
力学仪器,供小学科学演示实验和分组实验用。
二、技术要求：
1、每套10只，每个50g±0.5g。
2、底部凹槽，凹槽深度大于钩的高度。
3、钩码上下各有一个挂钩，供悬挂用。
4、应符合原教育部标准《钩码》JY105－82的要求。
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	电子停表
	
	1、产品为具有石英谐振器，分辨率为0.1S、标称电压为DC1.5V或DC3.0V的扣式电池为能源的液晶教学式石英电子停表。
2、产品具有计时（含累加计时）、定时闹响及其它附加功能。
3、产品应使用可靠，正常使用条件下不得停走，各功能显示及相互转换正常。零部、组件不得自行脱落，字段显示清晰、无误。
4、其它应符合QB/T1908《液晶数字式石英秒表》等有关要求。
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	温度计
	
	1、感温液体的有机红液的棒式温度计供中小学实验用。
2、温度测量范围红液0℃～100℃，分度值为1℃。
3、相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0.8mm。标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5。
4、温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直。标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固。不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象。
5、感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象。下降时不应在管壁上留有液滴或挂色。
6、玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷。玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象。
7、感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。
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	温度计
	
	1、感温液体：水银。
2、测量范围：0℃～100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃，分度均匀。
3、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。
4、感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。
5、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》
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	体温计
	
	1、棒式，测量部位为口腔，测量范围35℃－42℃。
2、体温计按国际实用温标刻度，温度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm。
3、标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许有脱色、影响读数、颜色污迹等现象。
4、产品应符合国标1588－89《体温计》的要求
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	寒暑表
	
	一、适用范围：
小学科学教学演示实验用。
二、技术要求：
1. 由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。
2. 采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。
3. 玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
4. 温度准确度：±1℃（0℃～30℃）
5. 最小分度值：1℃
6. 储藏条件：-30℃～60℃
7. 尺寸：不小于250mm×49mm×9mm
8. 性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。

	30
	最高温度表
	
	一、适用范围：
小学科学教学测量空气的最高温度用。
二、技术要求：
1、最高温度表感应部分内有一玻璃针，伸入毛细管，使感应部分和毛细管之间形成一窄道。当温度升高时，感应部分体积膨胀，挤入毛细管；当温度下降时，毛细管中的水银，由于通道窄，却不能缩回感应部分，因而能指示出调整后的最高温度计。
2、最高温度计玻璃管上刻有-16℃～+81℃的标志，刻度清晰，字迹清楚。不应有酒精柱中断现象。
3、玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。
4、温度计各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。
5、其它应符合ZBY270的有关规定。
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	最低温度表
	
	一、适用范围：
小学科学教学测量空气的最低温度用。
二、技术要求：
1. 最低温度计的毛细管内有一哑铃形游标。当温度下降时，酒精柱便相应下降，由于酒精柱顶端表面张力作用，带动游标下降；当温度上升时，酒精膨胀时，酒精柱经过游标周围慢慢上升，而游标仍停在原来位置，因此它能指示上次调整以来这段时间内的最低温度。
2. 最低温度计玻璃管上刻有-52℃～+41℃的标志，刻度清晰，字迹清楚。不应有酒精柱中断现象。
3. 玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。
4. 温度计各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。
5. 其它应符合ZBY270的有关规定。
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	条形盒测力计
	
	一、适用范围：
1、用于小学科学分组实验。
二、技术要求：
1、产品为压力量程5.0N的条形盒测力计；产品的分度值为1/20；零点平均示差不大于1/4分度。
2、条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度。
3、条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差不大于1/4分度。
4、刻度尺长为125±2mm；主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm；主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm；刻度线及字迹清晰、均匀、工整。
5、在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4。
6、外壳：金属制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。
7、产品应有零位校准机构。
8、使用寿命应不少于10000次。
9、产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。

	33
	条形盒测力计
	
	一、适用范围：
1、用于小学科学分组实验。
二、技术要求：
1、产品为压力量程2.5N的条形盒测力计。产品的分度值为1/20。零点平均示差不大于1/4分度。条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差不大于1/4分度。
2、刻度尺长为125mm±2%。主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm。
主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4。
3、外壳：金属制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。
4、产品应有零位校准机构。
5、使用寿命应不少于10000次。
6、其他应符合JY-127-91的规定。
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	条形盒测力计
	
	一、适用范围：
1、用于小学科学分组实验。
二、技术要求：
1、压力量程1.0N的条形盒测力计。分度值为1/20。零点平均示差不大于1/4分度。条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大元差不大于1/4分度。
2、刻度尺长为125mm±2%。主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm。
主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4。
3、外壳：金属制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。
4、应有零位校准机构。
5、使用寿命应不少于10000次。
6、其他应符合JY-127-91的规定。
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	多用电表
	
	1、多用电表可分别测量交直流电压、交直流电流、电阻。
2、准确度应不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级，电阻2.5级。
3、刻度盘字迹线条清晰，无间断缺损，面板标示清楚、壳体由胶木制成，成型美观光滑。
4、带通断测试档（蜂鸣器提示）。
5、正规厂家品牌产品。
6、测量范围：
测量范围 灵敏度及压降 精度基本误差等级  % 基本误差表示法
直流
电压 0~2.5~10~50
~250~500V 20000Ω/V 2.5 ±2.5 以标度尺工作部份上量限的百分数表示之
 2500V 4000Ω/V 5.0 ±5.0 
交流
电压 0~10~50~250 4000Ω/V  ±5.0 
 ~500V2500V 4000Ω/V  ±5.0 
直流
电流 0~5μA~1~10
~100~500~
1000mA~5A 0.75V 2.5 ±2.5 
电阻 0~50Ω~2kΩ~20kΩ~2MΩ~20MΩ  2.5 ±2.5 以标度尺工作部份长度的百分数表示之
交流
电流 0~1~10~100
~500~5A 0.75V 5.0 ±5.0 
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	湿度计
	
	一、适用范围：
1、仪器用于测量湿度。
二、技术要求：
1、产品的构造应符合教学要求，学生应能观看到湿度计结构，方便教学。
2、双金属片结构，指针式。
3、直径不小于100mm。
4、可测范围：0%RH-100%RH。
5、测量误差：中间部位≤±2RH、其余≤±5RH。
6、符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》
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	指南针
	
	一、适用范围：
小学科学教学分组实验用。
二、技术要求：
1、指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合。
2、塑料圆盒直径不小于50mm，并带有悬挂孔。
3、塑料圆盒内的方位盘中央印有八方向标志，边缘每50划一短细分度线，划线应均匀，清晰无断线，每150标明不同方位的刻度，字迹清楚。
4、指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针印有蓝红两色标志南北极。 
5、有机塑料盖透明度良好，表面清洁无划痕，无溶迹、缩迹且无毛刺破边现象。
6、符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	肺活量计
	
	一、适用范围
  适用于小学科学教学用。
二、技术要求：
  1、量程：0～7000mL。
  2、环境温度范围：-40℃～55℃。
  3、环境湿度范围：≤90°RH。
  4、产品表面应细致、光滑，不应有毛刺，接合紧密、牢固。
  5、采用医用级。
  6、产品还应符合JY0001-2003中第4、5、6、7章的有关要求。
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	雨量器
	
	一、适用范围：
适用于小学科学实验教学用。
二、技术要求：
1、工作环境： -50℃～+45℃
2、由承水器（漏斗）、储水筒（外筒）、储水瓶组成
3、承水口面积： 314cm2  
4、承水口内径： Φ200mm 
5、雨量量筒的标准范围： 0.05mm～10mm 
6、雨量量筒的最小分度： 0.1mm 
7、储水器的容量： 2000ml～2500ml 
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	风杯式风速表
	
	一、适用范围
用于小学科学实验教学使用。(有直读装置)
二、技术要求：
1、采用低功能耗设计并采用液晶显示，减少仪器的功耗；
2、有直读装置。带有数据锁存功能，便于读数；
3、体积小、重量轻、功能全、耗电省、字符大、显示直观、方便携带。
4、风速测量范围0～30m/s，可显示风向0～360°内12个方位，使用电源DC3V，2节5号干电池，电流小于5mA。
5、符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	斜面
	
	一、适用范围：
适用于小学科学实验教学。
二、技术要求：
1、由斜面板、摩擦块、砝码桶、支撑杆等组成。
2、斜面板：尺寸≧815㎜×100㎜×20㎜，刻度0～80㎝。
3、摩擦块也称滑块：为木制品，尺寸：100㎜×80㎜×40㎜，有二个摩擦面不涂漆，100㎜×80㎜和100㎜×40㎜二个面。二个摩擦面的背面都有砝码槽。
4、砝码桶质量小于6g。
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	压簧
	
	一、适用范围：
供小学科学教学学生实验用
二、技术要求：
1、探究弹簧受外力作用产生形变的规律。
2、金属制品，总长度约13.8mm,簧片间隙为7mm
3、由单根直径是2mm的弹簧钢丝绕制。
4、表面镀镍，自由长度约85mm。
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	拉簧
	
	一、适用范围：
1、供小学科学教学学生实验用
二、技术要求：
1、探究弹簧受外力作用产生形变的规律。
2、金属制品，总长度≧9mm。
3、由单根直径是2mm的弹簧钢丝绕制。
4、表面镀镍，自由长度约25mm。
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	沉浮块
	
	一、适用范围：
适用于小学科学实验教学。
二、技术要求：
1、实验套件配备器材如下：
序号 名称 规  格 数量 备注
1 水槽及盖  1套 
2 立方体块 大小不同，重量相同 5个 
3 半球体 大小相同，重量不同 4个 
4 圆柱筒 φ30×56mm，45g 1个 
5 浮体 塑料鸡蛋，内空，可打开 1个 可改变质量
6 浮筒 带盖 1个 可改变质量
2、其余应符合JY0001第4、5、6、7章要求。
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	杠杆尺及支架
	
	一、适用范围：
1、适用于小学科学分组实验。
二、技术要求：
1、研究杠杆平衡条件，供中学物理学生分组实验用。
2、本仪器由杠杆尺、支撑杆，两个调平装置和四只挂钩组成。杆杆为木质或塑料。支撑为镀锌铁件。两个调平装置为镀锌铁件
3、由杠杆尺、支架、调平装置和4只挂钩等组成。
4、符合教育部标准《杠杆》JY172-84要求。
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	滑轮组及支架
	
	1、适用于小学科学分组实验。
2、由滑轮组及支架组成。
3、滑轮组要求：单滑轮2件，二并滑轮2件。
 轮盘数量（个） 外径（D）mm 轮缘厚amm 轮毂厚bmm 槽深cmm
单滑轮 1 40 7 10 4.5
二并滑轮 2 40 7 10 4.5

4、框架结构形式均为直边封闭式，上下挂钩互成90°或可转动。
5、允许负荷：2千克（19.6牛顿）。
6、符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	轮轴及支架
	
	一、适用范围：
适用于小学科学分组实验。
二、技术要求：
1、符合“义务教育课程标准实验《科学》教科书”的教学要求设计。
2、仪器由手轮、轴及支架组成。要求摇手轮，可看到轴上悬挂的重物上升，手摇要求省力。
3、由大小圆轮组成的轮轴及支架、带勾细线组成。
4、大圆轮直径60mm，小圆轮直径30mm。
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	齿轮组及支架
	
	一、适用范围：
适用于小学科学实验教学。
二、技术要求：
1. 学具盒内配备器材如下表：
序号 名称 规格 数量
1 立杆 φ11×210 1
2 盒底 280×100×36 1
3 盒盖 285×100×10 1
4 固定螺丝 M4×12 3
5 大齿轮 m=2z=28 1
6 小齿轮 m=2z=14 1
7 摇手  1
2.各个部件组装后转动顺畅，咬合紧密。
3.符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。

	49
	弹簧片
	
	一、适用范围：
适用于小学科学分组实验教学。
二、技术要求：
1、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001的相关要求。
2、产品性能满足小学科学实验教学的要求。
3、物体弹性振动发声实验
4、不锈钢片，长不小于100mm，宽不小于15mm，厚不小于0.3mm。
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	小车
	
	一、适用范围：
适用于小学科学分组实验。
二、技术要求
1、外形尺寸100mm×80mm×40mm，允差±1mm。
2、小车一端面中心设置挂钩，另一端设纸带夹。
3、小车轮距≥40mm，轴距≥60mm，车轮直经≥24mm，车轴总质量≤40g，车轴应按教学要求教学设置。
4、小车总质量200g±1g。
5、小车在700mm长平面内，直线运动偏差≤5mm。
6、小车能在1：35斜面上自由下滑。
7、其余应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》中相关规定。
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	三球仪
	
	一、适用范围：
适用于小学科学演示实验。
二、技术要求：
1、塑料与金属配件相结合。
2、具有电动和手动两种功能，使用电源为DC3.0V ~4.5V。
3、由日球、地球、月球、节气盘、月相盘、月球轨道等部分，月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等。地轴倾斜角度为23.5°。月球绕地球转动应呈25°左右。
4、各部比例应协调，转动灵活，稳定性好。
5、产品参考执行JY58－80《地球仪技术条件》的要求。
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	太阳高度测量器
	
	一、适用范围：
小学科学教学学生测量太阳高度角用
二、技术要求：
1、有角度盘、测角尺、底座、调平装置各部分。
2、角度盘直径不小于100mm，厚度不小于0.8mm，最小刻度为1°，逢5°的倍数处刻有一较长刻线。
3、测角尺厚度不小于0.8mm，测角时转动灵活，但不碰伤角度盘。
4、吸光屏，受光屏应在同一直线上。
5、仪器由铝制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体座标中高度。
6、仪器底座应装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。
7、旋转测量架十字孔与投影屏十字线的同轴度≤0.1mm。
8、其余应符合JY0001第4、5、6、7章要求。
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	风的形成实验材料
	
	一、适用范围：
适用于小学科学分组实验。
二、技术要求：
1、符合“义务教育课程标准科学教科书”的教学要求设计。
2、由箱体、出风管、蜡烛、蜡烛台、燃烟杆等组成
3、由有机玻璃制的风筒、金属制的风叶组件、蜡烛组成。
4、风筒直径不小于50mm,高度150mm，风叶组件可安装在风筒上端。
5、风叶转动轻巧灵活。
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	组装风车材料
	
	一、适用范围：
适用于小学科学实验。
二、技术要求：
1、符合“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计。
2、纸制风车叶二分和手持柄组成。
3、由风叶、支杆、铆钉、细铁丝组成。
4、风叶为纸质或塑料薄片，尺寸不小于100mm×100mm，支杆为塑料制，直径5mm，长度151mm。
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	组装水轮材料
	
	一、适用范围：
适用于小学科学实验用。
二、技术要求：
1、水轮（机）元件、部件齐全
2、组装容易，配合良好，无卡滞现象。
3、组装后的水轮（机）能转动灵活、可靠，拆卸容易。
4、其余应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》中相关规定。
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	太阳能的应用材料
	
	一、适用范围、规格型号：
小学科学教学演示实验用。
二、技术要求：
1、仪器由太阳能电池板、小电机插件组成。
2、太阳能电池板：最大开路电压约3.4V，最大短路电流约50mA。
3、小电机插件：工作电压3V，工作电流约30mA。
4、符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	音叉
	
	1、适用于小学科学分组实验。
2、本音叉的频率为256Hz，频率误差不大于0.5Hz(20℃时)。
3、音叉叉股宽为8.5mm，两叉股内间距为9mm,圆柄φ8mm，音叉全长约200mm。
4、叉股厚5.5mm，两叉股的厚度差不大于0.05mm。
5、两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，表面镀铬，并有F256的频率标志。
6、其余应符合JY227的有关要求。

	58
	小鼓
	
	一、适用范围：
适用于小学科学分组实验。
二、技术要求：
1、两鼓面平整，无气眼、虫注等小孔缺陷。
2、结构牢固，可靠。
3、耳环、背带牢固，不容易脱落、断裂。
4、鼓锤与鼓配对、协调。 
5、打击鼓声清脆，无杂音。
6、木制外壳，羊皮纸鼓面。
7、直径不小于150mm。
8、配二根木棒。
9、符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	组装土电话材料
	
	一、适用范围：
适用于小学科学教学演示实验。
二、技术要求：
1、符合“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计
2、由塑料外套、土电话筒、薄膜、棉线等组成，导线长度可在5-20米之间，以免影响实验效果
3、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。
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	热传导实验材料
	
	一、适用范围
小学科学教学演示实验用。
二、技术要求：
1、由木片，金属片，塑料片，玻璃片，陶瓷片、棉花、石棉等材料组成，配有塑料盒体。
2、其中金属片2片，木片、金属片、塑料片、玻璃片、陶瓷片长80mm，宽20mm，厚0.5～4mm.。
3、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。
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	物体热涨冷缩实验材料
	
	一、适用范围：
适用于小学科学分组实验。
二、技术要求：
1、符合“义务教育课程标准科学教科书”的教学要求设计
2、带吊链手柄的铜球与带手柄的圆环及带柄塑料球组成，演示固体的热胀冷缩之用。
3、手持式，由塑料球、金属球及实验架组成。
4、塑料球、金属球直径不小于25mm。
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	灯座及灯泡
	
	一、适用范围：
适用于小学科学分组实验。
二、技术要求：
1、《九年义务教育科学课程标准》
2、底板（电木粉）制作，螺丝口由有色金属（铜）制作。正、负由（红、黑）接线柱帽组成
3、由螺口灯座,底部电极,连接片,接线柱和底板组成。
4、底座约75mm×35mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于1A，执行JY116标准。配2.5V小灯泡1个。
5、符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	开关
	
	一、适用范围：
适用于小学科学分组实验。
二、技术条件：
1、适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学开关
2、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。
3、开关闸刀与接线柱及垫片为铜质，闸刀的宽度小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm.接线柱直线4mm，有效行程不小于4mm。开关应具有足够的强度。
4、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。
5、底座：黑色塑料，75mm×35mm×10mm。闸刀和刀座用厚0.8mm磷青铜片制，闸刀长50mm±1mm，宽8.0±0.2mm。开关接通，电阻不大于0.01Ω，开关断开电阻100MΩ，工作电压不超过36V，工作电流不超过6A，执行JY116标准。
6、抗电强度为500V，寿命应不小于10000次。
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	物体导电性实验材料
	
	一、适用范围
适用于小学科学分组实验。
二、技术条件：
1、符合“义务教育课程标准科学教科书”的教学要求设计
2、由线叉、导线、电阻、二极管、电子蜂鸣器、实验板、三极管、电容、电池盒等组成。
3、可试验液体、人体等的导电性。
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	条形磁铁
	
	一、适用范围：
适用于小学科学教学演示实验。
二、技术要求：
1、规格型号：D-CG-LT-180。
2、磁感应强度：大于60×10-3T，磁极端大约可收起50～100颗大头钉。
3、材质：磁钢制品。
4、符合中华人民共和国教育部标准JY0001。
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	条形磁铁
	
	一、适用范围、型号规格：
  适用于小学科学分组实验用条形磁铁。
二、技术要求：
 1、学生用，条形。
2、铁氧体材料，磁铁长36㎜，宽9㎜，厚6㎜，成对配置，磁感应强度大于60×10-3T。
3、材质：磁钢制品。
4、产品符合JY0122-91《小学磁铁性质实验盒》中有关条形磁铁的要求。一对产品有一个纸盒包装。
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	蹄形磁铁
	
	一、适用范围、型号规格：
  1、适用于小学科学演示实验用蹄形磁铁。
  2、D—CG—LU—80型（D—CG—LU—100型）。
二、技术要求：
  1、结构外观应符合JY0001第6、7章的有关规定。
  2、其它技术要求符合JY0057第4章的有关规定。
  3、磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值应不小于70mT。
  4、铝铁碳、铁氧体材料磁钢的磁特性(室温磁化到饱合后的最小值)应不小于下表规定：
材料牌号  剩磁 矫顽力 最大磁能积
  BrWb/㎡ Hc  KA/m (BH)max  KJ/㎡
铝铁碳 LTT3.6 0.50 11.2 2.8～3.6
铁氧体 Y10T 0.20 128～160 6.4～9.6
 Y15 0.28～0.36 128～192 14.3～17.5
5、材质：磁钢制品。
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	蹄形磁铁
	
	一、适用范围：
用于小学科学分组实验。规格型号：学生用。
二、技术要求：
1、电磁学仪器，供中小学演示实验用。
2、型号规格：U082型。
3、磁感应强度大于50×10-3T。
4、材质：磁钢制品。
5、符合中华人民共和国教育部标准JY0057。
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	磁针
	
	一、适用范围：
  用于小学科学教学分组实验用磁针。
二、技术要求：
  1、2405型。翼形磁针，每组2支。
  2、针体长140±2.0㎜、宽8±0.7㎜。
  3、座底径71±1.5㎜，总高112±1.7㎜。
  4、针平均剩磁不小于9mT。
  5、应符合JY0012第5章的有关要求。  
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	环形磁铁
	
	一、适用范围：
  适用于小学科学分组实验教学。
二、技术要求：
 1、由两只厚度为5.5mm，Ф16 mm×5 mm的环形强力磁铁组成。
 2、每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示N、S两极。
 3、材质：磁钢制品。
 4、其余应符合JY0012第5章的有关要求。
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	电磁铁组装材料
	
	一、适用范围：
适用于小学科学分组实验。
二、技术条件：
1、符合“义务教育课程标准实验教科书”的教学要求设计
2、由U形铁芯、圆柱形铁芯、线圈、指南针、衔铁、联接线、塑料盒、大头针等组成。1.5V电源,线圈有地互助组,每组约200匝,每组线圈配有3个接线柱,可在U形铁芯和圆柱形铁芯上互换使用.
3、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	电磁铁
	
	一、适用范围
适用于小学科学实验用。
二、技术要求
1、产品由螺线管、铁芯、轭铁、衔铁、铃、接触片、接线弹簧、实验盒等组成。
2、产品共有线圈3只,其中匝数为400±10匝的2只，匝数为200±10匝1只。
3、2只400匝的螺线管组成Ｕ形电磁铁,当工作电压为3Ｖ时，其磁力不小于5Ｎ。
4、铁芯截面不小于25ｍｍ,长度不小于100ｍｍ。
5、轭铁厚度不小于1,5ｍｍ，表面镀铬。
6、衔铁厚度不小于1.5ｍｍ,中间装有挂钩,�挂钩长度不小于10ｍｍ。
7、铃的铃壳为黄铜制成，直径不小于20ｍｍ，铃支撑为薄铜片制成,有足够的弹性,音响效果能在2ｍ的范围内声音清晰。
8、接触片由定片、动片组成。两定片触点间距不小于3ｍｍ，动片长度不小于100ｍｍ，有足够的弹性,其上附有1ｍｍ厚的铁片,铜、铁片铆合紧密。
9、实验盒为塑料制成，盒内有固定接触片,�铃的凸台及固定Ｕ形电磁铁的卡口。
10、所有金属件无毛刺，表面镀覆。
11、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	手摇发电机
	
	一、适用范围：
适用于小学科学演示实验。
二、技术要求：
1、电学仪器,供中小学演示发电机的构造与工作原理。
2、仪器为旋转磁场式，由底座、电枢、磁块、大、小皮带轮、手柄轴、电路板等组成。
3、仪器为立式结构。发光二极管显示。
4、外观：各部位分布清晰，外壳透明。
5、应符合原教育部标准《手摇交直流发电机技术条件》JY21－79的要求。
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	激光笔
	
	一、适用范围：
适用于小学科学分组实验。
二、技术要求：
1、集遥控电脑功能与激光教鞭一体，是配合PC机或手提电脑，结合投影仪，学生学习，开会等使用面广泛用于产品演示，电化教学，会议多功能掌上工具。
2、无线发射：带红色激光的遥控控笔杆上有3个按钮（翻页键、退页键、激光开启键）；无线接收：USB1.1及2.0接口（插于电脑USB插座，即插即用，控制POWERPOINT（PPT）的翻页及退页功能）；无线遥控POWERPOINT幻灯片前后翻页。激光指示教鞭，射频技术，范围7-15m，无使用角度，互不干扰，识别码自学习功能。
3、微型激光器，波长630nm，工作电压4.5V，功率不大于5mW，带直流电源输入连接线。
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	小孔成像装置
	
	一、适用范围：
适用于小学科学分组实验。
二、技术要求：
1、符合“义务教育课程标准科学教科书”的教学要求设计
2、由于小学光学教学实验，由烟台、小孔板、毛玻璃、投影屏及底座组成。
3、小孔成像效果明显。
4、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	平面镜及支架
	
	一、适用范围：
适用于小学科学分组实验。
二、技术要求：
1、符合“义务教育课程标准科学教科书”的教学要求设计
2、由平面镜及座各二组，光屏板及座、蜡烛组成。
3、由平面镜、镜框、支架和镜座各部分组成。
4、镜面大小直径100±2mm。
5、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	曲面镜及支架
	
	一、适用范围、型号规格：
适用于小学科学分组实验。
二、技术要求：
1、由固定凹、凸曲面镜的实验平台组成。
2、由凸面镜、凹面镜及支架组成，镜面直径不少于100±2mm。
3、其余应符合JY0012第5章的有关要求。
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	透镜、棱镜及支架
	
	1、供小学科学课分组实验用。
2、由凸透镜、三棱镜等及支架组成。
3、凸透镜部分：由凸透镜、镜框、镜座；凸透镜直径100±2mm，焦距65±10mm。
4、三棱镜部分：有三棱镜体、托架、支柱、底座各部分；
5、镜体外形为正三棱，边长25±0.5mm；
6、玻璃材料要求符合GB903-65《无色光学玻璃》中的规定。
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	成像屏及支架
	
	由白屏、毛玻璃屏、小蜡烛及2个多用插座组成。白屏、毛玻璃屏尺寸≧59mm×79mm，与多用插座配合松紧适当。插座尺寸≧64×24×21mm。
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	昆虫观察盒
	
	1、小学科学分组实验用。
2、盒体基本尺寸（长×宽×高）：90mm×90mm×80mm。
3、昆虫盒放大镜直径φ64±1mm，焦跑150±10mm。放大倍数≥3倍。
4、镜片透光性能好，中心φ30mm范围内不允许有明显的条纹、气泡、沙眼等缺陷，镜片边缘不允许有明显的裂碎和崩边现象。
5、塑料件表面光滑透明、无毛刺、裂缝、疤痕和缺角，底盘刻度不允许有变形现象。
6、底部方格不变形。
7、材质：有机玻璃制。
8、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	动物饲养笼
	
	一、适用范围：
适用于小学科学实验用
二、技术要求：
1、用于小学自然教学中所使用的动物饲养槽。
2、饲养槽长500mm，宽300mm，高200mm，四周用铝合金镶边；
3、饲养槽中间框架用木材制成，油漆层平整、光洁、无毛刺；
4、饲养槽盖用铁丝网制成，以通风透气；槽底用竹席作底垫；
5、饲养槽正面框架处挖有圆孔，上面上塑料盖片。
6、、栏栅结构，由金属制成，饲养笼尺寸约440mm×300mm×320mm，总高约370mm，门宽约170mm，高约180mm，笼门开启方便。
7、配有接水盘，尺寸420mm×320mm。
8、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	塑料注射器
	
	一、适用范围:
适用于小学科学分组实验。
二、技术要求：
1、环氧乙烷灭菌，无毒，无热源。仅供一次性使用，用后销毁。
2、规格30mL。
3、全新塑料注射器。
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	儿童骨骼模型
	
	1、用于小学科学演示教学。
2、产品结构：产品为男性儿童骨骼模型，串制成正常直立姿势立于支架上。
颅：由脑颅骨和面颅骨组成，沿眉弓的上方向两侧至颗鳞的上方，向后到人字缝将颅盖横切，颞下颌关节可活动。
脊柱：由七块颈椎，十二块胸椎，五块腰椎，一块骶骨，一块尾骨和椎间盘组成。
胸廓：由一切胸骨，十二对肋与十二个胸椎及椎间盘连接构成。
骨盆：由骶骨，尾骨和两块髋骨组成。
上肢骨：由六十四块骨组成，肩关节可拆装，肩、肘、腕等关节可自由活动。
下肢骨：由六十二块骨组成，髋关节可拆 装，髋、膝、踝等关节均能活动。
J3302-1型，模型高85cm；J3302型，模型高170cm。
3、技术要求：颅骨与身体的比例应为1：7，颅的各骨的比例，大小应合适。骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然。两下颌角间距J13302型为115±5mm，J3302-1型为57±5mm，牙咬合应正常，上、下齿共三十二个。
脊柱：椎骨的各部及椎间盘的结构要准确，应正确表示出脊柱的四个生理弯曲。第一颈椎，第二胸椎前缘，第十二胸椎体前缘和骶胛，应同在一垂直线上。
软骨与骨在质感上，应有明显的区别。
骨的形态特征，应正确清晰。
骨、软骨，应有色别，在同一模型上，同一种颜色的零件，不得有目视的色差。
为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
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	儿童牙列模型
	
	1、模型为右则下半之牙列，下颌角至冠突高，保留右半下颈骨及部分牙龈。
2、示牙列右侧中切牙、侧切牙、尖牙、和一前磨牙、第二前磨牙、第一磨牙、第二磨牙和第三磨牙在齿槽内的形态、位置和结构特点。
3、磨牙在齿槽内的形态、位置和结构特点。
4、第二磨牙做正中矢状物，示牙切面的结构。
5、并可示动、静脉、神经由下颌孔出入，经牙腔孔至牙颏孔的结构。
6、磨牙的一侧切面示釉质、牙质、粘合质及牙腔。另一侧切面上示牙髓。
7、产品的性能应符合JY0001-2003第4章的相关规定。
8、产品的结构应符合JY0001-2003第6章中的相关规定。
9、产品的外观应符合JY0001-2003第7章中的相关规定。
10、产品应符合JY0001-2003第9章中的相关规定。
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	少年人体半身模型
	
	供小学科学课演示用
1.产品的结构
产品为高约85mm之少年男性解剖模型，包括头、颈、躯干部分。
2、示人体内脏器官的正常位置、形态结构及其相互的关系，重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。
头颈部做正中矢状切面，颈部做水平切面。
剥离右侧头面部部分软组织，示部分颅骨，右半脑可取出，眼球固定于眼眶内，头面部左侧示自然外部形态。
头部右侧示颅腔内部结构，脑、脊髓及十二对脑神经根。
示口腔、鼻腔、咽腔、食管、喉腔和气管的纵切面，以及它们之间的通道关系。
右侧示腮腺、下颌下腺、舌下腺及喉前方的甲状腺。
胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，在其断面上示肋骨和胸腹壁肌。
胸腔内显示：肋骨及肋间肌；心脏（可拆下，示心脏及连通心脏的主要动静脉）；两肺（均可拆下，示肺门结构。两肺做额状切，右肺示内部的血管及支气管的分布，左肺示其断面结构）；气管及支气管（可拆下）；食食与胸主动脉（连在一起可拆下）。胸后壁示胸导管，交感干和奇静脉等。
膈能拆下，并显示出膈穹窿。
3、腹腔内显示：
a.肝、胃、肠、胰和脾（可分别拆下）。
b.胃贲门剥去浆膜，胃壁分层剥离，分别显示其分层结构，幽门部做额状剖面，示幽门括约肌及幽门瓣。
c.十二指肠、胰、脾相连，胰做剖面示胰腺导管；除去十二指肠前壁，示胰管及胆总管开口于十二指肠大乳头。
d.部分空肠做纵剖面，回盲部做剖面，示其内部结构：直肠于小骨盆处横断。
e.肝：示镰状韧带、冠状韧带及三角韧带，并示肝门的结构。
f.腹后壁：示肌肉、左右肾、左右肾上腺、输尿管、腹主动脉及其分支和下腔静脉及其属支；右肾做额状断面，示内部结构。
4、盆腔内显示；膀胱、输精管和直肠上段；膀胱、输精管和直肠上段；膀胱可取出，上附精裹腺、前列腺和输尿管末端。膀胱及前列腺做剖面，示膀胱三角区和内壁的结构特点以及尿道前列腺部的结构特点。
示男性外生殖器，阴茎中段做横断面示内部结构。
上肢根部横断，下肢平大腿上1/3横断。
5、技术要求
内脏各器官应形态正确、比例适当、纹理清晰、连接准确和切面平整。
各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界。
金属另件或镶嵌件，都应按使用要求做表面处理。镶嵌件定位必须准确牢固，拆装方便，松紧适度，无松动脱落或呆滞现象。
头部：下列各部结构形态位置应显示正确清楚：右侧的腮腺，腮腺导管及下合颌下腺；颅缝、颅骨的板障、额窦及蝶窦；颅盖、颅底的孔管沟裂；口腔和鼻腔、咽腔等侧壁的结构。
沿第一颈椎下缘横断脊髓，其连接处要吻合。
脑垂体应悬于下丘脑，呈椭圆形，位于垂体窝内借漏斗连于下丘脑。
头部左侧矢状断面的结构应与右侧对称，应正确显示硬脑膜、基底动脉及鼻中隔等结构。
应正确显示颈前部横断面的结构。
胸腔：心脏的形态位置应正确，心脏的长径约为11~13cm，横径约为8~10cm，前后径约为5~6cm，心尖朝左前下，心底朝右后上方，心长轴与正中矢状面成45°角。
气管长约为10cm，横径约为1.5cm，矢状径约为1cm。
右主支气管长约2cm，内径1cm，与气管中线延长线尖角为25°~30°；左主支气管长约4cm，与气管中线延长线的夹角为40°~50°。
两肺的斜裂和右肺的水平裂，其起止点的走向应正确，其下界在腋中线处与第八肋相交。
应显示食管的第二狭窄，位于右主支气管交叉处；第三狭窄在食管穿经膈食管裂孔处。
膈应为呼气状态的形态特点。示出腔静脉孔、食管裂孔和主动脉裂孔，其形态位置应正确。
腹腔：胃左右动脉、胃网膜左右动脉的走向分布应正确自然。
胃壁上的胃左动脉和腹腔干（腹腔动脉）的断端应相吻合。
十二指肠的降部长约为6cm，位于第一至第三腰椎右侧，水平部长约2cm，平第三腰椎；升部长约2cm。十二指肠空肠曲应位于第二腰椎左侧。十二指肠各部的走向应正确。
空回肠、盲肠和结肠的肠壁及粘膜的形态结构应正确；盲肠长度约为6cm，结肠应显示结肠带与肠脂垂。直肠末端应显示阑尾。
肝的大小约为长径×宽径×厚径；20×10×11cm，肝上界与膈穹窿一致，在右锁骨中线处，约平右侧第五肋，肝下缘不超出第十肋。
胆襄、肝左右管、肝总管、胆襄管和胆总管的形态位置应正确；胆总管的走向沿十二指肠降部的背内侧壁下行，开口于十二指肠大乳头。
胰应位于胃的后方，相当于第一、二腰椎的高度，应正确显示胰头、胰体和胰尾三部，以及胰头后方的脾静脉与肠系膜上静脉合成门静脉。
脾动脉应在脾静脉的上方，紧贴腹后壁沿胰的上缘迂曲左行，至脾门分数支入脾。脾应位于左季肋部，与第九和第十一肋相对，脾长轴和第十肋一致，应显示脾前缘下部的2~3处脾切迹。
肾长约为9cm，宽约为4.5cm，右肾上端平第十一胸椎下缘，下端平第二腰椎下缘，右缘上端平第十二胸椎，下端平第三腰椎，肾门距中线约为4cm，两紧上端距中线约3cm，下端距中线约为6cm。
肾上腺应正确显示右为三角形，左为半月形。右肾上腺静脉注入下腔静脉，左肾上腺静脉注入左肾静脉。
输尿管应正确显示在越小骨盆入口处较狭窄。左输尿管应跨骼总动脉末端，右输尿管应跨骼外动脉起端。
膀胱的剖面应显示两输尿管的开口及尿道内口。
盆腔壁上和膀胱底面输尿管、输精管的断端应相吻合。
阴茎海绵体、尿道海绵体及阴茎筋膜的形态结构应正确。
6、为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
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	眼构造模型
	
	1、眼构造的血管的粗细、比例、位置、走向以及分支和脂肪的关系，应正确自然，动静脉的管壁应有明显的区别。
2、该产品为放大三倍之人体眼球构造模型，可拆装，置于底座上。
3、眼球壁通过眼球前后极做正中水平切，示眼球壁的三层被膜：外膜、中膜和内膜。外膜：示角膜（可拆装）和巩膜；中膜：示虹膜、睫状和脉洛膜；内膜：示视网膜盲部和视网膜视印，在视网膜部示视神经盘和黄斑。
4、拆光装置：示晶状体和玻璃体，匀可拆下。
5、眼球肌：示上直肌、下直肌、内直肌、外直肌、上斜肌和下斜肌，眼血管和视神经。
6、眼血管：示眼动脉的分支：肌动脉、视网膜中央动脉；网膜算侧上、下小动脉和视网膜颞侧上、下小动脉；示眼上静脉、眼下静脉及其属支。
7、产品的性能应符合JY0001-2003第4章的相关规定。
8、产品的结构应符合JY0001-2003第6章中的相关规定。
9、产品的外观应符合JY0001-2003第7章中的相关规定。
10、产品应符合JY0001-2003第9章中的相关规定。
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	啄木鸟仿真模型
	
	1、模型应为自然大小、居于一段树干上，用喙捉虫的仿真模型，整体固定在底盘上。
2、模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。
3、应显示喙直坚硬，末端尖锐的特征。
4、模型符合JY0001中的规定。
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	猫头鹰仿真模型
	
	1、模型应为自然大小，栖于一段树干的仿真模型，整体固定在底盘上。
2、模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。
3、应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，向下钩曲，趾端有长而锐利的钩爪。
4、模型符合JY0001中的规定。
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	平面政区地球仪
	
	一、适用范围：
供小学科学演示用。
二、技术要求：
1、由正规地图出版社出版的最新版本。
2、有球体和支架两部分。
3、球体直径32cm，允差5mm，平面比例尺1/40，000，000，地轴倾角为66.5°。
4、球面有保护膜，支架在10公斤压力下不变形。
4、应符合原教育部标准《地球仪技术条件》JY58-80的规定。
5、GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》的有关规定。
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	平面地形地球仪
	
	一、适用范围：
供小学科学教学演示用。
二、技术要求：
1、由正规地图出版社出版的最新版本。
2、有球体和支架两部分。
3、球体直径32cm,允差5.0mm，平面比例尺为1/40，000，000，地轴倾角为66.5°，并垂直于赤道面。
4、应符合原教育部标准《地球仪技术条件》JY58-80的规定。
5、符合GB/T7705-2008  《平版装潢印刷品》的有关规定。
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	地球构造模型
	
	1、球体通过地轴连接在底座上可以自由转动，并能停止在任一位置；静止或转动时整个产品都应有足够的稳定度。
2、球体圆度应符合相关的要求，地轴的倾角为66.5°，并垂直与赤道面。
3、图形必须采用地图出版社新版的地球仪图片。
4、球体不允许出现多处裂纹（不的大于5处），其裂纹长度不得大于5mm。
5、球体表面不的有裂纹、皱纹、气泡和脱落。
6、球体应作防潮处理，表面应涂清漆。
7、产品的性能应符合JY0001-2003第4章的相关规定。
8、产品的结构应符合JY0001-2003第6章中的相关规定。
9、产品的外观应符合JY0001-2003第7章中的相关规定。
10、产品应符合JY0001-2003第9章中的相关规定。
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	月相变化演示器
	
	一、适用范围：
适用于小学科学实验教学。
二、技术要求：
1、模型能演示月亮圆缺的各种形状。
2、产品设置的中心天体是地球，在地球的外围显示月球的公转轨道，并能演示出“新月—娥眉月—上弦月—凸月—满月—凸月—下弦月—娥眉月—新月”的月相周期性更造。
3、机械结构和产品工艺应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。
4、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001的相关要求。
5、、产品性能满足小学科学实验教学的要求。
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	蟾蜍标本
	
	1、材质：
选用大型蟾蜍制作，无影响观察的各种缺陷。标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。
2产品尺寸规格：75×75×30mm（误差±2mm）。
3、检测及认证：
材料的重金属及有害化学物质含量符合GB6675国家玩具安全技术规范相关要求。
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	河蚌标本
	
	1、材质：
河蚌完整，无影响观察的各种缺陷。标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。包埋材料为透明有机树脂，标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无影响观察的气泡、伤痕。
2、产品尺寸规格：75×75×30mm（误差±2mm）。
3、执行标准：Q/NNQN02—2011《包埋标准》。
4、检测及认证：
包埋材料的重金属及有害化学物质含量符合GB6675国家玩具安全技术规范相关要求。产品经省级卫生检测单位毒性试验检测安全无毒性。产品经教育部教学仪器研究所检测合格。生产企业通过IS09001:2008质量管理体系标准要求认证；GB/T24001-2004/IS014001：2004环境管理体系标准要求认证。
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	爬行动物（水蛇）标本
	
	1、选用水蛇，动物形态完整。标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。包埋材料为透明有机树脂，标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无影响观察的气泡、伤痕。
2、产品尺寸规格：164×78×20mm（误差±2mm）。
3、检测及认证：
材料的重金属及有害化学物质含量符合GB6675国家玩具安全技术规范相关要求。
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	爬行动物（蜥蜴）标本
	
	1、材质：
选用蜥蜴，蜥蜴全长100mm以上，形态完整，标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。包埋材料为透明有机树脂，标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无影响观察的气泡、伤痕。
2、产品尺寸规格：164×78×24mm（误差±4mm）。
3、检测及认证：
重金属及有害化学物质含量符合GB6675国家玩具安全技术规范相关要求。
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	蛙发育顺序标本
	
	1、材质：
由蛙的8个发育阶段组成，标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。包埋材料为透明有机树脂，标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无影响观察的气泡、伤痕。
2、产品尺寸规格：140×64×18mm（误差±2mm）。
3、检测及认证：
材料的重金属及有害化学物质含量符合GB6675国家玩具安全技术规范相关要求。

	98
	昆虫标本
	
	1、材质：
由6种益虫和6种害虫组成，标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。包埋材料为透明有机树脂，标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无影响观察的气泡、伤痕。
2、产品尺寸规格：164×78×20mm（误差±2mm）（共2个）。
3、检测及认证：
包埋材料的重金属及有害化学物质含量符合GB6675国家玩具安全技术规范相关要求。产品经省级卫生检测单位毒性试验检测安全无毒性。产品经教育部教学仪器研究所检测合格。生产企业通过ISO9001：2008质量管理体系标准要求认证；GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系标准要求认证。
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	桑蚕生活史标本
	
	1、材质：
标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝绸及桑叶。按生活史顺序排列。标本全部包埋于安全无毒的透明树脂块中。包埋材料为透明有机树脂，标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无影响观察的气泡、伤痕。
2、产品尺寸规格：164×78×20mm（误差±2mm）。
3、检测及认证：
材料的重金属及有害化学物质含量符合GB6675国家玩具安全技术规范相关要求。
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	免外型标本
	
	1、材质：
选用白色家兔制作，无影响观察的各种缺陷。标本包埋于安全无
毒的透明树脂块中。包埋材料为透明有机树脂，标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无影响观察的气泡、伤痕。
2、产品尺寸规格：190×90×90mm（误差±5mm）。
3、检测及认证：
材料的重金属及有害化学物质含量符合GB6675国家玩具安全技术规范相关要求。
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	植物种子传播方式标本
	
	1、材质：
4种植物种子组成，包含4种不同的植物种子传播方式。标本全部包埋于安全无毒的透明树脂块中。包埋材料为透明有机树脂，标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无影响观察的气泡、伤痕。
2、产品尺寸规格：140×64×18mm（误差±2mm）。
3、检测及认证：
材料的重金属及有害化学物质含量符合GB6675国家玩具安全技术规范相关要求。
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	矿物标本
	
	1、用于小学科学分组实验。
2、有四种矿物：辉铜矿、磁铁矿、方铅矿、云母。
3、标本经加工后，一定应成块状，表面应清洁无杂质，至少应有一个新鲜断面。
4、应符合中华人民共和国专业标准JY0005-90《矿物岩石标本》的有关规定。
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	岩石标本
	
	1、用于小学科学分组实验。
2、岩石应有花冈岩、砂岩、页岩、石炭岩和大理岩5种。
3、标本经加工后，一定应成块状，表面应清洁无杂质，至少应有一个新鲜断面。
4、应符合中华人民共和国专业标准JY0005-90《矿物岩石标本》的有关规定。
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	金属矿物标本
	
	1、用于小学科学教学使用的金属矿物标本盒。
2、包括铜、铁、铝、钨、锡；
3、每种标本，都必须按批送到地质等有关部门鉴定，取得样品鉴定报告；
4、标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辨别；
5、标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质。
6、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	土壤标本
	
	1、产品应符合小学科学课程标准的要求，解决教学中的难点问题，涵盖小学科学教材中涉及的土壤类型，能表现土壤的结构剖面，土壤的分布，形成原理。
2、土壤实物标本由各种土壤、标本平面彩图、塑料盒组成。
3、产品能够反映出土壤的分布概图及土壤的形成过程和各种土壤的物质组成及功能。
4、产品的整体性能应符合JY0001-1988的4.1-4.6、4.8、4.10和4.11的规定。
5、产品的结构应符合JY0001-1988的5.1、5.3、5.4、5.7、5.9、5.13、5.15、5.17、5.21、5.22、8.1~8.5的规定。
6、产品的外观应符合JY0001-1988的6.1、6.5和6.9的规定。
7、高低温试验：产品以-25℃升至40℃再恢复至室温仍满足要求。
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	矿物提炼物标本
	
	1、石油提炼物：合成洗涤剂、塑料、医药、橡胶、合成纤维。
2、铜矿石提炼物：铜；铝矿石提炼物：铝；铁矿石提炼物：铁。
3、标本盒尺寸不小于190mm×120mm×28mm
4、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。
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	洋葱表皮装片
	
	1、适用于小学科学教学观察。
2、标本取材为新鲜的洋葱鳞片叶的表皮，每片取材不小于2mm×2mm，四周剪切整齐。
3、标本应平铺装片，不带表皮下的组织，可轻度染色。
4、标本在80X和200X显微镜下可清楚观察到排列整齐的许多小长方体（小格），同时可观察到细胞壁、细胞膜、细胞质及数个液泡。
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	叶片横切
	
	1、适用于小学科学教学观察。
2、标本取材为木樨科迎春花的叶片。
3、切片厚度在20μm以内，每张玻片应放材料不少于二片。标本用番红、固绿染色，使表皮、叶脉呈红色，其他绿色。
4、在80X和200X镜下可清楚观察叶子的内部结构、排列紧密的叶表，表皮细胞外壁有一层不易透水的角质层。表皮下有保卫细胞组成的气。
5、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	叶片气孔装片
	
	1、适用于小学科学分组观察。
2、标本取材为新鲜的气孔开放蚕豆叶。
3、材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。
4、标本为平铺装片，每片材料不小于2mm×2mm，四周剪切整齐。
5、显示正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、细胞核、叶绿体。
6、标本应在80X和200X学生显微镜下清楚观察叶子表皮和气孔结构。
7、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	动物表皮细胞装片
	
	1、适用于小学科学教学。
2、标本取材为两栖动物的表皮，每次取材不小于2mm×2mm，四周剪切整齐，标本应平铺装片染色。
3、标本在80X和200X显微镜下可观察到形状不很规则的呈多角形的细胞膜和着色较深的细胞核。
4、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	蛙卵细胞切片
	
	一、适用范围
适用于小学科学教学。
二、技术要求
1、标本选自32~64细胞之间的卵裂期。
2、作过动物极和植物极的中部纵切，切片厚度在10μm以内，每张玻片放材料1~2片，动物极向上。
3、标本由于有自然色素，可不染色或单一染色。
4、卵黄处有轻微破裂时为二级品。
5、应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。
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	骨细胞切片
	
	1、适用于小学科学教学实验用。
2、标本在200X和400X显微镜下观察骨细胞的形态结构。
3、骨细胞是多突起的细胞，核为卵圆形，骨细胞位于骨板内或骨板之间，细胞的突起穿越骨板层。
4、能看清骨细胞、骨基质、骨细胞突起及核仁。
5、标本取材大型哺乳动物的股骨。
6、标本用能显示骨细胞结构但又不退色的方法染色。
7、切片厚度在10μm以内，材料面积不小于4mm×3mm。
8、染色协调，无杂质，无余色，脱蜡干净。
9、标本无色变形、收宿、破裂现象。
10、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。

	113
	口腔粘膜细胞装片
	
	1、适用于小学科学教学观察。
2、标本取材为人的口腔粘膜。
3、标本应平铺装片，用碘液轻染色。
4、在低倍显微镜下应看到扁平，呈不规则多边形的上皮细胞。
5、在高倍显微镜下可看到细胞膜黑着色较浅的细胞质和着色较重的细胞核。
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	人血细胞装片
	
	一、适用范围
适用于小学科学课教学。
二、技术要求：
1、标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用。
2、血膜应涂布均匀、无污物；血细胞不重叠、无变形和自溶现象。用苏木精、曙红双重染色。
3、染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。
4、标本具有下列一项时为二级品：
a.血浆着色，但不影响观察血细胞形态；
b.红血细胞有变形现象，在400×镜视野内不超过10%；
c.血膜上有少量污物不影响观察。
5、应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。
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	中国政区地图
	
	1、印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。
2、适用教材：人民教育出版社出版。
3、出版单位应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。
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	中国地形地图
	
	1、印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。
2、适用教材：人民教育出版社出版。
3、出版单位应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。
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	小学科学安全操作挂图
	
	1、40幅、对开（人教版）四色胶印、纸张不低于105克铜板纸。
2、印刷质量：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。
3、适用教材：人民教育出版社出版。
4、出版单位应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。
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	小学科学生命世界教学挂图
	
	1、不少于29幅，每张幅面不小于540mm×780mm，纸张规格不低于128g铜版纸，履膜。
2、印刷：彩色胶印，附光盘一张。
3、印刷符合GB/T7705-2008  《平版装潢印刷品》。
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	小学科学物质世界教学挂图
	
	1、不少于22幅，每张幅面不小于540mm×780mm，纸张规格不低于128g铜版纸，履膜。
2、印刷：彩色胶印，附光盘一张。
3、印刷符合GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》
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	小学科学地球与宇宙教学挂图
	
	1、不少于28幅，每张幅面不小于540mm×780mm，纸张规格不低于128g铜版纸，履膜。
2、印刷：彩色胶印，附光盘一张。
3、印刷符合GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》。
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	植物分类图谱
	
	1、大16开128克铜板纸、四色胶印。
2、印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。
3、适用教材：人民教育出版社出版。
4、出版单位应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。
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	动物分类图谱
	
	1、大16开128克铜板纸、四色胶印。
2、印刷质量：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。
3、适用教材：人民教育出版社出版。
4、出版单位应符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。
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	测电笔
	
	一、适用范围、规格型号：
  1、适用于小学科学实验室用。
  2、型号规格：75mm×0.6mm×4mm 
二、技术要求：
  1、旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。
  2、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm
  3、旋杆应经镀鉻防锈处理。
  4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。
  5、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	一字螺丝刀
	
	一、适用范围、规格型号：
  1、适用于小学科学实验室用。
  2、型号规格：75mm×0.6mm×4mm 
二、技术要求：
  1、旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。
  2、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm
  3、旋杆应经镀鉻防锈处理。
  4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。
  5、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	十字螺丝刀
	
	一、适用范围、规格型号：
1、适用于小学科学实验室用。
2、型号规格：75mm 
二、技术要求：
1、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54。
2、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm 
3、旋杆应经镀铬防锈处理。
4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号。
5、其它技术要求按 GB10635的规定执行。
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	尖嘴钳
	
	一、适用范围、规格型号：
1、小学科学实验室用。
2、型号规格：长160mm 
二、技术要求：
1、载荷F≥550N 
2、其它技术要求按 GB6290的规定。
3、尖嘴钳的抗弯强度必须符合GB6293-86。嘴顶缝隙：不小于3mm的区域内，尖嘴钳的嘴顶缝隙最大值就不超过0.08mm.。
4、其他技术要求应符合GB6290-86《夹扭钳和剪切钳通用技术条件》的规定。
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	木工锯
	
	一、适用范围：
1、小学科学实验室用。
二、技术要求：
1、规格尺寸应符合SG241表格1的有关要求。
2、其它技术要求应符合SG241第2章的技术要求。
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	钢丝钳
	
	一、适用范围、规格型号：
1、小学科学实验室用。
2、型号规格：180mm。
二、技术要求：
1、规格尺寸应符合GB6295.2表格1的有关要求。
2、技术要求应符合GB6295.2的第2章有关要求。
3、其它技术要求应符合GB6290夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定。
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	手锤
	
	1、供学生敲击物体的手动工具。
2、规格：锤体重≧0.44Kg
3、材质：45～55优质碳素结构钢
4、硬度：大头HRC≥48mm～55mm，小头HRC≥40mm
5、锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷。
6、木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纹、霉变、虫蛀，表面涂清漆。
7、榔头装柄后不得松动摇头。
8、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	活扳手
	
	一、适用范围、规格型号：
1、小学科学实验室用。
2、型号规格：200mm 
二、技术要求：
1、活板手的尺寸应符合 GB4440表1的有关要求。
2、技术条件按 GB4440第4章的有关要求。
3、材质：优质碳素结构钢
4、硬度： HRC≥45 

	131
	剪刀
	
	一、适用范围
适用于学生实验用。
二、技术要求
1、产品表面处理分电镀剪，发蓝剪。剪刀刃口硬度不低于HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于HRC4。
2、剪刀性能应手感轻松、均匀、剪口锋利、不咬口、崩口、变形。
3、剪刀前端要尖口，经钝化处理。
4、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	塑料桶
	
	一、适用范围：
小学科学实验用。
二、技术要求：
1、用环保材料制；
2、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。
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	手摇铃
	
	一、适用范围、规格型号：
小学科学教学演示实验用。
二、技术要求：
1、金属壳体,木质手柄,银灰色。
2、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。
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	手持筛子
	
	一、适用范围、规格型号：
小学科学教学演示实验用。
二、技术要求：
1、不锈钢圈及丝网,直径不小于20cm,深不小于5cm。
2、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。
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	喷水壶
	
	一、适用范围：
小学科学实验供喷水用。
二、技术要求：
1、喷壶为塑料制产品，壶体形状为圆柱，棱形或动物形状。2、喷壶嘴孔大小一致，出水济流畅，呈莲蓬状。
3、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。
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	吹风机
	
	一、适用范围：
小学科学实验用。
二、技术要求：
1、额定电压220V，50Hz，1000W，应带有防过热保护装置，冷热风双项选择，配缩吹直头。
2、三档控制开关。
3、符合标准JB/T5880-1991 《日用吹风机》的有关规定。
4、应符合GB 21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。
5、有国家电器3C认证标识。
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	采集捕捞工具
	
	1、用于小学科学分组实验。
2、产品为组合式，必配器件和数量见下表：
序号 器材名称 单位 数量 序号 器材名称 单位 数量
1 标本夹 付 1 4 带盖塑料筒 只 1
2 捕虫网 件 1 5 小铁铲 把 1
3 水网 件 1 6 枝剪 把 1
3、标本夹用木板或胶合板组成，长300mm，宽220mm，捆扎带2根，每根长不小于1000mm。
4、捕虫网由网圈、网袋和网柄组成。网圈用φ4mm镀锌铁丝卷制，直径为300mm；网袋角线罗纹网布或尼龙网眼纱制成；网柄用木料制成，长105mm。
5、水网由网圈、网袋和网杯组成。网圈用φ4mm镀锌铁丝卷制，直径为220mm；网袋为圆台形，中心高200mm，下底用线罗纹网布或尼龙网眼纱制成，直径为120mm，周围用白布制成；网柄用塑料或木料制成，长105mm。
6、带盖塑料筒高16mm，上底内径φ170mm，下底内径φ130mm。
7、小铁铲长290mm，表面作防锈处理，木制手柄。
8、枝剪总长200mm，柄部应加塑料套。
9、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
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	生物显微镜
	
	1、显微镜总放大倍率为40X-640X，机械镜筒长160mm。机身总质量不低于2150克。
2、目镜：惠更斯目镜10X、16X各一只，外壳材质为铝合金，镜片为纯光镜片。
3、目镜筒为铝合金制造。
4、三孔转换器，定位准确，无位移现象。
5、物镜为消色差4X、10X、40X各一只，外壳材质为铜制镀锌，镜片为纯光学镜片，外壳附橡皮（防滑落）.
6、齿条为铜制，具有良好的传动性能。
7、有随机可调下限位功能，防止物镜碰坏切片。
8、平台为铝合金铸造，面积120mmX120mm。
9、弯背为实心铸铝制造。
10、底座为实心铸铁制造，以增加观察的稳定性。
11、反光镜直径50mm，一面为平面，一面为凹面。.
12、粗调范围≥50mm。
13、微调范围1.8-2.2mm。
14、微调调焦格值0.002mm。
15、木箱包装，显微镜定位于木箱内，箱体表面涂漆。
16、其它应符合中华人民共和国标准《生物显微镜》GB2985-91的规定。
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	生物显微演示装置
	
	1、总放大倍率为：40X-1600X，机身总质量不低于2500克。
2、分辨率：480TV线以上，或47万有效像素。
3、信噪比：≥52dB。
4、图像传感器：CCD摄像机。信号输出：USB2.0数字信号和Video视频信号双输出，可接电视，电脑，投影机。可手动/自动平衡。软件功能；静态拍照，动态录像，标定测量，图像融合。
5、与显微镜链接方式：C螺纹接口。
6、相对孔径：1：2。
7、配电光源显微镜
显微镜要求如下：
    7-1．显微镜总放大倍率为：40X-1600X。
    7-2．目镜：H10X、H16X，
         物镜：消色差4X、10X、40X、100X（油）各一只。
    7-3．单目TV头，45。倾斜，360°旋转，可同时进行肉眼观察与TV演示。
    7-4．固定单层方平台，110mmX120mm，配XY轴移动尺，范围60mmX30mm。
    7-5．粗动行程20mm，微动行程1.3mm。
    7-6．聚光镜：阿贝聚光镜NA=1.25，带可变光阑，拨杆升降。
    7-7．电源及光源：LED1W可充电，亮度可调，自动充电功能，停电可连续使用100小    时以上。
8、产品包装：显微镜包装应采用高密度材料泡沫，CCD摄像机单独有防震包装。
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	学生显微镜
	
	1、供小学科学分组用。
2、技术要求:显微镜总放大倍率为200×，机械镜筒长160mm。机身总质量不低于940克。
3、目镜：惠更斯目镜12.5X，铝合金金属外壳，镜片为纯光学镜片。
4、物镜：，消色差16X，铝合金金属外壳，镜片为纯光学镜片。
5、平台：全金属铝合金制，尺寸84mmX84mm。
6、底座：全金属铝合金制。
7、有下限位调焦功能，防止物镜碰坏切片。
8、切片夹配弹簧，方便拿取切片。
9、木箱包装，显微镜定位于木箱内，箱体表面涂油漆，防震、防潮。
10、其它符合中华人民共和国标准《生物显微镜》GB2985-99的规定。
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	量筒
	
	1、实验用计量仪器  500ｍｌ；量筒全高：360±2ｍｍ。最高刻度线至顶：50ｍｍ。量筒外径：54±1ｍｍ。底座外径：100±3ｍｍ。壁厚（不薄于）：1．7±0．4ｍｍ。最小分度：5ｍｌ。在21℃时量筒允差：量入式：±2ｍｌ。量出式：±4ｍｌ。
2、理化性能符合下列规定：耐水等级：  1；耐酸等级：  1耐碱等级：  2；内应力：底部在偏光仪中呈兰色，不允许呈黄色。
3、器身不得有明显扁瘪，冷却印，口光滑圆，器底平稳，厚薄均匀，不允许有破皮泡，积水条纹密集小气泡存在，但允许有不影响计量读数和强度的轻微缺陷。     
4、量筒的分度表应符合下列规定：量筒的分度表与计量数字清晰完整、耐久、分度线平直，分格均匀，并垂直量铜的轴心，分度线宽度不超过0．4ｍｍ。     
5、量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；量出式符号Ｅ，量入式符号Ｉｎ；容量单位ｍｌ
6、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
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	量杯
	
	1、实验用计量仪器250ml。
2、玻璃仪器的外形要端正、厚度要均匀，内外表面要光滑、清洁。尺寸在公差范围内(GB1800);
3、玻璃仪器的刻度，字迹应清晰，量值要准确；计量仪器要求有计量合格证；
4、玻璃仪器要充分消除应力，熔接部位要平滑、均匀、无气泡；
5、允许不超过：（1）气泡结面的直径不超过壁厚的1/3，长度里计不超过该器件全长的1/6；（2）横竖条纹长度及分布面不超过该器件的1/3。
6、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
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	甘油注射器
	
	1、实验用玻璃仪器：由注射针管和活塞管组成。注射管长：160±0．5ｍｍ。注射针管刻线30ml  全长135±1.5mm。      
2、管口外径：38±1ｍｍ。管口内径：30±0．5ｍｍ。管口内下：5ｍｍ内径24±0．2ｍｍ。管口外缘边高：5±0．2ｍｍ。管身内径：24±0．2ｍｍ。管身长：　123±1.5ｍｍ。管下端装注射针头接管外径：大头4．5±0．1ｍｍ。小头4±0．1ｍｍ。接管长：14±1ｍｍ。壁厚：2±0. 2ｍｍ。注射活塞管长：145±1．5ｍｍ。管头外径：23．9±0．1ｍｍ。管手持端长：20±1ｍｍ。外径：20±0．2ｍｍ。管尾外径：28±1ｍｍ。管尾边缘高：4±1ｍｍ。管壁厚：2±0．2ｍｍ。
3、理化性能：耐酸等级：1级热稳定性：耐热温差不低于200℃煮沸不破裂。
4、应力：在偏光仪下观察呈紫红色或部分扩散状兰色。
5、色泽：无色透明，允许微带黄或绿色。注射管和活塞管厚薄均匀允差在0.1mm，特别是两管之 间具紧又要能活动。活塞管的磨砂要光滑细密，不得有缺陷。活塞管磨砂精细，与注射管密吻光滑、不漏水、不漏气、又能活动。
6、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
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	试管
	
	1、实验用玻璃仪器（烧器类）。
            试管高：150±5ｍｍ。
            试管外径：15±0．7 ｍｍ。
            试管厚：1ｍｍ。
2、理化性能符合下列规定：
            耐水等级：      1级
            耐酸等级：      1级
            耐碱等级：      2级
3、管口应切割平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象，底部厚度不薄于0．5ｍｍ。
4、应力：在应力仪下观察呈紫红色为准。
5、应符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
6、材料：GG-17
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	试管
	
	1、实验用玻璃仪器（烧器类）。
            试管长：200±5ｍｍ。
            试管外径：20±1ｍｍ。
            试管厚：1．5ｍｍ。
2、理化性能符合下列规定：
            耐水等级：      1级
            耐酸等级：      1级
            耐碱等级：      2级
3、管口应切割平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象，底部厚度不薄于0．5ｍｍ。
4、应力：在应力仪下观察呈紫红色为准。
5、应符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
6、材料：GG-17
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	烧杯
	
	1、实验用加热玻璃仪器。  50ｍｌ；全高：55±2ｍｍ。杯身直径：45±1ｍｍ。杯口直径：50±1．5ｍｍ。壁厚：1ｍｍ。
2、理化性能：耐水等级：1级；耐酸等级：1级；耐碱等级：      2级；耐热等级：2级
3、产品厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，不得有气泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。
4、应力：呈兰色。
5、色泽：无色透明，微带黄绿色。    
6、应符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
7、材料：GG-17
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	烧杯
	
	1、实验用玻璃仪器（烧器类）。  100ｍｌ；全高：70±2ｍｍ。杯身直径：50±1ｍｍ。杯口直径：56±1．5ｍｍ。壁厚：1．5±0．2ｍｍ。壁量：0．12ｋｇ。
2、理化性能：耐水等级：1级耐酸等级：1级；耐碱等级：2级；耐热等级：2级
3、产品厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面不得摇晃，底部不得有气泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。
4、应力：在偏光仪中呈兰色。
5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色。    
6、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
7、材料：GG-17
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	烧杯
	
	1、实验用玻璃仪器（烧器类）。  250ｍｌ；全高：95±3ｍｍ。杯身直径：70±1ｍｍ。杯口直径：74±3ｍｍ。壁厚：1．5±0．2ｍｍ。重量：0．16ｋｇ。
2、理化性能：耐水等级：1级；耐酸等级：1级；耐碱等级：      2级；耐热等级：2级
3、产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡，透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。
4、应力：在偏光仪中呈兰色。
5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色。    
6、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
7、材料：GG-17
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	烧杯
	
	1、实验用玻璃仪器（烧器类）。  500ｍｌ；全高：117±3ｍｍ。杯身直径：89±1ｍｍ。杯口直径：94±3ｍｍ。壁厚：1．5±0．2ｍｍ。重量：0．24ｋｇ。
2、理化性能：耐水等级：1级；耐酸等级：1级；耐碱等级：      2级；耐热等级：2级
3、产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡，透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。
4、应力：在偏光仪中呈兰色。
5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色。    
6、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
7、材料：GG-17
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	烧瓶
	
	1、实验用加热玻璃仪器。平、长，250ｍｌ
         全高：176±2ｍｍ。
         瓶身外径：88±2ｍｍ。
         瓶颈直径：25±1ｍｍ。
         瓶长：88±3ｍｍ。
         瓶壁厚：1．5～1．6±2ｍｍ。
         重量：≧0．26ｋｇ。
2、理化性能：
         耐水等级：      1级
         耐酸等级：      1级
         耐热等级：      2级
3、应力：在偏光仪中呈紫红色或部分扩散状兰色。
4、色泽：无色透明，略带微黄色。    
5、厚薄均匀，底部平整，放置平稳，口部圆整，颈不歪斜，瓶口不得缺损。
6、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
7、材料：GG-17
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	锥形瓶
	
	1、实验用加热玻璃仪器。  100ｍｌ
           瓶全高：92±3ｍｍ。
           瓶身高：69±2ｍｍ。
           颈高：27±2ｍｍ。
           瓶底直径：69±3ｍｍ。
           小底径：49±1ｍｍ。
           瓶颈内径：26±1ｍｍ。
           壁厚：1～1．4ｍｍ。
2、理化性能：
           耐水等级：      1级
           耐酸等级：      1级
           耐热等级：      2级
           耐碱等级：      2级
3、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色。
4、色泽：无色透明，允许微呈黄绿色。    
5、瓶口要圆、光滑，不得有缺口现象，瓶身要正，瓶底平稳。
6、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
7、材料：GG-17
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	酒精灯
	
	1、加热仪器。150ｍｌ，由灯座、灯塞、灯盖组成。灯身高：56±5ｍｍ。盖高：25ｍｍ。     
2、直径：灯肩：82±2ｍｍ。灯底：50±5ｍｍ。灯盖：22±2ｍｍ。     
3、厚度：1ｍｍ。
4、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色。
5、色泽：无色透明，略带微黄色。
6、厚薄均匀，底部平整，磨砂细密，口应磨平，单重每套0．23ｋｇ。
7、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
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	漏斗
	
	1、实验用玻璃仪器。  60ｍｍ
          漏斗口径：60±2ｍｍ。
          漏斗高：50±1ｍｍ。
          斗柄外径：7～8ｍｍ。
          斗柄长：60±5ｍｍ。
          漏斗角度：60°
          厚度：≈1．5ｍｍ。
2、理化性能
         耐酸等级：1级
         膨胀系数：≈88×10-7
         热稳定性：耐热温差不低于80℃。
3、应力：在应力仪下观察呈紫红色或扩散状兰色。
口边光滑平整，不允许存在毛边，快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45°角，并将斜口边倒角不呈缺口。
壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3－5ｍｍ。
4、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
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	Y形管
	
	1、实验用玻璃仪器。
          由灯工玻璃制造。
          弯管长：50±5ｍｍ。
          支管长：50±5ｍｍ。
          管厚：7～8ｍｍ。
          全高：100±5ｍｍ。
          弯管角度：60°±3°。
2、理化性能
          耐水等级：1级
          耐酸等级：1级
          耐热等级：2级
3、色泽：无色透明略带微黄色。
4、应力：呈紫红色或部分扩散状兰色。
 产品厚薄均匀，管口截位齐整，烘烧光平，焊接牢固，两边支管对称。
5、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
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	滴管
	
	1、实验用玻璃仪器。  150ｍｍ
          由灯工玻璃制造，由管身及橡皮头组成。
          全长：150±5ｍｍ。
          管直径：8±0．5ｍｍ。
          喇叭口直径：10±0．5ｍｍ。
          滴管小头直径：3．5±0．5ｍｍ。
2、理化性能
         耐酸性能：1级
         膨胀系数：≈51×10-7
         热稳定性：耐热温差不低於200℃。
3、应力：呈紫红色或部分扩散状兰色。
4、口部切割整齐，烘光，上口喇叭口翻边圆整，应配橡皮头。
5、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。

	156
	集气瓶
	
	1、规格：125ｍｌ。
       由磨口瓶和玻片组成。
2、热稳定性：瓶子在80℃～100℃水中不破裂为准。
3、应力：在偏光仪下观察呈紫红色或部分扩散状兰色。
4、色泽：白色透明，微带黄或绿色。
5、磨砂密合性：玻片和瓶磨口配合后旋转，倒立，玻片不掉为准。
瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许旋转缩颈和磨光的小缺口。
6、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
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	镊子
	
	用不锈钢制成。规格为125mm。
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	试管夹
	
	1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。
2、本品由木料或竹子制作，由长臂和短臂及弹簧组成
3、外形尺寸180×20×11mm
4、弹簧由Φ1mm的弹簧钢丝制成
5、长短臂、头部，各有一半圆孔约为3mm，并贴上卫层垫子
6、试管夹最大升度约为22mm
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	石棉网
	
	1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。
2、本品用于化学实验时隔热
3、石棉网外形尺寸为125×125±1mm
4、铁丝网上涂防锈漆，四边加折不小于5mm
5、石棉膏涂复面积不小于Φ80mm涂复厚度应在1±0.2mm
6、石棉膏表面平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落
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	燃烧匙
	
	1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。
2、铜勺：材料采用厚度为0.5mm的Ｈ62铜板
3、手柄：材料为直径Φ2mm，长度约为Φ300mm镀锌铁丝或电焊条芯
4、铜勺与手柄用氧焊连接
5、铜勺成形外圆直径为20mm，窝孔深度不小于3.5mm
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	药匙
	
	1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。
2、产品每组由大、中、小三把药匙组成，药匙的两端各有一个药勺
3、药匙材质：塑料
4、每组药匙规格应符合下面附表
序号  组件名称   规   格       极     限     尺     寸
1    大号药匙 全长147 大勺长48，宽19，深10，小勺Φ9，深2±1
2    中号药匙 全长141 大勺长45，宽18，深 9，小勺Φ9，深2±1
3    小号药匙 全长125 大勺长40，宽17，深 5，小勺Φ9，深2±1
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	玻璃管
	
	1、实验用玻璃仪器。
    由玻璃管组成。
        玻管长：1000mm（或500mm）。
        玻管外径φ5～6mm。
        玻管壁厚：1～1．2mm。
2、理化性能
       耐水等级：1级
       耐酸等级：1级
       耐碱等级：2级
3、应力：在偏光仪下观察呈紫红色。
4、色泽：无色透明，允许微带黄绿色。
5、玻管厚薄均匀，不能出现大小头（粗细不匀）。
6、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。

	163
	玻璃棒
	
	1、实验用玻璃仪器。
    玻璃棒组成。
          玻璃棒长：500、1000mm。
          玻璃棒外径φ5～7±1mm。
2、理化性能
          耐水等级：1级           耐酸等级：1级
          耐碱等级：2级
3、应力：在偏光仪中呈兰色。
4、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀、无气泡。
5、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。

	164
	橡胶管
	
	1、规格：5×7. 6×9. 8×12. 10×14
2、材料：橡胶，要求无砂眼，有弹性，厚薄均匀

	165
	橡胶塞
	
	1、适用于各种试管、烧瓶、试剂瓶等玻璃仪器的封口
2、规格：1#～10#不等
3、材料：熟料橡胶，表面光滑，弹性好，锥度大。

	166
	试管刷
	
	1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。
2、本品由铁丝及猪鬃两部分组成
3、猪鬃均匀，在铁丝上，要求牢固、整齐
4、毛刷长约Φ7×70～Φ40×150mm
5、毛刷柄长10～150mm

	167
	烧瓶刷
	
	1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。
2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面
3、规格：毛刷小头Φ12×18mm，大头Φ34×50mm,小头Φ31×50mm，大头Φ60×90mm

	168
	培养皿
	
	1、实验用玻璃仪器。  100ｍｍ
           由器盖、器底组成。
           底外径：100±5ｍｍ。
           盖外径：110±0．5ｍｍ。
           底高：22±1ｍｍ。
           盖高：20±2ｍｍ。
           底盖厚：1．5～2ｍｍ。
           底盖单重：0．30～0．35ｋｇ
2、色泽：无色透明、允许略带微黄色。
3、理化性能
           耐水等级：1级
           耐热等级：2级
           耐碱等级：1级
           耐酸等级：1级
4、应力：呈紫红色或部分扩散状兰色。
5、产品厚薄均匀，底部平整，口部平磨细密光滑，口应磨平。
6、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。

	169
	蒸发皿
	
	1、实验用加热仪器。60ｍｍ。
          陶瓷制造。
2、蒸发皿外径：62～63ｍｍ。
          蒸发皿高：≈28～30ｍｍ。
          壁厚：≈2～2．5ｍｍ。
          蒸发皿底径：≈50ｍｍ。
3、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪。
4、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。

	170
	塑料量杯
	
	1、规格：500mL。
2、采用高强度聚丙烯PPR-4912料。
3、杯体采用双面刻度线，每格分度为50ml。
4、带手柄，微广口设计带导液嘴，上口直径96mm,下口直径84mm,高105mm。
5、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。

	171
	载玻片
	
	1、实验用玻璃仪器。
       载玻片：25．4×76．2mm。
       厚度：1－1．2mm。
2、玻片要求平整、无气泡、四边磨砂精细平滑，没有缺口、没有毛边的磨砂边。
3、应力：呈紫色或部份扩散状兰色。
4、色泽：无色透明。
5、包装为50片一盒。
6、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。

	172
	盖玻片
	
	1、实验用玻璃仪器。
        盖玻片：20×20mm。
        厚度：0．2mm。
2、玻片要求平整、无气泡。
3、应力：呈紫色。
4、色泽：无色透明。
5、包装为50片一盒。
6、符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。

	173
	方格黑板
	
	教室标准方格黑板，带磁性。

	174
	计算器
	
	小学型计算器，功能：10位数四则混合运算，平方计算、开方计算、分数计算、括号运算、小数与百分数互相转换、分数与小数互相转换、分数与假分数互相转换。使用二节7号电池供电，有自动关机功能。

	175
	剪刀
	
	长 150 mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质，带安全帽

	176
	刻刀
	
	美工刀，不锈钢，全长 130 mm～160 mm，刀片宽 10 mm

	177
	1～3 年级磁性教具
	
	组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以内数的认识、认识分数、计数、认识计数单位、认识年月日、认识平面的几何图形、长度测量、认识面积单位、长方形和正方形的面积公式、感受平移、旋转、轴对称现象、辨认位置与方向等

	178
	4～6 年级磁性教具
	
	组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以上数的认识、理解百分数、比较小数和分数的大小、负数、等式的性质、认识正比例的量和图像、了解平面上两条直线的平行和相交、认识几何图形、认识和使用量角器、估计不规则面积图形、计算长方体、正方体、圆柱表面积、认识轴对称图形和对称轴、观察认识平移和旋转等

	179
	演示算盘
	
	75 cm×25 cm×3.5 cm；上珠 2 颗，下珠 5 颗，17 档位

	180
	演示算盘
	
	75 cm×25 cm×3.5 cm；上珠 1 颗，下珠 4 颗，17 档位

	181
	数字、运算符号贴片
	
	演示用，磁贴；数字 0～9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高 10 cm；颜色鲜艳，亮黄色底，黑色字。

	182
	数字、运算符号贴片
	
	学生用；数字 0～9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高 5 cm；颜色鲜艳，亮黄色底黑色字

	183
	百数表
	
	演示用；100 cm×100 cm，每行 10 个格，共 10 行；磁贴，可写可擦

	184
	大数进位模型
	
	1 个千位正方体、10 个百位正方块，10 个十位长方条，100 个正方颗粒；以塑料盒包装，便于收纳

	185
	计数片
	
	圆形Φ 25 mm，正方形25 mm×25 mm，正三角形边长25 mm，各片厚1 mm，每种图形各 20 张

	186
	竖式计数器
	
	演示用；三档，标明“个位”“十位”“百位”

	187
	竖式计数器
	
	演示用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位”
“万位”

	188
	竖式计数器
	
	学生用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位”
“万位”

	189
	计数棒
	
	演示用；由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根；200 mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面积外接圆直径 10 mm

	190
	计数棍
	
	学生用；由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根；100 mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面积外接圆直径 4 mm

	191
	计数彩条
	
	由十种木条组成，分别涂上白、红、浅绿、紫、黄、深绿、黑、蓝、棕、橙等颜色；十种木条的截面都是 1 cm2的正方形、长度分别为 1 cm，2 cm，3 cm，…，10 cm

	192
	分数片
	
	演示用；由 1 个正方形底板和 12 条全长相同的长方形片组成，底板用塑料或木材制，片用塑料制；12 条长方形片每行颜色不同，分别表示 1，1/2，1/3，1/4，1/5， 1/6，1/7，1/8，1/9，1/10，1/12，1/16，每块上应有相应的分数值，可独立取下贴于黑板上

	193
	圆形分数模型
	
	演示用；采用直径≥22 cm、厚度≥0.8 mm 的软磁板；包含 15 片未裁切的圆（以不同颜色标示 1～1/20 等分数），15 片裁切的圆（依 1～1/20 等分进行），2 片圆形白软磁板。

	194
	立体分数模型
	
	由球体、正方体等几何形体，四分之一球体、八分之一球体、四分之一正方体、八分之一正方体等组成

	195
	口算练习器
	
	旋转式，能组成二位数、加、减、乘、除符号和一位数的运算式，没有等号和答案；数字高度≥50 mm

	196
	点子图
	
	演示用：磁贴，630 mm×800mm，每行 14 个点子，12 行，点子直径25mm

	197
	计数多层积木
	
	学生用；塑料材质；积木块包括 1 个 10 mm×10 mm×10 mm的正方体，90 mm×10 mm×10 mm、90 mm×100 mm×10 mm、 90 mm×100 mm×100 mm 的长方体各 1 个；每个积木块外都应画有 10 mm 的方格；配透明塑料盒

	198
	沙漏组
	
	包含 30 秒、1 分钟、3 分钟、5 分钟、10 分钟和 15 分钟的沙漏各 1 个

	199
	钟表模型
	
	演示用；三针，联动/非联动两用，12h/24h 表示，盘面直径为 250mm，无透明钟面罩

	200
	钟表模型
	
	学生用；两针，非联动，12 h 表示，盘面直径80 mm，无透明钟面罩

	201
	钟表模型
	
	学生用；三针，联动，12 h/24 h 表示，盘面直径80 mm，有透明钟面罩

	202
	电子秒表
	
	专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5 年

	203
	托盘天平
	
	演示用，500 g，0.5 g

	204
	简易天平
	
	等臂双吊桶非自动天平，最大载荷 200 g，分度值 1 g，槽码用金属制：10 g 16 个，5 g 8 个。允许误差：应分别≤0.5 g 和 0.3 g。吊桶容积应为 200 mL，可称量液体。吊桶应能自动调整方向，保持垂直与水平面

	205
	弹簧度盘秤
	
	指针式，最大称量 1 kg，最小称量 50 g，分度值 5 g

	206
	数字天平
	
	包含配有 20 个法码和 1 个天平座；能呈现等于、大于、小于的关系式

	207
	杠杆平衡器
	
	学生用；包含杠杆尺、支架及勾码 1 盒

	208
	几何图形片
	
	包括正方形（50 mm×50 mm）、长方形（50 mm×100 mm）、直角三角形（直角边长 50mm、100 mm）、等边三角形（边长 100 mm）、等腰三角形（两腰长 100 mm）、平行四边形（底边 200 mm、高 100 mm）、直角梯形(底边长 200 mm、高 100mm）、一般梯形（下底边长 100 mm）、圆形（直径 100 mm）

	209
	几何形体模型
	
	  学生用。 一般长方体(60×30×10mm）1个、特殊长方体（60×60×10mm）1个、正方体(边长30mm)1个、实心圆柱体（φ30×60mm）1个、空心圆柱（φ60×60mm）1个、球（直径30mm）、圆锥体（φ60×60mm、φ30×60mm、φ30×50mm）3种各1个组成

	210
	七巧板
	
	演示用；磁吸式，七种颜色，所组成的正方形≥400 mm× 400 mm，厚≥4 mm

	211
	七巧板
	
	学生用；七种颜色，所组成的正方形≥80 mm×80 mm，厚≥1 mm

	212
	七巧块
	
	由 7 块形状不同的模块组成正方体，1 个纸盒装，尺寸65 mm×65 mm×65 mm

	213
	百鸟蛋
	
	由 9 块不同形状模块组成蛋形， 尺寸 ≧135 mm× 110 mm×5 mm

	214
	长正方体框架模型
	
	直径为 3.5 mm 的红、黄、蓝小棒各 16 根；小棒长分别为150 mm、100 mm、50 mm；白色三通接口 20 个；透明收纳盒，用于收纳上述物品

	215
	角操作材料
	
	可变换角的大小， 两边长度可拉伸可收缩， 可在60 mm～100 mm 范围内改变，宽度为 7 mm～10 mm

	216
	钉板
	
	由钉板、橡皮圈等组成，演示板590mm×390mm，用优质高密度板制成，表面平整、挺直、无毛刺、无节疤、裂纹、伤痕等疵病。板正面为复膜印刷贴面，有等分方格，每相邻方格颜色兰白相间，每个方格边长33mm。在各方格的交点处嵌有小钉，钉子排列整齐，钉数共187个。板的背面无钉头露出，为黑色，可当黑板使用。

	217
	钉板
	
	演示用，采用透明塑料制成，外形尺寸：200mm×200mm，配有橡皮筋，板面上划有36个等分方格，在方格的每一交点处嵌有塑钉，塑钉等高，共有49个塑钉，板面塑钉顶部大于塑钉钉体，使用时不至于橡皮筋滑出，板面上绘有的线条清晰、整齐、粗细一致，可与投影机配合使用，用橡皮筋在钉板上围成的几何图形，可直观地计算几何图形的面积。

	218
	钉板
	
	学生用，塑料注塑成型，140mm×140mm，正面有49个塑料钉，7排7列，间隔20mm分布。另一面在圆周的24等分点处、圆心处、圆外切正方形的四个顶点处各有一个钉子。应符合JY0344《钉板》的要求。

	219
	条形拼搭条
	
	拼搭条的宽度为 8 mm，长度和颜色分别为 50 mm（红色）， 70.7 mm（黄色），86.6 mm（蓝色），100 mm（紫色），12.2 mm（绿色），14.14 mm（橙色），各 12 条；拼搭条两端分别为公母扣，便于相互拼搭。

	220
	8 面空间连接模型
	
	包括4种不同长度的杆、4种颜色的积木球组成。杆可插入积木球上的任意小孔内。积木球直径30mm，26个小孔。连接杆长142mm的6根，95mm的18根，60mm的8根，38mm的4根。

	221
	直尺
	
	演示用；1 m，最小分度值 1 mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度清晰，采用工程塑料制。二节组合，带手柄。

	222
	软尺
	
	2000 mm，最小分度值为 1 mm，宽度≥13 mm；每厘米处应为长线，每 5 mm 处应为中线，每毫米处应为短线；应按示值线所代表的 m、dm 或cm 值标出

	223
	三角尺
	
	演示用；工程塑料或木制，30°、60°直角三角尺和等腰直角三角尺各 1 个，带把手，60°角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500 mm，最小分度值应为 0.5 cm，字体高度应≥10 mm，标尺零位前不留空白

	224
	圆规
	
	演示用；工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（采用橡胶摩擦定位）。

	225
	量角器
	
	演示用；塑料制，直角度分度线应为 0°～180°和180°～0°双向标度，最小分度值应为 1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为 1 cm；半圆直径应为 500 mm～510 mm；厚≥8 mm，半圆圆心定位孔的直应在 0°～180°线（X轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 Y 轴的位置。半圆孔直径应为 10 mm～12 mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间。

	226
	面积测量器
	
	非脆性的透明塑料板，面积测量部分为100 mm×100 mm，其中一面印刷边长为 5 mm 的方格，每 10 mm 处用粗线印刷，每 5 mm 处用细线印刷，粗线处标有数字。

	227
	探索几何图形面积计算公式材料
	
	非脆性的透明塑料板，由 1 个边长 30 mm 的正方形、1个边长 60 mm×30 mm 的长方形、1 个底边边长 60 mm、高 30 mm 的平行四边形，2 个底边边长 60 mm、高 30 mm的直角三角形、2 个底边边长 60 mm、高 30 mm 的锐角三角形、2 个底边边长 60 mm、高 30 mm 的钝角三角形、2个上底 20 mm、下底 40 mm、高 30 mm 的梯形组成

	228
	圆周率、圆面积计算公式推导演示
模型
	
	  由钢制面板和塑料制成的圆面积演示器1个、圆周率演示器1个组成。产品能推导圆面积、圆周率计算公式；圆面积演示器，直径200mm，由15块1/16扇形块和2块1/32扇形块组成，能拼成较正规的长方形，每块扇形块背面固定有强磁，能吸在钢制面板上；圆周率演示圆，直径100mm，厚度4mm，印有滚动起始点标志，圆周边为齿状，配塑料直尺一根，固定在面板上，刻度长35cm，最小分度1cm，一侧面为齿状，直尺齿的模数和圆周率演示圆轮边齿的模数相同，实验精度好。钢制面板尺寸540mm×240mm×15mm，表面喷涂灰白色，印有扇形围成的圆和扇形组成长方形的图案，面板能放桌面上和吸在黑板上两用，带有支脚，能放在桌面上使用，面板背面装有强磁，能牢固吸在钢制黑板上使用。

	229
	塑料量杯
	
	透明，圆柱形，2 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％

	230
	塑料量杯
	
	透明，棱柱形，1.5 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％

	231
	塑料量杯
	
	透明，水杯形，1 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％

	232
	几何形体表面积展开 模型
	
	演示用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体边长为 60 mm×100 mm×140 mm，正方体边长为 100 mm，圆柱直径为 100 mm、高为 100 mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形。
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	几何形体表面积展开 模型
	
	学生用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体尺寸为 20 mm×40 mm×60 mm，正方体尺寸为 50 mm，圆柱直径为 30 mm、高为 50 mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形。
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	立方厘米、立方分米模型
	
	100 mm×100 mm×100 mm 透明正方体容器 1 个，侧面显示刻度线，内含四种规格立方体，规格数量如下：100 mm×100 mm×90 mm 白色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线）100 mm×90 mm×10 mm 黄色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线），90 mm×10 mm×10 mm黄色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线），10 mm×10 mm×10 mm 红色小正方体 1 个。
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	探索几何形体体积计算公式材料
	
	应由三部分组成，如下：长方体体积：由 24个边长 10 mm 的正方体和 1 个长方体容器构成，长方体内部尺寸 41 mm×31 mm×21 mm；圆柱体体积：由 2 个颜色不同、截面为半圆的圆柱组成，每个半圆柱由截面为扇形的柱体构成，不少于 8 块； 圆柱圆锥体积比：由无色透明的圆柱形容器和圆锥形容器组成，圆柱和圆锥均高 100 mm，直径 100 mm，圆柱壁应有三等分的标度线。
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	图形变换操作材料
	
	应有 2 个平行四边形（边长 30 mm，高 20 mm），2 个正方形（边长 30 mm），2 个三角形（底 30 mm，高 20 mm）和 2 个圆（直径 30 mm）组成；彩色透明塑料制；用于平移、旋转、对称等内容。
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	旋转模型
	
	手动旋转装置，产品由底座、支架、转轴、转盘、卡座组成，包括旋转产生圆柱体、圆锥体、圆台、球的轴截面平面图形，分别为长方形、直角三角形、梯形、半圆形。长方形尺寸70mm×150mm，直角三角形直角边尺寸70mm×150mm，梯形尺寸45mm×70mm×150mm，半圆形直径100mm。
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	演示用转盘
	
	由转盘和盘面可换的数字、色块、空白盘面组成，盘面直径400 mm，更换盘面时应不需拆下指针，悬挂式，圆盘面应敷设磁性塑料；可换盘面应采用铁片作材料，双面印有符号或颜色；数字盘面应印有 0～10；色块盘面应有三种不同的颜色，每种颜色四块；空白盘面一面应使用白色无光塑料，应可用白板笔书写
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	数字骰子
	
	边长12 mm×12 mm×12 mm，每个侧面上有不同的数字，数量每套 3 个
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	空白骰子
	
	边长12 mm×12 mm×12 mm，数量每套 2 个，可用铅笔书写并可擦除
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	塑料球
	
	五种颜色，每种颜色各 10 个，球径20 mm，配不透明袋 2 个，袋口有伸、缩拉绳
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	活动日历
	
	演示用；边长 10 cm 的正方体 4 块；可写可擦。底座（盒子）405mm×105mm×105mm。
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	活动日历
	
	学生用；边长 5 cm 的正方体 4 块；可写可擦。底座（盒子）205mm×55mm×55mm。
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	彩色双面双色纸
	
	A4，1 包 100 张；与黑板和白板反差大的彩色
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	表面涂色的正方体
	
	正方体 3 cm×3 cm×3 cm，64 个；其中三面涂红色的 8个，两面涂红色的 24 个，一面涂红色 24 个，六面均不涂红色的 8 个，不涂红色的面均涂白色。

	音乐教室

	1
	立式钢琴
	
	1.外壳尺寸（长×宽×高）≧1500×598×1181mm。
2.铁板：采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。
3.音板：采用进口优质木材制作的加强型实木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色。音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美的琴声和纯正的音质效果。
4.琴弦：采用德国Roslau原装进口名牌钢线，音色纯净，音准稳定。
5.弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。
6.弦轴板：由多层硬木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。
7.弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。
8.制音器：采用进口优质羊毛制造，制音效果好。 
9.转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质木材制作，强度高、韧性大、运动灵敏、观感典雅。
10.顶杆：采用高强度ABS材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。
11.琴键：采用亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。
12.键板：采用进口优质木材制作的实木键板，性能稳定。
13.脚轮：采用单轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点。
14.外壳标识：压键档粘贴“教学专用琴”标识。
15.外壳涂饰：采用名牌不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整

	2
	琴凳
	
	1、优质琴凳，铁、优质皮革、高密度海绵。
2、板面：290*450mm 高度490mm。
3、表面处理工艺：静电喷粉。
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	手风琴
	
	1.琴箱：长402mm,宽185mm。
2.风箱：16折，表面覆盖条两端应一致，折层边棱应平整。风箱伸缩自如，与琴箱结合严密。
3.键盘：34个条形琴键，中心距20mm，琴键宽度19mm, 键盘耐磨防划.黑白键左右不摆动，机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色。
4.键盘音列：3排。
5.音域：从G到E。高音明亮，中音丰满有力，音质纯净，无杂音无哑音，低音浑厚。音色变化丰富，音域内高低排列和谐。
6.键盘变音器：5个变音+一个总还原，排列整齐，音列组合标志准确、清楚。变音传动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启闭。
7.贝斯：60个键钮，5排，排列整齐，运动灵活，硬质合金铝材质，经久耐用，不易掉齿。中心距14mm,行距9mm。
8.贝斯变音器：无变音。
9.贝斯音列：5排，音域从C#到F#。
10.琴箱：色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整，紧固件没有松动现象。
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	指挥台（含指挥棒）
	
	1.指挥台，全木制，便携可调/折叠式，结实耐用，无噪音。站台表面铺有红地毯，美观大方，站台内部为钢制结构，结实耐用，抗压力强，站台带有安全护栏，安全性好。谱台和二层板台也都为樟子松纯实木材质，可以自由调节倾斜度数。谱台高度可调节，800-1200mm.任意调节。
2.谱台板尺寸:650*420mm
3.二层台板尺寸:300*400mm 
4.谱台板高度尺寸:800-1200mm 可调
5.护栏高度尺寸:高900mm 宽:700mm
6.站台尺寸:1000*1200*220mm
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	合唱台
	
	1.材质：采用18mm实木板制作，内衬18mm实木板加固；外观为一体结构，结实耐用，抗压力强；                                                                                                                                         
2.合唱台分三级，长：1200mm，每级宽400mm，高200mm；                                          
3.产品有良好的视觉和听觉效果；                                                                                                                 
4.产品外形美观、坚固耐用，无噪音适合音乐厅使用，

	6
	音筒
	
	1.外观构成：彩色塑料音筒，外部有音符标注；一头有系绳，用于方便手拿
2.规格：筒直径≧43mm，按音符排列，音筒长：C≧610mm、D≧550mm、E≧472mm、F≧450mm、G≧392mm、A≧360mm、B≧310mm、C≧290mm；
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	音条
	
	1.构成：由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒，                                                                                                                                                                                           
2.组成部分：音条键、发音箱、音条钉、音条锤，产品表面镀层牢固、完整、光亮，
3.规格：铝制17块音块组成，规格：最长音块≧215mm、最短音块≧133mm；音块高≧2mm；音块的铝板琴片厚度≧5mm；                                                                                                                                                                
4.音色：音灵敏，主音清晰，悦耳，音色饱满，共鸣好，无杂音；音准符合标准要求。                                                                         
5.包装：木盒，
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	沙蛋
	
	1.材质：原木，环保安全漆
2.规格：沙蛋长度≧58mm，直径≧40mm
3.结构：由2个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个为一付；                                                                                                                                                                               4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。
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	手摇铃
	
	1.材质：塑料皮带、金属铃铛、木制把，外观结构：半圆附塑料皮带由木制把连接，挂有5个小铃铛，铃铛悬挂牢固，2个为一付；
2.规格：半圆直径≧107mm，高≧74mm，木柄直径≧18mm；铃圈厚≧2mm，皮宽≧17mm，皮长约≧200mm；铃铛规格≧23*23mm；                                                                                                                         3.音色：发音清脆，无杂音；
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	棒铃
	
	1.材质：木制、金属铃铛，结构：木棒上面覆盖红绒布，配有21颗小铃铛组成，边缘排布4排各5颗铃铛，顶部一颗铃铛，手柄处为原木清漆，美观精致； 
2.规格：全长≧250mm，手柄把长≧100mm，铃铛直径≧20mm；
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	响棒
	
	1.材质：椿木；                                                                                                                                                                                                                2.结构：由两根圆柱体实木棍构成，材质：椿木，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一付； 
3.规格：长≧200mm，直径≧20mm；                                                                                                                                                                                                4.音色：发音清脆，悦耳；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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	刮棒
	
	1.材质：木质；                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.结构：由一根粗细一致的实木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，，配敲棒一支；
3.规格：全长≧220mm，刮棱棒长≧145mm，刮棒直径≧25mm，手柄长≧8mm，直径≧17mm，棒长≧145mm，直径≧6mm；                                                                                                                                   4.音色：音质清晰，无杂音；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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	鱼蛙筒
	
	1.材质：木质，发音部位为松木，头尾部为桦木；                                                                                                                                                                                         2.结构：蛙鸣筒，形状似鱼型，腰部均匀加沟，原木清漆，头部和尾部彩漆，附刮棒一根； 
3.规格：全长≧200mm，头部长≧67mm；加沟处长≧68mm，直径≧56mm；尾长≧64mm，尾直径≧33mm；敲棒长≧147mm，直径≧12mm；                                                                                                                 4.音色：音质清晰，无杂音；                                                                                                                                                                                                                                
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	音乐节拍器
	
	机械节拍器
速度范围：40拍/分钟-208拍/分钟
人声节拍：0,2,3,4,6
误差：0.08%
产品尺寸：≧108*100*203mm
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	音叉
	
	1.材质：钢制
2.规格：总长≧115mm，把手长度≧40mm，叉长≧75mm，叉厚≧3mm                                                                                                                                
3.结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有A-440钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成

	16
	乐器储藏柜
	
	1、规格：800×1800×400mm。2.采用冷轧钢板,粉末静电喷涂,焊接牢洗除锈,锌洗磷化后粉末喷涂.防护性好附着力强.采用国际品牌的粉沫使产品真正的环保无毒害。
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	钟琴
	
	1.材质：优质钢铝；                                                              
2.规格：琴长≧615mm，琴宽≧342mm，琴片宽≧25mm，琴片厚≧5mm，整体琴片长185mm-75mm组成，琴片根据音阶不同尔长度不同。                                                                                                                                                                                                              3.结构：音板、音锤、支架、琴包组成；由1个32音的裸琴和1副不锈钢制支架组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的3个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用；
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	木制沙锤
	
	1.材质：桦木，沙粒
2.规格：总长度≧260mm，锤体长度≧130mm，锤球直径≧80mm，手柄长≧134mm，手柄直径≧24mm
3.结构：由2个椭圆带把红色沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。柄由硬质桦木制成；粗细适宜，手感好，牢固，制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球画花装饰，更为美观。                                                                                                                                        4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。
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	椰壳沙锤
	
	1.材质：纯天然椰壳
2.规格：总长度为≧240mm，锤体长度≧120mm，锤球直径≧115mm，手柄长≧152mm，手柄直径≧24mm.
3.结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一付。手柄部分穿有2个小孔，孔中心穿有DIY中国结，粗细适宜，光滑手感好，牢固。
4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。
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	卡巴撒
	
	1.结构：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成，珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄表面光滑，无毛刺，安装结实；                                                                                 
2.音质：音质清晰，无杂音、可根据摩擦或摇晃的速度快慢来调整节奏。                                                                                                     
3.规格：头部木块直径≧130mm，厚≧8mm，锤头高≧72mm，金属串珠区直径≧76mm，金属串珠区高≧53mm；手柄长≧100mm，手柄直径≧17-24mm；
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	卡巴撒
	
	1.结构：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成，珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄表面光滑，无毛刺，安装结实； 2.音质：音质清晰，无杂音、可根据摩擦或摇晃的速度快慢来调整节奏。
3.规格：头部木块直径≧65mm，
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	双响筒
	
	1.材质：红木，由筒体、手柄构成，双响筒两端有粗细均匀的的螺纹状更加能体现音型，40-208拍/分；加沟凹槽都是经过紧密处理，使得发声标准清晰； 配敲棒一根
2.规格：筒全长≧184mm，直径≧40mm，握把长≧153mm，握把插孔深≧15mm；敲棒长≧152mm，锤头直径≧11mm； 高音筒长59mm，低音筒长58mm                                                                                                      
3.音色：发音清脆，无杂音
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	响板
	
	1.材质：桦木
2.规格：全长≧218mm，响板头直径≧55mm，响板厚度≧31.1mm；手柄厚度≧19mm，
3.结构：由主板及两块盖板连接组成，主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间，用线绳穿过两圆孔串联在一起;                                                                                                                               
4.音色：发音清脆，悦耳，可发出坚硬“哒，哒哒”声、无杂音；
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	北梆子
	
	1.材质：梨木；                                                                                                                                                                                                    
2.结构：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；产品表面光滑，完整、光亮；
3.规格：长≧190mm，宽≧43mm，高≧33mm；另一根尺寸≧190mm*25mm；                                                                                                                                                                                  
4.音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音.  

	25
	南梆子
	
	1.材质：梨木或硬杂木；                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2.结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高≧8mm，配一支敲棒，表面光滑，完整，光亮。
3.规格：长≧195mm，宽≧38mm，开缝长≧139mm；敲棒长≧200mm，击锤直径≧14mm；                                                                                                                                                                 
4.音色：音质清晰，宏亮，悦耳，饱满，无杂音；
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	木鱼
	
	1.材质：椿木；                                                                                                                                                                                                                        
2.结构：八音一组，正面方形，侧面三角形，手工制作，设有发音孔，附击锤1个；木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音孔，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部(敲击部位)呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆，外观红色喷漆，金色画漆。
3.规格：尺寸为宽*高≧①95*72mm ②≧88*67mm ③≧86*64mm ④≧78*62mm ⑤≧74*60mm ⑥≧71*54mm ⑦≧63*52mm ⑧≧61*48mm。击槌槌头直径≧24mm，球形，把为圆柱形，直径为≧5mm，敲槌全长≧190mm，敲击不同尺寸的木鱼，出不一同的音调。                                                                                                                                                                                                                                             4.音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音. 
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	铃鼓
	
	1.材质：鼓圈桦木多层板，鼓面优质单面羊皮，黄铜镲片、羊皮鼓面；
2.结构：由鼓身、鼓面、6组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用数颗泡钉进行固定，更结实美观                                                                                                                                                                   
3.规格：铃鼓直径≧200mm，高度≧43mm,木质圈厚度≧6mm，单片铃片直径≧36mm，                                                                                                                                                                                     
4.音色：击鼓，摇鼓发声清晰，无噪音；铃声清脆，古音纯正。 
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	三角铁
	
	1.材质：锰钢 
2.结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，表面镀铬，镀层均匀，光亮，材质厚实；材质厚实；金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全 ，每个三角铁都带有带有软橡胶制作的勾手，方便使用;                                                                                                                                                                                                                                                           3.规格：3件套三角铁的尺寸分别为：243mm ；197mm ；157mm ；金属敲棒的长度130mm ；三角铁的直径8mm ，金属击棒的直径5mm  
4.音质：明亮，发音清脆，穿透力强，
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	碰钟
	
	材质为合金，系丝带型，直径≥4.5cm；两个一对，手持碰撞发声，两钟相碰，声音清脆悦耳，发音响亮。
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	大军鼓
	
	1、材质:优质聚酯膜鼓皮,多层桦木鼓腔,铝合金压铸鼓圈
2、规格:直径不低于560mm,鼓高度不低于（250mm22*10）。
3、配件:一副鼓槌、背带。
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	小军鼓
	
	1.材质：金属鼓腔贴PVC;                                                                                                                                                                                                            
2.结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成；                                                                                                                                                                                          
3.规格：鼓尺寸14"×4" ，鼓面的直径≧354mm，鼓腔厚度≧1.4mm；鼓高≧100mm，鼓棒长≧400mm，鼓棒直径≧14mm；
4.音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏；
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	（三鼓）多音鼓
	
	尺寸：10"12"13"
工艺：喷砂化处理
配件：扳手、鼓棒、鼓钥匙，带鼓架
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	竖笛
	
	1.材质：ABS树脂；                                                                                                                                                                                                                                
2.结构：由安全无毒环保塑料制成的6孔竖笛一支，内附:一根清洁棒、竖笛说明书（含指法表），PVC袋包装 ，笛身贴有镭射光标
3.调性：C调
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	口风琴
	
	1.规格：32键，琴体尺寸 420*105*45mm。
2.材质：座板材质不锈钢（分低音区、高音区）；音簧材质磷青铜；琴体外壳ABS无毒树脂。
3.结构：黑白键相间，配短吹嘴1个，长吹嘴1个，含手帕、教材、牛津布软包。
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	陶笛
	
	1、材质：ABS树脂材质
2、调性：中音C调
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	葫芦丝
	
	1.材质：ABS材质  中音C调                                       
2.规格：葫芦丝全长385mm；葫芦130mm；主音管230mm；主音管直15mm；葫芦丝吹口20mm；                           
3.音质：采用十二平均律，标准音440Hz，音色优美，圆润，发音流畅。
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	堂鼓
	
	1.材质：牛皮鼓面,鼓腔、鼓锤用硬杂木；
2.结构：由鼓、鼓锤及鼓架组成；鼓面光滑，张力适度，鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，间距均匀，更为结实；鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，配合鼓架使用，配鼓架；
3.规格:鼓面直径≧247mm，高度≧167mm ，鼓锤长度≧245mm，鼓锤直径≧14mm
4.音质：鼓中心发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短、稍薄，演奏时无杂音； 

	38
	小锣
	
	1.材质：优质铜;                                                                                                                                                                                                                 
2.结构：小锣身为一圆型弧面，响铜制,中心部稍凸起，锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用
3.规格：锣直径为≧215mm，外延厚度≧1.5mm,木片长度≧265mm
4.音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音；
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	钹
	
	1、材质：响铜
2、规格：直径≧15CM，壁厚≧0.2CM
3、结构：钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付
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	乐谱架
	
	1、材质：优质铁，磨砂面
2、规格:谱台面直径≧47.5CM，高度≧34CM，最大可升降到1.4-1.5米的高度，加厚金属钢管支架中心钢管直径≧1.9CM
3、结构：由加厚金属谱台面和加厚金属钢管支架组成。加厚金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用。
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	六面体凳
	
	1、材质：复合木制板材、带ABS包边材料、硬质包角钉制；
2、规格：300*360*410含护角部分
3、结构：由一正方体凳组成，凳子颜色有3种，3色对称。凳子有8个护角，护角为硬质塑料制成，防滑
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	教室装修
	
	室内吊顶，顶面造型设计及装修施工，石膏板塑形、顶面刮白、灯光改造等。据实结算。

	体育室

	1
	室内标准篮球架
	
	产品参数配置：型号：移动式手摇升降篮球架配安全钢化玻璃篮板 篮板配置：国标1800*1050mm有机钢化玻璃篮板，铝合金包边，玻璃1.0cm厚度完全可以承受灌篮时产生的冲击和其他激烈的运动。篮球架的立柱主杆：采用优质60*120mm方管 厚2.5mm两根方形钢管拼接而成。两根立柱拼接宽27cm   高2.4m篮球架的移动底盒：优质钢板裁板折弯制成，厚度为2.2mm：箱体尺寸为1800*900*400mm，不带轮子高30cm，带轮子40cm，底盘里装负重物，以保证在使用时的安全稳定。横梁与篮板之间的伸臂：采用优质100*150mm方形钢管，保证篮板的稳定。篮　圈：采用优质圆钢制成完全符合国际标准。篮球架的高度：1.6--3.10米。

	2
	室内小篮球架（可移动)
	
	箱体；1.4米*0.8米
篮板：1.4*0.9  1篮板铝合金钢化玻璃篮板。
篮筐：弹性篮球匡
横梁40*60钢管前立柱150*100箱体厚2mm   力臂厚2.5mm伸臂
距离地面高1.4M时，到篮板65CM，伸臂距离地面高3.05M时到篮板67CM
升降范围；1.4M---3.05M 

	3
	室外小篮球架
	
	预埋式165圆管预埋篮球架  钢化玻璃篮板 篮板：180*105*1.0  篮筐距地面高度 2350mm材质：国家标准优质钢材制成 圆管
喷漆：静电喷塑处理

	4
	羽毛球场地垫
	
	PVC、4.5mm、环保碎石纹108平/块

	5
	排球柱
	
	箱体：40*60*30cm 可加砂子、石头、水泥配重250kg/副 带移动轮子、立杆外管76cm壁厚2.0mm 调节高度：1.55m、1.9m、2.0m、2.1m、2.24m、2.43m 全部静电喷塑工艺，采用折盖工艺，中间带锁扣

	6
	排球网
	
	排球网长度9500mm～10000mm，宽度1000mm±25mm

	7
	ABS羽毛球柱
	
	规格：立柱1.55米 直径42管 底座采用ABS材质，   适用于15米*7.2米的标准羽毛球场地

	8
	羽毛球网
	
	羽毛球网长度≥6100mm，宽度760mm±25mm

	9
	篮球
	
	1.规格:7号篮球；圆周长750～770mm；重量560g～650g；圆周差均需≤4.0mm。
2.材质：球体表面选用优质合成革材料。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于55g，含胶量不低于35%。
3.功能：篮球运动涵盖了跑、跳、投等多种身体运动形式，且运动强度较大，因此，它能全面、有效、综合地促进身体素质和人体机能的全面发展。
4.结构： 由内胆、缠丝、中胆、表皮、球嘴等组合而成。

	10
	篮球
	
	1.5号篮球。2.球体表面选用优质PU材料，厚度不低于1.4mm。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于55g，含胶量不低于35%。中胎用橡胶材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。3.球嘴朝上，置于球底离回弹高度仪底板（硬质木板）1800mm处，使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其回弹高度，需达到1200-1600mm

	11
	身高体重测试仪
	
	身高：量程：90cm～210cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm
体重：量程：5.0kg～150kg，分度值0.1kg，
允差：±0.1kg  （≤100kg）
      ±0.15kg （＞100kg）

	12
	肺活量测试仪
	
	1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。
2.使用进口高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。
3.测试仪采用一体化设计，采用LCD液晶显示屏，视域（W*H)≥39.0*17.0，具备LED高亮背光，读数方便,具有锁定功能。采用内置锂电池供电，Type-C接口充电，低功耗设计，30秒内未使用自动逐级调低亮度直至息屏，带低电量提示功能。
4.采用开关复合功能按键，具备测试开始/结束功能。
5.主要技术参数：
量程：0～9999ml                                
分度值：1ml
误差：±2.5%FS

	13
	坐位体前屈测试仪
	
	1.自动测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。
2.整体结构全部采用纯钢板材质，做工精致，外表漆面喷塑处理，光滑无毛刺。
3.采用可折叠设计，方便组装，便于移动测试。
4.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。
5.主要技术参数：
　　　测量范围：－20cm～35cm
　　　分度值：0.1cm
　　　测量精度： ±0.1cm

	14
	小跳垫
	
	1.规格:1200×600×50mm。
2.材质：内胆珍珠棉材料，垫套精细帆布，颜色为军绿色；
3.功能：多功能体操垫，适应各种训练运动，如体操，仰卧起坐等。
4.结构：体操垫的四角为直角，四周仿皮革包角。可在长度方向对半折叠，体操垫宽度方向两侧设提手，带粘扣。表面平整，无皱折。当载荷落至体操垫时，外层不得起皱里外层不得发生相对位移。

	15
	大跳垫
	
	1.规格:2000×1000×100mm。
2.材质：内胆优质珍珠绵；垫套精细帆布，颜色为军绿色。
3.功能：多功能体操垫，适应各种训练运动，如体操，仰卧起坐等。
4.结构：体操垫的四角为直角，四周仿皮革包角。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手。表面平整，无皱折。当载荷落至体操垫时，外层不得起皱里外层不得发生相对位移。

	16
	实心球
	
	圆周长350mm～780mm,质量1000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂

	17
	实心球
	
	1.实心球，圆周长350-780mm，重量2Kg.圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害。球面用不低于4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。
2.性能要求;从10m高处自由落体试验后，应无破裂。
3.外观质量要求:球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。

	18
	球车
	
	可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角

	19
	三节跳箱
	
	PVC夹网革，
珍珠棉内芯；90cm（长）*60cm（宽）*30cm（顶宽）*90cm（高）,

	20
	三节圆弧跳箱
	
	PVC夹网革，
珍珠棉内芯；长60*宽60/30*高75cm
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	四节鞍马跳箱
	
	PVC夹网革，
珍珠棉内芯；100*80*40*95
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	四节跳箱
	
	PVC夹网革珍珠棉内芯；120*90*40*120

	23
	多功能四节跳箱
	
	PVC夹网革，
珍珠棉内芯；120*80/40*120
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	五阶跳箱
	
	PVC夹网革，
珍珠棉内芯；100*50*40*80

	25
	S独木桥
	
	PVC夹网革，
珍珠棉内芯；120*60*30

	26
	三角拼接
	
	PVC夹网革珍珠棉内芯；150*60*60

	27
	可折叠三角斜坡
	
	PVC夹网革珍珠棉内芯；150*75*35/5

	28
	不折叠斜坡
	
	PVC夹网革珍珠棉内芯；120*60*35

	29
	跨栏组合
	
	PVC夹网革珍珠棉内芯；60*20*30

	30
	八角滚筒
	
	PVC夹网革珍珠棉内芯；100*45

	31
	分体八角柱
	
	PVC夹网革珍珠棉内芯；100*45

	32
	堆叠垫
	
	PVC夹网革珍珠棉内芯；120*60*20/60*60*20（2个）/40*60*20（三个）

	33
	数字跳垫
	
	PVC+珍珠棉内芯；200*75*5

	34
	儿童数字跳垫
	
	PVC+珍珠棉内芯；共有11块40*40*5厘米的软垫组成

	35
	三折垫
	
	PVC珍珠棉内芯；180*80*10

	36
	四折垫
	
	PVC珍珠棉内芯；200*100*10

	37
	五折垫
	
	PVC珍珠棉内芯；300*120*10㎝

	38
	软体平衡木
	
	PVC夹网革珍珠棉内芯；长度2米，下宽30/上宽20 ， 高度30，（可根据需求定制长度）

	39
	长方体
	
	PU珍珠棉内芯；60*30*30(尺寸可定制)

	40
	数字方块A
	
	PU珍珠棉内芯；30*30*30(尺寸可定制)

	41
	彩色滚筒
	
	PU珍珠棉内芯；高80直径70内径40

	42
	独木桥软体9件套
	
	PU珍珠棉内芯；两步台阶*1:40*18*40CM，
三步台阶*1:60*50*30CM，
 S独木桥半圆*4个，长90CM，高 40CM，半径45CM，面宽18CM，
骑马柱组合*1套:柱子:80*30CM，U型槽：长50CM*宽15CM，高30CM，

	43
	儿童爬行架
	
	长200CM，宽50CM，高50CM，喷涂烤漆钢架防晒防氧化处理

	美术教室

	1
	教师演示台
	
	1、产品规格：1600*800*800mm。
2、产品材质：桌面为30mm厚实木板材质，圆角桌角设计，安全防磕碰，桌面配透明垫皮。桌面下设四条实木桌腿，榉木材质，纹理清晰牢固耐用；配置防滑脚垫。
3、产品结构：双层结构，桌面下设置物层，可放置物品。
4、所有材料均经环保水性漆处理，安全无污染。

	2
	画架
	
	优质榉木前倾式画架，双重角度可调节，外观尺寸约580*600*1730（2350）mm,最大夹画:125cm。

	3
	绘画凳
	
	1.规格：凳面直径不低于295mm，升降高度480到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。

	4
	书画桌
	
	规格：1400*700*760mm，面板采用优质三聚氰胺板25mm厚度制作，板面光洁平整，PVC包边，桌面颜色可选。桌面6张拼接为一张，直径为1400mm。架子采用与桌面一致的材质，厚度15mm。带书箱。
凳面与桌面材质相同，规格：340*240*420mm；凳架采用30mm×30mm方管焊接而成，方管厚度1.0mm，一张桌子配6个凳子。脚套为高密度聚乙烯脚套，防震防滑耐磨专用脚套。
铁件选用优质钢材，经下料，钳工搬弯、造型后，利用CO2保护焊焊接牢固后，经严格打磨无毛刺、无尖角后，进行除油、除锈、清洗、中和、清洗、磷化、钝化后晾干，利用全自动喷塑设备对产品进行EPOXY喷涂，经300℃高温烘烤而成。颜色灰白色。
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	美术教学用品柜
	
	1、规格：1000*500*1000mm；
2、全木结构：横向放置二层18mm厚E1级双贴面三聚氰胺层板，竖向放置一块16mm厚E1级双贴面三聚氰胺隔板，柜子分为5格，上部为一个大格子，下部4个相同尺寸的小格子；
3、材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；
板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,热熔胶一次成型；
4、性能： 绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。
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	衬布
	
	一、适用范围： 适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．规格：长度不小于1500mm，宽度不小于1000mm。 2．材质：衬布材质为平绒或棉布，锁边。3．颜色：灰、淡蓝、红、棕为主。4. 产品易于清洗，耐用，不退色。
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	静物台
	
	优质榉木升降写生台，带背板，台面及背板尺寸约600*900mm，桌面下带抽屉，可放置物品，带轮可移动
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	美术教学挂图
	
	适合中小学美术教学要求的绘画、手工、欣赏内容，不少于48幅，对开，应为国家正式出版物
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	人体结构活动模型
	
	高不低于40cm，木质。
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	写生教具（1）
	
	石膏像：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、罗马青年（头像）。木架箱包装
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	写生教具（2）
	
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．材质：优质石膏粉。2.几何形体15件：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、圆台、六棱锥、圆切、十二面体各一件。纸箱+木架箱包装
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	民间美术欣赏及写生样本
	
	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等。
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	绘图工具
	
	一、适用范围：适用于小学美术教学使用。二、技术要求：1．配置：⑴直尺1件：≥300mm；⑵三角板1付：≥220mm；⑶曲线板1件：≥250mm；⑷圆规1件：≥120mm；⑸蛇形尺1件：≥300mm；共5类5件。2．塑料箱包装，便于携带、存放。
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	大圆规
	
	圆规总长不小于380MM,木质或ABS塑料材质;圆心的腿非针状,要求是吸盘或橡皮头;可以夹水笔使用
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	丁字尺
	
	一、适用范围：适用于小学美术教学使用。二、技术要求：1．有机玻璃或有机塑料，全长≥1200mm。2．丁字头与丁字成直角固定间。3．直尺边上印有刻线数码，最小刻度直尺为1mm，每10mm的刻度线上标有刻度数码。4．示值全长误差和任一间分度至尺的零点的误差不超过±1mm。5．丁字直尺的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确，不得有重线断线、缺字。6．符合QB/T1474.4-2005《绘图仪尺丁字尺》的有关规定。
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	三角板
	
	每套2个，45º、60º各一，不小于250mm。有机塑料，边缘整齐，划线清晰，表面平整
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	版画工具
	
	一、适用范围：适用于小学美术教学使用。二、技术要求：1．配置：⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，号滚筒≥102mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥100mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀5件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm；⑺油石1件：双面，外观尺寸不小于140*60*25mm；⑻马莲1件：塑料材质，直径≥100mm；（9）底纹笔木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；（10）电烙铁1件：外热式30W，长度≥200mm,外接电源线长度≥900mm；（11）素描铅笔2支；（12）油画刀3把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。2．空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
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	绘画工具
	
	一、适用范围：适用于小学美术教学使用。二、技术要求：1．配置：⑴调色板1个；⑵毛笔8支：大小提斗、大小白云、花枝俏、小依纹各1支；⑶水粉笔1-12#各1支；⑷油画笔1-12#各1支；⑸24眼调色盒1件；共5类37件。2．所有产品空吹塑定位包装，便于携带、存放。
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	制作工具
	
	美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件，定位工具箱。
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	国画和书法工具
	
	国画和书法工具产品配备参数：1、笔洗1件：青花瓷材质，直径约155mm，高度约45mm；2、笔架1件：青花瓷材质，长度约130mm；3、砚台1件：石砚戴盖，直径约120mm，高度不小于25mm；4、印盒1件：青花瓷材质，直径约75mm，带印泥；5、墨1件：金不换；6、毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支；7、画毡1件：毛毡尺寸约450mm×600mm；8、调色盘1件：聚丙稀材质，10眼梅花型，直径约130mm；9、笔帘1件：竹制，长宽约295mm×245mm；10、镇尺一副：石质，长宽高不小于200±3mm×40mm×11±3mm,工具箱1件。
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	作品展示墙
	
	教室后墙上用软木铺装一片作品展示区，不小于5m*1.2M

	舞蹈教室
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	钢琴
	
	1.外壳尺寸（长×宽×高）≧1500×598×1181mm。
2.铁板：采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。
3.音板：采用进口优质木材制作的加强型实木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色。音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美的琴声和纯正的音质效果。
4.琴弦：采用德国Roslau原装进口名牌钢线，音色纯净，音准稳定。
5.弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。
6.弦轴板：由多层硬木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。
7.弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。
8.制音器：采用进口优质羊毛制造，制音效果好。 
9.转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质木材制作，强度高、韧性大、运动灵敏、观感典雅。
10.顶杆：采用高强度ABS材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。
11.琴键：采用亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。
12.键板：采用进口优质木材制作的实木键板，性能稳定。
13.脚轮：采用单轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点。
14.外壳标识：压键档粘贴“教学专用琴”标识。
15.外壳涂饰：采用名牌不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整
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	琴凳
	
	1、优质琴凳，铁、优质皮革、高密度海绵。
2、板面：290*450mm 高度490mm。
3、表面处理工艺：静电喷粉。
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	功率放大器
	
	主要功能特点：
1.拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱；
2.双声道信号指示灯；
3.RS232控制接口（订制功能）；
4.带数码显视屏；
5.三路立体声输入，带输入选择切换开关；一路立体声输出
6.四路话筒插口（环保麦克风插口自带DC+6V电源）；
7.采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节,线路可进行音量及高低音独立调节；能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”；
8.机架式机箱,主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命；
9.全中文界面；
主要技术参数：
1.额定功率：2×150W/8Ω；
2.最大功率：2×300W/8Ω；
3.频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz；
4.线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB；
5.话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB；
6.额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV；
7.额定输出电平：线路 0.775V；
8.失真度 ≤0.5%；
9.信噪比：≥80dB(A计权)；
10.主保险丝：4A；
11.电源：交流220V±10%/50Hz；
12.材质及表面处理：铝合金喷沙处理；
13.颜色：银色；
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	音箱
	
	1.两分频卡包式多媒体音箱；
2.额定功率：120W；
3.最大输入功率：360W；
4.额定阻抗：8Ω；
5.频率响应：50Hz-20KHz；
6.驱动器：1个10寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音；
7.灵敏度：93dB/1W/1M；
8.最大声压级：119dB；
9.分频器：1.8KHz；
10.指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）；
11.连接器：正负极接线夹；
12.箱体型式：倒相式；
13.箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；
14.安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂；
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	无线话筒
	
	主要功能特点：
1.2通道UHF无线系统，每个通道100个频率可选；
2.LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；
3.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰；
4.采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便；
5.每只话筒可互换使用，手持管使用金属材质，可选配手持/领夹式/头戴式话筒。
主要技术参数： 
1.使用电池，两节1.5VV电池；
2.标准工作电压时正常工作电流(mA)；140mA
3.标准工作电压时正常工作功率(W0.42W)；
4.最低工作电压(V)2.0V；
5.使用时间(h3.5/h)；
6.使用方式（手持式、鹅颈式、头戴式）；
7.载波频段(MHz)UHF640~699.7MHz；
8.振荡模式PLL锁相环综合控制；
9.频带宽度(MHz)60MHz、；
10.发射功率(mW18mW/30mW可调)；
11.拾音器动圈式；
12.拾音器灵敏度(dB-38dB±2dB(0dB=1V/PalKHz))；
13.指向特性全指向性；
14.频率调整IR红外线自动；
15.频率响应(hZ)30-18,000 Hz；
16.输出阻抗(Ω≤600Ω)； 
17.操作显示LCD液晶显示；
18.接触发射强度(dB)大于8dB；
19.旋钮带LED蓝灯背光；
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	落地镜
	
	镜面厚度不低于5mm。优质防水镜面含边框。
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	把杆
	
	要求，水曲柳木直径低于120mm，内穿15mm软钢。升降式，三米一组（包含两个底座）。
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	练功凳
	
	简约现代所设计、超纤皮方形、材质：超纤皮，35*35*60cm，颜色随机。
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	压腿凳
	
	练功凳，长2米*宽24厘米*高30厘米，中间海绵一层，表面采用皮革包裹。
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	压腿砖
	
	环保材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，尺寸：23*15*7cm。
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	舞蹈垫
	
	尺寸：长185cmX宽80cmX厚15mm，高密度NBR材质。
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	舞蹈练功球
	
	直径：55cm，加厚防爆。
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	舞蹈拉力带
	
	天然乳胶 1500MM*150MM*0.35MM

	14
	舞蹈鞋柜
	
	实木材质，原木色，尺寸根据教室需要定制。尺寸：120*30*80cm。
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	教室装修
	
	室内吊顶，顶面造型设计及装修施工，石膏板塑形、顶面刮白、灯光改造。据实结算。

	心理教室

	1
	无声挂钟
	
	控制咨询时间， 圆形，扫秒机芯，尺寸：≥12寸
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	文件柜
	
	材质：选用优质冷轧钢钢板，表面颜色为灰色，基层：采用静电粉末喷塑，无有机溶液，环保无污染。
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	多人沙发
	
	规格：3人位：174*80*78；材质：面料：棉麻，框架：实木，填充物：高弹海绵，椅脚：镀金脚。
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	茶几
	
	摆放物品,用于心理咨询。规格：120*60*40；材质：木制；形状：长方形，无棱角
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	专业版心理沙盘游戏
	
	一、2个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm×宽 570mm×深70mm，沙盘含架子整体高度≥700mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色。           
二、2个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1600mm×300mm×1000mm，柜体采用5层8阶设计。
三、1200个沙具（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。四、沙盘游戏治疗指导书籍1本。
五、精选原色水洗砂24公斤。
六、沙盘游戏治疗技术培训录像资料选辑1套
七、沙具选取框1套 （沙具选取框1个，清理刷1个）。
八、沙盘游戏档案系统1套（配合心理沙盘进行心理教育、心理咨询、心理辅导的管理软件。该软件可以存储记录来访者在沙盘游戏过程中的图片和视频资料，以完整、详细地呈现其沙盘心理历程。此外，心理工作者针对来访者的沙盘所进行的体验、分析及后续的辅导均可得到记录、输出和转换。）
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	沙盘凳
	
	材质：实木，颜色：实木色，尺寸：高≥40*宽≥30CM
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	彩色团体活动桌（八色）
	
	木制材质，≥18mm坑倍特材质，高温喷漆桌腿；包含8张扇形桌，≥180cm直径。桌子高≥70cm ，可以拼成圆形，边角圆角处理，可拼接成S型，烤漆桌面，钢管喷塑支持架。粉色、浅蓝、浅绿等多种颜色搭配，配8个折叠椅支架由铁管加烤漆工艺构成。坐面宽大，坐感舒适；人体工程设计。
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	室内团体活动道具包
	
	一、团体辅导器材：≥4个活动箱，尺寸：长≥46CM×宽≥34CM×厚≥16CM，
二、活动主题：包括环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、创新实践篇、自我意识篇、学习管理篇、意志责任篇、心灵成长篇等共8大主题41种游戏，有效帮助开展各种形式的心理训练活动。
三、活动指导书籍：附有更为详细和完整的教材，利于参考。
四、教学录像：以U盘形式发放，
以便老师能迅速掌握开展中队员团体训练；
五、活动器材：
1.团体活动包A包：单元一、环境适应篇：有缘相识、寻人行动、个性名片、“松鼠”搬家、 多元排队、体验放松、 “蜈蚣”翻身、
单元二、沟通交往篇：“变形虫”、 我说你画、“盲人”旅行、最佳配图、我说你剪、风雨同行、找“领袖”、  人体“拷贝”
2.团体活动包B包：单元一、竞争合作篇：“啄木鸟”行动、广告设计、圈之魅力、解开“手链”、 同舟共济、巧渡“小河”、 穿越“沼泽地”
单元二、自我意识篇：画“自画像、百花园、音乐与意象、我要、留舍最爱、价值拍卖、背后留言、目标搜索
3.团体活动包C包：单元一、创新实践篇:卖梳子、遵从指导、心中的塔、传球夺秒、比比谁高、高空飞蛋、畅想拼图、平面魔方
单元二、意志责任篇：举手仪式、突出重围、护蛋行动、手指的力量、祝福花篮、接受现实、承担责任、信任后仰
单元三、学习管理篇：时间分割
单元四、竞争合作篇：造房子
4.团体活动室外D包：单元一、学习管理篇：于无声处、时装秀、 用途无限、资源共享、寻找变化、一分钟价值、集思广益
单元二、心灵成长篇：走出“舒服圈”、 收获“糖弹”、 看我“走过来”、 规则的意义、寻宝记、心灵电报、感恩父母、命运之牌 

	9
	心理挂图
	
	心理挂图包含：可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图形等多种主题;根据应用类型，可划分为心理知识类、心理放松类、心理暗示类、心理大师类、心理错觉类、艺术风景类等多个种类，心理挂图的画质清晰，色彩明丽，色调柔和，有很好的装饰空间的视觉效果;内芯材质: 高清相纸，实木边框，亚克力面板，尺寸：≥40*60。

	少先队活动室

	1
	青年号
	
	青年号：总长530mm，号口直径：23mm，喇叭口直径124mm，调性：Bb，表面处理：漆金/镀镍/镀银/各种颜色，黄铜材质。

	2
	大军鼓
	
	尺寸：直径22英寸，高度12英寸，鼓腔:内为多层桦木，鼓圈：铝合金压铸。超强压铸合金鼓耳。正品聚酯膜鼓皮。镀锌紧箍件。每个鼓都配有专业木制鼓棒、背带.

	3
	小军鼓
	
	尺寸：直径14英寸，高度4.5英寸，鼓腔:内为多层桦木，鼓圈：铝合金压铸。超强压铸合金鼓耳。正品聚酯膜鼓皮。镀锌紧箍件。每个鼓都配有专业木制鼓棒及背带。

	4
	大军擦
	
	尺寸：40CM  材质：黄铜

	5
	小军擦
	
	尺寸：12寸 （30厘米），材质：黄铜   

	6
	指挥旗
	
	乐队指挥专用，铜质，两节，长度1.4米左右 ，黄色。

	7
	鼓号服
	
	青少年乐队演出用，罗尔尼材质，尺寸根据实际尺码；配备帽子/上衣/裤子/手套。

	8
	升旗手服
	
	青少年乐队演出用，罗尔尼材质，尺寸根据实际尺码配备;配套包含：帽子/上衣/裤子/手套/靴子/腰带。

	9
	旗架
	
	材质：不锈钢材质
工艺：机器抛光，外观光滑无毛刺，使用安全
规格：2000mm*1000mm
构成：多根不锈钢管焊接构成，用于收纳旗杆。

	10
	号架
	
	材质：不锈钢材质
工艺：机器抛光，外观光滑无毛刺，使用安全
规格：1500mm*300mm*1300mm
构成：多根不锈钢管及不锈钢板焊接构成，用于存放青年号。

	11
	军鼓架
	
	材质：优质钢材 
颜色：白色
特点：稳固耐用，高度可自由调节

	12
	队徽（铝制） 牌
	
	1.少先队队徽
2.材质：铝合金材质
3.外观：抛光打磨，外观光滑无毛刺
4.背面：磁铁扣
5.规格：不小于 25mm
6.外观：具有“中国少先队”标识

	13
	乐器储藏柜
	
	隔层可调节

	劳技教室

	1
	学生操作台
	
	1200×1400×760mm1、一体化台面，台面为40mm厚橡木齿接板材表面涂环保亚光清漆3遍；桌面铺设水晶防护垫；
2、台身：立柱76*74mm横梁45*45mm、壁厚1.6mm方形铝合金型材。含有独立的分类工具柜,材质16mm厚环保型三聚氰胺板,截面用优质PVC封边条机械封边；桌脚下配橡胶减震垫，配专用电源插座盒。

	2
	教师主
控电源
	
	抽屉式，采用教学安全交流总电源，对学生桌荧光灯与220V插座输出进行分组控制，有漏电保护功能、过载保护和复位功能。对学生台分四组控制。

	3
	学生实
验电源
	
	接收教师送来交流220V/2A，配专用五孔插座。

	4
	仪器柜
	
	1050×500×2000mm1、结构：柜体采用仪器柜专用铝合金框架结构，铝合金壁厚不小于1.2mm。所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，表面喷涂材料耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化。
2、脚  垫：采用特制ABS模具注塑脚垫，高度为20mm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
3、上下木框玻璃对开门；层板用16mm厚三聚氰胺双贴面纤维板，所有截面机器封边，层板底部设有两根20*25mm矩形钢管作为横梁，与矩形钢管配套的是安装在侧面的钢制 立杆，立杆上设有不同高度的可调孔，立杆和横梁组成了活动隔板，钢管和立杆需经环氧树脂高温固化处理。上下共5块活动层板，层高可调。

	5
	知识展板
	
	教室装饰知识展板、采用KT板，永不起泡，版面由专业设计人员设计，美观实用。内容包含：技术教室等相关知识，尺寸900*600mm。

	6
	泥塑工具
	
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1.配置：（1）、拍板1件：木质，长×宽×高≥190mm×65mm×19mm；（2）、泥塑刀6件：黄杨木材质，长度不小于180mm；（3）、环型刀3件：木柄又头环型刀长度≥200mm；⑷刮刀2件：环型刀头、三角刀头各1件，长度分别≥100mm 170mm；（4）、型板1件：黄杨木型板≥110mm×50mm；（5）、切割线1件：木手柄不小于70mm，钢丝线长度不小于400mm；（6）、小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径不小于110mm，高度不小于30mm；（7）喷壶1件；（8）海绵1块；（9）刮板1件 2、中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。应符合JY0001-2003的有关规定。

	7
	美工工具
	
	美工工具：产品使用盒装。包括剪纸工具、折纸工具、彩泥工具三部分，其中，剪纸工具含：瓦棱纸1包、安全剪刀一个、花边剪刀1个、双面胶一卷、胶带2卷、胶棒1个、胶水1瓶、套尺1套、圆规一个；折纸工具含：彩色卡纸1包、十八色油画棒1套、十二色铅笔、订书机1个、订书钉1盒、回形针1盒、彩色折纸1包；彩泥工具含：超轻粘土24小包、A4无痕垫板1块、镊子2个。

	8
	旋转台
	
	直径11.2，高度3cm，双面，塑料材质

	9
	材料（石膏、石蜡、泥土）
	
	石膏1包、石蜡1包、泥土2袋

	10
	工具箱
	
	塑料工具箱 整体尺寸38*20*19cm

	11
	炉具
	
	电磁炉，额定电压220V 额定频率50Hz 额定功率2200W 产品结构II类

	12
	锅
	
	不粘锅 直径≥30±0.5cm 塑料手柄长≥14±0.5cm 高度≥9±0.5cm

	13
	炒勺
	
	加厚不锈钢材质 塑料手柄 长≥30±0.5cm 宽≥9.5±0.5cm

	14
	漏勺
	
	加厚不锈钢材质 塑料手柄 长≥32.5±0.5cm 宽≥11.5±0.5cm

	15
	铲子
	
	加厚不锈钢材质 塑料手柄 长≥32±0.5cm 宽≥9±0.5cm

	16
	汤勺
	
	加厚不锈钢材质

	17
	餐具
	
	碗、盘子、碟子、餐勺、餐叉、筷子、汤勺、调料盒、竹饭勺、面盆等

	18
	面盆
	
	不锈钢材质，盆口直径不小于45cm

	图书室配套设备及装修

	1
	石膏板吊顶
	
	国标轻钢主骨50×300×1.0cm，轻钢副骨50×300×0.5cm，国标0.8cm吊丝，拉爆，螺母等五金件，9mm石膏板造型，局部用木档，石膏板接头处使用接头板拼接，局部铝方通吊顶

	2
	电路改造
	
	2.5㎡单股铜芯线、PVC穿管，线缆根据各地方品牌选购，包含空调线布置

	3
	乳胶漆
	
	腻子批腻子两遍找平，打磨平整，立邦涂料两面。

	4
	灯具
	
	定制灯具，LED灯珠，亚克力面板，黑色铁艺加工，色温3000-4000K，照度≥300lx,无频闪。根据现场情况定制，包含灯带及配套氛围灯。

	5
	窗帘盒
	
	吊顶定制窗帘盒，宽度15-20厘米，铝合金材质，厚度1-1.5毫米，防腐轻便。

	6
	窗帘
	
	定制棉麻窗帘，棉含量高柔软透气，遮光率20%-50%，简约风格。含罗马杆，五金配件

	7
	周边书柜
	
	木质书柜，根据现场条件定制安装；每组规格：900*300*1800mm，材质：采用优质三聚氰胺板PVC封边而成，面板光洁平整无渣粒无气泡易清洁，符合国家环保标准，面板厚度15mm，面板颜色：木纹色。

	8
	1+1布艺沙发
	
	1+1人位休闲沙发及配套茶几,面料: 超柔绒布，实木框架、高密度海绵填充，海绵密度≥35kg/立方米，布艺沙发、颜色可根据现场情况选择颜色，原木色茶几，茶几适合整体风格

	9
	1+3布艺沙发
	
	1+3人位休闲沙发及茶几,面料: 超柔绒布，实木框架、高密度海绵填充，，海绵密度≥35kg/立方米，布艺沙发、颜色可根据现场情况选择颜色，原木色茶几，茶几适合整体风格

	10
	阅览桌椅
	
	材质：采用优质三聚氰胺板PVC封边而成，面板光洁平整无渣粒无气泡易清洁，符合国家环保标准，面板厚度25mm加外包25mm假边，总厚度50mm，面板颜色：木纹色。椅子采用钢木结构，椅架采用仿木纹钢架，座板采用软包。桌椅可根据学校图书馆整体装修风格定制，桌椅尺寸按照现场要求定制。

	11
	格栅
	
	木质材质，根据现场条件定制安装

	12
	图书馆文化墙
	
	图书馆文化墙展示，内容根据学校需求定制，面积、工艺、使用材料据实结算。

	13
	3P吸顶空调
	
	3P吸顶空调，市面主流品牌机子。制冷量：≥7000W，制热量：≥8000W噪音底。包含空调安装及布放管线。

	书法教室

	1
	双目书法教学仪
	
	1） 书法仪配备双路摄像头；
2） 主摄像头800万像素，A3拍照幅面，自动对焦；
3） 采用铝合金伸缩杆，多关节、可折叠、可伸缩、便携式设计；
4） 支持无级高度调节，镜头视角左右可旋转270度，上下可旋转360度，支持多视角拍摄，支持微距清晰拍摄:
5） 内置LED数码补光灯，5级触控亮度调节开关；
6） 副摄像头500万像素；
7） 金属软管支撑，可以调节任意拍摄角度；
8） 书法仪USB端口即插即用，方便收纳及移动使用。

	2
	数字临摹学习台
	
	1)  数字临摹学习台使用专用操作系统，能独立安装并运行书法应用软件；
2)  数字临摹学习台开机进入登录界面，每个用户/学生都可提供专属账号；账号终身保留，可以在任意地点使用；支持如下几项功能：
·可具备“我的学习空间”模块，收藏常用课件、书法练习作业；
·可具备“资源模块”可以浏览系统提供的碑帖、书法知识、字典；
·可具备“课堂”学习模块，可以浏览学习课本课件、字帖课件、组字课件，自主进行书法学习；
·可具备综合搜索工具，在任意界面一键调出综合搜索界面，可搜索单字教学、碑帖、课件、练习等；
3)  数字临摹学习台需采用一体化设计，书法软件及承载硬件产品采用同样品牌，保证使用体验及产品质量；
4)  数字临摹学习台要求采用DLP技术，LED光源，投射比0.39:1；标准分辨率：1280*720；亮度200ANSI流明；投标时提供数字临摹学习台满足以上参数的省级及以上检测机构出具的带“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖生产厂商公章；
5)  数字临摹学习台主要部件多媒体投影机指标应不低于：中心对比度大于600:1；亮度均匀值大于80%；芯片尺寸不低于0.3" DMD；具备USB、RJ-45接口，系统主芯片不低于DDR 2GB，EMMC 8G；
6） 桌面投影尺寸在15"至40"可调；

	3
	教师条案
	
	1）规格：180cm×80cm×75cm；
2）新中式风格书桌设计，烤漆处理；
3）一体化设计，可将教师端相关设备内置其中，方便统一管理；
4）教师桌内部设置多层设备间，由活动挡板隔开，可根据内置设备调整设备间间数及空间大小，安装便利；
5）桌体内置线槽，桌面设备线缆均可无痕走线，美观整洁；
6）配套新中式风格教师椅1个。

	4
	学生书法桌（含凳）
	
	中式简约书法桌
1、规格：长*宽*高：140cm*60cm*75cm；
2、桌面采用优质木材制作，采用榫卯结构，结实牢靠。采用环保净味油漆，书法桌简洁大方，纹理通达清晰，边角打磨光滑，外观鲜明光亮，漆面均匀。
3、配套新中式风格方凳：32cmx35cmx43cm

	5
	学生镇尺
	
	专业镇尺。

	6
	作品展示墙
	
	教室后墙上用软木铺装一片作品展示区，

	食堂设备

	A
	更衣间
	
	

	B
	储藏室
	
	

	B01
	四层平板货架
	1200*500*1550
	优质不锈钢层板，厚度1.0mm；不锈钢脚管38*38*1.0mm；不锈钢可调子弹脚。

	C
	冷藏间
	
	

	C01
	四门高身雪柜
	1200*700*1960
	1.规格：1200mm*700mm*1960mm
2.箱体：内外胆制作采用优质油膜无指纹不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实
3.压缩机：采用优质品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度0℃～10℃，冷冻温度-6℃～-20℃
4.蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。
5.额定电压/频率：220V/50HZ，耗电量4.5kw.h/24h
6.温控器：双温，双控，双显。电子温控数字显示，柜内温度一目了然。
7.发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。
8.脚链：采用全自动回归门较链系统，使用方便。
9.发泡剂：发泡层厚度大、密度高,环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。
10.有效容积：≥850L
11.冰柜具有:电器电子产品国推RoHS认证证书。
12.冰柜具有商用冷柜高温环境优品认证证书  
13.冰柜具有食品接触产品卫生认证证书。
14.冰柜具有商用双温冷柜超节能优品认证证书，实际能效指数34％。符合CVC2075-2021 CVC标志认证实施规则 商用双温冷柜超节能认证的优品星级为1级。
15.冰柜具有中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书

	D
	主副食库
	
	

	D01
	四层平板货架
	1200*500*1550
	优质不锈钢层板，厚度1.0mm；不锈钢脚管38*38*1.0mm；不锈钢可调子弹脚。

	D02
	米面架
	1000*600*200
	优质不锈钢方管层架38*25，壁厚1.0mm；不锈钢φ38管脚，壁厚1.0mm；不锈钢可调子弹脚。

	E
	粗加工间
	
	

	E01
	三星盆台
	1800*700*800/150
	优质不锈钢面板、星盆厚度1.2mm；不锈钢φ51mm管脚，壁厚1.0mm；不锈钢φ38mm支撑管，壁厚1.0mm，不锈钢可调子弹脚；不锈钢加强梁。

	E02
	双层格栅工作台
	1800*700*800/150
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；加15mm厚密度板；不锈钢方管层架38*25，壁厚1.0mm；不锈钢φ51管脚，壁厚1.0mm；不锈钢加强梁；不锈钢可调子弹脚。

	E03
	四层栅格层架
	1200*500*1550
	优质不锈钢脚管38*38*1.0mm，不锈钢横管38*25*1.0mm，支撑架不锈钢方管25*25*1.0mm,可调子弹脚。

	E04
	绞切肉机
	550*380*750
	机身材质：不锈钢；
功能：绞切两用；
电压（V）：220/380；
功率（Kw）：0.75+0.75；
转速（r/min）：473/425；

	E05
	多功能切菜机 
	1300*400*1250
	机身材质：不锈钢；
功能：切丝、切片、切丁；
电压（V）：220/380；
切割规格：1-60mm可调；
切片规格：2-6mm选配；
切丝规格:2-8mm选配；
切丁规格:8mm、10mm、12mm、15mm、20mm选配。

	F
	主厨房
	
	

	F01
	照明滤油一体烟罩
	2800*1300*550
	优质不锈钢主体，厚度1.2mm，其余不锈钢1.0mm。

	F02
	炉后封板
	2800*10
	优质不锈钢面板1.2mm。

	F03
	电热双门蒸饭柜
	1200*760*1500
	豪华电二十四盘蒸饭柜
1、外形尺寸:≥1385mm*540mm*1510mm；功率2*12kw,电压380V；
 蒸饭量:≥96kg（以大米为例）；可供人数:≥360人
 柜体采用优质不锈钢板材，使箱体腐蚀率大大降低。
 配24个加厚优质不锈钢蒸托盘（孔盘和无孔盘数量可自行选择）；
 先进发泡设备及环保型环戊烷发泡剂，在保证发泡层厚度的同时，箱体还会继续通过恒温8小时以上保温工艺，使环戊烷充分固化，达到最佳性能， 确保产品隔热效果，使产品更保温、更节能、更环保
 高强度门锁加上硅胶密封条，密封效果佳，经久耐用
 内箱背部采用一次拉伸成型工艺，承重力强，便于清洗，且箱体内部有加厚“C”型撑条加固支撑使产品有骨有筋，稳固耐用
 安全溢水阀：当水沸腾后的水超过安全水平线，会通过溢水阀流到箱体外面，防止开门热水溢出发生烫伤事件
 门体采用高强度渐进式门锁，开关自如方便，大大提高门体气密性
 密封条：主要作用是使蒸饭车门子与箱体密封严密，保温效果好、减少尘土的进入，起到减震、隔热、防尘、固定等作用。产品为硅胶材质，质地柔软、有弹性，持久耐用。
 门铰链采用硬度较高的不锈钢冲压形成，当门体有轻微漏气现象时， 可通过调节门铰链的螺丝解决漏气现象
 泄压阀：要保持出气通畅，严禁堵塞，堵塞会导致内箱压力过大而箱体外涨变形，无法使用。本产品采用耐腐蚀的不锈钢泄压阀，避免发生腐蚀影响箱体。
 出气阀：要保持出气通畅，严禁堵塞，堵塞会导致内箱压力过大而箱体外涨变形，无法使用 
 嵌入式温度表，探测箱体内部温度，更人性化设计
 采用4寸转向脚轮，移动方便
5、蒸饭柜托盘、进水浮球、电热管、水位探针、温度探针、通过检测砷、镉、铅、铬、镍等微量的迁移量，所有检测项目合格，符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB31604.49-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》国家标准。提供质量检验检测报告证书复印件；
6、智能蒸饭车具有计算机软件著作权登记证书。
  7、制造商具有三体系管理证书:职业健康安全管理体系证书、质量管理体系证书、环境管理体系证书；是中国认可国际互认的管理体系；均可提供证书复印件；

	F04
	电磁双头大锅灶
	2000*1100*800/400
	1、产品额定电源：380V~50Hz三相四线；功率：20KW*2；
2、采用304#不锈钢面板厚度1.5mm，前后板、侧板厚度1.2mm；支架方管、圆管厚度1.2mm； 
3、电磁炉机芯配置：采用优质特微晶板、高速模块、不锈钢外壳防辐射设计、18重安全保护设置、超静音设计、耐用金属火力调节；
4、IP×6标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用304#优质机芯，超静音设计炉脚采用304#可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相保护；提供国家级检测报告；
5、提供双头大锅灶静电放电抗扰度国家级检测报告满足接触放电±4kV,空气放电±号8kV以外的电压进行试验，应满足标准的A级判据，提供省级或省级以上国家级检测机构出具的检测报告；
6、提供双头大锅灶灶具具备自诊断功能，出现错误或状态异常时，可自动提醒，保护灶具，延长灶具使用寿命；提供省级或省级以上国家级检测机构出具的检测报告；
7、提供双头大锅灶灶具自带急停功能，按下急停功能健后，能够停止工作，保护灶具及人员安全；提供省级或省级以上国家级检测机构出具的检测报告；
 8、电磁灶购买产品责任保险
9、以上所提供保险单、证书需提供扫描件；

	F05
	炉后封板
	3550*10
	优质不锈钢面板1.2mm。

	F06
	照明滤油一体烟罩
	3550*1300*550
	优质不锈钢主体，厚度1.2mm，其余不锈钢1.0mm。

	F07
	单通工作柜
	1800*800*800
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；加15mm厚密度板；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度1.0mm；加强梁厚度1.5mm；不锈钢重力脚。

	F08
	四层栅格层架
	1200*500*1550
	优质不锈钢脚管38*38*1.0mm，不锈钢横管38*25*1.0mm，支撑架不锈钢方管25*25*1.0mm,可调子弹脚。

	F09
	调料台
	450*1100*800/450
	优质不锈钢面板，厚度1.2mm；不锈钢前板，厚度1.0mm；不锈钢加强梁；不锈钢φ38管脚，厚度1.0mm；不锈钢φ38可调脚。

	F11
	电磁单头大锅灶
	1100*1100*800/450
	1、额定电源：380V~50Hz；功率20kW；3mm厚大锅直径800mm，采用框架式承重结构，整机全SUS201不锈钢，炉面板厚度1.5mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度1.0mm；
2、具有高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，超静音设计炉脚 采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准八档定位器，电系统由电脑主板 控制及具有超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相保护；
3、提供具有符合 GB/T 26572-2011 《电子电气产品中限用物质的限量要求》、GB/T 26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、  六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》，检测要求包括护套-黑色橡胶、护垫-黑色橡胶、插片-银色金属、铜线均符合合格要求。
4、大锅通过GB/T24170.1-2009表面抗菌不锈钢和GB/T21510-2008 纳米无机材料抗菌性能检测方法；对（大肠杆菌 ATCC25922、金黄色葡萄球菌 ATCC6538）进行抗菌效果试验，试验后抗菌率＞99.9%（评级为A级）。                                                                                  
5、提供核心部件“机芯 ”具有 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具符合 GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方式 试验 B:高温》检测依据，检测内容：高温贮存试验，高温老化试验。GB/T2423.16-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方式试验J及导则：长霉》                                                              
6、火力开关采用合金钢材质，人机工程学设计，硅胶防滑垫，火力控制，档位清晰手感好，连续测试25万次无故障，全密闭防水设计。

	F12
	双层格栅工作台
	1800*800*800
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；加15mm厚密度板；不锈钢方管层架38*25，壁厚1.0mm；不锈钢φ51管脚，壁厚1.0mm；不锈钢加强梁；不锈钢可调子弹脚。

	F15
	调料台
	700*600*800/450
	优质不锈钢面板，厚度1.2mm；不锈钢前板，厚度1.0mm；不锈钢加强梁；不锈钢φ38管脚，厚度1.0mm；不锈钢φ38可调脚。

	F16
	炉后封板
	2950*10
	优质不锈钢面板1.2mm。

	F17
	照明滤油一体烟罩
	2950*1300*550
	优质不锈钢主体，厚度1.2mm，其余不锈钢1.0mm。

	F18
	电磁双头矮汤炉
	1300*750*1200
	1、额定电源：380V~50Hz；功率：15kW*2，采用框架式承重结构，整机全SUS201不锈钢，炉面板厚度1.5mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度1.0mm；
2、具有GB/T5080.1-2012《可靠性试验 第1部分：试验条件和统计检验原理线盘符合平均无故障时间（MTBF)验证试验》电磁炉线盘运营550小时均未出现故障，且由阿伦尼斯模型计算平均无故障时间不小于43800小时
3、汤桶通过GB/T24170.1-2009表面抗菌不锈钢和GB/T21510-2008 纳米无机材料抗菌性能检测方法；对（大肠杆菌 ATCC25922、金黄色葡萄球菌 ATCC6538）进行抗菌效果试验，试验后抗菌率＞99.9%（评级为A级）。 
4、汤炉具有省级或国家级权威质检单位（检测报告具有合格认可标识：CMA、CNAS）根据国标GB4706.1-2005中（耐潮湿、泄露电路和电气强度）检测项目的检测报告；。
5、提供核心部件“机芯 ”具有 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具符合 GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方式 试验 B:高温》检测依据，检测内容：高温贮存试验，
高温老化试验。GB/T2423.16-2008《电
工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方式 试验J及导则：长霉》                                                              
6、火力开关采用合金钢材质，人机工程学设计，硅胶防滑垫，火力控制，档位清晰手感好，连续测试25万次无故障，全密闭防水设计。

	F19
	刀具消毒柜
	1200*650*1650mm
	1.尺寸：1200*650*1650mm；
2.功率：220v/2kw；
3.容积：上层≥245L+下层≥435L
4.配置：主要针对厨房用具(刀类、砧板类、锅铲、勺子、清洁用的擦巾等)进行专业消毒的机械。中温热 循环紫外线+臭氧，消毒后的餐具、器皿干爽洁净，随用随取，绝不会烫伤手。高强度不锈钢管载物架，独特的制造工艺采用名厂电器元件，使产品工作更稳定，效果更显著，使用寿命更长。
5.防腐蚀符合GB/T 10125-2021 标准，防腐蚀等级：户内1级。
6.阻燃符合GB  8624-2012标准，阻燃等级：A（A1）。
7.提供食品接触产品安全认证符合GB4806.1-2016；GB4806.9-2016标准

	G
	备餐间
	
	

	G01
	洗手星
	450*450*280/40
	优质不锈钢面板、星盆厚度1.2mm。

	G02
	双层格栅工作台
	1500*700*800/150
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；加15mm厚密度板；不锈钢方管层架38*25，壁厚1.0mm；不锈钢φ51管脚，壁厚1.0mm；不锈钢加强梁；不锈钢可调子弹脚。

	G03
	活动工作台
	1800*800*800
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；加15mm厚密度板；不锈钢方管层板厚度1.0mm；不锈钢φ51管脚，壁厚1.0mm；不锈钢加强梁；配置活动静音轮4个。

	G04
	双门留样柜
	1200*610*1850
	温度控制：采用微电脑控温系统，温度范围在0 - 8℃或2 - 8℃；
材质：柜体采用优质不锈钢材质，柜门采用双层透明玻璃，具有良好的隔热效果，且方便观察内部样本； 
内部设计：设有多层可调节的置物架，方便分类存放不同的食品样本；
制冷系统：采用高效压缩机和优质制冷部件，制冷速度快，且能保持温度均匀性；
安全性能：具备门锁装置，确保样本安全；有的还带有超温报警、断电报警等功能

	H
	售卖间
	
	

	H01
	双层格栅工作台
	1200*800*800
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；加15mm厚密度板；不锈钢方管层架38*25，壁厚1.0mm；不锈钢φ51管脚，壁厚1.0mm；不锈钢加强梁；不锈钢可调子弹脚。

	H06
	双层格栅工作台
	1200*700*800
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；加15mm厚密度板；不锈钢方管层架38*25，壁厚1.0mm；不锈钢φ51管脚，壁厚1.0mm；不锈钢加强梁；不锈钢可调子弹脚。

	H08
	五格保温售饭台
	1800*700*800
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；不锈钢水箱，厚度1.2mm；不锈钢方管层架38*25，壁厚1.0mm；不锈钢φ51管脚，壁厚1.0mm；不锈钢加强梁；配置：两组2KW/220V发热管。

	H09
	双门消毒柜
	1160*500*1800mm
	1.尺寸：1160*500*1800mm；
2.功率：220v/1.8kw；
3.容积≥700L；
4.配置：125℃高温消毒，消毒等级2星。全无磁不锈钢柜体外观结构，豪华、坚固、耐用;
高温工作室采用整体全发泡结构，柜内装优质远红外线发热管，高温杀菌，热风循环对餐具 
中危害人体健康的大肠杆菌等细菌进行高效灭杀，同时对餐具进行烘干保温，安全节能。
5.防腐蚀符合GB/T 10125-2021 标准，防腐蚀等级：户内1级。
6.阻燃符合GB  8624-2012标准，阻燃等级：A（A1）。
7.提供食品接触产品安全认证符合GB4806.1-2016；GB4806.9-2016标准

	H10
	双层格栅工作台
	1000*700*800
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；加15mm厚密度板；不锈钢方管层架38*25，壁厚1.0mm；不锈钢φ51管脚，壁厚1.0mm；不锈钢加强梁；不锈钢可调子弹脚。

	I
	洗消间1
	
	

	I04
	活动工作台
	1800*800*800
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；加15mm厚密度板；不锈钢方管层板厚度1.0mm；不锈钢φ51管脚，壁厚1.0mm；不锈钢加强梁；配置活动静音轮4个。

	I05
	大单星盆台
	1200*700*800/150
	优质不锈钢面板、星盆厚度1.2mm；不锈钢φ51mm管脚，壁厚1.0mm；不锈钢φ38mm支撑管，壁厚1.0mm，不锈钢可调子弹脚；不锈钢加强梁。

	I07
	四层栅格层架
	1200*500*1550
	优质不锈钢脚管38*38*1.0mm，不锈钢横管38*25*1.0mm，支撑架不锈钢方管25*25*1.0mm,可调子弹脚。

	J
	洗消间2
	
	

	J01
	双层格栅工作台
	1800*700*800
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；加15mm厚密度板；不锈钢方管层架38*25，壁厚1.0mm；不锈钢φ51管脚，壁厚1.0mm；不锈钢加强梁；不锈钢可调子弹脚。

	J02
	单孔污碟柜连车
	700*700*800
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；加15mm厚密度板；不锈钢柜体，双层不锈钢板，厚度1.0mm；加强梁厚度1.5mm；不锈钢重力脚，配置嵌入式收糠车一台。

	J04
	大单星盆台
	1200*700*800/150
	优质不锈钢面板、星盆厚度1.2mm；不锈钢φ51mm管脚，壁厚1.0mm；不锈钢φ38mm支撑管，壁厚1.0mm，不锈钢可调子弹脚；不锈钢加强梁。

	J05
	双层格栅工作台
	1200*700*800/150
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；加15mm厚密度板；不锈钢方管层架38*25，壁厚1.0mm；不锈钢φ51管脚，壁厚1.0mm；不锈钢加强梁；不锈钢可调子弹脚。

	J06
	双门消毒柜
	1160*500*1800mm
	1.尺寸：1160*500*1800mm；
2.功率：220v/1.8kw；
3.容积≥700L；
4.配置：125℃高温消毒，消毒等级2星。全无磁不锈钢柜体外观结构，豪华、坚固、耐用;
高温工作室采用整体全发泡结构，柜内装优质远红外线发热管，高温杀菌，热风循环对餐具 
中危害人体健康的大肠杆菌等细菌进行高效灭杀，同时对餐具进行烘干保温，安全节能。
5.防腐蚀符合GB/T 10125-2021 标准，防腐蚀等级：户内1级。
6.阻燃符合GB  8624-2012标准，阻燃等级：A（A1）。
7.提供食品接触产品安全认证符合GB4806.1-2016；GB4806.9-2016标准

	J07
	单孔污碟台
	700*700*800/150
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；加15mm厚密度板；不锈钢方管层架38*25，壁厚1.0mm；不锈钢φ51管脚，壁厚1.0mm；不锈钢加强梁；不锈钢可调子弹脚。

	J08
	大单星盆台
	1500*700*800/150
	优质不锈钢面板、星盆厚度1.2mm；不锈钢φ51mm管脚，壁厚1.0mm；不锈钢φ38mm支撑管，壁厚1.0mm，不锈钢可调子弹脚；不锈钢加强梁。

	J09
	单门长龙式洗碗机
	2800*850*1450
	1、洗涤量约2000碟/小时，最大清洗高度400mm，网带宽度530mm，耗水量≤400L/小时，额定功率≤48KW，供电要求：380V 50Hz。
2、外形尺寸2800X900X1600mm，主要由进口端，主洗模块，漂洗模块，出口端组成。
3、传送网带采用斜插式履带，可根据洗涤量自行调节运行速度。
4、出口设有限位和过载保护开关，防止餐具掉落，保护传动电机。
5、控制面板采用机械式按钮，数显温度并可手动调节洗涤温度，操作简单维修成本低。
6、所投洗碗机提供依据GB/T 5750.4-2023标准对洗碗机中水质色度、浑浊度、臭和味、pH、耗氧量、挥发酚类、溶解性总固体所做的检测报告，以及依据GB/T 5750.6-2023标准对洗碗机中水质的铬(六价)、铝、锰、铁、铜、锌、砷、镉、汞、铅、银、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳指标的检测报告，且报告上有CNAS,CMA标识。                                                                                                                                           7、所投洗碗机提供依据GB/T 2423.10-2019标准所做的振动试验报告，试验条件是整机在环境温度:18℃~28℃，环境湿度:25%RH-75%RH，频率: 5Hz~50Hz,位移0.15mm，峰值加速度:20m/S²，扫描时间:10min，扫频循环次数10次，扫频速度:loct/min，试验方向:XYZ方向，试验后,样品外观无异常,电气设备无异常,通电运行正常，且报告上有CMA、CNAS标识。                                                                                                                                       8、所投洗碗机控制器提供依据GB/T 4343.2-2020标准所做的“静电放电抗干扰、电快速瞬变脉冲群抗干扰、注入电流抗干扰、射频电磁场抗干扰、浪涌抗干扰、电压暂降和中断抗干扰”六项内容的检测报告，且报告上有CNAS标识。
9、以上标所要求提供的检测报告须提供在国家市场监督管理总局网站的查询截图佐证。
10、所投产品需配置分配器1套、洗涤及催干药水1套。

	J10
	照明滤油一体烟罩
	3000*1300*550
	优质不锈钢主体，厚度1.2mm，其余不锈钢1.0mm。

	J11
	活动工作台
	1500*800*800
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；加15mm厚密度板；不锈钢方管层板厚度1.0mm；不锈钢φ51管脚，壁厚1.0mm；不锈钢加强梁；配置活动静音轮4个。

	K
	2层备餐间
	
	

	K01
	餐具回收车
	900*500*800
	优质不锈钢板，厚度1.2mm，不锈钢加强梁，配置万向/定向静音脚轮。

	K02
	三层餐车
	1040*500*930
	优质不锈钢板，厚度1.2mm，不锈钢加强梁，配置万向/定向静音脚轮。

	K04
	双层格栅工作台
	1500*700*800/150
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；加15mm厚密度板；不锈钢方管层架38*25，壁厚1.0mm；不锈钢φ51管脚，壁厚1.0mm；不锈钢加强梁；不锈钢可调子弹脚。

	L
	2层洗消间
	
	

	L01
	双层格栅工作台
	1800*700*800/150
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；加15mm厚密度板；不锈钢方管层架38*25，壁厚1.0mm；不锈钢φ51管脚，壁厚1.0mm；不锈钢加强梁；不锈钢可调子弹脚。

	L02
	三星盆台
	1800*700*800/150
	优质不锈钢面板、星盆厚度1.2mm；不锈钢φ51mm管脚，壁厚1.0mm；不锈钢φ38mm支撑管，壁厚1.0mm，不锈钢可调子弹脚；不锈钢加强梁。

	L03
	消毒柜
	1200*500*1800
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度1.0mm；加强梁厚度1.5mm；不锈钢重力脚。

	L04
	开水器连底座
	560*450*1090
	加热方式：采用微电脑控制步进式逐层加热技术，底部进水；
材质：内胆采用食品级304不锈钢制造，确保水质达到国家饮用水标准，夹层为全发泡机身，保温性能好；
底座：通常采用不锈钢材质，结实耐用。

	N
	2层餐厅
	
	

	N01
	单孔污碟柜连车
	700*700*800/150
	优质不锈钢面板厚度1.2mm；加15mm厚密度板；不锈钢柜体，双层不锈钢板，厚度1.0mm；加强梁厚度1.5mm；不锈钢重力脚，配置嵌入式收糠车一台。

	N02
	双门消毒柜
	1160*500*1800mm
	1.尺寸：1160*500*1800mm；
2.功率：220v/1.8kw；
3.容积≥700L；
4.配置：125℃高温消毒，消毒等级2星。全无磁不锈钢柜体外观结构，豪华、坚固、耐用;
高温工作室采用整体全发泡结构，柜内装优质远红外线发热管，高温杀菌，热风循环对餐具 
中危害人体健康的大肠杆菌等细菌进行高效灭杀，同时对餐具进行烘干保温，安全节能。
5.防腐蚀符合GB/T 10125-2021 标准，防腐蚀等级：户内1级。
6.阻燃符合GB  8624-2012标准，阻燃等级：A（A1）。
7.提供食品接触产品安全认证符合GB4806.1-2016；GB4806.9-2016标准

	M
	排烟系统
	
	

	M01
	不锈钢排烟烟管
	400*400-900*600
	不锈钢厚度：1.0-1.2mm，弯头、变径、三通、之字等异形管1个按2米计算。

	M02
	后倾风柜
	35000m³/h
	电压：380v，功率：15kw，风量：25000-38000m³/h，全压：520-700pa。
1、优质碳钢板厚度：1.0mm外壳，外壳做喷涂防锈处理；
2、配笼式扇芯，偏芯活动轴承座，环保型双层隔音装置，内壁配蜂巢板并填充隔
3、音棉进行消声，钢结构柜架，外观平整无翘曲现象，放置平稳无晃动； 
4、所投风机符合CQC31-439311-20221认证规则要求，具有中国质量认证中心颁发的《中国节能认证证书》，依据GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，依据GB/T1236-2017试验安装方法为A型，节能评价值≥64%，实测值为65%，试验结果符合要求，需提供三方检测机构出具《中国节能产品认证试验报告》。
5、所投通风机按照GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，通风机按照GB19761-2020的相关要求进行检测，所捡项目均为合格，其能效等级为1级，提供第三方检测机构出具的检测报告。
6、所投风机通过GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，能源效率等级评定为1级，提供有效期范围内检测报告、1级能效标识。
7; 所投风机皮带通过GB/T 1171-2017、GB/T 10715-2002标准检测，检测结果符合：11.基准长度极限偏差- 13mm～+27mm，2.中心距变化量≤1.6mm，3.拉伸强度≥9.0KN，4.参考力伸长率（3.9KN）≤7.0%，5.最大电阻值≤2.0MΩ，。
8. 所投风机符合ZRGF-CP-48要求，依据GB 8624-2012产品标准和技术参数，阻燃等级到达A（A1）；
9. 所投风机检测依据JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》;JB/9101-2014《通风机转子平衡》；JB/T6445-2017《通风机叶轮超速试验》标准；

	M03
	低空油烟净化器
	35000m³/h
	1、设备外壳全部为1.0mm以上厚度的碳钢冷板设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚醋粉末涂料，预处理工艺要脱脂除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。
2、油烟污染物排放达到环保检测要求，净化率≥95%以上，排放标准浓度小于1.0mg/m3。            
3. 所投油烟净化器的高压电场：双区板线电场的安装结构。设备为双区板线电场安装结构高低压静电原理，电场电离段用电离钨丝放电，收集段为板线结构，电场极板间间距满足≤8MM，材质为优质铝合金，结构为铝制板线式电场结构结合不锈钢框架，单个电场不得小于 17KG。机体内部联接处的密封条能把电离和收集组伴与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。                                           
4. 所投净化器电源可靠性实验项目要求 ：在60℃±2℃高温环境中，运行500h无故障。提供相关检测证明（带CMA或CNAS)并加盖公章。                                                             
5. 所投产品检测通过依据GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具电磁要求 第1部分：发射》 GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术-静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术-浪涌（冲击）抗扰度试验》要求：                 
   ①传导连续骚扰 0.15MHz-30MHz 合格；
   ②功率骚扰  30MHz-300MHz 合格；
   ③，辐射连续骚扰 30MHz-1000MH合格；
   ④，静电放电抗扰度试验 合格；
   ⑤电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 合格；
   ⑥浪涌（冲击）抗扰度试验  合格。提供复印件加盖原厂公章                                                   
6. 所投油烟净化器所使用绝缘子是聚四氟乙烯材质，检测依据；GB/T11547-2008《塑料耐液体化学试剂性能的测定》；GB/T1040.2-2006《塑料拉伸性能的测定第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件》，GB/T1033.1-2008《塑料非泡沫塑料密度的测定第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》，GB/T2411-2008《塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)》，GB/T4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》，GB/T1034-2008《塑料吸水性的测定》标准，拉伸强度 20.4 MPa、断裂伸长率 243%、密度 2.176 g/cm3、邵氏硬度 63、吸水率 0.013%、相比电痕化指数 225、耐酸碱：4%乙酸溶液 质量变化0.010%、10%氢氧化钠溶液 质量变化0.011%，并提供相关检测证明（带CMA或CNAS)并加盖公章。                      

	M04
	抽风柜支架
	配抽风柜
	6#国标槽钢，两遍防锈漆。

	M05
	油烟净化器支架
	配油烟净化器
	6#国标槽钢，两遍防锈漆。

	M06
	减震器
	配抽风柜
	配抽风柜

	M07
	变频控制箱
	定制
	国内优质电器元件，电机保护装置。

	M08
	软连接
	配抽风柜
	双层耐火帆布

	M09
	不锈钢百叶窗
	500*500
	优质不锈钢厚度1.2mm。

	M10
	蜗牛风机
	8000m³/h
	电压：380v，功率：2.2kw，风量：8000m³/h。

	M11
	蜗牛风机支架
	配蜗牛风机
	4#国标角钢，两遍防锈漆。

	M12
	蜗牛风机控制箱
	定制
	国内优质电器元件，电机保护装置。

	1
	自助取餐台
	5200*1200*700
	优质不锈钢板，厚度1.2mm， 

	2
	自助餐炉
	电热
	优质不锈钢厚度1.2mm，容积：≥11L。

	3
	汤粥炉
	电热
	优质不锈钢厚度1.2mm，容积：≥10L。

	4
	 四人餐桌椅
	实木
	面板采用多层实木板制作，实木支架，配置四张实木椅子。

	5
	8人不锈钢餐桌椅一体
	2200*600*750
	优质不锈钢板，厚度1.2mm，不锈钢加强梁 。

	6
	保温送餐桶
	60
	优质不锈钢板制作，厚度1.2mm。

	7
	打菜勺
	中号
	优质不锈钢板制作。

	8
	灭蝇灯
	壁挂式
	有效面积：40㎡。

	9
	消毒灯
	L900mm
	20W。

	10
	风幕机
	L900mm
	风量≥1200m3/h；风口风速≥11m/s；噪音≤54db；功率≤135W。

	11
	风幕机
	L1200mm
	风量≥1500m3/h；风口风速≥11m/s；噪音≤54db；功率≤135W。

	12
	加厚无磁不锈钢汤桶
	φ550*H550mm
	优质不锈钢厚度1.2mm，电磁炉专用。

	13
	加厚无磁不锈钢汤桶
	φ450*H450mm
	优质不锈钢厚度1.2mm，电磁炉专用。

	14
	加厚无磁不锈钢汤桶
	φ350*H350mm
	优质不锈钢厚度1.2mm，电磁炉专用。

	15
	大锅铲
	口径135mm
	柄长400mm；重量0.36kg；不锈钢厚度1.5mm。

	16
	鹰咀炒勺
	中号
	不锈钢锻打或精制而成，永不生锈；加厚不锈钢，质感突出，一体成型；隔热防烫手柄；整体镜面抛光，易清洗。

	17
	加厚加长打菜勺
	6两
	不锈钢锻打或精制而成，永不生锈；加厚不锈钢，质感突出，一体成型；隔热防烫手柄；整体镜面抛光，易清洗。
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	全柄钢漏壳
	φ300mm
	柄长210mm；重量0.68kg；精工漏孔避免食物损坏；不锈钢手柄；无缝焊接；精工打磨。
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	不锈钢油格
	φ280mm
	柄长340mm；碳化手柄；无磁不锈钢。

	20
	油盆
	11寸
	优质不锈钢厚度1.0mm。

	21
	味盅
	φ180mm
	优质不锈钢厚度1.0mm。

	22
	味盅
	φ200mm
	优质不锈钢厚度1.0mm。

	23
	味盅
	φ220mm
	优质不锈钢厚度1.0mm。

	24
	厨师刀
	1号
	锻打桑刀。

	25
	厨师刀
	2号
	锻打桑刀。

	26
	砍刀
	1号
	大骨刀。

	27
	圆砧板
	40cm
	实木材质。

	28
	方砧板
	中号
	实木材质。

	29
	港式腰斗
	中号
	优质不锈钢。

	30
	码斗
	20cm
	优质不锈钢厚度1.0mm。

	31
	码斗
	22cm
	优质不锈钢厚度1.0mm。

	32
	不锈钢盆
	36cm
	优质不锈钢厚度1.0mm。

	33
	不锈钢盆
	50cm
	优质不锈钢厚度1.2mm。

	34
	不锈钢盆
	60cm
	优质不锈钢厚度1.2mm。

	35
	不锈钢盆
	80cm
	优质不锈钢厚度1.2mm。

	36
	1/1GN盆连盖
	530*325*100mm
	优质不锈钢厚度1.2mm。

	37
	不锈钢方盘
	300*450*28
	优质不锈钢厚度1.0mm。

	38
	带扣保鲜盒
	大号
	PP材质。

	39
	带扣保鲜盒
	中号
	PP材质。

	40
	带扣保鲜盒
	小号
	PP材质。

	41
	留样盒
	
	不锈钢材质。

	42
	周转筐
	602*425*115
	PE材质。

	43
	菜筐（蓝色）
	小号
	PP材质。

	44
	菜筐（蓝色）
	中号
	PP材质。

	45
	菜筐（蓝色）
	大号
	PP材质。

	46
	菜筐（白色）
	小号
	PP材质。

	47
	菜筐（白色）
	中号
	PP材质。

	48
	菜筐（白色）
	大号
	PP材质。

	49
	菜筐（红色）
	小号
	PP材质。

	50
	菜筐（红色）
	中号
	PP材质。

	51
	菜筐（红色）
	大号
	PP材质。

	52
	带轮垃圾桶
	φ50L
	优质塑料。

	53
	带轮垃圾桶
	120L
	优质塑料。

	54
	不锈钢汤碗
	φ12CM
	允许偏差值不超过2cm；参考重量≥150g；304不锈钢。

	55
	不锈钢面碗
	φ18CM
	允许偏差值不超过2cm；双层不锈钢，中空，隔热防烫；304不锈钢；参考重量≥200g。

	科技教室
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	创意智造基础课程学习套装（初级）
	
	特点：
1）套件包含四种模块类型，输入、输出、功能及电源模块；
2）可以学习相关传感器及电路知识；
3）多结构连接，可通过磁吸、乐高积木、螺丝、魔术贴等方式固定。也可以与木、纸等身边常见材料结合；
4）帮助学生锻炼逻辑思维能力，为编程学习奠定基础；创作出创意互动作品，提高创造力，培养动手能力。
技术性能：
1. 套件是学生的逻辑思维、创新思维、动手能力和解决问题能力；
2. 主要功能模块：包含信号终端 *2、AA-镍氢电池电源 *1、发白光二极管 *1、锁存器 *1、蜂鸣器 *1、按钮 *1、旋转电位器 *1、声音感知 *1、光敏传感器 *1、连接线 *1、电机*1、触摸感应 *1、编程板 *1、4位数码管 *1、交通灯 *1、超声波测距 *1、温湿度感知 *1、压力感知 *1；
3. 套件使用糖果色区分不同类型模块，白色为编程模块、红色为电源模块、黄色为输入模块、蓝色为输出模块、绿色为辅助模块，
4. 材质：模块外壳采用玩具级别ABS材质
5. 连接方式：模块之间采用磁吸式链接，排斥反接短路，可堆叠模块设计，模块直连无需连线焊接，统一的标准接口
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	《创意智造基础课程》（初级）学习手册
	
	《创意智造基础课程》（初级）简介：掌握最基础的电路知识，了解压力传感、触摸感应等传感器的功能，学习电源模块、输入输出模块喝连接模块的作用及连接方式。学习编程知识，通过软硬件的结合，在模拟的情境中，初步尝试创造科技小作品，建立简单的编程思维。
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	创意智造基础课程学习资源（初级）
	
	提供不少于16课时的教案、学案、PPT和教学视频等
课程资源目录:
第一章 建造一所游乐园
第1节：欢乐大转盘；第2节：惊喜摩天轮；第3节：旋转木马；第4节：小小启动器
第二章 小小运动员
第5节：挥舞着闪光棒入场；第6节：一声令下，开跑！第7节：滴滴，运动员跑到终点！第8节：点亮领奖台
第三章 电子交通系统
第9节：红灯、绿灯，该谁亮？第10节：灯光提醒：保持车距；第11节：车来了，道闸开启；第12节：司机朋友，欢迎回家
第四章 智能的家
第13节：触摸，灯就开！第14节：累了，在摇椅上入睡；第15节：自动排风，空气时时清新；第16节：天黑了，把灯光叫醒
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	图形化编程软件
	
	1、交互式图形化编程软件；
2、自动识别硬件接入COM端口，提供软件监视器实时监测硬件接入的传感器信息及状态；
3、能实现图形模块与Arduino指令的转换，支持S4A协议。
4、集成Arduino编程环境。
5、软件支持外部库导入、导出和管理功能
6、支持使用python/c/c++等高级编程语言进行控制，同时，软件支持Arduino和micro:bit等市面上最为常用的开源硬件平台。其融合了几十种传感模块和执行模块，帮助用户降低编程难度，从而简单轻松的实现创意
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	人工智能活动课程学习套装（小学版）
	
	人工智能活动课程学习套装（小学版）配合乐高以及图形化编程软件进行教学，采用4P排插线连接功能模块，不需要焊接，配有生动的使用课程,课程由浅入深。
1.内置经过安全监测的电路板
2.辅材：配备4p传感器连线，一包拼接件
3.连接方式：杜邦或4p排插线，防反接
4.电子元件包含：红绿双色灯、白色LED灯、全彩灯灯块、按钮指示灯、有源蜂鸣器、无源蜂鸣器、轴流式风扇、温湿度传感器、超声波传感器、四位数码管、声音传感器、小车上、下板、电源、bit主控板（Nano）、USB连接线、10cm连接线、20cm连接线、避障传感器、红外线收发(IR-TX/RX)含遥控器、TT电机、TT马达、电机固定件、轮子、万向轮、电池、电池盒、充电器
5.结构件包含：
螺丝刀、六角铜柱管 、平头螺杆、圆头带垫片螺杆、螺母、1*3杆、1*5杆、1*7杆、1*9杆、1*11杆、1*13杆、1*15杆、3*5弯樑、1*12轴、1*8轴、小轮子、5*7方框梁、7*11方框梁、1*3蓝销、1*2黑销、1单位轴套
6.主控：开源Atmel ATmega328P 8位单片机、与 Arduino UNO 控制器模块兼容，采用7.4V或USB供电，具有6个模拟端口、14个数字接口
7.编程软件：同时支持Mixly和Scratch图形化编程软件，实现图形编程模块到Arduino C语言程序的转换，能编译，上传图形编程内容到开源Arduino硬件，能自动识别硬件接入COM口
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	《人工智能实操活动课程》（小学版）学习手册
	
	《人工智能实操活动课程》（小学版3册）教材简介：教材分初级、中级、高级三个部分，共计48节课程
（1）初级课程
初级课程以普及编程基础、培养学习兴趣为目的，主要学习编程基础知 识、基本逻辑（顺序、循环、条件），应用基础知识和思维能力创造一 个个小作品。
（2）中级课程
运用传感器以及操作元件集成在一起的畅玩板，在巩固强化初级所学内 容的基础上，融入更多算法思维。以软硬结合的方式学习设计综合项目。
（3）高级课程
建立产品意识，形成“开源造物”思想。结合自主研发的硬件套装，通过解决实际情境问题，提升问题解决能力，培养计算思维。
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	人工智能实操活动课程（小学版）课程资源
	
	含人工智能实操活动课程（小学版）初级，中级，高级共48课时的教案、学案、PPT和教学视频等课程资源
人工智能实操活动课程（小学版）课程资源目录：
初级部分：
第1节：变魔术的小迪；第2节：来画画吧；第3节：控制小车转弯；第4节：哪条路更近；第5节：猜猜我是谁；第6节：耶！进球啦；第7节：小猫吃哪样；第8节：发射倒计时；第9节：无线电通讯；第10节：勇闯迷宫；第11节：穿越峡谷；第12节：苹果落下来；第13节：造句游戏；第14节：演奏音乐吧；第15节：猜猜我想的是几；第16节：帮助超市做分类
中级部分：
第1节：认识畅玩板；第2节：感应自动门；第3节：超炫舞台；第4节：蝙蝠觅食记；第5节：智能楼道灯；第6节：饥饿的鲨鱼；第7节：剪刀石头布；第8节：鸡蛋孵化中；第9节：破壳而出；第10节：弹力小球；第11节：水果射手；第12节：飞机大战；第13节：极速飞车；第14节：森林大冒险；第15节：捕鱼达人；第16节：保卫家园
高级部分：
第1节：点亮一盏灯；第2节：交通信号灯；第3节：随机游戏盒；第4节：入园计数器；第5节：智能饮水杯；第6节：降噪提示灯；第7节：迪乐小车动起来；第8节：迪乐小车听我话；第9节：迪乐小车巡线啦（一）；第10节：迪乐小车巡线啦（二）；第11节：迪乐小车走迷宫；第12节：智能小风扇；第13节：彩虹空气琴；第14节：幸运大转盘；第15节：倒车提示器；第16节：居家双控灯
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	人工智能活动课程图形化软件
	
	（1）使用纯图形化编程软件进行编程；
（2）兼容Arduino软硬件开发平台，兼容ArduinoIDE软件编程，兼容Scratch软件编程；封装相应电子模块的C语言库。

	9
	AR编程机器人套装
	
	1、通过AR实物编程的学习，结合智能小车过渡到图形化编程的学习，基本掌握了程序的结构以及应用。通过对小车的深度学习，对一些智能硬件的认识、学习、应用，最终达到创意设计的目的。
2、主控：处理器：ATmega168（NANO 2.x）和ATmega328（NANO 3.0），同时具有14路数字输入/输出口（其中6路可作为PWM输出），8路模拟输入，一个16MHz晶体振荡器，一个mini-B USB口，一个ICSP header和一个复位按钮
3、输入模块：颜色传感器、陀螺仪模块、电机驱动板、按键模块、温湿度模块、超声波模块、电位器模块、光敏模块、倾斜开关模块、声音模块、红外遥控套件
4、输出模块：紫外灯LED、LED模块、0.96"OLED液晶屏、RGB模块
5、配件包：步进电机、9g舵机、3.7V锂电池、短接帽、连接线、万向轮、螺丝螺帽、钣金件
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	智能编程机器人套装
	
	产品介绍：智能编程机器人套装基于ESP32主控，专为人工智能和物联网教学设计。产品包含核心主控板、超声波传感器、颜色传感器、四路巡线传感器、TT电机×2和舵机×3，功能丰富，适合多种编程与实践应用。主控板支持蓝牙和WiFi通信，内置WIFI模块使小车能够实现物联网及局域网功能。该小车配备LED灯阵、液晶显示屏、蜂鸣器及陀螺仪，能够进行视觉与音效反馈，并支持通过MicroBlocks进行图形化编程。通过简单的编程，可实现超声波避障、自动巡线等功能
1、主控：核心主控板专为人工智能和物联网教学设计，兼容ESP-32芯片，处理器主频高达240MHz。集成≥448KB ROM和≥520KB SRAM，搭载Xtensa 32-bit LX6双核处理器，支持多线程操作。扩展存储使用≥8MB的SPI Flash，满足丰富的应用需求。
2、主控外观与接口：核心主控自带全透亚克力外壳，具备幻彩LED灯阵和液晶显示屏，并集成可编程按键、IIC接口及多个数字/模拟传感器接口，方便扩展更多功能。同时，支持无线蓝牙编程。
3、通信功能：支持蓝牙和WiFi通信，内置WiFi模块，可实现物联网和局域网功能，支持通过局域网创建互动小游戏等应用，贴近实际生活。
4、传感器与功能：主板集成陀螺仪和蜂鸣器，并支持外接超声波传感器、颜色传感器及四路巡线传感器，适应多样化的传感任务。
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	初级训练无人机学习套装
	
	1、通信频段:2.400MHZ-2.525MHZ；
2、空中速率：250k~2Mbps；
3、发射功率：20dBm；
4、机架：PC+碳纤维材质；
5、重量：<75g（含电池、桨叶、保护罩）；
6、轴距：135mm-140mm；
7、桨叶：65mm双叶桨
8、电机：空心杯电机；
9、电池：800mah以上/3.7v/1S/Lipo
10、桨叶保护罩：快拆式保护罩；
11、活动半径：<50米；
12、留空时间：8分钟以上；
13、飞行环境：室内
包含但不限于：无人机主机1架、遥控器1个、无人机电池2块、5号电池3节、USB充电线1根、备用保护罩2个、备用桨叶2片（1正1反）、手提箱1个等，
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	初级训练无人机配件包
	
	1、电池*1：3.7Vv-800mah，30C
2、桨叶*2对：正反桨叶各2片，65MM双叶桨，PC材质
3、保护罩*4 ，PP材质
4、电机*2：正反电机各1个，1s-8620定制大扭力电机                                                  
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	课程资源
	
	须提供不少于16课时的课程资源，
课程简介：本系列课程以航空理念为内核，以无人机为载体，以STEAM教育理念为模式。学生可以系统的学习无人机相关知识，并通过实验室场景模拟行业应用的场景，方便学生学习和了解前沿的无人机知识。从安全法规、知识学习、DIY动手、飞行操控、智能编程等多个维度，全面提升学生动手能力、操控能力、空间判断能力、团队协作能力、科学认知能力、工程实践能力、解决问题能力、智能化水平及科学艺术素养。学习优异可参加全国青少年无人机大赛等白名单赛事。
本套课程为系列课程中的“遥控无人机”部分，包含3个主题，共16课时(6+5+5)：主题1.飞将小知识：了解飞机的历史文化、无人机飞行的重要法规等内容，保证安全守法飞行；还包括飞机的动力来源等相关物理等知识，为更好的入门无人机，进行实操打下良好基础；主题2.飞行初体验：了解无人机的基本结构和遥控方法，并进行初步的飞行体验；主题3.飞将训练场：完成不同的飞行任务，熟练遥控无人机的操作方法，提升飞行技巧与能力。
课程内容包含：1、飞天梦想；2、飞将“身份证”；3、空中警告；4、飞将能量；5、自由飞翔；6、螺旋桨转起来；7、认识小飞将；8、飞将听我的；9、雏鹰飞翔；10、随形飞舞；11、空中漫步；12、飞行小能手1；13、飞行小能手2；14、飞行小能手3；15、飞将大比拼1；16、飞将大比拼2
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	竞赛无人机学习套装
	
	1、机架：PC+碳纤维材质；
2、重量：重量（裸机）≤95g；重量（含保护罩与电池）≤130g；
3、额定电压、电流：额定电压：5V，额定电流：1A；
4、轴距：190mm-240mm；
5、电池：1000mah/3.7v/1So
6、留空时间：10分钟以上；
7、飞行环境：室内；
8、桨叶保护罩：快拆式保护罩；
9、无人机遥控：遥控外壳采用同尺寸橡胶材质外包封装（非3D打印材质封装），并且须与无人机机体为同一品牌；
10、定位方式：视觉、光流
11、支持地面站修改通道及密码；
12、支持外接设备：红外发射、舵机、电磁铁等；
13、支持Mind+实时模式编程；
14、遥控器可实时显示飞机电池电压和各类传感器状态；
15、支持二维码识别功能：可通过图形化编程进行二维码识别功能的演示；并且遥控器上可实时显示识别到二维码的数据；
16、支持选择性色块定位，支持定自定义标志定位；
17、标尺功能：可以用无人机测量两个点之间的距离，桌子的长度等。
18、高度限定：无人机可以通过地面站软件设置最高高度。
包含但不限于：无人机主机1架、遥控器1个、无人机电池2块、解码器1个、USB数据线1根、USB充电线1根、备用保护罩4个、备用桨叶4片（2正2反）、手提箱1个，

	15
	竞赛无人机配件包
	
	含：桨叶*12、快拆保护罩*12、空心杯电机*4、电池*2、主轴*6、电机固定座*6、机舱盖*6、碳纤维轴杆*6、中心支架*6、高速充电器*1、手提盒*1

	16
	搬运赛事套装
	
	含：芯片驱动板*1、双舵机机械手*1、定位卡*6、搬运物品*4、舵机*1、舵机卡座*1、抬高支架*5、手提盒*1、红外接收设备*1

	17
	比赛场地
	
	含：电教赛事C类可编程控制飞行器专用场地套装（含场地地图与障碍物）

	18
	课程资源
	
	须提供不少于10课时的课程资源
课程简介：本套课程为系列课程中的“竞赛无人机”部分，包含3个主题，共10课时：主题1-飞将探秘：了解空降和坐标系的概念，以及飞机定位的相关理论知识，为后续的竞赛任务奠定知识基础；主题2-定位之舞：结合坐标系的概念，运用视觉模块的二维码识别、颜色识别功能，实现不同的定位效果；主题3-飞将新境界：配合搬运赛事套装、 激光赛事套装，和具体的任务，进行竞赛任务练习。
课程内容包含：1、蔚蓝空间；2、天际导航；3、二维码之谜；4、色彩指南；5、坐标交响曲；6、天际航标；7、机械臂飞将；8、红外之眼；9、光束之力；10、超越未来

	19
	物联网机器人竞赛套装
	
	适用于全国青少年人工智能创新挑战赛省级与全国赛，考察学生的创新思维，编程能力，以及智能硬件的综合应用能力。套装含主控模块，图形化编程软件，智能电子传感器硬件、机械结构件和相关配件，学生可根据比赛主题自行设计制作作品，要求创意新颖，完成竞赛任务，具有良好的互动体验。
1、主控器
内置可编程彩灯、蜂鸣器、6按键、蓝牙、WIFI
支持互联网、多机互联
可存储多个编程程序
外观：ABS塑料外壳，
2、电子模块包含：扩展板、五路颜色巡线传感器、避障传感器、2000毫安充电电池、马达、舵机等。
3、金属结构件及配件---金属小车车体，高强度铝合金材质，预留丰富组装拓展孔位，实现超声波避障、循迹、遥控等功能，含配套组装螺丝、螺母、车轮、铜柱等。板孔适配积木
4、工具及耗材---多种常用加工工具和耗材，方便动手制作，含十字螺丝刀、六角扳手、铆钉起子、数据线等。

	20
	物联网机器人竞赛场地及道具
	
	项目场地由地图和边框组成，场地边框内尺寸为:2317mm * 2317mm，
场地外边框尺寸为：2347mm * 2347mm。
比赛地图分为自动任务区1151mm*2317mm 和手动任务区
1151mm*2317mm两个部分，主要包括启动区、火星启动区区、矿石采集区、矿石存储区、样本检测区等区域。
轨迹线：轨迹线为25±1mm宽的黑线，不规则分布在场地中。

	21
	物联网机器人课程资源
	
	须提供不少于12课时基础课程的教案、PPT等教学资源；不少于10课时竞赛课程的教案、PPT等教学资源

	22
	物联网竞赛编程软件
	
	1、支持模块化编程、Python编程方式，可一键切换。
2、模块化编程模块包含所有端口功能，支持子程序功能等可视化编程。含有事件、无线、视觉、时间、蜂鸣器、操控、传感器、动力、控制、运算、变量、自制积木等12大功能模块；可适用于Windows、Mac等操作系统。
3、模块化编程所得程序可以转化为python语言，适用于学生对高级编程语言的学习，方便学生日后进行更高阶段的学习。Python是一款被广泛应用于AI、数据分析等前沿领域的编程语言。
4、支持用户在线保存程序作品。

	23
	智慧城市竞赛套装
	
	产品参数
1、整车尺寸：长度275mm*宽度180mm*高度40mm（不含扩展件）。
2、外壳材料：铝合金。
3、驱动方式：四轮麦克纳姆轮驱动，轮胎直径60mm。
4、电源：11.1V3000mAh锂电池、含充电器、18650锂电池、带保护板、能有效防止过充/过放/短路/过流。
5、控制模块：高性能处理器，兼容Arduino主控板。自带4颗RGB灯珠，可通过编程控制亮度及颜色。
6、传感器
（1）超声波传感器：1路AI信号、测量范围5-50cm、配有4pin防反接接头；
（2）灰度传感器：1路I2C信号，4路灰度检测，可控制补光灯亮灭情况，配有4pin防反接接头；
（3）陀螺仪：6轴陀螺仪，可检测XYZ轴加速度以及XYZ角速度；
7、执行器：130减速电机，额定电压12V，减速比1:90，额定转速175rpm，自带霍尔编码器，4枚。
8、编程环境：控制编程采用Mixly0.98版本及以上，图形化编程界面，兼容arduino IDE，建议在Windows系统上使用；计算板编程，Python。
9、大扭力编程投掷套件
（1）投掷装载尺寸：75mm×75mm
（2）材料：铝合金
（3）结构铝合金厚度：2mm
（4）投掷长度：120mm
（5）大扭力直流减速电机：555电机，额定电压12V，空载转速500rpm/mins
（6）电机驱动板：输入电压≤12.6v，可接入1枚12V电机，电源接口为XH2.54防反接接口，2路PH2.0防反接信号接口
10、编程机械爪套件
（1）爪子张开尺寸：≥105mm
（2）爪子抓合包围尺寸：50mm
（3）材料：铝合金
（4）结构铝合金厚度：2mm
（5）爪子铝合金厚度：2.5mm
（6）自由度：2轴
（7）翻转舵机：额定电压7.4v，扭矩20kg.cm，自由度180°
（8）爪子舵机：额定电压5v，扭矩13kg.cm，自由度180°
（9）舵机驱动板：额定电压5v，输入电压≤12.6v，最多可接入2枚5V舵机、4枚7.4v舵机，自带舵机过载保护，1路I2C接口，电源接口为XH2.54防反接接口，其余接口均为PH2.0防反接接口
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	智慧城市竞赛配件包
	
	1、外形尺寸：长度113mm*宽度52mm*高度35mm±5mm。
2、外壳材料：铝合金。
3、视觉模块：内置高性能四核处理器，高速神经网络处理器，3W扬声器，串口1个，USB接口1个，可实现双车道识别，颜色识别，颜色跟踪，交通标志识别，数字识别，图像识别，开放神经网络分类器，可自定义识别图像内容。
4、摄像头：100万像素，水平视觉105°±5°，垂直视角76°±5°，对角线视角120°±5°

	25
	智慧城市竞赛场地及道具
	
	一、产品参数：                     
1.场地总尺寸：长度2900mm*宽度2900mm 
2.场地材质：可拼接EVA赛道模块，共计24块
3.模块规格：长度440mm宽度440mm，厚度10mm，数量19块。长度440mm宽度240mm，厚度10mm，数量5块。
4.车道规格：车道宽度200mm，引导线宽度20mm。
5.任务场景：环保卫士，智慧餐厅，超级工厂，神奇出租车，道路工程队，自动咖啡机，建筑工地。
6.任务模型：垃圾桶模型红色1个，垃圾桶模型蓝色1个，咖啡机模型1个，指示牌模型6个，工程装置模型2个，纸杯3个，存放框1个，EVA方块3个，投放盒2个，超级工厂模型1个，沙包货物道具4个。
7.纸杯规格：高度8.5cm，长口径7.5cm，下口径5cm，颜色红色、绿色各1个，蓝色2个
8.EVA方块：尺寸5cm×5cm×5cm
9.沙包货物道具：尺寸4cm×4cm
10.投放盒：尺寸28.8*22*8 cm
11.识别图像：公园贴纸，办公区贴纸，左转路标贴纸，右转路标贴纸，数字1贴纸，数字2贴纸，数字3贴纸 
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	创客教育云平台
	
	1、系统采用云端的方式进行部署，方便进行维护和更新。
2、系统基于 B/S 架构，用户通过浏览器即可访问，无需下载或安装单独的客户端软件。系统支持 IE、Google Chrome、Firefox 等主流浏览器访问；
3、系统支持不同类型的课程资源的在线预览，包括 doc、xls、ppt、pdf 等文档类资源 png、jpg 等图片类资源，rmv、mp4等视频类资源，并且无需单独安装插件，即可在线访问所有资源；
4、教师端：
 1）数据统计当前班级数、学生数、上课数、作品数；
 2）了解学生基本信息，支持添加班级所有作品视频及评分、查看学生课后知识点测评情况；
 3）平台支持以班级为维度记录学生每课时作品情况、测评情况、课程表现并汇总；
 4）平台支持教师管理班级学生，新增/编辑/删除等操作；
 5）平台支持教师线上批改学生作业，可从编程技术、创意表达、计算思维、艺术审美、创新思维多维度评测；
5、学生端：
 1）平台可全面覆盖查询自己的学习课程，提交自己的作品，回顾学习还支持再编辑；
 2）平台支持知晓当前课程学习进度，方便学生进入快速学习；
 3）平台支持同一页面进行视频，教案，讲义文档学习；
 4）平台支持随堂测评；
 5）平台支持学生自己作品创作视频永久保存，随时复习时可查看；
6、家长端：
 1）支持获取学生学情报告，协助家长合理规划学生学习，快速掌握学生学习情况；
7、课程资源模块
 1）为适应中小学 STEAM/创客教育/人工智能教育，使学生操作更加简便方便教师应用，课程资源系统以模块化内容展示，首页即可对所有主题课程进行预览；
 2）课程资源包含人工智能、编程、机器人、竞赛、3D打印等主题课程，
 3）课程资源包含教学设计、教学PPT、学生用书、作品视频、搭建图、参考程序等；
 4）课程资源以思维型教学理论为支撑进行开发，教学设计包含：教学内容分析，核心问题分解体系，教学目标，教学资源与准备和教学流程与提示5个环节；
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	吊顶
	
	国标轻钢主骨50×300×1.0cm，轻钢副骨50×300×0.5cm，国标0.8cm吊丝，拉爆，螺母等五金件，9mm石膏板造型，局部用木档，石膏板接头处使用接头板拼接，局部铝方通吊顶

	28
	顶面灯具
	
	定制灯具，LED灯珠，亚克力面板，黑色铁艺加工。

	29
	顶面乳胶漆
	
	腻子批腻子两遍找平，打磨平整，立邦涂料两面。

	30
	顶面喷乳胶漆
	
	修补平整，喷涂黑色乳胶漆两遍

	31
	墙面乳胶漆
	
	腻子批腻子两遍找平，打磨平整，立邦涂料两面。

	32
	开关，插座线路布置
	
	2.5㎡单股铜芯线、PVC穿管，线缆根据各地方品牌选购，包含空调线布置

	33
	筒灯
	
	规格：直径100mm，颜色：白色，功率：15W，光源：正白光，原装LED芯片，亮度稳定，铝材散热，无频闪舒适护眼，散热设计，寿命更长久，烤漆工艺，高效节能

	34
	射灯
	
	轨道射灯，颜色：白色，功率：10W，光源：正白光，原装LED芯片，亮度稳定，铝材散热，无频闪舒适护眼，散热设计，寿命更长久，烤漆工艺，高效节能

	35
	定制圆型喷绘灯箱
	
	外径2800mm*100*100,光源4000K，内置驱动器，外壳精加工，颜色可选，LED灯珠平铺，现场组装安装

	36
	线形灯条
	
	定制线性灯，四周圈顶线形灯带，暗装，凸显现代科技氛围

	37
	灯带
	
	LED灯带，2835芯片，108珠，9瓦，精选材料配置，透光率高，柔韧性强，PVC柔软材料；质保期1年；

	38
	面板开关
	
	电工开关,86型底盒，三重防雷技术，新型保护门设计，抗电磁干扰设计，

	39
	插座开关
	
	五孔插座,86型底盒，面板颜色：白色：额定电流：10A面板材质：PC,电压：220V，额定功率：2500W。

	40
	镂空雕刻字及展板
	
	专业排版设计，专用广告部粘贴，定制

	41
	背景墙装饰墙
	
	采用木龙骨基础，九厘板封面，符合国家质量检测标准，外敷泰山牌石膏板，底层宣绒布喷绘粘贴

	42
	窗帘
	
	定制高级布艺窗帘，含罗马杆，五金配件

	窗帘

	1
	窗帘
	
	教室及办公室窗帘，包含静音窗帘及轨道及遮光布；布料颜色提供样品由学校选择。



	二标段：信息化设备

	序号
	采购货物名称
	规格
	主要技术参数、配置及配件

	校园网络

	1
	出口网关
	
	1、支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个；
2、标准1U机箱，多核非X86架构；支持1个硬盘，硬盘容量≥1T；
3、支持1个电源，整机功耗低于25W；支持内存≥2GB；
4、支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议；
5、支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下；
6、本地认证支持微信认证、短信认证、二维码授权认证、二维码自助认证、LADP认证，支持与域认证联动实现单点登陆；
7、要求所投产品内置多种流控模型，包括娱乐模版，办公模版，专家模板等，支持一键开启智能流量控制；
8、支持VPN内流量的可视化监控；支持VPN内流量流量控制；
9、所投产品URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持在产品维保期内免费升级，另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级；
10、要求所投产品IM聊天可支持基于聊天内容关键字的策略控制，通过插件可以实现QQ聊天内容的审计；
11、实配千兆模块2个，万兆模块2个。

	2
	防火墙
	
	1、要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个；实配可插拔1TB企业级硬盘 ；配置冗余电源；
2、三层网络吞吐≥3Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ；IPS吞吐量≥1.2Gbps，最大可支持扩展IPS吞吐量≥2.3Gbps，
3、最大并发连接≥100万；每秒新建连接≥5万，最大可支持新建连接≥10万；
4、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息；
5、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计；
6、支持创建IP地址对象、IP地址对象组，同时支持查看IP地址对象或IP地址对象组被策略引用的情况；
7、支持通过扫描二维码方式将设备添加到云平台进行管理，可实现把防火墙的系统状态在云平台进行监控和展示，用户可通过登录各自的云平台账号后对纳管的防火墙进行远程管理；
8、支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题，提供产品功能界面截图；
9、支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能；
10、支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御；
11、支持对欺骗攻击、注入攻击、中间人攻击、跨站请求伪造、跨站脚本攻击、代码执行、释放重利用等多种类别的威胁进行检测和防御；
12、配置不少于三年的入侵防御、防病毒、应用识别特征库三合一授权；设备要求至少三年原厂质保；
13、配置万兆模块不少于2个。
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	核心交换机
	
	1、整机主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥3个，电源槽位≥2个；
2、交换容量≥49T，包转发性能≥38000Mpps； 
3、1：N虚拟化：可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备，各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面，各虚拟交换机的配置/重启互不影响；
4、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议；
5、支持手动隧道，自动隧道，ISATAP；
6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；
7、要求所投产品支持防雷等级≥6KV；
8、支持专门基础网络保护机制的NFPP功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，需提供第三方权威机构测试报告证明；
9、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等，需提供第三方权威机构测试报告证明；
10、配置：双引擎，双电源；配置千兆光口≥24个，千兆电口≥24个，万兆光口≥4个；
11、配置支持工作波长在1271nm~1571nm范围内的光模块与线卡，且各波长之间相互隔离，互不干扰；
12、配置千兆模块≥8，单芯，可同时支持8种不同波长（8台接入设备、），单模，10KM，LC
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	AC控制器
	
	1、支持≥4口PoE，支持4G扩展槽；
2、为方便安装，整机尺寸≤200mm×110mm×25mm便于安装在弱电箱；
3、整机供电≤65W；
4、支持5口千兆，其中1个千兆WAN口，4个千兆LAN口；
5、支持1个USB扩展槽，便于系统更新和升级；
6、支持AC功能，可支持本地转发和集中转发；支持管理64个面板或放装AP
7、支持流量控制、上网行为管理、上网内容审计、实名审计等功能；
8、支持IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP VPN、L2TP VPN；
9、支持PPPOE、DHCP、NAT上网功能；
10、支持静态路由功能；CAPWAP可穿透NAT；
11、支持802.1X、WEB、短信、微信、无感知、访客二维码、白名单认证；
12、设备自带64个AP授权。
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	认证平台
	
	1、1U高度硬件化产品，提供6个GE电口，1个RJ-45配置口，USB口≥2个，硬盘≥1T，DDR2内存≥2G，支持Linux操作平台；
2、认证页面支持多种认证方式，且认证页面合并：普通用户、短信、二维码、微信web认证合并；
3、支持与第三方Radius联动，将认证信息转发给第三方Radius服务器进行认证，即实现统一身份源；
4、支持与WindowsAD域联动，实现与WindowsAD的整合认证，一次登陆完成802.1X认证和WindowsAD认证；
5、首次登陆账号激活，并强制修改密码，首次进行认证时，强制要求用户设置密保：手机号、邮箱账号、私密问答作为密保凭据任选其一。
6、支持对在线用户进行管理，可下发实时和离线短消息、查看在线用户、下发实时和离线修复程序、强制在线用户下线以及重认证、实时进程信息获取以及远程协助的功能；
7、支持禁止已认证用户给未认证用户提供代理服务；禁止已认证用户启用拨号服务，进行非法外连；支持设置用户密码输错的次数上限，防暴力破解；
8、支持直接获取用户网卡的物理MAC地址，防止篡改MAC地址。
9、支持禁止用户非法外连互联网，一旦访问则进行日志记录，并禁用所有网络连接；支持基于网络设备ACL、设备VLAN、主机ACL的网络权限控制；
10、支持根据业务规划，设置网络隔离安全域，并将安全域规划下发到交换机、客户端、防火墙、防火墙卡、路由器上执行；
11、配置≥500个并发在线数授权许可
12、提供三年维保；
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	汇聚交换机
	
	1、汇聚产品固化端口数≥8
2、汇聚设备的各光链路通道应实现物理隔离，无分光，带宽1：1独享；提供截图证明
3、汇聚设备支持集中机柜安装、壁挂等安装方式；
4、汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作；
5、汇聚外框≥2个，包含6个槽位，可插入汇聚设备或裂变器，支持上架或贴墙安装
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	千兆光模块
	
	高功率千兆模块，包含8个不同波长光模块，单模，10KM，LC
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	教室用8口POE交换机
	
	1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G SFP光接口≥1个，产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W；
2、交换容量≥430Gbps，包转发率≥80Mpps；
3、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dB；
4、要求设备采用金属外壳和金属网口设计；
5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；
6、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）
7、要求所投产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务；
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	AP主机
	
	1、 ≥24端口千兆以太网光口，≥8个复用千兆电口，≥8端口万兆以太网光口，交换容量≥880Gbps，包转发率≥426Mpps；
2、 整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤77W；
3、 支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6；
4、 支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议；
5、 支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL；
6、 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；
7、 支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；
8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级；
9、配置双电源。
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	光口面板AP
	
	1、支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流；
2、支持多种形态安装，可壁挂、吸顶或86盒安装；
3、整机最大接入速率≥2.9Gbps，5GHz单射频支持2×2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥2.4Gbps；2.4GHz单射频支持2×2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥0.575Gbps；
4、支持蓝牙5.1；
5、支持≥1个1G/2.5G以太网光口上联，4个10/100/1000Base-T自适应以太网接口下联；
6、支持1个Micro USB的Console接口，提供官网截图及链接证明；
8、支持DC直流供电（DC 输入电压电流：48V/0.5A）；
9、支持即插即用，更换微AP后，无需做任何配置，即可替换使用；
10、具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用；
11、配置DC电源适配器，带凤凰头，满足本地供电场景。
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	面板AP
	
	1、支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条。
2、整机最大接入速率≥2.975Gbps；
3、5GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥2.4Gbps；
4、1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥4个；
5、 面板型AP，支持嵌入86面板安装方式；
6、考虑安装后的美观度，面板AP厚度≤43mm，外露墙体部分尺寸≤86mm×120mm×24.1mm（宽×高×深）；
7、整机功耗<10W，提供官网截图和链接证明；
8、为保证用电安全与电源的易获得性，同时支持802.3af和本地DC12V电源供电模式；
9、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；
10、支持基于SSID、射频卡的用户数限制；
11、支持基于终端数或流量的智能负载均衡；
12、支持带宽限制，支持基于STA/SSID/AP的限速；
13、持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式。
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	放装AP
	
	1、 支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps。
2、室内无线接入点符合国标GB/T20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08;
4、 至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口；
5、支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License;
7、AP整机最大终端接入数≥128个;
8、具有WLAN自动网优功能，通过AP配置进行无线网络优化;
9、支持1024QAM调制解调方式;
10、支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性;
11、支持边缘智能感知（RIPT）。
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	千兆光模块
	
	单口1000BASE-LX mini GBIC转换模块（LC接口）

	综合布线系统

	1
	4芯皮线光纤
	
	室内皮线光缆 GJXH
产品材质:G657A1纤芯，PVC、LSZH护套
产品规格：4芯
光缆尺寸：2.0*3.0mm
执行标准: 符合YD/T 1997-2009标准
允许拉伸力：长期：40N；短期：80N
允许压力：长期：500N；短期：1000N
最小静态弯曲半径：20mm
最小动态弯曲半径：40mm
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	熔纤盘
	
	4芯皮线光纤熔纤盘
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	144ODF单元箱（满配288芯LC）
	
	产品名称：ODF单元箱
配件:
a.熔纤盘: 12组
b.喉箍卡圈: 12个
C.热缩管: 12x12根
d.裸纤保护管: 12米
产品颜色：米白色
产品材质：SPCC,米白色
材质厚度：1.2mm
产品尺寸：354mm*482.6mm*254mm
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	网络音箱预留信息点
	
	信息插座与面板采用90度安装方式
组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露
网络端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入
带有标识纸和标识盖，方便维护和使用
具有风格统一的单口网络规格
面板尺寸：高度:86×宽度:86mm
颜色：白色
材料：ABS
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	六类非屏蔽网线
	
	产品参数：
产品合格证标准：GB/T18015.5，产品合格证型号：HSYV-6；
通过标准最高传输频率250MHz测试；
单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；
导体规格：4×2×24AWG，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE；
屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；
护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm，护套颜色：灰色；
最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；
包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱；
使用场景：室内；
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	电源线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV3*1.5) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D

	7
	电源线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV2*1.5) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D
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	电源线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV2*0.75) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D
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	广播信号线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV2*1.5) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D
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	12口光纤配线架（LC）
	
	产品名称：机架式光纤终端盒
产品类型：机架式
产品规格：通用12口
厚度：1.0mm，SPSS，黑色（RAL 9005
机箱重量：1.6Kg
箱体颜色：黑色
质感：光滑
箱体尺寸：44mm*482mm*201mm
材质：SPSS，黑色（RAL 9005）
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	机柜PDU
	
	产品材质：铜导体，磷青铜插接件，PC，铝合金外壳
产品特点：一条铜点焊工艺，插孔内置安全门，电源开关
产品类型：10A插头，8位10A五孔插座
执行标准：YD/T 2063-2009
电缆长度：1.8米
最大电流：输入电流10A，输出电流10A
最大功率：2500W
阻燃等级：UL94 V1
电线横截面积：1.0mm^2
产品尺寸：标准1U配线架，长宽高：484.2mm*45mm*45mm
质量保证：5年包换
包装数量：10个/箱
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	LC－LC光纤跳线
	
	单模双芯光纤跳线
执行标准：YD/T 1258.2-2009；
产品材质：氧化锆套管，环保阻燃PC防尘帽、锌合金金属外壳、G652D纤芯、全新环保LSZH低烟无卤外被;
插芯：高品质陶瓷插芯；
插入损耗：≤0.28dB；回波损耗：≥50dB；重复性≤0.1dB；
光纤直径：9μm/125（±1）μm ，光缆外径：2.0mm；
光纤长度：3米（其他长度均可定制）;
应用环境：光纤传输网络、光纤设备间跳线、光学测试设备；
接口类型：LC/FC,LC/SC,LC/ST;
拔插次数：>1000次；
研磨工序：4道；
使用温度：-20℃~85℃；
阻燃等级：OFCG级。
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	落地网络机柜
	
	规格：600宽*1000深2000高
颜色：黑色
容量: 42U
标准19英寸国际标准
门及门锁前门:蓝边钢化前门/网孔门带锁；后门:单开网孔后门带锁；侧门:全钢侧门，可快速装卸 
材料及工艺材料采用Q235冷轧钢板，钢板厚度0.9，横梁1.2，立柱2.0，台板0.9。表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑
附加功能角规:42U镀锌4根，固定托盘2个；承重500kg；散热风扇2个；PDU1个；安装螺丝:40套
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	PVC材料及配件
	
	20穿线管、线卡、配件
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	单口信息面板
	
	采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足UL94V-0阻燃等级；
具有标签框及语音数据标识符，可供用户识别语音、数据等不同用途；
三层模块化结构设计，嵌入组合式，配合86底盒，安装方便，
表面隐藏螺钉孔，美观大方,各孔均配有专门的防尘门。
信息插座与面板采用90度安装方式
组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露
网络端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入
带有标识纸和标识盖，方便维护和使用
具有风格统一的单口网络规格
面板尺寸：高度:86×宽度:86mm
颜色：白色
材料：ABS
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	六类非屏蔽网络模块
	
	采用PCB设计
可选择专用工具，一次性完成4对线的卡入及多余线缆的裁剪
卡线槽与走线的方向呈45度，使施工更便捷，性能更优越
每对打线槽中间有凸尖的机构，无需分开头部绞对，即可分线卡入线槽，从而有效控制开绞长度不破坏绞距
标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801；ANSI/TIA-568-C.2
IDC：磷青铜
防尘盖：PC材料
插头与插座插合次数：≥1000次
导线端接次数：≥250次
打线方式：T568A/T568B
IDC与金针方向：90度
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG
最高传输频率：250MHz
额定电流：0.75A
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	单口TV面板
	
	86×86，TV插座面板，带标示纸及标识盖，带弹簧式防尘门，90度模块安装，单口
产品参数：
组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露，面板与模块采用90度安装方式；
RJ45\RJ11端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入，防尘门为白色、与面板整体风格协调统一，防尘门向上开启、便于操作、有效保护水晶头弹片，模块卡装接口为“梯形”接口、具有较好的兼容性、不得采用特殊专用卡装接口；
带有可更换标识纸和标识盖，方便维护和使用；
具有风格统一的单口、双口、三口、四口网络，单口TV、TV加网络规格；
面板尺寸：高度:86×宽度:86mm；
颜色：白色；
材料：ABS。

	18
	电源线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV3*1.5) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D
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	电源线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV2*1.5) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D
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	广播信号线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV2*1.5) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D
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	12口光纤配线架（LC）
	
	产品名称：机架式光纤终端盒
产品类型：机架式
产品规格：通用12口
厚度：1.0mm，SPSS，黑色（RAL 9005
机箱重量：1.6Kg
箱体颜色：黑色
质感：光滑
箱体尺寸：44mm*482mm*201mm
材质：SPSS，黑色（RAL 9005）
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	理线器
	
	标准19英寸机架式安装，高度：1U
材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm
带有盖板
理线档位：上下各24档
标准19英寸机架式安装，高度：1U
材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm
带有盖板
理线档位：上下各24档
带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放
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	机柜PDU
	
	产品材质：铜导体，磷青铜插接件，PC，铝合金外壳
产品特点：一条铜点焊工艺，插孔内置安全门，电源开关
产品类型：10A插头，8位10A五孔插座
执行标准：YD/T 2063-2009
电缆长度：1.8米
最大电流：输入电流10A，输出电流10A
最大功率：2500W
阻燃等级：UL94 V1
电线横截面积：1.0mm^2
产品尺寸：标准1U配线架，长宽高：484.2mm*45mm*45mm
质量保证：5年包换
包装数量：10个/箱
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	LC－LC光纤跳线
	
	单模双芯光纤跳线
执行标准：YD/T 1258.2-2009；
产品材质：氧化锆套管，环保阻燃PC防尘帽、锌合金金属外壳、G652D纤芯、全新环保LSZH低烟无卤外被;
插芯：高品质陶瓷插芯；
插入损耗：≤0.28dB；回波损耗：≥50dB；重复性≤0.1dB；
光纤直径：9μm/125（±1）μm ，光缆外径：2.0mm；
光纤长度：3米（其他长度均可定制）;
应用环境：光纤传输网络、光纤设备间跳线、光学测试设备；
接口类型：LC/FC,LC/SC,LC/ST;
拔插次数：>1000次；
研磨工序：4道；
使用温度：-20℃~85℃；
阻燃等级：OFCG级
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	落地网络机柜
	
	规格：600宽*1000深1200高
颜色：黑色
容量: 22U
标准19英寸国际标准
门及门锁前门:蓝边钢化前门/网孔门带锁；后门:单开网孔后门带锁；侧门:全钢侧门，可快速装卸 
材料及工艺材料采用Q235冷轧钢板，钢板厚度0.9，横梁1.2，立柱2.0，台板0.9。表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑
附加功能角规:22U镀锌4根，固定托盘1个；承重500kg；散热风扇2个；PDU1个；安装螺丝:40套
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	PVC材料及配件
	
	20穿线管、线卡、配件
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	单口信息面板
	
	信息插座与面板采用90度安装方式
组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露
网络端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入
带有标识纸和标识盖，方便维护和使用
具有风格统一的单口网络规格
面板尺寸：高度:86×宽度:86mm
颜色：白色
材料：ABS
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	六类非屏蔽网络模块
	
	采用PCB设计
可选择专用工具，一次性完成4对线的卡入及多余线缆的裁剪
卡线槽与走线的方向呈45度，使施工更便捷，性能更优越
每对打线槽中间有凸尖的机构，无需分开头部绞对，即可分线卡入线槽，从而有效控制开绞长度不破坏绞距
标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801；ANSI/TIA-568-C.2
IDC：磷青铜
防尘盖：PC材料
插头与插座插合次数：≥1000次
导线端接次数：≥250次
打线方式：T568A/T568B
IDC与金针方向：90度
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG
最高传输频率：250MHz
额定电流：0.75A
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	单口TV面板
	
	86×86，TV插座面板，带标示纸及标识盖，带弹簧式防尘门，90度模块安装，单口
产品参数：
组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露，面板与模块采用90度安装方式；
RJ45\RJ11端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入，防尘门为白色、与面板整体风格协调统一，防尘门向上开启、便于操作、有效保护水晶头弹片，模块卡装接口为“梯形”接口、具有较好的兼容性、不得采用特殊专用卡装接口；
带有可更换标识纸和标识盖，方便维护和使用；
具有风格统一的单口、双口、三口、四口网络，单口TV、TV加网络规格；
面板尺寸：高度:86×宽度:86mm；
颜色：白色；
材料：ABS；
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	电源线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV3*1.5) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D
安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+59℃
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	电源线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV2*1.5) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D
安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+59℃

	32
	电源线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV2*0.75) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D
安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+59℃
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	广播信号线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV2*1.5) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D
安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+59℃
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	电视信号线
	
	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘聚乙烯护套同轴电缆
设备类型 ：有线电视线
适用范围 ：1GHz以下模拟信号和调制解调器数字信号传输
应用场景 ：电视、广播信号传输，公共天线，闭路电视监控系统
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	六类非屏蔽配线架
	
	标准19英寸机架式安装，高度：1U， 端口数量：24口 
采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高
卡线座印有色标，方便施工和检验
标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，TIA /EIA- 568-C.2 
标识管理：自带标识纸和标识盖，标识盖带指扣方便拆卸，端口带序号标识
IDC：磷青铜
金针：磷青铜表面镀金
线缆保护盖：PC 材料
进线方式：180°进线，IDC：45°
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG
打线方式：T568A/T568B
插头与插座插合次数：≥1000次
导线端接次数：≥250次
最高传输频率：100MHz
工作温度：-10℃～+60℃
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	12口光纤配线架（LC）
	
	产品名称：机架式光纤终端盒
产品类型：机架式
产品规格：通用12口
厚度：1.0mm，SPSS，黑色（RAL 9005
机箱重量：1.6Kg
箱体颜色：黑色
质感：光滑
箱体尺寸：44mm*482mm*201mm
材质：SPSS，黑色（RAL 9005）
工作温度：-20℃--+70℃
存储温度：-20℃--+70℃

	37
	理线器
	
	标准19英寸机架式安装，高度：1U
材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm
带有盖板
理线档位：上下各24档
带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放
颜色：黑色
尺寸：482×44×80mm
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	机柜PDU
	
	产品材质：铜导体，磷青铜插接件，PC，铝合金外壳
产品特点：一条铜点焊工艺，插孔内置安全门，电源开关
产品类型：10A插头，8位10A五孔插座
执行标准：YD/T 2063-2009
电缆长度：1.8米
最大电流：输入电流10A，输出电流10A
最大功率：2500W
阻燃等级：UL94 V1
电线横截面积：1.0mm^2
产品尺寸：标准1U配线架，长宽高：484.2mm*45mm*45mm
质量保证：5年包换
包装数量：10个/箱
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	六类非屏蔽网络跳线（3米）
	
	产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，HDPE绝缘层，环保阻燃PVC外皮（CM级），PC，黄铜叉片
适用系统：通常用于Cat6系统，传输1000Mbps流量；10GBASE-T，5GBASE-T，2.5GBASE-T，1000BASE-T，100BASE-T，10BASE-T
屏蔽类型：U/UTP 非屏蔽
执行标准：ANSI/TIA568.2-D，ISO/IEC11801-1:2017，YD/T926.3-2024
导线尺寸：（n*n*AWG）2*4*24AWG，铜芯直径 0.2mm±0.008mm
整线外径：6.0mm±0.3mm
线      序：T568B
工艺特点：多股线设计（7*8股）
插拔次数：≥1000次
质检要求：Fluke Patch Cord 测试
颜      色：红色
PoE支持：Poe Type1/2/3/4
使用温度：-20~60℃
阻燃等级：UL1581，CM级，IEC60332-1-2，GB/T18380.12-2022
产品规格：3.0m
质量保证：5年包换
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	LC－LC光纤跳线
	
	单模双芯光纤跳线
执行标准：YD/T 1258.2-2009；
产品材质：氧化锆套管，环保阻燃PC防尘帽、锌合金金属外壳、G652D纤芯、全新环保LSZH低烟无卤外被;
插芯：高品质陶瓷插芯；
插入损耗：≤0.28dB；回波损耗：≥50dB；重复性≤0.1dB；
光纤直径：9μm/125（±1）μm ，光缆外径：2.0mm；
光纤长度：3米（其他长度均可定制）;
应用环境：光纤传输网络、光纤设备间跳线、光学测试设备；
接口类型：LC/FC,LC/SC,LC/ST;
拔插次数：>1000次；
研磨工序：4道；
使用温度：-20℃~85℃；
阻燃等级：OFCG级；
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	落地网络机柜
	
	规格：600宽*1000深1200高
颜色：黑色
容量: 22U
标准19英寸国际标准
门及门锁前门:蓝边钢化前门/网孔门带锁；后门:单开网孔后门带锁；侧门:全钢侧门，可快速装卸 
材料及工艺材料采用Q235冷轧钢板，钢板厚度0.9，横梁1.2，立柱2.0，台板0.9。表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑
附加功能角规:22U镀锌4根，固定托盘1个；承重500kg；散热风扇2个；PDU1个；安装螺丝:40套
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	PVC材料及配件
	
	20穿线管、线卡、配件
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	单口信息面板
	
	信息插座与面板采用90度安装方式
组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露
网络端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入
带有标识纸和标识盖，方便维护和使用
具有风格统一的单口网络规格
面板尺寸：高度:86×宽度:86mm
颜色：白色
材料：ABS
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	六类非屏蔽网络模块
	
	采用PCB设计
可选择专用工具，一次性完成4对线的卡入及多余线缆的裁剪
卡线槽与走线的方向呈45度，使施工更便捷，性能更优越
每对打线槽中间有凸尖的机构，无需分开头部绞对，即可分线卡入线槽，从而有效控制开绞长度不破坏绞距
标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801；ANSI/TIA-568-C.2
IDC：磷青铜
防尘盖：PC材料
插头与插座插合次数：≥1000次
导线端接次数：≥250次
打线方式：T568A/T568B
IDC与金针方向：90度
卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG
最高传输频率：250MHz
额定电流：0.75A
工作温度：-10℃～+60℃
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	电源线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV3*1.5) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D
安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+59℃
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	电源线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV2*0.75) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D
安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+59℃
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	广播信号线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV2*1.5) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D
安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+59℃
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	12口光纤配线架（LC）
	
	产品名称：机架式光纤终端盒
产品类型：机架式
产品规格：通用12口
厚度：1.0mm，SPSS，黑色（RAL 9005
机箱重量：1.6Kg
箱体颜色：黑色
质感：光滑
箱体尺寸：44mm*482mm*201mm
材质：SPSS，黑色（RAL 9005）

	49
	机柜PDU
	
	产品材质：铜导体，磷青铜插接件，PC，铝合金外壳
产品特点：一条铜点焊工艺，插孔内置安全门，电源开关
产品类型：10A插头，8位10A五孔插座
执行标准：YD/T 2063-2009
电缆长度：1.8米
最大电流：输入电流10A，输出电流10A
最大功率：2500W
阻燃等级：UL94 V1
电线横截面积：1.0mm^2
产品尺寸：标准1U配线架，长宽高：484.2mm*45mm*45mm
质量保证：5年包换
包装数量：10个/箱

	50
	六类非屏蔽网络跳线（3米）
	
	产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，HDPE绝缘层，环保阻燃PVC外皮（CM级），PC，黄铜叉片
适用系统：通常用于Cat6系统，传输1000Mbps流量；10GBASE-T，5GBASE-T，2.5GBASE-T，1000BASE-T，100BASE-T，10BASE-T
屏蔽类型：U/UTP 非屏蔽
执行标准：ANSI/TIA568.2-D，ISO/IEC11801-1:2017，YD/T926.3-2024
导线尺寸：（n*n*AWG）2*4*24AWG，铜芯直径 0.2mm±0.008mm
整线外径：6.0mm±0.3mm
线      序：T568B
工艺特点：多股线设计（7*8股）
插拔次数：≥1000次
质检要求：Fluke Patch Cord 测试
颜      色：红色
PoE支持：Poe Type1/2/3/4
使用温度：-20~60℃
阻燃等级：UL1581，CM级，IEC60332-1-2，GB/T18380.12-2022
产品规格：3.0m
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	LC－LC光纤跳线
	
	单模双芯光纤跳线
执行标准：YD/T 1258.2-2009；
产品材质：氧化锆套管，环保阻燃PC防尘帽、锌合金金属外壳、G652D纤芯、全新环保LSZH低烟无卤外被;
插芯：高品质陶瓷插芯；
插入损耗：≤0.28dB；回波损耗：≥50dB；重复性≤0.1dB；
光纤直径：9μm/125（±1）μm ，光缆外径：2.0mm；
光纤长度：3米（其他长度均可定制）;
应用环境：光纤传输网络、光纤设备间跳线、光学测试设备；
接口类型：LC/FC,LC/SC,LC/ST;
拔插次数：>1000次；
研磨工序：4道；
使用温度：-20℃~85℃；
阻燃等级：OFCG级；

	52
	落地网络机柜
	
	规格：600宽*1000深1200高
颜色：黑色
容量: 22U
标准19英寸国际标准
门及门锁前门:蓝边钢化前门/网孔门带锁；后门:单开网孔后门带锁；侧门:全钢侧门，可快速装卸 
材料及工艺材料采用Q235冷轧钢板，钢板厚度0.9，横梁1.2，立柱2.0，台板0.9。表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑
附加功能角规:22U镀锌4根，固定托盘1个；承重500kg；散热风扇2个；PDU1个；安装螺丝:40套

	53
	PVC材料及配件
	
	20穿线管、线卡、配件

	54
	铝合金梯型桥架
	
	铝合金梯型桥架

	55
	服务器机柜
	
	①产品特性：SPCC优质冷轧钢板,前后焊接框架拼装机柜(可拆卸):前门：配高密度单开平板扁六角网孔门，后门：配高密度单开平板扁六角网孔门；具有良好的通风散热性能通风率>75%;两块可拆卸侧板;钢材厚度(角规2.0mm,框架1.2mm,其他1.2mm);负载(动态1000kg，静态1300kg);表面脱脂、清洗、陶化、纯水清洗、静电喷塑处理;最大开启角度＞180度;防护等级IP20 ②出厂标配：8位10A国标PDU1套,固定托盘3块（32U及以下配1块),风扇部件1套(600深机柜配2只风扇外,其余配4只风扇),2"重型脚轮4只,M12支脚4只,M6方螺母螺钉40套（32U及以下配20套）,内六角扳手1只
1、外形尺寸：机柜尺寸为600×1200×2000（单位：mm，宽×深×高），容量≥42U，外形方正不歪斜，整体防护等级不低于IP20。
2、机柜表面颜色为黑色（色号为RAL9003、RAL9004或RAL9005），喷塑厚度不少于60-80µm，机柜塑粉耐中性盐雾性能的测定，。
3、机柜板材采用高强度优质碳素冷轧钢板或镀锌板，内立柱等主要称重部件板材厚度不低于2.0mm，主框架和侧安装梁等的板材厚度不低于1.2mm。
4、机柜内部4根方孔条，用于安装设备和固定层板，方孔条有清晰U数标识，方孔条侧面有安装孔。
5、机柜静态承载能力达到1000kg，。
6、前后门为高密度单开平板扁六角网孔门，前后门开启角度不低于110°。
7、机柜内至少含有2套2位风扇单元、3块托盘和1个PDU，PDU规格至少为8位电源插座PDU和机柜同一品牌。（800宽机柜含2条垂直走线槽、600宽不含）。
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	96芯ODF架
	
	产品名称：ODF单元箱
配件:
a.熔纤盘: 8组
b.喉箍卡圈: 8个
C.热缩管: 12x8根
d.裸纤保护管: 8米
产品颜色：米白色
产品材质：SPCC,米白色
材质厚度：1.2mm
产品尺寸：265mm*482.6mm*254mm
产品重量：7.7Kg
工作温度：-20℃--+70℃

	57
	机柜PDU
	
	产品材质：铜导体，磷青铜插接件，PC，铝合金外壳
产品特点：一条铜点焊工艺，插孔内置安全门，电源开关
产品类型：10A插头，8位10A五孔插座
执行标准：YD/T 2063-2009
电缆长度：1.8米
最大电流：输入电流10A，输出电流10A
最大功率：2500W
阻燃等级：UL94 V1
电线横截面积：1.0mm^2
产品尺寸：标准1U配线架，长宽高：484.2mm*45mm*45mm
质量保证：5年包换
包装数量：10个/箱

	58
	落地室外不锈钢防水机柜
	
	600*600*1200mm

	59
	防水箱
	
	400*300*180 不锈钢   防水箱（带锁）
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	24芯室外光缆
	
	松套层绞式光缆 
产品材质:G652D纤芯，PE护套
包层直径：125.0±0.7um
包层不圆度：≤1.0%
涂层直径：245±10um
涂层/包层同心度误差：≤12um
衰减系数：1310nm≤0.36dB/km；1550nm≤0.22dB/km
执行标准: YD/T 901-2009标准
光缆直径：9.0mm
拉力：长期：300N;短期：1000N；
压扁力：长期：300N;短期：1000N
安装温度：-10℃--+40℃
运行温度：-40℃--+60℃

	61
	12芯室外光缆
	
	中心束管 
产品材质:G652D纤芯，PE护套
产品规格：LF-GYXTW12芯
套管直径：2.0mm
磷化钢丝直径：0.80mm
光缆直径：8.0mm
执行标准: YD/T 769-2010标准
拉力：长期：300N;短期：1000N；
压扁力：长期：300N;短期：1000N
安装温度：-10℃--+40℃
运行温度：-40℃--+70℃
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	4芯室外光缆
	
	中心束管 
产品材质:G652D纤芯，PE护套
套管直径：2.0mm
磷化钢丝直径：0.80mm
光缆直径：8.0mm
执行标准: YD/T 769-2010标准
拉力：长期：300N;短期：1000N；
压扁力：长期：300N;短期：1000N
安装温度：-10℃--+40℃
运行温度：-40℃--+70℃
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	12口光纤配线架（LC）
	
	产品名称：机架式光纤终端盒
产品类型：机架式
产品规格：通用12口
厚度：1.0mm，SPSS，黑色（RAL 9005
机箱重量：1.6Kg
箱体颜色：黑色
质感：光滑
箱体尺寸：44mm*482mm*201mm
材质：SPSS，黑色（RAL 9005）
工作温度：-20℃--+70℃
存储温度：-20℃--+70℃
执行标准：YD/T 925-2009
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	4芯光纤终端盒
	
	产品名称：桌面式光纤终端盒
产品类型：桌面式
产品规格：通用4口
厚度：1.0mm，SPSS，黑色（RAL 9005
机箱重量：0.5Kg
箱体颜色：黑色
质感：光滑
箱体尺寸：35mm*200mm*110mm
材质：SPSS，黑色（RAL 9005）
工作温度：-20℃--+70℃
存储温度：-20℃--+70℃
执行标准：YD/T 925-2009
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	电源线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV3*1.5) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D
安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+59℃
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	电源线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV2*1.5) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D
安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+59℃
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	电源线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV2*0.75) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D
安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+59℃
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	室外广播线
	
	轻型聚氯乙烯护套软线
标准：GB/T5023.5
型号规格：60227 IEC 52(RVV2*2.0) 
额定电压：300/300V
导体工作温度：≤70℃
导体：GB/T3956第五种导体
绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式
护套：PVC，护套工艺：半挤压式
静态最小弯曲半径：6D
安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+59℃
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	弱电空井
	
	弱电空井汇聚处理

	70
	PVC材料及配件
	
	20穿线管、线卡、配件

	71
	系统集成费
	
	根据现场安装调试系统集成．线路测试，及安装管材转接头，扎带、胶布，线路标识标签，过线铁丝等，投标商所集成的系统方案应具备先进性、安全性、可靠、稳定、经济适用性及未来具备良好的扩展性及兼容性，为确保系统的可靠性及稳定性，为了保证售后服务质量，要求供应商能提供优质服务。

	校园监控

	1
	400万全彩半球
	
	1、图像尺寸≥2688x1520、帧率≥25fps
2、靶面尺寸为1/3英寸；
3、需支持IP66防尘防水；
4、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电；
5、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口；
6、红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。

	2
	400万全彩半球
	
	1、图像尺寸≥2688x1520、帧率25fps
2、靶面尺寸为1/3英寸；
3、需支持IP66防尘防水；
4、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电；
5、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口；
6、红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。

	3
	400枪球球机
	
	1、全景视频图像分辨率不小于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520；
2、全景视频图像内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.0靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯；
3、内置不少于2个GPU芯片，全景画面水平视场角190°，垂直视场角80°；
4、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°；
5、设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息；
6、设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。

	4
	400万全彩半球
	
	1、图像尺寸≥2688x1520、帧率25fps
2、靶面尺寸为1/3英寸；
3、需支持IP66防尘防水；
4、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电；
5、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口；
6、红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。

	5
	600万全彩枪机
	
	1、最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。
2、最低照度彩色：0.005 lx。
3、靶面尺寸1/1.8英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。
4、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。
5、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示
6、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。
7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
8、不低于IP66防尘防水等级。
9、支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。

	6
	视频存储
	
	1、标配≥3个千兆网口，1个千兆管理口，1个eSATA接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口。
2、单设备配置≥64位多核处理器，标配8GB内存，内存支持扩展到≥64GB，内置SSD固态硬盘和IoT企业级硬盘。内含360T硬盘。
3、可通过IE浏览器设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50模式。
4、应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有8块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。
5、可对视图片、视频进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。
6、应能接入并存储总码流不超过1600Mbps的800路2Mbps码流的视（音）频图像；同时下载总码流不超过160Mbps带宽的80路2Mbps码流的视（音）频图像；同时回放总码流不超过160Mbps的80路2Mbps码流的视（音）频图像。

	7
	LCD
	
	1、LCD显示单元尺寸为≥55；超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。
2、LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。
3、内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。
4、屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。
5、拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。
6、支持4比3、16比9、点对点等比例显示。
7、内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。

	8
	支架
	
	55英寸-模块化支架

	9
	解码器
	
	1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
2、支持2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。
3、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。
4、为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。
5、支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。
6、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。
7、支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）
8、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。
9、支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。
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	安防电脑
	
	国产通用台式计算机
处理器：配置1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.7GHz；
内存：配置≥8GB DDR4 内存，配置支持≥2个内存插槽
显卡：≥2G独立显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示；
硬盘：≥512GB SSD，≥原厂1TB机械硬盘；
电源：电源功率≥200W。
网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口，标配1个内置M.2 WiFi接口； 
接口扩展：USB接口≥9个（其中前置USB3.0 Type A数量≥4个，前置TYPE C数量≥1个，后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；），串口1个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；
扩展槽：≥1个PCIe x16，1个PCIe x4，1个PCIe x1扩展槽；
机箱：≥11L。
键鼠：配置1套防水键盘及抗菌鼠标；国产正版操作系统，操作系统提供青少年上网保护功能，交货时须提供操作系统制造商出具的授权对象为采购人的正版软件授权证书。办公软件：1、国产正版教育办公软件。2、满足“国考”及云南“省考”要求。3、办公软件须与采购人现有业务系统无缝对接。4、交付时提供制造商出具的针对采购人的正版软件授权证书，正版授权不低于3年。
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	轻量化平台
	
	【教育综合安防管理平台】
1、管理一体机包含300路监控视频授权，50个周界防区授权，10路紧急报警授权；具备≥64位多核高性能处理器，内置不低于512G SSD，1个HDMI接口、1个DP接口；2个10M/100M/1000Mbps网口；2个USB2.0接口；2个USB3.0接口。
2、支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印；
3、支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表
4、支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个（以公安部检测报告为准）
5、支持视频事件级联，包括：穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集
6、组织人员数据同步：支持同步组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括：组织名称等；人员数据包括：姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片数据包括：卡号、对应人员（以公安部检测报告为准）
7、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（以公安部检测报告为准）
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	操作台
	
	全钢喷漆制操作台，包含2把弓形椅。

	13
	24口接入交换机
	
	1、交换容量≥336Gbps。
2、转发性能≥128Mpps。
3、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；
4、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W，
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	光模块
	
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
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	机柜
	
	600X800X2000、前后网口、
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	防雷排插
	
	最大持续工作电压：230V.，标称放电流：5kA。最大放电电流：10kA，雷电冲击电流：12kA,电压保护水平：≤1.25kA，响应时间≤25ns，备用保险丝：16A，防护等级：IP20。
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	配电柜
	
	墙柜一台，250A空开一个，二级防雷器一套，接入63A空开10组
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	防水盒
	
	定制
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	墙柜
	
	定制
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	辅助材料及调试
	
	相关辅材配件，水晶头、扎带、防水胶布等
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	集成安装
	
	根据现场安装调试系统集成．线路测试，及安装管材转接头，扎带、胶布，线路标识标签，过线铁丝等，投标商所集成的系统方案应具备先进性、安全性、可靠、稳定、经济适用性及未来具备良好的扩展性及兼容性，为确保系统的可靠性及稳定性，为了保证售后服务质量，要求供应商能提供本地化服务。

	校园广播

	1
	广播一体机
	
	外观时尚：铝合金面板黑金刚色
稳定可靠：全金属设计，机箱可抗接触式4KV强电磁干扰；AC 100-240V 宽压输入
兼容性强：支持MINI-ITX、Micro-ATX、ATX等全系列工业板卡
高性能：高扩展性支持6/7/8/9代 LGA1150针脚的全系列处理器
人机界面友好：10点工规电容触摸屏，A+规工业级液晶屏，抽拉一体化键鼠
EDP直接点屏无需转接 高清稳定显示输出
主机自带6个串口、支持多路外接设备
ESD 接触式4Kv，气隙6Kv电磁干扰
高可靠性网络连接、双网口
支持7槽扩展 1* PCIEx16 , 1* PCIEx4 , 1*PCIEx1 , 4* PCI 支持多路音频扩展
认证 3C 节能环保
宽压 AC 100-240V ATX300W
标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由
系统功能
实时广播：支持
定时广播：支持
处理器类型：主频3.2 四核四线程
内存大小：运行内存8GB 、存储内存256G（固态硬盘）
系统外设
网络：10/100/1000Mbps
USB：4*USB3.0,4*USB2.0
RS232：6*RS232(COM3,COM4可选RS232/485)
一般规范
产品尺寸：W*H*D 484*353.5*303（mm）
工作温度和湿度：5℃～45℃， ≤90%RH（无结露）
整机接口：1*VGA, 1*DVI，1*HDMI；2* LAN，支持10/100/1000Mbps； 标配6*RS232(COM3,COM4可选RS232/485)；8*USB(4*USB3.0,4*USB2.0) 1*MIC in,1* Line out,1* Line in，1*金属带灯开关, 1*PS/2
认证国内常规
认证：3C认证
音频
产品重量：17.39(KG)
屏幕：17.3寸电容式(十点触控)触控屏
功耗：≤300W
音频处理
频响范围（-3 dB）：20Hz-20KHz
信噪比：LINE: ≥70dB， MIC: ≥70dB
网络及安全
网络协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 244
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	电脑
	
	国产通用台式计算机
处理器：配置1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，所有核心智能频率可提升至≥3.3GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术；
内存：配置8GB DDR4 UDIMM内存，配置支持≥2个内存插槽
显卡：标配2G独立显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示；
硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD，可支持≥2块M.2 SSD，≥原厂1TB机械硬盘
光驱：Slim DVD RW；
电源：电源功率≥200W。
网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口，标配1个内置M.2 WiFi接口； 
接口扩展：USB接口≥9个（其中前置USB3.0 Type A数量≥4个，前置TYPE C数量≥1个，后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；），串口1个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；
扩展槽：≥1个PCIe x16，1个PCIe x4，1个PCIe x1扩展槽；
机箱：机箱≥11L，免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护（不接受组装）。                                                                          数据安全：1、支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），提供软件著作权证书；
2、BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关、前后置USB口分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换、前后置USB口分组切换禁止访问模式/只读模式。                                                                           显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI；
键鼠：配置1套防水键盘及抗菌鼠标；
国产正版操作系统，操作系统提供青少年上网保护功能，交货时须提供操作系统制造商出具的授权对象为采购人的正版软件授权证书。
办公软件：1、国产正版教育办公软件。2、满足“国考”及云南“省考”要求。3、办公软件须与采购人现有业务系统无缝对接。4、交付时提供制造商出具的针对采购人的正版软件授权证书，正版授权不低于3年。
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	 网络寻呼话筒
	
	1.安卓系统，10.1寸彩色IPS 触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用；
2.支持获取平台下发的终端列表，媒体库文件；
3.支持将媒体库里的音源播放到广播终端或者分区；
4.设备本地可支持音视频存储功能，包括对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像；
5.支持与网络音箱，网络音箱进行双工对讲；
6.设备具备HDMI接口，可进行电脑等显示器投屏；
7.支持有线接入，并支持标准POE供电，安装更方便；
8.支持账号密码登录方式；
9.Web管理：设备支持web进行参数配置、账号管理、系统维护等操作。    
10.支持与门禁设备进行双向可视对讲，并可远程控制门禁开锁；

	4
	 数字调谐器
	
	1，采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定；2，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达80个；3，两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入；4，具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；2路音频信号左右声道输出；5，设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放；6，2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用；
环境参数
工作湿度：
10%-90%
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：
Q/BFW 285
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	DVD播放器
	
	采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强的纠错功能。支持视频输出。带FM收音调音功能，带蓝牙连接播放。既有CD/DVD部分，蓝牙USB-MP3、FM调频音频可以独立输出，也有音频混合输出接口。配有遥控器，可以用遥控操作播放。带有1个混合输出，总音量电位器
一般规范
材质：铝合金面板，铁质外壳。
颜色：黑色
安装方式：机柜安装
产品尺寸：482*98*360mm(宽*高*深)
包装尺寸：484*390*88mm
带包装重量：5.2Kg
工作温度和湿度：-20~+50°C，95%无冷凝
装箱清单：
机器*1； 电源线*1； 说明书*1； 遥控器*2； 音频线*1
音频
灵敏度：250～450mv
工作电源：AC110～220V/50Hz(正负5%波动)
产品重量：4.8kg
功耗：＜15W
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：
Q/BFW 339

	6
	广播话筒
	
	1，换能方式：电容式；
2，频率响应(Hz)：40Hz-16KHz；
3，指向性：心型指向；
4，输出阻抗：200Ω；
5，灵敏度：-40dB±2dB；
6，供电电压：DC3V/AC220V.   电源线3m；
7，有效适音距离：50cm；
8，音频线配置：5米单芯、卡龙母+ 6.35单声道插嘴 ；
9，机械自锁，带叮咚前奏音；

	7
	前置放大器
	
	5路话筒输入，3路线路输入，2路紧急线路输入，2路线路输出功能话筒1和紧急线路具有最高优先，强行切入优先功能；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）同级话筒和线路音量独立可调设有高音和低音独立调节2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用
一般规范
额定功率：30 W
产品尺寸：483 × 342 × 90 mm
工作温度和湿度：5 ℃~45 ℃，20%~80%相对湿度，无结露
音频
灵敏度：MIC灵敏度：-40 dB AUX灵敏度：-12 dB
输入电源：AC220 V
频率响应：20~20 KHZ(≤±3 dB)
总谐波失真：≤1%
信噪比（A记权）：≥75 dB
线路输出：0 dB
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 285

	8
	网络音频采集器
	
	前面板7寸彩色IPS 触摸屏，分辨率：1024 × 600支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择1路4段式3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、蓝牙输入1路本地扬声器输出， 1路3.5mm输出设备支持通过账号及密码登录设备支持参数配置、账号管理、系统维护等操作支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话支持通过手机蓝牙广播支持通过遥控器进行远程操作快捷广播
系统功能
系统兼容性：支持嵌入式操作系统
蓝牙：支持蓝牙BT5.0
系统外设网络：1个
本地存储：支持TF卡
显示屏：IPS，7英寸，1024 × 600，支持触摸
按键类型：实体按键+触摸按键
供电方式：DC 12 V；功耗：10 W
工作温度和湿度：-10 °C ~ +50 °C 10%~90%
音频处理
音频编码及码率：G.711U，64 Kbps 采样位宽支持16bits
回声消除：支持
网络及安全
网络协议：ISAPI，ISUP
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 244
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	电源控制器
	
	2寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。有8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）。支持面板Lock锁定功能，防止误操作。内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机。支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。配置R232接口，支持外部中控设备控制；配置RS485接口，支持主从机器级联控制或中控控制功能。每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。PC软件控制具备模式保存、调用、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准等功能设置。支持上电自启功能，机器给电自动开机无需再次手动控制。欠压、超压检测及报警。支持安卓手机和PC软件远程控制。在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭。支持8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。主电缆均为高纯铜缆，国标3C认证护套线 3×6mm²，长度 1.5 米。
工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60%
净重：4.4 kg
带包装重量：4.95 kg
产品尺寸：485 mm × 290 mm × 45 mm
包装尺寸：536 mm × 410 mm × 80 mm
装箱清单：设备主机、用户手册
工作电源：220VAC, 50/60Hz
输出通道延时：0到999秒
输出电流：单路额定输出电流13A 额定总输出电流30A
线路输出：8路，外加2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制）
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 315
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	网络消防矩阵
	
	采用32位高速处理器，性能强劲、速度快。支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，可独立通讯也可冗余备份通讯，通讯数据加密处理，更安全。支持20路报警输入（IO），具有防短、防剪功能。支持丰富多样的联动功能，如I/O联动，事件联动。内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能。具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电。（蓄电池需另配）支持在线升级功能。支持看门狗检测功能，保障长期稳定运行。
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	校时模块
	
	支持 GPS、北斗、GLONASS、QZSS多种星座内部集成高精度授时 GNSS 卫星接收机以太端口支持 10/100M，全双工、半双工，支持自动协商机制访问量可达 6000 次/秒局域网同步授时精度：0.5-2ms支持 MD5 信息验证支持 SERVER 和 BROADCAST 工作模式支持用户自定义 MAC 地址NMEA0183 通过 TCP 协议传输结构小巧，安装方便，超低功耗，稳定可靠
无线通信
移动网络：RJ45 连接器，10/100M 自适应。
系统外设
指示灯：1*电源指示灯，1*PW灯，1*NTP灯
供电方式：6-24V 直流输入，默认 12V。5.5*2.5mm
额定功率：1W
材质：铝
颜色：黑色
安装方式：桌面、轨道
产品尺寸：90*80*23.8mm
包装尺寸：270*165*50mm
净重：0.15kg
带包装重量：0.4kg
工作温度和湿度：如 -30~+60°C，95%无冷凝
装箱清单：主机、电源线、天线、合格证
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：YD/T 2022
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	监听音箱
	
	一体化壁挂式设计，内置网络音频解码、高性能D类功放及全频扬声器单元
内置双通道数字功放，支持定阻输出，可外接一路副音箱，具备服务器音量调节功能
采用双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份
支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯
支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放
支持实时和定时任务播放，支持本地保存60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理
支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行
集成DRC和AEC、ANS、AGC音频算法，支持播放MP3、WAV格式音频文件，支持48kHz采样率16bit数字音频码流解码
可脱离平台独立联动IPC事件报警，如人员聚集报警、异常事件检测等，针对不同报警事件播报不同内容
设备独立支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选
支持网络音频信号、本地3.5mm本地输入、蓝牙音频输入进行混音，根据任务优先级自动调整音量，优先级可配置，
支持广播平台设置断点续播功能，每日同时段的循环播放具备断点记忆，被打断恢复后，可自动从下一个音频文件开始播放
支持离线广播功能，下发音频文件、定时广播任务和报警触发任务后，终端在断网后可继续播放
内置阵列麦克风，支持平台端对现场的监听与对讲
具有过流、过热、过压、欠压、过载、短路保护功能
物理接口：报警输入 ╳ 2、音频输入：Line in ╳ 1音频输出：定阻输出 ╳ 2
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	24口接入交换机
	
	1、交换容量≥336Gbps，提供官网截图和链接证明。
2、转发性能≥126Mpps，提供官网截图和链接证明。
3、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；提供清晰产品图片、官网截图和链接证明。要求所投设备MAC地址≥16K。
4、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W，提供官网截图和链接证明。
5、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。
6、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
7、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
8、提供工信部设备进网许可证。
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	机柜
	
	600*1000*2000
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	IP网络主音箱
	
	一体化壁挂式设计，内置网络音频解码、高性能D类功放及全频扬声器单元
内置双通道数字功放，支持定阻输出，可外接一路副音箱，具备服务器音量调节功能
采用双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份
支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯
支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放
支持实时和定时任务播放，支持本地保存60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理
支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行
集成DRC和AEC、ANS、AGC音频算法，支持播放MP3、WAV格式音频文件，支持48kHz采样率16bit数字音频码流解码
可脱离平台独立联动IPC事件报警，如人员聚集报警、异常事件检测等，针对不同报警事件播报不同内容
设备独立支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选
支持网络音频信号、本地3.5mm本地输入、蓝牙音频输入进行混音，根据任务优先级自动调整音量，优先级可配置，
支持广播平台设置断点续播功能，每日同时段的循环播放具备断点记忆，被打断恢复后，可自动从下一个音频文件开始播放
支持离线广播功能，下发音频文件、定时广播任务和报警触发任务后，终端在断网后可继续播放
内置阵列麦克风，支持平台端对现场的监听与对讲
具有过流、过热、过压、欠压、过载、短路保护功能
物理接口：报警输入* 2、音频输入：Line in * 1音频输出：定阻输出*2
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	IP网络副音箱
	
	• 连接主音箱扩音
额定功率：10 W
扬声器单元：全频5.25′′ × 1
灵敏度（1 m，1 W）：90 dB
最大声压级（1 m）：98 dBSPL
频率响应：100 Hz-20 kHz
音频输入：定阻输入 × 1，COM 8 Ω
材质：木制
颜色：黑色
产品尺寸：181 mm × 158 mm × 280 mm
包装尺寸：260 mm × 250 mm × 220 mm
裸机重量：≈0.4 kg
带包装重量：≈0.5 kg
工作温度：-10 ℃~50 ℃
工作湿度：小于90%（无凝结）
装箱清单：整机 × 1 安装螺丝包 × 1 安装贴纸 × 1 说明书 × 1
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 339
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	网络功放
	
	系统参数
设备内存512MB，设备存储4GB，设备采用嵌入式Linux系统
音频参数
 采样率：8kHz～48kHz；频率响应：150Hz-20KHz；音量调节：支持本地及远程音量调节；音频压缩标准：PCM/G.711U/G.711A/MP3/OPUS；音频格式：mp3/wav；音频压缩码率：64 Kbps；音质：16位物理接口
10M/100M/1000Mbps 网口*1，支持WIFI/4G/5G组网方式，报警输入*2，报警输出*2，音量调节旋钮*1，6.5mm音频输入*1，定压输出*2，RCA输入*1，RCA输出*1，复位开关*1，指示灯*3，电源接口*1，TF卡槽*1，SIM卡槽*1，485接口*1，网络音频接口*1，线路输入*1
外观材质
设备表面不应明显有明显凹痕，划伤，裂缝，变形和污渍，表面涂镀层应均匀，不应有气泡，龟裂，脱落和磨损，设备机身应具有完整产品标签；
环境适应性
待机功耗：≤20W（18.3W）
实时广播功能
功放可以通过远程IP网络（局域网、公网）、本地采集、进行实时广播；
定时广播功能
定时广播：功放可提前被远程IP网络（局域网、公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务
异常保护
支持短路保护
支持超负载线路保护（输出限幅）
支持对音源做限频保护
报警联动功能
收到中心下发的报警联动信息、或检测到本地报警输入时，支持报警联动播放指定的音频文件
本地按键功能
1、支持通过“暂停/播放”按钮启动、停止U盘中音频文件的播放
2、支持通过“上一曲”、“下一曲”循环切换U盘中的播放曲目
音频功能
支持按照配置的混音规则对输入音频进行混音，输出通道输出音频为混音后的音频效果
可通过本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量
网络参数配置与获取
1、TCP/IP配置：支持自动获取或手动配置网络地址（IP地址、子网掩码、默认网关、DNS1、DNS2），支持配置报警中心IP及端口，支持获取MAC地址及MTU（只读）
2、端口配置：支持配置HTTP、HTTPS、服务端口
3、高级网络参数：平台接入参数配置，包括平台接入方式、是否启用、协议版本、服务器地址、服务器端口、设备ID、登录秘钥、注册状态（只读）
定时广播配置与获取
1、支持音频文件配置
1）支持添加、删除、清空、编辑音频文件，编辑为修改音频文件名称。
2）支持展示音频文件列表，包括序号、名称、格式、大小、持续时长、操作（编辑、删除）
2、支持任务配置
支持添加、删除、清空、复制、修改任务。
3、任务信息
1）每个任务可以包含多个周计划、日计划时间段
2）周计划或日计划信息包括：名称、开始日期、结束日期、执行日（周一~周日）、开始时间、结束时间、播放模式、音源、播放优先级、语音合成内容、语音类型
事件参数配置与获取
1、报警输入配置
支持针对每个报警输入口配置报警输入参数，选择报警输入口后，可配置报警类型、报警名称
2、报警输出配置
支持针对每个报警输出口配置报警输出参数，选择报警输出口后，可配置延时、报警名称、信号持续时间
3、报警联动设置
1）报警输出联动：报警源、是否联动报警输出、报警输出口
2）广播输出联动：是否联动广播输出、输出通道、广播优先级、播放模式、关联音频
静音关闭电源
功放不进行广播时，关闭扬声器电源，待机运行功耗不超过20W
安全功能
禁止存在绕过正常安全认证机制直接进入到系统里的隐藏途径，包括但不限于隐藏账号和口令等；
防暴力破解基于用户口令的用户认证鉴权，输入密码超过6次即会锁定；
用户密码配置需符合安全复杂度要求，需包含字母，数字，至少包含8位字节；
项需提供带有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖公章
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	壁挂音箱
	
	壁挂式安装设计
木质音箱
带3档音量调节
最大功率 10W
产品尺寸 167 (L)×98 (W)×277(H)mm
壳体 ABS+木箱
产品净重 2.1kg
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	网络音柱
	
	采用网络音频解码、高性能D类功放及扬声器三合一，中低音和高音分频设计
采用双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份
支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯
支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放
支持实时和定时任务播放，支持本地保存60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理
支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行
集成DRC和AEC、ANS、AGC音频算法，支持播放MP3、WAV格式音频文件，支持48kHz采样率16bit数字音频码流解码
支持DC24V/POE等多种供电方式，可根据供电方式需要选择不同的设备版本
设备独立支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选
支持网络广播及本地输入混音、优先级可配置
可脱离平台独立联动IPC事件报警，如人员聚集报警、异常事件检测等，针对不同报警事件播报不同内容
支持离线广播功能，下发音频文件、定时广播任务和报警触发任务后，终端在断网后可继续播放
支持广播平台设置断点续播功能，每日同时段的循环播放具备断点记忆，被打断恢复后，可自动从下一个音频文件开始播放
内置阵列麦克风，支持平台端对现场的监听与对讲
物理接口：报警输入 *2、音频输入：Line in *2
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	纯后级功放
	
	两路线路输入，第二组PIN2可作为输出级联下一台功放。设有热保护、过流、过压、短路保护等功能。支持多种指示灯显示（电源、信号、峰值、故障）。采用风机强制散热结构，可以让机器长时间工作。本机有热保护、过流、过压、短路保护，开机延时等功能。
灵敏度（1 m，1 W）：0dB
额定功率：900W
总谐波失真THD：≤0.1%
输出通道功能：定压100V输出
工作温度和湿度：-10~ 40℃；20%~ 80%相对湿度
装箱清单：产品手册*1，设备*1，电源线*1
存储湿度：20%~ 80%相对湿度
输入电源：100-240V~ 50Hz/60Hz
频率响应：80Hz-16KHz
信噪比：≥85dB
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：SJ/T 10406
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	前置放大器
	
	5路话筒输入，3路线路输入，2路紧急线路输入，2路线路输出功能话筒1和紧急线路具有最高优先，强行切入优先功能；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）同级话筒和线路音量独立可调设有高音和低音独立调节2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用
额定功率：30 W
产品尺寸：483 × 342 × 90 mm
工作温度和湿度：5 ℃~45 ℃，20%~80%相对湿度，无结露
灵敏度：MIC灵敏度：-40 dB AUX灵敏度：-12 dB
输入电源：AC220 V
频率响应：20~20 KHZ(≤±3 dB)
总谐波失真：≤1%
信噪比（A记权）：≥75 dB
线路输出：0 dB
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 285
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	网络解码终端
	
	1.2U机架式设计，机柜式单通道网络音频解码设备，支持将网络音频解码成模拟音源，解码完成后可通过外接的功放进行扩音
2.带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路辅助线路输入、1路网络音频)；
3.设备具有音量环形指示灯，支持远程调节所有通道的输出音量；
4.支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道或多个通道进行广播；
5.支持通过6.5mm或莲花头输入进行实时广播； 
6.内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务；
7.支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放；
8.支持网络输入和本地一路音频输入进行混音；
9.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 
10.支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作；
11.具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态；
12.国际通用的宽电压供电设计（200-240V），电源电压适应能力强；
13.可拓展4G组网；
14.具有1路负载强电控制开关；
15.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
操作系统 嵌入式Linux
处理器主频 1GHz
内存 512MB
EMMC 4GB
音频输入 6.5mmMIC输入接口*1,莲花头输入*1，网络音频输入*1；
音频输出 1路莲花头输出
采样率 8kHz～48kHz
量化位数 16bit
信噪比 ≥90dB
频率响应 50Hz-20KHz
音量调节 支持本地及远程音量调节
负载强电控制 1路负载强电控制开关
音频压缩标准 PCM/G.711U/G.711A/MP3/OPUS
音频文件格式 .mp3/.wav
音频压缩码率 64 Kbps
音质 16位，高保真音质
通讯方式 一个10M/100M/1000Mbps 自适应全双工网口
 支持4G组网，Wi-Fi/5G预留
网络协议 ARP、ICMP、IGMP、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、NTP、HTTP、HTTPS
物理接口 报警输入*2；报警输出*1；音量调节按钮*1；RTC*1路
指示灯 电源指示灯*1，红、绿双色状态指示灯*1，总音量大小指示灯*1
电源 220V供电
工作温度 -10℃～50℃
工作湿度 10-90%
防水等级 室内使用，无需防水
材质 镀锌钢板
外形尺寸 433*89*423.2mm
安装方式 2U机架安装
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	室外防水音柱
	
	本产品是一款优质的防水音柱
扬声器单元5 寸低音×4/25 芯驱动
高音额定功率（PHC） 90W额定电压 100V
产品尺寸 126(L)×185 (W)×770 (H)mm
产品净重 7.2kg
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	电源控制器
	
	2寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。有8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）。支持面板Lock锁定功能，防止误操作。内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机。支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。配置R232接口，支持外部中控设备控制；配置RS485接口，支持主从机器级联控制或中控控制功能。每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。PC软件控制具备模式保存、调用、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准等功能设置。支持上电自启功能，机器给电自动开机无需再次手动控制。欠压、超压检测及报警。支持安卓手机和PC软件远程控制。在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭。支持8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。主电缆均为高纯铜缆，国标3C认证护套线 3×6mm²，长度 1.5 米。
工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60%
净重：4.4 kg
带包装重量：4.95 kg
产品尺寸：485 mm × 290 mm × 45 mm
包装尺寸：536 mm × 410 mm × 80 mm
装箱清单：设备主机、用户手册
工作电源：220VAC, 50/60Hz
输出通道延时：0到999秒
输出电流：单路额定输出电流13A 额定总输出电流30A
线路输出：8路，外加2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制）
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 315
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	机柜
	
	600*1000*2000
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	模拟音柱
	
	额定功率（PHC） 120W额定电压 100V产品尺寸160×160×780mm灵敏度 （1kHz,1 米） 91dB±3 dB壳体 整体铝型材
环境参数
工作湿度：10%-90%
重量：7.5kg
尺寸(mm)：160×160×780mm
输出功率：120W
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 285
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	纯后级功放
	
	两路线路输入，第二组PIN2可作为输出级联下一台功放。设有热保护、过流、过压、短路保护等功能。支持多种指示灯显示（电源、信号、峰值、故障）。采用风机强制散热结构，可以让机器长时间工作。本机有热保护、过流、过压、短路保护，开机延时等功能。
灵敏度（1 m，1 W）：0dB
额定功率：1500W
总谐波失真THD：≤0.1%
输出通道功能：定压100V输出
工作温度和湿度：-10~ 40℃；20%~ 80%相对湿度
装箱清单：产品手册*1，设备*1，电源线*1
存储湿度：20%~ 80%相对湿度
输入电源：100-240V~ 50Hz/60Hz
频率响应：80Hz-16KHz
信噪比：≥85dB
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：SJ/T 10406
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	前置放大器
	
	5路话筒输入，3路线路输入，2路紧急线路输入，2路线路输出功能话筒1和紧急线路具有最高优先，强行切入优先功能；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）同级话筒和线路音量独立可调设有高音和低音独立调节2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用
额定功率：30 W
产品尺寸：483 × 342 × 90 mm
工作温度和湿度：5 ℃~45 ℃，20%~80%相对湿度，无结露
灵敏度：MIC灵敏度：-40 dB AUX灵敏度：-12 dB
输入电源：AC220 V
频率响应：20~20 KHZ(≤±3 dB)
总谐波失真：≤1%
信噪比（A记权）：≥75 dB
线路输出：0 dB
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 285
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	天线放大器
	
	1、提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共享一对天线，
2、以简化天线装配工程，提升接收距离及效能。
3、采用高动态低噪声之主动元件及主动反馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于1。
4、天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组。
5、天线输入接座具有供应强波器的电源。
6、可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。
7、天线翼 适用于多种型号的无线接收器使用，可以安装在麦克风支架、桌面上，高质量且稳定性较好。
工作湿度：10%-90%
设备电源：DC12V/2A
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 285
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	无线话筒
	
	大功率的发射器设计.系统单机版在最优使用环境下可以达到800米的有效使用距离.无需安装任何放大器..采用高灵敏真分集选讯电路，每支话筒的信号都有双重电路接收.能有效降低使用范围内断频现象的发生,提升了使用距离系统工作频率范围经过对比优化,采用了左右通道不同频率的窄带宽设计. 有效减少了非工作段外的杂讯干忧.最多同时允许叠加2套系统同时使用.全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理.振荡模式：PLL相位锁定频率合成 工作频段:  640-673MHZ频率调整：红外调频/手动调节 射频功率：约40mW拾音头：动圈式接收机规格： 振荡模式：PLL相位锁定频率合成射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 工作频段:  左边CHA: 640-648MHZ  右边CHB: 665-673MHZ通道间隔:  250KHz 灵敏度：在偏移度等于25KHz。频率响应：60Hz~15KHz输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式 音量输出调整：电位器式静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 电源供应：DC12~15V/1000mA
工作湿度：10%-90%
设备电源：DC12V/1A
信噪比：> 85db
频响：60HZ ~ 15KHz
探测距离：理想具体800米
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 285
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	调音台
	
	配置共≥8路音频输入，≥6路Mic/ Line输入( XLR母插头和¼" TRS组合输入接口 )， ≥1路USB Media( U盘播音或蓝牙音频 )和CD立体声输入
配置共≥12路音频输出，≥1路Main L/ R立体输出、≥4路编组输出、≥5路AUX辅助输出，≥1路立体声监听输出。 ( 均为XLR公插头接口，差分平衡输出 )
配置≥3.2寸lcd液晶显示屏，实时提供DSP效果器参数和USB Media播音 信息，操作一目了
配置1个专业DSP效果器( FX )，14种DSP效果类型，共120种的效果预设
带有USB Media播音接口，支持MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE或FLAC文件格式，直接使用外部U盘录音，或外接电脑Media播音和录音
配置蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放
独立脚踏开关，控制效果器输出关闭或打开
所有Mic / Line输入通道均配置：48V幻象电源（1-2路带有独立控制48V幻象电源开关）、支持3段频率均衡调节、低切滤波器；3-6路带有压限器( Comp )、1-2/3-4编组开关、监听开关、静音开关
EQ单通道 低：80Hz/±15dB  中：100Hz～8kHz/±15dB   高：12kHz/±15dB
EQ立体声通道 低：80Hz/±15dB中：2kHz/±15dB高：12kHz/±15dB
XLR电子平衡、离散输入电路 E.I.N.(20Hz-20kHz) 频率响应：<10Hz～150kHz(-1dB) <10Hz～200kHz(-3dB） 
 增益：+10dB～+60dB 
 最大输入：+12dBu@+10dB Gain
 阻抗：2.6kΩ
 信噪比：110dB/112dB 0dBu In @+22dB gain) 
 失真度：0.005%/0.004%
6.3mm立体声道，平衡式E.I.N.(20Hz-20kHz)，阻抗：平衡输出：20kΩ 非平衡输出：10kQ 
 增益：-10dB～+40dB
 最大输入：+22dBu@OdB Gain
工作温度和湿度 环境温度：-10～40℃、相对湿度：≤90% 
电源功耗 35W
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	电源控制器
	
	2寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。有8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）。支持面板Lock锁定功能，防止误操作。内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机。支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。配置R232接口，支持外部中控设备控制；配置RS485接口，支持主从机器级联控制或中控控制功能。每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。PC软件控制具备模式保存、调用、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准等功能设置。支持上电自启功能，机器给电自动开机无需再次手动控制。欠压、超压检测及报警。支持安卓手机和PC软件远程控制。在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭。支持8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。主电缆均为高纯铜缆，国标3C认证护套线 3×6mm²，长度 1.5 米。
工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60%
净重：4.4 kg
带包装重量：4.95 kg
产品尺寸：485 mm × 290 mm × 45 mm
包装尺寸：536 mm × 410 mm × 80 mm
装箱清单：设备主机、用户手册
工作电源：220VAC, 50/60Hz
输出通道延时：0到999秒
输出电流：单路额定输出电流13A 额定总输出电流30A
线路输出：8路，外加2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制）
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 315
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	网络解码终端
	
	2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒；支持将网络音频解码成模拟音源，解码完成后可通过外接的功放进行扩音带本地音频输入功能，1路话筒输入、1路RCA输入、1路网络音频， 各音频通道均有独立的音量调节；设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节网络通道的输出音量；支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播；支持通过6.5 mm、莲花头输入进行实时广播；内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务；支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放；支持网络输入和本地音频输入进行混音支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件；内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能；支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作；具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态；标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
工作温度：-10 °C～50 °C
工作湿度：10 ~ 90%
操作系统：嵌入式Linux
设备电源：100~240VAC  50/60Hz
安装方式：2U机架安装
结构材质：镀锌钢板
外形尺寸：433 mm × 89 mm × 423.2 mm
支持本地音量调节：支持
音频采样率：16K
音量调节：支持
音频输入：6.5 mm MIC输入接口×1，莲花头输入×1，网络音频输入×1
音频输出：1路莲花头输出
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 244
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	机柜
	
	600*1000*2000
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	模拟音柱
	
	工作电压：100V
工作温度和湿度：-40℃至+60°C
防护等级：IP66
网罩材质：铝合金
产品尺寸（长×宽×高）：宽235×深165×高1030mm
净重：16kg
材质：铝合金
颜色：白色
额定功率：120W
定压功率：100V120W
灵敏度（2.83V/1m）：92dB+2dB
频率范围（-10dB）：80-16kHz
低音扬声器：4
高音扬声器：2
最大声压级：94dB
输入接口：2-芯连接线
连接方式：音频线接入
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 339
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	纯后级功放
	
	两路线路输入，第二组PIN2可作为输出级联下一台功放。设有热保护、过流、过压、短路保护等功能。支持多种指示灯显示（电源、信号、峰值、故障）。采用风机强制散热结构，可以让机器长时间工作。本机有热保护、过流、过压、短路保护，开机延时等功能。
工作温度：-10 °C～50 °C
工作湿度：10 ~ 90%
操作系统：嵌入式Linux
设备电源：100~240VAC  50/60Hz
安装方式：2U机架安装
结构材质：镀锌钢板
外形尺寸：433 mm × 89 mm × 423.2 mm
支持本地音量调节：支持
音频采样率：16K
音量调节：支持
音频输入：6.5 mm MIC输入接口×1，莲花头输入×1，网络音频输入×1
音频输出：1路莲花头输出
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 244
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	前置放大器
	
	5路话筒输入，3路线路输入，2路紧急线路输入，2路线路输出功能话筒1和紧急线路具有最高优先，强行切入优先功能；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）同级话筒和线路音量独立可调设有高音和低音独立调节2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用
额定功率：30 W
产品尺寸：483 × 342 × 90 mm
工作温度和湿度：5 ℃~45 ℃，20%~80%相对湿度，无结露
灵敏度：MIC灵敏度：-40 dB AUX灵敏度：-12 dB
输入电源：AC220 V
频率响应：20~20 KHZ(≤±3 dB)
总谐波失真：≤1%
信噪比（A记权）：≥75 dB
线路输出：0 dB
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 285
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	天线放大器
	
	1、提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共享一对天线，
2、以简化天线装配工程，提升接收距离及效能。
3、采用高动态低噪声之主动元件及主动反馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于1。
4、天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组。
5、天线输入接座具有供应强波器的电源。
6、可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。
7、天线翼 适用于多种型号的无线接收器使用，可以安装在麦克风支架、桌面上，高质量且稳定性较好。
工作湿度：10%-90%
设备电源：DC12V/2A
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 285
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	无线话筒
	
	大功率的发射器设计.系统单机版在最优使用环境下可以达到800米的有效使用距离.无需安装任何放大器..采用高灵敏真分集选讯电路，每支话筒的信号都有双重电路接收.能有效降低使用范围内断频现象的发生,提升了使用距离系统工作频率范围经过对比优化,采用了左右通道不同频率的窄带宽设计. 有效减少了非工作段外的杂讯干忧.最多同时允许叠加2套系统同时使用.全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理.振荡模式：PLL相位锁定频率合成 工作频段:  640-673MHZ频率调整：红外调频/手动调节 射频功率：约40mW拾音头：动圈式接收机规格： 振荡模式：PLL相位锁定频率合成射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 工作频段:  左边CHA: 640-648MHZ  右边CHB: 665-673MHZ通道间隔:  250KHz 灵敏度：在偏移度等于25KHz。频率响应：60Hz~15KHz输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式 音量输出调整：电位器式静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 电源供应：DC12~15V/1000mA
工作湿度：10%-90%
设备电源：DC12V/1A
信噪比：> 85db
频响：60HZ ~ 15KHz
探测距离：理想具体800米
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 285
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	调音台
	
	配置共≥8路音频输入，≥6路Mic/ Line输入( XLR母插头和¼" TRS组合输入接口 )， ≥1路USB Media( U盘播音或蓝牙音频 )和CD立体声输入
配置共≥12路音频输出，≥1路Main L/ R立体输出、≥4路编组输出、≥5路AUX辅助输出，≥1路立体声监听输出。 ( 均为XLR公插头接口，差分平衡输出 )
配置≥3.2寸lcd液晶显示屏，实时提供DSP效果器参数和USB Media播音 信息，操作一目了
配置1个专业DSP效果器( FX )，14种DSP效果类型，共120种的效果预设
带有USB Media播音接口，支持MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE或FLAC文件格式，直接使用外部U盘录音，或外接电脑Media播音和录音
配置蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放
独立脚踏开关，控制效果器输出关闭或打开
所有Mic / Line输入通道均配置：48V幻象电源（1-2路带有独立控制48V幻象电源开关）、支持3段频率均衡调节、低切滤波器；3-6路带有压限器( Comp )、1-2/3-4编组开关、监听开关、静音开关
EQ单通道 低：80Hz/±15dB  中：100Hz～8kHz/±15dB   高：12kHz/±15dB
EQ立体声通道 低：80Hz/±15dB中：2kHz/±15dB高：12kHz/±15dB
XLR电子平衡、离散输入电路 E.I.N.(20Hz-20kHz) 频率响应：<10Hz～150kHz(-1dB) <10Hz～200kHz(-3dB） 
 增益：+10dB～+60dB 
 最大输入：+12dBu@+10dB Gain
 阻抗：2.6kΩ
 信噪比：110dB/112dB 0dBu In @+22dB gain) 
 失真度：0.005%/0.004%
6.3mm立体声道，平衡式E.I.N.(20Hz-20kHz)，阻抗：平衡输出：20kΩ 非平衡输出：10kQ 
 增益：-10dB～+40dB
 最大输入：+22dBu@OdB Gain
工作温度和湿度 环境温度：-10～40℃、相对湿度：≤90% 
电源功耗 35W
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	电源控制器
	
	2寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。有8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）。支持面板Lock锁定功能，防止误操作。内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机。支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。配置R232接口，支持外部中控设备控制；配置RS485接口，支持主从机器级联控制或中控控制功能。每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。PC软件控制具备模式保存、调用、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准等功能设置。支持上电自启功能，机器给电自动开机无需再次手动控制。欠压、超压检测及报警。支持安卓手机和PC软件远程控制。在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭。支持8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。主电缆均为高纯铜缆，国标3C认证护套线 3×6mm²，长度 1.5 米。
工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60%
净重：4.4 kg
带包装重量：4.95 kg
产品尺寸：485 mm × 290 mm × 45 mm
包装尺寸：536 mm × 410 mm × 80 mm
装箱清单：设备主机、用户手册
工作电源：220VAC, 50/60Hz
输出通道延时：0到999秒
输出电流：单路额定输出电流13A 额定总输出电流30A
线路输出：8路，外加2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制）
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 315
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	网络解码终端
	
	2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒；支持将网络音频解码成模拟音源，解码完成后可通过外接的功放进行扩音带本地音频输入功能，1路话筒输入、1路RCA输入、1路网络音频， 各音频通道均有独立的音量调节；设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节网络通道的输出音量；支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播；支持通过6.5 mm、莲花头输入进行实时广播；内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务；支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放；支持网络输入和本地音频输入进行混音支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件；内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能；支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作；具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态；标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
工作温度：-10 °C～50 °C
工作湿度：10 ~ 90%
操作系统：嵌入式Linux
设备电源：100~240VAC  50/60Hz
安装方式：2U机架安装
结构材质：镀锌钢板
外形尺寸：433 mm × 89 mm × 423.2 mm
支持本地音量调节：支持
音频采样率：16K
音量调节：支持
音频输入：6.5 mm MIC输入接口×1，莲花头输入×1，网络音频输入×1
音频输出：1路莲花头输出
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 244
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	室外机柜
	
	600*1000*1600
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	安装费
	
	根据现场安装调试系统集成．线路测试，及安装管材转接头，扎带、胶布，线路标识标签，过线铁丝等，投标商所集成的系统方案应具备先进性、安全性、可靠、稳定、经济适用性及未来具备良好的扩展性及兼容性，为确保系统的可靠性及稳定性，为了保证售后服务质量，要求供应商能提供优质服务。

	户外操场音频及灯光
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	双8寸线阵全频音箱
	
	1、低音单元：≥2*8英寸；
2、高音单元：≥1*1.75英寸；
3、频率响应：90Hz-17.5kHz；
4、灵敏度：≥98dB（@1W/1m）；
5、连续声压级：≥125dB；
6、额定功率：≤500W；
7、覆盖角度：≥110°*10°(水平*垂直)；
8、接口：2*NL8 Speakon；
9、对称式结构，三点吊装，方便安装组合，符合国际线阵列扬声器标准。
10、采用防水箱体材料，满足户外使用。
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	单18寸线阵低音音箱
	
	功能参数
1.倒相式箱体结构设计，可获得更低的低频下潜；
2.多层优质高密度胶合板，CNC精准加工，结实牢固；
3.表面喷涂环保水性油漆，外观高档大方，坚固防刮；
4.采用标准的四芯音箱插座，确保良好的电气接触，能很好适用于户外演出；
5.对称式结构，四点吊装方式，即插即用，方便快捷安装组合，符合国际线阵列扬声器标准；
6.配合线阵全频扬声器配合使用时，可吊挂，可堆叠，以提升整个系统的音响表现。

技术参数
1.低音单元:1*18"
2.频率响应(Hz):35Hz-200Hz
3.灵敏度(@1W/1m):98dB
4.功率/W(额定/长期/峰值):700W/1400W/2800W
5.最大声压级:126.5dB
6.峰值声压级:132.5dB
7.阻抗:8Ω
8.覆盖角度(水平*垂直):360°
9.接口:2*NL4 Speakon(1+/1-)
10.箱体材料:高密度桦木面板
11.外观工艺:金刚砂喷涂工艺
12.尺寸(高*宽*深):575*731*542mm
13.净重:47.5Kg
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	双八线阵田字架
	
	专业定制配件，可承载重量为2吨
配套四至八只全频线阵和一至二只次低频线性垂直吊挂使用
尺寸与本系列组合吻合
配套专用U型扣
可单点吊挂整串线阵
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	返听音箱
	
	1.低音单元:1*12"
2.高音单元:1*1.75"
3.频率响应（Hz）:≥42Hz-20kHz
4.灵敏度（@1W/1m）:97dB
5.功率/W(额定/长期/峰值):≤450W/900W/1800W(需提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
6.最大声压级:≥129dB(需提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
7.阻抗:8Ω
8.覆盖角度（水平*垂直）:90°*50°（号角可旋转）
9.接口:2*NL4 Speakon（1+/1-）
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	主扩线阵全频功放
	
	1.立体声双通道功率放大器
2.立体声输出功率 8Ω:1000Wx2
3.立体声输出功率 4Ω:1350Wx2
4.桥接输出功率 8Ω:2700W
5.电压增益:36dB
6.输入灵敏度:0db (0.775V rms) 1.0V/26dB
7.频响范围: 20-20000Hz (±0.3dB)
8.转换速率: ≥10V/us
9.阻尼系数: ≥200:1
10.串音 Cross talk: -75dB@1KHz
11.信噪比 S/N ratio:＞100dB
12.总谐波失真 THD+N:＜0.5%, 20-20K Hz
★13.全自动保护设计：短路保护，过载保护，过热保护，直流保护，开关保护(需提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
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	主扩线阵次低频功放
	
	1.立体声双通道功率放大器
2.立体声输出功率 8Ω:1000Wx2
3.立体声输出功率 4Ω:1350Wx2
4.桥接输出功率 8Ω:2700W
5.电压增益:36dB
6.输入灵敏度:0db (0.775V rms) 1.0V/26dB
7.频响范围: 20-20000Hz (±0.3dB)
8.转换速率: ≥10V/us
9.阻尼系数: ≥200:1
10.串音 Cross talk: -75dB@1KHz
11.信噪比 S/N ratio:＞100dB
12.总谐波失真 THD+N:＜0.5%, 20-20K Hz
13.全自动保护设计：短路保护，过载保护，过热保护，直流保护，开关保护(需提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
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	返听音箱功放
	
	1、高效率D类功放，高度1U；
2、内置峰值电平限制器以保护扬声器，同时通过削波指示灯提醒；
3、具有自动噪声抑制功能，当输入音源停止输出后，功放可自动压抑扩声系统设备本底噪声；(需提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
4、具备完善的保护功能，包括软启动、直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热等；(需提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
5、浪涌防护：电源输入支持差模1KV，共模2KV防护；功率输出支持共模2KV防护；
6、立体声输出功率：≥700W*2@8Ω；
7、频响范围：20Hz-20KHz；
8、输入灵敏度：0.775V/1.414Vrms；
9、输入阻抗：平衡20KΩ/非平衡10KΩ
10、电压增益：36dB
11、信噪比：＞100dB(A计权）；
12、总谐波失真：＜0.05% @1KHz 1/3功率输出；
13、电源适应范围：AC100V-240V/50Hz-60Hz；
14、接口：2路线路输入、2路线路输出、2路功率输出。
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	数字调音台
	
	1.内置7寸寸触摸屏，可设置工作参数，包括:均衡噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相等。(需提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
2.≥13个100mm电动推子。
3.支持开启/关闭双机数据备份功能，可自定义设置主机/从机。(需提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
4.可通过客户端软设置数字调音台每路通道开启/关闭反馈抑制、噪声门(噪声消除)、压缩、滤波、延时，输出延时0-1800ms可调。(需提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
5.支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式。
6.支持≥16路输入，每通道带独立的反馈抑制器。
7.支持≥2个内置效果器，带有经典混响、大房间混响等效果模块。
8.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步。
9.开放第三方控制协议 TCP/IP、RS-232控制指令。
10.输出通道L/R、4BUS、HeadPhone(L/R)，4BUS可选择推子前、推子后（PRE/POST）。
11.支持外接U盘进行录音/放音,支持播放APEFLAC、MP3和WAV音频格式，支持100组场景预设,可将预设参数导出/导入U盘。(需提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
12.≥8个推子编组、1个系统静音按键、3个快速静音按键。
13.通道名称可自定义。
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	音频处理器
	
	1、≥16路可切换式平衡话筒/线路输入，≥16路平衡线路输出；
2、内置LCD屏，可显示IP地址、预设状态等信息，前面板有输入输出信号状态显示灯，≥8路可自定义GPIO接口、≥1路RS232接口、≥1路RS485接口；(需提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
3、内置USB声卡,支持音乐播放、录制和软视频会议(如:腾讯会议、钉钉会议等)；
4、不少于8段PEQ，且提供≥5种滤波器类型选择；
5、每个输入通道应具备自适应反馈抑制（AFC），传声增益提升幅度:10dB；
6、输入通道包括且不限于以下功能：自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)、增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)、噪声增益补偿器(ANC)、支持自动摄像跟踪；
7、输出通道包括且不限于以下功能：参量均衡、分频器、延时器、限幅器、矩阵；
8、具备≥16个场景模式存储，可导入、导出场景预设，设备受控方式多样化，包含RS232、TCP/IP、RS485；
9、具备智能中控功能，支持自定义定制化控制界面，可通过处理器实现对会议室的电源管理、信号切换、环境控制、音频等一体化控制，实现一键开启系统所需要的功能；
10、提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；
11、支持开启/关闭双机数据备份功能，可自定义设置主机/从机；(需提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
12、支持用户分级、分权管理，可以为不同的操作人员设置不同的管理级别，防止误操作；
13、支持备份和恢复功能，断电记忆功能，备份信息可下载保存备份；具备信息日志记录功能，将时间自动生成日志，方便日常维护；
14、输入灵敏度可调档位0-48dBu（3dBu）；
15、音频采样率支持48K/24bit。
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	音频隔离器
	
	功能特点：
1.有效抑制隔离音频系统交流声及噪声。
2.两通道平衡式信号输入及信号输出，输入端口采用复合多功能型COMBO接口，使其的实用性更广泛
3.较高的抗共模干扰抑制能力得益于其优异的电路设计
4.隔离滤波音频信号传输距离可达600米
5.支持即插即用，支持热插拨、无需电源，无需软件设置和维护
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路
7.体积小巧、重量轻、安装简易
8.无电源设计使得产品全天侯工作，性能稳定可靠
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	电源时序器
	
	1、工作电压:单相AC220V(±20%) ；50Hz或60Hz
★2、每个通道拥有独立高性能的RFI/EMI电源滤波器，提供干净而稳定的电源(须提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
3、系统参数显示方式:2×24 LCD蓝色背光液晶显示。
4、时序通道:8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置
5、电源输出插座:8路国标10A安全划盖插座，面板两个直通为国标10A安全划盖插座。
6、电源输出:电源输出单相总极限负载的电流为40A。
7、电源时序器可控制多路电源顺序开机/关机，电源输出顺序间隔时间:0.5S;。(须提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)

8、可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。
9、设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置，在控制软件内自由编辑；(须提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
10、支持TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制，远程控制；(须提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
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	反馈抑制器
	
	1、支持自动抑制啸叫点，可显示啸叫点数量，频率移动范围0.5‰；
2、支持96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换；（提供具有CNAS标志的功能检验报告扫描件加盖生产厂家公章，报告内容能体现满足此条参数要求）
3、数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口；
4、支持LCD显示屏显示功能设定，提供6段led显示输出电平；
5、支持切换工作模式为直通或反馈抑制，一键清除找到的啸叫点；（提供具有CNAS标志的功能检验报告扫描件加盖生产厂家公章，报告内容能体现满足此条参数要求）
6、具有独立 24个滤波器，自动抑制叫点，可显示啸叫点数量;（提供具有CNAS标志的功能检验报告扫描件加盖生产厂家公章，报告内容能体现满足此条参数要求）
7、单机可存储 30 组用户程序，每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置；
8、可切换工作模式为直通或反馈抑制，一键清除找到的啸叫点；
9、输入范围:≤+20dBu；
10、信号输入频率响应:15Hz-25KHz(-0.3dB)；
11、信噪比:≥98dB @1KHz 0dBu；
12、失真度:<0.01%；
13、通道分离度:>80dB(1KHz)。
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	有线IP数字会议系统主机
	
	1.支持环网数字传输和手拉手级联; 最大支持2个独立环网满足不同组网需求；
2. 48K Hz音频采样无损传输，< 10ms传输延迟，音质不受网线长度影响；
3.支持话筒: 输入音量、AGC等音频参数全局/单独可调节；
4.支持坐席: 名称、角色、PTZ预置位单独调节；
5.可通过WEB页面控制会议主机，包括发言模式，话筒开关控制，话筒EQ参数调节，话筒AGC参数调节（话筒EQ参数、AGC参数可全局调节也可单独调节任意一只发言单元）(须提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
★6.可通过自带的RS485接口控制PTZ会议摄像机，支持Pelco_D 、Pelco_P 、VISCA三种摄像机通讯协议(需提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
★7.自带的RS232接口连接控制中控主机，视频矩阵等设备，可根据被控设备自定义会议主机串口波特率和控制代码(需提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
8.支持U盘实时录音功能，最大支持128G U盘，
9.录音格式采用AAC编码压缩存储，可同时录制16通道音频；
10.坐席话筒支持热插拔；即插即用无需设置；
11.发言模式具有数量限制、先进先出、申请发言、自由模式等发言模式。(需提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
12.≥4.3"全彩显示屏，快速操作的多功能飞梭按键，可精细调节每一个系统参数；
13.支持卡农座、2Pin端子平衡输出；莲花头非平衡输出，满足不同接入需求；
14.自带WIFI热点用于系统调试(需提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
15.可接入网络可视对讲平台，进行双向语音对讲(需提供满足此项参数的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件)
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	方杆IP网络数字会议主席机
	
	功能参数
1.4.3寸全彩触摸显示屏，分辨率480*480
2.主席单元可发起会议签到、投票表决议程，签到和投票表决结果实时显示
3.主席单元具有批准和禁止代表单元发言的权限；
4.主席单元可实时显示当前发言人员姓名、坐席编号以及等待发言人员列表
5.主席单元可拉取对讲服务器通讯录功能，可通过IP地址或者通讯录发起IP对讲功能；
6.话筒杆采用特别设计的声学腔体（话筒杆），外形美观大方；
7.2个直径14mm超心形镀金高保真电容咪头，超远拾音距离；
8.独立的*LR模拟音频输出接口，具有数模双备份功能；
9.精心设计的具备人体工学话筒底座；
10.全数字化信号传输，抗干扰能力强；
11.话筒杆上带有发言状态指示灯，工作状态下亮红色；
12.底座具有状态指示灯环，可提示发言人员话筒目前工作状态
13.具有两个RJ45母座接口，通过超五类以上网线连接会议主机、环路备份；
14.具有视像跟踪功能
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	方杆IP网络数字会议代表机
	
	功能参数
1.4.3寸全彩触摸显示屏，分辨率480*480
2.具有会议签到、投票表决功能，签到和投票表决结果实时显示
3.话筒杆采用特别设计的声学腔体（话筒杆），外形美观大方；
4.1个直径14mm超心形镀金高保真电容咪头，超远拾音距离；
5.精心设计的具备人体工学话筒底座；
6.全数字化信号传输，抗干扰能力强；
7.话筒杆上带有发言状态指示灯，工作状态下亮红色；
8.底座具有状态指示灯环，可提示发言人员话筒目前工作状态
9.具有两个RJ45母座接口，通过超五类以上网线连接会议主机、环路备份；
10.具有视像跟踪功能
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	真分集无线话筒 
U段手持
	
	主机产品特性
1.20-20KHz全声域范围内，频率响应衰减＜2dB，⾳质接近⽆损
2.20~20KHz全⾳频区间，相位偏差为-30°~+60°，可⽤于声场测试
3.时延低于4ms
4.信噪比>93dB,大幅提升底噪控制能力
5.两通道主机，支持搭配各类话筒
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	真分集无线话筒 
U段头戴
	
	主机产品特性
1.20-20KHz全声域范围内，频率响应衰减＜2dB，相位响应特性控制在+30°~-60°之间；
2.时延低于4ms，舞美演播级别；
3.信噪比>105dB,大幅提升底噪控制能力；
4.双通道主机，支持搭配各类话筒。
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	天线分配放大系统
	
	功能参数
1.8路BNC天线接口，单台最多支持8支无线发射机同时工作使用;
2.兼容各大品牌，所有UHF频段无线麦克风接收机使用;
3.现场无线电频谱扫描监测功能，为射频频点分配及管理提供依据;
4.高频信号带通滤波功能，过滤带宽以外的信号对系统造成干扰;
5.采用高性能材料及电路确保最大的信号灵敏度和端口串扰隔离能力;
6.能够为众多无线接收机提供稳定的无线电信号
7.两个50欧姆BNC型天线级联端口，最多支持三台级联使用;
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	合唱话筒
	
	功能参数
1.膜片电容话筒采用优质铜材精工制，高精度的磨沙喷涂工艺，外观精致、结构简洁牢固
2.独特的膜片振膜收音头、内置高通滤波器，可提供清晰的音色和特低的噪音，具有更宽的频响，使音头的频响范围得到延展，低频圆润浑厚、高频清晰通透
3.具有强抗RF射频干扰
4.完全适合于各种高级数字录音、电视广播、视频会议等高要求的收音场合应用
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	面光成像灯
	
	技术参数
1.电源:AC100-240V 50/60Hz
2.功率:250W 
3.光源:一颗200WCOB灯珠
4.发光颜色:暖白3200K/正白5600K/双色温(任选)
5.发光角度:15-60度
6.发光透镜:玻璃高光效透镜，亚克力镜片
7.控制方式: 6个标准DMX512通道，智能信号自动检测
8.自动程序:内置程序自走，主从联机模式
9.调光:0—100%16BIT电子线性调焦，平滑无闪烁
10.显示:LED数码显示
11.颜色:可单颗任意控制，切换不同色温和照度
12.通道:4CH模式
13.冷却系统:超静音风冷散热
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	染色灯
	
	技术参数
1.电源:AC100-240V 50/60Hz
2.功率:220W 
3.光源:18颗10W四合一LED灯珠
4.发光颜色:红绿蓝白
5.发光透镜:白色座高光效透镜，25°
6.控制方式: 7个标准DMX512通道，智能信号自动检测
7.自动程序:内置程序自走，主从联机模式
8.调光:0—100%16BIT电子线性调焦，平滑无闪烁
9.显示:LED数码显示
10.颜色:RGBW无限混色，可以完美呈现任何想要的颜色效果；同时具有颜色渐变，跳变，脉变效果，变化速度可调
11.通道:7CH模式选择
12.冷却系统:超静音风冷散热
13.外壳:压铸铝
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	电脑光束灯
	
	技术参数
1.铭牌标志:定额电压:AC100-240V，50-60Hz；最高环温:ta≤45°C。最大电流:≤5.6A
2.整灯功率:450W 
3.光源:定制高亮款进口灯芯300光源
4.色温:7500K 
5.光源寿命:2000小时 
6.扫描:水平扫描:540°(16bit 精度扫描) 垂直扫描:270°(16bit 精度扫描) 具有自动纠错的复位功能 
7.颜色系统13个颜色+白光，颜色流水、可实现颜色彩虹
8.图案系统:1个固定图案盘，带13个固定图案+白光
9.棱镜:1个8面棱镜、1个48面棱镜，可重叠，可双向旋转
10.调焦:0~100%线性平滑调焦
11.雾化系统:独立雾化柔光效果，七彩棱镜效果
12.调光:0-100%线性调光
13.频闪:最高可达 25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪
14.防护等级:IP20 
15.工作环境:-10℃- 45℃ 
16.显示屏:液晶显示屏
17.复位检测:在无DMX信号状态下，可以选择手动检测以及自动检测，方便检查维修
18.软件:9 个内置程序可供选择、通过DMX数据线升级、可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器复位等功能、显示灯具和光源使用时间 
19.通道模式:16个DMX512通道
20.控制:高温自动保护、标准DMX512协议、凤凰插用于DMX的转接、RDM 功能 
21.智能系统:智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命)  智能控制，X/Y轴，图案盘，颜色盘，效果盘，调焦等均采用电磁定位系统，具有自动检纠错功能；带自动感应系统，能准确记录灯具使用时间，光源使用时间，以及故障自我检测提示功能,能精准了解故障部位。
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	LED会议平板灯
	
	技术参数
1.输入电压:AC90-260V/50/60Hz
2.额定功率:300W
3.光 源:进口LED高亮度灯珠
4.灯珠数量:432颗*0.5W暖白和冷白LED
5.光源寿命:5-10万小时
6.光 通 量:(3200K标准光通量19.6Im /5600K标准光通量21Im)
7.光 效:(3200K标准光效105Im/W /5600 K标准光效110 Im/W)
8.色 温:3200K+5600K
9.照度:4050LUX(5米)
10.有效光照距离:10米
11.驱动电流:20mA
12.显色指数:Ra≥90
13.显示板控制:主控/DMX或手动电位器控制
14.控制协议:DMX512
15.控制模式:1CH通道
16.调光:0-100%线性调光平滑无闪烁
17.出光角度:120度
18.外壳:铝型材
19.灯具连接:信号输入/输出 电源插座  
20.工作环境:室内-30℃-50℃ 
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	染色灯
	
	技术参数
1.电源:AC100-240V 50/60Hz
2.功率:220W 
3.光源:18颗10W四合一LED灯珠
4.发光颜色:红绿蓝白
5.发光透镜:白色座高光效透镜，25°
6.控制方式: 7个标准DMX512通道，智能信号自动检测
7.自动程序:内置程序自走，主从联机模式
8.调光:0—100%16BIT电子线性调焦，平滑无闪烁
9.显示:LED数码显示
10.颜色:RGBW无限混色，可以完美呈现任何想要的颜色效果；同时具有颜色渐变，跳变，脉变效果，变化速度可调
11.通道:7CH模式选择
12.冷却系统:超静音风冷散热
13.外壳:压铸铝
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	电脑光束灯
	
	技术参数
1.铭牌标志:定额电压:AC100-240V，50-60Hz；最高环温:ta≤45°C。最大电流:≤5.6A
2.整灯功率:450W 
3.光源:定制高亮款进口灯芯300光源
4.色温:7500K 
5.光源寿命:2000小时 
6.扫描:水平扫描:540°(16bit 精度扫描) 垂直扫描:270°(16bit 精度扫描) 具有自动纠错的复位功能 
7.颜色系统13个颜色+白光，颜色流水、可实现颜色彩虹
8.图案系统:1个固定图案盘，带13个固定图案+白光
9.棱镜:1个8面棱镜、1个48面棱镜，可重叠，可双向旋转
10.调焦:0~100%线性平滑调焦
11.雾化系统:独立雾化柔光效果，七彩棱镜效果
12.调光:0-100%线性调光
13.频闪:最高可达 25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪
14.防护等级:IP20 
15.工作环境:-10℃- 45℃ 
16.显示屏:液晶显示屏
17.复位检测:在无DMX信号状态下，可以选择手动检测以及自动检测，方便检查维修
18.软件:9 个内置程序可供选择、通过DMX数据线升级、可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器复位等功能、显示灯具和光源使用时间 
19.通道模式:16个DMX512通道
20.控制:高温自动保护、标准DMX512协议、凤凰插用于DMX的转接、RDM 功能 
21.智能系统:智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命)  智能控制，X/Y轴，图案盘，颜色盘，效果盘，调焦等均采用电磁定位系统，具有自动检纠错功能；带自动感应系统，能准确记录灯具使用时间，光源使用时间，以及故障自我检测提示功能,能精准了解故障部位。
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	LED会议平板灯
	
	技术参数
1.输入电压:AC90-260V/50/60Hz
2.额定功率:300W
3.光 源:进口LED高亮度灯珠
4.灯珠数量:432颗*0.5W暖白和冷白LED
5.光源寿命:5-10万小时
6.光 通 量:(3200K标准光通量19.6Im /5600K标准光通量21Im)
7.光 效:(3200K标准光效105Im/W /5600 K标准光效110 Im/W)
8.色 温:3200K+5600K
9.照度:4050LUX(5米)
10.有效光照距离:10米
11.驱动电流:20mA
12.显色指数:Ra≥90
13.显示板控制:主控/DMX或手动电位器控制
14.控制协议:DMX512
15.控制模式:1CH通道
16.调光:0-100%线性调光平滑无闪烁
17.出光角度:120度
18.外壳:铝型材
19.灯具连接:信号输入/输出 电源插座  
20.工作环境:室内-30℃-50℃ 
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	染色灯
	
	技术参数
1.电源:AC100-240V 50/60Hz
2.功率:220W 
3.光源:18颗10W四合一LED灯珠
4.发光颜色:红绿蓝白
5.发光透镜:白色座高光效透镜，25°
6.控制方式: 7个标准DMX512通道，智能信号自动检测
7.自动程序:内置程序自走，主从联机模式
8.调光:0—100%16BIT电子线性调焦，平滑无闪烁
9.显示:LED数码显示
10.颜色:RGBW无限混色，可以完美呈现任何想要的颜色效果；同时具有颜色渐变，跳变，脉变效果，变化速度可调
11.通道:7CH模式选择
12.冷却系统:超静音风冷散热
13.外壳:压铸铝
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	电脑光束灯
	
	技术参数
1.铭牌标志:定额电压:AC100-240V，50-60Hz；最高环温:ta≤45°C。最大电流:≤5.6A
2.整灯功率:450W 
3.光源:定制高亮款进口灯芯300光源
4.色温:7500K 
5.光源寿命:2000小时 
6.扫描:水平扫描:540°(16bit 精度扫描) 垂直扫描:270°(16bit 精度扫描) 具有自动纠错的复位功能 
7.颜色系统13个颜色+白光，颜色流水、可实现颜色彩虹
8.图案系统:1个固定图案盘，带13个固定图案+白光
9.棱镜:1个8面棱镜、1个48面棱镜，可重叠，可双向旋转
10.调焦:0~100%线性平滑调焦
11.雾化系统:独立雾化柔光效果，七彩棱镜效果
12.调光:0-100%线性调光
13.频闪:最高可达 25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪
14.防护等级:IP20 
15.工作环境:-10℃- 45℃ 
16.显示屏:液晶显示屏
17.复位检测:在无DMX信号状态下，可以选择手动检测以及自动检测，方便检查维修
18.软件:9 个内置程序可供选择、通过DMX数据线升级、可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器复位等功能、显示灯具和光源使用时间 
19.通道模式:16个DMX512通道
20.控制:高温自动保护、标准DMX512协议、凤凰插用于DMX的转接、RDM 功能 
21.智能系统:智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命)  智能控制，X/Y轴，图案盘，颜色盘，效果盘，调焦等均采用电磁定位系统，具有自动检纠错功能；带自动感应系统，能准确记录灯具使用时间，光源使用时间，以及故障自我检测提示功能,能精准了解故障部位。
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	LED会议平板灯
	
	技术参数
1.输入电压:AC90-260V/50/60Hz
2.额定功率:300W
3.光 源:进口LED高亮度灯珠
4.灯珠数量:432颗*0.5W暖白和冷白LED
5.光源寿命:5-10万小时
6.光 通 量:(3200K标准光通量19.6Im /5600K标准光通量21Im)
7.光 效:(3200K标准光效105Im/W /5600 K标准光效110 Im/W)
8.色 温:3200K+5600K
9.照度:4050LUX(5米)
10.有效光照距离:10米
11.驱动电流:20mA
12.显色指数:Ra≥90
13.显示板控制:主控/DMX或手动电位器控制
14.控制协议:DMX512
15.控制模式:1CH通道
16.调光:0-100%线性调光平滑无闪烁
17.出光角度:120度
18.外壳:铝型材
19.灯具连接:信号输入/输出 电源插座  
20.工作环境:室内-30℃-50℃ 
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	2048控台
	
	技术参数
1.DMX512/1990标准，最大2048个DMX控制通道，四路光电隔离信号输出
2.最大控制200台电脑灯或200路调光
3.新增Art-net网络端口，带内置模拟器功能，可直接在电脑进行灯光模拟。同时还可用网线代替信号线，连接灯具
4.RDM双向信号输出，可直接在控台设置灯的地址码
5.使用珍珠灯库(R20格式灯库)，且控台上可自行编写灯库
6.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选
7.内置图形轨迹发生器，有227个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果
8.图形参数(如:振幅、速度、间隔、波浪、方向)均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景
9.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个
10.有节目录制功能，最多可储存100个节目，灯光秀演示一劳永逸
11.有内置时间码和外置MIDI触发功能,让您轻松实现一键声光同步的炫丽灯光秀
12.场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程
13.具有高级编组功
14.可储存100个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置
15.素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷
16.可储存150个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步
17.可同时输出和运行15个重演场景
18.带15根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容
19.支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能
20.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持
21.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享 
22.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能
23.具有预编程功能，离线事先编程，省事省心
24.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷
25.支持立即黑场、场景互锁
26.电源：AC100~240V,50~60Hz
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	信号放大器
	
	功能参数
1.标准DMX512数字信号
2.DMX512信号放大功能，延长信号传输距离；
3.DMX512放号分配功能，多台DMX后级共享一套控制系统；
4.独立电感电源,独立DMX信号地线，标准DMX的分配独立放大；
5.独立光电隔离功能，避免强电对DMX信号控制的干扰和破坏；
6.两路输入，八路DMX信号放大输出；
7.各输入输出接口之间的电气隔离电压：>300V 
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	12路直通箱
	
	技术参数
1.供电:三相五线制 AC380V±10％，频率 50Hz±5％
2.额定功率:12 路*4KW; 可适用于任何负载
3.过载与短路双重保护高分断空气开关
4.A.B.C 三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用
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	固定灯杆
	
	10米/12米固定灯杆

	34
	机柜
	
	42U,600*600机柜
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	操作台
	
	两人位操作台
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	电动葫芦
	
	线阵音箱吊装，2Tx10米
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	落地话筒支架
	
	落地话筒支架
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	音频线
	
	RVPE2*0.5音频线

	39
	音箱线
	
	EVJV2*1.5

	40
	音箱线
	
	EVJV2*2.5

	41
	同轴电缆
	
	50欧同轴电缆
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	音频跳线
	
	1.5米卡农公对母音频跳线
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	音频跳线
	
	10米卡农公对母音频跳线
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	音频跳线
	
	1.5米卡农公对大三芯音频跳线
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	灯光电源线
	
	阻燃电源线2*2.5

	46
	灯光信号线
	
	信号线RVPE2*0.5
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	安装辅材、配件
	
	安装辅材、配件、插接件等

	48
	安装
	
	系统集成安装、设备上架及调试培训。

	中会议室音频

	1
	无线一拖二手持
	
	1.用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠
2.具有一键自动扫频功能，可自动扫描出使用环境中最干净的频点。环境适应性强，交付便捷
3.具备前置监，可便捷对接收机的音频输出效果进行监听接口
4.支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求
5.支持mic/line两种输出模式，适配不同后级接入设备
6.红外对频功能，只需一按接收机对频键，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，方便使用
7.接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作
8.高档液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然
无线通信
1.载波频率范围：630~698MHz
2.频带宽度：200kHz
3.有效工作距离：100m（空旷无遮挡）
4.射频灵敏度：-99dBm
5.信道数量：225（15组，每组15个信道）
接收机
1.最大输出电平：XRL（LINE）：18dBV 6.35mm（LINE）：12dBV
2.天线接口：BNC
3.天线阻抗：50Ω
4.供电电压：DC12V
发射机
1.麦克风类型：动圈麦；2.指向性：超心型；3.供电：2*AA连续工作时间8h（原装电池）
4.工作温度和湿度：-10~50℃，90%RH
音频
1.总谐波失真：0.15%（1kHz）
2.信噪比（A记权）：73dB
3.动态范围：96dB
4.频率响应：30Hz~20kHz
5.最大输入声压：127dBSPL
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	有线手拉手会议话筒主机
	
	系统采用纯数字处理和传输技术
一条 6 芯电缆传输 16 种语言和各种信息
支持48kHz音频采样频率，通道频率响应均可达30 Hz~20 kHz
 长距离传输对音质不会有任何影响
 分机单元麦克风增益和EQ独立可调
 主机与电脑用TCP/IP连接方式
 内置多路的内部通讯功能
 支持轮替（先进先出）模式、申请发言、按住发言、自由发言、倒计时发言、声控发言
系统单元热插拔功能
主机自带摄像跟踪，支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P常规控制协议，采用RS-485与RS-232双控制接口、具备串口与视频矩阵主机连接
系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择
具备平衡卡侬及非平衡RCA混合音频输出，可对系统输出信号人性化调节
具有强大USB声卡，音频可直接输入电脑、手机等设备，进行录音，调用音频等等功能
支持中文简体与英文显示菜单切换选择，可根据需求定制菜单语言
在不需要使用中继电源的情况下轻松实现80个会议单元同时在线
内置多路的内部通讯功能，支持16种语言的同声传译
自带移频、反相，噪声门功能，有防止、抑制啸叫。使用亦可自行选择是否打开或关闭此功能
与PC软件实现多种类的投票表决、评分、决议、签到等等强大功能的，满足需要所有需要表决等会议场所
内置多路的内部通讯功能，支持16路语言的同声传译
自带移频、反相，噪声门功能，有防止、抑制啸叫。亦可自行选择是否打开或关闭此功能
自带双系统：PC操控软件和WEB系统，通过PC软件可以设置主机所有功能，更直观明了。并且强化了投票表决等功能，通过WEB系统可以实现同声传译、均衡器调节、录音的更强大功能
信噪比≥90dBA
网络及安全网络协议
IEEE802.1Qvlan,支持网络音频QOS
SW-Ring冗余环网
系统外设
网络
RJ45网口，连接电脑
频率响应60 Hz ~ 16 kHz
总谐波失真＜0.05％
音频输入LINE IN 1:+18dBu平衡/LINE IN 2: +18dBu非平衡
音频输出LINE OUT 1:+18dBu平衡/LINE OUT 2: +18dBu非平衡
动态范围＞94dB
连接方式专用电缆（6芯）输出阻抗＞1kΩ
工作电源AC100V-240V,50Hz/60Hz
电源功耗350W
屏幕4.3寸ISP全视角TFT-LCD高清800*480
人机交互高精度高灵敏电容触控
颜色黑色
工作温度：-5℃至+50℃
工作湿度：40％至90％
装箱清单主机 x 1电源线 x 1连接线 x 1光碟(说明书+会议软件） x 1保修卡 x 1合格证 x 1接线端子 x 1延长线 x 1
· 采用铝合金环保材质面板，3U标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上
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	主/客席手拉手会议话筒
	
	采用2个超指向咪芯同时拾音，保证拾音清晰的同时提升了拾音的距离，保证话筒能达50CM以上的拾音距离，同时还大大保证了话筒与话筒之间声音的一致性
锌合金成型枪式话筒杆，并采用声干涉原理，有极好的超指向性能，同时在保证清晰而且远距离的拾音外，还大大提高话筒与话筒之间声音的一致性
采用大且清晰的轻触按键，有效避免机械开关所造成的冲击声及勿按等操作
单元具有5段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果
单元采用数字处理和传输技术
装备4.3寸触控屏，可显示单元话筒标题、工作模式、工作状态、话筒类型（代表\主席\来宾）、同声传译音量、同声传译接听通道、单元ID地址码，人员信息图片等都可以屏幕上清晰显示
同声传译支持16+1通道，单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道
具备3.5mm耳机接口，可收听16+1个通道任意一通道的声音
系统采用数字DSP控制电路与模拟音频电路技术相结合，对声音进行活动检测、噪声抑制等处理
每个单元内置独立的web服务器，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ、话筒的实时状态等参数
主席单元能脱离PC软件直接发起投票标功能，并能在每个话筒的屏幕上清晰显示表决结果等
麦克风类型、电容式、指向性、超心型
频响范围：60~16kHZ
灵敏度：-46dBV/Pa
音频输出：最大声压级（1 m）、125 dB (THD<3%)
系统功能：系统延时<17.5ms
网络及安全网络协议：IEEE802.1qVLAN，支持网络音频QOS
SW-Ring冗余环网
音频：输入阻抗2kΩ
连接方式：6P-DIN专用电缆
屏幕：1.7寸LCD屏
功耗:24Vx130mA大约3W
耳机负数:>16Ω
耳机音量:10mW
耳机输出接口:3.5 mm立体声插孔
人机交互:硅胶按键式触控
方向性0°/180°:>20dB(1kHz)
等效噪声:20 dBA(SPL)
颜色:黑色
工作温度：-5℃至+50℃
湿度：40％至90％
装箱清单
话筒（自带线材） x 1合格证 x 1
系统支持投票、表决、评分、多选一等等功能能，并且能够在每个单元上清晰显示
每个单元支持呼叫服务，并且能在后台wed服务器能清晰显示
申请发言时，主席单元可以清晰明了的允许或者拒绝当前申请的话筒开启
采用航空头连接，安装更加稳固、轻松、方便，可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议
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	20米手拉手主线缆
	
	1.导体：裸绞铜
2.绝缘体材质：30P-PVC
3.外被材质：黑色雾面环保料
4.外被硬度：70P-PVC
5.铝箔规格；16M/M
6.产品尺寸：长20米，直径6.5MM
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	反馈抑制器
	
	1.支持24bitA/D及D/A转换。
2.支持设定快中慢3速响应时间，自动选取陷波器Q值。
3.支持自动扫描啸叫点并抑制。
4.支持噪声门功能，抑制系统微弱噪声干扰。
5.支持输入压缩功能，消除反馈并扩展人声动态。
6.支持每通道增益-64dB到+6dB。
7.每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防止啸叫。
 技术参数：
1.音频输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡
2.输入阻抗：平衡47KΩ，不平衡20KΩ
3.最大输入电平：+18dBu
4.音频输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡
5.输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω
6.最大输出电平：+15dBu
7.频率响应：20Hz-20KHz，±0.3db
8.信噪比（A记权）：＞102db
9.灵敏度：Mic：-20dB/1KHz  ；Line：0dB/1KHz
10.总谐波失真：0.007％, 1KHz; 20Hz-10KH, <0.01％; 10KHz-20KHz, <0.025％
11.动态范围：103dB
12.工作电源：100-240V～,  50Hz/60Hz，耗电量＜30瓦
13.整机接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀 ；输出3芯XLR公插座/6.3插咀 ；USB接口；电源插口；3芯IEC 插座 
14.工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60%
15.装箱清单：设备主机、电源线、用户手册
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	8路电源时序器
	
	功能需求：
1.双2寸彩色液晶智能显示窗，能实时显示当前电压、电流，日期时间，通道开关状态,主机带有系统设置、保护设置、时间设置、通道设置4个功能设置模式，可直接在智能显示窗上进行查看操作内容。
2.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒）。
3.支持面板Lock锁定功能，防止误操作。
4.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作，支持脱机模式，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。
5.配置1路485端子串口，支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。
6.具有1个10M/100M网口，支持网络远程固件升级，多台设备通过级联后只需一路网口即可接入局域网通过软件控制
7.具有1路RS232接口、，支持TCP/IP、RS232协议在电脑上控制，具有开放的第三方接口协议，支持第三方设备对接控制。
8.支持PC客户端软件管理，支持局域网下安卓手机APP进行移动端软件管理
9.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。
10.支持手动电源管理，独立控制每一路电源输出，一键全开或全关等。
11.支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。
12.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。
13.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。
14.支持过载、短路保护功能，欠压、超压、过流检测及报警，可连接PC可视化界面进行远程操控，
15.每路带独立滤波器。
技术规格参数：
1.工作电源：220VAC, 50/60Hz
2.输出通道延时：0到999秒
3.输出电流：单路额定输出电流16A
4.额定总输出：电流30A
5.线路输出：8路，外加2路输出辅助通道
6.工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60%
7.装箱清单：设备主机、电源线、用户手册
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	2进4出音箱管理器
	
	功能需求:
1.输入每通道：2路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 
2.输出每通道：4路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。
3.支持TCP/IP网络传输协议,低延时的网络控制管理。
4.实现精度0.001ms超低延时。
5.全功能矩阵混音，提供用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成。
6.支持可通过面板的功能键和编码轮进行功能设置和控制，可通过 SYSTEM 按键设定密码锁定机器，以防止误操作破坏机器的工作状态。
7.具有2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、静音及编辑状态。
8.支持高/低通滤波器的参数可以独立调整，能够实现不对称的分频功能。
9.内置数字音频处理算法：增益、噪声门、EQ、混音矩阵、压缩器和限幅器。
10.支持断电自动保护记忆功能。
11.支持通道联控功能。
12.支持USB、RS232接口、网口和WIFI四种连接方式，实现PC软件控制,支持RS232控制。
13.可单机或 PC 控制软件实现存储24组用户程序,支持中控协议，可连接第三方中央控制系统，最多连接250台设备。
14.配备管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
技术参数：
1.输入通道：2路XLR母卡侬座，每输入通道设16个参量均衡
2.输出通道：4路XLR母卡侬座，每输出通道设8个参量均衡
3.输出通道延时：精度0.001ms
4.采样率：96K
5.频率响应：20Hz-20kHz ±0.5dB
6.总谐波失真+噪声：＜0.005% @1kHz ,15dBu
7.数/模动态范围(A-计权)：127dB
8.模/数动态范围(A-计权)：112dB
9.信噪比：116B
10.输入阻抗(平衡式)：20KΩ；
11.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω；
12.通道隔离度：1kHz，95dB
13.工作湿度：40%～60%
14.工作温度：-10℃-60℃
15.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz
16.电源功耗：<20W
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	12路模拟调音台
	
	配置： 输入(12ch)   6路Mic/ Line( XLR母插头和¼" TRS组合输入接口 )， 3路立体声线路输入,1路USB Media( U盘播音或蓝牙音频 )和CD立体声； 输出(12ch)   1路Main L/ R、4路编组、5路AUX，1路立体声监听。 ( 均为XLR公插头接口，差分平衡输出 )
所有Mic / Line输入通道均采用专业级别的高品质话放：高动态、低失真，模拟增益，可连接平衡式XLR型话筒输入插口和平衡式TRS耳机型乐器输入插口，轻松满足你的要求，实现良好的信号匹配.
所有Mic / Line输入通道均配置：48V幻象电源（1-2路带有独立控制48V幻象电源开关）、三段频率均衡、低切滤波器；3-6路带有压限器( Comp )、1-2/3-4编组开关、监听开关、静音开关
输出通道配置：图示频率均衡( GEQ )、电平监测指示灯
3.2寸lcd液晶显示屏，实时提供DSP效果器参数和USB Media播音 
配置1个专业DSP效果器( FX )，14种效果类型，共120种的效果预置
USB Media播音，支持MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE或FLAC文件格式，直接使用外部U盘录音。或外接电脑Media播音和录音
配置蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放
独立脚踏开关，控制效果器输出关闭或打开
支持机柜安装
频率响应：麦克风输入至主输出：
<10Hz～90kHz：-0dB/-1dB
<10Hz～160kHz：+0dB/-3dB
立体声输入：6.3mm 立体声道，平衡式；20kQ；+22dBu；80Hz/±15dB
EQ单通道：
低：80Hz/±15dB
中：100Hz～8kHz/±15dB
高：12kHz/±15dB
EQ立体声通道
低：80Hz/±15dB
中：2kHz/±15dB
高：12kHz/±15dB
 音频输出：主输出：XLR平衡式；240Ω平衡/120Ω非平衡式；+22dBu
耳机输出：6.3mm 立体声道，+19dBu 150Ω(+25dBm)
 工作电源：230V~50/60Hz
标准IEC插座
 电源功耗：35W
 麦克风：麦克风输入 E.I.N.(20Hz-20kHz)
类型：XLR电子平衡、离散输入电路
@0Ω源电阻：-134dB/135.7dB A-加权的
@50Ω源电阻：-131dB/133.3dB A-加权的
@150Ω源电阻：-129dB/130.5dB A-加权的
频率响应：<10Hz～150kHz(-1dB)   <10Hz～200kHz(-3dB）
增益：+10dB～+60dB
最大输入：+12dBu@+10dB Gain
阻抗：2.6kΩ
信噪比：110dB/112dB   0dBu In @+22dB gain)
失真度：0.005%/0.004%
类型：6.3mm立体声道，平衡式
阻抗：平衡输出：20kΩ   非平衡输出：10kQ
增益：-10dB～+40dB
最大输入：+22dBu@OdB Gain
 信号衰减：主推子关闭：90dB
频道静音：89dB
通道推子关闭：89dB
 辅助发送：6.3mm 单声道非平衡；120Ω；+22dBu
 Sub编组发送：6.3mm 单声道非平衡；120Ω；+22dBu
 噪声：主混音@-∞：-101dB
通道推子@-∞：-100dB
主混音@0dB： -93dB
通道推子@-∞：-96dB
主混音@0dB：-81dB
通道推子@0dB：-83dB 
材质：冷轧板、塑料
 颜色：PANTONE BLACK 6C
 安装方式：整体式安装
 工作温度和湿度：环境温度：-10～40℃、相对湿度：≤90%

	9
	12寸专业音箱
	
	1.覆盖角度：90°x60°(HxV)
2.中低音扬声器：1x12英寸
3.高音扬声器：1x1.5英寸
4.额定阻抗：8Ω
5.灵敏度：98dB@1w/1m
6.最大声压级：121dB(峰值131dB)
7.频率响应：45Hz-20kHz(-10dB)
8.材质：15厘多层实木夹板
9.颜色：哑光黑色雨点漆
10.安装方式：垂直吊挂/水平吊挂/底部支撑
11.工作温度和湿度：-30~+60°C，95%无冷凝
工作湿度：10%-90%
尺寸(mm)：370x370x580mm
输出功率：最大功率 500W 额定功率（PHC） 350W
产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 285
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	2*700W功放
	
	700W双通道功放，功率效率90%，支持负载阻抗8Ω-2Ω，支持 立体声，并接，桥接模式，各通道音频独立控制，扶持宽增益选择26-41dB。
1U机身，小巧、轻便、结构稳固，模块化设计，维护方便
IU设计带PFC全桥超宽带开关电源,满足90V-260VAC范围电网使用，电源转换效率90%以上，电源超大功率储备, 高可靠性兼具性价比优势，为数字功放提供电池级干净电源。
采用高精度片式元件的大量使用，精巧的布局设计下，产品具备体积小，重量轻，适合多场景使用移动安装特别方便轻松。
数字功放采用极高频率载波的转换开关电路来放大音频信号，具有效率高、失真小、噪音低、动态范围大等优点，在音质的透明度、冷暖度，解析力，背景的宁静、低频的震撼力度方面是传统功放不可比拟的。
采用无极变速电路搭配低噪高速风扇，低温时没有风机噪声。有效减少使用现场机房噪音。
大扭力弹簧钢恒压设计，功率管贴合紧固热阻极低，高温、高湿、高冷严苛环境测试考验压簧片压力恒定持 久有效，大大的提高了功率管导热效率。
金盾级保护电路设计，超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，电源过电流保护， 温度压限保护，完备的保护功能有效提高产品的可靠性。
精细声音调校，使用独特的磁屏蔽技术，和高品质电容调校。产品声音细腻有层次，低音下潜和力度有气势有能量感，中高频干净纯厚，高频延展较好，细致顺滑，整体声场定位准确，解析力较高。
设备发热少，元器件工作温度低，寿命和可靠性都会明显提高。
体积和重量都只有模拟功放的 1/3, 体积和重量的大幅度降低。
额定功率：8Ω/立体声：2×700W
4Ω/立体声：2×1100W
2Ω/立体声：2×1870W
16Ω/桥接：1×1300W
8Ω/桥接：1×2220W
4Ω/桥接：1×3740W
 输入灵敏度（额定功率8 Ω）：0.91V/1.28V/1.81V/2.56V
 总谐波失真THD：典型值：0.05%（10%额定输出功率，8Ω）
 阻尼系数：≥1000(20Hz-200Hz,8Ω) 
输出电源：90-260VAC,50/60Hz
 频率响应：典型值：+0，-0.5%（10%额定输出功率，20Hz-20kHz，8Ω）
 输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）
 信噪比（A记权）：≥105dB(默认增益，A计权，20Hz-200Hz,8Ω)
 最大输入电平：14V
 RMS输出电压：72.1V 
 模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式,增益选择，限幅开关
 整机接口：XLR两路输入，XLR两路连接输出，SPEAKON两路输出
 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制
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	机柜
	
	32U机柜，600*800*1610mm
8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×4,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1

	12
	音箱支架
	
	1.壁挂比较多的建议用G35T（兼容8-15寸，可承重35kg）

	13
	话筒支架
	
	话筒支架，可按照使用场景身高降低，可移动

	14
	XLR(母)-XLR（公）
	
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）

	15
	6.35-6.35
	
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头

	16
	6.35-XLR（公）
	
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）

	17
	6.35-3.5
	
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头-3.5(耳机插头）

	18
	音箱线
	
	音响工程线 2*1.5

	19
	音频线
	
	话筒线 2*40 芯-96P

	20
	辅材
	
	直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷

	21
	安装调试费
	
	报告厅音频设备安装调试培训

	报告厅音频及灯光

	1
	双10寸线阵全频音箱
	
	1、低音单元：≥2*10英寸；
2、高音单元：≥1*3英寸；
3、频率响应：60Hz-20kHz；
4、灵敏度：≥101dB（@1W/1m）；
5、连续声压级：≥129dB；
6、额定功率：≤600W持续；
7、覆盖角度：≥110°*10°(水平*垂直)；
8、接口：2*NL8 Speakon；
9、对称式结构，三点吊装，方便安装组合，符合国际线阵列扬声器标准。

	2
	单18寸线阵低音音箱
	
	1、低音单元：≥1*18英寸高效率低频驱动单元，倒相式箱体结构；
2、频率响应：40Hz-200Hz；
3、灵敏度：≥102dB（@1W/1m）；
4、连续声压级：≥130dB；
5、功率/阻抗：≤700W持续,8Ω；
6、采用标准的四芯音箱插座，确保良好的电气接触；
7、符合国际线阵列扬声器标准。

	3
	双十线阵田字架
	
	包含田字架和D型扣

	4
	双18寸低音音箱
	
	1、低音单元：≥2*18寸高效率低频驱动单元；
2、频率响应：25Hz-500Hz；
3、灵敏度：≥98dB（@1W/1m）；
4、额定功率：≤1200W；
5、连续声压级：≥128dB；
6、阻抗：8Ω或4Ω；
7、接口：2*NL4 Speakon；

	5
	台唇音箱
	
	1、低音单元：≥1*10英寸；
2、高音单元：≥1*1.5英寸；
3、频率响应：65Hz-20kHz；
4、灵敏度：≥96dB（@1W/1m）；
5、连续声压级：≥120dB；
6、功率/阻抗：≤300W持续，8Ω；
7、覆盖角度：90°*60°（水平*垂直）；
8、接口：2*NL4 Speakon；
9、支持壁挂安装和吊装安装；

	6
	返听音箱
	
	1、扬声器单元：≥1*12"低音单元，≥1*1.75"高音单元，同轴布置，内置分频器设计；
2、频率响应：45Hz-20kHz；
3、灵敏度：≥97dB（@1W/1m）；
4、连续声压级：≥123dB；
5、功率/阻抗：≤450W持续,8Ω；
6、覆盖角度：90°*50°（水平*垂直）；
7、采用标准四芯音箱插座，确保良好的电气接触；
8、箱体材料应采用桦木同等或以上档次；
9、支持落地安装和吊挂安装两种方式；
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	单12寸全频音箱
	
	1、低音单元：≥1*12英寸；
2、高音单元：≥1*1.75英寸；
3、频率响应：45Hz-20kHz；
4、灵敏度：≥97dB（@1W/1m）；
5、连续声压级：≥123dB；
6、功率/阻抗：≤400W持续，8Ω；
7、覆盖角度：90°*60°（水平*垂直）；
8、接口：2*NL4 Speakon；
9、支持壁挂安装和吊装安装；

	8
	壁挂支架
	
	加厚、全金属L型

	9
	主扩线阵全频功放
	
	1、立体声输出功率：≥1000W*2@8Ω，≥1350W*2@4Ω；
2、电压增益：36dB；
3、输入灵敏度：0.775V/1.4V；
4、频率响应：20Hz-20KHz，+0/-1dB；
5、阻尼系数：≥200:1；
6、信噪比：＞100dB（20Hz-20KHz，A计权）；
7、互调失真（IMD）：≤0.35%；
8、总谐波失真（THD）：＜0.5%，20-20KHz；
9、具有短路保护、过载保护、直流保护、过热保护功能，并能在功放发生自保护的同时通过前面板指示灯给出警告和提示。
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	主扩线阵次低频功放
	
	1、立体声输出功率：≥1200W*2@8Ω，≥1800W*2@4Ω；
2、电压增益：36dB；
3、输入灵敏度：0.775V/1.4V；
4、频率响应：20Hz-20KHz，+0/-1dB；
5、阻尼系数：≥200:1；
6、信噪比：＞100dB（20Hz-20KHz，A计权）；
7、互调失真（IMD）：≤0.35%；
8、总谐波失真（THD）：＜0.5%，20-20KHz；
9、具有短路保护、过载保护、直流保护、过热保护功能，并能在功放发生自保护的同时通过前面板指示灯给出警告和提示。
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	超低频音箱功放
	
	1、立体声输出功率：≥1200W*2@8Ω，≥1800W*2@4Ω；
2、电压增益：36dB；
3、输入灵敏度：0.775V/1.4V；
4、频率响应：20Hz-20KHz，+0/-1dB；
5、阻尼系数：≥200:1；
6、信噪比：＞100dB（20Hz-20KHz，A计权）；
7、互调失真（IMD）：≤0.35%；
8、总谐波失真（THD）：＜0.5%，20-20KHz；
9、具有短路保护、过载保护、直流保护、过热保护功能，并能在功放发生自保护的同时通过前面板指示灯给出警告和提示。
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	台唇音箱功放
	
	1、高效率D类功放，高度1U；
2、内置峰值电平限制器以保护扬声器，同时通过削波指示灯提醒；
3、具有自动噪声抑制功能，当输入音源停止输出后，功放可自动压抑扩声系统设备本底噪声；
4、具备完善的保护功能，包括软启动、直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热等；
5、浪涌防护：电源输入支持差模1KV，共模2KV防护；功率输出支持共模2KV防护；
6、立体声输出功率：≥700W*2@8Ω；
7、频响范围：20Hz-20KHz；
8、输入灵敏度：0.775V/1.414Vrms；
9、输入阻抗：平衡20KΩ/非平衡10KΩ
10、电压增益：36dB
11、信噪比：＞100dB(A计权）；
12、总谐波失真：＜0.05% @1KHz 1/3功率输出；
13、电源适应范围：AC100V-240V/50Hz-60Hz；
14、接口：2路线路输入、2路线路输出、2路功率输出。
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	返听音箱功放
	
	1、高效率D类功放，高度1U；
2、内置峰值电平限制器以保护扬声器，同时通过削波指示灯提醒；
3、具有自动噪声抑制功能，当输入音源停止输出后，功放可自动压抑扩声系统设备本底噪声；
4、具备完善的保护功能，包括软启动、直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热等；
5、浪涌防护：电源输入支持差模1KV，共模2KV防护；功率输出支持共模2KV防护；
6、立体声输出功率：≥700W*2@8Ω；
7、频响范围：20Hz-20KHz；
8、输入灵敏度：0.775V/1.414Vrms；
9、输入阻抗：平衡20KΩ/非平衡10KΩ
10、电压增益：36dB
11、信噪比：＞100dB(A计权）；
12、总谐波失真：＜0.05% @1KHz 1/3功率输出；
13、电源适应范围：AC100V-240V/50Hz-60Hz；
14、接口：2路线路输入、2路线路输出、2路功率输出。
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	辅助音箱功放
	
	1、高效率D类功放，高度1U；
2、内置峰值电平限制器以保护扬声器，同时通过削波指示灯提醒；
3、具有自动噪声抑制功能，当输入音源停止输出后，功放可自动压抑扩声系统设备本底噪声；
4、具备完善的保护功能，包括软启动、直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热等；
5、浪涌防护：电源输入支持差模1KV，共模2KV防护；功率输出支持共模2KV防护；
6、立体声输出功率：≥700W*2@8Ω；
7、频响范围：20Hz-20KHz；
8、输入灵敏度：0.775V/1.414Vrms；
9、输入阻抗：平衡20KΩ/非平衡10KΩ
10、电压增益：36dB
11、信噪比：＞100dB(A计权）；
12、总谐波失真：＜0.05% @1KHz 1/3功率输出；
13、电源适应范围：AC100V-240V/50Hz-60Hz；
14、接口：2路线路输入、2路线路输出、2路功率输出。
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	数字调音台
	
	1、≥10寸电阻触摸屏，分辨率≥1280x800，不少于17个100mm电动推子；
2、输入通道≥24路MIC/LINE+1路USB接口；
3、输出通道≥12路母线输出+1组L/R监听输出+1组L/R录音输出接口；
4、≥2个USB接口，且具备USB音频录制及音频播放功能；
5、触控式操作界面，支持中英文界面随时切换，具备安全锁面板锁定功能，每个通道名称支持中英文自定义功能；
6、每个输入通道必须具有独立的反馈抑制器、噪声门、压限器、高低通滤波器、参量均衡（不少于4段PEQ）；
7、输入通道具有自动混音功能（增益共享型）,话筒增益、48V使用数字控制，且可存储状态；
8、集成音箱处理器功能，输出通道具有反向、参量均衡（不少于8段PEQ）、压缩器、输出延时；
9、配置至少2路独立效果器总线，每路效果总线预设6个效果类型；
10、支持外接U盘进行录音/放音，支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式；
11、支持100组场景预设功能，可将预设参数导入导出USB存储器，便于数据备份；
12、支持WIFI热点远程控制，支持8个终端同时控制，且实时数据同步；
13、支持第三方平台通过RS232、TCP/IP控制，且具备一键式控制指令自动生成功能；
14、支持通过IOS和安卓系统APP进行音频处理和调音，控制输入/输出音量、调用场景模式；
15、具有面板锁定按键，防止误操作。
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	音频处理器
	
	1、≥16路可切换式平衡话筒/线路输入，≥16路平衡线路输出；
2、内置LCD屏，可显示IP地址、预设状态等信息，前面板有输入输出信号状态显示灯，≥8路可自定义GPIO接口、≥1路RS232接口、≥1路RS485接口；
3、内置USB声卡,支持音乐播放、录制和软视频会议(如:腾讯会议、钉钉会议等)；
4、不少于8段PEQ，且提供≥5种滤波器类型选择；
5、每个输入通道应具备自适应反馈抑制（AFC），传声增益提升幅度:10dB；
6、输入通道包括且不限于以下功能：自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)、增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)、噪声增益补偿器(ANC)、支持自动摄像跟踪；
7、输出通道包括且不限于以下功能：参量均衡、分频器、延时器、限幅器、矩阵；
8、具备≥16个场景模式存储，可导入、导出场景预设，设备受控方式多样化，包含RS232、TCP/IP、RS485；
9、具备智能中控功能，支持自定义定制化控制界面，可通过处理器实现对会议室的电源管理、信号切换、环境控制、音频等一体化控制，实现一键开启系统所需要的功能；
10、提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；
11、支持开启/关闭双机数据备份功能，可自定义设置主机/从机；
12、支持用户分级、分权管理，可以为不同的操作人员设置不同的管理级别，防止误操作；
13、支持备份和恢复功能，断电记忆功能，备份信息可下载保存备份；具备信息日志记录功能，将时间自动生成日志，方便日常维护；
14、输入灵敏度可调档位0-48dBu（3dBu）；
15、音频采样率支持48K/24bit。
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	音频隔离器
	
	1、支持两通道平衡式信号输入及信号输出，输入端口采用复合多功能型COMBO接口；
2、隔离滤波音频信号传输距离≥500米；
3、支持即插即用，支持热插拨、无需电源，无需软件设置和维护；
4、内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路；
5、频率响应：20Hz-20Hz±0.5dBu；
6、失真度：0.002%(20dBu1KHz)；
7、损耗衰减：0.03dBu于600Ω负载0.4dBu于10KΩ负载；
8、隔离电压：DC0V-1500V。
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	监听音箱
	
	1、系统：5"监听音箱；
2、信号输入：支持XLR/TRS；
3、输出通道：2CH；
4、输出功率：低音40W，高音30W；
5、最大SPL：100dB（@1m）；
6、频率响应：56Hz-22KHz(-3dB)；
7、LED指示灯：有。
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	电源时序器
	
	1、工作电压:AC220V(±20%)、50Hz/60Hz；
2、系统参数显示方式:2×24 LCD蓝色背光液晶显示；
3、时序通道:8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置；
4、电源输出插座:≥8路国标10A安全划盖插座，面板≥2个直通国标10A安全划盖插座；
5、电源时序器可控制多路电源顺序开机/关机；
6、具有红外学习功能和IO控制功能，对第三方设备进行控制；
7、设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置，在控制软件内自由编辑；
8、支持TCP/IP、WIFI、USB、RS485、RS232联机控制，远程控制。
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	反馈抑制器
	
	1、支持自动抑制啸叫点，可显示啸叫点数量，频率移动范围0.5‰；
2、支持96KHz采样频率，24bit A/D及D/A转换；
3、数字信号输入输出通道提供coaxial、AES及光纤接口；
4、支持LCD显示屏显示功能设定，提供6段led显示输出电平；
5、支持切换工作模式为直通或反馈抑制，一键清除找到的啸叫点；
6、支持手动或通过电脑端软件设置反馈抑制器的输入增益、EQ、门限器、压缩器、限幅器等DSP参数，可保存10种预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出；
7、频率分辨率：0.5Hz；
8、输入范围：≤+20dBu；
9、信号输入频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB)；
10、信噪比：≥98dB @1KHz 0dBu；
11、失真度：＜0.01%；
12、通道分离度：＞80dB(1KHz)。
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	有线IP数字会议系统主机
	
	1、≥4.3"全彩触摸屏显示系统设置信息，采用多功能飞梭按键操作；（提供设备实拍照片佐证）
2、支持环网数字传输和手拉手级联，支持4个独立环网满足不同组网需求；
3、支持蓝牙连接第三方设备，传输音频信号；
4、支持卡侬座和3pin端子平衡信号输出，支持莲花头立体声线路输出，满足本地扩声、会议录制、远程视频会议的需求；
5、具有RS232和RS485、TCP/IP接口用于连接中控系统等外部通信；
6、具有USB接口，支持插入U盘本地录音，最大支持64G FAT格式U盘；
7、系统采用全数字化信号传输，48KHz音频采样，传输延迟＜10ms，音质不受网线长度影响；
8、支持Pelco-D、Pelco-P、VISCA三种摄像机通讯协议，兼容性强；
9、支持AP热点，可通过手机/电脑连接会议主机热点，在web网页和UI界面实时调整各项系统参数；
10、支持对发言话筒单独录音，可同时录制≥10只会议话筒，并可根据发言单元的预置名称生成预置名称的音频文件；
11、支持针对每一只发言单元的输入音量、AGC、EQ参数单独调节，也可统一调节；
12、支持同时接入有线会议话筒和无线会议话筒，具有视像跟踪、会议签到、投票表决、服务呼叫功能；
13、支持申请发言、限制发言、主席优先、先进先出、限时发言等多种会议发言模式；
14、与会议主机连接的发言单元故障掉线或者主干线缆短路，设备可自行检测判断并在会议主机屏幕上显示故障告警以及故障原因，设备意外掉线可自动重连；
15、支持连接专业会议管理软件发起会议，也可脱离会议管理软件发起会议签到表决，有线无线发言单元均能参与会议签到表决流程。
16、接口:≥RJ45网口*2、≥Dante网口*1；≥USB录音接口*1、≥USB-TypeC声卡接口*1，≥风凰平衡输入*1、≥卡侬平衡输出*1、≥莲花头立体声线路输出*1、≥环网输出*4，≥网络增强供电接口*4
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	方杆IP网络数字会议主席机
	
	1、具有≥4"全彩触摸显示屏，显示时间、LOGO和会议信息；
2、内置2个直径14mm超心形镀金高保真电容咪头，支持数字信号/模拟XRL接口双链路输出；
3、话筒杆采用短麦方管设计，机身具有音量大小调节按键；
4、话筒杆具有发言状态指示灯，工作状态下亮红色（或颜色可定制）；
5、话筒底座具有状态指示灯环，可提示发言人员话筒目前工作状态；
6、具有φ3.5mm立体声插孔耳机接口、音量调节按键；
7、支持联动摄像机实现视像跟踪功能；
8、主席单元可实时显示当前发言人员姓名、坐席编号以及等待发言人员列表；
9、主席单元具有批准和禁止代表单元发言的权限，主席单元支持对每个代表单元单独选中控制；
10、主席单元可发起会议签到、投票表决议程，签到和投票表决结果实时显示。
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	方杆IP网络数字会议代表机
	
	1、具有≥4"全彩触摸显示屏，显示时间、LOGO和会议信息；
2、采用14mm超心形镀金高保真电容咪头，超远拾音距离；
3、话筒杆采用短麦方管设计，机身具有音量大小调节按键；
4、话筒杆具有发言状态指示灯，工作状态下亮红色（或颜色可定制）；
5、话筒底座具有状态指示灯环，可提示发言人员话筒目前工作状态；
6、具有φ3.5mm立体声插孔耳机接口、音量调节按键；
7、支持联动摄像机实现视像跟踪功能；
8、支持会议签到、投票表决。
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	真分集无线话筒 
U段手持
	
	1、系统由机架式接收机和2只手持话筒组成；
2、载波频段：≥603-935MHz；
3、面板显示：≥2块LCD液晶屏，可同时显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率；
4、无线电工作方式必须为真分集、锁相环频率合成；
5、具备干扰检测和规避功能；
6、输出插座：支持XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座；
7、具有10分钟电力的余量提示功能。
8、具有SCAN自动扫频功能，和手动设置工作频段自动对频功能按键。
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	真分集无线话筒 
U段头戴
	
	1、系统由机架式接收机和2只头戴话筒组成；
2、载波频段：UHF 603-935MHz；
3、面板显示：LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率；
4、无线电工作方式必须为真分集、锁相环频率合成；
5、具备干扰检测和规避功能；
6、输出插座：XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座；
7、具有10分钟电力的余量提示功能。
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	天线分配放大系统
	
	1、单台支持≥8支无线发射机同时工作使用，具有≥8路BNC天线接口；
2、兼容所有UHF频段无线麦克风接收机使用；
3、支持现场无线电频谱扫描监测，为射频频点分配及管理提供依据；
4、高频信号带通滤波功能，过滤带宽以外的信号对系统造成干扰；
5、支持多套系统级联使用；
6、带宽:500MHz（450-950MHz）。
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	合唱话筒
	
	1、类型：纯金镀膜电容传声器
2、指向特征：心型/超心型/八字型
3、频率响应：20Hz-20kHz
4、灵敏度：-31dB/-33dB/-34dB±2dB (0dB=1V/Pa @1kHz)
5、输出阻抗：250Ω±30%(@1kHz)
6、负载阻抗：≥1000Ω
7、等效噪声级：16dB A
8、最大声压级：135dB(@1kHz≤1% THD)
9、工作电源：48V幻象电源
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	面光成像灯
	
	1.额定电压：AC100-240V，50-60Hz                                                                       2.光源：≥200WLED 模组灯珠 照度：光通量≧6500LM  光效峰值 ≧130000（提供有效第三方检测报告证书 必须是主检体现产品图片） 
3.额定功率:  ≥ 350W
4.显指：Ra≧91.5    
5.色 温：3200或5600K  可选                                                                                           
6.透镜角度：19.-50角度可选                     
7.光学：多片组合多层镀膜的光学镜头设计，使光质纯净，边缘清晰，切光锋利   光圈图形可调，能够切换出各种图形功能                  
8.散热风扇：按该产品特性定制可调速智能风扇，风扇转速（声音）可按该产品功率大小调节而智能变化                 
9.控制通道：2/4CH通道  双调光模式，手动，、DMX512调光，
10.调光：独立电子线性调光0-100，             
11.工作环境：IP20/室内使用，工作环境温度 : -20°C~40°C
12.工作声音：≤20分贝
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	染色灯
	
	输入电压：AC90-245V/50-60 Hz。                                                                                                                                                                       1.功率：≥200W。
2.光源：≥18颗12W 高亮度 RGBW/RGBY LED 灯珠
3.色温校正：3200K～7200K线性调节
4.8通道
5.频闪：0-100独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪， 同步异步频闪，单色、混色温频闪，
6.混色效果：8Bit PWM 、RGBW 线性混色，1670 万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的 RGBW 虚拟颜色混色系统。
7.控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 
8.灯具连接： 电源线in/out 带电部件与灯具的金属部件之间 带电部件与灯具的金属部件之间>500 MΩ
9.出光角度：25° 45°可选
10.防护等级：铸铝外壳 防护IP25；
11.生产灯具符合“GB7000.1-2015 灯具一般要求与实验”国家标准； 和“GB2007.217-2008 舞台灯光检测”国家标准                                                                                                                                                                                                                       
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	电脑光束灯
	
	1.光源： 382W
2.功率：600W   色温：7500K   平均寿命：
性能特点
3.控制方式：512控制，模式1.16CH，模式2.20CH，
自走模式.                                       4.智能LCD液晶显示屏可触摸操作
5.色盘1个： 颜色盘1.13种色片+白光，+ 带有半色功能 
6.图案盘2个： 图案盘固定1：13个固定金属图案+白光 旋转图案盘                          7.9个玻璃图案+白光，图案片能自由拔插更换，图案内转功能，可控速度，正反自由调节
8.频闪；双片式频闪，0-20次/秒,;带随机频闪
9.棱镜盘2个：棱镜效果1.16面棱镜，棱镜效果2.6面棱镜 棱镜1和棱镜2相互叠加24棱镜
10.柔光效果： 可调节柔光的光斑角度，线性二等雾化调节功能
11.调焦；电子调焦，可线性放大调节
光束角度： 光束角度：Zoom /0-2°  Spot图案/2- 40°  Wash染色/  15-50° 三级光束调节
带RDM功能，可实现控台一一体化拨码。
12.调光：0-100%线性调节
13.透射光范围：X轴540;，Y轴270; 
14.风机：风机自带调速板，有效减少噪音，保护光源 
15.马达数量：;17个超静音马达，;16Bit驱动
16.其他功能：远程控制灯泡开关功能，显示灯具，灯泡使用时间                                      17.防护等级：IP44                             18.工作声音：≤25分贝
19.外观材质：耐高温材料+模压合金材料，为了安全起见 灯具外壳在高温≥75°情况，灯具塑胶外壳: 无滴落；未引燃                                                                                                                                           
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	LED会议平板灯
	
	1.光源200W  2538LED灯珠，432颗寿 命：约50000小时
2.颜色：3200K±150K-5600K±150K
3.光学 透镜角度：180°
4.调光：线性调光0~100%
5.频 闪：0-25次/秒
6.控制模式 512控台调节，手动旋钮调节
7. 显色指数：>97
8.特性采用新一代绿色环保进口LED模组为光源。
9.色温稳定，满足专业摄影、摄像要求；高透光率柔光板；光输出柔和、均匀，无红外光、紫外线；
10.防护等级：IP44                             11.工作声音：≤0分贝                                      
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	染色灯
	
	输入电压：AC90-245V/50-60 Hz。                                                                                                                                                                       1.功率：≥200W。
2.光源：≥18颗12W 高亮度 RGBW/RGBY LED 灯珠
3.色温校正：3200K～7200K线性调节
4.8通道
5.频闪：0-100独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪， 同步异步频闪，单色、混色温频闪，
6.混色效果：8Bit PWM 、RGBW 线性混色，1670 万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的 RGBW 虚拟颜色混色系统。
7.控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 
8.灯具连接： 电源线in/out 带电部件与灯具的金属部件之间 带电部件与灯具的金属部件之间>500 MΩ
9.出光角度：25° 45°可选
10.防护等级：铸铝外壳 防护IP25；
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	电脑光束灯
	
	1.光源： 382W
2.功率：600W   色温：7500K   平均寿命：
性能特点
3.控制方式：512控制，模式1.16CH，模式2.20CH，
自走模式.                                       4.智能LCD液晶显示屏可触摸操作
5.色盘1个： 颜色盘1.13种色片+白光，+ 带有半色功能 
6.图案盘2个： 图案盘固定1：13个固定金属图案+白光 旋转图案盘                          7.9个玻璃图案+白光，图案片能自由拔插更换，图案内转功能，可控速度，正反自由调节
8.频闪；双片式频闪，0-20次/秒,;带随机频闪
9.棱镜盘2个：棱镜效果1.16面棱镜，棱镜效果2.6面棱镜 棱镜1和棱镜2相互叠加24棱镜
10.柔光效果： 可调节柔光的光斑角度，线性二等雾化调节功能
11.调焦；电子调焦，可线性放大调节
光束角度： 光束角度：Zoom /0-2°  Spot图案/2- 40°  Wash染色/  15-50° 三级光束调节
带RDM功能，可实现控台一一体化拨码。
12.调光：0-100%线性调节
13.透射光范围：X轴540;，Y轴270; 
14.风机：风机自带调速板，有效减少噪音，保护光源 
15.马达数量：;17个超静音马达，;16Bit驱动
16.其他功能：远程控制灯泡开关功能，显示灯具，灯泡使用时间                                      17.防护等级：IP44                                                                                                                                                       
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	LED会议平板灯
	
	1.光源200W  2538LED灯珠，432颗寿 命：约50000小时
2.颜色：3200K±150K-5600K±150K
3.光学 透镜角度：180°
4.调光：线性调光0~100%
5.频 闪：0-25次/秒
6.控制模式 512控台调节，手动旋钮调节
7. 显色指数：>97
8.特性采用新一代绿色环保进口LED模组为光源。
9.色温稳定，满足专业摄影、摄像要求；高透光率柔光板；光输出柔和、均匀，无红外光、紫外线；
10.防护等级：IP44                             11.工作声音：≤0分贝                                      
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	1024控台
	
	1.采用功能强大的泰坦（Titan）11.0-10.1-10.0-9.1一机四个版本操作系统任意切换  2.酷睿i5CPU   ,120GBSSD，4GB内存；
3.内置1个15.6寸高分辩率触摸屏（工业屏），
4.支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件；
5.内置UPS电源，不接入220V交流电源可正常操作1小时
6.内置WYS(R36)灯光软件                       
7.支持中文菜单显示，内置多国语言        
8.控台自带8个DMX输出，支持扩展到64个DMX，
9.支持涂鸦式屏幕标识功能，支持Art-Net网络功能,
10.10宏功能按钮，可让你更快的操作控台；
11.20个重放推杆，支持1000个以上的程序重放；
12.强大的属性控制窗口，CMY\RGB拾色板系统；                                 
13.快捷易用的图形发生器，分类的内置图形更易使用；
14.支持CIPT协议，可以在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图；
15.支持Wi-Fi接入，无线控灯、移动设备（iPhone、iPad Touch）远程控制灯具；
16.内置数千种灯库，内置灯库编辑软件，你可以随时在控台上编灯库；
17.内置Visualiser线条式灯光可视化软件，想预编程！
18.支持MIDI时间码声光同步功能，也可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放。
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	信号放大器
	
	1.额定电压: AC110V ～240V, 50～60Hz
2.输    入 :2路
3.输    出 : 4路  8 路
4.输出信号接口：采用三芯镀金卡侬母座
5.输入信号接口：国际标准DMX512信号，三芯/五芯镀金卡侬公座母座并接
6.功能采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，防止高压回流控制台，
7.提高调光控制系统的安全性，稳定性及可靠性
8.输入输出每路都是采用独立的变压器供电，及独立的八个光电隔离信号放大来扩大DMX
9.信号输出，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度，独立输出功能有效提高
10.DMX信号传输保真能力及提高DMX信号抗干扰能力                                                                                             
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	12路直通箱
	
	1. 供电：三相五线制AC380±10%，频率50Hz/60Hz±5%
2. 输入电流：自锁式交错零火的400A犀牛插
3. 显示：具备三相A.B.C直读式独立液晶电流、电压表显示，无需切换即可实时监测各项数据                  4.12路电源输出、每路输出4KW
5.每路400A胶木插座，共12个输出插口                     
6.输入如果接三相电、N为零线，L1  L2  L3   为火线。
7.输入如果接单相电、N为零线， L1  L2   L3   串联接一条火线
8.1-12空气开关为输出，作用是控每一路对一路。 
9.输出每路4KW，1、4、7、10为C相， 2、5、8、11为B相， 3、6、9、12为A相。
10.输出每路4KW， 1-12路总输出48KW.                
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	固定灯杆
	
	10米/12米固定灯杆

	39
	机柜
	
	42U,600*600机柜

	40
	操作台
	
	两人位操作台

	41
	电动葫芦
	
	线阵音箱吊装，2Tx10米

	42
	信息插盒
	
	1*HDMI;1*卡农；1*网口；1*电源

	43
	话筒插盒
	
	1*网口

	44
	单口音箱插盒
	
	单口音箱插盒

	45
	双口音箱插盒
	
	双口音箱插盒

	46
	落地话筒支架
	
	落地话筒支架

	47
	音频线
	
	RVPE2*0.5音频线

	48
	音箱线
	
	EVJV2*1.5

	49
	音箱线
	
	EVJV2*2.5

	50
	同轴电缆
	
	50欧同轴电缆

	51
	音频跳线
	
	1.5米卡农公对母音频跳线

	52
	音频跳线
	
	10米卡农公对母音频跳线

	53
	音频跳线
	
	1.5米卡农公对大三芯音频跳线

	54
	灯光电源线
	
	阻燃电源线2*2.5

	55
	灯光信号线
	
	信号线RVPE2*0.5

	56
	安装辅材、配件
	
	安装辅材、配件、插接件等

	57
	
	
	根据现场安装调试系统集成．线路测试，及安装管材转接头，扎带、胶布，线路标识标签，过线铁丝等，投标商所集成的系统方案应具备先进性、安全性、可靠、稳定、经济适用性及未来具备良好的扩展性及兼容性，为确保系统的可靠性及稳定性，为了保证售后服务质量，要求供应商能提供优质服务。



注：（1）清单中的设备若引用某一名称、品牌、型号、规格、数据、尺寸等参数及技术要求的，仅是为了表述设备某一方面或某些方面的性能需要，不指向特定厂家、特定品牌和特定产品。如这些表述恰与某产品雷同，实属巧合，并不表示采购人只接受该产品投标，供应商可以根据自身情况选择投标产品，采购人不排斥或限制供应商选用不同技术参数的产品参加投标。
（2）供应商提供的货物不得缺项漏项，并须确保对所有设备均具有交货安装能力。
（3）供应商的投标报价不得超过本项目最高限价（包括单项限价）。
（4）本项目不接受进口产品，根据《政府采购进口产品管理办法》规定，本项目的进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
（5）供应商产品品牌型号相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第三十一条第二款规定执行。当供应商提供的设备均为同一品牌同一型号，即视为提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标。
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[bookmark: _Toc3990]第六章 合同主要条款及格式
（本合同供参考，具体以实际签订合同为准）






政府采购货物买卖合同
（试行）








项目名称：                                
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             



使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
[bookmark: _Toc2873][bookmark: _Toc1989][bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        
乙方（全称）：                       
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
一、项目信息
1.采购项目名称：                                             
  采购项目编号：                                              
2.采购计划编号：                                               
3.项目内容：
	序号
	采购标的名称
	功能、性能、配置要求、产品技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	品牌、型号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
4.政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
5.政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：  /  
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
6.中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是     否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
7.合同是否分包：是       否
分包主要内容：      /    
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：      /         
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业  中型企业  小微型企业  残疾人福利性单位 监狱企业 其他
8.中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
9.是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：  /   金额：  /   
        国别：  /   品牌：  /   规格型号：  /         
否
10.是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
强制采购       优先采购    
否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
强制采购       优先采购    
否
是否涉及绿色产品： 
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
强制采购       优先采购    
否
11.涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
二、合同金额
1.合同金额小写：￥                   
大写：人民币                           
单价和最高限价详见附件。
分包金额（如有）小写：   /   
大写：      /         
    2.合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他   /  
3.付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  合同签订时双方另行协商 ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：    /   
绩效激励：    /   
三、合同履行
1.起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
2.履约地点：                             
3.履约担保：是否收取履约保证金：是    否
收取履约保证金形式：    /           
收取履约保证金金额：    /           
履约担保期限：         /            
4.分期履行要求：       /                
5.风险处置措施和替代方案：      /       
四、合同验收
1.验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
验收主体：                                
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
2.履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
3.履约验收方式：一次性验收         
分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
4.履约验收程序：                                         
5.履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
6.履约验收标准：                                         
7.是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
8.履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
五、组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
1.政府采购合同协议书及其变更、补充协议
2.政府采购合同专用条款
3.政府采购合同通用条款
4.中标（成交）通知书
5.投标文件
6.采购文件
7.有关技术文件，图纸
8.国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
六、合同生效
本合同自                             生效。
七、合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	




[bookmark: _Toc27624][bookmark: _Toc22797][bookmark: _Toc17566]第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8.质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，无需支付付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22.通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


[bookmark: _Toc28936][bookmark: _Toc15895]第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不属于联合投标

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	收到乙方提出验收申请后10个工作日内

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	4.6.1负责提供采购设备交货安装调试所必须的场地和环境

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	5.4.1乙方保证按本合同要求完成交货、安装、调试、培训、验收以及交付使用等工作，并保证提供的所有设备均满足合同要求；
5.4.2乙方保证按甲方通知要求专人交货安装至指定地点，并与甲方共同进行设备的验收；
5.4.3乙方须按国家及行业标准规范对所提供的设备实行定期或在甲方需求时定期进行保养（或维护、巡检）；
5.4.4质保期内，同一设备、同一质量问题出现连续三次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其他全新设备；对设备提供全免费上门维修保养或更换；售后服务人员须在收到故障报告后2小时内响应，12小时到达现场为甲方提供售后服务。质保期结束后，任须乙方提供售后服务的，仅收取维修成本费（自然灾害及人为损坏除外）；
5.4.5严格执行投标文件所作的一切承诺，若乙方须对投标文件承诺进行调整的，须经过甲方书面同意；
5.4.6乙方所供货物必须按照国家法律法规及政策文件规定执行，并对货物的合法性负责；
5.4.7保管和保险要求
（1）设备在交货安装调试验收现场的保管须由乙方自行负责承担，设备须保管至项目验收合格交付完毕；
（2）在合同履行期间中标企业需购买的一切货物保险、产品责任保险等由中标企业自行负责；中标企业自行负责所有派出人员的一切人身意外保险、工伤保险等。
5.4.8合同签订后30日历天内完成所有设备的交货。满足开学所需基本条件设备（如：学生桌、椅，教师办公设备，教室大屏等）须在合同签订后30日历天内完成安装、调试、验收交付并投入使用，并确保所投入设备均能正常使用并通过验收，满足办学需求，保证学校能正常开学。其余设备的安装、调试、验收交付期限为：       日历天。
5.4.9本项目采购所有设备必须为原装、全新、成套、未被淘汰的设备，保证甲方在使用过程中不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。所有设备质量均须符合国家、行业相关标准以及满足甲方使用需求，并保证一次性验收合格。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	按通用条款执行

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	7.1.1乙方提供的所有采购设备须用坚固的方式包装，适合长途运输、防湿、防潮、防震、防锈、耐粗暴搬运，由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈蚀、损坏和损失，其责任和费用由乙方承担；
7.1.2具体包装要求须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

	
	指定现场
	会泽县金钟街道文笔小学，甲方指定地点。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	7.2.1运输、贮存教学设备，应当符合教学设备说明书和标签标示的要求；对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，应当采取相应措施，保证教学设备的安全、有效。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	7.3.1本合同所涉货物运输到甲方指定地点完成交接前的保险由乙方自行承担。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	8.2
（1）国家有质保期要求的设备，其质保期不得低于国家规定，没有质保期要求的不得少于一年（自验收合格次日起计）。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	按专用合同条款5.4.7款执行

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	签订合同时双方协商确定

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	乙方无需提交履约保证金

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	按专用合同条款5.4.7款执行

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	14.1（6）
根据甲方需求，乙方应对本项目涉及的所有操作人员现场进行全面技术培训，培训内容包括设备的调试、使用、故障解决、维修、维护及保养等，确保培训后的操作人员具备独立操作使用设备的能力。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	按通用条款执行

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	若不能按期完成，视为乙方违约，每延长一天罚款10000元，直至合同总价款10%为止，并承担由此给甲方造成的全部损失。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	15.4.1如所提供的设备不能达到合同约定要求，每发生一次，除承担退换费用外，乙方还需承担合同总价款10%的违约金并承担相应法律责任。
15.4.2如所供产品不符合强制性标准、规范和规定，或者有证据证明其不能满足甲方使用要求以及与乙方投标时承诺的功能不相符的，甲方有权退货，乙方应退还甲方设备款项，并应承担合同总价款10%的违约金及承担由此给甲方造成的全部损失。
15.4.3乙方未按甲方要求进行售后服务的，每发生一次，甲方可对乙方罚款10000元。
15.4.4如所供设备不符合强制性标准、规范和规定，或者有证据证明其不能满足甲方使用要求以及与乙方投标时承诺的功能不相符的，甲方有权退货，乙方应退还甲方已支付的合同款项，并应承担合同总价款10%的违约金及承担由此给甲方造成的全部损失。
15.4.5乙方未按甲方要求进行技术培训服务的，每发生一次，甲方可对乙方罚款10000元。
15.4.6项目验收时乙方提供的产品/设备未能提供相关证明材料的，甲方有权拒绝支付合同价款或单方解除合同，由此造成的损失（含给甲方造成的损失）由乙方自行承担。
15.4.7现行法律规规定的其他情形。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为     ；
（2）向 甲方所在地 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	本合同价为完成本次采购所需的全部费用，包括但不限于设备自生产（或采购）至安装调试验收合格、培训、售后服务等的全部费用，包括但不限于生产（或采购）、商检（如涉及）、包装、运输（含二次运输）、装卸、保管、安装调试、检验、验收、测试、保修、维护保养、备品备件、技术培训、售后服务、保险费、管理费、税费等全部费用；投标报价应充分考虑市场风险、价格风险、政策风险、汇率风险等所有因素。
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[bookmark: _Toc6559]第七章 投标文件格式

文笔小学功能室、食堂及信息化设备采购








投  标  文  件








供应商：                                (电子签章)
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日  期：      年     月    日
[bookmark: _Toc258848989][bookmark: _Toc355877222][bookmark: _Toc258848988][bookmark: _Toc213141093][bookmark: _Toc144974467][bookmark: _Toc266880234][bookmark: _Toc355877221][bookmark: _Toc152047263]

[bookmark: _Toc12150][bookmark: _Toc27550][bookmark: _Toc403511223]开标一览表

项目名称：文笔小学功能室、食堂及信息化设备采购

	投标总价(元)
	交货期
	质保期

	小写：
大写：
	
	



注：此表中的投标总价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

供应商：                                  （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日  期：      年     月   日

[bookmark: _Toc15476][bookmark: _Toc23436]一、分部分项报价表
项目名称：文笔小学功能室、食堂及信息化设备采购
	序号
	采购货物名称
	单价报价/元
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	



请按此格式依次报出所有分部分项单价。
注：投标报价为完成本次采购所需的全部费用，包括但不限于设备自生产（或采购）至安装调试验收合格、培训、售后服务等的全部费用，包括但不限于生产（或采购）、商检（如涉及）、包装、运输（含二次运输）、装卸、保管、安装调试、检验、验收、测试、保修、维护保养、备品备件、技术培训、售后服务、保险费、管理费、税费等全部费用；投标报价应充分考虑市场风险、价格风险、政策风险、汇率风险等所有因素。

供应商：                         （电子签章）  
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章） 
日  期：      年     月   日






[bookmark: _Toc22448]
[bookmark: _Toc31017]二、投标函
（采购人）：
根据贵方文笔小学功能室、食堂及信息化设备采购的采购公告，正式授权下述签字人 （姓名和职务） 全权代表   （供应商全称）   参加文笔小学功能室、食堂及信息化设备采购投标，并提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按采购文件采购需求，我单位报价见《开标一览表》。
2.投标有效期为90日历天，自投标截止时间算起。我方同意在规定的投标有效期遵循本投标文件，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力。如果我方投标文件被接受，则至合同履行完为止，本函保持有效。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。
4.如我方投标文件被接受，将保证在合同有效期内承担合同规定的责任义务。
5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.同意应贵方要求提供与本招标有关的任何数据或资料。
              


供应商：                           （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日  期：      年     月   日






[bookmark: _Toc403511224][bookmark: _Toc22327][bookmark: _Toc15012]
三、法定代表人身份证明

供应商名称：                            ；
单位性质：                             ；
成立时间：       年       月       日
经营期限：            
姓名：         性别：          年龄：         职务：         
系                   （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

供应商：           （电子签章）
日  期：     年    月    日 

注：附法定代表人身份证（正反面）







[bookmark: _Toc26475][bookmark: _Toc13724]
四、授权委托书

本人      （姓名）系      （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改                  （采购项目名称）投标文件及投标过程中的相关承诺文件，其法律后果由我方承担。
    委托期限：       。
代理人无转委托权。

附：代理人身份证（正反面）

  
供应商：                      （电子签章）

法定代表人：                      （电子签章或签字）

身份证号码：                       

委托代理人：                      （签字或盖章）
    
身份证号码：                            

日  期：      年    月    日 


[bookmark: _Toc403511225]

[bookmark: _Toc403511226][bookmark: _Toc3291][bookmark: _Toc20844]五、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	
	学历或职称
	
	电话
	

	质量负责人
	
	学历或职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	













[bookmark: _Toc12077][bookmark: _Toc23278]
六、供应商相关证明资料

1.供应商须为在中华人民共和国注册且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有有效的营业执照，投标文件中提供扫描件。
2.供应商须具有健全的财务会计制度，提供财务状况报告（经审计的财务报告或银行出具的资信证明或供应商应具备的财务资料），投标文件中提供扫描件。
3.供应商须具有依法缴纳税收和社保资金的良好记录，具有相关证明材料（新成立不满3个月的供应商，提供情况说明或未拖欠税收、社保资金承诺或证明材料）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应具有相应证明文件，投标文件中提供扫描件。
4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，投标文件中提供承诺书。
























5.供应商具有良好的商业信誉的承诺书

（采购人） ：
我方    （供应商）   承诺具有良好的商业信誉。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
 特此承诺！
 

供应商：                                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日  期：     年     月     日



6.供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

（采购人）  ：
我方    （供应商）   承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
 
特此承诺！
供应商：                                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日  期：     年     月     日



7.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（采购人）：
我方    （供应商）   参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
特此承诺！
 


供应商：                                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日  期：     年     月     日


注：依据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，较大数额罚款指200万元以上的罚款。

[bookmark: _Toc16329][bookmark: _Toc12416][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]七、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函
1.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的文笔小学功能室、食堂及信息化设备采购 招标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                                （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日  期：     年     月     日


说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商不属于中小企业的，本声明函内容可不填写，但落款必须填写单位名称并按规定盖章。


[bookmark: _Toc27737][bookmark: _Toc8607]2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参 （采购人全称）单位的  文笔小学功能室、食堂及信息化设备采购	采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商：                                （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日  期：     年     月     日

注：1.供应商如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。
2.供应商如为残疾人福利性单位须提供相关证明材料。
3.供应商不属于残疾人福利性单位的，本声明函内容可不填写，但落款必须填写单位名称并按规定盖章。


[bookmark: _Toc6515][bookmark: _Toc24503]

3.监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加  （采购人全称） 单位的 文笔小学功能室、食堂及信息化设备采购 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商：                                （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日  期：     年     月     日


注：1.供应商如为监狱企业并提供本《监狱企业声明函》的，必须对声明的真实性负责。
2.监狱企业以省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。
3.供应商不属于监狱企业的，本声明函内容可不填写，但落款必须填写单位名称并按规定进行盖章。




[bookmark: _Toc16282][bookmark: _Toc6154]
八、商务条款偏离表

项目名称：文笔小学功能室、食堂及信息化设备采购
	序号
	采购货物名称
	采购文件要求
	投标文件对应条款
	偏离性质

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.投标文件商务条款如与采购文件的要求有偏离，请认真填写该表。如无偏离，则只注需注明“无偏离”即可，无需另行填表。




供应商：                         （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
                       
日  期：      年     月   日
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[bookmark: _Toc13639][bookmark: _Toc6647]九、技术条款偏离表

项目名称：文笔小学功能室、食堂及信息化设备采购
	序号
	采购货物名称
	采购文件要求
	投标文件对应条款
	偏离性质

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.投标文件技术条款如与采购文件的要求有偏离，请认真填写该表。如无偏离，则只注需注明“无偏离”即可，无需另行填表。
2.上述技术偏离作为各供应商的投标承诺，项目验收时出具相关技术参数证明材料，如供应商所投标的设备技术参数出现瞒报或虚报的,一经证实，视为虚假应标，取消其投标资格，并报相关部门依法对其进行处理。
3.后附“备品备件表”、“报价明细表”。




供应商：                         （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日  期：      年     月   日










1.备品备件表
（具体格式内容由供应商自行确定）

2.报价明细表
	序号
	采购货物名称
	技术参数及功能
	数量
	计量
单位
	单价（元）
	合价（元）
	品牌、型号
	备注

	……

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计（元）：大写：人民币        ， (小写：¥       )

	……

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

		小计（元）：大写：人民币        ， (小写：¥       )

	合计（元）：大写：人民币        ， (小写：¥       )。


注：满足项目实际使用功能和投入使用的原则进行设备配置进行设备配置，供应商不得以采购文件未明确包含为由，故意漏报、少报、瞒报，不得出现任何组成部件、配件、备件的缺失，否则采购人除要求供应商配齐所有缺失的设备外，有权拒付相关合同价款。



[bookmark: _Toc13313][bookmark: _Toc14674]十、设备安装交付期限及保证措施
（具体格式内容由供应商自行确定）

[bookmark: _Toc32386][bookmark: _Toc23629]十一、项目实施方案
（具体格式内容由供应商自行确定）

[bookmark: _Toc22820]十二、技术培训方案
（具体格式内容由供应商自行确定）

[bookmark: _Toc24297][bookmark: _Toc12348]十三、售后服务方案
（具体格式内容由供应商自行确定）
[bookmark: _Toc23627][bookmark: _Toc1555]
[bookmark: _Toc781]十四、采购文件要求或供应商认为应提交的其他资料
（具体格式内容由供应商自行确定）
