[bookmark: _Toc25833][bookmark: _Toc13536][bookmark: _Toc11414][bookmark: _GoBack]采购需求
[bookmark: _Toc27639][bookmark: _Toc1314][bookmark: _Toc30989]一.项目概况
本次采购内容为镇江经济技术开发区消防救援大队营区路面及停车场改造升级项目。本项目所有用材均需符合相关行业及国家最新技术规范和环保标准。各供应商应认真研读本采购文件中的采购需求，并进行相应的现场勘测工作，在充分了解本项目采购范围后结合自身实际情况进行相应文件的制作和报价。技术方案必须符合规范要求，有详细的安全管理措施和应急预案，保证有合理的进度计划，资源准备充裕以做好赶工措施准备，对施工难点、重点要有专项施工方案等。
本项目主要内容包含：（1）路面改造，包含路面基层处理、新增混凝土路面、新增沥青路面、排水沟、消防栓移位、划线等。（2）车棚工程，包含车棚混凝土基础、车棚钢结构主体、车棚膜结构等。（3）车棚光伏，包含光伏组件、光伏逆变器、电力电缆、接地母线等。
[bookmark: _Toc7762][bookmark: _Toc19057][bookmark: _Toc24684]项目所属行业：建筑业
[bookmark: _Toc27275][bookmark: _Toc2529][bookmark: _Toc19936]二.采购标的汇总表
采购标的：工程类标的
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量
	项目要求简述
	备注

	1
	镇江经济技术开发区消防救援大队营区路面及停车场改造升级项目
	项
	1
	完成图纸及工程量清单中的镇江经济技术开发区消防救援大队营区路面及停车场改造升级项目全部内容
	



[bookmark: _Toc14247][bookmark: _Toc21447][bookmark: _Toc26859]三.技术要求
[bookmark: _Toc2828][bookmark: _Toc18780][bookmark: _Toc20841](一)项目清单及主要材料要求
[bookmark: _Toc14037][bookmark: _Toc13887][bookmark: _Toc11785]本项目主要内容包含：（（1）路面改造，包含路面基层处理、新增混凝土路面、新增沥青路面、排水沟、消防栓移位、划线等。（2）车棚工程，包含车棚混凝土基础、车棚钢结构主体、车棚膜结构等。（3）车棚光伏，包含光伏组件、光伏逆变器、电力电缆、接地母线等。
详见工程量清单及编制说明
[bookmark: _Toc8462][bookmark: _Toc7568][bookmark: _Toc32211]四.项目注意事项
1.报价应以采购文件提供的工程量为基础作明细报价，供应商应认真进行现场勘测并认真核对采购文件提供的工程量清单。磋商响应文件中提供的工程量清单如有缺项、漏项、数量不足或不明确等情况，各供应商应及时提出，否则一切后果由供应商自行承担。
2.材料进场、垃圾外运时需注意对业主方道路、道板及绿化的保护，如有损坏，乙方应恢复原样，相关维修费由乙方自理。
3.施工中如遇现场施工与原设计有异或与原设计有冲突，应及时报知采购人及设计方，并由采购人协调解决。
[bookmark: _Toc22275][bookmark: _Toc22303][bookmark: _Toc3008]4.成交单位在施工过程中注意对已完工的成品保护。
5.工程项目中所用所有主材必须征得采购人认可，采购人保留主材采购人供应的权利。
[bookmark: _Toc12192][bookmark: _Toc9495][bookmark: _Toc22879]五.工期要求
本工程工期60日历天。
[bookmark: _Toc3955][bookmark: _Toc27460][bookmark: _Toc7871]六.工程要求
1、从工程验收合格之日起计算，免费质保期间为1年,除人为损坏，其他质量问题24小时内到位维修。
2、在免费质保期内，供应商须对由于工程本身质量原因造成的任何缺损进行免费修补或更换。
3、供应商委派(姓名：  )担任本工程项目负责人，供应商必须保证项目负责人亲临现场进行巡视、指导，检查施工进度和质量，施工时项目负责人必须在现场；施工时间内项目施工员(姓名：、、，……)必须全程驻留工地。
4、未经采购人同意不得更换项目管理班子人员，否则每更换一次，采购人将从工程款中扣除违约金5000元；项目班子管理人员月到位率达不到90%的，每人次罚壹仟元。
5、项目完工后必须提供本项目最终的详细图纸及相关全部资料(装订成册)。
