

[bookmark: _Toc60757530][bookmark: _Toc226969353][bookmark: _Toc227057959][bookmark: _Toc107822570]第四章  用户需求
[bookmark: _Toc227057962][bookmark: _Toc60757532][bookmark: _Toc226969356]一、项目概况
本项目为海上试验服务，包括传感器海试综合服务、海上阵列布放综合服务、声源海试综合服务三部分,三部分报价需在分项报价表中体现，签订合同时分3个合同签订。
	序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额
	服务内容

	1
	传感器水下布放技术研究与实施采购项目
	1
	项
	450万元
	提供南海海试所需的传感器水下布放技术研究与实施服务。出海具体时间和船只由采购人指定，采购人在出海前5天告知中标人，中标人必须安排到位。

	2
	[bookmark: _Hlk103700901]海上阵列布放技术研究与实施采购项目
	1
	项
	320万元
	提供南海海试所需的海上阵列布放技术研究与实施服务。出海具体时间和船只由采购人指定，采购人在出海前5天告知中标人，中标人必须安排到位。

	3
	[bookmark: _Hlk103701613]声源水下布放技术研究与实施采购项目
	1
	项
	90万元
	提供南海海试所需的声源水下布放技术研究与实施服务。出海具体时间和船只由采购人指定，采购人在出海前5天告知中标人，中标人必须安排到位。


二、传感器海试综合服务
1. 概述
[bookmark: _Hlk103701606]本次招标采购内容为东海及南海海域传感器水下布放技术研究与实施服务，以完成海洋标定与测试试验，充分验证传感器在真实海洋环境下的工作状态与性能指标。海试服务时间暂定于2022年9月30日起，至海试服务内容完成，服务时间暂定为40天。
海试地点位于东海及南海中水深50-80米的海域，海域环境复杂。因此本次招标对海洋标定与测试试验效果、服务保障、租用船舶稳性均有较高要求，投标人员团队应具有丰富的相关施工经验。投标人应能满足东海及南海海域传感器海试的海洋调查服务、传感器水下布放方案设计服务、船舶租赁服务、水下作业施工服务和安全保障服务要求。
具体服务要求如下，其中，标注“▲”的条款为关键性指标，不允许负偏离，若出现负偏差，将被评标委员会认定为投标无效；标注“★的条款为重要指标，允许偏离，若出现负偏差，在技术评分时会重点扣分。
2. 海洋调查服务
海洋环境对传感器信号传输、传感器布放施工影响巨大。海试前，中标人须对海试海域海洋环境等要素调查进行为期5天。具体要求如下。
（1）投标人海洋调查经验≥5年。
★（2）投标人须对海试海域洋底地形进行详细调查，提供水下三维地形图。测量精度地形测量精度须达到米级，水下地形测量深度≥100m。
★（3）投标人须对海试海域海洋地质进行详细调查，提供海域海洋岩土力学性质报告。投标人须探明海床下≥20米的海泥土力学性质，包括海泥土壤组成成分、颗粒直径、压缩系数、压缩模量、抗剪强度等。
★（4）投标人须对海试海域海水物理化学进行详细调查，提供海试期间海洋物理化学要素预测报告。预测结果有效时间须超过5天。
1）海试地点洋流预报
2）海试海域波浪预报
3）海试海域海底流场预报
4）海试海域风速、风向预报
5）海试海域海水温度、盐度、水体浊度预报
（5）投标人须确保测量数据准确性，若因预测结果错误导致海试中止，采购人将不支付相应的调查服务费。
3. 传感器布放技术方案设计服务
海试出海前，投标人须提供一套完整可行的传感器布放技术方案。传感器布放技术方案设计服务具体要求如下：
（1）投标人应具有丰富的海洋工程专业或机械电子知识背景和施工经验。
▲（2）传感器布放技术方案须经过至少1名正高级职称，3名副高级职称人员审核。
★（3）投标人须指派一名获得海洋工程技术博士学位人员作为技术顾问。
▲（4）中标人须设计一套水下传感器误差矫正方案。
★（5）该方案须包含无法避免的传感器位置误差发生时，投标人须设计一套算法，以使得传感器信号精度到达采购人要求。
4. 船舶租赁服务
本次海试拟定于东海或南海中深海域，海况较为负复杂，为了确保海试期间用船需求，投标人应提供海试期间的舶租赁服务，拟租赁时间为12天。租用船舶包括设备布放船两艘、拖船各一艘，打桩船一艘，锚艇一艘，接驳快艇若干。船舶由中标方统一出租、调用与协调。提供船上服务人员，协助海上试验的完成。具体要求如下：
（1）中标人方应使船舶船体、机械设备处于完好状态，并提供完整有效的船舶检验证书及相关证件。
（2）接驳快艇数量：≥2艘。
（3）设备布放船一艘，技术指标要求：
★1）满载排水量：＞1000吨
2）最大航速：＞8节
3）抗风能力：≥8级
▲4）后甲板面积：≥200平方米
▲5）折臂吊机最大起吊重量：≥17吨
★6）绞盘最大起吊重量：≥10吨
7）具备动力定位系统
（4）拖船一艘，技术指标要求：
★1）满载排水量：≥100吨
2）最大航速：＞8节
3）抗风能力：≥6级
（5）打桩船一艘，技术指标要求：
1）满载排水量：＞1000吨
2）桩基高度：＞108m
3）最大桩径：＞3.5m
4）最大桩重：＞100t
5）最大桩长：＞90m
6）最大吊重：＞200t
（6）锚艇一艘，具体要求如下:
1）满载排水量：＞300吨
2）满载吃水：＞1.6m
3）总功率：＞800kw
（7）出海具体时间和船只由采购人指定，采购人在出海前5天告知中标人，中标人必须安排到位。
（8）本次投标总价应包含燃油、用电、船用设备使用、人员食宿费用所产生的支出。
（9）若因船舶故障、中标人行为造成海试未能如期进行，采购人将不支付相应船费。
（10）每艘船舶均有载人需求，视海域试验计划及各艘船舶整体情况而定。
5. 水下作业施工服务
中标人须提供船上设备布放作业人员和潜水作业人员15名以上，并提供码头加工、设备运输服务和设备吊装作业等服务，协助完成试验任务。具体要求如下：
（1）设备布放船舶上应具有能熟练操作进行设备布放作业的船员≥10名，施工经验应大于5年，海上试验期间能够按照海试任务操作吊机，运输设备。
（2）配备设备布放潜水员≥8名，潜水作业前，投标人要将潜水员有效作业资格证书、潜水员所属单位的营业执照等证件呈交项目采购方，潜水作业经验4年以上，具备重浅（大于80m）的能力，能够熟练完成水下精细作业任务，需具备水下切割、水下焊接、水下打桩操作技术。具体要求如下：
1）水下切割、焊接技术要求。水下施工技术主要分为水下切割、水下焊接等。中标人须具有深水施工环境进行安全可行的水下切割及焊接作业。
2）潜水员须掌握基本的传感器信号调制及误差矫正知识。
（3）潜水作业装备。
[bookmark: _Hlk108013031]★1）水下蛙人运载工具≥3套
	★2）潜水员水下通信系统≥5套
3）中标人须配备水声通信通装置，以使得船上工作人员可与潜水员及时沟通。
6. 技术咨询服务
中标人须具备丰富的海洋工程工作经验，具有参与水下装备布放任务经验和丰富的海域试验经验。技术咨询服务具体要求如下：
（1）高级职称人数≥1人。
（2）副高级职称人数≥3人。
（3）具备从事海洋工程相关科研及技术工作时间不少于10年的人数≥4人。
7. 安全保障服务
中标人与项目采购人签订合同后，中标人须确保各项工作安全实施，保障参与人员的生命安全和日常生活需求，时间为40天。安全保障服务具体要求如下：
▲（1）中标人须为参与项目人员购买人身意外保险。
▲（2）中标人须对出海试验人员进行安全教育培训。
8. 保险服务
投标人须为提供海上试验人员购买人身保险，费用包含在投标总价中。
9. 保密要求
本项目未经采购人书面同意，中标人不得将实验内容和实验数据等保密信息用于本项目以外的项目，并不得将其泄漏给任何第三方。中标人的雇员为履行本项目约定而必须接触相关保密信息时，中标人可以将此部分保密信息披露给该雇员，但中标人应当告知该雇员相关的保密义务并和其签署书面保密协议，使其承担不低于本保密条款约定的保密义务。

三、传感器海试综合服务
1. 概述
[bookmark: _Hlk103701376][bookmark: _Hlk108023309]本次招标采购内容为海上阵列布放技术研究与实施服务，海试服务时间暂定于2022年9月25日起，至海试服务内容完成。海试地点暂定为西沙附近海域，服务时间暂定为25天。投标人应能满足南海海试阵列布放的海洋调查服务、阵列布放技术方案设计服务、船舶租赁服务、水下作业施工服务和安全保障服务要求。
具体服务要求如下，其中，标注“▲”的条款为关键性指标，不允许负偏离，若出现负偏差，将被评标委员会认定为投标无效；标注“★的条款为重要指标，允许偏离，若出现负偏差，在技术评分时会重点扣分。
2. 海洋调查服务
中标人须在指定海域进行海洋环境等要素调查，时间为2天。海洋调查服务具体要求如下。
（1）投标人应具有丰富的海洋调查经验。
	▲（2）投标人须自行配备CTD、ADCP、磁力仪、AUV等海洋要素调查装备。
★（3）投标人须对海试海域海水物理化学进行详细调查，提供海试期间海洋物理化学要素预测报告。主要调查要素包括洋流、波浪、海域风速、海底地形、海洋地质、海水水温、含盐量、海水浊度等。
▲（4）投标人须对海试海域海洋地质进行详细调查。
3. 阵列布放技术方案设计服务
投标人须提供一套完整可行的阵列布放技术方案，形成一套简明的技术实施流程规范，并对在施工过程中可能产生的意外事件有完善的应对措施。阵列布放技术方案设计服务具体要求如下：
（1）投标人应具有丰富的海洋工程专业知识背景和施工经验。
（2）阵列布放技术方案须经过至少1名正高级职称人员审核。
（3）该方案必须包括以下内容。
★1）阵列布放施工方案
★2）水下阵列直线度测量评估技术方案
★3）中标人须设计一种水下直线度测量装备
★4）水下阵列位置及姿态矫正方案
★5）实验室或湖试试验结果报告，验证该方案的可行性
4. 船舶租赁服务
投标人应提供海试期间的设备布放船舶租赁服务，拟租赁时间为14天。租用船舶包括设备施工船两艘、拖船各一艘，接驳快艇若干。具体要求如下：
（1）中标人需具备丰富的海上施工经验。
（2）中标人须指派至少5名具有3年以上海上施工经验的船员，负责船舶航行、吊机操作和设备运输等工作。
（3）中标人根据采购方需要，将一艘800吨施工船和300吨拖船交付给采购方使用。具体要求如下：
1）施工船船长须大于45米，宽须大于20米，型深大于4m，满载吃水大于2m，施工船应具有动力定位能力，可在5级海况下保持平稳
2)拖船船船长须大于30米，宽须大于20米，型深大于4m，满载吃水大于2m，功率大于4000HP
（4）采购方对船舶具有调度权，航行安全、技术操作由中标人负责。因驾驶造成损失乙方自理，特殊情况造成损失，按海事章程办理。
（5）船在租期内，因气候（大风、雨雾)等原因滞船均包括在租期内，但机器发生故障或者船上责任在24小时内照收租费，超过24小时由采购方通知中标人按已收租费遐给采购方。
（6）燃料由中标人负责。
5. 水下作业施工服务
本次海试中，需将阵列布放于水下，因此需要至少5名以上潜水员。为了辅助潜水员完成水下作业目标，中标人须对潜水员水下作业进行全方面支持。具体要求如下：
（1）配备阵列布放潜水员≥5名。
（2）中标人须为潜水员配备以下潜水作业装备。
★1）水下蛙人运载工具≥3套
★2）潜水员水下通信系统≥3套
3）其他蛙人辅助作业设备
4）水下手持式切割器、焊接器各两套
★5）中标人须自行配备水下蛙人助力装置，为潜水员水下作业提供着力点
★6）中标人需要码头提供大于400平方米的场所进行维修加工、设备组装服务。
（3）33座接码头驳车辆数量：≥1辆。
6. 技术咨询服务
技术咨询服务具体要求如下：
（1）高级职称人数≥1人。
★（2）中标人须指派一名获得海洋工程与技术博士学位参与海洋调查、水下阵列布放方案设计，并在海试期间跟随船队出海参与海试。该指派联系人须服从采购人的合理工作安排。
（3）中标人须具备丰富的船舶与海洋工程工作及海洋地质经验，熟悉海域自然情况，具有参与水下施工、水下阵列布放、海洋地质勘探、风险评估等工作经验。
7. 安全保障服务
中标人与项目采购人签订合同后，中标人须确保各项工作安全实施，保障参与人员的生命安全和日常生活需求，时间为25天。
8. 保险服务
投标人须为提供海上试验人员购买人身保险，费用包含在投标总价中。
9. 保密要求
本项目未经采购人书面同意，中标人不得将实验内容和实验数据等保密信息用于本项目以外的项目，并不得将其泄漏给任何第三方。中标人的雇员为履行本项目约定而必须接触相关保密信息时，中标人可以将此部分保密信息披露给该雇员，但中标人应当告知该雇员相关的保密义务并和其签署书面保密协议，使其承担不低于本保密条款约定的保密义务。

四、传感器海试综合服务
1. 概述
本次招标采购内容为声源水下布放技术研究与实施服务。海试服务时间暂定于2022年9月30日起，至海试服务内容完成。海试地点暂定为自西沙附近海域，服务时间暂定为20天。西沙海域地处热带，受热带气旋影响所致，流速及流向变化均较大，流速在0.2～3.0m/s之间随涨落潮变化；附近海域平均波高约0.7ｍ，最大波高7.0ｍ，且9-10月大浪开始频繁增加。因此本次招标对试验效果、服务保障、租用船舶稳性要求均有较高要求，投标人员团队应具有丰富的相关施工经验。投标人应能满足南海海试声源水下布放的海洋调查服务、阵列布放技术方案设计服务、船舶租赁服务、水下作业施工服务和安全保障服务要求。
具体服务要求如下，其中，标注“▲”的条款为关键性指标，不允许负偏离，若出现负偏差，将被评标委员会认定为投标无效；标注“★的条款为重要指标，允许偏离，若出现负偏差，在技术评分时会重点扣分。
2. 海洋调查服务
中标人须对指定海域的水文地质条件展开调查，主要调查对象为海域风、浪、流以及海洋地质情况，海洋调查服务具体要求如下。
（1）投标人应具有丰富的物理海洋专业背景。
★（2）投标人须自行配备CTD、ADCP、磁力仪、AUV等海洋要素调查装备。
3. 声源布放技术方案设计服务
投标人须提供一套完整可行的声源布放技术方案，形成一套简明的技术实施流程规范，并对在施工过程中可能产生的意外事件有完善的应对措施。同时，为了提高探测精度，投标人须提供一套声源位置误差矫正方案。声源布放技术方案设计服务具体要求如下：
（1）投标人应具有丰富的船舶与海洋工程专业知识背景和施工经验。
（2）投标人须提供一套声源位置误差矫正方案。具体要求如下：
▲1）声源中心实际摆放位置与目标位置偏差<5cm
2）该方案应便于潜水员操作，此过程中，潜水员所需的装备须投标人负责落实
（3）声源布放技术方案须经过1名正高级职称评估。
4. 船舶租赁服务
[bookmark: _Hlk108022568]因采购方工程需要，中标人须提供施工船一艘，驳船一艘。具体要求如下：
（1）施工船一艘，具体要求如下：
1） 总吨＞500t
2） 满载吃水＞1.5m
3） 起重机荷载＞50t
4） 主机功率＞200kw
5） 施工船须具备大于100平方米的后甲板面积。
（2）拖船吨位>100t
（3）船在经营期间维修费用、安全事故等均由中标人负责。
（4）中标人须指派相应人员负责船舶航行及日常管理。
5. 水下作业施工服务
海试过程中，中标人须指定足够的潜水员及船员，提供声源水下布放、码头综合保障、声源位置矫正等服务。具体要求如下：
（1）各船驾驶员应按照采购方出航要求，按时到达海上指定经纬度。
（2）中标人须指派至少2名具有3年以上海上施工经验的船员。
（3）中标人须指派至少3名具有5年以上潜水经验且具有下潜大于80m水深能力潜水员，并提供潜水员资质证明，中标人须提供作业期间所需的水下作业工具。
（4）水下照明装置。有效照明面积≥400m×20m。
★（6）提供小型维修加工设备，提供五金加工和设备组装服务。
★（7）提供码头加工试验的专门场所，试验场地面积：≥400平方米。
6. 技术咨询服务
中标人须具备丰富的海洋工程技术及水声工程及信号处理知识背景，熟悉海域自然情况，具有参与水下声源布放任务经验和丰富的海域试验经验，可为本次海试提供优质技术咨询服务。技术咨询服务具体要求如下：
（1）高级职称人数≥1人。
（2）获得海洋工程技术博士学位且从事水声工程方向研究人员≥2人。
7. 安全保障服务
中标人与项目采购人签订合同后，中标人须确保各项工作安全实施，保障参与人员的生命安全和日常生活需求，时间为20天。安全保障服务具体要求如下：
▲（1）中标人须为参与项目人员购买人身意外保险。
▲（2）中标人须对出海试验人员进行安全教育培训。
（3）中标人须具备应对海上可能发生的安全事故的能力。
▲（4）中标人须在码头配备医疗保障措施，以应对可能发生的海上安全事故。
8. 保险服务
投标人须为提供海上试验人员购买人身保险，费用包含在投标总价中。
9. 保密要求
本项目未经采购人书面同意，中标人不得将实验内容和实验数据等保密信息用于本项目以外的项目，并不得将其泄漏给任何第三方。中标人的雇员为履行本项目约定而必须接触相关保密信息时，中标人可以将此部分保密信息披露给该雇员，但中标人应当告知该雇员相关的保密义务并和其签署书面保密协议，使其承担不低于本保密条款约定的保密义务。

[bookmark: _Toc29846]五、商务要求
1、报价要求
▲服务费报价应包括完成本项目服务工作所需的人力物力成本、管理费、其他费用、利润、税金等所有费用。该表将作为报价合理性的依据。本次报价为人民币价。
2、履约保证金
【本项目不需要缴纳履约保证金】
3、付款方式
采购人在合同签订后15日内，向中标人支付合同总价的30%作为预付款；南海海试完成后15日内向中标人支付合同总价的40%；自海试服务项目全部完成验收合格后15日内，采购人向中标人支付合同总价30%的尾款，中标人在采购人支付款项前10个工作日开具并向采购人提供当次支付金额的符合规定的增值税专用发票。
4、分包
▲本项目不允许分包。
5、其他内容
详见采购文件的《采购合同》，投标人应对合同内容进行审核，如有偏离，请在投标文件的“偏离表”中反映。

[bookmark: _Toc19321]六、实质性内容
本章中所有带▲的内容是采购人提出的实质性条款，投标文件响应内容若不满足实质性条款要求，该投标文件将被评审小组认定为无效
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