一、特别说明：
1、2020年8月25日，中华人民共和国应急管理部《关于消防救援领域行业标准以“XF”代号重新编号发布的公告》（2020年 第5号）明确，消防救援领域165项现行行业标准类别由公安安全行业标准调整为消防救援行业标准，代号由“GA”调整为“XF”，顺序号和内容保持不变。 
2、为了落实公告要求，采购人将技术参数中的标准代号调整为XF。目前，参考资料、检测报告等相关资料，在实际投标中，使用代号GA标准仍有效。
二、样品要求：
1、投标人按照以下要求提供样品：
	标包号
	样品名称
	数量
	样品要求
	是否随样品提供检测报告

	包一、防护类
	轻型防化服
	1
	详见第六章“三、技术参数要求”以及第七章本包综合评分明细表“样品”评分标准要求制作。
	否

	
	重型防化服
	1
	详见第六章“三、技术参数要求”以及第七章本包综合评分明细表“样品”评分标准要求制作。
	否

	包二、灭火类
	手抬机动泵
	1
	详见第六章“三、技术参数要求”以及第七章本包综合评分明细表“样品”评分标准要求制作。
	否 

	包三、破拆类
	电动破拆工具组
	1
	详见第六章“三、技术参数要求”以及第七章本包综合评分明细表“样品”评分标准要求制作。
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2.投标人须按照技术参数要求提供样品。
3.投标人的样品制作、搬运、损耗等相关费用由投标人承担。
4.样品递交截止时间详见招标文件约定的递交截止时间，否则不予接收。
5.投标人递交样品时，需随投标样品提供样品清单（详见第九章附件），需写明样品明细，包括样品所属包号、样品名称，注明投标人名称。
6.本项目样品评审采用“盲样”，即投标样品中不能出现生产厂商的文字、logo、图文等信息，必须由投标人自行进行粘贴覆盖。
7.未中标人提供的样品在项目质疑投诉期结束，并接到代理机构工作人员通知后可自行处理封样样品。
8.中标人提供的样品由采购人保管，在验收完成后退还。
9.样品移交、退还时，投标人按代理机构工作人员指定的时间、地点办理退还，因样品逾期未撤离而产生的废品处置费，由投标人承担。
10.中标人提供的样品由采购人保管，作为履约验收依据，在履约验收完成后退还。中标人最终提供的货物外观质量、制作工艺等不得低于样品的相关标准,且应完全满足合同对货物的要求和标准的约定。
[bookmark: _Hlt101846155]三、技术参数及要求
包一、防护类：
	序号
	货物
名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	防静电服
	11
	套
	★符合GB12014-2019《防护服装 防静电服》标准要求。
1、材质应为本质防静电材料，本质阻燃，反复洗涤后仍具有防静电性能。
2、面料高温尺寸稳定性能：收缩率≤10%；面料断裂强力性能：断裂强力≥450N；面料梯形撕破强力性能：≥40N；面料洗涤尺寸稳定性能（%）：尺寸变化率：-2.5～+2.5。
3、甲醛含量：≤20mg/kg，色牢度≥3级，耐磨性能≥400圈，接缝强力≥30N；
▲4、带电电荷≤0.50μC。

	2
	空呼气瓶
	54
	套
	★符合GB/T28053-2023的规定。
1、铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，工作压力≥30MPa，容积≥9L。
2、气瓶阀应具有自锁功能。
3、气瓶上应标有“压缩空气、气瓶唯一编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识。
4、气瓶两端使用阻燃保护套进行保护，阻燃气瓶保护套主体颜色根据采购人需求确定。

	3
	轻型防化服
	45
	套
	1、符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求的二级化学防护服技术要求。连体结构，由头罩、连衣裤、防化手套、防化胶靴构成，能完全将使用者覆盖，其中头罩、防护服袖口有一定的弹性，防化手套和防化胶靴具有可拆卸功能，且不影响整体密封效果。防护服前方的拉链门襟为同种材料的至少两层保护层。手套与防护服有同等防护性能。可与消防过滤式综合防毒面具或正压式空气呼吸器配合使用。头套边缘用松紧带密封，下颌处采用粘扣进行密封防护。肘部和膝部进行加固。可手洗，可重复使用。
2、整体抗水渗漏性20min 后无渗漏现象，抗化学品渗透时间≥60min，粘贴强度≥0.78KN/m，拉伸强度≥9KN/m，撕裂强力≥30N。
3、有焰燃烧时间≤10s，无焰燃烧时间≤10s，损毁长度≤10cm。
4、耐热老化125℃×12h 不粘不脆，接缝强力≥200N。
5、手套为氯丁橡胶手套，与防护服有同等防护性能，防化靴靴底抗刺穿力≥900N，击穿电压≥5000V，且泄漏电流小于3mA，钢头钢底。与防护服有同等防护性能。
6、储存期：≥5年。

	4
	重型防化服
	10
	套
	★符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求的一级化学防护服技术要求。
1、同正压式消防空气呼吸器、通信器材等设备配合使用。颜色根据采购人需求确定；
▲2、整体气密性≤300Pa；
3、贴条的粘附强度≥1kN/m；
4、工作温度：-60℃～+90℃；
5、储存期：≥8年；
6、阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤2s，经纬向无焰燃烧时间≤2s，经纬向损毁长度≤10cm；
7、拉伸强度：经纬向拉伸强度≥10kN/m；
8、撕裂强力：经纬向撕裂强力≥80N；
9、耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆；
10、接缝强力：经纬向接缝强力≥600N；
▲11、面料具有抗化学品渗透性能：
（1）二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min；
（2）硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min等；
▲12、面料接缝部位抗化学品渗透性能：
（1）二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min；
（2）硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min等；
13、化学防护手套要求：
（1）耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。耐寒性能：无裂纹。耐刺穿力≥25N。灵巧性能≥3级（XF7-2004）；
（2）二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min；
（3）硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min等；
14、化学防护靴的要求：
（1）耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。抗化学品渗透性能；
（2）二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min；
（3）硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min等；
（4）靴底抗刺穿力≥1200N。抗切割性能：靴面经抗切割试验后不被割穿。电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤1mA。防滑性能：始滑角≥15°。防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm；
15、大视窗的连体头罩应有防（除）雾措施。抗化学品渗透性能：
（1）二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min；
（2）硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min等；
16、重量≤8kg；
17、外观质量，面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺；
18、其它要求，经洗消可重复有限次使用，每套提供中文详细使用说明书，说明书中附化学物质渗透数据表。

	5
	正压式消防氧气呼吸器
	4
	具
	▲1、符合XF 632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准；
2、包含全封闭式面罩、高压氧气瓶、减压装置、呼吸软管等，额定防护时间：≥240min；
3、材料要求：阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间为≤0s；
4、机体佩戴质量：≤15kg；
5、气密性：高压系统气密性要求≥30min不漏气，低压系统气密性在1min内压力下降值≤10Pa；
6、额定防护时间内防护性能要求：吸气中O₂浓度≥21%，吸气中CO₂浓度≤1.0%，吸气温度≤35.0℃，呼气阻力≤600Pa，吸气阻力≤300Pa；
7、供氧性能：定量供氧量≥1.4L/min，自动补给供气量≥8OL/min，手动补给供气量≥80L/min，自动补给阀开启压力120-160Pa，排气阀开启压力400-700Pa；
8、耐温性能测试下：吸气中O₂浓度≥21%，吸气中CO₂浓度≤0.40%，吸气温度≤34℃，呼气阻力≤600Pa，吸气阻力≤300Pa；
9、氧气瓶：碳纤维高压气瓶≥2.4L，净重≤1.6kg；
10、气囊或呼吸舱的容积≥5L；
11、面罩总视野≥83%，双目视野≥70%，下方视野≥35°。

	6
	化学氧自救呼吸器
	30
	具
	▲1、产品符合XF411-2003《化学氧消防自救呼吸器》标准要求；
2、防护时间≥30min，质量≤1500g；
3、按国家标准规定检验方法，吸气温度：≤40℃；
4、呼吸阻力：在防护时间内，吸气阻力≤300Pa，呼气阻力≤600Pa，吸气阻力与呼气阻力之和≤1000Pa，；
5、漏气系数：眼区漏气系数≤8%，呼吸区漏气系数≤3%；
6、呼吸系统气密性≤78Pa，面罩双目视野≥67%，抗辐射热渗透温升≤17℃；
7、气囊容积≥6.5L，且防护时间内不应吸空；
8、面罩采用硬质聚碳酸酯全面罩，具有抗冲击功能，可重复使用；生氧系统可更换。
9、生氧剂：超氧化钾。

	7
	消防员避火防护服
	50
	套
	1、采用分体式结构，由避火头罩（镀金试片）、背囊式上衣、背带裤、二指防火手套和双层避火靴组成。
2、外层面料阻燃性能：续燃时间≤0s，损毁长度≤11mm，且不应有熔融、滴落现象。
3、外层面料断裂强力≥1200N；撕破强力≥100N；热稳定性能：尺寸变化率≤2%，不应有变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象；耐静水压性能≥20kPa；抗辐射热渗透性能：其内表面温升达到24℃的时间≥80s。
4、隔热层阻燃性能：续燃时间≤0s，损毁长度≤51mm，且不应有熔融、滴落现象；稳定性能：尺寸变化率≤2%，无变色、脱层、碳化、熔融和滴落现象。
5、舒适层阻燃性能：续燃时间≤0s，损毁长度≤81mm，且不应有熔融、滴落现象；断裂强力≥300N。
6、隔热头罩耐高温性能：经220℃高温5min后,隔热头罩不应有炭化、熔融和滴落现象,视窗不应有明显变形和损坏现象。
7、隔热手套灵巧性能：不应低于XF7-2004规定中3级标准。
8、▲整体性能火焰和辐射热防护性能TPP≥28cal/cm²；
9、整体性能质量：≤10kg。

	8
	消防用防坠落装备
	20
	套
	★装备包括：手式上升器1个，胸式上升器1个，脚式上升器1个，平底滑轮1个，万向双滑轮1个，八字环1个，下降器1个，墙角护轮1个，救助吊带1根，30m安全绳2根，100m安全绳1根，4.8m辅助绳2根，1.8m辅助绳2根，绳索护套2个，绳包1个，救援手套2副，D型钩2把,O型钩2把，钢制钩2把，1.2m安全带2根，装备包1个，分力板1个，符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。
1、安全螺环，旋紧式开口，自动锁定，开口尺寸≥15mm，材质镀锌钢。

	9
	消防员防蜂服
	5
	套
	1、符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准；
2、采用阻燃处理的聚氯乙烯材料研制而成。连体结构：由头罩（内置头盔）、散热风扇、连体服、胶靴、防穿刺手套等组成。具有防割、防酸碱，防毒液等多种防护功能，面罩由不锈钢网或同等材料制成；
3、耐磨性能：面料表面加载基材为300g/㎡、粒度为100目的砂纸，在9kPa的压力下，经2000次循环摩擦后，试样不应被磨穿；
4、断裂强力：经、纬向干态断裂强力≥800N；
5、撕破强力：经、纬向撕破强力≥65N；
6、耐切割性能(手套)：≥2N；
7、抗蛰刺性能：手套≥0.7N。

	10
	通用安全绳（200米）
	12
	根
	★符合国家XF 494-2004 《消防用防坠落装备》标准要求。
1、安全绳应为连续结构，主承重部分应由连续纤维做成，采用夹心绳结构，表面应无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀；
2、每根长度≥200m，12.5mm≤绳体直径≤16mm（允差±0.5mm）；
▲3、破断强度≥40kN；当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应≥1%且≤10%；
4、绳的两端应妥善收尾，绳的两端应采用绳环结构，可与安全钩连接；并用同种材料的细绳扎缝≥50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。

	11
	电绝缘装具
	7
	套
	1、符合DL/T1125-2009《电绝缘服装》标准；
2、绝缘服采用双层阻燃、绝缘面料制成；
3、阻燃性能：损毁长度≤65mm，续燃时间 ≤1.6S；
4、耐热老化性能125℃×24h不粘不脆；
5、耐寒性能－25℃×5min 折叠180℃，无裂纹；
6、耐油性能在汽油中浸泡30S，无裂纹，不发粘；
7、耐压性能：承受电压7KV，时间3min，无闪络、击穿、发热现象；
8、泄漏电流：承受电压7KV，时间3min，泄漏电流≤0.6mA；
9、绝缘手套由经过特殊处理的天然橡胶制成，具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、抗机械刺穿等性能；最高测试电压：12000V，最高使用电压：12000V；
10、手套拉伸强力：≥19MPa；
11、扯断伸长率：≥690%；
12、拉伸永久变形：≤8%；
13、耐低温性能：承受电压12KV，时间3min，泄漏电流≤1.3mA；
14、绝缘靴帮面材料为天然橡胶，靴底材料为橡胶底，具备耐油、耐酸、绝缘、防刺的性能；
15、电绝缘性能：承受电压20KV，时间1min，泄漏电流≤1.7mA；
16、外底耐折性能：连续屈挠30000次，切口增长≤1.7mm；
17、重量≤5kg；
18、技术性能：能防7000V以下高电压。适合-25℃-300℃环境作业，整套装具含衣服、裤子、12KV手套、20KV靴子。

	12
	挂钩套装（包含0型钩2个，D型钩2个，梨形钩2个）
	10
	套
	▲符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，并带自锁装置。
挂钩1
1、铝合金O型自动，闸门开度≥15mm；
2、主（长）轴负重力≥27kN；
3、次（短）轴负重力≥8kN；
4、闸门开启负重力≥7kN；
挂钩2
5、铝合金D型自动，闸门开度≥15mm；
6、主（长）轴负重力≥27kN；
7、次（短）轴负重力≥8kN；
8、闸门开启负重力≥8kN；
挂钩3
9、铝合金梨型自动，闸门开度≥15mm；
10、主（长）轴负重力≥27kN；
11、次（短）轴负重力≥8kN；
12、闸门开启负重力≥7kN。


包二、灭火类：
	序号
	货物
名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	浮艇泵
	3
	台
	1、水泵类型：单泵单极离心泵；
2、燃油类型：92号及以上汽油；
3、启动方式：手、电、遥控器启动；
4、最大输出功率：≥11kW；
5、最低吸水深度：≤8cm；
6、进水口口径：80mm底部带过滤网；
7、出水口口径：65mm；
8、额定压力：≥0.40Mpa；
▲9、设备性能：                                                                                                                               工况一：≥1030L/Min@0.2Mpa；                                                                                                                  工况二：≥950L/Min@0.3Mpa；                                                                                                                 工况三：≥900L/Min@0.4Mpa；                                                                                                                                                                                                                                                    工况四：≥770/Min@0.5Mpa；
10、最大流量：≥90t/h；
11、额定扬程：≥60m；
12、发动机类型：单缸 四冲程 卧式 风冷；
▲13、遥控距离：≥150m；
14、遥控方式：遥控器上可控制启动、熄火、风门、油门大小等功能；
15、点火方式：晶体管电子点火；
▲16、重量：≤55kg；
17、尺寸：≤830*770*500mm；
18、油箱容量：≥4L；
19、泵体材质：高强度铝镁合金压铸泵体；
20、浮箱材质：高强度聚氨酯。

	2
	手抬机动泵
	5
	台
	★手抬机动泵符合GB6245-2006《消防泵》标准要求。
1、水泵类型：单泵单级离心泵；
2、引水方式：无油式旋片全铜真空泵；
3、吸深：≥7m；
▲4、引水时间：≤9s；
5、进水口口径：80mm、出水口口径：65mm；
6、额定压力：≥0.6Mpa；
▲7、额定流量：≥1000L/Min@0.6Mpa；
8、最大流量：≥90T/H；
9、扬程：≥90m；
10、发动机类型：双缸、卧式、风冷、汽油；
11、最大输出功率：≥27Ps（20Kw）；
12、点火方式：晶体管电子点火；
▲13、重量：≤90kg；
14、油箱容量：≥10L；高强度聚氨酯耐高温油箱；
15、启动方式：手、电启动；                                                                                                                  ▲16、启动性能：≤3.5s；                                                                                                  ▲17、最大真空度：≥88Kpa；
18、操作方式：一体化操作面板。

	3
	多功能消防水枪
	10
	台
	★产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准。
1、进水口径：65mm；
▲2、5档直流模式喷射性能：流量≥8.3L/s,射程≥32m；
3、承压范围:3.5--25bar；
4、调节范围:2.5—4—5—6.5—8L/S；
5、最大流量≥550L/min；
6、连接方式：有卡式和内扣式两种选择；
7、喷射功能：包括不限于开花、直流、喷雾、枪膛高压冲洗功能；
8、基本功能：包括不限于开—关，水带防阻断水流；
9、材质：防腐铝合金材质，通过阳极氧化处理工艺制成经久耐用；
▲10、操作力矩≤7N·m。

	4
	穿刺式破拆水枪
	5
	台
	★符合GB8181-2005《消防水枪》标准；
1、喷射压力：≥0.8MPa；
▲2、流量：≥11L/s；
▲3、操作力矩：≤5N.m；
4、耐水压强度：2.4MPa，保压2min条件下，水枪未出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形；
5、重量：≤3.5kg。

	5
	移动式消防炮
	5
	台
	★符合GB19156-2019《消防炮》标准要求；
▲1、15≤额度流量≤30L/s；
2、0.6≤额度工作压力≤2Mpa；
3、射程：≥70m；
4、重量≤30kg；
5、俯仰角：30°-70°；水平回转角范围≥90°；具备自动调节功能；
6、具备无线遥控、固定控制面板和手动控制等控制方式；
7、无线遥控距离：≥150m。

	6
	高倍数泡沫发生器
	6
	台
	★产品符合GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准要求。
▲1、混合液流量：≥5L/s；
2、发泡量：100～220（㎡/min）；
3、发泡倍数：200～900；
4、50%析液时间：≤5min；
5、重量：≤23kg。

	7
	水驱动排烟机
	2
	台
	★符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准；
1、风扇直径：≥φ560mm；
2、功率：≥6.5kW；
▲3、排烟量：≥80000m³/h；
4、重量：≤55kg；
5、噪声等级:≤93db(A)；

	8
	移动式排烟机
	2
	台
	★符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准；
1、发动机型式：四冲程、单缸、风冷汽油机；
2、功率：≥3kW；
3、额定转速：≥3600r/min；
4、风扇：≥42Cm*7个叶片；
5、PPV风量：≥50000m³/h。



包三、破拆类：
	序号
	货物
名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	机动链锯
	14
	台
	★符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准；
1、配备导板护套、专用工具箱、比例油桶、护目镜、防护手套等附件，原厂备份链条不少于1条，备用火花塞2个，拉绳1条；
2、机动链锯配有自动复位停机开关、透明油位显示装置、注油泵等，链锯采用拉绳启动；
▲3、采用二冲程发动机，功率≥2.4kw，最高转速 ≥9000rpm；
4、最大功率时的链条速度≥15m/s、导板长度≥40cm、配置前手防护挡；
5、整机重量（不含燃油、链条、润滑油）≤5kg。

	2
	电动链锯
	9
	台
	★符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准。
1、配备导板护套、专用工具箱、护目镜、防护手套等附件，原厂备份链条≥3条、锂电池≥4 块、充电器1套
2、电机类型：无刷电机；
3、锂电池驱动，电压≥40V；电池容量≥4Ah；支持快充，电池余量可显示；
▲4、导板长度≥380mm；链锯速度≥12m/s；重量≤6Kg。

	3
	无齿锯
	17
	台
	★符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准；
1、配备砂轮锯片≥2张，金刚石锯片≥1张，专用工具1个，比例油壶1个，护目镜，防护手套，冷却水管长度≥3m，专用冷却水壶，备用火花塞≥2个，启动拉绳≥2根；
2、两冲程发动机；功率：≧5.5kw；发动机转速≥9000rpm；
3、锯片尺寸：≥350mm，最大切割深度：≥125mm；
4、低温启动时间（-25°--20°）≤30s；
5、满油箱连续工作时间≥1300s；
6、锯片罩可以无极调整；
7、整机重量（不含锯片和燃油）：≤14kg。

	4
	双轮异向切割锯
	11
	台
	★符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准；
1、采用汽油发动机为动力，功率≥4kW，无负荷最大转速≥13500rpm，燃油箱体积≥0.7L；
2、破拆性能：切割横截面积≤4c㎡的建筑用螺纹钢，切割时间≤4s，切割速度≥65c㎡/min，切割深度≥115mm；
3、将拆破机具放置在-25℃的环境中24h，届时取出后立刻进行低温启动试验，用精度不低于±0.5s的秒表测量从开始启动到破拆机具正常运转的时间≤5s；
4、按使用说明书的要求充装额定量的燃油，启动破拆机具使其正常工作，用精度不低于±2s的计时器具测量从启动至燃油耗尽为止的时间≥1300s；
5、噪声≤100db；
6、重量(无燃油、润滑油、锯片)≤13kg。

	5
	水泥切割机
	7
	台
	★符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准；
1、配备砂轮锯片≥2张，金刚石锯片≥1张，专用工具1个，比例油壶1个，护目镜，防护手套，冷却水管长度≥3m，专用冷却水壶，备用火花塞≥2个，启动拉绳≥2根；
2、两冲程发动机；功率：≧5kw；发动机转速≥9000rpm；
3、锯片尺寸：≥350mm，最大切割深度：≥125mm；
4、低温启动时间（-25°--20°）≤30s；
5、满油箱连续工作时间≥1300s；
6、锯片罩可以无极调整；
7、整机重量（不含锯片和燃油）：≤14kg。

	6
	凿岩机
	7
	台
	1、发动机类型：风冷式、二冲程单缸、汽油发动机；发动机排量≥32ml；最大输出功率：≥2kW；
2、冲击频率：≥1300次/min；单次冲击能量：≥60J；
3、油箱容量≥2.4L；
4、最大输出转速：≥4800r/min；
5、重量：≤25kg；
6、配备宽凿、扁凿、长尖凿、短尖凿、短扁凿、专用工具1套，护目镜，防护手套，备用火花塞≥2个，启动拉绳≥2根。

	7
	手动破拆工具组
	13
	套
	★整套工具包括：多功能手柄1个，各类工具头≥5个，消防平斧≥2把，配备专用仪器储运箱；
1、手动破拆手柄部份浸水2h后绝缘电阻≥10MΩ；
2、消防斧平刃应以能砍断≥6.mm的Q235A圆钢，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象；
3、冲击式破拆器尖刃能凿裂等级为C20的混凝土试块，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象；
4、撬斧尖刃能凿穿厚度≥1.mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象；
5、撬斧起撬部位能切割厚度1.5mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象；
★手动破拆工具的金属部份经48h中性盐雾试验后，外观应符合GB 6461-2002外观等级评定轻微伤级的要求；
6、多功能冲击手柄：冲击行程≥340mm；
7、消防平斧：收缩长度≥460mm，最大展开尺寸：≥650mm；
8、多功能手柄连接撬斧拔钉器后总长度≤1210mm；
9、多功能手柄连接金属切割器后总长度≤1210mm；
10、多功能手柄重量≤4.5kg、消防平斧重量≤3.3kg、长尖凿工具头重量≤1.45kg、长平凿工具头重量≤1.5kg、长宽凿工具头重量≤1.8kg、撬斧拔钉器工具头重量≤1.7kg、金属切割器工具头重量≤1.5kg。

	8
	玻璃破碎器
	15
	台
	★包含玻璃切割机1台，充电式电钻1把（电压12v），玻璃强力钳:1个，单爪玻璃吸盘:1个，金刚石玻璃圆锉:1把(8x200mm)，金刚石玻璃平锉:1把(8x200mm)，玻璃破碎锤:1把，充电锂电池:2块。玻璃刀:1个。
1、锂电池驱动；
2、玻璃切割锯：电钻转速可调节，一档转速：≥430 r/min；二挡转速≥1300r/min，电钻具有LED照明功能；
3、配备专用工具箱、护目镜、防护手套、充电器1套、玻璃切割片:3片（Φ100mm），大理石玻璃钻头Φ100mm:1个、Φ50mm:2个25mm3个等附件。

	9
	绳锯
	5
	台
	1、外形尺寸≤1000mm*1000mm*2200mm；
2、动力源：380V/50Hz；电机功率≥10KW；
3、整套设备包括高频绳锯，金刚石绳等，设漏电保护和水冷装置。串珠绳按 1:1备份；
4、控制部分自动巡航切割；
5、绳锯架≤90kg，控制箱≤35kg，收绳长度≥5m；
绳子最大线速度≥25m/s。

	10
	电钻
	7
	台
	1、空载转速：≥1000r/min；
2、满载打击频率(次/分)：≥4500次/min；
3、最大钻孔直径：混泥土：≥22mm、钢材：≥13mm、木材：≥20mm；
4、机器净重：≤2.5kg。（不含电池）

	11
	开缝器
	5
	台
	一、液压手动泵：
1、产品满足GB/T 17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》检验依据标准要求；
2、额定工作压力≤70MPa，含1根长度≥3m液压油管；
3、质量≤12kg；
4、单接口连接，接口可360度旋转，可带压插拔；
5、液压油油箱容积≥2L；
6、低压输出压力5-10MPa；
二、液压开缝器：
7、产品满足《液压开缝器、液压封管器试验大纲》检验依据标准要求；
8、外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属表面经防锈处理；
9、最大开启力≥230kN，质量≤12kg；
10、最大开启距离≥50mm，最小楔入距离≤6mm；
11、经1.3倍额定工作压力的强度试验后，无泄漏或机械损坏现象。

	12
	液压破拆工具组A
	2
	套
	一、液压机动泵：
1、符合GB/T17906液压破拆工具通用技术条件标准的要求，四冲程汽油发动机，额定工作转速：≥3400rpm，额定功率：≥2.1kW；
2、额定工作压力：≥70Mpa，额定流量：≥0.65L/min，低压工作压力≤5MPa，流量倍增功能下输出流量：≥1.30L/min，质量：≤24kg；
3、单接口设计，设有2个3位选向阀，可同时连接、操作两台或两台以上破拆工具，无需停机也可快速关闭液压输出，即可在无压力状态下安全更换工具及管路；
4、具有独立的压力控制开关，采用上置式设计便于观察工作状态，压力开关关闭后发动机不需熄火即可保持整个设备0压力的安全待机状态，如需继续工作只需要打开压力开关即可；
5、单输出模式时可设置为倍速模式，工作效率为双输出时的两倍；
6、接口全部为优质单接口；长度为10m*2，破拆工具使用的快速接口带有防尘装置，破拆工具使用的液压油符合操作要求，单根重量≤8kg；
二、液压扩张器：
7、符合GB/T17906液压破拆工具通用技术条件标准的要求，与液压机动泵配套使用；
8、扩张力：≥80kN，扩张距离：≥725mm，重量：≤15kg；
9、单接口尾部无管设计，可带压操作，具有自动复位转向阀系统，扩张头采用防滑结构；
三、液压剪切器：
10、符合GB/T17906液压破拆工具通用技术条件标准的要求，与液压机动泵配套使用；
11、开口距离：≥160mm，质量：≤14kg，剪切圆钢直径≥35mm，剪切钢板厚度≥15mm；
12、单接口尾部无管设计，可带压操作，具有自动复位转向阀系统，使用微型中央螺栓，可在狭窄空间作业；
四、液压剪扩器：
13、符合GB/T17906液压破拆工具通用技术条件标准的要求，与液压机动泵配套使用；
14、扩张力：≥60kN，质量：≤15kg，剪切圆钢直径≥38mm，剪切钢板厚度≥20mm；
15、单接口尾部无管设计，可带压操作，具有自动复位转向阀系统，使用微型中央螺栓，可在狭窄空间作业；
五、液压撑顶器：
16、符合GB/T17906液压破拆工具通用技术条件标准的要求，与液压机动泵配套使用；
17、单接口设计，可带压操作；
18、锁扣式防滑支撑头，可根据被支撑物体的外形做任意角度的旋转。与液压机动泵配套使用；
19、一级撑顶力：≥260kN，二级撑顶力≥130kN；
20、闭合长度：≤480mm，一级撑顶长度≥770mm，二级撑顶长度≥1050mm；
21、质量：≤19kg；
六、液压手动泵
22、额定工作压力≥70Mpa；单接口设计，可带压操作；
23、高压输出流量：≥1.5ml/次，低压流量: ≥12ml/次；
24、液压油油箱容量:≥2L；
25、最大手柄力≤350N；
26、质量：≤10kg。

	13
	液压破拆工具组B
	1
	套
	1、符合国家GB/T17906-2021 消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件标准，整套液压破拆工具组由液压机动泵、液压扩张器、液压剪切器、液压撑顶器组成；
一、液压机动泵
2、四冲程汽油机，双输出可连接两件工具并同时使用；
3、功率≥2kW；
4、工作转速≥3700rpm；
5、额定工作压力≥72Mpa；
6、低压输出流量≥2.8L/min；高压输出流量≥0.65L/min；
7、转化压力≥13Mpa；
8、液压油油箱容积≥3L；
9、质量≤24kg；
10、配备2条10米液压油管，采用双油管单接口连接，机械螺纹螺旋式连接方式；
二、液压剪切器
11、额定工作压力≥72Mpa；
12、开口距离≥160mm；
13、剪切力≥670kN；
14、剪断圆钢（Q235-A）直径≥36mm；
15、剪切钢板（Q235-A）厚度≥16mm；
16、质量≤13kg；
三、液压扩张器
17、额定工作压力≥72MPa；
18、最小扩张力≥60kN，最大扩张力≥110kN；
19、扩张距离≥660mm；
20、最大牵引力≥38kN；
21、最大牵引距离≥500mm；
22、质量≤17kg；
四、液压撑顶器
23、额定工作压力≥72Mpa；
24、撑顶力≥140kN；
25、撑顶行程≥305mm；
26、撑顶长度≥775mm；
27、回缩长度≤500mm；
28、质量≤11kg。

	14
	电动液压剪扩组
	3
	套
	1、包含电动扩张钳、电动剪切钳、电动剪扩钳、电动支撑顶杆，充电时间≤2h，电池具有检测及显示电量功能。同时具备拇指控制；
2、电动扩张钳：最大扩张开口≥600mm，最大扩张力≥140kN；最大牵引力≥50kN；最大牵引距离≥420mm，重量≤25kg；
3、电动剪切钳：最大剪切力≥110kN，最大剪切开口距离≥160mm，重量≤22kg；
4、电动剪扩钳：：最大剪切力≥72kN，最大张开距离≥350mm，最大扩张力≥100kN；重量≤22kg；
5、电动支撑顶杆：最大行程≥300mm；最大撑顶高度≥900mm；最大撑顶力≥130kN，重量≤21kg。
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	液压钻孔机
	3
	台
	一、液压岩心钻：
1、裸机重量：≤8kg（不含包装、工具和附件）；
2、最大转速：≥600rpm；
3、钻孔直径：50~200mm（可调）；
4、流量范围：20~30L/min（可调）；
5、最大回油压力：≤35bar；
6、液压油最大温升：≤35.2℃；
7、噪声声压级(1m LPA)：≤80dB（A）；
8、振动加速度：≤2.3m/s2；
9、接口形式：螺纹G1/2或11/4-7UNC；
10、外形尺寸：≤590*90*260mm；
二、液压动力站：
11、裸机质量：≤75kg；
12、启动方式：拉绳式启动、电启动；
13、最大输出流量：≥30L/min；
14、最大工作压力：≥155bar；
15、发动机功率：≥10kw；
16、发动机结构：四冲程；
17、汽油箱容积：≥6L；
18、液压油箱容积：≥10L；
19、噪声声压级：≤100db(A）；
20、外形尺寸：≤长750mm*宽560mm*高700mm；
21、油路控制方式：手动。
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	电动钢筋速断器
	10
	台
	1、机身部份360°可自由旋转；充电型钢筋切断机，可随身携带；
2、开口距离：≥20mm；
3、剪切能力：
圆钢（Q235A材质）钢筋：≥20mm；
热轧带肋钢筋（HRB400）钢筋：≥20mm；
4、剪切时间：
圆钢（Q235A材质）钢筋22mm：≤5s；
热轧带肋钢筋（HRB400）钢筋22mm：≤7s；
5、电池持续工作能力：在连续切割直径18mm的圆钢（Q235A材质）100次后，电力未耗尽；
6、电池数量≥2个；含电池及液压油重量：≤8kg。
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	等离子切割机
	2
	台
	1、利用高温切割金属、玻璃等结构和材料；
2、工作介质：水（蒸馏水或焊接时加40%酒精）；
3、火焰内部温度：可产生10000℃等离子高温束流；
4、转换方式：双回路，能切割能焊接；
5、最大输入功率≥3500W；
6、连续工作时间：≧20min/1次加水；
7、加工金属厚度：切割≥14mm；
8、焊接：0.3-10mm；
9、切割钢筋：≥20mm；
10、切割玻璃幕墙≥18mm。
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	氧炔气焊切割设备
	2
	台
	1、产品切割范围：高中低碳钢、有色金属、合金钢及不锈钢材料等；
2、燃料标号：车用汽油（92#、95#、98#）；
3、移动方便：可推、可拉、可抬、可背、可提；
4、输油管：带单向阀，防磨、抗拉、不易打结、不导电；
5、氧气输出压力（MPa）：0.1-1.2(可自由调节，带高低压力表）；
6、最大作业高度：无限制；
7、额定注油量（L）：≥1.5；
8、额定氧气罐装压力（Mpa）：≥22；
9、工作氧气罐装压力（Mpa）：≥15；
10、额定氧气罐装容积(L)：≥6.8；
11、切割厚度（mm）：≥40。
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	木锯切割机
	8
	台
	1、功率：≥4kW；
2、怠速：≥2700rpm；
3、最高功率转速：≥13500r/min；
4、链条长度：≥20"；
5、油箱容量：≥0.7L；
6、链条润滑油箱容量：≥0.4L；
7、重量（不含切割设备燃油）：≤8kg
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	无电切割刀
	2
	台
	★配置：药筒（10支）激发手柄(1个）护目镜（1副）电池（2个）防护手套（1副）使用说明书（1份）充电器（1个）手提包装箱（1个)；
1、药筒重量：300g土10g；
2、电池容量：≥2000mAh；
3、电池电压：≥3.7V；
4、药筒有效期：≥36个月；
5、单根药筒有效工作时间：30士5s；
6、使用温度：-20℃ -~60℃；
7、药筒外形尺寸：D 19mm/L 310mm。

	21
	电动破拆工具组
	12
	套
	1、包含电动扩张钳、电动剪切钳、电动剪扩钳、电动支撑顶杆，充电时间≤2h，电池具有检测及显示电量功能。同时具备拇指控制；
2、电动扩张钳：最大扩张开口≥600mm，最大扩张力≥140kN；最大牵引力≥50kN；最大牵引距离≥420mm，重量≤25kg；
3、电动剪切钳：最大剪切力≥110kN，最大剪切开口距离≥160mm，重量≤22kg；
4、电动剪扩钳：：最大剪切力≥72kN，最大张开距离≥350mm，最大扩张力≥100kN；重量≤22kg；
5、电动支撑顶杆：最大行程≥300mm；最大撑顶高度≥900mm；最大撑顶力≥130kN，重量≤21kg。
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	门锁破拆工具组
	2
	套
	★符合GB/32460-2015消防应急救援装备、破拆机具通用技术条件；
1、包括液压泵、单独的液压油管、开门器、小型扩张器、撬棍五件工具放置于背包内；
2、超长开门器主要参数：最大撑顶高度≥530mm，最大开启力≥60Kn。 最小插入高（宽）度≤5mm。质量：≤4kg；
3、液压泵主要参数 ：最大工作压力≥63MP，质量(含液压油)kg:≤3。手动泵上设有安全溢流装置，连接破拆工具后，当液压压力超过额定工作压力后能自动泄压；
4、软管长度：≥2m；
5、小型扩张器主要参数： 扩张距离≥150mm；质量：≤4kg；闭合长度：≥340mm；最大分离（扩张力）≥40kN；空载闭合张开时间: ≤10s；
6、撬棍主要参数：长度:450mm（±10mm）；重量：≤3kg，最小插入高（宽）度≤5mm。
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	哈利根铁铤
	5
	台
	★产品符合GB 32459-2015 消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件。
1、合金钢或同等质量材质制造；
2、镐头宽度：≥50mm
▲3、材质：合金钢 硬度≥50HRC；
▲4、单件手动破拆工具质量≤5.5kg；
5、总长度≥760mm；
6、撬口尺寸：宽度≥70mm ；高度≥40mm；
7、刀口尺寸：宽度≥160mm； 高度≥50mm；
8、载荷：多功能一体化消防手动破拆工具撬口、刀口、镐头部工作部分载荷≥600kg，未损坏；
9、手动破拆工具刃部应规整，其表面粗糙度Ra值≤6.5μm。
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	角磨机
	3
	台
	1、电压：≥18V；
2、磨切片直径：100-125mm；
3、重量≤2kg；（不含电池）；
4、空载转速≥9000r/min；
5、配置：充电器一个，电池两块（5000mA）。金属切片*10、金属磨片*10。



备注：技术参数中要求提供的产品第三方检测机构出具证书（检测、认证、测试等），除在投标文件中一并提供外，投标人还可提供在线查询途径。
★四、商务要求
（1） 交货时间：合同签订后60天内。若遇不可抗力或其他特殊情况，经采购人确认后可适当延迟，最多不超过合同签订后120天。装备交货时需提供由国家消防救援局“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码（或RFID，进行永久标识或相对固定标识）
（2） 交货地点：采购人指定眉山市市内地点。
（3） 交货资料:投标时提供的佐证材料复印件和其他投标文件要求的材料。
（四）履约保证金：金额：采购合同总金额的3%。
交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。
收款单位：眉山市消防救援支队。
交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。
采用担保机构出具的保函方式提交履约保证金的，保函必须符合以下规定：
a.保函应为担保机构出具的合法保函，且应为无条件保函，并有详细明显的验证方法；
b.保函的受益人为眉山市消防救援支队；
c.保函的内容包括但不限于投标人名称、项目名称（如有分包，载明分包号）、项目编号、履约金额、保函的有效期（考虑到交货、验收等不确定因素，采用保函形式提交履约保证金的，保函有效期应不短于2年）、担保机构担保的内容（即：如因投标人原因发生法律法规或合同规定的履约保证金不予退还或扣除的情况，由担保机构向受益人足额支付履约保证金）；
履约保证金退还方式：①以网银转账、电汇等方式提交的，履约保证金以网银转账、电汇等方式退至转款账户；②以保函方式提交的，退还保函原件。
履约保证金退还时间：验收合格后18个月，乙方提出退款申请之日起，15个工作日内无息退还。采购人逾期退还的，将承担应退还金额万分之一每天的违约金。若遇项目单位因财务结算等原因封账而导致无法支付相应价款的，顺延至具备支付条件之日起15个工作日内，且不视为采购人违约。
履约保证金不予退还情形：出现合同约定的不予退还情形。
履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿投标人损失。
（五）付款方式及时间：
1、合同签订前，中标人向采购人支付合同总额3%的履约保证金；
2、合同生效后15个工作日内，采购人在收到中标人提供的合法合规发票及相关凭证资料后，以银行转账方式支付合同总金额的30%合同款（以合同约定为准）；在货物验收合格后15个工作日内，采购人在收到中标人提供的合法合规发票及相关凭证资料后，以银行转账方式支付至合同总金额的100%合同款（以合同约定为准）。
（六）售后服务
1、保修期：不少于3年（技术参数另有要求的除外）。保修期期内提供7×24小时维修电话服务。易损配件及零件储备期不少于5年。
2、支持重大故障或特殊故障的紧急远程或现场抢修。一般故障，30分钟响应、4小时内到场、24小时内维修完毕；重大故障或特殊故障，30分钟响应、4小时内到场、72小时维修完毕。
3、未经采购人同意，维修维护使用的备品备件及易损件，不得为非原厂件。
4、中标人需建立相应的售后维护档案，每次故障维修提交报告，并提出预防性维护措施，记录每次故障响应服务和预防性维护的详细情况。
5、中标人需建立专门的回访制度，设立专职服务人员，为采购人提供至少每季度一次的回访、技术咨询和技术培训等服务。
（七）验收要求
在合同约定内容全部履行完毕后，采购人按验收标准进行验收。
验收内容如下：
1.履约验收主体：眉山市消防救援支队
2.履约验收时间：合同履约完成后15个工作日内。
3.验收组织方式：自行验收
4.履约验收程序：一次性验收
5.服务履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术参数要求”及中标人投标文件等进行验收。
6.商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。
7.履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。
8、中标人在验收前应制定详细验收方案报采购单位审核同意后，派出工作人员，对产品中各项参数尽可能采取非破坏性或其他方式严格验证，确保产品质量。相关费用包含于投标报价中。
（八）其他要求
1、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
2、政府采购合同签订前，中标人须将投标文件中关于技术参数的佐证材料原件交于采购人复核，若未在规定时间内提供的，采购人将以投标人涉嫌虚假响应报告财政部门。

注：1、★项为实质性要求，不允许负偏离，招标文件已要求提供证明材料的，按照要求提供；未要求提供证明材料的，投标人可以以应答或承诺方式响应，也可提供证明材料佐证。
2、▲项为重要参数，无标记项为一般参数（技术参数中有要求提供证明材料的，还应按要求提供证明材料），若为负偏离将作不同分值的扣分(详见各标包评分明细表)。
3、带有“▲”标志的技术参数指标，需提供国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具的检测检验报告佐证（技术参数中另有要求提供其它证明材料的除外），所提供的检测（检验）报告应完整有效。
4、响应内容与所提供检测报告不一致的内容，以检测报告为准。

