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(录播系统和智能教研系统设备采购项目)招标公告
项目概况

录播系统和智能教研系统设备采购项目（项目编号：JH25-210103-00077） 采购项目的潜在供应商应在 辽宁政府采购网 获取招标文件，并于 2025年10月23日14 点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH25-210103-00077
项目名称：录播系统和智能教研系统设备采购项目
包组编号：001

预算金额：人民币   900,000.00元   
最高限价：人民币   900,000.00元    
采购需求：查看

合同履行期限： 合同签订后15日
需落实的政府采购政策内容：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》以及《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》等相关政策。
本项目（是/否）接受联合体：否

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：无
三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取采购文件

时间：2025-9-30至2025-10-15（北京时间，法定节假日除外）
地点：辽宁省政府采购网

方式：在线下载

售价：免费

五、响应文件提交

截止时间：2025-10-23  14:30（北京时间）

地点：沈阳市沈河区机关事务保障中心（沈阳市沈河区万柳塘路111号巷，4号楼1楼开标室）
六、开启
时间：2025-10-23 14:30（北京时间）

地点：沈阳市沈河区机关事务保障中心（沈阳市沈河区万柳塘路111号巷，4号楼1楼开标室）。（电子标无须到达开标现场）
七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、质疑与投诉

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，登录系统，就采购文件、采购过程、中标或者成交结果等向采购人、采购代理机构提出质疑。具体规定详见《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》（辽财采规〔2021〕8 号）

九、其他补充事宜

1、供应商除在电子评审系统上传投标（响应）文件外，应在递交投标（响应）文件截止时间前提交按采购文件规定的备份文件，备份文件以加密电子邮件的形式发送指定邮箱shczswzxk2021@163.com，未发送成功视为投标（响应）无效。并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。电子投标（响应）文件及报价须在开标截止时间前及时上传和提交。详见辽宁政府采购网《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事项的通知》 辽财采函[2021]363号。邮件接收联系电话：执行科，024-23217916  
2、启用备份文件应由采购人、采购代理机构和相关供应商共同签字确认，供应商未到场的，通过视频方式进行确认。系统恢复后采购人或采购代理机构应及时将备份文件上传至电子评审系统，并将存储备份文件与采购档案一并存档。供应商上传的投标（响应）文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。

3、关于解密：开标截止时间后，供应商应在30分钟内完成解密（供应商须自行准备电子设备或远程操作处理）。

4、供应商通过辽宁政府采购网在线下载获取文件及投标报名后，须在投标截止时间前向指定邮箱shczswzxk2021@163.com发送邮件，邮件应包含以下内容：注明所投项目名称、项目编号、包号、供应商名称、联系人及电话。邮件接收联系电话：执行科，024-23217916  
5.供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因造成投标文件未解密的；


（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

6.参与本项目的供应商须自行办理好CA锁，具体操作流程请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）及相关通知，请按照相关规定，及时办理相关手续，因未办理相关手续造成的所有后果，由供应商自行承担。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称： 沈阳市第七中学 

地  址： 沈阳市沈河区热闹路23-2号 

联系人及电话： 李松 22933057 
2.采购代理机构信息

名  称： 沈阳市沈河区机关事务保障中心
地  址： 沈阳市沈河区万柳塘路111号巷4号楼　
联系方式： 024-23217916

3.项目联系方式

电  话： 02423217916（项目综合咨询）

            02423891892（文件咨询）

第一章 投标人须知
一 投标人须知表
	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：沈阳市第七中学

地  址：沈阳市沈河区热闹路23-2号

联系人：李松
电  话：22933057

	1.2
	采购代理机构
	名  称：沈阳市沈河区机关事务保障中心
地  址：沈阳市沈河区机关事务保障中心开标室（沈阳市沈河区万柳塘路111号巷，4号楼1楼开标室）

电  话： 02423217916

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	无

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	(是

√否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	1.本项目中小企业划分标准，所属行业为 工业；
(是

200万以上的项目须选择（      ）1.专门面向中小企业
                      （      ）2.专门面向小微企业
(否

2.小微企业参与本项目享有价格扣除优惠（详见评标办法）；

3.规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；（工信部联企业[2011]300号）

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	是（√），具体产品为  计算机  
否（  ）

	1.4
	是否允许联合体参加政府采购活动
	(是

√否

	1.4.8
	联合体的其他资格要求
	无

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额：人民币   900,000.00元   
最高限价：人民币   900,000.00元   

	4
	计量单位
	√中华人民共和国法定计量单位    

(其他：             

	6.1
	现场考察、谈判前答疑会
	√不组织

(组织，时  间：                    
地  点：                    
联系人：                      
电  话：                     
(组织，采购文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	智能教研服务器（非单一产品采购时，只能设一个核心产品）

	11.3
	样品或演示
	√不需要提供样品
(需要提供样品

1、递交样品的截止时间：   年  月  日  时（北京时间）

递交样品地点：                     
递交样品联系人：                   
递交样品联系电话：                 
2、样品制作的标准和要求：             
3、随样品提交相关检测报告要求：       
（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）

4、样品的封存及退回：成交供应商的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未成交的供应商提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，成交结果公告之日起七个工作日后，由未成交供应商自行领回或经未成交供应商同意后自行处理。

√不需要提供演示

	12.1
	响应报价货币要求
	√所有响应文件中均按  人民币  货币进行报价。

(其它：               

	13.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：  0    元

	15.1
	响应有效期
	  90  日历日

	16.1
	响应文件份数
	电子投标（响应）文件1份,
备份文件1份，以加密电子邮件的形式发送，未发送成功视为接收无效。
注：承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，以备系统突发故障使用。

	18.1


	递交响应文件截止时间、地点：
	1.详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。
2.投标（响应）文件递交方式采用辽宁政府采购网线上递交及加密电子邮件形式发送，投标供应商无须到达开标现场。指定邮箱shczswzxk2021@163.com，邮件接收联系人及电话：执行科，02423217916。
3、关于解密：开标截止时间后，供应商应在30分钟内完成解密（供应商须自行准备电子设备或远程操作处理）。
4.如该项目供应商须提供原件，投标供应商应单独封包，注明所提供的原件明细并按招标（采购）文件要求进行签字、盖章，邮寄。邮寄接收地址：沈阳市沈河区机关事务保障中心开标室（沈阳市沈河区万柳塘路111号巷，4号楼1楼开标室），联系人：执行科，02423217916。

	20.1
	开标会议时间、地点：
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21.2
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表  1 人，评审专家 4  人组成，共  5 人。 

	24.1
	样品的评审办法以及评审标准

演示的评审办法及评审标准
	(样品：
1、样品评审方法：     无         
2、样品评审标准：      无        
(演示：
1、演示评审方法：  无            
2、演示评审标准：   无           

	29.1
	评审办法
	最低价评标法

	31.2
	推荐成交候选供应商的数量
	      3        

	34
	确定成交供应商的方式
	成交供应商数量：1

(采购人委托评审小组直接确定成交供应商
√采购人确定成交供应商

	38.1
	履约保证金
	√本项目不收取履约保证金

(本项目收取履约保证金

履约保证金金额：                 
履约保证金递交时间：              

履约保证金递交方式：□保函   □支票  □电汇

账户信息：

    开 户 名：                  

    开 户 行：                  

账    号：                  

履约保证金退还时间及规定：   
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	39
	采购代理服务费
	√本项目不收取采购代理服务费
(本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由         向采购代理机构予以支付。

支付标准：                 
支付形式：                 
支付时间：                 

	42.3
	质疑
	供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，登录系统，就采购文件、采购过程、中标或者成交结果等向采购人、采购代理机构提出质疑。具体规定详见《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》（辽财采规〔2021〕8 号）

	
	其他
	1、供应商应认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照采购文件和电子评审系统要求进行投标（响应）信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网CA认证平台下载签章工具或向CA认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。上述事宜如有不明请致电400-128-8588进行咨询，服务时间：周一至周日8:00至18:00。
2、启用备份文件应由采购人、采购代理机构和相关供应商共同签字确认，供应商未到场的，通过视频方式进行确认。系统恢复后采购人或采购代理机构应及时将备份文件上传至电子评审系统，并将存储备份文件与采购档案一并存档。供应商上传的投标（响应）文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。

3、关于未使用的备份文件领取：未使用的密封备份文件自动失效。供应商可在中标（成交）结果公告发布后采用邮寄或现场领取方式收回，联系电话执行科，02423217916。


注：表格中“√”项或“■”项为被选中项。

二 总则
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。
1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。
1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。
1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。
若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6若供应商须知表1.3.6条中写明专门面向中小企业采购的，如非全部产品制造商为中小企业，其响应文件将被认定为无效响应。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。
1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。
1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。
（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。
1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。
1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。
2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.语言文字
除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
4.计量单位
除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
5.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
6.现场考察、开标前答疑会
6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。
7.适用法律
本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
三 招标文件
8.招标文件构成
招标文件内容如下:
招标公告
投标人须知
第二章 投标文件内容及格式
第三章 货物需求
第四章 评标方法
第五章 政府采购合同条款及格式
8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
9.招标文件的澄清与修改
9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
四 投标文件的编制
10.投标范围
10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。
10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
10.3无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。
11.投标文件构成
11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。
11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。
11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。
12.投标报价
12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
12.2投标价格应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。
12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。
12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。
13.投标保证金
13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。
13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：
（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；
（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；
（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；
（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。
13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
13.5投标保证金的退还
13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。
13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；
（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;
（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
15.投标有效期
15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
16.投标文件的签署及规定
16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件和电子文档。
五 投标文件的递交
17.投标文件的密封和标记
17.1投标人应将备份电子投标文件密封。
17.2 所有包装封皮上均应：
（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。
（2）在封口处加盖投标人单位公章。
17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。
18.投标截止
18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。
18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
19.投标文件的接收、修改与撤回
19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。
19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。
19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。
六 开标及评标
20.开标
20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。
20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。
未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。
20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
21.组建评标委员会
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。
22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
23.符合性审查
    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
24.投标文件的澄清
24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。
24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示
25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。
25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。
25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。
26.投标无效
26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
实质性响应是指与招标文件中带星号（“★”）、“应”或“应当”、“须”或“必须”等文字说明的商务要求和服务需求相符，没有重大偏离的事项。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。
26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；
27.比较与评价
27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
27.3根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。
27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。
27.5依据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《贫困地区农副产品声明函》的投标人，对其投标报价扣除后参与评审。具体办法详见第四章 评标方法。
28.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
29.中标候选人的推荐原则及标准
29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。
29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。
29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。
30.保密原则
30.1 评标将在严格保密的情况下进行。
30.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
七 确定中标
31.确定中标人
由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
32.采购任务取消
因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
33.中标通知书
33.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁省政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。
33.2 中标通知书是合同的组成部分。
34.签订合同
34.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。
34.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。
34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
35.履约保证金
35.1 中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。
35.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
36.采购代理服务费
中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。
37.廉洁自律规定
37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
38.人员回避
投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
39.质疑与接收
39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。
40.履约验收
本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式
一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录
	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件、电子文档的外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


二、资格证明材料（★有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	资格性证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	2
	组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	3
	税务登记证复印件（三证合一的不需提供）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	4

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	5

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
联合体各方均需提供（如适用）
	6

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件
（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	8

	11
	联合体协议书原件（如适用）
	9

	12
	监狱企业证明文件或中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函三类证明文件提供其中之一即可。
	自拟或18或19按条件选择

	13
	联合体投标的其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.4.8要求描述）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	14
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
联合体各方均需查询（如适用）
	

	15
	电子响应文件与加密备份文件一致的承诺函
	10

	
	……
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	11

	2
	投标保证金证明材料复印件（如适用）
	

	3
	开标一览表
	12

	4
	分项报价表
	13

	5
	技术规格偏离表
	14

	6
	商务条款偏离表
	15

	7
	投标人关联单位说明
	16

	8
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）（如适用）
	

	9
	其他符合性证明材料：

货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可）。（如适用）
	

	10
	售后服务承诺书（如适用）
	


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，响应文件不作无效处理）

	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） 、《环境标志产品认证证书》（如适用）
	

	2
	列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）

	

	
	......
	


 重要提示：
1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。
3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。
4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6、“其他材料”
（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。
（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。
格式1
投标文件、电子文档外封面、封口格式
封面格式：
	投标文件/电子文档
所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称（加盖单位公章）


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


格式2
投标文件的封皮
投  标  文  件
所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称 ：

格式3
目  录
一、资格证明材料
……
二、符合性证明材料
……
三、其它材料
……
我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：           
日期：                
格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。
特此证明。
	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


投标人名称（加盖单位公章）：           
日期：                
格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
委托人（单位名称）：                
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         
住所地：                    

受托人名称：                                   身份证号码：         
工作单位：                  
住址：                                         电话：               
现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。
	（※受托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    
受托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              
日        期:                       
格式6
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
（格式自拟）
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：           
日期：                
格式7
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
（格式自拟）
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：           
日期：                
格式8
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人或采购代理机构名称）  ：
在本项目投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：           
日期：                
格式9
 联合体协议书
(采购人或采购代理机构)：
经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体成员：
1.                  
2.                  
3.                  
二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执  份。
牵头人名称(加盖单位公章)：                            
法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：                  
成员名称(加盖单位公章)：                              
法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：                  
日期：              

格式10
电子响应文件与加密备份文件一致的承诺函

（采购人或采购代理机构名称）  ：

我单位参加本次政府采购活动所上传的电子文件与加密备份文件内容一致。如发现我单位提供的电子文件与加密备份文件内容不符，我单位将自愿放弃本次政府采购活动参与资格，并承担由此带来的相关责任及损失赔偿。

特此声明。

 
 
 
 
 
 
 

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式11
投标函
 （采购人或采购代理机构）：
    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子投标文件1份及备份投标文件1份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：
本项目投标总价详见开标一览表。
本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。
（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。
（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。
其他事项：                                                      。
与本项目有关的一切往来通讯请寄
地址：                              传真：                         
电话：                              电子邮件：                     
法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       
投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日    期：                           

格式12
开标一览表
包号：                                                      报价单位：
	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货时间
	交货地点
	备注

	
	小写：
大写：
	
	
	
	


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：           
日期：                 
格式13
分项报价表
包号：                                                      报价单位：
	序号
	名称
	品牌
	型号
规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.如果开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表内容为准。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：           
日期：               
格式14
技术规格偏离表

	包号/序号：

产品名称：

数量：

是否为经过审批采购的进口产品：

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：

	采购文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。
	响应文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明资料

	★按采购需求填写
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表说明：
1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               

格式15
商务条款偏离表
包号： 

	序号
	采购文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。）
	响应文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	★1
	交货时间：项目完成时间（  15  ）天。
	
	
	

	★2
	交货地点：沈阳市第七中学主校区
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：付款比例： 100%  ，付款条件：验收合格后支付。
	
	
	

	★4
	验收标准：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》[辽财采〔2017〕603号]执行

验收程序：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》[辽财采〔2017〕603号]执行

验收报告：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》[辽财采〔2017〕603号]执行

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	★5
	质量保证期：3年。
	
	
	

	★6
	保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：（3）年。
	
	
	

	★7
	热线支持：

现场支持：（4）小时内响应；（24）小时内到达。
	
	
	

	★8
	售后服务网络：有售后维修机构。
	
	
	

	9
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：维修人员具有专业的维修资格，质保期内免费，质保期外只收成本。
	
	
	

	★10
	备品备件供应及优惠价格要求：备品备件供应充足，质保期内免费，质保期外只收成本。
	
	
	

	11
	培训人员现场培训（操作、维护等）：供应商免费进行操作培训。
	
	
	

	12
	系统扩展、升级服务要求：系统扩展收成本费，系统终身免费升级。
	
	
	

	
	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：           
日期：                
格式16
投标人关联单位的说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
注：若无此情形，写“无”即可
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：           
日期：                
格式17
进口产品制造厂家的授权书
（采购人或采购代理机构）：
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：
（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。
制造商名称（加盖单位公章）：               
签字人职务和部门：                         
签字人姓名：                               
签字人（签字）：                           
日期：                                     
（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）
格式18
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
企业名称（盖章）：
 
日 期：
格式19

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	品  名
	数量
	规格
型号
	生产
厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。
    2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。
    3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。
    4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。
投标人名称（加盖单位公章）：              
日 期：              
货物需求

一、项目概述及内容：
为促进数字技术与教育教学深度融合，提高信息化创新教学应用和教育管理水平，我校计划对七中主校区原有陈旧录播教室进行设备改造升级，同时在卓越校区建设一套AI精品直录播系统（软硬件）。计划采购智能教研服务器，引入AI辅助提升学科教研效果。计划采购人工智能教学教研设备用以解决人工智能化教学没有实体设备进行教研和展示的问题。
项目需求：

	序号
	产品  名称
	技术参数

实质性要求及重要指标用“★”标注，“★”标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标（响应）文件无效。
	单位
	数量

	1
	AI精品录播主机
	一、录播主机硬件参数  

1. 主机架构：整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全。且为方便设备部署，避免屏幕动态变化影响学生课堂专注力的情况，主机需为标准1U机架式设计，机身非壁挂且不存在大面积显示屏；  

2. 高度集成：主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体；  

3. 优质性能：主机采用ARM架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz；  

4. 工作噪声：主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)；  

5. 工作功率：要求整机正常工作状态下功耗不超过50W；  

6. 视频接口：数字视频接口D-Video（RJ45）≥5，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路，分辨率均支持1080P@30fps；  

7. 音频接口：要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6；  

8. 网络接口：RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈；  

9. 控制接口：RJ45≥2，支持RS232串行通信协议进行外接控制；  

10. 外设接口：USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设；  

11. 系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储； 

★12.在使用同品牌摄像机的情况下支持时钟跟随技术，实现多机位画面的高度同步。

★13.编码码流：码流64Kbps～10Mbps自定义可设，并支持选择动态比特率或静态比特率。

★14.多流直播：支持≥4路RTMP同步推流直播，直播信号可选择主码流或子码流信号源。

★15.多场景设置：录播主机音频设置支持录制模式、互动模式双场景配置。

★16.单通道设置：支持对任意线性输入通道进行配置，支持选择无线MIC和多媒体等多种设备类型，支持对音频比特率与采样率等细节参数进行设置。

★17.标签设置：支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号或HDMI高清输入信号均可自定义名称标签。

★18.自动跟踪拍摄：支持AI人工智能跟踪算法。

(所有★号项需提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖公章)

二、录播软件功能  

1. 要求软件在出厂时内嵌于录播主机中；  

2. 录制模式：支持电影模式和资源模式两种录制模式。电影模式下支持将多路视频信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下支持将接入的摄像机画面和电脑画面进行独立录制；  

3. 分段录制：支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件；  

4. 录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件；  

5. 同步录制：支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中；  

6. 录制关联：支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式；  

7. 视频管理：支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传；  

8. 网络导播：支持通过浏览器即可访问并使用导播功能，而无需额外安装客户端或APP；  

9. 导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式；  

10. 导播预览：支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等，电脑画面包括两路HDMI画面可切换，并支持点击预览画面即可切换为导播输出画面；  

三、AI跟踪功能  

1. 跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等；  

2. 检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作；  

3. 跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等；  

4. 跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略；  

5. 智能构图：支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等；  

6. 全场景跟拍：要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换；  

7. 要求软件在出厂时内嵌于录播主机中。  

四、课堂数据分析功能  

1. 兼容对接：配套高清录播主机，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。  

2. 多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂三率”、“课堂语言分析”、“教学行为分析”、“教师活动轨迹”、“课堂时间分配”、“学生课堂动作表情分析”等维度数据。  

3. 实时分析：支持对师生出勤率、S-T教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析。  

4. 教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。  

5. 教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速。  

6. 课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频。  

7. 课堂关键词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取统计提前设置好的课堂知识点关键词，统计各关键词出现的次数频率，并标注出现的时间点和显示所在的语句内容。
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	高清全景摄像机
	一、摄像机硬件参数  

1. 传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；  

2. 像素：有效像素≥800万；  

3. 变焦：要求支持自动和手动变焦，光学变焦倍数≥22倍；  

4. 云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.8°/s；  

5. 视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；  

6. 视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；  

7. 通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1；  

8. 网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；  

9. 音频接口：Line in输入口≥1；  

10. USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 

★11.需支持水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪。

★12.需支持教师画面的大小设置，至少包含老师整体画面跟踪模式。

(所有★号项需提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖公章)

二、摄像机软件功能  

1. 摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；  

2. 需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动；  

3. 需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；  

4. 需支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调；  

5. 需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；  

6. 需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；  

7. 需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；  

8. 需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255；
	台
	4

	3
	高清特写摄像机
	一、摄像机硬件参数

1. 传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；  

2. 像素：有效像素≥800万；  

3. 变焦：要求支持自动和手动变焦，光学变焦倍数≥30倍；  

4. 云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.8°/s；  

5. 视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；  

6. 视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；  

7. 通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1；  

8. 网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；  

9. 音频接口：Line in输入口≥1；  

10. USB接口：要求具备USB Type-A≥1；

二、摄像机软件功能  

1. 摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；  

2. 需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动；  

3. 需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；  

4. 需支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调；  

5. 需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；  

6. 需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；  

7. 需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；  

8. 需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255；
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	录制面板
	1. 安装方式：要求镶嵌式安装在讲台。

2. 控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。

3. 信号指示灯：要求具备信号指示灯。

4. 支持一键式系统电源开关控制。

5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号。

6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。

7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。

8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。

9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。

10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。
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	数字话筒
	1.指向性：超心型

2.频率响应：40Hz—16kHz

3.灵敏度≥-7dB±1dB

4.最大声压级≥110dB

5.信噪比≥62dB

6.动态范围≥78.5dB

7.使用电源：麦克风一线通供电

8.输出接口：RJ45，数字音频接口
	个
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	电源管理器
	1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 

2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；

3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制；

4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全；

5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口；

6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。
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	直播资源存储主机
	一、直播资源存储主机硬件参数

1.设备高度：主机高度≤1U

2.硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装操作。 

3.操作系统：Linux系统

4.数据库类型：MYSQL

5.存储容量及硬盘接口类型：4TB容量，SATA接口硬盘

6.网络接口：RJ45千兆接口

7.外设通讯接口：USB2.0≥2；

8.支持Rst设备一键复位功能

9.采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音

10.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播

二、直播资源存储主机软件参数

1.录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。

2.多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交数据资源。

3.录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；支持预约信息的申请。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。

4.资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据发布时间、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。

5.视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。

6.公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、时势新闻等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。

7.自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限，可设置高标清转码清晰度码流。

8.虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。支持快速点击知识点、教学环节跳转到相应节点播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。

9.教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。

文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点进行搜索。
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	移动高清摄像机
	1.采用CMOS传感器，传感器尺寸不小于13.2*8.8mm；

2.有效像素不低于万1000万

3.镜头光学变焦不低于12倍

4.最大光圈不低于F2.8

5.录制视频格式支持XAVC S HD格式：MPEG4-AVC/H264 4:2:0，兼容 MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0格式DV

6.录制音频格式支持：XAVC S HD格式：线性 PCM 2 通道，16 比特，48kHz，AVCHD格式：线性 PCM 2 声道，16-bit，48 kHz / 杜比数字 2 声道，16-bit，48 kHz

7.最高录制帧频，不低于1920*1080@50p，50Mbps

8.内置麦克风：单向立体声电容式麦克风

9.存储介质：兼容记忆棒、SD、SDHC、SDXC等存储卡

包含充电器、镜头遮光罩、镜头盖、大眼罩、热靴盖、USB电缆、可充电电池组等相关配件。
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	导播及编辑电脑
	1.CPU规格：主频≥3.4GHz 、≥8核处理器16线程，二级缓存≥4MB。

2.内存配置容量：32GB DDR4 内存或以上，内存主频≥3200MHz

3.硬盘：≥1TB M.2 SSD硬盘。

4.主板提供不少于3个PCIe扩展槽。

5.集成标准声卡。

6.USB有线键盘、鼠标。

7.机箱前面板应提供不少于 4 个 USB 3.0接口。

8.提供不少于3个音频接口

9.机箱体积：13-30L。

10.电源功率：≥650W。

11.支持BIOS关闭以太网及USB接口

12.显示器≥23英寸显示屏幕，分辨率≥2K，显示刷新率≥75MHz

13.独立显卡，显卡显存容量≥8GB，显存频率≥14000MHz，显存位宽≥256bit，接口类型采用PCI Express4.0 16X。I/O接口采用HDMI,DP接口。
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	视频推流笔记本
	1.CPU主频≥5.0GHz 、≥16核处理器32线程，二级缓存≥8MB。

2.内存：≥15GB DDR5 内存主频≥5600MHz。

3.存储：≥1TB M.2 SSD NVMe硬盘。

4.网络通信：支持Wi-Fi 6和蓝牙5.2。

5.接口：USB-A接口≥3个；Type-C接口≥2个；音频接口≥1个；HDMI输出接口≥1；

6.≥16英寸显示屏幕，屏幕分辨率≥2.5K

7.摄像头分辨率≥1280x720，具有隐私开关设计。

8.支持指纹识别

9.独立显卡，显存≥8G,DDR7显存，带宽≥128bit，输出接口为HDMI或DP。
	台
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	无线话筒
	一.整体参数

1.采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰

2.频率范围：500MHz-980MHz

3.调制方式：FM

4.音频响应：50Hz-15KHz

5.综合信噪比S/N：>105dB

6.综合失真：≤ 0.5%

二.接收机参数

1.采用微电脑CPU控制

2.具备PLL锁相环频率合成技术

3.具备杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制

4.具备音频动态扩展及自动电平控制电路

5.频率响应：40Hz-18KHz

三.发射机参数

1.发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm

2.调制方式：FM

3.最大调制度：±45KHz
	套
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	功放
	1.1U的机身更耐用可靠更轻巧，质量好稳定性高，低噪音。

2.各通道配置独立、可扫描高／低通滤波器可优化超低音扬声器或整个系统的输出。 

3.电源采用高涟波电流电解电容有效提高低频氛围感更耐可靠用。

4.提供综合保护措施包括DC检测、热保护、电流限制和衰减器保护。

5.频率响应 20Hz-20KHz，+0/0.3dB

6.输出功率 ≥2x200W (8Ω) ，≥2x300W (4Ω)

7.信 噪 比 ＞100dB

8.串音 ＞90dB@1KHz

9.输入阻抗 39KΩ/15KΩ

10.输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V

11.瞬态响应 ≥30V
	台
	1

	13
	互动音箱
	1.HF线性标准，确保较高的保真度

2.超高性能的驱动器单元，可以实现高效率、高功率输入带来高声压级极低失真的内在表现，长期使用表现出良好的耐用性

3.采用对称斜面屏障设计，配置的扬声器排成阵列，喇叭单元上下方向排列的指向性可使声音在水平方向均匀地扩散，获得很好的声场均匀度

4.扬声器箱体采用特殊乙烯树脂一次注塑成型，箱体轻巧坚固

5.高音单元：≥1＂

6.低音单元：≥6.5＂

7.频率响应：60Hz-20KHz

8.阻抗： 6Ω

9.功率：≥60W(RMS)，≥120W(PEAK)

10.灵敏度：≥91dB

11.最大声压级：≥105dB
	对
	1
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	导播控制台
	1. 支持不少于5种特技效果。

2. 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能。

3. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能。

4. 支持录制、暂停、停止功能。

5. 支持全自动录播模式和手动录播模式。

6. 支持通过USB线缆连接录播主机。

7. 安装导播控制台软件，并设置录播地址。

8. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应。
	台
	1
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	智慧讲台
	1.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度≥1.2mm；智慧讲台钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈；
2.讲台尺寸：≥1200mm*650mm*900-1050mm(左右*前后*桌面/外围高度)，环抱老师式设计，桌面防静电，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。
3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理，受到冲击时不易倾倒，保护师生安全。
4.讲台上配有23.8寸以上触摸显示器，电容十点触摸屏，采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm，屏幕比例:16:9，接口类型:VGA,HDMI，面板类型:IPS，刷新率:60Hz，屏幕类型:WLED，屏幕分率:1920x1080像素；显示器嵌入讲桌后四周无缝隙，与桌面仰角≥18°，同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。
5.讲台箱体左侧预留电脑主机开关门，无需打开箱体的情况下也能正常开关操作电脑主机，箱体预留功放主机、电脑主机、中控主机安装位置，空间可容纳≥12U的设备。
6.讲桌桌面右侧配置接口面板，1.5mm铝合金材质，包含2个USB口（≥5V/2A）、1个220V万能五孔电源接口、1个HDMI接口、2个抽线孔等。
7、支持使用笔记本电脑HDMI口接入，将笔记本电脑画面显示在讲台大屏及投影画面上。
8、讲台在讲桌正面配备安装检修门（与学生上课位置正对面），采用三聚氰胺板材质，内置隐藏式螺丝安装，方便打开设备柜进行维护工作，设备线活动处做好防护套，便于检修。
	台
	1
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	视频展台
	一、硬件参数：
1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB 5V电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射。
2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到15帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
3.整机采用ABS加PC材质，圆弧式设计无锐角。
4. 展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，自带磨砂均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充、亮度均匀，采用触摸调光设计。
二、软件参数：
1、软件自带中英文双语版本，支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、亮度调节、镜像、冻结画面等操作。
2、动态视频和冻结画面批注，批注内容与视频画面保持同步跟随旋转和缩小、放大功能。
3、可在一体机上或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或者10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。
4、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示等操作
5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。                      
6、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容。
7、同屏对比，支持不限幅面分屏对比，每副图可单独设置放大、缩小、手写批注等功能。再点击“同屏对比”功能退出。
8、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
	套
	1
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	观摩电视
	1. 屏体尺寸：≥55寸；
2. 显示分辨率：1920*1080；支持分辨率：1920*1080：
3. 亮度：250nit
4. 支持挂装
	台
	2
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	观摩室音箱
	1.主材质：木质；
2.类型：有源音箱；
3.电源类型：电源供电
4.外观：采用银灰色面板和木质纹理侧板；
5.箱体：使用12mm中高密度板角处均经过弧形处理；采用4英寸陶瓷纸盆低音扬声器，高音部分使用3/4英寸PV膜球顶扬声器；
	对
	1
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	配套辅材线材
	1. HDMI高清音视频信号线
2. 超五类网络传输线
3. RVVP线缆
4. 电视机挂架/吊架等网络综合布线等。
	批
	1
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	机柜
	1.网络机柜，≥高1200mm，≥宽600mm，≥深600mm。
2.要求黑色加厚冷轧钢板，坚固不易变形，防腐蚀不生锈，环保静电喷粉，蜂窝型网孔前后门透气性好。
	个
	1
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	教室配套环境创设
	安装调试、室内设计、布置、墙面文化、装饰装修、基础材料等
	项
	1
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	智能教研服务器
	平台构建满足学校使用场景的AI智慧知识库，覆盖从知识上传、知识管理、知识智能分解入库等知识输入场景。输入的知识利用AI的分析总结能力，为师生提供智能问答和知识检索，助力学校精准、高效使用知识库相关文件赋能AI大模型生成以及教授洞察知识、发现知识。搭配两个生成式AI智能体，为用户提供了简单、易用、友好的引导式交互创作流程，教师无需学习提示词和任何AI技能，只需专注分析对本课程及教学的独特思考想法，就能从构思到完成作品。
1.课程教案生成AI智能体

根据学校课程教案规范模板和内涵要求，课程教案生成AI智能体。

★1.1 系统支持根据AI创作助手的引导，输入课程基本信息，选择校内统一规范课程标准模板或应用平台内置范例，可以选择对应的教材，进入教材后从大纲中选择部分教材章节。

★1.2 支持全选或节选任何需要融入教学设计的知识内容，还可以用AI智能检索和总结需要的知识库，紧跟教育行业的发展需要，将新知识、新规范、新要求及时引入课程教学内容。

1.3支持根据学科方向、课程特色等填写创作要求。

1.4 AI创作助手将会进行思考规划，按照模板规定的格式要求进行创作并输出一份课程教案初稿，浏览完初稿可点击详情创作进入在线智能编辑页面进行在线详细创作、调整文档基本格式。

1.5 支持在线对初稿文档局部进行扩写、润色、提炼等修改或直接对特定内容提出修改要求，系统将利用AI能力按要求重写文档内容。使用在线AI创作助手帮助教师拓展创作思路，并可基于用户私有知识库生成。完成创作后可以在线保存或导出为Word、PDF。

2.习题设计AI智能体定制开发

根据学校习题设计规范模板和内涵要求，定制开发习题设计AI智能体。

★2.1 系统支持根据AI创作助手的引导，输入课程基本信息、设置题型要求、可以选择对应的教材，进入教材后从大纲中选择部分教材章节。

2.2 支持全选或节选任何需要融入教学设计的知识内容，还可以用AI智能检索和总结需要的知识库，紧跟教育行业的发展需要，将新知识、新规范、新要求及时引入习题设计内容中。

2.3 支持根据学科方向、课程特色等填写创作要求。

2.4 AI创作助手会根据要求进行智能规划设计习题，生成习题初稿，包含详细的参考答案解释。浏览完初稿可点击详情创作进入在线智能编辑页面进行在线详细创作、调整文档基本格式。

2.5 支持在线对初稿文档局部进行扩写、润色、提炼等修改或直接对特定内容提出修改要求，系统将利用AI能力按要求重写文档内容。使用在线AI创作助手帮助教师拓展创作思路，并可基于用户私有知识库生成。完成创作后可以在线保存或导出为Word、PDF。

3.智能Word在线创作

支持基于AI创作智能体的生成输出内容进行在线Word细节编辑，支持字体、字号、颜色、加粗等功能，支持选中文本唤起AI助手，AI助手可对文本进行扩写、续写、润色、提炼等修改，或直接对特定内容提出修改要求，系统将利用AI能力按要求重新生成内容，生成内容可随意选中文档位置进行替换插入，帮助老师快速完成细节部分的创作，完成创作后可保存文件到平台以及导出WORD、PDF文件。

4.AI高级知识库管理

包含学科知识库、学校知识库、个人知识库的管理功能，可便捷上传各类的知识库文件，AI智能识别引用，包含文件向量检索、知识文件AI智能分解入库，文件知识图谱智能关联等高级应用。

4.1学科知识库管理

4.1.1 学科知识库接入系统提供的学科知识，支持院校自定义学科知识库的结构以及师生用户的使用权限，构建院校统一管理的结构化学科知识存储结构；

4.1.2 支持管理员自定义学科知识库的存储目录，包括创建有层级结构的存储目录，编辑目录名称，删除目录；

4.1.3 支持管理员设置目录下学科知识文件的使用权限，选择特定组织架构下的用户才有权限使用该目录下的学科知识，支持设置组织下用户可使用的资源类型。设置完毕后，只有指定组织下的用户，才能使用该目录下特定类型的知识文件；

4.1.4支持管理员在指定目录下上传文件，可上传的文件格式包括PDF、DOC、DOCX、MD、TXT、XLSX等，支持删除和下载已上传的文件；

4.2 学校知识库管理

4.2.1 学校知识库是院校完全自定义的知识管理空间，学校完全自主定义知识库结构、知识库里的文件以及上传使用权限，构建院校统一管理的结构化泛知识存储结构；

4.2.2 支持管理员自定义学校知识库的存储目录，包括创建有层级结构的存储目录，如学校知识库、班级知识库、后勤管理知识库等特定作用的知识库，支持编辑目录名称，删除目录；

4.2.3 支持管理员设置特定目录下知识文件的使用权限，选择特定组织架构下的用户才有权限使用该目录下的知识文件，设置完毕后，非指定组织下的用户，使用知识库系统时无法使用该目录下的知识文件；

4.2.4 支持管理员分配特定目录的管理员权限，被配分配到管理员权限的用户，将拥有该目录的下所有文件和子目录的管理权限；

4.2.5 支持用户在指定目录下上传文件，可上传的文件格式包括PDF、DOC、DOCX、MD、TXT、XLSX等，支持删除和下载已上传的文件；

4.3 知识AI智能分解入库

4.3.1 支持对已上传的文件进行向量训练和图谱训练，实现知识库文件AI智能分解入库。

4.3.2 向量训练将文件内容转化成向量，完成智能问答功能匹配相关知识的数据预处理工作，提高前台用户提问时回复的响应速度；

4.3.3 图谱训练环节识别知识库文件的信息，将文件里的信息解析为知识点以及知识点之间的关联关系，形成知识图谱，完成智能问答功能呈现信息关联关系的数据预处理工作，提高前台用户提问和检索时信息的响应速度；

5.AI高级知识库应用

包含知识库AI智能问答、知识智能关联检索等功能，助力学校精准、高效使用知识库相关文件赋能AI大模型生成以及教师洞察知识、发现知识。

5.1 知识库AI智能问答

使用者可输入任意相关的问题，无需管理员预设任何问题答案，AI智能问答助手自行对问题进行识别后，利用RAG（检索增强生成）技术和上下文工程，给出最适合的回复内容；

5.1.1 用户发送问题后，AI助手能够综合分析用户当前提问及对话历史，精准识别其真实意图，并据此在用户权限知识库中进行智能检索，精准匹配出最相关的信息片段；

5.1.2 在完成检索后，系统将所获信息片段与提问内容结合，驱动大语言模型生成语义连贯、内容准确且契合场景的答案。该流程有效确保了回复内容根植于可信知识源，从而为教师在教学与课程开发中提供高效、可靠的即时知识支持；

★5.1.3 系统在提供文本回复的同时，可动态生成与该问答内容相关的知识图谱，直观展示知识点之间的逻辑关系。用户可对图谱进行全局预览、自由拖拽布局、展开或收起节点，辅助理解知识结构；

5.1.4 回答内容具备高度相关性与可溯源特点，支持对长文档原文进行智能摘要与重点提炼，提升信息获取效率与认知深度；

5.2 知识智能关联检索

使用者可以用自然语言向AI智能助手提出信息检索要求，无需管理员预设任何信息关联关系，AI智能问答助手自行对要求进行识别，检索检索当前用户有使用权限的知识库目录，找出匹配的信息以及信息间的关联关系，通过文字回复用户检索结果，并且以知识图谱形式展示检索结果的信息关联关系，支持查看图谱大图并拖动、收起展开图谱节点。解答具备内容和信息关联准确、相关性高的特点。

5.3 特定知识库提问

支持用户选定特定知识库进行提问和检索，选定后，智能系统回复的数据来源范围将限定在选定的知识库内，帮助用户聚焦检索范围、知识问答范围，实现更高质量的知识解答和信息推荐。

5.4 信息溯源

★5.4.1 智能问答助手在给出回答时，会带出回复内容来源的所有文件资源。若回复的段落内容同文件原文内容匹配度较高，会在段落后面出现溯源的脚标，点击脚标在对应文件下方显示信息来源的原文内容，点击可“查看原文”打开溯源的原文件，并且自动定位到溯源原本所在的位置；

★5.4.2 系统在用户浏览溯源原文件时，会通过知识库知识图谱识别文件资源的关联关系，为用户推荐能强化其理解的更多知识库文件；

6.我的空间

可对老师创作后的文件进行云空间保存，提供完整的文件夹管理、文件管理，支持单独下载、打包下载。

7.学校工作通用助手

工作通用创作可帮助学校各级部门完成常见工作内容，如：写通知、做总结、做计划、写项目申报书等工作。教师只需要将需要AI创作的描述，以及对生成内容的要求，以文字形式发送给通用助手，助手即可按输入的要求和内置知识库相关知识，生成内容。

8.大模型本地化私域部署

本地私有化部署Qwen或deepseek,实现学校数据不出域，保障学校数据安全、信息安全。通过本地知识库的不断累计学习，让内部大模型越来越聪明，可持续服务学校教师。

AI应用服务器
9.1.机箱:标准4U 双路机架式加速计算服务器，配置安装导轨；

9.2.主板：支持搭载至少2颗处理器，支持功耗大于等于280W，可扩展家族CPU；内存最大支持16个DDR5内存插槽，1DPC，最高 3200 MT/s ，支持RDIMM、LRDIMM，单条最大支持128GB 内存； 硬盘位扩展：至少支持12 × 3. 5英寸SATA/SAS/硬盘（ 3. 5英寸硬盘托架里 可 放置2. 5英寸硬盘）/8 × 3. 5英寸SATA/SAS+4 SATA/SAS/NVMe硬盘支持热插拔；支持≥10个PCI-E 5.0插槽，最大支持8张专业图形卡或加速卡；1个OCP网卡插槽；

9.3.CPU:采用高性能或相当性能芯片组，不低于32核 / 64线程，主频不低于2.6GHz，不低于128MB L3，TDP 不低于200W，支持不少于8通道 DDR4-3200，支持PCIe 4.0技术的处理器；

9.4.内存：采用不低于DDR4技术，主频不低于3200MHz，总容量不低于256G的内存，要求内存配置数量满足大模型运算要求；

9.5.硬盘：配置不少于2个960G SATA SSD硬盘，不少于1个16T SATA企业级硬盘、缓存大于等于512M、传输速度达到600MB/s，不少于1个3.84T U.2硬盘、支持热插拔、兼容服务器标准硬盘托架、支持PCIe4.0 x4通道、兼容NVMe1.4及以上协议；

9.6.陈列卡：配置1个LSI9361-8i阵列卡，随机大于等于1GB缓存，支持NVMe U.2 SSD，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60，含缓存超级电容保护；支持SATA RAID0、1、10、5，10可选配支持SAS RAID0、1、10、5、50、6、60等，RAID ；

9.7.GPU卡配置及扩展性：配置至少4个GPU卡，显存类型：GDDR6X，显存容量≥24GB，显存位宽≥384bit，显存频率≥19500MHz，CUDA核心数≥10496个，核心频率：1695-1755MHz（基础频率），加速频率可达1725-1875MHz 。加速卡：支持NVIDIA Data Center系列显卡、NVIDIA Quadro 系列显卡、NVIDIA Tesla 系列加速卡、 NVIDIA Grid 虚拟化授权、Intel Phi等；

9.8.网卡控制器：后置1个IPMI 2.0 RJ45管理口；配置≥2*10GbE端口，≥2*25Gb端口，满配光模块；

9.9.电源：提供不同能效等级的80 PLUS铂金/钛金电源模块， 50%负载下电源模块效率高达96%。配备≥2组2700W 1+1 冗余电源；

9.10.管理功能：支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，集成iKVM，支持远程管理

9.11.接口：支持显示集成VGA接口，2个USB接口（1个后置USB3.0，1个前置USB3.0），1个后置 COM 串口；

9.12.远程管理功能：标配远程管理功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，功能包括:

（1）虚拟电源可远程开机、重启、关机；

（2）更新Firmware;支持远程故障现象重现；

（3）虚拟控制台可远程监控图形界面，可远程从本地软盘和光盘或其影像启动安装、操作Windows,Linux等软件（虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟目录和虚拟U盘）；

9.13.操作系统支持: Microsoft Windows Sever、Red Hat Enterprise Linux、Ubuntu Linux、CentOS等主流操作系统;

9.14.保修：原厂商3年有限保修及上门服务，原厂3年7*24小时电话支持服务。 

9.15. 硬件基础安装服务要求：

硬件安装与连接：安装服务器和网络存储设备，并确保其正确连接到电源、网络和其他必要的设备。

配置网络设置：确保服务器、存储等设备能够正常与其他设备通信。

存储配置与管理：配置网络存储设备的存储空间、卷和逻辑单元，并进行存储管理，包括RAID配置、LUN映射等。

网络服务配置：配置服务器的网络服务，配置IB交换机可视化管理平台，网络功能规划与调测。

性能调优与优化：对服务器和网络、存储设备进行性能调优，包括系统参数设置、存储性能优化、网络带宽管理等，以提升系统的响应速度和效率

9.16. 软件基础安装服务要求：

1）提供Win/Linux系统常用或指定软件安装

2）提供NVIDIA CUDA编译环境：GPU Driver、CUDA Toolkit、cuDNN等

3）提供深度学习加速库：CuBLAS、CuSPARSE、NCCL、NumPy等

4）提供Deep-LerningSDK：深度学习原生库CUDNN、深度学习推理Tensor RT框架

5）提供深度学习框架：Tensorflow、PyTorch、caffe、Keras、Mxnet等

6）提供Docker/NVIDIA Docker/K8S 容器等

7）提供并行计算环境：OpenMP、OpenMPI、MPICH2等

8）提供科学计算库： BLAS、ATLAS、LAPACK、SCALAPACK 等

9)提供高性能编译器：GCC、G77、GFortran 等

10)提供GPU多卡通信测试，多机多卡网络测试，确保分布式训练正常启动

11)提供深度学习环境工具Anaconda

9.17. 质保要求：原厂质保3年

(所有★号项功能需提供但不限于产品技术说明书/技术白皮书/产品彩页/图纸和数据图片/产品检测报告/企业官网产品宣传资料/功能截图/等作为佐证)

★中标后中标人需向招标方对其所投产品功能进行逐条演示，如有产品功能与投标文件中响应情况不符，中标无效。
	
	

	23
	飞控板
	处理器：主控制器为 STM32F765IGT6 Cortex-M7 处理器，集成浮点运算单元（FPU）。
存储：板载闪存容量 不低于2MB，SRAM 大小 不少于512KB，配备 microSD 卡槽可扩展数据记录空间。
传感器：
惯性测量单元（IMU）：包含三轴加速度计、陀螺仪以及磁力计。
气压高度计：提供高精度高度测量。
电源监控电路：持续监测电池电压水平。
接口：
通信接口：支持 GPS/BeiDou/GLONASS 等全球导航卫星系统接入；多个 UART/I2C/SPI 总线端口；不少于2 个 CAN Bus 接口；支持USB OTG 接口。
输入输出接口：预留一定数量的 GPIO 通用输入输出引脚；14 个 PWM / 执行器输出。
扩展性能：配套使用 IOMCU 协处理器可分担主 CPU 工作负荷。
	个
	4

	24
	GPS 模块
	定位精度≤2.5m，冷启动时间不超过 45 秒，支持 NMEA 协议，搜星数量 12 颗
	块
	4

	25
	无刷电机（适配四轴）自锁电机
	额定电压 11.1V（3S 锂电池），KV 值不低于950（每增加 1V 电压，转速提升950转 / 分钟），最大功率不低于 330W，
	个
	20

	26
	电子调速器
	工作电压 7.4 - 14.8V，持续电流约为 30A，峰值电流达到40A，支持 2 - 4S 锂电池，响应时间≤1ms
	个
	16

	27
	螺旋桨
	如直径约为5 英寸，螺距不低于4.5 英寸，材质碳纤维复合，重量不大于10g，适配所选无刷电机
	个
	24

	28
	遥控器及接收机
	遥控器参数
通道数量：6 通道，可满足固定翼、多轴、车、船等多种模型的基础控制需求。
工作频段：2401MHz-2478MHz，符合通用 2.4GHz 频段标准，抗干扰能力较强。
发射功率：≤70MW，部分版本≤100MW，在合规范围内保障信号覆盖。
控制范围：空中控制范围＞800m，地面控制距离表现稳定，满足多数入门级模型操控场景。
调制模式：采用符合欧洲标准的 FHSS（跳频扩频）模式，搭配 FSK 调制技术，信号传输稳定，减少同频段干扰。
微调方式：电子微调，支持对各通道进行精准校准，摇杆动态范围可在 80%-120% 之间调节，适配不同操控习惯。
供电要求：支持 4 节 5 号（AAA）电池或 2S 锂电池供电，工作电压范围 4.5V-8.5V，也可通过外接电源（≤8V）供电；低电压报警模式为 LED 指示灯与蜂鸣器双重报警，及时提醒电量状态。
接口配置：配备 3.5mm PPM 数据接口，支持教练功能，可通过公对公音频线连接两台遥控器实现教学指导。
特色功能：支持 V 型尾翼混控、三角翼混控功能，通过专用开关切换；具备通道正反设置功能，可根据设备需求调整各通道信号方向；大小舵角切换开关，大舵角输出 100%（1000-2000us），小舵角输出 50%（1250-1750us），适配新手与进阶用户。
认证标准：符合 FCC、CE-Red 等认证标准，产品合规性有保障。
接收机参数
通道输出：支持 6 个 PWM 信号输出和 1 个 SBUS 信号输出，SBUS 信号为 9 位数据位，100k 波特率，偶校验，2 位停止位，通道数据取值范围 200-1800，可满足多设备控制需求。
工作频段：与遥控器一致，为 2401MHz-2478MHz，确保信号匹配。
接收距离：＞800m，与遥控器控制范围同步，信号接收稳定。
对频方式：触点对频，操作简便，对频成功后接收机橙灯常亮；信号丢失后可快速恢复，具备较高的抗干扰与信号恢复能力。
失控保护：信号丢失时，第 1/2/4 通道输出 1500us，通道 3 输出 900us，其他通道保持不变；支持失控保护值修改，提升设备安全性。
供电要求：工作电压范围 3.5V-9V，可直连舵机供电，适配多种电源方案。
天线配置：外置天线，增强信号接收能力，提升复杂环境下的稳定性。
信号特性：PWM 信号高电平 3.3V，周期 14ms，非混控时输出脉宽 1000-2000us，混控或微调时可达 880-2120us；SBUS信号需硬件电平反转，软件反转无效。
	套
	8

	29
	普通 WiFi 图传模块
	传输距离：200米以上；支持频段：2.4GHz 或 5GHz；支持协议：802.11b/g/n 等；视频编码格式：H.264；输出分辨率：支持 720p 及以下常见分辨率；传输延迟：<100ms（理想环境）；供电电压：5V；
	套
	4

	30
	3S 锂电池（适配设备电压和功率需求）
	容量不低于3600mAh，放电倍率 20C，充电电压 12.6V，尺寸约为140mm×40mm×20mm
	个
	8

	31
	锂电池平衡充电器
	充电电流 0.1 - 6A，支持 1 - 6S 锂电池，具备平衡充电、过充保护、短路保护功能，显示方式 LCD 液晶
	个
	4

	32
	四轴无人机机架（X 型）
	材质碳纤维，轴距约为220mm，臂粗约为8mm，预留电机、飞控、电池安装位，最大起飞重量不低于800g
	个
	4

	33
	DC 供电线 / 硅胶线
	满足设备间供电和信号传输需求，具体规格依设备连接要求而定
	条
	20

	34
	XT60 公母头
	适配电池、电调（ESC）、电机等设备接口，电流承载能力满足电路需求
	对
	40

	35
	双通铝柱
	M310/M320/M410/M420/M210/M220各50个

尺寸适配机架、飞控板等设备安装需求，材质坚固耐用
	个
	300

	36
	304不锈钢十字平头螺丝
	M310/M35/M410/M45/M210/M25各50个

采用304不锈钢材质，十字平头
	个
	300

	37
	碳纤维板
	厚度、强度满足无人机结构增强需求，厚度约为3mm
	个
	4

	38
	5V 稳压模块
	输入电压范围适配电池输出，输出稳定 5V 直流电压，输出电流满足负载需求
	个
	4

	39
	升压模块
	输入电压范围适配电池放电后期电压，输出电压满足特定设备需求，输出电流满足负载要求
	个
	4

	40
	电压计
	测量电压范围覆盖电池电压，精度满足监测需求，如测量精度 ±0.1V
	个
	4

	41
	数字万用表
	测量范围：电压 0 - 1000V，电流 0 - 10A，电阻 0 - 200MΩ；精度 ±0.5%
	个
	10

	42
	电烙铁套装
	功率不低于60W，调温范围 200 - 450℃，烙铁头材质铜镀铁，含松香、焊锡丝、海绵等

（海绵1块、焊锡丝1卷、松香1块、电烙铁架1个）
	个
	20

	43
	热缩管
	材质 PE，收缩率 2:1，耐温 - 55 - 125℃。材质 PE，收缩率 2:1，耐温 - 55 - 125℃，单根长约为45mm，直径1mm180根、直径1.5mm145根、直径2mm100根、直径2.5mm70根、直径3mm50根、直径3.5mm-4mm各40根、其余直径共计165根。（Φ1 - 13mm）套装共计750根
	套
	4

	44
	扎带
	材质尼龙，拉力≥50N，耐温 - 40 - 85℃

（3×100mm）100根
	袋
	5

	45
	电工胶带
	10只装

绝缘性能良好，粘性适中，耐温满足无人机工作环境要求
	袋
	5

	46
	条纹纤维胶带
	条纹纤维，不少于10mm宽度。耐拉伸。
	卷
	50

	47
	BLE-Uno 主板
	基于 ATmega328P 微控制器；集成 BLE 蓝牙模块（工作电压 3.3-5V，通信距离 10-15 米，支持 UART 协议）；数字引脚不少于14 个（6 个 PWM 输出），模拟引脚 6 个（10 位 ADC 精度）；电源输入 5V（USB）/7-12V（外接）；支持 I2C、SPI 通信，兼容 Arduino 编程环境
	个
	5

	48
	I2C 扩展板
	工作电压 3.3-5V；支持 I2C 通信协议（地址可配置）；扩展8个I2C接口（SCL\SDA） GPIO 引脚 32 路（每块）；兼容 BLE-Uno 主板及各类 I2C 传感器 / 执行器；具备过流保护功能
	个
	10

	49
	舵机
	工作电压 4.8-6V；扭矩 1.7kg/cm（6V）；转动角度 0-270°；响应时间 0.12 秒 / 60°；重量约 20g；支持 PWM 信号控制
	个
	100

	50
	舵机
	工作电压 4.8-8.4V；扭矩 15kg/cm（8.4V）；转动角度 0-180°；响应时间 0.12 秒 / 60°；重量约60g；支持 PWM 信号控制
	个
	40

	51
	舵机金属圆盘、机臂连接支架
	各20个

圆盘为25T标准金属舵盘直径20/25mm，舵臂为25T金属舵臂，舵臂长20mm/35mm。
	组
	10

	52
	齿轮包
	含58种及以上种类
	组
	10

	53
	风扇模块
	工作电压 5V；额定转速 3000 转 / 分钟；风量 1.2CFM；噪音≤30dB；尺寸 约为30mm×30mm；支持 PWM 调速；含驱动电路，兼容 GPIO 引脚控制
	个
	20

	54
	红外接收与红外遥控器（一对）
	红外接收模块：工作电压 3.3-5V，接收距离 8-15 米，接收角度≤45°，输出数字信号；红外遥控器：工作电压 3V（纽扣电池），发射频率 38kHz，支持 12 键自定义功能
	对
	20

	55
	红外避障模块
	工作电压 5V；检测距离 3-80cm；输出数字信号（高 / 低电平）；探测角度≤30°；响应时间≤10ms；具备可调灵敏度旋钮
	个
	20

	56
	火焰传感器
	工作电压 3.3-5V；检测距离 0.5-1.5 米；检测角度≤60°；输出模拟 + 数字双信号；响应时间≤100ms；具备报警阈值调节功能
	个
	20

	57
	空气质量传感器
	工作电压 5V；检测气体类型：甲醛、CO、烟雾等；输出模拟信号（0-5V）；预热时间 2-3 分钟；响应时间≤10 秒；精度 ±10%
	个
	20

	58
	湿度传感器
	工作电压 3.3-5V；测量范围 20%-90% RH；精度 ±5% RH；响应时间≤2 秒；输出数字信号；含防水探头
	个
	20

	59
	雨滴传感器
	工作电压 3.3-5V；检测精度：滴雨级（0.1mm 降雨量）；输出模拟 + 数字双信号；响应时间≤100ms；含金属探测片
	个
	20

	60
	光敏电阻模块
	工作电压 3.3-5V；检测光照范围 0-100000Lux；输出模拟信号（0-5V）；响应时间≤10ms；具备光照阈值调节旋钮
	个
	20

	61
	人体红外模块
	工作电压3.3-5V；检测距离 3-7 米；检测角度≤110°；延时时间 10 秒 - 5 分钟可调；触发方式：单次 / 重复触发
	个
	20

	62
	触摸开关模块
	工作电压 3.3-5V；触摸感应方式：单点触摸；响应时间≤100ms；输出数字信号（触摸时高电平）；具备防误触设计
	个
	20

	63
	交通灯模块
	工作电压3.3-5V；包含红、黄、绿 LED 灯各 1 个；每个 LED 独立控制（支持 PWM 调光）；尺寸约为 50mm×30mm；含限流电阻
	个
	20

	64
	4 位数码管模块
	工作电压3.3-5V；显示位数 4 位；共阴 / 共阳可选（建议共阴，兼容性强）；支持段码控制；尺寸约为60mm×25mm；含驱动芯片
	个
	20

	65
	LED 显示器
	工作电压3.3-5V；显示字符 16×2 行；背光亮度可调；视角 160°；I2C 接口（节省引脚）；支持中文 / 英文显示
	个
	10

	66
	无源蜂鸣器
	工作电压 3.3-5V；工作电流≤30mA；音量 85dB（1 米处）；频率 200-5000Hz；支持 PWM 音调控制
	个
	20

	67
	充电电池模块
	电池类型：18650 锂电池；单节容量不小于2000mAh；总电压不低于7.4V；充电时间 2-3 小时；充电器输出 7.4V/1A；含电池盒（适配两节 18650）（含两节电池）
	组
	10

	68
	锂电池充电模块
	输入电压范围:5~5.5V充电截止电压:(4.2V)±0.5% 充 电 电 流:2.4A土5% 升压输出电压:5V~5.15V（有线损补偿） 升压输出电流:2A顶部  升压转换效率:92.5%(3.6V输入，5V2A输出）电池端静态电流:<30uA 升压输出电压纹:100mV
	个
	20

	69
	4×4 矩阵键盘模块
	工作电压 3.3-5V；按键数量 16 个（4 行 4 列）；按键寿命 100 万次；输出数字信号；支持自定义按键功能；尺寸 约为50mm×50mm
	个
	10

	70
	物联网模块
	工作电压3.3-5V；支持 802.11 b/g/n WiFi 协议；通信距离 50 米（空旷环境）；波特率 115200bps；支持 TCP/IP 协议；兼容 BLE-Uno 主板 UART 接口
	个
	10

	71
	语音识别模块
	工作电压 3.3-5V；识别语言：中文；识别词条数量：50 条（可自定义）；响应时间≤1 秒；输出数字信号（识别成功时触发）；兼容 I2C/UART 通信
	个
	10

	72
	RFID 感应模块
	工作电压 3.3-5V；通信协议：ISO 14443A；识别距离：2-5cm；支持卡片类型：MIFARE 1K 卡；接口：SPI；含 1 张配套 RFID 卡片
	个
	10

	73
	视觉传感器
	工作电压3.3-5V；发射波长：940nm（不可见红外光）；发射距离：1-3 米；输出功率：不低于5mW；尺寸约为20mm×15mm；含聚焦透镜（发射端：红外对射管模块）
	个
	10

	74
	视觉传感器
	工作电压 5V；接收波长：940nm；接收灵敏度：≤10μW/cm²；输出：在 LED 显示器上显示 “有遮挡”/“无遮挡” 文本；兼容发射端红外信号；集成信号处理电路

（接收端：LED 显示器集成接收电路）
	个
	10

	75
	Arduino Mega2560 开发板
	处理器：ATmega2560；数字 I/O 引脚 54 个（15 路 PWM）；模拟输入 16 路；工作电压 5V；支持 USB 供电 / 外部 7-12V 供电；兼容所有 Arduino 扩展模块
	块
	10

	76
	16路舵机控制器
	16路舵机控制，速度可调，内置8路过流保护，板载TTL串口通信接口，支持图形化编程软件
	块
	10

	77
	ESP32视觉识别模块
	基于ESP32开发，支持WiFi画面回传、人脸检测、颜色识别等AI功能，板载type-c接口、IIC接口、复位按钮、用户自定义按钮等，支持使用arduino IDE开发
	块
	20

	78
	TB6612FNG 电机驱动板
	工作电压 4.5-13.5V；单通道最大电流 3A（峰值 5A）；支持 PWM 调速；可驱动 2 路直流电机；内置过热保护
	块
	20

	79
	直流减速电机
	工作电压 6-12V；额定转速 300 转 / 分钟（未减速前）；额定扭矩 50mN・m；电机直径 28mm；输出轴径 5mm；空载电流≤100mA；带正反转标识；（带输出轴）
	个
	40

	80
	电机专用齿轮组
	材质：黄铜齿轮（高强度、低磨损）；减速比 50:1（输入轴 300 转→输出轴 6 转）；输入轴径 5mm（适配直流电机轴）；输出轴径 6mm（适配麦克纳姆轮轴孔）；传动效率≥85%；带金属支架
	套
	40

	81
	麦克纳姆轮
	直径 65mm；轮毂材质：ABS 塑料；轮缘：橡胶（防滑）；安装孔距 45mm；适配 6mm 轴径（齿轮组输出轴）；区分左旋 / 右旋轮（左前 / 右后为左旋，右前 / 左后为右旋）
	个
	40

	82
	电机与齿轮组固定支架
	材质：铝合金（轻量化、高强度）；适配 28mm 直流电机 50:1 齿轮组；安装方式：螺丝固定（预留底盘安装孔）；带轴承（减少输出轴磨损）；重量≤30g / 个
	个
	40

	83
	锂电池组
	电压 14.8V（4S）；容量 2000mAh；持续放电电流 5A；带保护板（过充 / 过放 / 短路保护）
	组
	20

	84
	DC-DC 降压模块
	输入电压 6-30V；输出电压 5V（可调）；最大输出电流 3A；带过载保护
	个
	10

	85
	超声波测距模块
	工作电压3.3-5V；测量距离 2-400cm；精度 ±3mm；响应时间≤30ms；带温度补偿
	个
	40

	86
	循迹模块
	工作电压 3.3-5V；检测距离 1-30mm；输出数字 / 模拟信号；带可调电位器
	个
	50

	87
	陀螺仪加速度计
	工作电压 3.3-5V；6 轴（3 轴加速度 + 3 轴陀螺仪）；测量范围 ±2g/±2000°/s；I2C 通信接口
	个
	10

	88
	 蓝牙模块
	工作电压 3.3-5V；蓝牙版本 2.0；通信距离 10 米；支持 UART 接口；波特率可调
	个
	10

	89
	无线模块
	工作电压3.3-5V；传输速率 2Mbps；通信距离 50 米（空旷）；SPI 接口；支持多点通信
	个
	10

	90
	小车底盘
	材质：6061 铝合金；尺寸约为5cm×20cm；厚度 2mm；预留电机安装孔；带传感器安装柱
	个
	10

	91
	万向轮
	直径 20mm；材质：PU 轮；安装高度可调；承重≥500g
	个
	20

	92
	摇杆模块
	工作电压 3.3-5V；双轴（X/Y）输出；带按键功能；输出模拟信号
	个
	10

	93
	1602 液晶显示屏（带 I2C）
	工作电压3.3-5V；显示字符 16×2 行；背光可调；I2C 接口；支持中英文
	个
	10

	94
	Arduino Uno R3 开发板
	微控制器：ATmega328P；数字 I/O 引脚 14 个（6 路 PWM）；模拟输入 6 路；工作电压 5V（USB）/7-12V（外接）；支持 I2C、SPI 通信；兼容米思琪 / Arduino IDE 编程
	块
	2

	95
	船模专用遥控器套装
	工作频率：2.4GHz；通道数：4 路（至少含 “前进 / 后退”“左转 / 右转”2 路核心通道）；通信距离：空旷环境 50-100 米；调制方式：FHSS（抗干扰）；遥控器供电：4 节 AA 电池（5 号）；接收机供电：5V（含接收机）
	套
	2

	96
	无刷电机
	工作电压：7.4-11.1V（2S-3S 锂电池）；KV 值：1400（每增加 1V 电压，转速提升 1400 转 / 分钟）；最大功率：200W；轴径：3.17mm；重量约为40g，
	个
	6

	97
	电子调速器
	工作电压：7.4-14.8V（2S-4S 锂电池）；持续电流：30A；峰值电流：40A（10 秒内）；支持无刷电机正反转；具备过流、过热、堵转保护；信号接口：PWM
	个
	6

	98
	船用螺旋桨
	材质：尼龙 + 玻璃纤维（耐冲击、防腐蚀）；直径：50mm；螺距：30mm；轴孔：3.17mm（适配电机轴）；旋转方向：右旋
	个
	6

	99
	电机防水支架
	材质：ABS 塑料 + 不锈钢螺丝；适配 2212 无刷电机；安装方式：螺丝固定（预留船底安装孔）；防水等级：IP54（防溅水、防泥沙）
	个
	4

	100
	船用舵机
	工作电压：4.8-6V；扭矩：1.8kg・cm（4.8V）；转动角度：0-180°；响应时间：0.08 秒 / 60°；重量：9g；防水等级：IP44
	个
	6

	101
	船用方向舵
	材质：高强度 ABS（耐海水腐蚀）；舵叶尺寸：约为30mm×50mm（高 × 宽）；舵轴直径：3mm；适配 MG90S 舵机臂
	个
	6

	102
	锂电池
	电池类型：18650 圆柱锂电池（2 节串联）；容量：1500mAh；放电倍率：15C（持续放电电流 22.5A）；带保护板（过充、过放、短路保护）；
	组
	4

	103
	锂电池平衡充电器
	充电电流：0.1-3A；支持电池类型：2S-3S 锂电池；充电模式：平衡充电（确保每节电芯电压一致）；保护功能：过压、过流、反接保护；显示方式：LED 指示灯
	个
	2

	104
	防水超声波传感器
	工作电压：3.3-5V；测量距离：2-300cm；精度：±0.5cm；探测角度：≤15°；防水等级：IP67；响应时间：≤30ms
	个
	2

	105
	水检测传感器
	工作电压：3.3-5V；检测方式：接触式；输出信号：数字信号（高电平 = 检测到水，低电平 = 无水分）；探头材质：不锈钢（防腐蚀）；防水等级：IP68
	个
	2

	106
	船模船体
	材质：加厚 ABS 塑料（耐冲击、防腐蚀）；长度：50-60cm；宽度：15-20cm；高度：10-15cm；船底设计：流线型（减少水阻）；预留电机、舵机安装位；自带防水舱（放置电池与电路）
	个
	2

	107
	防水接线端子
	工作电压：250V；额定电流：5A；材质：PVC 外壳 + 铜芯；防水等级：IP67；接线方式：螺丝压接（公母对插）
	对
	20

	108
	硅胶防水胶
	颜色：透明；固化方式：室温固化；防水等级：IP68；耐温范围：-60-200℃；粘接材质：塑料、金属、橡胶
	支
	4

	109
	杜邦线
	线长：20cm；导线材质：纯铜（低电阻）；端子材质：PVC；电流：1A；颜色：多色（便于区分电源线、信号线）（公对公 / 公对母 / 母对母）
	根
	50

	110
	螺丝刀套装
	材质：CR-V 钢（硬度高、耐磨）；手柄：防滑橡胶；带磁性（方便吸起小螺丝）；包含 6-8 个规格（十字 PH00-PH2 + 一字 2-6mm）
	套
	4

	111
	激光雕刻机
	1.核心性能参数
该机型专为教育场景设计，雕刻工作面积约为400×600mm，适配 A3 及以下尺寸的非金属材料加工，满足社团标识制作、模型配件雕刻、创意作品开发等教学需求。采用不低于60W 封离式 CO₂激光管作为核心光源，可实现 30mm 内木板、10mm 内亚克力的雕刻与切割，功率输出稳定且符合校园安全标准。设备重复定位精度达 ±0.1mm，确保精细图案（如社团 LOGO、二维码、文字标识）的雕刻清晰度；雕刻速度可在 5-60000mm/min 范围内调节，低速模式适合新手操作练习，高速模式满足批量制作需求。
2.运行系统配置
采用数字细分步进驱动技术，确保设备运行平稳无抖动，降低初中生操作失误导致的作品偏差。配备 DSP 数字芯片控制板卡，兼容 CorelDRAW、CAD 等主流设计软件，支持 BMP、PLT、DST、DXF、AI 等多种图形格式直接导入，适配学生常用的画图工具与设计软件输出格式。传动系统采用 3 条进口直线导轨配合 3M 同步带，保障运动轨迹精准度，减少长期使用后的机械损耗。
3.安全与环境参数
激光安全等级符合 IEC 60825 标准的 Class 3R 级，属于中低功率范畴，搭配防护措施后适合学生操作。冷却水冷循环系统，内置自动水保护开关，当水位低于安全阈值时自动停机，避免激光管因缺水损坏。设备工作电压为 AC 220V±10%（50Hz），适配校园标准供电线路，总功率＜1300W，无电路过载风险。工作温度适应范围为 0-45℃，可在普通教室、创客空间等环境稳定运行。
4.物理与防护规格
整机尺寸约为 700×800×1000mm，占地面积约 0.56㎡，可灵活放置于社团工作台；重量 50Kg，底部加装万向轮后便于移动调整位置。安全防护配置包括全封闭透明防护盖（便于观察雕刻过程）和紧急停止按钮（1 秒响应停机），有效降低操作风险。内置排烟风扇与防尘滤网，减少雕刻过程中产生的烟雾扩散，保持社团环境清洁。
5.教学适配特性
支持木板、纸板、亚克力、皮革、布料等多种初中生易获取的非金属材料加工，通过控制板卡可设置 "学生模式"，锁定最高功率为 40W 并限制高速雕刻功能，适配初学者操作水平。配套提供教学素材包、安全操作手册及 5 副防激光护目镜，满足社团教学中的安全规范与实践需求。
	台
	1

	112
	激光雕刻机
	激光功率：不敌海域50W。
雕刻面积：约为300mm×200mm。
雕刻速度：最大 500mm/s。
雕刻深度：约 2mm。
切割速度：不低于60mm/s。
切割深度（丙烯酸）：0-15mm。
上下工作台调节：上下 50mm 可调。
最小成形字符：约为1mm×1mm。
分辨率：约为0.0254mm（1000dpi）。
电源：220V（或 110V）±10%，50Hz。
复位定位精度：≤0.01mm。
工作温度：0-45℃。
工作湿度：35%-70%。
支持图形格式：PLT、DXF、BMP、JPG、GIF、PGN、TIF 等。
操作系统：Windows XP、VISTA、Windows 7、8、10。
控制配置：M2 主板。
冷却方式：水冷。
雕刻材料的最大高度：120mm。
激光管类型：CO2 玻璃激光管。
驱动方式：步进电机微步驱动。
定位精度：＜0.001mm。
小成形字符：汉字 2×2mm，字母 1×1mm。
数据传输接口：USB。
分色切割：多达 256 层分色切割。
	台
	1

	113
	配套板材
	松木板材A4大小（不小于30*20） 不高于3mm厚度
	张
	50

	114
	热熔胶枪
	直径不小于11mm,电加热
	只
	2

	115
	小型激光切割垫板（A2）
	材质：PVC + 橡胶（双层）；尺寸约为21cm×29.7cm；厚度不小于3mm；耐温≤150℃；表面带刻度（精确到 1mm）
	块
	30

	116
	手工切割刀套装
	刀柄材质：ABS 塑料（防滑）；刀片材质：SK5 高碳钢（锋利度 HRC58-60）；刀片规格：不低于18mm 美工刀片（10 片 / 套）；带刀片收纳盒（含刀片）
	套
	10

	117
	迷你手钻套装
	钻夹头范围：0.5-3mm；最大转速：1800 转 / 分钟；动力：手动（无需插电）；钻头材质：高速钢（HSS）；含 10 种规格钻头（0.5/1/1.5/2/2.5/3mm）（含钻头）
	套
	5

	118
	亚克力专用锉刀套装
	锉刀材质：高碳钢（硬度 HRC62）；套装包含：平锉（150mm）、圆锉（150mm）、三角锉（150mm）；表面锉纹：细齿（40 齿 / 英寸）
	套
	5

	119
	桌面小型工作台
	材质：实木台面（不小于25cm×15cm）+ 金属夹具；夹具调节范围：0-8cm；承重≤2kg；高度 10cm（适配学生坐姿操作）（带夹具）
	套
	5

	120
	多功能镊子套装
	材质：不锈钢（防腐蚀）；包含：尖嘴镊（12cm，夹取小零件）、弯嘴镊（12cm，深入缝隙夹取）、宽嘴镊（10cm，夹取芯片 / 模块）；表面抛光（防生锈）（3 件套）
	套
	5

	121
	硅胶板
	材质：食品级硅胶（柔软防滑）；尺寸不小于10cm×10cm；厚度 2mm；防滑系数≥0.8；耐温 - 40-200℃

2、3、4mm厚度不小于30*30cm面积各10张
	张
	30

	122
	手动压铆枪
	材质：铝合金枪身（轻便）+ 钢质压头；适配铆钉规格：M3-M4（塑料 / 金属铆钉）；操作力≤50N（学生可轻松操作）
	只
	1

	123
	铆钉
	M26(100只1袋)
	袋
	1

	124
	亚克力专用胶水
	成分：氯仿基（低气味）；粘度：50-80cP；固化时间：10-20 分钟（初步固化），24 小时完全固化；粘接强度：≥15MPa；适用厚度：1-5mm 亚克力板（50ml）
	支
	5

	125
	双面泡沫胶
	材质：EVA 泡沫（中间层）+ 亚克力胶（双面）；厚度 2mm；粘接力≥0.5MPa；耐温 - 20-80℃；可手撕（无需剪刀）（10mm×5m）
	支
	5

	126
	防水密封胶带
	材质：丁基橡胶（防水基材）+ 铝箔（表层）；厚度不小于1mm；防水等级：IP68；耐温 - 40-120℃；拉伸强度≥8MPa（50mm×5m）
	支
	5

	127
	热熔胶棒
	材质：EVA 树脂（环保无异味）；直径不小于11mm；长度 20cm；固化时间：10-30 秒；粘接强度：≥0.8MPa；耐温 - 10-80℃（11mm×20cm，高粘型）
	根
	50

	128
	彩色亚克力板
	材质：PMMA（高透明度）；尺寸约为21cm×29.7cm；厚度不小于2mm；透光率：透明板≥92%，彩色板≥85%；硬度：≥2H（防刮擦）；环保等级：ROHS（无甲醛）（1.2*2.4m，3mm 厚）黑/白/透明各4张
	张
	15

	129
	亚克力贴纸
	材质：PVC（防水耐磨）；尺寸约为21cm×29.7cm；粘性：≥0.3MPa；耐温 - 20-60℃；图案：含网格线、刻度、图标（如电源符号、传感器标识）（多色，A4）
	张
	50

	130
	收纳盒零件盒
	材质：PP 塑料（耐摔）；尺寸约为15cm×10cm×8cm；分 3 格（大 / 中 / 小）；带盖（防尘）；侧面贴标签栏（9 格）
	个
	5

	131
	绝缘胶带
	材质：PVC 基材（绝缘）；宽度约10mm；厚度约0.15mm；击穿电压≥2000V；耐温 - 10-80℃（彩色，10m / 卷）
	卷
	10

	132
	焊接辅助焊盘
	材质：FR-4 玻纤板（耐高温）；尺寸不小于10cm×10cm；表面铜箔焊盘（2mm 直径，间距 5mm）；带背胶（可粘贴固定）（不小于10×10cm，带背胶）
	片
	5

	133
	防护手套
	材质：丁腈橡胶（防化学腐蚀）；尺寸：通用型（适合学生手型）；厚度不低于0.08mm；耐油、耐溶剂；无粉（避免过敏）（一次性丁腈）（100只）
	盒
	40

	134
	护目镜
	材质：PC 镜片（防冲击、防刮擦）；镜框：TR90（轻便）；透光率≥90%；防雾等级：AF 防雾涂层；符合 GB 14866-2006 标准（透明防冲击）
	副
	40

	135
	放切割手套
	能有效防止裁纸刀等刀具割伤
	副
	30

	136
	元器件收纳盒
	材质：PP 塑料（耐摔、防潮）；尺寸约为25cm×16cm×18cm；可自由堆放；抽屉式；正面贴标签栏（24格，带隔板）抽屉式
	个
	5

	137
	台式电脑
	★1.处理器： ≥4核 ，主频3.4G
2.主板：不低于 B760芯片组

★3. ≥8G DDR4内存，提供2个内存槽位

4.显卡：集成显卡

★5. 硬盘：≥512G M.2 NVME SSD ，具备不少于2个M.2硬盘接口

★6.声卡：≥5.1声道

7.网卡：千兆太网卡

8.鼠标、键盘：原厂防水键盘、抗菌鼠标；

★9. USB接口：≥8个USB接口，其中一个Type-C接口

★10．其他接口：主板集成至少1个HDMI接口，1个DP接口

★11.扩展槽：至少1个PCIE 5.0x16 、1个PCIE x1、3个M.2 接口

12.显示器：不小于21.5英寸显示器

★13.机箱：≥15L

★14.服务：三年上门售后服务

管理软件：

1.管理软件架构可快速实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。管理平台需是B/S和C/S双架构，桌面更新模式需具备自动更新和手动更新两种

★2.计算机管理软件支持收集所有计算机硬件配置信息，包括终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。收集所有运行计算机的状态信息，至少包括计算机名称、CPU温度、主板温度、CPU风扇转速、开机时间、硬盘信息等。

★3.计算机管理软件具有打印机管理模块。

4.计算机管理软件平台支持不同硬件配置的计算机。

★5.学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。

★6.文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件发送至学生机的某目录下。

7.作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。  

8.请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。   

9.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持签到信息的导出

10.屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
	台
	20

	138
	实践桌
	1.尺寸1600mm*800mm*750mm（+-5mm）

2.桌面：采用E0级品牌三聚氰胺板，甲醛释放限量≤0.05mg/m³，厚度约25mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、不变形、防水性强，韧性好；封边：PVC胶边，桌面四个角做圆形倒角；甲醛释放限量≤0.05mg/m³。
2.桌腿：金属腿（约4cm*4cm方钢，壁厚不小于3mm），白漆，带轮。
	张
	10

	139
	学生凳
	1.凳面：直径约300mm，高度430-500mm（高度可调）。采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光 。                                                                                                                                                                                                                                                                  2.凳盘：方形冲压成型铁盘，壁厚不低于2.5㎜，能有效防止凳子面变形，分散承重力。
3.脚钢架：采用四条约20×40×1.5m的椭圆形钢管经折弯机两次折弯成7字型后全圆满焊接而成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。采用环保无铅高端白色塑粉，质感细腻。                                                                  
4.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。
	把
	20


三、合格投标人商务要求：
1、3年售后服务，提供售后服务承诺函

2、中标方负责件货物按照要求运送到指定地点，由专业人员按照学校要求安装到指定位置，安装过程中所有产生费用均由有中标方承担，费用包括且不限于运费、人工费、材料费等相关费用。

3、所有设备质保三年。

4、售后服务及到达现场时间24小时

第四章 评标方法
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法
本项目采用最低评标价法进行评标。
二、评标原则及程序
（一）评标原则
评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序
1、资格审查
1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。
2、符合性审查
2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。
3、样品及演示
3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知22条规定执行）
4、同一品牌产品
4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。
4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。
5、比较及评价
5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。
5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。
5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。
投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。
投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。
投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：
拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
书面说明不能证明其报价合理性的；
未在规定时间内递交有效书面说明书的。
6、需落实的政府采购政策性规定：
6.1对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定
对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：
       小型和微型企业相应产品、服务投标报价的  10%    
6.2对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的产品、服务价格给予   10%  的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）投标文件中必须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第二章 投标文件内容及格式），否则不予享受该政策性优惠，并对声明的真实性负责，如《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.3对于节能产品、环境标志产品的相关规定
节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。
采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的   5    %。
采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。
（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。
6.4对于贫困地区农副产品的相关规定
对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《贫困地区农副产品声明函》的供应商，对响应报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。响应报价扣除比例为相应产品报价的   5    %。
7、投标无效情况详见投标人须知。
8、推荐中标候选人的原则
详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：
采用最低评标价法的：
采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

采用综合评分法的：
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、确定中标人
评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。
采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

附件1                   

资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	2
	组织机构代码证
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	3
	税务登记证
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（如适用）
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	11
	联合体协议书（如适用）
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	12
	中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（按投标人须知表1.3.4要求描述）
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	13
	联合体的其它资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.4.8要求描述）
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	14
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照采购文件规定的审查期间内进行查询）
	无供应商须知

22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	15
	电子响应文件与加密备份文件一致的承诺函
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：
附件2                  

符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商名称

	
	
	
	
	
	

	1
	响应函
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	2
	递交投标保证金证明（如适用）
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	3
	开标一览表
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	4
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整
2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	5
	技术规格偏离表
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	6
	商务条款偏离表
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	7
	投标人关联单位说明
	无供应商须知1.5所述情形
	
	
	

	8
	《品目清单》、《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）（如适用）
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	9
	其他符合性证明材料
	响应采购文件实质性要求
	
	
	

	10
	响应报价（如适用）
	1.响应采购文件实质性要求

2.无供应商须知28.2条所述情形
	
	
	

	11
	其他符合性证明材料：货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可）。（如适用）
	1.按要求提供

2.合法有效
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	售后服务承诺书（如适用）
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


注： 《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）
填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字： 

日      期： 

第五章 政府采购合同条款及格式
合同条款                    
政府采购合同条款
1.术语定义
本政府采购合同下列术语应解释为：
1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序.按照招标文件投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件.附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。
1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。
1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料.燃料.设备.产品.硬件.软件.安装材料.备件及专用器具.文件资料等内容。
1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输.保险.安装.测试.调试.培训.维修.提供技术指导和支持.保修期外的维护以及其它类似的义务。
1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。
1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。
1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。
1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。
1.9“技术资料”指安装.调试.使用.维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和.或使用指南.操作手册.维修指南.服务手册.电路图.产品演示等文件及音像资料。
1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。
1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人.法人或其它经济组织。
1.12“法律.法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律.行政法规.地方性法规.规章及其它规范性文件的有关规定。
1.13“招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。
1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。
2.技术指标
2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。
2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。
3.交货
3.1供方按照合同约定的时间.地点交货
3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书.产品合格证以及招标文件.投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。
4.合同金额
根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。
5.付款
5.1付款方式.条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。
6.验收 
6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。
6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术.服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术.服务等要求的履约情况。
6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。
6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种.规格.性能.质量.数量.外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第3.3款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格.同意付款的依据。
6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。
7.知识产权及有关规定
7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权.专有技术权.商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。
7.2一方对另一方提供的技术资料.样件.图纸及其他与质量.技术.经营相关信息（包括但不限于价格.数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。
7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权.著作权.商标权等争议，供方负责交涉.处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。
7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。
8.包装要求
8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输.防潮.防震.防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价.换货.拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。
8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。
8.3包装费由供方承担，包装物不回收。
9.伴随服务
9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录.图纸.操作手册.使用说明.维护手册和服务指南等。
9.2供方还应提供下列服务：
9.2.1货物的现场安装.启动和试运行；
9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；
9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督.维修.保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。
9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装.启动.运行.维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。
9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
10.质量保证期
10.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
10.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。
11.质量保证
11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的.经过合法销售渠道取得的.全新的.未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌.规格型号.技术性能.配置.质量.数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装.正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件.投标文件确定的性能。由于设计.工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。
11.2如果货物的规格型号.配置.技术性能.原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。
11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。
12.技术服务和保修责任
12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
12.2投标人应按如下内容提供售后服务承诺书：
12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件.投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。
12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件.投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。
12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统.设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理.更换整个或部分有缺陷的材料。
12.2.4保修期内，供方提供电话.电子邮件.Web.现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。
12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。
12.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。
12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件.故障处理.软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间.取费标准按招标文件.投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。
12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应.借故推脱.无理由拒绝需方提出的维修.更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修.更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。
12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。
13.违约责任
13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物.或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物.提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；
13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格.质量和性能要求的新零件.部件或货物来更换有缺陷的零件.部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；
13.1.3根据货物低劣程度.损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；
13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息.银行手续费.运费.保险费.检验费.仓储费.装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；
13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。
13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。
13.3延期交货的违约责任
13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。
13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。
13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。
14.不可抗力
14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。
14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争.严重火灾.洪水.台风.地震。
14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
15.争端的解决
15.1政府采购合同的履行.违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。
15.3如果调解不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。
16.违约终止政府采购合同
16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。
16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；
16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
17.政府采购合同转让和分包
除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
18.适用法律：
本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
19.政府采购合同生效
19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。
19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方.采购代理机构.财政部门各执一份。
20.政府采购合同附件
下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：
20.1招标文件；
20.2招标文件的更正公告.变更公告；
20.3中标人提交的投标文件；
20.4政府采购合同条款；
20.5中标通知书；
20.6政府采购合同的其它附件。
合同格式   
政府采购合同格式
政府采购合同编号：
签订地点：
    (需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等.自愿.公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。
　　一.政府采购合同文件
    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：
1.招标文件（招标文件编号           ）；
2.招标文件的更正公告.变更公告；
3.中标人提交的投标文件；
4.政府采购合同条款；
5.中标通知书；
6.政府采购合同的其它附件。
　　二.政府采购合同范围和条件
    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。
　　三.政府采购合同标的
   本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。
　　四.政府采购合同金额
    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。
    注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称.数量.分项报价等，并作为合同组成部分。
　　五.付款方式及条件
    1.付款时间：        
    2.付款方式：        
    3.付款条件：        
　　六.交货时间和交货地点   
    1.交货时间：        
    2.交货地点：        
　　七.验收要求
    供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。
    八.违约责任
    1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。
    2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。
    3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。
    九.争议解决
    双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
    十.合同生效
本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

十一．其他
需方（公章）：                             供方(公章)：                     
法定代表人或授权代表人(签字):             法定代表人或授权代表人(签字):     
地址：                                    地址：                            
联系人：                                  联系人：                          
电话：                                    电话：                            
传真：                                    传真：                            
邮编：                                    邮编：                           
日期：                                    日期：                           
