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一、项目概况：
（一）项目名称：AI智慧操场建设项目
本项目是为了实现广州市工贸技师学院构建智能化教学与运动空间。以“AI助教”赋能备课、分层教学、个性化作业布置、教学实录分析等体育教学全流程，帮助老师精准化教学，以“AI教练”进行运动数据采集、测量判罚、诊断指导，提供个性化运动方案，帮助学生针对性训练，有效提升体育课堂教学质量，助力学生健康发展。
（二）项目属性：货物类
依据财政部《政府采购促进中小企业发展政策问答》：货物类采购项目以货物制造商作为中小企业认定主体，无需对项目所涉服务的供应商提出中小企业资质要求。本项目为货物类，货物制造商对应的行业是工业。
（三）最高限价：771,896.47元
（四）本项目核心产品为AI体育教学与测评系统（多家投标人提供的核心产品中任意一个产品品牌相同的，按一家投标人计算）。投标人必须在投标文件中填写所投核心产品的品牌，否则按无效投标处理。
（四）投标人需提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
（五）投标人应对采购需求中的设备性能和技术指标在响应详细内容中列出具体数值。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。
（六）投标人所投产品除项目采购文件中明确规定要求提供彩页或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准（投标文件内厂家提供的技术参数描述与投标人投标技术参数描述不一致时，以厂家提供的技术参数描述为准）。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。
（七）★采购人拟采购的AI体育户外显示终端的液晶显示器属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别，投标人须在投标文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书）。
（八）★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。
（九）采购人拟采购的AI体育户外显示终端的显示器、校级算力终端的服务器属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围，投标人需填写《政策适用性说明》（见投标文件格式）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书），作为技术评审的依据（注：《环境标志产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）。
（十）涉及软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。
（十一）投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
（十二）不允许中标供应商转包、分包项目（中标采购包的）内容。
（十三）★本次采购不接受进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 
（十四）投标人所投货物属于本国产品的，投标人需填写《关于符合本国产品标准的声明函》《关于本国产品比例的声明函》（见“第六章 投标文件格式与要求”格式五中附件2、附件3）作为价格评审的依据。因本项目采购标的的中国境内生产的组件成本占比相关要求、关键组件要求及关键工序要求暂未实施，因此《关于符合本国产品标准的声明函》中的“规定比例”栏、“关键组件”栏、“关键工序”栏无需填写。
二、采购需求清单
	序号
	货物
名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价限价（元）
	总价限价
（元）

	1
	AI体育教学与测评系统
	一、Web端体育备课
1.需支持按学段、年级、教学内容及班级学生的学情数据，应用大模型智能生成学期规划、单元规划和教学设计。（需提供现场系统功能演示）
2.需支持查看教师所带班级不同学期的备课内容，并对备课内容进行下载、删除和重命名。
3.需支持教师根据应用类型或新课标目录对资源进行筛选，资源预览与收藏。
4.需支持教师自主上传资源，需支持对上传资源进行查看、移动、重命名、下载、删除操作，上传资源存储空间≥10G。
二、Web端体育作业
1.需支持教师按学期、班级检索体育作业布置详情，需支持查看单次体育作业完成情况。
2.需支持老师布置班级单日、周期打卡作业。
3.需支持按照学生学情，匹配学生薄弱项，应用大模型智能生成个性化作业，支持老师布置单日、周期个性化作业。（需提供现场系统功能演示）
4.需支持管理者查看校级、年级体育作业数据，包含作业布置次数、作业完成人次、人均作业完成次数、作业完成率、优秀班级。
三.Web端教学分析
1.需支持以学期维度，展示校级、年级、班级体育课开课情况，含实际开课数、班均开课数、课均时长、开课班级数、参与教师人次、参与学生人次
2.需支持查看课堂报告，包括：
（1）课堂考勤：人员出勤情况。
（2）班级测评报告：包含实际测评人数、班级平均成绩、男生平均成绩、女生平均成绩、班级平均分数、男生平均分数、女生平均分数、违规项分布情况及测评异常指标分布情况。
（3）个人测评报告：包含测试成绩、自动生成运动的点评和锻炼建议；同时，教学模式测评完成后，需支持学生测试过程视频回看及学生关键动作帧查看。
（6）需支持对智慧体育教学一体机录屏视频，或教师自主上传的课堂教学音频/视频（服务期内时长≥1000分钟），应用大模型能力实现教学实录转写，进行教学分析，支持教师下载分析报告。（需提供现场系统功能演示）
四.体测分析
1.需支持体测任务管理，并针对体测任务进行发布、取消发布、删除、编辑、查看操作。
2.需支持体测任务监管，包括应测人数、完成人数、应测班级数、完成班级数，以及当前测试完成学生的平均分、优秀率、良好率、及格率、不及格率，附加分人数。
▲3.需支持按学期、年级、班级查看体质画像，形成身体形态、身体机能、身体素质的不同维度分析，形成BMI等级分析、身体形态评定等级分布、男女生身高体重与肺活量平均值，各体测项目平均值、平均分、等级分布、易提升人群、易下降人群分析。（投标人提供产品功能界面截图证明，并在对应需响应的技术指标进行圈注标记，不提供、不圈注或提供部分与技术参 数要求不符视为负偏离）
五.数据中心
1.需支持学校管理者查看不同学期的校级报告，包括学校体育教师数、学生数、授权项目数、本学期累计测评任务数、测评人次、学校各项目的测评任务数、测评人次、学校各项目的平均分数、等级分布、学校各项目的年级成绩对比、学校各项目的明星班级和明星教师。
2.需支持教师查看不同学期的班级报告，包括班级体育教师姓名、学生数、男生、女生人数、班级本学期累计测评任务数、测评人次、班级各项目的测评任务数、测评人次、班级各项目的平均分数、等级分布、班级各项目的成绩趋势、班级各项目的违规率和指标异常率、班级的运动之星和重点关注学生。
3.需支持教师查看每个学生不同学期的个人报告，并针对该生本学期的综合表现进行评价和建议，包括展示本学期累计测评次数、平均分数、学生成绩班级对比、学生成绩年级对比、学生本学期各项运动素质情况、学生本学期各项目成绩、学生本学期各项目的成绩趋势和等级分布情况。
▲4.需支持管理者查看全校不同学期的课后自主练习报告，包括累计自由练习次数、各项目练习次数、平均成绩；不同年级的分男生、女生的练习次数对比，明星班级和明星学生。（投标人提供产品功能界面截图证明，并在对应需响应的技术指标进行圈注标记，不提供、不圈注或提供部分与技术参数要求不符视为负偏离）
5.需支持教师查看班级/个人不同学期的自由练习报告，包括班级/个人累计自由练习次数、各项目练习次数；需支持查看每个项目班级/学生个人近一周的每日练习次数、近一月的每周练习次数、本学期的每月练习次数。
6 系统对接要求：本系统需采用库表对接方式，对接采购人现有智慧校园管理系统（厂家：联奕科技有限公司，数据库：Oracle 11g）。由采购人提供数据库账号、访问权限，中标供应商通过调用系统视图提取学校、院系、班级、师生基础信息及体育授课关联数据，不涉及对原有系统进行二次开发，对接明细以采购人实际需求为准。针对原有系统缺失的数据（如有），中标供应商须配套提供数据导入等配套解决方案；采购人协调提供对接智慧校园管理系统的技术资料，对接产生的所有费用均由中标供应商自行承担。
	1
	套
	80000
	80000
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	800/1000米/阳光跑AI测试仪套装
	一.软件功能
（一）AI 800/1000米跑
1.主要指标
（1）测试范围：0~999.9s
（2）分度值：0.1s
（3）误差：±1.5%
（4）响应时间：≤0.4秒
（5）人脸识别响应速度：≤1.5秒
2.支持800米≥30人、1000米≥30人的并发测试。
3.支持测评过程中通过语音播报或视觉指令进行。交互，包括学生抢跑的违规信息、跑步成绩
4.支持测评前对无关人员干扰进行播报，支持摄像头所覆盖测试区域外侧有多人干扰时，仍能够测评并正常播报和显示成绩。
5.需支持识别抢跑犯规功能，可对跑步成绩超时时长进行自定义设置。
6.支持测试过程中，显示总用时时长。
7.支持测试完成后，显示学生最终用时、本次测试学生排名。
8.支持测试完成后形成个人报告，自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，给出测评点评和锻炼建议。
（二）AI阳光跑
1.需支持显示学校名称、时间基础信息。
2.需支持人脸识别显示，支持显示当前跑步学生信息，包括头像、今日跑步里程、姓名。
3.需支持展示本月、本周、本日前10名排行榜，排行展示姓名、里程、班级等信息。
4.需支持≥1200人同时跑步。
5.需支持显示班级列表，班级列表显示用户授课班级，显示学生姓名、班级、头像和性别，支持进行人脸信息录入。
6.需支持进行摄像头管理，包括添加摄像头至对应的点位，支持选择对应摄像头进行视频监控界面查看。
7.需支持界面响应速度: 人脸识别成功1.5 秒内在大屏上进行显示反馈。
8.需支持进行设备管理，支持系统重启和关机。
9.需支持设置设备部署的操场类型，默认为400米，支持选择200米、250米、300米和自定义输入。
二.硬件规格
（一）显示模块
1.P2.5户外LED屏，尺寸≥960mm * 480 mm
2.强度：耐磨性、耐刮性、防冲击
3.工作温度范围：-20℃~60℃
（二）识别模块
1.≥ 800万像素智能摄像头，分辨率 ≥3840*2160。
2.帧率 ≥ 25fps。
3.需支持真宽动态、强光抑制、背光补偿。
4.变焦：需支持不低于12倍光学变焦、16倍数字变焦镜头;。
5.网口：需支持 RJ45 10 M/100 M/1000 M 自适应以太网口。
6.音频接口：1路输出。
7.电源供应：DC 36 V ± 20%，需支持防反接保护功能。
8.防护等级：不低于 IP66; 需支持 6000V 防雷、防浪涌、防突波。
9.传感器类型：需支持 1/1.8＂ progressive scan CMOS。
10.除雾：需支持加热玻璃除雾。
（三）声音模块：≥40w户外扬声器。
（四）短横杆设计，不侵入跑道空间消除安全隐患。
	1
	套
	138000
	138000

	3
	户外阳光跑大屏
	1.像素间距：≤3.076mm。
2.屏幕显示尺寸：宽≥2.2m，高≥1.1m。
3.白平衡亮度：≥4500cd/㎡。
4.亮度均匀性：≥98%。
5.刷新率：≥1920Hz。
6.对比度：≥5000：1。
7.峰值功耗：≤780W/㎡，平均功耗：≤280W/㎡。
8.色温：3000k-10000k可调。
9.采用密封式钣金铁箱，防护等级≥IP67。
10.含屏体电源；含发送卡、接收卡、连接线缆的配件。
11.采用国标镀锌钢材焊接，焊缝饱满，并做好防锈防腐处理。
12.配套屏体包材及落地安装支架。
13.支持展示本月、本周、本日前10名排行榜，排行展示姓名、里程、班级等信息。
	2
	个
	25000
	50000

	4
	50米跑AI测试仪
	一.50米跑软件功能
1.主要指标
（1）测试范围：0~999.9s
（2）分度值：0.1s
（3）误差：±1.5%
（4）响应时间：≤0.4秒
（5）人脸识别响应速度：≤1.5秒
2.需支持教师发起测评，学生根据语音指引和视觉指引完成测试项目。
3.需支持创建测评时选择全部或部分道次，可灵活使用操场跑道。
4.需支持创建测评时选择自动发令、手动发令多种发令形式，自动发令可通过语音自动引导完成测评，手动发令可实现“各就位”“预备”“起跑”分阶段控制。
5.需支持自由模式，学生可通过人脸识别自动开启测评任务。
6.需支持检测学生长时间离开测评区域，并自动结束测评。
7.需支持≥8人同时测试或者自由练习。
8.支持在无人使用状态下展示排行榜，支持分年级、性别显示个人排行榜包括姓名、运动成绩。
9.需支持测评前对无关人员干扰进行播报，需支持摄像头所覆盖测试区域外侧有多人干扰时，仍能够测评并正常播报和显示成绩。
10.需支持踩线、抢跑、窜道违规识别，抢跑状态下支持用户选择是否“召回”，如选择“召回”支持播报并显示“抢跑”，窜道学生正常显示成绩，个人成绩页面显示“窜道”违规，支持用户选择成绩是否有效或留存。
11.可对成绩超时时长、踩线敏感度、发令准备时长、自由练习举手检测时间进行自定义设置。
二.50m*8往返软件功能
1.主要指标
（1）测试范围：0~999.9s
（2）分度值：0.1s
（3）误差：±1.5%
（4）响应时间：≤0.4秒
（5）人脸识别响应速度：≤1.5秒
2.需支持教师发起测评，学生根据语音指引和视觉指引完成测试项目。
3.需支持创建测评时选择全部或部分道次，可灵活使用操场跑道。
4.需支持创建测评时自动发令，自动发令课通过语音引导完成测评。
5.需支持检测学生长时间离开测评区域，并自动结束测评。
6.需支持≥8人同时测试。
7.需支持在无人使用状态下展示排行榜，需支持分年级、性别显示个人排行榜包括姓名、运动成绩。
8.需支持测评前对无关人员干扰进行播报，需支持摄像头所覆盖测试区域外侧有多人干扰时，仍能够测评并正常播报和显示成绩。
9.需支持踩线、抢跑违规识别。
三.硬件规格
（一）显示模块
1.P2.5户外LED屏，尺寸≥960mm * 480 mm
2.强度：耐磨性、耐刮性、防冲击
3.工作温度范围：-20℃~60℃
（二）识别模块
1.≥ 800万像素智能摄像头，分辨率 ≥3840*2160。
2.帧率 ≥ 25fps。
3.需支持真宽动态、强光抑制、背光补偿。
4.变焦：需支持不低于12倍光学变焦、16倍数字变焦镜头。
5.网口：需支持 RJ45 10 M/100 M/1000 M 自适应以太网口。
6.音频接口：1路输出。
7.电源供应：DC 36 V ± 20%，需支持防反接保护功能。
8.防护等级：不低于 IP66; 需支持 6000V 防雷、防浪涌、防突波。
9.传感器类型：需支持 1/1.8＂ progressive scan CMOS。
10.除雾：需支持加热玻璃除雾。
（三）声音模块：≥40w户外扬声器。
（四）短横杆设计，不侵入跑道空间消除安全隐患。
	1
	套
	79000
	79000
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	100米跑AI测试仪
	1. 软件功能
1.主要指标
（1）测试范围：0~999.9s
（2）分度值：0.1s
（3）误差：±1.5%
（4）响应时间：≤0.4秒
人脸识别响应速度：≤1.5秒
2.需支持教师发起测评，学生根据语音指引和视觉指引完成测试项目。
3.需支持创建测评时选择全部或部分道次，课堂可灵活使用操场跑。
4.需支持创建测评时选择自动发令、手动发令多种发令形式，自动发令可通过语音自动引导完成测评，手动发令可实现“各就位”“预备”“起跑”分阶段控制。
5.需支持自由模式，学生可通过人脸识别自动开启测评任务。
6.需支持检测学生长时间离开测评区域，并自动结束测评。
7.需支持≥8人同时测试或者自由练习。8.支持在无人使用状态下展示排行榜，支持分年级、性别显示个人排行榜包括姓名、运动成绩。
9.需支持测评前对无关人员干扰进行播报，需支持摄像头所覆盖测试区域外侧有多人干扰时，仍能够测评并正常播报和显示成绩。
10.需支持踩线、抢跑、窜道违规识别，抢跑状态下支持用户选择是否“召回”，如选择“召回”支持播报并显示“抢跑”，窜道学生正常显示成绩，个人成绩页面显示“窜道”违规，支持用户选择成绩是否有效或留存。
11.可对成绩超时时长、踩线敏感度、发令准备时长、自由练习举手检测时间进行自定义设置。
12.需支持测试完成后，显示学生最终用时、本次测试学生排名。
13.需支持超时检测并自动结束测评。
14.需支持测试完成后形成班级报告和个人报告，个人报告能够智能分析起跑前倾角度、起跑反应时间、平均速度，给出对应的测评点评和锻炼建议。
15.需支持视频回溯，系统自动捕捉运动过程中的关键帧，包括准备、起跑、冲刺三个关键帧。
二.硬件规格
（一）显示模块
1.P2.5户外LED屏，尺寸≥960mm * 480 mm
2.强度：耐磨性、耐刮性、防冲击
3.工作温度范围：-20℃~60℃
（二）识别模块
1.≥ 800万像素智能摄像头，分辨率 ≥3840*2160。
2.帧率 ≥ 25fps。
3.需支持真宽动态、强光抑制、背光补偿。
4.变焦：需支持不低于12倍光学变焦、16倍数字变焦镜头。
5.网口：需支持 RJ45 10 M/100 M/1000 M 自适应以太网口。
6.音频接口：1路输出。
7.电源供应：DC 36 V ± 20%，需支持防反接保护功能。
8.防护等级：不低于 IP66; 需支持 6000V 防雷、防浪涌、防突波。
9.传感器类型：需支持 1/1.8＂ progressive scan CMOS。
10、除雾：需支持加热玻璃除雾。
（三）声音模块：≥40w户外扬声器。
（四）短横杆设计，不侵入跑道空间消除安全隐患。
	1
	套
	79000
	79000
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	AI体育教学一体机
	软件功能
（一）课堂教学
1.需支持教师、班主任、管理员使用人脸识别/账号密码进行登录。
2.需支持不同行政班/分层班、年级、班级进行选择。
3.需支持热身、讲解、练习、体能、拉伸≥5种教学资源的快速推荐与筛选，且支持根据不同运动项目、学段推荐教学资源。（需提供现场系统功能演示）
4.需支持立定跳远、仰卧起坐、跳绳、坐位体前屈的4种AI测评项目。
5.支持教师拍照考勤、手动考勤2种方式进行考勤
（1）拍照考勤：选择拍照考勤后，系统支持教师选择对应端设备进行拍照，系统自动识别所拍照片中该班级人脸信息，系统自动将识别成功的学生设置为出勤状态。
（2）手动考勤：选择手动考勤后，教师可手动选择学生为出勤、迟到、早退、请假和缺勤状态。
6.需支持教师分层教学，可根据学生体育学情数据生成分层结果，实现课堂10秒内快速分层分组，开展针对性练习。
（二）课堂测评
1.需支持教师选择全部学生、男生、女生以及自定义学生名单四种方式进行测试。
2.一台设备分别支持立定跳远≥1人、仰卧起坐≥10人、跳绳≥10人、坐位体前屈≥6人的并发测试，支持项目切换使用。
3.需支持按教师对不同测试项目按需进行测评次数使用，并取学生本次测试最佳成绩进行保存与记录。
（三）课后运动
1.需支持学生进入测试点，摄像头自动识别人体或肢体动作触发运动项目，支持学生通过语音播报或视觉指令进行交互，包括学生信息、违规信息、人员干扰、成绩分数。
2.需支持学生登录后，查看个人运动数据，支持按周期查看各项目运动记录和个人运动画像。
3.需支持学生使用AI运动教练功能，可根据学生运动数据，通过体育大模型在10秒内生成运动处方和运动建议。（需提供现场系统功能演示）
4.需支持学生刷新最高成绩时，进行记录并给予语音播报和视觉指令反馈。
▲5.需支持排行榜功能，支持个人排行榜和热度排行榜，其中个人排行榜能够显示不同运动项目不同年级的个人区分男女，成绩排名、创造者、成绩、体育教师、班主任和创造瞬间。班级热度榜能够显示不同年级班级的热度排名、班级、热度值、班主任和体育教师，管理员可对排行榜的数据进行审核、修改、脱敏的个性化操作。（投标人提供产品功能界面截图证明，并在对应需响应的技术指标进行圈注标记，不提供、不圈注或提供部分与技术参数要求不符视为负偏离）
（四）录屏功能
1.需点击“录屏”开启、停止录屏功能。
2.需支持录制完成的屏幕和教师音频自动上传至教学系统，进行教学分析。
（五）系统管理
1.需支持学校管理者对于立定跳远、仰卧起坐、跳绳、坐位体前屈项目的自由模式设置，包括各项目的启用测评项目、启用周期、启用时间段。
2.需支持系统设置功能，支持用户使用教学一体机对相机、点位进行可视化配置。
3.需支持教师和管理员使用教学一体机对学生人脸信息、性别信息进行维护。
二.算法性能
（一）AI立定跳远
1.主要指标
（1）测试范围：0~300cm
（2）分度值：1cm
（3）误差：±1cm
（4）成绩响应时间：≤0.4秒
（5）人脸识别响应速度：≤1.5秒
2.需支持使用快测、人脸识别自动测评、名单播报测评，学生可以通过名单顺序或人脸识别进行测评。
▲3.需支持识别踩线、单脚跳、垫脚跳、跳出测试区域犯规功能，可自行设置打开或关闭对后撤步与摔倒的检测，可自行选择是否对垫脚跳进行检测。（投标人提供产品功能界面截图证明，并在对应需响应的技术指标进行圈注标记，不提供、不圈注或提供部分与技术参数要求不符视为负偏离）
4.需支持起跳助跑、未在指定区域起跳、连续跳跃、侧边跨越跳、侧边二段跳、双人接力跳、跳出测试区域、遮挡第一落地点后二段跳、起跳换人违规行为进行检测，按照实际违规项、第一次落地成绩或未按规范动作进行语音播报。
（二）AI仰卧起坐
1.主要指标
（1）分度值：1次
（2）误差：±1次
（3）响应时间：≤0.4秒
（4）人脸识别响应速度：≤1.5秒
▲2.需支持识别手脱离头部、两肘未触及膝盖、未躺平犯规、未屈膝等违规姿态的检测，需支持设置对规范动作进行判定的躺平角度和坐起角度。（投标人提供产品功能界面截图证明，并在对应需响应的技术指标进行圈注标记，不提供、不圈注或提供部分与技术参数要求不符视为负偏离）
3.需支持检测中途离开测试区域，终止测试并计算最终成绩。
4.需支持测试完成后形成个人报告，自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，给出平均速度以及测评点评和锻炼建议。
5.需支持≥10人同时测试。
（三）AI坐位体前屈
1.主要指标
（1）测量范围：-20cm~40cm
（2）分度值：0.1cm
（3）误差：±0.2cm
（4）响应时间：≤0.4秒
（5）人脸识别响应速度：≤1.5秒
▲2.需支持≥6人同时测试。（投标人提供产品功能界面截图证明，并在对应需响应的技术指标进行圈注标记，不提供、不圈注或提供部分与技术参数要求不符视为负偏离）
3.需支持学生使用含机械推杆的专用坐位体前屈仪进行测试，包含自动归位测试游标的配件。
4.需具有识别双膝弯曲、单手推动游标、猛推游标、未双脚蹬板等犯规功能，自动检测配件设备丢失或偏移、超时等。
5.需支持测试完成后，显示推动的距离成绩。
6.需支持超时检测并自动结束测评，需支持离开测评区域自动结束测评。
7.需支持测试完成后形成个人报告，自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，给出测评点评和锻炼建议。
（四）AI跳绳
1.主要指标
（1）误差：±1个
（2）分度值：1个
（3）响应时间：≤0.4秒
（4）人脸识别响应速度：≤1.5秒
2.需支持≥10人同时测试或者自由练习，屏幕显示就位人员信息与实时跳绳个数、结束成绩 。
3.需支持设置跳绳测试时间为30秒、60秒、120秒、180秒、240秒。 
4.需支持检测中途离开测试区域，并通过显示屏显示偏离。
5.需支持识别无绳跳，并可配置是否计数。
6.需支持测试过程中和完成后，实时显示过程成绩、过程排名与最终成绩、最终排名。
7.需支持视频回溯。
三.硬件规格
1.尺寸：≥55寸
2.分辨率：≥3840*2160，向下兼容1920*1080分辨率，可视角度178°(H) / 178°(V)，亮度≥2000nits，亮度可调节
3.钢化玻璃厚度≥5mm，需采用AG蚀刻处理，透光度不小于88%（或更优防反射方案）
4.长期户外使用，工作温度-20℃~+60℃，存储温度-30℃~+70℃，支持高温自动调节，防护≥IP55
5.喇叭≥2×10W
6.需支持≥1路HDMI输入
7.AC220V供电，内置防雷器和空气开关
	1
	套
	89000
	89000
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	AI体育户外显示终端
	1.屏幕尺寸：≥55寸
2.屏幕亮度：≥2000cd/m²
3.屏幕分辨率：≥4K，支持纳米电容触摸
4.处理器参数：主频≥2.0GHz，核心数≥四核
5.存储容量：RAM≥4GB，ROM≥32GB
6.需自带人脸识别摄像头
7.需支持户外应用场景，防护等级≥IP55
8.需支持排行榜，实时展示近30天、本学期各运动项目的排行，包含班级热度榜、最佳成绩排行
9.需支持学生至少两种形式登录，需包含账号密码登录、人脸识别登录
10.需支持学生登录后查看本学期各项目的测评记录，测评时间、测评项目、测评成绩、视频回放，以及相应的锻炼建议
11.需支持学生查看各项目个人最佳成绩、班级最佳成绩、学生班级排行、年级最佳成绩、学生年级排行
12.支持教师登录查看学生的测评报告
	1
	套
	18000
	18000
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	校级算力终端
	一.系统管理功能
1.需支持查看校级智慧体育建设总览。
2.需支持查看学生体测成绩数据。
3.需支持查看校体育课开课情况。
4.需支持查看学生运动项目测评情况。
5.需支持查看学生运动项目练习情况。
二、硬件参数
1.校级算力终端。
2.处理器：配置≥1颗 X86处理器，≥16核32线程，主频≥2.8GHz。
3.内存：配置不低于64GB 内存，不少于8个内存插槽。
4.硬盘：配置≥1 块 480G SSD 硬盘，≥1块 8T 7.2K SATA 硬盘。
5.网卡：不低于2个千兆电口。
6.GPU卡：配置≥3 块 GPU 卡，为每个GPU额外配备独立双冗余散热风扇。
7.电源：配置冗余热插拔电源，单电源模块额定功率≥1200W。
8.扩展性：最高支持4个双宽或4个单宽 GPU卡。
	1
	套
	78000
	78000

	9
	仰卧起坐压脚垫
	1.可折叠式底座，设备尺寸≥160cm*50cm。
2.骨架采用加粗钢管，管材厚度≥1.5cm。
2.底座需有皮革软垫。
3.脚垫有≥3个高度档位，黑色珍珠棉包裹。
	10
	套
	800
	8000
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	坐位体前屈推板
	1.测量范围-20~+40cm。
2.产品特点：支持测试后回弹。
3.材质：镀锌钢管+铝材测试杆+户外皮。
	6
	套
	1200
	7200

	11
	跳远橡胶垫
	1. 地垫长度和宽度满足刻度（最大量程3M）
2.地垫宽1.22m‌±0.2m，长4m‌±0.2m
3.地垫厚度8mm‌±1mm
4.环保橡胶跳远垫
	1
	套
	1500
	1500
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	AI身高体重测试仪
	1.身高测量方式：高精度超声波探头并实现温差补偿。
2.体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重。
3.显示方式：≥19.5寸高清触摸屏，屏幕分辨率≥1920*1080。
4.操作系统：不低于Android 11（含Android11）。
5.运行内存≥2GB。
6.存储: ≥16GB。
7.测量范围：身高：20cm－210cm 体重：1kg－500kg。 
8.精确度：身高：±0.5cm，体重：±0.1kg。
9.内置摄像头：≥500万像素内置摄像头。
10.支持自由测试模式，学生可通过人脸识别自主完成项目测试。
11.支持未录入人脸时以游客身份完成测试。
	2
	台
	16000
	32000
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	AI肺活量测试仪
	1.显示方式：≥19.5寸高清触摸屏，屏幕分辨率≥1920*1080 
2.操作系统：不低于Android 11（含Android11）
3.运行内存:≥2GB
4.存储:≥16GB
5.测量范围:0~9999ml,分度值1ml,精度：±5% ,误差：2.5%FS 
6.使用方式：一次尽力吸气后，再尽力呼出的气体总量来进行测量 
7.摄像头：≥500万像素内置摄像头
8. 支持自由测试模式，学生可通过人脸识别自主完成项目测试
9.支持未录入人脸时以游客身份完成测试
	2
	台
	16000
	32000
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	路由器
	1. 内置专业的双核64位网络处理器，单核主频高达1GHz，具备全千兆线速转发能力;
2. 支持2个千兆WAN口、3个千兆LAN口，同时支持USB接口且支持多WAN口智能/手动负载均衡;
3. 支持IPSec VPN，支持L2TP VPN；
4. 支持上网行为管理;支持免认证、微信认证两种认证手段;
5.路由&AC合二为一。
	1 
	个
	700 
	700
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	全千兆Web网管交换机
	1.18个千兆SFP端口 
2.4个10/100/1000Base-T RJ45端口 
3.支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口VLAN 
4.支持QoS、带宽控制、⻛暴抑制 
5.支持端口汇聚、端口镜像、端口监控 
6.支持线缆检测、环回保护  
7.支持ERPS环网协议，RPL配置，支持环网数5，收敛时间≤50ms 
8.支持Web管理、VLAN隔离、标准交换三种模式
	2 
	个
	880 
	1760
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	全千兆三层网管交换机
	1.8个10/100/1000Base-T RJ45端口 
2.2个独⽴千兆SFP端口 
3.支持智能开局，自动配置组网，拓扑图形化展⽰ 
4.支持RIP动态路由、静态路由、ARP代理 
5.支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping 
6.支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证 
7.支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6 
8.支持Web网管、CLI命令⾏、SNMP 
9.支持ERPS环网配置及RPL配置，提高网络可靠性
	2 
	个
	790 
	1580

	17
	全千兆云管理PoE交换机
	1.5个10/100/1000Base-T RJ45端口 
2.1个1000M SFP端口 
3.1〜4号千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电 
4.整机最大PoE供电功率为57W，单端口最大PoE供电功率为30W 
5.6KV防雷，保障安全稳定 
6.支持智能开局、异常告警、快速排障 
7.支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、⻛暴抑制 
8.支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护
	3 
	个
	565 
	1695

	18
	千兆单模单纤SFP光模块A端
	1.采用可热插拔的SFP封装 
2.全双工光收发一体模块 
3.符合SFP MSA、IEEE 802.3z标准 
4.速率高达1.25Gbps 
5.单模光纤传输，最远可达20KM 
6.单纤LC光口，工作波⻓1550nm/1310nm 
7.内置数字诊断功能 
8.工作电压3.3V 
9.壳体工作温度-20℃ ~ 75℃
	5 
	个
	368 
	1840

	19
	千兆单模单纤SFP光模块B端
	1.采用可热插拔的SFP封装 
2.全双工光收发⼀体模块 
3.符合SFP MSA、IEEE 802.3z标准 
4.速率高达1.25Gbps 
5.单模光纤传输，最远可达20KM 
6.单纤LC光口，工作波⻓1310nm/1550nm 
7.内置数字诊断功能 
8.工作电压3.3V 
9.壳体工作温度-20℃ ~ 75℃
	5 
	个
	282 
	1410

	20
	光纤收发器
	1.1个千兆SC光接口，支持双纤多模、双纤单模、单纤单模三种光纤传输模式；
2.1个千兆RJ45接口，支持10/100M/1000M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测；
3.符合IEEE802.3 10 Base-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE802.3z标准；
4.IP40防护等级，金属材质外壳，无风扇，无散热孔；
5.工作温度-40℃～+85℃，湿度5%～95%（无凝露）；
6.宽压直流电源输入，支持过载、防反接保护；
7.四级防雷；
8.支持标准DIN卡轨式安装、壁挂式安装；
9、含配套电源适配器。
	2 
	个
	360 
	720

	21
	不间断电源
	不带线，带接线盒双排PDU,额定电流10A，额定电压250V，过载保护、漏电保护、防雷保护，输出3位新国标5孔
	3 
	个
	260 
	780

	22
	机柜
	钢制喷塑：厚度不少于1mm，立柱不少于1.5mm，含一个6位不间断电源、两个风扇、一块层板，
前后门单开、含4只脚轮
	1 
	个
	970 
	970

	23
	汇聚箱
	白色户外汇聚箱，冷轧镀锌板，
尺寸600*600*450mm（±10mm），厚度不少于1.2mm，防水，内带5层隔板、安装柱。
	2 
	个
	750 
	1500

	24
	背包箱
	尺寸400*300*300mm（±10mm），不少于1.2mm镀锌板喷塑、丝印，内部配一块安装板，配两层隔板
	5 
	个
	635 
	3175

	25
	硬件集成实施服务
	1.AI智慧操场建设项目施工工程量清单详见招标公告附件。投标人须针对该项内容在限价范围内报总价。
2.AI智慧操场建设项目施工图纸详见招标公告附件。中标供应商须按图纸要求进行施工，不得随意更改。
3.中标供应商在项目验收前，向采购人提交“AI智慧操场建设项目施工项目结算表”，结算表各项数据须对应工程量清单中“内容、限价等”编制，且不能超过该项投标总价。
4.结算表将作为采购人向评审结算部门递交结算申请的材料。该项内容将按工程造价行业标准和规范组织审查评审，项目评审结果作为本项目价款结算的依据。
	1
	项
	64066.47
	64066.47

	总额：¥ 771896.47（大写：人民币 柒拾柒万壹仟捌佰玖拾陆元肆角柒分 ）


投标报价包括：货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、验收、培训、质量保证期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
★投标人在《开标一览表》中报出总价（作为价格分计算依据），并在《分项报价表》中列出二、采购需求清单中所有货物的单价及总价。各货物及总价均不得超过各货物的最高限价（含单价限价和总价限价）及项目总价限价，否则投标无效。
三、现场系统功能演示要求
本项目要求在评审过程中进行演示，建议供应商在投标文件解密时间截止后1小时内到达指定地点（广州市天河区天润路447号广州市政府采购中心（太阳广场）四楼供应商等候区）。演示开始时间由评审委员会确定，如供应商未在评审委员会规定的时间内到达演示地点进行演示，评审委员会有权视其放弃演示。
（一）本项目由有效投标人于评标过程中进行演示，请投标人自行准备相关文件。
（二）授权委托代理人须凭身份证原件参加演示，参加人数不超过3人（含授权委托代理人在内）。演示人员的身份由评审专家进行核验。
（三）如演示过程中需要用到电脑等设备（设备不能共用），请投标人自带，评标现场仅提供电源和投影设备。
（四）演示时间不超过15分钟。
（五）投标人演示顺序按《开标一览表》的顺序进行。
（六）如涉及产品演示的：多功能室大门尺寸（宽0.8米×高2.1米），多功能室体积（长5米×宽2.7米×高2.4米）。请供应商根据多功能室的大门尺寸和体积安排演示内容或产品。如因多功能室无法满足供应商演示内容或产品，造成的不利后果由供应商自行承担。
（七）演示的内容为：
（1）AI体育教学与测评系统-Web端体育备课：需支持按学段、年级、教学内容及班级学生的学情数据，应用大模型智能生成学期规划、单元规划和教学设计。
（2）AI体育教学与测评系统-Web端体育作业：需支持按照学生学情，匹配学生薄弱项，应用大模型智能生成个性化作业，支持老师布置单日、周期个性化作业
（3）AI体育教学与测评系统-Web端教学分析：需支持对智慧体育教学一体机录屏视频，或教师自主上传的课堂教学音频/视频（服务期内时长≥1000分钟），应用大模型能力实现教学实录转写，进行教学分析，支持教师下载分析报告。
（4）AI体育教学一体机-课堂教学：需支持热身、讲解、练习、体能、拉伸≥5种教学资源的快速推荐与筛选，且支持根据不同运动项目、学段推荐教学资源。
（5）AI体育教学一体机-课后运动：需支持学生使用AI运动教练功能，可根据学生运动数据，通过体育大模型在10秒内生成运动处方和运动建议。
注：投标人自行携带相关演示设备，至开标现场搭建演示环境，对演示项功能进行逐一演示，不允许PPT、视频、图片演示。如果采用PPT、视频、图片等非原型演示或不参与演示的不得分。

四、整体技术方案要求
投标人根据自身项目经验，结合AI体育操场应用场景、主流技术路线等多方面编制整体技术方案，方案要点包括：
1.合理规划监控点位，覆盖范围要全面。
2.注重智能分析功能应用，以“AI助教”赋能备课、分层教学、个性化作业布置、教学实录分析等体育教学全流程，帮助老师精准化教学，以“AI教练”进行运动数据采集、测量判罚、诊断指导，提供个性化运动方案，帮助学生针对性训练等。
3.注重系统的可扩展性，便于后续根据校园发展需求进行设备增补或功能升级，且整体方案要符合国家相关标准与规范，确保合法合规运行。
4.要确保系统的安全性，包括数据传输加密、设备接入认证等，防止监控信息被窃取或篡改。
5.系统需具备高可靠性，选用技术成熟、稳定耐用的产品，保障系统长时间稳定运行。

五、实施和售后服务要求
1.包装、运输及到货检验：1）设备必须由原厂包装，包装箱内应有下列随箱资料：产品合格证、产品使用说明书、随箱清单、软件技术资料、实训指导书等。2）中标供应商负责所有设备从出厂到安装现场的运输。3）双方将依据有关规定，对到货的规格、数量等进行检验。中标供应商应对其全部产品、零件、配件、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标供应商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。
2.安装调试要求：1）中标供应商负责全部设备的安装调试工作，并负责保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求。2）中标供应商在货物安装期间应遵守相关规定，设备内部和外接线路的供电要符合安全标准，加强保护和防漏电措施。3）本项目使用的所有材料需按照中标供应商的投标文件执行，中标供应商需更换材料或投标文件及采购文件没有规定的材料，中标供应商须经采购人书面确认才可予以更换及采用，并按照国家检测标准要求进行验收。4）根据设计的修改和现场的实际情况，采购人可在不违反国家有关政府采购及其他法规的前提下对中标方案及货物（安装位置、规格、数量、外型尺寸等）作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。
3.售后服务要求： 1) 除特别说明的设备外，所有产品均需提供至少3年质量保证和原厂保修服务。 2）保修期内，所有硬件设备及其配件的维修均为免费。 3）设备故障报修的响应时间：接到用户方故障电话申报后0.5小时内响应，4小时内到达现场，12小时内解决问题。如故障导致业务中断，中断时间不超过24小时，如超过24小时，需提供备件先恢复业务。
六、技术培训要求
培训要求：1）中标供应商应在系统开通后试运行期间为采购人技术人员进行现场培训，在培训工作开始前投标人应向采购人无偿提供所有中/英文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护，排除一般故障。 2）中标供应商应对采购人的技术人员进行操作和维修培训，所有培训应以中文进行，投标人应在投标文件中提出培训计划和培训项目。3）培训次数不少于3次。
七、质量要求
投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，并提供货物出厂合格证、使用说明书、货物配置清单等相关资料。如果设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标供应商应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成；换货的相关费用由供应商承担。
八、项目人员团队要求
为保证服务质量和响应速度,投标人应保证能根据项目进度的实际需要，在相应阶段安排足够的技术人员开展工作，项目组成员应熟悉网络技术、安全技术、系统运维等领域知识。投标人应指派长期、持续和稳定的团队为本项目提供专业服务，服务团队名单一旦经双方确定则不得随意更换人员。服务团队要求如下：
1、项目经理1名，负责制定实施计划、团队管理、现场施工及质量把控，确保项目全流程高效推进、顺利交付。项目经理资质要求具有：计算机技术与软件专业技术资格（水平）系统集成项目管理工程师证书。
2、技术人员（除项目经理)不少于2名，负责编制技术方案、施工图纸，设备安装及调试，技术支持和售后服务，监督施工规范和设备质量，对系统功能、性能全面进行测试，整理项目文档，协调物资供应与现场保障。
九、其他商务要求
（一）交付时间、地点及条件
1.交付时间：合同生效之日起90个日历日完成供货。                               
2.交付地点：广州市工贸技师学院                                        
3.交付条件：设备须全新原厂正品，完成安装、调试、培训及相关技术资料交付，系统运行稳定、功能满足招标文件及合同要求。   
（二）付款方式
由采购人按下列程序、方式付款：
1.合同生效之日起，且收到中标供应商开具的正式发票后5个工作日内，采购人办理合同总价的50%预付款的支付手续。
2.中标供应商全部交付合同标的并通过采购人验收合格后，采购人于收到中标供应商开具的正式发票后5个工作日内办理合同总价50%尾款的支付手续，10个工作日内完成资金支付。
3.付款方式：采用支票、银行汇票、银行转账、电汇等形式。
4.对于满足合同约定支付条件的，中标供应商应向采购人提供与支付金额相符的合法有效完整的完税发票及凭证资料，且收款方、出具发票方均必须与中标供应商名称一致。采购人应当自收到正规发票（发票信息，名称：            纳税人识别号：               ）后将资金支付到合同约定的中标供应商账户（开户名称：            中标供应商银行账号：               中标供应商开户行：             纳税人识别号：             ），不得以机构变动、人员更替等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向中标供应商付款的条件。
上述付款时间为采购人向采购支付部门提出支付申请的时间，项目所有款项相关经费如受采购支付部门审查、支付管理流程、预算下达及拨款进度导致支付延期，支付期限自动顺延，采购人无须向中标供应商承担任何责任，中标供应商不得以此为由延迟履行或不履行合同义务。如本项目涉及工程部分的，按工程造价行业标准和规范组织审查评审，项目评审结果作为本项目价款结算的依据。
（三）验收
1.中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
[bookmark: TC_ISSUE_2075413034202996738_p0132]3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。
5.中标供应商应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
6.验收工作由采购人组织，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。采购人收到中标供应商项目验收申请之日起 7 日内按照合同的约定组织履约验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。
7.验收时采购人将核对中标成交供应商实际供货与其《关于符合本国产品标准的声明函》的一致性，必要时可抽查《声明函》承诺。

附件：异常低价审查要求
异常低价审查说明
根据财政部2026年1月14日发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》规定，本项目将对投标人的异常低价进行审查。
（一）如投标人报价中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
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