高层供水车需求技术参数（修订完善后）
1.整体要求
1.1 基本要求：
1.1.1底盘：满足国家认证认可监督委员会【机动车辆强制性认证实施规则-汽车消防车产品】要求，通过检测并获得国家强制性产品认证（CCC认证）；
1.1.2整车：满足国家标准GB7956【消防车】要求，通过检测并获得国家认可检测机构的整车检测报告；
1.1.3车身颜色符合《漆膜颜色标准》（GB/T3181-2008）中规定的R03大红色，外观标识符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求；
1.1.4整车制造商对底盘及上装提供售后服务，消除底盘制造商及消防车制造商之间潜在责任推诿。
1.1.5底盘由整车制造商设计生产，通过整体工程设计保证车辆的耐用性，可靠性，可维修性，性能及高质量水准；底盘动力系统，电气及液压等系统与上装主要部件的充分匹配，消除因改装底盘带来的潜在技术隐患。
1.2基本参数
1.2.1发动机最大功率(kW)：≥400；
1.2.2载液量：≥18000L(≥水15000L、泡沫3000L)
1.2.3最高车速：≥90km/h（电子限速）
✱1.2.4消防泵流量：高低压泵 
在压力1.0兆帕，流量：≥10000L/min 
在压力4.0兆帕，流量：≥500L/min 
✱1.2.5车顶炮：在压力1.0兆帕，流量：≥9000L/min 
射程：水：≥100m，泡沫：≥95m
1.2.6最大供水高度：≥300米（出具供水300米实验报告）
1.2.7倒车系统：驾驶室内配备倒车雷达、倒车影像系统、蓝牙通信系统、导航仪、360度行车记录仪。
2.底盘要求：
2.1驱动形式：≥8×4；
2.2发动机型式：直列涡轮增压发动机；
✱2.3发动机功率(kW)：≥400
2.4变速箱：自动智能变速箱
2.5悬挂：前后桥钢板弹簧
2.6制动系统：电子制动系统（EBS），防抱死系统（ABS），发动机排气制动，前后桥盘式制动
2.7尾气排放标准：符合国六排放标准
2.8轮胎：配置子午线钢丝轮胎并提供一个备用轮胎
3.驾乘室技术参数要求
3.1 型式：单排，左侧驾驶
3.2车门：原装两门驾驶室，主副驾驶位车窗为电动车窗
3.3翻转型式：电动液压可倾翻式
3.4驾乘室配置: 悬驾驶员座椅，高像素动态仪表显示，双蓝牙单USB，驾驶室自动冷暖空调，中央门锁，电动门窗，电动后视镜，电加热主后视镜及广角镜，前望地镜，侧望地镜，驾驶室内电源总开关，预留通信车载台电源接口、配置有倒车影像（液晶倒车监视屏）。
3.5 设置有警报器及警灯开关；
3.6 警灯警报器系统：警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声、警笛声、对外喊话等多种功能；
[bookmark: _Toc37344418]4.乘员室
4.1乘员室：面向驾驶室4座位内可嵌9L通用型单瓶空气呼吸器支架，乘员室所有设置安全带。
4.2材质：全铝合金板式粘接结构，无骨架无焊接，无焊接应力发生，采用不变形，不生锈全铝合金板式，所有铝合金板件的下料制作均通过激光切割机、数控折弯机等高精度设备完成，厢体各钣金件通过粘接剂粘接及螺栓定位，所有钣金件都标有激光刻码便于追溯。
4.3器材箱：车身左右两侧各设有2个（共4个），器材箱门采用优质铝合金卷帘门，卷帘门各密封、滑动胶件、锁、辅助绳等关键部件需要耐老化与抗拉压，并可轻松实现开启和关闭，密封性好，噪音低，外形美观。设置按钮式加拉杆条锁，所有卷帘门通用一把钥匙。各卷帘门带随门开关的LED照明灯条，并于驾驶室内设置卷帘门打开状态警告灯（门未关时灯亮）。
4.4泵室：位于车尾后部，整体布局紧凑合理。消防泵及其控制系统设置于其内。泵室内的各种操作方便、可靠。泵室采用轻铝合金上翻铰接门，门与厢体采用优质丁腈橡胶铰链连接，左右两边通过气弹簧助力，设有关闭拉带、条形把手及锁。该结构还可起到遮阳、避雨、防尘的功能。
4.5顶部防护：左、右设置防护装饰，车顶喷涂车用防滑漆，保证人员行走安全。
4.6.拉梯架：车顶左侧设有快速翻转拉梯架，一人站在地面即可轻松操作
4.7爬梯：在车后右侧，折叠式后爬梯，梯蹬防滑设计
4.8脚踏板：橡胶防滑设计
5.水罐罐体
5.1结构形式：外露式，设有横向和纵向防浪板阻挡车辆行驶时液体波浪产生的冲击。阻浪板上的孔口可为罐内液体提供自由的通道至到罐内每一个角落，设有人孔口，方便人员进入罐体清洁或检查之用。
5.2工艺：罐体经过前处理，防止金属的腐蚀。罐体顶板通过金属粘接剂粘接，表面处理和涂装。
5.3材质：耐高温性、耐腐蚀性材质
5.4人孔：φ450mm，主体采用高强度材质制作，设有快速开盖装置。
5.5溢流口：4个。
5.6排放口：1个DN40不锈钢球阀气动控制。
5.7罐注水口：左右各4个DN80，卡式雄性接口，滤网及闷盖。
5.8液位计：1套，驾驶室和泵室控制面板上显示。
5.9载液量：≥15000L
6.泡沫罐
6.1结构形式：与水罐合为一体，设有横向和纵向防浪板阻挡车辆行驶时液体波浪产生的冲击。
6.2载液量：≥3000L。
6.3材质：耐高温性、耐腐蚀性材质
6.4人孔：φ450mm，主体采用高强度材质制作，设有快速开盖装置。
6.5注液管：车左右两侧1个DN50，内扣式铜接口及闷盖。
6.6排液管：DN65，连接罐底下部凹槽。
6.7液位计：1套，驾驶室和泵室控制面板上显示。
✱7灭火系统技术参数要求：
7.1消防泵
✱7.1.1 类型：单双级高低压切换消防泵，适用于常压水和高压水，高压和常压可同时输出，也单独输出，离心泵。
✱7.1.2系统完整要求：常压泵、高压泵、控制系统、管路、真空泵、泡沫比例混合器、稳压系统等主要部件原厂一体化。
✱泵设计后置式，常压泵与高压泵组合式水泵系统，离心式、常压泵为1级常压，高压泵为4级高压。高压和常压可同时输出，也可单独输出。（常压泵、高压泵、控制系统，真空装置及管路阀门等主要附件均为泵原厂一体生产），在电气路失效时，可进行应急手动操作，保证消防系统的正常工作。
✱7.1.3额定流量（L/min）：1.0Mpa时 ≥10000L/min；4.0Mpa时≥500L/min。
7.1.4材质：泵壳及叶轮由防腐轻合金制成，泵轴由不锈钢制成。
✱7.1.5真空装置：双活塞式真空泵，最大吸水深度≥7.5m，真空度：≥85%
7.1.6稳压系统：设有原厂匹配稳压系统，当操作人员根据需要将泵的压力确定为规定值时，只需启动自动稳压开关后实现稳压功能
7.1.7水罐吸水管：带DN200蝶阀
7.1.8外吸水口：设有4个DN150吸水口，配不锈钢蝶阀，手动控制，带滤网，卡式快速接口及闷盖
7.1.9出水口：车辆左右各4个DN80出水口，采用快速拉杆阀门，卡式铜接口及门盖
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7.2.1泡沫混合系统要求：全自动智能型泡沫比例混合系统
7.2.2泡沫混合系统类型：电子控制封闭环泵泡沫比例系统
7.2.3 比例控制范围：1%-10%
✱7.2.3 控制方式：全自动。
7.2.4驱动方式：电子直流感应马达
7.2.5外泡沫吸引能力：≥2m
7.2.6泡沫系统冲洗：可通过外吸泡沫管冲洗
7.2.7取力器：全功率取离器
7.3控制和显示功能：显示水泵当前压力、水液位、泡沫液位、水泵超压时，发动机机油压力警示、冷却液温度警示、水泵稳压系统工作状态、水泵工作状态、泡沫系统工作状态、泡沫比例，当前水流量、当前泡沫液流量。
7.4车载炮
7.4.1位置：泵室上方。
7.4.2喷嘴：水及泡沫联用，带喷嘴、可调。可实现直流和扇面喷射及半流量喷射。
7.4.3泡沫筒：带具有中倍数功能的泡沫筒。
✱7.4.4转动范围(°)：旋转≥270°，≥俯仰-20°至60°
✱7.4.5流量(L/min) ：1.0兆帕时≥9000L/min。
✱7.4.6射程(m) ：水：≥100m，泡沫≥95m。
7.4.7控制方式：无线遥控：遥控距离≥150m，可实现炮的一键启动和回收，以及泵加速/减速、炮直流/开花、全/半流量、炮出水/出泡沫、俯仰旋转等功能,设有手动应急操作标识。
7.5快速灭火卷盘
7.5.1材质采用防尘及坚固的非腐蚀性材料，高品质ABS塑料卷轴及轮，铸造铝材曲柄驱动，1个手动软管刹车装置防止软管滚动。
7.5.2回绕：电动及手动。
高压软管：设有1根高压橡胶软管，长度≥50m，管内径25mm，工作压力4Mpa。
7.5.3水枪：软管末端带1个高压水枪，4Mpa时流量为200L/min，直流或雾状开花可调。
7.5.4控制面板数量/位置：1个/位于泵室后部。
8.保暖功能：根据西藏高寒情况下，乘车室内提供空调系统，消防泵处设置加热控温功能。
7.随车文件要求
	序号
	文件名称
	数量

	1
	消防车产品型式试验报告或自愿性产品认证证书
	1

	2
	底盘使用说明书
	1

	3
	底盘维修手册
	1

	4
	底盘质量保修卡
	1

	5
	发动机号码、车架号拓印件
	4

	6
	车辆照片（左前45度角）
	8

	7
	使用说明书（含操作光盘）
	1

	8
	整车合格证
	1

	9
	跟踪服务卡
	1

	10
	交接清单
	1

	
	
	


8. 随车器材附件:
	序号
	装备名称
	型号规格/配置技术参数
	数量（单位）
	单价
	总价(万元)

	1
	吸水管
	DN150（每根2m），置于泵室下方，配备吸水管扳手1副
	4根
	随车配带
	

	
	
	8M、DN150轻质吸水管放置于车顶，配备吸水管扳手1副
	1根
	随车配带
	

	2
	滤水器
	带漂浮装置
	2个
	随车配带
	

	3
	卡式铝雄消防栓接口
	DN150卡式雄/M125×6内牙
	1件
	随车配带
	

	4
	消防水带
	1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求；
2.内径公称尺寸：≥65mm，公差+2.00mm；
3.长度：≥20m；
4.设计工作压力:1.6MPa；
5.主要技术性能要求：
5.1最小爆破压力：≥6MPa；
5.2单位长度质量：≤600g/m；
5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。
5.4接口形式；卡式
	10盘
	随车配带
	

	5
	消防水带
	1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求；
2.内径公称尺寸：80mm，公差+2.00mm；
3.长度：≥20m；
4.设计工作压力:≥1.6MPa；
5.主要技术性能要求：
5.1最小爆破压力：≥6MPa；
5.2单位长度质量：≤600g/m；
5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。
5.4接口形式：卡式
	10盘
	随车配带
	

	6
	分水器
	1.整体技术性能符合《分水器和集水器》XF_868-2010的要求；
2.性能及结构参数：
2.1接口形式：卡式接口；
2.2进水口公称通径：80mm；
2.3出水口公称通径：65mm；
2.4公称压力：≥2.5MPa；
2.5开启力应≤200N；
3.性能要求：
3.1密封性能：按GB_868-2010中6.1.2规定试验中，各连接部位及阀门不应有渗透现象；
3.2耐腐蚀性能：应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理；
3.3阀门和通径：分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径≥分水器出水口的公称通径；
3.4接口性能：消防接口的公称压力应≥分水器本体的公称压力，其性能应符合GB12514.1的规定；
4.材质：
4.1材质宜采用GB/T1173规定的ZL104；
4.2橡胶密封件应采用耐油橡胶，所使用的O型密封圈应符合GB/T3452.1的规定。                                                                                                                                                                                                                                                                     5.重量≤9kg
	2件
	随车配带
	

	7
	集水器
	1.整体技术性能符合国家《消防接口第1部分消防接口通用技术条件》GB 12514.1-2005标准；
2.密封性能应达到水带接口在≥4.0MPa时无渗漏现象；密封圈材质：橡胶
3.水压性能：接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象，接口经水压强度试验后能够正常操作使用；
4.型号150DN*65两个
	1件
	随车配带
	

	8
	异径接口
	1.整体技术性能符合国家《消防接口第1部分消防接口通用技术条件》GB 12514.1-2005标准；
2.密封性能应达到水带接口在≥4.0MPa时无渗漏现象；密封圈材质：橡胶
3.水压性能：接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象，接口经水压强度试验后能够正常操作使用；
4.1规格:1.65mm公口转50mm母口，卡式：
4.2  65mm母口转50mm母口，卡式：
4.3  65mm公口转80mm（卡式）母口：
4.4  65mm母口转80mm（卡式）公口：
4.5  80mm公口转65mm卡口：
4.6  65mm公口转65mm卡口：
4.7  80mm母口转65mm母口（卡式）
4.7  65mm母口转65mm母口（卡式）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4.8  65mm公口转50mm公口，（卡式）  
4.9  40mm公口转50mm母口，（卡式）
4.10 40mm母口转50mm母口，（卡式）
4.11 65mm公口转50mm公口，（卡式）
4.12 40mm母口转65mm公口（卡式）
4.13 65mm母口转40mm母口（卡式）
4.14 65mm母口转40mm公口（卡式）
4.15 65mm公口转40mm公口（卡式）
4.12包含但不限于以上型号各2个。
 5.重量：≤1kg
	
	12000
	1.2万元

	9
	水带包布
	1.整体配置包括但不限于抽芯铆钉式堵漏装置、标准金属锥和工具箱等。
2.整体性能：
 2.1抽芯铆钉式堵漏装置包含但不限于抽芯铆钉和铆钉枪；
 2.2抽芯铆钉式： 封堵压力≥1.6MPa，封堵尺寸≥6mm

	4件
	随车配带
	

	10
	护带桥
	1.抗压、耐用，使用方便；
2.能承受重量≥50T；
3.材料：耐压橡胶；
4.可与65mm、80mm水带通用。
5.尺寸长*宽*高≥570×380×100mm
	2副
	随车配带
	

	11
	水带挂钩
	1.由帆布带、金属钩和金属半环组成；
2.质量：≤0.6kg；
3.起吊重量：≥200kg。
4.长度≥440mm
	2件
	随车配带
	

	12
	地上消火栓扳手
	1.技术性能符合《室外消火栓》GB4452-2011中的附录B（规范性附录）消火栓扳手要求；
2.外观：地下消火栓扳手应涂黑色沥青清漆，油漆表面应光滑均匀，不应有气泡、开裂、剥落和流痕；
3.材料：地下消火栓扳手的材料应使用35#钢或不低于其性能的材料；
4.硬度：地下消火栓扳手传动方孔和扳柄两端的硬度（HRC）范围为35～45；
5.质量：≤3kg；
6.长度：≥1m。
	1件
	随车配带
	

	13
	吸液胶管扳手
	配套
	2件
	随车配带
	

	14
	混合器吸液管
	配套
	1根
	随车配带
	

	15
	空气泡沫枪
	1.整体技术性能符合《泡沫枪》GB 25202—2010标准要求；
2.需求分类为低倍数-中倍数联用泡沫枪；
3.性能要求
 3.1 外观要求
 3.1.1 钣金件和冲压件表面应无重皮、明显机械损伤与凹凸不平等缺陷；
 3.1.2 焊接件焊缝应均匀，无裂纹、烧穿和咬边等缺陷；
3.2 基本性能
▲3.2.1 低倍数性能（混合液最低额定流量≥16L/s）
 3.2.1.1 混合液额定流量为16L/S，额定工作压力上线为0.8MPa，20℃的发泡倍数为5≤N＜20,20℃时25%析液时间≥2min，射程≥28m，流量允差±8%，混合比为3~4或6~7或制造商公布值；
▲3.2.2 中倍数性能（混合液最低额定流量≥8L/s）
 3.2.2.1 混合液额定流量为16L/S，额定工作压力上线为0.8MPa，20℃的发泡倍数为20≤N≤200（且不低于制造商公布值）,20℃时50%析液时间≥5min，射程≥5.5m，流量允差±8%，混合比为3~4或6~7或制造商公布值；
3.3 密封性能 按相关技术标准中6.4进行密封性能试验，试验压力为0.88 MPa,保持5 min,各连接部位应无渗漏现象。
3.4 耐水压强度性能 按相关技术标准6. 4进行耐水压强度性能试验，试验压力为1.20 MPa,保持5 min,枪体不应有冒汗、裂 纹及永久变形等现象。
 3.5 联用泡沫枪应标明其各个倍数切换的位置，应确保切换可靠；
 3.6 接口要求 接口型式和尺寸应符合GB12514.1、GB12514.2、GB12514.3和GB12514.4的规定，并与定型时选用的接口型式和尺寸保持一致。
3.7接口：卡式接口
	2支
	随车配带
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	多功能消防水枪
	1.技术性能符合《消防水枪》GB8181-2005标准要求；
2.具有直流、开花、喷雾等多种功能，配有手柄和调节把手，且无后坐力；
3.额定喷射压力：0.6MPa；
4.最大流量：≥8L/s，且流量范围应至少有4个档位可调节；
5.射程：直流≥32m，喷雾≥8m；
6.其连续可调喷雾角至少满足0°~100°可调；
7.其连续可调开花角至少满足30°~120°可调；
8.接口型式：卡式接口。
9.接口口径；65mm
	2支
	随车配带
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	铁锹
	长度：≥100cm ；
	1件
	随车配带
	

	18
	消防斧
	符合XF138-2010《消防斧》标准要求，
斧全长：911mm
斧头长：187mm
斧顶宽：80mm
斧顶厚：28mm
斧刃宽：120±4mm
斧孔长：64mm
斧孔宽：19±1.5mm
孔位H：≥133mm
重  量:  ≤3.5kg
	1件
	随车配带
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	丁字镐
	长度≥910mm
	1件
	随车配带
	

	20
	铁铤
	1.需求规格：2.形状为六棱优先； 3.需求长度为≥1m，
4.弯(V+尖)/钢质
	1件
	随车配带
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手抬机动泵
	1.发动机采用独立水冷循环系统；
2.水泵采用双向活塞式真空泵（油浴润滑）；
3.配一体式电子操控系统，通过操控面板旋钮可以无级调节泵压；
4.可通过显示屏监控发动机水温、油位、蓄电池电压；
5.具备警报与故障、保养信息查询功能；
5.燃油箱：容量≥20L，需满足设备不停机情况下可安全加油；
6. 消防泵工况：泵压1.0Mpa时，吸深≥3m，出水流量：≥1750L/min；
7.消防泵最大出水流量：（当压力为0.4兆帕且吸水深度为1.5米时）≥2220L/min；
8.消防泵闭合压力：≥1.65Mpa；
9.真空泵真空度：≥ 85Kpa（绝对值）；
10.吸水口：口径≥100mm；
11.出水口：口径≥65mm（2个）；
12.供水能力：平地≥4公里
13.重量：≤170kg
14.消防泵应符合GB 6245-2006《消防泵》标准。
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	65mm高压水带
	1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求；
 2.内径公称尺寸：80mm，公差+2.00mm；
 3.长度：≥20m；
 4.设计工作压力:≥3.0MPa；
 5.主要技术性能要求：
 5.1最小爆破压力：≥6MPa；
 5.2单位长度质量：≤600g/m；
 5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。
5.4接口形式：卡式
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80mm高压水带
	1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求；
 2.内径公称尺寸：80mm，公差+2.00mm；
 3.长度：≥20m；
 4.设计工作压力:≥4.0MPa；
 5.主要技术性能要求：
 5.1最小爆破压力：≥6MPa；
 5.2单位长度质量：≤600g/m；
 5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。
5.4接口形式：卡式
	



	


1200
	

2.4万元

	24
	







安全员工具箱
	1.重量≤35KG；
2.应配高强度材质的塑料箱，并包含20类安全员管控装备；
3.安全员携行箱至少应包含以下固定内容：高强度滚塑拉杆箱、超高音气喇叭*2、锂电池组、扩音高音喇叭、电磁阀、紧急气动阀、电池充电口、电源按钮*4、气瓶中压管、各类气管配件*6、电池电压表、≥1升空呼气瓶、无线遥控装置、箱体反光条、磁片*8、箱外爆闪警灯*2、望远镜、箱内夜间照明灯、USB电源输出口。
4.反光背心；
4.1符合国标GB20653指令要求，印有安全员标识；
4.2反光等级≥2级；
4.3设置口袋数量≥2个，还应在肩膀下侧设置挂袢。
5.专用头盔：印有安全员标识；
5.1.技术性能符合《消防员抢险救援防护服装》XF 633-2006的要求；
5.2.款式标识符合统型意见，加装新式消防救援徽；
5.3.设计要求符合《消防员抢险救援防护服装》XF 633-2006中第5.2条：救援头盔；
5.4.主要技术性能要求：
5.4.1 冲击吸收性能：头盔按规定方法试验，头模所受冲击力的最大值≤3780N；
5.4.2 耐穿透性能：头盔按规定方法试验，钢锥不应与头模建立电接触；
5.4.3 阻燃性能：头盔按规定方法试验，火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄；
5.4.4 热稳定性能：在温度为（180±5)℃条件下，经5min后，救援头盔边沿应无明显变形；硬质附件须保持功能完好； 反光材料表面无炭化、脱落现象；
5.4.5 电绝缘性能：头盔按规定方法试验，帽壳的泄漏电流≤3mA；
5.4.6 侧向刚性：头盔按规定方法试验，帽壳的最大变形不应大于40mm,卸载后变形不应大于15mm；
5.4.7 下颏带抗拉强度：头盔按规定方法试验，下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度不应大于20mm；
5.4.8 质量：救援头盔的质量(不包括面罩和披肩等附件)≤800g；
5.4.9 外观质量符合有关要求。
6.出入口安全管控牌；
6.1.采用金属材质，每套包含入口标志牌、出口标志牌各1块。
6.2.图案,文字,边框均为反光材料,白字蓝底相间，与警戒标志杆配套使用，便携式拆卸。
7.强光照明灯；
7.1.整体技术性能符合《消防员照明灯具》GB_30734-2014的要求；
7.2.功能要求：具有强弱光切换功能；具有闪烁方式的低电压告警功能。
7.3.主要技术性能要求:
7.3.1质量：≤0.9kg；
7.3.2照度：灯具按规定办法试验，当测试距离为5m，测试光束直径300mm，强光模式照度平均值≥250lx，最小值≥150lx；弱光模式照度平均值≥150lx，最小值≥100lx；
7.3.3连续稳定工作时间：强光模式时间≥480分钟，弱光模式时间≥960分钟；低电压状态下，强光模式时间≥15分钟，弱光模式时间≥30分钟；
7.3.4低电压报警时间：灯具的低电压报警时间应为10s-30s
7.3.5绝缘性能：常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ；
7.3.6耐电压性能：灯具应能耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换；
7.3.7开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换；
7.3.8外壳防护等级：灯具的外壳防护等级应为GB/T4208规定的IP66/IP67或IP66/IP68的要求，当防护等级为IP66/IP68时，应标明灯具的潜水深度和持续时间；
7.3.9耐气候环境性能、耐机械环境性能、外观及装配等性能要求均须符合有关要求。
7.4.额定电量：≥4000mAh；
7.5.光源平均使用寿命：≥100000h；
7.6.充电时间不大于：6h（正常使用后）/8h（电池耗尽后）；
8.激光笔：采用合金材质，具有USB直充功能；
9.指南针：采用防滑设计，防摔、防砸；
10.高音哨：应采用不锈钢材质；
11.望远镜：规格≥12*50
12.计时器；
12.1.带关机功能、可静音 
11.2.ABS环保材料，镜面耐磨花处理 
12.3.防震、防磁、抗摔 
12.4.按扭采用轻触微动开关,手感灵敏 
12.5.可设置定闹时间 
12.6.可设置倒计时并有计次数功能
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热成像仪
	1.整体技术性能符合《消防用红外热像仪》XF/T 635—2006要求；
2.技术要求
 2.1 基本参数
▲2.1.1 采样帧速率 整体的采样帧速率≥25帧/s；
  2.1.2 探测器类型 热像仪探测器宜采用非制冷焦平面探测器；
  2.1.3 工作波段 热像仪的工作波段应为8μm〜14μm之内；
  2.1.4 红外热像仪的使用环境要求
   2.1.4.1 工作环境温度：一 10℃〜50°C；
   2.1.4.2 特定工作环境温度:＞5O℃且≤260℃；
   2.1.4.3 工作环境湿度：≤85%（40℃时）；
   2.1.4.4 存贮环境温度：一30℃〜60℃；
   2.1.4.5 存贮环境湿度:≤93%（40℃时）。
 2.2 功能要求应包含但不限于以下
  2.2.1 显示功能：在红外方式下，具有白热、黑热、伪彩色三种显示模式，具有温度测量值、电池耗量比例显示功能；
  2.2.2 图像降噪功能；
 2.3 性能要求
  2.3.1 外观 主机及其各种配件的壳体不应出现明显的划伤、凹陷、变形、脱漆，壳体应清洁无污迹。装饰件文 字、数字、符号标志应正确、易辨、清晰；
  2.3.2 质量 整机质量（含电池）≤3kg；
  2.3.3 空间分辨力 救助型热像仪的空间分辨力应为（3〜4）mrad；
  2.3.4 噪声等效温差（NETD） 环境温度在23℃±5℃，焦距50mm,F数为1时,NETD≤0.2K；
  2.3.5 测温范围 应在一20℃~+500℃范围内；
  2.3.6 允许误差 救助型热像仪的允差≤±10℃或测量值（℃）的±10%；
  2.3.7 连续稳定工作时间 按照国标7.5.8实验方式进行实验，其连续稳定工作时间应≥2h；
▲2.3.8 特定环境温度持续工作时间
   2.3.8.1 80℃时，30min；
   2.3.8.2 120℃时，10min；
   2.3.8.3 260℃时，5min；
 2.3.9 外壳防护性能救助型应满足GB4208-1993中外壳防护等级IP67的要求。
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空气呼吸器
	  1.技术性能符合《正压式消防空气呼吸器》XF 124-2013的和符合XF 632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准要求；
  2.呼吸器功能配置：配备压力平视显示装置、快速充气装置、远距离通话装置；
  3.气瓶参数：公称容积9L，公称工作压力应为≥30MPa，水压试验压力应为≥50MPa，最小爆破压力应为≥102MPa，气瓶的设计使用寿命为15年；
  4.结构、材料要求符合《正压式消防空气呼吸器》XF 124-2013中5.2及5.3条；
  5.主要技术性能要求：
  5.1 佩戴质量：呼吸器的佩戴质量不应大于18 kg（气瓶压力30 MPa时）；
  5.2 整机气密性能：呼吸器在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降不应大于2 MPa；
  5.3 动态呼吸阻力：在重型劳动强度下，在30 MPa~2 MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力不应大于290 Pa，呼气阻力不应大于510 Pa；在2 MPa~1 MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且吸气阻力不应大于500 Pa，呼气阻力不应大于700 Pa；
  5.4 耐高温性能：呼吸器在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力不应大于1000 Pa；
  5.5 耐低温性能：吸器在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象； 以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力不应大于1000 Pa；
  5.6 静态压力：静态压力不应大于500 Pa，且不应大于排气阀的开启压力；
  5.7 警报器性能：当气瓶压力下降至（5.5±0.5）MPa时，警报器应发出连续声响警报或间歇声响警报：连续声响警报至少应以90 dB（A）的声强持续15 s，间歇声响警报不应少于60 s，其声强峰值不应小于90 dB（A）；从警报启动至气瓶压力降至1 MPa为止，警报器平均耗气量不应大于5 L/min；
  5.8 减压器性能：在30 MPa~2 MPa范围内，减压器输出压力应在设计值范围内，减压器输出压力调整部分应设置锁紧装置，减压器输出端应设置安全阀；
  5.9 安全阀性能：安全阀的开启压力与全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的110%~170%范围内，安全阀的关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值；
  5.10耐热辐射性能、全面罩性能、供气阀性能、压力表性能、连接强度、高压部件强度、中压导气管、气瓶瓶阀及实用性能等性能要求均须符合有关要求。
  6.压力平视显示装置技术要求：
  6.1 一般要求：采用无线连接（发射装置与显示装置的配对应具有唯一性），装置不应妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态；
  6.2 显示方式：1.面罩内采用LED显示方式，当气瓶压力在30 MPa~10 MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在10 MPa~6 MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在6 MPa以下时，红灯一直闪亮；当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮（供电容量应能维持压力平视显示装置在绿灯常亮工作状态下至少2 h）；当发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮；当配对成功后，蓝灯应熄灭；
  7.快速充气装置技术要求：
  7.1 输入接头应安装在呼吸器的固定位置，输出接头与输入接头相匹配，连接后不应出现漏气现象，输入、输出接头设有保护套，并各自自行密封；
  7.2 连接管经按气瓶公称工作压力的2倍进行水压试验后无渗漏和异常变形；
  7.3 输出接头应能在气瓶压力为30MPa的情况下单手连接或断开；
  7.4 当相同公称容积的气瓶之间对充时，气瓶压力平衡的时间不应大于1分钟；
  7.5 在充气过程中，当气瓶压力达到6MPa时，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力不应大于1000 Pa
  8.远距离通话装置技术要求：
  8.1 配套对讲机使用；
  8.2 装置不妨碍佩戴者的实现和头部的转动；
  8.3 在无障碍物的情况下，通话距离不应小于1KM；
  8.4 防爆性能符合GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010中Ex ib IIC T3级的规定；                
  9.背托右侧配有一体化设计专用应急逃生包及恒流应急他救面罩，用于急救被困人员呼吸，管长不低于1.5米。
	












	











12000
	








7.2万元
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光纤消防救生照明线
	1.光纤材质：石英通信光纤；支持水下长时间作业；
2.光纤长度：≧100m；
3.工作电压：≦12V；
4.线体亮度：≧19cd/㎡；
5.重量：≦6Kg；
6.工作时间：常亮状态≧20h、闪烁状态≧40h；
7.通信波长：1300nm-1600nm；
8.通信功能：支持多级中继转发，搭载无线和有线相结合的通信方式；集成窄带自组网模块、4G/5G网络模块、WiFi模块、音视频编解码模块、以太网络模块。
	



	


19000
	

9.5万元

	28
	低倍数中倍数泡沫联用枪
	1.最大工作压力：≧PN16；
2.流量：≧400L/min；
3.材料：铝合金材质，表面需聚酯图层；
4.开关类型：球阀式开关，带手柄；
5额定工作压力为0.8MPa,混合液额定流量为8 L/s，
6.发泡倍数：≧70。

	
	
30000
	
6万元

	29
	
泡沫比例混合器
	1.最大工作压力：≧PN16；
2.流量：≧400L/min；
3.材料：铝合金材质，表面需聚酯图层；
4.配洗液软管、止回阀、控制阀。
	
	
16500
	
3.3万元

	30
	


移动式消防炮
	1.材料：铝合金材质，表面需硬质氧化和喷漆处理；
2.流量：炮头可调节流量为30L/s、50L/s、60L/s；
3.射程：通过调节炮头流量，射程分别满足≧60米、≧68米、≧78米；
4.仰角：≦85°；
5.俯角：≧30°；
6.最大喷雾角：≧100°；
7.重量：≦13Kg；
8.阀门：采用不锈钢蝶阀；
9.带防颠覆功能，当消防炮出水发生位移或侧翻将自动管阀≧90°；
10.带可折叠支架；
11.配泡沫管。
	
	


45000
	

9万元
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大流量自摆式移动消防炮
	1.材料：铝合金材质，表面需硬质氧化和喷漆处理；
2.流量：70L/s；
3.射程：≧75米；
4.仰角：≦85°；
5.俯角：≧30°；
6.水平摆幅：≧250°；
7.最大喷雾角：≧100°；
8.自摆角度：≧60°；
9.重量：≦35Kg；
10.炮体结构：分体式结构，可拆分为底座及炮体；
11.入水口：采取双路止回阀集水器；
12.带可折叠支架；
13.配泡沫管。
	
	

48000
	
9.6万元

	32
	







电动破拆工具组
	▲一，整体包含但不限于；电动剪扩钳，电动扩张器，电动剪切钳，电动顶杆等。充电器适配器，每台备用两块电池。
1.电动剪扩钳：
▲1.1最大扩张力：≥120kN；
    1.2最小扩张力：≥33kN；
    1.3扩张距离：≥360mm；
    1.4最大剪切开口：≥270mm；
    1.5最大收紧力：≥30kN；
    1.6包含电池重量：≤16kg。
2.电动扩张器：
▲2.1最大扩张力：≥130kN；
    2.2最小扩张力：≥40kN；
    2.3扩张距离：≥510mm；
    2.4最大收紧力≥45kN；
    2.5最大牵引力≥45kN；
    2.6重量≤15kg；
3.电动剪切钳：
    3.1最大剪切开口：≥170mm；
▲3.2最大切割力：≥540kN；
3.4一次剪断直径≥36mm的Q235A圆钢，剪断宽度≥130mm厚度16mm≥的Q235A板材
3.3重量：≤15kg；
4.电动顶杆：
▲4.1最大撑顶力≥135kN；
    4.2一级扩张行程600mm，二级扩张形成≥790mm收缩长度≤385mm，总撑顶长度≥1390mm；
5.含电池重量≤16kg；
6，配备软保护功能
7。配备双向液压锁
8.优先具备可通过蓝牙连接手机或平板对器材工作状态进行查看。
	
	







470000
	





47万元
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背负式细水雾
	1.符合《细水雾灭火系统及部件通用技术条件》GB/T 26785-2011标准要求； 2.气瓶 2.1 容积：≥4 L； 2.2 公称压力：≥30MPa； 3.贮水桶 ▲3.1 容积：≥15L； 3.2 工作压力：≥0.8MPa； 4.流量：≥0.3L/s； 5.软管长度：≥1.5m； ▲6.射程：直流≥14m、喷雾≥7m； ▲7.喷射时间：直流≥50s、喷雾：≥50s； 8.适用灭火介质：水系灭火剂； 9.总质量（充满灭火剂和压缩空气）：≤35kg。
	
	
32000
	16万

	34
	
可折断多功能枪
	1.额定流量：≥10L/s；
2.水枪形式：可折断形式；
3.主要功能：水枪为恒压水枪，折断后状态为
直流水枪，合闭后状态为恒压水枪；
4.适用灭火剂：水、A类泡沫和压缩空气泡沫；
5.调节型式：≥3档不同型式调节出水流量。
	
	

20000
	
4万

	35
	
水球发生器
	1.额定流量：≥16L/s；
2.适用灭火剂：水和泡沫；
3.出水口：设有≥9个不同角度的出水口；
4.水球效果：可以产生直径≥9m的球型状水面。
	
	
8000
	
1.6万

	36
	五组合穿刺水枪
	1.额定流量：≥10L/s；
2.适用灭火剂：水和泡沫；
3.组合形式：设有≥5种类型穿刺水枪形式；
4.主要部件：设置旋转开关阀、受力连接件；
5.拆装型式：可快速拆装≥5种类型穿刺水枪。
	
	
20000
	
4万

	37
	

移动便携式强光照明灯
	1、整体配置包含但不限于：三档照明、12颗高品质LED芯片、提供高档≥5000lm的输出、中档≥3300lm的输出、低档≥2000流明的输出、保护罩、M18TM5.0AH红锂电池；
2、头部调节：垂直方向旋转≥230度，水平方向旋转≥240度；
3、高度：≥2.2m；
4、电池使用时间：低挡≥10小时，中档≥6小时，高档≥4小时；
5、防护等级：≥IP54级；
6、底部优先使用三角支撑、保证低重心的同时能够应用于各种复杂环境；
7、手提把手优先随身携带，收纳后尺寸紧凑，具有平衡性能；
8、低电量提示功能：当电池电量不足时，灯将会闪烁，并在显示器内显示电量。
	
	


9000
	

3.6万元

	38
	



移动式排烟机
	1.整体技术性能符合《移动式消防排烟机》GB27901-2011的相关要求； 2.需求类型的动力源为内燃机式优先，发动机功率≥10kw； 3.技术要求 3.1 整机质量应≤77kg，不含风管、水带等附件； 3.2 风量性能 风量≥117000m³/h，额定转速下的实际风量不得超过±5%； 3.3 转速≥3600r/min，连续运转平稳性、倾斜运转、连续运转性能应符合GB27901-2011中5.5、5.6、5.7的要求； 3.4 安全要求 进、出风口应安装安全网，安全网的最小间隙应≤8mm； 3.5 噪声 运行期间的最大噪声值应≤110dB（A）； 4.其他要求 4.1 低温启动性能 启动时间应≤30s； 4.2 蓄电池容量 可连续运行时间≥110分钟，对于电启动的内燃机，其蓄电池容量应满足能够连续启动20次； 4.3 燃油箱容量 排烟机的燃油箱容积应能保证排烟机在额定转速下连续运行1h； 4.4 隔热保护 排烟机的排气管及消声器外露部分应有隔热保护措施。
	
	




90750
	



9.075万元

	



39
	

哈利根
	1.杆体一端设置有羊角撬头，另一端设有尖镐头和扁镐头，尖镐头和扁镐头固接为一体，杆体表面设有防滑部件；
2.表面采取抗腐蚀防静电涂成塑层； 
3.横向长度：≤76cm；
4.纵向长度：≤15cm ；
5.杆体直径≥25mm ；
6.材质：钢材质锻造优先。
	
	

1500
	
0.45万元

	40
	屏障水枪
	1.水幕角度180°
2.接口形式；65卡式接口
3.水幕半径≥10M
	
	1400
	0.28万元

	41
	止水器
	1.进、出水口型式：卡式；
2.进水、出水口公称通径：65mm。
3.公称压力：2.0MPa
4.开启力≤200N。
5.阀门球材料为不锈钢材质。
	
	
600
	
0.36万元

	

42
	止水器
	1.进、出水口型式：卡式；
2.进水、出水口公称通径：80mm。
3.公称压力：2.0MPa
4.开启力≤200N。
5.阀门球材料为不锈钢材质。
	
	
650
	
0.39万元

	



43
	


三节拉梯
	1.整体符合XF137-2007《消防梯》标准要求；
2.材料要求：参考高强度优质铝合金材料制作，安全可靠；
3.主要技术性能要求：
    3.1 工作高度：12±0.3m；
    3.2 最小梯宽：350±4mm；
    3.3 梯蹬间距：340±2mm；
    3.4 重量：≤65kg；
    3.5 水平弯曲残余变形比值：≤0.60%；
    3.6 梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5%;
    3.7消防梯在侧摇摆试验后，其弯曲残余变形比值≤0.3％。
	
	

16000
	
1.6万元

	44
	40mm水带
（20米）25-40-20
	1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求；
 2.内径公称尺寸：≥40mm，公差+2.00mm；
 3.长度：≥20m；
 4.设计工作压力:≥2.5MPa；
 5.主要技术性能要求：
 5.1最小爆破压力：≥6MPa；
 5.2单位长度质量：≤600g/m；
 5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。
5.4接口形式；卡式
	
	






400
	


0.4万元

	45
	40mm水带（50米）25-40-50
	1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求；
 2.内径公称尺寸：≥40mm，公差+2.00mm；
 3.长度：≥50m；
 4.设计工作压力:≥2.5MPa；
 5.主要技术性能要求：
 5.1最小爆破压力：≥6MPa；
 5.2单位长度质量：≤600g/m；
 5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。
5.4接口形式；卡式
	
	




650

	

0.65万元

	46
	40mm水带（100米）25-40-100
	1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求；
 2.内径公称尺寸：≥40mm，公差+2.00mm；
 3.长度：≥100m；
 4.设计工作压力:≥2.0MPa；
 5.主要技术性能要求：
 5.1最小爆破压力：≥6MPa；
 5.2单位长度质量：≤600g/m；
 5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。
5.4接口形式；卡式
	
	





720
	


0.72万元

	47
	50mm水带（20米）25-50-20
	1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求；
 2.内径公称尺寸：≥50mm，公差+2.00mm；
 3.长度：≥20m；
 4.设计工作压力:≥2.0MPa；
 5.主要技术性能要求：
 5.1最小爆破压力：≥6MPa；
 5.2单位长度质量：≤600g/m；
 5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。
5.4接口形式；卡式
	
	





480
	


0.48万元

	48
	50mm水带（100米）25-50-100
	1.技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求；
 2.内径公称尺寸：≥50mm，公差+2.00mm；
 3.长度：≥100m；
 4.设计工作压力:≥2.5MPa；
 5.主要技术性能要求：
 5.1最小爆破压力：≥6MPa；
 5.2单位长度质量：≤600g/m；
 5.3延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、衬里（或外覆层）物理力学性能、耐磨性能、水带与消防接口连接性能均符合《消防水带》GB6246-2011的相关要求。
5.4接口形式；卡式
	
	








1100
	



1.1万元

	49
	40mm水枪
	1.技术性能符合《消防水枪》GB8181-2005标准要求；
2.具有直流、开花、喷雾等多种功能，配有手柄和调节把手，且无后坐力；
3.额定喷射压力：0.6MPa；
4.最大流量：≥4L/s，且流量范围应至少有4个档位可调节；
5.射程：直流≥30m，喷雾≥8m；
6.其连续可调喷雾角至少满足0°~100°可调；
7.其连续可调开花角至少满足30°~120°可调；
8.接口型式：卡式接口。
	
	





600
	


0.3万元

	50
	50mm水枪
	  1.技术性能符合《消防水枪》GB8181-2005标准要求；
  2.具有直流、开花、喷雾等多种功能，且无后坐力；配有手柄和调节把手；
  3.额定喷射压力：0.6MPa；
  4.最大流量：≥6L/s，且流量范围应至少有4个档位可调节；
  5.射程：直流≥30m，喷雾≥8m；
  6.其连续可调喷雾角至少满足0°~100°可调；
  7.其连续可调开花角至少满足30°~120°可调；
  8.接口型式：卡式；
  9.接口公称通径：50mm。
	
	




750
	




0.375万元

	
51
	40mm分水器
	消防三分水器的接口型式快速接口，进水口径65mm,出水口口径40mm,规格则是40×3mm，而消防三分水器的阀门形式是球阀，每个出水口需要单独开关，其工作压力可达到2.5MPa。三分水器是连接消防供水干线与多股出水支线的消防器具，将水带干线分成若干支线，每一个分水器有一个进水口和三个出水口，可以同时使用。
	
	


500
	
0.25万元

	

52
	50mm分水器
	消防三分水器的接口型式快速接口，进水口径65mm,出水口口径50mm,规格则是50×3mm，而消防三分水器的阀门形式是球阀，每个出水口需要单独开关，其工作压力可达到2.5MPa。三分水器是连接消防供水干线与多股出水支线的消防器具，将水带干线分成若干支线，每一个分水器有一个进水口和三个出水口，可以同时使用。
	
	

500
	
0.25万元
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