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辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”营口支队消防装备建设项目-地震装备项目的招标公告
项目概况

辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”营口支队消防装备建设项目-地震装备项目的潜在供应商应在辽宁弘铮咨询有限公司获取招标文件，并于2024年6月19日09点30分（北京时间）前递交投标文件。 
一、项目基本情况

项目编号：LNHZ2024016
项目名称：辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”营口支队消防装备建设项目-地震装备项目

预算金额：3624900.00元

最高限价：3624900.00元
包号：01
预算金额：1254300元
最高限价：1254300元
采购需求：详见附件
合同履行期限：合同签订后订后60天。

包号：02

预算金额：1273200元
最高限价：1273200元
采购需求：详见附件
合同履行期限：合同签订后订后60天。

包号：03

预算金额：1097400元
最高限价：1097400元
采购需求：详见附件
合同履行期限：合同签订后订后60天。
本项目（不）接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

时间：2024年05月21日至2024年05月28日，每天上午8:30至11:30，下午13:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁弘铮咨询有限公司（地址：辽宁省营口市西市区新华路南100-甲2号）
方式：现场领取或电子邮件领取

现场领取方式：请携带以下材料：1、法人或者其他组织的营业执照等主体证明文件；2、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书原件；3、授权委托书原件（法定代表人、非法人组织负责人），在辽宁弘铮咨询有限公司现场获取文件或将以上文件以电子扫描件的形式发送到招标代理邮箱：lnhzzx@qq.com，邮箱内容中注明联系人，联系方式，邮箱，（邮件标题统一格式为：LNHZ2024016+单位名称）进行获取采购文件并电话确认。

售价：500元/套，售后不退。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

 2024年6月19日 9点30分（北京时间）
地点：辽宁弘铮咨询有限公司开标室（地址：辽宁省营口市西市区新华路南100-甲2号）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1.1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函

1.2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见政府采购网。

1.3质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

需落实的政府采购政策内容：促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持乡村振兴、节能环保等相关政策。

本项目兼投兼中。

招标文件售价：每包组500元/套。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名   称：    营口市消防救援支队           
地    址：  营口市渤海大街东119号 
联系方式：       0417-3517017                   
2.采购代理机构信息

名  称： 辽宁弘铮咨询有限公司         
地  址： 营口市西市区新华路南100-甲2号 

联系方式：0417-2919998   

邮箱地址：lnhzzx@qq.com
开户行：抚顺银行营口分行

汇入账号：1301200001500000195 

行号：313228000879

账户名称：辽宁弘铮咨询有限公司
3.项目联系方式

项目联系人：   赵女士      
电　话：　  0417-2919998             　
附件一
	01包

	名称
	详细参数
	数量
	最高限价（万元）
	备注

	航空运输箱
	1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

2、采用优质PE材料，滚塑工艺一体成型，边缘无毛刺化处理，设置加强筋、便于与叉车配合使用，多个箱体可无缝叠加存放、运输。

3、箱体尺寸:长×宽×高1200mm×800mm×600mm（各尺寸允差±3mm）。
	10个
	0.2/个
	

	挂钩套装
	1、滑轮套装应包含：O型环2个、D型环2个、梨形锁扣2个、万向单滑轮2个。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

3、符合XF 494-2004消防用防坠落装备标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

4、器材上应有产品的永久性标识。
	85套
	0.2/套
	包含0型钩2个，D型钩2个，梨形钩2个

	牵拉器
	1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	16套
	0.22/套
	

	全身吊带
	1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

3、消防全身安全吊带由织带、前部拉环、后背拉环、后背衬垫和带扣等零部件组成。
	50套
	0.18/套
	

	滑轮套装
	1、符合 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准；套装内器材应提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告；器材上应有产品的永久性标识。

2、滑轮套装应包含：小滑轮1个、万向单滑轮1个、万向双滑轮1个、单向滑轮1个。

3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	42套
	0.23/套
	包含小滑轮1个、单滑轮1个、双滑轮1个、单项滑轮1个

	木锯切割机
	1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	10台
	0.24/套
	

	自动止坠器
	1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准，套装内器材应提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	20套
	0.26/套
	

	简易洗消喷淋器
	1、提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	7套
	0.3/套
	

	下降器
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

3、器材上应有产品的永久性标识。
	20套
	0.3/套
	

	自动锁定下降器
	1、产品提供国家级检测检验中心出具的检测报告。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

3、器材上应有产品的永久性标识。

 
	20套
	0.3/套
	

	多功能省力系统
	1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	40台
	0.3/台
	

	通用安全绳（200米）
	1、符提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	15套
	0.4/套
	

	船型担架
	1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	8套
	0.4/套
	

	婴儿呼吸袋
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	16套
	0.35/套
	

	卷扬机
	1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。 
	1台
	0.53/台
	

	单人洗消帐篷
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	2套
	0.66/套
	

	排用炊事单元
	1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	2套
	1/套
	

	充气帐篷（40m2）
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	5套
	1.8/套
	

	网架帐篷（40m2）
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	3套
	1.65/套
	

	充气帐篷（100m2）
	提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

    2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	2套
	5/套
	

	公众洗消站
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	1套
	7.95/套
	


	02包

	名称
	详细参数
	数量
	最高限价（万元）
	备注

	泛光灯
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	8台
	0.8/台
	

	静音发电机
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	10台
	0.96/台
	

	强制送风机
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	8台
	0.35/台
	

	狭小空间排烟机
	1、符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	8台
	0.5/台
	

	气柱灯
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。 
	4台
	1.3/台
	

	月球灯
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	8台
	1.1/台
	

	移动照明灯
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	8台
	0.35/台
	

	测距仪
	1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

2、提供具备 CNAS/CMA 检测资质的检测机构出具的检测报告复印件,
	4个
	0.13/个
	特殊需要说明的事项，例如：质保、付款方式等

	红外生命探测仪
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、工具组由主机、远程控制终端、红外热成像探头、水下电动探头、安全箱等组成。

3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	2台
	6.2/台
	

	音频生命探测仪
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	1台
	6.8/台
	

	热成像仪
	1、产品需符合《消防用红外热像仪标准》XF/T635-2023标准要求）。提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	8台
	7.85/台
	

	复合气体检测仪
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	1台
	5.2/台
	


	03包

	名称
	详细参数
	数量
	最高限价（万元）
	备注

	电动链锯
	1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

2、提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

3、配置：主机1台、导板1个、链条2根、导板盖子1个、套筒扳手2个、锂电池≥2 块。
	3台
	0.3/台
	

	电钻
	1、提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	8台
	0.43/台
	

	水泥切割机
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	2台
	1.5/台
	

	开缝器
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

3、工具组包含：液压开缝器1台、手动液压泵1台及液压油管1根组成，并组装放置于一个运输箱内。
	4台
	1.8/台
	

	氧炔气焊切割设备
	1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	1台
	4.2/台
	

	等离子切割机
	1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	1台
	4/台
	

	电动液压剪扩组
	1、工具组由电动液压剪切器、电动液压剪扩器、电动液压撑顶器等组成。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	2套
	10/套
	

	液压钻孔机
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	2台
	9/台
	

	重型支撑套具
	1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	1套
	10/套
	

	液压破拆工具组A
	1、由液压机动泵、手动液压泵、液压剪切器、液压剪扩器、液压扩张器、液压撑顶器和液压软管等组成。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	3套
	13/套
	


附件二
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。
特此证明。
	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


投标人名称（加盖单位公章）：           
日期：                
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
单位名称：                
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         
住所地：                    

授权委托人姓名：                                   身份证号码：         
工作单位：                  
住址：                                         电话：               
现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。
	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    
授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              
日        期:                       
第一章 投标人须知
一 投标人须知表
	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称： 营口市消防救援支队              

地  址： 营口市渤海大街东119号   

联系人： 柳先生          
电  话：   0417-3517017           

	1.2
	采购代理机构
	名  称：辽宁弘铮咨询有限公司 

地  址： 营口市西市区新华路南100-甲2号 

联系人： 赵女士
电  话： 0417-2919998

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	无

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	(是
(否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	(是
(否

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为        
(没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	(是
(否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	/

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	包号：01：
预算金额：1254300元

最高限价（如有）：1254300元

包号：02

预算金额：1273200元

最高限价（如有）：1273200元

包号：03

预算金额：1097400元

最高限价（如有）：1097400元

	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位
(其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	(不组织
(组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
(组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	01包：挂钩套装 02包：热成像仪  03包：液压破拆工具组A 

	11.3
	样品或演示
	(不需要提供样品
(需要提供样品
  1、递交样品的截止时间：提交投标文件截止时间（北京时间）
递交样品地点： 辽宁弘铮咨询有限公司（地址：辽宁省营口市西市区新华路南100-甲2号）
递交样品联系人：  赵女士             
递交样品联系电话：   0417-2919998    
样品制作的标准和要求： 详见格式 12 技术规格偏离表和招标文件附件 3 评分细则样品评测相关要求 

01包：          样品清单
序号
装备名称
单位
数量
1
全身吊带

套

1

2
下降器

套
1

3
通用安全绳

套
1

4
挂钩套装

套
1

5
滑轮套装

套
1

02包：          样品清单
序号
装备名称
单位
数量
1
热成像仪

台

1

2
复合气体检测仪

台

1

3
静音发电机

台

1

03包：          样品清单
序号
装备名称
单位
数量
1
水泥切割机

台

1

2
重型支撑套具

套

1

3
液压破拆工具组A

套

1

4
电动液压剪扩组

套

1

3、随样品提交相关检测报告要求： 按货物需求参数标准提供。  
4、样品的封存及退回：

（1）中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验

收的参考。待交货验收完毕后退还。

（2）未中标的投标人提供的样品，应当由代理机构进行保管、封存，中标结果公告之日起七个工作日后，由采购代理机构发出通知，通知发出后七个工作日内， 由未中标供应商自行领回,否则视为自动放弃领回，采购代理机构有权自行处理 。

5、所提交样品须在外包装上粘贴 A4 纸，注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称、样品名称。样品标识应粘贴于不易损坏的位置（未按要求密封及包装的，评审时可能导致的一切后果由投标人自行承担）。

6、投标人应具有所投包组样品的所有权，并确保采购人和采购代理机构免于受到第三人基于样品所有权产生的起诉。

7、现场根据评审委员会的要求可以对样品进行测试，经评审委员会进行阻燃试验、敲击、切割等造成损害的，招标人及招标代理机构不承担任何责任，并将样品保留作为验收标准。

8、项目实施时，招标人按中标人的样品进行对比验收，中标人所提供样品须与投标产品保持一致。如发现供货产品与样品不一致，招标人不予验收。

(不需要提供演示

	12.1
	投标报价货币要求
	(所有投标均按  人民币 货币进行报价。
(其它：               

	13.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额： /  元（本项目不收取投标保证金）
2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 
3、投标保证金缴纳方式：□保函   □支票  □电汇  □其他
   保证金收款人银行信息：
    开 户 名：   /     
    开 户 行：      /  
    账    号：      /     
4、保证金退还方式：  /     
5、保证金退还咨询电话：  /   
6、其它：     /         

	15.1
	投标有效期
	  90  日历日

	16.1
	投标文件及电子文档份数
	正本 1份,副本 4 份
电子文档 1 份（U盘内容word版一份，加盖公章的PDF版一份）

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表 1人，评审专家 4 人组成，共 5 人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准
演示的评审方法及评审标准
	(样品：
1、样品评审方法：  综合评分法    
2、样品评审标准：   详见格式 12 技术规格偏离表和招标文件附件3 评分细则样品评测相关标准   
(演示：
1、演示评审方法：              
2、演示评审标准：              

	27.2
	评标办法
	(综合评分法
(最低评标价法 

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	   3    

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量： 1  
(采购人委托评标委员会直接确定中标人
(采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金
(本项目收取履约保证金
履约保证金金额：                 
履约保证金递交时间：             
履约保证金递交方式：□保函   □支票  □电汇
账户信息：
    开 户 名：                  
    开 户 行：                  
    账    号：                  
履约保证金退还时间及规定：   
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金）

	36
	采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费
(本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由  中标单位  向采购代理机构予以支付。
支付标准：参照国家发展计划委员会计价格（2002）1980

号文件和国家发展改革委员会发改办价格（2003）857 号文件的规定标准缴纳招标代理服务费，供应商不得将招标代理机构向成交供应商收取的服务费在投标报价中单列。                

支付形式：  银行转账   

支付时间： 领取中标通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清代理服务费。

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。
1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函
联系单位： 辽宁弘铮咨询有限公司   

联系电话： 0417-2919998 
通讯地址： 营口市西市区新华路南100-甲2号      

2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

	
	所属行业
	工业

	
	其他
	公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。此项目

有可能进行时间或内容上的变更(澄清、补充等)，将在此媒介以 公告等形式发布，采购代理机构不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注公告从而导致投标失败，其后果自行承担。

	
	
	本项目兼投兼中


3注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。
二 总则
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。
★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。
1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。
1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。
若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。
★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。
1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。
（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。
★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。
★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。
★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.语言文字
除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
★4.计量单位
除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
★5.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
6.现场考察、开标前答疑会
6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。
7.适用法律
本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
三 招标文件
8.招标文件构成
招标文件内容如下:
招标公告
投标人须知
第二章 投标文件内容及格式
第三章 货物需求
第四章 评标方法
第五章 政府采购合同条款及格式
★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
9.招标文件的澄清与修改
9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
四 投标文件的编制
10.投标范围
10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。
★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。
10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。
11.投标文件构成
★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。
★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。
11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。
★12.投标报价
12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。
12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。
12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。
★13.投标保证金
13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。
13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：
（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；
（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；
（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；
（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。
13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
13.5投标保证金的退还
13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。
13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；
（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;
（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
★15.投标有效期
15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
16.投标文件的签署及规定
16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。
★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。
★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。
五 投标文件的递交
★17.投标文件的密封和标记
17.1投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。
17.2所有包装封皮上均应：
（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。
（2）加盖投标人单位公章。
17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。
★18.投标截止
18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。
18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
★19.投标文件的接收、修改与撤回
19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。
接收投标文件回执单
	项目编号
	

	项目名称
	

	投标人名称
	

	递交时间
	

	接收单位
	

	接收人签字
	


19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。
19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。
六 开标及评标
★20.开标
20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。
20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。
未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。
20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
★21.组建评标委员会
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。
★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
★23.符合性审查
    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
★24.投标文件的澄清
24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。
24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示
25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。
25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。
25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。
★26.投标无效
26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。
对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。
26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；
27.比较与评价
27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
27.3根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。
27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
29.中标候选人的推荐原则及标准
29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。
29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。
29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。
★30.保密原则
30.1评标将在严格保密的情况下进行。
30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
七 确定中标
31.确定中标人
由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
★32.采购任务取消
因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
33.中标通知书
33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。
33.2中标通知书是合同的组成部分。
★34.签订合同
34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。
34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。
34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
★35.履约保证金
35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。
35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
★36.采购代理服务费
中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。
37.廉洁自律规定
37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
38.人员回避
投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
39.质疑与接收
39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。
40.履约验收
本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式
一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录
	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件、电子文档的外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供）
	

	3
	税务登记证复印件（三证合一的不需提供）
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	4

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	5

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	6

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件
（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	8

	11
	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
	

	12
	信用记录（查询截止时间：开标截止时间前，附相关网站截图）
	

	13
	中小企业声明函
	15


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	9

	2
	开标一览表
	10

	3
	分项报价表
	11

	4
	技术规格偏离表
	12

	5
	商务条款偏离表
	13

	6
	投标人关联单位说明
	14

	7
	其他符合性证明材料：
货物响应主要技术指标和性能实质性要求的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。
	


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）
	序号
	其他材料
	格式

	1
	监狱企业证明文件
	

	2
	残疾人福利性单位声明函
	18

	3
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）
	19

	4
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） 
	

	5
	其他材料：招标文件要求的以及供应商认为有必要且能证明响应评分细则中各项要求的其它资料（格式自拟）
	


重要提示：
1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。
3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。
4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6、“其他材料”
（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。
（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。
格式1
投标文件、电子文档外封面、封口格式
封面格式：
	投标文件/电子文档
所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称（加盖单位公章）


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


格式2
投标文件的封皮
投  标  文  件
所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称 ：
格式3-1
目  录
一、资格证明材料
……
二、符合性证明材料
……
三、其它材料
……
我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式3-2

评分索引表

	评分标准
	证明材料所在页码

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	...
	...


格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。
特此证明。
	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


投标人名称（加盖单位公章）：           
日期：                
格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
单位名称：                
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         
住所地：                    

授权委托人姓名：                                   身份证号码：         
工作单位：                  
住址：                                         电话：               
现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。
	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    
授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              
日        期:                       
格式6
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
（格式自拟）
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式7
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
（格式自拟）
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式8
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人或采购代理机构名称）  ：
在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式9
投标函
 （采购人或采购代理机构）：
    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：
本项目投标总价详见开标一览表。
本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。
（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。
（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。
其他事项：                                                      。
与本项目有关的一切往来通讯请寄
地址：                              传真：                         
电话：                              电子邮件：                     
法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       
投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日    期：                           
格式10
开标一览表
包号：                                                      报价单位：元

	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货时间
	交货地点
	备注

	
	小写：
大写：
	/
	
	
	


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                 
格式11
分项报价表
包号：                                                      报价单位：元

	序号
	产品名称
	品牌
	型号
规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式12
技术规格偏离表
	包号/序号：01

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	航空运输箱

一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、采用优质PE材料，滚塑工艺一体成型，边缘无毛刺化处理，设置加强筋、便于与叉车配合使用，多个箱体可无缝叠加存放、运输。

★3、箱体尺寸:长×宽×高1200mm×800mm×600mm（各尺寸允差±3mm）。

★4、数量10个。
二、一般指标性参数（●）

●1、箱体为独立上开盖结构，体盖由不锈钢搭扣链接，箱体外部可安装空投挂钩，便于空投使用，箱体四周安装提手，箱体底部可安装移动式脚轮。

●2、箱体使用寿命12年以上。

●3、箱体合页数量≥5个，搭扣≥10个，左右各2个把手；每个箱子配备≥3个可拆装挡板。

●4、产品颜色：根据采购人需求提供；

●5、存储极限温度：-30℃～50℃；
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	挂钩套装

一、实质性要求（★）

★1、滑轮套装应包含：O型环2个、D型环2个、梨形锁扣2个、万向单滑轮2个。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、符合XF 494-2004消防用防坠落装备标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

★4、器材上应有产品的永久性标识。

★5、数量85套。
二、一般指标性参数（●）

●1、O型环

纵向拉力≥25N；

横向拉力≥8KN；

开口拉力≥10KN；

应采用高强度合金或优于该材质；

重量≤80g

设置三段锁止保护；

●2、D型环

纵向拉力≥40N；

横向拉力≥10KN；

开口拉力≥14KN；

应采用高强度合金或优于该材质；

设置三段锁止保护；

重量≤250g

●3、梨形锁扣

纵向拉力≥20KN；

横向拉力≥8KN；

开口拉力≥8KN；

应采用高强度合金或优于该材质；

设置三段锁止保护；

重量≤110g

●4、万向单滑轮

适用绳索直径：7-13mm；

轴承类型：密闭滚珠轴承，工作效率：≥85%；

最大工作负荷≥8kN，断裂负荷≥35kN；

重量≤280g。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	牵拉器

一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、数量16套。
二、一般指标性参数（●）

●1、最大牵引力：≥40KN。

●2、牵引有效行程：≥10m。

●3、配加长钢索：≥10m。

●4、表面处理:镀锌、防腐。

●5、提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

●6、设置永久性标志及产品数据标识。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	全身吊带

一、实质性要求（★）

★1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、消防全身安全吊带由织带、前部拉环、后背拉环、后背衬垫和带扣等零部件组成。

★4、数量50套。
二、一般指标性参数（●）

●1、产品为三类全身可倒置安全吊带。全身全可调适合不同尺寸人群。五点式挂接，安全带应能调节尺寸大小以适合不同体型戴。

●2、安全吊带的承重织带宽度应不小于40mm且不大于70mm；

●3、正立方向静负荷性能正立方向≥22KN，水平方向≥10KN，倒立方向≥10 KN 。

●4、材质：高强聚酯织带、合金钢；

●5、最低断裂强度：≥25KN。

●6、安全吊带的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。每条安全吊带配备一个包装袋。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	滑轮套装

一、实质性要求（★）

★1、符合 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准；套装内器材应提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告；器材上应有产品的永久性标识。

★2、滑轮套装应包含：小滑轮1个、万向单滑轮1个、万向双滑轮1个、单向滑轮1个。

★3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★4、数量42套。
二、一般指标性参数（●）

●1、小滑轮

绳索兼容性：7-13mm；

滑轮直径：≤25mm，球轴承：密闭滚珠轴承，效率：≥60％；

最大工作负载≥2.5x2=5kN，断裂负荷≥15kN;

重量≤75克；

认证：CE EN 12278

●2、万向单滑轮

适用绳索直径：7-13mm；

轴承类型：密闭滚珠轴承，工作效率：≥85%；

最大工作负荷≥8kN，断裂负荷≥35kN；

重量≤280g。

●3、万向双滑轮

适用绳索直径：7-13mm；

滑轮直径≤40mm；

最大工作负荷≥8kN，断裂负荷≥35kN；

重量≤480g；

●4、单向滑轮 

重量≤100g；材质：应采用铝合金或优于该材质。

适用绳径：单绳 9-12mm；

工作负荷≥5KN；断裂负荷≥15KN；单向制停状态工作 负荷≥2.5KN；单向制停状态断裂负荷≥22KN；
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	木锯切割机

一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、数量10套。
二、一般指标性参数（●）

●1、重量≤25kg，

●2、额定电压220V，最大锯深：90°时≥100mm×300mm；45°时≥100mm×200mm；

●3、配置：配备锯片≥2片，专用工具箱，护目镜，防护手套，专用维修工具等；

●4、具有切割保护功能；

●5、提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告；

●6、配备纸质版和电子版中文使用维护保养说明书。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	自动止坠器

一、实质性要求（★） 

★1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准，套装内器材应提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量20套。
二、一般指标性参数（●）

●1、适配绳索直径：10-13mm

●2、重量：≤200g；

●3、侧面调节开始可使装备在游动止坠器与止坠器之间进行转换。与势能吸收器挽索一起使用建立与安全绳所需的距离；

●4、工作负荷：≥10kN；

●5、提供用于存储和运输的背包。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	简易洗消喷淋器

一、实质性要求（★）

★1、提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量7套。
二、一般指标性参数（●）

●1、压力:≥2~7bar。

●2、水流量：≥20L/min。

●3、质量:≤25kg，展开高度：≥2m。

●4、可根据被洗消对象高度调整洗消高度，方便拆卸，携带方便。脚踏箱与支撑杆全不锈钢结构，脚踏处设有防滑螺纹。

●5、喷淋系统配备≥16个高压喷嘴和软管支架，遇压呈钢性。

●6、接口形式：65mm内扣式水带接口。

●7、接口数量≥1个。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	下降器

一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、器材上应有产品的永久性标识。

★4、数量20套。
二、一般指标性参数（●）

●1、产品工作负荷应：≥250kg；

●2、绳索兼容性应满足消防救援：10-11.5 mm救援绳索直径需求；

●3、该下降器重量应≤700g；

●4、该下降器应具备自锁、下降、定位、上升功能，同时需要针对误操作设有防慌乱自动制停功能。

●5、在操作手柄上设置具备自动回旋和制动功能，可控制下降速度和制动，悬停时无需打开中间锁扣即可装绳。

●6、材质应采用铝合金或不锈钢或优于该材质。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	自动锁定下降器

一、实质性要求（★） 

★1、产品提供国家级检测检验中心出具的检测报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、器材上应有产品的永久性标识。

★4、数量20套。
二、一般指标性参数（●）

●1、重量≤850g，最大下降≥200kg物体； 

●2、荷载效率可达到90%以上；

●3、最小载荷：≥30kg

●4、最大载荷：≥150kg 

●5、产品的下降工作负荷≥200kg，须控制下降速度≤1m/s；
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	多功能省力系统

一、实质性要求（★） 

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、数量40台。
二、一般指标性参数（●）

●1、预设4：1和5:1提升系统，可用于提拉受困者、设置可释放锚点或架设一个紧绷绳索系统；

●2、可与下降器搭配使用，组成可逆救援套件；

●3、绳索直径≥8mm；

●4、安全工作负荷≥100kg；

●5、断裂负荷≥6KN；

●6、锁扣材质：铝合金或优于该材质；

●7、完全打开长度≥200cm；

●8、完全收紧长度≤35cm；
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	通用安全绳（200米）

一、实质性要求（★） 

★1、符提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量15套。
二、一般指标性参数（●）

●1、结构：整绳由绳芯、绳皮连续组合而成。

●2、直径：≥11±0.5mm，长度≥200米。

●3、耐高温性能：经耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。

●4、破断强度：≥60KN。

●5、延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤10%。

●6、在标注永久性标签内容。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	船型担架

一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、数量8套。
二、一般指标性参数（●）

●1、不锈钢分体式，耐磨、耐腐蚀，产品形状为类船型，参考尺寸：长≥210cm、宽≥60cm、高≥20cm（各尺寸允差±20mm）

●2、净重:≤25kg。

●3、承重:≥150kg、包含配件整装质量≤20kg。

●4、两段分体结构，配备吊挂绳索、背部支撑耐用背板、阻燃网衬格等。

●5、配备备份螺纹连接头≥2个；

●6、伤员固定安全带≥2道；管直径≥2cm，螺纹连接方式；底部互扣快速连接结构≥2组，具备快速拆装功能。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	婴儿呼吸袋

一、实质性要求（★） 

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量16套。
二、一般指标性参数（●）

●1、适合儿童（3—8岁）使用。

●2、利用送风机将外部空气通过滤毒罐送入头罩内，形成密闭正压。

●3、主要部件：头罩、滤毒罐、送风机等。

●4、电源：充电式锂电池；额定电压：9VDC±2。

●5、使用时间：≥2h。

●6、送风量：≥0-90L/min。

●7、重量：≤1kg。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	卷扬机

一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。 

★2、数量1台。
二、一般指标性参数（●）

●1、额定载荷：≤140Kg（人）、≤230Kg（物）、

●2、钢缆材质：不锈钢

●3、钢缆直径：4~7mm

●4、绳索：配备直径 10.5mm-11mm的专用绳索，断裂强力≥30KN

●5、钢缆最小破坏力：≥14KN

●6、整体重量:≤14kg

●7、最大载荷≥200kg；

●8、平均提升速度：≥3m/min

●9、内置双重制动系统，紧急情况自动制动、内置减震系统、设有过载保护、缠绕压模设计，防止钢缆回收不规则缠绕；

●10、聚碳酸酯外壳

●11、防护等级≥IP56；

●12、使用温度范围：不小于-30℃至 +60℃，

●13、绞盘上设有上升、下降自锁装置。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	单人洗消帐篷

一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量2套。
二、一般指标性参数（●）

●1、整体结构：外面充气框架，内挂防水布帘，下面气囊自然形成储水池，配备污染人员进出口和洗消人员进出口2扇门、并具有代表污染和清洁的进出口标识。

●2、顶部喷淋装置由≥2个高压喷嘴和≥1个手持喷头组成，供水管路与供水系统连接，由充气框架、防水布帘、气囊储水池，喷淋装置、供水管路等部件组成，配有充排气泵、喷淋、照明(防水)等辅助设备。

●3、材质：气柱≥0.8mm厚PVC涂层气密布，披面为:≥0.3mm防水牛津布抗拉强度：≥2200N。

●4、洗消帐篷配置充气帐篷(含气柱、蓬布)、风浪绳、充排气泵、喷淋装置等；

●5、规格：≥4㎡，洗消帐篷外形尺寸:长1.5-2米，宽1.5-2米，高2-2.5米。充气压力：15-20kpa。

●6、充气架设时间≤5min。

●7、洗消帐篷重量:≤30kg。

●8、进水口可与公共洗消站配套也可与消防车储水接口配套使用。

●9、帐篷四周的风浪绳的拉伸强度:≥1kN。

●10、篷布胶布的厚度：≥0.22mm；

●11、篷布胶布经、纬向拉伸强度≥930N；

●12、随产品配备:替换衬垫、修理包、电动充排气泵、折叠式充电灯、备用花洒、直流水枪、配备堵漏工具一套和维修箱一个

●13、安全阀：当气柱的工作压力大于 13kpa时，安全阀应能自动卸压，保证气柱的工作压力符合有关的规定；

●14、供货时，须提供中文使用说明书。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	排用炊事单元

一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、数量2套。
二、一般指标性参数（●）

●1、单元箱1-内包括（30L铝行军锅1套、30L铁行军锅1套、34CM不锈钢菜盆6个、野战燃油炉灶（油罐1个、燃烧器2个、备件包1个、输油胶管2根、打气筒1个/手电动充气机1台）切菜板1块、菜刀及护套1把、帆布手套2付、调料袋1个、焖饭器1套、切菜（和面）布1块、饭勺3把、锅罩袋1个、锅铲1把、饭勺1把、应急灯1盏、蒸盘1个）。

●2、单元箱2-内包括（行军锅背架1付、给养携行包背架1付、野战燃油炉背架1付、7.5KG软体油桶1只、20L送饭（背水）袋3条、折叠式支架2个）。

●3、配备 1套野战燃油炉灶（内含高压储油罐、燃烧器等）、4根输油管、1个打气筒、1套整盘、2个折叠式锅灶支架；
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	充气帐篷（40㎡）

一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量5套。
二、一般指标性参数（●）

●1、产品部分性能符合GB/Z 27735-2022《野营帐篷》中：6.1通用要求、6.2部件要求等标准要求。

●2、符合《帐篷检测标准-野营帐篷》（GB/T27735-2011）、《遮阳篷和野营帐篷用织物》（GB/T33272-2016）；

●3、总体尺寸：8mx5mx3m（±0.1m）；

●4、外肩高：≥2m；

●5、占地面积： 40.0㎡（±1㎡）。

●6、内部尺寸：7.5mx4.5mx2.5m（±0.1m），内部垂直肩高：1.9m（±0.1m），内部面积≥40㎡。

●7、帐篷双向开设2个门，门尺寸：≥宽1m X 高2m；双向开设窗户≥8扇，尺寸：≥宽0.75m X 高0.5m

●8、材质要求：主体材质：应采用≥10cm厚高强度环保 PVC涂层空间拉丝布，拉伸强度：经向≥2600N/5cm，纬向≥2800N/5cm；撕裂强度：经向≥150N，纬向≥190N；围边材质应采用≥0.7mmPVC浅灰色气密布，拉伸强度：经向≥3000N/5cm，纬向≥2800N/5cm；撕裂强度：经向≥330N，纬向≥260N；。

●9、气阀设置≥2个充排气阀、1个安全阀。

●10、帐篷耐热性：高温：≥65℃；低温：≥-20℃。

●11、抗风：≥7级

●12、雪载：≥25kg/㎡（25cm/㎡）

●13、淋雨：≥350mm/24小时

●14、防地表水：≥200mm。

●15、使用倾斜角度：≥15°

●16、气压保持：≥10天不倒伏

●17、阻燃：B级或优于

●18、充气时间：≤7min

●19、抽气时间：≤12min

●20、主要配置：电动充排气泵（空压机）≥2 台、充气气管（含快 接头）≥4 套、充气接头（对接气嘴）≥4 个、高压气瓶充气连接转 换头≥4 个、不锈钢支撑杆≥3 套、气压表≥2 个、地钉（直径≥ 9mm）≥8 个、拉绳（直径≥8mm 涤纶）≥8 根、手锤（4LB）≥1 把、维修工具包≥1 个（维修布料≥11cm×18cm4 张、胶水 1 小 管、胶刷 1 把）、气垫地布 1 块；
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	网架帐篷（40㎡）

一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量3套。
二、一般指标性参数（●）

●1、产品部分性能符合GB/Z 27735-2022《野营帐篷》中：6.1通用要求、6.2部件要求等标准要求。

●2、符合《帐篷检测标准-野营帐篷》（GB/T27735-2011）、《遮阳 篷和野营帐篷用织物》（GB/T33272-2016）标准；

●3、帐篷主体：折叠式“一体化”结构，帐篷主体颜色为“上红下蓝”；

●4、篷布分为内外两层，以固定螺栓等方式同骨架连接；

●5、材质：支架应采用铝合金或优于该材质；外篷布材质应采用双层、涂层涤纶长丝牛津布≥220D 或优于该材质；内篷布材质应采 用双层、白色涂层涤纶牛津布≥150D 或优于该材质；地布材质应 采用双面涂覆聚氯乙烯防水布或优于该材质；防风拉环应采用不锈 钢材质或优于该材质，1：2 配置地钉；

●6、采用单位组合式结构，可根据场地需要实现自由拼接。

●7、适应温度:-35℃-45℃；

●8、雪载≥10cm 无明显变形；

●9、篷房内部无任何支柱，场地可100%利用。棚顶处设置可用于悬挂吊灯的挂钩；内侧壁设计可张贴图版的魔术贴。

●10、帐篷全封闭状态下，桌面照度要求白天不低于500Lux，夜间不低于300Lux，且灯源选用LED无频闪材质，自上而下。电源预留控制开关及二相插头至帐篷外方便管理，布线隐蔽。

●11、淋雨强度≥16mm/h，持续淋雨 3h 以上篷内表面无渗漏水现象。

●12、配备≥550g/㎡的地布及地桩等其他附件，用于帐篷实施固定。

●13、帐篷内使用面积40㎡（±1㎡）。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	充气帐篷（100㎡）

一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量2套。
二、一般指标性参数（●）

●1、产品部分性能符合GB/Z27735-2022《野营帐篷》中：6.1通用要求、6.2部件要求等标准要求。

●2、总体尺寸：12.5mx8mx4m（±0.5m）,外肩高2.5m（±0.5m）,投影面积100.0㎡（±3㎡）

●3、内部尺寸：11.5mx7.5mx3.5m（±0.5m），内部垂直肩高2.03m（±0.5m），内部面积≥85㎡

●4、帐篷双向开设2个门，前后门尺寸：≥宽1.8m*高2m；双向开设窗户≥10扇，尺寸：≥宽0.75m*高0.5m

●5、材质要求：充气帐篷为充气框架结构，两根纵向气囊分别连接若干立柱及横向气囊组成充气框架，气囊最佳充气压力 15-20kpa，气柱材料采用高强度 PVC1000D 夹网涂层气密布；

●6、气阀设置≥2个充排气阀、1个安全阀。

●7、帐篷配空调口4个，直径480mm（±0.10mm），四角安装

●8、帐篷耐热性：高温：≥65℃；低温：≥-30℃。

●9、抗风：≥8级

●10、雪载：≥25kg/㎡（25cm/㎡）淋雨：≥350mm/24小时。

●11、帐篷内采光设计参照《建筑照明设计标准GB50034-2004》采光要求，帐篷全封闭状态下，桌面照度要求白天不低于500Lux，夜间不低于300Lux，且灯源选用LED无频闪材质。电源预留控制开关及二相插头至帐篷外方便管理，布线隐蔽。

●12、防地表水：≥150mm。

●13、使用倾斜角度：≥15°

●14、气压保持：≥7天不倒，具备自动补气功能。

●15、阻燃：B级或优于

●16、充气时间：≤15min

●17、抽气时间：≤20min

●18、基本配置：电动充排气泵2台，高压充气管一根，地钉 （Ø12mm）8 根，拉绳（Ø8 mm 涤纶） 8 根，紧绳板 8 个，手 锤 1 把，维修工具包 1 个（维修布料 A4 纸大小10张、胶水一小瓶、胶刷一把）。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	公众洗消站

一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量1套。
二、一般指标性参数（●）

●1、全套面积≥ 30 ㎡。包括：洗消帐篷、电动充排气泵、洗消供水泵、洗消排污泵、洗消水加热器、洗消液均混罐、暖风发生器、控制水柜、洗消喷枪、喷淋系统、洗消废水回收袋、自升式水袋、移动式发电机等，各部件之间采用模块化装配与设计，组建时间不超过 10 分钟；

●2、帐篷：包装于一个携带包内。充气时间小于 10 分钟，在进行充气展开后帐篷内部可分为更衣区、洗消喷淋区、烘干区。面积30㎡。帐篷内部安装了洗消喷淋系统、进排水系统、照明系统。框架材料：PVC气柱，帐篷内供人员进行洗消喷淋，双通道设计。喷淋区设有药剂喷淋头6个及清水淋浴头2个，两路喷淋系统配合洗消水加热器独立运行。

●3、电动充排气泵：用于帐篷的快速充气。电压：≥220V，功率：≥2000W，供水≥850W,排污≥ 400W，加热：≥2600W。

●4、帐篷：展开面积≥30 平米，工作压力 15-20kPa；充气时间：≤10min；重量≤1500g；

●5、洗消供水泵：可为洗消帐篷内的喷淋设备提供持续不断的水源，流量2500-3500L/H小时，供水压力2-6巴。无水流供应时供水泵自动停止，温度过高时安全阀自动停止。电动机防护等级IP65，自带24L增压瓶,带压力表。泵自带5米和3米软管分别和洗消水加热器及增压瓶相连，软管接口为2卡式快接，实现快速拨接。供水泵与增压罐分别固定于PVC便携储物盒内；

●6、洗消液均混罐:通过水流的虹吸功能直接跟水配比形成配比液。进出口两端自带软管与2卡式快速接头，可与帐篷的药剂喷淋系统及控制水柜相连；

●7、洗消水加热器:采用燃油加热方式。可调节温度范围不低于50℃,用于给洗消水加温,提供帐篷内冲淋用热水。燃油标号：0#或以下柴油，发热功率：≥85KW，电压：230V，电机功率：≥2KW。进出口有 2 卡式快接，自带进出软管各 5 米分别与控制水柜和洗消供水泵相连暖风发生器（配温控仪）：可有效对帐篷内供暖。自带温控仪，可自由设定温度。提供帐篷内适当的温度，有效供暖面积 20-30 ㎡,功率≥ 18KW；

●8、洗消喷枪：用于洗消除污，喷枪带缠绕胶管，配断流阀，流量可调节，用于控制清水或混有清洁剂的混合水。；

●9、配备1台移动式发电机与整套系统配套使用。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
	包号/序号：02

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	泛光灯

一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量8台。
二、一般指标性参数（●）

●1、额定电压≥20V；

●2、额定容量≥10Ah；

●3、额定功率≥35W；

●4、光源：LED；

●5、5m处中心照度值≥900lx；光源寿命≥10000h；

●6、照明模式：聚光/泛光，可按键调节；

●7、聚泛光同时开启连续照明时间≥8h；

●8、调光形式：10%-100%无极调光；

●9、警示灯颜色：红/黄；

●10、充电时间：≤6h；

●11、使用时间：工作模式≥10h，强光模式≥5h；

●12、外形尺寸：收缩状态≤500*150*300mm；升起状态≥500*150*1000mm；

●13、重量:≤8Kg；

●14、防护等级≥IP65，防爆等级≥Exdeibmb IIC T6 Gb。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	静音发电机
一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量10台。
二、一般指标性参数（●）

●1、防进水：发电机组电气设备防进水的级别应不低于IEC60529的IPX3级。

●2、防潮：发电机组应能在正常使用时可能遇到的潮湿条件下正常工作

●3、耐腐蚀：在通常使用情况下，导电部件和其他金属部件应有足够的耐腐蚀性。

●4、机械稳定性：把发电机放置在沿任一方向倾斜15°的斜面上，发电机组应不得倾翻或溢出燃油。发电机组安装在倾斜4°的斜面上时候应能正常工作。

●5、发电机组配置无刷稀土永磁发电机，变频模块，静音降噪外壳等。

●6、额定功率≥5.0kw，最大功率≥5.5kw；。

●7、参考外廓尺寸：尺寸≤600×400×550cm；

●8、结构：静音型

●9、频率≥50HZ

●10、额定电压：230V

●11、噪音≤75db（7米处）

●12、输出类型：设置直流 12V电压输出和 USB输出接口；

●13、油箱容量≥4L，工作时间≥5小时

●14、机组启动系统：设置手拉启动，电启动，遥控启动；

●15、性能等级≥G3，频率降≤3%；稳态电压偏差≤±1%；电压稳定时间＜1s；

●16、发动机类型：单缸/风冷/四冲程

●17、燃油型号：汽油

●18净重≤45kg。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	强制送风机

一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量8台。

二、一般指标性参数（●）

●1、由全面罩、导气软管、送风机、锂电池组、充电器及综合防毒型滤毒罐（数量≥3个）。

●2、吸气阻力≤100Pa；呼气阻力≤400Pa。

●3、面罩送风量≥50L/min。

●4、总视野≥70%，双目视野≥50%，下方视野≥30%。

●5、送风主机与电池为独立模块，通过腰垫挂于腰间，重量分布均匀。

●6、充电锂电池：连续使用时间≥4h。

●7、噪声：≤80dB(A)。

●8、总质量≤3kg
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	狭小空间排烟机

一、实质性要求（★） 

★1、符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量8台。
二、一般指标性参数（●）

●1、主要配件：主机1台，5米风管≥2根。

●2、电压：≥220V

●3、排风量≥65m³/min；

●4、风扇直径≥200mm

●5、最大排烟量≥2900m³/h，排烟量可调；

●6、额定转速≥2900r/min；

●7、功率≥520W；

●8、可快速转换风筒及内衬风管

●9、重量：≤18kg；

●10、安全要求：排烟机的进出风口应安装安全网，安全网的最小间隙应不大于8mm；

●11、提供产品防爆证书。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	气柱灯

一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。 

★3、数量4台。
二、一般指标性参数（●）

●1、照明范围为360°且无阴影，

●2、使用时长：≥30000h。

●3、光通量： 110000Lm/只。

●4、使用寿命： 30000h 以上。

●5、控制方式：控制系统固定于充气灯柱底盘上，通过控制系统或遥控控制设备的各种工作。

●6、连续工作时间大于6小时；也可接通220V市电实现长时间照明。

●7、防护等级：≥IP65；

●8、电压：230V±10V；

●9、整体采用优质金属材料制作，确保在各种恶劣环境 和气候条件下正常工作，抗风等级为 8级。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	月球灯
一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量8台。
二、一般指标性参数（●）

●1、发电机额定功率：≥2000W；

●2、一次注油连续工作时间≥12h；

●3、发电机工作时噪声≤90dB；

●4、可外接 220V市电长时间照明，防雨淋，水喷。灯盘可拆装式结构，电动式气动原理；

●5、发电机一次注满燃油可连续工作≥13h；

●6、启动方式：手启动；

●7、型式：四冲程空冷式；

●8、灯头整体功率≥1000w，可通过控制箱或遥控器控制灯头组照明开、关，遥控距离≥50m；

●9、重量≤130kg；

●10、最小高度≤2m；

●11、升降方式：气动升降，且每节气缸设置卡栓；

●12、光通量：≥110000Lm；

●13、最大升起高度≥4.5m；

●14、灯头功率：≥1000W；

●15、照明半径：250-280m；

●16、照明范围：3800-4500㎡。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	移动照明灯

一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。 

★3、数量8台。
二、一般指标性参数（●）

●1、采用LED 光源，照明功率≥35W、5m处中心照度值≥ 1400lx，50m 处中心照度值≥35lx。

●2、升降高度≥1.2m。

●3、灯具的外壳防护等级≥IP65。

●4、重量:≤18kg；

●5、提供防爆合格证及检验报告。

●6、供电方式为锂电池供电，配备专用充电器，工作时间≥4h。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	测距仪

一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、提供具备 CNAS/CMA 检测资质的检测机构出具的检测报告复印件,

★3、数量4个。
二、一般指标性参数（●）

●1、测距范围：≥3M-1000M。

●2、望远镜倍率：≥8X。

●3、视场：≥7°。

●4、测距误差：≤±0.5m。

●5、测量角度范围：±90°；。

●6、测高最小高度起：≤0.5m。

●7、测速范围：≥15—300km/h。

●8、工作温度： -20°C—+60°C。

●9、望远镜物镜孔径：≥20mm。

●10、望远镜目镜孔径：≥15mm。

●11、出瞳直径：≥3mm。

●12、弹道补偿角度范围：≥-20°—20°

●13、设备供电方式为可充电锂电池，设备应包含便携箱、主机、充电器、便携箱、中文说明书等。

●14、检测报告项目应不少于以上一般指标性参数要求。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	红外生命探测仪
一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、工具组由主机、远程控制终端、红外热成像探头、水下电动探头、安全箱等组成。

★3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★4、数量2台。
二、一般指标性参数（●）

●1、主机：≥8英寸，按键和触摸结合的双控制，有手腕带能单手手持；

●2、主机能录像/拍照，能将文件存储在主机SD卡上，能通过触摸放大、缩小照片；内存≥256G；

●3、主机显示屏上显示的画面能翻转≥180°，画面有≥8倍放大和缩小功能；

●4、水下电动探头：直径≤80mm，配≥15颗补光灯，可360°旋转探测，防护等级≥IP68；

●5、探杆≥3米和延长线≥20米；

●6、具有双屏显示、双屏控制功能，可有线和无线两种连接方式；

●7、探测仪连续工作时间≥10h；

●8、配置防水、防尘和防摔安全箱；

●9、文件标记：能将视频或图片标注为重要文件且不能删除，删除需先取消重要文件标注；

●10、红外热成像探头：直径≤35mm；有拾音和双向对话及热点追踪功能；对450℃内物体进行探测能正常识别；探测距离≥100m，识别人体距离≥30m；

●11、远程控制终端：≥10英寸；能进行音频视频实时无线传输，能进行无线访问查看主机照片、视频，能控制拍照、录像、旋转、放大缩小画面、灯光开启调节；

●12、防爆标志等级≥Ex ib IIC T4 Gb，提供防爆认证；

●13、电池类型：可更换式充电电池；配置2块电池。

●14、产品必须中文名牌标注，提供中文使用说明书、操作演示光盘。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	音频生命探测仪

一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量1台。
二、一般指标性参数（●）

●1、主机：≥8英寸；可通过按键进行相应操作；

●2、可录音，音频文件可保存至储存卡，储存卡容量≥256G；

●3、显示屏上显示的图像翻转≥180°；

●4、配置≥4个音频微震探头；直径≤80mm；单个传感器重量≤580g；音频主机（手持控制终端）质量≤1kg。

●5、支持采用柱形图的形式同时显示接入的≥4路无线微震传感器的探测信号强度；

●6、配置1个音频对讲探头：对讲延长线≥8m；直径≤35mm；重量≤90g；可以进行双向通话；配置专业降噪耳机，同时对不少于4个音频微震探头进行监听；

●7、系统具备声音还原功能，能够实时还原人员发出的敲击、刻画 等声音（非预置电子模拟音频），并能分辨声音的类型和强度。

●8、配置防水、防尘和防摔安全箱；

●9、电池类型：可更换式充电电池；配置2块电池；

●10、系统具备相对定位功能，能在控制终端模拟地图界面显示接入的无线微震传感器与手持控制终端（音频主机的相对位置和方位。

●11、主机和音频微震探头，连续工作时间均应≥10h；

●12、外壳防护等级≥IP66，抗跌落高度 2 米以上。；

●13、音频微震探头距水泥地面≥2m 处跌落1次，音频微震探头应能正常工作，且无开裂和解体现象（需在检测报告中体现）；

●14、产品必须中文名牌标注，提供中文使用说明书、操作演示光盘。

●15、配置智能管理云平台，在平台界面可查看探测仪的接入状态、 实时探测信息、设备工作状态、电量信息等，提供远程控制系统计算机软件著作权登记证书复印件。

●16、具备一张图显示功能，可显示产品位置，在线状态，归属权 限。可对设备进行编组，实现多种类多设备同屏实显，可对设备历 史数据进行查阅，提供制造商软件界面截图和智能管理云平台计算 机软件著作权登记证书。

●17、本安防爆设计，防爆等级不低于 IIC 级，提供国家防爆检测机 构出具的防爆合格证。

●18、提供国家级权威检测机构出具的检验报告，检测报告具有CMA/CNAS认证标识，
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	热成像仪

一、实质性要求（★）

★1、产品需符合《消防用红外热像仪标准》XF/T635-2023标准要求）。提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量8台。
二、一般指标性参数（●）

●1、产品为手持式，可挂在消防员身上，用于事故现场，带有电子罗盘定向功能，同时应对有毒有害气体具备检测功能；能够对灭火救援事故现场断漏点情况进行探测，针对炼化企业火灾和爆炸事故处置，固体物质流量测试仪内放射性物质有核辐射探测功能，并能在黑暗、浓烟环境中搜寻，可穿透烟雾和黑暗查找火源、解救被困人员、寻找隐藏的暗火和危险物品。

●2、红外热像仪需具备红外模式和可见光模式，红外图像与可见光图像可快速切换；成像器件像素应≥384*288）。采样帧速率：≥25帧/s。

●3、测温范围：热像仪的测温范围应不小于-20℃~1000℃；测温精度：100℃内时应≤±2℃，101℃以上时应≤±2%。

●4、显示屏：显示屏≥3.5英寸；启动时间≤6秒。具有图像降噪、拍照和摄像及储存/回放、单点或多点温度显示等功能，

●5、外壳防护：防护等级不低于IP67；抗跌落性能：设备以三个方向（X/Y/Z）从1米高度跌落至混凝土地面一次后，产品可正常开机，不影响使用。

●6、噪声等效温差：环境温度在23℃±5℃，焦距≥50mm，F数为1时，NETD不大于0.1K。

●7、具有：白热、黑热、伪彩色等3种以上显示模式，一体化设计，整机具备红外热成像功能，具有温度测量值、风速、风向和温湿度等气象数据采集功能，电池耗量、温度标尺、超温显示、激光指示功能、激光测距功能等功能。

●8、测量范围：≥700m，重量：≤3kg（含电池）。

●9、供电方式：可拆卸充电电池，满电下单块电池连续稳定工作时间≥2小时，具有电量显示和低电量提示功能。

●10、配置: 主机1套、电池2块及充电器1个、便携箱1个。

●11、产品必须中文名牌标注，提供中文使用说明书、操作演示光盘。

●12、应具备4G功能，前方侦查画面和检测数据画面能够实现实时回传至后方指挥员。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	复合气体检测仪

一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量1台。
二、一般指标性参数（●）

●1、可同时测量气体：O2、LEL、CO、H2S、VOCs和X射线、γ射线。

●2、显示屏：彩色屏≥2.5寸，具备实时读数功能，可显示实时浓度、报警时间、实时曲线图或柱状图、温度、湿度等信息，可显示最大值、最小值及平均值。

●3、采样方式：泵吸式，可配置PID挥发性有机物检测模块、可燃气体检测模块、有毒有害气体检测模块、氧气检测模块和X、γ射线检测模块；具有氧气、可燃气、有毒有害气体、VOC挥发性有机污染物和电离辐射同步、实时监测功能，报警结果同屏显示；

●4、警报方式：具备声、光、振动报警和跌倒报警功能。

●5、声音警报：距检测仪0.3米处≥95分贝

●6、存储功能：具备数据存储功能，存储间隔可自定义，可存储≥500万组带日期时间标识的数据。

●7、防护等级:防护等级：≥IP68（1.5米水深、30分钟及以上不应出现渗水），提供防护等级报告；防爆等级：不低于ExibIIBT4Gb，提供防爆合格证书。

●8、工作时间：连续工作时间≥12小时

●9、配置防水、防尘和防摔防护箱

●10、无线控制终端：屏幕≥10寸，带触摸功能，具有拍照、录像和存储功能

●11、气体精度：响应时间：≤40秒（T90）

●12、传输距离：无线传输方式

●13、报警模式设置：低限报警、高限报警、区间报警、加权平均值报警等设置

●14、数据恢复功能：如遇误操作可以选择部分或全部恢复

●15、产品需中文名牌标注，提供中文使用说明书、操作演示光盘。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
	包号/序号：03

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	电动链锯

一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

★3、配置：主机1台、导板1个、链条2根、导板盖子1个、套筒扳手2个、锂电池≥2 块。

★4、数量3台。
二、一般指标性参数（●）

●1、电池类型：可充电锂电池。

●2、最大输出功率≥1.8kw。

●3、导板长度：≥400mm可按采购单位要求型号供货，具有链条紧张装置。

●4、重量（不含链条和电池）≤8kg。

●5、具备防水、防震、电池余量显示功能。

●6、产品必须中文名牌标注，提供中文使用说明书。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	电钻

一、实质性要求（★）

★1、提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量8台。
二、一般指标性参数（●）

●1、扭矩调节≥25档；

●2、工作模式包含：起拧螺丝、平钻钻孔、冲击钻孔；

●3、马达：无刷马达；

●4、最大扭矩：≥150N/M；

●5、重量：≥5.5kg。

●6、安全参数：具有电子反扭保护系统、马达和电池保护系统；

●7、功率≥700w，锤击数≥2000次/min；

●8、具备钻、凿、削等功能；

●9、最大钻孔直径：木材≥25mm，钢材≥12mm，混凝土中的钻孔直径范围：5-25mm；

●10、配套电池≥2块，单充充电底座≥2个或双充电底座≥1个。

●11.设置永久性标志及产品数据标识；
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	水泥切割机
一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量2台。
二、一般指标性参数（●）

●1、汽缸排量≥90cm³；

●2、空转速度≥ 2700rpm；

●3、最大的高速空转速度≥9000rpm ；

●4、功率：≥4.5kw；

●5、油箱容量≥1.0升；

●6、重量：≤12kg；

●7、配备压力水箱，导向轮≥2个，混凝土切割锯片≥2片，专用工具箱≥1套，比例加油桶≥1个；

●8、最大切割深度≥150mm；
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	开缝器
一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、工具组包含：液压开缝器1台、手动液压泵1台及液压油管1根组成，并组装放置于一个运输箱内。

★4、数量4台。
二、一般指标性参数（●）

●1、液压开缝器：额定工作压力≥70Mpa；最小嵌入缝隙≤6mm；最大开缝力≥240kN。

●、液压手动泵：符合GB/T 17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》标准，具有两级压力和流量输出特性，额定工作压力≥70MPa。

●3、液压油管：单管单接口，长度≥5米，数量1根；

●4、质量≤15kg
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	氧炔气焊切割设备

一、实质性要求（★） 

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、数量1台。
二、一般指标性参数（●）

●1、产品切割范围：高中低碳钢、合金钢、有色金素、不锈钢等。

●2、定注油量：≥1.5L。

●3、额定氧气管装压力：≥2.0Mpa。

●4、工作氧气灌装压力：≥15Mpa。

●5、额定氧气灌容积：≥6.8L。

●6、一次切割时间：≥20min

●7、作业环境温度：-40℃~60℃。

●8、作业噪声升级：≤45dB。

●9、作业粉尘浓度：≤1.5mg/m³。

●10、切割厚度：≥120mm。

●11、燃油标号：汽油。

●12、需提供以上一般参数的检测报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	等离子切割机

一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、数量1台。
二、一般指标性参数（●）

●1、主要配件：主机1台、2米接地线1根、(P80)瓷嘴10个、(P80)喷嘴10个、(P80)电极10个、10米原装割枪1根。

●2、配置万向轮，工作火焰温度≥10000°С；

●3、输入电压220V-380V（可调）；

●4、额定功率≥20KW；

●5、设置手动接触式与非接触式切割模式；

●6、极限切割厚度：不锈钢、碳钢、铸铁≥90mm，铝、铜≥ 40mm；

●7、切割电流≥100A；

●8、无需加水等其他介质；

●9、配备手动圆规，割圆直径≥1000mm；

●10、设置气压保护，缺相指示；

●11、重量≤35kg；
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	电动液压剪扩组

一、实质性要求（★）

★1、工具组由电动液压剪切器、电动液压剪扩器、电动液压撑顶器等组成。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量2套。
二、一般指标性参数（●）

(一)电动液压剪切器：

●1、剪切能力：≥Φ35mm，≥100*20mm板材；

●2、刀端部最大开口距离：≥180mm；

●3、切割力：≥500kN；

●4、重量：≤20kg；

●5、尺寸（长×宽×高）：≤930*230*290mm

●6、配备备用电池2块、充电器1套。
（二）电动液压剪扩器：

●1、重量：≤25kg（含电池）；

●2、扩张距离：≥720mm；

●3、剪切能力：≥Φ36mmQ235圆钢，≥100*20毫米Q235板材；

●4、最大扩张力：≥35kN；

●5、切割力：≥500kN，牵引距离：≥250mm，尺寸（长×宽×高）：≤940*240*290mm；

●6、配备备用电池2块、充电器1套。
（三）电动撑顶器：

●1、一级撑顶力：≥150KN；

●2、一级撑顶长度≥700mm；

●3、二级撑顶力≥70KN；

●4、二级撑顶长度≥1000mm；

●5、收拢长度≤550mm；

●6、收拢长度≤600mm；
●7、质量：≤20kg（含电池）

●8、配备备用电池2块、充电器1套。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	液压钻孔机

一、实质性要求（★） 

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量2台。
二、一般指标性参数（●）

●1、整套设备包括：液压动力站1台、液压岩心钻1台及液压油管1根。
(一)液压岩心钻：
●1、流量范围：15～40L/min，工作压力≥105bar，最大转速600-1500rpm，钻孔直径：25～300mm；
配备冷却水系统，可在水下钻孔；

●2、整机装配质量：整机装配完成后，在最大输出功率下，连续运转30min以上设备应运转正常，各零部件无明显变形、松动及损坏；
●3、功能要求：可干湿切，并具备自动调节转速、钻头卡死自动停机保护功能；配备直径50/100mm钻头各1个；
（二）液压动力站：
●1、可驱动工具多种液压工具，可快速插拔连接；
●2、双缸发动机，发动机功率≥10KW；

●3、保证机器美观及连续工作的稳定性，需采用一体成型塑料液压油箱，油箱容积≥12L；燃油箱容积≥6.5L；
●4、重量≤85kg
●5、具有液压油可视窗口及温度报警器，可实时监测液压油温度；
●6、液压油流量：20-30lpm；，最大油压≥155bar；
●7、整机装配质量：装配完成后，在1.25倍工作压力下，连续运转10分钟以上设备可正常运转，无损坏。
8、低温启动：-20～-25℃下。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	重型支撑套具

一、实质性要求（★） 

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量1套。
二、一般指标性参数（●）

●1、手持气动控制器≥2 个，配备安全阀，具备单通单控、双通双控功能，可相互串联使用；三种规格的支撑杆各≥2 根；150cm 延长杆≥2 根、30cm 延 长杆≥2 根、60cm 延长杆≥2 根；冠状支撑件≥2 个、犀牛角支撑件≥2 个、U 形横梁支撑件≥2 个、L 形横梁支撑件≥2个，表面均设置锯齿状；配备调压输气管≥2 根，长度≥2m；输气管≥12 根（至少 2种不同颜色），长度≥8m；配备调压阀≥2 个、多功能板≥4 个、联结器≥4个、万向旋转底座≥4个、多功能工具（用于旋转支撑杆的底座，具备起钉器、凿子、锤子、撬棍等多种工能）≥1 套、带钩棘轮紧固带≥4 个、三脚架连接件≥1 套；

●2、材质：应采用高强度轻型航空铝合金（或优于该材质），所有部件经阳极涂层处理；

●3、可以单根使用，也可使用两个三角头把三根顶杆连接在一起共同使用以增大支撑力；除此之外还可以把多根顶杆连成三脚架供救援提升或起重使用。

●4、整套支撑套：配备三种规格，支撑杆组合使用范围（不含延长杆）：450-2300mm；安全系数≥4:1；

●5、万向旋转底座：质量：≤5Kg。额定承载能力（轴向）≥100KN。加装于支撑杆底座或顶端，或延长杆上。

●6、多功能底座：质量：≤5Kg。额定承载能力（轴向）≥100KN。

●7、联接器：用于将“多功能底座”与“万向旋转底座”固定联接在一起。

●8、三支撑杆联用底座：每两个底座可以将三根支撑杆固定连接为一个整体；进一步放大支撑杆的安全工作支撑力。

●9、带钩的棘轮紧固带：用于将“多功能底座” 、“三支杆联用底座”牵引在其它固定物上。

●10、冠状支撑件/犀牛角支撑件/U形横梁支撑件/L形横梁支撑件，表面均有锯齿状设计，不同的形状适用于各种不同的救援现场。

●11、调压阀：将30MPa气瓶压力调节为≥0.8MPa。

●12、输气管：每根支撑杆需要≥1对（2根），各≥10米长，以及调压阀与手持控制器连接管1根（≥5米长）。

●13、可在任意高度自动锁止且达到最大工作载荷，可通过气控系统来远程遥控操作，控制支撑杆的伸展、缩回动作。

●14、≥3种型号的气动支撑杆：

（1）A型：初始长度≤600mm，伸展长度≥650mm，质量≤10Kg。

（2）B型：初始长度≤900mm，伸展长度≥1000mm，质量≤15Kg。

（3）C型：初始长度≤1800mm，伸展长度≥2200mm，质量≤20Kg。

●15、额定单根轴向支撑顶力≥200KN；

●16、具备气动自锁或手动插销锁止功能，可垂直、水平和斜角支撑；
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	液压破拆工具组A

一、实质性要求（★） 

★1、由液压机动泵、手动液压泵、液压剪切器、液压剪扩器、液压扩张器、液压撑顶器和液压软管等组成。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、数量3套。
二、一般指标性参数（●）

●1、接口形式:螺旋接口。
(一)液压机动泵：
●1、三级离心压缩系统,四冲程汽油机可同时连接两件工具使用；

●2、额定工作转速（rpm）：3200±200；
●3、功率:≥2KW；重量≤30kg；
●4、液压油箱采用上下两层航空铝合金材料，可有效冷却液压油温度，为工具带来极高的可靠性。

●5、液压油容量：≥4.5L；汽油容量：≥0.7L；
尺寸（长*宽*高):≤420mm*310mm*470mm；
●6、配套手动液压泵1个，配备 2 条 10 米液压油管，采用单管单接口连接，平口快插式连接方式。
（二）液压剪切器：
●1、剪切力：≥500kN；
●2、最大开口距离：≥200mm；
●3、重量：≤15kg；
●4、工具把手具有照明装置：工具把手具有 LED 照明装置；led电源采用碱性干电池。

●5、剪切能力：≥Φ35mm圆钢，≥100*20mm板材；
●6、尺寸（长*宽*高）≤:810mm*260mm*200mm；
（三）液压剪扩器：
●1、工具把手具有照明装置；工具把手具有 LED 照明装置；led 电 源采用 5 号碱性干电池。

●2、最大牵引力≥ 40KN，最大牵引距离 ≥660mm；

●3、重量：≤15kg；
●4、扩张力：≥45kN；
●5、扩张距离：≥350mm
●6、剪切能力：≥Φ35mm圆钢，≥100*20mm板材；
（四）液压扩张器：
●1、扩张力(最大)：≥90KN;
●2、挤压力：≥50KN；牵引力：≥40KN；
●3、尺寸（长宽高）：≤850*280*200mm；
●4、重量：≤17kg；最大扩张距离≥720mm；
（五）液压撑顶器：
●1、一级撑顶行程：≥300mm；
●2、二级撑顶行程：≥280mm；
●3、一级撑顶力≥210KN；
●4、一级撑顶后长度：≥750mm；
●5、二级撑顶力≥80KN；
●6、完全展开长度：≥1000mm；
●7、质量≤17kg
●8、外形尺寸（长*宽*高）：≤480mm*120mm*340mm。
●9、工具组配备木质垫板：尺寸≥300mm*300mm*50mm，数量≥4块；尺寸200mm*200mm*50mm，数量≥4块。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式13
商务条款偏离表
包号： 
	序号
	招标文件的商务条款
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	★1
	交货期限：合同签订后60天
	
	
	

	★2
	交货地点：采购人指定地点(货物交付前，所有风险由中标供应商承担)。
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：1. 货到验收合格后，中标供应商向采购人提供合同等额有效的发票后采购人支付合同总额100%的货款。

2.采购单位使用的财政资金，付款时间为财政资金支付至甲方账户后。如因实行政府集中支付延误时间导致的付款延迟，采购方不承担任何违约责任。

3.如因中标供应商未提供符合要求的发票导致采购单位未按约定付款的，采购单位不承担违约责任。

4.本合同以人民币结算，付款方式：银行转账。
	
	
	

	4
	验收标准：根据营口市消防救援支队2024年“自然灾害应急能力提升工程”消防装备采购项目验收实施方案执行。

验收报告：按采购方验收报告填写。

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	★5
	质量保证期：自最终验收合格之日起3年，质保期内应提供免费维护服务，不另行收取任何费用。
	
	
	

	★6
	质保期自采购人与中标人双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。质保期内，中标人负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，不再向采购人收取任何费用。在质保期内，中标人必须提供至少一次免费上门首保服务。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
	
	
	

	7
	热线支持：24（小时）

现场支持：（1）小时内响应；（4）小时内到达
	
	
	

	8
	售后服务网络：供应商需提供联系人、联系电话
	
	
	

	★9
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内免费，质保期满后不高于市场价。
	
	
	

	★10
	备品备件供应及优惠价格要求：备品备件供应充足，质保期内免费，质保期满后不高于市场价
	
	
	

	★11
	其它：1、所投产品必须为正规公司生产的并具有自主知识产权产品，具备正规的供货渠道和铭牌编号，不得为贴牌、挂牌产品，投标厂家具备完善的售后能力。

2、供应商须按照采购人要求，完成应急管理部消防救援局装备物资信息采集系统数据录入、赋二维码（RFID 标签）等相关工作并承担全部费用。
	
	
	

	12
	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式14
投标人关联单位的说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
注：若无此情形，写“无”即可
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式15
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖单位公章）：              
日 期：              

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式16
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	品  名
	数量
	规格
型号
	生产
厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。
    2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。
    3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。
    4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。
投标人名称（加盖单位公章）：              
日 期：              
第三章 货物需求
    采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。
本部分一般应包含但不限于如下主要内容：
★（1）交货期限：合同签订后60天
★（2）交货地点：采购人指定地点
★（3）付款方式：付款方式及条件：

3.1. 货到验收合格后，中标供应商向采购人提供合同等额有效的发票后采购人支付合同总额100%的货款。

3.2.采购单位使用的财政资金，付款时间为财政资金支付至甲方账户后。如因实行政府集中支付延误时间导致的付款延迟，采购方不承担任何违约责任。

3.3.如因中标供应商未提供符合要求的发票导致采购单位未按约定付款的，采购单位不承担违约责任。

3.4.本合同以人民币结算，付款方式：银行转账。
（4）货物名称、数量、技术指标
01包：
	序号
	名称
	详细参数
	最高限价（万元）
	★数量
	备注

	1
	航空运输箱
	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、采用优质PE材料，滚塑工艺一体成型，边缘无毛刺化处理，设置加强筋、便于与叉车配合使用，多个箱体可无缝叠加存放、运输。

★3、箱体尺寸:长×宽×高1200mm×800mm×600mm（各尺寸允差±3mm）。

二、一般指标性参数（●）

●1、箱体为独立上开盖结构，体盖由不锈钢搭扣链接，箱体外部可安装空投挂钩，便于空投使用，箱体四周安装提手，箱体底部可安装移动式脚轮。

●2、箱体使用寿命12年以上。

●3、箱体合页数量≥5个，搭扣≥10个，左右各2个把手；每个箱子配备≥3个可拆装挡板。

●4、产品颜色：根据采购人需求提供；

●5、存储极限温度：-30℃～50℃；
	0.2/个
	10 
	

	2
	挂钩套装
	一、实质性要求（★）

★1、滑轮套装应包含：O型环2个、D型环2个、梨形锁扣2个、万向单滑轮2个。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、符合XF 494-2004消防用防坠落装备标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

★4、器材上应有产品的永久性标识。

二、一般指标性参数（●）

●1、O型环

纵向拉力≥25N；

横向拉力≥8KN；

开口拉力≥10KN；

应采用高强度合金或优于该材质；

重量≤80g

设置三段锁止保护；

●2、D型环

纵向拉力≥40N；

横向拉力≥10KN；

开口拉力≥14KN；

应采用高强度合金或优于该材质；

设置三段锁止保护；

重量≤250g

●3、梨形锁扣

纵向拉力≥20KN；

横向拉力≥8KN；

开口拉力≥8KN；

应采用高强度合金或优于该材质；

设置三段锁止保护；

重量≤110g

●4、万向单滑轮

适用绳索直径：7-13mm；

轴承类型：密闭滚珠轴承，工作效率：≥85%；

最大工作负荷≥8kN，断裂负荷≥35kN；

重量≤280g。
	0.2/套
	85 
	包含0型钩2个，D型钩2个，梨形钩2个

	3
	牵拉器
	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、最大牵引力：≥40KN。

●2、牵引有效行程：≥10m。

●3、配加长钢索：≥10m。

●4、表面处理:镀锌、防腐。

●5、提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

●6、设置永久性标志及产品数据标识。
	0.22/套
	16 
	

	4
	全身吊带
	一、实质性要求（★）

★1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、消防全身安全吊带由织带、前部拉环、后背拉环、后背衬垫和带扣等零部件组成。

二、一般指标性参数（●）

●1、产品为三类全身可倒置安全吊带。全身全可调适合不同尺寸人群。五点式挂接，安全带应能调节尺寸大小以适合不同体型戴。

●2、安全吊带的承重织带宽度应不小于40mm且不大于70mm；

●3、正立方向静负荷性能正立方向≥22KN，水平方向≥10KN，倒立方向≥10 KN 。

●4、材质：高强聚酯织带、合金钢；

●5、最低断裂强度：≥25KN。

●6、安全吊带的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。每条安全吊带配备一个包装袋。
	0.18/套
	50 
	

	5
	滑轮套装
	一、实质性要求（★）

★1、符合 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准；套装内器材应提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告；器材上应有产品的永久性标识。

★2、滑轮套装应包含：小滑轮1个、万向单滑轮1个、万向双滑轮1个、单向滑轮1个。

★3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、小滑轮

绳索兼容性：7-13mm；

滑轮直径：≤25mm，球轴承：密闭滚珠轴承，效率：≥60％；

最大工作负载≥2.5x2=5kN，断裂负荷≥15kN;

重量≤75克；

认证：CE EN 12278

●2、万向单滑轮

适用绳索直径：7-13mm；

轴承类型：密闭滚珠轴承，工作效率：≥85%；

最大工作负荷≥8kN，断裂负荷≥35kN；

重量≤280g。

●3、万向双滑轮

适用绳索直径：7-13mm；

滑轮直径≤40mm；

最大工作负荷≥8kN，断裂负荷≥35kN；

重量≤480g；

●4、单向滑轮 

重量≤100g；材质：应采用铝合金或优于该材质。

适用绳径：单绳 9-12mm；

工作负荷≥5KN；断裂负荷≥15KN；单向制停状态工作 负荷≥2.5KN；单向制停状态断裂负荷≥22KN；
	0.23/套
	42 
	包含小滑轮1个、单滑轮1个、双滑轮1个、单项滑轮1个

	6
	木锯切割机
	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1.重量≤25kg，

●2.额定电压220V，最大锯深：90°时≥100mm×300mm；45°时≥100mm×200mm；

●3.配置：配备锯片≥2片，专用工具箱，护目镜，防护手套，专用维修工具等；

●4.具有切割保护功能；

●5.提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告；

●6、配备纸质版和电子版中文使用维护保养说明书。
	0.24/套
	10 
	

	7
	自动止坠器
	一、实质性要求（★） 

★1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准，套装内器材应提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、适配绳索直径：10-13mm

●2、重量：≤200g；

●3、侧面调节开始可使装备在游动止坠器与止坠器之间进行转换。与势能吸收器挽索一起使用建立与安全绳所需的距离；

●4、工作负荷：≥10kN；

●5、提供用于存储和运输的背包。
	0.26/套
	20 
	

	8
	简易洗消喷淋器
	一、实质性要求（★）

★1、提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、压力:≥2~7bar。

●2、水流量：≥20L/min。

●3、质量:≤25kg，展开高度：≥2m。

●4、可根据被洗消对象高度调整洗消高度，方便拆卸，携带方便。脚踏箱与支撑杆全不锈钢结构，脚踏处设有防滑螺纹。

●5、喷淋系统配备≥16个高压喷嘴和软管支架，遇压呈钢性。

●6、接口形式：65mm内扣式水带接口。

●7、接口数量≥1个。
	0.3/套
	7 
	

	9
	下降器
	一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、器材上应有产品的永久性标识。

二、一般指标性参数（●）

●1、产品工作负荷应：≥250kg；

●2、绳索兼容性应满足消防救援：10-11.5 mm救援绳索直径需求；

●3、该下降器重量应≤700g；

●4、该下降器应具备自锁、下降、定位、上升功能，同时需要针对误操作设有防慌乱自动制停功能。

●5、在操作手柄上设置具备自动回旋和制动功能，可控制下降速度和制动，悬停时无需打开中间锁扣即可装绳。

●6、材质应采用铝合金或不锈钢或优于该材质。
	0.3/套
	20 
	

	10
	自动锁定下降器
	一、实质性要求（★） 

★1、产品提供国家级检测检验中心出具的检测报告。

2★、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、器材上应有产品的永久性标识。

二、一般指标性参数（●）

●1、重量≤850g，最大下降≥200kg物体； 

●2、荷载效率可达到90%以上；

●3、最小载荷：≥30kg

●4、最大载荷：≥150kg 

●5、产品的下降工作负荷≥200kg，须控制下降速度≤1m/s； 
	0.3/套
	20 
	

	11
	多功能省力系统
	一、实质性要求（★） 

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、预设 4：1 和 5:1 提升系统，可用于提拉受困者、设置可释放锚点或架设一个紧绷绳索系统；

●2、可与下降器搭配使用，组成可逆救援套件；

●3、绳索直径≥8mm；

●4、安全工作负荷≥100kg；

●5、断裂负荷≥6KN；

●6、锁扣材质：铝合金或优于该材质；

●7.完全打开长度≥200cm；

●8.完全收紧长度≤35cm；
	0.3/台
	40 
	

	12
	通用安全绳（200米）
	一、实质性要求（★） 

★1、符提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、结构：整绳由绳芯、绳皮连续组合而成。

●2、直径：≥11±0.5mm，长度≥200米。

●3、耐高温性能：经耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。

●4、破断强度：≥60KN。

●5、延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤10%。

●6、在标注永久性标签内容。
	0.4/套
	15 
	

	13
	船型担架
	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、不锈钢分体式，耐磨、耐腐蚀，产品形状为类船型，参考尺寸：长≥210cm、宽≥60cm、高≥20cm（各尺寸允差±20mm）

●2、净重:≤25kg。

●3、承重:≥150kg、包含配件整装质量≤20kg。

●4、两段分体结构，配备吊挂绳索、背部支撑耐用背板、阻燃网衬格等。

●5、配备备份螺纹连接头≥2个；

●6、伤员固定安全带≥2道；管直径≥2cm，螺纹连接方式；底部互扣快速连接结构≥2组，具备快速拆装功能。
	0.4/套
	8 
	

	14
	婴儿呼吸袋
	一、实质性要求（★） 

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、适合儿童（3—8岁）使用。

●2、利用送风机将外部空气通过滤毒罐送入头罩内，形成密闭正压。

●3、主要部件：头罩、滤毒罐、送风机等。

●4、电源：充电式锂电池；额定电压：9VDC±2。

●5、使用时间：≥2h。

●6、送风量：≥0-90L/min。

●7、重量：≤1kg。
	0.35/套
	16 
	

	15
	卷扬机
	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。 

二、一般指标性参数（●）

●1、额定载荷：≤140Kg（人）、≤230Kg（物）、

●2、钢缆材质：不锈钢

●3、钢缆直径：4~7mm

●4、绳索：配备直径 10.5mm-11mm的专用绳索，断裂强力≥30KN

●5、钢缆最小破坏力：≥14KN

●6、整体重量:≤14kg

●7、最大载荷≥200kg；

●8、平均提升速度：≥3m/min

●9、内置双重制动系统，紧急情况自动制动、内置减震系统、设有过载保护、缠绕压模设计，防止钢缆回收不规则缠绕；

●10、聚碳酸酯外壳

●11、防护等级≥IP56；

●12、使用温度范围：不小于-30℃至 +60℃，

●13、绞盘上设有上升、下降自锁装置。
	0.53/台
	1 
	

	16
	单人洗消帐篷
	一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、整体结构：外面充气框架，内挂防水布帘，下面气囊自然形成储水池，配备污染人员进出口和洗消人员进出口2扇门、并具有代表污染和清洁的进出口标识。

●2、顶部喷淋装置由≥2个高压喷嘴和≥1个手持喷头组成，供水管路与供水系统连接，由充气框架、防水布帘、气囊储水池，喷淋装置、供水管路等部件组成，配有充排气泵、喷淋、照明(防水)等辅助设备。

●3、材质：气柱≥0.8mm厚PVC涂层气密布，披面为:≥0.3mm防水牛津布抗拉强度：≥2200N。

●4、洗消帐篷配置充气帐篷(含气柱、蓬布)、风浪绳、充排气泵、喷淋装置等；

●5、规格：≥4㎡，洗消帐篷外形尺寸:长1.5-2米，宽

1.5-2米，高2-2.5米。充气压力：15-20kpa。

●6、充气架设时间≤5min。

●7、洗消帐篷重量:≤30kg。

●8、进水口可与公共洗消站配套也可与消防车储水接口配套使用。

●9、帐篷四周的风浪绳的拉伸强度:≥1kN。

●10、篷布胶布的厚度：≥0.22mm；

●11、篷布胶布经、纬向拉伸强度≥930N；

●12、随产品配备:替换衬垫、修理包、电动充排气泵、折叠式充电灯、备用花洒、直流水枪、配备堵漏工具一套和维修箱一个

●13、安全阀：当气柱的工作压力大于 13kpa时，安全阀应能自动卸压，保证气柱的工作压力符合有关的规定；

●14、供货时，须提供中文使用说明书。
	0.66/套
	2 
	

	17
	排用炊事单元
	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、单元箱1-内包括（30L铝行军锅1套、30L铁行军锅1套、34CM不锈钢菜盆6个、野战燃油炉灶（油罐1个、燃烧器2个、备件包1个、输油胶管2根、打气筒1个/手电动充气机1台）切菜板1块、菜刀及护套1把、帆布手套2付、调料袋1个、焖饭器1套、切菜（和面）布1块、饭勺3把、锅罩袋1个、锅铲1把、饭勺1把、应急灯1盏、蒸盘1个）。

●2、单元箱2-内包括（行军锅背架1付、给养携行包背架1付、野战燃油炉背架1付、7.5KG软体油桶1只、20L送饭（背水）袋3条、折叠式支架2个）。

●3.配备 1套野战燃油炉灶（内含高压储油罐、燃烧器等）、4根输油管、1个打气筒、1套整盘、2个折叠式锅灶支架；
	1/套
	2 
	

	18
	充气帐篷（40㎡）
	一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、产品部分性能符合GB/Z 27735-2022《野营帐篷》中：6.1通用要求、6.2部件要求等标准要求。

●2、符合《帐篷检测标准-野营帐篷》（GB/T27735-2011）、《遮阳篷和野营帐篷用织物》（GB/T33272-2016）；

●3、总体尺寸：8mx5mx3m（±0.1m）；

●4、外肩高：≥2m；

●5、占地面积： 40.0㎡（±1㎡）。

●6、内部尺寸：7.5mx4.5mx2.5m（±0.1m），内部垂直肩高：1.9m（±0.1m），内部面积≥40㎡。

●7、帐篷双向开设2个门，门尺寸：≥宽1m X 高2m；双向开设窗户≥8扇，尺寸：≥宽0.75m X 高0.5m

●8、材质要求：主体材质：应采用≥10cm厚高强度环保 PVC涂层空间拉丝布，拉伸强度：经向≥2600N/5cm，纬向≥2800N/5cm；撕裂强度：经向≥150N，纬向≥190N；围边材质应采用≥0.7mmPVC浅灰色气密布，拉伸强度：经向≥3000N/5cm，纬向≥2800N/5cm；撕裂强度：经向≥330N，纬向≥260N；。

●9、气阀设置≥2个充排气阀、1个安全阀。

●10、帐篷耐热性：高温：≥65℃；低温：≥-20℃。

●11、抗风：≥7级

●12、雪载：≥25kg/㎡（25cm/㎡）

●13、淋雨：≥350mm/24小时

●14、防地表水：≥200mm。

●15、使用倾斜角度：≥15°

●16、气压保持：≥10天不倒伏

●17、阻燃：B级或优于

●18、充气时间：≤7min

●19、抽气时间：≤12min

●20、主要配置：电动充排气泵（空压机）≥2 台、充气气管（含快 接头）≥4 套、充气接头（对接气嘴）≥4 个、高压气瓶充气连接转 换头≥4 个、不锈钢支撑杆≥3 套、气压表≥2 个、地钉（直径≥ 9mm）≥8 个、拉绳（直径≥8mm 涤纶）≥8 根、手锤（4LB）≥1 把、维修工具包≥1 个（维修布料≥11cm×18cm4 张、胶水 1 小 管、胶刷 1 把）、气垫地布 1 块；
	1.8/套
	5 
	

	19
	网架帐篷（40㎡）
	一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、产品部分性能符合GB/Z 27735-2022《野营帐篷》中：6.1通用要求、6.2部件要求等标准要求。

●2、符合《帐篷检测标准-野营帐篷》（GB/T27735-2011）、《遮阳 篷和野营帐篷用织物》（GB/T33272-2016）标准；

●3、帐篷主体：折叠式“一体化”结构，帐篷主体颜色为“上红下蓝”；

●4、篷布分为内外两层，以固定螺栓等方式同骨架连接；

●5、材质：支架应采用铝合金或优于该材质；外篷布材质应采用双层、涂层涤纶长丝牛津布≥220D 或优于该材质；内篷布材质应采 用双层、白色涂层涤纶牛津布≥150D 或优于该材质；地布材质应 采用双面涂覆聚氯乙烯防水布或优于该材质；防风拉环应采用不锈 钢材质或优于该材质，1：2 配置地钉；

●6、采用单位组合式结构，可根据场地需要实现自由拼接。

●7、适应温度:-35℃-45℃；

●8、雪载≥10cm 无明显变形；

●9、篷房内部无任何支柱，场地可100%利用。棚顶处设置可用于悬挂吊灯的挂钩；内侧壁设计可张贴图版的魔术贴。

●10、帐篷全封闭状态下，桌面照度要求白天不低于500Lux，夜间不低于300Lux，且灯源选用LED无频闪材质，自上而下。电源预留控制开关及二相插头至帐篷外方便管理，布线隐蔽。

●11、淋雨强度≥16mm/h，持续淋雨 3h 以上篷内表面无渗漏水现象。

●12、配备≥550g/㎡的地布及地桩等其他附件，用于帐篷实施固定。

●13、帐篷内使用面积40㎡（±1㎡）。
	1.65/套
	3 
	

	20
	充气帐篷（100㎡）
	一、实质性要求（★）

★1.提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

   ★ 2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、产品部分性能符合GB/Z27735-2022《野营帐篷》中：6.1通用要求、6.2部件要求等标准要求。

●2、总体尺寸：12.5mx8mx4m（±0.5m）,外肩高2.5m（±0.5m）,投影面积100.0㎡（±3㎡）

●3、内部尺寸：11.5mx7.5mx3.5m（±0.5m），内部垂直肩高2.03m（±0.5m），内部面积≥85㎡

●4、帐篷双向开设2个门，前后门尺寸：≥宽1.8m*高2m；双向开设窗户≥10扇，尺寸：≥宽0.75m*高0.5m

●5、材质要求：充气帐篷为充气框架结构，两根纵向气囊分别连接若干立柱及横向气囊组成充气框架，气囊最佳充气压力 15-20kpa，气柱材料采用高强度 PVC1000D 夹网涂层气密布；

●6、气阀设置≥2个充排气阀、1个安全阀。

●7、帐篷配空调口4个，直径480mm（±0.10mm），四角安装

●8、帐篷耐热性：高温：≥65℃；低温：≥-30℃。

●9、抗风：≥8级

●10、雪载：≥25kg/㎡（25cm/㎡）淋雨：≥350mm/24小时。

●11、帐篷内采光设计参照《建筑照明设计标准GB50034-2004》采光要求，帐篷全封闭状态下，桌面照度要求白天不低于500Lux，夜间不低于300Lux，且灯源选用LED无频闪材质。电源预留控制开关及二相插头至帐篷外方便管理，布线隐蔽。

●12、防地表水：≥150mm。

●13、使用倾斜角度：≥15°

●14、气压保持：≥7天不倒，具备自动补气功能。

●15、阻燃：B级或优于

●16、充气时间：≤15min

●17、抽气时间：≤20min

●18、基本配置：电动充排气泵2台，高压充气管一根，地钉 （Ø12mm）8 根，拉绳（Ø8 mm 涤纶） 8 根，紧绳板 8 个，手 锤 1 把，维修工具包 1 个（维修布料 A4 纸大小10张、胶水一小瓶、胶刷一把）。
	5/套
	2 
	

	21
	公众洗消站
	一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、全套面积≥ 30 ㎡。包括：洗消帐篷、电动充排气泵、洗消供水泵、洗消排污泵、洗消水加热器、洗消液均混罐、暖风发生器、控制水柜、洗消喷枪、喷淋系统、洗消废水回收袋、自升式水袋、移动式发电机等，各部件之间采用模块化装配与设计，组建时间不超过 10 分钟；

●2、帐篷：包装于一个携带包内。充气时间小于 10 分钟，在进行充气展开后帐篷内部可分为更衣区、洗消喷淋区、烘干区。面积30㎡。帐篷内部安装了洗消喷淋系统、进排水系统、照明系统。框架材料：PVC气柱，帐篷内供人员进行洗消喷淋，双通道设计。喷淋区设有药剂喷淋头6个及清水淋浴头2个，两路喷淋系统配合洗消水加热器独立运行。

●3、电动充排气泵：用于帐篷的快速充气。电压：≥220V，功率：≥2000W，供水≥850W,排污≥ 400W，加热：≥2600W。

●4、帐篷：展开面积≥30 平米，工作压力 15-20kPa；充气时间：≤10min；重量≤1500g；

●5、洗消供水泵：可为洗消帐篷内的喷淋设备提供持续不断的水源，流量2500-3500L/H小时，供水压力2-6巴。无水流供应时供水泵自动停止，温度过高时安全阀自动停止。电动机防护等级IP65，自带24L增压瓶,带压力表。泵自带5米和3米软管分别和洗消水加热器及增压瓶相连，软管接口为2卡式快接，实现快速拨接。供水泵与增压罐分别固定于PVC便携储物盒内；

●6、洗消液均混罐:通过水流的虹吸功能直接跟水配比形成配比液。进出口两端自带软管与2卡式快速接头，可与帐篷的药剂喷淋系统及控制水柜相连；

●7、洗消水加热器:采用燃油加热方式。可调节温度范围不低于50℃,用于给洗消水加温,提供帐篷内冲淋用热水。燃油标号：0#或以下柴油，发热功率：≥85KW，电压：230V，电机功率：≥2KW。进出口有 2 卡式快接，自带进出软管各 5 米分别与控制水柜和洗消供水泵相连暖风发生器（配温控仪）：可有效对帐篷内供暖。自带温控仪，可自由设定温度。提供帐篷内适当的温度，有效供暖面积 20-30 ㎡,功率≥ 18KW；

●8、洗消喷枪：用于洗消除污，喷枪带缠绕胶管，配断流阀，流量可调节，用于控制清水或混有清洁剂的混合水。；

●9、配备1台移动式发电机与整套系统配套使用。
	7.95/套
	1 
	


02包：
	序号
	名称
	详细参数
	最高限价（万元）
	★数量
	备注

	1
	泛光灯
	一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、额定电压≥20V；

●2、额定容量≥10Ah；

●3、额定功率≥35W；

●4、光源：LED；

●5、5m处中心照度值≥900lx；光源寿命≥10000h；

●6、照明模式：聚光/泛光，可按键调节；

●7、聚泛光同时开启连续照明时间≥8h；

●8、调光形式：10%-100%无极调光；

●9、警示灯颜色：红/黄；

●10、充电时间：≤6h；

●11、使用时间：工作模式≥10h，强光模式≥5h；

●12、外形尺寸：收缩状态≤500*150*300mm；升起状态≥500*150*1000mm；

●13、重量:≤8Kg；

●14、防护等级≥IP65，防爆等级≥Exdeibmb IIC T6 Gb。
	0.8/台
	8 
	

	2
	静音发电机
	一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、防进水：发电机组电气设备防进水的级别应不低于IEC60529的IPX3级。

●2、防潮：发电机组应能在正常使用时可能遇到的潮湿条件下正常工作

●3、耐腐蚀：在通常使用情况下，导电部件和其他金属部件应有足够的耐腐蚀性。

●4、机械稳定性：把发电机放置在沿任一方向倾斜15°的斜面上，发电机组应不得倾翻或溢出燃油。发电机组安装在倾斜4°的斜面上时候应能正常工作。

●5、发电机组配置无刷稀土永磁发电机，变频模块，静音降噪外壳等。

●6、额定功率≥5.0kw，最大功率≥5.5kw；。

●7、参考外廓尺寸：尺寸≤600×400×550cm；

●8、结构：静音型

●9、频率≥50HZ

●10、额定电压：230V

●11、噪音≤75db（7米处）

●12、输出类型：设置直流 12V电压输出和 USB输出接口；

●13、油箱容量≥4L，工作时间≥5小时

●14、机组启动系统：设置手拉启动，电启动，遥控启动；

●15、性能等级≥G3，频率降≤3%；稳态电压偏差≤±1%；电压稳定时间＜1s；

●16、发动机类型：单缸/风冷/四冲程

●17、燃油型号：汽油

●18、净重≤45kg。
	0.96/台
	10 
	

	3
	强制送风机
	一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、由全面罩、导气软管、送风机、锂电池组、充电器及综合防毒型滤毒罐（数量≥3个）。

●2、吸气阻力≤100Pa；呼气阻力≤400Pa。

●3、面罩送风量≥50L/min。

●4、总视野≥70%，双目视野≥50%，下方视野≥30%。

●5、送风主机与电池为独立模块，通过腰垫挂于腰间，重量分布均匀。

●6、充电锂电池：连续使用时间≥4h。

●7、噪声：≤80dB(A)。

●8、总质量≤3kg
	0.35/台
	8 
	

	4
	狭小空间排烟机
	一、实质性要求（★） 

★1、符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、主要配件：主机1台，5米风管≥2根。

●2、电压：≥220V

●3、排风量≥65m³/min；

●4、风扇直径≥200mm

●5、最大排烟量≥2900m³/h，排烟量可调；

●6、额定转速≥2900r/min；

●7、功率≥520W；

●8、可快速转换风筒及内衬风管

●9、重量：≤18kg；

●10、安全要求：排烟机的进出风口应安装安全网，安全网的最小间隙应不大于8mm；

●11、提供产品防爆证书。
	0.5/台
	8 
	

	5
	气柱灯
	一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。 

二、一般指标性参数（●）

●1、照明范围为360°且无阴影，

●2、使用时长：≥30000h。

●3、光通量： 110000Lm/只。

●4、使用寿命： 30000h 以上。

●5、控制方式：控制系统固定于充气灯柱底盘上，通过控制系统或遥控控制设备的各种工作。

●6、连续工作时间大于6小时；也可接通220V市电实现长时间照明。

●7、防护等级：≥IP65；

●8、电压：230V±10V；

●9、整体采用优质金属材料制作，确保在各种恶劣环境 和气候条件下正常工作，抗风等级为 8级。
	1.3/台
	4 
	

	6
	月球灯
	一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、发电机额定功率：≥2000W；

●2、一次注油连续工作时间≥12h；

●3、发电机工作时噪声≤90dB；

●4、可外接 220V市电长时间照明，防雨淋，水喷。灯盘可拆装式结构，电动式气动原理；

●5、发电机一次注满燃油可连续工作≥13h；

●6、启动方式：手启动；

●7、型式：四冲程空冷式；

●8、灯头整体功率≥1000w，可通过控制箱或遥控器控制灯头组照明开、关，遥控距离≥50m；

●9、重量≤130kg；

●10、最小高度≤2m；

●11、升降方式：气动升降，且每节气缸设置卡栓；

●12、光通量：≥110000Lm；

●13、最大升起高度≥4.5m；

●14、灯头功率：≥1000W；

●15、照明半径：250-280m；

●16、照明范围：3800-4500㎡。
	1.1/台
	8 
	

	7
	移动照明灯
	一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。 

二、一般指标性参数（●）

●1、采用LED 光源，照明功率≥35W、5m处中心照度值≥ 1400lx，50m 处中心照度值≥35lx。

●2、升降高度≥1.2m。

●3、灯具的外壳防护等级≥IP65。

●4、重量:≤18kg；

●5、提供防爆合格证及检验报告。

●6、供电方式为锂电池供电，配备专用充电器，工作时间≥4h。
	0.35/台
	8 
	

	8
	测距仪
	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、提供具备 CNAS/CMA 检测资质的检测机构出具的检测报告复印件,

二、一般指标性参数（●）

●1、测距范围：≥3M-1000M。

●2、望远镜倍率：≥8X。

●3、视场：≥7°。

●4、测距误差：≤±0.5m。

●5、测量角度范围：±90°；。

●6、测高最小高度起：≤0.5m。

●7、测速范围：≥15—300km/h。

●8、工作温度： -20°C—+60°C。

●9、望远镜物镜孔径：≥20mm。

●10、望远镜目镜孔径：≥15mm。

●11、出瞳直径：≥3mm。

●12、弹道补偿角度范围：≥-20°—20°

●13、设备供电方式为可充电锂电池，设备应包含便携箱、主机、充电器、便携箱、中文说明书等。

●14、检测报告项目应不少于以上一般指标性参数要求。
	0.13/个
	4 
	特殊需要说明的事项，例如：质保、付款方式等

	9
	红外生命探测仪
	一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、工具组由主机、远程控制终端、红外热成像探头、水下电动探头、安全箱等组成。

★3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、主机：≥8英寸，按键和触摸结合的双控制，有手腕带能单手手持；

●2、主机能录像/拍照，能将文件存储在主机SD卡上，能通过触摸放大、缩小照片；内存≥256G；

●3、主机显示屏上显示的画面能翻转≥180°，画面有≥8倍放大和缩小功能；

●4、水下电动探头：直径≤80mm，配≥15颗补光灯，可360°旋转探测，防护等级≥IP68；

●5、探杆≥3米和延长线≥20米；

●6、具有双屏显示、双屏控制功能，可有线和无线两种连接方式；

●7、探测仪连续工作时间≥10h；

●8、配置防水、防尘和防摔安全箱；

●9、文件标记：能将视频或图片标注为重要文件且不能删除，删除需先取消重要文件标注；

●10、红外热成像探头：直径≤35mm；有拾音和双向对话及热点追踪功能；对450℃内物体进行探测能正常识别；探测距离≥100m，识别人体距离≥30m；

●11、远程控制终端：≥10英寸；能进行音频视频实时无线传输，能进行无线访问查看主机照片、视频，能控制拍照、录像、旋转、放大缩小画面、灯光开启调节；

●12、防爆标志等级≥Ex ib IIC T4 Gb，提供防爆认证；

●13、电池类型：可更换式充电电池；配置2块电池。

●14、产品必须中文名牌标注，提供中文使用说明书、操作演示光盘。
	6.2/台
	2 
	

	10
	音频生命探测仪
	一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、主机：≥8英寸；可通过按键进行相应操作；

●2、可录音，音频文件可保存至储存卡，储存卡容量≥256G；

●3、显示屏上显示的图像翻转≥180°；

●4、配置≥4个音频微震探头；直径≤80mm；单个传感器重量≤580g；音频主机（手持控制终端）质量≤1kg。

●5、支持采用柱形图的形式同时显示接入的≥4路无线微震传感器的探测信号强度；

●6、配置1个音频对讲探头：对讲延长线≥8m；直径≤35mm；重量≤90g；可以进行双向通话；配置专业降噪耳机，同时对不少于4个音频微震探头进行监听；

●7、系统具备声音还原功能，能够实时还原人员发出的敲击、刻画 等声音（非预置电子模拟音频），并能分辨声音的类型和强度。

●8、配置防水、防尘和防摔安全箱；

●9、电池类型：可更换式充电电池；配置2块电池；

●10、系统具备相对定位功能，能在控制终端模拟地图界面显示接入的无线微震传感器与手持控制终端（音频主机的相对位置和方位。

●11、主机和音频微震探头，连续工作时间均应≥10h；

●12、外壳防护等级≥IP66，抗跌落高度 2 米以上。；

●13、音频微震探头距水泥地面≥2m 处跌落1次，音频微震探头应能正常工作，且无开裂和解体现象（需在检测报告中体现）；

●14、产品必须中文名牌标注，提供中文使用说明书、操作演示光盘。

●15、配置智能管理云平台，在平台界面可查看探测仪的接入状态、 实时探测信息、设备工作状态、电量信息等，提供远程控制系统计算机软件著作权登记证书复印件。

●16.具备一张图显示功能，可显示产品位置，在线状态，归属权 限。可对设备进行编组，实现多种类多设备同屏实显，可对设备历 史数据进行查阅，提供制造商软件界面截图和智能管理云平台计算 机软件著作权登记证书。

●17.本安防爆设计，防爆等级不低于 IIC 级，提供国家防爆检测机 构出具的防爆合格证。

●18.提供国家级权威检测机构出具的检验报告，检测报告具有CMA/CNAS认证标识，


	6.8/台
	1 
	

	11
	热成像仪
	一、实质性要求（★）

★1、产品需符合《消防用红外热像仪标准》XF/T635-2023标准要求）。提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、产品为手持式，可挂在消防员身上，用于事故现场，带有电子罗盘定向功能，同时应对有毒有害气体具备检测功能；能够对灭火救援事故现场断漏点情况进行探测，针对炼化企业火灾和爆炸事故处置，固体物质流量测试仪内放射性物质有核辐射探测功能，并能在黑暗、浓烟环境中搜寻，可穿透烟雾和黑暗查找火源、解救被困人员、寻找隐藏的暗火和危险物品。

●2、红外热像仪需具备红外模式和可见光模式，红外图像与可见光图像可快速切换；成像器件像素应≥384*288）。采样帧速率：≥25帧/s。

●3、测温范围：热像仪的测温范围应不小于-20℃~1000℃；测温精度：100℃内时应≤±2℃，101℃以上时应≤±2%。

●4、显示屏：显示屏≥3.5英寸；启动时间≤6秒。具有图像降噪、拍照和摄像及储存/回放、单点或多点温度显示等功能，

●5、外壳防护：防护等级不低于IP67；抗跌落性能：设备以三个方向（X/Y/Z）从1米高度跌落至混凝土地面一次后，产品可正常开机，不影响使用。

●6、噪声等效温差：环境温度在23℃±5℃，焦距≥50mm，F数为1时，NETD不大于0.1K。

●7、具有：白热、黑热、伪彩色等3种以上显示模式，一体化设计，整机具备红外热成像功能，具有温度测量值、风速、风向和温湿度等气象数据采集功能，电池耗量、温度标尺、超温显示、激光指示功能、激光测距功能等功能。

●8、测量范围：≥700m，重量：≤3kg（含电池）。

●9、供电方式：可拆卸充电电池，满电下单块电池连续稳定工作时间≥2小时，具有电量显示和低电量提示功能。

●10、配置: 主机1套、电池2块及充电器1个、便携箱1个。

●11、产品必须中文名牌标注，提供中文使用说明书、操作演示光盘。

●12、应具备4G功能，前方侦查画面和检测数据画面能够实现实时回传至后方指挥员。
	7.85/台
	8 
	

	12
	复合气体检测仪
	一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、可同时测量气体：O2、LEL、CO、H2S、VOCs和X射线、γ射线。

●2、显示屏：彩色屏≥2.5寸，具备实时读数功能，可显示实时浓度、报警时间、实时曲线图或柱状图、温度、湿度等信息，可显示最大值、最小值及平均值。

●3、采样方式：泵吸式，可配置PID挥发性有机物检测模块、可燃气体检测模块、有毒有害气体检测模块、氧气检测模块和X、γ射线检测模块；具有氧气、可燃气、有毒有害气体、VOC挥发性有机污染物和电离辐射同步、实时监测功能，报警结果同屏显示；

●4、警报方式：具备声、光、振动报警和跌倒报警功能。

●5、声音警报：距检测仪0.3米处≥95分贝

●6、存储功能：具备数据存储功能，存储间隔可自定义，可存储≥500万组带日期时间标识的数据。

●7、防护等级:防护等级：≥IP68（1.5米水深、30分钟及以上不应出现渗水），提供防护等级报告；防爆等级：不低于ExibIIBT4Gb，提供防爆合格证书。

●8、工作时间：连续工作时间≥12小时

●9、配置防水、防尘和防摔防护箱

●10、无线控制终端：屏幕≥10寸，带触摸功能，具有拍照、录像和存储功能

●11、气体精度：响应时间：≤40秒（T90）

●12、传输距离：无线传输方式

●13、报警模式设置：低限报警、高限报警、区间报警、加权平均值报警等设置

●14、数据恢复功能：如遇误操作可以选择部分或全部恢复

●15、产品需中文名牌标注，提供中文使用说明书、操作演示光盘。
	5.2/台
	1 
	


03包：
	序号
	名称
	详细参数
	最高

限价

（万元）
	★数量
	备注

	1
	电动链锯
	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

★3、配置：主机1台、导板1个、链条2根、导板盖子1个、套筒扳手2个、锂电池≥2 块。

二、一般指标性参数（●）

●1、电池类型：可充电锂电池。

●2、最大输出功率≥1.8kw。

●3、导板长度：≥400mm可按采购单位要求型号供货，具有链条紧张装置。

●4、重量（不含链条和电池）≤8kg。

●5、具备防水、防震、电池余量显示功能。

●6、产品必须中文名牌标注，提供中文使用说明书。
	0.3/台
	3 
	

	2
	电钻
	一、实质性要求（★）

★1、提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、扭矩调节≥25档；

●2、工作模式包含：起拧螺丝、平钻钻孔、冲击钻孔；

●3、马达：无刷马达；

●4、最大扭矩：≥150N/M；

●5、重量：≥5.5kg。

●6、安全参数：具有电子反扭保护系统、马达和电池保护系统；

●7、功率≥700w，锤击数≥2000次/min；

●8、具备钻、凿、削等功能；

●9、最大钻孔直径：木材≥25mm，钢材≥12mm，混凝土中的钻孔直径范围：5-25mm；

●10、配套电池≥2块，单充充电底座≥2个或双充电底座≥1个。

●11、设置永久性标志及产品数据标识；
	0.43/台
	8 
	

	3
	水泥切割机
	一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、汽缸排量≥90cm³；

●2、空转速度≥ 2700rpm；

●3、最大的高速空转速度≥9000rpm ；

●4、功率：≥4.5kw；

●5、油箱容量≥1.0升；

●6、重量：≤12kg；

●7、配备压力水箱，导向轮≥2个，混凝土切割锯片≥2片，专用工具箱≥1套，比例加油桶≥1个；

●8、最大切割深度≥150mm；
	1.5/台
	2 
	

	4
	开缝器
	一、实质性要求（★）

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、工具组包含：液压开缝器1台、手动液压泵1台及液压油管1根组成，并组装放置于一个运输箱内。

二、一般指标性参数（●）

●1、液压开缝器：额定工作压力≥70Mpa；最小嵌入缝隙≤6mm；最大开缝力≥240kN。

●2、液压手动泵：符合GB/T 17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》标准，具有两级压力和流量输出特性，额定工作压力≥70MPa。

●3、液压油管：单管单接口，长度≥5米，数量1根；

●4、质量≤15kg
	1.8/台
	4 
	

	5
	氧炔气焊切割设备
	一、实质性要求（★） 

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、产品切割范围：高中低碳钢、合金钢、有色金素、不锈钢等。

●2、定注油量：≥1.5L。

●3、额定氧气管装压力：≥2.0Mpa。

●4、工作氧气灌装压力：≥15Mpa。

●5、额定氧气灌容积：≥6.8L。

●6、一次切割时间：≥20min

●7、作业环境温度：-40℃~60℃。

●8、作业噪声升级：≤45dB。

●9、作业粉尘浓度：≤1.5mg/m³。

●10、切割厚度：≥120mm。

●11、燃油标号：汽油。

●12、需提供以上一般参数的检测报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
	4.2/台
	1 
	

	6
	等离子切割机
	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、主要配件：主机1台、2米接地线1根、(P80)瓷嘴10个、(P80)喷嘴10个、(P80)电极10个、10米原装割枪1根。

●2、配置万向轮，工作火焰温度≥10000°С；

●3、输入电压220V-380V（可调）；

●4、额定功率≥20KW；

●5、设置手动接触式与非接触式切割模式；

●6、极限切割厚度：不锈钢、碳钢、铸铁≥90mm，铝、铜≥ 40mm；

●7、切割电流≥100A；

●8、无需加水等其他介质；

●9、配备手动圆规，割圆直径≥1000mm；

●10、设置气压保护，缺相指示；

●11、重量≤35kg；
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	电动液压剪扩组
	一、实质性要求（★）

★1、工具组由电动液压剪切器、电动液压剪扩器、电动液压撑顶器等组成。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

(一)电动液压剪切器：

●1、剪切能力：≥Φ35mm，≥100*20mm板材；

●2、刀端部最大开口距离：≥180mm；

●3、切割力：≥500kN；

●4、重量：≤20kg；

●5、尺寸（长×宽×高）：≤930*230*290mm

●6、配备备用电池2块、充电器1套。
（二）电动液压剪扩器：

●1、重量：≤25kg（含电池）；

●2、扩张距离：≥720mm；

●3、剪切能力：≥Φ36mmQ235圆钢，≥100*20毫米Q235板材；

●4、最大扩张力：≥35kN；

●5、切割力：≥500kN，牵引距离：≥250mm，尺寸（长×宽×高）：≤940*240*290mm；

●6、配备备用电池2块、充电器1套。
（三）电动撑顶器：

●1、一级撑顶力：≥150KN；

●2、一级撑顶长度≥700mm；

●3、二级撑顶力≥70KN；

●4、二级撑顶长度≥1000mm；

●5、收拢长度≤550mm；

●6、收拢长度≤600mm；

●7、质量：≤20kg（含电池）

●8、配备备用电池2块、充电器1套。
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	液压钻孔机
	一、实质性要求（★） 

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、整套设备包括：液压动力站1台、液压岩心钻1台及液压油管1根。

(一)液压岩心钻：

●1、流量范围：15～40L/min，工作压力≥105bar，最大转速600-1500rpm，钻孔直径：25～300mm；

配备冷却水系统，可在水下钻孔；

●2、整机装配质量：整机装配完成后，在最大输出功率下，连续运转30min以上设备应运转正常，各零部件无明显变形、松动及损坏；

●3、功能要求：可干湿切，并具备自动调节转速、钻头卡死自动停机保护功能；配备直径50/100mm钻头各1个；

（二）液压动力站：

●1、可驱动工具多种液压工具，可快速插拔连接；

●2、双缸发动机，发动机功率≥10KW；

●3、保证机器美观及连续工作的稳定性，需采用一体成型塑料液压油箱，油箱容积≥12L；燃油箱容积≥6.5L；

●4、重量≤85kg

●5、具有液压油可视窗口及温度报警器，可实时监测液压油温度；

●6、液压油流量：20-30lpm；，最大油压≥155bar；

●7、整机装配质量：装配完成后，在1.25倍工作压力下，连续运转10分钟以上设备可正常运转，无损坏。

●8、低温启动：-20～-25℃下。
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	重型支撑套具
	一、实质性要求（★） 

★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、手持气动控制器≥2 个，配备安全阀，具备单通单控、双通双控功能，可相互串联使用；三种规格的支撑杆各≥2 根；150cm 延长杆≥2 根、30cm 延 长杆≥2 根、60cm 延长杆≥2 根；冠状支撑件≥2 个、犀牛角支撑件≥2 个、U 形横梁支撑件≥2 个、L 形横梁支撑件≥2个，表面均设置锯齿状；配备调压输气管≥2 根，长度≥2m；输气管≥12 根（至少 2种不同颜色），长度≥8m；配备调压阀≥2 个、多功能板≥4 个、联结器≥4个、万向旋转底座≥4个、多功能工具（用于旋转支撑杆的底座，具备起钉器、凿子、锤子、撬棍等多种工能）≥1 套、带钩棘轮紧固带≥4 个、三脚架连接件≥1 套；

●2、材质：应采用高强度轻型航空铝合金（或优于该材质），所有部件经阳极涂层处理；

●3、可以单根使用，也可使用两个三角头把三根顶杆连接在一起共同使用以增大支撑力；除此之外还可以把多根顶杆连成三脚架供救援提升或起重使用。

●4、整套支撑套：配备三种规格，支撑杆组合使用范围（不含延长杆）：450-2300mm；安全系数≥4:1；

●5、万向旋转底座：质量：≤5Kg。额定承载能力（轴向）≥100KN。加装于支撑杆底座或顶端，或延长杆上。

●6、多功能底座：质量：≤5Kg。额定承载能力（轴向）≥100KN。

●7、联接器：用于将“多功能底座”与“万向旋转底座”固定联接在一起。

●8、三支撑杆联用底座：每两个底座可以将三根支撑杆固定连接为一个整体；进一步放大支撑杆的安全工作支撑力。

●9、带钩的棘轮紧固带：用于将“多功能底座” 、“三支杆联用底座”牵引在其它固定物上。

●10、冠状支撑件/犀牛角支撑件/U形横梁支撑件/L形横梁支撑件，表面均有锯齿状设计，不同的形状适用于各种不同的救援现场：可快速联接在气动支撑杆或延长杆的顶端。

●11、调压阀：将30MPa气瓶压力调节为0.8MPa。

●12、输气管：每根支撑杆需要≥1对（2根），各≥10米长，以及调压阀与手持控制器连接管1根（≥5米长）。

●13、可在任意高度自动锁止且达到最大工作载荷，可通过气控系统来远程遥控操作，控制支撑杆的伸展、缩回动作。

●14、≥3种型号的气动支撑杆：

A型：初始长度≤600mm，伸展长度≥650mm，质量≤10Kg。

B型：初始长度≤900mm，伸展长度≥1000mm，质量≤15Kg。

C型：初始长度≤1800mm，伸展长度≥2200mm，质量≤20Kg。

●15、额定单根轴向支撑顶力≥200KN；

●16、具备气动自锁或手动插销锁止功能，可垂直、水平和斜角支撑；
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	液压破拆工具组A
	液压破拆工具组A

一、实质性要求（★） 

★1、由液压机动泵、手动液压泵、液压剪切器、液压剪扩器、液压扩张器、液压撑顶器和液压软管等组成。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

●1、接口形式:螺旋接口。

(一)液压机动泵：

●1、三级离心压缩系统,四冲程汽油机可同时连接两件工具使用；

●2、额定工作转速（rpm）：3200±200；

●3、功率:≥2KW；重量≤30kg；

●4、液压油箱采用上下两层航空铝合金材料，可有效冷却液压油温度，为工具带来极高的可靠性。

●5、液压油容量：≥4.5L；汽油容量：≥0.7L；

尺寸（长*宽*高):≤420mm*310mm*470mm；

●6、配套手动液压泵1个，配备 2 条 10 米液压油管，采用单管单接口连接，平口快插式连接方式。

（二）液压剪切器：

●1、剪切力：≥500kN；

●2、最大开口距离：≥200mm；

●3、重量：≤15kg；

●4、工具把手具有照明装置：工具把手具有 LED 照明装置；led电源采用碱性干电池。

●5、剪切能力：≥Φ35mm圆钢，≥100*20mm板材；

●6、尺寸（长*宽*高）≤:810mm*260mm*200mm；

（三）液压剪扩器：

●1、工具把手具有照明装置；工具把手具有 LED 照明装置；led 电 源采用 5 号碱性干电池。

●2、最大牵引力≥ 40KN，最大牵引距离 ≥660mm；

●3、重量：≤15kg；

●4、扩张力：≥45kN；

●5、扩张距离：≥350mm

●6、剪切能力：≥Φ35mm圆钢，≥100*20mm板材；

（四）液压扩张器：

●1、扩张力(最大)：≥90KN;

●2、挤压力：≥50KN；牵引力：≥40KN；

●3、尺寸（长宽高）：≤850*280*200mm；

●4、重量：≤17kg；最大扩张距离≥720mm；

（五）液压撑顶器：

●1、一级撑顶行程：≥300mm；

●2、二级撑顶行程：≥280mm；

●3、一级撑顶力≥210KN；

●4、一级撑顶后长度：≥750mm；

●5、二级撑顶力≥80KN；

●6、完全展开长度：≥1000mm；

●7、质量≤17kg

●8、外形尺寸（长*宽*高）：≤480mm*120mm*340mm。

●9、工具组配备木质垫板：尺寸≥300mm*300mm*50mm，数量≥4块；尺寸200mm*200mm*50mm，数量≥4块。
	13/套
	3 
	


第四章 评标方法
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法
本项目采用综合评分法进行评标。
二、评标原则及程序
（一）评标原则
评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序
★1、资格审查
1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。
★2、符合性审查
2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。
3、样品及演示
3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）
★4、同一品牌产品
4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。
4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。
★5、比较及评价
5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。
5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。
5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后 1 小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。
投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。
投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。
投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：
拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
书面说明不能证明其报价合理性的；
未在规定时间内递交有效书面说明书的。
★6、需落实的政府采购政策性规定：
6.1对于中小微企业的相关规定
6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：
（1）非联合体投标
       小型和微型企业相应产品、服务投标报价的 /  （10%-20%）
（2）联合体投标
大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除 /  （4-6%）。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 
6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定
节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。
采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的 /    %。
采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。
（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定
采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价  / （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予 8%    （6-8%）的加分（详见评分细则）。
★7、投标无效情况详见投标人须知。
★8、推荐中标候选人的原则
详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：
采用最低评标价法的：
扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会投票处理。
采用综合评分法的：
得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；
按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会投票处理。
三、确定中标人
评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。
采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。
附件1 
资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	2
	组织机构代码证
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	3
	税务登记证
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整
2.按规定签章
	
	
	

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整
2.按规定签章
	
	
	

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	11
	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	12
	信用记录（查询截止时间：开标截止时间前，附相关网站截图）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	13
	中小企业声明函
	按要求提供
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字：
日      期：

附件2                  
符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	2
	开标一览表
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	3
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	4
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	5
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	6
	投标人关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	7
	其他符合性证明材料
	响应招标文件实质性要求
	
	
	

	8
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求
2.无投标须知26.2所述情形
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


注：
填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字： 
日      期： 

附件3                    
评分细则
（综合评分法适用）
（一）01包 基本评分标准
	包号
	

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分（30分）
	报价评分
	⑴ 合理最低报价满分。
⑵ 投标人报价得分为：

T=Cmin/C×分值

T为投标人价格部分得分；

C为投标人最终报价；

Cmin为合理最低报价。

关于合理最低报价的说明：

合理最低报价为投标人有效最终报价的最低价。投标人最终报价中的最低报价或者某些分项报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

结果保留两位小数。
	30分

	技术部分（50分）
	满足产品技术参数要求的情况
	项目采购需求中实质性要求用“★”标注，“★”标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，一共171项，全部满足技术指标的，得基础分40分，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣0.234分，最多扣40分。
注：证明投标产品的技术指标满足或优于项目需求的资料，以检测（检验）报告、彩页、技术白皮书、产品使用说明书等作为评标依据并标明响应页码及位置。要求提供检测（检验）报告的，以检测（检验）报告内容为准并标明响应页码及位置；确保产品参数的真实性和产品质量的稳定性。如资料位置不明确或提供的资料中未明确标明或不满足则视为负偏离。
	40分

	
	样品评测
	根据招标文件要求，投标产品样品的（1）外观、材质、材料、尺寸、产品制作工艺；（2）操作便携性、易维护性、使用舒适性；（3）产品设计、做工、整体性能、使用效果；（4）产品质量、主要部件加工工艺、部件连接结构、连接方式；（5）安全性、合理性、稳定性；通过综合评审，每有 1 处不完善扣 2 分，满分 10 分，扣完为止，样品不带或少带得 0 分。
	10分

	商务部分（20分）
	业绩
	须提供投标商或生产厂商（2021年1月1日至今 ）的类似产品业绩合同，每项得1分，最多得2分。
上述业绩证明材料标书内提供合同扫描件加盖投标人公章。

上述资料中，合同可以节选重要内容，但是扫描件必须有合同签订时间、金额、显示是类似业绩的相关内容及签字、盖章页等体现得分要素的内容，否则不得分。

未提供不得分。
	2分

	
	供货方案
	一、供货方案内容包含但不限于调试（安装）、验收、货物运输安全方面、项目实施进度计划、供货期保障措施等内容。

（1）供货方案全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的其他供货方案内容且合理，全面响应项目实际需求；调试（安装）、验收、货物运输安全方面等内容科学合理，项目实施进度计划、供货期保障措施贴合实际并且具有很高的可操作性得 5 分。

（2）供货方案较为完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求；调试（安装）、验收、货物运输安全方面等内容较为合理；项目实施进度计划、供货期保障措施具有可操作性得 3分。

（3）供货方案不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，实际操作存在一定难度得 1 分。

（4）未提供供货方案或提供方案相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的 0 分。

二、投标人在交货期 60天的基础上，每提前 15 天交货得0.5分，最高得 1 分，提供承诺函并加盖投标人公章，未提供不得分。

	6分

	
	售后保障
	一、售后服务方案内容包含但不限于服务人员配备、人员岗位职责、服务响应时间、售后服务人员的管理制度、常用备品备件的准备、巡检巡修的方式、频率、巡检保养情况档案记录整理、产品技术培训等内容。
（1）售后服务方案全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的其他售后服务方案内容且合理，全面响应项目实际需求；服务人员配备齐全、人员岗位职责明确、服务响应时间及时、售后服务人员的管理制度规范严谨、常用备品备件的准备齐全、巡检巡修方式多样化、多频率、巡检保养情况档案记录整理完备及时、产品技术培训人员能力强、培训周期长、培训内容全面、培训计划科学合理且具有很高的操作性得 5 分。
（2）售后服务方案全面完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求；服务人员配备较为齐全、人员岗位职责较为明确、服务响应时间较为及时、售后服务人员的管理制度较为规范、常用备品备件的准备基本齐全、巡检巡修方式合理、巡检保养情况档案记录整理较为完备、产品技术培训人员能力基本满足项目需求、培训周期基本满足项目需求、培训内容较为全面、培训计划合理且具有可操作性得 3 分。
（3）售后服务方案不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，服务人员配备不齐全，产品技术培训实际操作存在一定难度得 1 分。
（4）未提供售后服务方案或提供方案相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的 0 分。
二、投标人在质量保证期 3 年的基础上，每增加 1 年质量保证期得 0.5 分，最高得 1分，提供承诺函并加盖公章，未提供不得分。
	6分

	
	质量管理体系方案
	产品质量控制保障措施内容包含但不限于产品质量检查、检查人员配备、检测设备配备、检查流程、质量控制管理制度等内容。
（1）产品质量控制保障措施全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的其他产品质量控制保障措施内容且合理，全面响应项目实际需求；产品质量检查等内容科学合理，检查人员配备齐全且职责明确、检测设备配备齐全且先进，检查流程具有很高的可操作性；质量控制管理制度规范严谨且全面得6 分。
（2）产品质量控制保障措施较为完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求，产品质量检查等内容较为合理，检查人员配备基本齐全且职责明确、检测设备较为齐全、检查流程具有可操作性；质量控制管理制较为规范且基本全面得4 分。
（3）产品质量控制保障措施不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，检查人员及检测设备配备不齐全，实际操作存在一定难度得 2 分。
（4）未提供产品质量控制保障措施或提供措施相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的 0 分。
	6分

	合  计
	-
	
	100分


加分项评分标准
	加分
因素
	加分说明

	节能
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3  %的加分，计算公式如下：
节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值  × 3 %。

	环保
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3 %的加分，计算公式如下：
环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值  × 3 %。


（一）02包 基本评分标准
	包号
	

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分（30分）
	报价评分
	⑴ 合理最低报价满分。
⑵ 投标人报价得分为：

T=Cmin/C×分值

T为投标人价格部分得分；

C为投标人最终报价；

Cmin为合理最低报价。

关于合理最低报价的说明：

合理最低报价为投标人有效最终报价的最低价。投标人最终报价中的最低报价或者某些分项报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

结果保留两位小数。
	30分

	技术部分（50分）
	满足产品技术参数要求的情况
	项目采购需求中实质性要求用“★”标注，“★”标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，共计155项，全部满足技术指标的，得基础分40分，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣0.26分，最多扣40分。
注：证明投标产品的技术指标满足或优于项目需求的资料，以检测（检验）报告、彩页、技术白皮书、产品使用说明书等作为评标依据并标明响应页码及位置。要求提供检测（检验）报告的，以检测（检验）报告内容为准并标明响应页码及位置；确保产品参数的真实性和产品质量的稳定性。如资料位置不明确或提供的资料中未明确标明或不满足则视为负偏离。
	40分

	
	样品评测
	根据招标文件要求，投标产品样品的（1）外观、材质、材料、尺寸、产品制作工艺；（2）操作便携性、易维护性、使用舒适性；（3）产品设计、做工、整体性能、使用效果；（4）产品质量、主要部件加工工艺、部件连接结构、连接方式；（5）安全性、合理性、稳定性；通过综合评审，每有 1 处不完善扣 2 分，满分 10 分，扣完为止，样品不带或少带得 0 分。

	10分

	商务部分（20分）
	供应商业绩
	须提投标商或生产厂商（2021年1月1日至今 ）的类似产品业绩合同，每项得1分，最多得2分。
上述业绩证明材料标书内提供合同扫描件加盖投标人公章。

上述资料中，合同可以节选重要内容，但是扫描件必须有合同签订时间、金额、显示是类似业绩的相关内容及签字、盖章页等体现得分要素的内容，否则不得分。

未提供不得分。
	2分

	
	供货方案
	一、供货方案内容包含但不限于调试（安装）、验收、货物运输安全方面、项目实施进度计划、供货期保障措施、疫情防护措施等内容。
（1）供货方案全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的其他供货方案内容且合理，全面响应项目实际需求；调试（安装）、验收、货物运输安全方面等内容科学合理，项目实施进度计划、供货期保障措施贴合实际并且具有很高的可操作性；疫情防护措施全面并符合国家相关政策要求得 5 分。

（2）供货方案较为完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求；调试（安装）、验收、货物运输安全方面等内容较为合理；项目实施进度计划、供货期保障措施具有可操作性；疫情防护措施较为全面并符合国家相关政策要求得 3分。

（3）供货方案不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，实际操作存在一定难度得 1 分。

（4）未提供供货方案或提供方案相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的 0 分。
二、投标人在交货期 60天的基础上，每提前 15 天交货得0.5分，最高得 1 分，提供承诺函并加盖投标人公章，未提供不得分。

	6分

	
	售后保障
	一、售后服务方案内容包含但不限于服务人员配备、人员岗位职责、服务响应时间、售后服务人员的管理制度、常用备品备件的准备、巡检巡修的方式、频率、巡检保养情况档案记录整理、产品技术培训等内容。
（1）售后服务方案全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的其他售后服务方案内容且合理，全面响应项目实际需求；服务人员配备齐全、人员岗位职责明确、服务响应时间及时、售后服务人员的管理制度规范严谨、常用备品备件的准备齐全、巡检巡修方式多样化、多频率、巡检保养情况档案记录整理完备及时、产品技术培训人员能力强、培训周期长、培训内容全面、培训计划科学合理且具有很高的操作性得 5 分。
（2）售后服务方案全面完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求；服务人员配备较为齐全、人员岗位职责较为明确、服务响应时间较为及时、售后服务人员的管理制度较为规范、常用备品备件的准备基本齐全、巡检巡修方式合理、巡检保养情况档案记录整理较为完备、产品技术培训人员能力基本满足项目需求、培训周期基本满足项目需求、培训内容较为全面、培训计划合理且具有可操作性得 3 分。
（3）售后服务方案不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，服务人员配备不齐全，产品技术培训实际操作存在一定难度得 1 分。
（4）未提供售后服务方案或提供方案相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的 0 分。
二、投标人在质量保证期 3 年的基础上，每增加 1 年质量保证期得 0.5 分，最高得 1分，提供承诺函并加盖公章，未提供不得分。
	6分

	
	质量管理体系方案
	产品质量控制保障措施内容包含但不限于产品质量检查、检查人员配备、检测设备配备、检查流程、质量控制管理制度等内容。
（1）产品质量控制保障措施全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的其他产品质量控制保障措施内容且合理，全面响应项目实际需求；产品质量检查等内容科学合理，检查人员配备齐全且职责明确、检测设备配备齐全且先进，检查流程具有很高的可操作性；质量控制管理制度规范严谨且全面得6 分。
（2）产品质量控制保障措施较为完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求，产品质量检查等内容较为合理，检查人员配备基本齐全且职责明确、检测设备较为齐全、检查流程具有可操作性；质量控制管理制较为规范且基本全面得4 分。
（3）产品质量控制保障措施不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，检查人员及检测设备配备不齐全，实际操作存在一定难度得 2 分。
（4）未提供产品质量控制保障措施或提供措施相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的 0 分。
	6分

	合  计
	-
	
	100分


加分项评分标准
	加分
因素
	加分说明

	节能
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3  %的加分，计算公式如下：
节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值  × 3 %。

	环保
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3 %的加分，计算公式如下：
环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值  × 3 %。


（一）03包 基本评分标准
	包号
	

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分（30分）
	报价评分
	⑴ 合理最低报价满分。
⑵ 投标人报价得分为：

T=Cmin/C×分值

T为投标人价格部分得分；

C为投标人最终报价；

Cmin为合理最低报价。

关于合理最低报价的说明：

合理最低报价为投标人有效最终报价的最低价。投标人最终报价中的最低报价或者某些分项报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

结果保留两位小数。
	30分

	技术部分（50分）
	满足产品技术参数要求的情况
	项目采购需求中实质性要求用“★”标注，“★”标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，共计132项，全部满足技术指标的，得基础分40分，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣0.31分，最多扣40分。
注：证明投标产品的技术指标满足或优于项目需求的资料，以检测（检验）报告、彩页、技术白皮书、产品使用说明书等作为评标依据并标明响应页码及位置。要求提供检测（检验）报告的，以检测（检验）报告内容为准并标明响应页码及位置；确保产品参数的真实性和产品质量的稳定性。如资料位置不明确或提供的资料中未明确标明或不满足则视为负偏离。
	40分

	
	样品评测
	根据招标文件要求，投标产品样品的（1）外观、材质、材料、尺寸、产品制作工艺；（2）操作便携性、易维护性、使用舒适性；（3）产品设计、做工、整体性能、使用效果；（4）产品质量、主要部件加工工艺、部件连接结构、连接方式；（5）安全性、合理性、稳定性；通过综合评审，每有 1 处不完善扣 2 分，满分 10 分，扣完为止，样品不带或少带得 0 分。

	10分

	商务部分（20分）
	供应商业绩
	须提投标商或生产厂商（2021年1月1日至今 ）的类似产品业绩合同，每项得1分，最多得2分。
上述业绩证明材料标书内提供合同扫描件加盖投标人公章。

上述资料中，合同可以节选重要内容，但是扫描件必须有合同签订时间、金额、显示是类似业绩的相关内容及签字、盖章页等体现得分要素的内容，否则不得分。

未提供不得分。
	2分

	
	供货方案
	一、供货方案内容包含但不限于调试（安装）、验收、货物运输安全方面、项目实施进度计划、供货期保障措施、疫情防护措施等内容。
（1）供货方案全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的其他供货方案内容且合理，全面响应项目实际需求；调试（安装）、验收、货物运输安全方面等内容科学合理，项目实施进度计划、供货期保障措施贴合实际并且具有很高的可操作性；疫情防护措施全面并符合国家相关政策要求得 5 分。

（2）供货方案较为完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求；调试（安装）、验收、货物运输安全方面等内容较为合理；项目实施进度计划、供货期保障措施具有可操作性；疫情防护措施较为全面并符合国家相关政策要求得 3分。

（3）供货方案不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，实际操作存在一定难度得 1 分。

（4）未提供供货方案或提供方案相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的 0 分。
二、投标人在交货期 60天的基础上，每提前 15 天交货得0.5分，最高得 1 分，提供承诺函并加盖投标人公章，未提供不得分。

	6分

	
	售后保障
	一、售后服务方案内容包含但不限于服务人员配备、人员岗位职责、服务响应时间、售后服务人员的管理制度、常用备品备件的准备、巡检巡修的方式、频率、巡检保养情况档案记录整理、产品技术培训等内容。
（1）售后服务方案全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的其他售后服务方案内容且合理，全面响应项目实际需求；服务人员配备齐全、人员岗位职责明确、服务响应时间及时、售后服务人员的管理制度规范严谨、常用备品备件的准备齐全、巡检巡修方式多样化、多频率、巡检保养情况档案记录整理完备及时、产品技术培训人员能力强、培训周期长、培训内容全面、培训计划科学合理且具有很高的操作性得 5 分。
（2）售后服务方案全面完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求；服务人员配备较为齐全、人员岗位职责较为明确、服务响应时间较为及时、售后服务人员的管理制度较为规范、常用备品备件的准备基本齐全、巡检巡修方式合理、巡检保养情况档案记录整理较为完备、产品技术培训人员能力基本满足项目需求、培训周期基本满足项目需求、培训内容较为全面、培训计划合理且具有可操作性得 3 分。
（3）售后服务方案不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，服务人员配备不齐全，产品技术培训实际操作存在一定难度得 1 分。
（4）未提供售后服务方案或提供方案相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的 0 分。
二、投标人在质量保证期 3 年的基础上，每增加 1 年质量保证期得 0.5 分，最高得 1分，提供承诺函并加盖公章，未提供不得分。
	6分

	
	质量管理体系方案
	产品质量控制保障措施内容包含但不限于产品质量检查、检查人员配备、检测设备配备、检查流程、质量控制管理制度等内容。
（1）产品质量控制保障措施全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的其他产品质量控制保障措施内容且合理，全面响应项目实际需求；产品质量检查等内容科学合理，检查人员配备齐全且职责明确、检测设备配备齐全且先进，检查流程具有很高的可操作性；质量控制管理制度规范严谨且全面得6 分。
（2）产品质量控制保障措施较为完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求，产品质量检查等内容较为合理，检查人员配备基本齐全且职责明确、检测设备较为齐全、检查流程具有可操作性；质量控制管理制较为规范且基本全面得4 分。
（3）产品质量控制保障措施不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，检查人员及检测设备配备不齐全，实际操作存在一定难度得 2 分。
（4）未提供产品质量控制保障措施或提供措施相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的 0 分。
	6分

	合  计
	-
	
	100分


加分项评分标准
	加分
因素
	加分说明

	节能
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3  %的加分，计算公式如下：
节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值  × 3 %。

	环保
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3 %的加分，计算公式如下：
环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值  × 3 %。


第五章 政府采购合同条款及格式
合同条款
政府采购合同条款
1.术语定义
本政府采购合同下列术语应解释为：
1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。
1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。
1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。
1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。
1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。
1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。
1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。
1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。
1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。
1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。
1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。
1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。
1.13“招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。
1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。
2.技术指标
2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。
2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。
3.交货
3.1供方按照合同约定的时间、地点交货
3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。
4.合同金额
根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。
5.付款
5.1付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。
6.验收
6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。
6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。
6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。
6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第3.2款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。
6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。
7.知识产权及有关规定
7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。
7.2一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。
7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。
7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。
8.包装要求
8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。
8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。
8.3包装费由供方承担，包装物不回收。
9.伴随服务
9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
9.2供方还应提供下列服务：
9.2.1货物的现场安装、启动和试运行；
9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；
9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。
9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。
9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
10.质量保证期
10.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
10.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。
11.质量保证
11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。
11.2如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。
11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。
12.技术服务和保修责任
12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
12.2供方应按如下内容提供售后服务：
12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。
12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。
12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。
12.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。
12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。
12.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。
12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。
12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。
12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。
13.违约责任
13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；
13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；
13.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；
13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；
13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。
13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。
13.3延期交货的违约责任
13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。
13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。
13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。
14.不可抗力
14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。
14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。
14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
15.争端的解决
15.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。
15.3如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。
16.违约终止政府采购合同
16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。
16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；
16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
17.政府采购合同转让和分包
除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
18.适用法律：
本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
19.政府采购合同生效
19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。
19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。
20.政府采购合同附件
下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：
20.1招标文件；
20.2招标文件的更正公告、变更公告；
20.3中标人提交的投标文件；
20.4政府采购合同条款；
20.5中标通知书；
20.6政府采购合同的其它附件。
合同格式
政府采购合同格式
政府采购合同编号：
签订地点：
    (需方名称) （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。
　　一、政府采购合同文件
    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：
1.招标文件（招标文件编号）；
2.招标文件的更正公告、变更公告；
3.中标人提交的投标文件；
4.政府采购合同条款；
5.中标通知书；
6.政府采购合同的其它附件。
　　二、政府采购合同范围和条件
    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。
　　三、政府采购合同标的
    本政府采购合同的标的为招标文件中所列货物及相关服务。
　　四、政府采购合同金额
    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。
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	货物品类名称
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	总价
	大写：人民币     ，小写：￥      元（含税价） 

	本表格中所述总价为甲方自乙方处采购货物或接受服务所需支出的全部费用，包括但不限于：原材料、生产、包装、运输费、装卸费、保险费、检测费用、验收费用、国家征收的所有相关税费等。


    注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。
　　五、付款方式及条件
1. 货到验收合格后，中标供应商向采购人提供合同等额有效的发票后采购人支付合同总额100%的货款。

2.甲方使用的财政资金，付款时间为财政资金支付至甲方账户后。如因实行政府集中支付延误时间导致的付款延迟，甲方不承担任何违约责任。

3.如因乙方未提供符合要求的发票导致甲方未按约定付款的，甲方不承担违约责任。

4.本合同以人民币结算，付款方式：银行转账。

　　六、交货时间和交货地点
 1.交货时间：乙方应于合同签订之日起     天内向甲方交付全部货物且完成终验收并交付使用。(投标文件交货期限与本条款不一致的，以投标文件相应承诺期限为准)

2.交货地点：甲方指定地点。

　　七、验收要求
供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收（验收实施方案见附件一），验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。
八、违约责任
    1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额%的违约金，逾期日的，需方有权单方面解除本协议。
    2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。
    3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，供方有权单方面解除本协议。
九、争议解决
    双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
十、合同生效
    本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。
需方（公章）:                       供方(公章):
法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):
地址：                               地址：
联系人：                             联系人：
电话：                               电话：
传真：                               传真：
邮编：                               邮编：
日期：      年      月      日      日期：       年      月     日
正本/副本








