[bookmark: _Toc21308][bookmark: _Toc179975747]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _GoBack]1.当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210 号）的相关要求。
2.采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试
行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7 号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕29 号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕30 号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕31 号）
《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕32 号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕33 号）
《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕34 号）
《数据库政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕35 号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113 号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。



一、采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
说明：如接受进口产品，需标明。
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	是否接受进口产品

	1
	X射线安全检查设备
	台
	1
	否

	2
	通过式金属探测门
	台
	1
	否

	3
	手持式金属探测器
	台
	1
	否

	4
	便携式干扰仪
	台
	1
	否

	5
	大功率全频段干扰设备
	台
	1
	否

	6
	伸缩臂检查镜
	台
	1
	否

	7
	防爆球
	台
	1
	否

	8
	防爆安检教具
	台
	1
	否

	9
	非线性节点探测器
	台
	2
	否


二、商务要求
1.实施的时间和地点
1.1实施时间：自本合同签订生效之日起60个日历日内，中标人将合同项下全部货物交付到采购人指定地点，并完成全部安装调试服务。
1.2实施地点：采购人指定地点。
2.付款条件(进度和方式)
详见合同相关规定
3.包装和运输
3.1须满足财政部《关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知》(财办库(2020)123号)。
3.2 中标人应提供货物运至合同规定的项目现场所需要的包装，以防止货物在运转中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防锈、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的 必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。中标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的责任和费用。
3.3中标人需要在合同规定的到货期前10个日历日，向采购人提供详细的供货清单，由采购人确认。如果由于中标人没有及时通知采购人，由此造成的全部损失由中标人承担 。
3.4 采购人出具的收货证明上的日期为最终交货期(该收货证明登记的日期为交货时间，并非最终验收合格时间)
3.5中标人应随货物配套交付产品合格证书及中文技术资料一套，如目录索引、图纸、源代码存储介质、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南或者服务手册和示意图。
4. 售后服务(质保期)
4.1中标人保证所供货物是全新的、未使用过和未改装过的，完全符合本项目所规定的质量、规格和性能参数的要求，且货物在其使用寿命期内应具有国家想相关技术标准 规定的性能。在货物使用期寿命内，中标人应对由于设计、工艺或者材料缺陷而发生的任何不足或者故障负责。
4.2本项目所涉及的设备自安装、调试、最终验收合格之日起质保期不少于3年,终身售后服务，保修期外产品终身维修(如更换硬件，只收取硬件成本费), 软件终身升级，零配件在设备停产后仍保证5年的供应。
4.3在质保期内，如果货物的数量、质量、型号和规格与合同不符，或货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，采购人有权以书面形式通知中标人，提出索赔。
4.4质保期内中标人提供每周7×24小时电话、现场技术服务。在质保期内，中标人接到采购人通知后，5分钟电话响应，2小时内派技术人员到采购人现场，到现场后 2小时内完成故障检测与排除。如故障货物不能在2小时内修复，中标人提供同等型号的备用货物进行替换，保障采购人的正常业务需求。
4.5技术培训：中标人应对采购人人员进行所供设备全面的技术培训，使采购人使用人员能够达到独立进行使用、维护和简单故障处理等工作。具体的培训时间、培训地点、培训方式、培训内容、培训人数由采购人根据实际需求确定，中标人不得再收取任何费用 。
4.6货物到达现场(或货物交付后)后3个工作日内，中标人应将货物配置清单、备件备品及中文技术资料全套提交给采购人。
4.7 如果中标人所提供的上述技术资料不完整或在运输过程中丢失，中标人将在收到采购人通知后3个日历日内将这些资料提交给采购人，否则该设备不予接收。
5. 保险
中标人负责运至最终目的地的运输费和保险费，费用包含在投标总价中。
6. 服务内容及要求/货物技术要求
6.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见本节6.6附表“采购标的技术参数”
6.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：详见“二、商务要求”。
6.3为落实政府采购政策需满足的要求：详见本项目招标公告。
6.4采购标的的其他技术、服务等要求：详见“二、商务要求”。
6.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求：供应商应根据本项目实际需求，结合采购标的特点，有针对性的科学合理的制定以下方案，包括但不限于：供货组织方案、售后服务解决方案等。
6.6附表：采购标的技术参数
	序号
	标的名称
	技术参数

	1
	X射线安全检查设备
	#1、投标时须提供具有国家认可的具备相应检测资质的第三方检测机构，出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章；
2、通道尺寸：≥600(宽)×400(高)毫米；
3、X射线源方向：底部向上；
4、输送带距地面高度：≥600毫米；
5、输送带带速：≥0.20m/s；
6、最大负载：≥160kg；
#7、线分辨力：≤0.08mm金属线；（提供技术参数响应承诺函，承诺函格式自拟）
8、穿透分辨力：≥AWG34；
#9、穿透力：≥40mm厚钢板；（提供技术参数响应承诺函，承诺函格式自拟）
10、周围剂量当量率：≤1μSv/h（距设备任何可达表面10厘米处）、≤0.5μSv/h（工作人员位置）。

	2
	通过式金属探测门
	1、支持多机联机同步：可实现多机联机同时工作以避免近距离相互干扰，最小间距为0.1米；
#2、抗干扰力：采用数字信号处理技术，可防止误报、漏报，大大提高抗干扰能力；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
3、检测灵敏度：不低于国标A级。分别从0-255级；
#4、报警音量：1-8级可调，报警音频：0-15级可调；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#5、支持红外线计数统计功能：可选择运行或禁止，具有进出双向显示人数及时间功能，通行速度：0.2-2米每秒，可进行报警计数；计数值可清零或保存；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
6、内置中、英文语言系统；
7、具有密码保护功能；
8、电源:AC100-240V,50-60HZ；
9、功耗：≤20W；
#10、通道尺寸（厘米）：≥200（高）×70（宽）×50（深）(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#11、外型尺寸（厘米）：≤230（高）×90（宽）×80（深）(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
12、整机重量（公斤）：≤70；

	3
	手持式金属探测器
	#1、当探测到金属时，具备发光报警或振动报警功能;(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
2、具备降敏功能；
3、灵敏度:3级可选；
#4、重量:≤400g；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
5、尺寸:≤430x90x40mm；
#6、具有较强的抗冲击性能，从1米高度位置掉落地面后应能正常工作。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
7、具有较强的抗干扰能力，设备距离大金属物≥0.5M 运动时，不应产生报警信号。

	4
	便携式干扰仪
	#1、干扰目标：民用/工业级遥控器、数字对讲机、卫星电话、无线局域网（Wi-Fi）、蓝牙、移动通信2G/3G/4G/5G通话及网络功能(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
★2、干扰频率覆盖：20MHz～6000MHz全频段无缝覆盖(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
3、总发射功率：≤500W
4、总功耗：≤1500W
5、供电方式：机箱内置恒压锂电池电源；也可外接市电供电使用；支持交直流供电无缝切换，恒流恒压供电功能。
#6、连续工作时间；≥60分钟(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#7、外观尺寸；≤600mm×700mm×600mm（单机箱，不含天线）(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#8、主机重量：≤50kg（含天线及内置电池）(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
9、天线形式：具备全向天线，高频定向天线
#10、防护等级：≥IPX4(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
＃11、封控距离：遥控器（发射功率：10mW），在收发端距离120m情况下≥40m；对讲机（发射功率：5W）；在收发端距离200m情况下≥40m；WIFI、蓝牙：收发端距离20m情况下≥40m；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)

	5
	大功率全频段干扰设备
	＃1、车载干扰仪系统更新（主要是信号单元和侦测单元）后，能够按照采购人要求进行系统对接，具备背景信号和干扰信号生成能力；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
＃2、干扰频率覆盖：20MHz～6000MHz全频段无缝覆盖；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
3、信号调制样式：
#3.1模拟调制信号：包括但不限于AM、FM、CW、SSB、DSB、USB；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#3.2数字调制信号：包括但不限于ASK、MSK、2FSK、BPSK、QPSK、8PSK、π/4DQPSK、π/8D8PSK、16QAM、32QAM；码元速率：1kBaud～30MBaud。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
4、干扰方式：包括宽带阻塞干扰、梳状谱多频点干扰；
#5、干扰样式：包括单音干扰、多音干扰、数字调制干扰、噪声调频干扰、噪声调幅、白噪声干扰、梳状谱干扰、模拟调制干扰；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#6、宽带阻塞干扰指标：干扰带宽1MHz～200MHz，梳状谱干扰指标：谱间隔可调，谱间距范围3KHz-10MHz，谱宽1MHz～100MHz；谐波抑制：≤30dBc；干扰输出功率：≥10dBm；辐射功率调节范围：≥40dB，步进1dB。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
7、能快速捕获并分选、分析信号、解调；
8、信号瞬时带宽：20kHz～40MHz； 
9、瞬时动态范围：≥60dB； 
#10、侦察距离：≥4km(目标信号EIRP为0.1瓦)；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 
#11、扫描速度：短波频段≥2.5GHz/s（步进3kHz）、超短波频段≥20GHz/s（步进25kHz）；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 
#12、调制识别样式：CW、FM、AM、ASK、2FSK、MSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#13、信号解调类型：AM、FM、CW、2FSK、MSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
14、信号参数测量内容：中心频率、调制样式、xdB带宽、符号速率、跳频频率集、码速率。 

	6
	伸缩臂检查镜
	#1、功能：视频成像、音视频和无线传输结合的环境安全检查装备，主要用于检测和检查不同环境下的天花板、出风口、管道、下水道等疑难检查位置的安全检查，最高可检测≥4.5米高度位置的隐患地点。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#2、主机：高清液晶显示屏≥8寸，支持按键和触摸结合双控制；画面支持≥8倍放大和缩小功能；主机显示的画面能翻转180°；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#3、主机具备直接存储，一键录像，一键拍照，一键放大功能；内存≥256G(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#4、照片和录像分辨率≥1920×1080px(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
5、主机内置锂电池工作时长≥10h
#6、电动旋转音视频探头：直径≤30mm,配不少于8颗LED灯，亮度强弱可调。探头旋转角度横向360°旋转及纵向90°旋转，可实施无死角搜索，探头内置音 频探头，可实时双向对讲。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#7、防水视频探头：探头直径≤33mm; 防护等级≥IP68;具有不少于8颗白光灯；配不小于20米线缆。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
8、探杆重量：≤2.5kg 
＃9、探杆尺寸：收缩后长度≤1m，伸展开长度≥4m(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
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	防爆球
	#1、球罐体外径≤900mm、内径≤800mm，罐口直径≤600mm，球罐深≤700mm；球罐盖直径≤650mm、厚≤30mm(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#2、球罐盖最大开启尺寸≥350mm，开启方式为向内翻转，其上有≥4个，直径≥10mm的泄压孔；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#3、罐盖启闭机构采用电推杆、支架、铁链传动方式，可分别使用机械手摇、有线遥控方式启、闭球罐盖；启闭时间分别为：机械手摇≤20s、有线遥控≤25s(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
4、底座使用≥10mm钢板制作。其外形尺寸为：长≥680mm、宽≥680mm、高≥30mm，底座与防爆球一体连接。
#5、抗爆当量≥3kg TNT(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
＃6、执行标准：GA 872-2010防爆球(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
7、拖车参数：
7.1拖车尺寸：长*宽*高≤2700*1300*650mm
7.2拖车为单轴二轮结构,底板为≥2mm；
7.3刹车形式：驻车手刹
#7.4停车支量: 万向高度可调节支腿(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
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	防爆安检教具
	#1、模拟炸药、火工品、起爆机制及爆炸装置数量≥110件。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
2、 炸药及雷管模拟物外观、质地、颜色、内部结构、密度、X光成像与真实炸药与火工品一致。
#3、仿真炸药及相关制作材料≥45种：炸药种类分不少于8大模块，包含图文介绍。至少包含C4炸药、塞姆汀H、塞姆汀A、塞姆汀10、PE4炸药、黑索金、太安、奥克托金等(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#4、雷管及火工品≥13种：至少包含铜制火雷管、铝制火雷管、纸质火雷管、铜制电雷管、铝制电雷管、纸质电雷管、俄罗斯机械雷管（长）、俄罗斯机械雷管（短）、英国铅笔雷管等(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#5、起爆机制≥12种(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#6、炸药组装模块≥12种；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#7、雷管组装材料≥24件；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#8、伪装式爆炸装置≥5种；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#9、仿真毒品≥2种。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
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	非线性节点探测器
	#1、投标时须提供具有国家认可的具备相应检测资质的第三方检测机构，出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告，检测报告复印件应加盖投标人公章；
2、可探测识别半导体结点和金属锈蚀结点及机械、电子定时装置。
#3、探测识别的半导体结点和金属锈蚀结点，发出声光报警(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#4、可通过耳机监听声音探测识别机械定时装置和电子定时装置。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
5、具有低电压报警功能。
#6、具有一键调节电子听音器输出功率功能。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#7、机械、电子定时装置探测功能与半导体结点、锈蚀结点探测功能与半导体结点、锈蚀结点探测功能可同时或单独工作。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
8、探测距离：
＃8.1探测非线性结点的最大距离≥6m；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
＃8.2探测机械定时装置的最大距离≥4m；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
＃8.3 探测电子定时装置的最大距离≥0.5m；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#9、穿透能力：
9.1能穿透砖墙探测半导体结点，可穿透的砖墙厚度≥370mm；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
9.2能穿透A4打印纸（70g/㎡）探测机械定时装置，可穿透的A4打印纸厚度≥120mm；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
9.3能穿透A4打印纸（70g/㎡）探测电子定时装置，可穿透的A4打印纸厚度≥50mm；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#10、连续工作时间：电池在充满电状态下，同时开启非线性结点探测、电子听音装置探测功能可连续工作时间应≥2.5h；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
11、耳机降噪能力：≥20dB（A）。
12、稳定性：≥168h。
#13、重量：≤1.5Kg（含电池，不含延长杆等配件）(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#14、尺寸：最短工作长度≤350mm；最长工作长度≥900mm；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)
#15、外壳防护等级：符合GB/T4208-2008中IP42等级的要求；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证)


注：本采购需求书中，指标按重要性分为“★”、 “＃”、未标注。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“＃”代表重要指标，不满足该指标项将导致扣分；未标注则代表一般指标。标注为“★”或“＃”的技术参数，如有明确要求需提供相应证明材料，须按技术参数的要求提供相应证明材料，没有明确要求提供何种证明材料的则提供技术参数响应承诺函，承诺函格式自拟，否则不予认可。

