


城市主战消防车（进口底盘）
	序号
	类别
	货物名称
	性能参数

	1. 
	底盘（进口品牌）
	二类底盘
	MAN、SCANIA、BENZ等同等质量品牌底盘
满载总质量：≤20000kg
乘员人数：6人
最高车速：≥90km/h
排放标准：国Ⅵ
驱动形式：4×2
发动机形式：6缸、涡轮增压中冷柴油机
功率：＞300KW
排量：≥6.8L
比功率：＞12kw/t
变速箱：自动档变速箱
油箱容量：≥200L油箱
空气悬挂司机座椅
电动玻璃升降器、电动后视镜、驾驶室电动液压翻转
ABS防抱死制动系统
发动机排气制动

	2. 
	取力器
	取力器
	形式：全功率夹心式、带附加冷却装置
润滑方式：飞溅式
冷却方式：强制式水冷
速比（输入转速/输出转速）：0.7-0.85

	3. 
	灭火系统（进口）
	水泵
	HALE、Darley、Waterous等同等质量品牌
额定压力：1.0MPa
额定流量：≥80L/s
引水形式：全自动水环式引水
吸水深度：≥7m
引水时间：≤60s
安装形式：后置式

	4. 
	
	泡沫比例混合器
	电动泡沫泵
泡沫泵最大泡沫输出量流量：≥18L/min
最大工作压力：≥1.4Mpa
水/泡沫液混合比例范围：0.3～6.0%

	5. 
	
	CAFS性能
	最大压缩空气量：≥90L/s
最大水/泡沫混合液供给量：≥16L/s
最大水/泡沫/空气总喷射量：≥90L/s
空气与水/泡沫混合液的比率：最大20︰1，可调节
(A.B类泡沫都使用压缩空气泡沫系统喷射）

	6. 
	
	消防炮
	型式：水、泡沫两用炮
最大流量（L/s）：水≥60
射程（m）：≥55
工作压力：1.0Mpa
旋转角度：垂直-15度～+60度；水平：360度（无死角）
使用介质:水、泡沫

	7. 
	发电系统（进口底盘）
	发电机
	额定功率≥5.0kw
额定频率：50HZ
额定电压：220V-230V
安装位置：器材厢内

	8. 
	照明系统（进口品牌）
	照明灯
	主灯功率：2×1000W
主灯升降杆最大举升高度≥4.5m
灯使用电压：220V
安装形式：车箱顶部

	9. 
	牵引装置（进口品牌）
	牵引
	电压：24V
形式：电动
最大牵引力≥5000kg
最大牵引长度≥28米，牵引力≥50KN、钢丝绳直径≥10mm

	10. 
	驾驶室
	驾驶室
	驾驶室形式：四开门驾驶室，双排座，乘员人数 2+4 人，
安全设置：安装有三点式预紧安全带。
后排座椅采用模具成型，靠背处均安装有空气呼吸器架。空气呼吸器框架采用结构钢板折弯而成，空气呼吸器框架卡具可调节，可放置6.8L及9L空气呼吸器。设有避震防护装置。座椅设计符合人体工程学要求，坐、靠舒适，框架整体固定于铝合金型材上。座椅设置成箱体结构，座板可翻开，座位下设置有储物柜。
设备：驾驶室内设置水泵的取力器开关；警报器及警灯开关等。

	11. 
	管路及控制系
	水泵管路系统
	进水口：泵房两侧各设有1个Φ150mm吸水口，并配有手动蝶阀和管牙接口、滤网及扪盖；1个带DN150mm气动蝶阀(有应急手动装置)的罐进水管路，用于与水罐相连接。
注水口：泵房两侧各设1个带球阀的Φ80mm的罐注水口。
出水口：泵房两侧各设2个带阀门的Φ80mm出水口
放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路中加装了放余水球阀。
冷却水管路：为保护取力器的正常工作，管路中设有附加冷却装置。

	12. 
	
	管路系统
	进液口：泵房两侧各设有2个Φ65mm吸液口，并配有手动球阀和管牙接口；1个带DN125mm气动蝶阀(有应急手动装置)的罐进液管路，用于与液罐相连接。
注液口：泵房两侧各设1个带球阀的Φ65mm的罐注液口。
出液口：泵房两侧各设2个带阀门的Φ80mm出液口，配有手动球阀和管牙接口及扪盖。
放余液管路：为保护泵及各球阀，在泵、管路的最低位设置放空阀，以排放余液，手控控制并有明显的标识。
泵房内加装加热装置。

	13. 
	
	一体集成流程式控制系统
	设置在泵房中间后部，具备操作流程显示、液位显示、压力显示、真空显示、手油门控制系统等功能，一体集成，清晰快捷。

	14. 
	载液罐
	液罐
	容量：≥4800kg（水）200kg（A类泡沫）400kg（B类泡沫）
材质：材质：高分子复合材料PP等相同类型材质设计厚度不低于20mm、20mm、10mm（底板、侧板、防荡板）；或316L型不锈钢等相同类型材质设计厚度不低于5mm、4mm、3mm（底板、侧板、防荡板）
结构：工装模具成形组焊，内加纵横防荡隔板
型式：外露式 
设备：2个Φ450mm入口孔，带快速开启锁紧装置

	15. 
	上装
	车厢、器材厢及泵房
	材质：器材箱、泵室框架及内骨架均采用高强度铝合金型材，铝合金型材抗拉强度271Mpa、屈服强度259Mpa；车厢外表面蒙皮为≥2mm平铝板，内饰板为≥2mm氧化铝板和小花纹铝板。
器材箱及泵室结构：器材箱与泵室为整体式铝合金焊接结构，蒙板为优质航空用高强度粘结胶粘结（无铆钉），器材箱位于罐体前部及两侧，泵室位于车辆后部，配有独立操作面板及仪表系统；器材采用框架结构，内部空间可调节。器材箱外部、底板、底部等采用铝合金板蒙皮，所有板材采用标准化预制，避免二次处理，其中外蒙皮采用先喷漆后敷膜的方式，再一次性通过进口专用高强度粘接材料与外骨架粘合，实现工艺的标准化。器材存放采用滑动托架、拖板、旋转器材架、高强度的塑料存放盒以及各种夹具等专用工具
卷帘门：器材箱左右两侧及泵房左右后三侧都采用带锁卷帘门，锁具钥匙全车通用，门把手和锁坚固耐用，不宜变形。卷帘门与器材箱及泵室连接牢固，卷帘门顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。
脚踏板：车身两边帘子门下部设置可下翻式脚踏板，方便取用上方的器材，脚踏板采用无框架式铝合金型板整体拉制结构，强度高于骨架焊接结构形式，宽度 50cm，可承重 300kg 以上，踏板面采用横纹防滑设计，带双重锁定功能(弹簧及锁止机构)，并采用防尘防滑设计，翻上时符合GB11567规定。
车厢顶部全为铝合金花纹板防滑设计、顶部采用斜坡式结构防漏水、可行走，两边设护围， 围板采用整体拉制铝合金型材围板，嵌入式设计，并在型材内隐藏式安装有 LED 照明灯带，方便车顶人员夜间作业；上车爬梯设置在车厢尾部右侧，全部采用特制高强度优质铝合金材质，采用可倾斜式结构，方便人员上下和不影响车辆行驶。

	16. 
	
	器材布置原则
	按战斗编成和战斗展开设计器材集成；
按人体工程学原理设计各种器材托架；
按使用逻辑关系和使用频率放置器材；
站在地面或踏板上，在2个动作内取用、放置消防器材。

	17. 
	电器及警示系统
	警灯
	驾驶室顶部前端为红色长排警灯；
频闪灯：车厢左右两侧上部各配置三盏频闪警灯，车厢后侧上部配置两盏频闪警灯；
下方安装安全标志灯和侧回复反射器（组合式），配有前、后示廓灯，两侧各一只转向灯，乘员室装有照明灯、器材箱、泵房卷帘门两侧内设有LED白光照明灯带，照明灯亮度：≥15lx，能够满足整个箱体的照明，照明灯开关与卷帘门联动，并在驾驶室内有集中控制开关。并符合GB4785规定。

	18. 
	
	警报器
	功率为100W；警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。

	19. 
	
	仪表板上设备
	附加仪表、开关集中布置在控制面板上，利于操作。
液位表、转速表、压力表、真空表、器材箱灯照明开关等。加一键启动按钮、取力器按钮，具备一键启动功能。
安装形式：车厢后部泵房内。

	20. 
	车辆标识
	车身颜色
	颜色：符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜标准》中的R03大红色。按要求进行消防救援车辆外观制式涂装。

	21. 
	
	车身漆料
	车厢表面喷涂进口消防红色漆。

	22. 
	随车资料
	随车文件
	底盘使用说明书、底盘质量保修卡、底盘合格证、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、消防车使用说明书、消防车消防器材清单、消防车整车合格证、工信部公告、消防车跟踪服务卡。在车辆明显位置张贴二维码，实现通过手机扫描二维码获取使用说明和操作视频的功能。

	23. 
	标准附件
	随车器材
		序号
	型号
	名称
	数量
	规格
	附注

	1
	20-65-20
	水带总成
	8盘
	65×20000mm
	插入式接口

	2
	20-80-20
	水带总成
	4盘
	80×20000mm
	插入式接口

	3
	
	吸水管总成
	4根
	150×2000mm
	内扣式接口

	4
	
	地上消火栓扳手
	1把
	450mm
	

	5
	
	地下消火栓扳手
	1把
	800 mm
	

	6
	
	三分水器
	1支
	80×65 mm
	插入式接口

	7
	
	水带挂钩
	4个
	600 mm
	

	8
	
	护带桥
	2件
	80 mm
	

	9
	
	滤水器
	1个
	150 mm
	内扣式接口

	10
	
	水带包布
	4个
	470 mm
	

	11
	
	吸水管扳手
	4把
	150 mm
	

	12
	
	异径接口
	2个
	65×80
	插入式

	13
	
	异径接口
	2个
	65(雌)×80(雄)mm
	插入式接口

	14
	
	异径接口
	2个
	80(雌)×65(雄)mm
	插入式接口

	15
	
	异径接口
	1个
	150×100
	内扣式接口

	16
	
	异型接口
	2个
	65内扣/65雄
	65插入转65内扣

	17
	
	异型接口
	2个
	80内扣/80雄
	80插入转80内扣

	18
	
	铁锹
	1把
	2#
	

	19
	
	尖斧
	1把
	817 mm
	

	20
	
	铁铤
	1支
	1000 mm
	

	21
	
	手提式干粉灭火器
	1具
	2kg
	

	22
	
	A类泡沫枪
	4支
	
	接口为65mm卡式接口

	23
	
	直流开关水枪
	2支
	65×19mm
	插入式接口

	24
	
	开花水枪
	2支
	65×19mm
	插入式接口

	25
	
	吸液管总成
	1根
	
	

	26
	
	软管总成
	1根
	
	

	27
	PQ4
	空气泡沫枪
	1支
	25L/s
	插入式接口，含吸管

	28
	PQ8
	空气泡沫枪
	1支
	50L/s
	插入式接口，含吸管

	29
	
	三用扳手
	2把
	
	

	30
	
	原车工具
	1套
	
	底盘厂随车附件

	31
	[bookmark: _GoBack]
	水桶
	2个
	
	

	32
	GB19151-2003
	机动车用三角警告牌
	2个
	
	

	33
	
	吸液胶管
	4根
	6m、内径φ65，内嵌钢丝 
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