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[bookmark: _Toc71666326][bookmark: OLE_LINK2]第一章 招标公告
[bookmark: OLE_LINK3]项目概况
2025年防爆安检设备租赁招标项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn获取采购文件，并于2025年11月13日14时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc44950988][bookmark: _Toc71666327][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：KMZC2025-G3-02851-RWZX-0081
[bookmark: OLE_LINK5]项目名称：2025年防爆安检设备租赁
★预算金额（万元）：400.00
★最高限价（万元）：400.00
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]采购需求：2025年防爆安检设备租赁，清单如下：
	序号
	设备名称(租赁服务)
	计量单位
	设备详细参数及性能指标
	★单价最高限价（元/天）

	1
	安检折叠梯
	套
	具体要求详见招标文件
第五章
	37

	2
	探雷器
	套
	
	720

	3
	无磁探针
	支
	
	30

	4
	红外伸缩检查镜
	套
	
	1040

	5
	安检门
	道
	
	455

	6
	手持金属探测器
	支
	
	26

	7
	防爆毯
	套
	
	557

	8
	小型单视角X光机
	台
	
	3157

	9
	中型单视角X光机
	台
	
	3306

	10
	中型双视角X光机
	台
	
	3900

	11
	大型双视角X光机
	台
	
	6500

	12
	防爆围栏
	米
	
	18.60 

	13
	2米围栏
	米
	
	9.30 

	14
	车底检测系统
	套
	
	2066

	15
	柔性阻车系统
	套
	
	2786

	16
	窨井潜望镜
	台
	
	1040

	17
	炸药探测器
	台
	
	1857

	18
	液体检查仪
	台
	
	1300

	19
	安检大篷
	顶
	
	5571

	20
	安检大篷
	顶
	
	4643

	21
	安检大篷
	顶
	
	929

	22
	多功能光学天棚检查镜
	支
	
	130

	23
	电子听音器
	套
	
	929

	24
	多功能节点探测仪
	套
	
	2229

	25
	强光手电
	支
	
	4

	26
	软管窥镜
	套
	
	500

	27
	安检无人机
	套
	
	500


★注：投标人须对项目采购需求内容进行整体投标报价，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
[bookmark: OLE_LINK24]合同履行期限：合同签订后按照一事一结原则 ，对每次租赁产生的费用据实结算；合同签订之日起计算有效期为壹年。一采三年，合同一年一签。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc87521513][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc42599641][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK8]3.1投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，及未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（以开标结束后代理机构对上述信用信息进行查询核对的结果为准）；
3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；
3.3本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc71666329][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc44950990]三、获取招标文件
时间：2025年10月23日至2025年10月30日，每天上午 06:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台https://www.zcygov.cn
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
售价（元/份）：0
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc71666330][bookmark: _Toc44950991][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc74753064][bookmark: _Toc32450][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393802]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2025年11月13日14时30分（北京时间）
地点：通过“政采云”平台在线提交（政采云平台https://www.zcygov.cn/）。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc44950992][bookmark: _Toc71666331][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc71666332][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc44950993]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk46483819]1.服务地点：昆明市（采购人指定地点）。
2.质量标准：满足国家相关法律法规规定及行业相关标准规范及采购人服务要求。
[bookmark: OLE_LINK9]3.投标文件（响应文件）的递交--网上递交：网上递交网址为政采云平台（https://www.zcygov.cn/），各投标人应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商须在投标截止时间前完成投标文件（响应文件）的电子签章、加密及上传，投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件（响应文件）。若供应商未在规定时间完成解密的（如：无法解密、网络故障、未安装相关驱动、浏览器故障、加密CA与解密CA不一致等），则视为撤销其投标文件（响应文件），不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以发起在线异议，由代理机构给予对应的回复，在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。 
4.本项目实行网上开标。供应商登陆“政采云”开标大厅，在采购人或采购代理机构宣布开启电子投标文件（响应文件）件后，使用编制投标文件（响应文件）时的加密数字证书对投标文件（响应文件）进行解密，并在规定时间完成在线解密、开标一览表确认等相关操作。若供应商没有在规定时间完成以上相关操作，则视为撤销其响应文件，不再进入评标阶段。请各潜在供应商提前熟悉“政采云”开标的相关操作。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
任何因忽视或误解而导致响应文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由供应商自行负责。
5.本项目招标公告在在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com/）、政采云平台上发布。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc44950994][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc71666333][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：昆明市公安局
地    址：云南省昆明市北京路411号
联系方式：0871-63866773
2.采购代理机构信息
名称：云南闰威咨询有限公司
地址：云南省昆明市官渡区矣六街道办事处自贸数字港一号楼5楼
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0871-68179455
3.项目联系方式
项目联系人：陈哲、胥萌、杨碧、周渝、李倩
电话：0871-68179455、13678776016

[bookmark: _Toc71666334]

第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc71666335][bookmark: _Toc496122175]投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1

	采购人 
	昆明市公安局

	
	采购代理机构
	云南闰威咨询有限公司

	
	项目名称及项目编号
	项目名称：2025年防爆安检设备租赁
项目编号：KMZC2025-G3-02851-RWZX-0081

	2
	资金来源
	财政性资金

	3.1
	采购需求
	详见招标公告及招标文件第五章

	3.2
	合同履行期限、服务地点
	详见第一章“招标公告”

	★4.1.1
	投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人
	提供营业执照或自然人的身份证明（扫描件）； 

	★4.1.2
	财务状况报告
	1）可提供2023年或2024年度经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括财务审计报告、资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的供应商可不提供所有者权益变动表）及附注（非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准）（投标人成立时间不足1年的，可提供财务状况说明或财务会计制度）；
2）可提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；
3）可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
注：投标人可根据自身情况提供上述序号1）、2）、3）任意一种证明材料扫描件。

	★4.1.3
	纳税证明材料的时间范围
	缴税所属时间在2024年08月至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件。（成立未满1个月的提供成立以来的相关证明或相关情况说明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）

	★4.1.4
	缴纳社会保险证明材料的时间范围
	缴费所属时间在2024年08月至投标截止日期前任意1个月
的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。（成立未满1个月的提供成立以来的社会保险费缴纳证明或相关情况说明；不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）

	★4.2
	采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件
	见第一章“招标公告”二、申请人的资格要求

	4.5
	是否接受联合体投标
	不接受

	9.1
	招标文件澄清截止时间
	提交投标文件截止时间十五日前

	13.1.3、13.1.4
	构成投标文件的其他资料
	1）	第五章“采购需求”中要求提供的其他资料；
2）招标文件中所涉及的投标人资格要求相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	★15.1
	本项目预算金额及最高限价
	见第一章“招标公告”

	★17.1
	投标文件有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	18
	分包
	■本项目不得分包。
□本项目中，可以分包。

	20
	投标文件编制
	投标文件须按招标文件要求的格式进行编制。投标文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

	21.1
	投标保证金
	缴纳方式：电汇、网银、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交至项目专项账户 
[bookmark: OLE_LINK15]保证金金额：￥40000.00元（人民币肆万元整）
[bookmark: OLE_LINK27]开户名称：云南闰威咨询有限公司 
开户行：广发银行股份有限公司昆明国贸支行
[bookmark: OLE_LINK26]开户账号：6232593291000190604 
缴纳时间：到账截止时间为投标文件（响应文件）递交截止时间，到账时间以项目专项账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。
投标人投同一项目下两个及以上标段的，应按标段分别提交保证金。

	23.1
	提交投标文件截止时间
	详见第一章招标公告

	23.2
	提交投标文件的地点
	详见第一章招标公告

	23.3
	投标文件的退还
	不予退还

	24.1
	开标时间和地点
	详见第一章招标公告

	24.1
	评标方法
	□最低评标价法
■综合评分法

	31.1
	是否有履约担保
	■是
1.履约保证金金额为合同金额的10%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等非现金形式提交。
2.履约保证金有效期：合同签订后15个工作日内乙方向甲方提交履约保证金，至合同履行完毕后失效。
3.履约保证金不予退还的情形：在履约担保有效期内，如成交供应商不履行或不按合同履行约定的义务，履约保证金不予退还。

	32
	采购代理服务费 
	[bookmark: OLE_LINK23]本项目招标（采购）代理服务费参照国家计委计价格［2002］1980号文和国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号的规定计费。招标（采购）代理服务费由中标人（成交人）在领取中标（成交）通知书时向代理机构一次性支付。

	★34.1
	备选方案
	□接受      ■不接受

	34.2
	需要补充的其他内容

	（1）
	采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，视为响应文件无效。

	（2）
	本项目所属行业为（租赁和商务服务业）。

	（3）
	关于中小企业：
根据政府采购促进中小企业发展管理办法（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，对符合条件的小型和微型供应商，在计算投标报价时给予10%的扣除。

	（4）
	关于监狱企业、残疾人福利性单位：
1、监狱企业：根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2、残疾人福利性单位：根据财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策》的通知财库〔2017〕141号的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
注：在价格进行扣除时，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，若监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。


[bookmark: _Toc496122176][bookmark: _Toc20747710][bookmark: _Toc71666336]
一、总  则
1. 采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。
2. 资金来源：“投标人须知前附表”中所述的资金，用于采购“采购需求”所列内容。
3. 采购需求
3.1 本项目采购需求：见“投标人须知前附表”。
3.2本项目合同履行期限、服务地点：见“投标人须知前附表”。
4. 合格的投标人
4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：
4.1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；提供营业执照或自然人的身份证明（扫描件）； 
4.1.2投标人须提供财务状况证明材料（具体要求详见“投标人须知前附表”）；
4.1.3投标人纳税证明材料（具体要求详见“投标人须知前附表”）；
4.1.4投标人缴纳社会保险证明材料（具体要求详见“投标人须知前附表”）；
4.1.5投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供说明承诺或其他证明材料）；
4.1.6投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见第一章“招标公告”
4.3本项目的特定资格要求：详见第一章“招标公告”
4.4“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.4项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
(1) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；
(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；
(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。
4.5 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5. 投标费用
5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。
6.质疑
6.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
6.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为投标人获取采购文件之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
[bookmark: _Toc321836357]6.3投标人提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。投标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其委托代理人签字且盖单位章的原件。
6.4采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
6.5参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。
7.投诉
7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。
[bookmark: _Toc496122177][bookmark: _Toc20747711][bookmark: _Toc71666337]二、招标文件
8. 招标文件构成
8.1要求提供的货物（服务）、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：
第一章  招标公告
      第二章  投标人须知
      第三章  合同书样式及主要条款
第四章  投标文件格式
      第五章  采购需求
第六章  资格评审标准
第七章  评标办法
9. 招标文件的澄清
9.1投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在 “投标人须知前附表”规定截止时间前以在线不署名提交要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。所有获取了采购文件的潜在供应商凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台，通过在线方式进行不署名提问。
9.2 采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告及“政采云”平台上答复所有报名下载招标文件的供应商（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。
10. 招标文件的澄清或者修改
10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告和“政采云”平台通知所有购买招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
10.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
10.3招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以“政采云”平台及云南省政府釆购网发布公告的形式告知，以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。
10.4供应商应在投标截止时间前及时登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关本项目招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

[bookmark: _Toc496122178][bookmark: _Toc71666338][bookmark: _Toc20747712]三、投标文件
11. 投标文件编写注意事项
11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“采购需求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。
11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。
12. 投标的语言及计量单位
12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
13. 投标文件构成
13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。
13.1.1开标一览表；
13.1.2资格证明文件；
13.1.3投标文件商务部分
13.1.4投标文件技术部分
14. 投标文件的格式要求	
14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。
15. 投标报价
★15.1本项目预算金额及最高限价和单价最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价的，按不实质性响应招标文件要求处理。
15.2投标人须就“采购需求”中的所投服务内容作完整唯一报价。
15.3本次采购的投标报价方式为优惠率报价，投标人的报价应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家规定的现行技术、经济标准、定额及规范，由投标人自行测算出现行市场的价格优惠率。设备租赁单价为固定综合单价，指完成本项目设备租赁单次（昆明市除东川、磨憨外）每天所需的一切相关费用，包含但不仅限于从生产厂家到使用(安装)现场的包装、装载、运输、卸载、现场保管、二次转运、安装、调试、运行维护、耗材、技术保障人员、人身意外伤害赔付等，以及市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，投标人一旦中标，在合同实施期间均不作调整。根据每次租赁产生的费用（实际使用设备数量、使用天数和合同中所列固定单价）×（1-优惠率）据实结算。如涉及东川区、磨憨开发区按物流标准适当增加设备运输费用和差旅费（参照采购人差旅费标准）。
16. 投标货币
16.1投标以人民币报价。
17. 投标文件有效期
17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。
17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。
18. 分包:本项目不允许分包。
★19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20. 投标文件的编制
[bookmark: OLE_LINK11]20.1投标文件须按招标文件要求的格式进行编制。投标文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
20.2投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖公章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字确认。
★20.3如供应商提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
★20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.5投标文件中提供的资料（包括复印件及扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
20.6投标文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件,并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子签章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。。
21. 投标保证金
21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额及形式提交，并在规定的时间内保持有效。
21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。
21.4 投标保证金的退回只以网上银行转账的方式进行。
21.5采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.6下列情况发生时，投标保证金将不予退还
（1）投标人在投标有效期内撤销投标的；
（2）中标人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；	
（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（4）中标人拒绝履行合同义务的。
[bookmark: _Toc20747713][bookmark: _Toc71666339][bookmark: _Toc496122179]四、投标文件的提交
22.投标文件的加密、解密
22.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。
22.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。
22.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。
23. 提交投标文件截止时间和地点
23.1投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）
23.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。
23.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
[bookmark: _Toc71666340][bookmark: _Toc496122180][bookmark: _Toc20747714]五、开标与评标
24. 开标
24.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”。
24.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。
24.3开标程序：采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
[bookmark: OLE_LINK1]特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
24.4开标疑义：
开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，随招标文件一并存档。
供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。（网上开标的需按系统提示进行）
供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
24.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
24.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
25. 资格审查
开标结束后 ，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
26.评标
26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。
[bookmark: _Toc191374422]26.2评标原则及方法
    评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
26.3评标方法
本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。
26.4评标应当在严格保密的情况下进行。 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。
★26.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
★26.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
★26.7（适用于综合评分法）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
★26.8（适用于最低评标价法）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc496122181][bookmark: _Toc20747715][bookmark: _Toc71666341]六、中标结果
28. 中标人的确定
28.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。
28.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
29. 中标通知书
29.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书，向未中标人发出招标结果通知书。
29.2中标通知书是合同的一个组成部分。
30. 签订合同
30.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。
30.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
31. 履约担保
31.1签订合同后，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。
31.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
[bookmark: _Toc71666342][bookmark: _Toc496122182][bookmark: _Toc20747716]七、其他事项
32. 采购代理服务费
32.1采购代理机构按“投标人须知前附表”中的收费标准向中标人收取招标代理服务费；
32.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。
33. 招标文件编制依据
33.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。
34.需要补充的其他内容
34.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。
评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。
34.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

[bookmark: _Toc71666343][bookmark: _Toc477167064][bookmark: _Toc213141090]第三章 合同书样式及主要条款
[bookmark: _Toc71666344][bookmark: _Toc462658453][bookmark: _Toc213141091]合同条款前附表
	序号
	项目
	内  容

	一
	合同履行期限
	详见招标文件第一章“招标公告”。

	二
	服务地点
	详见招标文件第一章“招标公告”。

	三
	[bookmark: _Hlk78295918]质量标准
	详见招标文件第一章“招标公告”。

	四
	付款方式
	付款方式：银行转账；本项目合同总金额限价400万元，根据每次租赁产生的费用（实际使用设备数量、使用天数和合同中所列固定单价）×（1-优惠率）据实结算。

	五
	合同份数
	一式肆份，甲乙双方各执贰份。




云南省政府采购合同


项 目 名 称：                               
  
  合 同 编 号：                               （系统编号）
（自编号，如有）




甲  方：昆明市公安局 

乙  方：            .
   




（本合同仅供参考，内容以双方签订合同时为准）
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，甲乙遵循自愿、公平、合法、诚信的原则，就2025年防爆安检设备租赁的租赁服务，经协商一致，签订本合同。
一、租赁设备名称、规格型号、租赁价格
1、设备名称、品牌、型号、数量、租赁价格等详见下表：
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	租价/每次
（元）
	优惠率
	租期
	备注

	1
	
	
	
	
	下浮    %
	以实际产生为准
	如涉及东川区、磨憨开发区按物流标准适当增加设备运输费用和差旅费（参照甲方差旅费标准）。

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	...
	......
	
	
	
	
	
	


2、 本租赁合同有效期为壹年，即从合同签订之日起计算。
3、 租赁时间自设备安装调试完毕之日起计算，至设备使用完毕，乙方拆机之日终止。
二、双方责任和义务
（一）甲方责任和义务
1. 负责按合同约定的期限和金额向乙方支付租金。
2. 甲方应至少提前7个工作日以传真或邮件形式向乙方发出发货通知书。
3. 甲方有义务与使用单位协调，保证现场安装条件符合设备安装要求。
4. 租赁期间甲方负责租赁设备的保管，如因甲方保管不善造成设备损坏（水浸、鼠咬、电压过高等），甲方应承担设备维修所需备品备件费用，如设备丢失，甲方则应照市场价格赔偿。
（二）乙方责任和义务
1. 乙方应保证在合同期内根据甲方需求向甲方提供设备。
2. 负责租赁设备的定期维护保养，保证设备性能、功能符合要求。
3. 接到甲方安装通知后，乙方负责设备安装调试，并与甲方办理设备交接。
4. 乙方负责租赁设备的运输，租赁活动结束后，乙方负责将设备运回库房。
5. 租赁期间，乙方为甲方安装调试、培训及维护服务提供技术支持和备品备件，如在短时间内现场无法解决设备故障，乙方负责提供备用设备更换。
三、付款方式
1. 银行转账，根据每次租赁产生的费用（实际使用设备数量、使用天数和单价）*（1-优惠率）据实结算。
2. 乙方提供租赁服务，进行设备安装，按照一事一结原则，在乙方完成单次租赁任务后，以甲乙双方签字确认的《设备租赁验收单》内容为单次租赁费用结算依据，甲方应按《设备租赁验收单》内容产生的实际金额进行支付。
3. 乙方的账户信息
开户行：
开户名：
账  号：
此账号为乙方指定的唯一收款账号，甲方只能将租金款项支付至该账号。
四、 知识产权与保密
1. 乙方提供的租赁设备和技术资料中包含乙方所有的多项专利技术和专有技术等知识产权，在未取得乙方事先书面同意的情况下，甲方不得向任何第三方泄露。甲方应尊重乙方的上述知识产权，不得侵犯乙方的知识产权。甲方如发现第三方侵犯了乙方的知识产权，应尽快通知乙方。
2. 双方必须对从对方获知的所有“保密信息”予以保密，没有得到“保密信息”提供方事先书面同意的情况下，不得向任何第三方透露，除非为履行本合同项下义务必须透露的情况除外。
3. “保密信息”指一方向另一方提供或透露的所有与本合同有关的任何信息，包括但不限于产品、客户、技术、商业、财务和设计等信息，无论是口头的、书面的、电子的或以任何其它形式体现的信息。
4. 不论本合同终止或期满，上述条款持续有效。
五、违约责任
1. 甲方的违约情形如下：
1) 甲方未按本合同规定支付乙方价款。
2) 甲方违反本合同规定的其它情形。
2. 乙方的违约情形如下：
1) 乙方未按本合同规定向甲方交付设备或交付的设备不符合本合同规定。
2) 乙方违反本合同规定的其他情形。
3. 任何一方违反本合同规定，在收到非违约方的书面通知后30日内未消除纠正违约行为的，非违约方有权单方面通知违约方终止本合同。
4. 若甲乙双方中的一方破产，或者进入任何破产清算、债权者保护的行政程序或司法程序，另一方可立即以书面通知形式终止本合同。
5. 依据上述规定终止本合同后，不影响双方对合同终止前的债权债务进行结算。
6. 若乙方所提供设备不符合甲方要求，乙方应在四小时内无条件按要求进行更换；若更换两次仍不符合要求的，甲方有权拒绝接收相关设备，乙方应按照该次任务产生的租赁费用总额的20％作为违约金支付给甲方，并承担因产生的其他费用（包括且不限于甲方自行更换符合要求的设备所产生的租赁费、人工费、运输费、安装费等）；以上费用应于任务结束当日起5个工作日内支付给甲方。
六、不可抗力
一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能及时履行的理由，在取得相关机构出具的证明以后，经双方协商可以延期履行、部分履行或者不履行合同，并可根据不可抗力的影响程度和情况部分或全部免予承担违约责任。
七、仲裁条款
凡因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，提交昆明仲裁委员会仲裁，裁决是终局的，对双方都有约束力。仲裁费用败诉方承担，但仲裁委员会另有裁决的除外。在仲裁期间，除仲裁条款之外的其它条款双方应继续履行。
八、生效及其他
1、合同附件应作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。若附件与合同正文有任何不一致的地方，以合同正文为准。
2、本合同一式  肆  份，甲乙双方各执  贰  份，具有同等的法律效力。
3、本合同经双方签字并盖章后生效，至双方权利义务履行完毕终止。
甲方：   （盖单位公章）		         乙方：（盖单位公章）
法定代表人（授权代表）：             法定代表人（授权代表）：
地址：                               地址：
开户银行：                           开户银行：
账号：                               账号：
电话：                               电话：
传真：                               传真：
签约日期：  年  月  日	             签约日期：  年  月  日






[bookmark: _Toc71666345]第四章  投标文件格式






2025年防爆安检设备租赁


投 标 文 件

项目编号：







投标人全称：                                (电子签章)
法定代表人或委托代理人：                    （电子签章或签名）

年     月    日


[bookmark: _Toc477167067][bookmark: _Toc71666346][bookmark: _Toc20747720][bookmark: _Toc213141093]
★报价一览表
项目名称：               
	投标总报价（万元）
	400
	注：投标人不得调整。

	优惠率报价
	下浮          %

	合同履行期限
	

	服务地点
	

	质量标准
	

	投标保证金形式
	

	备注
	


 投标人（电子签章）：　　　　　　　　　　　　

法定代表人或其委托代理人（电子签章或签名）：　　　　　　　　　　

日期：　　　年　　月　　日


                                   

[bookmark: _Toc71666347][bookmark: _Toc496122187]
一、资格证明文件

1. 投标人应按所附格式要求填写并提交。
2. 资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
3. 投标人提交的材料将被保密，但不退还。




















	





[bookmark: _Toc327190555]
格式1：
提供营业执照或自然人的身份证明（扫描件）
注：法人或其他组织投标的提供营业执照；自然人投标的提供自然人身份证；





格式2：
[bookmark: _Toc522176866][bookmark: _Toc493600020][bookmark: _Toc496520988]投标人财务状况报告


格式3：

[bookmark: _Toc493600021][bookmark: _Toc522176867][bookmark: _Toc496520989]投标人依法缴纳税收的证明材料

格式4：

[bookmark: _Toc493600022][bookmark: _Toc496520990][bookmark: _Toc522176868]投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

格式5：

[bookmark: _Toc522176869][bookmark: _Toc496520991][bookmark: _Toc493600023]投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


格式6：

[bookmark: _Toc496520992][bookmark: _Toc493600024][bookmark: _Toc522176870]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明投标人

（投标人自行承诺及说明，内容自拟）









注：
1、重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。





格式7：
招标文件第一章“投标人的资格要求”中要求提供的其他资格证明文件



[bookmark: _Toc71666348][bookmark: _Toc496122202]
二、商务部分
格式1：
[bookmark: _Toc496122203]投 标 函
致：昆明市公安局
我方仔细研究了（采购项目名称）      （项目编号：      ）项目招标文件的全部内容，正式授权     （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标。
据此函，兹宣布同意如下：
1、按招标文件采购需求和报价明细表，在  （合同履行期限）   内完成项目需求所含内容。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。
3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4、同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。
5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。
7．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（3）我方承诺将按照贵方要求高质量完成服务。
8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
9．                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
投标人（电子签章）：                       
法定代表人或委托代理人（电子签章或签名）：                         
日期：                                                   
1


3

格式2：
报价明细表             
	序号
	设备名称(租赁服务)
	计量单位
	单价（元/天）
	优惠率报价

	1
	安检折叠梯
	套
	37
	下浮     %

	2
	探雷器
	套
	720
	

	3
	无磁探针
	支
	30
	

	4
	红外伸缩检查镜
	套
	1040
	

	5
	安检门
	道
	455
	

	6
	手持金属探测器
	支
	26
	

	7
	防爆毯
	套
	557
	

	8
	小型单视角X光机
	台
	3157
	

	9
	中型单视角X光机
	台
	3306
	

	10
	中型双视角X光机
	台
	3900
	

	11
	大型双视角X光机
	台
	6500
	

	12
	防爆围栏
	米
	18.60 
	

	13
	2米围栏
	米
	9.30 
	

	14
	车底检测系统
	套
	2066
	

	15
	柔性阻车系统
	套
	2786
	

	16
	窨井潜望镜
	台
	1040
	

	17
	炸药探测器
	台
	1857
	

	18
	液体检查仪
	台
	1300
	

	19
	安检大篷
	顶
	5571
	

	20
	安检大篷
	顶
	4643
	

	21
	安检大篷
	顶
	929
	

	22
	多功能光学天棚检查镜
	支
	130
	

	23
	电子听音器
	套
	929
	

	24
	多功能节点探测仪
	套
	2229
	

	25
	强光手电
	支
	4
	

	26
	软管窥镜
	套
	500
	

	27
	安检无人机
	套
	500
	


注：此表中优惠率应与“报价一览表”一致。表中项目内容严格按照“采购需求”进行填报，如表中出现漏项漏报或超过最高限价，其投标文件作废标处理。

投标人（电子签章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（电子签章或签名）：　　　　　　　　　　
日期：　　　年　　月　　日
[bookmark: _Toc272421896][bookmark: _Toc205017032]
格式3：
[bookmark: _Toc348010004]商务条款偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。
商务条款是指：招标文件第五章《采购需求》和第三章《合同条款前附表》中要求的合同履行期限、服务地点、质量标准、付款方式等要求。
项目名称：                                                 
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明
	备注

	1 
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	

	5 
	… … …
	
	
	


注：1.“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2.如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应招标文件所有条款的要求，无偏差。”


投标人（电子签章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（电子签章或签名）：　　　　　　　　　　
日期：　　　年　　月　　日

格式4：
法定代表人身份证明书

投标人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年      月      日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人（或分支机构负责人）。


特此证明。


注：后附法定代表人身份证扫描件。


投标人（电子签章）：            

日期：　　　年　　月　　日


格式5：
[bookmark: _Toc348010005][bookmark: _Toc213141107]法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称）  的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）     项目（项目编号：              ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。 
代理人无转委托权。

投标人：                          （电子签章）

法定代表人（电子签章或签名）：                

签发日期：        年     月     日
注：后附委托代理人身份证扫描件。



格式6：

[bookmark: _Toc496521005]中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于      行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于        行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
。

               企业名称（盖章）： 
       日  期：



注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


附件：
《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


格式7：
残疾人福利性单位声明函
（根据投标人自身情况如实提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（电子签章）：
日  期：




注：中标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式8：
监狱企业证明文件
（根据投标人自身情况如实提供）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


格式9：
投标保证金交纳凭证


格式10：
[bookmark: _Toc523832881][bookmark: _Toc493600038]投标人信息表
	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	如：相关资质、产品认证、其它资质（如有）。

	备注
	


（请投标人如实填写本表信息）


投标人（电子签章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（电子签章或签名）：　　　　　　　　　　
[bookmark: OLE_LINK4]日期：　　　年　　月　　日
格式11：
项目实施团队配置
	本项目岗位
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	职务
	学历
	专业

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注：需后附身份证、职称证书（如有）或资格证（如有）等、劳动合同或社保证明材料等扫描件。





格式12：
类似项目业绩
1、2022年1月至今的类似项目业绩实施情况：
	业主名称
	项目及规模
	服务范围
	服务期限
	合同金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：后需附中标（成交）通知书复印件/扫描件或合同复印件/扫描件。


格式13：
[bookmark: _Toc523832882][bookmark: _Toc507408991][bookmark: _Toc493600039]构成投标文件商务部分的其他资料

详见第二章“投标人须知前附表”第13.1.3条，请自拟格式。

[bookmark: _Toc496122212][bookmark: _Toc71666349]
三、技术部分
[bookmark: _Toc493600044][bookmark: _Toc523832887][bookmark: _Toc87521536][bookmark: _Toc63070522][bookmark: _Toc71666351][bookmark: _Toc70446119]格式1：
技术规格偏离表
投标人应按所投服务的要求，对应招标文件的第五章“采购需求”中要求的内容如实、完整、准确的填写该表。
项目名称：                                             
	序号
	产品名称
	品牌/型号/规格
	招标文件详细参数及性能指标
	投标详细参数及性能指标
	偏离情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表格填写说明：“偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标详细参数及性能指标”一列中写明投标单位投标具体技术参数。

投标人（电子签章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（电子签章或签名）：　　　　　　　　　　
日期：　　　年　　月　　日



格式2：
项目实施方案
（投标人按照招标文件的内容及评标办法的规定分别进行编写，格式自拟）


格式3：
安装调试保障服务方案
（投标人按照招标文件的内容及评标办法的规定分别进行编写，格式自拟）


格式4：
培训方案
（投标人按照招标文件的内容及评标办法的规定分别进行编写，格式自拟）



格式5：
应急方案
（投标人按照招标文件的内容及评标办法的规定分别进行编写，格式自拟）


格式6：
构成投标文件技术部分的其他资料
详见第二章“投标人须知前附表”第13.1.4条，请自拟格式。




第五章 采购需求
一、项目概况
（一）本项目为：2025年防爆安检设备租赁，本项目共计一个包。 
（二）本项目采购预算金额：人民币400.00万元。 
（三）合同履行期限：合同签订后按照一事一结原则 ，对每次租赁产生的费用据实结算；合同签订之日起计算有效期为壹年。一采三年，合同一年一签。
（四）项目属性：服务类。 
（五）是否专门面向中小企业：本项目非专门面向中小企业采购的项目。 
（六）项目标的对应的所属行业：租赁和商务服务业。
二、服务内容及要求

	序号
	设备名称
(租赁服务)
	计量单位
	设备详细参数及性能指标
	★单价
最高限价
（元/天）

	1
	安检折叠梯
	套
	1.外形：人字梯；可折叠收存，用时展开；
2.材质：铝合金制； 
3.展开高度≥1.5米；
	37

	2
	探雷器
	套
	1.具备定位准确、分辨力强、操作简单等特点，探盘防水设计，可在1米深的水里正常工作，仪器探测灵敏，液晶屏显示信号强度与金属类别，显示清晰，智能化的识别模式能区分有色金属同黑色金属。主要用于探测地下可能存在的可疑物，通过辐射的电磁场在埋藏的金属物体中产生涡流，感应到这种涡流，以发现和定位可疑物。 
2.一键式操作：简化操作，开机就可使用，无需调试。
3.防水设计：可在一米深的水里工作。
4.可使用任意一只手进行操作，并可在俯卧、跪或站立时使用。
5.智能化识别模式：可有效区分有色金属和黑色金属。
6.探测深度：探测一元硬币，探测距离≥30cm 。以60*60*1cm铁板为例：可探测到2米。
7.其他要求：配备足量的电池。
	720

	3
	无磁探针
	支
	1.采用特殊无磁材料，用于地下或储运货物的检查，适用于场地安检排查使用
2.各个部件都具有无磁性且需螺纹结构连接固定，拆卸方便。
3.探针头可以反装进支撑杆里，塑料手柄符合人体工程学，而且可以转角90度竖握，探针上可以配备手电筒。
	30

	4
	红外伸缩检查镜
	套
	1.用于观察人眼直观难以观察的部位。通过使用上下控制开关，可将进口高清线CCD加镜头转换到检查的任何位置。
2.杆式伸缩臂可以在1-3m之间任意调整
3.便于携带，灵活性强，操作简便
4.红外照明装置，可确保在全黑环境下工作
5.连续工作时间≥3h
6.电动驱动的高清线CCD镜头，可在300度转动，最大限度减小死角
	1040

	5
	安检门
	道
	1.▲设备须具备国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告；
2.符合标准：应符合“GB 15210-2018 《通过式金属探测门通用技术规范》”的相关要求；（须在检测报告中体现）
3.外壳防护等级：室内工作型：应符合GB/T 4208-2017中IP41；室外工作型（有遮蔽）：应符合GB/T 4208-2017中IP53。
4.基本探测功能：金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警
探测灵敏度范围检查：金属门的探测灵敏度应能从低到高方便地调节，灵敏度调节应大于等于50个级别。
5.探测灵敏度：探测能力应能同时达到I类、II类、III类、混合类的四类标准要求。（须在检测报告中体现）
6.稳定工作时间： 稳定工作时间应大于等于24h，待机期间不应出现误报警。
7.报警声音：＞90dB。
8.抗相互干扰：以大于等于0.5m外沿间距，并排安置多台金属门时，各金属门均应能正常工作。
9.磁感应强度限制：在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均应小于等于10T。（须在检测报告中体现）
10.抗静止金属物影响：1.抗周围静止金属物影响：金属门探测性能应不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响；2.抗地面内部金属结构影响：金属探测门性能应不受地面0.1m以下的金属结构的影响。
11.抗周围运动金属物干扰：金属门不应对门体四周1.5m范围以外的运动金属物产生报警信号。（须在检测报告中体现）
12.工作环境要求：1.高温试验：室外型：+70℃±2℃、2h；2.低温试验：室外型：-30℃±3℃、2h；3.恒定湿热试验：室外型：（55±2）℃、RH(95)℃、48h；（需在检测报告中体现，需提供检测报告原件）
13.自学习功能检查：设备应有自学习功能，当用某个金属作为标准测试物进行学习测试记录后，后续携带金属量大于该测试物才报警，如小于或等于则不报警。（须在检测报告中体现）
14.飞物报警功能：安检门应具有飞物报警功能，在飞物探测模式下，以一元硬币为测试物，抛过探测区域时，安检门应报警，试验50次，准确率应大于90%。
15.功耗检测：设备启动后待机功率应小于等于9W。
16.计数功能：安检门应具有双向计数统计功能，能可靠记录受检人数和报警人次。通过人数应有3种统计方法可选：1）从前往后通过的人数和从后往前通过的人数相加；2）从前往后通过的人数和从后往前通过的人数分别统计显示；3）指定某个方向进入时统计人数增加，反向进入时统计人数递减。
17.休眠功能：安检门应具有自检功能，在开机时进行自检并显示检测结果。应可设定休眠时间,在5~59分钟内无人或物体通过安检门,设备应自动进入休眠状态;当有人或物体通过时,设备应自动开启检测功能。在休眠状态下超过60分钟无人或物体通过安检门,设备应自动进入深度休眠状态，需单次触摸开机按钮唤醒后，设备进入检测状态。（须在检测报告中体现）
18.金属量显示功能：7寸显示屏幕上应能以条状图形来显示通过系统的金属量。（须在检测报告中体现）
19.数据存储与查询功能：安检门应能存储每天通过的通过人数、报警次数、报警信息等数据，并能够查询历史记录；存储数据不小于100000条。
20.有色、黑色金属探测模式：安检门应可在有色或黑色金属探测模式间切换。（须在检测报告中体现）
21.最低探测高度：在离地2cm高度处以一个直径20mm铁球为测试物，以接近1m/s的速度通过安检门，系统应报警。（须在检测报告中体现）
22.回形针探测能力：以3cm的回形针为测试物，以接近1m/s的速度通过安检门，系统应报警。（须在检测报告中体现）
	455

	6
	手持金属探测器
	支
	1.▲设备须具备国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告；
2.应符合“GB 12899-2018《手持式金属探测器通用技术规范》”的相关要求；
3.整机重量：≤270g（不含电池）；
4.外壳防护等级：应符合GB/T4208-2017中IP31；
5.应采用常见型号的电池供电，供电电压应小于等于15V，并应具有欠压提示功能；（须在检测报告中体现）
6.工作时间：至少应能连续正常工作24h而无需更换电池或重新充电；
7.探测器应能对达到或者超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警；
8.探测灵敏度：按GB 12899-2018中表1规定的测试无及对应探测距离进行测试，不应出现漏报警。T1测试物：5.5cm、T2测试物：6.0cm、T3测试物：9.5cm；（须在检测报告中体现）
9.运动速度按GB 12899-2018中表2规定的测试无及对应探测距离进行测试，不应出现漏报警。符合A级；（须在检测报告中体现）
10.探测器离开报警测试物规定距离后，报警指示应立即停止；
11.温度试验：高温试验：室外型:+60℃±2℃、2h试验期间功能应正常；低温试验：室外型:-30℃±3℃、2h试验期间功能应正常；（须在检测报告中体现）
12.自有跌落标准：跌落高度2m，6个面分别朝下，每面2次。（须在检测报告中体现）
13.多台探测器相隔间距0.6m同时使用时，各探测器均能正常工作。
14.探测器距离大金属物大于等于0.5m运动时，不应产生报警信号；靠近大金属物体的探测器，在离开大金属物体以后1min内应能自动恢复其探测性能；
15.休眠功能：设备应具有休眠功能，当设备在开机状态下超过2分钟不使用时，应进入休眠状态；在休眠状态下10分钟内有金属靠近时，设备会自动唤醒；在休眠状态下超过10分钟没有金属靠近时，设备应自动关机。（须在检测报告中体现）
16.探测的到金属时，金属含量越大，设备的声、光、振动越强。
17.探测器的线圈探测面板应采用PCB板敷铜制作。（须在检测报告中体现）
18.探测器应具有3种探测模式：1.在黑色金属和有色金属混合探测模式下：对半片不锈钢剃须刀片、金银首饰、铝（37 mm *10 mm *0.5mm)和铜（37 mm *10 mm *0.5mm)进行测试应均可报警。2.在黑色金属探测模式下：对半片不锈钢剃须刀片测试应报警，对有色金属金银首饰、铝（37 mm *10 mm *0.5mm)、铜（37 mm *10 mm *0.5mm)进行测试应不报警。3.在有色金属探测模式下：对金银首饰、铝（37 mm *10 mm *0.5mm)和铜（37 mm *10 mm *0.5mm），测试应可报警。在高灵敏度状态下，距离探测物铝（37 mm *10 mm *0.5mm)和铜（37 mm *10 mm *0.5mm）65mm应可报警，对黑色金属样品不锈钢剃须刀片测试应不报警；（须在检测报告中体现）
19.以回形针为探测物，探测器以接近1m/s的速度在测试平面上方0.5m处沿Z轴向下运动，直至接触到测试平面,然后以同样的速度迅速提起回到初试位置。从距Z轴0.5m处开始,沿着Y轴平行的方向从探测器一侧穿过Z轴到另一侧距Z轴0.5m处,不出现漏报警或误报警。（须在检测报告中体现）
20.工作环境:-20℃- +45℃。
	26

	7
	防爆毯
	套
	1.▲设备须具备国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告；
2.盖毯和围栏由内胆和外套等制成。外套平整、无抽丝、破损、撕裂和腐蚀污垢，缝制线迹顺直、规整、松紧适宜、均匀、无跳线、断线，缝制牢固。
3.盖毯外形尺寸不小于1500mm×1500mm。
3)材料的径向和纬向的防断裂强力不小于1200N。
4.材料的径向和纬向的抗撕破强力不小于120N。
5.能有效阻拦82-2式手榴弹爆炸后产生的冲击波和碎片的横向效应。
	557

	8
	小型单视角X光机
	台
	1.▲提供检测报告：需提供公安部门检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
2.通道尺寸：不低于500（宽）×300（高）毫米±50毫米；
3.▲传送装置试验：（1）设备检查状态下的输送速度≥0.2m/s；（2）设备输送带正反向运转不应跑偏。正向连续运转10min内，横向位移≤5mm；（3）设备反向连续运转30s内，横向位移≤10mm；
4.最大负载：≥60kg；
5.X射线源数量：1；
6.线分辨力：在0.2m/s下≤φ0.0787㎜（AWG40）；
7.▲空间分辨力：在0.2m/s下≤0.8mm；
8.穿透分辨力：在0.2m/s下≤φ0.203㎜（AWG32）；
9.穿透力：在0.2m/s下穿透≥34㎜钢板；
10.单次检查剂量检验：单个X射线产生装置0.2m/s下≤2μGy；
11.▲泄露射线剂量率检验：（1）设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率在0.2m/s下＜0.05μSv/h；（2）工作人员位置的周围剂量当量率在0.2m/s下＜0.05µSv/h。
	3157

	9
	中型单视角X光机
	台
	1.▲设备须具备国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告；
2.通道尺寸：不低于600（宽）×500（高）毫米±50毫米；
3.输送带带速：0.2m/s；
4.最大负载：≥160kg；
5.X射线源数量：1；
6.线分辨力：底视角能分辨标称直径≤0.0787mm的单根实芯铜线；
7.空间分辨力：底视角能分辨直径≤0.8mm的线对；
8.穿透分辨力：底视角能分辨直径≤0.16mm的单根实芯铜线；
9.穿透力：底视角能穿透≥40mm厚钢板；
10.单次检查剂量：≤5μGy；
11.周围剂量当量率：≤1μSv/h（距设备任何可达表面10厘米处）、≤1μSv/h（工作人员位置）；
	3306

	10
	中型双视角X光机
	台
	1.▲设备须具备国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告；
2.通道尺寸：不低于600（宽）×500（高）毫米±50毫米；
3.输送带带速：0.2m/s；
4.最大负载：≥160kg；
5.X射线源数量：2；
6.X射线投照方向：垂直视角为底视角，水平视角为侧视角；
7.线分辨力：底视角及侧视角均应能分辨标称直径≤0.0787mm的单根实芯铜线；
8.空间分辨力：底视角及侧视角均应能分辨直径≤0.8mm的线对；
9.穿透分辨力：底视角及侧视角均应能分辨直径≤0.16mm的单根实芯铜线；
10.穿透力：底视角及侧视角均应能穿透≥40mm厚钢板；
11.单次检查剂量：≤5μGy；
12.周围剂量当量率：≤1μSv/h（距设备任何可达表面10厘米处）、≤1μSv/h（工作人员位置）；
	3900

	11
	大型双视角X光机
	台
	1.▲设备须具备国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告；
2.通道尺寸：不低于1000（宽）×1000（高）毫米±50毫米；
3.输送带带速：0.2m/s；
4.最大负载：≥200kg；
5.X射线源数量：2
6.X射线投照方向：垂直视角为顶视角，水平视角为侧视角；
7.线分辨力：顶视角及侧视角均应能分辨标称直径≤0.0787mm的单根实芯铜线；
8.空间分辨力：顶视角及侧视角均应能分辨直径≤0.8mm的线对；
9.穿透分辨力：顶视角及侧视角均应能分辨直径≤0.160mm的单根实芯铜线；
10.穿透力：顶视角及侧视角均应能穿透≥40mm厚钢板；
11.单次检查剂量：≤5μGy；
12.周围剂量当量率：≤1μSv/h（距设备任何可达表面10厘米处）、≤1μSv/h（工作人员位置）；
	6500
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	防爆围栏
	米
	1.硬隔离整体高度为1200mm，长度为2000mm。
2.采用冷拔低碳钢材，钢材材质为Q235及冲孔板组成经电阻焊焊接而成，表面热镀锌处理，热镀锌是一种有效的金属防腐方式，从而起到防腐的目的，然后整体做静电喷涂。
3.应采用冷拔低碳钢材，钢材材质为Q235及冲孔板组成经电阻焊焊接而成，上端横梁圆钢管直径大于等于60mm，壁厚大于等于2mm，竖梁方钢长40 mm *宽40 mm，壁厚大于等于2mm，底梁方钢长40mm*宽60mm，壁厚大于等于2mm，斜支撑方钢长40mm*宽40mm，壁厚大于等于2mm，孔格栅厚度大于等于1mm，整体抗拉强度≥600Mpa；
4.格栅允许尺寸偏差±5mm，格栅焊点抗剪力应不小于3000N，脱焊点数应不小于焊点总数的百分之一。防冲闯护栏焊接须采用自动数控专用焊接装备电阻焊焊制成，各焊接部位要求焊接圆润，无焊渣等缺陷，钢材不应有裂纹、斑痕，折叠及明显纵拉痕。
5.格栅为整张，不允许孔板拼接。防冲闯护栏含上下三个横梁，斜撑四根，使孔板更加结实，牢固，孔板绷直，不易弯曲，底部配有轮子。
6.防冲闯护栏表面不得有气泡、裂缝、结疤、折叠等缺陷。
7.格栅与底座之间通过M8*80mm镀锌防盗螺栓连接，斜支撑和横梁通过螺栓连接。
8.格栅与立柱及其他连接部位应有效防止从外部进行拆卸，并保证连接部位的牢固性。格栅上需安装刀刺，整体可以折叠。
9.硬隔离整体应当具有较好的整体强度和抗冲击以及防攀越、防拆卸、防破坏、防一般民用车辆低于每小时40公里时速撞击。
	18.60 
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	2米围栏
	米
	1.围栏高度为1.2m，宽度为2m。
2.围栏采用Q235钢管经电阻焊焊接而成，横纵向外边框钢管直径为32mm；塑前厚度2mm；内钢管的直径为12mm；塑前厚度1.5mm，内管12根，
3.原材料采用优质钢管焊接而成，整体热镀锌，上锌量达270g/㎡，再整体做浸塑处理；各焊接部位要求满焊，焊接圆滑，无焊渣、虚焊、气孔、脱焊等缺陷；整个硬隔离应平整，钢管无明显歪斜，钢管不得有裂纹、斑痕、折叠、竹节及明显的纵向拉痕。
	9.30 
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	车底检测系统
	套
	1.设备须具备国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告。
2.车底成像安全检查系统（以下简称系统）应至少包括车底图像采集组件、感应照明控制组件、车牌图像/车辆外观图像采集组件和图像显示组件。
3.应采用彩色CCD线阵扫描技术成像。
4.当车辆以（1~80km/h）的速度通过扫描装置时，系统的车底图像采集组件应能自动扫描并显示清晰完整车底盘图像。
5.系统全部组件的启动总时间应小于等于30s。
6.车底图像分辨率:≥12000×7500，≥9000万，A级。
7.成像像素：≥2048像素。
8.系统可扫描车辆宽度应为1cm～400cm，可扫描车辆长度应大于等于30m。（须在检测报告中体现）
9.系统可扫描车辆高度应为5cm～200cm。（须在检测报告中体现）
10.扫描装置与设计安装地平面的垂直高差小于等于2.5cm。（须在检测报告中体现）
11.系统扫描装置的外壳防护等级，应符合GB/T 4208-2017中IP68（水下1m，持续60h）；系统补光灯、扫描相机的外壳防护等级，应符合GB/T 4208-2017中IP68（水下1m，持续48h）。
12.系统扫描装置应采用双层防水设计。（须在检测报告中体现）
13.系统扫描装置外壳承重框架应采用蜂巢型设计，以分散压力和增加抗压能力，外壳材质采用30mm厚的304不锈钢板。整体应能承重50吨的车辆通过。（须在检测报告中体现）
14.系统应配有空气干燥循环系统，以达到防起雾的目的。（须在检测报告中体现）
15.系统应配有空气真空泵，温湿度传感器，可在配电箱内显示屏上显示温度、相对湿度、大气压等环境参数，且满足：当温度≥25℃时，显示屏应提示报警。空气真空泵应启动；当相对湿度≥35%时，显示屏应提示报警。空气真空泵应启动。
16.根据车辆长度不同，系统应能自动选择长车或者普通两种图像显模式。
17.系统应可设置黑名单、白名单；当检测到黑名单车辆车牌时，系统应能提示。
18.当扫描到的车底盘图像颜色异于正常车底盘图像时，系统显示部分应出现辅助报警框。
19.当车辆以非匀速、或暂停后再行驶通过扫描装置时，系统成像应完整清晰。
20.系统应支持车辆双向通行扫描功能，正向或逆向行驶时均能扫描出车底图像。
21.当同一车牌车辆第2次通过时，系统显示部分应自动弹出已存储的相同车牌号码的历史图像。
22.系统应能自动存储生成的车底或车牌图像，并应能自动删除过期图片。以jpg格式存储时，存储容量应大于等于100万张。
23.具备车牌识别功能，其车牌识别率应达到100%。
	2066

	15
	柔性阻车系统
	套
	1.拦截网尺寸约宽450cm×高100-150cm；
2.升网干数量不少于2根；
3.整体重量<105kg；
4.拦截带最大破断力>7000kgf；
5.底座与地面锚定力>5000kgf；
6.吸能器制动力>1000kgf；
7.起网机构≥165cm×10cm×10cm；
8.起网动力≥10Kgf；
9.拦截网起升响应时间<1.5s；
10.拦截高度≥120cm；
11.系统供电电压：<DC12v；
12.无线遥控距离空旷地≥100M。
	2786
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	窨井潜望镜
	台
	1.尺寸≥150 * 150 * 350mm（不含探针），重量≤2.7kg；
2.适用管径：DN150-3000；
3.工作温度：-10℃~55℃；
4.防护等级：Ip68，不低于10m防水，防尘；
5.远光灯：≥10w*2颗高亮LED冷光灯；中灯：≥3w*2颗高亮LED冷光灯；近光灯：≥3w*2颗高亮LED冷光灯；
6.摄像机芯：≥214万像素高清网络相机，≥1920*1080分辨率，≥36倍光学变倍，≥12倍数字变倍；
7.图像变形：图象趋近无变形；
8.俯仰控制：仰视≥20°，俯视≥90°；
9.电源：单颗电池续航≥2h，标配≥4颗电池；
10.无线通信数据传输：图像传输与数据传输采用定向wifi无线通信技术；
11.伸缩杆：长度≥5m+3m延长杆（含防撞杆）；材料为高强度碳纤维；探针长度≥0.8m，具备减震缓冲弹性机构；
12.激光测距：测量距离为1.5 - 100m；测量精度为±5mm；防护等级为Ip68；
13.控制终端：平板电脑终端，储存容量≥32GB；
14.平板终端控制软件：信息显示为实时显示内部环境、时间、俯仰角等信息，可显示与编辑缺陷图片；控制功能可以控制主机摄像头的俯仰动作，变倍变焦，远近灯光，控制激光测距，录像与抓拍功能等；
15.手机终端控制软件：信息显示为实时显示内部环境、时间等信息；控制功能可以控制主机摄像头的俯仰动作，变倍变焦，远近灯光，录像与抓拍功能等；
16.报告软件：具备视频回放功能、截取缺陷图片功能、对缺陷图片进行缺陷描述及自动生成检测报告功能。
	1040
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	炸药探测器
	台
	1.▲提供检测报告：需提供公安部门检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章；
2.设备应具备吸气采样和擦拭采样两种样品采集方式，空气采样收集受检对象内部挥发，擦拭采样收集表面残留的炸药成分进行检测，判定受检对象内部是否藏匿炸药或外表是否接触过炸药；
3.▲设备应能够检测出绝大多数的炸药，在采样质量为纳克级或更优、探测率为100%的前提下，应能检测出以下炸药：1.三硝基甲苯（TNT）  2.硝化甘油（NG） 3.黑火药（BP） 4.硝酸铵（AN）5.黑索金（RDX）6.太安（PETN）7.二硝基甲苯（DNT）8.三丙酮三过氧化物（TATP）9.特屈儿（TETRYL）10.塑性炸药C4；
4.设备不含放射源；
5.设备具有良好的外壳防护，防护等级符合GB/T4208-2017中IP50的要求；
6.▲设备启动时间：吸气模式≤10s，擦拭模式≤2min；
7.▲误报警率：对空白采样载体或洁净空气样品进行采样分析，仪器的误报警率应≤1%；
8.▲设备报警响应时间≤6秒；
9.▲设备报警后恢复时间≤10秒；
10.设备能够提供炸药检测结果存储及查询功能，存储量≥10万条；
11.设备主机重量（包含电池）≤1.5kg；
	1857
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	液体检查仪
	台
	1.▲能够检测易燃易爆液体、易制毒化学品、液态危险品、农药类有毒液体，包括但不限于：汽油、煤油、柴油、硫酸、盐酸、硝酸、香蕉水、松节油、正戊烷、40%乙醛、油酸、30%环氧水、乙醚、异丙醚、石油醚、70%乙醇、二硫化碳、甲醇、硝基甲烷、70%异丙醇、油漆稀料、乙醛、乙二醇、硝基苯、环氧丙烷、正庚烷、松香水、丙酮、苯、甲苯、二甲苯、二氯乙烷、乙醇、异丙醇、三氯甲烷、四氢呋喃、油漆、正己烷、乙酸、正辛烷、甲基环己烷、溴代异丙烷、二甲氧基甲烷、乙烯基乙醚 、2-过氧化丁酮、乳酸；
2.无需打开容器，即可对塑料、玻璃、瓷瓶和金属易拉罐等容器内的液体进行检测，并对分析结果进行同步显示。
3.应有自动计数功能，对接受检查的每一件液态物品及报警液态物品分别进行计数；
4.应有操作人员身份认证功能，能够通过密码验证来限制设备被非授权人员操作；
5.应有液体检查结果存储及检索功能，并能够通过接口将数据传出；
6.系统冷启动时间≤60秒；
7.单件液态物品检查时间：非金属瓶≤1秒，金属瓶＜4秒；
8.▲误报警率试验：对水、牛奶、非酒精饮料等非危险液态物品进行检查，安全检查仪的误报警率应≤5%；
9.▲漏报警率试验：对汽油、柴油、70%乙醇等液态危险化学品进行检查,安全检查仪的漏报警率应≤5%、对硝酸和4%氢氧化钠水溶液的漏报警率应≤0.5%。
10.▲提供检测报告：需公安部门检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
	1300
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	安检大篷
	顶
	1.用于人员、车辆安检工作使用或工作人员休息使用的篷房建筑
2.规格尺寸10米*15米；内部净高和边高均不少于4米；
3.抗风级别：≥8级
4.安检大蓬地面为硬质平坦地面，需高出安检大棚外围地面10厘米，以防止棚内进水。
5.安检大蓬地面必须稳固、防滑，承重符合设备重量。
6.安检大蓬采用隔热、防水的材质搭建，具备遮阳、防雨的条件。
7.安检大蓬内要有充足的照明设施和相应桌椅。
	5571
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	安检大篷
	顶
	1.用于人员、车辆安检工作使用或工作人员休息使用的篷房建筑；
2.规格尺寸10米*10米；内部净高和边高均不少于4米；
3.抗风级别：≥8级；
4.安检大蓬地面为硬质平坦地面，需高出安检大棚外围地面10厘米，以防止棚内进水；
5.安检大蓬地面必须稳固、防滑，承重符合设备重量；
6.安检大蓬采用隔热、防水的材质搭建，具备遮阳、防雨的条件；
7.安检大蓬内要有充足的照明设施和相应桌椅。
	4643
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	安检大篷
	顶
	1.用于人员安检工作使用或工作人员休息使用的篷房建筑；
2.规格尺寸5米*5米；
3.抗风级别：≥8级
4.安检大蓬地面为硬质平坦地面，需高出安检大棚外围地面10厘米，以防止棚内进水。
5.安检大蓬地面必须稳固、防滑，承重符合设备重量。
6.安检大蓬采用隔热、防水的材质搭建，具备遮阳、防雨的条件。
7.安检大蓬内要有充足的照明设施和相应桌椅；
	929
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	多功能光学天棚检查镜
	支
	1.组成：检查镜由伸缩式手握杆、翻转机构、连接板、镜面、探针、LED手电等组成  
2.重量：检查镜总重量应小于1KG； 
3.镜面尺寸：检查镜面直径应为15cm±10cm； 
4.展开长度：检查镜最大展开长度应为185cm±10cm； 
5.收缩长度：检查镜最小收缩场地为60cm±5cm； 
6.镜面材质：镜面应采用亚克力；
	130
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	电子听音器
	套
	1.▲设备须具备国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告
2.产品采用X波段微波探测技术具有高精度定位的特点。
3.可以探测到多种含有机械/电子、计时装置的危险品及爆炸物。
4.探测器连续发射和接收微波信号，探测到机械/电子装置时能够实时报警。
5.▲探测距离无遮挡物（须在检测报告中体现）
机械指针式计时器≥3.8m；
电子指针式计时器≥1.0m；
电子数显式计时器≥1.0m；
6.▲穿透能力（须在检测报告中体现）
（1）100mm厚聚乙烯泡沫及200mm厚70gA纸机械指针式计时器；
（2）100mm厚聚乙烯泡沫及200mm厚70gA纸电子指针式计时器；
（3）100mm厚聚乙烯泡沫及200mm厚70gA纸电子数显式计时器；
7.▲主机质量：≤1.1kg。（须在检测报告中体现）
8.可通过显示屏显示探测目标物发出的声音波形,并可通过按键调节波形扫描显示。速率,调节档位4档。
9.可通过按键调节探测信号音量大小。
10.在无遮挡和电磁干扰的情况下，距探测器主机不小于30m。
11.连续工作时间：电池工作时间不小于12h。
12.可靠性:使用外置电源适配器供电,样机连续工作300h,无故障,设备正常工作。
13.静电放电抗扰度：符合GB/T30148-2013中第9章的规定。
14.射频电磁场辐射抗扰度：符合 GB/T30148-2013中第10章的规定。
15.电快速瞬变脉冲群抗扰度：符合GB/T30148-2013中第12章的规定。
16.浪涌（冲击）抗扰度：符合GB/T30148-2013中第13章的规定。
外壳防护等级：IP65。
高温：55±2℃，持续时间2h工作状态，设备能正常工作。
低温：-35±3℃，持续时间2h工作状态，设备能正常工作。
振动：频率10-150Hz、加速度5m/S²，X,Y,Z三个方向各振动1个周期。处于工作状态，设备能正常工作。
抗电强度：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间,能承受GB 16796-2012中表1规定的45Hz~65Hz交流电压的抗电强度试验,历时1min无击穿和飞弧现象。
绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻,经相对湿热度为91%~95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后,加强绝缘的设各不小于5MΩ,基本绝缘的设备不小于2MΩ,III类设各不小于1MΩ。工作电压超过500V的设备,上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数,该系数等于工作电压除以500V。
漏电电流;I、II类设备工作时的泄漏电流应符合GB16796-2012中表2的规定,III类设备不做泄漏电流检验。
	929
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	多功能节点探测仪
	套
	1.▲设备须具备国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告；
2.设备是用于探测、定位处于任何状态的目标电子元件（半导体）的探测设备同时也是一种集成辐射探测功能的仪器。
3.电池：内置高容量锂电池。
4.工作时间：单块电池工作时间≥2h；电池配备数量≥2块。
5.电量指示：开机状态下，电压低于80%时有报警提示。
6.探测距离：达到A级要求。 
7.穿透能力：达到B级要求。
8.▲报警声级：≥65dB。（须在检测报告中体现）
9.▲辐射探测功能：设备应内置辐射探测模块，能对外界阔围剂量当量率进行探测。（须在检测报告中体现）
10.▲设备具有辐射报警功能，当周围剂量当量率超出设备报警阈值时，应发出声光报警提示。（须在检测报告中体现）
11.设备应能依据周围剂量当量率分级报警。
12.产品稳定性：连续工作120h不出现电器或机械故障。
	2229
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	强光手电
	支
	1.亮度：＞140流明；
2.电源：采用可充电锂电池；
3.持续照明时间：5%弱光使用时间：＞6500分钟；
4.100%强光使用时间：＞450分钟；10Hzx闪使用时间：＞500分钟
	4
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	软管窥镜
	套
	1.显示屏≥3.5英寸高清显示屏；
2.管线直径：≤6mm；
3.像素≥100万；
4.管线长度≥1.5米；
5.图像放大：支持实时5倍放大，图片回看时可6倍局部放大；
6.LED亮度等级：≥5级亮度调节；
7.图像显示：具备原始色彩模式、黑白模式、负片模式至少三种模式；
8.屏幕背光亮度：可调节；
9.图像记录：可拍照和录像，录像时可抓拍；
10.文件格式：图像JPEG/BMP，录像MP4；
11.水印设置：支持时间/图片/目录水印；
12.爆闪灯光：5级可调；
13.支持十字标尺、无线蓝牙和USB接口；
14.输出端口：HDMI（标配）/VGA（选配）；
15.储存介质：≥32G容量SD卡；
16.主机重量：≤1.45kg（含电池，不含仪器箱及附件）；
17.照明光源：白光/红外光/紫外UV光（默认白光及红外光）；
18.探头导向能力：360°全方位任意导向；
19.探头材质：钛合金保护外壳；
20.导向控制方式：机械式控制；
21.管线兼容性：可更换；
22.保护装置：主机与耐磨管连接用缓冲保护装置；
23.管线耐油、防腐蚀性：防腐蚀，可定制耐油型管线；
24.探头防水等级：≥IP67；
25.工作时间：主机电池+备用电池≥10小时；
26.整机工作温度：-10-50°C；
27.探头工作温度：-20-60°C。
	500
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	安检无人机
	套
	1.总体要求：
1）起飞重量：≥895 克；
2）尺寸折叠（不带桨）：≤长230 毫米，宽 100 毫米，高 95 毫米；
3）展开（不带桨）：≤长350 毫米，宽 300毫米，高 110毫米；
4）最大上升速度：≥8 米/秒；
5）最大下降速度：≥6 米/秒；
6）最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥21 米/秒；
7）最大起飞海拔高度：≥6000 米；
8）最长飞行时间：≥46 分钟；
9）最长悬停时间：≥40 分钟；
10）最大续航里程：≥30 公里；
11）最大抗风速度：≥12 米/秒；
12）最大可倾斜角度：≥35°；
13）工作环境温度-：10℃ 至 40℃；
14）卫星导航系统：GPS + Galileo + BeiDou；
15）机载内存：≥32GB；
2.影像传感器相机：
1)4/3 CMOS，有效像素 2000 万；
2)视角：≥80°；
3)等效焦距：≥24 mm；
4)光圈：f/2.8 至 f/11；
5)对焦点：1 米至无穷远；
3.长焦相机：
1)1/2 英寸 CMOS，有效像素 1200 万；
2)视角：≥15°；
3)等效焦距：≥160 mm；
4)光圈：f/4.4；
5)对焦点：3 米至无穷远；
4.云台
1)稳定系统三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）：结构设计范围俯仰：-135°至 100°；横滚：-45°至 45°；偏航：-27°至 27°；可控转动范围俯仰：-90°至 35°；偏航：-5°至 5°；最大控制转速（俯仰）100°/秒；
2）感知：感知系统类型全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器，前视测距范围：0.5 米至 20 米；可探测范围：0.5 米至 200 米；有效避障速度：飞行速度 ≤15 米/秒；
5.图传
1)实时图传质量遥控器：1080p/30fps，1080p/60fps；
2)工作频段2.400GHz至2.4835GHz，5.725GHz至 5.850GHz；
3)发射功率（EIRP）2.400 GHz 至 2.4835 GHz：<33 dBm（FCC）；<20 dBm（CE/SRRC/MIC）。
5.725 GHz 至 5.850 GHz：<33 dBm（FCC）；<30 dBm（SRRC）；<14 dBm（CE）
4)最大信号有效距离（无干扰）FCC：≥15 公里，CE：≥8 公里，SRRC：≥8 公里，MIC：≥8 公里；
5)最大信号有效距离（有干扰）强干扰：都市中心1.5公里至3公里；中干扰：近郊县城3公里至9公里；微干扰：远郊/海边约9公里至15公里；
6.电池
1)容量：≥5000 毫安时；
2)标称电压：≤15.4 伏；
3)充电限制电压：≤17.6 伏；
4)充电环境温度：5℃至40℃；
5)充电耗时：≤96分钟。
	500


注：1.各项规格或性能要求如出现引用品牌、型号、图片、某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考规格或性能要求的产品投标，同时填写规格或性能要求偏离说明。
2.具体设备数量及天数根据实际使用情况，据实结算。
3.如涉及东川区、磨憨开发区按物流标准适当增加设备运输费用和差旅费（参照采购人差旅费标准）。
三、商务要求
1.服务地点：昆明市（采购人指定地点）。
2.付款方式：银行转账；本项目合同总金额限价400万元，根据每次租赁产生的费用（实际使用设备数量、使用天数和合同中所列固定单价）×（1-优惠率）据实结算。
3.验收标准：按照财政部关于进一步加强政府采购需求和屦约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的要求进行验收。按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与签约合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。
5.验收方法:采购人代表对每次租赁设备器材种类、数量、运行情况初验合格后，由双方签署书面确认单，书面确认单由采购人保管”任务完成后，由采购人代表对单次总租赁器材时间、数量、种类、服务质量形成履约验收报告，并签字确认；履约验收报告应列明验收评价结果，由项目双方共同签署。
四、其他要求
1、供应商应对其所提供的设备租赁服务负责备品备件的供应、提供维修、维护服务并提供技术咨询等服务。服务期内设备移交后因采购人保管不善造成设备损坏、丢失的由采购人承担相应的赔偿；因设备自身原因（运输损耗、安装调试不当等）造成的故障和损坏，由供应商无偿负责维修和替换，确保服务期内设备正常使用。
2.供应商应保证在设备使用过程中例行检查维修服务和突发的故障维修服务妥善处置。根据采购人需求指派专职技术工程师跟踪服务，技术服务电话将将提供7*24小时故障受理，60分钟内到达现场开展服务。
3.供应商须根据在规定时限前完成对每次所提供设备的现场安装调试，直至符合采购人使用要求。
4.供应商需派技术人员对现场工作人员进行操作培训，直到其能操作使用。


第六章 资格评审标准
[bookmark: _Toc71666352][bookmark: _Toc70446120][bookmark: _Toc32158]依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构将在开标结束后对投标文件中的资格证明文件进行审查，具体详见评审内容及标准。若存在任意一条评审内容不符合标准，则资格审查不合格，不进入到下一步符合性评审。合格投标人不足3家的，不得评标。
	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	资格评审标准
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

	
	1.1
	投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；提供营业执照或自然人的身份证明（扫描件）； 

	
	1.2
	1）可提供2023年或2024年度经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括财务审计报告、资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的供应商可不提供所有者权益变动表）及附注（非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准）（投标人成立时间不足1年的，可提供财务状况说明或财务会计制度）；
2）可提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；
3）可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
注：投标人可根据自身情况提供上述序号1）、2）、3）任意一种证明材料扫描件。

	
	1.3
	缴税所属时间在2024年08月至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件。（成立未满1个月的提供成立以来的相关证明或相关情况说明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）

	
	1.4
	缴费所属时间在2024年08月至投标截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件。（成立未满1个月的提供成立以来的社会保险费缴纳证明或相关情况说明；不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）

	
	1.5
	投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供说明承诺或其他证明材料）

	
	1.6
	投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	
	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目。

	
	本项目的特定资格要求：

	
	3.1
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，及未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（以开标结束后代理机构对上述信用信息进行查询核对的结果为准）。

	
	3.2
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

	
	3.3
	本项目不接受联合体投标。



1. 资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
[bookmark: _Toc30004][bookmark: _Toc71666353][bookmark: _Toc70446121]2. 资格审查标准
资格审查标准：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格条件以及证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；见资格审查前附表。
[bookmark: _Toc71666354][bookmark: _Toc17507][bookmark: _Toc70446122]3. 资格审查程序
采购人或采购代理机构依据本章规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，投标无效。
注：合格投标人不足3家的，不再进入评标程序，作废标处理。

[bookmark: _Toc71666355]
第七章 评标方法（综合评分法）
[bookmark: _Toc326218110][bookmark: _Toc87521539]评标办法前附表
	[bookmark: _Toc87521540]条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1
	符合性评审标准
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：

	
	
	保证金
	[bookmark: OLE_LINK28]未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

	
	
	签署、盖章
	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

	
	
	投标报价
	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	
	
	实质性条件
	未实质性响应招标文件中标注★条款内容的；

	
	
	其他要求
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3.2.1
	分值构成
（满分100分）
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3
其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分；

	
	
	投标报价F1：满分10分；
技术部分F2：满分87分；
商务部分F3：满分3分。

	3.2.2（1）
	投标报价F1评分标准
（满分10分）
	投标报价评分计算公式
（满分10分）
	投标报价的计算方式：
经初步审查合格且优惠率报价最高的为评标基准优惠率，其价格分为满分。其他投标人的投标报价分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=[(1-评标基准优惠率)／(1-优惠率报价)]×10
注：在计算报价得分时，对小型或微型企业的价格给予10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型或微型企业（不重复享受优惠政策）。即：评标价=（1-优惠率报价）×（1-10%）
请投标人根据自身情况提供声明函，无声明函的在计算报价得分时不予扣除报价。

	3.2.2（2）
	技术部分
F2
评分标准
（满分87分）
	技术参数响应评审（41分）
	完全符合招标文件要求没有负偏离的得41分；投标人所投租赁设备的技术参数不完全符合招标文件要求的，则在41分的基础上，按以下原则扣分：
带“▲”项的技术参数为重要技术参数（28项），每有一项负偏离扣1分，最多扣28分；非“▲”项的技术参数为一般指标（260项），每有一项负偏离扣0.05分，最多扣13分。
注：1.非▲号技术参数以招标文件第五章“采购需求”/二、服务内容及要求/设备详细参数及性能指标中的数字序号（1.、2.、3......）各为一项，共260项；2.技术参数中有证明材料要求的须按要求提供证明材料（未提供证明材料的视为负偏离），技术参数中无证明材料要求的在技术要求偏离表中按实际情况响应即可；3.若出现虚假响应的情况，如通过修改相关检验报告及证明材料来满足招标文件性能参数等行为，一经发现则应按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条进行相应处罚。

	[bookmark: OLE_LINK10]
	
	项目实施方案（25分）
	根据投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于①项目实际情况分析和保障服务计划方案②设备租赁管理方案③维护及技术保障服务方案④保障团队配置情况⑤每次租赁服务信息和结算情况报送方案等内容进行综合评分。方案完整，思路清晰，充分考虑项目实际情况，且完整详细的得25分。每有一项内容缺失扣5分；每有一项内容存在缺陷（缺陷包含内容与实际情况不符或存在偏差或过于简略或内容错误或不满足要求)的扣2.5分。未提供不得分。

	
	
	安装调试保障服务方案
（10分）
	根据投标人针对本项目提供的安装调试保障服务方案，包括但不限于①安调人员数量②响应时间③专业施工器材④特种施工车辆⑤专业调试工具等内容进行综合评分。方案完整，思路清晰，充分考虑项目实际情况，且完整详细的得10分。每有一项内容缺失扣2分；每有一项内容存在缺陷（缺陷包含内容与实际情况不符或存在偏差或过于简略或内容错误或不满足要求)的扣1分。未提供不得分。

	
	
	培训方案
（8分）
	根据投标人针对本项目提供的各设备培训方案方案，包括但不限于①培训计划②培训时间安排③培训系统及软件④操作人员培训⑤培训人员配置⑥质量保障培训⑦故障排查培训⑧对使用和维护人员的规范技术培训等内容进行综合评分。方案完整，思路清晰，充分考虑项目实际情况，且完整详细的得8分。每有一项内容缺失扣1分；每有一项内容存在缺陷（缺陷包含内容与实际情况不符或存在偏差或过于简略或内容错误或不满足要求)的扣0.5分。未提供不得分。

	
	
	应急方案
（3分）
	根据投标人针对本项目提供的应急方案，包括但不限于①突发事件响应时间②应急处理③能够充分说明保证项目应急状况下所采取的措施和计划等内容进行综合评分。方案完整，思路清晰，充分考虑项目实际情况，且完整详细的得3分。每有一项内容缺失扣1分；每有一项内容存在缺陷（缺陷包含内容与实际情况不符或存在偏差或过于简略或内容错误或不满足要求)的扣0.5分。未提供不得分。

	3.2.2（3）
	商务部分
F3
评分标准
（满分3分）
	[bookmark: OLE_LINK32]业绩
（3分）
	每提供2022年至今的一个类似项目的有效业绩证明材料的得1分，该项分数加满为止，未提供相应证明材料的不得分。
注：1）有效业绩证明材料是指：投标人2022年至今完成的类似项目业绩的中标（成交）通知书复印件/扫描件或合同复印件/扫描件；
2）未提供类似项目业绩证明材料或提供的证明材料不能明确反映其为类似项目业绩的不得分。


1.评标方法：
1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；
1.2评标总得分相同时的推荐原则：得分相同的，按投标报价得分由高到低顺序推荐；评标总得分及投标报价得分相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购优质优价的可追溯产品，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按主要技术指标高优先、服务时间长优先、应急响应时间短优先的顺序推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc63070525][bookmark: _Toc48742770]2.政府采购政策：
2.1中小企业
2.1.1根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.1.2本规定所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
2.1.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
2.1.4中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，须在《中小企业声明函》中如实填报制造商信息。
2.2监狱企业
2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3残疾人福利性单位
2.3.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，声明函格式参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，并对声明的真实性负责。
2.3.2在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.3.3中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
[bookmark: OLE_LINK21]2.4小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）应考虑的优先条件和价格折扣10%。
[bookmark: _Toc48742771][bookmark: _Toc63070526]3. 评标程序及标准
3.1符合性评审
3.1.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，见评标方法前附表。
3.1.2按上述条款执行后，投标人不足3家的，本项目应予废标。
3.2详细评审
[bookmark: _Toc321836408]3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。
3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
3.2.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
3.2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章4.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.2.5技术部分得分（F2）和商务部分得分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
★3.2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc48742772][bookmark: _Toc321836412][bookmark: _Toc63070527]4. 投标文件的澄清 
4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。
4.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。
[bookmark: _Toc48742773][bookmark: _Toc63070528][bookmark: _Toc321836413]5.评标结果
5.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。
5.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
5.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
5.4评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
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