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第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受重庆市消防救援总队（以下简称：采购人）的委托，对重庆市消防救援总队2021年水域救援装备采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

	包号及名称
	最高限价

（万元）
	投标保证金

（万元）
	中标人数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	包1：模块运输车
	2595
	20
	1
	工业

	包2：排涝车
	1750
	20
	1
	工业

	包3：定制大流量排水设备
	2210
	20
	1
	工业

	包4：远程供水泵组
	3020
	20
	1
	工业

	包5：宿营车
	1210
	20
	1
	工业

	包6：加油车
	70
	1
	1
	工业

	包7：餐饮保障及淋浴车
	880
	10
	1
	工业

	包8：水陆两栖应急救援车
	1160
	20
	1
	工业

	包9：舟艇类
	193.3
	2
	1
	工业

	包10：气垫船
	351
	5
	1
	工业

	包11：通信类
	627.538
	10
	1
	工业

	包12：水下作业装备
	879.44
	10
	1
	工业

	包13：侦检类
	139.304
	2
	1
	工业

	包14：应急消防无人航行装置
	241.98
	4
	1
	工业

	包15：水域救援器材
	82.744
	1
	1
	工业

	包16：个人保障物资
	130.04
	2
	1
	工业

	包17：水域救援个人防护装备
	134.268
	2
	1
	工业

	包18：水下液压破拆工具组
	612
	10
	1
	工业

	包19：金属弧水陆切割器
	356.1206
	5
	1
	工业

	包20：破拆类
	177.8
	2
	1
	工业

	包21：器材一
	124.748
	2
	1
	工业

	包22：器材二
	97.935
	1
	1
	工业

	包23：器材三
	71.396
	1
	1
	工业


二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为18200万元。
三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：包1、包5、包15面向小型或微型企业采购（提供中小企业声明函）。包4、包7面向中型或小型或微型企业采购（提供中小企业声明函）。
（三）本项目的特定资格要求：无
四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）网上下载本项目招标文件、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标下载与否，均视为已知晓所有招标内容。
（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2021年8月17日）起五个工作日。

（三）招标文件提供期限：2021年8月17日至2021年8月24日。

（四）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（五）投标开始时间：2021年9月8日北京时间9:30

（六）投标截止时间：2021年9月8日北京时间10:00

（七）开标时间：2021年9月8日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

	  户名: 重庆联合产权交易所集团股份有限公司

	包号
	银行信息

	1
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051491

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034440468

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148904

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921904

	2
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051471

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034438462

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148884

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921884

	3
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051477

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034439064

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148890

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921890

	4
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051472

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034438561

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148885

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921885

	5
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051476

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034438967

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148889

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921889

	6
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051487

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034440062

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148900

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921900

	7
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051486

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034439965

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148899

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921899

	8
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051490

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034440369

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148903

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921903

	9
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051480

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034439361

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148893

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921893

	10
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051485

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034439866

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148898

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921898

	11
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051484

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034439767

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148897

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921897

	12
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051479

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034439262

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148892

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921892

	13
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051488

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034440161

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148901

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921901

	14
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051475

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034438868

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148888

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921888

	15
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051489

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034440260

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148902

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921902

	16
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051492

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034440567

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148905

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921905

	17
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051474

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034438769

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148887

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921887

	18
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051482

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034439569

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148895

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921895

	19
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051473

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034438660

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148886

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921886

	20
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051478

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034439163

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148891

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921891

	21
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051483

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034439668

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148896

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921896

	22
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051470

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034438363

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148883

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921883

	23
	账号 1
	开户行
	招商银行上清寺支行（行号：308653018067）

	
	
	账    号
	123904808710306051481

	
	账号 2
	开户行
	中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011）

	
	
	账    号
	6228400477034439460

	
	账号 3
	开户行
	重庆银行七星岗支行（行号：313653000329）

	
	
	账    号
	150101040015061148894

	
	账号 4
	开户行
	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

	
	
	账    号
	8301098921894


2.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。
（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与投标。
（七）本项目不接受合同分包。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市消防救援总队

联系人：江高胜

电  话：023-67315252

地  址：重庆市渝北区云杉北路77号

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：罗宇飞 吴荐 

邮  编：400023

电  话：023-67625920 67956021
传  真：023-67625920

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座502室

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

一、招标项目一览表

包1：模块运输车
	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	舟艇运输车
	10辆
	1. 舟艇运输车为核心产品

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	模块运输车（模块化消防车带2箱体）
	10辆
	


包2：排涝车

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	大功率排涝车
	5辆
	该包投标产品必须为中国关境内生产。


包3：定制大流量排水设备
	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	定制大流量排水设备
	4套
	1. 定制多功能排涝车为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	定制多功能排涝车
	3辆
	


包4：远程供水泵组
	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	远程供水泵组
	2套
	该包投标产品必须为中国关境内生产。


包5：宿营车
	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	大型宿营车
	1辆
	1. 小型宿营车为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	小型宿营车
	8辆
	


包6：加油车
	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	加油车
	1辆
	该包投标产品必须为中国关境内生产。


包7：餐饮保障及淋浴车
	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	餐饮保障车
	4辆
	1. 淋浴车为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	淋浴车
	4辆 
	


包8：水陆两栖应急救援车
	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	水陆两栖应急救援车
	4辆
	1. 水陆两栖应急救援车为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	定制快速救援艇
	3艘
	


包9：舟艇类

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	橡皮艇
	10艘
	1. 喷泵式冲锋舟为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	喷泵式冲锋舟
	5艘
	

	3
	玻璃钢冲锋舟
	8艘
	

	4
	玻璃钢冲锋舟(不带挂机）
	11艘
	


包10：气垫船

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	气垫船
	3艘
	该包投标产品必须为中国关境内生产。


包11：通信类

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	线盘
	11个
	1. 专业任务无人机为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	高频扩音器
	4个
	

	3
	混合矩阵
	1台
	

	4
	北斗有源终端
	8台
	

	5
	卫星数据终端
	1台
	

	6
	无线中继台
	4台
	

	7
	专业任务无人机
	3台
	

	8
	通信发电机
	4台
	

	9
	智能电源箱
	6台
	

	10
	不间断电源
	2台
	

	11
	打印扫描一体机
	1台 
	

	12
	照相机
	3台
	

	13
	运动摄像机
	16台
	

	14
	投影仪
	2台
	

	15
	幕布及支架
	2个
	

	16
	录音电话机
	4部
	

	17
	手持电台
	90部
	

	18
	公网集群对讲
	8部
	

	19
	窄带自组网电台
	2套
	

	20
	超短波基地台
	2部
	

	21
	短波通信台
	1台
	

	22
	坐标定位仪
	11台
	

	23
	野战光纤
	2千米
	

	24
	便携卫星站
	4台
	

	25
	小型无人机及电池
	4台
	

	26
	帐篷
	2顶
	

	27
	便携指挥箱
	2个
	

	28
	折叠桌子
	12张
	

	29
	折叠椅子
	20个
	

	30
	插排
	8个
	


包12： 水下作业装备

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	便携式水情监测仪
	3台
	1. 水下机器人为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	水下声呐探测仪
	4台
	

	3
	水下机器人
	8台
	

	4
	自携式潜水装备
	7套
	

	5
	水面供气式潜水装具
	3套
	


包13：侦检类 

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	激光测距仪
	29台
	1. 现场空气监测仪为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	流速仪
	17台
	

	3
	水深探测仪
	22台
	

	4
	水深测量杆
	3根
	

	5
	水质检测仪
	10台
	

	6
	现场空气监测仪
	4台
	

	7
	水下夜视仪
	2台
	

	8
	测温仪
	22个
	

	9
	气象仪
	21台
	

	10
	漏电探测仪
	52台
	


包14：应急消防无人航行装置

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	水上救生机器人
	10台
	1. 应急消防无人航行装置（水上移动救生床）为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	应急消防无人航行装置（水上移动救生床）
	10张
	


包15： 水域救援器材

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	可漂浮救生担架
	21副
	1. 可漂浮救生担架为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	便携式充气担架
	2副
	

	3
	救援浮桥
	8个
	

	4
	浮力打捞袋套装
	1套
	

	5
	蜂鸣器
	4个
	

	6
	水用抛投器
	2个
	

	7
	多功能救援棍
	10根
	

	8
	水面漂浮绳
	1副
	

	9
	折叠锚
	16个
	

	10
	水带收卷器
	14个
	

	11
	潜水专用流钩
	4个
	

	12
	滚钩
	77副
	

	13
	警戒带
	10卷
	

	14
	警戒胶带
	80卷
	

	15
	警戒网
	40张
	

	16
	警戒旗
	20面
	

	17
	警戒灯
	60个
	

	18
	警戒马甲
	20件
	

	19
	荧光手喷漆
	150个
	

	20
	区域标示牌
	40张
	

	21
	厕所帐篷
	8顶
	

	22
	医疗帐篷
	9顶
	

	23
	救生抛投器
	3套
	

	24
	救生拉网
	3套
	

	25
	浆片
	36个
	

	26
	救生圈
	18个
	

	27
	望远镜
	16个
	

	28
	定位浮标
	174个
	


包16：个人保障物资
	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	水域救援绳索套装
	20套
	1. 个人保障物资为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	个人保障物资
	150套
	

	3
	水母服
	184套
	


包17： 水域救援个人防护装备

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	水域救援头盔
	120顶
	1. 干式水域救援服为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	水域救援手套
	120副
	

	3
	水域救援靴
	120双
	

	4
	湿式水域救援服
	120套
	

	5
	干式水域救援服
	120套
	

	6
	急流专用救生衣
	120件
	

	7
	消防专用救生衣
	120件
	

	8
	水域救援割绳刀
	120把
	

	9
	水域救援牛尾绳
	120根
	

	10
	水域救援抛绳包
	120个
	

	11
	水域救援口哨
	120个
	

	12
	水面漂浮救生绳
	1800米
	

	13
	静力绳
	1800米
	


包18：水下液压破拆工具组

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	水下液压破拆工具组
	12套
	该包投标产品必须为中国关境内生产。


包19：金属弧水陆切割器

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	躯体固定气囊
	1套
	1. 金属弧水陆切割器为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	折叠式担架
	2副
	

	3
	伸缩梯
	14部
	

	4
	医疗急救箱
	3个
	

	5
	绝缘拉杆
	21根
	

	6
	水域打捞杆
	3根
	

	7
	金属弧水陆切割器
	40把
	


包20： 破拆类

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	液压破拆工具组
	12套
	1. 液压破拆工具组为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	手动破拆工具组
	13套
	

	3
	绝缘剪断钳
	25个
	


包21： 器材一

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	无齿锯
	31把
	1. 无齿锯为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	无齿锯锯片
	120副
	

	3
	无电切割刀
	1把
	

	4
	移动发电机
	9台
	

	5
	机动链锯
	12副
	

	6
	玻璃破碎器
	8个
	

	7
	手提式防爆照明灯
	24个
	

	8
	防水头灯
	90个
	

	9
	方位灯
	90个
	

	10
	泛光灯
	4个
	

	11
	移动照明灯组
	11套
	

	12
	手提式强光照明灯
	174个
	

	13
	红蓝闪烁警示灯
	40个
	

	14
	月球灯
	2个
	

	15
	救生照明线
	5个
	

	16
	气柱灯
	2个
	

	17
	救援用荧光棒
	200个
	


包22：器材二

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	手抬机动泵
	10台
	1.应急逃生自救安全绳为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	浮艇泵
	5台
	

	3
	中压水带
	1000米
	

	4
	高压水带
	2000米
	

	5
	消防员呼救器
	300个
	

	6
	应急逃生自救安全绳
	350条
	

	7
	消防护目镜
	530副
	

	8
	闪光警示灯
	53个
	

	9
	锥形事故标志柱
	320个
	

	10
	警戒标志杆
	40根
	

	11
	危险警示牌
	12套
	

	12
	隔离警示带
	210盘
	

	13
	多功能担架
	14个
	

	14
	硬质护肘、护膝
	900副
	


包23： 器材三

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	单人洗消帐篷
	1套
	1. 帐篷灯为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产。

	2
	简易洗消喷淋器
	1套
	

	3
	强酸(碱)洗消器
	1具
	

	4
	强酸(碱)清洗剂
	100瓶
	

	5
	三合一强氧化洗消粉
	100袋
	

	6
	有机磷降解酶
	2千克
	

	7
	消防员抢险救援靴
	190套
	

	8
	绝缘电剪
	4把
	

	9
	手持扩音器
	22个
	

	10
	救生软梯
	14副
	

	11
	二节拉梯
	32副
	

	12
	挂钩梯
	10副
	

	13
	佩戴式防爆照明灯
	360个
	

	14
	便携式移动照明灯组
	8个
	

	15
	背负式照明灯
	3个
	

	16
	帐篷灯
	152个
	


二、招标项目技术需求

 “▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

（一）总体要求
※1.所有产品凡有国家标准或行业标准的必须达到其要求。包4须在投标时提供消防车整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》，型式试验合格的检验报告或自愿性产品认证证书；包1、包2、包3、包5、包6、包7须在投标时提供整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》。
▲2.投标产品中涉及非国产部件的，投标人须书面承诺（提供承诺函并加盖投标人公章。格式自拟）部件是合法渠道获取并在境内合法销售的产品，同时承诺能够通过国家进出口管理部门检验，交货时必须提供有效的与交货产品一一对应的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法获取渠道证明，交采购人留存。

▲3.投标文件响应要详细，响应方案要明确，具体性能技术指标响应要明确，严禁模糊处理；包1、包2、包3、包4、包5、包6、包7、包8、包9、包10投标文件应给出详细设计方案（如：设计图纸、三维效果图、实物照片等）及主要部件（如：底盘、消防泵、消防炮、压缩空气泡沫系统、牵引、起重机、照明灯、发电机等）的实物照片、主要性能参数；投标文件中提供的主要部件需质量过硬、性能优良。投标人提供的所有证明文件需真实有效，评标委员会有权对投标人提供的证明、售后保障承诺等文件进行核实。

▲4.包1、包2、包3、包4、包5、包6、包7、包8、包9、包10、包12、包13、包14、包18、包19、包20、包21所有货物上均应标有永久性铭牌，内容包括：生产制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等，并附有产品质量检验合格标志。所有货物上所标识的非中文操作、指示性标识均应在对应部位粘贴永久性防水防脱落中文操作标识，且每件货物包装内须有一套完整的操作使用、维修及相关技术资料，包括整套操作使用说明书（中文）。

▲5.招标文件中如列有参考品牌型号仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，但投标人所投产品在技术与性能方面须参照或相当于参考品牌型号。

▲6.招标文件中提出的各项功能要求和技术指标是对项目的最基本要求,投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

▲7.交车时，投标人必须随车提供电路图、液压系统原理图、零部件目录、维修手册、中文操作说明书等完整技术资料。

▲8.所有喷涂及标识应符合消防救援队伍相关标准，满足采购人要求。

▲9. 包1、包2、包3、包4、包5、包6、包7车辆需配备前后轮胎压监测系统，在驾驶室内设置胎压数值显示设备。

（二）产品及装备技术要求
包1：模块运输车
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	舟艇运输车
	国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡或不低于其档次底盘，变速箱采用国际知名品牌参照法士特、爱信、采埃孚。

主要技术要求

※2.1该车主要用于抢险救援船艇及其相应水域救援个人防护装备，水域救援器材模块化运输。和救援船艇现场快速释放和回收

2.2驱动形式：6×4

2.3 驾驶室：双排

2.4 发动机：柴油发动机

2.5 额定功率：≥280KW，比功率≥11Kw/T

※2.6排放标准：不低于国六排放标准

2.7 燃油箱容积≥280L

2.8 变速箱形式：手动变速箱或自动变速箱

2.9离去角≥12°，接近角不低于原车底盘设计

3.乘员室

3.1双排四门驾驶室，准乘人数≥6，带原车空调

3.2中控门锁+钥匙控制

3.3电动车窗，后视镜带电动+电热功能

3.4要求：整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠

4.模块化车厢

4.1.车厢数量1个，用于装载冲锋舟（签订合同前与使用方明确船艇型号及挂机型号），车厢内部前端设置牵引力≥3吨，长度≥28m的电动遥控牵引绞盘，并加设地锁、绑带等固定设施，底部设置排水装置

4.2.材质：车厢骨架采用优质铝合金或高强度钢材，内饰板采用铝合金板

4.3.结构：车厢的骨架为优质铝合金或高强度钢材，外蒙皮为优质铝合金板内饰板光面拉丝铝合金板材，底板为防滑材料，满足一个救援组的个人防护器材和水域救援装备，具体设计方案待合同签订后与业主单位沟通

4.4.车厢门：左右两侧、尾部设置上下开翻转门

4.5厢体配置配电箱，带由底盘充电的储蓄电源，为厢体照明及设备供电，并设置有外接电源输入、输出接口

5.电器系统

5.1警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

5.2器材箱灯：器材箱门内设有LED白光照明灯带，能够满足整个箱体的照明

5.3频闪灯：车厢左右两侧上部各配置频闪警灯

5.4车外照明：车厢左右两侧上部配置有LED侧照明灯

5.5警示灯：车厢侧面均安装有内嵌式黄色警示灯

5.6配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于32G，拍摄时间不小于6小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头

6喷漆

6.1整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

6.2根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

※7. 四柱箱体举升机机构：可采用电动或液压举升方式，并配备手动应急操作机构

7.1提升能力：≥20000kg

7.2装载时间：≤300s

7.3卸载时间：≤300s

8.随车文件清单

8.1底盘使用说明书

8.2底盘维修手册

8.3底盘质量保修卡

8.4底盘合格证

8.5发动机号码拓印件

8.6底盘号码拓印件

8.7消防车使用说明书

8.8消防车消防器材清单

8.9消防车合格证

8.10消防车跟踪服务卡

8.11消防车交接清单

	2
	模块运输车（模块化消防车带2箱体）
	国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡或不低于其档次底盘，变速箱采用国际知名品牌参照法士特、爱信、采埃孚。

2.主要技术要求

2.1驱动形式：6×4

2.2驾驶室：双排

2.3发动机：柴油发动机

2.4额定功率：≥280KW，比功率≥11Kw/T

※2.5排放标准：不低于国六排放标准

2.6燃油箱容积≥280L

2.7变速箱形式：手动变速箱或自动变速箱

2.8 离去角≥12°，接近角不低于原车底盘设计

3.乘员室

3.1双排四门驾驶室，准乘人数≥6，带原车空调

3.2中控门锁+钥匙控制

3.3电动车窗，后视镜带电动+电热功能

3.4要求：整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠

4.模块化车厢

※4.1车厢数量2个，用于存放各类消防器材，内部模块化器材架布置在合同签订前由中标人征求使用单位意见确定，设模块化装卸系统及器材管理系统

4.2材质：车厢骨架采用优质铝合金或高强度钢材，内饰板采用铝合金板

4.3结构：车厢的骨架为优质铝合金或高强度钢材，外蒙皮为优质铝合金板车厢内器材骨架采用铝合金型材或高强度钢材结构，能灵活布局器材箱结构最大限度地提高空间利用率，在器材箱内可选用新型滑动托架、拖板或高强度的塑料存放盒等存放结构，充分利用车厢内部有限空间内饰板和底板均为光面拉丝铝合金板材

4.4车厢门：左右两侧采用上下双开式电控液压翻转门或重力平衡翻转门，尾部设置对开门

4.5厢体配置配电箱，带由底盘充电的储蓄电源，为厢体照明及开闭系统供电，并设置有外接电源输入、输出接口

4.6合同签订前与使用方约定器材箱内部设计

5.电器系统

5.1警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

5.2器材箱灯：器材箱门两侧内设有LED白光照明灯带，能够满足整个箱体的照明

5.3频闪灯：车厢左右两侧上部各配置频闪警灯

5.4车外照明：车厢左右两侧上部配置有LED侧照明灯

5.5警示灯：车厢侧面均安装有内嵌式黄色警示灯

5.6箱体内部设置原装移动式静音发电机，发电机功率≥2KW

5.7箱体顶部设置升降式照明灯，功率≥2KW

5.8配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于32G，拍摄时间不小于6小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头

6喷漆

6.1整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

6.2根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

※7. 四柱箱体举升机机构：可采用电动或液压举升方式，并配备手动应急操作机构

7.1提升能力：≥20000kg

7.2装载时间：≤300s

7.3卸载时间：≤300s

8.随车文件清单

8.1底盘使用说明书

8.2底盘维修手册

8.3底盘质量保修卡

8.4底盘合格证

8.5发动机号码拓印件

8.6底盘号码拓印件

8.7消防车使用说明书

8.8消防车消防器材清单

8.9消防车合格证

8.10消防车跟踪服务卡

8.11消防车交接清单




包2：排涝车
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	大功率排涝车
	1 底盘：

1.1国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡或不低于其档次，投标文件须提供该型号底盘3C证书复印件并加盖投标人公章。

1.3底盘负载能力≥18t。

1.4额定功率≥290kW，提供发动机特性曲线

1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机

1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。

1.7制动：采用双回路制动系统，带ABS。

1.8变速箱：同步手动换挡变速箱。

1.9蓄电池：24V直流，容积≥200Ah；在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，位于驾驶室左侧，带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。

1.10油料箱≥200L（油箱注入口带滤网）。

1.11其他设备：近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。

1.12底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等详细参数对比表。

※1.13排放：国六

2.驾驶室

2.1结构：平头，带液压翻转机构，电动升降车窗。驾驶员座位可调节。不小于7寸彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。

2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。

其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、电源连接插接座。

3.具备运输、防雨、防腐、防火、防锈要求。上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。

4.水泵：水泵应适用于城市排涝，不易堵塞，汽车底盘提供动力，流量≥3000m³/h，扬程≥10m，泵口安装拦污罩，有效拦截漂浮物和石块等，水泵伸入离地面以下抽水最大有效深度为≥6m，最大颗粒通过直径50mm。投标文件需注明所用水泵的品牌型号及制造商。

5.水泵工作机构：可通过上装机械结构将水泵投入水中，无需借助人力或其他辅助设备。可越过不低于1m的市政护栏吸水作业。

6.照明：配备作业探照灯，防水等级不低于IP65，可360度旋转，满足夜间作业需求

7.油箱容量：满足连续工作6小时以上

8.排水软管：聚氨酯软管，DN300口径，长度≥120m，工作压力≥0.3MPA，爆破压力≥1.0Mpa，使用寿命不低于10年。配DN300水带接头4套，铝合金材质。

9.控制系统：操作控制系统应能清晰体现汽车发动机转速、水泵液压系统压力、水泵转速等，且有清晰标识，可遥控操作。

10.投标文件需提供产品设计方案以及随车备件配备清单并加盖投标人公章。




包3：定制大流量排水设备

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	定制大流量排水设备
	1.底盘


※1.1满足国六排放标准，发动机功率≥130KW；

1.2最高车速≥90km/h；

1.3液压助力转向，配冷暖空调；

1.4轴距≤3500mm；

1.5车辆外部按照采购人需求和国家标准配备标志灯或反光标志等。

2.车厢形式

2.1厢体：具备运输、防雨、防腐、防火、防锈、隔音要求。外部钢材为优质冷轧钢板或不低于同等性能材质，内衬优质冷轧钢板折弯骨架或不低于同等性能材质；

2.2车厢两侧车门为全封闭式，两侧车门需做降噪处理，两侧车门可上翻或者侧开。

2.4车厢需有爬梯，方便维修；后门可为封闭式；

2.5应安装有严密的防漏电保护措施，明确各个系统控制部分标识；

2.6车厢带有操作室，休息室内安装发电机组控制与监控面板及操作室门设置观察窗口。配置顶置式冷暖空调等。

2.7驾驶室内安装360度影像，行驶记录仪。

3.整车尺寸


▲3.1整车长度：≤6000mm；

▲3.2整车宽度：≤2500mm；

3.3整车高度：≤3200mm。

4.灯具及警示标志

4.1内部照明：交直流双路照明电源，车内光线无死角；

4.2外部照明系统：升降照明灯高度≥2.5m，功率≥150W；光源形式：LED灯；有线遥控和无线遥控两种操作，可左右360度旋转；

5.发电机

5.1额定功率≥50kw，相当于或优于马拉松、斯坦福、雅柯斯等；

5.2整车具备发电机组电源输出端，电压380V/220V，输出功率≥50kw；

6.排水系统


6.1配备3台大流量便携式潜水泵，2主1备。

▲6.2车辆可满足2台大流量潜水泵同时工作，扬程≥10m时，单泵流量≥500m³/h；扬程≥40m时，单泵流量≥100m³/h。

▲6.3单泵重量≤32kg，功率≥22kw。

6.4泵叶轮、整流体、叶轮室等部件采用304不锈钢或不低于同等性能材质；

6.5泵体装有提手，方便单人搬运；便携式潜水泵配不锈钢丝滤网（滤网一用一备），带快速安装，方便装拆清洗，单泵配高强度浮圈，每台泵配一个。

6.6排水软管：采用软性材料，长轴编织，合成纤维，内外涂耐磨防水树脂，可折叠式卷起，必须耐磨防刺穿。每个主泵配水带≥80m，分四段，每段长度为20m，口径为250mm，重量≤32kg，耐压≥1Mpa，排水管材质可折叠卷起，耐磨防刺穿。

6.7采用变频启动，也可用市电；每个控制柜控制不多于2台潜水泵，控制柜重量50KG以下，控制柜具可视窗口界面，精确显示水泵运行电压、电流、转速及故障情况。

6.8从控制柜到水泵电缆总长度≥30米，配备快速接头，接头防水等级达到IP67。

6.9控制系统：控制系统有可视化操作界面，控制仪表在黑暗或日光下能清晰读取运行参数；实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等显示功能，并具有相应的安全保护措施；控制系统采用变频器控制，水泵电机转速可调。控制系统可以从车上拆卸。

6.10器材放置箱在车尾部，具体布置形式根据采购人需求定制。

7.快速接头
250口径，共4套，每段水管配备一套。安装在排水软管两端，方便水管与水管之间的连接。

8.投标人须提供设计方案图、详细参数等信息并加盖投标人公章。

	2
	定制多功能排涝车
	1 底盘：

1.1国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡、东风或不低于其档次，投标文件须提供该型号底盘3C证书。

1.3底盘负载能力≥18t。

1.4额定功率≥200kW，提供发动机特性曲线

1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机

1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。

1.7制动：采用双回路制动系统，带ABS。

1.8变速箱：同步手动换挡变速箱。

1.9蓄电池：24V直流，容积≥200Ah；在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，位于驾驶室左侧，带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。

1.10油料箱≥200L（油箱注入口带滤网）

1.11整车比功率≥10kW/t

1.12 最高车速≥90km/h

1.13其他设备：近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。

1.14排放：国六

2.1结构：平头，带液压翻转机构，电动升降车窗。驾驶员座位可调节。不小于7寸彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。

2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。

其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、电源连接插接座。

具备运输、防雨、防腐、防火、防锈要求。上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。车厢两侧车门为全封闭式,两侧车门可上翻或者侧开。

4.折叠吊臂：

4.1最大额定起重量≥6T；

4.2作业半径≥12m；

4.3作业高度≥14m；

4.4回转速度≤1r/min

4.5同时具有车载控制与无线遥控控制功能。

5.排水系统

5.1总排水量排量≥2000 m³/h，扬程≥10m。
5.2单泵流量≥500m³/h。重量≤32kg，泵体装有提手，配高强度浮圈；

5.3配10根长度为20m，口径为25cm排水软管，耐压≥1Mpa，材质可折叠卷起，耐磨防刺穿。

6发电机


6.1额定功率≥100kw； 

6.2优质发电机，参照或相当于马拉松、斯坦福、雅柯斯或不低于同档次；

6.3油箱容积可满足发电机组持续使用时间不小于8小时；

7破碎机

7.1最大破碎直径≥25cm

7.2每小时最大破碎体积≥25m³

7.3连续工作时间不小于24小时。

8储料箱容积≥13m³；可压缩转运和自动卸料。

9照明系统：升降照明灯高度≥2.5m，功率≥250W，探照灯光通量≥3500lm，均支持360度旋转。

10.控制系统：操作控制系统应支持有线、无遥控操作。

11.投标文件需提供产品设计方案以及随车备件配备清单并加盖投标人公章。




包4：远程供水泵组
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	远程供水泵组
	整套系统供水距离≥4.5公里，末端出水压力≥0.4Mpa。每套系统含泵浦消防车1辆；水带敷设模块车3辆；器材消防车1辆。

一、泵浦消防车

（一）底盘


1.参照或相当于奔驰、曼、斯堪尼亚、沃尔沃或不低于其档次

2.驱动形式：8×4


3.功率：≥330kw


4.排放标准：≥国六


5.承载能力：
≥41000kg


（二）驾驶室


1.开门设置：两门


2.座位设置：1+1


3.附加设备：顶部安装有长排警灯或圆柱型警灯，带冷暖空调、数字收音机及CD、MP3播放功能、倒车雷达、360度导航全景行车记录仪、喇叭 、可电动调节的左右后视镜；中间设置操作仪表盘，加装有警灯、100W的警报器、爆闪灯开关；预留车载电台的电源接口和安装位置。


2.4其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座。

3.上装车厢

3.1结构：全铝合金结构，允许采用焊接、搭接、铆接、螺栓连接等有效连接方式，确保轻质、耐腐、抗压。车厢宜采用低重心设计，提高行车安全性。

3.2上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，不得为不锈钢或碳素钢，尽量减轻上装重量。

3.3车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，罐顶不得裸露，车顶应作好防水处理，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。

3.4脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重不低于150kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。

3.5上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。

（三）取水发动机


1.产地来源：原装品牌


2.功率：≥300kw


（四）起重吊机


1.控制方式：遥控


2.最大作业半径：≥14m


3.最大工作距离装卸质量：≥1t，并提供曲线图。


4.回转角度：360°


（五）浮艇泵


1.取水泵流量：≥320L/s


2.扬程：≥40m


3.额定压力：1.0MPa


4.出水口径：DN400mm


5.材质：泵体及叶轮均为青铜精密铸造高，泵轴为不锈钢、过流部件、泵体及叶轮采用可靠的防腐工艺进行处理，具有耐海水腐蚀性能


（六）增压发动机


1.功率：≥1000kw


（七）增压泵


1.泵的形式：离心消防泵


2.水泵流量：≥350L/s，1.0MPa


3.控制系统：总控制系统可以同时操作吸水单元、增压单元所有功能及远程数据的显示（包括温度、流量、连续工作时间、机械故障），具备工况监控、报警、过载保护和计时、紧急停机等功能


（八）照明系统


1.夜间照明：车辆后尾车厢上设置一盏高亮度照明灯，防水、防震功能


2.警示照明：驾驶室顶部配备警灯；车辆两侧配有爆闪灯及照明灯，安全标志灯及安全标识带，夜间反光膜及反光标识板


（九）随车器材


名  称

规  格

数量

单位

供水弯管

DN400

2

只

有衬里水带总成

10-400-3

2

条

有衬里水带总成

10-400-5

2

条

有衬里水带总成

10-400-10

2

条

有衬里水带总成

10-400-20

2

条

有衬里水带总成

10-400-30

2

条

外扣水带接口扳手

通用型

2 

把

供水弯管

DN400

1

只

转换接头

DN250X2/DN400

1

只

有衬里水带总成

10-400-1

1

条

静音耳罩

可调式

2

只

救生衣

标准

2

件

聚氨酯地垫

2m

2

张

强光手电筒

充电式、防水

2

只

吊机垫块

吊机通用型

2

块

车轮止动块

通用型

2 

块

加油漏斗

1

只

尼龙刷

2

把

底盘随车工具

按底盘标配

1 

套

备胎

1

只

二、水带敷设模块车

（一）底盘


1.参照或相当于奔驰、曼、斯堪尼亚、沃尔沃或不低于其档次

2.驱动： 8×4


3.功率：≥330KW


4.满载整车质量：≥41000kg。


5.排放标准：≥国六


（二）驾驶室


1.开门设置：两门


2.座位设置：1+1人


3.附加设备：原装单排驾驶室，座位1+1，驾驶室内设置 1个24V/12V通讯电源接口，加装警报开关，360°行车记录仪，倒车影像、胎压监控等。

2.4其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座。

3.上装车厢

3.1结构：全铝合金结构。车厢宜采用低重心设计，提高行车安全性。

3.2上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，不得为不锈钢或碳素钢，尽量减轻上装重量。

3.3车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，罐顶不得裸露，车顶应作好防水处理，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。

3.4脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重不低于150kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。

3.5上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料


（三）配套设备


1.自动水带收放系统：由收卷机构及控制系统组成，可一键式自动收放水带

2.转弯半径：≤4m


3.收放速度；≥2m/s


4.设备：液压动力单元、高压喷头、再加压组成，同时可对水带上下表面进行清洗，去除水带表面灰尘、泥浆等


（四）消防水带存放箱


1.存放箱：采用优质铝合金焊接结构，液压缸驱动翻盖式护栏，后开门结构，内表面采用硫化橡胶板减震防护，确保水带接口在回收过程中不变形、不摔坏


2.水带：防腐蚀，柔韧性强，工作压力不小于10 bar，爆破压力不小于35 bar，对水质无污染。数量为Ф400mm口径水带1500m。

（五）其他要求


1.照明系统：车尾顶部设有探照灯，满足夜间作业需要。上装为独立线路。


2.外观：整车喷漆采用原装优质烤漆，驾驶室和上装整体颜色一致


3.警灯警报：安装警灯、警报，左、右、后部均贴有反光条。


（六）随车资料


1底盘工具：标准工具组件


2底  盘：根据底盘制造商的发货范围提供一套操作指示手册(中文)


3操作使用书及光盘（中文）


4底盘使用说明书及光盘（中文）


5整车操作维修手册（中文）


6底盘操作维修手册（中文）


7底盘质量保修卡


8整车合格证


9发动机号码及底盘号码拓印件


10随车装备清单


11消防车跟踪服务卡


12消防车交接清单


13车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标志中文


（七）随车器材


序号

名  称

规  格

数量

单位

1

水带总成

10-400-100

15（三台水带敷设车合计45条）

条

高强度聚氨酯

2

DN150水带接口扳手

通用型

4

副

3

管式分水器

DN400-2×DN150/4×DN80

1

只

4

分水器

DN400-2×DN150

1

只

5

分水水带

10-150-5

2

条

6

分水水带

10-150-10

2

条

7

管式分水器

DN150-4×DN80

4

只

8

DN400水带接口扳手

通用型

4

副

9

撬棒

L=800

2

根

10

水带包布

标配

4

套

11

强光手电

充电式、防水

2

只

12

收带引导器

通用型

1

套

13

车轮止动块

通用型

2

只

14

底盘随车工具

按底盘标配

1

套

15

备胎

1

只

三、器材消防车

（一）底盘


1.1优质底盘，参照或相当于曼、奔驰、斯堪尼亚、依维柯等，投标文件须提供该型号底盘3C证书复印件并加盖投标人公章。

1.2驱动形式：4*2

1.3底盘负载能力≥18t

1.4额定功率≥200kW，提供发动机特性曲线

1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机

1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向

1.7制动：采用双回路制动系统，带ABS

1.8变速箱：同步手动换挡变速箱，≥6个前进挡，1个倒挡

1.9蓄电池：24V直流，容积≥200Ah；在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，位于驾驶室左侧，带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落

1.10油料箱：≥200L（油箱注入口带滤网）

1.11整车长度：≤10000mm。

1.12整车比功率：≥10kW/t

1.13 最高车速：≥90km/h

1.14其他设备：近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。

1.15底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等详细参数对比表。

※1.16排放：国六

（二）驾驶室


2.1结构：平头，原装四门，带液压翻转机构，电动升降车窗。驾驶员座位可调节。7寸彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头，可以显示器材随车情况的器材管理系统。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。

2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、取力器开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，仪表盘上安装标准仪表、指示灯及开关，包括里程表、转速表、油压表和警报灯、油箱油量表、冷却水温度表、电瓶充电指示、气压表、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警示灯、工具箱开启警示灯、警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。

其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座等。

2.3乘员室座椅数≥6人，宜采用2+4布局。座椅应为模具成型配合螺栓固定，不得为焊接拼装，座椅金属材料边缘应光滑，所有座椅需配置3点式安全带，座椅下方应设置储物柜，带锁，防止自动打开。

（三）上装车厢

3.1结构：全铝合金结构，允许采用焊接、搭接、铆接、螺栓连接等有效连接方式，确保轻质、耐腐、抗压。车厢采用低重心设计，提高行车安全性。

3.2上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，不得为不锈钢或碳素钢，尽量减轻上装重量。

3.4车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，罐顶不得裸露，车顶应作好防水处理，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。车顶两侧设置铝合金护板。

3.5脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重不低于150kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。

3.6上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。

（四）供水线路附件


水带护桥：在远程供水系统作业时，将水带护桥设置到路口，供火场灭火救援车辆通行，避免车辆压过水带，影响供水作业的顺利进行，每副可承载≥30T


（四）器材配备表


序号

名  称

规  格

数量

单位

1

水带护桥

DN400，钢制，6 块拼接 

4

副

2

警戒隔离墩

圆锥状

30

只

3

备用接口总成

DN400

2

副

4

水带包布

400型

4

块

5

车轮止动块

通用型

4

只

6

底盘随车工具

按底盘标配

1

套

7

强光手电筒

2

个

8

水带接口扳手

4

把

9

备胎

1

只

10

巡护电动自行车

可折叠式锂电池

2

辆




包5：宿营车
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	大型宿营车
	1.国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡或不低于其档次底盘，变速箱采用国际知名品牌参照法士特、爱信、采埃孚。

2.主要技术要求

2.1驱动形式：6×4

2.2驾驶室：单排

2.3发动机：柴油发动机

2.4额定功率：≥280KW，比功率≥11Kw/T

2.5※排放标准：不低于国六排放标准

2.6燃油箱容积≥280L

2.7变速箱形式：手动变速箱或自动变速箱

2.8 离去角≥12°，接近角不低于原车底盘设计

3.乘员室

3.1单排双门带双层卧铺驾驶室，准乘人数2，带原车空调

3.2中控门锁+钥匙控制

3.3电动车窗，后视镜带电动+电热功能，驻车空调系统

3.4要求：整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠

4喷漆

4.1整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

4.2根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

5.车厢


5.1车厢全部采用优质铝合金或高强度钢材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板，外蒙皮为优质铝合金板

5.2车厢为全铝合金高强度钢材框架焊接式结构的保温箱体。全车左右两边各配置液压双侧扩展箱结构，扩展箱两侧可同时扩展。并配有应急手动扩展机构。

5.3车顶外侧安装频闪警灯及车外照明灯，内侧安装LED车顶照明灯

5.4车厢后部一侧设置一架通往车顶的铝合金安全爬梯

6.电动液压支腿


6.1调平方式自动调平，支撑腿具有同时调整及独立调整功能

6.2操作方式电动控制，一个按钮控制支腿伸出，另一个按钮控制收缩。设备以车辆为动力源，额定工作电压为DC24V

6.3支腿数量4个

7.宿营系统


7.1水平式扩展方舱方舱展开收缩采用电动驱动，配备应急回收装置采用双侧拓展厢结构，电动一键式展、收，扩展箱两侧可同时扩展，采用PLC实现自动控制，开启收回一键控制，操作简单方便

7.2※床铺设置床铺数≥24张，床铺长度≥1.9m、宽度≥0.65m，可翻折180°，中间为人行过道，每个床铺均设置USB接口和220V插座。每个床铺配备冬春两季被褥等床上用品

7.3放舱内照明灯床铺照明灯安装在床头，可满足单铺阅读需求，自带开关

7.6通风窗舱左右两侧各设置推拉窗，采用挡雨、防蚊、遮光、采光功能的多功能车窗，提高车厢内部的亮度，野外时提高室内通风效果。车厢门窗设纱窗，防止夏季蚊虫进入车厢内，同时设置可拆除保温帘，夏季时拆除，冬季时安装在门口，防止冷空气进入车厢内部

※7.7新风系统配备PM2.5过滤器和负氧离子发生器，仓内配备空调，满足重庆气候特点，合理配置出风口 达到室内温度均衡。（满足重庆夏季野外露天场地满员情况下30分钟内达到25摄氏度要求）

7.8人造板及其制品的甲醛释放限量低于GB18580-2017中E1级标准。根据国家标准化管理委员会公布的VOC国家强制标准，《车内VOCs试验方法》提供车内空气质量的报告复印件并加盖投标人公章。
8.电器系统

8.1警灯警报车头前顶部设置长排式警灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

8.2方舱内照明灯供电满足外部供电和车载发电机供电自动切换，能够满足整个箱体的照明

8.3车厢左右两侧上部各配置四盏频闪警灯

8.4车外照明车厢左右两侧上部各配置四盏LED侧照明灯

8.5车顶照明车厢顶部内侧配备LED灯

8.6车厢两侧安装有内嵌式黄色警示闪光灯

8.7 配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于32G，拍摄时间不小于6小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头

8.8 配超静音发电机，发电机满负荷工作时室内噪音≤50dB，发电机功率能满足车内电器供电需求，连续供电时间≥72小时

9.随车资料

9.1底盘使用说明书

9.2底盘质量保修卡

9.3底盘合格证

9.4发动机号码拓印

9.5底盘号码拓印件

9.6消防车使用说明书

9.7消防车消防器材清单

9.8整车合格证

9.9消防车跟踪服务卡

9.10消防车交接清单

10.随车器材

序号

器材名称

规格型号

数量

1

床上用品

≥24套

2

垃圾桶

不锈钢，容量≥8L

4个

3

窗帘

1套

4

车载饮水机

1个

5

应急照明灯

1套

6

市电电缆

长度≥50m，3*10m橡套移动电缆

2套

7

车载式防雷装置

单相2模块，40KA

1套

8

支腿垫木

4个

9

安全警示牌

2个

10

警戒带

帆布材质，50米

2个

11

备用保险

1套

12

备用灯泡

1套

13

备用滤芯

1套

14

备胎

与原车同品牌型号

1个

15

手提式干粉灭火器

2kg

2具

16

水桶

2个

17

原车工具

1套

18

车用三角警告牌

GB19151-2003

1个

19

发电机

1台



	2
	小型宿营车
	1.国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡或不低于其档次底盘，变速箱采用国际知名品牌参照法士特、爱信、采埃孚。

2.主要技术要求

2.1驱动形式：4×2

2.2驾驶室：单排

2.3发动机：柴油发动机

2.4额定功率：≥220KW，比功率≥11Kw/T

※2.5排放标准：不低于国六排放标准

2.6燃油箱容积≥280L

2.7变速箱形式：手动变速箱或自动变速箱

2.8 离去角≥12°，接近角不低于原车底盘设计

3.乘员室

3.1单排双门带双层卧铺驾驶室，准乘人数2

3.2中控门锁+钥匙控制

3.3电动车窗，后视镜带电动+电热功能，驻车空调系统

3.4要求：整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠

4.上装配置

※4.1配置：车厢后侧设1个主休息室，不使用扩展箱，使用拓展箱设副休息室，配置2套上下双床（4床位），折叠桌等，设卫生间、淋浴间，衣柜、床头柜、设备机柜等

4.2结构：扩展箱结构，厢体整体强度好、平整度高、保温隔热性强、整体美观。厢内净高不低于2.1米，厢体所用金属材料的防锈、抗疲劳性能符合国标，厢体采用优质铝合金或高强度钢材骨架，符合GB/T3190，厢体所有工件在焊接过程应进行防锈处理

4.3材质：厢体内外包型材、门结构采用阳极氧化处理过的铝型材，外型美观，防腐耐用

各开孔和承重处均有骨架的预埋件，满足厢体的承重要求和安装要求。所有线束均预埋在方舱的大板内，线束规范整齐便于检修更换，线束应有抗磨绝缘保护层，抗老化、外露部位耐折弯

大板结构要求具有环境适应性好及具有多种防护性能，隔热保温，防雨、防火、防热辐射、防虫蛀鼠咬等性能；车厢装有登顶踏板便于上顶部维护设备

4.4厢门：车厢右侧设置1套上下门，尺寸≥1900×750mm，密封性能良好，长期使用不下坠变形，门锁和拉手结实耐用，门的转轴平稳顺滑，开关门噪音小

登车梯采用抽拉平台式，平台下部设置铝合金抽拉梯，配有上车扶手，方便人员上下车，梯面进行防滑处理，平台上方设有遮阳棚；车厢左侧设计应急逃生门，步梯采用翻转踏步或伸缩爬梯，应做防滑处理，适当位置应配扶手，方便人员上下，设置相应的警示和操作说明，逃生门设计制造标准同主门且安全可靠

4.5操控方式：外扩厢传动机构采用电控驱动装置，实现面板按钮式操作厢体移出（回收），且在厢体移出（回收）过程中平稳同步。电动侧拉箱可扩展≥1m，顶部用防滑花纹铝板铺设，扩展动作由PLC实现自动控制

4.6外扩厢每侧配备两点式支撑腿，操作方式便捷安全，选用电动支腿，应急状态下可使用手动功能。

4.7会议室、休息室地板进行防水处理。

4.8车厢底部设置4个液压支撑腿，配置4块垫板

主、副休息室

5.1主休息室尺寸可满足床铺摆放后仍有宽敞空间可供人员行走

5.2主休息室配置：床铺、床头柜、挂衣钩；床铺舒适可靠，且合理利用空间将床铺做到最大化；床头适当位置设置多功能电源插座，220V，带USB充电接口

副休息室配置：设置在车厢拓展仓上，尺寸可满足床铺展开后仍有宽敞空间可供人员行走；床铺：长×宽=2000×950mm，床头侧面适当位置设置多功能电源插座，220V，带USB充电接口

每个床铺设置床头灯、夜灯和应急按钮等

5.3主休息室窗户：设置于门上，对称位置也设置窗户窗户尺寸为≥700×400mm（±5mm），配纱窗、窗帘，开启方式为外开上悬，角度≥20°，窗户玻璃为单面反射玻璃

5.4副休息室窗户：尺寸为≥700×400mm（±5mm），配纱窗、窗帘，开启方式为外开上悬，角度≥20°，窗户玻璃为单面反射玻璃。副休息室床侧设置可推拉帷幔

5.5主、副休息室配有防蚊虫装置

6、卫浴室

6.1卫浴室结构：卫生间与淋浴间设立隔断

6.2卫生间配置：洗手池、卫浴镜（含镜前灯），洗手池侧上方预留洗手液、抽纸、洗漱用品摆放位置，马桶侧方（预留卫生纸摆放位置）、手机架；在洗手池和马桶的适当位置设置隐藏式垃圾桶，采用真空马桶

6.3合理布置扶手、摆放毛巾及卫浴用品，地板进行防滑处理，应能提供可调节恒温热水，并对加热设备配备安全保护装置。淋浴间顶部位置设置一台≥80L电热水器供消防员淋浴使用，同时也提供整车热水

6.4卫浴间顶部设置有一台换气扇。淋浴间配备恒温花洒并具有废水收集处理功能

7、会议室

7.1车厢内部设置可满足5人的小型会议室，长×宽×高≥2950×2400×2100mm
7.2照明：会议设置LED顶灯，照度≥300lx

7.3会议桌：木质结构，展开后长×宽×高≥1700×800×750mm；主位设扶手，电动前后移动、靠背可调节，会议桌设置4个单人电动沙发；会议桌设有盖板式综合接口，根据实际需求设置电源、电话、USB、各类视频传输接口等，接口符合国家标准

7.4彩色显示屏或投影设备：设置于会议室主位沙发的对面，配备彩色打印复印一体机一台。显示设备和打印机能与笔记本电脑无线连接

7.5会议室配备微波炉、车用饮水机、车载冰箱、空气加湿器、储物柜（内部物品固定），饮水机能随时提供温、热水

8、内装材料

8.1人造板及其制品的甲醛释放限量低于GB18580-2017中E1级标准。根据国家标准化管理委员会公布的VOC国家强制标准，《车内VOCs试验方法》提供车内空气质量的报告复印件并加盖投标人公章
8.2内饰主色调：浅色、暖色系

8.3床架材质：不锈钢或铝型材质。副休息室床垫固定于床架上

8.4主、副休息室床垫材质：医用环保级工程塑料材质，采用天然、舒适、环保面料。卧室和指挥室墙面上合理设置墙壁隐形大号挂衣钩或衣柜

9、水箱及管路

9.1水箱储水量：净水箱≥200L；黑水箱≥50L；灰水箱≥100L，黑水箱应采取独立式可抽拉搬运设计，底部设球阀排污口，配排污导管。

9.2材质：净水箱采用304不锈钢材质，灰水箱及黑水箱采用食品级PE材质制作。箱体具有足够的强度、刚度

9.3净水箱：设有溢流管，车厢体应设有DN65注水口，箱底设有不锈钢带球阀的排污口，并带防腐蚀排污导管。出口带水质净化器，水处理后，防垢率＞98％；除垢率＞95％；杀菌率＞95％ ；灭藻率＞95％；浊度（FTU）≤5，清澈无异味

9.4真空马桶下设置进口电动搅碎泵，通向黑水箱，搅碎泵旁必须设置检修孔，方便检修；马桶采取适合的方式集污

9.5水箱带保温、加热功能，保证高寒地区正常使用

9.6水路系统配备车用水泵，在无外接水源情况下净水正常使用

9.7管路采用高铁用铝塑管，整体管路设计合理通畅。整车用水管路最低位设置排空阀

10、电源系统

10.1配置市电、外接电源等多种供电方式，（接口和线路所承载供电能力大于所有用电设备功率总和，计算通过的电流安培数）国标制式插座等配置，智能化管理整车供配电系统，外供插座防雨淋符合IP65等级

10.2配进口超静音发电机，发电机满负荷工作时室内噪音≤50dB，具备散热措施，发电持续工作时间≥72小时

10.3增加一组蓄电池，满足上装照明、警灯、通信、会议等关键设备，4小时用电量

10.4具备由市电、应急发电照明车供电切换功能，保障车辆使用。配置接地功能和防雷措施，安全用电措施，防止出现触电等危险状况

11、电器及控制设备

11.1警示灯具：驾驶室顶部设置1.6米长排消防专用灯具，驾驶室内设置警报器和扩音系统(功率100W)，在驾驶室可控制扩音器。在车厢两侧、尾部等并联安装爆闪灯，警灯、警报器各自采用独立控制开关。下方安装安全标志灯和侧回复反射器，配有示廓灯。驻车拓展时，外扩厢的边缘安装警示灯。

11.2车辆两侧上方及后部各配有侧照明灯（入口处，每侧不少于2个）

11.3车内卫浴间电气照明应使用防潮灯具，防护等级为IP67

11.4设置可连接所有电器设备的控制柜，内设电压表、电流表、指示灯、插座、照明灯开关、排风扇等所有电器开关指示，并具有漏电保护、过载保护、短路过流保护漏电保护、过载保护、短路过流保护等

11.5整车配备智能自动控制面板，离地高度≥1.2m，对净水箱、黑水箱、灰水箱液位、车内空气质量等设备运行情况监控，同时可监测整车电压电流异常状态，并具备报警功能

11.6新风系统配备PM2.5过滤器和负氧离子发生器，厢体内配备静音冷暖空调，满足重庆气候特点，合理配置出风口 达到室内温度均衡。（满足重庆夏季野外露天场地满员情况下30分钟内达到25摄氏度要求），取暖方式选用电加热膜加热

11.7配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于32G，拍摄时间不小于6小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头

12喷漆

12.1整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

12.2根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

13、其他

13.1交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均需加满。

13.2全车及车载仪器具有2套中文使用说明书。供应商须承诺每年进行1次全车功能的培训




包6：加油车
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	加油车
	1. 国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡或不低于其档次底盘，变速箱采用国际知名品牌参照法士特、爱信、采埃孚。提供国家工信部公告，单车，不接受半挂车投标。

2.主要技术要求

2.1驱动形式：6×4

2.2驾驶室：单排

2.3发动机：柴油发动机

2.4额定功率：≥280KW，比功率≥10Kw/T

※2.5排放标准：不低于国六排放标准

2.6燃油箱容积≥280L

2.7变速箱形式：手动变速箱或自动变速箱

2.8 离去角≥12°，接近角不低于原车底盘设计

3.乘员室

3.1单排双门，准乘人数2

3.2中控门锁+钥匙控制

3.3电动车窗，后视镜带电动+电热功能，空调系统

3.4要求：整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠

4喷漆

4.1整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

4.2根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

5.油罐：用于装运柴油、汽油，罐容积≥15立方米，弹性连接，可根据采购人要求进行分仓。罐体采用优质钢或铝合金制作，厚度≥5mm，提供罐体探伤报告和罐体检测报告复印件加盖投标人公章，提供罐体所用钢材或铝合金品牌型号及厚度。罐顶设人孔，内置呼吸和紧急排气功能,设有折叠护栏

6.油泵：专用油泵2个，分别用于柴油和汽油,设有安全阀超载保护。投标文件需提供油泵品牌型号图片及详细技术资料作为评审和验收标准

7.加油机：专用加油机2个，带屏幕显示，操作方便，投标文件需提供加油机品牌型号图片及详细技术资料作为评审和验收标准

8.下装系统：包含卸油阀、油气回收、海底阀等装置，海底阀可在紧急情况时自动新开管路，防止泄露，油气回收可防止油气外泄，卸油阀可避免油气扩散

9.安全装置：随车配备灭火器2具，尾部装有导静电装置防止装卸或运输途中产生静电引发事故

10.招标文件未全部列出油料供给车所需功能或部件，投标文件需全部列出其他全部配置以满足油料供给需求，保证所投车辆具备油料运输、装卸、加注等各项功能，若因投标人未全部列出其他配置导致产品不能正常使用，投标人需承诺免费增添部件或更换所供产品或作退货处理。其他配置将作为评审和验收标准。提供书面承诺函加盖投标人公章（格式不限）




包7：餐饮保障及淋浴车
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	餐饮保障车
	1.国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡或不低于其档次底盘，变速箱采用国际知名品牌参照法士特、爱信、采埃孚。

2.主要技术要求

※满足2小时内200人饮食加工需求。

2.1驱动形式：4×2

2.2驾驶室：单排 带原车空调

2.3发动机：柴油发动机

2.4额定功率：≥220KW，比功率≥11Kw/T

※2.5排放标准：不低于国六排放标准

2.6燃油箱容积≥280L

2.7变速箱形式：手动变速箱或自动变速箱

2.8 离去角≥12°，接近角不低于原车底盘设计

3.乘员室

3.1单排双门带双层卧铺驾驶室，准乘人数≥2

3.2中控门锁+钥匙控制

3.3电动车窗，后视镜带电动+电热功能，驻车空调系统

3.4要求：整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠

4副车架

4.1材质采用专用钢材制造而成的高强度矩管

5.车厢


5.1材质车厢全部采用优质铝合金或高强度钢材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板

5.2结构车厢为铝合骨架结构

5.3车厢门采用整体厢式设计，两侧板可上下翻折平铺，上边遮雨和阳光，下边增加了操作区域面积

5.4车顶护围外侧安装频闪警灯及车外照明灯

5.5爬梯车厢后部左右两侧各设置一架通往下翻版的可拆卸铝合金安全爬梯

6.净水箱


6.1材质采用高强度304不锈钢

6.2容量≥1200L

7.污水箱


7.1材质采用高强度304不锈钢

7.2容量≥300L

8.水池柜


8.1材质采用高强度304不锈钢，经过整体钝化处理

9.加压水泵


9.1材质采用高强度304不锈钢热水泵

9.2流量4.5m³/h

9.3额定电压220V

9.4额定功率550W

9.5扬程≥18m

9.6作用用于将水箱中的水提供给洗水槽、燃油炉灶、蒸饭柜和热水器

10.热水器


10.1额定电压220V

10.2额定功率2KW

10.3容积≥10L

10.4功能提供热水，供单兵食品和直接饮用

11.燃油炖炒灶


11.1采用高强度304不锈钢，

11.2额定电压220V/

11.3额定频率50Hz

11.4燃料柴油

11.5燃油消耗量4.5L/H

11.6额定热负荷50KW

12.燃油蒸柜


12.1材质采用高强度304不锈钢，经过整体钝化处理，使其具有优异的抗氧化性、耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性的特点

12.2燃料柴油

12.3额定热负荷50KW

13.烟罩


13.1材质采用高强度304不锈钢，

13.2额定电压220V

13.3额定功率75W

14.其他功能配置


14.1车载消毒柜额定电压220V

14.2车载消毒柜额定功率1.8KW

14.3机械自动切菜机工作效率120kg/h

14.4多功能绞肉机工作效率120kg/h

14.5净水系统水处理能力1.8T/h

15.电器系统


15.1警灯警报车头前顶部设置长排式警灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

15.2烹饪仓内设有照明灯，照明灯供电满足外部供电和车载发电机供电自动切换，能够满足整个箱体的夜间照明

15.3车厢左右两侧上部各配置频闪警灯

15.4车外照明车厢左右两侧上部各配置LED侧照明灯

15.5警示灯车厢两侧下翻门和上翻门展开后朝向消防车前和后方均安装有内嵌式黄色警示闪光灯

15.6配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于32G，拍摄时间不小于6小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头

15.7 配超静音发电机，发电机满负荷工作时室内噪音≤50dB，发电机功率能满足车内电器供电需求，连续供电时间≥72小时

16.喷漆


16.1整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

16.2根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

随车资料

17.1 底盘使用说明书

17.2 底盘质量保修卡

17.3 底盘合格证

17.4 发动机号码拓印

17.5 底盘号码拓印件

17.6 消防车使用说明书

17.7消防车消防器材清单

17.8 整车合格证

17.9 消防车跟踪服务卡

17.10 消防车交接清单

随车器材

序号

器材名称

规格型号

数量

1

不锈钢铲子

2把

2

不锈钢漏勺

2把

3

不锈钢碗

200只

4

不锈钢筷

200副

5

不锈钢盆

2把

6

保温汤桶

4只

7

刀具架

1套

8

切菜刀

切刀2把，砍刀一把

3把

9

菜板

2件

10

垃圾桶

2只

11

垫木

4个

12

手提式干粉灭火器

2kg

2具

13

水桶

2个

14

原车工具

1套

15

车用三角警告牌

GB19151-2003

1个



	2
	淋浴车
	1. 国产优质底盘，参照或相当于五十铃、上汽红岩依维柯、汕德卡或不低于其档次底盘，变速箱采用国际知名品牌参照法士特、爱信、采埃孚。

2. 主要技术要求

2.1 驱动形式：6×2

2.2 驾驶室：单排

2.3 发动机：柴油发动机

2.4 额定功率：≥280KW，比功率≥11Kw/T

※2.5 排放标准：不低于国六排放标准

2.6 燃油箱容积≥280L

2.7 变速箱形式：手动变速箱或自动变速箱

2.8 同时洗浴人数≥12人、同时洗漱人数≥10人

2.9 离去角≥12°，接近角不低于原车底盘设计

3. 乘员室

3.1 单排双门带双层卧铺驾驶室，准乘人数≥2 配备原厂空调

3.2 中控门锁+钥匙控制

3.3 电动车窗，后视镜带电动+电热功能，驻车空调系统

3.4 要求：整体防腐处理，确保车辆经久耐用、舒适安全可靠

4.副车架


4.1 材质采用专用钢材制造而成的高强度矩管

5.车厢


5.1 材质车厢全部采用优质铝合金或高强度钢材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板

5.2 结构车厢为优质铝合金或高强度钢材框架结构

5.3 车顶外侧安装频闪警灯及车外照明灯，内侧安装LED车顶照明灯

5.4 车厢后部右侧设置一架通往车顶的铝合金安全爬梯

5.5 车厢外侧左右各设置可收折的洗漱池，每边洗漱池配可收折冷热水龙头

6.储罐


6.1 材质304不锈钢

6.2 容量1800L和900L

6.3 设备储罐分为1800L保温水箱和900L清水箱,清水箱左右各一个DN80带卡式接口雄口的注水口，底部设有一个带DN40球阀的排污口，顶部设有一个清洗口。

淋浴锅炉系统


7.1 燃烧器功率
160-450KW

7.2 锅炉系统最高加热温度60度，智能控温

7.3 锅炉加热装置操作电启动，自动/手动两种操作模式

电器系统


8.1 车头前顶部设置长排式警灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

8.2 车厢内设有照明灯，照明灯供电满足外部供电和车载发电机供电自动切换，能够满足整个箱体的照明

8.3 频闪灯车厢左右两侧上部各配置频闪警灯

8.4 车厢左右两侧上部各配置LED侧照明灯

8.5 车厢顶部内侧配备LED灯

8.6 车厢两侧安装有内嵌式黄色警示闪光灯

8.7 配备能实现360°全景行车记录仪，内存不小于32G，拍摄时间不小于6小时，具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头

8.8 配超静音发电机，发电机满负荷工作时室内噪音≤50dB，发电机功率能满足车内电器供电需求，连续供电时间≥72小时

喷漆


9.1 整车车身外表面：按部消防局统型要求涂装。为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

9.2 根据相关法规要求进行外观设计，提供外观效果图

随车资料

10.1底盘使用说明书

10.2 底盘质量保修卡

10.3 底盘合格证

10.4 发动机号码拓印

10.5 底盘号码拓印件

10.6 消防车使用说明书

10.7 消防车消防器材清单

10.8 整车合格证

10.9 消防车跟踪服务卡

10.10 消防车交接清单

随车器材

序号

器材名称

规格型号

数量

1

潜水泵

2台

2

水净化装备备用滤芯

过滤精度5微米纤维熔喷滤芯，与原设备同型号

5个

3

支腿垫木

2个

4

警戒带

帆布材质，50米

2条

5

备用保险

1套

6

备用灯泡

1套

7

备用滤芯

1套

8

备胎

与原车同品牌型号

1个

9

手提式干粉灭火器

2kg

2具

10

水桶

2个

11

原车工具

1套

12

车用三角警告牌

GB19151-2003

1个




包8：水陆两栖应急救援车
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	水陆两栖应急救援车
	1.适用于各种复杂路面、沼泽地带、冰面、水面、极地等复杂自然条件下行驶。

2.四轮驱动，机动性强，车辆可原地转弯，配备后视监控摄像头，适于复杂的野外环境。

3.自重≥1300kg，载重≥1000kg，载人数≥6人。
※4.陆面行驶速度≥45km/h，水上速度≥5 km/h。
5.装载气动循环悬挂装置，能保证轮胎小于30秒快速充气达到工作压力。

6.车厢体密封性强，当轮胎处于零压力或缺少车轮时依然可以漂行。
7.底舱容积不小于170升，便于储备物资、器材、燃料等，车底平整。
8.车厢设置溢水阀，可向外排水。
9.油箱容积≥65L，有倾斜行驶时避免缺油设计。

▲10.车辆长度≥4000mm，宽度≥2500mm，高度≥2500mm。越障垂直高度≥100cm，爬坡角度≥35度。

11.车轴离地高度不小于55cm，底部平滑，避免剐蹭到障碍物。

12.采用可弯折车架保证既能陡坡行驶，同时可沿一定角度沟壑行驶

13.投标文件需提供产品设计方案以及随车备件配备清单。

   14.提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章。

	2
	定制快速救援艇
	1.使用铝合金制造，坚固耐用，船体光滑外观造型美观，用于水上消防救援使用；

▲2.船体四周带有充气式护舷，护舷采用海帕龙或不低于同等性能材料；

3.护舷浮筒不少于6个气室，每气室安装充气阀，安全泄压阀，一处充气可以使得整船气室完成充气成型，并可以各气室完成独立密闭，工作互不影响；

▲4.荷载人数：不小于12人，航区:内河B级 ；

5.总长: ≥8m，型宽≥2.8m，型深≥1.5m；

▲6.航速不小于90公里/小时（静水，6人测试）

7.吃水深度≥40cm

8.尾板高度≥640mm

▲9.具备自感应扶正功能，在一定程度上可防止船只在复杂水域中翻船，自动扶正功能续航时间不小于20天。

※11.主机功率≥250hp*2

11.1 四冲程，6缸

11.2 排量≥3000cc

11.3 前操，驾驶台尺寸不小于110*100*90cm

11.4 机器单个净重≤300kg

12.提供所投产品设备清单和主要设计图纸，包含布置图、外观效果图和船底形式等。

13.建造标准执行中华人民共和国海事局的相关法规规则，图纸符合内河BJ2航区使用要求。完工船只必须取得船检部门的检验证书。

14.实际外观颜色标识根据采购人需求定制。


包9：舟艇类

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	橡皮艇
	1.具备较强耐磨、防撞、抗老化性能。

2.可选用PVC面料或海帕龙等材料，层数≥3层，总长度≥380cm，独立气室≥4个，最大载人数量≥6人，最大载重≥700kg。

3.加装底部装甲防护。

4.艇身设有360度防撞弦，防撞弦以下部位采用加强防护装甲，增强救援艇在洪灾、内涝等不明水域环境下的强度和耐用性。

5.设置快速排水孔，使用内置船桨固定扣加自动锁设计，具备耐磨和防锈蚀特性。

6.船艉板外侧加装舷外机挂架护板，船艉板内外两侧设置金属拉环≥4个，每侧≥2个，用于固定船外机、油箱和拖船使用，船艇四周增加反光条，增加夜间辨识度。

7.船身周围配有船边绳，艇的内外金属环挂点≥10个。

8.配备船桨≥2个，舟艇维修工具包1个，内含胶水、气嘴扳手以及舟艇材料等。

▲9.主机功率≥:30hp

9.1缸数不少于2，排气量≥:490cc

9.2最大油耗:≤11.5(L/H) 

9.3润滑系统:预混机油和汽油

9.4随机油箱：≥24L；

10.配有螺旋桨防护网，在洪水急流等不明水域环境中驾驶，防止水下障碍物对螺旋桨造成损坏，造成船艇突然失去动力，同时也可以防止落水人员被螺旋桨伤害。

11.配备使用说明书、使用操作视频。

12.提供船级社认证复印件并加盖投标人公章。 



	2
	喷泵式冲锋舟
	1.采用玻璃钢复合材料为主体，护舷采用EVA或不低于同等性能材质，方向盘操作；

2.船体总长≥5.2m，型深≥0.6m，可载人数≥10人；载重≥:1000公斤；

3.型宽≥2m，吃水≥0.2m,

4.航速≥45km/h

▲5.采用隐藏式发动机设计，主机功率不小于60hp，不大于80hp。

7.抗风等级：6级及以上

8.提供船级社（CCS）出具的产品检验报告(试验证书)复印件加盖投标人公章。



	3
	玻璃钢冲锋舟
	※1.使用优质玻璃钢制造，坚固耐用，船体光滑外观造型美观。

2.乘员： 10-12人，航区:内河B级 

3.总长: ≥6m，船长≥5m，型宽1.8-2.2m

4.载重≥:1200公斤

5.航速≥45km/h

6.吃水深度≥:30cm

7.排水量≥:45立方米

8.尾板高度≥550mm

※9.主机功率≥:60hp

9.1缸数不少于L3，排气量≥:840cc

9.2燃油进气系统:化油器 

9.3启动装置:手动启动器，操舵系统:后操，调整和倾斜方式:手动倾斜

9.4最大油耗:≤26(L/H) 

9.5润滑系统:预混机油和汽油

9.6净重≤105KG

10．提供船级社（CCS）出具产品检验报告(试验证书)（复印件加盖投标人公章）。



	4
	玻璃钢冲锋舟(不带挂机）
	※1.符合消防船消防性能要求和试验方法（GB/T12553-2005），使用优质玻璃钢制造，坚固耐用，船体光滑外观造型美观。

2.乘员： 10-12人，航区:内河B级 

3.总长: ≥6m，船长≥5m，型宽1.8-2.2m

4.载重≥:1200公斤

5.航速≥45km/h

6.吃水深度≥:30cm

7.排水量≥:45立方米

8.尾板高度≥550mm




包10：气垫船
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	气垫船
	※1.水陆两栖气垫船；用于滩涂、水草茂密浅水区人员紧急救助和撤离，可在陆地、冰面、雪地、草地、沙漠等较平整的界面上行驶，船周有防撞气囊或其他更优防撞设计。

2.外形尺寸：总长不小于4.5m，成员数不小于6人

3.发动机：四冲程发动机，功率大于120千瓦。

4.航速：不小于60公里/小时。

5.续航时间：不小于2小时。

▲6.载重：不低于400KG。

7.结构要求：由推进系统、发动机、控制系统、船体、分段式浮力系统、裙围、防护裙指等部分组成（加盖公章设计图纸证明）。

▲8.装备原地倒退、悬停、侧滑功能。

9.支持全船一键启动功能。

10.配备气垫船专用平板拖车（标书配图纸）。

11.投标人非所投产品制造商时须提供所投产品制造商的售后服务承诺书（复印件加盖投标人公章）。

12.提供所投产品设备清单和主要设计图纸，包含布置图和外观效果图。

13.提供船级社（CCS）出具产品检验报告(试验证书)（复印件加盖投标人公章）。




包11： 通信类

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	线盘
	1.每盘线缆长度至少100米，带轮；

2.电压：220V 50/60Hz；

3.材质：工程塑料ABS；

4.额定电流：10 A ~16A；

5.额定功率：≥5KW；

6.电线：≥3芯2.5 mm2、国标纯铜。

	2
	高频扩音器
	1.功率不低于75W；

2.裸机重量不大于2.5Kg；

3.电池容量不低于2500mAh；

4.录音时长不低于120秒；

5.具备无线和有线扩音功能；

6.包含扩音器1个、无线发射装置1个、锂电池2块等。

	3
	混合矩阵
	1.输入端口不少于16×HDMI，输出端口不少于16×HDMI；

2.分辨率：支持1080I、1080P@24/30/50/60/120HZ、4K@30HZ；

3.控制接口包括1路RS-232IN、1路RS-232OUT、1路RJ-45；

4.协议：支持HDMI1.4A、EDID管理和可擦写、HDCP解析；

5.控制方式：可视化按键、web、APP。

	4
	北斗有源终端
	▲1.必须能够接入应急管理部和消防救援局北斗/GPS定位平台；

2.具有北斗RNSS/RDSS定位功能，具备北斗RDSS应急通信能力，可实现单兵定位、位置共享、位置上报以及短报文通信等功能。

3.手持终端性能指标：符合北斗终端RDSS通用性能指标要求，发射信号功率：不大于5W，电池续航时间：待机不小于24小时，连续工作不小于4小时（屏亮度调到最低，发射频度1次／分钟），平均故障间隔时间（MTBF）：不小于2000小时。

	5
	卫星数据终端
	1.数据业务最高速率：上行≥490 kbps（使用共享数据信道），下行≥490 kbps（使用共享数据信道）；

2.重量≤3.5kg，便携易于携行；

3.接口：不低于1个模拟RJ-11电话/传真接口，2个LAN接口；

4.连接器类型：RJ-45；

5.电池类型：锂离子电池，可充电，输入电压10-32V直流。

	6
	无线中继台
	1.开机一键式使用，无需配置和更改参数，具备显示屏幕可以查看工作状态，兼容各类厂家的标准PDT数字常规对讲机，能够与采购人现有350兆数字常规终端兼容，并互联互通；

2.语音中继台与PDT数字常规进行无线互联时，可以预先设置≥3个常用的控制信道频点，开机即用；

3.无线联网：具备无线联网功能，与采购人现有350兆数字常规终端以无线交换联网方式完成互联组网，不增加其他附属联网设备，语音中继台之间通过无线链路自动联网，无需人工干预，短时间内即可完成组网。至少有3家以上品牌的350兆数字无线通信终端（含采购人现有350兆无线通信终端）在该语音网络内使用同一频点无需任何操作可直接互相通信，且语音无中断，投标人负责免费配置采购人现有350兆无线通信终端无线中继功能，确保终端能够中继组网通信。（采购人现有350兆终端品牌型号包括海能达PD780、海能达PD700、东方通信D8235、万格VR8820等品牌型号，需免费配置终端数量不少于5000台）。

4.天线：1根全向天线，增益不小于5.5dBi，长度≤1.2m,专网使用；

5.具备3个以上频点切换功能，同时能够写入3个以上不同频点，当采购人现有350兆无线通信手持对讲终端调整频点信道时，可进行频点一键切换予以匹配；

9.工作频段：350-400MHz；

10.防护等级：≥IP67；

11.工作温度：-30℃~+55℃；

12.尺寸、重量应便于单人携行操作；

13.电池供电：≥9小时;

14.兼容性：支持兼容各类厂家的标准PDT数字对讲机或者模拟对讲机通信，支持一机多模通信方式，切换完成后能独立工作于PDT数字语音中继、模拟语音中继等模式；

15.支持组建PDT数字常规半双工组呼业务无线链路，转发语音业务。最大支持组建无线链路不少于两路，可以同时转发至少两路业务，且彼此不干扰；

16.包含主机1台、天线、背包、手提箱以及其他原厂配件1套

	7
	专业任务无人机
	1.无人机机身技术要求

1.1采用折叠结构设计，展开方便快捷，便于携带,折叠尺寸≧800mm×900mm×900mm;

1.2最大负载重量≧35kg；

1.3常规海拔高度（海拔高度3000m）条件下，标准载荷续航时间≧60min（负载5kg）, 最大负载载荷续航时间≧20min（负载35kg）；                                                                          

1.4最大飞行速度≧15m/s;

1.5图传有效距离≧5km;

1.6最大工作海拔≧5000m;

1.7最大抗风等级≧7级；

1.8定位精度：水平≦2m、垂直≦0.5m；

1.9遥控器最大控制距离≧5km;

1.10防水等级：≧IP44；

1.11支持多任务吊舱，可同时搭载本次采购的双光吊舱、照明、喊话、抛投其中任意2个以上吊舱。

2.双光吊舱技术要求

2.1吊舱尺寸≦120mm×155mm×175mm;

2.2吊舱重量≦1kg;

2.3云台控制速度可调，云台具有高速和低速两种模式，云台转动时基于当前速度模式及可见光相机倍数进行速度自适应。横滚角动作范围:不低于-85~+85°,俯仰角动作范围:不低于-90~+90°,航向角动作范围:不低于-150°~+150°，支持360度全角度旋转；

2.4云台稳定性好，俯仰与横滚方向角度抖动量:≦±0.02°,水平方向角度抖动量:≦±0.03°；

2.5云台控制具备一键回中、一键自动快速回归初始位置等功能；

2.6可见光镜头有效像素：≧400万像素，学变焦镜头：≧30倍高清光，具备快速对焦功能，对焦时间≦1S，具备HDMI高清视频（1080P）输出功能，且视频流能够本地存储；

2.7红外分辨率≧640×480；

2.8采用非制冷焦平面微测辐射热计热成像技术；

2.9具备中心点、最高温和最低温显示温度及超温报警等功能； 

2.11工作环境：-10℃ to +45℃ / 20% to 80% RH；

2.12提供512G存储卡1张；

2.13防水等级：≧IP44。

3.照明吊舱技术要求

3.1具备快拆功能，无需借助任何工具即可快速拆装作业；

3.2照明距离：≧100m；

3.3照明功率：≧200W；

3.4流明照度：≧30000lm；

3.5灯珠寿命：≧30000小时；

3.6防水等级：≧IP44。

4.喊话吊舱技术要求

4.1具备快拆功能，无需借助任何工具即可快速拆装作业；

4.2通讯距离：≧5km；

4.3峰值分贝：≧135dB（距离）；

4.4喊话吊舱功率：≧200w;

4.6喊话吊舱语音广播距离：≧600m；

4.7防水等级：≧IP44。

5.抛投吊舱技术要求

5.1采用优质航空铝材料，具备快拆、自主定点抛物、手动遥控抛物等功能；

5.2载物重量：≧30kg，单次飞行可执行抛投次数：≧4次；

5.3防水等级：≧IP44。

6.地面控制站技术要求

6.1地面控制站内置高清触摸显示屏，屏幕尺寸≥13英寸，分辨率：≧1920×1080，阳光下可见；

6.2地面控制站具备HDMI、WAN、USB等多种接口，自带win10操作系统；

6.3地面控制站能够利用网络远程遥控无人机完成飞行任务；

6.4地面控制站自带无人机综合管理系统，可显示高度、速度、航向、飞行轨迹坐标、飞行姿态、剩余电量、飞行时间等参数信息；

6.5地面控制站能够通过手动/智能/按键操控方式控制无人机飞行；

6.6地面控制站CPU不低于 Intel i7七代处理器，内存：≧1 6G，存储：≧3T固态硬盘；

6.7地面控制站能够显示电池的状态信息；

6.8地面控制站具备地图轨迹显示和导航控制功能，包括飞行轨迹地图上实时显示、预定飞行轨迹与实时飞行轨迹同步显示、地图数据库管理、导航控制、坐标显示。

6.9防水等级：≧IP55。

7.遥控器技术要求

7.1兼容多系统，具有16通道且兼容2.4G和915M接收机系统；

7.2包含触控液晶屏，兼容飞控、吊舱控制等主要遥测功能；

7.3模型记忆数≧30组；

7.4能够控制舵机行程的大小。

8.电池技术要求

电芯：锂电池动力电芯；

容量：≧25000mAh。

9.保险要求

9.1提供机身及本次采购的所有吊舱挂载模块一年两次意外换新计划服务，可获得符合出厂标准的全新或与全新产品具有相同性能和可靠性的产品；

9.2提供本次采购的所有吊舱挂载模块一年内非人为损坏的免费维修服务；

9.3飞行器第三方责任险≥1年，总保额为≥100万元。

10.包含无人机1架、双光吊舱1套、喊话吊舱1套、照明吊舱1套、抛投吊舱1套、地面控制站1套、遥控器2个、电池3组、便携充电箱2个、保温箱2个以及其他配套原件；

11.无人机及挂载双光吊舱、喊话吊舱、照明吊舱、抛投吊舱须通过具备CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。
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	通信发电机
	1.具备超载保护装置，交流采用电子短路器，直流采用无熔丝断路器；

2.尺寸大小：≤700（L）×450（W）×560（H）mm；

3.净重：≤70Kg；

4.单相，额定输出：≧2.8KVA，输出上限：≧3.0KVA；

5.额定电压：220V，额定电流：12.7A，直流输出：12V-12A；

6.发动机采用4冲程空冷OHV，排量不低于170CC，额定功率≧3.3Kw/3600rpm,油箱容量≧13升，满载连续运转时间≧8小时，噪音水平：优于51～57dBA/7m。
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	智能电源箱
	锂电池，容量≥291000mAh（1078WH），充电时间5小时，支持AC/DC 输出，AC输出（220/1000W），DC输出（24V/20A），车充口输出（12V/10A），USB输出（5V/2A），尺寸≤350（L）×180（W）×250（H）mm，质量≤8Kg。
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	不间断电源
	1.采用汽车级锂离子电芯，比普通电芯的容量更加耐用，循环寿命大大提高，电池容量：≥5656Wh；

2.多功能接口设计，配有AC（220V/3000W）/DC（48V/50A、12V/10A）等输出方式，可同时为多台设备供电，且供电电压稳定，对充电设备无损害；

3.具备多种充电方式，支持市电充电，车充充电以及太阳能发电板充电；

4.含户外大功率移动电源1台、100W太阳能发电板4块、太阳能电源控制器1个以及其他原装配件；

5.产品尺寸：≤560（L）×450（W）×200（H）mm；

6.重量：≤50Kg;

7.具备过压、低压、过温、过载、交流短路保护功能。
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	打印扫描一体机
	1.彩色喷墨多功能一体机，具备打印/复印/扫描功能；

2.最大处理幅面：A3； 

3.双面功能：自动，网络功能：支持无线wifi、有线等方式连接打印；

4.可扫描到U盘、共享文件夹、电子邮箱；

5.提供15瓶墨水及塑封机，能提供长时间循环打印。
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	照相机
	1.APS-C画幅COMS有效像素：≥3000万，采用DIGIC 8数字影像处理器；

2.具备高ISO感光度降噪和多张拍摄降噪功能，能自动合成连拍的4张图像，降低高感光度拍摄时的噪点，并保持高解像感。

3.实景显示拍摄时，单次对焦连拍能力不低于11张/秒，能够实现高速捕捉能力。

4.使用光学取景器拍摄时，单次自动对焦及伺服自动对焦下最高连拍不低于10张/秒，能够实现高效的被摄体追踪。

5.液晶触摸屏大小：≥3寸；

6.具备红外测光感应器，有效像素≥20万，能够检测人物面部，提高自动对焦性能。

7.含18-200mm镜头1个、512G数据卡1张1。
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	运动摄像机
	1.操作方式：具备远程控制、触摸控制、语音操控等功能；

2.防水等级：裸机可潜水深度≥10米；

3.重量及尺寸便于单手轻便操作;

4.具备广角拍摄功能；

5.具备良好的防抖性能；

6.支持TF存储功能；

7.电池类型：可充电锂离子电池，电池可拆卸；

8.具备GPS定位功能。

9.支持5K30帧和4K60帧，具备HDMI输出接口，可固定安装在采购人现有的三脚架和三轴手持增稳云台上，并配备必要附件。
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	投影仪
	1.投影技术：3LCD，显示芯片尺寸：0.59英寸含微透镜，亮度不低于3200流明，变焦比例：1.2X；

2.对比度：10000:1，标准分辨率：≥1280×800像素，100寸投影距离：2.26-2.71m，显示比例：16：10；

3.具备HDMI、USB、VGA等多形式接口。
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	幕布及支架
	1.幕布比例：16:10；

2.地拉式幕布结构，采用铝合金外壳，双气压杆稳定结构，交剪支撑系统，可随意调整幕布高度；

3.幕布大小：≥100寸。
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	录音电话机
	1.内置8核CPU录音采集芯片，不可人为拆卸，安全可靠；

录音时长：≧600h；

2.支持录音检索、名片管理、答录留言、密码保护、高保真录音、数据误删除恢复等功能，名片管理不少于200组。
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	手持电台
	1.手持台主机1个，电池2块、耳麦1个、天线1根、充电器1个、斜跨背包1个（根据采购人需求定制）及相关配件等原厂附件；

2.工作频段：350MHz~400MHz；

3.配备正版NVOC声码器，声码器版本要求为1.2版。在重庆市公安局警用数字集群通信系统声码器版本升级时，投标单位需免费对投标产品声码器版本进行统一升级；

4.采用PDT数字常规技术，兼容数字、模拟常规工作模式；

5.所投产品具备国家工业和信息化部颁发《无线电发射设备型号核准证》，且具备公安部检测机构出具的关于PDT终端性能的第三方检测报告，提供复印件并加盖投标人公章；

6.能根据采购人要求定制颜色和标识（非防爆手持电台及配件颜色为黑色，电台上印有单位标识）；

7.功率高低可调；

8.具备良好的密封性，具备IP68（含）及以上防护等级；

9.音量大，声音清晰清楚，能够在灭火救援现场嘈杂环境下听清楚通话内容。
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	公网集群对讲
	1.能够接入采购人现有公网集群系统平台，能够与采购人现有公网集群终端音视频传输、手机对讲等功能兼容；

2.具备POC（手机对讲）、PTT对讲功能，能够进行本地对讲录音；PTT对讲功能包括350兆数字无线对讲、信道管理、PTT录音文件本地管理等；POC（手机对讲）功能包括POC（手机对讲）实时对讲、位置定位、群呼管理、实体按键控制对讲等；

3.具备GPS/北斗定位功能；

4.设备坚固、防摔，防水≥IP67；

5.集成了PDT数字常规和公网集群通信系统功能，能与采购人现有的350兆数字集群（PDT）终端相互兼容；

6.具备类似微信聊天的功能，支持短信息、图片、小视频、小文件等数据通信；

7.CPU≥8核2.0GHz，机身内存≥4GRAM+64GROM，支持TF卡加密、支持最大扩展128G存储，具备≥4.0英寸640×1136PX触屏显示，多点触摸，支持手套，手势和雨水操作功能，具备防水指纹识别功能，具备移动、联通、电信4G全网通，双卡双待；

8.含配套1个座充、2块电池（1主1备）、1副有线耳机及其他相关配件；

9.每套终端均提供1张移动数据卡免费1年的资费套餐使用服务（≥68元/月的资费套餐，运营商由采购人确定）。
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	窄带自组网电台
	1.单套窄带自组网电台系统包含自组网手持电台数量：≥35台;

2.自组网手持电台具备自动组网功能，能够通过中继接力方式进行传输，扩展现场自组网通信范围，开机即可组成同频自组网，网络节点可随意移动，实现无中心自组网功能；

3.自组网手持电台自动中继级联跳数：≥6跳；

4.自组网手持电台具备个呼、组呼、群呼等呼叫模式；

5.自组网手持电台具备成员定位共享功能，内置多模高精度定位芯片，能够通过电台彩屏实时查看成员方位及距离信息；

6.自组网手持电台具备一键求助功能，能够一键进入紧急求助状态，向网内成员发送求助信息；

7.自组网手持电台防护等级：≥IP67；

8.自组网手持电台频率范围：350-390MHz；

9.自组网手持电台发射功率：≥2W；

10.自组网手持电台信道数：≥16；

11.自组网手持电台信道间隔：12.5KHz。
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	超短波基地台
	1.与重庆市公安警用数字集群无线通信系统兼容，与采购人已有的350兆数字对讲终端兼容，能够在重庆市公安警用数字集群无线通信系统入网注册，实现无线语音组呼、动态重组、北斗定位、场强上报等功能，具备PDT集群、数字常规、模拟常规、MPT模拟集群四模制式，在每种制式下均能够与采购方已有的350兆数字对讲终端互联互通；

2.配备正版NVOC声码器，声码器版本要求为1.2版。在重庆市公安局警用数字集群通信系统声码器版本升级时，投标单位需免费对投标产品声码器版本进行统一升级；

3.兼容数字、模拟常规工作模式；

※4.所投产品具备国家工业和信息化部颁发《无线电发射设备型号核准证》，提供复印件；

5.与采购人已有的350兆语音中继台兼容匹配（品牌型号：海能达Epack-100 ），能够无缝接入到采购临时组建的同频语音中继网，无需切换信道即可进入中继网与采购方已有的350兆数字对讲终端互联互通，实现通信范围扩大延伸的效果；

6.重庆市公安局警用数字集群通信系统升级加密鉴权功能后，对本次招标采购的所有PDT手持台提供加装加密鉴权卡服务（加密鉴权卡由中标人提供），提供书面承诺函，格式自拟；

7. 频率范围：350-400MHz，功率高低可调；

8.大尺寸彩色屏幕，中文操作界面；

9.含桌面电源，电源线，主流保险丝，吸盘天线，全键盘手持麦克风、安装卡座、加密鉴权卡及相关配件等原厂附件。
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	短波通信台
	1.频率范围：发射1.6到30 MHz，接收 250 kHz到30 MHz；

2.信道容量：信道数不少于600个，网络组不少于20个；

3.天线调谐时间：标准快速调谐时间≦2.5秒；

4.具备自适应功能、语音加密功能、GPS定位功能以及数字消噪功能；

5.电池供电时间：≥50小时；

6.功率输出：25W PEP ±0.5dB（高功率），5W PEP ±0.5dB（低功率） ；

7.尺寸：≦250×350×100 mm（含电池组）；

8.防护等级：≧IP68。

	22
	坐标定位仪
	1.处理器不低于8核2.2GHz，RAM不低于4GB，ROM不低于32GB，可支持128GB扩展；

2.具备GPS和北斗定位功能；

3.屏幕尺寸不小于6英寸，电容多点触控，1920*1080全高清视网膜阳光屏；

4.防水等级：≧IP67；

5.尺寸：≦190×90×20mm。
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	野战光纤
	1.光纤类型：单模G657A；

2.光纤芯数：≧2芯；

3.接头类型：两端FC/UPC接头；

4.线盘材质：塑料盘体；

5.配套收发器、转接头及放线装置；

6.每套配备光纤1Km、线盘1个、收发器1对、转接头若干；

7.音视频光端机1对，视频接口为HDMI接口。
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	便携卫星站
	1.天线口径：不大于0.45m全自动抛物面天线，提供CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章；

2.天线材料：碳纤维；

3.工作频段：Ka；

4.站型配置：不大于3W Transceiver；

5.传输速率：下载速率：≥30Mbps，上传速率：≥6Mbps；

6.重量：≦7.5kg，可背负携行，提供CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章；

7.供电方式：市电或锂电池供电；

8.支持语音传输、图像数据传输等业务类型，实现视频会议、语音、文件等数据高速传输；

▲9.卫星调制解调器为国产产品，具有自主知识产权（提供证明材料）；

10.工作频段：前向950MHz～2150MHz，回传950MHz～2150MHz；

11.支持自适应功率调整，ACM，自适应载波调整；

12.数据接口：1个RJ-45接口，100M/1000M自适应，支持WIFI功能；

13.WEB接口：支持Web用户访问接口；

14.工作温度：-20℃~+40℃；

15.一年套餐：无限流量，下载速率不低于20Mbps；上传速率不低于4Mbps；

16.展开时间不大于2分钟，对星时间不大于2分钟，提供CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。
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	小型无人机及电池
	1.折叠：≦220×100×100mm；

2.续航时间：≥30min（无风环境25km/h匀速飞行）；

3.抗风等级：≥5级风；

4.悬停精度：不低于垂直：± 0.1 m（RTK正常工作时），水平：

± 0.1 m（RTK正常工作时）；

5.机载内存：≥24GB；

6.红外相机采用非制冷氧化钒微测辐射热计技术，传感器分辨率：≥640×512 @30Hz，数字变焦不低于16倍，具备点测温和区域测温功能；

7.可见光相机采用1/2英寸CMOS，有效像素：≥4800万，数字变焦不低于32倍，录像分辨率不低于1920x1080@30fps，云台稳定性能好，角度抖动量：≦±0.005°；

8.RTK 模块位置精度：在 RTK FIX 时，1cm+1ppm （水平），1.5cm+1 ppm（垂直）；

9.包含无人机× 1、带屏遥控器 × 1、RTK 模块 × 1、探照灯× 1、夜航灯× 1、喊话器× 1、行业全能配件包 1套（智能飞行电池 × 2 、车载充电器 × 1、电池管家 × 1、电池-充电宝转换器 × 1、螺旋桨（对） × 2。

10.保险期不少于2年。保险期限内，保障额度不低于2.8万元，直至保障额度用完为止。

11.无人机第三者责任险≥2年，保险期限内，总保额为≥100万元（人身险≥50万，财产险≥50万）。
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	帐篷
	1、总体尺寸≤5×3×3m，外部肩高≥1.9米，投影面积15㎡；
2、内部尺寸≥4.5×2.5×2.0m，内部面积≥12.3㎡；
3、前后门尺寸≤1.1×1.9m（2扇）；
4、窗户尺寸≥0.7×0.6m（6扇）；
5、气柱：灰色0.7mmPVC双面涂层夹网布；
6、外披：红色pvc涂层牛津布（颜色可定制）；
7、内衬：260T白色涤塔夫；
8、地布：灰色0.4mmPVC双面涂层夹网布；
9、气柱安装阀门一组（2个充排气阀，1个安全阀）；
10、帐篷配阀口1个；
11、主体结构使用高频热合热封工艺制作；
12、外部具有固定扣，并配相关固定辅助器材；
13、充气时间≤3~5min；
14、适应温度：-30~70℃；
15、防水高度≤18cm；
16、抗风等级≤8级；
17、重量≤80Kg。
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	便携指挥箱
	1.应急通信便携箱由视频会议、网络聚合通信、日常办公及电源等模块组成，箱体采用强化塑料材质，重量不大于30kg；

2.有公网情况下，可通过链路聚合实现与部消防救援局进行720P及以上双向视频会议，实现远程可视化指挥，并能提供Wifi热点，实现高速上互联网需求；

3.满足文件打印、扫描等办公需求;

4.含会议终端1套、内置摄像头1个、内置嵌入式显示屏1个、键盘和鼠标1套，可通过内置或外接话筒实现通话，与采购人及部消防救援局双向720P及以上的音视频会议，能接入采购人消防应急通信视频系统；

5.集成网络聚合通信模块，可同时聚合不同运营商的3路3G/4G的传输带宽，实现1+1+1=3的高速上网，在信号良好地区传输带宽最高支持60M。

	28
	折叠桌子
	1.为野营条件下，人员就餐、办公提供野营保障，每个折叠桌可供不少于4人使用。

2.使用环境温度满足-41℃-46℃，相对湿度≥95%要求。储存极限温度满足-55℃-70℃，相对湿度≥95%要求。使用年限保证大于6年，仓库储存保证大于10年。

3.展开尺寸满足长度≥1100mm，宽度≥550mm，高度≥750mm要求。折叠尺寸满足长度≤1100mm，宽度≤550mm，高度≤70mm要求。

4.总质量≤10kg。

5.钢塑折叠式结构，一体化设计构造，无附加零配件。桌面主要原材料为高密度聚乙烯树脂，其技术性能指针符合GB11116规定，色母、稳定剂、防静电、抗老化等配份原材料符合国家或相关行业标准。桌架选用Q215直缝电焊钢管，其技术性能指针符合GB/T13793规定，外表面涂层选用熔融环氧粉末，其技术性能指针符合GB/T19356规定。选用的标准件符合国家或相关行业标准。

6.平均无故障展开次数大于500次，3000N/m2均布载荷向桌面垂直施压时，无不可恢复的变形。

	29
	折叠椅子
	1.展开尺寸≥780mm*475mm*470mm，收拢尺寸≤780mm*475mm*130mm。

2.钢结构与帆布相结合，座面、靠背、扶手选用涤纶长丝PU面涂层布。椅架选用Q215直缝电焊钢管折弯焊接制作，表面进行喷塑处理。

3.试验展收2千多次，无不可恢复的变形。着地平稳性小于3mm。

4.重量≤5kg。

	30
	插排
	1.8位总控5米；

2.最大功率2500W。


包12：水下作业装备

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	便携式水情监测仪
	1.可实现流速、水位等水情、水文数据快速监测及回传，复杂地形的水位识别，配备配套处理软件。

2.支持图像视频采集，像素不低于400万，光学变焦不低于40倍。

3.支持激光测距，最大测距距离不小于200米，测量误差不大于5mm。

4.存储空间不小于128G，电池续航时间不小于10小时。

5支持主流运营商4g及以上网络，支持北斗卫星通讯设备。

6.防水等级不低于IPX5，防静电等级不低于3级，防雷等级不低于4级。

7.尺寸不大于400*300*500。

8. 提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章。



	2
	水下声呐探测仪
	※1.整套设备配备一台主机箱(含声纳模块与系统视频显卡)和一台系统携行配件箱，可适用于船体放置；

2.支持声纳模块与搜救系统独立工作。

3.系统可对水下固定目标及移动目标物体的声波定位和视频确认工作，可以随着水流移动进行跟踪。

4.系统主机可同时显示声纳图像和与系统采集视频，声纳视频可以投放系统主屏，声纳显示器≥10英寸，系统显示器≥15英寸高清液晶显示屏，双屏的屏幕可多点触摸，主机分辨率≥3840*2160.显示亮度≥400cd/㎡，色域：100%RGB。

5.声纳探测模块：扫描模式：声纳数字处理技术，具备双频率结构扫描模式。

6.设备功率≥350W，变频声纳（150-240KHz）最大探测深度不小于240M；760-880KHZ,水下成像下扫最大量程不小于60M，800KHZ时水下成像侧扫最大量程：左侧不小于150M，右侧不小于150M；选择1120KHZ时左侧不小于35M，不小于35M。

7.具备扫描记录功能，声呐画面及数据可通过电脑软件回放，可标记标记点（经纬度）。

8.搜救系统模块：系统功率≥250W，速度≥3KN，下潜深度不小于50推，水平与垂直推进器不大于≤3KG。

 9.搜救系统抗压深度不≥500M,总质量≤10KG

10.系统分辨率不低于1920X1080，云台转角范围:水平范围不小于-30°到30°， 垂直范围不小于-30°到30°。

11.探测深度: ≥100M。

12.电缆承重≥50KG。

13.支持网口，可以将视频通过卫星链路传递到后方指挥中心。



	3
	水下机器人
	1.作业水深：≥150m（提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章）；

2.自重：≥15kg，主体部分，不含其它传感器；

3.外形尺寸：长×宽×高：≤600×500×400（mm）；

4.航速：≥3节（1.5m/s）；

5.负载：≥2KG；

6.设备功率：≥1400W；

7.设备功能：前后及横向直线运动；原地转向；浮潜控制；手动调焦；高速拍照；水下录影；定深运动模式；定点观测模式；路径规划等；

8.影像系统

有效像素≥200W像素；广角摄像范围≥110°；视频传输：支持HD高清传输；云台：俯仰角≥ ±60° ；

9.照明

具有水下照明系统，配备不少于两个水下LED灯组，每个灯组亮度≥1500LM，多级亮度可调；

10.推进系统：配备六推进器系统（水平4台，垂直2台，矢量分布）；单个推力≥5KG；

11.传感器配置：压力传感器；电子罗盘；温/湿度传感器等；

12.续航时长：≥2.5h；

13.地面控制基站

13.1显示器尺寸≥14 寸；重量≤10kg；电池待机时间：＞3h；

13.2可显示日期、时间、水深、航向；控制模式、水中温度、云台俯仰、照明灯亮度；摄像头焦距、任务名称等信息；显示界面具有水下机器人设备速度模式、亮度调节、定深、定向等功能开关；内置视频录制功能设备姿态电子罗盘显示，操作人员可根据电子罗盘为基准方向控制潜航器在水下的移动；

13.3具备抗震、防摔、防溅水性能，≥IP67防水；

13.4配备控制手柄，与主机可以实现有线和无线连接，便于操作，通过同一个手柄实现ROV运动控制，深度锁定，灯光亮度调节，机械臂控制，摄像头对焦，云台俯仰控制，ROV运动模式切换；

14.信号传输系统:配备手动绞线轮，便于线缆收放；采用零浮力抗拉线缆；线缆长度≥100m；抗拉强度≥100kg。

15.操控平台为中文界面，操控平台为中文界面，提供中文操作手册及软件说明书。



	4
	自携式潜水装备
	1.潜水头套

1.1.采用≥5mm加厚光皮氯丁橡胶材质，采用盲缝工艺，牢固不易裂线。

1.2.带帽围设计，保护范围更大，边缘光滑，有收紧作用，避免潜水时脱落，有透气孔，在水下时可使剩余空气溢出。

2.干式潜水衣


2.1.可用于在污染水域环境进行公共安全潜水救援任务。

2.2.采用防水拉链设计，内置可调节背带、可调节弹性裆带，在颈部使用加厚乳胶、氯丁橡胶密封，躯干处有充气排气阀，手腕处采用加厚乳胶密封，脚踝采用可调节式固定带，对肩部、手肘、膝盖及臀部等易磨损部位加固。

2.3.腿部有两个大号口袋，口袋外盖上有带拉链的小口袋，用可靠的魔术贴开口固定。

2.4.附件包括滑石粉、快速补修套装、低压充气管和拉链润滑脂。

3.干衣底衣


3.1.潜水员水下保暖个人装备。

3.2.具有贴身、快速排汗、速干、保暖等功能。

4.湿式潜水衣


4.1.防止潜水作业时体温散失过快，造成失温，同时具有保护潜水员免受礁石或有害动植物的伤害的功能。

4.2.建议采用厚度≥3mm的连体合成氯丁橡胶，后置拉链，拉链上方配有固定拉链的魔术贴，防止拉链下滑，更易于穿戴对人体皮肤无刺激，适合各种环境水域。

4.3.缝合部位采用平锁缝制，最大化减小水的渗入。

4.4.对肩部、手肘、膝盖及臀部等易磨损部位加固。

5.潜水浮力装置


5.1.用于控制水底中性浮力的装备，具有控制浮力、固定气瓶和连接配件的功能。

5.2.由气囊、低压充气与排气、泄压排气阀、配件口袋和D形环等组成。

5.3.材质为坚固、耐磨的尼龙面料，重量≤3kg，水下充气浮力≥210kg。

6.潜水电脑表


6.1.可以实时监测潜水时间、气瓶余量、水质环境、深度、温度、时间、免减压极限、多层停留时间、指南、警告等相关信息。

6.2.具备空气模式、自由潜水、高氧、混合气潜水、CCR潜水等多种潜水模式，具有免减压极限、深度、时间、剩余免减压使劲、上升速度、紧急减压、潜水记录等功能。

7.潜水脚蹼


7.1.建议选择临界浮力脚蹼，比重和海水一样。

7.2.建议选择有不锈钢弹簧带的调整式脚蹼。

8.潜水半面镜
采用硅胶材质，面镜应覆盖潜水员的眼睛和鼻子，保证眼睛和鼻子不接触水，可以调节面镜和面部的空腔压力，配备呼吸管等。

9.潜水全面罩


9.1.调节器与外界环境隔绝开，水面上可以打开空气阀门与大气连通，水下可以结合通信接口，实现通话功能。

9.2.包含全面罩、水下无线通信系统（含麦克和耳机）、呼吸器二级、水面控制台等。

9.3.镜片采用钢化玻璃，裙边采用硅胶，自带调节器式。

9.4.面罩覆盖全脸，并延伸到下巴以下。当潜水员从面罩吸入气体时，气体会通过面罩区域流动，单向流动的气体，有效的去除面罩内的二氧化碳，气瓶中的干燥气体对潜水员的面镜起到冷却除雾的功能。

10.潜水刀


10.1.其材料必须以不锈钢制成，具备割、锯、敲、铲、丈量等功能。

10.2.刀鞘上≥2条带子，带子具有伸缩性，用于固定在腿上、手臂上或潜水浮力装置上。

11.潜水主灯
灯头使用≥24W的LED灯珠，高亮度使用时间≥5小时，低亮度使用时间≥80小时。

12.潜水手电
采用加厚抗压钢化玻璃，具有抗海水、防腐蚀的功能，照明时间≥2h。

13.潜水配重及配重带

13.1.配重带带金属扣，可调节松紧，长度≥140cm。

13.2.配重铅重量≥2kg/块，外层涂（包）塑，永久防腐。

14.潜水气瓶
使用DIN口，容积≥12L的铝质或者钢质气瓶。

15.潜水调节器
由一级减压装置、二级减压装置、中压管、备用二级头和三联表（剩余气量、深度、指北针）组成。



	5
	水面供气式潜水装具
	1潜水呼吸供气用柴油中压空压机

1.1排气量：≥950L/min 

1.2功率不小于10kw

1.3外形尺寸不大于1000x70x150cm

▲1.4整机重量：≤200Kg

▲1.5配有三级过滤系统，除尘精度不小于0.01μm，除油精度不小于0.03PPM

1.6直接供应两名潜水员同时在60米水深内持续作业

底部带有移动轮。

1.7可24小时不停机使用。

2潜水呼吸供气用电动中压空压机


2.1排气量：≥950L/min 

2.2功率：不小于7Kw

2.3外形尺寸不大于200x70x150cm

2.4直接供应两名潜水员同时在60米水深内持续作业

2.5底部带有移动轮

2.6可24小时不停机使用。

3披风式潜水头盔


3.1.使用深度：≥100米。

3.2.通信接头：采用水密插头连接，方便更换。也可直接使用外部裸线接线，便于应急处置。

3.3.呼吸器：采用SuperFlow®350或同等性能调节器，在各种的深度均具有良好的呼吸性能，以及更好的耐磨性、防护性，标配排气系统。

3.4.供气阀流量：＞500升/分

3.5.认证：提供CE认证证书复印件

4单人潜水电话：符合IMCA潜水标准。

5呼吸供气控制盘

5.1符合IMCA潜水标准。

5.2高压最大输入压力：500-5000Psi

5.3中压最大输入压力：350Psi（带止回阀）

5.4配有双人潜水通话系统，陆地送话系统，可实现三方通话。

6潜水脐带
不小于100米。

6.1主供气管耐压：≥440bar，抗拉≥500Kg重量

6.2电话线为四线芯，抗拉≥570Kg重量

6.3测深管耐压：≥240bar  抗拉≥300Kg重量。

6.4脐带整体可抗拉≥1T重量，且不发生大的形变。

6.5提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章和合格证书复印件加盖投标人公章。

7陆地端高压备用气瓶


7.1额定容积：≥50升，重量：≤28kg，

7.2提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章和合格证书复印件加盖投标人公章。

8水下端高压备用气瓶


8.1额定容积：≥12升

8.2配有潜水员背负的背托

8.3配有连接潜水头盔的减压阀和连接管

8.4提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章和合格证书复印件加盖投标人公章。。

9潜水手表

9.1表盘基本要素：潜水实时深度、潜水时间、最大到达深度、环境水温，

10潜水全身式安全背带


▲10.1符合国家标准GB26123-2010空气潜水安全要求。

11干式潜水服

11.1采用Neoprene或同等性能材料制造。

11.2每套干衣包括外置式头套一个及手提袋一个。

12干式潜水服保暖内里
适用于冬季潜水

13
湿式潜水服


13.1厚度不小于5mm，提供更好的保温性

13.2氯丁橡胶或不低于同等性能材质

13.3可定制喷涂标识

14
湿式潜水服保护靴：鞋面采用加厚耐磨涂层，增加防护性。

15
潜水脚蹼
可调式橡胶材质脚蹼带，方便潜水前调整准备。

16
潜水防护手套
用氯丁橡胶或不低于同等性能材质制作，加厚处理。

16.1防割表层，能够有效防止水下海生物割伤。

16.2宽体设计，手指关节更加灵活。

16.3部增加松紧魔术贴，防止手套在水中脱落。

17
腰带式配重压铅，每块重量≥2公斤，8块。

18
潜水照明手电

18.1尾部直充功能、两个亮度档位选择

18.2光通量：≥1000流明

18.3陆地射程不小于100米，水中射程不小于50米

19
多功能潜水刀


19.1采用420钢或不低于同等性能材质

19.2外形结构：整体长度≤25cm,刃长≤12.5cm

20
水下录像监控系统


20.1外壳防护等级：IP66(箱子关闭)／IP65(箱子打开)

20.2同轴传输，水上和水下画面零延迟。

20.3实时保护，即使突然断电，也不会丢失数据。

20.4潜水员手持或固定在头盔上，便于陆地指挥人员时刻观察水下救助情况。

21
多功能打捞系统2套

21.1分别用于打捞小型车辆和大型车辆

21.2一套提升能力：≥2000Kg，一套提升能力：≥4000Kg。

21.3供气方式：可使用12L充气瓶充气，操作简单、效率高。可配合陆地中压充气机，可重复充气使用。

21.4符合IMCA标准




包13： 侦检类

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	激光测距仪
	1.测量范围不小于30-5000m，测量误差不大于1m。

2.操作温度为-10-50℃。

3.循环速度为1/6-1/3Hz。

4.激光类型为YAG激光。

5.观察视野6.5°。



	2
	流速仪
	1.可检测水流的瞬时流速和平均流速，范围不小于8m/s，误差不大于2%，温度范围不小于-20-60℃。

2.具备单次测量或连续多次测量功能，响应速度快。



	3
	水深探测仪
	1.用于测量水深和水温，水深测量范围≥60m。尺寸不大于（200*50mm），重量不大于350g，读数可回放。

2.具备水深测量、软件图形导航、定位数据、水深数据采集等功能。



	4
	水深测量杆
	1、铝合金材质，刻度清晰；
2、伸缩设计，便于携带；
3、C型卡箍，稳固不易损坏；
4、双色双面，方便观察。

5、最大伸展尺寸：≥5m

6、最小收缩尺寸：≤2m


	5
	水质检测仪
	1.可用于各种野外环境的水质测试和突发事件的快速水质检测。要求支持常见物质检测，提供可检测物质内容及检测方式。

2.具备自动测定和数据存储功能，内置多种测试方法的应用程序，轻巧便于携带。

3.由光谱分析仪、特定元素催化剂和加热器组成。

	6
	现场空气监测仪
	1、可快速检测以下气体：NH3、CO2、CO、H2S、LEL、CL2、O2、VOCs、SO2、C7H8、C6H6、Chlorine/Fluorine、Highph(base)、HydrogenFluoride、Iodine、Lowph(acid)、Phosgene、Phosphine；
2、配备两个显示屏终端，其中一个为高亮显示屏，户外强光环境下可视；
3、具有低电量报警、传感器出错报警提示、气体浓度超限声音报警功能；
4、可通过显示屏终端查询现场空气所含气体的种类及处置方式，并具有GPS定位功能；
5、通过显示屏终端读取识别条码，查询该产品的使用视频；
6、提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。

	7
	水下夜视仪
	※1、用于在纯黑、浑浊或零可见度的水域帮助潜水员识别水下环境；
2、使用红外光穿透混浊和黑暗的水域，从而在显示器上形成可实时显示的高分辨率视频图像；
3、夜视仪可直接安装在潜水员全面罩上可直接获取图像，解放双手方便完成更多复杂的搜索救援工作；
4、配合红外补光灯使用效果更好，可根据实际需要灵活搭配红外灯与夜视仪的配合方式；
5、最大水下工作深度≥90m；

6、电池：密闭式可充电锂电池，电池最短使用时间≥7小时，充电时间≤5h；
7、尺寸≤70×100×200mm，重量≤5kg；
▲8、配置：夜视仪主机，近红外照明灯，连接线缆，电池，电池充电器，电源线，面罩安装导轨，器材箱等；
9、提供专业人员进行技术培训指导服务。



	8
	测温仪
	1.温度范围-40℃-1000℃，精确度±2%。

2.响应时间≤1s。

3.相对湿度（30℃时）为10%-95%。

4.连续使用时间≥60h。



	9
	气象仪
	1.可自动测量逆风顺风、当前风速、平均风速、气温、水温、雪温、相对湿度、露点、热应力指数、大气压力、密度高度、压力趋势、湿球温度和海拔等参数。

2.采用全液晶显示，可预设报警参数。

3.配有风速针。

4.温度的测量范围是-45-60℃.

5.1小时内气压异动超过0.5-1.5mmHg时自动发出报警。



	10
	漏电探测仪
	1.电池寿命≥300h，工作温度为-30-70℃，储存温度为-40-70℃。 

2.具有高灵敏度、低灵敏度和目标前置。

3.检测时无须接触电源，随着与漏电电源距离的接近，报警频率增加。




包14：应急消防无人航行装置

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	水上救生机器人
	1.本体

1.1产品三片体流线外型，重心低，航行稳；

1.2有效载重：≥100kg

1.3具有防撞条，可有效防止二次伤害发生

1.4本体防护等级≥IP67。

1.5可提供浮力：≥30kg，提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。

1.6空载下航速≥12km/h，满载最大航速8km/h，提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。

1.7有黄色闪烁雾灯。

2.电源系统

2.1续航能力≥30分钟，提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。

2.2本体电池具有低电压报警功能 ；

2.3具有过充、过放电、防水及电池过热保护；

3.具有嵌入式可扩展搭载GOPRO等小型摄像机支架。

4.推进系统

4.1双喷水推进器， 2个≥1800w功率电机；

4.2本体与推进器一体化设计，不突出于下片体表面；

4.3推进器具有防水草缠绕、防沙功能；

4.4在反面朝上情况下，可实现在快速自动扶正功能；

5.遥控器 

5.1.遥控器可遥控行驶，操作简单，重量≤1kg；

5.2遥控器屏幕可显示信息：本体电量、转向程度、油门大小、遥控器电量；

5.3遥控距离：≥ 800m。

6.提供船级社（CCS）出具的同型号产品检验报告(试验证书)复印件加盖投标人公章。



	2
	应急消防无人航行装置（水上移动救生床）
	※1.1可远程遥控应急消防无人航行装置航行，进行正常前进、刹车和转弯操作，对水上落水者实施救援，也可救助昏迷者、抗拒救助者及遇难者实施救助工作；也可运送紧急物资和应急救助装备；

1.2具有防水草缠绕、防沙功能，螺旋桨采用特制防护外罩，防止异物与人体缠绕；

1.3人体可躺俯，有不少于6个把手和绳缆，便于施救时抓拉；

1.4装有警示灯、警笛便于夜间、雾天实施救助；前置防撞护条，可避免对人体造成碰撞伤害。 

1.5温度加热功能，可保持被救人员不失温，加热至不低于25℃；（提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。）

1.6有电量显示和在低电量状态警示报警功能；

2.产品基本技术指标

2.1产品尺寸不小于1600mm*700mm*250mm；

2.2自重：≤30 kg，载重：≥60kg；

2.3本体材料采用碳纤维复合材料或不低于同等性能材质。

2.4航速：空载≥5m/s，满载≥1.5m/s；空载≥60min，满载≥40min；最大遥控距离 ≥800m；（提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。）

2.5具有防倾覆和顶流能力，可在3级海况下承受1m/s流速正常航行；

2.6防水性能不低于IPX7；

2.7工作温度范围不小于 -10℃~60℃工作温度；

2.8抗跌落性：沿Z轴方向从3m高处跌落至水中后可正常工作；

2.9防腐蚀性能：能在高盐雾环境下不受腐蚀；金属材质或裸露金属部件经历48h盐雾试验后无腐蚀且能正常工作；

3.遥控器要求：

3.1遥控器可显示剩余电量和遥控器电量，并可调节航行速度；

3.2遥控器重量＜1 kg；

3.3续航时间不小于12h

4.提供的CCS中国船级社型式认可证书和检测报告。（提供复印件并加盖投标人公章）。

5. 提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。




包15：水域救援器材
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	可漂浮救生担架
	※1.由担架本体和泡沫浮标构成，包含担架1个，钢制D形环1个，垂直竖井提升绳1条，便携提手绳4条，直升飞机吊装带2条，担架捆扎带1条，专用可双肩背负担架包1个，可拆卸泡沫浮标1套，浮力≥30磅。

2.两侧各有两个提手，可垂直或水平吊运或在光滑的地面拖拉。

3.担架可卷曲折叠，展开后长度≥2m，宽度≥90cm。

4.在水中时，可使人员头、腿均浮于水面。



	2
	便携式充气担架
	1、尺寸≥1800mm×700mm×50mm；
2、重量≤3.4kg；
3、担架浮力：≥350N；
4、织带拉力≥2000N；
5、充气系统：脚踏泵或储气钢瓶进行充气；
6、充气时间＜3min；
7、口吹管：TPU单向阀式；
8、气囊工作气压≥15KPa。
9、材料采用TPU双面涂层布，强度高，经久耐用，气密性好；
10、设有把手及可调节紧固带，安全性高，适用于不同体型的人。



	3
	救援浮桥
	1.充气浮桥具有抗磨损性、抗撕扯性、气密好、强度高、经久耐用。采用符合欧洲标准无毒、环保要求的PVC夹网气密布制作而成用时充气形成浮体，在其上再铺设桥面板而构成的浮桥。

2.技术参数：

长： 2m，宽：1.5m，高：0.15m，非空心，内置垂直支撑结构，承重：≥200KG工作压力：20KPa,，可多块链接无限延长。配有电动充气泵



	4
	浮力打捞袋套装
	1.配置：100KG、250KG、500KG、1000KG提升浮力打捞袋各1个。

1.材质无害，符合国内外相关标准，并提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。

3.吊带、卸扣、吊环等必须有工作强度标示。

5.顶部有翻倒绳附着点，配有手拉排气阀，从浮袋下面手动操作打开。

6.浮袋安全系数应至少为工作负荷的5:1。

7.充气口为气瓶快接充气，可与潜水气瓶接口配套使用。

8.浮袋应在显著位置标明工作载荷、序列号、生产日期、制造商信息。



	5
	蜂鸣器
	手摇蜂鸣器无需电源，可以在无电源支持的场所提供一种有效的报警。只需通过人工用手顺时针方向摇动手柄，速度达到初级（50-80转/分）就可达到理想的报警效果，发出的声音雄壮，震撼力大、波长长。警报声音大小取决于手柄摇动的速度，手摇蜂鸣器在音窗口设置档板快门机制，可以迅速关闭音窗口，阻断声音，产生不同的信号。



	6
	水用抛投器
	1.路用标准抛射距离≥100米，水用标准抛射距离≥70米。

2.绳枪抛射气瓶，气瓶最大气压≥200bar。

3.应有喷嘴保护配件。



	7
	多功能救援棍
	1、伸缩杆：轻碳纤维杆，可漂浮，折叠长≤3米，伸开长≥15米，重量≤6Kg；
2、爪钩：不锈钢；
3、浮力球：增加伸缩杆的浮力，也可作独力的浮力设备使用；
4、弹性捕获器：不锈钢；
5、浮力圈：浮力圈的直径≥45cm；
6、D形扣：用于从水里捕捞或救回一定的重物，不锈钢；
7、身体套索：铝材、从水里救回有意识或无意识受伤的人，打开宽≥40cm；
8、挂钩：不锈钢。



	8
	水面漂浮绳
	1.应采用高强度轻质纤维，直径型号应为10±1mm。

2.对应直径型号，重量应分别≤42g/m。

3.拉力≥1200kg。

4.长度为30m、50m、100m各一根。

5.符合《船舶与海上设施法定检验规则》等标准。



	9
	折叠锚
	1.采用不锈材质。

2.折叠长度≥32cm。

3.锚抓直径≥30cm



	10
	水带收卷器
	1、工作电源：DC24V；
2、功率≤200W；
3、时间控制：0-60S；
4、可连续工作时间≥1.5-2h；
5、为提高收卷使用的稳定性，底面采用防滑设计，重量不低于收卷水带重量；
6、体积小、轻便、速度快，可随车携带；
7、自带24V电源、电量显示，操作方便，安全可靠；
8、可根据水带的长度调节水带收卷完成停止时间，不会卡死、损坏设备和水带。



	11
	潜水专用流钩
	1、便携加强型双头流钩；
2、加强型涂塑不锈钢丝绳，聚力超弹，最低承重≥100kg；
3、防丢D型扣设计。



	12
	滚钩
	1、整体三角可拆卸式设计，在底端配置6套可拆卸排钩，三角架需经过静载荷性能测试：承重200KG重物，并保持5min，卸载后，外观检查未发生变形现象；
2、头部配置10米的拖拽牵引绳，强度≥28KN，不锈钢三爪锚钩强度≥8.4KN，可拆卸不锈钢铰链强度≥14.5KN。



	13
	警戒带
	※1.用于救援现场的警戒

2.尺寸：长≥250米；宽≥4厘米

3.材料：纤维织物材料，可反光

4.可多次重复使用



	14
	警戒胶带
	1.符合国家标准要求；

2.颜色：黑黄相间；

3.材质：优质PVC；

4.尺寸不小于48厘米宽*30米长。



	15
	警戒网
	1.用途：电力施工，警示隔离；

2.材质：尼龙绳；

3.尺寸不小于高1.5米*长20米。

4.搭配支架使用。



	16
	警戒旗
	1.三角红旗。

2.150个/套。

3.小号加粗尼龙绳，串联总长度不小于80米。



	17
	警戒灯
	1.用于道路或特定场所警示，有三个调节档位，光线暗时自动闪光;

2.有频闪型、光线暗时自动闪亮，频闪型透烟雾性强。



	18
	警戒马甲
	1.反光背心需符合国家标准要求；

2.材质：优质尼龙制成,细网眼设计PVC反光条；

3.光材料:采用PVC反光条,夜间反光距离不小于300米。

4..颜色:桔色深蓝色(藏色)荧光黄；

5.可定制内容:根据客户要求印字。



	19
	荧光手喷漆
	1.自喷漆；

2.颜色为荧光红；

3.容积：350ml。



	20
	区域标示牌
	1.用于救援现场区域标识。

2.高度0.8至1.2米

3.标识牌内容根据采购人需求印制。



	21
	厕所帐篷
	1、尺寸≥140×140×220；
2、布料：采用防水遮光面料；
3、网纱：高密度防蚊网；
4、架杆：高强度架杆，可悬挂至少20L水；
5、可拆卸底布，使用便捷。



	22
	医疗帐篷
	1、总体尺寸≤5×3×3m，外部肩高≥1.9米，投影面积15㎡；
2、内部尺寸≥4.5×2.5×2.0m，内部面积≥12.3㎡；
3、前后门尺寸≤1.1×1.9m（2扇）；
4、窗户尺寸≥0.7×0.6m（6扇）；
5、气柱：灰色0.7mmPVC双面涂层夹网布；
6、外披：红色pvc涂层牛津布（颜色可定制）；
7、内衬：260T白色涤塔夫；
8、地布：灰色0.4mmPVC双面涂层夹网布；
9、气柱安装阀门一组（2个充排气阀，1个安全阀）；
10、帐篷配阀口1个；
11、主体结构使用高频热合热封工艺制作；
12、外部具有固定扣，并配相关固定辅助器材；

13、充气时间≤3~5min；
14、适应温度：-30~70℃；
15、防水高度≤18cm；
16、抗风等级≤8级；
17、重量≤80Kg。



	23
	救生抛投器
	1.路用标准抛射距离≥100米，水用标准抛射距离≥70米。

2.绳枪抛射气瓶，最大气压≥200bar。

3.应有喷嘴保护配件。



	24
	救生拉网
	1、材质：聚酯纤维，拦截网两端设有套环，便于牵拉；
2、颜色：黄色；
3、尺寸≥500cm×120cm；
4、每个扣环的破断≥300kg；
5、每个织带的十字接头破断≥150kg；
6、所有固定扣环的总破断≥800kg。



	25
	浆片
	1、配置：2只；
2、尺寸：单体≥120CM；
3、重量≤1.85KG；
4、材料：铝合金桨杆，特轻高强度原塑桨叶；
5、执行标准：国标GB-6675。

	26
	救生圈
	1.颜色鲜艳醒目，材质采用高密度聚乙烯或泡沫海绵或同等性能材料。

2.外径≥70cm ，内径≥44cm。

3.浮力≥14.5kg，最大承重≥220kg。

4.符合CCS船检证书等标准。



	27
	望远镜
	1.使用光学镀膜，放大倍率不小于10倍。 

2.镜身材质为金属及环保胶皮。

3.近焦距离≥4m，分辨率(lp/mm) ≥65。

4.具有充氮防水功能。



	28
	定位浮标
	1.带有线轴不小于20米，用于水面定位。

2.可闪光，持续闪光时间不小于7*24小时。

3.可漂浮于水面，并可重复使用。




包16：个人保障物资
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	水域救援绳索套装
	1.包括2根200米10.5mm静力绳、收绳器2个、抓绳器2个、全身式吊带2个、单滑轮4个、双滑轮2个、安全挂钩10个等。



	2
	个人保障物资
	※1、个人保障物资可在野外作业时为救援人员提供一定的生活保障，其中包含模块化物资背囊×1、N95口罩×7、手电×1、太阳镜×1、笔记本×1、签字笔×1、记号笔×1、高品质罗盘×1、口哨×1、急救包×1、野营灯×1、医用防护服×4、医用手套×5、雨衣×1、快干内衣裤×4、袜子×4、衣袜包×1、水壶×1、个人餐具×1、单人帐篷×1、春秋睡袋×1、防潮垫×1、简易洗漱用品×1。
具体参数如下：
2、模块化物资背囊：
2.1、背部设有背负系统可以减轻负重感；容积≥75L；
2.2、上部有防尘防水盖设计，下部可以安放帐篷睡袋和防潮垫，与包内结构分离；
2.3、正面设有魔术贴区域，可根据要求定制魔术贴字样；
2.4、包体设置可更换式的消防员个人信息标识卡卡位；
2.5、随配模块化装备包装备电子档案卡，便于区分。装备电子身份识别标签集成无源射频标签及二维码合成为一个标签；标签耐高温程度要在160℃以上；标签防护等级不小于IP68；标签洗涤次数要大于100次，耐酸碱；
2.6、可以借助指挥终端无源射频识别技术，立即读取模块化装备包的类别、名称、所属单位、所在位置等信息；
2.7、能够通过终端扫描装备电子身份识别标签中的二维码，可读取模块化装备包的快速装配视频；
2.8、包体由主包及副包组成，须由快插及织带连接固定，可快速拆卸或组装；
2.9、主包两侧需具有侧开口设计，可实现快速拿取包内物品；
2.10、背带具有快卸口设计，可实现快速脱卸功能；
2.11、副包内配置水袋，需具有专门收纳隔层，且副包顶部具有专用水袋吸管出口，水袋容量≥3L；
2.12、背包面料：500D考杜拉或优于材质，要求面料耐磨、防水、防割；
2.13、主包内部需具有隔断层设计，可用于区分不同种类物品的放置，有效提升收纳及拿取效率；
2.14、背包主要快插扣部件为同一尺寸设计，可随意搭配使用。
2.15、主包两侧收纳兜部位具备耐磨PU补强设计，增强耐磨性能；
3、N95口罩：可防护粉尘等呼吸侵害；
4、手电：用于地震救援照明使用；
4.1、功能：强光照明、双电弧打火；灯泡寿命：≥10000H；灯泡亮度：超亮灯芯，强光、弱光、爆闪可选；
4.2、充电模式：USB直充。
5、太阳镜：
5.1、专业防护紫外线光，防雾材质；
5.2、镜框材质为高强度塑料材质，镜片材质为PC高粘性材料；
5.3、镜腿式设计，边框为软胶材质配合个人面型；
6、笔记本：可记录需要信息；
7、签字笔：用于记录使用；
8、记号笔：用于记录使用；
9、高品质罗盘：用于野外寻找方向；
10、口哨：一体式背夹，尾部设有挂孔；
11、急救包：13件套应急救援急救包，内部有三角巾，安全别针，PBT弹性绷带，剪刀9MM，消毒纱布包，乳胶止血带，无纺布胶带，酒精片，创可贴，碘伏片，镊子，急救外包，医用棉签；
12、野营灯：用于照明使用；
13、医用防护服：用于阻隔细菌；
14、医用手套：外伤处理使用；
15、雨衣：迷彩牛津布加透气网雨衣可防暴雨，可以定制和印刷字体；
16、快干内衣裤：单兵内衣裤套装；
17、袜子：单兵袜套装；
18、衣袜包：用于装载快干内衣裤与袜子；
19、水壶：不锈钢材质水壶，有密封盖，可一般保温，配有保温迷彩包；
20、个人餐具：不锈钢材质饭盒，配折叠餐具，配外部保护迷彩包；
21、单人帐篷：
21.1、尺寸≥2×0.9×1.2m，面料：防水指数需达到1500mm-2000mm，地布：隔寒防潮布，框架：铝合金杆；
21.2、重量≤3kg，走线内侧具有防水压胶条；
21.3、帐篷可以收纳于地震救援背包系统中，便于携行；
21.4、收纳后尺寸≤0.3*1m；
21.5、外账材质：防水涂层及防水贴条设计；
21.6、内账材质：透气涤纶或同等级材质；
21.7、网纱：高密度精编网纱；
21.8、配备不少于6根高强度地钉；
21.9、内置纱窗，外帐顶部具有排气窗口；
22、春秋睡袋：信封式羽绒单兵睡袋，表面可防泼水，可适用于-5度以上环境；
23、防潮垫：用于休息时防潮使用；
24、简易洗漱用品：带有密封杯，内有折叠牙刷和梳子，牙膏洗发水沐浴露，可满足在野外救援期间基本洗漱。



	3
	水母服
	1.连体式水母衣，氨纶复合面料，刷毛处理，极佳的排汗和透气性能。抗紫外线，防止被水母蛰伤。

2.高领设计，前开拉链。




包17：水域救援个人防护装备

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	水域救援头盔
	1.不分尺寸，适应所有头型。

2.常温下浸泡4h-24h不下沉，重量≤550g。

3.外壳为高强度ABS塑料。

4.内部衬垫材质为EVA泡沫棉。

5.带下有颚固定带，插口式固定。

6.顶部应设多个通气出水口，提升舒适性。

7.符合EN1385标准要求，提供CE认证证书复印件。



	2
	水域救援手套
	1.该手套贴合手指形状设计，紧贴且舒适，便于方便穿戴。

2.手心手背为合成革制作，并采用3mm氯丁橡胶制成，并附有钛涂层粘合剂，为保温防水提供最大性能。加强耐磨性，增强了使用寿命和耐磨性。

3.手掌和手指部位采用高强度芳纶材质制成，可为绳索处理和其他苛刻的体力劳动提供坚韧的抓着力，手指的设计是预先弯曲的，以便在抓住船桨和绳索时，缓解手部疲劳。合成革表面且带有钛涂层，组成的掌面，具有良好的抓着力和耐磨性。强有力的抓握辅助绳索和其他装备。

4.手心和手背材质柔软，非常适合在救援过程中，擦去眼部、脸部的水渍和汗水。保证了眼部和脸部的清洁。

5.手腕为束紧设计，自动调节束紧，保证手腕的灵活度，不易在救援的时候，使手腕过度疲劳。

6.所有接缝都采用胶合和盲缝制作，增加了保暖性和耐用性、耐磨性。

7.透气性、密封性好、 弹性手腕袖口，操作灵活性高，保暖等的特点。

8.具有弹性好，耐水性好，耐腐蚀、耐磨性好等优点。



	3
	水域救援靴
	1.鞋帮高于脚踝，整体为系带设计，脚踝处有魔术贴固定收紧。

2.双层结构，内部设有≥5mm的氯丁橡胶提供防护和保暖。

3.靴底为加强型凹凸纹，应防滑和防止刚性损害。

4.经常磨损区域应做加强处理。

5.脚掌侧面应带有排水孔。

6.可与脚蹼搭配使用。



	4
	湿式水域救援服
	1.上衣和中腰裤两件套救援服，不小于3mm氯丁橡胶面料制造

2.无极调节战术腰带，2±0.2英寸宽尼龙织带，高强度塑钢快插扣。

3.右腿1个尼龙面料口袋，底部金属排水孔，带有D型环和弹力绳。

4.臀部一片式弹性聚酯纤维复合面料，弹性聚酯纤维复合面料护膝和护肘，补强部位厚度≥5.0mm。

5.衣袖、衣后和裤腿处设有5±0.2cm宽反光带，袖口、裤口处YKK拉链开合，袖口、裤口O型密封圈。



	5
	干式水域救援服
	1.三层尼龙面料干式服，上衣肩部TIZIP拉链设保护盖。

2.臀、肘和膝盖900D尼龙布或不低于同等性能材质补强，肘和膝弹性压缩棉垫缓冲层。

3.男士小便口TIZIP拉链设保护盖。

4.集成式腰部束紧系统：一体式可调节插扣尼龙腰带和魔术贴束紧带，左右两侧均可调。

5.袖、领和脚口魔术贴扣带，带头有橡胶块便于戴手套拉开。

6.领和袖口乳胶防水套，一体式尼龙袜，袜底补强。

7.固定式水域救援手套专用袋和抛绳包专用袋，大腿两侧隐藏式工具袋。



	6
	急流专用救生衣
	1.背心式固体浮性材料救生衣，固有浮力≥12公斤。提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。

2.材质采用高韧性尼龙布材质，抗磨损、耐撕裂、持久性优良；采用轻型大浮力材质制成，不吸水，具有较好保温性能。

3.衣服肩带设计为通道式可调节肩带，多余织带可隐藏至通道内；调节点不少于7个，（腰部4，肩部2，底部1）。

5.环绕胸部的快速释放救生带附带不锈钢O型环，环绕腰部的抛绳包快速释放带，可挂载两套专用抛绳包。

6.前端两个防割材料排水口袋，双口袋共设计不少于5个救援战术拓展外挂点，使用YKK拉链， 口袋设计对讲机天线孔。

7.救生衣前后有不少于15个救援战术拓展外挂点，不少于5个D型挂点，不少于3个织带挂点，可与救援刀、 口哨、荧光棒、定位灯等多种配件搭配使用。

8.衣服背面设有松紧带式荧光棒插槽，救生衣领后配有轻型可拖拽把手。

9.本款产品配有可拆卸式腿部固定带。

10.根据采购人需求定制文字标识。

11.产品尺码可根据采购人签订合同后需求定制。



	7
	消防专用救生衣
	1.采用固有浮力材料与充气式气囊复合配置浮力的方式

2.固有浮力≥50N。



	8
	水域救援割绳刀
	1.刀身采用不锈钢制作，整刀长度≥7cm，一面集成刀面、锯齿面和割绳钩，另一面无刃设计，可以用力按压接触。

2.带有刀鞘设计，可以稳定固定在救生衣上。

3.刀鞘应采用双面安全开关机制，单独按一面不会弹出，确保救援刀不会自动弹出。

4.手柄应采用橡胶覆盖，凸点设计，加强摩擦与握力效果。



	9
	水域救援牛尾绳
	1.独特的快速解脱系统可以确保救援人员遇到特殊情况时迅速脱离，配合拖拽式救生衣作为牵引用，一端为O型环，另一端为快挂，铝合金材质，承重≥22kN，整个织带具有良好的弹性延展效果，用于作业时防止外力过猛对救援人员造成冲击，紧急情况下，PFD可快速与该牵引绳分离。

2.牛尾绳静止长度84±5cm，拉伸后长度130±5cm；

3.可与激流专用救生衣搭配使用。



	10
	水域救援抛绳包
	1.桶型外包设计，紧凑便携，带有一个D型金属环，可以连接挂点。

2.包内可收纳长度≥30m、直径≥8mm的救援绳索。

3. 包内绳索抗拉强度不小于8kN，并且漂浮在水面上以获得良好的能见度。 

4.底部带有网布设计，可排出积水。

5.顶部带有紧绳收口和塑料插扣，可快速取用绳索。

6.绳包主要面料应采用尼龙布。



	11
	水域救援口哨
	1.和普通的带珠口哨一般大小，不带珠，可以减少水分残留，更加卫生，三气室设计，音量达到110分贝以上。

2.沾水后可正常发生。



	12
	水面漂浮救生绳
	1.长度≥100米；

2.破损强度：≥20KN；

3.延伸率：＜3.75；

4.漂浮性能：经48小时的漂浮性能实验，救生绳能始终漂浮在水面上，重量不大于60g/m

5.颜色醒目，标识明显反光处理。

6. 提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章



	13
	静力绳
	※1符合 GA494-2004标准（提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章）。

2.结构：夹心绳，承重部分由连续纤维材料制成，强度高、延伸率小、抗冲击性能好、耐高温。

3.破断强度：≥20KN；耐高温性能：在温度 204℃时间 5MIN 环境下，不融熔、焦化。

4.直径10mm




包18：水下液压破拆工具组

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	水下液压破拆工具组
	※1.整套设备可以在水下作业，最大作业深度≥80米；

2.整套工具包含：电动泵、液压剪断器、液压扩张器、液压顶杆、液压剪扩钳和浮力装置等；

3.液压剪切器：最大剪切Q235A圆钢直径≥33mm，最大开口距离≥160mm；

4.液压扩张器：最大扩张力≥60kN，最大开口距离≥600mm；

5.液压剪扩钳：最大剪切Q235A圆钢直径≥30mm，最大扩张力≥60kN，最大开口距离≥300mm；

6.液压顶杆：一级撑顶力≥200kN，二级撑顶力≥100kN；

7.电动泵：一次性充满电所需时间≤60min，充满电后使用时间≥40min；液压油油量为高压流量≥0.45L/min、低压流量≥2.4L/min；

8.浮力装置：数量多于4套，满足水下作业使用需求；

9.提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章；




包19：金属弧水陆切割器

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	躯体固定气囊
	1.PVC或同等性能材料，可洗涤.

2.在真空状态可像石膏一样把伤员的骨折或脱臼部位固定住，保持70个小时以上。

3.可按伤员各种形态而变化。可直接用X光、CT、MRI检查

4.配置真空抽吸泵



	2
	折叠式担架
	1.产品框架采用优质铝合金材料制成，担架面是涂层牛津布。

2.配有2个支腿 和2个脚轮。

3.承重不小于150kg。



	3
	伸缩梯
	直梯伸缩梯，铝合金材质，额定负载150Kg，易于携带，易于使用。最高伸展≥3.8米，收拢长≤1.2米。



	4
	医疗急救箱
	尺寸≥280×180×170mm，内部配有有三角巾，安全别针，PBT弹性绷带，剪刀9MM，消毒纱布包，乳胶止血带，无纺布胶带，酒精片，创可贴，碘伏片，镊子，急救外包，医用棉签等紧急医疗用品。



	5
	绝缘拉杆
	1、伸缩式令克棒，用于分合高低压开关、拉合电闸及用于带电作业线夹的绝缘杆。
2、不少于4节组成，每节≥1.5米，缩回长度≤1.8米。



	6
	水域打捞杆
	1、直径3.6cm；
2、壁厚：1.5mm±0.2mm；
3、收缩长度≤1.3m；
4、伸长长度≥5.5m（带套环）套环最大大拉伸度50cm；
5、拉动重量（水中浮动状态）≤180kg；
6、破杆力≥800kg；
7、重量≤1.5kg；
8、材质：高韧度玻璃钢材质，铝合金材质指环限位扣。
9、概述
9.1、伸缩式水域打捞杆要求嵌入式不锈钢堵头，精工焊铸嵌入；
9.2、伸缩式水域打捞杆要求不锈钢外包胶管套圈，两层保护；
9.3、伸缩式水域打捞杆尾部要求螺纹式封闭堵塞，增强强度不掉落。

	7
	金属弧水陆切割器
	※1.适用于陆地和水下切割，提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章。

2.碳纤维氧气瓶：容量≥6.8L，可持续使用不少于10根金属弧燃烧棒（直径不小于8mm）。

3.金属弧燃烧棒燃烧最高温度不低于6000摄氏度，单根燃烧时间不少于60s。

4.可充电锂电池可连续点燃不少于60根金属弧燃烧棒。

5.电池带电量显示模块。

6.所有的气体和电源接口为快接式接口，安装减压阀无需工具，利于快速装配。

7.重量≤11kg。

8.切割枪内置气量调节开关，能够调节用气量，无需调节减压阀。

9.配件： 外携箱1个，背托1个，切割枪1个，锂电池1个（含充电器），点火棒1个，护目镜1副，电源线2根（含快接头），6.8L碳纤维氧气瓶1个，3.0L碳纤维氧气瓶一个，气体减压阀总成2套（含减压阀、氧气输出管、气压表），防护手套1双，直径8mm的金属弧燃烧长棒10根（70cm，含棒筒），短棒25根（50cm，含棒筒）。

10.切割直径25mmQ235圆钢时间不大于8s，切割10mm厚100mm长钢板不大于20s。




包20： 破拆类

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	液压破拆工具组
	1、液压机动泵：单接口双输出设计，可同时连接两件工具并同时工作，具有倍速技术；额定工作压力（高压压力）≥72MPa；低压工作压力≤10MPa；额定高压输出流量≥0.6L/min，倍速模式≥1L/min，额定低压输出流量≥2.8L/min，倍速模式≥5.0L/min；质量≤24kg；同心轴单接口设计，单接口可带压插拔。
2、液压扩张器：最大扩张距离≥720mm；额定工作压力≥72Mpa；额定扩张力≥54KN～110KN；牵引距离≥610mm；质量≤17kg；单接口可带压插拔。
3、液压剪扩器：同心轴单管系统可带压插拔。剪刀端部最大开口距离≥360mm；额定工作压力≥72Mpa；最大剪切能力≥15mm(板材）；（Q235材料）ф32mm(圆钢)；额定扩张力≥45～56KN；质量≤14.5kg；手柄处带有LED照明灯，方便夜间操作；无尾管把手和开关一体式设计。
4、液压剪切器：额定工作压力≥72Mpa；剪刀端部开口距离≥285mm；最大剪切能力(Q235材料圆钢)≥ф35mm；重量≤18kg，手柄处带有LED照明灯，方便夜间操作；单接口可带压插拔，无尾管、把手和开关一体式设计。
5、液压撑顶器：额定工作压力≥72Mpa；顶杆顶端配有360°可旋转十字工作头，可在各种复杂情况下实现便捷定位和完美的固定性能；最大撑顶力≥100KN；闭合长度≤560mm；重量≤14kg；撑顶长度≥950mm；单接口可带压插拔，无尾管、把手和开关一体式设计。
6、液压油管：单管（外层低压软管内镶嵌高压软管）材质为凯夫拉纤维，接口可快速连接和插拔，使用寿命10年以上，可360度自由旋转而不扭曲打结，内管工作压力≥72Mpa，外管工作压力≤25Mpa，长度5米、10米同心轴油管各一套。
▲7、须在投标文件中提供产品技术资料（包含但不限于配置方案、产品介绍、性能参数等）作为技术评判的依据。

	2
	手动破拆工具组
	※1、应含铁笔、铁斧、剪钳、锤、背包等；
2、铁笔≥60厘米，以合金为主体材料，有防过电、防火花功能；
3、剪钳≥50厘米，最大扩张宽度≥70厘米；
4、铁斧≥50厘米，有防静电功能；
5、撞锤≥10KG，直径≥10厘米，有防过电和防火花功能；
6、应带有吸震式把手。



	3
	绝缘剪断钳
	▲1.符合GB8407-1987标准；提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。

2.剪刃口硬度≥HRC55-60。

3.剪柄耐电压≥3000V。

4.规格≥24寸。




包21： 其他器材一

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	无齿锯
	1、发动机：二冲程风冷发动机；
2、排量≥119cc；
3、功率≥5.8Kw；
4、锯片尺寸：350mm/400mm；
5、切割深度≥145mm；
6、重量≤14.7kg；
7、配锯片2张
7.1、适用切割钢材、钢筋混凝土；
7.2、刀片尺寸：350-400mm；
7.3、切割深度：125-145mm。

	2
	无齿锯锯片
	1、适用切割钢材、钢筋混凝土；
2、刀片尺寸：350-400mm；
3、切割深度：125-145mm。



	3
	无电切割刀
	1、外形尺寸（mm）：≤Φ30×300；
2、单个总质量（㎏）：≤0.41；
3、最大切割直径（mm）：≤Φ16；
4、最大切割速度（mm/s）：≤2.5；
5、工作温度（℃）：-25℃～46℃；
6、贮存限温度（℃）：-55℃～70℃；
7、湿度：≤95%（25℃）；
8、贮存寿命：≤3年；
9、切割速度（mm/s）：≈15；
10、单人操作展开时间（min）：≤3。



	4
	移动发电机
	1.用于现场自主供电使用。

2.净重不大于50KG。

3.油箱容量大于8L。

4.、连续工作时间不低于6小时。

5.支持温度保护、过放保护、过流保护、过载保护、短路保护、过压保护。

6.功率不小于4kw，支持正弦波输出。

7.配手拉式滚轮，拉杆。

8.具备220V插口，USB插口，12V直流插口等。

9.核定噪音≦60分贝/7M。

10.投标文件须提供发电机的产地、型号、性能等详细参数。

	5
	机动链锯
	1.气缸排量： ≥50 cm³；功率：≥2.4kW；

2.怠速怠速≥2500 rpm。最高功率转速：≥9500 rpm；

3.最大功率时的链条速度：≥15m/s；

4.气缸缸径≥40 mm，

5.活塞行程：≥30 mm

▲6．每台机动链锯配备2根锯条，维修工具1套（另含火花塞1个）。

	6
	玻璃破碎器
	1.可快速切割侧向玻璃和安全开启汽车挡风玻璃。

2.全套配置：具备玻璃打孔、玻璃破碎、安全带切割功能。

3.空载转速不小于0~2500prm；

4.冲击频率不小于0~3000brm;



	7
	手提式防爆照明灯
	1.灯泡应采用LED灯珠。

2.额定功率≥24KW，连续照明时间≥10H，最高亮度≥350流明。

3.可充电，充电时间≤10H。
4.平均使用寿命≥10000h，连续工作时间≥8h。

5.防爆标志为Exde ⅡCT4，防护等级≥IP65。

	8
	防水头灯
	1.灯泡采用LED光源，亮度为≥300流明。
2.最远照射距离≥80m。
3.工作续航时间≥150小时，头顶灯重量≤120g。
4.采用头戴式结构。
5.IPX67防水等级.

	9
	方位灯
	1.频闪灯可以在每分钟闪烁60次，光通量不小于40流明；

2.落水后自动点亮，但是潮湿天气、水花和下雨不会误启动；

3.可手动点亮，具备手动开关；

4.可以点亮持续100小时以上；

5.防水防尘等级达到了IPX7；

6.带有固定带，可以被固定在别的装备上（例如PFD）。



	10
	泛光灯
	1．额定容量不小于12Ah；使用寿命约1000次(循环)。

▲2．光源：额定功率35W；5m处中心照度值＞1400lx，50m处中心照度值＞35lx。

3．照明形式：聚/泛光可调。

4．警示灯颜色：红、黄单色警示灯通过按钮进行切换，警示方式为长亮、频闪可调。

5．聚泛光同时开启连续照明时间≥8h。结合10%-100%无极调光的调光形式，最长放电时间可达99h，充电时间≤6h。

6．体积小，重量轻，重量≤8kg，形状规则，便于携带及运输。

7．防护等级：灯头IP65/箱体IP54，防水防尘，可在雨天室外或高湿环境中正常使用。

▲8．提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。

	11
	移动照明灯组
	▲1. 额定功率≥ 2*150W LED（提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章）。

2.采用变频数码发电机，汽油，油箱容量≥2L（提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章）。

3.输入：AC220V ，输出：AC220/24V（提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章）。

4.升起高度≥5m，重量≤55Kg     （提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章）。

5.抗风等级5级（提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章）。

 6.灯头防护等级IP66，升降平台（不包括发电机）防护等级不低于IPX4（提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章）。

7.距离发电机≥7m处工作噪音不大于70db（提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章）。

	12
	手提式强光照明灯
	▲1、提供国家级检验（测）机构出具的全性能委托检验报告复印件加盖投标人公章；
2、防爆等级不低于ExdiaIICT6Gb（提供防爆证书复印件）；
3、采用大功率LED光源，配用光源：LED(20/12/3W)，光源平均使用寿命≥100000h；LED散热器与电池进行有效隔离。根据采购人要求选配冷光源或暖光源；
4、外壳采用高硬度合金材料，防护等级：IP66/IP68；
5、电池使用寿命约1000次循环，额定容量≥2.5Ah，压≤14.8V，充电时间≤8h，连续工作时间：强光≥7.5h，超强光≥4h，工作光≥15h；
6、强光、超强光和工作光可随意转换，灯具或充电器设有过充、短路保护电路及充电显示装置，灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能，设电量检测功能；
7、重量≤1.1kg；
8、灯具的明显位置应有产品名称，产品型号，防护等级、产品编号、制造厂家。



	13
	红蓝闪烁警示灯
	1、电池额定电压：3.7V；
2、额定容量≥5Ah；
3、电池使用寿命≥1000次循环；
4、LED光源：额度功率电筒3W、泛光：6W；
5、平均使用寿命≥100000h；
6、电筒工作时间：强光≥8h、工作光：≥16h；
7、泛光工作时间：强光≥4 、工作光≥8；
8、充电时间≤5h；
9、外形尺寸≥Φ40×230mm；
10、产品重量≤550g；
11、防爆标志：ExdibIICT4Gb；
12、防护等级≥IP66；
13、概述
13.1、安全防爆：可在1区IIC级爆炸性气体环境安全使用；
13.2、高效照明：灯头聚光可完全满足日常巡检工作照明需求，灯体泛光可完全满足检修的照明需求；
13.3、经济环保：高能无记忆电池，容量大、寿命长，可随时充电，循环使用，自放电率低，经济环保；
13.4、电量显示：特设Type-c输入充电，USB输出充电；
13.5、电量检测功能，可随时了解电量状态，当电池电量不足时，强光会自动切换到工作光状态，方便应急使用；
13.5、信号指示：具有红、蓝交替闪烁警示灯，可作为夜间危险区域的警示提醒。
13.7、方便耐用：携带方便，具有手持、肩挎、吊挂、磁力吸附等多种携带及固定方式。



	14
	月球灯
	1、无光线污染，不会产生单束强光；
2、装备发电机组，性能优越，启动容易；
3、装金卤灯泡，光通量大，寿命长；
4、采用任意可调防倒机构，安全稳固；
5、气动升降结构，升降灵活，随时锁定工作高度；
6、360°投射方向，无照明死角，光照度均匀，防炫目，抗疲劳；
7、表面喷塑，防锈耐蚀。



	15
	救生照明线
	※1.技术性能符合GB26783-2011的要求，提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章。

2.用于黑暗、地下场所作业的导向照明。

3.绝缘性能在正常情况下不低于50MΩ.

4.线体长度≥200米，采用直流供电方式，电源、发光线于一体，常亮型工作时间≥8小时，闪烁型连续工作时间≥16小时。

5.照明线有多种闪烁方式，具备导向功能，每间隔2±0.1 m应有清晰可见的方向标志。

6.在无供电情况下具备夜光性能

7.供电情况下亮度不低于12cd/㎡

8.使用温度2000℃时可保持时间不小于5min。

	16
	气柱灯
	1、照明气柱
1.1、功率×灯数：1000W×1；
1.2、直径≥400mm；
1.3、光通量≥110000Lm；
1.4、工作高度≥4300mm；
1.5、金属卤素灯。
2、其他输入
2.1、外形尺寸≥570×450×600mm；
2.2、电压：230V50Hz；
2.3、重量≤28kg；
2.4、防护等级≥IP23。
3、概述
3.1、气柱式照明灯收叠后，小巧轻便，非常方便运输和存放；
3.2、低噪音，绿色环保； 
3.3、金属卤化物灯，光通量大，寿命长；
3.4、采用可靠的防倒结构，安全稳固；
3.5、防炫目大光亮，360度照明。



	17
	救援用荧光棒
	1.适用于各种场合：户外救援、探险信号标识等等；一次性使用。

2.特点：小巧轻便 使用简单

3.发光时间≥6小时




包22：器材二

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	手抬机动泵
	符合《消防泵》（GB 6245-2006）标准；

发动机功率≥15马力。单缸、四冲程、风冷。

3.启动方式：手、电一体双启动。

4.引水方式：真空泵引水，最大吸深7米；

5.引水时间：≤15s。

6.吸水口径、出水口径均为65mm。

7.吸程3米时，额定压力≥0.55Mpa额定流量。≥12.5L/S。

8.裸机重量：≤56kg。

9.外形尺寸：≤570*530*560。

10.其它要求：出水口180度可旋转，无阻碍。

11.自动充电装置、无机油自动停机保护装置。

12.360度可旋转铝合金手抬架手柄。

13.油箱自带液位显示装置。

	2
	浮艇泵
	1.适用于废水、海水等劣质水质。

2.功率≥6.5HP。

3.流量≥1200L/min。；

4.扬程≥17m。

5.工作时间≥250min。

6.油箱不小于0.9L。

7.附加油箱不小于3L。

8.启动方式：手动/遥控启动。

9.重量：≤60kg。

	3
	中压水带
	※1.水带技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求(提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章)。

2.外编织层材料为涤纶长丝，聚氨酯衬里，具有耐高压、耐油、耐腐蚀、耐磨，轻便、使用柔软方便等特点。每盘长度≥20米。

3.水带内径：63.5-65.5mm；标准工作压力≥2.0Mpa，爆破压力≥4.8Mpa，

4.水带颜色（白、红、黄、蓝等）由采购人签订合同时自行确定。

5.水带注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。



	4
	高压水带
	※1.水带技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求(提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章)。

2.外编织层材料为涤纶长丝，聚氨酯衬里，具有耐高压、耐油、耐腐蚀、耐磨，轻便、使用柔软方便等特点。每盘长度≥20米。

3.水带内径：76.0-78.0mm；标准工作压力≥2.5Mpa，爆破压力≥7.5Mpa，

4.水带颜色（白、红、黄、蓝等）由采购人签订合同时自行确定。

5.水带注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。



	5
	消防员呼救器
	※1. 产品需符合GB27900-2011标准。提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章。

2.具有时预报警、自动报警、手动报警、低电压警告功能,设置转换开关。

3.具有良好的防水防爆性能应符合GB 3836.1的规定，不低于Ex ib IIB T4Gb等级。

4. 可充电，配有充电短路保护的智能充电器，每一只呼救器配有一个充电器

5.方位灯功能：方位灯亮度为≥300cd/㎡，。

6.防水功能，呼救器在1.5米深水中放置2小时无渗漏、水气等现象。

7.呼救器自由落体1.5米4次无损坏，不影响正常使用。

8. 连续报警时间≥240分钟，连续开机时间大于24小时。允许静止时间：30s±2s。预报警时间：15s±2s，预报警声响强度：≥80db(1m远)，强报警声响强度：≥100dB(3m远)，连续强报警时间：≥300min，欠压警示电压：7.2V±0.2V，质量≤300g。

	6
	应急逃生自救安全绳
	※1.应急逃生自救安全绳套装由1根安全绳、2个安全钩、1个下降器、1根中空连接扁带、1个排绳器、1块包绳布及1个多功能阻燃绳包等组成。

2.安全绳：直径8±0. 2mm，长度16±0.1m，最小破断强度≥20kN。安全绳经204℃±5℃的耐高温性能时，不得出现融熔、焦化现象。具备高温环境承载性能：在600℃±5℃、1.33 kN 负荷环境下承载45s，在400℃±5℃、1.33 kN 负荷环境下承载300s，不得出现断裂现象，安全绳的延伸率≥5%。

3.安全钩：两个安全钩均采用自动三锁设计（即提起、转动和开锁），在开口闭合状态下长轴破断强度≥27KN；短轴破断强度≥7KN。

4.下降器：由超硬航空铝材精密制造而成。具有“离手制停”和“抓紧制停”的防慌乱功能，下降器穿入安全绳后不可打开，适用直径为7.5-8.5mm 的安全绳，极限负荷不小于13.5KN。下降器表面标注穿绳方向、操作说明和安全提醒。

5.中空连接扁带：长度2m、双折1m的安全扁带，扁带破断强度≥30kN。

6.绳包应具备安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，具备防水或泄水功能，能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，本体耐260℃高温不应有明显变化。绳索可以由绳包内自由抽出，便于现场使用。

7.排绳器及包绳布：单人操作，可方便快捷将使安全绳环绕排列放入包绳布；排绳器的尺寸满足绳子捆绑 2-3 层。可快速将安全绳沿排绳器边缘有序的排列缠绕。含包绳布一块，便于将绳索紧紧包裹放入绳包。

8.绳包套装应轻便、携带方便，质量≤1.6kg。

9.提供由国家级检验（测）机构出具的应急逃生自救安全绳套装检验报告复印件加盖投标人公章；提供安全钩及下降器的国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章。

	7
	消防护目镜
	1.符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》

2.配有套筒形的柔性织物保护套。

3.分别在温度（55±2）℃和（-20±2）℃环境下持续1h后，护目镜应能承受高度为1270mm、质量不小于500g的锥击重物的冲击。



	8
	闪光警示灯
	1.频闪型，光线暗时自动闪亮

2.具备防水性能。



	9
	锥形事故标志柱
	1、高度65±5cm；
2、底座直径≥32cm；
3、采用反光材料；
4、采用橡胶制品，不怕撞击。



	10
	警戒标志杆
	1.反光型标志杆、警戒标志杆、事故警戒杆、反光警戒标志杆；用于事故现场警戒，有反光功能；可多个连接使用；抗风能力强；整体防腐处理；

2.高度：110cm  材质：PVC管  底盘：橡胶聚氨酯头与警示牌配套使用



	11
	危险警示牌
	1.用于危险场所或环境警示。

2.三角形状，金属制成，边长400毫米，表面红、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料，与标志杆配套使用。含标志标杆。



	12
	隔离警示带
	※1.用于灭火救援现场的警戒

2.尺寸：长≥250米；宽≥4厘米

3.材料：纤维织物材料，可反光

4.可多次重复使用



	13
	多功能担架
	※1.用于灾害事故现场救援，可用于消防紧急救助、深井及狭窄空间救助、地面一般救助、高空救助、化学事故现场救助。可垂直或水平吊运，也可在光滑的地面拖拉，具有体积小、重量轻、便于携带、应用范围广，可单人操作等特点。

2.材料：采用特殊塑料复合而成；

3.颜色：橙色；

4.重量：≤12㎏；

5.载重：不小于120kg；

6.耐温：-20℃～+60℃。

7.采用专用保护包卷曲存放。

	14
	硬质护肘、护膝
	1.外壳材质均采用添加耐磨剂的高硬度PVC材质，耐磨坚固；

2.双保险防脱卡扣，更加牢固；

3.高强度魔术贴加高弹性绑带，可随意调节松紧度；

4.缓冲垫厚实柔软，剧烈运动对上下肢关节有效呵护。


分包23：器材三

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	单人洗消帐篷
	1.以密闭式洗消帐篷为主体，对受到污染的人或设备进行喷淋洗消，自带喷淋系统，洗消池自成一体，内挂PVC复合防水帘。

2.充气自动成形，充气框架安有过压保护阀，确保过量充气不遭损害。

3.配单人洗消帐篷、电动充排气泵、LED移动式照明灯、洗消供水泵、不锈钢洗消排污泵、移动水源袋、废水回收袋等。

4.占地面积：≥4平米，充气时间：≤5min;



	2
	简易洗消喷淋器
	1.驱动压力：3-7bar

2.水流量不小于20l/min

3.重量不大于25kg

4.展开高度不低于2.2米

5.接口为65



	3
	强酸(碱)洗消器
	1. 可装至少5升喷淋洗消剂。

2．可同时清洗酸性或碱性物质

3.材质：不锈钢体

4.用途：适用于全面积的洗消.

5.罐体带有压力表，开关具备锁装置开。配2套专用的眼部清洗装置，1瓶皮肤洗消剂，1瓶眼睛洗消剂。



	4
	强酸(碱)清洗剂
	1．可满足小面积皮肤化学品喷溅的应急冲洗需求。

2．规格≥100ML

3．可用于危险化学品喷溅于身体的大面积皮肤清洗，可同时清洗酸性或碱性物质



	5
	三合一强氧化洗消粉
	1.应用场合：主要对酸碱物质表面进行洗消

2.规格：500g/袋

3.混合比：一般传染病源消毒(1:500)  重度污染(1:200) ；



	6
	有机磷降解酶
	1.可用于对人员、耐水型器材和精密仪器等局部污染区域，危险化学品泄漏等大范围事故区域的处置尤其适用于农药泄漏事故现场的洗消

2.性状：本品黄色或淡黄色粉末、颗粒

3.规格：1000g/盒  ( 500g/罐X 2)



	7
	消防员抢险救援靴
	※1.通过XF633-2006国家标准相关性能测试，提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。

2.采用人体力学设计，采用功能性鞋垫，增强脚底支撑，减轻长时间作业的疲惫感。材质采用整张荔枝纹鞣牛皮，靴舌设有鞋绳包袋，脚后跟有横竖两条红色反观带，侧向采用拉链，便于穿脱。

3.重量＜1.1kg；

4.抗穿刺性能：中底采用凯夫拉防穿刺防材料，防穿刺性能≥1300N；靴帮抗穿刺性能≥110N；

5.电绝缘性能：击穿电压5000V，泄漏电流≤0.1mA; 

6.隔热性能：隔热性能实验被加热30min后，救援靴底内表面温升≤15℃；靴帮表面经辐射热通量为（10±1）Kw/m2，辐射1min后，内表面升温≤11℃；

7.防滑性能：始滑角≥23°；

8.靴筒上部设计有防滑垫，有效固定救援服的位置，防止裤腿滑脱。



	8
	绝缘电剪
	▲1.符合GB8407-1987标准；提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。

2.剪刃口硬度≥HRC55-60。

3.剪柄耐电压≥3000V。

4.规格≥24寸。



	9
	手持扩音器
	1.音质清晰，音量大，可插卡插U盘，具有120秒录音、警报等功能。

2.可外接多功能手麦，峰值分贝≥120dB，功率≥50W。



	10
	救生软梯
	1.用于营救被困人员。可收藏于包内，携带方便。外形完整，构件光滑平整。梯蹬采用轻质硬性塑管，不易折断。

2.悬索织带为整根织带，中间无接头，织带厚度约2mm，宽度约37mm。挂钩材料为方钢，符合GB/T905-1994的要求，可根据墙壁的厚度伸缩调节宽度。

3 整梯长度≥15m，梯宽340±5mm，支撑长度100±5mm，梯蹬间距340±5mm。

4.最大承载≥1000kg 



	11
	二节拉梯
	※1.技术性能符合《消防梯》GA137-2007的要求，提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。

2．优质竹子制成，二节拉梯，工作长度6±0.2米，最小梯宽315±2mm,13个梯蹬，梯蹬间距280±2mm

3.水平弯曲残余变形比值：≤0.3%；梯橙弯曲残余变形比值：≤0.5%；

4. 撑脚设计科学，能达到安全性和抗冲击性能的要求，质量≤35KG，

5.每架消防梯须设置角度仪指示安全角度范围。梯子表面光洁，表面涂不导电涂料保护，金属零件镀锌（铬）或黑色磁漆。

6.配件要求：要求侧板铭牌包含拉梯安全使用方面的内容，包装内附有拉梯使用及检查记录，产品说明书中包含拉梯使用方法、检查程序、维护方法以及报废准则、使用年限等。



	12
	挂钩梯
	※1．技术性能符合《消防梯》GA137-2007的要求，提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。

2．主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。梯子表面光洁，表面涂不导电涂料保护，金属零件镀锌（铬）或黑色磁漆。挂钩可折叠。

3．工作长度：4±0.1 m，宽度：250±2mm，梯蹬间距：340±2mm

4．水平弯曲残余变形比值:≤0.2%，梯蹬弯曲残余变形比值:≤0.5%。

5.重量：≤12kg。



	13
	佩戴式防爆照明灯
	▲1. 提供国家级检验（测）机构出具的全性能委托检验报告复印件加盖投标人公章。

※2. 防爆等级不低于ExibIICT4Gb（提供防爆证书复印件）

3. LED光源，使用寿命10万小时以上

4. 外壳采用高硬度合金材料，表面采用硬质阳极氧化处理，颜色为亚光黑色，外壳防护等级IP66/IP68

5.灯具潜水深度≥5m，持续时间≥1h

6. 配置支架（可根据采购人需求选择多种支架，能够与主流消防头盔进行适配，可任意调节照射方向）

7. 实时显示电池电量，尾部大开关设计，可作开关操作或强弱光切换，尾部指示灯设计，

8. 额定电压3.7V，电池容量≥1.9Ah，连续放电时间≥240min（强光）/≥480min(工作光)

9. 充电时间≤4h，带充电接口

10. 重量≤120g，灯具尾部带有红色方位灯，起到警示和方位指示作用。

▲11. 强光、弱光照度应达到下表要求：

测试距离

（m）

测试光束直径

（mm）

照度（lx）

强光

弱光

平均值

最小值

平均值

最小值

2

150

≥1100

≥1000

≥600

≥500

12.每个灯配备1个充电器，充电器设计有过充、过流、过放和短路保护装置。

13.产品具有生产厂家、产品型号、防爆等级、防水防尘等级等永久性标识。

	14
	便携式移动照明灯组
	1、光源功率不小于100W，平均使用寿命不小于10万小时；
2、亮度可调，聚、泛光照明模式可调；可手动实现10%—100%无极调光，聚泛光同时开启时5m处最大初始照度≥5500lx，10米处≥1200lx；
3、聚泛光同时开启100%档位连续照明时间≥8h，充电时间＜8h；
4、灯具收缩高度不高于700mm，灯杆最大升起不低于1800m；
5、灯头及箱体不低于IP65；
6、可播放音频，无线喊话，实现现场指挥、语音提示、人员疏散等；
7、可显示电池剩余电量、照明工作模式、当前照明亮度等信息；
8、具备直流输出接口；
9、结构设计合格，重量不大于25Kg，采用一体化箱体设计方式，可实现提手、拉杆、背带等携带方式；
10、符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》；
11、提供国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章；
12、售后服务不少于5年。

	15
	背负式照明灯
	1.光源功率不小于100W，平均使用寿命不小于10万小时。

2.亮度可调，聚、泛光照明模式可调；可手动实现10%—100%无极调光，聚泛光同时开启时5m处最大初始照度≥5500lx，10米处≥1200lx。

3.聚泛光同时开启100%档位连续照明时间≥8h，充电时间＜8h。

4.灯具收缩高度不高于700mm，灯杆最大升起不低于1800m。

5.灯头及箱体不低于IP65。

6.可播放音频，无线喊话，实现现场指挥、语音提示、人员疏散等。

7.可显示电池剩余电量、照明工作模式、当前照明亮度等信息。 

8. 具备直流输出接口。

9.结构设计合格，重量不大于25Kg，采用一体化箱体设计方式，可实现提手、拉杆、背带等携带方式 。

10.符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》

11. 国家级检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章。

12.售后服务不少于5年。

	16
	帐篷灯
	1.使用时间不低于8小时，充电时间不大于5小时。

2.可悬挂，磁吸，竖立三种使用方式，具备充电宝功能，具备帐篷灯手电筒三种模式

3.支持强光、泛光。

4.防护等级不低于IP66

5.防爆等级不低于Exde ⅡCT4


注：1、以上所称国家级检验（测）机构是指全国认证认可信息公共服务平台中“国家级资质认定获证机构”。投标人提供检测报告复印件时须附页检验（测）机构在全国认证认可信息公共服务平台名录网页截图。

2、机构改革，消防救援领域165项现行行业标准类别由公共安全行业标准调整为消防救援行业标准，代号由“GA”调整为“XF”。由于目前处于过渡期间，原GA标准与现行XF标准均符合本次招标要求。

三、样品递交及退还要求

（一）样品递交要求

1.样品清单列表

以下包的投标人在投标时须提交以下样品。样品清单如下：

	序号
	包号
	样品名称
	数量/单位

	1
	11
	便携卫星站
	1台

	2
	12
	便携式水情监测仪
	1台

	3
	17
	湿式水域救援服
	1套

	4
	
	干式水域救援服
	1套

	5
	
	急流专用救生衣
	1件


2.样品评审方式

2.1样品采用明标评审。

2.2样品要求：投标人按包要求的样品进行提交，同时确保所提交样品能够正常使用，在每件样品的包装及实物的显著位置上标明投标人名称。投标人提供的样品禁止废旧产品及3D打印产品。
3.样品递交时间：2021年9月8日北京时间9:30-10:00。

4.样品递交地点：重庆市公共资源交易中心（重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋，具体以当日重庆市公共资源交易中心的指示地点为准）。潜在投标人可提前到重庆市公共资源交易中心了解存放样品的现场情况。
5.样品因破坏性试验进行现场测试（如耐火试验、敲击、切割等）等产生一定程度损毁的，采购人和采购代理机构不承担责任。所有需提供样品和需进行测试的货物由投标人负责安装、调试，保证样品正常测试使用。
（二）样品退还要求

每个包前三名中标候选人的样品由采购人带走封样，并作为验收标准，交货产品应与样品保持一致。中标人的样品验收完成后在采购人处由采购人退还，未中标的中标候选人的样品在结果公告发布之日起第9个和第10个工作日（上午9:00-11:30，下午14:30-18:00）在采购人处进行退还。其他投标人的样品在评审完成后由投标人拆除并带回，按照重庆市政府采购交易中心相关规定执行。

第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
一、交货期、交货地点及验收方式

※（一）交货期

自采购合同签订之日起，包8-23中标产品应在90个日历日内按照采购人要求完成安装调试，包1-7中标产品若为非国产底盘的，中标人应在合同签订后365个日历日内交货并完成安装调试；中标产品若为国产底盘的，中标人应在合同签订后180个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市巴南区李家沱红光大道65号战勤保障大队仓库内或总队复盛训练基地或者采购人指定重庆市内其他地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

9.为保障装备质量，采购人可视情对中标人交付的产品进行抽样送检，检测结果将作为验收的依据。若检测结果与投标文件提供的参数资料存在不符，检测费用由中标人承担。若检测结果符合投标文件则检测费用由采购人承担。

10.对于样品，验收人员进行送检或现场测试（如耐火试验、敲击、切割等）等产生费用损毁的，中标人的样品将保留作为验收标准，交货产品应与样品保持一致。所有需提供样品和需进行测试的货物由投标人负责安装、调试，保证样品正常测试使用。

11.对于提供伪劣、假冒、贴牌货物的，将按国家相关规定处理。

12.验收相关事宜，以上条款未能明确的按采购人相关规定执行。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、设计费要求实施改造费用等实施完成本项目的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，包1-7投标产品质量保证期达到5年；包8-23投标产品质量保证期达到3年。

所投产品需由生产制造商承诺直接负责所投产品的质量保障、培训、售后、质保等工作，须在投标文件中提供由产品生产制造商出具的售后服务承诺书原件，同时注明售后部门负责人的联系方式。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在72小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应在96小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

分包1-7投标人应在投标文件中根据每台车辆的维修需求确定常用易损件、零配件品目，并列出清单（格式自拟）。中标人在交货时不需要提供清单中配件，采购人在车辆使用过程中有维修需求的根据清单品目、价格等向中标人订购。清单中需注明常用易损件、零配件单价（含税金、运费等）和品牌型号，单价应不超过市场价。投标人应承诺所供易损件、零配件为原厂装车件，并承诺清单中的易损件、零配件价格在车辆质保期内不作上浮。国产易损件、零配件一般在采购人发出订货通知后1周内交付，进口易损件、零配件一般在采购人发出订货通知后2个月内交付，付款方式为采购人收到易损件、零配件后支付相关费用。投标人所列易损件、零配件清单的完整度、适用度、折扣比例等将作为评审的重要考量。

四、付款方式

（一）合同签订后，由中标人委托银行开立以采购人为受益人的预付款保函，保函金额为合同金额的40%，收到预付款保函10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额40%的预付款。货物交货验收合格后，中标人在5个工作日内向采购人提供全额发票、书面申请等资料。采购人在收到中标人提交的付款申请资料后，10个工作日内向中标人支付合同金额55%的货款。货物正常使用1年后凭收据，采购人支付5%的货款（若招标文件要求提供所投产品自愿性认证证书，需在中标人提供证书后采购人支付5%货款），如遇质量问题并未能实施解决相关质量问题，采购人将顺延付款时间直至质量问题解决。

（二）中标人按采购合同交货并安装调试后，采购人组织验收；中标人逾期交货的，每天扣除合同总金额的0.5%，超过30个日历日未交货的，采购人将视情有权解除合同，并追究中标人的违约责任，视情要求赔偿因延期交货造成采购人的经济损失；所交货物验收不合格的，中标人应在1个月内（30个日历日）提出采购人可接受的解决方案并完成整改，逾期则追究中标人的违约责任并作供货不达标记录；中标人须到场参与验收并签字确认验收结果；采购人对中标人所交货物进行验收时所产生的所有费用由中标人承担，费用包括验收所用的人工费、材料费（如灭火剂、水、电、气、油费）等。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。
第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	1.提供2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）。

2.本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	1.税务登记证（副本）（提供复印件）（注 eq \o\ac(○,1)）。

2.缴纳社会保障金的证明材料（提供复印件）【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注 eq \o\ac(○,1)）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）。

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 eq \o\ac(○,2)）
	1.投标人提供书面声明（见格式文件）。

2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	无

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	包1、包4、包7、包15、按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交，剩余其他包可不提供。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。
 eq \o\ac(○,2)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	按招标文件“第七篇投标文件格式”要求签署、盖章。

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。

	3
	技术部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准

（一）包1、包2、包3、包4、包5、包6、包7评审因素

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（40%）
	40
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。

	2
	技术部分

（50%）
	29
	1.起评分：

有效投标人的起评分为20分。

2.加分条款：

2.1投标文件投标应答高于招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），每条可加3分。

2.2投标文件投标应答高于招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中非“▲”或“※”号标注的部分）），每条可加2分。

2.4以上二款总加分不超过9分。

3.扣分条款：

3.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除10分，扣完为止。

3.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除5分，扣完为止。
	

	
	
	21
	1.从投标人提供的车辆底盘的总体技术描述、性能、以及适用性内容等进行评审。
底盘总体技术描述优良、载员数量多、发动机马力大、变速箱性能优良、取力器性能优良的为优，得7分；

底盘总体技术描述一般、载员数量较多、发动机马力较大、变速箱性能一般、取力器性能一般的为良，得5分；

底盘总体技术描述较差、载员数量较少、发动机马力较小、变速箱性能较低、取力器性能较低的为差，得3分。

底盘总体技术描述混乱、载员数量少、发动机马力小、变速箱性能低、取力器性能低或未提供相关内容描述为差，得0分。

2.从投标人提供的车辆主要系统和部件的总体技术描述、重要技术指标、以及适用性等方面进行评审。

车辆主要系统和部件的总体技术描述优良、重要技术指标高、以及适用性强的为优，得7分；

车辆主要系统和部件的总体技术描述一般、重要技术指标较高、以及适用性一般的为良，得5分；

车辆主要系统和部件的总体技术描述较差、重要技术指标较低、以及适用性较低的为差，得3分。

车辆主要系统和部件的总体技术描述混乱、重要技术指标低、以及适用性低或未提供相关描述为差，得0分。

3.从投标人提供的车辆上装结构的总体技术描述，设计布置、材料及工艺等内容进行评审。可提供车辆设计图、实物图片以及材料工艺的实物图片等作为支撑。

车辆上装结构的总体技术描述优良，设计布置合理、材料及工艺优良为优，得7分；

车辆上装结构的总体技术描述一般，设计布置较合理、材料及工艺一般为良，得5分；

车辆上装结构的总体技术描述较差，设计布置不够合理、材料及工艺较差为差，得3分。

车辆上装结构的总体技术描述混乱，设计布置不合理、材料及工艺粗糙或未提供相关描述为差，得0分。
	投标人自行提供方案或相关资料、材料(格式自定)

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分

（10%）
	8
	1.售后服务机构设置

投标人注册地在重庆或所投单一产品/包的核心产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构得1分，不满足或未提供的得0分。
	投标人注册地在重庆或所投单一产品/核心产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件；所投单一产品/包的核心产品制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书复印件或服务协议复印件。

	
	
	
	2.售后服务机构人员配置
根据售后服务人员配置齐全程度、专业是否对口以及人员的工作经验等方面进行评审，人员配置合理齐全得1分，人员配置一般得0.5分，人员配置不合理不齐全或未提供人员配置清单的得0分。
	提供售后服务人员配置清单及配置方案，格式自拟。

	
	
	
	3.售后服务机构装备
根据为满足售后服务所配备的装备情况评审，装备配置合理齐全完全满足售后服务需求得1分，装备配置部分满足售后服务得0.5分，装备配置差无法提供售后服务或未提供装备配置情况的得0分。
	提供售后装备配置情况，格式自拟。

	
	
	
	4.备品备件及易损件
根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评审。在满足招标文件第二篇技术需求中常用配件及易损配件的基础上,额外增配其他常用的、容易损坏的备品备件。配备齐全程度高、价格合理的为优得5分；配有部分常用的、容易损坏的备品备件、价格合理的为良得3分；未提供配备情况、备品备件配备不齐全价格不合理或未提供的为差得0分。
	提供备品备件配置情况，格式自拟。

	
	
	履约能力

（2%）
	2015年1月1日至今，投标人有所投包内任一产品或类似产品的销售业绩，1个业绩得1分，本项最多得2分，没有或者未提供得0分。
	提供销售合同复印件。

	4
	政策性加分

（5）
	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。

说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。

说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。


（二）包8、包9、包10、包13、包14、包15、包16、包18、包19、包20、包21、包22、包23评审因素
	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（40%）
	40
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。

	2
	技术部分

（50%）
	36
	1.起评分：

有效投标人的起评分为20分。

2.加分条款：

2.1投标文件投标应答高于招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），每条可加4分。

2.2投标文件投标应答高于招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中非“▲”或“※”号标注的部分）），每条可加2分。

2.4以上二款总加分不超过16分。

3.扣分条款：

3.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除10分，扣完为止。

3.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除5分，扣完为止。
	

	
	
	14
	1.结合投标人提供的产品介绍方案/资料，对产品的设计、配置符合灭火救援作战的科学性、实用性、操作性、美观性等进行评价。方案内容体现很好的符合灭火救援作战需求，产品设计科学，实用性强、操作性好、产品美观得7分；方案内容体现较好的符合灭火救援作战需求，产品设计较科学，实用性较强、操作性较好、产品较美观得5分；方案内容体现基本符合灭火救援作战需求，产品设计一般，实用性一般、操作性一般、产品美观性一般得3分，方案内容体现不符合灭火救援作战需求，产品设计差，实用性不强、操作性差、产品不美观或未提供相关方案资料的得0分。

2.根据投标人提供的产品总体技术描述，结合产品的主要性能指标，结合材料工艺等进行评价。性能优越，选材精良，工艺先进得7分；性能良好、材质较精良，工艺较先进得5分；性能一般，材质基本满足要求，工艺一般得3分；性能较差材质粗糙工艺落后，材质不合格或未提供产品技术描述内容得0分。
	投标人提供方案/资料，内容包括产品介绍资料，产品信息不限于制造商、产地、品牌、规格型号、技术参数（反映主要性能）、彩色实物图片等，格式自拟。

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分

（10%）
	8
	1.售后服务机构设置

投标人注册地在重庆或所投包的单一产品/核心产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构得1分，不满足或未提供的得0分。
	投标人注册地在重庆或所投单一产品/包的核心产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件；所投包的单一产品/包的核心产品制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书复印件或服务协议复印件。

	
	
	
	2.售后服务机构人员配置
根据售后服务人员配置齐全程度、专业是否对口以及人员的工作经验等方面进行评审，人员配置合理齐全得1分，人员配置一般得0.5分，人员配置不合理不齐全或未提供人员配置清单的得0分。
	提供售后服务人员配置清单及配置方案，格式自拟。

	
	
	
	3.售后服务机构装备
根据为满足售后服务所配备的装备情况评审，装备配置合理齐全完全满足售后服务需求得1分，装备配置部分满足售后服务得0.5分，装备配置差无法提供售后服务或未提供装备配置情况的得0分。
	提供售后装备配置情况，格式自拟。

	
	
	
	4.备品备件及易损件
根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评审。在满足招标文件第二篇技术需求中常用配件及易损配件的基础上,额外增配其他常用的、容易损坏的备品备件。配备齐全程度高、价格合理的为优得5分；配有部分常用的、容易损坏的备品备件、价格合理得的为良3分；未提供配备情况、备品备件配备不齐全价格不合理或未提供的为差得0分。
	提供备品备件配置情况，格式自拟。

	
	
	履约能力

（2%）
	2015年1月1日至今，投标人有所投包内任一产品或类似产品的销售业绩，提供一个业绩得1分，本项最多得2分，没有或者未提供得0分。
	提供销售合同复印件。

	4
	政策性加分

（5）
	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。

说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。

说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。


（三）包11、包12、包17评审因素

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（40%）
	40
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。

	2
	技术部分

（50%）
	36
	1.起评分：

有效投标人的起评分为20分。

2.加分条款：

2.1投标文件投标应答高于招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），每条可加4分。

2.2投标文件投标应答高于招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中非“▲”或“※”号标注的部分）），每条可加2分。

2.4以上二款总加分不超过16分。

3.扣分条款：

3.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除10分，扣完为止。

3.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除5分，扣完为止。
	

	
	
	14
	4.根据投标人递交的样品及产品介绍资料进行评审。

结合投标人提供的样品及产品介绍资料，对产品的设计、配置符合灭火救援作战的科学性、穿着舒适性、实用性、操作性、美观性等进行评价。产品设计很好的符合灭火救援作战需求，设计科学，服装穿着舒适，实用性强、操作性好、产品美观得7分；产品设计较好的符合灭火救援作战需求，设计较科学，服装穿着较为舒适，实用性较强、操作性较好、产品较美观得5分；产品设计基本符合灭火救援作战需求，设计一般，穿着舒适性一般，实用性一般、操作性一般、产品美观性一般得3分，产品设计不符合灭火救援作战需求，设计差，服装穿着不舒适，实用性不强、操作性差、产品不美观或未提供相关资料的或未按招标文件要求提供样品、少送、错送的，本项得0分。
5.根据投标人提供的产品总体技术描述，结合产品的主要性能指标，结合材料工艺等进行评价。性能优越，选材精良，工艺先进得7分；性能良好、材质较精良，工艺较先进得5分；性能一般，材质基本满足要求，工艺一般得3分；性能较差材质粗糙工艺落后，材质不合格或未提供产品技术描述内容得0分。
	投标人提供方案/资料，内容包括产品介绍资料，产品信息不限于制造商、产地、品牌、规格型号、技术参数（反映主要性能）、彩色实物图片等，格式自拟。

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分

（10%）
	8
	1.售后服务机构设置

投标人注册地在重庆，或所投包的单一产品/核心产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构得1分，不满足或未提供的得0分。
	投标人注册地在重庆，或所投包的单一产品/核心产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件；所投包的单一产品/核心产品制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书复印件或服务协议复印件。

	
	
	
	2.售后服务机构人员配置
根据售后服务人员配置齐全程度、专业是否对口以及人员的工作经验等方面进行评审，人员配置合理齐全得1分，人员配置一般得0.5分，人员配置不合理不齐全或未提供人员配置清单的得0分。
	提供售后服务人员配置清单及配置方案，格式自拟。

	
	
	
	3.售后服务机构装备
根据为满足售后服务所配备的装备情况评审，装备配置合理齐全完全满足售后服务需求得1分，装备配置部分满足售后服务得0.5分，装备配置差无法提供售后服务或未提供装备配置情况的得0分。
	提供售后装备配置情况，格式自拟。

	
	
	
	4.备品备件及易损件
根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评审。在满足招标文件第二篇技术需求中常用配件及易损配件的基础上,额外增配其他常用的、容易损坏的备品备件。配备齐全程度高、价格合理的为优得5分；配有部分常用的、容易损坏的备品备件、价格合理的得为良3分；未提供配备情况、备品备件配备不齐全价格不合理或未提供的为差得0分。
	提供备品备件配置情况，格式自拟。

	
	
	履约能力

（2%）
	2015年1月1日至今，投标人有所投包内任一产品或类似产品的销售业绩，提供一个业绩得1分，本项最多得2分，没有或者未提供得0分。
	提供销售合同复印件。

	4
	政策性加分

（5）
	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。

说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。

说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。


说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小微型企业给予6 %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人以联合体形式参与投标的；

（八）投标人进行合同分包的；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由 “第七篇投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第七篇投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。
（二）联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.投标文件按招标文件“第七篇投标文件格式”要求签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。
（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标

见第四篇内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术部分得分由高到低的顺序排列；技术部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
八、询问、质疑和投诉
（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:
	招标类型
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-200
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	200-500
	1.08%
	0.78%
	0.69%

	500-1000
	0.76%
	0.43%
	0.52%

	1000-5000
	0.45%
	0.23%
	0.32%

	5000-10000
	0.23%
	0.09%
	0.18%

	10000-100000
	0.045%
	0.045%
	0.045%

	1000000以上
	0.009%
	0.009%
	0.009%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行（行号：102653000177）

账  号：3100023409200174780

说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费。

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。
第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）技术条款差异表

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）其他技术资料

（四）提供第二篇项目技术规格、数量及质量要求中要求的佐证材料（格式自拟）

（五）提供第四篇评分标准中技术部分要求的佐证材料或方案（格式自拟）
三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料
（四）提供第四篇评分标准中商务部分要求的佐证材料或证明材料复印件（格式自拟）
四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。
一、经济文件

（一）开标一览表

项目编号：

招标项目名称：

	投标人名称
	

	包号及名称
	数量
	投标报价（小写）

	
	
	

	投标报价（大写）：                           

	备注：


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

项目编号：

招标项目名称：                                           单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	原产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术文件

（一）技术条款差异表

项目编号：

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）
（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）其他技术资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目编号：

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
    （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标商务应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足招标文件要求；

2.本表可扩展。

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。
注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 投标人名称（盖章）：

                                                日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。


（四）2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明
招标项目名称：                                                
致：                   （采购代理机构名称）：

                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章或自然人签署）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（结束）
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