采购需求
一、特别说明：
1、2020年8月25日，中华人民共和国应急管理部《关于消防救援领域行业标准以“XF”代号重新编号发布的公告》（2020年 第5号）明确，消防救援领域165项现行行业标准类别由公安安全行业标准调整为消防救援行业标准，代号由“GA”调整为“XF”，顺序号和内容保持不变。 
2、为了落实公告要求，采购人将技术参数中的标准代号调整为XF。目前，参考资料、检测报告等相关资料，在实际投标中，使用代号GA标准仍有效。
二、样品要求：
1、投标人按照以下要求提供样品：
	标包号
	样品名称
	数量
	样品要求
	是否随样品提供检测报告

	1（信息通信类一）
	无线中继台
	1
	详见第六章“三、技术参数要求”以及按第七章本包综合评分明细表“样品”评分标准要求制作。
	否

	3（照明类） 
	小型移动照明灯组
	1
	[bookmark: _GoBack]详见第六章“三、技术参数要求”以及按第七章本包综合评分明细表“样品”评分标准要求制作。
	否 



2、投标人须按照技术参数要求提供样品。
3、投标人的样品制作、搬运、损耗等相关费用由投标人承担。
4、样品递交截止时间详见招标文件约定的递交截止时间，否则不予接收。
5、投标人递交样品时，需随投标样品提供样品清单（详见第九章附件），需写明样品明细，包括样品所属包号、样品名称，注明投标人名称。
6、本项目样品评审采用“盲样”，即投标样品中不能出现生产厂商的文字、logo、图文等信息，必须由投标人自行进行粘贴覆盖。
7、未中标人提供的样品在项目质疑投诉期结束，并接到代理机构工作人员通知后可自行处理封样样品。
8、中标人提供的样品由采购人保管，在验收完成后退还。
9、样品移交、退还时，投标人按代理机构工作人员指定的时间、地点办理退还，因样品逾期未撤离而产生的废品处置费，由投标人承担。
10、中标人提供的样品由采购人保管，作为履约验收依据，在履约验收完成后退还。中标人最终提供的货物外观质量、制作工艺等不得低于样品的相关标准,且应完全满足合同对货物的要求和标准的约定。
三、技术参数及要求
	[bookmark: _Hlt101846155]标包号
	名称
	数量
	单位
	技术参数要求

	1（信息通信类一）
	便携指挥箱
	2
	个
	1、一体化拉杆箱滚轮设计。设备尺寸≤600×360×240mm，重量≤25kg，可单兵拉杆携行，可车载运输；
2、▲整机集成前方指挥部常用的指挥视频终端、调度台、音视频矩阵、电话、话筒、音箱、网络、锂电池等模块，满足视频指挥调度、视频切换、语音通信、显示控制、音源编组、电话值守、信息展示、信息记录等常见应用需求；（提供承诺函）
3、集成调度台和指挥终端双主控模块，主控模块应采用可插拔设计，处理器主频≥2.3G，≥八核，内存≥32GB，硬盘容量≥1TB。指挥终端能够对消防指挥视频系统内部图像资源的自由调度和对讲，满足对接入资源的视频码率、分辨率、帧率的基本参数的远程调节；
★支持终端注册到消防图像综合管理平台，在平台图像资源树上呈现，指挥中心可直接调度终端进行双向音视频通话和双流数据共享，终端也可获取平台内授权的图像资源，并可调看；（提供承诺函）
4、支持视频调度、语音调度、视频会商、地图调度和远程录像等可视化指挥调度功能。支持在终端上直接创建和召开调度会议，并支持调度会议模板设置、音视频广播、视频轮询、云台控制、会议录像等会控功能；
▲5、支持电话呼入呼出功能，支持呼叫手机、座机、卫星电话等语音设备；可以将各种制式的数字集群、模拟集群、短波、超短波等接入到系统中，与无线集群系统手持台之间语音通信；（提供功能截图）
6、视频支持H.265、H.264 BP、H.264 HP，音频支持G.711/G722/G.722.1/G.729/G.719/OPUS；
7、支持4K、1080P、1080i、720P、VGA、AUTO；帧率支持1/5/10/15/30/60Fps可选；
8、折叠三联屏设计，单个液晶屏屏幕≥15英寸，分辨率≥ 1920×1080，三个显示屏图像能够进行灵活切换，可以同时显示现场视频调度、GIS地图和业务调度画面，并支持将制定屏幕画面按需投影至前方指挥部大屏系统显示；
9、集成触摸控制屏，屏幕尺寸≥8.8英寸；
10、具备鹅颈麦，便于通信员值班调度、视频点名、会前测试等场景；具备无线麦，便于指挥员将灾害现场情况、救援进展等快速汇报给后方指挥中心；
▲11、音频输入接口至少支持1×RCA输入，1×3.5mm输入，1×卡侬输入；音频输出接口至少支持2×RCA输出,1×3.5mm输出；（提供实物背板图）
▲12、视频输入接口至少支持8路HDMI或SDI；视频输出接口至少支持6路HDMI。需内置1路1080P高清摄像头，水平270°和垂直105°旋转，能够采集现场指挥员及周边的图像信息；（提供产品技术白皮书或则官网彩页，并加盖投标人公章）
13、支持MESH自组网、卫星网络、指挥调度网络接入，内置4G/5G通信模块,支持5G全网通，支持多种VPN协议（满足但不限于L2TP、IPSec、VPN、APN）；千兆速率的LAN口≥3个；
14、支持在≤1Mbps带宽的消防卫星网络条件下，即可将任意4路图像传输回三级指挥中心（支队、总队、国家局），且图像分辨率≥1080P，视频效果稳定流畅；
15、不少于：4×USB接口；2×4G/5G天线接口；1×SIM接口；1×对讲机接口，可按采购人对讲机制式定制线材；
16、内置大容量锂电池，续航时间≥2h。支持AC/DC转换电路，电源转换功率≥350W，输入电压范围90V-246VAC。18.SIM卡接口≥2个，支持全网通4G/5G；
17、设备自带散热机制，工作温度至少满足-10℃~55℃。

	
	5G单兵图传
	13
	套
	1、整体结构：一体化设计，集成音视频硬件编码、4G/5G网络、北斗、存储、锂电池等模块的视频编码设备；
★兼容性要求：支持注册到消防图像综合管理平台，在平台图像资源树上呈现并可调看，可被管理平台实时调取，并支持双向语音对讲，获取定位信息；（提供承诺函）
2、网络支持：支持双卡；5G/4G(FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA)全网通通讯，支持Wifi通讯；
3、视频特性：支持1路HDMI高清视频采集，清晰度≥1080P，支持1080P、720P、D1、VGA、CIF，帧率5~60帧可选； 
4、▲音频特性：保证各环境下音频通话清晰，提供1×3.5mm耳麦一体接口，支持PPT有线耳机接入；且需内置蓝牙模块蓝牙耳机连接；支持HDMI音频输入，共三种音频接入；
5、其他接口：1×microSD卡卡槽，1×SIM卡双卡槽，1×USB Type-C接口； 
★卫星定位：内置北斗，仅支持北斗定位，定位信息以OSD方式上报；（提供承诺函）
6、外形尺寸120*75*53mm（允许±5%偏离)；
▲7、采用嵌入式系统，非Android系统；（提供承诺函）
8、支持DV摄像机的热靴安装；
9、设备配件：HDMI视频连接线×2,充电器×1，USB转Type-C×1,蓝牙耳机×1，PPT有线耳机×1，热靴支架×1，安全箱×1 、DV摄像机1个、三脚架、防雨套及保温套；
10、DV摄像机：≥1000万像素，≥1920×1080P高清动态图像录像功能；
11、录像存储：配备≥1张512GB,TF内存卡，支持TF内存卡，单卡最大存储容量≥512G；
12、2根单兵视频备用线、2根耳机备用线、提供中文说明书及操作、维护保养视频。

	
	音视频布控球
	13
	套
	整体结构：一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、阵列红外灯组等模块。
★兼容性要求：支持注册到消防图像综合管理平台，在平台图像资源树上呈现并可调看，可被管理平台实时调取，并支持双向语音对讲，获取定位信息；（提供承诺函）
1、视频码流：支持双码流，分辨率支持1080P、720P，帧率≥25帧/s；
2、摄像机机芯：高清机芯CMOS≥1/2.8″；光学变倍≥30倍，数字变倍≥16倍；
3、最低照度：彩色≤0.0007Lux（F1.2 AGC ON），黑白≤0.0003Lux(F1.2 AGC ON)；
4、摄像机功能：除雾、自动聚焦、自动白平衡等功能；
5、夜视功能：夜视距离≥100m；
6、摄像机云台：水平旋转范围360°，垂直旋转范围-15°~90°；
★定位：单北斗定位；（提供承诺函）
7、机芯水平方向：60°～2°（远望-广角）；
8、无线专网：支持APN和VPDN；
9、状态显示：内置OLCD屏显示5G信号强弱、北斗信号、内外置电池容量、服务器网址；OSD可调取显示，设备名称、时间、蓝牙、网络、电量字符叠加；
10、供电电源：内置锂电池,工作续航时间≥8h；
11、设备重量：≤2.5kg；
12、设备配件：安全箱×1，接口线×1，三脚架×1，三脚架固定圆盘×1，蓝牙耳机×1，手咪×1，车载充电器×1。                

	
	指挥视频终端
	5
	套
	▲1、视频输入接口：至少支持1×HDMI 4K超高清输入，1×DVI 1080P高清输入，1×SDI 1080P高清输入；（提供承诺函）
▲2、视频输出接口：至少4× HDMI 4K超高清解码输出，支持四显同时输出；（提供承诺函）
▲3、多路编解码能力：至少支持1路4K30Fps和2路1080P编码；支持12路4K30Fps的解码或者32路1080P的解码；（提供承诺函）
▲4、音频输入接口：至少支持2路音频输入，1×3.5接口，1×RCA接口；（提供承诺函）
▲5、音频输出接口：至少支持2路音频输出，1×3.5接口，1×RCA接口；（提供承诺函）
★可接入消防现有图像综合管理平台；实现与部局、总队、支队各级指挥中心的双向音视频互通，满足作战指挥调度应用需求。终端也可获取平台内授权的图像资源并可调看，上级平台可获取下级平台的资源目录，并可调度任意多路下级平台图像资源。同时上级和下级可通过视频终端进行指挥调度（卫星图像资源、4G\5G单兵、4G\5G布控球图像资源，营区监控资源等其他视频资源）、视频点名和视频会商。（提供承诺函）

	
	无线中继台
	6
	台
	1、支持一键式开机、随地架设；
2、单跳无线传输速率≥80Mbps，级联6跳之后最末带宽≥8Mbps；
▲3、支持512-582MHz与1420-1520MHz工作频段。中心频点可调，10MHz和20MHz频宽可调，支持频段内自动跳频选择干净频点；
▲4、通视场景下，单跳可实现100公里的远距离通信；
5、发射功率：≥10W，支持双发双收；
6、可接入1.4GHz与500MHz单兵终端，且与每个单兵终端的数据吞吐量≥80Mbps；
7、一体化防水接口要求：设备主机同时具备一体化铠甲防水双芯光口≥2个，一体化防水航空网口≥1个，支持WiFi和4G/5G公网；
▲8、支持有线（光口、网口）与无线混合组网：基站间可通过有线互联，且终端可在基站间平滑切换，业务不中断，光口为设备主机一体化，不能通过外置的光电转换装置实现；
▲9、基站主机内置≥2.4英寸的液晶显示屏幕，可以查看设备状态、链路状态、与相邻基站或终端的直线距离等，支持通过屏幕按钮快速配置；
10、防护等级：≥IP67；
11、整机重量（包含电池）：≤6kg；
12、工作温度：-30℃~+65℃；
13、工作时长：≥12h，待机时长≥24h；
14、设备关机状态下，可以快速检查电池剩余电量；
15、提供移动端APP和PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能；
★支持单北斗定位，支持上报位置数据到国家消防救援局综合定位服务平台；（提供承诺函）
★产品可以通过《现场联合作战关键通信装备检查核验》，达到快速组网及便捷交互能力测试、通信距离和传输带宽测试、有/无线混合组网能力测试要求。（提供承诺函）

	2（信息通信类二）
	卫星电话
	8
	部
	1、支持卫星移动语音、短信功能；工作频段：发送频段：1980MHz~2010MHz；接收频段：2170MHz~2200MHz；语音速率：1.2kbps/2.4kbps/4kbps；
2、支持地面4G/5G全网通网络，支持POC公网对讲，支持SOS紧急呼救，支持软件OTA在线升级，具有独立的PTT按键、SOS按键；
★支持单北斗卫星导航；（提供承诺函）
3、支持蓝牙5.0和WiFi；
4、具备辅助寻星功能；
▲5、屏幕尺寸≥6.3英寸；AMOLED水滴全面屏，支持多点触控；屏幕分辨率≥2340*1080；
▲6、摄像头：采用后置双摄，自动对焦、LED补光，前置800万像素，后置1300万像素+500万像素；
▲7、存储：≥4GB(RAM)+64GB(ROM)，支持TF扩展≥256G；
▲8、国产应用处理器： 核心数≥8，主频≥2.0GHz；
▲9、操作系统≥Android 10以上；
▲10、支持≥18W快充；
▲11、整机尺寸：≤170*85*16.8mm、整机重量≤330g；
12、电池：≥5200mAh；连续通话时长≥7h，待机时长≥290h；
13、支持光线传感器、重力传感器、距离传感器、地磁传感器、温度传感器、陀螺仪、高度传感器（气压计）等传感器；
14、接口：支持Type-c接口（集充电、OTG、模拟耳机功能于一体），支持Pogopin扩展接口；
15、工作温度：工作温度：-20℃～60℃；存储温度：-40℃～80℃；
16、防护等级：≥IP67； 
17、全向天线1根；有线耳机1条；
18、包含1年720分钟通话时长套餐。

	
	卫星便携站
	3
	台
	一、卫星便携站天线
▲1、天线形态：高增益微带喇叭平板天线；
▲2、重量：≤12kg；
3、接口：RJ45业务与控制接口（10/100/1000BaseT 802.1q）*1（具备扩展功能）；
4、供电航插接口*1、N型射频接头（内阴）、电源开关*1、wifi*1；
▲5、公网、专网融合：支持内置专网、公网双调制解调器，公网、专网一键切换；
6、控制方式：本地OLED触控屏、WEB控制、手机APP控制；
★定位方式：单北斗定位；（提供承诺函）
▲7、功放、LNB：内置≥16W功放;  LNB：内置PLL Ku频段LNB；
▲8、调制解调器：支持内置公网、专网双调制解调器；专网支持网管和业务双通道，支持网管信令加密传输；支持ku高通量调制解调器和国产卫星调制解调器，国产卫星调制解调器支持FDMA/SCPC/DAMA通信体制，调制方式至少支持QPSK、BPSK、16APSK；数据速率:发射:≥16Mbps，接收:≥30Mbps；
9、外接调制解调器：具备外接调制解调器的接口，内外置调制解调器可通过软件一键切换；
▲10、等效口径：≤0.6m；
11、工作发射频率： 13.75~14.50GHz；
12、工作接收频率： 10.7~12.75GHz；
13、天线发射增益：≥36.8dBi@14.5GHz；
14、天线接收增益：≥35.6dBi@12.75GHz；
15、寻星方式：支持自动对星、手动辅助对星、一键对星、一键收藏；
▲16、寻星时间：≤2min；
▲17、收藏尺寸：≤500mm*450mm*85mm（长宽高）；
18、供电：支持交流90～264V供电、直流12～32V供电；
▲19、内置100WH电池*2可拆卸，电池供电工作时间≥4.0h，另配备两块备用电源；
▲20、防护等级：≥IP67；
▲21、便携站抗振能力符合GB/T2423.10标准；
▲22、便携站冲击能力符合GB/T2423.5标准.；
▲23、具备双星双模功能，内置双调制解调器，支持软件切换；
24、抗风能力：≥7级；
▲25、运输要求：为满足应急装备空运需求，内置电池应提供危险物品航空运输条件。
二、其他设备
★配置专网卫星调制解调器，可接入国家消防救援局专网卫星主站网管系统，提供消防专网卫星通信服务；（提供承诺函）
26、LTE基站：支持外接LTE基站，提供运营商4G通信服务；
★便携视频指挥箱：支持卫星、4G、WIFI、有线网络，集成指挥视频终端、高清显示屏、高清摄像机、云台控制器、麦克风，采用大容量电池供电，具有视频回传、指挥调度、视频会商、卫星定位、视频录像等功能，可接入国家消防救援局图像综合管理平台（提供承诺函）
27、卫星公网流量：3年卫星流量（≥60G/年）。

	
	北斗有源终端
	9
	台
	▲1、机身尺寸(mm) ≤200*100*20； CPU主频≥2.3GHz；
2、支持4G全网通，北三短报文、北二短报文；操作系统安卓10及以上；
▲3、主屏尺寸≥6寸；分辨率≥ FHD+IPS 1080*2160；
▲4、前置≥1300W摄像头,后置≥4800W主摄和≥1300W夜视摄像头；
★定位仅支持北斗定位功能；（提供承诺函）
5、支持指南针功能；
▲6、机身电池容量：≥7700mAh；
▲7、防护等级≥IP68；
▲8、机身内存：≥6GB RAM+128GB ROM；
9、大喇叭≥3W，智能功放；
10、短报文长度≤1000汉字 根据卡的等级；
11、WIFI: IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持双频2.4/5.8G，AP功能；
12、USB:TYPE-C接口，（9V2A）USB2.0,与充电口复用，支持OTG和耳机,北斗数据读取；
13、蓝牙：支持蓝牙5.0（BLE）；
14、NFC：支持；
15、消噪功能：支持；
16、协助办理相关流量卡并包含1年流量套餐；
★接入国家消防救援局定位平台（提供承诺函）。

	
	侦查无人机
	15
	台
	▲1、对角线轴距≤670mm；
2、飞行器重量≤3780g；
3、飞行器 FPV 镜头分辨率≥1080p；
4、最大飞行速度≥23m/s；
5、最大可承受风速≥15m/s；
6、最大起飞海拔≥7000m；
7、最大飞行时间≥40min；
8、最大控制距离≥6km；
▲9、飞行器防护等级≥IP55；
▲10、飞行器避障系统方向≥6个方向；
▲11、RTK位置精度（在 RTK FIX 时）：1cm + 1ppm（水平），1.5cm + 1ppm （垂直）；
12、飞行器自带LED补光灯，有效照明距离≥5m；
13、变焦相机像素≥4800万；
14、变焦相机焦距：21-75mm；
▲15、红外相机焦距≥9mm；
▲16、红外相机测温精度：±2℃或±2%，取较大值；
▲17、激光测距模块测量范围：3-1200 m（0.5×12 m、20%反射率的垂直反射面）；
▲18、飞行器智能电池容量≥5880mAh，飞行器智能电池重量≤690g ，无人机电池应有过充电保护、过放电保护、短路保护，电池在过充电、过放电、短路情况下，不泄漏、不泄气、不破裂、不起火和不爆炸；
★支持单北斗卫星导航；（提供承诺函）
19、智能充电器重量≤4kg ；
20、智能充电器防护等级≥IP55（电池箱盖子需合上）；
▲21、智能充电器支持防倒灌保护、短路保护、过压保护、过温保护等保护功能；
▲22、遥控器显示屏幕尺寸≥7英寸；
▲23、遥控器显示屏分辨率≥1920×1200 ，显示器亮度≥1100cd/m²；
24、遥控器续航时间≥3h；
25、遥控器防护等级≥IP54；
▲26、无人机在常温常湿条件下，设备在每次通断电循环后应保证每次启动设备，各模块能正常启动，不能出现无法启动或个别模块工作异常现象；
▲27、在正常工作下，无人机外壳温度不应超过65℃，机内发热部件连续工作4h后，其温升不应超过该部件的规定值；
28、配套3年无人机保险，保险内容需包含两次置换服务（只需要支付相应的手续费）；
29、无人机标配2个电池、1个充电箱，同时配备4块备用电池。

	3（照明类）
	移动照明灯
	11
	台
	1、采用LED灯珠，锂电池供电，并可通过充电器对灯具充电；
2、具备聚光、泛光及强光弱光可调节功能；
3、具备红蓝交替闪烁的信号灯功能，可当警示灯使用；
4、满足手提、肩挎的携带方式；
5、电量显示装置；
6、有两个可收纳的支撑脚；
7、额定电压：≥DC22V；
8、电池容量：≥10Ah；
▲9、防爆标志：Ex de ib mb IIC T6 Gb；（提供防爆合格证）
10、灯头功率：≥50W；
11、防护等级：≥IP66；
12、最大升起高度：≥1.25m；
13、最高表面温度：≤52℃；
14、灯头调节角度：垂直≥0-100°，水平≥0-360°；
▲15、信号灯可视距离：≥200m；
▲16、放电时间：强光聚光放电时间应≥10h、强光泛光放电时间应≥10h、工作光聚光放电时间应≥16h、工作光泛光放电时间应≥16h；
17、充电时间：≤6h；
▲18、照度：≥1900Lx；
▲19、重量：≤6.5Kg。

	
	泛光灯
	6
	台
	★产品检测依据需符合GB26755-2011标准；
▲1、非车载式照明装置在10m处照度应不小于400Lx；
2、额定电压：≥22V；额定容量：≥10Ah；额定功率：≥50W；重量：≤6.5kg；
▲3、防爆型式：Ex db eb ib mb IIC T6 Gb（提供防爆合格证）；
4、防护等级：≥IP66；
5、采用锂电池供电，工作时间：强光≥10h；工作光≥16h；充电时间：≤6h；
6、LED光源，高亮度：灯具光通量强光≥3800lm；
7、升降杆的固定方式为快锁结构，可升高到≥1.2m作为固定照明使用，亦可折叠作为探照灯使用；
8、升起时灯头可水平360度旋转，上下调节角度≥130度,底部配有两个稳定支脚；
9、灯具具有聚光、泛光、聚泛同开照明，灯头背后有红蓝警示灯，灯体电量显示功能。

	
	月球灯
	6
	台
	1、灯具采用高亮度LED光源，三灯头折叠设计，可360°环照，亦可单向投光照明，具有强光、工作光、弱光三挡模式；
2、灯具可单独接适配器长期照明使用，电源包（锂电池）可市电充电、车载充电、太阳能充电、Type-C 接口充电与电源包组合强光：≥6h；工作光：≥9h；弱光：≥12h；
3、灯具和三脚架收缩尺寸≤200*200*1300mm，升起高度≥1950mm；
▲4、强光模式50m处照度值≥10Lx；
▲5、灯具升至最高，在2m高处对灯头中心轴施加水平12.6N的力，实验中灯头无倾倒，试验后升降杆没有出现变形断裂；
▲6、灯具重量（不含电源包）≤5kg、电源包≤5kg，易携带，在-20℃低温环境正常工作；
▲7、防护等级：≥IP65，抗风等级：≥6级。

	
	气柱灯
	2
	台
	1、由灯头、发电机、升降杆、可移动底盘、控制面板组成；
2、灯头采用金属卤素灯或同等质量光源≥1000W，平均使用寿命≥10000h，光通量≥100000lm；
3、360度防眩目配光设计，能实现360度环绕式发光，发光角度无死角；
4、可以通无线遥控或者手动开关控制灯的开关及升降，升降高度≥4.5m；
5、当使用无线遥控控制时，遥控距离≥50m；
6、发电机组底盘装有可移动的万向轮和定向轮，万向轮设置有刹车装置；
7、灯具灯盘、气缸和发电机组为整体可拆卸式结构，使用时可以现场组装，重量≤120kg；
8、可直接使用功率2KW汽油发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明；
9、采用发电机组供电时，发电机油箱容量应≥15L，一次注满燃油连续工作时间≥13h。

	
	静音发电机
	30
	台
	1、额定功率≥3.5KW；
2、最大功率≥3.7KW；
3、频率50Hz（±5）；
4、相数单相；
5、额定电压220V（±10v）；
6、额定电流≥15A；
7、功率因数：1.0；
8、启动方式手启动/电启动；
9、发动机排量≥223cc；
10、待载负荷噪音（7m）≤77dBA；
11、机油容积≤0.6L；
12、油箱容积≥12L；                                                                    13、油耗（g/kw.h）≤425；
14、直流输出：点烟器直流≤12v 8.3A 手机充电直流≤5V 1A/2.1A；
15、燃油类型：汽油。                                                                                                                       

	
	大功率发电机
	27
	台
	1、燃油箱容积，≥45L；
2、额定功率连续运行时间≥7h；
3、50%额定功率连续运行时间≥12h；
4、外形尺寸(长×宽×高）(mm)≤850X680X850；
5、净重≤160(kg)；
6、交流电输出参数 频率,50Hz（±5）；
7、最大功率：≥12kW； 
8、额定功率:≥11kW；
9、额定电压:220/400V（±10v）；
10、直流电输出参数电压≥12V； 
11、电流每相≥45A/15；
12、纯直流模式加载功率≥100W； 
13、机组额定负载耐久使用寿命，≥1000h；
14、电压调节方式：AVR；
15、等功率；
16、动力型式≥双缸 4 冲程、风冷、气门顶置、电启动；
17、缸径≥（mm）×行程（mm）75×70；
18、排 量≥740cc；
19、压缩比：8.5±1；
20、最大输出功率：16.8/3600kW (r/min) ；                                          21、油耗（g/kw.h）≤430；                                                   22、待载噪音（7m）≤88dBA；
23、标配车轮、扶手。                                                                                  

	
	移动照明灯组
	11
	台
	★应符合GB26755-2011《消防移动照明装置》标准要求。
1、由发电机、升降杆、灯头、脚轮、基座组成；
2、发电机应为变频数码静音汽油发电机；
3、照明灯组的移动底盘装有轮子，满足推行需求；
4、可使用手动开关控制灯的开启和升降，也可以通过无线遥控控制灯的开启和升降；
5、应为一键升降模式,可在任意高度停止，最大升起高度≥5m，最低收起高度≤1.5m；
6、升降杆在达到最大高度后,1h内下滑≤1cm，5h内升降杆下滑≤3cm；
7、照明灯组灯头采用2个150WLED光源,LED光源寿命100000h，光通量≥36000lm；
8、灯头防护等级≥IP66；
▲9、距离光源中心50m照度应≥50lux；
10、重量≤55kg；
▲11、灯组电源开关有开关状态指示灯，开启状态下指示灯亮，关闭状态下指示灯灭、开关应有防雨设计；
12、配备水平仪方便水平校准；
13、应具备≥3个手动调节的支撑脚,并可单独调节支撑脚的高低；
▲14、带电端子和外壳之间应能承受电压1500V±100V，历时1min的介电强度试验。

	
	小型移动照明灯组
	14
	台
	▲1、防爆标志：≥Ex eb ib mb IIC T5 Gb；（提供防爆证合格证）；
2、升降高度高、照明范围广：升降高度≥2.2m，满足中等范围照明效果，同时避免低高度灯具在使用时直射人员导致炫目，同时可实现单面照明或者三面照明；
3、黄色及疏导警示灯，警示效果明显：明显黄色警示灯；
▲4、额定电压：DC22.2V；额定容量：3*5Ah；光源功率：100W；
5、可在城市道路及高速路斜坡使用：灯具支撑腿或升降杆可进行调节；
6、多种控制方式：具备手动、APP多种控制方式；
▲7、10m中心照度（单向）≥480LX；
8、连续放电时间：≥4h（强光）、≥8h（中光）、≥12h（工作光）；充电时间：≤6h；
9、防护等级≥IP66；
▲10、方便携带：重量≤10kg，收起高度≤1m；
11、抗风等级≥5级。



备注：技术参数中要求提供的产品第三方检测机构出具证书（检测、认证、测试等），除在投标文件中一并提供外，投标人还可提供在线查询途径。
★四、商务要求
（1） 交货时间：合同签订后60天内。若遇不可抗力或其他特殊情况，经采购人确认后可适当延迟，最多不超过合同签订后120天。交货时需提供由国家消防救援局“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码（或RFID，进行永久标识或相对固定标识）
（2） 交货地点：采购人指定攀枝花市市内地点。
（3） 交货资料:投标时提供的佐证材料复印件和其他投标文件要求的材料。
（四）履约保证金：金额：采购合同总金额的3%。
交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。
收款单位：攀枝花市消防救援支队。
交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。
采用担保机构出具的保函方式提交履约保证金的，保函必须符合以下规定：
a.保函应为担保机构出具的合法保函，且应为无条件保函，并有详细明显的验证方法；
b.保函的受益人为攀枝花市消防救援支队；
c.保函的内容包括但不限于投标人名称、项目名称（如有分包，载明分包号）、项目编号、履约金额、保函的有效期（考虑到交货、验收等不确定因素，采用保函形式提交履约保证金的，保函有效期应不短于2年）、担保的内容（即：如因投标人原因发生法律法规或合同规定的履约保证金不予退还或扣除的情况，由担保机构向受益人足额支付履约保证金）；
履约保证金退还方式：①以网银转账、电汇等方式提交的，履约保证金以网银转账、电汇等方式退至转款账户；②以保函方式提交的，退还保函原件。
履约保证金退还时间：验收合格后18个月，乙方提出退款申请之日起，15个工作日内无息退还。采购人逾期退还的，将承担应退还金额万分之一每天的违约金。若遇项目单位因财务结算等原因封账而导致无法支付相应价款的，顺延至具备支付条件之日起15个工作日内，且不视为采购人违约。
履约保证金不予退还情形：出现合同约定的不予退还情形。
履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿投标人损失。
（五）付款方式及时间：
1、合同签订前，中标人向采购人支付合同总额3%的履约保证金；
2、合同生效后15个工作日内，采购人在收到中标人提供的合法合规发票及相关凭证资料后，以银行转账方式支付合同总金额的30%合同款（以合同约定为准）；在货物验收合格后15个工作日内，采购人在收到中标人提供的合法合规发票及相关凭证资料后，以银行转账方式支付至合同总金额的100%合同款（以合同约定为准）。
（六）售后服务
1、保修期：不少于3年。保修期期内提供7×24小时维修电话服务。易损配件及零件储备期不少于5年。（技术参数中另有要求的除外）
2、支持重大故障或特殊故障的紧急远程或现场抢修。一般故障，30分钟响应、4小时内到场、24小时内维修完毕；重大故障或特殊故障，30分钟响应、4小时内到场、72小时维修完毕。
3、未经采购人同意，维修维护使用的备品备件及易损件，不得为非原厂件。
4、中标人需建立相应的售后维护档案，每次故障维修提交报告，并提出预防性维护措施，记录每次故障响应服务和预防性维护的详细情况。
5、中标人需建立专门的回访制度，设立专职服务人员，为采购人提供至少每季度一次的回访、技术咨询和技术培训等服务。
（七）验收要求
在合同约定内容全部履行完毕后，采购人按验收标准进行验收。
验收内容如下：
1、履约验收主体：攀枝花市消防救援支队
2、履约验收时间：合同履约完成后15日内。
3、验收组织方式：自行验收
4、履约验收程序：一次性验收
5、服务履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术参数要求”及中标人投标文件进行验收。
6、商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。
7、履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

（八）其他要求
1、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
2、政府采购合同签订前，中标人须将投标文件中关于技术参数的佐证材料原件交于采购人复核，若未在规定时间内提供的，采购人将以投标人涉嫌虚假响应报告财政部门。

注：1、★项为实质性要求，不允许负偏离，技术参数中有要求提供证明材料的，还应按要求提供证明材料，否则作无效投标处理；▲项为重要参数，无标记项为一般参数（技术参数中有要求提供证明材料的，还应按要求提供证明材料），若为负偏离将作不同分值的扣分(详见各标包评分明细表)。
2、带有“▲”标志的技术参数指标，需提供国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具的检测检验报告佐证（技术参数中另有要求提供其它证明材料的除外），所提供的检测（检验）报告应完整有效。
3、响应内容与所提供检测报告不一致的内容，以检测（检验）报告为准。


