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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	项目现场（交货地点）

	1
	三极离子泵
	25台
	合同签订后10个月内交货
	中国科学院近代物理研究所广东惠州黄埠园区或甲方指定地点。


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“*”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求
一、采购项目用途说明：
1. 工作条件：
1.1. 本次采购的三极离子泵为器靶耦合传输段真空系统的超高真空维持主泵，维持超高真空环境，保障加速器稳定运行。
2. 规格、技术要求及参数：
2.1. 采购项目内容及数量
三极离子泵：25台
2.2.规格参数要求
1.	泵口法兰：CF150；
#2.	极限压力：≤5×10-11 mbar；
#3.	整体漏率要求：≤1×10-8 mbar L/s；
#4.	最大启动压力：≥1×10-4 Pa；
#5.	抽速要求：对N2，≥400 L/s ；
#6.	具备一键烘烤功能；
7. 最高烘烤温度：≥250℃；
8.	供电电源电压：220VAC，50Hz；
9. 输出直流高压范围：覆盖4kV~6kV；
10.	控制器要求：电流、电压本地显示，可远程、本地操作切换及故障报警；
11. 具有短路、过载、过热等保护功能；
12.	控制要求：提供RS 485或RS232接口；
13. 离子流可作为真空度辅助测量；
14.	负载电缆：电缆长度120米；
15.	烘烤电缆：电缆长度120米。
3.技术服务条款：
3.1. 乙方长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。
3.2. 到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。
3.3. 厂家必须有应用技术工程师，专门为用户解决在实际应用中所碰到的各类问题，并且，应用技术工程师终生免费（包括到用户现场服务），不收取任何服务费。
2、 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
本次竞争性磋商项目无特殊说明，加工及安装均遵循国家/行业相关标准。
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3.1. 供货方保证提供产品必须为原装、全新货物；
3.2. 质保期要求在1年以上。
质保期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂商负责免费维修或更换。质保期自验收完成后签字之日起计算。
3.3. 厂家必须有应用技术工程师，专门为用户解决在实际应用中所碰到的各类问题，并且，应用技术工程师终生免费（包括到用户现场服务），不收取任何服务费。
四、验收标准：
4.1. 设备到货：包装完整、产品全新无损、数量无缺少。
4.2. 设备的性能应符合供货方应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。
5、 交货地点：
中国科学院近代物理研究所广东惠州黄埠园区或甲方指定地点。
6、 交货期：
合同签订后10个月内交货。
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