[bookmark: _GoBack]第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,182,160.00
采购包最高限价（元）: 1,155,597.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A05029900 其他用具
	业务用房设施设备采购建设项目
	1.00（项）
	1,155,597.00
	工业
	是
	否
	是
	是
	是


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	业务用房设施设备采购建设项目
	1.00（项）
	1,155,597.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A05029900 其他用具
	业务用房设施设备采购建设项目
	业务用房设施设备采购建设项目


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A05029900 其他用具
	业务用房设施设备采购建设项目
	业务用房设施设备采购建设项目


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A05029900 其他用具
	业务用房设施设备采购建设项目
	业务用房设施设备采购建设项目


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A05029900 其他用具
	业务用房设施设备采购建设项目
	业务用房设施设备采购建设项目


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：业务用房设施设备采购建设项目
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	采购内容
		序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额（元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A05029900-其他用具
	餐台导轨1
	2台
	2640.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	2
	A05029900-其他用具
	餐台导轨2
	4台
	6512.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A05029900-其他用具
	售卖台玻璃罩
	2台
	1508.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A05029900-其他用具
	单通移门荷台柜1
	1台
	2489.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	5
	A05029900-其他用具
	五格售饭柜
	2台
	14300.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	6
	A05029900-其他用具
	四层栅格货架1
	1台
	1184.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	A05029900-其他用具
	灭蚊灯
	3台
	609.00
	工业
	否
	否
	否
	是
	否

	8
	A05029900-其他用具
	单通移门荷台柜2
	1台
	2009.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	9
	A05029900-其他用具
	单通移门荷台柜3
	1台
	2389.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	10
	A05029900-其他用具
	开水器带底座
	1台
	2860.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	11
	A05029900-其他用具
	电热水器
	1台
	3300.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	12
	A05029900-其他用具
	双层工作台带靠背1
	1台
	1980.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	13
	A05029900-其他用具
	绞切肉机
	1台
	5280.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	14
	A05029900-其他用具
	双层工作台带靠背2
	1台
	2288.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	15
	A05029900-其他用具
	单星盆水池
	2台
	3300.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	16
	A05029900-其他用具
	台式冷热水龙头1
	2台
	478.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	否

	17
	A05029900-其他用具
	双层工作台带靠背3
	3台
	6384.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	18
	A05029900-其他用具
	刀具双层砧板保洁柜
	1台
	2919.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	19
	A05029900-其他用具
	四层栅格货架2
	2台
	2700.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	20
	A05029900-其他用具
	商用单门留样柜
	1台
	1787.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	21
	A05029900-其他用具
	热风循环高温食具消毒柜
	2台
	18920.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	22
	A05029900-其他用具
	四层平板货架
	7台
	12320.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	23
	A05029900-其他用具
	双星盆水池
	1台
	2420.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	24
	A05029900-其他用具
	台式冷热水龙头2
	2台
	478.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	否

	25
	A05029900-其他用具
	大单星盆水池
	1台
	1980.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	26
	A05029900-其他用具
	台式冷热水龙头3
	1台
	239.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	否

	27
	A05029900-其他用具
	双层工作台
	2台
	4688.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	28
	A05029900-其他用具
	单通移门荷台柜4
	2台
	5078.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	29
	A05029900-其他用具
	商用冷柜(四门直冷双机双温)
	2台
	19800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	30
	A05029900-其他用具
	长形洗碗池
	1台
	3068.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	31
	A05029900-其他用具
	四头煲仔炉
	1台
	3630.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	32
	A05029900-其他用具
	油烟净化一体机
	5.3米
	69960.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	33
	A05029900-其他用具
	米面架
	2台
	1600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	34
	A05029900-其他用具
	单门蒸饭车
	1台
	5280.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	35
	A05029900-其他用具
	炉拼台
	2台
	2200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	36
	A05029900-其他用具
	双头单尾小炒灶
	1台
	12980.00
	工业
	否
	否
	否
	是
	否

	37
	A05029900-其他用具
	单头大锅灶
	1台
	8360.00
	工业
	否
	否
	否
	是
	否

	38
	A05029900-其他用具
	风管
	80m²
	41600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	39
	A05029900-其他用具
	防火阀
	1个
	1500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	40
	A05029900-其他用具
	餐桌1
	14张
	22400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	41
	A05029900-其他用具
	餐桌2
	10张
	14000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	42
	A05029900-其他用具
	餐椅1
	76把
	28880.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	43
	A05029900-其他用具
	餐桌3
	2张
	13700.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	44
	A05029900-其他用具
	餐椅2
	20把
	11600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	45
	A05029900-其他用具
	配餐柜
	2个
	3200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	46
	A05029900-其他用具
	休闲卡座
	4个
	8800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	47
	A05029900-其他用具
	洽谈区设施1
	2个
	2400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	48
	A05029900-其他用具
	主席台
	3张
	5100.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	49
	A05029900-其他用具
	主席椅
	6把
	8400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	50
	A05029900-其他用具
	接待工位桌
	28把
	24640.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	51
	A05029900-其他用具
	接待工位椅1
	56把
	30800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	52
	A05029900-其他用具
	工作台1
	68张
	197200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	53
	A05029900-其他用具
	工作椅
	69把
	55200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	54
	A05029900-其他用具
	档案展示柜
	234组
	234000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是

	55
	A05029900-其他用具
	工作台2
	3张
	9000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	56
	A05029900-其他用具
	管理工作配套设施
	2把
	1600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	57
	A05029900-其他用具
	会议接待设施
	6把
	4080.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	58
	A05029900-其他用具
	组合卡座
	35个
	87500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	59
	A05029900-其他用具
	洽谈区设施2
	34个
	27200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	60
	A05029900-其他用具
	饮水台
	40个
	40000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	61
	A05029900-其他用具
	开放式交流台
	1张
	10400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	62
	A05029900-其他用具
	接待工位椅2
	31把
	27280.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	63
	A05029900-其他用具
	诊断桌
	1张
	1200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	64
	A05029900-其他用具
	治疗台
	1组
	4000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是




	2
	
	技术要求
		序号
	产品名称
	★规格（±5mm）
	单位
	数量
	技术参数

	1
	餐台导轨1
	1500*292*192
	台
	2
	1、支架采用≥3.0mm厚的304#不锈钢制作；
2、面板采用25*25*≥1.0mm厚的304#不锈钢圆管制作。
3、规格尺寸（可±10mm）：1500mm*292mm*192mm

	2
	餐台导轨2
	1800*292*192
	台
	4
	1、支架采用≥3.0mm的304#不锈钢制作；
2、面板采用25*25*≥1.0mm厚的304#不锈钢圆管制作。
3、规格尺寸（可±10mm）：1800mm*292mm*192mm

	3
	售卖台玻璃罩
	1800*620*463
	台
	2
	1、玻璃材质为钢化玻璃；
2、立柱采用≥1.0mm厚的304#不锈钢方管。
3、规格尺寸（可±10mm）：1800mm*620mm*463mm

	4
	单通移门荷台柜1
	1500*700*800
	台
	1
	1、台面采用304#≥1.2mm厚的304#不锈钢板；
2、侧板、内层板及趟门板采用≥1.0mm厚的304不锈钢板；
3、内衬≥20mm厚实木板用于减震、消音；
4、配备可移动式趟门；
5、加强筋采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
6、柱脚采用304#φ50*≥1.0mm厚不锈钢管。
7、规格尺寸（可±10mm）：1500mm*700mm*800mm

	5
	五格售饭柜
	1800*700*800
	台
	2
	1、面板采用304#≥1.2mm不锈钢板；侧板及围板采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
2、选用恒温温度调拨器及304#不锈钢防干烧发热管3根；
3、功率：220V/≥2KW；
4、配1/1*5“316#不锈钢份数盘5套（带盖子）。
5、规格尺寸（可±10mm）：1800mm*700mm*800mm

	6
	四层栅格货架1
	1200*500*1550
	台
	1
	1、整体采用304#不锈钢制作；
2、其中立柱，外框连接架采用38mm*38mm*≥1.0mm厚304#不锈钢方管；
3、内框采用38mm*25mm*≥1.0mm厚的304#不锈钢方管；
4、配备可调节脚，每层承重≥150kg。
5、规格尺寸（可±10mm）：1200mm*500mm*1550mm

	7
	灭蚊灯
	355*105*235
	台
	3
	1、基础参数: 单支灯管，6W，诱捕式，含5张诱捕纸；（适合面积20㎡-30㎡）。
2、独特外观设计，一体化顶设计，LED光源，省电、性能稳定、不烧机，同时，光线柔和不刺眼，不影响睡眠。粘捕式:无需高压电,更安全;灭蚊蝇安静无噪音，同时不会有蚊蝇飞溅。                                                                
3、电子启动设计：可承受电压在 200V-240V 范围变动，无电感启动的频闪，稳定性更好、更耐用，不烧灯管不烧机，使用、维护成本低。
4、规格尺寸：≥355mm*105mm*235mm

	8
	单通移门荷台柜2
	1200*600*800
	台
	1
	1、台面采用304#≥1.0mm厚304#不锈钢板；
2、侧板、内层板及趟门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
3、内衬20mm厚实木板用于减震、消音；
4、配备可移动式趟门；
5、加强筋采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
6、柱脚采用304#φ50*≥1.0mm厚不锈钢管。
7、规格尺寸（可±10mm）：1200mm*600mm*800mm

	9
	单通移门荷台柜3
	1500*600*800
	台
	1
	1、台面采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
2、侧板、内层板及趟门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
3、内衬≥20mm厚实木板用于减震、消音；
4、配备可移动式趟门；
5、加强筋采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
6、柱脚采用304#φ50*≥1.0mm厚不锈钢管。
7、规格尺寸（可±10mm）：1500mm*600mm*800mm

	10
	开水器带底座
	9KW
	台
	1
	1、基础参数：电源:50Hz  380V 3N~；功率：9kw；电流：13.6A；产水量：95L/h；外形尺寸：≥450*400*880（mm）（底座单独计算）；水咀：2个；
2、额定容量：50L；防护等级: IPX3； 
3、进水方式：机械延时进水；
4、安全要求：缺水防干烧保护；整体发泡；箱体后置安全锁；
5、材料：外壳采用食品级316#不锈钢雪花无指纹板，厚：0.8mm；内胆：采用食品级316#2B不锈钢板，厚：0.8mm； 
6、产品采用316#耐热不锈钢板材，使用无毒、无腐蚀的高强度绝热灌注聚氨酯发泡保温；
7、产品具有智能机械水控延时进水系统，避免传统即用即进水的生熟混合水，保证饮用百分百开水；
8、聚氨酯发泡保温，降低元件损耗，减少水电、资源浪费；
9、产品内胆接外的中间连接件全部采用316#不锈钢的新型工艺，直接高频焊接，杜绝传统工艺密封胶老化漏水危及电器等安全现象，以及二次污染；
10、加热管采用纯紫铜定制，快速加热，有效杀灭水中有害细菌；
11、定制纯铜镀络水龙头，与304#不锈钢水座焊接，减少接驳钢件而释放的铅元素；
12、防干烧系统：水位未到达时，微动开关断开，防止加热管干烧，避免元件损坏；
13、内置手动温控器，适合任何地区使用（任何海拔高度）；
14、产品后置蒸汽预留口，便于蒸汽排出；
15、规格尺寸：≥450mm*400mm*880mm

	11
	电热水器
	100L
	台
	1
	1、内胆材质：搪瓷内胆(钢板厚度≥1.5mm) 
2、额定容量：≥80L
3、功率：≥2kw
4、超温保护：≥93℃
5、不低于二级能效
6、额定电压：220VAC/50Hz

	12
	双层工作台带靠背1
	900*700*800+150
	台
	1
	1、台面采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
2、内衬20mm厚实木板用于减震、消音；
3、层板采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
4、立柱采用304#φ38*≥1.0mm厚不锈钢圆管。
5、规格尺寸（可±10mm）：900mm*700mm*800mm+150mm

	13
	绞切肉机
	620*450*750
	台
	1
	1、电压：220V,额定频率 : 50Hz；                                                                                                                                                                                                                                                     2、电机功率：≥1.1KW（铜芯电机） 额定转速≥1400r/min；                                                                                              
3、产量（kg/h）：400（片）200（丝）100（陷）；
4、采用304#≥0.8mm不锈钢外壳。
5、规格尺寸：≥620mm*450mm*750mm

	14
	双层工作台带靠背2
	1500*700*800+150
	台
	1
	1、台面采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
2、内衬20mm厚实木板用于减震、消音；
3、层板采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
4、立柱采用304#φ38*≥1.0mm厚不锈钢圆管。
5、规格尺寸（可±10mm）：1500mm*700mm*800mm+150mm

	15
	单星盆水池
	700*700*800+150
	台
	2
	1、面板采用304#≥1.0mm厚不锈钢制作；
2、星盆斗采用304#≥1.0mm不锈钢焊接制作；
3、横通采用304#≥1.0mm厚不锈钢矩管焊接；
4、采用304#38*38*≥1.0mm厚不锈钢矩管做支撑立柱；
5、台脚处连接304#不锈钢可调子弹脚，可调节高度。
6、规格尺寸（可±10mm）：700mm*700mm*800mm+150mm

	16
	台式冷热水龙头1
	冷热水龙头
	台
	2
	1、出水口距台面高度：200 mm，总高度：300 mm
2、 配 G1/2“ 进水接头；
3、金属陶瓷阀芯，密封好。
4、规格尺寸：≥300mm*32mm*240mm
★5、产品其他要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求

	17
	双层工作台带靠背3
	1200*700*800+150
	台
	3
	1、台面采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
2、内衬≥20mm厚实木板用于减震、消音；
3、层板采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
4、立柱采用304#φ38*≥1.0mm厚不锈钢圆管。
5、规格尺寸（可±10mm）：1200mm*700mm*800mm+150mm

	18
	刀具双层砧板保洁柜
	670*580*1525
	台
	1
	1、容积：340L，摆放刀数量10把，摆放砧板数量5个（直径≤500mm）；功率：≥950W；
2、烘干：隐藏式发热体，中温热风循环，烘干温度≤60度；
3、上下双门，全无磁304#≥0.8mm不锈钢箱体，柜门加玻璃透视窗。
4、规格尺寸：≥670mm*580mm*1525mm

	19
	四层栅格货架2
	1200*700*1550
	台
	2
	1、整体采用304#不锈钢制作；
2、其中立柱，外框连接架采用304#38mm*38mm*≥1.0mm厚不锈钢方管；
3、内框采用304#38mm*25mm*≥1.0mm厚不锈钢方管；
4、配可调节脚，每层承重≥150kg。
5、规格尺寸（可±10mm）：1200mm*700mm*1550mm

	20
	商用单门留样柜
	530*480*1380
	台
	1
	1、功率：125W；电压：220V；容量：≥138L；控制方式：电子按键；制冷剂：R600a；温度区间：0°~10°；
2、箱体材质：钢板喷涂；加厚发泡层，双层真空玻璃门，LED灯，带双安全锁，电子温控显示，上下可调节层架。
3、规格尺寸：≥530mm*480mm*1380mm

	21
	热风循环高温食具消毒柜
	1150*500*1800
	台
	2
	1、规格尺寸：≥1310*650*1950mm；容积：≥800L；3KW≤功率≤5KW（220~或者380V 3N~）；
2、双门，全304#≥0.8mm不锈钢外壳（后背板、底板除外），整体发泡；无指纹哑拉丝全无磁304#不锈钢箱体；加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；隐藏式发热体，热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压；子弹头柜脚；带独立温度显示器；
▲3、电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，测试结果柜内最高温度可达147.5℃以上，对大肠杆菌的杀灭对数值＞5，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值＞4.5，是合格的二星级消毒柜；符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》、《消毒技术规范》2002年版的相关要求；提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检验（测）报告佐证本条参数；
▲4、产品符合：①、箱体、层架等有可能与餐具接触的材料达到食品级，取得食品接触产品安全（或者卫生）认证证书（附试验报告）；②、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检验（测）报告佐证本条参数；
★5、符合《国家卫生健康委办公厅关于全国消毒产品网上备案信息服务平台上线的通知》（国卫办监督函〔2018〕864号）要求，提供《消毒产品卫生安全评价报告》且备案信息能够在全国消毒产品网上备案信息服务平台(https://credit.jdzx.net.cn/xdcp)上查询验证；

	22
	四层平板货架
	1100*500*1550
	台
	7
	1、整体采用304#不锈钢制作；
2、其中立柱采用38mm*38mm*≥1.0mm厚的304#不锈钢矩管；
3、层板采用≥1.0mm厚的304#不锈钢磨砂板，下加撑板及加强筋；
4、配可调节脚，每层承重≥150kg。
5、规格尺寸（可±10mm）：1100mm*500mm*1550mm

	23
	双星盆水池
	1500*700*800+150
	台
	1
	1、面板采用304#≥1.0mm厚不锈钢制作；
2、星盆斗采用304#≥1.0mm不锈钢焊接制作；
3、横通采用304#≥1.0mm厚不锈钢矩管焊接；
4、采用304#38*38*≥1.0mm厚不锈钢矩管做支撑立柱；
5、台脚处连接304#不锈钢可调子弹脚，可调节高度。
6、规格尺寸（可±10mm）：1500mm*700mm*800mm+150mm

	24
	台式冷热水龙头2
	冷热水龙头
	台
	2
	1、 出水口距台面高度：200 mm，总高度：300 mm
2、 配 G1/2“ 进水接头；
3、金属陶瓷阀芯，密封好。
4、规格尺寸：≥300mm*32mm*240mm
★5、产品其他要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求

	25
	大单星盆水池
	900*700*800+150
	台
	1
	1、面板采用304#≥1.0mm厚不锈钢制作；
2、星盆斗采用304#≥1.0mm不锈钢焊接制作；
3、横通采用304#≥1.0mm厚不锈钢矩管焊接；
4、采用304#38*38*≥1.0mm厚不锈钢矩管做支撑立柱；
5、台脚处连接304#不锈钢可调子弹脚，可调节高度。
6、规格尺寸（可±10mm）：900mm*700mm*800mm+150mm

	26
	台式冷热水龙头3
	冷热水龙头
	台
	1
	1、 出水口距台面高度：200 mm，总高度：300 mm
2、 配 G1/2“ 进水接头；
3、金属陶瓷阀芯，密封好。
4、规格尺寸：≥300mm*32mm*240mm
★5、产品其他要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求

	27
	双层工作台
	1500*800*800
	台
	2
	1、台面采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
2、内衬≥20mm厚实木板用于减震、消音；
3、层板采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
4、立柱采用304#φ38*≥1.0mm厚不锈钢圆管。
5、规格尺寸（可±10mm）：1500mm*800mm*800mm

	28
	单通移门荷台柜4
	1500*800*800
	台
	2
	1、台面采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
2、侧板、内层板及趟门板采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
3、内衬≥20mm厚实木板用于减震、消音；
4、配备可移动式趟门；
5、加强筋采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
6、柱脚采用304#φ50*≥1.0mm厚不锈钢管。
7、规格尺寸（可±10mm）：1500mm*800mm*800mm

	29
	商用冷柜(四门直冷双机双温)
	1200*700*1950
	台
	2
	1、制冷方式：直冷；尺寸（长*宽*高）：≥1200*700*1950（mm）；温控类型：机械\数显；冷藏温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；冷冻温度（指可设定温度）：-10℃～-18℃；电源220V/50Hz，功率：≥300W；门数：实体四门； 
2、产品整机材质达到食品级； 
3、在实验室零上38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好； 
▲4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）％RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检验（测）报告佐证本条参数； 
5、净容积：≥860L；双机双温，冷冻室温度等级不低于L3级（-12℃～-15℃）、冷藏室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤4.18kwh/24h；

	30
	长形洗碗池
	1800*500*800+150
	台
	1
	1、面板采用304#≥1.0mm厚不锈钢制作；
2、星盆斗采用304#≥1.0mm不锈钢焊接制作；
3、横通采用304#≥1.0mm厚不锈钢矩管焊接；
4、采用304#38*38*≥1.0mm厚不锈钢矩管做支撑立柱；
5、台脚处连接304#不锈钢可调子弹脚，可调节高度。
6、规格尺寸（可±10mm）：1800mm*500mm*800mm+150mm

	31
	四头煲仔炉
	900*900*800+150
	台
	1
	1、规格尺寸：≥800mm*950mm*800mm
2、炉体外壳：采用304#不锈钢板材制作，板材厚度≥0.98mm；台面采用凸型成型工艺，防溢设计；   
3、炉体骨架：采用全304#不锈钢折弯成型，全不锈钢铆钉铆接工艺，无焊接，不破坏不锈钢材料表面防腐层；                                                          
4、立柱：采用304#Ф50≥1.0mm不锈钢管，配304#不锈钢子弹脚进行调节；   
5、炉盘：采用球墨圆角炉盘，耐高温不易变形
6、燃烧器：球墨铸铁材质八角立体燃烧炉头；采用220V脉冲式电点火器，额定点火功率13W，提高点火效率，无需更换电池及避免点火功率小不易点火现象；额定热负荷≥5kW/眼。
★7、投标人所投产品须符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求和《强制性产品认证实施规则燃气燃烧器具》(CNCA-C24-01:2024）要求

	32
	油烟净化一体机
	L*1250*1000
	台
	5.3
	1、外壳、面板材质304#厚度≥1.0mm不锈钢板制作；
2、功率/电压：≥1kw/380V；净化率：98%；操控方式：感应式和一键启动式；
3、规格尺寸：≥L*1250*1000（mm）；
▲4、依据（包括但不限于）GB/T25915.1-2021、GB/T25915.7-2010、GB/T25915.9-2018的检验标准，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为SCP4级。提供第三方检测机构出具的至少具有CMA或CNAS认证资质的检测报告复印件并加盖供应商鲜章；
▲5、依据（包括但不限于）GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021， GB/T35758-2017的检验标准，试验后样机的紧固件及机械结构无损伤、松动、元器件脱落等现象，通电工作正常。根据GB/T 2423.5-2019冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合A级要求。根据GB/T 2423.17-2008第2部分:盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度5%、测试溶液PH值6.7(23℃)、盐雾时间120小时，测试后经检査，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象。提供第三方检测机构出具的至少具有CMA或CNAS认证资质的检测报告复印件并加盖供应商鲜章。
6、规格尺寸（可±100mm）：5300mm*1250mm*1000mm

	33
	米面架
	1000*600*200
	台
	2
	1、整体采用304#不锈钢制作；
2、其中立柱，外框连接架采用38mm*38mm*≥1.0mm厚的304#不锈钢方管；
3、内框采用38mm*25mm*≥1.0mm厚的304#不锈钢方管；
4、配可调节脚，每层承重≥150kg。
5、规格尺寸（可±10mm）：1000mm*600mm*200mm

	34
	单门蒸饭车
	12盘
	台
	1
	1、功率/电压：12KW/380V；
2、外壳采用全304#≥0.8mm不锈钢拉丝板制作，高压加厚整体发泡层，满足食品接触产品安全标准；
3、蒸饭柜电热管为日用管状电热元件，采用耐高温、耐腐蚀的316不锈钢材质制作；
4、配316#不锈钢蒸饭盘12个。
5、规格尺寸：≥675mm*535mm*1480mm

	35
	炉拼台
	300*1150*800+450
	台
	2
	1、台面采用304#≥1.0mm厚不锈钢板；
2、内衬20mm厚实木板用于减震、消音；
3、立柱采用304#38*≥1.0mm厚不锈钢圆管。
4、规格尺寸（可±10mm）：300mm*1150mm*800mm+450mm

	36
	双头单尾小炒灶
	1800*1150*800+450
	台
	1
	1、规格尺寸：≥1800mm*1150mm*800mm+400mm/100mm；
2、灶体外壳：采用304#不锈钢板材制作，灶面板板材厚度≥1.1mm，面板内填隔热材料，侧板、围板等装饰板板材厚度均≥0.98mm；
3、骨架、立柱：采用热镀锌材质折弯成型，全304#不锈钢铆钉拉铆组装，无焊接，不破坏热镀锌材料表面防腐层。承重立柱采用管径≥48mm钢管外套管径≥49mm304#不锈钢管制作，配套全钢可调子弹脚；
4、炉膛：采用球墨铸铁材质无缝拉伸一体成型，炉膛底衬耐火泥隔热保护；
5、炉头：球墨铸铁材质，额定热负荷≥35kW*2 ，智能电子点火+熄火保护系统，采用宽压自适应技术，点火不受气压影响，意外熄火0.5秒自动断气； 
6、额定电压：220V，风机功率：≤180W*2。
7、标配摇摆龙头1个，304不锈钢温锅1口。
★8、投标人所投产品须符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求和《强制性产品认证实施规则燃气燃烧器具》(CNCA-C24-01:2024）要求
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	单头大锅灶
	1150*1150*800+450
	台
	1
	1、规格尺寸：≥1250mm*1250mm*800mm+400mm/100mm
2、灶体外壳：采用304#不锈钢板材制作，灶面板板材厚度≥1.1mm，面板内填隔热材料，侧板、围板等装饰板板材厚度均≥0.98mm；
3、骨架、立柱：采用热镀锌材质折弯成型，全304#不锈钢铆钉拉铆组装，无焊接，不破坏热镀锌材料表面防腐层。承重立柱采用管径≥48mm钢管外套管径≥49mm304#不锈钢管制作，配套全钢可调子弹脚；
4、炉膛：双层金属膛无缝拉伸一体成型，夹层内填隔热保温材料，组成三层保温聚热耐用炉膛，炉膛底衬耐火泥隔热保护；
5、炉头：球墨铸铁材质，中心火种设计（点火快、燃烧稳、抗风强），搭配环形立体供气系统，火力均匀分布，采用宽压自适应技术，点火不受气压影响，意外熄火0.5秒自动断气；额定热负荷≥50kW；  
6、风机：额定电压：220V，风机功率：≤180W；
7、烟囱底座：采用内外304不锈钢内填保温材料的三层结构设计，板材厚度1.5mm，激光切割折弯成型，搭配冷却口和排水口，快速散热、水汽自动排出；
8、观火孔：采用内置观火镜，面板漏空观火孔，火焰不外窜，隔绝高温，观火更安全。
9、标配反边铸铁大炒锅1口。
★10、投标人所投产品须符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求和《强制性产品认证实施规则燃气燃烧器具》(CNCA-C24-01:2024）要求
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	风管
	定制
	m²
	80
	1、采用镀锌板制作，≥1.0mm厚；
2、双面压筋加强处理；
3、机械接驳，烟管内连接处用防漏、耐温密封胶密封。
4、规格根据现场定制
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	防火阀
	匹配风管
	个
	1
	1、碳钢制作，表面刷防锈漆处理；
2、有效隔断火势与烟气向风管蔓延的通路，确保安全性。
3、机械式控制。
4、规格根据现场定制

	40
	餐桌1
	1200*600*750
	张
	14
	★1、台面厚度≥25mm，钢架壁厚≥1.5mm；
▲2、基材：采用实木颗粒饰面板：实木颗粒饰面板的静曲强度、弹性模量、内结合强度均检测合格，表面胶合强度≥0.6MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率3-13%，密度0.6-0.9g/cm³，握螺钉力（板面）≥900N，握螺钉力（板边）≥600N，磨耗值≤80mg/100r，表面情况-素色磨350r以后应无露底现象，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上。挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
★3、实木颗粒饰面板的甲醛释放量≤0.025mg/m³；
4、封边：采用PVC封边条：PVC封边条的塑料封边条外观检测合格。边缘直线度(长度方向边缘凹形度Smax)≤5(mm/m)。耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸，磨40r后，应无露底现象，耐龟裂性≥4级，耐冷热循环性：应无裂纹、无鼓泡，长度收缩率≤2%，耐光色牢度≥4级，漆膜附着力≥四级，溶体质量流动速率（MFR）≥12g/10min，氯乙烯单体未检出，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量未检出，多溴联苯(PBB)未检出，多溴联苯醚(PBDE)未检出。
5、热熔胶：热熔胶的游离甲苯二异氰酸酯(TDI)未检出，六亚甲基二异氰酸酯(HDI)和间苯二甲基二异氰酸酯(XDI)总和(限聚氨酯类胶粘剂)未检出，游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)(限聚氨酯类胶粘剂)未检出。
▲6、脚架：采用钢架：钢架的产品外观检测合格，可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm，金属喷涂层硬度≥H，冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹，涂层厚度60μm-130μm。下屈服强度≥275MPa，抗拉强度410-540MPa，断后伸长率≥20%。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
7、表面材质：采用塑粉：塑粉的铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，附着力（干附着力）≤1级，杯突试验≥4mm，弯曲试验≤4mm，耐冲击性（正向冲击）≥50cm检测合格，耐碱性（168h）无异常，耐酸性（240h）无异常，耐磨性（750g/500r）≤50mg，筛余物（125μm）全部通过，耐沸水性2h无异常。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于120h，起泡等级达到0级，生锈等级达到Ri0级，开裂等级达到0级，剥落等级达到0级，划线周边的剥离和腐蚀达到1级。
★8、成品符合GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》要求。

	41
	餐桌2
	1200*400*750
	张
	10
	★1、台面厚度≥25mm，钢架壁厚≥1.5mm；
2、基材：采用实木颗粒饰面板：实木颗粒饰面板的静曲强度、弹性模量、内结合强度均检测合格，表面胶合强度≥0.6MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率3-13%，密度0.6-0.9g/cm³，握螺钉力（板面）≥900N，握螺钉力（板边）≥600N，磨耗值≤80mg/100r，表面情况-素色磨350r以后应无露底现象，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上。挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。
★3、实木颗粒饰面板的甲醛释放量≤0.025mg/m³；
4、封边：采用PVC封边条：PVC封边条的塑料封边条外观检测合格。边缘直线度(长度方向边缘凹形度Smax)≤5(mm/m)。耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸，磨40r后，应无露底现象，耐龟裂性≥4级，耐冷热循环性：应无裂纹、无鼓泡，长度收缩率≤2%，耐光色牢度≥4级，漆膜附着力≥四级，溶体质量流动速率（MFR）≥12g/10min，氯乙烯单体未检出，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量未检出，多溴联苯(PBB)未检出，多溴联苯醚(PBDE)未检出。
5、热熔胶：热熔胶的游离甲苯二异氰酸酯(TDI)未检出，六亚甲基二异氰酸酯(HDI)和间苯二甲基二异氰酸酯(XDI)总和(限聚氨酯类胶粘剂)未检出，游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)(限聚氨酯类胶粘剂)未检出。
6、脚架：采用钢架：钢架的产品外观检测合格，可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm，金属喷涂层硬度≥H，冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹，涂层厚度60μm-130μm。下屈服强度≥275MPa，抗拉强度410-540MPa，断后伸长率≥20%。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。
▲7、表面材质：采用塑粉：塑粉的铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，附着力（干附着力）≤1级，杯突试验≥4mm，弯曲试验≤4mm，耐冲击性（正向冲击）≥50cm检测合格，耐碱性（168h）无异常，耐酸性（240h）无异常，耐磨性（750g/500r）≤50mg，筛余物（125μm）全部通过，耐沸水性2h无异常。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于120h，起泡等级达到0级，生锈等级达到Ri0级，开裂等级达到0级，剥落等级达到0级，划线周边的剥离和腐蚀达到1级。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
★8、成品符合GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》要求。
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	餐椅1
	430*500*820
	把
	76
	★1、椅背：共计不少于21条透气孔，背宽445mm（±5mm），背高250mm（±5mm）。
2、椅座：采用全新进口PP（聚炳稀+30%玻璃纤维)，座板尺寸宽425mm（±5mm）深425mm（±5mm），承重≥ 200kg。椅座贴合臂部曲线，缓解压力。
3、椅架：采用全新PP（聚炳稀+30%玻璃纤维），加粗加厚椅架，不易折断，更有立体感。
4、脚垫：采用尼龙半透明脚垫，具有静、耐磨、防滑作用。
★5、成品符合GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》要求。
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	餐桌3
	φ1600*750
	张
	2
	★1、台面厚度≥50mm；带人造石转盘；
2、基材：采用中密度纤维板：中密度纤维板的氨释放量（干燥器法）未检出，五氯苯酚含量未检出，密度0.65-0.80g/cm³，含水率3.0-13.0%。静曲强度≥23MPa，弹性模量≥1800MPa，吸水厚度膨胀率≤9%，表面胶合强度≥0.9MPa，挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。
★3、中密度纤维板的甲醛释放量≤0.025mg/m³；
▲4、木皮：采用胡桃木皮：胡桃木皮的单板含水率6-14%。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
5、胶粘剂：胶粘剂的外观乳白色，无可视粗颗粒或异物，PH值3-7，黏度≥0.5Pa·s，不挥发物≥35%，压缩剪切强度（湿强度）≥3MPa、压缩剪切强度（干强度）≥10MPa，木材污染性检测合格，最低成膜温度≤2℃。
6、油漆：采用水性漆：水性漆的耐冻融性不变质，硬度（擦伤）≥B，附着力(划格间距2mm)≤1级，耐水性（24h）无异常，耐碱性(50g/L NaHCO3，1h)无异常，耐醇性（50%，1h)无异常，耐污染性(1h)无异常，耐干热性[(70士2)℃，15min]≤2级。
▲7、转盘：采用人造石：人岩板的外观要求检测合格，耐液性：10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液,24h，应不低于3级；耐湿热：70℃,20min，应不低于3级；耐干热：70℃,20min，应不低于3级；附着力：涂层交叉切割法，应不低于3级；耐磨性1000r，应不低于3级；抗冲击冲击高度50mm，应不低于3级；耐污染性：少许试剂,放置16h。耐污染总和不大于64,最大污迹深度不大于0.12 mm。抑菌率（金黄色葡萄球菌）≥90%。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
8、连接件：采用三合一连接件：三合一连接件的外观检测合格，三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°-190°范围内。金属漆膜耐腐蚀检测合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。
★9、成品符合GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》要求。

	44
	餐椅2
	常规
	把
	20
	1、面料：采用超纤皮：超纤皮的可萃取重金属（锑 Sb、砷 As、铅Pb、镉Cd、铬Cr、铬Cr（六价）、钴Co、铜Cu、镍Ni、汞Hg）未检出，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，pH4.0-7.5，色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液）≥3-4级、色牢度（耐干摩擦）≥4级，无异常气味。耐折牢度（50000次）无裂纹，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，撕裂力≥20N，游离甲醛未检出，挥发性有机物VOC未检出。富马酸二甲酯不应检出。纺织品和皮革中五氯苯酚未检出。耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。表观密度≤0.7g/cm³，二甲基甲酰胺不应检出。
2、海绵：采用高弹力阻燃海绵：高弹力阻燃海绵的长度、宽度偏差检测合格，厚度偏差检测合格，40%压陷硬度偏差检测合格，表观密度偏差检测合格，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）检测合格，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7级，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）12≤P＜22%，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%，灰分≤2.75%，甲醛散发未检出。抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥90%。
3、座板、椅背支撑板：采用衬板：衬板的外观要求检测合格。含水率5-16%，胶合强度≥0.7MPa，静曲强度（顺纹）≥22MPa，静曲强度（横纹）≥20MPa，弹性模量（顺纹）≥5000MPa，弹性模量（横纹）≥4000MPa。五氯苯酚含量未检出，挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。
4、脚架：采用橡胶木：橡胶木的木材含水率8%-12%、木材气干密度≥0.60g/cm³、木材绝干密度≥0.50g/cm³、木材抗弯强度≥95MPa、木材抗弯弹性模量≥10000MPa。
5、油漆：采用水性漆：水性漆的耐冻融性不变质，硬度（擦伤）≥B，附着力(划格间距2mm)≤1级，耐水性（24h）无异常，耐碱性(50g/L NaHCO3，1h)无异常，耐醇性（50%，1h)无异常，耐污染性(1h)无异常，耐干热性[(70士2)℃，15min]≤2级。
★6、成品符合GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》要求。
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	配餐柜
	1200*400*850
	个
	2
	1、框架：采用橡胶木：橡胶木的木材含水率8%-12%、木材气干密度≥0.60g/cm³、木材绝干密度≥0.50g/cm³、木材抗弯强度≥95MPa、木材抗弯弹性模量≥10000MPa。
2、油漆：采用水性漆：水性漆的耐冻融性不变质，硬度（擦伤）≥B，附着力(划格间距2mm)≤1级，耐水性（24h）无异常，耐碱性(50g/L NaHCO3，1h)无异常，耐醇性（50%，1h)无异常，耐污染性(1h)无异常，耐干热性[(70士2)℃，15min]≤2级。
3、门铰：采用缓冲铰链：缓冲铰链的电镀件外观检测合格，金属电镀层抗盐雾检测合格。耐腐蚀检测合格，过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测合格，功能（耐久性、水平静载荷、垂直静载荷操作力、下沉量）检测合格。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于24h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。
★4、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》要求。

	46
	休闲卡座
	1450*800*900
	个
	4
	1、面料：采用超纤皮：超纤皮的可萃取重金属（锑 Sb、砷 As、铅Pb、镉Cd、铬Cr、铬Cr（六价）、钴Co、铜Cu、镍Ni、汞Hg）未检出，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，pH4.0-7.5，色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液）≥3-4级、色牢度（耐干摩擦）≥4级，无异常气味。耐折牢度（50000次）无裂纹，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，撕裂力≥20N，游离甲醛未检出，挥发性有机物VOC未检出。富马酸二甲酯不应检出。纺织品和皮革中五氯苯酚未检出。耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。表观密度≤0.7g/cm³，二甲基甲酰胺不应检出。
2、海绵：采用高弹力阻燃海绵：高弹力阻燃海绵的长度、宽度偏差检测合格，厚度偏差检测合格，40%压陷硬度偏差检测合格，表观密度偏差检测合格，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）检测合格，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7级，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）12≤P＜22%，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%，灰分≤2.75%，甲醛散发未检出。抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥90%。
3、蛇形弹簧：蛇形弹簧的外观要求检测合格。中性盐雾试验（NSS）法≥24h，耐腐蚀试验等级达到10级。
4、框架：采用橡胶木：橡胶木的木材含水率8%-12%、木材气干密度≥0.60g/cm³、木材绝干密度≥0.50g/cm³、木材抗弯强度≥95MPa、木材抗弯弹性模量≥10000MPa。
5、油漆：采用水性漆：水性漆的耐冻融性不变质，硬度（擦伤）≥B，附着力(划格间距2mm)≤1级，耐水性（24h）无异常，耐碱性(50g/L NaHCO3，1h)无异常，耐醇性（50%，1h)无异常，耐污染性(1h)无异常，耐干热性[(70士2)℃，15min]≤2级。
★6、成品符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》要求。

	47
	洽谈区设施1
	1200*600*450
	个
	2
	★1、台面厚度≥25mm；四方带挡条；
2、基材：采用橡胶木：橡胶木的木材含水率8%-12%、木材气干密度≥0.60g/cm³、木材绝干密度≥0.50g/cm³、木材抗弯强度≥95MPa、木材抗弯弹性模量≥10000MPa。
3、木皮：采用胡桃木皮：胡桃木皮的单板含水率6-14%。
4、胶粘剂：胶粘剂的外观乳白色，无可视粗颗粒或异物，PH值3-7，黏度≥0.5Pa·s，不挥发物≥35%，压缩剪切强度（湿强度）≥3MPa、压缩剪切强度（干强度）≥10MPa，木材污染性检测合格，最低成膜温度≤2℃。
5、油漆：采用水性漆：水性漆的耐冻融性不变质，硬度（擦伤）≥B，附着力(划格间距2mm)≤1级，耐水性（24h）无异常，耐碱性(50g/L NaHCO3，1h)无异常，耐醇性（50%，1h)无异常，耐污染性(1h)无异常，耐干热性[(70士2)℃，15min]≤2级。
★6、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》要求。

	48
	主席台
	1400*600*750
	张
	3
	★1、台面厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm；桌面前方带挡条；桌面开过线孔；
▲2、基材：采用中密度纤维板：中密度纤维板的氨释放量（干燥器法）未检出，五氯苯酚含量未检出，密度0.65-0.80g/cm³，含水率3.0-13.0%。静曲强度≥23MPa，弹性模量≥1800MPa，吸水厚度膨胀率≤9%，表面胶合强度≥0.9MPa，挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
3、中密度纤维板的甲醛释放量≤0.025mg/m³；
4、木皮：采用胡桃木皮：胡桃木皮的单板含水率6-14%。
5、胶粘剂：胶粘剂的外观乳白色，无可视粗颗粒或异物，PH值3-7，黏度≥0.5Pa·s，不挥发物≥35%，压缩剪切强度（湿强度）≥3MPa、压缩剪切强度（干强度）≥10MPa，木材污染性检测合格，最低成膜温度≤2℃。
6、油漆：采用水性漆：水性漆的耐冻融性不变质，硬度（擦伤）≥B，附着力(划格间距2mm)≤1级，耐水性（24h）无异常，耐碱性(50g/L NaHCO3，1h)无异常，耐醇性（50%，1h)无异常，耐污染性(1h)无异常，耐干热性[(70士2)℃，15min]≤2级。
7、连接件：采用三合一连接件：三合一连接件的外观检测合格，三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°-190°范围内。金属漆膜耐腐蚀检测合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。
★8、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》要求。

	49
	主席椅
	620*700*960
	把
	6
	1、面料：采用超纤皮：超纤皮的可萃取重金属（锑 Sb、砷 As、铅Pb、镉Cd、铬Cr、铬Cr（六价）、钴Co、铜Cu、镍Ni、汞Hg）未检出，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，pH4.0-7.5，色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液）≥3-4级、色牢度（耐干摩擦）≥4级，无异常气味。耐折牢度（50000次）无裂纹，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，撕裂力≥20N，游离甲醛未检出，挥发性有机物VOC未检出。富马酸二甲酯不应检出。纺织品和皮革中五氯苯酚未检出。耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。表观密度≤0.7g/cm³，二甲基甲酰胺不应检出。
2、海绵：采用高弹力阻燃海绵：高弹力阻燃海绵的长度、宽度偏差检测合格，厚度偏差检测合格，40%压陷硬度偏差检测合格，表观密度偏差检测合格，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）检测合格，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7级，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）12≤P＜22%，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%，灰分≤2.75%，甲醛散发未检出。抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥90%。
3、座板：采用衬板：衬板的外观要求检测合格。含水率5-16%，胶合强度≥0.7MPa，静曲强度（顺纹）≥22MPa，静曲强度（横纹）≥20MPa，弹性模量（顺纹）≥5000MPa，弹性模量（横纹）≥4000MPa。五氯苯酚含量未检出，挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。
4、框架：采用橡胶木：橡胶木的木材含水率8%-12%、木材气干密度≥0.60g/cm³、木材绝干密度≥0.50g/cm³、木材抗弯强度≥95MPa、木材抗弯弹性模量≥10000MPa。
5、油漆：采用水性漆：水性漆的耐冻融性不变质，硬度（擦伤）≥B，附着力(划格间距2mm)≤1级，耐水性（24h）无异常，耐碱性(50g/L NaHCO3，1h)无异常，耐醇性（50%，1h)无异常，耐污染性(1h)无异常，耐干热性[(70士2)℃，15min]≤2级。
★6、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》要求。

	50
	接待工位桌
	1200*400*750
	把
	28
	★1、台面厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm；
2、基材：采用中密度纤维板：中密度纤维板的氨释放量（干燥器法）未检出，五氯苯酚含量未检出，密度0.65-0.80g/cm³，含水率3.0-13.0%。静曲强度≥23MPa，弹性模量≥1800MPa，吸水厚度膨胀率≤9%，表面胶合强度≥0.9MPa，挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。
★3、中密度纤维板的甲醛释放量≤0.025mg/m³；
4、木皮：采用胡桃木皮：胡桃木皮的单板含水率6-14%。
▲5、胶粘剂：胶粘剂的外观乳白色，无可视粗颗粒或异物，PH值3-7，黏度≥0.5Pa·s，不挥发物≥35%，压缩剪切强度（湿强度）≥3MPa、压缩剪切强度（干强度）≥10MPa，木材污染性检测合格，最低成膜温度≤2℃。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
▲6、油漆：采用水性漆：水性漆的耐冻融性不变质，硬度（擦伤）≥B，附着力(划格间距2mm)≤1级，耐水性（24h）无异常，耐碱性(50g/L NaHCO3，1h)无异常，耐醇性（50%，1h)无异常，耐污染性(1h)无异常，耐干热性[(70士2)℃，15min]≤2级。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
7、连接件：采用三合一连接件：三合一连接件的外观检测合格，三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°-190°范围内。金属漆膜耐腐蚀检测合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。
★8、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》要求。

	51
	接待工位椅1
	460*520*920
	把
	56
	▲1、面料：采用超纤皮：超纤皮的可萃取重金属（锑 Sb、砷 As、铅Pb、镉Cd、铬Cr、铬Cr（六价）、钴Co、铜Cu、镍Ni、汞Hg）未检出，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，pH4.0-7.5，色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液）≥3-4级、色牢度（耐干摩擦）≥4级，无异常气味。耐折牢度（50000次）无裂纹，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，撕裂力≥20N，游离甲醛未检出，挥发性有机物VOC未检出。富马酸二甲酯不应检出。纺织品和皮革中五氯苯酚未检出。耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。表观密度≤0.7g/cm³，二甲基甲酰胺不应检出。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
2、海绵：采用高弹力阻燃海绵：高弹力阻燃海绵的长度、宽度偏差检测合格，厚度偏差检测合格，40%压陷硬度偏差检测合格，表观密度偏差检测合格，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）检测合格，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7级，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）12≤P＜22%，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%，灰分≤2.75%，甲醛散发未检出。抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥90%。
▲3、座板：采用衬板：衬板的外观要求检测合格。含水率5-16%，胶合强度≥0.7MPa，静曲强度（顺纹）≥22MPa，静曲强度（横纹）≥20MPa，弹性模量（顺纹）≥5000MPa，弹性模量（横纹）≥4000MPa。五氯苯酚含量未检出，挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
4、框架：采用橡胶木：橡胶木的木材含水率8%-12%、木材气干密度≥0.60g/cm³、木材绝干密度≥0.50g/cm³、木材抗弯强度≥95MPa、木材抗弯弹性模量≥10000MPa。
5、油漆：采用水性漆：水性漆的耐冻融性不变质，硬度（擦伤）≥B，附着力(划格间距2mm)≤1级，耐水性（24h）无异常，耐碱性(50g/L NaHCO3，1h)无异常，耐醇性（50%，1h)无异常，耐污染性(1h)无异常，耐干热性[(70士2)℃，15min]≤2级。
★6、成品符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》要求。

	52
	工作台1
	1600*1600*750
	张
	68
	★1、桌面、侧脚厚度≥50mm；副柜台面厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm；桌面配置多功能线盒；
2、基材：采用实木颗粒饰面板：实木颗粒饰面板的静曲强度、弹性模量、内结合强度均检测合格，表面胶合强度≥0.6MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率3-13%，密度0.6-0.9g/cm³，握螺钉力（板面）≥900N，握螺钉力（板边）≥600N，磨耗值≤80mg/100r，表面情况-素色磨350r以后应无露底现象，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上。挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。
★3、实木颗粒饰面板的甲醛释放量≤0.025mg/m³；
▲4、封边：采用PVC封边条：PVC封边条的塑料封边条外观检测合格。边缘直线度(长度方向边缘凹形度Smax)≤5(mm/m)。耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸，磨40r后，应无露底现象，耐龟裂性≥4级，耐冷热循环性：应无裂纹、无鼓泡，长度收缩率≤2%，耐光色牢度≥4级，漆膜附着力≥四级，溶体质量流动速率（MFR）≥12g/10min，氯乙烯单体未检出，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量未检出，多溴联苯(PBB)未检出，多溴联苯醚(PBDE)未检出。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
▲5、热熔胶：热熔胶的游离甲苯二异氰酸酯(TDI)未检出，六亚甲基二异氰酸酯(HDI)和间苯二甲基二异氰酸酯(XDI)总和(限聚氨酯类胶粘剂)未检出，游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)(限聚氨酯类胶粘剂)未检出。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
6、滑轨：采用阻尼导轨：阻尼导轨的产品外观性能要求检测合格。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。操作力：当M＜40kg时，推力或拉力≤50N；下沉量：不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度、拉出安全性、耐久性均检测合格；过载-垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均检测合格。
7、门铰：采用缓冲铰链：缓冲铰链的电镀件外观检测合格，金属电镀层抗盐雾检测合格。耐腐蚀检测合格，过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测合格，功能（耐久性、水平静载荷、垂直静载荷操作力、下沉量）检测合格。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于24h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。
▲8、连接件：采用三合一连接件：三合一连接件的外观检测合格，三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°-190°范围内。金属漆膜耐腐蚀检测合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
★9、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》要求。

	53
	工作椅
	650*580*1050
	把
	69
	1、面料：采用网布：网布的燃烧性能达到B1级（损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s）。
2、海绵：采用高弹力阻燃海绵：高弹力阻燃海绵的长度、宽度偏差检测合格，厚度偏差检测合格，40%压陷硬度偏差检测合格，表观密度偏差检测合格，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）检测合格，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7级，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）12≤P＜22%，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%，灰分≤2.75%，甲醛散发未检出。抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥90%。
▲3、扶手、背框：采用PP塑料：PP塑料的拉伸屈服应力≥30MPa，拉伸屈服应变≥9%，拉伸弹性模量≥1300MPa，耐热性（150℃）≥100d。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
▲4、气压棒：气压棒的金属件外观检测合格。金属电镀层抗盐雾检测合格。循环寿命：经耐高低温性能试验后的样品,再经≥60000次循环寿命(当行程不大于60mm时,按实际行程；当行程大于60mm时,按60mm行程)试验后,气弹簧公称力Fa的总衰减量应不大于13%。尺寸及外观质量检测合格，标称力（标称力值≤350N）允许偏差±30N，动态摩擦力≤60N。伸展速度70mm/s-150mm/s，气弹簧锁定在任意位置,经72h常温储存后,活塞杆不应产生位移。气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后,公称力Fa衰减量应不大于5%。抗压强度、抗拉强度、侧拉强度检测合格。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
5、配备尼龙五星脚架带万向轮；
★6、成品符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》要求。

	54
	档案展示柜
	400*400*2000
	组
	234
	★1、顶板、隔板厚度≥25mm；其余厚度≥16mm；上门为木框玻璃门，下柜门配锁；
2、基材：采用实木颗粒饰面板：实木颗粒饰面板的静曲强度、弹性模量、内结合强度均检测合格，表面胶合强度≥0.6MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率3-13%，密度0.6-0.9g/cm³，握螺钉力（板面）≥900N，握螺钉力（板边）≥600N，磨耗值≤80mg/100r，表面情况-素色磨350r以后应无露底现象，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上。挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。
★3、实木颗粒饰面板的甲醛释放量≤0.025mg/m³；
4、封边：采用PVC封边条：PVC封边条的塑料封边条外观检测合格。边缘直线度(长度方向边缘凹形度Smax)≤5(mm/m)。耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸，磨40r后，应无露底现象，耐龟裂性≥4级，耐冷热循环性：应无裂纹、无鼓泡，长度收缩率≤2%，耐光色牢度≥4级，漆膜附着力≥四级，溶体质量流动速率（MFR）≥12g/10min，氯乙烯单体未检出，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量未检出，多溴联苯(PBB)未检出，多溴联苯醚(PBDE)未检出。
5、热熔胶：热熔胶的游离甲苯二异氰酸酯(TDI)未检出，六亚甲基二异氰酸酯(HDI)和间苯二甲基二异氰酸酯(XDI)总和(限聚氨酯类胶粘剂)未检出，游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)(限聚氨酯类胶粘剂)未检出。
6、门铰：采用缓冲铰链：缓冲铰链的电镀件外观检测合格，金属电镀层抗盐雾检测合格。耐腐蚀检测合格，过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测合格，功能（耐久性、水平静载荷、垂直静载荷操作力、下沉量）检测合格。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于24h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。
7、连接件：采用三合一连接件：三合一连接件的外观检测合格，三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°-190°范围内。金属漆膜耐腐蚀检测合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。
▲8、锁具：锁具的外观质量检测合格；锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次，钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。斜舌闭合力不应大于50N，钥匙开启扭矩不应大于0.65N·m，平均晶粒度≥7级，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，保护评级Rp和外观评级RA均达到10级。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
▲9、玻璃：玻璃的外观质量（点状缺陷、点状缺陷密集度、划伤、裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印）检测合格，最少允许碎片数≥40片，耐热冲击性能和承载类产品耐重力冲击性能检测合格，弯曲强度≥120MPa。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
★10、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》要求。

	55
	工作台2
	1800*1600*750
	张
	3
	★1、桌面、侧脚厚度≥50mm；副柜台面厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm；桌面配置多功能线盒；
2、基材：采用实木颗粒饰面板：实木颗粒饰面板的静曲强度、弹性模量、内结合强度均检测合格，表面胶合强度≥0.6MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率3-13%，密度0.6-0.9g/cm³，握螺钉力（板面）≥900N，握螺钉力（板边）≥600N，磨耗值≤80mg/100r，表面情况-素色磨350r以后应无露底现象，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上。挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。
★3、实木颗粒饰面板的甲醛释放量≤0.025mg/m³；
4、封边：采用PVC封边条：PVC封边条的塑料封边条外观检测合格。边缘直线度(长度方向边缘凹形度Smax)≤5(mm/m)。耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸，磨40r后，应无露底现象，耐龟裂性≥4级，耐冷热循环性：应无裂纹、无鼓泡，长度收缩率≤2%，耐光色牢度≥4级，漆膜附着力≥四级，溶体质量流动速率（MFR）≥12g/10min，氯乙烯单体未检出，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量未检出，多溴联苯(PBB)未检出，多溴联苯醚(PBDE)未检出。
5、热熔胶：热熔胶的游离甲苯二异氰酸酯(TDI)未检出，六亚甲基二异氰酸酯(HDI)和间苯二甲基二异氰酸酯(XDI)总和(限聚氨酯类胶粘剂)未检出，游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)(限聚氨酯类胶粘剂)未检出。
6、滑轨：采用阻尼导轨：阻尼导轨的产品外观性能要求检测合格。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。操作力：当M＜40kg时，推力或拉力≤50N；下沉量：不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度、拉出安全性、耐久性均检测合格；过载-垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均检测合格。
7、门铰：采用缓冲铰链：缓冲铰链的电镀件外观检测合格，金属电镀层抗盐雾检测合格。耐腐蚀检测合格，过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测合格，功能（耐久性、水平静载荷、垂直静载荷操作力、下沉量）检测合格。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于24h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。
8、连接件：采用三合一连接件：三合一连接件的外观检测合格，三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°-190°范围内。金属漆膜耐腐蚀检测合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。
★9、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》要求。

	56
	管理工作配套设施
	650*600*1150-1210
	把
	2
	▲1、面料：采用头层牛皮：头层牛皮的感官要求检测合格。摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4-5级，耐光性≥5级，耐折牢度≥50000次无裂纹，撕裂力≥20N，pH≥3.2，气味≤3级，耐磨性：无明显损伤、剥落，pH稀释差≤0.7，游离甲醛未检出，禁用偶氮染料未检出，挥发性有机物（VOC）≤150mg/kg，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，可萃取的重金属（铅、镉）未检出。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
2、海绵：采用高弹力阻燃海绵：高弹力阻燃海绵的长度、宽度偏差检测合格，厚度偏差检测合格，40%压陷硬度偏差检测合格，表观密度偏差检测合格，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）检测合格，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7级，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）12≤P＜22%，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%，灰分≤2.75%，甲醛散发未检出。抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥90%。
3、座板：采用衬板：衬板的外观要求检测合格。含水率5-16%，胶合强度≥0.7MPa，静曲强度（顺纹）≥22MPa，静曲强度（横纹）≥20MPa，弹性模量（顺纹）≥5000MPa，弹性模量（横纹）≥4000MPa。五氯苯酚含量未检出，挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。
4、气压棒：气压棒的金属件外观检测合格。金属电镀层抗盐雾检测合格。循环寿命：经耐高低温性能试验后的样品,再经≥60000次循环寿命(当行程不大于60mm时,按实际行程；当行程大于60mm时,按60mm行程)试验后,气弹簧公称力Fa的总衰减量应不大于13%。尺寸及外观质量检测合格，标称力（标称力值≤350N）允许偏差±30N，动态摩擦力≤60N。伸展速度70mm/s-150mm/s，气弹簧锁定在任意位置,经72h常温储存后,活塞杆不应产生位移。气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后,公称力Fa衰减量应不大于5%。抗压强度、抗拉强度、侧拉强度检测合格。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。
5、配备电镀五星脚架，≥50mm静音万向轮；
★6、成品符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》要求。

	57
	会客接待设施
	650*500*945
	把
	6
	1、面料：采用超纤皮：超纤皮的可萃取重金属（锑 Sb、砷 As、铅Pb、镉Cd、铬Cr、铬Cr（六价）、钴Co、铜Cu、镍Ni、汞Hg）未检出，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，pH4.0-7.5，色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液）≥3-4级、色牢度（耐干摩擦）≥4级，无异常气味。耐折牢度（50000次）无裂纹，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，撕裂力≥20N，游离甲醛未检出，挥发性有机物VOC未检出。富马酸二甲酯不应检出。纺织品和皮革中五氯苯酚未检出。耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。表观密度≤0.7g/cm³，二甲基甲酰胺不应检出。
2、海绵：采用高弹力阻燃海绵：高弹力阻燃海绵的长度、宽度偏差检测合格，厚度偏差检测合格，40%压陷硬度偏差检测合格，表观密度偏差检测合格，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）检测合格，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7级，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）12≤P＜22%，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%，灰分≤2.75%，甲醛散发未检出。抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥90%。
3、座板：采用衬板：衬板的外观要求检测合格。含水率5-16%，胶合强度≥0.7MPa，静曲强度（顺纹）≥22MPa，静曲强度（横纹）≥20MPa，弹性模量（顺纹）≥5000MPa，弹性模量（横纹）≥4000MPa。五氯苯酚含量未检出，挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。
▲4、脚架：采用电镀脚架：电镀脚架的金属件外观性能（管材、电镀件、焊接件）检测合格。金属电镀层抗盐雾检测合格。下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率均检测合格。维氏硬度≥150HV1，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于120h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到10级。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
★5、成品符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》要求。

	58
	组合卡座
	2100*850*900
	个
	35
	1、面料：采用头层牛皮：头层牛皮的感官要求检测合格。摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次）≥4-5级，耐光性≥5级，耐折牢度≥50000次无裂纹，撕裂力≥20N，pH≥3.2，气味≤3级，耐磨性：无明显损伤、剥落，pH稀释差≤0.7，游离甲醛未检出，禁用偶氮染料未检出，挥发性有机物（VOC）≤150mg/kg，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，可萃取的重金属（铅、镉）未检出。
▲2、海绵：采用高弹力阻燃海绵：高弹力阻燃海绵的长度、宽度偏差检测合格，厚度偏差检测合格，40%压陷硬度偏差检测合格，表观密度偏差检测合格，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）检测合格，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7级，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）12≤P＜22%，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%，灰分≤2.75%，甲醛散发未检出。抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥90%。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
▲3、框架：采用橡胶木：橡胶木的木材含水率8%-12%、木材气干密度≥0.60g/cm³、木材绝干密度≥0.50g/cm³、木材抗弯强度≥95MPa、木材抗弯弹性模量≥10000MPa。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
▲4、蛇形弹簧：蛇形弹簧的外观要求检测合格。中性盐雾试验（NSS）法≥24h，耐腐蚀试验等级达到10级。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
5、木皮：采用胡桃木皮：胡桃木皮的单板含水率6-14%。
6、胶粘剂：胶粘剂的外观乳白色，无可视粗颗粒或异物，PH值3-7，黏度≥0.5Pa·s，不挥发物≥35%，压缩剪切强度（湿强度）≥3MPa、压缩剪切强度（干强度）≥10MPa，木材污染性检测合格，最低成膜温度≤2℃。
7、油漆：采用水性漆：水性漆的耐冻融性不变质，硬度（擦伤）≥B，附着力(划格间距2mm)≤1级，耐水性（24h）无异常，耐碱性(50g/L NaHCO3，1h)无异常，耐醇性（50%，1h)无异常，耐污染性(1h)无异常，耐干热性[(70士2)℃，15min]≤2级。
★8、成品符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》要求。

	59
	洽谈区设施2
	1200*600*450
	个
	34
	★1、台面厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm；
2、基材：采用实木颗粒饰面板：实木颗粒饰面板的静曲强度、弹性模量、内结合强度均检测合格，表面胶合强度≥0.6MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率3-13%，密度0.6-0.9g/cm³，握螺钉力（板面）≥900N，握螺钉力（板边）≥600N，磨耗值≤80mg/100r，表面情况-素色磨350r以后应无露底现象，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上。挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。
★3、实木颗粒饰面板的甲醛释放量≤0.025mg/m³；
4、封边：采用PVC封边条：PVC封边条的塑料封边条外观检测合格。边缘直线度(长度方向边缘凹形度Smax)≤5(mm/m)。耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸，磨40r后，应无露底现象，耐龟裂性≥4级，耐冷热循环性：应无裂纹、无鼓泡，长度收缩率≤2%，耐光色牢度≥4级，漆膜附着力≥四级，溶体质量流动速率（MFR）≥12g/10min，氯乙烯单体未检出，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量未检出，多溴联苯(PBB)未检出，多溴联苯醚(PBDE)未检出。
5、热熔胶：热熔胶的游离甲苯二异氰酸酯(TDI)未检出，六亚甲基二异氰酸酯(HDI)和间苯二甲基二异氰酸酯(XDI)总和(限聚氨酯类胶粘剂)未检出，游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)(限聚氨酯类胶粘剂)未检出。
6、滑轨：采用阻尼导轨：阻尼导轨的产品外观性能要求检测合格。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。操作力：当M＜40kg时，推力或拉力≤50N；下沉量：不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度、拉出安全性、耐久性均检测合格；过载-垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均检测合格。
7、连接件：采用三合一连接件：三合一连接件的外观检测合格，三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°-190°范围内。金属漆膜耐腐蚀检测合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。
★8、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》要求。

	60
	饮水台
	800*400*850
	个
	40
	★1、台面厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm；台面三方带挡条设计；柜门为木框玻璃门；
2、基材：采用实木颗粒饰面板：实木颗粒饰面板的静曲强度、弹性模量、内结合强度均检测合格，表面胶合强度≥0.6MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率3-13%，密度0.6-0.9g/cm³，握螺钉力（板面）≥900N，握螺钉力（板边）≥600N，磨耗值≤80mg/100r，表面情况-素色磨350r以后应无露底现象，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上。挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。
★3、实木颗粒饰面板的甲醛释放量≤0.025mg/m³；
4、封边：采用PVC封边条：PVC封边条的塑料封边条外观检测合格。边缘直线度(长度方向边缘凹形度Smax)≤5(mm/m)。耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸，磨40r后，应无露底现象，耐龟裂性≥4级，耐冷热循环性：应无裂纹、无鼓泡，长度收缩率≤2%，耐光色牢度≥4级，漆膜附着力≥四级，溶体质量流动速率（MFR）≥12g/10min，氯乙烯单体未检出，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量未检出，多溴联苯(PBB)未检出，多溴联苯醚(PBDE)未检出。
5、热熔胶：热熔胶的游离甲苯二异氰酸酯(TDI)未检出，六亚甲基二异氰酸酯(HDI)和间苯二甲基二异氰酸酯(XDI)总和(限聚氨酯类胶粘剂)未检出，游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)(限聚氨酯类胶粘剂)未检出。
▲6、滑轨：采用阻尼导轨：阻尼导轨的产品外观性能要求检测合格。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。操作力：当M＜40kg时，推力或拉力≤50N；下沉量：不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度、拉出安全性、耐久性均检测合格；过载-垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均检测合格。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
▲7、门铰：采用缓冲铰链：缓冲铰链的电镀件外观检测合格，金属电镀层抗盐雾检测合格。耐腐蚀检测合格，过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测合格，功能（耐久性、水平静载荷、垂直静载荷操作力、下沉量）检测合格。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于24h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
8、连接件：采用三合一连接件：三合一连接件的外观检测合格，三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°-190°范围内。金属漆膜耐腐蚀检测合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。
▲9、拉手：拉手的产品外观性能要求电镀件检测合格。金属电镀层抗盐雾检测合格。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。(投标时需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
10、玻璃：玻璃的外观质量（点状缺陷、点状缺陷密集度、划伤、裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印）检测合格，最少允许碎片数≥40片，耐热冲击性能和承载类产品耐重力冲击性能检测合格，弯曲强度≥120MPa。
★11、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》要求。

	61
	开放式交流台
	5200*2000*750
	张
	1
	★1、台面厚度≥50mm，其余板材厚度≥16mm；桌面配置多功能线盒；
2、基材：采用实木颗粒饰面板：实木颗粒饰面板的静曲强度、弹性模量、内结合强度均检测合格，表面胶合强度≥0.6MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率3-13%，密度0.6-0.9g/cm³，握螺钉力（板面）≥900N，握螺钉力（板边）≥600N，磨耗值≤80mg/100r，表面情况-素色磨350r以后应无露底现象，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上。挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。
★3、实木颗粒饰面板的甲醛释放量≤0.025mg/m³；
4、封边：采用PVC封边条：PVC封边条的塑料封边条外观检测合格。边缘直线度(长度方向边缘凹形度Smax)≤5(mm/m)。耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸，磨40r后，应无露底现象，耐龟裂性≥4级，耐冷热循环性：应无裂纹、无鼓泡，长度收缩率≤2%，耐光色牢度≥4级，漆膜附着力≥四级，溶体质量流动速率（MFR）≥12g/10min，氯乙烯单体未检出，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量未检出，多溴联苯(PBB)未检出，多溴联苯醚(PBDE)未检出。
5、热熔胶：热熔胶的游离甲苯二异氰酸酯(TDI)未检出，六亚甲基二异氰酸酯(HDI)和间苯二甲基二异氰酸酯(XDI)总和(限聚氨酯类胶粘剂)未检出，游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)(限聚氨酯类胶粘剂)未检出。
6、连接件：采用三合一连接件：三合一连接件的外观检测合格，三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°-190°范围内。金属漆膜耐腐蚀检测合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。
★7、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》要求。

	62
	接待工位椅2
	600*500*930
	把
	31
	1、面料：采用超纤皮：超纤皮的可萃取重金属（锑 Sb、砷 As、铅Pb、镉Cd、铬Cr、铬Cr（六价）、钴Co、铜Cu、镍Ni、汞Hg）未检出，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，pH4.0-7.5，色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液）≥3-4级、色牢度（耐干摩擦）≥4级，无异常气味。耐折牢度（50000次）无裂纹，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，撕裂力≥20N，游离甲醛未检出，挥发性有机物VOC未检出。富马酸二甲酯不应检出。纺织品和皮革中五氯苯酚未检出。耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。表观密度≤0.7g/cm³，二甲基甲酰胺不应检出。
2、海绵：采用高弹力阻燃海绵：高弹力阻燃海绵的长度、宽度偏差检测合格，厚度偏差检测合格，40%压陷硬度偏差检测合格，表观密度偏差检测合格，外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）检测合格，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤6%，65%/25%压陷比≥1.8，气味等级≥7级，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）12≤P＜22%，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110%，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%，灰分≤2.75%，甲醛散发未检出。抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥90%。
3、座板：采用衬板：衬板的外观要求检测合格。含水率5-16%，胶合强度≥0.7MPa，静曲强度（顺纹）≥22MPa，静曲强度（横纹）≥20MPa，弹性模量（顺纹）≥5000MPa，弹性模量（横纹）≥4000MPa。五氯苯酚含量未检出，挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。
4、脚架：采用电镀弓形脚架：电镀弓形脚架的金属件外观性能（管材、电镀件、焊接件）检测合格。金属电镀层抗盐雾检测合格。下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率均检测合格。维氏硬度≥150HV1，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于120h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到10级。
★5、成品符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》要求。

	63
	诊断桌
	1200*600*750
	张
	1
	★1、桌面、侧脚厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm；抽屉、柜门做无拉手设计；抽屉带锁；
2、基材：采用实木颗粒饰面板：实木颗粒饰面板的静曲强度、弹性模量、内结合强度均检测合格，表面胶合强度≥0.6MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%，含水率3-13%，密度0.6-0.9g/cm³，握螺钉力（板面）≥900N，握螺钉力（板边）≥600N，磨耗值≤80mg/100r，表面情况-素色磨350r以后应无露底现象，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到4级以上。挥发性有机化合物释放浓度（7d）（苯、甲苯、二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。
★3、实木颗粒饰面板的甲醛释放量≤0.025mg/m³；
4、封边：采用PVC封边条：PVC封边条的塑料封边条外观检测合格。边缘直线度(长度方向边缘凹形度Smax)≤5(mm/m)。耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸，磨40r后，应无露底现象，耐龟裂性≥4级，耐冷热循环性：应无裂纹、无鼓泡，长度收缩率≤2%，耐光色牢度≥4级，漆膜附着力≥四级，溶体质量流动速率（MFR）≥12g/10min，氯乙烯单体未检出，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量未检出，多溴联苯(PBB)未检出，多溴联苯醚(PBDE)未检出。
5、热熔胶：热熔胶的游离甲苯二异氰酸酯(TDI)未检出，六亚甲基二异氰酸酯(HDI)和间苯二甲基二异氰酸酯(XDI)总和(限聚氨酯类胶粘剂)未检出，游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)(限聚氨酯类胶粘剂)未检出。
6、滑轨：采用阻尼导轨：阻尼导轨的产品外观性能要求检测合格。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。操作力：当M＜40kg时，推力或拉力≤50N；下沉量：不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度、拉出安全性、耐久性均检测合格；过载-垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开均检测合格。
7、门铰：采用缓冲铰链：缓冲铰链的电镀件外观检测合格，金属电镀层抗盐雾检测合格。耐腐蚀检测合格，过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测合格，功能（耐久性、水平静载荷、垂直静载荷操作力、下沉量）检测合格。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾不少于24h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。
8、连接件：采用三合一连接件：三合一连接件的外观检测合格，三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°-190°范围内。金属漆膜耐腐蚀检测合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 不少于120h，性能评级（保护评级Rp/外观评级RA）达到10级。
★9、成品符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》要求。

	64
	治疗台
	900*500*2000
	组
	1
	1、台面：采用12.7mm厚黑色实芯理化板台面，加厚边至25.4mm。
▲2、理化板台面按照GB/T 20285-2006标准检验，台面烟气毒性等级达到ZA3级；按照GB/T 8626-2007标准检验，可燃性指标满足60s内焰尖高度≤45mm；按照 GB/T 20284-2006 标准检验：烟气生成速率指数（SMOGRA）≤10 m²/s²；600s 总烟气生成量≤38 m²；600s总热释放量≤9.7MJ；燃烧增长速率指数≤108W/s；以上所列项目需实测值满足或优于标准要求。(需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）
▲3、理化板台面按照GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准，跌落试验需满足测试高度≥150mm、测试次数不低于10次，且所有测试均判定为合格；同时表面耐干热性能测定等级≥5 级；以上所列项目需实测值满足或优于标准要求。 (需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具检测报告并加盖公章）。
4、柜体：采用1.0mm厚电解钢板，通过冲压折弯工艺加工生产，表面经酸洗、磷化、防静电处理后喷涂环氧树脂粉末。
5、铰链：采用开启闭合弧度90度液压阻尼铰链，表面环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀，开闭自如。
6、导轨：采用内嵌式三节静音钢珠滑轨，材料为镀锌钢板表面喷涂环氧树脂，抽拉无噪音，轻推抽屉即可锁住承重≥30kg。
7、拉手：一字折弯暗拉手。
8、踢脚线：1.0mm304不锈钢折弯打磨焊接成型，安装在柜体上。
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	商务要求
	（1）交货时间：合同签订之日起30日内送达。
     （2）交货地点：中共丹巴县纪律检查委员会   
（3）付款方式：分期付款
付款进度安排：①合同签订后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.00%作为预付款。
②货物送达至采购人指定地点并验收合格后，采购人财务部在收到正规发票等结算资料，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的60.00%。
（4）验收、交付标准和方法：
①中标人负责货物安装、调试。
②货物安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。
③完成中标产品所有安装、调试、培训后，采购人组织项目验收。
④严格按照本项目采购方招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本项目合同约定标准，以及政府采购相关法律法规，《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。
（5）质量保修范围和保修期：
不低于3年(质保期为验收合格之日起开始计算)。质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后24小时内响应到场，72小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。成交方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。货物必须符合国家（行业）标准，以及合同的质量要求和技术指标与出厂标准。
（6）违约责任与解决争议的方法：
①违约责任：双方必须遵守合同中的各项规定，保证合同的正常履行。如因成交供应商工作人员在履行职务过程的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。②投标人如存在可能影响中标、成交结果、合同履行的失信行为，将按合同总金额的5%扣除失信违约金，如果失信违约金不足以弥补采购人损失的，由投标人向采购人足额赔偿经济损失。③投标人不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人支付500元/天的违约金及赔偿由此给采购人造成的全部损失；逾期交货超过60天，采购人有权终止合同，投标人则应按本项目预算的20%的金额向采购人支付违约金。④如中标后因投标人自身原因，直接影响采购人工作，对采购人造成直接或间接经济损失及负面影响，采购人有权无条件解除合同，并要求中标人承担全部赔偿责任。⑤争议解决方法：合同履行期间，双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益，并在采购人所在地人民法院提起诉讼。
（7）包装方式及运输：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
（8）其他要求：
①技术参数中涉及到的相关标准如果有更新，以最新标准为准。
②在招标文件中有未提及到的技术细节或招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指符合国家相关的标准和规范。
③中标结果公告发布后合同签订之前,中标供应商需向招标人提供投标文件中国家认可的第三方检验检测机构出具的符合上述参数要求的检验检测报告原件进行真伪核查（检验检测报告应是国家认证认可监督管理委员会认证认可的具有相关产品和标准检验检测能力范围的检验检测机构出具的检验检测报告，不满足要求的招标人可以根据投标文件提供检验检测报告相对应的检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台网，书面致函检测机构及上级市场监督管理部门进行核查），招标人一旦发现投标人提供虚假不实检验报告谋取中标的（如中标）将上报财政监管部门调查是否为虚假响应，并对虚假响应供应商追究法律责任（虚假报告认定以财政部门相关要求为准）。
④投标人郑重承诺：本投标文件中所附全部检验检测报告合法、真实、有效，严格按照《检验检测机构监督管理办法》《检验检测机构资质认定管理办法》及对应国家标准完成抽样、送检、检测、出证全流程。所有检测报告均由投标人或所投产品生产厂家真实委托、真实送样，不存在伪造、变造、套用、借用报告等情形。本项目所附第三方检测机构须具备有效的CMA资质认定证书，且资质认定能力附表范围完整覆盖本项目采购产品对应检测项目及参数。如采购人、评审专家、监管部门对检测报告真实性、合规性提出核查质疑，或采购人开展采购风险核查工作，投标人承诺在采购人规定合理时限内积极配合核查，并按需提供佐证材料（包含但不限于：CMA资质证书、资质能力附表、检测报告加盖公章复印件、送检委托凭证、抽样及送样流转资料等合规可公开查验资料）。若经查实存在报告虚假、送检不实、流程违规、提供不实资料，或无正当理由拒不配合核查等违反本承诺情形，均视为投标人提供虚假材料谋取中标。采购人有权取消其中标资格、解除合同，并由投标人自愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的相应法律责任，赔偿采购人全部经济损失，接受行业主管部门追责处理。（提供承诺函，格式自拟）。
⑤供应商针对本项目提供服务方案，方案内容包括但不限于：
实施方案：(1)交货进度计划与措施；(2)人员配置；(3)产品备品过程和质量控制措施；(4)安全生产责任制度；(5)运输安装措施及应急方案。
售后方案：(1)现场服务支持能力；(2)紧急维修措施；(3)售后服务应急预案及维护方案；(4)常见故障排除方案及培训计划。
★注：涉及强制采购节能的所有产品需要提供相关证明材料。



3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	
	服务内容及要求
	详见3.2技术要求。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	30日

	2
	★
	交货地点
	中共丹巴县纪律检查委员会

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、预付款付款条件：合同签订后。达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.0%
2、自定义付款条件：货物送达至采购人指定地点并验收合格后，采购人财务部在收到正规发票等结算资料。达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的60.0%


	5
	★
	验收、交付标准和方法
	①中标人负责货物安装、调试。 ②货物安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。 ③完成中标产品所有安装、调试、培训后，采购人组织项目验收。 ④严格按照本项目采购方招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本项目合同约定标准，以及政府采购相关法律法规，《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	不低于3年(质保期为验收合格之日起开始计算)。质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后24小时内响应到场，72小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。成交方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。货物必须符合国家（行业）标准，以及合同的质量要求和技术指标与出厂标准。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	①违约责任：双方必须遵守合同中的各项规定，保证合同的正常履行。如因成交供应商工作人员在履行职务过程的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。②投标人如存在可能影响中标、成交结果、合同履行的失信行为，将按合同总金额的5%扣除失信违约金，如果失信违约金不足以弥补采购人损失的，由投标人向采购人足额赔偿经济损失。③投标人不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人支付500元/天的违约金及赔偿由此给采购人造成的全部损失；逾期交货超过60天，采购人有权终止合同，投标人则应按本项目预算的20%的金额向采购人支付违约金。④如中标后因投标人自身原因，直接影响采购人工作，对采购人造成直接或间接经济损失及负面影响，采购人有权无条件解除合同，并要求中标人承担全部赔偿责任。⑤争议解决方法：合同履行期间，双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益，并在采购人所在地人民法院提起诉讼。


3.4.其他要求
★因系统固化，本项目商务要求内容以“3.2.技术要求”中的商务要求内容为准，原“3.3.2.商务要求”内容无须响应。

