技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 2,115,000.00
采购包最高限价（元）: 2,114,720.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02020800 触控一体机
	智慧黑板
	106.00（台）
	1,643,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	2
	A02020800 触控一体机
	集控系统
	106.00（套）
	63,600.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A02020800 触控一体机
	视频展台
	106.00（台）
	84,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A02020800 触控一体机
	壁挂音箱
	96.00（套）
	40,320.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	A02020800 触控一体机
	AI智控音箱
	10.00（套）
	13,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	A02020800 触控一体机
	算力模块
	10.00（台）
	45,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	A02020800 触控一体机
	教师摄像机
	10.00（套）
	36,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	A02020800 触控一体机
	学生摄像机
	10.00（台）
	18,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A02020800 触控一体机
	阵列拾音麦
	10.00（台）
	25,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	10
	A02020800 触控一体机
	Ai智能分析系统
	10.00（套）
	25,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	11
	A02020800 触控一体机
	课堂教学系统
	10.00（套）
	15,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	12
	A02020800 触控一体机
	安装调试服务
	1.00（项）
	106,000.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	智慧黑板
	106.00（台）
	1,643,000.00
	总价
	无

	2
	集控系统
	106.00（套）
	63,600.00
	总价
	无

	3
	视频展台
	106.00（台）
	84,800.00
	总价
	无

	4
	壁挂音箱
	96.00（套）
	40,320.00
	总价
	无

	5
	AI智控音箱
	10.00（套）
	13,000.00
	总价
	无

	6
	算力模块
	10.00（台）
	45,000.00
	总价
	无

	7
	教师摄像机
	10.00（套）
	36,000.00
	总价
	无

	8
	学生摄像机
	10.00（台）
	18,000.00
	总价
	无

	9
	阵列拾音麦
	10.00（台）
	25,000.00
	总价
	无

	10
	Ai智能分析系统
	10.00（套）
	25,000.00
	总价
	无

	11
	课堂教学系统
	10.00（套）
	15,000.00
	总价
	无

	12
	安装调试服务
	1.00（项）
	106,000.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02020800 触控一体机
	智慧黑板
	智慧黑板


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：智慧黑板
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	智慧黑板
	★1、液晶屏显示尺寸≥86英寸；采用UHD超高清A规LED液晶屏；显示比例：16:9；水平、垂直可视角度≥178°；整机采用三平面一体化拼接设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；全金属背板，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；前置接口边缘无棱角、无毛刺；整机尺寸宽≥4200mm，高≥1200mm。（投标人单独提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟）；
★2、OPS模块含正版操作系统，主频≥2.3GHz，核心≥8核，线程≥12线程，内存≥16G DDR4，硬盘≥512G 固态硬盘。（投标人单独提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟）
★3、具有交互教学软件，覆盖小学至高中全学段、全学科的工具、教学资源、课件素材和课件。（投标人单独提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟）

	2
	
	智慧黑板
	▲4、图像分辨率≥3840×2160；对比度≥5000:1。（投标人针对本条需提供满足要求的第三方检测机构出具带CMA标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。）
5、整机采用全贴合工艺，无可见金属网丝；整机自带正版操作系统，RAM≥4GB，ROM≥32GB；整机前置接口：≥2路USB3.0，≥1路Type-C，≥1路HDMI输入，USB 接口、HDMI接口和Type-C接口即插即用。
▲6、整机内置无线网络模块，支持版本WiFi6，支持AP无线热点、支持蓝牙Bluetooth5.4及以上标准。（投标人针对本条需提供满足要求的第三方检测机构出具带CMA标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。）
7、低蓝光模式屏幕色温无变化，采用DC调光技术有效消除屏幕频闪。
8、内置≥1600万像素摄像头，可拍摄输出4K分辨率的视频，对角线视场角≥135°，水平视场角≥120°，支持3D降噪。
9、整机内置非独立外扩展麦克风阵列，麦克风数量≥4，整机内置2.2声道扬声器，总功率≥60W。
10、整机前置按键≥6，至少包含开关机、护眼、录课、主页、音量加、音量减。
▲11、采用电容触控技术，支持在系统进行40点及以上触控，书写触控延迟≤25ms；触摸响应≤4ms。（投标人针对本条需提供满足要求的第三方检测机构出具带CMA标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。）


标的名称：集控系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	集控系统
	1、后台控制端采用B/S架构设计，可控制在局域网或互联网内的智慧黑板；可在设备桌面查看设备基本信息，如：系统、CPU。在控制端网页可实时监控已连接的设备，可远程查看设备的当前状态。
2、支持远程推送音视频文件到教室的智慧黑板。远程对选定的设备即时发布文字信息。可通过网页端或手机APP或小程序，调用智慧黑板的摄像头进行远程巡课。

	2
	★
	集控系统
	★3、须与智慧黑板完全兼容。（投标人单独提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟）


标的名称：视频展台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	视频展台
	1、展台物理像素≥1300万像素，分辨率为≥3120*4208。镜头部位采用密封防尘设计，密封圈透光率≥95%；视频展台为自锁式底板设计，告别磁吸老化脱落风险；视频展台软件支持放大、缩小、旋转、拍照、批注等功能，批注功能，多种批注功能可选择，包含线条粗细形状等，拍照功能可支持延迟拍照及定时拍照；软件带自动检测拍照，更换纸张或者书本翻页后可以自动拍照，方便教师整理教学素材。

	2
	★
	视频展台
	★2、须与智慧黑板完全兼容。（投标人单独提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟）


标的名称：壁挂音箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	壁挂音箱
	1、支持多路外部音源输入以及无线扩声；支持音量高低调节；支持调节混响大小；有≥ 两个MIC输入，其中有≥ 1个支持5V幻象供电。
2、具有≥ 1路AUX IN输入接口，以及≥ 1路LINE OUT 输出接口；电源电压 AC180-240V、50/60Hz；功率≥  2*30W。

	2
	★
	壁挂音箱
	★3、须与智慧黑板完全兼容。（投标人单独提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟）


标的名称：AI智控音箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	AI智控音箱
	▲1、整体采用一体化设计，内置2.0双声道喇叭、LED数字动态屏、蓝牙接收模块、音频数字信号处理模块为一体。音箱功率≥80W，≥6个单元设计，双低音≥4寸，高音≥2寸。具有音频数字处理功能，支持调制啸叫抑制、降噪、音箱机身音量、音效、高音、低音、混响、广播音量、喇叭音量、话筒频道调节。具有AI语音控制功能，支持AI语音控制指令学习功能，可编辑、写入、保存配置指令功能等。具有应急广播输入接口，可作为应急广播使用。（投标人单独提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟）
▲2、具有≥1路莲花电脑音频输入、≥1路莲花录音输出、≥1路3.5立体声音频输入、≥2路校园广播输入、≥1路6.5毫米话筒输入接口，具有≥2路USB接口，连接USB线即可实现PPT翻页、设置时钟，USB调音，音频录制。（投标人单独提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟）
3、支持蓝牙连接，连接成功后具有已连接的语音提示，支持蓝牙名称修改。
4、在老师进行听力、默写、考试时具有LED时钟显示，支持语音控制显示时间、倒计时、音量等显示内容，显示面积≥100×30mm。具有显示开关、时间设置、频道设置、音量调节、高音低调节、混响调节功能按键。
5、内置功率放大器、具有话筒输入接口、具备话筒音量、音乐音量、高低音调、话筒混响独立调节；支持音频录播功能，可实现开始录音、停止录音、播放录音、录音时间设置、录音文件命名、录音话筒音量调节；整机通过连接USB线或RS232线，即可实现播放声音、录制声音、AI语音控制指令传输、控制音效、PPT翻页、校准时钟设置。

	2
	★
	AI智控音箱
	★6、须与智慧黑板完全兼容。（投标人单独提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟）


标的名称：算力模块
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	算力模块
	1、整机采用铝合金外壳设计，壁挂式固定方式；支持云端在线系统固件升级，支持通过web管理后台实现定时开关机、远程关机功能、查看设备在线状态；整机处于无任务并无人操作状态下，5分钟后自动进入低功耗模式。
▲2、整机采用国产AI算力芯片，峰值算力≥32TOPS@INT8算力，支持H.264&H.265解码格式，解码能力支持32x1080P@25fps，8x4K@25fps ；编码能力≥12x1080P@25fps, ≥3x4K@25fps。支持JPEG图片编解码：1080P@60fps。（投标人针对本条需提供满足要求的第三方检测机构出具带CMA标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。）

	2
	★
	算力模块
	★3、须与智慧黑板完全兼容。（投标人单独提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟）


标的名称：教师摄像机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	教师摄像机
	1、整机内置摄像头和麦克风，有效像素≥800万，可提供3840×2160图像编码输出；产品软件支持web端进行远程OTA在线升级；产品支持POE有线网络供电。内置≥1个红绿双色指示灯，支持显示工作状态。≥1路针孔按键，支持复位重启设备功能。
▲2、产品可同时提供≥3路编码输出，≥1路支持1920x1080分辨率的课堂实录画面，帧率可设置25fps、30fps；≥1路支持3840x2160分辨率；≥1路1920x1080分辨率板书画面，菜单设置帧率可选10/5/3/1 帧。（投标人针对本条需提供满足要求的第三方检测机构出具带CMA标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。）
▲3、支持老师在教学过程书写的板书内容和老师遮挡分层处理，输出视频中老师身体遮挡板书内容实现透视可见，实现教学过程板书可视化。支持老师在副屏位置书写板书的图像识别，可对画面内板书内容和人物进行分层； 支持人物的隐藏和透明度调整设置。（投标人针对本条需提供满足要求的第三方检测机构出具带CMA标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。）

	2
	★
	教师摄像机
	★4、须与智慧黑板完全兼容。（投标人单独提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟）


标的名称：学生摄像机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	学生摄像机
	1、整机内置摄像头和麦克风，有效像素≥800万，支持MJPG、H.264视频编码格式，支持输出1080p、4k、8k分辨率画面；整机支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸；支持云端在线系统固件升级；产品整机支持POE供电；设备支持复位按键，支持通过物理按键复位及重启。
▲2、整机内置非独立摄像头模组，同时输出≥3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。（投标人针对本条需提供满足要求的第三方检测机构出具带CMA标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。）

	2
	★
	学生摄像机
	★3、须与智慧黑板完全兼容。（投标人单独提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟）


标的名称：阵列拾音麦
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	阵列拾音麦
	1、支持数字音频传输，360°全向拾音，麦克风拾音距离≥3m；支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输；具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，蓝灯表示工作状态正常，红灯表示无法正常拾音。

	2
	★
	阵列拾音麦
	★2、须与智慧黑板完全兼容。（投标人单独提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟）


标的名称：Ai智能分析系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	AI智能分析系统
	1、系统支持对师生互动行为，进行2D还原重建，并标识对应学生的头像及互动情况，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色越深代表停留时间越长；系统将课堂实录自动切割为关键片段，根据模式的选择播放指定类型的片段内容；片段中包含提问、回答、举手、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、定位播放功能。
▲2、系统支持将报告下载至本地，报告中包含基础数据、AI建议、教学时间分配、讲学环节时间轴、PTA模型、问答模型、提问类型、弗兰德斯编码图、S-T/Rt-Ch教学分析图、提问数据统计、提问详情列表；系统支持将两节课数据进行对比，实现同课异构分析，包含教学时间分配、问答模式、提问类型、学生应答、教师理答、弗兰德斯互动分析、S-T教学分析、Rt-Ch教学分析等多个模型，以可视化图像方式对比。(提供功能性截图并加盖投标人电子签章)
▲3、系统自动对课堂按照教学内容进行切片划分，支持显示片段的标题和内容小结，支持查看不同片段的视频和课堂对话文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。(提供功能性截图并加盖投标人电子签章)
▲4、系统支持将听评课记录关联，通过听课记录快速跳转课堂实录片段，并能抽象出评课摘要，呈现本节课人工评价各维度的评分。（投标人针对本条需提供满足要求的第三方检测机构出具带CMA标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。）

	2
	★
	AI智能分析系统
	★5、须与智慧黑板完全兼容。（投标人单独提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟）


标的名称：课堂教学系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	课堂教学系统
	1、支持通过实录客户端实现实录系统的启动、暂停、继续、停止，支持显示录制或暂停状态；支持屏幕画面、摄像头拍摄画面、系统声音、内置麦克风声音/配套教学设备声音的同步采集，形成课堂教学实录视频；支持设置录制的视频分辨率；支持课堂教学实录视频自动上传至云端，形成用户自己的实录库；支持对已录制的实录文件进行管理，包括重命名、分享、下载、删除；语音转写支持≥三种形式，包括中文、英文、中英文混合；实录视频播放时支持显示同步字幕；转写后的文本支持实时编辑；语音转写文本支持根据上下文语义实现文本的自然分段，并支持对每一段授课视频的关键帧画面自动提取；支持用户对关键帧进行增加、删除操作；支持在实录视频时间轴上自动生成对应教学环节的标记点，点击标记点可自动播放该环节的视频。
▲2、支持≥三种方式展示结构化实录内容，包括实录视频、转写文本、关键帧；以上三种方式均可快速精准定位实录内容，选择一种方式后，其他方式可自动定位到对应位置，无需手动矫正；支持按教学环节智能生成课程纪要文本和课程脉络思维导图；课程纪要文本支持编辑，课程脉络思维导图支持对节点进行增加、删除、修改；学生回答分析：支持根据内容提取出学生回答内容，并按照应答方式分布及回答时长给出分析并给予改进建议；教师反馈分析：支持根据内容提取出教师反馈内容，并按照反馈类型分布进行分析，支持统计教师反馈语言中的关键词，生成词云。(提供功能性截图并加盖投标人电子签章)
▲3、支持实录内容以二维码和链接形式进行分享；支持手机端和PC端查看分享的实录内容，包括实录视频、关键帧、转写文本；支持教学环节切分及环节总结；需支持针对教学环节的实施给予分析及改进建议。(提供功能性截图并加盖投标人电子签章)

	2
	★
	课堂教学系统
	★4、须与智慧黑板完全兼容。（投标人单独提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟）


标的名称：安装调试服务
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	安装调试服务
	★1、投标人提供设备安装调试服务，统一电源开关且具漏电和浪涌保护功能，地线须采用标准保护接地线缆，且不允许有接头现象。集成所用辅材需达到相应的电气性能或阻燃要求。（投标人单独提供承诺函加盖投标人电子签章，格式自拟）


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	质量要求
	★1.本项目签订合同后7个工作日内须提供技术参数与性能指标中的检验检测报告原件并在指定地点对技术参数与性能指标中所要求提供软件功能性截图的所有参数条款进行真实环境现场演示。（单独提供承诺函，加盖投标人电子签章，格式自拟）
★2.供应商提供的所有系统、软件、资源等均须符合社会主义核心价值观。（单独提供承诺函，加盖投标人电子签章，格式自拟）
★3.供应商须确保所提供的产品是经检验合格的全新正品，承诺在签订合同后7个工作日内，提供该批次产品的合格证明。（单独提供承诺函，加盖投标人电子签章，格式自拟）
★4、供应商提供的产品须满足GB40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求中教学多媒体卫生要求，且承诺在签订合同后7个工作日内提供该批次满足相关要求的检验检测报告。（单独提供承诺函，加盖投标人电子签章，格式自拟）
★5、供应商所投产品涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可认证的，在投标文件中提供符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证的承诺函件，在供货时一并提供相关许可、认证材料。（本项目涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可认证产品为：智慧黑板）（提供承诺函原件加盖投标人公章）


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	供应商在签订合同后15日内完成送货安装调试工作，确保所有设备系统正常使用。 如因项目学校的原因不能送货安装的，货物在供应商处存放，待项目学校具备安装条件的10日内完成送货安装调试工作。

	2
	★
	交货地点
	成都市龙泉驿区辖区内采购人指定学校。

	3
	
	支付方式
	分期付款

	4
	
	付款进度安排
	1、合同签订后，采购人在收到供应商提交的货物发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00%
2、所有设备安装调试完毕，经项目最终验收合格并签署验收合格报告后，采购人在收到供应商出具的货物发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的60.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	履约验收标准：采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及四川省财政厅相关文件的要求及国家现行的有关法律法规进行验收。验收内容中的技术和商务要求的履约情况，以招标投标文件及合同约定中的技术要求和商务要求为标准。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	质量保证期 质保期从终验合格之日起开始计算。本次采购项目所有系统及设备的质保期不低于36个月。供应商提供的所有系统、软件、资源（如有最新版本）提供5年内免费升级。（单独提供承诺函，加盖投标人电子签章，格式自拟） 九、售后服务要求 产品出现的质量问题，如不能电话指导解决问题，维修工程师需在接到客户维修通知后4小时内到达现场，及时排除故障；如发生安全隐患必须在8小时内排除。产品出现问题且在24小时内无法修复，须提供相应的备机备件服务。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	违约责任 1.如供应商未按照本项目合同约定时间交付货物，每逾期一日向采购人支付合同总金额5‰的违约金；逾期超过20日的，采购人有权解除本合同，并要求供应商向采购人支付合同金额5%的违约金，采购人已支付部分合同款的，供应商还须全额退还采购人已支付款项。 2.供应商所交付的货物质量不符合本项目合同约定标准的，应向采购人支付合同金额5%的违约金，如因此造成交货延迟并影响交付的，供应商按本条上项约定承担违约责任；同时，供应商应按照采购人的要求整改，如整改后质量仍未达到合同约定，采购人有权解除本合同，供应商应向采购人支付合同金额5%违约金，采购人已支付部分合同款的，供应商还须全额退还采购人已支付款项。 3.供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应补足采购人实际损失。采购人可从应付货款中扣除中标人应支付的违约金、赔偿金。 4.权利瑕疵担保 （1）供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。 （2）供应商保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。 （3）如采购人使用上述货物构成对第三人侵权的，则由供应商承担全部责任。解决争议的方法： 1.因货物的质量问题发生争议，由采购人送交具有法定资格条件的质量技术检测机构进行质量检测，检测结果合格的，检测费用由采购人承担，检测结果不合格的，检测费由供应商承担（不包含验收中的送检）。 2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
1、为保障项目质量，投标人需针对本项目提供实施服务方案，包含：①配送方案中供货进度安排；②货物防护保障措施；③安全运输保障方案、④人员意外应急预案；⑤安装调试实施方案。 2、为保障项目质量，投标人需针对本项目提供售后服务方案，包括：①售后服务人员配置；②售后服务电话；③响应时间；④现场服务支持能力；⑤售后巡检。
 
