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1. 项目介绍
1. 本项目拟采购租赁高性能计算服务器资源。
2. 本项目的关键服务内容包括：租赁GPU计算能力，以满足高强度并行计算和深度学习模型训练等复杂任务的需求；同时，确保所租赁服务器及开通的云服务能够稳定运行，并获得及时有效的技术支持。
3. 本次采购租赁服务时长为12个月，内容为租赁1台 8卡 GPU或同等技术指标的解决方案。
1. [bookmark: _Toc202169372]项目要求
注：重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝，#代表重要指标，△代表一般指标项。
1. 总体服务要求：
1) △支持互联网接入、数据传输及数据存储服务；
2) △支持多账号使用GPU算力资源，并进行相关的管理操作；
3) △支持程序部署、软件调试等技术服务；
4) △保证计算资源稳定可靠和数据安全。
2. ★配置要求
为确保算力服务的性能与稳定性，本次采购需租赁1台服务器，以保证计算任务的集中性和效率。
单台服务器配置要求如下:
机柜空间要求：4U机架式服务器。
功耗要求：≤5200W。
AI卡要求：配置8颗国产化AI卡，整机提供≥0.6PFLOPS FP32算力，整机提供算力≥2.2 PFLOPS FP16算力，单卡提供≥64GB HBM内存。
CPU要求：配置4路ARM处理器,单颗处理器48核，主频为2.6GHz。
内存要求：配置1536GB DDR4内存。
本地磁盘要求：配置2个480GB SSD硬盘、2个3.2TB NVMe SSD硬盘。
阵列卡要求：1块独立RAID卡,4G Cache,端口数≥8,端口速率:12Gb/s,需配置电池或者电容;需支持RAID0、1、10、50、60以及直通。
网卡要求：配置≥4*25GE光口，配置≥8*200GE光口，配置≥2*100GE光口。
3. 技术及服务标准
1) △ 抗干扰与兼容性：供应商提供的服务应符合相关电磁兼容性（EMC）标准，包括GB 4943.1-2022及GB 17625.1-2022，确保设备在复杂电磁环境中稳定运行。
2) # 服务可用性：单个物理机业务的可用性承诺在 99% 以上。 
服务可用性计算公式：服务可用性=（单物理机服务周期总分钟数−单物理机服务不可用分钟数）/单物理机服务周期总分钟数×100%
3) # 安装服务：提供免费得上架安装服务，提供专业人员完成服务器在客户指定环境的上架安装。
4) # 售后服务：提供免费的7×24小时客户技术支持和技术咨询服务，安排客服代表接听咨询电话，协助用户解决系统日常运行中的问题，保证用户获得设备日常维护的技术支持。
运维方案：供应商应提供详细的运维服务方案，包括服务组织机构、软硬件维保更换、备件保障、服务响应时间与流程、服务管理制度等
5) ★ 交付时限要求：供应商须在合同生效之日起5个工作日内，完成所有租赁服务器及云服务的交付部署、联调测试并达到可运行状态。交付需经采购人书面确认。因采购人原因导致交付延迟的除外。
6) ★ 业务连续性及迁移服务：采购人当前持有在租用计算资源。若新提供的资源环境与采购人现有环境不一致，成交供应商须免费提供全量的业务迁移服务，确保迁移全过程业务系统零中断、数据零丢失。相关迁移工具、人力及配套服务费用均已包含在总报价中，采购人不再另行支付。
1. 其他说明
1. 本采购需求提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，供应商所有与本项目有关的技术标准均应不低于已颁布的国家和行业标准或相应的国际标准的有关条文。
2. 本项目磋商文件评分表中提及的技术打分内容亦为采购需求文件的组成部分，供应商在制作响应文件时应当考虑并提供相应的技术内容。 
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