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	品目
	名称
	技术参数
	数量

	1
	分层沉降计
	1、 量程：200mm；
2、 测点数量：3个；
3、 非线性度：≤0.5%F.S；
4、 分辨率：≤0.02%F.S；
5、 输出信号：RS485；
6、 功耗：≤20mA @DC9V；
7、 电源：DC5～12V；
8、 工作温度：-20℃～80℃。
	20

	2
	液位计
	1、 量程：10m；
2、 精度：0.2%F.S
3、 过载能力：2倍量程
4、 输出信号：RS485；
5、 功耗：≤10mA@9V；
6、 电源：DC5～12V
7、 探头材料：304不锈钢。
	20

	3
	无线节点
	1、 工作频段：430-470MHz；
2、 采集方式：主动上报，被动轮询；
3、 通道数量：3CH；
4、 穿透能力：10层楼板；
5、 功耗：≤100mA（发射），≤12mA（接收）；
6、 采集数据类型：频率，0~5V，4~20mA，RS485，开关量等；
7、 灵敏度：最大-148dBm；
8、 内置电池，工作时间≥3年；
9、 工作温度：-20℃～80℃；
10、传输距离：≥5000米。
	40

	4
	无线网关
	1.工作频段：430Mhz~470Mhz；
2.灵敏度：最大-148dBm；
3.网络接口：1个LAN，1个WIFI，1个G模块；
4.电源：DC5～12V；
5.功耗：≤300mA@DC9V；
6.工作温度：-20℃～80℃；
7.防护等级：IP65；
8.传输距离：≥5000米。
	4

	5
	传感器安装辅材
	水位管、沉降计测杆、防水屏蔽线缆、安装支架等
	1

	6
	安装调试
	1、 液位管及液位计施工安装及调试；
2、 分层沉降计施工安装及调试；
3、 采集传输设备安装调试；
	1

	7
	数据库搭建及系统调试
	1、 数据采集软件开发；
2、 监测系统整体调试。
3、 与已有监测平台衔接。
	1

	8
	监测系统耗材
	20mm波纹管1000米，流量卡4张，电池，安装工具及其他安装耗材。
	1



