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第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受四川省消防救援总队（以下简称：采购人）的委托，对四川省消防救援总队2026年超长期特别国债资金支持消防救援领域设备更新项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

	包号及名称
	最高限价

（万元）
	投标保证金

（万元）
	中标人数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	中小微型企业面向情况

	包1：登高平台消防车A
	5040
	20
	1
	工业
	非专门面向

	包2：登高平台消防车B
	3795
	15
	1
	工业
	非专门面向

	包3：举高喷射消防车A
	3850
	15
	1
	工业
	非专门面向

	包4：举高喷射消防车B
	2190
	10
	1
	工业
	非专门面向


二、资金来源

预算内资金，预算金额为14875万元，最高限价14875万元。
三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
（三）本项目的特定资格要求：无。

四、投标、开标有关说明

（一）本投标邀请在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上以公告形式发布。投标人应通过大家采-数智招采服务平台（https://szzc.gec123.com）登记加入“大家采-数智招采服务平台供应商库即行采家供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请在规定的采购文件提供期限内登录“大家采-数智招采服务平台”→进入“个人中心”→“电子招投标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮。完成本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料（本次招标不提供纸质版招标文件）的获取和下载，无论投标人下载或获取与否，均视为已知晓所有招标内容。

注：登录“大家采-数智招采服务平台”获取电子标书无须CA证书，CA证书仅用于制作电子投标文件、开标解密。

（三）投标人只有按照以下采购文件获取方式完成网上获取采购文件，投标人才被视为依法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。

投标人应当在采购公告规定的采购文件提供期限内，按照《电子标供应商操作指引》要求完成采购文件获取。

即：若投标人未通过以上获取采购文件方式完成采购文件的下载、获取，投标人将无法在电子招投标系统中上传电子投标文件。

注意事项：本项目为电子招投标项目，首次参与电子招投标的投标人须申请大家采-数智招采服务平台账号密码、办理CA证书（办理CA证书费用由供应商自行承担）并下载电子投标文件制作系统，制作电子投标文件进行互联网在线投标，具体操作流程请下载项目公告附件《电子标供应商操作指引》进行查看。因未注册大家采-数智招采服务平台账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法投标或投标失败的后果由投标人自行承担。

1.CA证书的办理流程：在采购公告里面下载附件《全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》，并按照其中要求操作。

2.电子投标文件制作：登录“大家采-数智招采服务平台”→“个人中心”→“电子招投标”栏目，下载“大家采投标文件制作工具”、“统一签章客户端” 安装包，并按照《电子标供应商操作指引》要求操作。

（四）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（五）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

2.报名方式：无需报名。

（六）电子投标文件递交

1.电子投标文件递交方式：本项目采用网上递交方式，投标人于电子投标文件递交截止时间前，登录“大家采-数智招采服务平台”，进入“电子招投标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块内找到对应投标项目，进行电子投标文件递交。

2. 电子投标文件递交开始时间、截止时间：2026年11月10日北京时间10:00—2026年11月11日北京时间10:00（以电子招投标平台显示的时间为准，其他时间不接受任何形式的送达）。

（七）开标信息

1.开标时间：2026年11月11日北京时间10:00

投标截止时间：2026年11月11日北京时间10:00

2.开标方式：本项目采用网上在线开标方式，投标人的法定代表人或其授权代表须持CA证书和可以上网的电脑（用于在线开标的电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能），于规定的开标时间前30分钟登录“大家采-数智招采服务平台”→“个人中心”→“电子招投标”→“ 开评标大厅”，进入电子开标室完成在线准备。开标开始后投标人须根据采购代理机构引导在电子开标室完成电子投标文件解密、查看开标一览汇总表等工作。

投标人的法定代表人或其授权代表也可以持CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（用于在线开标的笔记本电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡、等功能）、无线网卡于开标时间前，到达线下指定开标地点（地址：重庆市两江新区青枫北路6号渝兴广场B10栋，见当日一楼大厅指示牌）参加在线开标。投标人线下持对应设备到线下指定开标地点参与在线开标都是由投标人主观自行决定。因投标人自身原因导致未能在规定时间内解密电子投标文件或参与在线开标的，其后果由投标人自行承担。

3.线下指定开标地点：重庆市两江新区青枫北路6号渝兴广场B10栋，见当日一楼大厅指示牌。

注：电子招投标系统开标时间前30分钟是供应商自主在线准备环节时间（是否在线准备由供应商主观决定，在线准备环节意义在于提前测试CA证书与当前电脑设备运行环境是否正常），在线准备环节不具备签到意义，特此声明。

（八）其他补充事宜

1. 投标人如未在规定解密时长（系统默认30分钟解密时长，采购人/采购代理机构可根据现场投标情况进行延长/变更解密时长）内解密电子投标文件的情形约定：

（1）因全程电子化系统客观原因影响解密时长的，采购人/采购代理机构可根据现场实际情况延长解密时长。投标人在不能正常解密的情况下，投标人可向采购人/采购代理机构申请，启用上传电子备份投标文件的方法作为补救措施；在规定的解密时长内，投标人既不解密，也未提供电子备份投标文件作为补救措施的，视为投标人主动放弃对该项目的投标资格。

（2）因投标人主观原因未在规定解密时长内完成解密工作的，且未在规定解密时长内向采购人/采购代理机构申请启用上传电子备份投标文件的方法作为补救措施或者申请启用电子备份投标文件后仍不在规定解密时长内提供有效的电子备份投标文件的情况，都视为投标人在递交电子投标文件截止时间后撤销电子投标文件，投标无效且投标人不得再参与本项目后续采购活动。

2.本项目采用全流程电子招投标。各投标人需熟悉了解整个电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件《电子标供应商操作指引》和《全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》，并按其对应手册要求完成操作。

五、投标保证金

（一）投标保证金递交（以下方式任选其一递交）

1.转账（汇款）方式

1.1投标人应足额交纳所投标包的保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户（对应分包中任一账号均可）

	包号及名称
	开户行
	户名
	账号

	包1：登高平台消防车A
	中国民生银行股份有限公司重庆分行营业部
	重庆联合产权交易所集团股份有限公司
	9902001810710143

	
	重庆三峡银行股份有限公司九龙坡支行
	
	9696801051231445

	包2：登高平台消防车B
	中国民生银行股份有限公司重庆分行营业部
	
	9902001810554194

	
	重庆三峡银行股份有限公司九龙坡支行
	
	9696801051250041

	包3：举高喷射消防车A
	中国民生银行股份有限公司重庆分行营业部
	
	9902001810722494

	
	重庆三峡银行股份有限公司九龙坡支行
	
	9696801051231536

	包4：举高喷射消防车B
	中国民生银行股份有限公司重庆分行营业部
	
	9902001810557940

	
	重庆三峡银行股份有限公司九龙坡支行
	
	9696801051239697


银行行号： 
请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 
路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。 
1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.以电子保证金保函形式交纳保证金

2.1投标人应在投标文件提交截止时间前向保函出具担保方申请开具电子保证金保函，电子保证金保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目采购人；③保函担保金额不得低于本项目招标文件规定的保证金金额；④保函生效时间必须在投标文件提交截止时间前，担保期限至少覆盖投标文件有效期。

2.2若投标文件提交截止时间延期，则电子保证金保函提交的截止时间顺延，和投标文件提交截止时间保持一致。

2.3投标人应在投标文件中提供电子保证金保函扫描件或打印件，未提供或提供的保函内容与2.1条要求不符，均视为未交纳保证金。

3.以纸质保证金保函形式交纳保证金

3.1投标人在投标文件提交截止时间前向保函出具担保方申请开具纸质保证金保函。投标人提交的纸质保证金保函须包含的实质性内容（①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目采购人；③保函担保金额不得低于本项目招标文件规定的保证金金额；④保函生效时间必须在投标文件提交截止时间前，担保期限至少覆盖投标文件有效期。

3.2投标人须在投标文件中提供纸质保证金保函的扫描件，纸质保证金保函原件应当于投标文件提交截止时间前30分钟内在开标现场递交采购代理机构保管，未提供或提供的保函内容与3.1条要求不符，均视为未交纳保证金。

3.3若投标文件提交截止时间延期，则纸质保证金保函提交的截止时间顺延，和投标文件提交截止时间保持一致。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（五）按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，落实《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）。

（六）按照《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，落实在政府采购活动中，不得采购 46 家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。
八、联系方式

（一）采购人：四川省消防救援总队

联系人：张老师
电  话：028-63003283

地  址：‌四川省成都市金牛区迎宾大道 518 号‌

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：张苹 周建行 

电  话：15213298127、023-67954029
地  址：重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦B座504室

（三）电子招投标系统技术指导：重庆港澳大家软件产业有限公司

客服联系电话：023-88158029（工作日）   18183107831（节假日）

（四）CA数字证书办理服务平台：

1.CA数字证书：网证通

联系人：刘娟

电 话：023-63010240（工作日）  18996098460（工作日）

2.CA数字证书：东方中讯数字证书认证有限公司

联系人：何晓伦

电 话：023-88257082（工作日）  13983787460   17623094654（节假日）

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

一、招标项目一览表

	包号
	标的名称
	数量
	单位
	单价限价

（万元）
	备注

	包1
	登高平台消防车A
	8
	辆
	630
	1、本项目不允许采购进口产品，若为进口产品将按无效投标处理。

	包2
	登高平台消防车B
	11
	辆
	345
	

	包3
	举高喷射消防车A
	7
	辆
	550
	

	包4
	举高喷射消防车B
	6
	辆
	365
	


注：1、以上表格不用在《技术条款差异表》中进行响应。

2、《中小企业声明函》中所涉及的标的名称及其对应的所属行业需按照上表和第一篇第一条“招标项目内容”进行填写。

1、“○”标注的技术需求为一般性技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

2、“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

3、“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

二、招标项目技术需求

包1：登高平台消防车A

※提供与所投产品一致的在工信部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询的整车车型公告，所投产品车型公告中车辆名称应为登高平台消防车。提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告进行佐证，并以整车试验或检验结果为准。

一、底盘
※1、排放标准：国六。

※2、发动机额定功率（kw）：≥400（提供与所投产品一致的在工信部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询的整车车型公告佐证）
※3、最高车速（km/h）：≥85。
※4、驱动形式：10×4。

※5、轴距（mm）≥1990+3400+1360+1380（提供与所投产品一致的在工信部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询的整车车型公告佐证）

※6、燃油类型：柴油。

※7、配置360°行车记录仪（内存不小于32G）、360°环车影像和倒车雷达，配备胎压监测系统。
※8、油箱容量：≥300L。

※9、变速箱形式：手动或自动。

※10、蓄电池设置总电源开关，双重控制，一个电子开关位于驾驶室内，一个手动开关位于蓄电池箱，外接电瓶充电接。 

※11、底盘配置前轮盘式制动器（全驱越野底盘除外）、ABS（防抱死制动系统）和EBS（电控制动系统），设置疲劳驾驶提醒装置、限高预警装置。

※12、底盘配置电子车身稳定系统、排气制动或发动机缸内制动、配置缓速装置，上述设备，作为车辆标配化前装设备，在车辆出厂前加装完成。

○13、交付时设置限速装置，最高车速不得超过95Km/h，并确保限制的车速不超过底盘厂允许的最高车速。

○14、配置子午线钢丝轮胎。

整车

○1、整车外形尺寸（mm）：≥13580×2500×3970(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○2、接近角：≥14°；离去角：≥8°。

○3、最大总质量（Kg）≥49340(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○4、整备质量（Kg）≥42670(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
※5、准乘人数（人）：≥2。

※6、驾驶位和乘员位均配置三点式安全带。
※7、车辆外观：车辆外表面为消防红。颜色符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中的R03大红色，整车按照国家消防救援局要求的消防救援车辆涂装标准进行涂装。

三、支撑系统

※1、支撑型式：H型。

○2、支腿横向跨距：前≤8010mm，后≤ 8010mm(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○3、支腿纵向跨距：左≤9670mm，右≤ 9610mm(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

○4、支腿可实现全展、单侧支撑。
※5、支腿伸展、支撑并调平时间：≤35s(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

※6、工作斗载荷：≥500kg，工作斗具有超载报警、停止运行功能。

○7、消防车水炮作业时，工作斗最大载荷：≥ 120kg。
四、臂架及回转

※1、最大工作高度(m)：≥ 72 m(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证) 

※2、最大工作幅度(m)：≥24(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○3、臂架从行驶位置举升到最大工作高度并回转90°的时间(s)：≤217(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○4、臂架（梯架）的应急回收时间(min)：≤25。
○5、回转角度（°）：360。

五、驾驶室

※1、驾驶室：配置自动冷暖空调，主座椅为气囊减震。
※2、电动玻璃升降，带中控门锁。

※3、配置无线通信数字车载台、车载定位终端各1台，交付时均应提供《无线电发射设备型号核准证》复印件。其中，无线通信数字车载台应兼容350 M和370 M无线通信网，工作频段350-400MHz，设备交付时完成接入本地350M或370M无线通信网；车载定位终端应具备北斗功能，支持B1+B2A频段，满足《北斗/全球卫星导航系统公安应用 第5部分:车载定位终端》要求，设备交付时完成接入消防综合定位服务平台。

六、消防泵

▲1、消防泵额定流量（裸泵）（L/s）：≥100(消防泵型号应与所投产品的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告一致)
※2、泡沫系统：全自动泡沫比例混合器。

○3、泡沫混合比例范围：可达到0.5%至10%。

○4、消防泵最大引水深度≥7m。

○5、消防泵额定工作压力≥1.0MPa。

七、消防炮

▲1、消防炮额定流量（裸炮）（L/s）：≥80(消防炮型号应与所投产品的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告一致)
○2、水、泡沫两用电遥控消防炮。
○3、水炮控制方式：有线/无线遥控器控制，控制距离：≥100m。

▲4、喷射距离：≥水65 m；泡沫≥60m(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○5、消防炮水平回转角范围：左≥45°右≥45°(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○6、消防炮俯仰角度：最小俯角小于-45°，最大仰角不小于45°(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
八、水路系统
※1、臂架管道承压能力：≥1.8MPa。

※2、臂架管道内径：≥DN 80mm。

九、罐体

○1、容罐罐体材质：304不锈钢。

※2、容积：≥ 4400L（水、泡沫比例按照需求单位要求设定）(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○3、板厚：底板厚度≥4mm，侧板厚度≥3mm，其余≥3mm。

※4、泡沫罐设呼吸阀，水罐和泡沫罐安装电子液位计。罐顶采用防滑涂料，罐体内表面喷涂防腐材料。

○5、水罐：设≥400mm人孔1个，带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过0.1MPa时自动泄压。泡沫罐：设≥400mm人孔1个，带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过0.1MPa时自动泄压。

十、电气设备

※1、警灯警报器系统：驾驶室顶部安装长排警灯或2个圆警灯，驾驶室内安装警报器。

○2、水泵操作：为电动控制系统。
※3、臂架应急电控操作：具有应急动力单元/应急泵，应急操作功能。臂架便捷操作：臂架至少有电控操作、液控操作及备用汽油机应急液压泵3种操作形式。

○4、消防炮身配置高亮度照明灯。灯光照明系统：工作斗前部左右两侧/底部配置高亮度照明灯，工作斗周边/底部配置黄色警示灯。转台台板、楼梯处、工作斗内设有通道照明灯，各操作仪表台配置仪表照明灯，器材箱配置照明灯、支腿配置警示灯。

※5、车身左右上部有长方形红色频闪警灯，车尾左右有方形红色频闪警灯。
※6、警灯警报器在驾驶室内集成操作警报器具备消防警报声、警笛声、对外喊话等多种功能。

※7、对讲系统：转台和工作斗是采用非手持式有线对讲系统。

○8、电缆及接插件：采用防水性能达到≥IP67的接插件。

十一、安全保护系统

○1、水罐超压保护：水罐设≥DN100溢水管。
○2、软腿保护：在操作上车过程中，支腿出现不受力（虚腿或软腿）情况，有声光报警信号，并且臂架停止运动。

○3、水泵恒速控制：能设置水泵恒速模式或恒压模式。

※4、具有支腿未收回到位提示，支腿未收到位报警。
○5、器材箱门未关提示，器材门未关自动报警。

※6、具有臂架未收到位提示，臂架未收到位报警。
※7、工作斗载荷超重保护，工作斗超过额定载荷时，报警并切断向危险方向动作。

※8、工作斗防碰撞保护，工作斗接近障碍物时，系统报警并停止危险方向的继续靠近。

※9、臂架的缓冲保护，极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。

※10、臂架限幅保护，臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。
○十二、车身及箱体

车厢内器材骨架能根据客户要求布局器材箱结构。
※十三、总体技术要求

所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有中文标识的铭牌标志及相关使用注意事项说明，所有的标志采用永久性加固黏贴。

※十四、随车文件

交车时提供底盘使用说明书（中文）1份、底盘操作维修手册（中文）1份、底盘质量保修卡1份、底盘相关证明文件1份、发动机号码拓印件2份、底盘号码拓印件2份、整车操作使用维护说明书（中文）1份、整车合格证1份、工信部整车公告证明1份、投标文件中所提交的检验报告复印件1份、随车器材清单1份、消防车跟踪服务卡1份、消防车交接清单1份，机动车销售统一发票以及一套完善详细的车辆介绍、操作、维护保养教学视频。
※十五、随车附件

至少包含以下内容

	序号
	器材名称
	规格型号
	数量

	1.
	内六角扳手
	3-17
	1套

	2.
	活扳手
	6 寸
	1件

	3.
	活扳手
	12寸
	1件

	4.
	一字螺丝刀
	150×6
	1件

	5.
	十字形螺丝刀
	150×6
	1件

	6.
	黄油枪
	
	1件

	7.
	双档鲤鱼钳
	8寸
	1件

	8.
	消防安全腰带组件
	
	5件

	9.
	勾头扳手 
	 90-155
	1件

	10.
	水带包布 
	
	8件

	11.
	水带护桥  
	
	2件

	12.
	资料配送拉杆包  
	
	1件

	13.
	地上消防栓扳手  
	
	1件

	14.
	地下消防栓扳手  
	
	1件

	15.
	干粉灭火器  
	≥8 kg,ABC类灭火器
	1具

	16.
	手提式防爆探照灯  
	
	2只

	17.
	消防气动阀门手动操作杆  
	
	2件

	18.
	二集水器   
	JII 150 雄/80 雄 ×2-1.6
	2只

	19.
	消防水带   
	20-80-20
	4根

	20.
	卡式异径接口  
	KJK65 雌/80 雄
	4件

	21.
	异型接口 
	KXK80 内扣/80 雌
	4件

	22.
	异型接口  
	KXK65 内扣/80 雌
	4件

	23.
	消防吸水管    
	
	8m

	24.
	滤水器 
	
	1个

	25.
	橡皮锤 
	
	1个

	26.
	吸水管扳手 
	
	2个


包2：登高平台消防车B

※提供与所投产品一致的在工信部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询的整车车型公告，所投产品车型公告中车辆名称应为登高平台消防车。提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告进行佐证，并以整车试验或检验结果为准。

一、底盘

※1、排放标准：国六。
※2、发动机额定功率（kw）：≥400（提供与所投产品一致的在工信部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询的整车车型公告佐证）
※3、最高车速（km/h）：≥88。

※4、驱动形式：8×4。

※5、轴距（mm）≥1990+4200+1350（提供与所投产品一致的在工信部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询的整车车型公告佐证）

※6、燃油类型：柴油。

※7、配置360°行车记录仪（内存不小于32G）、360°环车影像和倒车雷达，配备胎压监测系统。
※8、油箱容量：≥300L。

※9、变速箱形式：手动或自动。

※10、蓄电池设置总电源开关，双重控制，一个电子开关位于驾驶室内，一个手动开关位于蓄电池箱，外接电瓶充电接。
※11、底盘配置前轮盘式制动器（全驱越野底盘除外）、ABS（防抱死制动系统）和EBS或ESC（电控制动系统），设置疲劳驾驶提醒装置、限高预警装置。
※12、底盘配置电子车身稳定系统、排气制动或发动机缸内制动、配置缓速装置，上述设备，作为车辆标配化前装设备，在车辆出厂前加装完成。
○13、交付时设置限速装置，最高车速不得超过95Km/h，并确保限制的车速不超过底盘厂允许的最高车速。

○14、配置子午线钢丝轮胎。

二、整车

○1、整车外形尺寸（mm）：≥11850×2500×3800(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○2、接近角（°）：≥13；离去角（°）：≥10。

○3、最大总质量（Kg）≥41940(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○4、整备质量（Kg）≥35530(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
※5、准乘人数（人）：≥2。
※6、驾驶位和乘员位均配置三点式安全带。
※7、车辆外观：车辆外表面为消防红。颜色符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中的R03大红色，整车按照国家消防救援局要求的消防救援车辆涂装标准进行涂装。

三、支撑系统

※1、支撑型式：H型

○2、支腿横向跨距：前≤9000mm，后≤9000mm(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

○3、支腿纵向跨距：左≤9000mm，右≤9000mm(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

○4、支腿可实现全展、单侧支撑。

※5、支腿伸展、支撑并调平时间：≤39s(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

※6、工作斗载荷：≥450kg，工作斗具有超载报警、停止运行功能。

○7、消防车水炮作业时，工作斗最大载荷：≥130kg。
四、臂架及回转

※1、最大工作高度(m)：≥54m(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

※2、最大工作幅度(m)：≥19m(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○3、臂架从行驶位置举升到最大工作高度并回转90°的时间(s)：≤221(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○4、臂架（梯架）的应急回收时间(min)：≤21。

○5、回转角度（°）：360。

五、驾驶室

※1、驾驶室：配置自动冷暖空调，主座椅为气囊减震。
※2、电动玻璃升降，带中控门锁。

※3、配置无线通信数字车载台、车载定位终端各1台，交付时均应提供《无线电发射设备型号核准证》复印件。其中，无线通信数字车载台应兼容350 M和370 M无线通信网，工作频段350-400MHz，设备交付时完成接入本地350M或370M无线通信网；车载定位终端应具备北斗功能，支持B1+B2A频段，满足《北斗/全球卫星导航系统公安应用 第5部分:车载定位终端》要求，设备交付时完成接入消防综合定位服务平台。
六、消防泵

▲1、消防泵额定流量（裸泵）（L/s）：≥100(消防泵型号应与所投产品的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告一致)
※2、泡沫系统：全自动泡沫比例混合器。

○3、泡沫混合比例范围：可达到0.5%至10%。

○4、消防泵最大引水深度≥7m。

○5、消防泵额定工作压力≥1.0MPa。

七、消防炮

▲1、消防炮额定流量（裸炮）（L/s）：≥80(消防炮型号应与所投产品的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告一致
○2、水、泡沫两用电遥控消防炮。
○3、水炮控制方式：有线/无线遥控器控制，控制距离：≥100m。
▲4、喷射距离：水≥60m；泡沫≥60m(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○5、消防炮水平回转角范围：左≥46°右≥46°(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○6、消防炮俯仰角度：最小俯角小于-45°，最大仰角不小于58°(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
八、水路系统
※1、臂架管道承压能力：≥1.8MPa。

※2、臂架管道内径：≥DN100mm。

九、罐体

○1、容罐罐体材质：304不锈钢。

※2、容积：≥5700L（水、泡沫比例按照需求单位要求设定）(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○3、板厚：底板厚度≥4mm，侧板厚度≥3mm，其余≥3mm。

※4、泡沫罐设呼吸阀，水罐和泡沫罐安装电子液位计。罐顶采用防滑涂料，罐体内表面喷涂防腐材料。
○5、水罐：设≥400mm人孔1个，带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过0.1MPa时自动泄压。泡沫罐：设≥400mm人孔1个，带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过0.1MPa时自动泄压。

十、电气设备

※1、警灯警报器系统：驾驶室顶部安装长排警灯或2个圆警灯，驾驶室内安装警报器。

○2、水泵操作：为电动控制系统。
※3、臂架应急电控操作：具有应急动力单元/应急泵，应急操作功能。臂架便捷操作：臂架至少有电控操作、液控操作及备用汽油机应急液压泵3种操作形式，触摸显示屏操作。

○4、消防炮身配置高亮度照明灯。灯光照明系统：工作斗前部左右两侧配置高亮度照明灯，工作斗周边配置黄色警示灯。

转台台板、楼梯处、工作斗内设有通道照明灯，各操作仪表台配置仪表照明灯，器材箱配置照明灯、支腿配置警示灯。

支腿配置照明灯用于照射支腿支撑底面。

※5、车身左右上部有长方形红色频闪警灯，车尾左右有方形或圆形红色频闪警灯。
※6、警灯警报器在驾驶室内集成操作警报器具备消防警报声、警笛声、对外喊话等多种功能。

※7、对讲系统：转台和工作斗是采用非手持式有线对讲系统。

○8、电缆及接插件：采用防水性能达到≥IP67的接插件。

十一、安全保护系统

○1、水罐超压保护：水罐设≥DN100溢水管。
○2、软腿保护：在操作上车过程中，支腿出现不受力（虚腿或软腿）情况，有声光报警信号，并且臂架停止运动。

○3、水泵恒速控制：能设置水泵恒速模式或恒压模式。

※4、具有支腿未收回到位提示，支腿未收到位报警。
○5、器材箱门未关提示，器材门未关自动报警。

※6、具有臂架未收到位提示，臂架未收到位报警。
※7、工作斗载荷超重保护，工作斗超过额定载荷时，报警并切断向危险方向动作。

※8、工作斗防碰撞保护，工作斗接近障碍物时，系统报警并停止危险方向的继续靠近。

※9、臂架的缓冲保护，极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。

※10、臂架限幅保护，臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。
○十二、车身及箱体

车厢内器材骨架能根据客户要求布局器材箱结构。
※十三、总体技术要求

所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有中文标识的铭牌标志及相关使用注意事项说明，所有的标志采用永久性加固黏贴。

※十四、随车文件
交车时提供底盘使用说明书（中文）1份、底盘操作维修手册（中文）1份、底盘质量保修卡1份、底盘相关证明文件1份、发动机号码拓印件2份、底盘号码拓印件2份、整车操作使用维护说明书（中文）1份、整车合格证1份、工信部整车公告证明1份、投标文件中所提交的检验报告复印件1份、随车器材清单1份、消防车跟踪服务卡1份、消防车交接清单1份，机动车销售统一发票以及一套完善详细的车辆介绍、操作、维护保养教学视频。
※十五、随车附件

至少包含以下内容

	序号
	器材名称
	规格型号
	数量

	1.
	内六角扳手
	3-17
	1套

	2.
	活扳手
	6 寸
	1件

	3.
	活扳手
	12寸
	1件

	4.
	一字螺丝刀
	150×6
	1件

	5.
	十字形螺丝刀
	150×6
	1件

	6.
	黄油枪
	
	1件

	7.
	双档鲤鱼钳
	8寸
	1件

	8.
	消防安全腰带组件
	
	5件

	9.
	勾头扳手 
	 90-155
	1件

	10.
	水带包布 
	
	 8件

	11.
	水带护桥  
	
	2件

	12.
	资料配送拉杆包  
	
	1件

	13.
	地上消防栓扳手  
	
	1件

	14.
	地下消防栓扳手  
	
	1件

	15.
	干粉灭火器  
	≥8 kg,ABC类灭火器
	1具

	16.
	手提式防爆探照灯  
	
	2只

	17.
	消防气动阀门手动操作杆  
	
	2件

	18.
	二集水器   
	JII 150 雄/80 雄 ×2-1.6
	2只

	19.
	消防水带   
	20-80-20
	4根

	20.
	卡式异径接口  
	KJK65 雌/80 雄
	4件

	21.
	异型接口 
	KXK80 内扣/80 雌
	4件

	22.
	异型接口  
	KXK65 内扣/80 雌
	4件

	23.
	消防吸水管    
	
	8m

	24.
	滤水器 
	
	1个

	25.
	橡皮锤 
	
	1个

	26.
	吸水管扳手 
	
	2个


包3：举高喷射消防车A

※提供与所投产品一致的在工信部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询的整车车型公告，所投产品车型公告中车辆名称应为举高喷射消防车。提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告进行佐证，并以整车试验或检验结果为准。

一、底盘

※1、排放标准：国六。

※2、发动机额定功率（kw）：≥400（提供与所投产品一致的在工信部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询的整车车型公告佐证）
※3、最高车速（km/h）：≥87。

※4、驱动形式：10×4。

※5、轴距（mm）≥1995+4405+1370+1370（提供与所投产品一致的在工信部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询的整车车型公告佐证）

※6、燃油类型：柴油。

※7、配置360°行车记录仪（内存不小于32G）、360°环车影像和倒车雷达，配备胎压监测系统。
※8、油箱容量：≥300L。

※9、变速箱形式：手动或自动。

※10、蓄电池设置总电源开关，双重控制，一个电子开关位于驾驶室内，一个手动开关位于蓄电池箱，外接电瓶充电接。
※11、底盘配置前轮盘式制动器（全驱越野底盘除外）、ABS（防抱死制动系统）和EBS或ESC（电控制动系统），设置疲劳驾驶提醒装置。
※12、底盘配置电子车身稳定系统、排气制动或发动机缸内制动、配置缓速装置，上述设备，作为车辆标配化前装设备，在车辆出厂前加装完成。
※13、交付时设置限速装置，最高车速不得超过95Km/h，并确保限制的车速不超过底盘厂允许的最高车速。

○14、配置子午线钢丝轮胎。
二、整车

○1、整车外形尺寸（mm）：≥14580×2525×3930(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○2、接近角（°）：≥13；离去角（°）：≥7。

○3、最大总质量（Kg）≥49200提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○4、整备质量（Kg）≥44945(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
※5、准乘人数（人）：≥2。

※6、驾驶位和乘员位均配置三点式安全带。
※7、车辆外观：车辆外表面为消防红。颜色符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中的R03大红色，整车按照国家消防救援局要求的消防救援车辆涂装标准进行涂装。

三、驾驶室

※1、驾驶室：配置自动冷暖空调，主座椅为气囊减震。
※2、电动玻璃升降，带中控门锁。

※3、配置无线通信数字车载台、车载定位终端各1台，交付时均应提供《无线电发射设备型号核准证》复印件。其中，无线通信数字车载台应兼容350M和370M无线通信网，工作频段350-400MHz，设备交付时完成接入本地350M或370M无线通信网；车载定位终端应具备北斗功能，支持B1+B2A频段，满足《北斗/全球卫星导航系统公安应用第5部分:车载定位终端》要求，设备交付时完成接入消防综合定位服务平台。

四、支撑系统

○1、支腿横向跨距：前≤11250mm，后≤12785mm(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

○2、支腿纵向跨距：左≤11760mm，右≤12580mm(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

○3、任意位置支撑，支腿可实现全展、单侧支撑。

※4、支腿伸展、支撑并调平时间（s）：≤38(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

○5、控制方式：有线/无线遥控器控制，控制距离：≥30m。

五、臂架系统
※1、最大工作高度(m)：≥63(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

※2、最大工作幅度(m)：≥56(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○3、臂架从行驶位置举升到最大工作高度并回转90°的时间(s)：≤228(提供与所投产品型号、告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)。
○4、回转角度（°）：360。

※5、使用车载蓄电池驱动辅助动力源时，收回臂架时间（min）：≤30。

○6、具备臂架升降系统采用电液比例控制系统，使臂架在变幅和伸缩过程中，始终保持平稳运行。

六、消防泵

▲1、消防泵额定流量（裸泵）（L/s）：≥170(消防泵型号应与所投产品的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告一致)
※2、泡沫系统：全自动泡沫比例混合器。

○3、泡沫混合比例范围：可达到1%至10%。

七、消防炮

▲1、消防炮额定流量（裸炮）（L/s）：≥120(消防炮型号应与所投产品的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告一致)。

※2、水、泡沫两用电遥控消防炮。
▲3、喷射距离：水≥80m；泡沫≥75m(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○4、消防炮水平回转角范围：≤-30°～≥+30°(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

○5、遥控距离（m）：≥150。

○6、消防炮俯仰角度：最小俯角≤-90°，最大仰角≥+31°(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

○7、消防炮带自动复位控制功能。

八、罐体

※1、容积（L）：≥3200（水、泡沫比例按照需求单位要求设定）(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

○2、材质：304不锈钢，罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。

○3、水罐设≥DN100mm溢水管。

※4、泡沫罐设呼吸阀，水罐和泡沫罐安装电子液位计。罐顶采用防滑涂料或粘贴防滑贴，罐体内表面喷涂防腐材料。

○5、水罐：设≥450mm人孔1个，带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过0.1MPa时自动泄压，人孔盖涂绿色。泡沫罐：设≥450mm人孔1个，带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过0.1MPa时自动泄压，人孔盖涂黄色。

九、水路系统
○1、控制面板位置：车尾部。

○2、消防管路：下车：不锈钢或铝合金，上车：铝合金。

○3、臂架管道承压能力：≥2.2MPa。

○4、臂架管道内径：≥DN100mm。

○5、具有臂架直供管路接口。

十、仪表控制台

○1、控制仪表台位置：车尾部。

○2、在显著位置设有管路布置图及操作维护说明。

十一、电气设备

○1、操纵台位置：车尾部。

※2、泵室设置下车动作及消防集成控制箱，对车辆水平支腿和垂直支腿进行控制；同时可实现对消防系统供水、水泵加压、泡沫混合等进行控制；同时设有远程控制箱，可实现转台回转、臂架变幅、消防一键操作和消防炮动作有线和无线遥控操作。

○3、水泵操作：为电动控制系统。

※4、臂架应急电控操作：具有应急动力单元，应急操作功能。

○5、臂架便捷操作：臂架至少有电控操作、液控操作及备用应急液压泵（汽油机或电动应急泵）3种操作形式。

※6、电气系统除控制车辆动作和车辆自动保护装置外，还有以下装置：臂架水炮照明灯，支腿闪烁警告灯，符合国家标准的消防车辆的外部照明和信号装置。

※7、驾驶室顶全红圆警灯或长排警灯；驾驶室内安装警报器，功率≥100W；车尾左右各设≥1个频闪警灯，颜色均为红色。

○8、可使用220V市电对蓄电池充电，消防车启动时充电插头自动脱落。

十二、车身及箱体

○1、结构：车厢内器材骨架能根据客户要求布局器材箱结构。

○2、卷帘门：材质为铝合金。顶部设有导流槽，四周装有密封条。配备拉杆式条锁把手及两点式固定座，并且安装有传感器，可通过驾驶室内的指示灯或信号指示报警了解卷帘门开闭状态。

十三、安全保护系统

○1、水罐超压保护：水罐设≥DN100带溢水帽或溢水弯管。
○2、软腿保护：在操作上车过程中，支腿出现不受力（虚腿或软腿）情况，有声光报警信号，并且臂架停止运动。

○3、水泵恒速控制：能设置水泵恒速模式或恒压模式。

※4、具有支腿未收回到位提示，支腿未收到位报警。
○5、器材箱门未关提示，器材门未关自动报警。

※6、具有臂架未收到位提示，臂架未收到位报警。
※十四、总体技术要求

所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有中文标识的铭牌标志及相关使用注意事项说明，所有的标志采用永久性加固黏贴。

※十五、随车文件

交车时提供底盘使用说明书（中文）1份、底盘操作维修手册（中文）1份、底盘质量保修卡1份、底盘相关证明文件1份、发动机号码拓印件2份、底盘号码拓印件2份、整车操作使用维护说明书（中文）1份、整车合格证1份、工信部整车公告证明1份、投标文件中所提交的检验报告复印件1份、随车器材清单1份、消防车跟踪服务卡1份、消防车交接清单1份，机动车销售统一发票以及一套完善详细的车辆介绍、操作、维护保养教学视频。
※十六、随车附件

至少包含以下内容

	序号
	器材名称
	规格型号
	数量

	1.
	内六角扳手
	3-17
	1套

	2.
	活扳手
	6寸
	1件

	3.
	活扳手
	12寸
	1件

	4.
	一字螺丝刀
	150×6
	1件

	5.
	十字形螺丝刀
	150×6
	1件

	6.
	黄油枪
	
	1件

	7.
	双档鲤鱼钳
	8寸
	1件

	8.
	消防安全腰带组件
	
	5件

	9.
	勾头扳手
	90-155
	1件

	10.
	水带包布
	
	8件

	11.
	水带护桥
	
	2件

	12.
	资料配送拉杆包
	
	1件

	13.
	地上消防栓扳手
	
	1件

	14.
	地下消防栓扳手
	
	1件

	15.
	干粉灭火器
	≥8kg,ABC类灭火器
	1具

	16.
	手提式防爆探照灯
	
	2只

	17.
	消防气动阀门手动操作杆
	
	2件

	18.
	二集水器
	JII150雄/80雄×2-1.6
	2只

	19.
	消防水带
	20-80-20
	4根

	20.
	卡式异径接口
	KJK65雌/80雄
	4件

	21.
	异型接口
	KXK80内扣/80雌
	4件

	22.
	异型接口
	KXK65内扣/80雌
	4件

	23.
	消防吸水管
	
	8m

	24.
	滤水器
	
	1个

	25.
	橡皮锤
	
	1个

	26.
	吸水管扳手
	
	2个


包4：举高喷射消防车B
※提供与所投产品一致的在工信部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询的整车车型公告，所投产品车型公告中车辆名称应为举高喷射消防车。提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告进行佐证，并以整车试验或检验结果为准。

一、底盘

※1、排放标准：国六。

※2、发动机额定功率（kw）：≥400（提供与所投产品一致的在工信部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询的整车车型公告佐证）
※3、最高车速（km/h）：≥85。
※4、驱动形式：8×4。

※5、轴距（mm）≥1995+4200+1350（提供与所投产品一致的在工信部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询的整车车型公告佐证）

※6、燃油类型：柴油。

※7、配置360°行车记录仪（内存不小于32G）、360°环车影像和倒车雷达，配备胎压监测系统。
※8、油箱容量：≥300L。

※9、变速箱形式：手动或自动。

※10、蓄电池设置总电源开关，双重控制，一个电子开关位于驾驶室内，一个手动开关位于蓄电池箱，外接电瓶充电接。
※11、底盘配置前轮盘式制动器（全驱越野底盘除外）、ABS（防抱死制动系统）和EBS或ESC（电控制动系统），设置疲劳驾驶提醒装置。
※12、底盘配置电子车身稳定系统、排气制动或发动机缸内制动、配置缓速装置，上述设备，作为车辆标配化前装设备，在车辆出厂前加装完成。

※13、交付时设置限速装置，最高车速不得超过95Km/h，并确保限制的车速不超过底盘厂允许的最高车速。

○14、配置子午线钢丝轮胎。

二、整车

○1、整车外形尺寸（mm）：≥11994x2520x3910(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○2、接近角（°）：≥13；离去角（°）：≥8。

○3、最大总质量（Kg）≥41880(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○4、整备质量（Kg）≥36715(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

※5、准乘人数（人）：≥2。

※6、驾驶位和乘员位均配置三点式安全带。
※7、车辆外观：车辆外表面为消防红。颜色符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中的R03大红色，整车按照国家消防救援局要求的消防救援车辆涂装标准进行涂装。

三、驾驶室

※1、驾驶室：配置自动冷暖空调，主座椅为气囊减震。

※2、电动玻璃升降，带中控门锁。

※3、配置无线通信数字车载台、车载定位终端各1台，交付时均应提供《无线电发射设备型号核准证》复印件。其中，无线通信数字车载台应兼容350M和370M无线通信网，工作频段350-400MHz，设备交付时完成接入本地350M或370M无线通信网；车载定位终端应具备北斗功能，支持B1+B2A频段，满足《北斗/全球卫星导航系统公安应用第5部分:车载定位终端》要求，设备交付时完成接入消防综合定位服务平台。

四、支撑系统

○1、支腿横向跨距：前≤9150mm，后≤9900mm(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○2、支腿纵向跨距：左≤10260mm，右≤10300mm(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○3、任意位置支撑，支腿可实现全展、单侧支撑。

※4、支腿伸展、支撑并调平时间（s）：≤39(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

○5、控制方式：有线/无线遥控器控制，控制距离：≥30m。
五、臂架系统

※1、最大工作高度(m)：≥51(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

※2、最大工作幅度(m)：≥46(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○3、臂架从行驶位置举升到最大工作高度并回转90°的时间(s)：≤175(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)。

○4、回转角度（°）：360。

※5、使用车载蓄电池驱动辅助动力源时，收回臂架时间（min）：≤28。

○6、具备臂架升降系统采用电液比例控制系统，使臂架在变幅和伸缩过程中，始终保持平稳运行。

六、消防泵

▲1、消防泵额定流量（裸泵）（L/s）：≥170。(消防泵型号应与所投产品的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告一致)
※2、泡沫系统：全自动泡沫比例混合器。

○3、泡沫混合比例范围：可达到1%至10%。
七、消防炮

▲1、消防炮额定流量（裸炮）（L/s）：≥80。(消防炮型号应与所投产品的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告一致)。

※2、水、泡沫两用电遥控消防炮。
▲3、喷射距离：水≥80m，泡沫≥75m(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告结果佐证)
○4、消防炮水平回转角范围：≤-30°～≥+30°(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

○5、遥控距离（m）：≥100。

○6、消防炮俯仰角度：最小俯角≤-90°，最大仰角≥+30°(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)

○7、消防炮带自动复位控制功能。

八、罐体

※1、容积（L）：≥3995。（水、泡沫比例按照需求单位要求设定）(提供与所投产品型号、公告一致的由第三方检验检测机构出具的带CMA标识的汽车整车产品定型试验报告或型式试验检验报告佐证)
○2、材质：304不锈钢，罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。

○3、水罐设≥DN100mm溢水管。

※4、泡沫罐设呼吸阀，水罐和泡沫罐安装电子液位计。罐顶采用防滑涂料，罐体内表面喷涂防腐材料。

○5、水罐：设≥440mm人孔1个，带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过0.1MPa时自动泄压，人孔盖涂绿色。泡沫罐：设≥440mm人孔1个，带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过0.1MPa时自动泄压，人孔盖涂黄色。

九、水路系统
○1、控制面板位置：车尾部。

○2、消防管路：下车：不锈钢或铝合金，上车：铝合金。

○3、臂架管道承压能力：≥2.5MPa。

○4、臂架管道内径：≥DN100mm。

○5、具有臂架直供管路接口。

十、仪表控制台

○1、控制仪表台位置：车尾部。

○2、在显著位置设有管路布置图及操作维护说明。

十一、电气设备

○1、操纵台位置：车尾部。

※2、泵室设置下车动作及消防集成控制箱，对车辆水平支腿和垂直支腿进行控制；同时可实现对消防系统供水、水泵加压、泡沫混合等进行控制；同时设有远程控制箱，可实现转台回转、臂架变幅、消防一键操作和消防炮动作有线和无线遥控操作。

○3、水泵操作：为电动控制系统。

※4、臂架应急电控操作：具有应急动力单元或汽油机应急泵，应急操作功能。

○5、臂架便捷操作：臂架至少有电控操作、液控操作及备用应急液压泵（汽油机或电动应急泵）3种操作形式。

※6、电气系统除控制车辆动作和车辆自动保护装置外，还有以下装置：臂架水炮照明灯，支腿闪烁警告灯，符合国家标准的消防车辆的外部照明和信号装置。

※7、驾驶室顶全红圆警灯或长排警灯；驾驶室内安装警报器，功率≥100W；车尾左右各设≥1个频闪警灯，颜色均为红色。

○8、可使用220V市电对蓄电池充电，消防车启动时充电插头自动脱落。

十二、车身及箱体

○1、结构：车厢内器材骨架能根据客户要求布局器材箱结构。

○2、卷帘门：材质为铝合金。顶部设有导流槽，四周装有密封条。配备拉杆式条锁把手及两点式固定座，并且安装有传感器，可通过驾驶室内的指示灯或信号指示报警了解卷帘门开闭状态。

十三、安全保护系统

○1、水罐超压保护：水罐设≥DN100带溢水帽或溢水弯管。
○2、软腿保护：在操作上车过程中，支腿出现不受力（虚腿或软腿）情况，有声光报警信号，并且臂架停止运动。

○3、水泵恒速控制：能设置水泵恒速模式或恒压模式。

※4、具有支腿未收回到位提示，支腿未收到位报警。
○5、器材箱门未关提示，器材门未关自动报警。

※6、具有臂架未收到位提示，臂架未收到位报警。
※十四、总体技术要求

所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有中文标识的铭牌标志及相关使用注意事项说明，所有的标志采用永久性加固黏贴。

※十五、随车文件

交车时提供底盘使用说明书（中文）1份、底盘操作维修手册（中文）1份、底盘质量保修卡1份、底盘相关证明文件1份、发动机号码拓印件2份、底盘号码拓印件2份、整车操作使用维护说明书（中文）1份、整车合格证1份、工信部整车公告证明1份、投标文件中所提交的检验报告复印件1份、随车器材清单1份、消防车跟踪服务卡1份、消防车交接清单1份，机动车销售统一发票以及一套完善详细的车辆介绍、操作、维护保养教学视频。
※十六、随车附件

至少包含以下内容

	序号
	器材名称
	规格型号
	数量

	1.
	内六角扳手
	3-17
	1套

	2.
	活扳手
	6寸
	1件

	3.
	活扳手
	12寸
	1件

	4.
	一字螺丝刀
	150×6
	1件

	5.
	十字形螺丝刀
	150×6
	1件

	6.
	黄油枪
	
	1件

	7.
	双档鲤鱼钳
	8寸
	1件

	8.
	消防安全腰带组件
	
	5件

	9.
	勾头扳手
	90-155
	1件

	10.
	水带包布
	
	8件

	11.
	水带护桥
	
	2件

	12.
	资料配送拉杆包
	
	1件

	13.
	地上消防栓扳手
	
	1件

	14.
	地下消防栓扳手
	
	1件

	15.
	干粉灭火器
	≥8kg,ABC类灭火器
	1具

	16.
	手提式防爆探照灯
	
	2只

	17.
	消防气动阀门手动操作杆
	
	2件

	18.
	二集水器
	JII150雄/80雄×2-1.6
	2只

	19.
	消防水带
	20-80-20
	4根

	20.
	卡式异径接口
	KJK65雌/80雄
	4件

	21.
	异型接口
	KXK80内扣/80雌
	4件

	22.
	异型接口
	KXK65内扣/80雌
	4件

	23.
	消防吸水管
	
	8m

	24.
	滤水器
	
	1个

	25.
	橡皮锤
	
	1个

	26.
	吸水管扳手
	
	2个


第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
※一、交货期、交货地点
（一）交货期

合同签订之日起300个日历日内。

（二）交货地点

采购人指定地点。
※二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等完成本项目的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
※三、质量要求
（一）投标人针对本项目成立专业实施团队，按采购人要求完成项目合同供货义务，所有货物须符合国家和行业有关规范，做到无安全隐患，安装调试完成后经采购人验收合格后交付使用。

（二）投标人所提供的消防设备、配件必须是全新（表面无划伤、无碰撞痕迹）并符合合同约定技术要求，若本次采购内容验收时发现采购内容的参数或功能上不符合合同技术参数要求，将被视为不合格，采购人有权拒收并要求赔偿，同时追究其虚假响应的责任。 

（三）投标人应保证所供设备是全新、未经使用过、标有合法品名及商标、原装原封并经合法渠道取得的原厂制造合格产品，权属清楚，不得侵害他人的知识产权。投标人不得以次充好，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。投标人所提供的产品若发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或产生更换或补货等情形并导致交货期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供应商索赔。

（四）货物必须符合或优于国家标准，以及本项目招标文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。

（五）投标人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以采购人能接受的方式加以解决。

（六）货物制造质量出现问题，投标人应负责三包(包修、包换、包退)，费用由投标人负担，采购人有权到投标人生产场地检查货物质量和生产进度。

（七）货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，投标人亦应负责修理，但费用由采购人负担。

※四、付款方式

合同签订生效后15个工作日内，采购人支付合同金额的30％；验收合格后支付至合同金额的100％。

※五、履约保证金

（一）缴纳金额：合同总额的5%。

（二）缴纳方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。

（三）缴纳时间：中标通知书领取后，合同签订时。

（四）采用金融机构出具的保函方式提交履约保证金的，保函必须符合以下规定：

1.提供保函的必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的金融机构或担保机构，且应为无条件保函，并有详细明显的验证方法；

2.保函的受益人为四川省消防救援总队；

3.保函的内容包括但不限于供应商名称、项目名称（如有分包，载明分包号）、项目编号、履约金额、保函的有效期（考虑到交货、验收等不确定因素，保函有效期应不短于到货验收合格之日起的第366天为止）、履约担保的内容（即：如因供应商原因发生法律法规或合同规定的履约保证金不予退还或扣除的情况，由担保机构向受益人足额支付履约保证金）。保函须载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人立即支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至全部货物到货验收合格之日起的第366天为止；若全部货物到货验收合格之前保函有效期届满的，中标人应当在保函有限期届满前10日更换新的保函或者延长保函有效期；（4）担保金额为中标金额的5%。如中标人提供的保函未载明前述内容的，采购人直接拒收该保函，中标人应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金，否则视为中标人不准备在法定日期内签订政府采购合同。
（五）履约保证金退还方式：

1.以网银转账、电汇等方式提交的，履约保证金以网银转账、电汇等方式退至转款账户；履约保证金期限届满后，经中标人书面申请，且资料齐全，采购人应于10个工作日内向中标人无息退还履约保证金。
2.以保函方式提交的，保函到期自动失效。
（六）履约保证金退还时间：项目验收合格之日起的第366天为止，退还履约保证金总额的100%。

（七）履约保证金不予退还情形：出现合同约定的不予退还情形，履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。
※六、售后服务
1、自验收合格之日起整车（含车上设备）质保五年。质保期内提供7×24技术支持热线。售后服务工程师和项目经理手机24小时开机，做到24小时即时响应用户的请求。用户可以通过电话、传真等方式进行故障报修、技术咨询或投诉申告。接到技术服务请求后，一般故障，30分钟响应，4小时内到场，24小时内维修完毕；重大故障或特殊故障，30分钟响应，4小时内到场，72小时维修完毕（不可抗力因素除外）。
电话支持和远程服务的类型和响应时间如下：

	类型/问题级别
	响应时间

	功能使用
	小于30分钟

	软硬件故障
	小于5分钟


2、未经采购人同意，维修维护所使用的零配件，不得使用非原厂零配件。

3、供应商需建立相应的售后维护档案，每次故障维修提交报告，并提出预防性维护措施，记录每次故障响应服务和预防性维护的详细情况。

4、供应商需建立专门的回访制度，设立专职服务人员，为用户提供至少每季度一次的回访、技术咨询等服务。

※七、验收标准和方法
合同货物安装调试完成，供应商须针对使用人员组织培训，培训完成并移交所有资料文档后10个工作日内组织开展项目验收，验收应在采购人、中标人共同参加下进行。

1．履约验收主体：四川省消防救援总队。

2．履约验收时间：货物在中标人通知安装调试完毕且培训完毕后向采购人提出验收申请，采购人在10个工作日内组织验收。验收不合格，中标人可进行维修调试或更换货物。

3．验收组织方式：自行验收。

4．履约验收程序：一次性验收。

5．技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术参数要求”及中标人投标文件及各产品所涉相关技术规格书、检测报告等进行验收。

6．商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。

7．履约验收标准：按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人、中标人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

8．采购人在验收前制定详细的验收方案，中标人派出工作人员，对产品中各项参数尽可能采取非破坏性或其他方式严格验证，确保产品质量。相关费用包含于投标报价中。

9．采购人有权对中标人交付货物进行随机抽检，检验合格的检测费用由采购人承担，检验不合格的，检测费用由中标人承担。检验合格产品方能通过验收。因中标人产品质量不达标带来的一切安全问题，采购人将进行追责，中标人承担相关法律责任。

10.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人、中标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失部件和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延。

※八、培训要求

投标人应提供不少于1次用户培训，力争做到让用户全面、系统地掌握设备的使用方法。

※九、包装方式及运输

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	电子投标文件符合招标文件要求。

	3
	技术部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

三、评标标准

（一）评审因素
	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（30%）
	30
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	1.对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”；

2.对本国产品的报价价格用扣除后的价格参与评审，详见“（三）关于本国产品报价扣除比例说明”。

3.当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

	2
	技术

（质量）部分

（60%）
	包1：技术参数评审
	50
	1.起评分：

有效投标人的起评分为50分。

2.扣分条款：

2.1招标文件第二篇：投标应答有一条不满足重要技术需求的（“▲”号标注的部分，共3条），每条扣除5分。

2.2招标文件第二篇：投标应答有一条不满足一般性技术需求的（“○”号标注的部分，共31条），每条扣除1.129分。
	1、若技术要求中需要提供相关证明材料，未提供视为未响应。

2、得分四舍五入保留小数点后两位小数。

	
	
	包2：技术参数评审
	50
	1.起评分：

有效投标人的起评分为50分。

2.扣分条款：

2.扣分条款：

2.1招标文件第二篇：投标应答有一条不满足重要技术需求的（“▲”号标注的部分，共3条），每条扣除5分。

2.2招标文件第二篇：投标应答有一条不满足一般性技术需求的（“○”号标注的部分，共31条），每条扣除1.129分。
	

	
	
	包3：技术参数评审
	50
	1.起评分：

有效投标人的起评分为50分。

2.扣分条款：

2.1招标文件第二篇：投标应答有一条不满足重要技术需求的（“▲”号标注的部分，共3条），每条扣除5分。

2.2招标文件第二篇：投标应答有一条不满足一般性技术需求的（“○”号标注的部分，共37条），每条扣除0.945分。
	

	
	
	包4：技术参数评审
	50
	1.起评分：

有效投标人的起评分为50分。

2.扣分条款：

2.1招标文件第二篇：投标应答有一条不满足重要技术需求的（“▲”号标注的部分，共3条），每条扣除5分。

2.2招标文件第二篇：投标应答有一条不满足一般性技术需求的（“○”号标注的部分，共37条），每条扣除0.945分。
	

	
	
	技术培训方案
	2
	根据投标人针对本项目的技术培训方案进行评分，方案内容包括①培训内容及培训方式，②培训计划及培训团队配备等。

提供完整培训方案内容齐全，描述细致且完全满足本项目需求的得2分；每有一项内容缺失扣1分，每有1项存在缺陷扣0.5分。本项扣完为止。
	投标人提供方案，格式自拟。本项内容中所称的“缺陷”指：

1.存在缺陷是指该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；2、该项内容引用的规范错误或该项内容描述不符合国家相关法律法规规范要求；3、该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；4、该项内容描述的内容与本项目实际情况不符或套用其他项目内容。

	
	
	实施方案
	6
	根据投标人针对本项目的实施方案进行评分，方案内容包括①项目实施进度保障措施，②实施质量保障措施，③车辆改装效果图（平面、立面、剖面），④车辆改装方案。

提供完整实施方案内容齐全，描述细致且完全满足本项目需求的得6分；每有一项内容缺失扣1.5分，每有1项存在缺陷扣1分。本项扣完为止。
	

	
	
	售后服务方案
	2
	根据投标人针对本项目的售后服务方案进行评分，方案内容至少包括①备件（易耗品）供应，②质保外服务措施等售后服务。

提供完整售后服务方案且完全满足本项目需求的得2分；每有一项内容缺失扣1分，每有1项存在缺陷扣0.5分。本项扣完为止。
	

	3
	商务部分
	业绩
	10
	投标人自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），有1个同类项目供货业绩的得2分，最多得10分。
	1.提供业绩合同复印件并加盖投标人公章。

	4
	政策性加分

（4）
	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。

说明：提供所投产品的节能产品认证证书复印件（认证证书须由国家确定的认证机构出具，且处于有效期之内)。

2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。

说明：提供所投产品的环境标志产品认证证书复印件（认证证书须由国家确定的认证机构出具，且处于有效期之内)。


注：政府采购异常低价问题有关事项的说明

1.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.1 投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
1.3 投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；
1.4 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1.1项至第1.4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第1.3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（二）关于小微企业报价扣除比例说明
对投标货物的制造商为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。
（三）关于本国产品报价扣除比例说明

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

投标人投标文件中应提供所投产品的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称声明函）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件以及本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的承诺。评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

（五）废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在中国政府采购网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、电子投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制电子投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，电子投标文件应编制完整的页码、目录。
（一）电子投标文件组成

电子投标文件主体内容由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写。

电子投标文件必须根据《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第五章内容，完成电子投标文件的报价一览表信息填写、投标文件（PDF格式）的导入、条款页码关联、电子投标文件电子章签署、下载加密电子投标文件等工作。否则有可能影响评委对电子投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期覆盖投标有效期。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）电子投标文件的份数和签署

1.电子投标文件一式一份，投标时请提交通过投标文件制作系统下载的电子加密投标文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，投标人须在电子开标室向采购代理机构申请提交电子备份投标文件，电子招投标系统会对电子备份投标文件与电子加密投标文件的一致性进行核验，若投标人操作失误，后果自行负责。
2.在电子投标文件中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”、“分项报价明细表”和“电子投标文件制作系统中的报价一览表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价（“投标文件格式”中“开标一览表”的报价必须和电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示报价一致。如果不一致时，以电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示报价为准），有选择的或有条件的报价将不予接受。

注：“在电子投标文件制作系统中的报价一览表所填报价”即为“电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示报价”。
（七）修正错误

若电子投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子投标文件中开标一览表（报价表）内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.电子投标文件中开标一览表（报价表）内容与电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示内容不一致时，以电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示内容为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.电子投标文件的递交按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第七章流程操作。
2.须提交的相关原件（如果有）：应完整封装，且在封套上注明项目名称、投标人名称，递交时间地点同开标时间地点。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长电子投标文件截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，采取电子开标，投标人在规定的时间内解密电子投标文件，电子开标室将展示投标人名称、投标价格和《开标一览汇总表》。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标
见第四篇内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术部分得分由高到低的顺序排列；技术部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件或扫描件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件或扫描件和其授权代表的身份证复印件或扫描件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件或扫描件）；

1.4.9在大家采-数智招采服务平台依法获取招标文件截图证明（获取招标文件状态截图证明流程：“大家采-数智招采服务平台”→“在线开评标”→“我的投标项目”→找到该项目点击“查看详情”进行项目获取招标文件信息截图）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:
	招标类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-200
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	200-500
	1.08%
	0.78%
	0.69%

	500-1000
	0.76%
	0.43%
	0.52%

	1000-5000
	0.45%
	0.23%
	0.32%

	5000-10000
	0.23%
	0.09%
	0.18%

	10000-100000
	0.045%
	0.045%
	0.045%

	100000以上
	0.009%
	0.009%
	0.009%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行（行号：102653000177）

账  号：3100023409200174780

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费(2023)115号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照第六篇政府采购合同（样本）签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

第六篇  政府采购合同（样本）
（以甲乙双方实际约定为准）

甲方 ： 
乙方 ：    
合同编号：                               
甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定及本项目的招投标文件，经充分协商一致签订本合同，双方同意遵照执行。
  一、合同文件及优先解释顺序
（一）本合同由下列文件共同构成并视为一个整体，彼此相互解释，相互补充。各合同构成文件的优先解释顺序如下：
  1. 本合同文本；
  2. 合同附件（包括：报价明细表；技术协议；列明产品名称型号、详细的中文技术规格书（与投标文件技术偏离表一致）；清晰的外观照片；工具、零备件清单；产品全寿命周期的主要耗损件、易损件及维修费用价格清单（须承诺保证供应且价格合理））；
  3. 合同补充协议（如有）；
  4. 中标人的投标文件(含澄清文件)；
  5. 本项目招标文件（含招标文件补充通知、澄清文件）。
（二）本项目合同按照招标文件要求和中标人投标文件中的承诺进行签订。
  1.对于同一事项在中标人投标文件中的承诺优于招标文件要求的，或招标文件中未提出明确要求的事项，均以中标人投标文件内容为准。
  2.对于招标文件中提出明确要求，但中标人投标文件中不满足或不一致的相关内容，按如下原则处理：若中标人投标文件商务偏离表和技术偏离表中明确表示无偏离、或未明确提出偏离的，均以招标文件要求为准，否则以中标人投标文件内容为准。
  3.本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。
  4.在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。
 二、货物数量、价格、质量
	序号
	货物名称
	型号
	品牌
	生产厂家”或“制造商
	单价（元）
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	需求单位详见附件明细表

	总价
	
	￥         元（大写：           元）

	注：本表格中所述总价为甲方自乙方处采购货物或接受服务所需支出的全部费用，包括但不限于：货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价与单价均不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。


  三、履约保证金
   （一）为保证乙方全面履行合同的各项义务及相关违约责任承担，乙方应在中标通知书发出后合同签订时，向甲方支付中标总金额的5%作为履约保证金，即大写：人民币            元，小写：￥            元。
 （二）乙方同意以银行等金融机构开具独立保函的形式提交履约保证金，该保函必须载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人立即支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至全部货物到货验收合格之日起的第366天为止；若全部货物到货验收合格之前保函有效期届满的，乙方应当在保函有限期届满前10日更换新的保函或者延长保函有效期；（4）担保金额为中标金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方直接拒收该保函，乙方应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金，否则视为乙方不准备在法定日期内签订政府采购合同。
    （三）履约保证金期限：提交之日起至全部货物到货验收合格之日起的第366天为止。
   （四）履约保证金的作用：履约保证金用以担保乙方履行采购合同的义务。对于乙方应承担的违约责任/索赔金额，如违约责任/索赔金额应向甲方支付的，甲方可直接使用乙方提供的履约保证金进行抵扣或直接向出具独立保函的金融机构主张索赔。如履约保证金及尾款不足以承担违约责任的，乙方应予补足。
   （五）履约保证金的退还：履约保证金期限届满后，经乙方书面申请，且资料齐全，甲方应于10个工作日内向乙方无息退还履约保证金；乙方履约不合格的，履约保证金将作为违约金不予退还。甲方逾期未退还的，每天应承担应退履约保证金万分之一的违约金，最多不超过的5%。
     其中，乙方履约不合格的情形包括：
     1.乙方无正当理由无法在约定期限内完成交付。
     2.乙方交付货物与投标不一致。
     3.乙方交付的货物以次充好或存在明显质量问题。
     4.乙方因非不可抗力的其他情况造成合同无法履行。
 （六）无论履约保证金、独立保函是否退还，甲方或乙方提供产品的合法用户随时都有权对由乙方交付的尚在质量保证期内的产品发生的质量问题向乙方主张索赔。
   四、付款方式
（一）本合同以人民币结算。
（二）付款方式：甲方收到乙方出具合法有效的增值税发票后15个工作日内，并且甲方验收合格后，甲方应当直接或统一组织相关预算单位通过银行转账、支票或汇款等方式向乙方付款。
1.预付款
本合同签订之日起15个工作日内，在收到乙方根据甲方要求为甲方或甲方相关预算单位开具的等额有效票据后（含满足招标文件和投标文件要求乙方和乙方承诺的预付款先行条件），甲方或甲方相关预算单位向乙方预付合同总金额的30%作为预付款即：¥     元，大写：       整。
2.尾款
乙方按合同约定将全部货物发运至甲方指定地点，并通过甲方验收后，甲方或甲方相关预算单位根据乙方提交的等额有效发票，除甲方因政策等非自身原因外，应于30日内向乙方支付剩余全部价款。即：¥     元，大写：       整。
    五、交货时间及交货验收
所有货物由四川省消防救援总队统一验收，乙方应遵守甲方《四川省消防救援总队消防装备验收管理办法（试行）》之规定进行履约验收，本合同约定与该办法不一致的，以本合同约定为准。
（一）交货时间：合同签订后   天（自然日），包含货物生产、运输、安装、调试、验收、交付等全部时间。
（二）交货及验收地点：四川省成都市迎宾大道518号，联系人：    电话：
（三）履约地点：
四川省消防救援总队
货物的装卸、运输、保管安全由乙方负责。货到后如甲方代为保管的，甲方不承担保管期间非因甲方故意或者重大过失造成的损失。
（三）交货资料：
1.货物的出厂合格证明、使用说明、检验报告（注：如货物系车辆的，须提供整车出厂合格证明、工信部公告等确保车辆能办理牌照、手续交付使用的资料）；
2.产品说明书。每套装备（货物）配备1本中文说明书，说明书内容包括装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容；
3.每种装备（货物）的产品说明书pdf、产品彩色图片pdf、检测报告及3C认证pdf、培训视频资料等发送至甲方指定邮箱；
4.投标文件及招标文件中承诺和要求的材料。
若货物应当具备的资料手续不齐，则视为验收不合格。
   （四）到货验收：甲方在乙方将货物送到指定地点后15个工作日内，对全部货物进行到货验收，验收完成后，填写《消防车辆验收报告》。如到货验收未通过，乙方应根据甲方要求对问题进行整改或更换。经两次验收不合格，视为验收不合格，整改或更换的间隔期限不得超过     日。
   六、违约责任、违约问题处理
（一）产品质量问题
1.如乙方提供的产品不符合招标文件和乙方投标文件质量要求或其它约定的，甲方有权拒收或退货，乙方应支付由此发生的一切费用并向甲方支付合同总金额10%的违约金，乙方上述行为给甲方造成损失的，应另行赔偿甲方全部经济损失。
2.甲方对货物验收通过，并不代表对货物的隐蔽瑕疵予以接受，如甲方发
现货物存在隐蔽瑕疵，无论发现隐蔽瑕疵之日距到货验收之日是否超过三年，甲方均有权自发现隐蔽瑕疵之日起1年内，按照“乙方交付的货物不符合招标文件需求”情形要求乙方承担违约责任，包括甲方有权退货，乙方应支付由此发生的一切费用并向甲方支付合同总金额10%的违约金。
3.如因产品质量问题给甲方或任何第三方造成人身和财产损失的，乙方应赔偿由此造成的全部经济损失。

（二）逾期交货问题。乙方逾期交货10日以上的，每逾期一日应向甲方支付合同总金额万分之一的违约金，最多不超过合同总金额的10%；逾期超过50天，甲方有权解除合同，且乙方应另行向甲方支付采购合同总金额10%的违约金，并退还甲方已付货款。
   （三）验收问题。出现本合同第五条第四款情形，即货物经两次验收仍不能通过验收，甲方有权解除本合同，乙方应承担违约责任，并向支付预付款单位返还已收预付款并支付合同总金额10%的违约金。
  （四）本合同内容以及乙方因签订、履行本合同所获悉的甲方、关联单位及合作单位的相关信息、资料（包括但不限于图纸、数据、文件、视频、图片等）均属于保密范围，未经甲方书面同意，无论任何时间，乙方不得将保密内容泄露给任何第三方或用于本合同以外的用途；否则，乙方须承担因泄密而引发的全部责任。如乙方违反保密义务，甲方有权解除本合同、要求乙方返还已收取的全部合同款，追究因乙方泄密所造成的甲方损失，并要求乙方支付本合同总金额10%的违约金。
（五）如乙方存在违约行为，或拒不向甲方支付违约金、损害赔偿金或退还已付款项的，甲方有权使用履约保证金予以抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。如上述金额不足以抵扣乙方应赔付和支付金额的，乙方还应补缴不足金额部分。
（六）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
（七）甲方及相关预算单位未按合同约定支付货款，每天将承担应支付金额万分之一的违约金，最多不超过总金额的5%。乙方理解并认可因其财务封账等客观因素不具备支付条件的，不视为违约；因当地财政经费因素需要单独约定支付方式的，由乙方与用户协商签订补充合同为准，因此种情况下导致延期支付不视为违约。
（八）甲方及相关预算单位无正当理由中途退货，应向乙方偿付退货部分货款5%的违约金。
七、分包与转包：
  （一）本采购项目严禁乙方将采购合同义务整体或部分转包给第三人。乙方转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，甲方将依法追究乙方的违约责任，并有权直接解除本合同。乙方应承担因转包行为给甲方造成的全部损失，并另行向甲方支付合同总金额10%的违约金。
  （二）乙方不得采取分包方式履行本合同。
八、质量保证期
   （一）质量保证期为验收合格之日起     个月，如约定的质量保证期短于国家法律、行政法规规定的，以国家法律、行政法规的规定为准。
   （二）质量保证期的定义：指货物可以满足消防工作正常使用且符合国家、行业质量标准，且不会导致人身或财产损害风险的期限。
   （三）在质量保证期中甲方发现货物无法正常使用或存在导致人身或财产损害的风险，则乙方应按本合同约定区分质量问题的性质向甲方承担违约责任，对于质保期内货物因质量问题所造成的人身或财产损害，乙方应全额赔偿，甲方亦会根据人身或财产损害的情形，就乙方未提供质量合格货物的违法/犯罪行为向有管辖权的行政机关/司法机关进行移送。
  （四）如果货物发生故障后，乙方应在甲方通知之时起在   小时内提供检修服务（检修完成时限不得超过   个小时）。在质保期内，如检修后仍无法排除，乙方应在  小时内提供不低于故障设备规格型号档次、价格相当的备用货物供甲方无偿使用；在质保期外，乙方应在满足前述条件下，与甲方商定后酌情收取费用。前述情况直到故障货物修复。如乙方不能满足上述要求，则每次乙方需及时赔付对应货物价款不高于5%的赔偿金。如上述情况在1年内发生3次，则乙方需在10个工作日内支付甲方提出的不超过合同总金额     %的赔偿金（建议赔偿金比例不超过合同总金额的10%）。货物经供应商3次维修或更换仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。
九、不可抗力
甲乙双方均不承担由于不可抗力的原因所造成的无法交货或其他违约责任，不可抗力包括战争、叛乱、严重火灾、水灾、地震等人力无法抗拒的原因，以及双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。乙方应清晰知晓俄乌战争等已发生事件并不属于本合同项下的不可抗力因素。若乙方因不可抗力事件导致无法交货或无法按时交货的，乙方应当立即通知甲方，同时，乙方须取得有关权威机关出具的不可抗力证明并在10个工作日内向甲方提供，甲方有权对其真实性、合法性进行审查并决定是否采纳。乙方不得因自身履约能力不足或者因正常的商业风险导致的无法交货或者无法按时交货向甲方主张不可抗力。
十、合同纠纷
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方首先通过友好协商解决；如不能通过友好协商解决的，任何一方可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。若乙方违约，甲方为实现债权产生的诉讼费、鉴定费、律师费、保全费等（不限于此）均由乙方承担。
十一、合同生效
1.合同正本一式4份，甲乙双方各执2份，自双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
2.本合同如包含合同附件，合同附件与招标文件是合同不可分割的一部分，对甲乙双方具有同样合同效力。
3.本合同未尽事宜，双方协商一致后签订补充协议，如补充协议与本合同冲突的，以补充协议为准。
十二、合同的解除与变更
1.合同生效后，除不可抗力和法律规定的外，甲乙任何一方不得无故解除或变更合同。
2.合同的变更以“补充协议”、“备忘录”或“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等法律效力。
3.变更或解除合同所产生的费用或造成的损失由责任方负责。如双方都有责任的，按照责任比例分别负担。
十三、联系方式
1.本合同甲乙双方发出与本合同有关的通知或回复，应根据相关事项的重要程度，以纸质文件、电子文件、微信短信、电话等方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地并经甲方或者甲方指定的人员签收方视为送达。
2. 合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至本合同载明的以下通讯地址、业务邮箱，一方变更通讯地址、业务邮箱的，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址、业务邮箱通知对方。变更方不履行或者不及时履行通知义务的，导致相关通知或回复无法送达的，则以相关通知或回复被退回之日为送达之日，且由变更方承担一切不利后果。
	
	名称
	地址
	联系人
	联系电话
	业务邮箱
	备注

	甲方
	
	
	
	
	
	

	乙方
	
	
	
	
	
	


十四、本合同中，乙方还需要按照以下售后服务方案内容（附件    ）和技术培训方案（附件    ）执行。

合同附件
1采购合同品名数量金额明细表
2.廉洁协议书
3.第   批次发货清单

4.《消防车辆验收报告》表
5.售后服务方案
6.技术培训方案
甲方：                                 乙方：                                   
法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：
日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日
电话：                                 电话：
开户行：                               开户行：
银行账号：                             银行账号：
地址：                                 地址：
第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）技术条款差异表

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）其他技术资料
三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料
四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（如果有）

（二）《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如果有）

（三）关于产品成本之和的承诺函（如果有）

（四）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

	投标人名称
	

	包号及标包名称
	数量
	投标报价（小写）

	
	
	

	投标报价（大写）：                           

	备注：


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表
项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

包号：
	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	原产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术文件
（一）技术条款差异表

项目号：

招标项目名称：

包号:

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列条款进行比较和响应，在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

4.投标人应据实响应差异表，若投标人某条参数的差异说明填写为无差异，但实际投标应答又不满足招标文件要求，则视为其交付的产品应当无差异满足招标文件第二篇项目技术规格、数量及质量相关要求。

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品的节能产品认证证书复印件（认证证书须由国家确定的认证机构出具，且处于有效期之内)。

2. 提供所投产品的环境标志产品认证证书复印件（认证证书须由国家确定的认证机构出具，且处于有效期之内)。
（三）其他技术资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：电子投标文件壹份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为电子投标文件递交截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳采购代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

包号：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应，在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

2.本表可扩展。

3.投标人应据实响应差异表，若投标人某条参数的差异说明填写为无差异，但实际投标应答又不满足招标文件要求，则视为其交付的产品应当无差异满足招标文件第三篇项目商务要求。

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（如果有）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加四川省消防救援总队的四川省消防救援总队2026年超长期特别国债资金支持消防救援领域设备更新项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                              残疾人福利性单位名称（盖章）：

                                                日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如果有）
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
   所投产品为本国产品的有关证明文件
【以财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准】
（三）关于产品成本之和的承诺函（如果有）
承诺函

本公司参加                           活动，因本项目含有多种产品，现对产品成本之和相关情况作如下承诺：

我公司为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该所提供的全部产品成本之和的比例达到_______%。

特此承诺。
（投标人公章）

年   月   日
注：

1.本承诺函格式仅作参考。

2.供应商须如实填报比例数据。

3.关于报价扣除的相关规定，详见本项目采购文件第四篇“资格审查及评标办法”第三条“评标标准”第（三）款“关于本国产品报价扣除比例说明”。

（四）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                      （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，满足法律、行政法规规定的其他条件。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日
（结束）



