[bookmark: _GoBack]附件一：河源理工学校数控专业群CAD-CAM一体化技术实训室升级改造项目清单
	序号
	名称
	材质规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算合价（元）

	一、河源理工学校数控专业群CAD-CAM一体化技术实训室升级改造项目-设备采购

	1
	立式加工中心
	一、加工中心要求：
1.提供自动化接口，能实现加工中心的远程启动、程序可上传到机床内存，能获取机床的状态信息、机床的模式、主轴的位置信息；
2.加工中心的内存容量≥500M，且有数据磁盘；
3.加工中心侧面配自动门，配自动吹扫装置，配以太网接口；
4.加工中心自动化夹具和自动门的控制与反馈信号可以直接接入机床自身的I/O模块，并且由机床自身来控制，其状态可以通过网络反馈给工控机；
5.加工中心能够停在原点位置并把原点状态通过网络传输给工控机；
二、数控系统装置：
1、功能要求：达到数控车铣职业技能等级证书考核标准。
2、数控系统配置要求：
1）最小插补周期：≤0.5ms。
2）总线方式：NCUC总线式。
3）数控系统需具备二次开发功能。
4）数控系统需具备机床调试辅助工具功能。
5）所提供数控系统具有并行控制两类工业以太网总线从站的功能。
6）数控系统需具备数控机床热误差补偿功能。
▲7）机床状态二维码功能：包含机床状态二维码、工件统计二维码、报警历史二维码、故障诊断二维码、调机报表二维码、手机APP二维码以及健康保障二维码，通过手机扫描实时、快捷了解机床状态。（需提供数控系统具备机床状态二维码功能系统界面截图并加投标人盖公章）
8）数控系统支持网络通讯，开通数控系统联网功能，可实时采集数控系统核心参数。
▲3、数控系统支持云数控系统，可连接数字化管理系统，实现实时监控学生考证信息（程序，加工状态）；（需提供相关软件功能截图或第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
1）云数控系统概述：
云数控系统是运用物联网、大数据、云数控等关键技术，围绕数控机床加工效率和质量的提升以及机床的智能化管理，整合国内各项领先技术而开发出的先进车间信息化管理系统。主要有“云管家、云维护、云智能”三大功能，实现制造设备从日常生产到维护保养、改造优化的全生命周期管理，为用户提供设备及产品相关信息的“大数据”。
2）云数控系统功能：
通过大数据平台对数控机床进行定期的“体检”，采集运行过程中的数据，通过单机历史数据的纵向比较和机床集群数据的横向比较，掌握机床健康变化，实现数控机床的健康保障。
4、所提供数控系统具备指令序列加工状态信息显示功能；
三、加工中心主要技术参数：
1.加工范围：
(1)工作台行程(X轴)：≥800mm (2)滑鞍行程(Y轴)：≥550mm (3)主轴箱行程(Z轴)：≥600mm (4)第四轴回转直径：≥250mm 
2. 主轴：
(1)电机功率(额定）：≥7.5kw
(2) 转速范围：≥50~12000r/min
(3) 主轴直径：≥φ150mm
(4)刀柄规格：BT40
▲(5)电机功率X/Y/Z：≥2.3/3.6/4.6kw（需提供产品彩页或产品厂家官网截图并加盖投标人公章）
3. 速度：
(1)切削进给速度范围：1-10000mm/min
(2)X、Y、Z轴快移速度：≥48m/48m/48m/min 
4. 机床精度：
▲(1)定位精度（X/Y/Z）：≤0.01mm（需提供产品彩页或产品厂家官网截图并加盖投标人公章）
▲(2)重复定位精度（X/Y/Z）：≤0.01mm （需提供产品彩页或产品厂家官网截图并加盖投标人公章）
5.刀库容量：≥24把
6.机床外观尺寸（长×宽×高）：≥2460mm×3200mm×2900mm
7.主机重量：≥5000kg
8.配套附件（刀具、刀柄、夹具、脚踏板）
机床踏板 钢制≤1800×1000×210mm踏台、表面要网格镂空,防滑钢板、黑色、垫脚防滑 1张
CNC重型铣床平口钳 6寸 1个
虎钳平行垫块 18件套150mm长,10mm厚（热处理加硬） 1套 
BT40刀柄 BT40-ER32-70L（带拉钉） 5个 
自夹紧钻夹头 BT40-APU16(带拉钉） 1个 
ER32弹性筒夹头 ER32-2mm 1个 
ER32弹性筒夹头 ER32-3mm 1个 
ER32弹性筒夹头 ER32-4mm 1个 
ER32弹性筒夹头 ER32-5mm 1个 
ER32弹性筒夹头 ER32-6mm 1个 
ER32弹性筒夹头 ER32-8mm 1个 
ER32弹性筒夹头 ER32-10mm 1个 
ER32弹性筒夹头 ER32-12mm 1个 
ER32弹性筒夹头 ER32-16mm 1个  
硬质合金重载四刃铣刀 Ø12.0*12*25*75L XH 2把
硬质合金重载四刃铣刀 Ø10.0*10*23*75L XH 2把
硬质合金重载四刃铣刀 Ø8.0*8*20*75L XH 2把
硬质合金重载四刃铣刀 Ø6.0*6*20*60L XH 2把 
硬质合金重载四刃铣刀 Ø4.0*6*20*60L XH 2把 
数显卡尺 500-197-30/0-200mm公英制带滚轮 1把
	台
	10
	 334,400.00 
	 3,344,000.00 

	
	
	
	
	
	
	

	2
	课程资源包
	一、基本要求
1.本数字化制造案例教学资源库系统是一套完整的数控多轴编程课程体系和工业4.0智能制造基于项目资源体系，整个系统包括三轴、四轴、五轴、多轴虚拟机床仿真、工业4.0智能制造个学习单元。每个课时中配有相应的30+视频案例，PPT教程，课后练习。
2.本系统针对案例式教学项目，有效地训练学生编程技巧与实战能力。学生可根据自己的学习需求，通过系统进行针对性、反复性地学习，达到学习效果。每单元还有测验环节来测试学生的成绩。
二、技术要求
1.系统采用B/S结构，不需要安装客户端，满足学生随时随地进行学习的需求，支持移动端访问。
2.采用MVC三层架构进行开发，支持局域网和互联网使用；
3.软件需由PHP开发语言、ThinkPHP框架和layui进行开发；
4.采用Apache 2.4以上web服务器，同时支持iis web端运行；
5.采用开源MySQL数据库进行数据存储；
6.跨平台运行，支持windows、Linux操作系统的部署；
7.必须支持手机端扫码登录；
8.必须支持所有资源扫码打开与下载；
9.必须支持平台搜索功能，任意关键字搜索；
10.支持后台设置所有资源禁止下载，设置指定资源允许下载。
三、功能要求
1.三种用户角色，管理员、教师和学生，不同角色提供不同功能和页面展示；
2.教师可以对学生、班级进行管理，支持批量添加学生账号，同时支持excel导入功能；
3.系统需提供丰富的交互性和情景式学习，主要提供以下几种人机交互模式，如：视频、PPT、模型、作业选择，系统对给出作业自动统计分析；）
4.系统需要覆盖32个学时以上，系统实训内容覆盖数控多轴加工中心、多轴虚拟机床仿真教学、工业4.0-智能制造基于项目资源等方面的基本商务知识点；
5.系统提供至少3套数控编程软件实操案例讲解，主要可包括如下场景的训练：
三轴加工中心
01案例-方体零件加工
02案例-型腔零件加工
03案例-二次残留加工案例
04案例-定位孔零件加工
05案例-开放型腔零件加工
06案例-综合零件倒角功能
07案例-半圆薄壁件
08案例-U形凹槽
09案例-U形凸台
10案例-螺纹加工案例
11案例-组合装配零件加工
12案例-凹球体曲面加工
13案例-凸球体曲面加工
14案例-不规则曲面加工案例
15案例-加工中心高级考证零件一
四轴加工中心
01案例-4X手柄零件
02案例-4X伞型零件
工业4.0-智能制造基于项目资源
01项目分析
02项目分析及MES功能介绍
03项目PLC基本组态
04项目PLC程序块及指令
	套
	1
	 50,000.00 
	 50,000.00 

	
	
	
	
	
	
	

	3
	BT40拆刀台
	定制
尺寸：≥900*600*880mm；台面厚：≥3.00mm
	张
	2
	 1,200.00 
	 2,400.00 

	4
	图形工作站
	1.处理器：Intel i7同等以上处理器；2.内  存：≥16GB；
3.硬  盘：≥1TB SSD；
4.显  卡：≥2GB；
5.显示屏：≥21寸
	台
	10
	 7,500.00 
	 75,000.00 

	5
	画图模块桌子椅子(工具柜一体)
	定制
尺寸：≥长2065*高1350mm
产品材质:冷轧钢板
产品颜色:桔灰色
产品工艺:激光切割，折弯，焊接，酸洗磷化，静电喷塑
	张
	10
	 950.00 
	 9,500.02 

	6
	实训终端
	1.处理器：Intel i7同等以上处理器；2.内  存：≥16GB；
3.硬  盘：≥1TB SSD；
4.显  卡：≥2GB；
5.显示屏：≥21寸
	台
	51
	 7,500.00 
	 382,500.00 

	7
	教师（教学）桌椅
	定制
桌子规格：≥1400*600*750mm.材质:桌面环保高密度板，脚架表面经除油、除锈，酸洗、磷化或喷砂抛丸后静电喷涂;防火耐腐蚀，预留安装面板插座位置。
椅子规格：≥420*400*900mm
材质：橡木，入榫工艺，凳面2.0厚橡木板。环保木器漆、五底三面、硬度高光泽度好、耐水、耐磨、原木色。五金配件，用加厚、优质五金连接件、牢固耐用。
	套
	1
	 750.00 
	 750.00 

	8
	学生桌子
	定制
桌子规格:双人位≥1200*600*750mm.材质:桌面环保高密度板，脚架表面经除油、除锈，酸洗、磷化或喷砂抛丸后静电喷涂;防火耐腐蚀，预留安装面板插座位置。
	张
	25
	 540.00 
	 13,500.00 

	9
	学生凳
	定制
凳子规格：≥250*350*450cm  凳面采用≥2.5cm多层实木板，耐磨，防污，高硬度，圆边圆角处理。金属脚架强度高，钢性好，不变形
	张
	50
	 85.00 
	 4,250.00 

	10
	无线蓝牙音箱
	1、频率响应：≥50Hz-20KHz 
2、阻抗：≥8 ohms 
3、额定功率：≥100W 
4、峰值功率：≥200W/5Min 
5、灵敏度：≥90dB（2.83v/m） 
6、最大声压：≥108dB 
7、尺寸：≥256×451×237mm 
8、低频：≥8 IN×1（210mm） 
9、高频：≥3 IN×2
	套
	1
	 1,650.00 
	 1,650.00 

	11
	无线手持麦克风
	二、无线话筒（1支）
1．充电功率：≥5V，800mA；
2．充电时间：无电约1.5h；
3．通信接口： RS485；
4．通信接口波特率：115200；
5．通信协议：MODBUS-RTU；
6．状态指示：支持无信号，正常工作，报警指示；
7．接收通道：≥2通道。
	套
	1
	 1,390.00 
	 1,390.00 

	12
	24 口交换机
	网络交换机：24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电。
	台
	3
	 1,830.00 
	 5,490.00 

	13
	机柜
	22U网络机柜，规格：≥600×600×1200mm；
	台
	1
	 1,611.60 
	 1,611.60 

	14
	黑板
	推拉平面树脂绿板黑板，环保护眼；尺寸不小于120*400CM
	张
	1
	 1,650.00 
	 1,650.00 

	总合计：元
	
	 3,893,691.63 

	二、河源理工学校数控专业群CAD-CAM一体化技术实训室升级改造项目-配套安装工程

		序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	预算单价
	预算合价

	1
	011605001001
	拆除原有地板及砂浆结合层
	1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 �铲除找平层 人工费+200
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 综合运距
	m2
	70.05
	26.86
	1881.54

	2
	011602001001
	拆除400x400混凝土排水沟
	1.风动凿岩机拆除现浇混凝土 混凝土基础
2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 综合运距
	m3
	3.39
	495.86
	1680.97

	3
	011609002001
	拆除铝合金玻璃隔墙
	1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 镜面、玻璃面
	m2
	33.44
	13.31
	445.09

	4
	011614006001
	窗帘轨拆除
	1.窗帘轨拆除
	m
	55.76
	7.31
	407.61

	5
	011613001001
	拆除吊链灯
	1.成套型荧光灯具 单管
	套
	108
	7.98
	861.84

	6
	011612001001
	拆除金属水管
	1.钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 40
	m
	16.36
	10.88
	178

	7
	011611005001
	拆除金属桥架
	1.金属线槽 宽+高(mm以内) 300
	m
	6.4
	5.09
	32.58

	8
	011611005002
	拆除原有强电线路
	1.线槽内导线 导线截面(mm2以内) 6
	m
	583.2
	0.4
	233.28

	9
	011613001002
	拆除投影仪、投影布
	1.其他电气屏(柜)拆除其他电气屏(柜)
	套
	1
	206.91
	206.91

	10
	030610001001
	设备拆除搬运7台
	1.操作台 �人工*0.7,材料*0,机械*0.7,设备*0,主材*0
	台
	7
	532.07
	3724.49

	11
	010102007001
	回填砂
	1.回填砂
2.人工运土方 20m以内
	m3
	5.09
	236.39
	1203.23

	12
	011101001001
	现浇水磨石楼地面
	1.楼地面普通水磨石整体面层 玻璃嵌条 20+15mm �实际水磨石子浆厚度(mm):20 �合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5
	m2
	74.29
	135.35
	10055.15

	13
	011207002001
	铝合金玻璃隔断
	1.玻璃隔断 铝合金玻璃固定隔断 �合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 �换为【钢化玻璃12】
	m2
	32.12
	183.08
	5880.53

	14
	011302001002
	600*600铝扣板吊顶
	1.装配式轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面
2.方型铝扣板面层 600×600
3.铝扣板面层收边线
	m2
	614.8
	138.18
	84953.06

	15
	011403001001
	乳胶漆墙面
	1.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 �实际底漆遍数(遍):1 �实际面漆遍数(遍):1
2.成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 �实际腻子遍数(遍):2
	m2
	359.01
	35.02
	12572.53

	16
	011507001002
	软膜灯箱专业文化展示板（双面软膜）
	1.基层 墙面灯箱基层 铝合金框
2.灯箱、广告牌面层 灯箱布
	m2
	32.48
	559.1
	18159.57

	17
	010810001002
	窗帘
	1.成品窗帘安装 装饰布帘
	m2
	270.44
	55.94
	15128.41

	18
	010810002001
	窗帘盒
	1.明装式铝合金窗帘轨 双轨
	m
	55.76
	63.66
	3549.68

	19
	030402011001
	成套弱电箱
	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5
	台
	1
	758.25
	758.25

	20
	030412001001
	刚性难燃管 DN25
	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25
	m
	496.24
	12.59
	6247.66

	21
	030412002001
	塑料线槽
	1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120
	m
	96
	18.41
	1767.36

	22
	030413001001
	600x600LED平板灯
	1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000
	套
	65
	171.57
	11152.05

	23
	030413013001
	照明开关
	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联
	套
	4
	27.27
	109.08

	24
	030413014001
	二三插座
	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16
	套
	169
	26.13
	4415.97

	25
	030413014002
	空调插座
	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16
	套
	2
	36.05
	72.1

	26
	030502010001
	网络插座
	1.安装8位模块式信息插座 单口
	个
	53
	33.8
	1791.4

	27
	031001002001
	镀锌钢管 DN32
	1.给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32
	m
	84.51
	60.57
	5118.77

	28
	040804002001
	超六类双绞线
	1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4
	m
	603.95
	3.79
	2288.97

	29
	040804002002
	配线 BV 6mm2
	1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 6
	m
	1154.47
	6.5
	7504.06

	30
	040804002003
	配线 BV 4mm2
	1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 6
	m
	59.59
	5.1
	303.91

	31
	040804002004
	配线 BV 2.5mm2
	1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 6
	m
	1189.31
	3.85
	4578.84

	32
	绿色施工安全防护措施费
	项
	1
	17295.7
	17295.7

	33
	税前工程造价
	项
	1
	224558.59

	34
	增值税销项税额
	项
	1
	20210.27

	35
	总造价
	项
	1
	244768.86






