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第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受重庆市消防救援总队（以下简称：采购人）的委托，对重庆市消防救援总队自然灾害应急能力提升工程装备建设项目（灭火救援装备）车辆部分采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容
	包号/名称
	最高限价
（万元）
	投标保证金
（万元）
	中标人数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	包17：防化洗消消防车
	140
	1
	1
	工业

	包18：前突皮卡车
	900
	9
	1
	工业

	包19：强臂破拆车
	2418.15
	20
	1
	工业

	包20：干粉消防车
	134.44
	1
	1
	工业

	包21：远程供水系统A
	3200
	20
	1
	工业


二、资金来源

预算内资金，预算金额为6792.59万。

三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目包20专门面向中小企业采购，所投产品制造商应为中小企业，供应商应提供其货物制造商的“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”。

注：

1.“中小企业声明函”应由供应商出具，并加盖供应商公章，声明函格式详见采购文件第七篇“中小企业声明函”；

2.“监狱企业证明文件”应当由供应商提供其货物制造商属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

3.“残疾人福利性单位声明函”应由供应商提供其货物制造商出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。
（三）本项目的特定资格要求：无

四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）网上下载本项目招标文件、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标下载与否，均视为已知晓所有招标内容。
（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（三）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

2.报名方式：无需报名。

（四）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（五）投标截止时间：2024年6月17日北京时间10：00

（六）开标时间：2024年 6月17日北京时间10：00

（七）开标地点：同投标地点

五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.转账方式

1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

	  户名:重庆联合产权交易所集团股份有限公司

	包号
	银行信息

	17
	账号1
开户行
重庆银行七星岗支行

账号
150101040015061168158



	18
	账号1
开户行
重庆银行七星岗支行

账号
150101040015061157494



	19
	账号1
开户行
重庆银行七星岗支行

账号
150101040015061155475



	20
	账号1
开户行
重庆银行七星岗支行

账号
150101040015061157076



	21
	账号1
开户行
重庆银行七星岗支行

账号
150101040015061163868



	银行行号： 
请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 
路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。 


1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在中国政府采购网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市消防救援总队

联系人： 刘雪松  梁爽

电  话：023-67315137 67315275

地  址： 重庆市渝北区云杉北路77号

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：史庭茜  白喆  

电  话：023-67561982   67703509   

传  真：023-67707519

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座503室

第二篇项目技术规格、数量及质量要求

一、招标项目一览表
	包号
	产品名称（也即是核心产品）
	单价限价（万元）
	数量
	单位
	备注

	17
	防化洗消消防车
	140
	1
	辆
	投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	18
	前突皮卡车
	30
	30
	辆
	

	19
	强臂破拆车
	483.63
	5
	辆
	

	20
	干粉消防车
	134.44
	1
	辆
	

	21
	远程供水系统A
	800
	4
	套
	


二、招标项目技术需求
“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。
“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
总体要求
（提醒：总体要求也需要在投标文件技术条款差异表中响应）

※1.所有产品凡有国家标准或行业标准的必须达到其要求。（此条必须响应，否则无法通过符合性审查）须在合同约定货物送达时间内包17-21提供整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》（复印件）、且提供型式试验合格的检验报告（复印件）或自愿性产品认证证书（复印件）。车辆公告或检测报告或证书中的车辆名称与招标车辆名称不需要完全对应，但车辆功能及技术指标应符合招标要求。

※2.投标产品中涉及非国产部件的，投标人须书面承诺（提供承诺函并加盖投标人公章。格式自拟）部件是合法渠道获取并在境内合法销售的产品，同时承诺能够通过国家进出口管理部门检验，交货时必须提供有效的与交货产品一一对应的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法获取渠道证明，交采购人留存。
※3.投标文件响应要详细，响应方案要明确，具体性能技术指标响应要明确，严禁模糊处理；投标文件应给出详细设计方案（如：设计图纸、三维效果图、实物照片等）及主要部件（如：底盘、消防泵、消防炮、压缩空气泡沫系统、牵引、起重机、照明灯、发电机等）的实物照片、主要性能参数；投标文件中提供的主要部件需质量过硬、性能优良。投标人提供的所有证明文件需真实有效，评标委员会有权对投标人提供的证明、售后保障承诺等文件进行核实。
※4.所有货物上均应标有永久性铭牌，内容包括：生产制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等，并附有产品质量检验合格标志。所有货物上所标识的非中文操作、指示性标识均应在对应部位粘贴永久性防水防脱落中文操作标识，且每件货物包装内须有一套完整的操作使用、维修及相关技术资料，包括整套操作使用说明书（中文）。
※5. 招标文件中提出的各项功能要求和技术指标是对项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于投标时已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。
※6.交车时，投标人必须随车提供电路图、液压系统原理图、零部件目录、维修手册、中文操作说明书等完整技术资料。
※7.所有喷涂及标识应符合消防救援队伍相关标准，满足采购人要求。
※8.车辆需配备前后轮胎压监测系统，在驾驶室内设置胎压数值显示设备。
※9.所有消防车的核心装备消防泵、消防炮、泡沫发生系统等需要第三方检测报告。
※10.所有消防车均符合通用技术条件 GB7956 下相关分类技术要求。

※11.所有消防车车载收音机必须具备USB接口、蓝牙、外接音视频播放功能。驾驶室设置不少于2个220V电源输出接口和USB电源输出接口。

※12.所有消防车车身具备360度全景行驶记录仪并带相应尺寸显示器。
※13.所有消防车离去角、接近角遵从底盘出厂数据规定。
※14.车辆交货时每台车附带火焰蓝色防雨牛津布车衣一件，大小满足露天停放时遮挡车身需要。

产品及装备技术要求
包17：防化洗消消防车

1.整车要求

1.1外形尺寸：≤10000mm×2550mm×4000mm。

1.2乘员人数：6。

2.底盘


2.1国产优质底盘。

※2.2排放标准：国六B。

▲2.3驱动形式：4×2。

▲2.4底盘负载能力≥16t。

▲2.5发动机额定功率≥200kW。

2.6柴油驱动。

2.7转向：左侧驾驶，动力助力转向。

2.8最高车速：≥85km/h。

▲2.9制动系统：EBS（电子制动系统）+ESC(电子防侧翻系统)。行车制动系型式：双回路气压制动。驻车制动系型式：弹簧储能断气制动。辅助制动系型式：发动机排气制动。

3.驾驶室

3.1结构：双排座四开门。

3.2座位设置：2+4人，座椅为高舒适型座椅。

3.3设备：空气悬挂司机座椅，电动加热后视镜，自动冷暖空调，电动玻璃升降器，倒车雷达、影像，优质行车记录仪；除原车设备外，加装电器照明、取力器控制开关及指示灯、警灯、100W的警报器、爆闪灯开关等；支持北斗卫星定位，定位方式能够根据采购人需要定制。车载数字集群电台：“与当地公安警用数字集群无限通信系统兼容，与采购人已有的350兆数字对讲终端兼容”。

4.车厢

▲4.1材质：车厢全部采用铝合金型材，器材架为铝合金型材，底板为铝合金板。

4.2结构：设置4具9L空气呼吸器固定支架，预留4只9L空气呼吸器备瓶位置；整车中部下侧分两侧，整车轴荷分布合理，签合同时，提供器材箱设置分布图，所有随车器材采用专用夹具科学合理固定在器材箱内，取用简单快速；器材的布置、固定均按客户的要求。利用抽屉，输转箱，移动推车，滑道，翻门，旋转托架等，逐一分类，按大小放置。排放有序，固定牢靠，一目了然；除轮胎部位外，车辆所有踏板采用铝合金一次成型，表面阳极氧化处理。

5.车顶


5.1车顶铺设平整封板，喷涂专用车用防滑漆，进行防滑处理，保证人员行走安全。左右两侧设有用于疏导积水的铝合金水槽。车顶设置救生气垫放置箱，可锁闭。

5.2车顶护围：采用铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯，内侧安装LED车顶照明灯。

5.3后爬梯
车厢后部右侧设置一架通往车顶的铝合金安全爬梯，梯蹬有防滑设计。

6.卷帘门


6.1材质：采用铝合金拉杆式（横拉杆手把，底部锁）卷帘门，且卷帘门铝合金材质厚度1mm；卷帘门首页整体厚度20mm，卷帘门拉带厚度2.5mm，轨道使用一次成型的铝合金型材。

▲6.2结构：顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座；并且安装有传感器，可通过驾驶室内的指示灯了解卷帘门开闭状态。

6.3布局：合理分布在车辆两侧，并设计有箱门开启时照明感应开关与行车时箱门开启灯光报警装置；

7.脚踏板


7.1材质：优质铝合金型材。

7.2结构：该脚踏板采用铝合金型板整体拉制结构，强度高于骨架焊接结构形式，宽度50cm，可承重150kg以上，踏板面采用横纹防滑设计，带双重锁定功能，防止踏板在行车过程中受震后自行翻转，并采用防尘防滑设计。踏板边缘设有黄色警示灯。

7.3布局：器材箱左右两侧。

8.发电机


8.1电压：220V。

8.2频率：50HZ。

▲8.3额定功率≥10Kw。

8.4最大功率≥12KVA。

9.升降照明灯


▲9.1主灯功率≥4×400W。

9.2照明灯：LED。

9.3离地高度≥8m。

9.4旋转范围：0-360° 。

9.5俯仰范围：0-360°。

9.6云台工作电压：12V。

9.7安装形式：车箱顶部，可无线控制。

9.8线缆模式：全内置线，包括灯头处，简洁美观。

9.9云台系统：铝合金型材框架，顶部安装爆闪灯。

10.
化学洗消罐

10.1总载液量：500 L。

10.2材质：罐体材质为304不锈钢材质制作而成，罐体所有板材厚度≥4mm，罐体使用保质期为10年。 

10.3管道：水液罐设有带弯头的溢水管及带弯管的防溢水补水管，补水管道应从罐顶向下注水；65mm的补液口1个；高液位截止阀和泄压阀；水液罐设有排污口及不锈钢球阀；设有水液罐液位指示器。

▲10.4交车时，须提供化学洗消罐探伤检测报告。

11.锅炉加热装置


11.1锅炉系统最高加热温度≥95℃。

▲11.2最高使用压力不高于1MPa。

▲11.3洗消泵：流量≥10L/min。

12.电气系统


12.1警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯, 器材箱两侧顶部安装红蓝色频闪警示灯，加装100W警报器（音量可调）与长排红色高亮度LED警灯、预留经双电瓶变压12V的电源（功率300W），车载对讲机电源接口1个。

12.2器材箱外照明：器材箱两侧顶部各安装两个LED灯带式照明，用于车侧照明；车顶后部安装一个LED照明灯，可调节照明角度，用于车后照明，亦可作为吊机作业时的辅助照明。

12.3器材箱内照明：器材箱卷帘门轨道内侧设置高亮度LED灯带，保证取放器材时的箱内照明。在上装总电源打开的情况下卷帘门开启后自动照明，同时驾驶室内设有开关，白天可手动关闭以节省电量。同时在驾驶室内设有卷帘门未关闭指示灯，便于驾驶员掌握箱门开闭情况。

12.4安全信号指示灯：车辆两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯；翻踏板前后及吊机支腿上安装有黄色警示灯。

12.5驾驶室内电气面板：驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、箱外照明开关、箱内照明开关、卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯。

▲12.6倒车影像系统：车辆加装倒车显示、行车记录一体机（内存≥32G）、360°3D全景，驾驶室内设置7寸显示屏,加装中文语音播报倒车、转向系统。

12.7自动充电装置：器材箱左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离。电瓶组原装位,安装在左侧临近驾驶员操作区。

12.8上装电气要求：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护。

13.随车文件：

底盘使用、维护中文说明书三套（底盘厂家提供）；

底盘质量保修卡、合格证；

底盘随车配件清单、发动机号、车架号拓印件各2份；

消防车整车合格证、消防车一致性认证证书复印件、车辆技术参数表各1份；

上装使用操作说明书（中文三套），附操作演示示范光盘；

上装电路布线图、电器原理图、维修线路图各3份（提供电子和纸质）；

上装维护保养说明书（中文三套、附电子版）；

标准随车附件、器材清单；

消防车维修、保养手册以及零配件目录。

14.随车器材：包括但不限于国家标准GB7956配备内容。提供详细器材配备清单，随车器材应能满足车辆正常使用需要。

15.涂装要求：按照《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求进行涂装。

包18：前突皮卡车

1.底盘：

1.1国产优质皮卡底盘；

▲1.2柴油发动机功率≥120kW；

※1.3排放标准：国六B；

※1.4驱动型式：4×4；自动变速箱。

▲1.5最小离地间隙≥220mm。

2.车辆最大总质量≥2.8t；整备质量≥2.1t；整车尺寸（长×宽×高）≥5600mm×1800mm×1800mm。

3.驾驶室：四门，原装双排驾驶室。座位设置：2+3，其中前排2座，后排3座。

▲4.配置：ABS或同功能配置、车身稳定控制（ESP）或同功能配置、刹车辅助系统（BAS）或同功能配置、牵引力控制（TCS）或同功能配置、后倒车雷达、倒车视频影像、双安全气囊、胎压监测、无钥匙进入（前排）、无钥匙启动、电动车窗、后视镜电动调节、方向盘上下调节，原车空调。车尾加装拖车钩。

▲5.器材箱：车辆配备两套可拆卸式器材箱体，防雨防尘，内部设置有铝合金器材架。设计尺寸为长（1700mm±100mm）×宽（1500mm±100mm）×高（1500mm±100mm），该尺寸可根据用户实际需求定制。设计尺寸满足皮卡车装载方仓后的国家道路运输限制条件。器材箱左右两侧以及尾部各设置铝合金卷帘门或上翻门，启闭灵活、密封性好、噪音低、外形美观、轻便可靠，所有器材厢门锁均可通用一把钥匙开启，器材箱内带有照明装置。器材箱地板铺设不低于2mm花纹铝板。器材区须做隔音、防震、降噪处理。

6.器材架：采用高强度铝合金型材搭设，隔断空间可调，能最大限度地提高空间利用率和可变性、空间利用率≥80%。

7. 器材箱布置原则：器材箱布置按人体工程学原理进行设计，按器材的使用频率和实战灭火的需要配置和放置器材，中标后与使用单位协商确定。

8. 器材的固定原则：装夹牢固，取用方便；使用防振、防脱落、防划伤的专用夹具固定器材。

9. 支持北斗卫星定位，定位方式能够根据采购人需要定制。车载数字集群电台：“与当地公安警用数字集群无限通信系统兼容，与采购人已有的350兆数字对讲终端兼容”，

▲10.前端配备电动绞盘，可自动排线，额定拉力≥3000kg，钢丝绳长度≥15m。

▲11.车辆前部安装不少于6只越野照明灯（单只灯功率≥50W）；车厢两侧上部各配置2只爆闪灯；器材箱后部配置2只照明灯。 

12.警灯警报：车头前顶部设置红色长排式警灯、单音≥100W警报器。警灯警报电路为独立附加电路，控制器安装在驾驶室内。

▲13.配备能实现360°全景行车记录仪,具有夜视功能，夜间图像清晰，自动循环录影。内存不小于32G，拍摄时间不小于6小时，配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头。

14.外观油漆

14.1厢体所有焊接金属面应打磨光滑、无毛刺，并喷漆处理。

14.2漆料：车厢表面喷涂消防红色。

14.3反光带：为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准的荧光反光带。

14.4涂装要求：按照《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求进行涂装。

15.标识标牌：所有操作开关及仪表均有符合规范的中文防水金属标识。

16.随车资料及保养件：

底盘使用、维护说明书1份；

底盘质量保修卡、合格证1份；

底盘维修手册1份；

底盘改装手册1份；

底盘厂家提供的底盘随车配件清单1份；

车辆整车合格证1份；

上装操作使用说明书
3份（纸质版、光盘、U盘电子版各1份）；

上装维护保养说明书3份（纸质版、光盘、U盘电子版各1份）；

上装零配件目录图册
3份（纸质版、光盘、U盘电子版各1份）；

随车工具清单、器材清单1份；

车架号、发动机号拓印件各2份；

车辆交接清单1份；

原装底盘保养滤芯1套（空滤、柴油油滤、机滤、空调滤芯）各1件；

干粉灭火器（≥2kg）1具。

17．随车器材装备

17.1手抬机动泵（1台）

17.1.1水泵类型：单泵单级离心泵。

17.1.2引水方式：全自动无油旋片式真空泵引水。

17.1.3吸深≥7m。

▲17.1.4引水时间≤13s（需在检测报告中体现）。

17.1.5进水口口径：90mm、出水口口径：80mm。

17.1.6额定压力≥0.65MPa。

▲17.1.7额定流量：吸深3m时，工况优于流量1440L/min、压力0.65MPa；吸深7m时，工况优于流量930L/min、压力0.65MPa。检测报告可不完全一致，但需同等压力时流量优于要求数值。

17.1.8整体结构：全自动一体化操作面板并且有步骤提示。

▲17.1.9扬程≥90m。

17.1.10发动机类型：双缸、四冲程、卧式、风冷、汽油。

17.1.11最大输出功率≥33Kw。

17.1.12点火方式：晶体管电子点火。

17.1.13重量≤120kg。

17.1.14启动方式：手启动、一键式按钮启动。

17.1.15提供第三方检验（测）机构出具的型式试验或委托检验报告复印件。

※17.1.16符合GB6245-2006《消防泵》标准要求。

17.2手提式强光照明灯（1个）

17.2.1用于消防员现场作业照明，使用锂离子电池供电，采用LED光源。

17.2.2防爆等级不低于Exia IIC T6 Gb（提供防爆证书复印件）。

▲17.2.3采用大功率LED光源，配用光源：主光源LED(12W×2)，光源平均使用寿命≥100000h；LED散热器与电池进行有效隔离。可用按钮调节光源冷色或光源暖色。强光照度平均值≥1000lx，弱光照度平均值≥800lx，测试照度距离5m。

17.2.4外壳采用高硬度合金或不低于同等性能材料，防护等级不低于IP66。

17.2.5电池循环使用寿命≥1000次，额定容量≥2.5Ah，额定电压≥22V，充电时间≤6h，连续工作时间：连续放电时间:≥5h(聚光强光)、≥10h(聚光工作光)、≥8h/≥4h(泛光强光单侧/双侧)。

17.2.6强光、工作光、黄光、警示灯可随意转换，灯具或充电器设有过充、短路保护电路及充电显示装置；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能；设有电量显示功能。

17.2.7重量≤1.3kg。

17.2.8灯具的明显位置应有产品名称，产品型号，防护等级、产品编号、制造厂家。

▲17.2.9符合GB30734《消防员照明灯具》，外观样式符合应急管理部消防救援局统型标准。

17.3激流救生衣套装（5套）（含牛尾绳、割绳刀、抛绳包、高音哨、失手弹力绳、自感应频闪灯、铝质D型安全钩、裆带）

每套包含但不限于激流救生衣1件，牛尾绳1根、割绳刀1把、失手弹力绳1根、抛绳包1个、高音哨1个、铝质D型安全钩2个、裆带1副、自感应频闪灯1个。

17.3.1激流救生衣（含裆带）

17.3.1.1技术性能符合《船用工作救生衣》（GB/T32227—2015）的规定。浮力≥120N，可应对所有激流水面作业。

17.3.1.2材质：600D防水提格牛津布面料，二次发泡闭孔泡绵浮力材质。织带全部采用高耐磨尼龙；快速脱卸逃离装置，包含快拉压扣和不锈钢配件。

17.3.1.3背部带有牵引绳连接拉环，用于连接快解式牵引绳。背部另外有一个额外挂点以及魔术织带可放置频闪灯或者荧光棒。三段式可调腰带，氯丁橡胶套管式下摆腰带。

17.3.1.4功能挂点：四方位卡座≥3个，D扣≥6个；两侧快卸装备带，可挂抛绳腰包。配有可卸式颈托。

17.3.1.5加强型卡扣，宽度≥4.5cm；子母扣设计：插扣采用3排POM（聚甲醛树脂）材料，长短可调。

17.3.1.6在淡水中浸泡24h后，其浮力损失不超过5%。

17.3.1.7反光带应360度环形可见，面积≥300cm2。

17.3.1.8整体环绕型紧缚带不少于2条，宽度≥3cm。

17.3.1.9衣身应能承受3200N的作用力30min而不损坏，肩部应能承受900N的作用力30min而不损坏。

17.3.1.10前侧大容量口袋≥2个；塑胶挂块（4孔）≥2个。

17.3.1.11快速解脱救援带在扣件闭合状态下应能承受不小于2500N的拉力。

17.3.1.12配有可拆卸式腿部固定带（裆带）。

17.3.1.13型号、颜色在合同签订时根据实际需求确定，投标人须按采购人要求印制前后部标识和制作魔术贴。

17.3.1.14提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。

17.3.2牛尾绳（含铝质D型安全钩）

17.3.2.1独特的快速解脱系统可以确保救援人员遇到特殊情况时迅速脱离，一端为O型环，另一端为铝质D型安全钩，整个织带具有良好的弹性延展效果，用于作业时防止外力过猛对救援人员造成冲击，紧急情况下，救生衣可快速与该牵引绳分离。

17.3.2.2牛尾绳静止长度75±5cm，拉伸后长度115±5cm。

17.3.2.3铝质D型安全钩： 符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的规定；材质：铝合金；纵向破断强度≥23kN，横向破断强度≥10kN，开口破断强度≥7kN；长度≤120mm；开口尺寸≤25mm；重量≤150g。

17.3.2.4提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。

17.3.3割绳刀

17.3.3.1刀片采用420HC不锈钢或同等性能材料，平角刀刃面、内卷式刀刃和锯齿状刀背结构，一面为锯齿面和割绳钩，另一面为刀片。刀面光滑平整，无裂纹、毛刺、凹痕、缺损。

17.3.3.2刀身采用耐腐蚀、防锈材料制造，刀头为钝头设计防止误伤，同时也能作为一字螺丝刀使用。

17.3.3.3独特刀鞘设计，牢固固定刀体。双面安全开关，单独按一面不会弹出。

17.3.3.4手柄采用橡胶覆盖，加强摩擦与握力效果，整体可牢固固定在救生衣挂点上。

17.3.3.5具备开瓶器、氧气瓶气瓶阀门扳手等功能。

17.3.3.6整刀长≤20cm，刃长≥7cm，重量≤165g。

17.3.3.7提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。

17.3.4抛绳包

17.3.4.1采用高强力过胶尼龙面料或更优材质，桶型外包设计，采用腰挂式携行，带有一个D型金属环，可以连接挂点。绳包底部带有网布设计，可排出积水。

17.3.4.2绳索可漂浮，颜色鲜艳、绳索长度≥20m，直径6mm—8mm。

17.3.4.3绳索破断强度≥18kN，漂浮时间≥48h。

17.3.4.4绳索应为包芯绳结构，主承重部分应由连续纤维制成，绳芯标注生产厂家信息。

17.3.4.5顶部带有紧绳收口和塑料插扣，可快速取用绳索。

17.3.4.6绳包具有荧光标识，便于夜间作业。

17.3.4.7提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。

17.3.5高音哨

17.3.5.1高音哨与普通带珠口哨大小相近，不带珠，可以减少水分残留，三气室设计，音量大于等于110分贝以上。

17.3.5.2沾水后可以正常发声。

17.3.5.3高音哨配高弹力回收绳，自动伸缩，绳索拉长不超60cm，金属锁扣，方便挂接。

17.3.6防水频闪灯

17.3.6.1重量≤50g，便携且易部署于救生衣挂点上。

17.3.6.2光通量≥100流明，频闪模式不少于2种。

17.3.6.3标准续航能力≥130h。

17.3.6.4防水等级≥IPX7。

17.3.7失手弹力绳

17.3.7.1弹力绳材质为钢丝内芯，高品质软胶包围，弹力大、自由伸缩，主要用于与割绳刀与救生衣相连接。

17.3.7.2弹力绳自然长度为30cm—40cm，伸缩长度最大为100cm—120cm，绳索直径不大于1cm。

17.3.7.3弹力绳两端材质均需防锈电镀处理，一端为挂扣，另一端为不锈钢圈。

17.3.7.4弹力绳承受拉力不小于10KG。

17.3.8提供符合招标文件的第三方检（验）测机构出具能够证明产品质量合格的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。

17.3.9提供与所投产品一致，能够证明产品技术参数且能够展示完整成品设备的照片和视频（3min内中文解说词，视频装入U盘，和投标文件一起密封递交）。

17.4充气救援艇（橡皮艇）（1艘）

17.4.1具备较强耐磨、防撞、抗老化性能。材料撕裂强力≥75N，黏合强度≥40N/25mm，全体材料应在-20℃~60℃工作温度范围内，保持其全部的使用性能。

▲17.4.2长度：船体（长宽）不小于420 cm×190cm；船体（内长宽）不小于300 cm×90cm，重量≤90kg。独立气室≥5个，最大载人数量≥7人，最大载重≥1000kg。

17.4.3充气式拉丝底板，加装底部装甲防护，M型船底。

17.4.4艇身设有360度防撞弦，防撞弦以下部位采用加强防护装甲，增强强度和耐用性。

17.4.5船艉板设置快速排水孔≥2个，排水孔配有盖子和导流装置，便于快速排出积水。

17.4.6船艉板外侧加装舷外机挂架护板，船艉板内外两侧设置金属拉环≥4个，每侧≥2个，用于固定船外机、油箱和拖船使用，船艇四周增加反光条，增加夜间辨识度。

17.4.7船身周围配有船边绳，艇的内外金属环挂点≥10个。

17.4.8配备一体成型无缝船桨≥2个，配置电动、手动充气泵各一套，舟艇维修工具包1个，内含胶水、气嘴扳手以及舟艇材料等。

17.4.9当艇上人数达到最大允许成员数，且艇上所有人都移至船体一舷时，配备制造商规定的最大功率发动机的艇不会倾覆。

17.4.10舷外机

17.4.10.1根据配备的舟艇船艉板高度和辖区水域情况选择短轴或者长轴马达。

▲17.4.10.2功率30匹，2冲程/2缸，油箱容积≥24L。

17.4.10.3舷外机（螺旋桨）安装防护罩，配备备用油箱1个、备用油管1根和维修工具包1个，内含螺丝刀、钳子、火花塞套筒、火花塞扳手、火花塞、打火绳等。

17.4.11配备使用说明书、使用操作视频。投标人须按采购人要求印制标识。

17.4.12提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。

17.5机动链锯（1把）

17.5.1二冲程汽油发动机。

17.5.2功率≥2.5kW。

17.5.3怠速：2000rpm—3000rpm。

17.5.4最高功率转速≥9000rpm。

17.5.5导板长度：33—50cm。

17.5.6最大功率时链条速度≥17m/s。

17.5.7重量≤5kg。

17.5.8配备2根同型号备用拉手绳、锯条，维修工具1套（含火花塞）。

17.5.9提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。

17.6湿式水域救援服（5套）

17.6.1上装和下装分体式结构，主体采用≥3mm弹性氯丁橡胶。

17.6.2腿部有存放工具的口袋，口袋底部有排水孔且带有D型环和弹力绳。

17.6.3臀部、膝部、肘部、肩部使用增强耐磨性的5mm补强材料加厚处理。

17.6.4衣袖、裤腿处设有5cm宽反光带，袖口、裤口处拉链开合，袖口、裤口O型密封圈。

17.6.5拉伸强度：面料经150N、持续10s的拉伸强度试验，经向、纬向均未出现断裂现象。

17.6.6接缝强度：接缝经100N、持续10s的接缝强度试验，未出现断裂现象。

17.6.7耐磨性能：面料经2000次循环摩擦后，未被磨穿。补强材料经6000次循环摩擦后，未被磨穿。

17.6.8耐静水压性能：面料在静水压100kPa下5min后，未出现水滴渗漏。

17.6.9速干衣参数：速干衣材质为锦纶莱卡或涤纶莱卡，分体式长袖长裤，颜色为蓝色或橙色，厚度0.5mm至2mm，高弹贴身，立体裁剪，穿脱方便，防晒防蛰。

17.6.10型号在合同签订时根据实际需求确定，投标人须按采购人要求印制标识。

17.6.11提供符合招标文件的第三方检（验）测机构出具能够证明产品质量合格的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。

17.6.12提供与所投产品一致，能够证明产品技术参数且能够展示完整成品设备的照片和视频（3min内中文解说词，视频装入U盘，和投标文件一起密封递交）。

17.7救生圈 （2个）  

17.7.1符合《救生圈》（GB 4302—2008）的规定。

17.7.2材质：内充材料为闭孔型发泡材料。

17.7.3外径≤80cm，内径≥40cm，厚度≥100mm。

17.7.4重量≥2.5kg，浮力≥145N。

17.7.5在自由悬挂情况下，承受90kg重量持续30min无破裂和永久变形。

17.7.6外围装有直径≥9.5mm、长度≥救生圈外径4倍的可浮把手索。把手索紧固在圈体周边4个等距位置，并形成4个等长的索环。

17.7.7耐高低温，耐火，可抗紫外线，规定高度投落后，无分裂和破碎。表面磨砂处理，外表颜色橙红色，且无色差。

17.7.8每个救生圈上标明名称、制造厂名、制造编号、制造日期及批号、检验机构检验标志。

17.7.9提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。

包19：强臂破拆车

※1.符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》、GB7956.12-2015《消防车第 12部分：举高消防车》要求。

2.整车参数

2.1最大总质量≥30000kg。

2.2整车最高车速≥80km/h。

▲2.3最小转弯半径≤23m。


3.底盘

3.1优质底盘。

※3.2排放标准：国六B。

3.3驱动形式：6×4/8×4。

3.4底盘最大允许总质量≥33000 kg。

▲3.5发动机额定功率≥300kW。

3.6柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机。

3.7转向：左侧驾驶，动力助力转向。

▲3.8制动：采用双回路制动系统，带ABS。

3.9蓄电池：24V直流，容量≥200Ah；在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。

3.10驾驶室内配有电源总开关。

3.11燃油系统≥320L燃油箱；油箱盖带锁；燃油过滤器，油水分离器；消音器，排气口朝后下方。

3.12其他制动系统：电气制动系统（EBS）；前后盘式制动器；双回路压缩空气制动。

▲3.13驾驶室：乘员数≥2人，驾驶室电动翻转装置；中控门锁；两侧可加热电动可调节后视镜，两侧可加热广角后视镜，副驾驶侧前望地镜，电动门窗；收音机，暖风/通风系统，空调系统，粉尘过滤器。

3.14其他设备：近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。支持北斗卫星定位，定位方式能够根据采购人需要定制。车载数字集群电台：“与当地公安警用数字集群无限通信系统兼容，与采购人已有的350兆数字对讲终端兼容”。

3.15底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里）等详细参数对比表。

4.支腿


▲4.1调平方式：自动调平，支腿调平时间≤30s。

4.2支腿操作：自动调平+自动收拢，应急状态可以手动操作。

5.臂架

▲5.1最大工作高度≥18m。

▲5.2最大工作幅度≥10m。

▲5.3附带配件：液压破碎锤（机）、液压剪、铲斗、抓木器、切割锯等（配备至少三种以上功能配件）。

6.安全保护系统

6.1应急功能：所有液压阀都带有应急机械操作；系统带有应急动力单元，发动机、油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。

6.2上下车互锁：支腿未稳定支撑，臂架不能离开支架；臂架离开支架，支腿不能动作。

6.3臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。

6.4软腿保护：当臂架在动作过程中，若支腿出现离地，自动声光报警，并只允许臂架向安全方向运动。

6.5臂架限制保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。

6.6回转缓冲保护：回转突然停止时，系统能够有效实现缓冲 。

6.7臂架防干涉保护：对臂架可能发生相互干涉、与车体干涉的点进行固有程序限制，保证误操作时，不发生干涉与碰撞。

6.8支腿动作报警：支腿动作时，声光提示，防止碰撞伤人。

6.9器材箱门未关提示：如果器材箱门未关，驾驶室光报警，防止行车发生事故。

6.10应急收回动力：汽油发动机泵组。

7.电气系统

7.1运动控制器：适应于温度变化范围大、高振动、高冲击、强电磁干扰等等恶劣的工作环境。

7.2显示屏：坚固、防水抗震，适应高低温环境等恶劣的作业环境。

7.3远程数据监控模块：具备实时定位功能，工况数据监控。

7.4警灯警报器系统：驾驶室顶两侧警灯，车尾两边红色或蓝色频闪警灯；警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声，警笛声，对外喊话等多种功能。

7.5整车线束：全车采用线束及防护等级IP67接插件设计。

7.6集中式配电盒：整车采用独立电源配电系统设计。

7.7近控操作面板：车身配置集成近控操作面板。

7.8臂架便捷操作：臂架一键收车。

7.9警示灯具：各臂架上配置黄色频闪灯。

7.10照明灯具：各操作处及器材箱内均配置照明灯。

7.11倒车视频系统：驾驶室内高清显示屏，并配有导航系统。

7.12自动视频存储：可实现48小时行车记录存储。

7.13自动充电分离装置：配置蓄电池自动分离式充电装置。

7.14驾驶室电源接口：驾驶室配置DC12V、DC24V及AC220V充电接口。

7.15遥控器：集成臂架操作，无线遥控器、充电器2个（220V、24V各1）、电池2块。

8.液压系统

8.1液压系统形式：变量泵+比例阀系统。

8.2系统压力≥20MPa。

8.3应急泵：汽油发动机应急泵组一个。

9.车身及箱体


9.1设置独立器材箱，可容纳多种器材。

9.2材质：骨架采用高强度Q345碳钢或铝合金型材，外蒙皮采用≥2.2mm厚的铝板，内蒙皮采用≥3mm阳极氧化铝板，走台蒙皮采用≥3mm阳极氧化花纹铝板。

9.3结构：器材箱骨架采用高强度铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间采用高强度结构胶粘结，车身外表面光滑、平整、美观，有效减震，避免松动。

9.4卷帘门：采用带锁铝合金卷帘门，卷帘门可用1把钥匙开启，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制 。

10.喷漆和标识

10.1按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。

10.2底盘：原色；轮辋：银色。

10.3荧光带：为保证夜间工作安全，车身加装有荧光带。

10.4主要设备的控制和操作应在车上有固定的性能参数、操纵指示、操作说明和安全警示等清晰、准确、明了的标识，标识标牌采用中文和国际通用符号，标牌应采用耐腐材质，便于观察和清洗。

11.随车文件清单

底盘使用说明书。

底盘质量保修卡。

如为进口底盘则需提供进口报关单。

底盘一致性证书。

发动机号码拓印。

底盘号码拓印件。

消防车使用说明书。

上装部件资料。

消防车随车消防器材清单。

消防车合格证。

消防车跟踪服务卡。

 包20：干粉消防车

1.底盘

※1.1优质底盘，投标文件须提供该型号底盘3C证书复印件并加盖投标人公章。

▲1.2驱动形式：6×4。

▲1.3底盘最大允许总质量≥33000kg。

▲1.4发动机额定功率≥330kW，提供发动机特性曲线。

1.5柴油驱动，直喷涡轮增压、水冷发动机。

1.6转向：左侧驾驶，动力助力转向。

▲1.7制动：采用双回路制动系统，带ABS。

1.8变速箱：同步手动换挡变速箱或自动换挡变速箱。

1.9在驾驶室内设有电路总开关。1套翻盖式充电系统，位于车辆左侧（驾驶员侧），带外部电源插座（220V），不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。

1.10油料箱≥300L（油箱注入口带滤网）。

1.11整车长度≤10000mm，整车高度≤4000mm。

1.12整车比功率≥10kW/t。

1.13 最高车速≥85km/h。

1.14其他设备：近光灯、远光灯、雾灯、倒车灯、转向灯、示廓灯、可调方向盘、刹车自动调整装置、倒车告警音响、挡泥板、前后拖钩、备胎、燃油系统油水分离器、刹车系统空气干燥器、千斤顶、随车工具等。

1.15底盘详细参数：投标人必须提供底盘改装前、后的外形尺寸（长、宽、高，米）、最小转弯半径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、最大车速（公里/小时）等详细参数对比表。

※1.16排放：国六B。

2.驾驶室

▲2.1结构：平头，原装四门，带液压翻转机构，前排电动升降车窗。驾驶员座位可调节。不小于7寸高清彩色倒车监视器，车身配备360度全景摄像头。驾驶室内预留12V车载电台及行车记录仪电源接口。驾驶室顶安装LED警灯，车顶加装警报器。

2.2仪表及感应器：驾驶室内设有电源总开关、警报警灯开关，配备电源逆变器，警灯显示器、警报器开关显示、喊话器等。

2.3其他设备：收音机、雨刷及玻璃液、驾驶室内部照明、冷暖空调、通风单元，风挡玻璃除霜、后视镜、遮阳板、灯光调节、卷帘门警告指示灯、电源连接插接座。

2.4乘员室座椅数≥6人，宜采用2+4布局。座椅应为模具成型配合螺栓固定，不得为焊接拼装，座椅金属材料边缘应光滑，所有座椅需配置3点式安全带，后排座椅设置空气呼吸器支架，适用于9L空气呼吸器（带气瓶保护套），座椅下方应设置储物柜，带锁，防止自动打开。

3.上装车厢

▲3.1结构：全铝合金结构，允许采用焊接、搭接、铆接、螺栓连接等有效连接方式，确保轻质、耐腐、抗压。车厢宜采用低重心设计，提高行车安全性。

3.2上装材质：副车架材质强度不低于Q345钢。车厢除底座框架外应为铝合金材质，不得为不锈钢或碳素钢，尽量减轻上装重量。

3.3器材箱：车厢左右两侧各设置至少3个器材箱，器材装载量不低于100件（套），器材箱采用轻质铝合金卷帘门，做好防尘防水处理，卷帘门开闭应平滑，在任意位置均可悬停，不得下滑。器材箱内部配有LED照明灯，光源随卷帘门动作开关，光线应充足，保证消防员夜间拿取器材方便。器材箱设计应保证最大储物能力，符合人体工程学原理，保证在2个动作以内能拿取所有器材。器材箱内部应采用旋转门、拖拉架、翻板、器材盒等固定机构，提高空间利用率和操作便利性。投标文件应提供器材箱布置设计图，包括尺寸、放置器材数量种类、放置和固定方式。

3.4车顶：车厢顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，车顶应作好防水处理，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。车身右侧后部配一个登上车顶的爬梯，爬梯上部左右两端应有用于抓握的扶手，爬梯外表面应平整光滑，用手触摸不得有尖锐凸起，梯步上应覆盖防滑材料或作防滑处理。车顶两侧设置铝合金护板。

3.5脚踏板：车厢两侧设有脚踏板，应采用铝合金型板整体拉制成型，不得为钢框架覆盖铝合金板，踏板面应采用防滑设计，带有安全锁，防止踏板在行车过程中发生翻转，每个踏板承重≥200kg，踏板边角处应进行包裹，防止磕碰，同时踏板边缘应设置有黄色警示灯或黄色警示灯带。

3.6上装应保持一定的平整度，简洁美观，所有焊接须牢固，光洁，平整；所有缝隙须涂上硅胶，硅胶平整、密封良好。所有小五金件应采用不锈防腐材料。

▲3.7罐体：容量≥6000kg（3000kg×2），额定工作压力≥1.4MPa，不少于以下附件：设有排粉口、进气口；顶部设有加粉口，可作为人孔使用；设有干粉炮出粉口和干粉枪出粉口；罐体设有排余气口、安全阀口。

▲3.8氮气系统：氮气瓶工作压力≥15MPa，氮气瓶总容量≥1200L，带减压器、安全阀、排气阀、压力表等。

▲3.9 干粉炮：有效喷射率≥40kg/s，干粉喷射距离
≥40m，水平旋转角度≥300°，俯仰角≥-10°-60°。

▲3.10 干粉卷盘：2套，电动，工作压力≥1.4MPa，卷盘长度≥40m，干粉枪喷射量≥2.5kg/s，干粉射程≥10m。

4.电气设备

4.1信号设备：驾驶室顶安装LED警灯，车身两侧分别设置全红爆闪灯、LED照明灯不少于2个。车顶后部中央位置安装1个圆柱形旋转警灯。驾驶室顶部安装1个喊话器，驾驶室内安装手持麦克风，消防员可通过喊话器进行公共广播。

4.2照明设备：器材箱及泵房内部安装LED照明灯，上下车踏板处安装照明装置，乘员室内部安装照明设备，车身左右两侧顶部安装LED照明灯，车厢尾部安装LED照明灯，满足夜间照明需要，俯仰和水平角度可线控调节。

4.3控制单元：控制面板开关包括照明、罐进气、炮出粉、枪出粉、炮吹扫、枪吹扫、罐放余气等。适当位置配有照明灯，便于夜间操作。

4.4支持北斗卫星定位，定位方式能够根据采购人需要定制。车载数字集群电台：“与当地公安警用数字集群无限通信系统兼容，与采购人已有的350兆数字对讲终端兼容”。

5.喷漆和标识

5.1按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。

5.2底盘：原色；轮辋：银色。

5.3荧光带：为保证夜间工作安全，车身加装有荧光带。

5.4主要设备的控制和操作应在车上有固定的性能参数、操纵指示、操作说明和安全警示等清晰、准确、明了的标识，标识标牌采用中文和国际通用符号，标牌应采用耐腐材质，便于观察和清洗。

6.随车文件清单：

底盘使用说明书；

底盘质量保修卡；

如为进口底盘则需提供进口报关单；

底盘一致性证书；

发动机号码拓印；

底盘号码拓印件；

消防车使用说明书；

上装部件资料；

消防车随车消防器材清单；

消防车合格证；

消防车跟踪服务卡；

消防车交接清单。

7.随车器材清单

包括但不限于国家标准GB 7956配备内容。提供详细器材配备清单，随车器材应能满足车辆正常使用需要。

※8. 符合GB7956.4-2019《消防车 第4部分：干粉消防车》、GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》要求。

包21：远程供水系统A

▲1.系统组成

远程供水系统由1辆泵浦消防车（配置1套吸水系统、1套增压系统、1套吊臂系统)、2台水带敷设车组成，外观按照《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求进行涂装。系统既可以自身串联供水作业，又可以与其它系统串联、并联、串并联供水使用。最大流量≥400L/s。最大供水距离≥4000m，水带末端压力≥0.3MPa，管径≥250mm。

※2.泵浦消防车：符合GB7956.7-2019《消防车第7部分：泵浦消防车》标准要求。

2.1主要技术参数要求

2.1.1外廓尺寸≤长12000mm×宽2550mm×高4000mm。

2.1.2满载总质量≥29000kg。

2.1.3比功率≥12kW/t。

2.1.4乘员人数≥2人。

2.1.5最高车速≥90km/h。

▲2.1.6爬坡性能≥30%。

2.2.底盘参数

2.2.1驱动型式：6×4/8×4。

2.2.3底盘最大允许总质量≥33000kg。

▲2.2.3发动机额定功率:≥320kW。

※2.2.4排放标准：国六B。

2.2.5燃油类型：柴油。

2.2.6取力器全功率取力器+变速箱取力器。

▲2.2.7燃油箱≥200L（铝合金柴油箱）。

2.2.8驾驶室结构：平头双开门单排座。

2.3吸水泵机组

2.3.1主要组成：浮艇泵、底盘发动机、液压油泵、液压卷盘及管路。

2.3.2浮艇泵数量≥2台。

2.3.3液压驱动。

2.3.4额定压力≥0.2MPa、单个额定流量≥200L/s。

2.3.5出水口径≥250mm。

2.3.6发动机底盘全功率取力。

2.3.7液压卷盘液压油管长度≥60m。

2.4增压泵机组

2.4.1主要组成：发动机、消防泵、离合器及管路。

▲2.4.2发动机最大功率（额定转速条件下）≥800kW。

2.4.3消防泵额定压力：1.0MPa，额定流量≥400L/s，出口直径≥250mm，出口数量≥2。

2.5控制系统

2.5.1控制系统采用PLC控制、具备工况监控、报警、过载保护和计时等功能，可自动监控、调节泵的进、排口压力和流量，保证泵组自动运行，防止产生气蚀。（可手动操作）

2.5.2采用集中式控制面板，可实现吸水、增压泵组、照明等各项设备的全部操作，所有仪表的显示值采用中国计量标准。控制面板上或近旁设有操作步骤、注意事项等，均采用能永久保留的方式固化在适当位置。仪表板上还设有照度充足的照明灯，泵组所有控制手柄、开关、指示灯的近旁都有能永久保持的中文标识。

2.6.吊臂系统

2.6.1最大起重力矩≥20t•m。

2.6.2最大起重幅度4m时，起重≥4000kg；幅度12m时，起重≥1000kg；幅度15m时，起重≥500kg；最大工作幅度≥17m。

▲2.6.3回转角度：360°全回转。

▲2.6.4起升高度≥15m（含底盘高度）。

2.7上装箱体：结构采用铝合金或钢制型材，布局设计合理，提供详细设计方案。内部照明采用LED白光照明灯带。

2.8电气系统

2.8.1整车设有电源总开关。驾驶室顶部安装有1个LED红色长排警灯。车体两侧上部各安装有4个LED红蓝频闪灯（或全红）。警灯警报控制器功率≥100W，驾驶室内配有手持扩音器。箱体左右两侧外部各4个LED照明（与频闪灯组合），两侧箱体翻门内部安装LED照明灯带照明。倒车监视器为不小于10寸彩色液晶显示器，安装于驾驶室内。含自动分离充电系统（用于底盘电瓶充电）。

2.8.2支持北斗卫星定位，定位方式能够根据采购人需要定制。车载数字集群电台：“与当地公安警用数字集群无限通信系统兼容，与采购人已有的350兆数字对讲终端兼容”。

2.9随车器材

2.9.1水带总成工作压力≥1.0Mpa，口径与响应管径匹配。配备10m、20m、30m有衬里水带总成各2条，水带接口扳手2个，手提探照灯1个，尼龙刷1个，过桥供水弯管2套，S型供水弯管2套（口径与水带口径匹配），两分水器、三分水器各2套，转换接口2套以及相关辅助器材配件等。配备器材配合使用，可将主水带转换为不少于16路80mm卡式消防接口，每个接口均配备独立开关且方便使用。

2.9.2配备水裤救生衣2套，安全绳（60米）2根，车轮止动块（通用型）1套，底盘随车工具（按底盘标配）1套，备胎（按底盘标配）1条。

2.9.3其余随车器材：包括但不限于国家标准GB7956配备内容。提供详细器材配备清单，随车器材应能满足车辆正常使用需要。

3.水带敷设消防车

※3.1车辆数量（2辆）。

3.2整车参数

3.2.1外廓尺寸：≤长12000mm×宽2550mm×高4000mm。

3.2.2满载总质量≥29000kg。

3.2.3比功率≥10kW/t。

3.2.4乘员人数≥1+1人。

3.2.5最高车速≥90km/h。

▲3.2.6爬坡性能≥30%。

3.3底盘参数

▲3.3.1驱动型式：6×4。

▲3.3.2最大允许总质量≥33000kg。

▲3.3.3发动机额定功率≥320kW。

※3.3.4排放标准：国六B。

3.3.5燃油类型：柴油。

3.3.6燃油箱≥200L铝合金柴油箱。

3.3.7驾驶室结构：双开门单排座。

3.4水带敷设、收卷系统

3.4.1水带收卷机构水带收卷机头设置在车顶部，可自动左右移动，与水带理带机构配合，可将散落在地面上带接口的水带自动整齐地铺放在水带集装箱中，整套装置由液压系统提供动力，操作轻便快捷。

▲3.4.2收放水带速度回收水带速度1.5～3km/h，敷设水带速度0～15km/h，水带铺设车应具备边走边收（放）功能。

3.4.3水带清洗装置由液压动力单元、高压清洗机、水箱、高压水喷头等组成，在收带的同时可对水带上下表面进行清洗，保证水带干净存放。

▲3.4.4具备水带清洗功能。

3.5消防水带存放箱

3.5.1箱体容积能容纳对应口径消防水带≥2000m及各类接口等设备。

3.5.2箱体结构为一体式框架结构，主体框架采用碳钢型材焊接而成。

3.6消防专用水带

3.6.1水带规格：供水水带直径≥250mm。

3.6.2水带材质：高强度涤纶长丝编织物层，内外双面衬聚氨酯。

3.6.3耐压能力：工作压力1.0MPa，爆破压力≥3.0MPa。

3.6.4水带接口：高强度铝合金扣抓插转接口，设有自动保险锁止，具有连接简便，解脱迅速，可以与国产同规格水带接口连接。

3.7电气系统

3.7.1电源总开关：整车设有电源总开关。警灯驾驶室顶部安装有1个LED红色长排警灯。车体两侧上部各安装有4个LED全红频闪灯。警灯警报控制器功率≥100W，驾驶室内配有手持扩音器。倒车监视器不小于10寸彩色液晶显示器，安装于驾驶室内。含自动分离充电系统（用于底盘电瓶充电）。

3.7.2支持北斗卫星定位，定位方式能够根据采购人需要定制。车载数字集群电台：“与当地公安警用数字集群无限通信系统兼容，与采购人已有的350兆数字对讲终端兼容”。

3.8整车其他要求

※3.8.1整车性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》的规定。

3.8.2整车外观保持平整、光洁、美观，所有焊接牢固可靠。

3.8.3配有警示灯及标识、通讯接口、照明系统、满足供水需求的设备、满足消防用的设备，预留相应的剩储空间。

3.9随车文件

底盘质量保修卡；

底盘维护保养手册及底盘使用说明书；

底盘合格证；

发动机号码拓印件、底盘号码拓印件；

车辆使用维修手册；

随车器材清单；

消防车交接清单。
第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
一、交货期、交货地点及验收方式

※（一）交货期

中标人应在合同签订之日起至2024年10月30日前交货并完成安装调试。

（二）交货方式

1.在约定时间内送达总队复盛训练基地或者采购人指定的市内其他地点，并由甲方指定人员签收。

2.中标人交货时应当提供消防车整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》（复印件）、且提供型式试验合格的检验报告（复印件）或自愿性产品认证证书（复印件）。

（三）验收方式

1.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

2.中标人应当按照约定的质量要求交付标的物，提供完备的技术资料、装箱单、消防车整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》，且提供型式试验合格的检验报告（复印件）或自愿性产品认证证书（复印件）等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

2.1货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

2.3在调试期间所出现的问题得到解决，并使用正常。

2.4货物在交付时须附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码（或RFID）。
3.采购人对货物验收通过，并不代表采购人对货物的隐蔽瑕疵予以接受，如采购人发现货物存在隐蔽瑕疵，无论发现隐蔽瑕疵之日距到货验收之日是否超过质保期，也无论货物质保期是否已过，采购人均有权自发现隐蔽瑕疵之日起 1 年内要求中标人承担违约责任。
4.中标人提供的货物未达到招标文件或投标文件约定，对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，费用由中标人承担。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

8.为保障装备质量，采购人可视情对中标人交付的产品进行抽样送检，检测结果将作为验收的依据。若检测结果与投标文件提供的参数资料存在不符，检测费用由中标人承担。若检测结果符合投标文件则检测费用由采购人承担。

9.中标人须到场参与验收并签字确认验收结果；采购人对中标人所交货物进行验收时所产生的所有费用由中标人承担，费用包括验收所用的人工费、评审费、材料费（如灭火剂、水、电、气、油费）等。

10.对于提供伪劣、假冒、贴牌货物的，将按国家相关规定处理。

11.验收相关事宜，以上条款未能明确的按采购人相关规定执行。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、设计费要求实施改造费用等完成本项目的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。在分项报价明细表中，投标人应对所投产品单价进行报价，招标文件所列计划采购数量均为暂估数量，投标人应承诺承担采购数量变化带来的风险。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，投标产品质量保证期达到5年，车辆有液罐的，液罐终身质保。所有车辆在交货验收时，均免费提供首次保养服务。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在72小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应在96小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出，清单的完整度、适用度、价格等将作为评审的重要考量。中标人应承诺清单中的备品备件及易损件价格在质保期内不作上浮，质保期后应以低于市场价提供给采购人。备品备件及易损件付款方式为货到付款。

四、付款方式

合同签订前，中标人向采购人统一支付合同金额10%的履约保证金，以银行保函（保函有效期至少到2025年2月，涵盖交货验收和提供相关报告证书的时间）或银行转账方式提交，以银行转账方式提交的，验收合格且提供型式试验合格的检验报告（复印件）或自愿性产品认证证书后无息退还履约保证金（如遇质量问题退还时间顺延）。货物验收合格后，中标人在10个工作日内向采购人提供全额发票、书面申请等资料。采购人在收到中标人提交的付款申请资料后，向中标人支付合同金额100%的货款。

五、违约责任

中标人按采购合同送达并安装调试后，采购人组织验收。

（一）逾期送达。中标人存在以下情形之一的，均视为逾期送达：
（1）未按时交货；
（2）未按时提供消防车整车《道路机动车辆生产企业及产品公告》（复印件）；
（3）未按时提供型式试验合格的检验报告（复印件）或自愿性产品认证证书（复印件）。
中标人未取得采购人同意且逾期送达的，每天扣除合同项下未送达产品金额的0.2%，超过30个日历日未送达的，采购人可视情解除整个合同，同时可视情追究中标人的违约责任。

中标人超过30个日历日未送达的，采购人有权全额扣除履约保证金，并可视情解除整个合同，同时可视情追究中标人的违约责任。

在履行合同过程中，如受到不可抗力等影响，中标人不能按时送达，应至少提前30个日历日以书面形式将不能按时送达的理由及证明材料、预期延误时间通知采购人。采购人收到中标人通知后，认为其理由正当的，可酌情同意延长送达时间，采购人同意延长的，以采购人同意的货物送达时间为准。

（二）验收不合格。货物验收不合格的，中标人应在30个日历日内提出采购人可接受的解决方案并完成整改提交复验申请，采购人同意后可适当延长整改期限，中标人无法整改或拒不整改或复验2次以上不合格的，采购人可选择解除合同、降低货物价款、退货并要求赔偿损失等方式进行处理。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

八、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。
第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。

	3
	技术部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准

（一）评审因素(所有包)
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
（40%）
	40
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。

包20不进行价格扣除。

	2
	技术部分
（50%）
	50
	1.起评分：

有效投标人的起评分为50分。

2.扣分条款：

包17：投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除2.5分；投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除0.46分。
包18：投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除2.14分；投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除0.15分。

包19：投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除3.75分；投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除0.47分。

包20：投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除3分；投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除0.71分。

包21：投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除2.3分；投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除0.4分。
	3、其中，技术参数前标记：※为实质性条款、▲为重要性条款、未标记的为一般性条款。

注：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数要求低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④所承诺技术参数须与定型试验报告、型式试验/检验报告中内容一致，不一致以型式试验报告/检验报告为准。

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分（10%）
	质保期（6）
	质保期在满足招标文件要求的前提下，全部所投产品设备质保期每增加1年加3分，最多加6分。
	提供承诺函（格式自定）加盖投标人公章。

	
	
	履约能力

（4）
	2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），业绩合同中至少有一项产品与本次所投标核心产品同类车型的销售业绩（可不同品牌可不同型号），1个业绩得1分，本项最多得4分，没有或者未提供得0分。
	提供合同复印件及发票复印件，未按要求提供不得分。

	4
	政策性加分
（4）
	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。
说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。
2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。
说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。


说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

对除包20以外的其它包投标货物制造商为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在中国政府采购网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由 第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术部分得分由高到低的顺序排列；技术部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:
	招标类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-200
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	200-500
	1.08%
	0.78%
	0.69%

	500-1000
	0.76%
	0.43%
	0.52%

	1000-5000
	0.45%
	0.23%
	0.32%

	5000-10000
	0.23%
	0.09%
	0.18%

	10000-100000
	0.045%
	0.045%
	0.045%

	1000000以上
	0.009%
	0.009%
	0.009%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行（行号：102653000177）

账  号：3100023419200023047  

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费(2023)115号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款以及招标文件第三篇“项目商务要求”中违约责任约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款以及招标文件第三篇“项目商务要求”中违约责任约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）技术条款差异表

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）其他技术资料
三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料
四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

	投标人名称
	

	包号/名称
	数量
	投标报价（小写）

	
	
	

	投标报价（大写）：                           

	备注：


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	原产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术文件

（一）技术条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列条款进行比较和响应，在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）其他技术资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应，在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

2.本表可扩展。

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加重庆市消防救援总队的XXXXX采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                            残疾人福利性单位名称（盖章）：

                                                日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                      （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日
（结束）
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