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（朝阳经济技术开发区特勤消防站物资装备及气防站设备购置项目）的招标公告
项目概况
 (朝阳经济技术开发区特勤消防站物资装备及气防站设备购置项目) 招标项目的潜在供应商应在（辽宁政府采购网）获取招标文件，并于 2025年5月 13日9点00 分（北京时间）前递交投标文件。
项目基本情况

项目编号：JH25-211300-00704

项目名称：朝阳经济技术开发区特勤消防站物资装备及气防站设备购置项目

预算金额：3642150.00元
最高限价：3642150.00元

采购需求：特勤消防站物资装备及气防站设备购置项目(具体详见采购文件中采购需求)
合同履行期限：自合同签订之日起60天内交货并且安装调试完成（具体合同履约期限以签订的合同为准）

需落实的政府采购政策内容：执行政府采购对于中小微企业（含监狱企业）的相关政策、对于促进残疾人就业政府采购政策的相关政策等。

本项目（否）接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行政府采购对于中小微企业（含监狱企业）的相关政策、对于促进残疾人就业政府采购政策的相关政策等。

3.本项目的特定资格要求：无
三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间： 2025年4月15日23时59分至 2025年4月23日00时00分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：辽宁政府采购网
方式：线上
售价：免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

 2025年5月13日 9 点 00 分（北京时间）

地点：朝阳市公共资源交易中心（双塔区人民路1B三楼）
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

1.本项目为辽宁省政府采购电子招投标（采购）项目，参与本项目的供应商须自行办理好CA锁，并学习电子标书制作教程，有任何技术问题可拨打业务咨询电话400-128-8588进行咨询，CA办理问题请咨询CA认证机构,供应商因自身操作问题导致的一切不良后果由 供应商自行承担。

2.电子响应文件解密时限原则上不超过30分钟，如因系统原因，可酌情延长解密时长。未在规定时间内完成解密的投标人，视为放弃本次投标，招标人不再接收（退回其递交的投标文件）。

3.供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因造成投标文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）（3）情形的，视为放弃投标；出现前款（4）情形的，由供应商自行承担相应责任。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：朝阳经济技术开发区管理委员会

地址： 朝阳市双塔区中山北街99号　

联系人：许文钢、李立鹤
联系方式：0421-3678046　

2.采购代理机构信息

名称： 　辽宁英展项目管理咨询有限公司
地址： 　辽宁省朝阳市双塔区和平街三段6B号301  
联系方式：　15998233501　　　　　
邮箱地址：　lnyzxmglzx@163.com 　
开户行： 朝阳银行新华支行营业部 
账户名称：辽宁英展项目管理咨询有限公司
账号：　0330002010000464778　
3.项目联系方式

项目联系人：　高祥瑞　　　　　　　　　
电　话：　　15998233501　　　　　　　　
第一章 投标人须知
一 投标人须知表
	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：朝阳经济技术开发区管理委员会 
地  址：朝阳市双塔区中山北街99号　

联系人： 许文钢、李立鹤       
电  话：  0421-3678046   

	1.2
	采购代理机构
	名  称： 辽宁英展项目管理咨询有限公司
地  址： 辽宁省朝阳市双塔区和平街三段6B号301
联系人：   　高祥瑞       
电  话：  15998233501　   

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	无

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	(是
(否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	(是
(否

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明 

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为        
(没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	(是
(否

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额： 3642150.00 元
最高限价： 3642150.00 元

	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位
(其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	(不组织
(组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
(组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	 生命探测仪 （非单一产品采购时，只能设一个核心产品）

	11.3
	样品或演示
	(不需要提供样品 
(不需要提供演示

	12.1
	投标报价货币要求
	(所有投标均按人民币 货币进行报价。
(其它：               

	13.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额： 60000.00 元
2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 
3、投标保证金缴纳方式：☑保函   □支票  ☑电汇  □其他
   保证金收款人银行信息：
    开 户 名：  辽宁英展项目管理咨询有限公司
    开 户 行：  朝阳银行新华支行营业部 
账    号：  0330008000000344886     

4、保证金退还方式：未成交的供应商，其保证金于采购人确定成交供应商后 5 个工作日内将保证金退回到供应商基本存款账户。成交供应商的保证金在与采购人签订合同后 5 个工作日内退还到供应商基本存款账户。
5、保证金退还咨询电话： 15998233501 

6、汇款以到帐时间为准，汇款注明包组名称。  
7、其它：不予退还保证金的情形

投标人有下列情形之一的，不予退还保证金，并按有关规定处理。

(1)在提交响应文件截止时间后到文件规定的投标有效期终止之前，撤回响应文件的；

(2)除不可抗力外，成交供应商放弃中标项目或不履行与采购人订立的合同的；

(3) 有其他违反文件或法律法规规定情形的，按照监管部门的意见处理。

7、投标保函

政府采购项目采用保函方式递交保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网。

注意事项：1.投标人（供应商）使用高级网银方式递交保证金会出现自动退还保证金时不能退回其账户的情况。2.投标人（供应商）无“交易系统”操作环节。不明事宜可电话咨询代理机构。
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	15.1
	投标有效期
	  90  日历日

	16.1
	投标文件及电子文档份数
	电子投标文件正本 1 份（辽宁政府采购网提交）

中标结果公示期结束后，中标单位在领取中标通知书时需提供纸质投标文件正本 1 份、副本4份。

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表 1人，评审专家 4人组成，共  5 人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准
演示的评审方法及评审标准
	不需要

	27.2
	评标办法
	(综合评分法
(最低评标价法 

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	   3家           

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量： 1家     
(采购人委托评标委员会直接确定中标人
(采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金
(本项目收取履约保证金

	36
	采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费
(本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由 中标人 向采购代理机构予以支付。
支付标准： 参照辽宁省物价局辽价函[2018]92号文代理服务费执行市场调节价，按中标价1.5%计取。

支付形式： 电汇或现金   
支付时间： 成交单位在领取成交通知书的同时，根据国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知中的规定向成交单位收取代理服务费。

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。
1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函
联系单位：辽宁英展项目管理咨询有限公司 
联 系 人： 高祥瑞      
联系电话： 15998233501  
通讯地址： 辽宁省朝阳市双塔区和平街三段6B号301              
2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）


3注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。
二 总则
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。
★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。
1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。
1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。
若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。
★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。
1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。
（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。
★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。
★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。
★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.语言文字
除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
★4.计量单位
除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
★5.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
6.现场考察、开标前答疑会
6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。
7.适用法律
本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
三 招标文件
8.招标文件构成
招标文件内容如下:
招标公告
投标人须知
第二章 投标文件内容及格式
第三章 货物需求
第四章 评标方法
第五章 政府采购合同条款及格式
★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
9.招标文件的澄清与修改
9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
四 投标文件的编制
10.投标范围
10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。
★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。
10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。
11.投标文件构成
★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。
★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。
11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。
★12.投标报价
12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。
12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。
12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。
★13.投标保证金
13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。
13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：
（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；
（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；
（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；
（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。
13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
13.5投标保证金的退还
13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。
13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；
（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;
（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
★15.投标有效期
15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
16.投标文件的签署及规定
16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。
★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。
★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。
五 投标文件的递交
★17.投标文件的密封和标记
17.1投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。
17.2所有包装封皮上均应：
（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。
（2）加盖投标人单位公章。
17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。
★18.投标截止
18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。
18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
★19.投标文件的接收、修改与撤回
19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。
接收投标文件回执单
	项目编号
	

	项目名称
	

	投标人名称
	

	递交时间
	

	接收单位
	

	接收人签字
	


19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。
19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。
六 开标及评标
★20.开标
20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。
20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。
未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。
20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
★21.组建评标委员会
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。
★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
★23.符合性审查
    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
★24.投标文件的澄清
24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。
24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示
25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。
25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。
25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。
★26.投标无效
26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。
对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。
26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；
27.比较与评价
27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
27.3根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。
27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
29.中标候选人的推荐原则及标准
29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。
29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。
29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。
★30.保密原则
30.1评标将在严格保密的情况下进行。
30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
七 确定中标
31.确定中标人
由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
★32.采购任务取消
因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
33.中标通知书
33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。
33.2中标通知书是合同的组成部分。
★34.签订合同
34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。
34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。
34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
★35.履约保证金
35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。
35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
★36.采购代理服务费
中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。
37.廉洁自律规定
37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
38.人员回避
投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
39.质疑与接收
39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。
40.履约验收
本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式
一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录
	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件、电子文档的外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供）
	

	3
	税务登记证复印件（三证合一的不需提供）
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	4

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	5

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	6

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件
（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	8

	11
	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
	

	12
	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	9

	2
	递交投标保证金证明材料复印件
	

	3
	开标一览表
	10

	4
	分项报价表
	11

	5
	技术规格偏离表
	12

	6
	商务条款偏离表
	13

	7
	投标人关联单位说明
	14

	8
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）
	

	9
	其他符合性证明材料：
货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。
	


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）
	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） 
	

	2
	进口产品的制造厂家的授权书（如适用）（可调整至符合性证明材料）
	15

	3
	监狱企业证明文件
	

	4
	中小企业声明函
	16

	5
	残疾人福利性单位声明函
	17

	6
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）
（此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中）
	18


重要提示：
1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。
3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。
4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6、“其他材料”
（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。
（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。
格式1
投标文件、电子文档外封面、封口格式
封面格式：
	投标文件/电子文档
所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称（加盖单位公章）


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


格式2
投标文件的封皮
投  标  文  件
所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称 ：
格式3
目  录
一、资格证明材料
……
二、符合性证明材料
……
三、其它材料
……
我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。
特此证明。
	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


投标人名称（加盖单位公章）：           
日期：                
格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
单位名称：                
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         
住所地：                    

授权委托人姓名：                                   身份证号码：         
工作单位：                  
住址：                                         电话：               
现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。
	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    
授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              
日        期:                       
格式6
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
（格式自拟）
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式7
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
（格式自拟）
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式8
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人或采购代理机构名称）  ：
在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式9

投标函
 （采购人或采购代理机构）：
    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：
本项目投标总价详见开标一览表。
本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。
（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。
（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。
其他事项：                                                      。
与本项目有关的一切往来通讯请寄
地址：                              传真：                         
电话：                              电子邮件：                     
法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       
投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日    期：                           
格式10

开标一览表
包号：                                                      报价单位：
	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货时间
	交货地点
	备注

	
	小写：
大写：
	
	
	
	


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                 
格式11

分项报价表
包号：                                                      报价单位：元
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式12

技术规格偏离表
	包号/序号：
产品名称：
数量：
是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	按采购需求填写
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式13

商务条款偏离表
包号： 
	序号
	招标文件的商务条款
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	1
	交货时间：自合同签订之日起60天内交货并且安装调试完成（具体合同履约期限以签订的合同为准）
	
	
	

	2
	交货地点：采购人指定地点
	
	
	

	3
	付款方式及条件：安装调试完毕、验收合格后按合同约定付款（具体以合同签订付款方式及时间为准）
	
	
	

	4
	验收标准：符合现行国家及部门颁发的现行规程、规范准和有关实施细则;批准的设计文件、设计修改通知及业主补充规定；县级管理部门制定的相关标准和要求。

验收程序：采购人依法组建履约验收小组验收。

验收报告：采购人编制

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施
	
	
	

	5
	质量保证期：（ 1 ）年
	
	
	

	6
	保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：（  1  ）年
	
	
	

	7
	热线支持：7X24
现场支持：（  1  ）小时内响应；（  2   ）小时内到达
	
	
	

	
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式14

投标人关联单位的说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
注：若无此情形，写“无”即可
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式15

进口产品制造厂家的授权书
（采购人或采购代理机构）：
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：
（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。
制造商名称（加盖单位公章）：               
签字人职务和部门：                         
签字人姓名：                               
签字人（签字）：                           
日期：                                     
（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）
格式16

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提

供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元① ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

     企业名称（盖章）：

日 期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式17

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	品  名
	数量
	规格
型号
	生产
厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。
    2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。
    3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。
    4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。
投标人名称（加盖单位公章）：              
日 期：              
第三章 货物需求

应急物资参数
	序号
	名称
	主要技术参数
	数量

	1
	有毒气体探测仪
	三、主要参数（★为关键性参数）

1)★测量气体种类：

EX、甲烷 (CH4)、氢气（H2）、氧气 (O2)、二氧化氮（NO2）、磷化氢（PH3）、一氧化碳 (CO)、硫化氢 (H2S)、氨气（NH3）、二氧化硫（SO2）;

2）数据可通过无线方式上传服务器，并在主机处实时显示;

3)指示方式：LCD显示实时数据及系统状态、振动声光报警、故障及欠压指示;

4)测定器的本安电源：1500mAH聚合物锂电池，电池采用保护板进行保护，具有过流保护功能;

5)无线传输距离≥500m;

6)工作时间：≥10h（非报警状态）;

7）充电时间：≤10h;

8) ★防护等级：≥IP66;
12)数据响应时间：≤45s;

13)工作温度范围：常规下：-20°C- 50°C (-4°F-122°F);
14)工作湿度范围：常规下：15% -90% 非冷凝（持续）;

15)按键简单，外型亲和，佩戴手套时也可轻松操作。

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	2

	2
	可燃气体探测仪
	1)★测量范围：

可燃气体 (%)：0-100%、LEL增量为 1%;

温度：≤95%（无冷凝）;

2)存储：储存高达260000组测量数据;

3)★指示方式：LCD显示实时数据及系统状态、振动声光报警、故障及欠压指示;

4)显示功能：直接读数：传感器实时浓度、电池电量、实时温度;

5) 仪器声级强度在距讯响器1米远处应不小于75dB(A);

6) ★工作时间：≥ 6h;

7）防护等级：≥IP65;

8)重量：≤200g;

9）★预热时间≤30S、响应时间≤30S;

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	2

	3
	电子气象仪
	测量项目 可测量事故现场温度、风速、风寒指数、湿度、露点温度、气压、热度指数和海拔高度。

2、风速测量范围： ≥0.6～60m/s，准确度：≤±0.3 m/s;

3、温度测量范围： ≥-20℃~70℃ 分辨率：≤±0.5℃;

4、湿度范围： 10%~100%RH，精度≤±2%RH;

5、压力范围：700~1100hpa ，精度≤ ±0.5hpa；

6、工作环境 -20℃~60℃；

7、操作系统：全中文操作系统；

8、电池及充电口：内置可充电电池，支持Type-C接口充电；
9、重量：≤1000g；

10、防护等级≥ IP65；
	1

	4
	生命探测仪（核心产品）
	一.音视频生命探测仪配备水下探头、旋转红外音频摄像头、蛇眼微型摄像头、防水摄像头、红外热成像对讲摄像头、管道摄像头。

二. 技术参数：

2.1 ▲屏幕：≥10寸，可触摸彩色显示屏；无线通信距离≥100m,工作时长≥6h; 

2.2 显示图像：主机可显示两路画面，切换任意一路或多路同时显示

2.3 ▲显示屏要求：具有按键和触摸双结合控制方式，具有语言选择功能，具有彩色显示功能;

2.4 变焦功能：支持画面≥8倍放大和缩小功能;

2.5 存储：储存图片、视频；最大支持512G;

2.6 ▲定位要求：具有卫星定位功能，能显示主机当前的实际坐标，照片能显示经纬度信息;

2.7 ▲辅助功能：具有录音和语音播报功能；主机具有拍照、录像存储功能; 

2.8 ▲碳纤维伸缩杆：伸展长度≥3500mm；可手动弯曲角度≥180°;

2.9▲旋转红外音视频摄像头：水平360°、垂直180°连续翻转，直径≤40mm，内置8颗LED灯，具有夜视功能，夜视距离≥6m，实时双向通话;

2.10▲红外热成像对讲摄像头：直径≤40mm，摄像头可控制360°旋转，具有10种以上显示模式；内置音频模块，可实时双向通话;

2.11▲蛇眼微型摄像头：直径≤10mm，探头及硬度线缆长度≥3m，内置6颗LED灯，旋转角度≥340°;

2.12▲无线音频震动传感器：拾音角度≥180 °，拾音距离≥20m

无线传输距离≥50m;

三.其他要求：

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	2

	5
	消防红外热成像仪
	完全符合GA/T635-2006消防用红外热像仪标准

主要技术指标

▲1.显示屏：≥4.3英寸，显示器分辨率≥800 × 480、探测器分辨率≥640×480
2.整机重量：≤2Kg;

▲3.测温范围：侦测目标最低温度-40℃、最高温度2100℃;

▲4.探测模式>8种(黑热，白热，消防，铁红，火灾，搜救、冷检测、热检测);

▲5.内置大容量存储器，≥128G，可存储不少于2000张照片和于15个小时视频;

▲6.激光指示功能：对距离≥50m处物体进行标记并通过视频图像进行显示标记点。具有激光测距功能;

▲7.单电池续航时间：≥5H;

▲8.充电类型：AC电源适配器或12V车内电源充电;
▲9.IP68防护等级, 抗跌落设计,超高温环境运行;

▲10. 组成：热像仪主机、两块充电电池、USB连接线、可伸缩挂绳、电源套件、储存卡、专用装备储存箱;

其他要求：

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	2

	6
	漏电探测仪
	用于确定漏电位置，保护人员安全;

1、★探测电压范围120V/50hz-220V/50hz;

2、可探知120米以上高度的传统非屏蔽输电线；

3、可探知3米以外，120-220伏线路的漏电情况；

4、声音和视觉警示信号；

5、工作温度：摄氏-30度至50度；

6、连续工作时间：≥2h；

7、重量：≤0.7kg；

8、测试模式：高敏度、低敏度、微调;

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	1

	7
	电子酸碱测试仪
	电子酸碱测试仪是-款手持便携式的PH计，具一键三点校准功能，0.02PH的高精度测量，配备分离式PH电极棒方便测量各种水质的PH值，带有自动温度补偿功能，并且可选择RS232数据线及软件连接电脑下载及分析数据。

1.背光液晶屏幕同时显示PH值或MV值及温度;

2.-键三点校准，校准值可调;

3.PH/MV ,摄氏华氏温度-键切换;

4.自动关机及电量不足提示功能;

5.最大最小值查看功能;

6.自动温度补偿功能;

四、主要技术指标;

1.PH量程范围：PH:0.00~14.00;

2.PH分辨率：≥0.01PH;
3.PH准确度：士0.02;

4.自动温度补偿：有;

5.PH校准：3点校准;
6.显示：4位数，同时显示PH或mv和温度值;

7.操作环境： 0~60°C;

8.电池寿命：≥80小时;

9.防水等级：≥IP68;
	1
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	测温仪
	技术特性

3.1基本功能

1)测温仪以数字显示，其误差率≤±1.0℃，并能表示显示值的正或负；

2)测温仪能进行高温报警值、低温报警值、发射率参数的设置；

3)测温仪能正常开闭激光和背景光；

技术参数

1）能够进行摄氏/华氏温度单位转换显示；

★2）测温范围：-50℃--950℃;

3）报警方式：声音报警;

4）功能：具备拍照、拍视频以及数据储存功能；

★5）电池续航：≥12h;

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	2

	9
	激光测距仪
	1.用于远距离测量，具备水平距离测量、垂直距离/直线距离/角度测量、两点测高、三点测高、水平距离、空间两点距离测量、方位角测量功能;

★2.测量距离：≥5000m ;

★3.测距误差：≤1m ;

★4.准确率：≥98% ;

★5.重复频率：≥6次/min ;

6.方位角范围：0°~360° ;

7.光学放大倍率：≥8倍 ;  

★8.视场角：≥6.5° ;

9.目镜口径：≥22mm ;

10.充电方式：USB Type-C接口 ;

11.工作温度：-20℃～60℃ ;

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	1
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	警戒标志杆
	技术参数

1.材质：玻璃钢或不锈钢材质，铸铁底座;

2.长度：≥1.2M;

3.底座配重：≥3.5kg;

4.玻璃钢警示杆红白相见白天醒目标识，具有一定的绝缘性能；不锈5.钢警示杆杆体外敷反光膜，有夜视反光功能;
	10
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	锥形事故标志桩
	1.纯橡胶制品，不怕撞击，耐轧压，能迅速回弹，不伤车伤人；

2.颜色：黑色/红色； 

3.材料：晶彩格；

4.高强级标准反光材料，反光原片强度达300CPL；

5.耐用性能：耐撞击、碾压、耐水、灰尘;

6.高度：≥70cm; 
7.尺寸：≥340mm*340mm*620mm
	10
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	隔离警示带
	材料：高密度绦纶布;

用于灾害事故现场警戒，警示带双面反光，间印有消防119字样，每盘长度分为200米，具体长度可定制，宽度50mm，可重复使用。
	20
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	出入口标志牌
	用途：用于出入口警示。 

标准配置：锥形事故柱4个，横向支撑杆2根，出口和入口圆形标志牌各一个。
	2
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	危险警示牌
	用于灾害事故现场警戒警示，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险五种标志。图案黄底黑字，材料为反光材料。

与标志杆配套使用。

材质：铝合金板  反光字

尺寸：≥40cm*40cm 
	1
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	闪光警示灯
	用于灾害事故现场警戒警示，抗老化橡胶制成，防撞防摔，红底白色反光漆。底边八角型，高700CM，重2．5KG，抗风倾斜45°C下倒，顶部配有闪光警示灯频刁型，光线暗时自动闪亮。
	5
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	手持扩音器
	1.喊话器功率: ≥50W;

2.声音传播距离:≥ 500米;

3.功能: 喊话+警报+录音;

4.材质: 外壁ABS+降损磁钢;

5.产品信息: ≤ 23x23x35 cm/1.2kg;

6.电源: 电池或外接;
	2

	17
	手动破拆工具
	集撬、拧、凿、切割、劈砍、拔、敲、撕、冲等手动破拆功能于一体，冲击头采用高强度工具钢，可破门撬锁、凿穿砖石、混凝土结构墙壁及楼板、切割汽车金属片及复合材料。此工具适合各种抢险救援现场，尤其适用于地震初期的救援工作。

包括：1、伸缩冲击臂；2、宽錾刀；3、窄錾刀；4、尖凿；5、撬皮器；6、破锁拔钉器；7、十字头8、接杆。
	2
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	液压破拆工具组
	用于地震、塌方、建筑物坍塌等灾害现场障碍物起重和支撑作业，对金属或非金属结构进行剪切、扩张、撑顶等，以保障救援行动的有序进行，符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》等国家相关标准，（包括液压泵、剪切器、扩张器、千斤顶、开缝器、救援顶杆）。 

一、液压泵： 

1. 四冲程汽油发动机额定功率≥1.7kW; 

★2. 额定工作压力≥72MPa，额定流量≥0.76L/min,低压工作压力≥5MPa，低压流量≥3.05L/min,低压工作压力≥5MPa 倍速工作模式，额定流量≥1.45L/min，低压流量≥6.0L/min，质量≤21.5kg; 

3. 单接口设计，选向阀集成设计，可同时连接、操作两台或两台以上破拆工具，无需停机设备可在工作状态下带压插拔; 

4. 单输出模式时可设置为倍速模式，工作效率为双输出时的两倍; 

5. 配备专用单接口软管 ≥2 根(5m 一根); 

二、剪切器： 

★1. 额定工作压力≥72MPa（720bar）； 开口距离≥330mm; 

★2.剪切能力≥φ36mm（Φ235A 材料圆钢）≥φ25（Q235A 板材）；质量≤14.8kg; 

3. 适用温度：-30℃-55℃，单接口尾部无管设计，可带压操作，具有自动复位转向阀系统，使用微型 中央螺栓，可以在狭窄空间作业; 

三、扩张器： 

★1. 额定工作压力≥72MPa（720bar）。 

★2. 扩张距离≥730mm；最小扩张力≥63.5KN ；重量≤15.9kg。 

3.单接口尾部无管设计，可带压操作，具有自动复位转向阀系统，扩张头采用防滑结构 

四、千斤顶： 

★1. 额定工作压力≥72MPa; 需配手动泵。 

★2. 最大撑顶力≥5t/10t/20t； 闭合长度≤190/300/340mm; 

★3. 撑顶距离≥100/205/233mm; 

4. 最大撑顶高度≥290/505/573mm;质量≤1.9/3.6/8.5kg; 

五、开缝器： 

★1. 额定工作压力≥72MPa； 最小楔入缝隙≤4.5mm; 

★2. 最大开启距离≥50mm； 最大开启力≥252KN; 

3. 质量：≤10.6KG; 

六、救援顶杆： 

★1. 额定工作压力≥72MPa； 闭合长度≤460mm; 

★2. 一级撑顶力≥268.4KN；二级撑顶力≥114.1KN;

 一级撑顶长度≥775mm；二级撑顶长度≥1065mm; 

3. 质量：≤14.5kg; 

4.单接口设计,可带压操作，具有自动复位转向阀系统，锁扣式防滑支撑头。

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	3
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	机动链锯
	重量(不含切割设备)：≤8KG
气缸排量：≥58 cc

功率：≥2.5 KW
最高功率转速：9000 pm
燃油箱容量：≥550ml

机油箱容量：≥260ml

最小导板长度：33cm

最大导板长度：50cm
	1
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	无齿锯
	1、功率：≥3.5kw

2、最大转速：≥8500rmp

3、空载最低转速：≤2400（r/min）

4、气缸排量：≥74CC；

★5、锯片直径 ：≥300mm

▲6、切割深度：≥100mm

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	1
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	玻璃破碎器
	1、多种工具优化组合多种破拆效果；

2、可以破拆公安部GA165-1997《防弹复合玻璃标准》中的F79B级别的特种防弹玻璃；可破拆38mm以下玻璃幕墙；工作速度0.5m/min (破拆玻璃厚度38mm) 2m/min (破拆玻璃厚度28mm)；

3、可以破拆民用幕墙玻璃、飞机汽车玻璃、钢化玻璃、有机玻璃；

4、可以破拆钢筋铁皮、木材、砖石水泥混凝土及其他复合材料等；

5、特别适合野外无电源情况下使用；

四、主要技术指标

1、充电式玻璃切割锯：直流，11000转/分;

2、玻璃切割锯片：100mm;

3、金属切割片：100mm;

4、防弹玻璃破拆穿孔枪：可破拆40mm以下玻璃幕墙；工作速度 0.5m/min (破拆玻璃厚度40mm) 2m/min (破拆玻璃厚度38mm);  

5、防弹玻璃穿孔破碎枪头：35x168mm
;

6、V型金属破拆枪头：可破拆飞机、汽车、防盗门铁皮厚度≥3mm;
7、手动玻璃打孔器破碎锤：20x100mm;

8、手动玻璃锯：35x300mm;

9、横握式自控注油玻璃刀：切割厚度2-21mm;

10、玻璃强力钳：工作能力≥25mm;
11、单手玻璃吸盘：吸力50kg;

12、充电式手电钻：0-950转/分钟;

13、大理石玻璃钻头：100mm、50mm、25mm;

14、充电器：12v; 16.8v;

15、充电电池：12v; 16.8v;

16、玻璃锉刀：≥130mm;
17、包装箱：≤800mmx400mmx100mm

	1

	22
	多功能刀具
	1、适用于事故现场救人或自救，结构为一体式结构由：尖嘴钳、工具钳、钢丝钳、开罐器、开瓶器、附件连接器、锥刀、锯齿刀(可锯绳索)、主刀、小一字起子、大一字起子、锉刀、尺子、附件(连接套筒、9种型号起子)；

2、硬度≥55HRC；

3、折合长≥10CM；

4、重量≤250G;

5、优质不锈钢，配便携布袋;
	5
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	混凝土液压破拆工具组
	混凝土液压破拆工具组由液压动力站、液压破碎镐、液压圆盘切割锯、液压链锯、液压原木链锯、液压岩心钻、液压增压器和液压渣浆泵组合而成。    

符合GB 32460-2015 消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件、GB/T 17906-2021 消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件、混凝土破拆工具组试验大纲。                                                                                                                                                  ★1、液压动力站：发动机马力≥13.5HP 10KW，重量≤75kg， 液压油箱容积≥13L，工作压力≥15.5Mpa， 燃油箱容积≥10L，声压等级≤88DB;                                                       

★2、液压破碎镐：重量≤20kg，液压油流量≥26-34lpm，工作压力≥15.5Mpa，冲击频率≥ 2000bpm，破碎镐冲击能量≥100J 液压破碎镐V型减震手柄;                                              

★3、液压圆盘切割锯：重量≤10kg， 液压流量≥26-34lpm，工作压力≥14Mpa，切割深度≥130mm，锯片尺寸≥350mm，最大转数≥4535 rpm;

★4、液压链锯：重量≤12kg， 流量≥26-34lpm，工作压力≥15.5Mpa， 切割深度≥380mm;                                                                              ★5、液压原木链锯：重量≤10.5kg (不含辅件) ，输出功率 26-34Ipm  ，链板尺寸 ≥795mm ，切深≥640mm ;                                

★6、液压岩心钻： 重量≤8kg， 流量范围：15-40lpm，工作压力≥14Mpa， 标配：102mm钻头、含水箱;                              

★7、液压增压器：为高压驱动工具提供高压动力，如液压扩张器、液压剪切器等 。重量轻，压力输出稳定，体积小，应用广泛，快速连接，内置增压单元，结构简单，工作性能稳定。重量≤13kg. 流量范围11 -3B1pm。 转换流量2-71pm. 工作压力≥700bar，最大压力≥176bar，连接方式3/8in平口接头到-8SAE接口;                                 

★8、液压渣浆泵：排水量≥200立方米/小时，最大扬程≥16米，出水口直径≥100mm，流量范围≥40升/分钟，重量≤30kg。

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	1
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	液压开门器
	底脚采用特种钢制造，可提供巨大的开门力。

可产生≥10吨的开门破坏力，与手动泵配合可产生自锁功能;

可在有爆炸危险的场所使用，非常安全;

外型小巧、便携，可与B型手动泵配套存储在金属箱内，实施快速机动救援;

性能指标：

1.工作压力70 MPa

2.最大开启力 ≥100 kN

3.闭合长度≤240 mm

4.开启行程≥110mm

5.质量≤7 kg

6.尺寸：长×宽×高≤140mm×110mm×235 mm

7.配手动泵使用
	1
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	毁锁器
	1、配 置：专用特种钻头螺丝（32个），锁芯拔除器2个、锁芯切断器1个、换向扳手1个、专用电钻1个、电池2个、充电器1个、锁舌转动器6个、除锈润滑剂1个、定位器1个、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱;

2、充电式电钻：

速度：一级齿轮：≥0-450转/分；二级齿轮：≥0-1400转/分；三级齿轮：0-1800转/分；

冲击：一级齿轮：0-7650转/分；二级齿轮:0-23800转/分；三级齿轮: ≥0-30600转/分；

3、最大钻距：≥47牛顿/米；钻夹头：≥13毫米；

4、钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：≥13/45/14毫米；

5、重量（不含电池组）：≤1.7千克;
6、电池组：电压：≥14V；容量：≥2.4安时；重量：≤0.7千克;

7、充电器：充电电池：14.4V DC；电网电压：230VAC，50Hz；

充电时间大约：60分钟；重量：≤0.5千克。
	1
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	多功能挠钩
	1、主要应用场景：消防挠钩系消防队在火灾扑救和抢险救援中最为常用的一种破拆工具;

2、材料和结构

消防挠钩更换杆头后派生出的产品有：1、挠钩；2、消防斧；3、消防榔头（铝合金材质）；4、消防爪耙；5、水平仪和标高量尺；6、消防撑顶器；7、长柄消防锯；8、消防剪；9、探路棒；10、担架撑杆；11、登高构等组成。

3、挠钩连接件抗拉离性能：12.5KN不脱落;

4、登高钩连接性抗拉离性能：12.5KN不脱落;

6 、操作手柄抗压强度：≥10KN;

7、挠钩:破拆吊顶，钩拉电线等;

8、铝合金榔头:敲碎 4 米以下的着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用;

9、爪耙:现场倒塌物、障碍物，有毒有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理;

10、撑顶器:用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件，以确保灭火救援的消防队员安全的进出;

11、消防锯:锯断一些一定高度的易堕落物、易坍塌物和构件;

12、消防剪:对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切;

13、消防斧:可劈可撬，可以劈开门、窗、以及一些木质障碍物，可以撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁，可以敲碎 4 米以下的着火建筑的窗户玻璃;

14、水平和标高仪：单杆长一米，通过组合连接，可以在现场迅速的测量水平距离、标高、坑或涵洞深度;

15、登高钩:攀爬、登高用;

16、探路棒:可以作为火灾、浓烟、洼地、水坑等场所灭火救援的探路工具;

17、担架撑杆:可制作临时担架;
	2
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	绝缘剪断钳
	1、适用于事故现场电线电缆或其它带电体的剪切;

▲2、工作耐压试验：试验周期1年，额定电压≥10KV，试验长度≥0.7m，工作耐压≥45kV,持续时间≥1min ,无击穿、闪络及明显发热现象;

3、采用力学杠杆原理，集剪和绝缘防电于一体;

4、尺寸：≥600mm;

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	2
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	躯体固定气囊
	躯体固定气囊，由高耐磨TPU材料无缝熔接制成，有效减少病人负重及热量损失。内衬高分子泡沫颗粒，配有专用抽气筒;

产品特点

1、体积小、质量轻、携带方便。保护性强、坚固；

2、在对人体需要固定部位裹上躯体/肢体固定气囊后，利用专用抽气筒抽去躯体/肢体固定气囊内的空气，使得躯体/肢体固定气囊与人体形状相符并紧贴在一起，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害;

四、主要技术指标

展开尺寸：≥200cm*100cm*6cm

折叠尺寸：≤94cm*50cm*34cm

承重：≥159kg

净重：≤5kg
	2
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	肢体固定气囊
	真空夹板又名负压夹板，肢体固定气囊，负压骨折保护气囊等。

整套产品包括：上肢夹板、下肢夹板、躯干夹板、专用气泵、便携包组成。

三、产品特点

1、符合人体工学原理根据伤者手上部位的轮廓自动塑形；

2、可直接进行X光、CT和磁共振检查；

3、操作简单、使用便捷，非专业人士也可操作；

四、主要技术指标

PVC材料制成，表面不容易损坏，可洗涤；

SDVS-101 腿（mm)  ≥ 800*560*210 ；

SDVS-101 手臂（mm) ≥600*380* 300；
	2
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	消防过滤自救呼吸器
	加大可视窗口，视眼开阔透光性好；

高透气呼吸阀，排气速度快呼吸顺畅；

舒适可调扣带，贴合头部，不易晃动；

阻燃耐高温材质，可承受高温，保护面部；

防护时间：≥30分钟；
吸气阻力：≤800Pa；

呼气阻力：≤300Pa；
	20
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	救生照明线
	救生照明线体具有耐老化、抗震、安全、节能、寿命长等特点。电源箱采用蓄电池供电，可以任意移动完全摆脱了市电供电的局域性。线体采用EL冷光源发光线并且具有多种输出型式《如长亮、闪烁等5 种输出》。

主要技术参数：

1.额定电压：DC12V；

2.额定容量：≥7AH；

3.相对湿度：≤90％；

4.额定电压：DC110V；

5.额定电流：0.3~0.4A；

6.防尘等级：IP55；

产品构成：

1、照明线体一条 1条（长度≥100m）；

2、专用电源箱 1只；
	2
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	折叠担架
	折叠担架框架部分主要采用高强度铝合金制成，具有重量轻、体积小、携带方便、使用安全等特点。

主要技术指标

1.展开尺寸：≥200cm*55cm*13cm；

2.折叠尺寸：≥100cm*15cm*10cm；

3.承重：≥150kg；

4.净重：自重≥4kg；

5.架体：铝合金；

6.担架面：橘红色牛津布；
	2
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	伤员固定抬板
	产品特点

一次成型，耐老化;

可与头部固定器、颈托配合使用;

承载能力强;

配备捆绑固定带，带快速插销，可固定伤员;

周边均匀分布手提口，可供多人同时提、扛、抬;

主要技术指标

1.抬板表面涂层均匀，不应有明显气泡，裂痕和斑点;

2.抬板采用硬质结构，周边分布提手和绑带，绑带具有反光标志;

3.浮力：≥26.2kg;

4.载重质量：≥250.5kg;

5.展开尺寸：≥1861mmX438mmX66mm;

6.净重：≤7.3kg;

7.毛重：≤9kg;
产品配置:伤员固定抬板1套； 
	3
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	多功能担架
	1、主要应用场景：适用于消防紧急救援、深井及狭窄空间救护、地面一般救援、高平面下放救护、化学事故现场救护等;

2、载重≥120kg，重量≤13 kg;

3、耐温为-20℃～45℃;

4、尺寸：≥2500×850 mm;

5、由复合塑料制成，垂直吊绳、平行吊绳、D型环、担架包装袋等组成，可水平或垂直吊运，可水平抬运，也可在光滑地面拖拉;

6、可卷叠存放;
	2
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	消防救生气垫
	产品概述

救生充气垫选用的面料由坚韧的乙烯基纤维做内层，外涂进口防火阻燃剂打磨组合制成。抗拉撕裂强度高，具有阻燃防火、防水、防腐蚀、耐酸碱、耐磨损、耐老化、耐油、耐寒、耐热等性能，可任意折叠产品特点。

主要技术指标

展开尺寸：≥6m×8m×2.7m
最大救生高度：16米；

主体原材料抗拉强力：径向≥28KN/m，纬向≥25KN/m；

充气时间≤50s；

补气时间≤25s；

气垫质量≤95kg；
	1
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	救生缓降器
	1、适用于居民楼、办公楼、油田、矿山火灾逃生，也可用于高空作业消防训练、紧急避险与救援等行业；

2、缓降器各部件无变形、损伤等异常现象。采用有芯绳索，绳芯采用航空用钢丝绳，材质符合YB/T5197 的要求，外层材质为棉纱或合成纤维，全绳结构一致、编制紧密、粗细均匀且无扭曲现象。绳索长度≥25m；

3、安全带材质为棉纱或合成纤维材料，带宽40- 80mm之间，带厚1-3mm之间，带长1000-1800mm 之间；

▲4、最小负荷（343±5）N 情况下，下降速度 0.6±0.3m/s；标准负荷（687±5）N 情况下，下降速度 0.7±0.3m/s；最大负荷（981±5）N 情况下，下降速度 0.8±0.3m/s；

5、连续 200 次下降试验，试验中调速器、安全钩、紧固件、绳索无变形、破损等异常现象。缓降器经盐雾试验后，其金属部件无明显的腐蚀现象；

6、往复式结构；

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	3
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	医药急救箱
	1.箱体采用优质铝塑板材质，铝合金边框包边，增强箱体支撑力，抗摔抗震；

2.药箱尺寸：≤37 cm×25 cm×25cm；

3.药品配置（不得少于以下配置）：

绷带剪刀1把、敷料镊子2把，医用纱布5袋、弹性绷带2卷、棉球1袋、PE胶带1卷、止血带1卷、冷敷贴1贴、创口贴（6片），三角绷带1包、2号安全别针10枚、清洁湿巾30片、碘伏消毒棉片10片，烧烫辅料2贴、烧烫伤软膏1支、医用棉签4袋、风油精1瓶、清凉油1瓶、急救手册和应急救援卡各1份。
	1
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	气动起重气垫
	★用于地震、塌方、建筑物坍塌等灾害现场起重作业。包括小型、中型和大型方形平面起重气垫和气垫操控组件。 

1、用于地震、塌方、建筑物坍塌等灾害现场起重作业；

2、包括小型、中型和大型方形平面起重气垫和气垫操控组件给气泵，气瓶等；

▲3、额定工作压力：≥8bar ；                                        

4、小型最小起重1T,3T,5T,8T,10T最大起重10吨。配压力不低于30MPa气瓶1套，单个容量:≥6.8L,输气管一组，套装箱一个；                                                           

5、中型最小起重15T,20T,24T,28T最大起重28吨。配压力不低于30MPa气瓶1套，单个容量:≥6.8L,输气管一组，套装箱一个；                                                        

6、大型最小起重32T,40T，42T,54T,68T最大起重68吨。配压力不低于30MPa气瓶1套，单个容量:≥6.8L,输气管一组，套装箱一个；  

▲7、支撑高度150mm-600mm；

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	2
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	救援支架
	一、适用范围用于一种深井、高层建筑、其他高层救援的三角架。适用于消防、救援机构。

二、主要特点

1.采用高强度轻质合金制造的可伸缩支脚，安全系数大于10，底脚设有环型保护链；

2.绞盘上设有上升、下降自锁装置，保证了吊索的安全性；

3.吊索选用特制的不锈钢丝绳，柔韧性好，且不会因锈蚀或缺油造成钢索损坏；

4.方便的装配，可因地制宜的装置在井口、坑口、且不受地面高低不平的限制。

三、产品参数

1.三角架参数（高强轻型铝材）工作高度：≥214cm（完全展开）、≤134cm（完全收缩），支架工作负荷：≥500kg，阻断力：22kN.

2.手动绞盘参数（带自制刹车装置）钢缆：30M，齿轮比例：8:1,绞盘工作负荷：≥180kg，阻断力：1800kg，手柄力：0.2KN3.包装规格：≤173cm×39cm×36cm

四、技术参数

1.额定载荷：≤180kg;

2.收拢长度：≤1.34m;

3.撑开长度：≥2.14m;

4.手动柄力：≤500N;

5.钢丝绳长度：≥20M;

6.绞盘机械效率≥5:1

7.阻断力：22KN;

8.重量：≤18.5Kg;

9.标准配置：主体、吊索、绞盘、环型保护链组成。
	1
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	救生抛投器
	基本参数：

▲1、使用压缩CO2/空气，工作压力：≥8MPa，总重量≤8KG，抛射质量≤2KG;

▲2、抛射距离：水用抛射自动充气救生圈距离≥80-100米，陆用抛射距离最高可达100-120米;

3、抛绳规格：￠3mm×110/100/两种抛绳，其拉力不小于2000N，救援弹、救援绳及水用保护套 可反复使用;

4、空中飞行时间：3-5秒钟，水用救援弹里的水用浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8公斤以上浮力;

5、采用33gCO2或空呼气瓶为发射动力，没有明火，可以从易燃区域射出或射入易燃区域;

6、便携式抛投器使用方便、快捷、简单。野外救援时无需外接气源，可随时打抛随时救援，节省宝贵的救援时间，有效的提高救援效率;

7、抛投器缸体上面配有气压表，可以清晰的看到使用时抛投器内部的充气气压值，避免冲入的气压过大或过小从而影响使用效果。同时也保证使用人员安全;

8、便携式抛投器配有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率;

9、便携式抛投器具有体积小、质量轻、组装简单等特点。包装为高尔夫球包式外包装，可拎提、可背负。携带方便，利于救援人员迅速深入救援现场立刻投入救援工作;

配置清单：

便携式抛投器标准配置为：基本发射组件一套、陆用弹体2个（内含110米救援绳索）、水用弹体2个（内含100米救援绳索）、训练弹一个、冲绳器一个、救援弹发射导管一根、训练弹发射导管一根、绳包1个（其中一个含100m绳索）、16克CO2气瓶4个。触发剂4个、水用保护套2套、常用密封圈一套、高尔夫球包式包装1个。

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	1
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	殓尸袋
	1.材质：加厚牛津布，防水胶层不渗漏

2.规格：长2m宽0.75m；U型拉链

3.承重：承受重量不少于100KG
	20
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	救生软梯
	1.主绳材质：高强丙纶;

2.梯子长度：≥30米;

3.梯蹬间距：≥30cm;

4.梯棍材质：环氧树脂管;
	2
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	自喷荧光漆
	罐容积：≥360ml;
	20
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	电源逆变器
	12V转220V

▲峰值功率：≥5000W;

持续功率：≥2000W;

尺寸大小：≤280mm*150mm*70mm;

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	1
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	支撑保护套具
	用于地震、塌方、建筑物坍塌等支撑作业，由支撑杆及各种附件组成，互相通用，具有重量轻、便携带、强度高等特点。

 ★1.最大支撑力：26T;

 ▲2.支撑安全系数4:1;

 ▲3.支撑柱3种规格，每种规格2根，柱体直径φ80mm;延长柱3种规格，每种规格2根，柱体直径φ65mm;

4.工作头：包含十字工作头、L型工作头、锥形工作头，各2个;

5.底座：包含木块专用底座、拉环支撑底座、小刚性底座，各2个;

6.附件：带钩牵引器8个、脚踏泵2个、5米长气管2个、构型扳手2 个；根据器材大小配备可拖拽ABS材质航空运输箱;

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	2
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	稳固保护附件
	配合起重气垫及重型支撑套具使用。

产品特点

1. 垫块可以单独使用也可以组合使用；

2. 垫块可以锁定并保持稳定；

3. 垫块和楔块可以叠放；

4. 所有 垫块和楔块都有防滑功能；

5. 由聚乙烯制成，属环保材料，具有抗油、酸和传统溶剂功能；

6. 垫块和楔块使用寿命长，坚固耐用，不会开裂或破碎。

技术参数

230×230×25 垫块2块；

230×230×50 垫块2块；

230×230×75 垫块2块；

230×75×80 楔块2块；

230×150×80 楔块4块；

重量：≤12.5 kg
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	外封式堵漏袋
	用于紧急处置管道、罐体、槽车等发生的低压、低腐蚀介质堵漏。

结构和外观质量：外封式堵漏袋由脚踏泵、连接管路、压力表、堵漏袋袋体、捆绑带和拉紧装置组成。

▲（1）工作压力0.1~0.4MPa; 

（2）系统压力0.3MPa; 

（3）环境温度-30℃~+60℃;

（4）充气时间≤60s; 

（5）背压≤0.2MPa; 

（6）堵漏包最大工作压力≤0.4MPa; 

（7）脚踏气泵最大工作压力≤0.5Mpa; 

标准配置：外封式堵漏袋600X300X30mm 、850×300×30mm各1个、拉伸紧固带2条、操纵仪、充气软管1条（内径8毫米、带快速切换接头）、带安全压力表的脚泵1个。需气量为 24.5L。净重为 16.9kg。

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	1
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	捆绑式堵漏袋
	产品特点

专为管道、容器、圆桶和各种椭圆型容器发生窄缝状裂口泄漏流体时的堵漏设计的。芳族聚酰胺增强（凯夫拉纤维增强）材料,使用寿命长达15年，充气连接头为实心黄铜。所有的堵漏袋都配了快速接口，充气放气的时间非常短。

采用芳族聚酰胺增强（凯夫拉纤维增强）材料极为柔韧，耐腐蚀性强；抗静电、抗油、抗臭氧，化学与油耐抗性良好。捆绑堵漏带具有很强的弹性，质量好。 

耐热性达115℃（短期），或 95℃（长期），伸负荷至 500kg。

适用封堵范围

（a）Ф50mm～Ф200mm的管道；

（b）裂缝长度小于120mm的容器；

（3）面积小于270㎜×370㎜的泄漏孔洞; 

技术参数

▲（1）工作压力0.1~0.4Mpa; 

（2）系统压力0.15Mpa; 

（3）环境温度-30℃~+60℃;

（4）充气时间≤25S; 

（5）背压：0.15Mpa; 

（6）堵漏袋最大工作压力0.2Mpa; 

（7）脚踏气泵最大工作压力0.5Mpa; 

配置：捆绑堵漏袋，尺寸：70cm*33cm*1.2cm，用于密封5至20厘米直径的管道以及圆形容器的裂缝。，密封面积：19cm宽。捆绑带带宽25mm（强力捆绑带带宽50mm），拉伸负载500kg；充气软管1条（内径8毫米、带快速切换接头）；1个带安全压力表的脚踏气泵。最大工作压力：1.5巴；最大充气量：8.0升； 重量：2.3公斤。 

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	1
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	下水道阻流袋
	★1.用于快速密封管道输出口，防止有害液体流入管道等，额定工作压力≥0.1 Mpa、充气时间≤30s

▲2.经1.1倍额定工作压力，持续5min的密封性能试验后，堵漏袋袋体无泄漏或破损现象。

▲3.经1.5倍额定工作压力，持续5min的耐压性能试验后，堵漏袋袋体无泄漏或破损现象。

4.有较好的抗酸、碱、油类物质腐蚀的性能；

5.内部可填充液体、沙土等物质，有效阻止有害物质流入。

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	2
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	金属堵漏套管
	本工具结构简单、堵漏方便。它由十种规格的金属堵漏套、胶垫和专业扳手等工具组成。

▲1、堵漏温度-50~120℃;

▲2、可堵压力≤2Mpa;

▲3、耐内压力(修复后能承受的介质压力)：≤20Mpa; 

▲4、适用管道直径：12～100mm 

10种不同的套管的尺寸（分别为：13，19，25，32，38，51，64，76，89，102 mm

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	1
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	注入式堵漏工具
	本工具适用介质压力大于30Mpa，温度使用范围-200℃～+700℃。最高压力为76Mpa。注胶枪1把、手动油泵（附快速接头）1台、高压油管附快速接头、1根、旋塞阀（M12）4只、45°角向接头（M12）1只、90°角向接头（M12）1只、直角接头（M12）1只、注胶螺母（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只）、堵漏胶（5支/盒)专用扳手1把。
	1
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	磁压式堵漏工具
	产品参数

1.用于各类罐体和管道表面点状、线状泄漏的作业;

▲2.适用压力≤1.8MPa，适用温度≤80摄氏度;

3.磁压式堵漏器最大吸附力可达300公斤以上;

4.内压1.8公斤以内;

5.需配合堵漏胶使用。器材包括：磁压器一个，极靴四块，快速堵漏胶两条，不干胶一卷、铝合金携带箱一个;

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	1
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	木制堵漏楔
	质地较软，尺寸齐全，形状多样。可根据需要选择适当尺寸木楔，对泄漏进行快速封堵。用于各类孔洞状、较低压力的堵漏作业。可封堵泄漏介质温度范围≤-70～120℃，承受泄漏介质压力≤-1.0Mpa～0.8Mpa由圆锥、梯形棱锥、三角圆楔三类堵漏木楔和木棰组成。
常规配置为：
▲28种木质堵漏楔、1把木锤。
（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	2
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	无火花工具
	符合GB10689-89至GB10692-89标准产品组成：无火花工具采用高硬度经摩擦不起火花的硬质铜铝合金组成,产品共21件套。

1、性能特点：其主要性能安全可靠,抗拉强度>105KG/MM硬度HCR≥35。

2、配置清单：产品名称规格数量尖嘴钳150mm，1个；奶头锤0.5kg，1个；F扳手250mm，1个；活扳手250mm，1个；圆扁铲200mm，1个；顶尖200mm，1个；十字起100mm，1个；200mm，1个；一字起100mm，1个；200mm，1个；呆扳手10*12mm，1个；12*14mm，1个；14*17mm，1个；17*19mm，1个；19*22mm，1个；22*24mm，1个；梅花扳手17*19mm，1个；22*24mm，1个；除锈刀200*60，1个；铜丝刷1#，1个；橡胶锤1个
	2
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	手动隔膜抽吸泵
	适用于消防、矿山、轮船救援过程中抽取舱底水、海水和柴油等液体；

手动泵设计紧凑，可安装在其他水泵放不了的狭窄舱底区；轻便，携带方便，操作简单；

技术参数：

1.流量：≥56L/min;

2.尺寸(长*宽*高)：≤32cm*25cm*13cm;

3.大吸程：3m;

4.最大扬程：4m;

5.排液量≥3t/小时，最大吸入颗粒≥10mm,两端带有阴螺纹快速接头；配备泵身固定板；进水管≥3.05米，直径≥2.5厘米，带有过滤网和阳螺纹快速接头；排水管≥3.05米，直径≥2.5厘米，带有阳螺纹快速接头。
	1
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	防爆输转泵
	使用范围：防爆水轮驱动输转泵动力源为消防高压水源，安全防爆。

技术参数：

1.工作压力≥1.0MPa;

2.水流量≥15L/S;

3.输出压力≤0.2MPa;

4.操作温度≤80℃;

5.最长工作时间≤5h;

6.流量范围4m3/h－25m3/h;

7.吸入口径（高压水驱动）65mm;

8.排出口径（高压水驱动）65mm;

9.吸入口径（吸液传输）40mm;

10.排出口径（吸液传输）40mm;

11.机器质量≤65Kg;

12外形尺寸≤580mm*400mm*450mm
	1
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	粘稠液体抽吸泵
	1.不锈钢桶身，防酸，防碱，永不腐蚀，耐碰撞。坚固耐用，不易生锈。

2.静音型马达，吸力特强，可长时间操作。不碎耐热机头，坚固耐用，防水，防静电

3.大容量桶身，附有灵活转轴，配备放水喉。多功能全套标准配件，优质材料制造，经久耐用。

4.附加隔尘网，易于清理及有效防止灰尘损坏机件。宽大轮盘及车架，灵活稳定，外形美观。

技术参数：

1.功能吸尘吸水容量≥80L;

2.功率≥3000W;

3.电压220V-240V;

4.高度≥100CM;

5.桶身直径≥φ440mm;

6.冷却模式 ：循环风;

7.冷气流量≥106L/S;

8.真空吸力≥250mbar;

9.电源线长≥8m;
	1
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	有毒物质密封桶
	有毒物质密封桶用于收集并转运有毒物体和污染严重的土壤等，常配合输转泵使用。

容积：≥20加仑。
	3
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	围油栏
	由聚乙烯制成，每条长100米、50米，抗化学腐蚀可隔离危险物质或残水；

每段配有注水接口和充气接口各两个，可分别用于地表面和水面，2人即可铺设。

长 度:可选

围油拦体积：≤250000 L;

总高度：≥83cm;

填充高度: ≥33 cm\50cm;

重 量: ≤35 kg(50米不含钢架);
防风等级：内河8级，海面6级;
	1
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	吸附垫
	易撕型压点/复合压点型吸液垫，表面经超声波压点或复合压点，更耐磨强韧。带有易撕线，方便选取合适尺寸

1.包装：PE袋/PE袋&纸箱吸收量包装厚度;

2.尺寸：400CM*50CM;

3.厚度：2MM;

4.吸收量：≥120L/B;
	2
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	集污袋
	重量轻，可折叠，使用寿命长，维护简单，用于收集不同的污染液体，污水袋上配有一个进水阀，一个出水阀，容量：500L
	2
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	公众消洗站
	公众洗消站

1.用于对受到有毒物质污染的人群进行公众洗消清洁，有多个通道供人员同时洗消，每小时洗消≥60 人；

2.配备全套供水、洗消液混合、喷淋、污水收集等功能，各部件间采用模块化设计与装配，可快速组建整套系统，包括但不限于：

▲2.1 洗消帐篷：面积≥30 平方米，高度≥2.8 米，设置脱衣间、洗消间、换衣间。洗消间设置 8 个以上喷淋头，满足多人同时洗消。

▲2.2 电 动 充 排 气 泵 ： 电 压220V，流量≥1000L/min，压力≥4PSI。

▲2.3 洗 消 供 水 泵 ： 流 量8000L/h，扬程≥30 米。

2.4 洗消液均混器：精确的比例混合器，母液流量 0.02-50L/h，比 例 范 围 0.2-2% ， 流 量 范 围10-2500L/h，工作夜里 0.3-6bar。

2.5 喷淋系统：压力 3-7bar，流量≥20L/min。

▲2.6 洗消排污泵：电压 220V，流量≥300L/min。

▲2.7 洗消水加热器：冷热水一体机，燃油型，可同时加热洗消用水，并输出至公众洗消帐篷。带水温自动控制功能，带缺水缺油自动保护功能。流量≥20L/min，略大于公众洗消站用水量，满足洗消压力。

2.8 暖风发生器：用于寒冷天气公众洗消帐篷的加热保温，柴油动力，带过热自动保护功能。

▲2.9 洗消废水回收袋：容量1000L，耐酸碱、耐高低温，便于运输，配备 1套。

2.10 移动式洗消喷枪：用于洗消作业，流量≥10L/min，压力 3bar。

2.11 照明系统：满足公众洗消站内部及作业点的夜间照明操作。

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	1

	63
	单人消洗帐篷
	单人洗消帐篷

产品特点

1、组成构造：帐篷，喷淋系统，照明系统，电动充排气泵

2、材质：PVC涂层气密布

3、规格：≥3㎡

4、洗消面积：≥2.8㎡

5、充气压力：≥10Kpa

6、充气时间：≤3min

7、外形尺寸:长x宽x高≥(2.03cmX2.02cmX2.38cm);

8、质量: ≤29.7kg
	1
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	简易洗消喷淋器
	简易洗消喷淋器

装箱作为喷淋支架底座，采用纯铝合金花纹板加工而成，具有防滑抗压、不生锈等特点。喷淋系统配备高压喷嘴和不易破损软管支架，遇压呈钢性。简易拆装，收纳在整理箱内，方便携带。

四、主要技术指标

1.展开高度:≥2m;

2.接口形式：65mm水带接口

3.驱动压力:0.3MPa~0.7MPa;

4.水流量:≥19L/min

5.重量:≤25kg; 
	1
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	强酸碱洗消器
	10升气压式强酸碱洗消器配合洗消剂或洗消液对人体皮肤或物体、环境进行有效的洗消作业;

适用于：消防与工业临时紧急救援使用;

特点：洗消液及洗消液浓度可以自由配置;

消毒时间：30-150min;　　

混合比：一般传染病源消毒（1：500）　重度污染（1：200）;
	1
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	强酸碱清洗剂
	可用于应急清洗手部及小面积皮肤表面因受酸碱腐蚀导致的伤害。专用的清洗液体可同时清洗酸性或碱性物质。药液无失效期。容量：100ml/瓶。
	1000ml

	67
	三合一强氧化洗消粉
	本品为白色粉末状固体，有刺激性氯气味。有效氯含量≥90%

混合比;

与水混合使用，一般传染病源消毒(1:500)， 重度污染(1:200)

包装;

袋装，每袋净重（1±0.2）kg。
	500g
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	三合二洗消剂
	本品有效氯含量≥70%±2，可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、桔黑杆菌芽胞，破坏乙肝表面抗原，广泛用于环境消毒、水消毒处理。对地面、装备进行洗消，不能对精密仪器、电子设备及不耐腐蚀的物体表面洗消；
	1kg
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	有机麟降解酶
	产品特点产品性能稳定，保质期长，使用便捷，存储方便；安全、无毒、无腐蚀、无刺激、无皮肤变态反应；高效环保，比农药等有毒物质自然降解速度高出1000～2450倍，无二次污染，对人员及环境安全；适用范围广泛，对含有P-O键、P-S键、P-F键、P-CN键的有毒物质均能起到很好的降解作用；

主要性能参数

1.主要成分：有机磷降解酶;

2.性状：本品为黄色或土黄色颗粒;

3.总酶活：7.6×108IU/kg;

4.包装规格：1000g/盒;

5.执行标准：Q/HRKLS0003;
	2千克
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	消毒粉
	消毒粉是一种杀菌药。适用于细菌、病毒、含氯量(12%)

混合比：预防性（4:1000），污染后（8:1000）
	1千克
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	移动式排烟机
	大容量涡轮正压风机;涡轮叶片，动平衡精度高，多角度调节杆适用于粗糙地形的实心静音轮胎，脚踏式定位器，≥25mm粉末涂层钢架 
性能参数

★1.功率：≥4.1Hp;

2.转速：≥3600r/min;

3.涡轮风叶：φ460mm×7片;

4.运行时间：110分钟(全速运行);

5.重量：≤41kg;

6.噪音：≤100dB;

★7.排烟量：≥12000m³/h;

8.尺寸: ≤525mm*500mm*580mm;

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	2
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	坑道小型空气输送机
	适用于罐内、隧道内，有毒气体以及烟、粉尘的送排风机。

1.电 源：220VAC，1.7A;

2.转 速：≥2880r/min;

3.风 量：≥3600m3/h;

4.风 管：5m(长度根据实际需求选配);

★5.功 率：500W;

6.尺 寸：≤390mm×352mm×390mm;
7.重 量：≤15kg;

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	1

	73
	移动照明灯组
	1、额定电压 AC220V/50HZ

★2、光源功率 ≥4*500W；
3、光通量≥ 4*9500lm；

4、发电机类型 四冲程风冷汽油发电机；

5、发电机功率≥ 2KW；

6、燃油类型 92#汽油；

7、油箱容量 ≥15L；
8、注满燃油使用时间 ≥8h；

9、最大升起高度 >4.5米；

10、升起时间 ≤30S；

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	1

	74
	移动发电机
	额定频率 50HZ ；

2、额定电压 230V ；

3、额定输出功率 5.0KW ；

★4、最大输出功率 5.5KW ；

5、功率因数cos Phi  1 ；

6、油箱容积 ≥25L ； 

7、燃油型号：汽油；

8、启动器类型 手拉反冲式；

9、机油容量：1.2L；

10、尺寸 ≤695mm*540mm*540mm；

11、重量≤ 79kg；
（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	2

	75
	大型水力排烟机
	风量大、机动性强、操作简单；采用与消防车或中低泵相连接的方式，利用压力水作为动力，适合于地下建筑、无窗建筑中需要排烟的场合，能通过消烟，提高能见度，迅速开展抢险救援通过排烟降温，降辐射热，对消防队员个人起到最大的保护作用，材质耐腐蚀，采用内口式接口，口径65mm。

性能参数：

1.风扇直径：φ560mm;

2.工作压力:0.85-1.6MPa;

★3.功    率：≥5kW;

4.供水流量（L/S） ≥12~14;

★5.排 烟 量：≥ 10000m³/h;

6.重    量：≤50kg;

7.叶片数：≥8片;

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	2

	76
	空气充填泵
	1.排量：≥100L/min;

2.工作压力： 225-330 bar;

3.压缩等级：30MPa;

4.驱动：380V、≥2kw、50Hz;

5.转速：≥1600RPM;

6.净重：≤118kg;

7.规格：≤860mm*500mm*620mm
	1

	77
	防化服清洗烘干器
	移动轮子式，220V电压。

可预设水温、风温。

主要技术指标

电源：22VAC±10﹪50Hz;

连续工作时间：≥8小时;

3、电加热功率：≥2000W;

4、温控仪额定范围：0-100℃;

5、水泵功率：≥370W;

6、清洗定时器控时范围：0-30分钟;

7、热风功率：500W／只（小挡）;

8、烘干其温控仪额定范围：0-40℃；

9、烘干定时器控时范围：0-30分钟；

10、外形尺寸：长×宽×高≤900mm×600mm×2140mm；
	1

	78
	折叠式救生梯
	用于垂直攀爬多层建筑物、翻越栅栏、围墙、路障等；

携带方便：使用手带或背包可快速、轻松地携带其穿越狭窄空间；

材料：高强度航空级铝材，夜间使用时可反光；

收缩时间：具备弹性自动收缩功能，收缩时间≤5s；

水平承重：≥400kg；

An全承重：当75度放置时，中部承重≥500kg；

展开后：≤0.8m×4.2m×0.4m;
折叠后：≤0.4m×0.7m×0.15m;
外观厚度：≤12cm；

10.重量：≤24kg；
	1

	79
	移车器
	1.外观尺寸：≤长540mm×宽600mm×高190mm；
2.工作方式：液压油泵脚踏举升；

3.举升能力：≤4吨(4个)；
4.闭合尺寸：≤280mm(滚筒间距)；
5.产品净重：≤18.2kg/个；

6.拉开尺寸：≥560mm(滚筒间距)；

7.适用车型：适用于中大型轿车、中大型越野车及以下车型；
	4

	


气防站参数
	序号
	名称
	主要技术参数
	数量

	1
	移动供气装置
	1、总成：移动供气源由高压气瓶、压力表、低气压气动发声报警器、不锈钢小推车、输气管、快速接头、面罩、供气阀等部件组成;

★2、高压气瓶数量：≥4个；高压气瓶容量≥6.8L；高压气瓶压力：≥30MPa；

3、供气主管长度≥30m，2根分管≥10m;

4、面罩总成：供气阀≥2个，全面罩≥2个；

5、配置卷线轮、分压器、腰带、转换位置等;

6、小推车为不锈钢材质，轻便牢固，带有停车制动装置，设置有存放面罩、供给阀的箱子；

7、整机气密性能：1min内高压表指示值下降≤2Mpa；

8、具备余气报警功能;

9、小车的行走机构应安装刹车装置，在摩擦系数为0.45、坡度20°±2°的斜坡停放时不应发生滑动；

▲10、供气流量≥200L/min;

11、吸气阻力≤300pa，呼气阻力≤850pa；

12、报警器压力：≤5.5 MPa

▲13、重量≤100Kg；

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	2

	2
	移动式空气填充泵组
	★1、工作流量≥200L/min；

★2、工作压力≥300bar，末级安全阀压力：≥330bar；

3、工作充气时间：将6.8升气瓶由0-300bar的充气时间为：≤10min；

★4、电机功率≥4.0KW；

5、工作电压：380V，工作频率：50HZ；

6、噪音≤85dB(A)；

7、压缩级数：≥三级压缩；

8、冷却方式：强制风冷；

9、润滑方式：油泵飞溅润滑；

10、空气净化：活性炭、分子筛、一氧化碳吸收分子构成三重过滤净化系统；

11、排气温度：在额定排气压力下各级排气温度≤150℃，末级经冷却后温度≤60℃；

12、充气接口≥2个；出气口可同时充2个气瓶，充气阀带泄压旋钮和压力表；

13、整机尺寸：长≤1200mm；宽≤560mm；高≤700mm；

★14、机组重量：≤150KG;

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	2

	3
	大功率固定式填充泵组
	★1、工作流量:>270L/min;

2、工作压力:≥300bar，最大可允许压力420bar，末级安全阀压力:≥330bar;

3、工作充气时间:将6.8升气瓶由 0-300bar的充气时间为:5-7min;

★4、电机功率:≥7.5KW;

5、工作电压:380V;

6、工作频率:50HZ;

7、噪音:≤80dB(A);

8、驱动装置配有节能型圆柱滚子轴承。顶端和底端的连杆也是圆柱滚子轴承。这一设计有效地延长了设备的使用寿命，至少能达到 30000 小时;

9、转速：≥2840min

10、润滑方式:油泵飞溅润滑;

11、空气净化:活性炭、分子筛、一氧化碳吸收分子构成三重过滤净化系统;

12、振动烈度值<27mm/s;

13、充气接口:>2个;出气口可同时充2个气瓶，充气阀带泄压旋钮和压力表;

14、整机外形及尺寸:外形箱体型，三相位鼠笼式电动机长≤94cm；宽≤65cm；高≤86cm;

15、机组重量:≤300千克;

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	1

	4
	移动式充气防爆桶
	1、桶身采用钢管厚度≥6mm的无缝钢管制作而成;

2、桶身外表为静电喷塑，两边配有便携式把手;

3、具备四个可移动橡胶万向轮，静音的同时且方便移动;

4、可充1个6.8L或9L的碳纤维瓶;
	4

	5
	固定式充气防爆柜
	★1、可单充，也可同时充两只气瓶;

2、有待充气瓶余压指示，充满压力指示，充满后，即使不关闭充气开关，瓶中气体也不会回流;

3、报警压力:0～33Mpa;

4、可调电源电压：220V;

★5、气密性：30MPa时每分钟漏气量 1Mp;

6、外形尺寸: ≤880mm*450mm*1200mm;
7、重量：≤120Kg;
（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	1

	6
	备用气瓶
	1、气瓶阀体配置压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力。

▲2、气瓶容积：≥6.8L;

3、全缠绕式碳纤维复合材器的料；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料;

4、工作压力：30MPa，水压试验压力：45MPa, 爆破压力：≥68MPa；具有重量轻、耐高压、防爆、耐腐蚀性能;

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	1套4个

	7
	医用氧气钢瓶和2-4接口供氧管路
	1、容积：≥9.5L；

2、重量：≤14kg；

3、配置全套：氧气瓶，压力表，吸氧管，吸入器、推车;
	1

	8
	便携式心肺复苏机
	1、能连续地把新鲜的氧气自动输入被抢救人员的肺内，又能自动将肺内的气体抽除，达到心肺复苏的目的；

2、可吸除被抢救人员呼吸道内的分泌物或异物；

3、可供呼吸机能并未麻瘪的伤员吸氧;

4、换气量调整范围：12-25L/min;

5、充气正压力：1.96-2.45Kpa;


6、抽气负压力：-1.47-1.96Kpa;

7、自动肺最小换气量: ≥15L/min; 

8、自主呼吸供气量：≥15L/min; 

9、吸痰引射压力值：≥60Kpa;
	2

	9
	综合急救箱
	1.箱体采用优质铝塑板材质，铝合金边框包边，增强箱体支撑力，抗摔抗震;

2.药箱尺寸：≤37cm×25cm×25cm;

3.药品配置（不得少于以下配置）：

绷带剪刀1把、敷料镊子2把，医用纱布5袋、弹性绷带2卷、棉球1袋、PE胶带1卷、止血带1卷、冷敷贴1贴、创口贴（6片），三角绷带1包、2号安全别针10枚、清洁湿巾30片、碘伏消毒棉片10片，烧烫辅料2贴、烧烫伤软膏1支、医用棉签4袋、风油精1瓶、清凉油1瓶、急救手册和应急救援卡各1份;
	2

	10
	担架和被褥
	1、承重能力：≥150kg

2、材质：铝合金材料

3、带轮及支腿，可折叠，有2个定向轮、2个万向轮，2条保险带

4、担架面料是600D、PVC涂层牛津布

5、展开尺寸≥180*50cm

6、每个担架配备被褥1条
	2

	11
	急救药品
	1、配备日常急救的各类样品，实用齐全

2、配专用收纳箱，箱子带急救标准
	2

	12
	便携式氧气浓度检测仪
	1.检测气体：氧气0-30%VOL;

2.测量方法：扩散式检测;

3.防护等级：≥IP65;

4.工作环境：温度-20℃～50℃; 湿度<95%RH无结露；

5.重量：≤130g;

6.尺寸：≤109*60*30mm;

7.工作电压：DC3.7V;

8.充电时间：4～6h;

9.响应时间：<30s;

10.待机时间：≥8h连续;

11.传感器寿命：≥2年;

12.防爆等级：Ex ia IIB T3 Gb;

13.报警点：全量程可设置，开机自检提示默认值大小;
	2

	13
	便携式有毒有害气体浓度检测仪
	1、采样方式：扩散式；显示：液晶显示;

2、电池：可充电锂电池（连续工作时间≥8h，充电时间＜6h）；

3、报警方式：声光震三重报警;

3、可同时检测氧气、硫化氢、一氧化碳、可燃气体等不少于 4 种气体;

4、开机具有自检功能实时显示气体浓度，可清楚警告有害气体的低限、高限、时量平均浓度和短期时量平均允许浓度等;

5、侦检毒气时，具有实时报警功能;

6、传感器寿命≥2 年;

7、防爆等级：Ex ia IIB T3 Gb;

8、防护等级：≥IP65;

	2

	14
	便携式可燃气体检测仪
	检测气体：可燃气0-100%LEL;

测量方法：扩散式检测;

防护等级：≥IP65;

工作环境：温度-20℃～50℃; 湿度<95%RH无结露；

重量：≤130g;

尺寸：≤109*60*30mm;

工作电压：DC3.7V;

充电时间：4～6h;

响应时间：<30s;

待机时间：≥8h连续;

传感器寿命：≥2年;

防爆等级：Ex ia IIB T3 Gb;

报警点：全量程可设置，开机自检提示默认值大小;
	2

	15
	便携式有毒气体定性检测管或检测卡
	1、小巧便于携带，不用电源和热源，不需要分析仪器和化学试剂，不需样品前处理，可直接进行定性和半定量测定，现场快速直读;

2、不锈钢手动采样泵只适用于气体检测管（测毒管），快速检测有毒气体和蒸汽。

3.抽气体积：≥50ml;
	2

	16
	气密防护服
	一、主要技术指标

1.抗化学品渗透性：在80%H2SO4、60%HNO3、30%HCL、30%HF、6.1mol/LNaOH溶液中浸泡1h不渗透;

2.抗汽油性能：在120#汽油中浸泡5min无裂纹、不发粘。

3.涂覆PVC和氯丁胶的防化服面料具有阻燃性：有焰燃烧时间≦10S、无焰燃烧时间≦10S、损毁长度≦10cm;

4.耐老化性能：在125摄氏度气温环境中24h不粘不脆裂。

5.耐寒性能：在-40摄氏度气温环境中5min无裂纹;

6.通风系统分配阀性能：

定量供气流量：（5±1）L/min

手控供气流量：≧30L/min;

7.全封闭式防化服的超压排气阀在流量为30L/min时，通气阻力为（100-200）pa;

8.半封闭式防化服具有抗渗水性能;

9.防化服的防化胶靴具有防酸、碱等化学品渗透、抗刺穿、抗切割、防滑、防砸等性能。它的防化手套具有防酸、碱化学品渗透、灵巧性高的性能;
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	气密隔热服
	1、隔热防护服须具有阻燃，耐高温，防辐射热，防酸碱液体腐蚀性气体等性能。服装表面须采用复合铝箔防火布面料制成，长期使用不会发生铝箔脱落;

2、隔热度：≥500度;

3、阻燃性能：损毁长度≤2cm，续燃时间≤１s，阻燃时间≤2s;

4、撕破强力：≥32N.断裂强力：≥450N;

5、耐静水压：≥17kpa;

6、内里须采用耐酸碱、改性 PVC 双面涂覆织物面料制成，具备阻燃、耐热、绝缘、防水、密封性强等性能。可防酸、碱、磷、硫类等有毒、有害气体、液体，内置呼吸器，防化服通风阀（排气）为正压式，接缝牢固，且双面热溶胶式连接合缝，面屏为硬质透明材质;
	2
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	避火服
	材料组合为复合铝箔防火布、进口碳纤维隔热层、舒适层。服装耐磨、耐折，阻燃性好，具有较高的抗辐射热渗透性能。

1、辐射反射率：能反射90%以上的辐射热;

2、整体抗辐射热渗透性能：

在40kw/㎡辐射热源下，照射60s后，期内表面温升≤25℃。

3、外层阻燃性能：毁损长度≤1cm,续燃时间≤1s,阴燃时间≤2s;

4、外层撕破强力：≥32N;

5、外层断裂强力：≥450N;

6、外层剥离强力：≥9N/30mm ;
	2
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	他救空气呼吸器
	1.采用新型大视野全面罩，防雾、防眩、视野开阔、气密性好、佩戴舒适。气阀体积小、供气量大、性能可靠，使用中不影响视野。
2.背板由碳纤维复合材料制成，重量轻、强度高，上有固定管路凹槽，可有效防止攀挂。按人体工程学设计，佩带更舒适、更方便。
3.采用新型减压器，体积小巧紧凑，内置安全阀，性能可靠，无任何调节装置，免维护。设有备用接口，可根据需要加装他救接头或外供气源。
4.压力表具有防水、防震、夜光显示功能。余压报警器体积小、重量轻、报警准确宏亮。
5.瓶阀装有棘轮止逆装置，可防止使用中被无意关闭，可选带压力显示的瓶阀，在阀门关闭时也能显示瓶内贮气压力。
技术参数：

▲1.气瓶额定工作压力：30MPa;
2.报警压力5.5±0.5MPa；

▲3.供气流量：≥300L/min；

▲4.气瓶容积：≥6.8L;
5.呼气阻力：≤1000pa（瓶压为30MPa-2MPa）≤700Pa（瓶压为2MPa-1MPa）；

6.碳纤维瓶，与钢瓶相比约减轻60%的重量，便于操作并延长使用时间。

7.碳纤维多层复合结构方式可靠地保证了气瓶的耐抗性，不受任何环境条件的影响。
（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
	4
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	防静电安全鞋
	优质二层牛皮鞋面；采用加宽钢包头，符合亚洲人脚型，极大减少钢包头夹脚现象；

符合人体工程学脚踝设计，有效避免后跟磨脚现象；MESH网布内衬，有效提高透气性和舒适性；

双密度PU大底，优异的抓地力，符合最新国标；保护足趾、防刺穿、防滑、耐磨、耐油；
	1
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	防护头盔
	1、抢险救援头盔具有多功能模块化滑轨设计，总体性能符合GA 633-2006 《消防员抢险救援防护服装》标准。

2、结构组成：由帽壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。

（1） 帽壳：半盔无沿式，顶部设有加强筋，耐高温阻燃材质，橘红色  

（2） 滑轨：盔壳两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。

（3） 缓冲层：耐高温阻燃材质，缓冲层采用吸收能量，对人体无毒、无刺激性的材料制成。

（4） 舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫或双层仿羊皮衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。

（5） 下颏带采用芳纶阻燃材料，宽度≥15 mm，长短可调调节范围为 350mm-500mm。

（6） 佩戴装置：包括帽箍和系带，为耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，帽箍调节范围约 52 至 65cm；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫；插扣为快脱插扣。

（7） 反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，为耐高温材质。

3、 性能：

（1）冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力不超过 3780N 时，帽壳无碎片脱落，帽托及帽箍与帽壳连接机构无损坏或断裂。

（2） 阻燃性能：按《消防头盔》GA10-2014 标准明确的试验程序，火源离开帽壳后，其离火自息时间0 秒，无熔融、滴落现象。

（3） 电绝缘性能：帽壳泄露电流 ≤ 0.8mA。

（4） 侧向刚性：帽壳最大变形值 ≤ 13 mm,卸载后残余变形值 ≤ 1mm，帽壳无碎片脱落。

（5） 下颏带抗拉强度 ：按规定程序测试，下颏带延伸长度 ≤ 8mm,且不出现 断裂、连接件脱落和搭扣松脱现象。
	1
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	速降自锁装置
	1、由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件及绳索卷盘组成；

2、钢丝绳索直径≥3mm，有芯绳索采用航空用钢丝绳，外层材质为棉纱或合成纤维材料；

3、安全带材质为棉纱或合成纤维材料，带宽≥50mm，带厚≥1.6mm，带长≥1600mm，并具有能按使用者胸围大小调整长度的扣环；

4、金属安全钩应有保险装置；

5、载荷重量：≥120kg；

6、最大工作高度：≥100m;
	1
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	事故报警实时录音电话
	1、音量调节：普通铃声≥2级，音乐铃声≥5级；

2、来电显示：8位来电≥40组，去电≥15组；

3、通话录音：不限时本机或分机通话录音；

4、支持现场录音、应答录音；

5、录音查询：可按录音次序，录音时间及录音号码查询录音。
	1
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	生产调度电话
	录音电话机、座机。
	1
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	无线防爆对讲机
	1、对讲机屏幕尺寸≥2英寸，分辨率≥320*240；

2、对讲机工作频率350-400M，符合公安350M及应急370M数字集群系统接入要求，并满足所有功能；

★3、具备国家防爆认证

▲4、对讲机须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68；

5、对讲机须支持多种工作模式，至少支持模拟常规、模拟集群、数字常规和数字集群4种工作模式，同时在对讲机切换工作模式时，无须重启对讲机；

6、对讲机须具备蓝牙功能；

7、对讲机须支持喇叭导水功能；

8、对讲机须支持智能降噪功能，保证对讲机在嘈杂环境下能提供清晰的语音，噪声抑制能力不小于23dB；

9、对讲机支持中文短信收发功能，短信收发界面呈现方式为连续对话形式，接收、发送的短信能在同一界面连续性的显示；短信息文本内容不少于200个汉字；

★10、对讲机须配备大容量防爆锂电池，电池容量≥2000mAh；

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
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	夹持型无线防爆音频传输设备
	1、全网通，支持国内电信.移动.联通2G/3G/4G 所有频段；

2、除机身录像按键外，在面板上还有一个快速录像按键；

3、视频和图片一键上传功能；

4、1080P超高清摄像，3200万像素拍照，摄录过程中可单键抓拍照片

5、支持实时视频回传和本机同步存储；

6、4G视频实时回传、视频通话调度；

7、国产单北斗定位；

8、一键拍照、录像、录音功能；

9、可拆卸电池和≥3200mAh大容量电池；

10、重要视频标记功能；

11、SOS一键视频联动报警功能；

12、多种无线模式wifi、蓝牙；

13、支持NFC，近距离识别芯片信息；
	2
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	心肺复苏术（CPR）模拟人
	1.分段数码显示，操作界面简洁，开机一键启动进入训练模式。

2.控制器支持四种操作方式：CPR训练模式、CPR考核模式、CPR实战模式、CPR计时训练模式。

3.语音提示：中英文语音提示可选，可调节音量，开启和关闭语音，准确提示操作错误的具体原因。

4.监测反馈：电子显示器实时反馈胸外按压部位及深度，人工呼吸气道开放和吹气容量。

5.生命体征模拟：瞳孔缩放和颈动脉搏动可由按键控制开启关闭。

6.模拟人解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，面部皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发采用进口热塑性弹性体混合胶材料，由不锈钢模具经注塑机高温高压而成。
	1
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	便携式风向测速仪
	1、测量范围≥0~30M/S

2、起动风速≥0.8M/S

3、测量精度≥± (0.3+0.03V)M/S(V指示风速)

4、风速参数≥瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、及其对应浪高

5、显示分辨率≥0.1M/S(风速)、1级(风级)、0.1M(浪高)

6、风向测量范围≥0~360度，≥16个方位，1.0M/S，±1/2方位

7、风速定北：自动

8、工作温度≥-10~45℃，湿度≤100%RH(无凝结)

9、供电电源：5号电池3节，3V (3.4~2.68V)

10、重量≤500g
	2
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	呼吸空气气质检测仪
	★1. 液晶显示屏：≥4.3寸中文液晶显示，界面简洁友好，触屏控制操作简单直观。

2. 多功能集成：集成温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、烟雾等多种检测功能。

▲3. 无线传输：支持4G/5G无线网络传输，方便数据上传。

4. 供电方式：支持DC 10-30V宽压供电，最大功耗≤5W。

5. 工作环境：工作温度范围-10℃至55℃，相对湿度0~95%RH（无冷凝）。

▲6. 检测精度：PM2.5精度±3%FS，温度精度±0.5℃，湿度精度±3%RH等。

▲7. 数据存储：支持≥5000个数据记录存储，具备数据统计功能。

8. 接口功能：配备Type-C接口用于配置软件连接，DC电源插孔（10~30VDC）。

9. 安装方式：壁挂式安装，安装方便。

10. 语言选择：支持中文界面。

（提供产品说明书复印件加盖投标人公章或技术白皮书复印件加盖投标人公章或功能测试报告复印件加盖投标人公章或制造商参数确认函复印件加盖投标人公章或能证明供应商提供的产品满足本项参数要求的证明材料复印件加盖投标人公章）
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	器材维护专用工具
	1、用于器材日常的维修、维护专用工具

2、包含剪、钳、起子、扳手、内六角、螺丝刀、锯等各种常用通用工具

3、采用优质材质制成，工具无明显瑕疵、缺陷等

4、配备专用收纳箱
	2


注：带“★”的参数需求为实质性要求，若有任何一条未响应或不满足则导致投标无效。
    带“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将对响应性评审产生影响，但不作为无效投标条款。
第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

    磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容（不得变动采购文件中的其他内容）： 

技术要求

无

服务要求

无

3、合同草案条款

无

注：采购人不同意采购文件在磋商过程中有任何变动的，直接写无，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

第五章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法
本项目采用综合评分法进行评标。
二、评标原则及程序
（一）评标原则
评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序
★1、资格审查
1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。
★2、符合性审查
2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。
3、样品及演示
3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）
★4、同一品牌产品
4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。
4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。
★5、比较及评价
5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。
5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。
5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后 0.5 小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。
投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。
投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。
投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：
拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
书面说明不能证明其报价合理性的；
未在规定时间内递交有效书面说明书的。
★6、需落实的政府采购政策性规定：
6.1对于中小微企业的相关规定
6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：
（1）非联合体投标
       小型和微型企业相应产品、服务投标报价的  10% （10%-20%）
（2）联合体投标
大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除   /   （4-6%）。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 
6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定
节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。
采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的  /     %。
采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。
（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定
采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价    /  （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予 6    （6-8%）的加分（详见评分细则）。
★7、投标无效情况详见投标人须知。
★8、推荐中标候选人的原则
详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：
采用最低评标价法的：
扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会投票处理。
采用综合评分法的：
得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；
按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会投票处理。
三、确定中标人
评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。
采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。
附件1 
资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	2
	组织机构代码证
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	3
	税务登记证
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整
2.按规定签章
	
	
	

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整
2.按规定签章
	
	
	

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	11
	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	12
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字：
日      期：
附件2                  
符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	2
	递交投标保证金证明
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	3
	开标一览表
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	4
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	5
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	6
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	7
	投标人关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	8
	其他符合性证明材料
	响应招标文件实质性要求
	
	
	

	9
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求
2.无投标须知26.2所述情形
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

2、《创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）
填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字： 
日      期： 

附件3                    
评分细则
	项目
	评分标准
	满  分
	分数

	价格部分

(30分)
	价格
	1.投标报价得分：按照投标文件规定所有合格投标人的投标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：

价格分=（评分基准价/投标报价）×基准分值(30分)

得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

（注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）
	30

	技术部分

（68分）
	技术指标
	招标文件“货物需求”中★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效，“▲”项共54项，满足一项得0.5分，满分27分。注：须提供证明投标产品的技术指标满足或优于项目需求的资料以确保产品参数的真实性和产品质量的稳定性。其中，技术要求中要求提供相关证明材料的,须按要求提供并标明响应页码及位置；其他参数证明文件（检测报告、产品彩页、技术白皮书等均可）作为评标依据并标明响应页码及位置。如资料位置不明确或提供的资料中未明确标明或不满足则视为负偏离。
	27

	
	供货方案
	对本项目的供货方案进行评审：包括但不限于：（1）供货流程及时间安排；（2）货物的出库及包装措施；（3）货物的运输方案；（4）运输风险预防措施；（5）供货的调试方案；（6）供货的安装方案。

以上内容全部满足的得9分，每缺一项扣1.5分；每一项内容不完整的得1分；每一项有偏差或不符合本项目实际情况的得0.5分；未提供的不得分。
	9

	
	实施组织方案
	投标人应提供实施组织方案。内容包括但不限于：（1）组织机构设置；（2）组织工作流程设置；（3）组织岗位及职责；（4）人员任务分工；（5）人员资源调配；（6）实施组织管理内容。

以上内容全部满足的得9分，每缺一项扣1.5分；每一项内容不完整的得1分；每一项有偏差或不符合本项目实际情况的得0.5分；未提供的不得分。
	9

	
	质量保证措施方案
	投标人应提供质量保证措施方案。内容包括但不限于：（1）质量目标；（2）工作体系；（3）工作制度；（4）工作流程；（5）质量要点；（6）保障措施。

以上内容全部满足的得9分，每缺一项扣1.5分；每一项内容不完整的得1分；每一项有偏差或不符合本项目实际情况的得0.5分；未提供的不得分。
	9

	
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方，包括但不限于：（1）售后服务方案响应内容及措施；（2）提供服务体系描述、服务流程及内容；

（3）定期回访服务内容；（4）维护响应计划，故障响应修复时间方式。

以上内容全部满足的得8分，每缺一项扣2分；每一项内容不完整的得1分；每一项有偏差或不符合本项目实际情况的得0.5分；未提供的不得分。
	8

	
	服务承诺
	投标人结合本项目提供服务承诺，包括：（1）质量承诺书；（2）进度承诺书；（3）保密承诺书；（4）售后服务承诺书；（5）人员保障承诺书；（6）车辆保障承诺书。

以上承诺内容符合本项目采购需求的得6分，每缺一项承诺扣1分；承诺内容有偏差或不符合本项目实际情况的得0.5分；未提供的不得分。
	6

	商务部分

（2分）
	企业业绩
	投标人或制造商具有近三年（2021年1月1日至今）类似业绩，提供中标通知书或者合同扫描件并加盖单位公章（以中标通知书或者合同日期为准），每提供一个得1分，满分2分。
	2


第六章  政府采购合同条款及格式

合同条款

政府采购合同条款

术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照采购文件、响应文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同响应文件中报价一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。

1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9“天”指日历天数（如无特别说明）。

1.10“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12“采购文件”指采购人或采购代理机构发布的采购文件。

1.13“响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的响应文件。

2.技术规范与服务内容

2.1所响应服务的技术规范应与采购文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 所响应服务的服务内容应与采购文件规定服务内容及响应文件中的项目要求及投标响应表一致。

3.知识产权

3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。

3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4.完成方式

供方按照合同约定的时间、地点完成服务。

5.付款

5.1政府采购合同以人民币付款。

5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.服务质量

6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。

6.2供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。

6.3需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。

6.4对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照采购文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方响应文件承诺的售后服务及质量保证优于采购文件要求的，以响应文件承诺的售后服务及质量保证为准。

7.技术服务和保修责任

7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。

7.2供方对交付的产品的保修期，以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

7.3供方应按如下内容提供售后服务：

7.3.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按采购文件、响应文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

7.3.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同采购文件、响应文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

7.3.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

7.3.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按响应文件做出的承诺进行响应。

7.3.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

7.3.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

7.3.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

7.3.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按采购文件、响应文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

7.3.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

7.3.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

8.检验和验收

8.1完成服务后，需方或采购代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。

8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。

9.违约责任

9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；

9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

9.3延期服务的违约责任

9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。

9.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

10.不可抗力

10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.争端的解决

11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

12.违约终止政府采购合同

12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
14.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

15.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

16.政府采购合同生效

16.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

16.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。 

17.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

17.1采购文件；

17.2采购文件的更正公告、变更公告；

17.3成交供应商提交的响应文件；        

17.4政府采购合同条款；

17.5成交通知书；

17.6政府采购合同的其它附件。

合同格式                    

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

    (需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

　　一、政府采购合同文件

    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号           ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

　　二、政府采购合同范围和条件

    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

　　三、政府采购合同标的

    本政府采购合同的标的为采购文件中所列相关服务。

　　四、政府采购合同金额

    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

　  五、付款方式及条件

　　六、服务时间和服务地点   

    1.服务时间：        

    2.服务地点：        

　　七、验收要求

    供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条的约定承担相应违约责任。
    八、违约责任

    1.供方逾期提供服务的，每逾期一天向需方支付合同金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。

    2.供方提供的服务不符合约定的，需方有权向供方书面提出整改意见，供方需无条件整改至符合约定，自需方向供方提出书面意见之日起  日内，供方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

    3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。

    九、争议解决

    双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

    十、合同生效

    本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):

地址：                              地址：                          

联系人：                            联系人：                        
电话：                              电话：                          

传真：                              传真：                          

邮编：                              邮编：                          

日期：      年      月      日      日期：       年      月     日

正本/副本









