第六章 报价文件内容及格式
技术要求
项目技术参数要求：               
	序号
	物资名称
	技术性能指标
	计量单位
	数量

	1
	某型模拟系统
	一、系统组成
1.模拟系统包括某型系统模拟筒2具、支架2套、目标识别模块2套、信息处理单元2套和监控评定仪（笔记本电脑）1台。
二、功能要求
1.室外，能对现有主要飞行器进行尾追、迎攻和其他科目的；
[bookmark: _GoBack]2.具备声、光、电、爆等场景模拟功能，能准确模拟设备陀螺的启动声响、截获目标声响和射出声响，可装填并发射信号物，模拟设备实际；
3.具备系统引入前置量功能；
4.能够准确采集操作手的瞄准精度、供电、截获、开锁、前置量射出和射后前置量信号；
5.能实时、客观、全面评定操作手练的总成绩和单项成绩；
6.同等条件下，数据采集方式优选无线连接。
三、技术指标要求
1.同时训练5名人员，其中1名指挥员，4名操作手（2名主操作手、2名副操作手）；
2.展开、撤收时间：系统展开时间不大于6min，撤收时间不大于5min；
3.探测距离不小于3km；
4.最大跟踪方位角±40°，最大跟踪角速度12°/s；
5.可靠性：MTBF≥500h；维修性：MTTR≤0.5h；
6.连续工作时间不小于4h；
★7.外形尺寸、材质及重量：模拟筒外形、尺寸、结构、颜色与实装一致，误差不超过10%。(1)筒长1539mm，外直径78mm；筒身为不锈钢管加玻璃钢材质；(2)发射机构:合金材质,重量约0.75kg；(3)地面电池:合金材质,重量约1kg；(4)设备重量约17kg；(5)涂覆颜色：黄色。
四、平台要求
1.监控评定计算机：硬件配置不低于(i5处理器+16G内存+512G以上固态硬盘），配置Windows7（64位）及以上操作系统；
2.电源要求：(1)额定电压:AC220V±20%,50HZ±5%；(2)具备油机、移动电源2种供电方式。
五、备件要求
发射机构1个；地面电池6个；前、后瞄准器各2个；前置量指示器2个。
	套
	1



76




µÚÁùÕÂ

±¨¼Û

ÎÄ¼þÄÚÈÝ¼°¸ñÊ½

1

¼¼ÊõÒªÇó

ÏîÄ¿¼¼Êõ²ÎÊýÒªÇó£º

Ðò

ºÅ

Îï×ÊÃû

³Æ

¼¼ÊõÐÔÄÜÖ¸±ê

¼ÆÁ¿µ¥

Î»

ÊýÁ¿

1

Ä³ÐÍÄ£

ÄâÏµÍ³

Ò»¡¢ÏµÍ³×é³É

1.

Ä£ÄâÏµÍ³°üÀ¨Ä³ÐÍÏµÍ³Ä£ÄâÍ²

2

¾ß

¡¢

Ö§¼Ü

2

Ì×

¡¢

Ä¿±êÊ¶±ð

Ä£¿é

2

Ì×

¡¢

ÐÅÏ¢´¦Àíµ¥Ôª

2

Ì×ºÍ¼à¿ØÆÀ¶¨ÒÇ

£¨

±Ê¼Ç±¾µçÄÔ

£©

1

Ì¨

¡£

¶þ¡¢¹¦ÄÜÒªÇó

1.

ÊÒÍâ

£¬

ÄÜ¶ÔÏÖÓÐÖ÷Òª·ÉÐÐÆ÷½øÐÐÎ²×·

¡¢

Ó­¹¥ºÍÆäËû¿ÆÄ¿µÄ

£»

2.

¾ß±¸Éù

¡¢

¹â

¡¢

µç

¡¢

±¬µÈ³¡¾°Ä£Äâ¹¦ÄÜ

£¬

ÄÜ×¼È·Ä£ÄâÉè±¸ÍÓ

ÂÝµÄÆô¶¯ÉùÏì

¡¢

½Ø»ñÄ¿±êÉùÏìºÍÉä³öÉùÏì

£¬

¿É×°Ìî²¢·¢ÉäÐÅºÅÎï

£¬

Ä£ÄâÉè±¸Êµ¼Ê£»

3.

¾ß±¸ÏµÍ³ÒýÈëÇ°ÖÃÁ¿¹¦ÄÜ£»

4.

ÄÜ¹»×¼È·²É¼¯²Ù×÷ÊÖµÄÃé×¼¾«¶È

¡¢

¹©µç

¡¢

½Ø»ñ

¡¢

¿ªËø

¡¢

Ç°

ÖÃÁ¿Éä³öºÍÉäºóÇ°ÖÃÁ¿ÐÅºÅ£»

5.

ÄÜÊµÊ±¡¢¿Í¹Û¡¢È«ÃæÆÀ¶¨²Ù×÷ÊÖÁ·µÄ×Ü³É¼¨ºÍµ¥Ïî³É¼¨

£»

6.

Í¬µÈÌõ¼þÏÂ£¬Êý¾Ý²É¼¯·½Ê½ÓÅÑ¡ÎÞÏßÁ¬½Ó¡£

Èý¡¢¼¼ÊõÖ¸±êÒªÇó

1.

Í¬Ê±ÑµÁ·

5

ÃûÈËÔ±£¬ÆäÖÐ

1

ÃûÖ¸»ÓÔ±£¬

4

Ãû²Ù×÷ÊÖ£¨

2

Ãû

Ö÷²Ù×÷ÊÖ¡¢

2

Ãû¸±²Ù×÷ÊÖ£©£»

2.

Õ¹¿ª¡¢³·ÊÕÊ±¼ä£ºÏµÍ³Õ¹¿ªÊ±¼ä²»´óÓÚ

6min

£¬³·ÊÕÊ±¼ä

²»´óÓÚ

5min

£»

3.

Ì½²â¾àÀë²»Ð¡ÓÚ

3km

£»

4.

×î´ó¸ú×Ù·½Î»½Ç

¡À

40

¡ã

£¬×î´ó¸ú×Ù½ÇËÙ¶È

12

¡ã

/s

£»

5.

¿É¿¿ÐÔ£º

MTBF

¡Ý

500h

£»Î¬ÐÞÐÔ£º

MTTR

¡Ü

0.5h

£»

6.

Á¬Ðø¹¤×÷Ê±¼ä²»Ð¡ÓÚ

4h

£»

¡ï

7.

ÍâÐÎ³ß´ç

¡¢

²ÄÖÊ¼°ÖØÁ¿

£º

Ä£ÄâÍ²ÍâÐÎ

¡¢

³ß´ç

¡¢

½á¹¹

¡¢

ÑÕ

É«ÓëÊµ×°Ò»ÖÂ

£¬

Îó²î²»³¬¹ý

10%

¡£

(1)

Í²³¤

1539mm

£¬

ÍâÖ±¾¶

78mm

£»

Í²ÉíÎª²»Ðâ¸Ö¹Ü¼Ó²£Á§¸Ö²ÄÖÊ£»

(2)

·¢Éä»ú¹¹

:

ºÏ½ð²ÄÖÊ

,

ÖØÁ¿

Ô¼

0.75kg

£»

(3)

µØÃæµç³Ø

:

ºÏ½ð²ÄÖÊ

,

ÖØÁ¿Ô¼

1kg

£»

(4)

Éè±¸ÖØÁ¿

Ô¼

17kg

£»

(5)

Í¿¸²ÑÕÉ«£º»ÆÉ«¡£

ËÄ¡¢Æ½Ì¨ÒªÇó

1.

¼à¿ØÆÀ¶¨¼ÆËã»ú£ºÓ²¼þÅäÖÃ²»µÍÓÚ

(i5

´¦ÀíÆ÷

+16G

ÄÚ´æ

+512G

ÒÔÉÏ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£©£¬ÅäÖÃ

Windows7

£¨

64

Î»£©¼°ÒÔÉÏ²Ù×÷Ïµ

Í³£»

2.

µçÔ´ÒªÇó£º

(1)

¶î¶¨µçÑ¹

:AC220V

¡À

20%,50HZ

¡À

5%

£»

(2)

¾ß

±¸ÓÍ»ú¡¢ÒÆ¶¯µçÔ´

2

ÖÖ¹©µç·½Ê½¡£

Îå¡¢±¸¼þÒªÇó

·¢Éä»ú¹¹

1

¸ö

£»

µØÃæµç³Ø

6

¸ö

£»

Ç°

¡¢

ºóÃé×¼Æ÷¸÷

2

¸ö

£»

Ç°ÖÃ

Á¿Ö¸Ê¾Æ÷

2

¸ö¡£

Ì×

1

