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辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程” 盘锦支队消防装备建设项目-合并装备项目公开招标公告

项目概况
辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程” 盘锦支队消防装备建设项目-合并装备项目招标项目的潜在供应商应在辽宁咨发工程招标咨询服务有限公司获取招标文件，并于2024年6月13日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZCG2024-007-8
项目名称：辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程” 盘锦支队消防装备建设项目-合并装备项目

预算金额： 470.47万元（人民币）

最高限价： 470.47万元（人民币）

采购需求：详见附件
合同履约期限：所有包组均为：签订合同后90日供货；

本项目( 不接受 )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

时间：2024年5月15日至2024年5月22日，每天上午8:30至11:30，下午12:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：沈阳市沈河区青年北大街51号银河国际大厦A座1207室
方式：现场领取或电子邮件领取

现场领取：购买招标文件时须携带以下材料：1、法人或者其他组织的营业执照等主体证明文件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅限在自然人作为响应主体时使用）；2、法定代表人（或非法人组织负责人）（详见附件2-1）身份证明书原件（自然人作为响应主体时不需提供）；3、授权委托书原件（详见附件2-2）（法定代表人、非法人组织负责人、自然人本人购买招标文件的无需提供）。

电子邮件领取：将以上材料加盖公章扫描件发送至zfzbzc@163.com（电子邮箱）并电话通知代理机构确认。邮件主题“获取XXX辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程” 盘锦支队消防装备建设项目（xxx）第XX包的招标文件”，并在邮箱中注明单位名称、联系人、联系电话。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年6月13日9点00分（北京时间）
地点：辽宁省国际工程咨询中心有限公司十七楼开标室（沈阳市沈河区十三纬路103号）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目允许兼投兼中。

2、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

2.1接收质疑函方式：书面纸质质疑函

2.2质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

3.需落实的政府采购政策内容：促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持乡村振兴、节能环保等相关政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盘锦市消防救援支队

地址：辽宁省盘锦市兴隆台区辽河中路53号
联系方式：卞先生  15242780119
2.采购代理机构信息

名称：辽宁咨发工程招标咨询服务有限公司 

地址：沈阳市沈河区青年北大街51号银河国际大厦A座1207室
联系方式：由春红、付强、薛晓东024-31679592-8889、8892、8888
邮箱地址：zfzbzc@163.com
开户行：建行沈阳融汇支行
账户名称：辽宁咨发工程招标咨询服务有限公司 
账号：21001370008052515743
3.项目联系方式

项目联系人：由春红、付强、薛晓东
电　话：024-31679592-8889、8892、8888
附件1

包组编号：001
	包号
	产品
	货品及主要技术参数
	数量
	最高单价(万元)
	备注

	001
	雷达生命探测仪
	一、实质性要求（★）

★1、符合XF 3010-2020《消防用雷达生命探测仪》标准，提供省级及以上权威检测机构出具的检验报告

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	3台
	 21.0000 
	

	
	视频生命探测仪
	一、实质性要求（★）

★1、提供国家权威检测机构出具的检验证书。（供应商须承诺在成交后、签订合同前进行原件查验，若不满足技术规格则视为虚假响应，供应商承担其相应违规责任）。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	5台
	 5.8000 
	

	
	测温仪
	一、实质性要求（★）

★1、用于测量事故现场温度。提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	13台
	 0.1000 
	

	
	可燃气体检测仪
	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、检测气体：氢气、乙炔、甲烷、丙烷等多种易燃易爆气体的浓度；
	13台
	 0.3000 
	

	
	热成像仪
	一、实质性要求（★）

★1、满足《XF/T 635-2023消防用红外热像仪》标准相关要求。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	6台
	 7.8500 
	

	
	有毒气体探测仪
	一、实质性要求（★）

★1、用于测量事故现场温度。提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	13台
	 0.3000 
	


包组编号：002
	包号
	产品
	货品及主要技术参数
	数量
	最高单价(万元)
	备注

	002
	机动链锯
	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、整体要求符合GB/32460-2015《消防应急救援装备、破拆机具通用技术条件》的技术标准，提供带有CMA的检测报告。
	12台
	 0.3500 
	

	
	电动钢筋速断器
	一、实质性要求（★）

★1、整体设备由钢筋速断器、锂电池及配套工具一套组成。

★2、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

★3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	10套
	 0.5000 
	

	
	躯体固定气囊
	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、符合JB/T8521.1-2007《一般用途合成纤维扁平吊装带》标准。
	12套
	 0.2400 
	

	
	肢体固定气囊
	一、实质性要求（★）

★安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	12套
	 0.2800 
	

	
	多功能担架
	一、实质性要求（★）

★根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	21副
	 0.2200 
	

	
	救生抛投器
	一、实质性要求（★）

★1、产品符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求，提供国家级检测机构出具的检验报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	12套
	 1.3800 
	

	
	救援三角架
	一、实质性要求（★）

★根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	11套
	 0.9500 
	

	
	救生照明线
	一、实质性要求（★）

★1、符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准要求，提供所投产品国家级检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	19套
	 1.0400 
	

	
	大功率发电机
	一、实质性要求（★）

★1、满足救援现场大功率用电需求，满足《工频汽油发电机组技术条件》（JB∕T10304-2020）标准要求。提供带有CMA标识的检测报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	7台
	 1.1000 
	

	
	洗消帐篷
	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。
	9顶
	 0.9000 
	

	
	水域救生套装
	一、实质性要求（★）

★1,包含激流救生衣1套、救生圈1个、救生短绳1条。需要符合《激流救生衣试验大纲》，并提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件

★2，根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。


	80套
	 0.2000 
	包含激流救生衣1套、救生圈1个、救生短绳1套

	
	照明呼救套装
	一、实质性要求（★）

★1、照明呼救套装应包括：消防员呼救器1个、手提式强光防爆照明灯1具。

★2、消防员呼救器应符合GB27900-2011消防员呼救器的要求、手提式强光防爆照明灯应符合GB30734-2014消防员照明灯具要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	110套
	 0.2000 
	包含消防员呼救器1具、手提式强光灯1具

	
	水面漂浮救生绳（200米）
	一、实质性要求（★）

★1、投标产品符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》；提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告

★2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	16根
	 0.2500 
	

	
	可漂浮救生担架
	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、提供省级及以上权威检测机构出具的检验报告。
	11副
	 0.6000 
	

	
	电绝缘装具
	一、实质性要求（★）

★1、符合DL/T1125-2009《10KV带电作业绝缘服装》、GB21148-2020《足部防护 安全鞋》、GB/T17622-2008《带电作业用绝缘手套》的技术要求，具有国家权威检测机构出具的检测报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	22套
	 0.2400 
	

	
	手动破拆工具组
	一、实质性要求（★）

★1、产品整体要求符合GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的标准要求。提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	16套
	 0.3500 
	

	
	水域救援套装
	一、实质性要求（★）

★1、主要包括水域救援头盔1顶、防水头灯1个、水域救援手套1副、水域救援靴鞋1双、水域救援刀1把。

★2、检验依据 GB30734-2014《消防员照明灯具 》（须在消防检验报告中体现验证）。符合【消防员水域救援防护手套试验大纲】标准。提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

★3、安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	50套
	 0.2000 
	包含水域救援头盔1顶、防水头灯1个、水域救援手套1双、水域救援鞋1双、水域救援刀1把

	
	冰面行动辅助套装
	一、实质性要求（★）

★1、整套包含冰爪1副、爬行辅助器（冰锥）1对、冰镐1把、冰锚1副 

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	50套
	 0.5350 
	冰爪1副、爬行辅助器（冰锥）1对、冰镐1把、冰锚1副

	
	双轮异向切割锯
	一、实质性参数（★）

★1.整体要求符合GB/32460-2015《消防应急救援装备、破拆机具通用技术条件》的技术标准。提供国家级检测机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定

★2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	9台
	 1.2000 
	


包组编号：003
	包号
	产品
	货品及主要技术参数
	数量
	最高单价(万元)
	备注

	003
	轻型防化服
	一、实质性要求（★）

★1、化学防护服装基本性能符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准，提供国家消防装备质量检测中心出具的检测报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	13套
	0.1700 
	

	
	重型防化服
	一、实质性要求（★）

★1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的报告。

★2、安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	26套
	 1.4000 
	

	
	空气呼吸器
	一、实质性要求（★）

★1、符合正压式消防空气呼吸器 xf124-2013标准，需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	70部
	 0.8000 
	

	
	抢险救援服装
	抢险救援服（夏款）

一、实质性要求（★）
★1.产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。

★2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3.夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合《消防救援局关于印发<20 式消防员灭火防护服款式标识统型要求>和<20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求>的通知》(应急消[2020]357 号)中的统型要求。 

★4、服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作（提供1:3配比的全部服饰标识）。

抢险救援服（冬款）
一、实质性要求（★）
★1.产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。 

★3.冬款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合《消防救援局关于印发<20 式消防员灭火防护服款式标识统型要求>和<20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求>的通知》(应急消[2020]357 号)中的统型要求。

★4、服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作（提供1:2配比的全部服饰标识）。
	110套
	 0.2000 
	包含夏款抢险救援服1套、冬款抢险救援服1套

	
	抢险救援套装
	一、实质性要求（★）

★1、抢险救援套装应包含：抢险救援头盔1顶、救援护目镜1副、抢险救援手套1双、抢险救援靴1双、硬质护肘护膝1套、多功能刀具1

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、抢险救援头盔、抢险救援手套、抢险救援靴符合XF633-2006消防员抢险救援防护服装标准要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。
	80套
	 0.2000 
	包含抢险救援头盔1顶、救援护目镜1副、抢险救援手套1双、抢险救援靴一双、硬质护肘护膝1套、多功能刀具1把


附件2-1

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


供应商名称（加盖单位公章）：           

日期：                
附件2-2

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                                   身份证号码：         

工作单位：                  

住址：                                         电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              

日        期:                       

第一章 供应商须知

一 供应商须知表

	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：盘锦市消防救援支队

地  址：辽宁省盘锦市兴隆台区辽河中路53号    

联系人：卞先生 
电  话：15242780119 

	1.2
	采购代理机构
	名  称：辽宁咨发工程招标咨询服务有限公司

地  址：沈阳市沈河区青年北大街51号银河国际大厦A座1207室

联系人：由春红、付强、薛晓东

电  话：024-31679592-8889、8892、8888

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	无

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	(是

(否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	(是

(否

（需落实的政府采购政策内容：促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持乡村振兴、节能环保等相关政策。）

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

001包

标的名称：雷达生命探测仪

标的名称：视频生命探测仪

标的名称：测温仪

标的名称：可燃气体检测仪

标的名称：热成像仪

标的名称：有毒气体探测仪

002包

标的名称：机动链锯

标的名称：电动钢筋速断器

标的名称：躯体固定气囊

标的名称：肢体固定气囊

标的名称：多功能担架

标的名称：救生抛投器

标的名称：救援三角架

标的名称：救生照明线

标的名称：大功率发电机

标的名称：洗消帐篷

标的名称：水域救生套装

标的名称：照明呼救套装

标的名称：水面漂浮救生绳（200米）

标的名称：可漂浮救生担架

标的名称：电绝缘装具

标的名称：手动破拆工具组

标的名称：水域救援套装

标的名称：冰面行动辅助套装

标的名称：双轮异向切割锯

003包

标的名称：轻型防化服

标的名称：重型防化服

标的名称：空气呼吸器

标的名称：抢险救援服装

标的名称：抢险救援套装

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为        
(没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	(是

(否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	无

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	本项目预算总金额：人民币 470.47万元
001包：

最高限价：

总价： 148.2万元；

单价：

001-1
雷达生命探测仪
    人民币
 21.0000 
万元

001-2
视频生命探测仪
    人民币
 5.8000 
万元

001-3
测温仪
            人民币
 0.1000 
万元

001-4
可燃气体检测仪
    人民币
 0.3000 
万元

001-5
热成像仪
        人民币
 7.8500 
万元

001-6
有毒气体探测仪
    人民币
 0.3000 
万元

002包：

最高限价：

总价： 189.66万元；

单价：

002-1
机动链锯
        人民币
 0.3500 
万元

002-2
电动钢筋速断器
    人民币
 0.5000 
万元

002-3
躯体固定气囊
    人民币
 0.2400 
万元

002-4
肢体固定气囊
    人民币
 0.2800 
万元

002-5
多功能担架
        人民币
 0.2200 
万元

002-6
救生抛投器
        人民币
 1.3800 
万元

002-7
救援三角架
        人民币
 0.9500 
万元

002-8
救生照明线
        人民币
 1.0400 
万元

002-9
大功率发电机
    人民币
 1.1000 
万元

002-10
洗消帐篷
        人民币
 0.9000 
万元

002-11
水域救生套装
    人民币
 0.2000 
万元

002-12
照明呼救套装
    人民币
 0.2000 
万元

002-13
水面漂浮救生绳（200米）
人民币
 0.2500 
万元

002-14
可漂浮救生担架
    人民币
 0.6000 
万元

002-15
电绝缘装具
        人民币
 0.2400 
万元

002-16
手动破拆工具组
    人民币
 0.3500 
万元

002-17
水域救援套装
    人民币
 0.2000 
万元

002-18
冰面行动辅助套装
人民币
 0.5350 
万元

002-19
双轮异向切割锯
    人民币
 1.2000 
万元

003包：

最高限价：

总价： 132.61 万元；

单价：

003-1
轻型防化服
        人民币
 0.1700 
万元

003-2
重型防化服
        人民币
 1.4000 
万元

003-3
空气呼吸器
        人民币
 0.8000 
万元

003-4
抢险救援服装
    人民币
 0.2000 
万元

003-5
抢险救援套装
    人民币
 0.2000 
万元

	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位

(其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	(不组织

(组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
(组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	001包：雷达生命探测仪

002包：救生抛投器
003包：空气呼吸器
（非单一产品采购时，只能设一个核心产品）

	11.3
	样品或演示
	(不需要提供样品
(需要提供样品

1、递交样品的截止时间：同递交文件截止时间（北京时间）

递交样品地点： 辽宁省国际工程咨询中心有限公司十七楼开标室（沈阳市沈河区十三纬路103号） 

递交样品联系人：   付强、薛晓东   

递交样品联系电话： 024-31679592-8892、8888    

样品制作的标准和要求：
供应商需提供全部所投产品视频，视频能够清晰展示产品外观、规格型号、材质、尺寸、整体性能、使用效果、操作方式、稳定性等重要方面，每个产品展示视频长度不超过1分钟，每包全部视频合计不超过3分钟，MP4、AVI、MOV、MPEG等常规软件能播放的视频格式（视频需存储在U盘内, U盘上标签写明项目名称、包号、投标厂家等信息，U盘留存不予退回）。具体样品明细如下：
包号

产品名称
数量

提交方式
001

雷达生命探测仪
1台
样品及视频
视频生命探测仪
1台
样品及视频
测温仪
1台
视频
可燃气体检测仪
1台
视频
热成像仪
1台
样品及视频
有毒气体探测仪
1台
视频
002
机动链锯
1台
视频
电动钢筋速断器
1套
视频
躯体固定气囊
1套
视频
肢体固定气囊
1套
视频
多功能担架
1副
视频
救生抛投器
1套
样品及视频
救援三角架
1套
视频
救生照明线
1套
视频
大功率发电机
1台
视频
洗消帐篷
1顶
视频
水域救生套装
1套
视频
照明呼救套装
1套
样品及视频
水面漂浮救生绳（200米）
1根
视频
可漂浮救生担架
1副
视频
电绝缘装具

1套
视频
手动破拆工具组
1套
视频
水域救援套装
1套
视频
冰面行动辅助套装
1套
视频
双轮异向切割锯
1台
视频
003
轻型防化服
1套

视频
重型防化服
1套
样品及视频
空气呼吸器
1部
样品及视频
抢险救援服装
1套
视频
抢险救援套装
1套
视频
样品须按包组分别递交，递交样品时须同时递交样品清单，包括但不限于公司名称，联系人，联系电话，样品序号，样品名称，数量等。在样品上须清晰的粘贴产品序号标签。
3、样品的封存及退回：成交供应商的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未成交的供应商提供的样品，应当由采购代理机构进行保管，成交结果公告之日起七个工作日后，由采购代理机构发出通知，通知发出后七个工作日内，由未成交供应商自行领回,否则视为自动放弃领回，采购代理机构有权自行处理。
(不需要提供演示
(需要提供演示

1、演示时间：             
   演示地点：             
 演示顺序：             
2、演示要求：             （内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	(所有响应文件中均按人民币货币进行报价。

(其它：               

	13.1
	投标保证金


	(本项目不收取投标保证金
(本项目收取投标保证金
1、投标保证金金额：        元 

2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前

3、投标保证金缴纳方式：  □电汇  □支票  □金融机构、担保机构出具的保函   □其他非现金形式
   保证金收款人银行信息：

    开 户 名：             
    开 户 行：              

    账    号：             
4、保证金退还方式：             
5、保证金退还咨询电话：         

	15.1
	投标有效期
	  90  日历日

	16.1
	投标文件及电子文档份数
	正本1份,副本6份；

请供应商按所投包组分别制作、递交文件。

电子文档2份(注：U盘形式，电子文档为PDF版本（盖章、签字）和wold版本各一份）

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表2人，评审专家5人组成，共7人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准

演示的评审方法以及评审标准
	(样品：本项目需提供样品
1、样品评审方法： 综合评分法 
2、样品评审标准： 具体见评分标准和评分细则 
(演示：本项目无需演示

1、演示评审方法：

2、演示评审标准：

	27.2
	评标办法
	(综合评分法

(最低评标价法

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	3个/包

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量：1个/包
(采购人委托评标委员会直接确定中标人
(采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金

(本项目收取履约保证金

履约保证金金额：                 
履约保证金递交时间：             
履约保证金递交方式：□保函   □支票  □电汇

账户信息：

    开 户 名：                  

    开 户 行：                  

    账    号：                  

履约保证金退还时间及规定：   

	36
	采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费
(本项目收取采购代理服务费
本项目招标代理服务费由中标人向采购代理机构予以支付。

支付标准：参照计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号文件规定货物类标准90%收取，包组最低收费8000元（即按上述标准收费不足8000元时，按8000元收取代理服务费）。
支付形式：电汇或现金
支付时间：领取中标通知书之前由中标人将采购代理服务费支付至采购代理机构

需在电汇凭证上明确填写投标人名称、账号及开户行名称，同时要在电汇单据“摘要”“用途”栏次内，填写“项目编号+XX项目（可简写）+包号+服务费”

	39.3
	质疑
	一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。

1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函

联系单位：辽宁咨发工程招标咨询服务有限公司

联 系 人：由春红、付强、薛晓东
联系电话：024-31679592-8889、8892、8888
通讯地址：沈阳市沈河区青年北大街51号银河国际大厦A座1207室
2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

	
	其他
	公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。此项目有可能进行时间或内容上的变更(澄清、补充等)，将在此媒介以公告等形式发布。


注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及供应商
1.1采购人：盘锦市消防救援支队。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见供应商须知表1.2款。

★1.3供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合供应商须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若供应商须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），供应商应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若供应商须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若供应商须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如供应商不符合“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）”第四条规定的中小企业的情形，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若供应商须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如供应商所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如供应商须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见供应商须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

★1.8 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标，其将被认定为投标无效。

★1.9 为本招标项目的招标代理机构，其将被认定为投标无效。

★1.10 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人，其将被认定为投标无效。

★1.11 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系，其将被认定为投标无效。

★1.12 被依法暂停或者取消投标资格，其将被认定为投标无效。

★1.13 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，其将被认定为投标无效。

★1.14 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，其将被认定为投标无效。

★1.15 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），其将被认定为投标无效。

★1.16 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，其将被认定为投标无效。

★1.17 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，其将被认定为投标无效。

★1.18 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准），其将被认定为投标无效。

★1.19 法律法规或投标人须知前附表规定的其他被认定为投标无效的情形。
2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知表2.2款。

★2.3供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除供应商须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1供应商须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织供应商现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件内容如下:

招标公告

供应商须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如供应商没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，供应商可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2供应商应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，供应商所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2供应商应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见供应商须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按供应商须知表12.1款中要求货币进行报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3供应商应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1供应商应提交供应商须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和供应商必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，供应商撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，供应商应自采购人或者采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在供应商须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1供应商应按供应商须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章（鲜章），并加盖单位印章（鲜章）。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

★16.4如果供应商未按上述要求签署，其投标文件无效。
五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

17.1供应商应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称。

（2）加盖供应商单位公章。

17.3如果供应商未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1供应商应在供应商须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到供应商须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

19.3递交投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，供应商对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按供应商须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读供应商名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于供应商在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。供应商未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见供应商须知表21款。

★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查，供应商应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的供应商不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。供应商应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示

25.1供应商须知表11.3款中要求供应商提供样品的，按照供应商须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见供应商须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见供应商须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；（本项目不适用）
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商， 其投标报价扣除10%-20%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部相关规定，对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。
★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按供应商须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照供应商须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照供应商须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

供应商认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知表39.3款。

40.履约验收

本项目将严格按照政府采购相关法律法规以及行业管理规定和《辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”盘锦支队消防装备建设项目验收实施方案》的要求进行验收。 

第二章 投标文件内容及格式
一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件、电子文档的外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供）
	

	3
	税务登记证复印件（三证合一的不需提供）
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	4

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	5

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	6

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件

（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	8

	11
	中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函
	15/16

	12
	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	9

	2
	开标一览表
	10

	3
	分项报价表
	11

	4
	技术规格偏离表
	12

	5
	商务条款偏离表
	13

	6
	供应商关联单位说明
	14


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） 
	

	2
	其他材料：招标文件要求的以及供应商认为有必要且能证明响应评分细则中各项要求的其它资料（格式自拟）
	

	3
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）
	


重要提示：

1、供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、供应商在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：供应商可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：供应商可就招标文件要求提供相应材料。

格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：
	投标文件/电子文档
所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖单位公章）


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字）——


格式2

投标文件的封皮

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：

格式3-1

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式3-2

评分索引表

	评分标准
	证明材料所在页码

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	...
	...


格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


供应商名称（加盖单位公章）：           

日期：                
格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                                   身份证号码：         

工作单位：                  

住址：                                         电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              

日        期:                       

格式6
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式8
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式9

投标函

 （采购人或采购代理机构）：

    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份，并以 /  形式出具的金额为  / 人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

本项目投标总价详见开标一览表。

本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：                         

电话：                              电子邮件：                     

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       

供应商名称（加盖单位公章）：         
供应商开户银行（全称）：             
供应商银行账号：                     
日    期：                           

格式10

开标一览表

包号：                                                      报价单位：

	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货时间
	交货地点
	备注

	
	小写：

大写：
	/
	
	
	


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                 
格式11

分项报价表

包号：                                                      报价单位：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号

规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

此表填写的货物种类及数量等必须和相应包组采购需求一致，否则按无效投标处理。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               

格式12

技术规格偏离表（001包）

	包号：001-1
产品名称：雷达生命探测仪
数量：3台
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、符合XF 3010-2020《消防用雷达生命探测仪》标准，提供省级及以上权威检测机构出具的检验报告

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1、整套设备集成二维雷达探测和阵列式雷达探测系统（或优于）组成，可实现阵列式定点布控监测，实现≥7天连续探测。

2、产品配置：手持控制终端1台、雷达探测仪1台、阵列式雷达探测器≥4个、充电器≥2个及其他附件。

3、二维定位雷达探测模块

3.1探测张角：≥100°，手持终端与雷达主机的无线通信距离：≥100m；

3.2作用距离（穿透≥50cm厚墙体后的作用距离）：静止目标≥15m，运动目标≥20m；

3.3探测精度：≤±40cm；

3.4具备探测环境设置功能，可根据环境选择空气、穿墙、废墟、雪地和木材5种（或优于）探测模式选择功能；

3.5具备多目标二维定位功能，可获取生命体的二维坐标并在手持控制终端上进行显示；

3.6手持控制终端具有设置雷达主机探测时间功能，探测时间应支持设置45s-120s（可调）或保持探测状态；

3.7雷达主机内置显示屏，支持将雷达主机剩余电量信息、静止目标探测数量、运动目标探测数量同时通过雷达主机内置显示屏和手持控制终端显示屏进行显示；

3.8配备≥2块可拆卸式锂电池供电，续航时间≥12h，电池带显示电量显示。

3.9雷达主机重量≤8kg，防护等级≥IP67。

4、阵列式雷达探测系统

4.1配备阵列式雷达监测器≥4个，单个探测器重量≤1200g；可多台机器串联组成探测系统使用，实现多处定点布控；

4.2探测器采用嵌入式电子显示屏，可显示机器运行状态和探测目标等各种信息，探测信息可无线传输至手持控制终端集中显示；

4.3可穿透≥50cm厚木块和≥30cm厚混凝土砖块；探测深度≥5m，探测角度≥90°；

4.4具备声光报警功能，具备单次报警和连续报警模式；

4.5支持干电池供电、可充电电池和电池组件供电等多种供电方式，单机连续累计续航时间≥7天。

5、工作环境温度-20℃～60℃，贮存环境温度-40℃～70℃。

6、平台内置产品操作使用说明，并内置培训考核模块，用户可通过平台进行相关设备操作使用学习。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：001-2
产品名称：视频生命探测仪
数量：5台
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、提供国家权威检测机构出具的检验证书。（供应商须承诺在成交后、签订合同前进行原件查验，若不满足技术规格则视为虚假响应，供应商承担其相应违规责任）。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1、整套设备防护等级不低于IP65的要求。

2、电动音视频摄像头：直径≤30mm,配有补光灯，摄像探头可水平旋转≥360°，垂直旋转180°，视场角≥130°；具有音频拾音器的功能，能进行双向通话语音对讲。

3、防水视频摄像头：直径≤40mm,配有补光灯，防护等级≥IP68；摄像探头可水平旋转≥360°，垂直旋转180°，视场角≥130°。

4、碳纤维伸缩杆展开长度≥5米，收缩长度≤1.3米；增强的连接线缆≥20米。

5、摄像头传感器像素≥500万

6、显示平板监控主机≥10英寸，按键和触摸结合双控制操作，有支架固定或挂脖背带使用方便单手操作。

7、显示平板监控主机功能：能录像和拍照，4K超高清录像，1200万像素拍照，10倍数码放大缩小功能，文件存储在SD卡上，内存≥256G；镜像设置功能对显示画面照片能上下左右360°内翻转；有定位标记功能，通过显示屏给照片输入位置标记等信息，方便浏览查找管理。

8、显示控制主机：彩色显示可以音视频实时有线和无线两种传输，能通过手机无线查看和操作控制主机的照片和视频，以及灯光亮度的调节。

9、探测仪连续工作时间≥6h，显示主机电池可以拆卸并可单独充电。

10、全套配置包含：防护安全箱1个，旋转彩色音视频探头1个、水下彩色视频旋转探头1个，≥3米碳纤维伸缩杆≥1支，≥10寸彩色显示器、≥20米连接线缆、对讲耳机话筒≥1套。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：001-3
产品名称：测温仪

数量：13台
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、用于测量事故现场温度。提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1、可预设高、低温危险报警。

2、测温范围应优于-50℃～900℃，具有华氏/摄氏度可调功能。

3、激光瞄准，精度±2%或±2℃。

4、总重量≤400g。

5、具有高清彩色屏幕，显示角度广，含有背光和数据存储功能。

6、具有电量显示和省电功能,长时间无操作自动关机，连续工作≥12小时。

7、供电方式：充电电池供电，配备充电器。

8、配置: 主机1套、电池及充电器1套(备一套）、便携箱1个。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：001-4
产品名称：可燃气体检测仪
数量：13台
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、检测气体：氢气、乙炔、甲烷、丙烷等多种易燃易爆气体的浓度；
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1、传感器类型：催化燃烧/红外原理（或优于）；

2、测量范围：0-100%LEL，可按需选其他量程；分辨率：0.1%LEL；（检测报告）

3、响应时间：≤30秒

4、精度：≤±3%FS

5、数据记录：测量数据自动记录功能；电池容量：待机时间≥12小时；

6、报警方式：声、光及振动报警；可预设报警浓度值。报警声音≥80dB.

7、传感器使用寿命：≥24个月；

8、提供防爆认证，防爆标志：≥IIC T4；防护等级不低于IP67，提供防护等级证书复印件。

9、检测方式：扩散式。

10、连续工作时间：电池一次充电后，泵吸式检测大于3h。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：001-5
产品名称：热成像仪
数量：6台
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、满足《XF/T 635-2023消防用红外热像仪》标准相关要求。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般性参数（●）
1、整机集成红外热成像探测、可见光探测、漏电检测、激光测距、风速、温湿度等气象数据测量、毒气检测和核辐射检测功能，可在单一设备实现以上功能，探测模式可一键切换，并支持多功能同时开启。

2、内置北斗卫星定位和电子罗盘定向功能，支持数据本地记录和4G全网通、WIFI无线数据传输，同时具备语音播报、对讲、拍照、录像功能，可将现场探测数据实时传输至后场指挥中心。

3、显示屏：≥3.5英寸；

4、红外热成像功能：

4.1分辨率：≥300*250

4.2测温范围：-20℃至1000℃，测温精度：±5℃或测量值的±5%

4.3帧频：≥60Hz，热灵敏度：≤50mK

4.4工作波长：8～14μm

4.5具备≥8种调色板：白热、黑热、彩虹、火灾、人员搜救、可见光、融合显示、画中画等模式

4.6具备红外模式和可见光模式，可见光分辨率≥500万像素

4.7具备激光指示功能，可指示危险区域，具备自动指针搜寻最高温和最低温和冷热点自动追踪功能

4.8特定环境温度持续工作时间：80℃≥30 min；120℃≥10 min；260℃≥5 min(检测报告）

5、激光测距功能

5.1具备测距功能，测量距离≥800m

5.2测距精度：≤±1m

6、气象测量功能

6.1具备风速、温湿度、风寒和露点温度测量等功能

6.2风速测量范围：0.5～60m/s，分辨率：≤0.1m/s

6.3温度测量范围：-40℃～100.0℃，温度分辨率≤±0.5℃

6.4湿度测量范围：0-95%，精度≤±2%

7、有毒有害气体探测功能

7.1 CO量程：0～1000ppm，分辨率≤1ppm

7.2 H2S量程：0～100ppm，分辨率≤1ppm

7.3 O2量程：0～30%VOL，分辨率≤0.1%

7.4 LEL量程：0～100%LEL，分辨率≤1%

7.5具备报警功能

8、漏电检测功能

8.1探测电压：可探测≥110V交流电压

8.2交流电压频率：50Hz～60Hz

8.3具备报警功能

9、具备核辐射探测功能

9.1内置核辐射检测模块，可实时进行核辐射检测

9.2支持X射线、γ射线电离辐射探测功能和辐射报警功能

9.3核辐射检测探测器剂量率范围：0.01μSv/h ~ 100μSv/h

10、配备可拆卸充电锂电池，续航时间≥4h

11、主机（不含手柄）防护等级：≥IP67，

12、工作温度:-20～50℃，贮存温度：-30℃～60℃

13、主机重量：≤2kg

14、设备具备4G传输功能，数据可传输至移动终端实现同步查看。

15、智能管理云平台

15.1历史数据查询功能：平台具备自动记录功能，对每次设备上传的数据，自动进行记录存储；

15.2平台内置产品操作使用说明，并内置培训考核模块，用户可通过平台进行相关设备操作使用学习；
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：001-6
产品名称：有毒气体探测仪
数量：13台
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、用于测量事故现场温度。提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。构应取得市场监督管理部门的资质认定。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1、可预设高、低温危险报警。

2、测温范围应优于-50℃～900℃，具有华氏/摄氏度可调功能。

3、激光瞄准，精度±2%或±2℃。

4、总重量≤400g。

5、具有高清彩色屏幕，显示角度广，含有背光和数据存储功能。

6、具有电量显示和省电功能,长时间无操作自动关机，连续工作≥12小时。

7、供电方式：充电电池供电，配备充电器。

8、配置: 主机1套、电池及充电器1套(备一套）、便携箱1个。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由供应商按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．提供★标注项的技术指标和性能的详细说明(产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、检测报告、图纸和数据均可)。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               

技术规格偏离表（002包）

	包号：002-1
产品名称：机动链锯
数量：12台
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、整体要求符合GB/32460-2015《消防应急救援装备、破拆机具通用技术条件》的技术标准，提供带有CMA的检测报告。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1.最大输出功率转速：≥9000rpml；

2.气缸排量：≥50cm3；

3.输出功率≥2kW；最大功率时的链条速度：≥15 m/s；

4.主机净重量≤5kg；

5.发动机最低燃油消耗率≤600g/kwh；耳旁噪音≤100db

6.链锯应备有导板罩，导板长度：30～50cm可供需求单位选择；具有链条紧张装置；

7.提供产品说明书
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-2
产品名称：电动钢筋速断器
数量：10套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、整体设备由钢筋速断器、锂电池及配套工具一套组成。

★2、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

★3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1、开口距离≥20mm；

2、切断速度≤8s；

3、配便携式工具箱。

4、剪切能力：≥20mm热轧带肋钢筋，≥20mm圆钢（Q235A）；（需提供相应检测报告）

5、一次充电切断20mm圆钢（Q235A）次数大于90次；

6、质量≤15kg；

7、电池不少于2组;
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-3
产品名称：躯体固定气囊
数量：12套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、符合JB/T8521.1-2007《一般用途合成纤维扁平吊装带》标准。 
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1、外层材料采用阻燃材料。

2、保持固定时间≥70小时。

3、可进行X光成像、CT及磁共振等条件下使用。

4、整套包含躯体固定气囊、气泵、气管、便携包各1个

5、破断力≥4100N，充气时间≤200S，抽气时间≤600S。静载荷性能(充气后)：将气囊充满气后，承载≥150kg的重物，悬吊5min后，试样无破损现象。（提供检测报告）
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-4
产品名称：肢体固定气囊
数量：12套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1、外层材料采用PVC材料（或优于）。

2、保持固定时间≥70小时。

3、可进行X光成像、CT及磁共振等条件下使用。

4、充气时间（S）：小腿≤12、大腿≤20、长臂≤12、小臂≤10、躯干≤20。
5、抽气时间（S）：小腿≤20、大腿≤25、长臂≤20、小臂≤10、躯干≤45。"
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-5
产品名称：多功能担架
数量：21副
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
●符合《多功能担架试验大纲》标准，外型尺寸(mm)：≤2500×900×5，拉伸强度≥6000（N/5cm），撕裂强度≥2000N，专用垂直吊绳断裂强力≥7000N，专用平行吊带断裂强力≥7000N，固定带断裂强力≥4500N，额定载重≥150kg,担架强度≥300kg。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-6
产品名称：救生抛投器
数量：12套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、产品符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求，提供国家级检测机构出具的检验报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1、重量：≤8千克，长度：≥60 厘米；

2、材料：电镀铝合金，不锈钢 ；

3、容积：≥0.5L；接口：标准接口

4、抛绳破断强度：≥2KN

5、基本配置：主机一套（含气瓶），配备≥4个救援抛绳弹，其中≥2个陆用抛绳弹(内含≥200m救援绳索）、≥2个水用抛绳弹（内含≥100m救援绳索），训练弹≥1个，绳包≥2个（其中一个含≥100m救援绳索），多功能底座≥1个，水用保护套≥1套，充气导管≥1根，装绳器≥1个抛绳弹由高强度、耐冲击性能好的工程塑料管和橡胶弹头（或优于）组成。

6、抛射距离：陆用抛绳≥250m，水用抛绳≥110m。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-7
产品名称：救援三角架
数量：11套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）
★根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1、支撑杆采用高强度铝合金制造，调节伸缩方式采用新型自锁紧方式，可以快速伸缩、快速锁止，系数10：1，底脚设有环型保护链；绞盘设有升、下降自锁装置；

2、吊索选用特制的不锈钢丝绳（或优于）。

3、三角架参数：

3.1标准尺寸：完全收缩≤150cm， 完全展开≥200cm，有效使用高度≥200cm

3.2加延长柱尺寸：完全收缩≤200cm， 完全展开≥300cm；有效使用高度≥300cm

3.3工作负荷≥500kg 

3.4阻断力≥2200N

3.5重量≤30 kg

4、手动绞盘技术参数： 

4.1工作负荷≥180kg   

4.2手动绞盘带自锁装置  

4.3钢缆长度≥30M         

4.4齿轮比例：8：1或优于        

4.5重量≤30kg

5、配高强度铝合金包装箱。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-8
产品名称：救生照明线
数量：19套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准要求，提供所投产品国家级检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1、消防救生照明线表层为彩色荧光塑料PVC套管(，发光线体采用冷光源EL,其工作时发光连续无任何热辐射。

2、工作电压：≥DC12V；

3、最大工作电流：≥0.6A；

4、发光亮度：≥10cd/m²；（检测报告）

5、抗拉性能：≥300N；

6、耐压强度：1500V±100V；

7、连续工作时间：常亮型＞8h ； 闪烁型＞16h（检测报告）

8、长度：≥200米。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-9
产品名称：大功率发电机
数量：7台
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、满足救援现场大功率用电需求，满足《工频汽油发电机组技术条件》（JB∕T10304-2020）标准要求。提供带有CMA标识的检测报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1、重量：≤50kg。

2、发动机类型：≥4冲程汽油。冷却方式：使用或优于强制风冷。排气量：≥200cc。

3、油箱容量：≥10L，带独立透明油位指示窗，满负荷使用时间：≥5小时。

4、噪音：≤80分贝

5、具有醒目过载复位开关，出现负载后一键复位无需重启发电机。交流输出插座≥2个，独立12V，8A专用电瓶充电输出接口无需转接器，双发并联接口。

6、双侧均需设有进气口。启动方式：手拉启动，电启动。

7、输出电压：≥220v。额定输出≥4kw。

8、备用火花塞≥5个。配有中文说明书、故障排除和维修、保养书籍。

9、配有拖拽杆，底部装有万向轮
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-10
产品名称：洗消帐篷
数量：9顶
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1、气动式支撑架≥0.5巴、集水盆、喷淋水管、喷淋罩、包装袋 。

2、气柱材料：厚度≥0.6mm pvc双面涂层布（或优于）

3、额定容积：≥900 L 

4、空气需求：≥1300 L 

5、尺寸大小：≥2x2x2m 

6、重    量：≤30kg 

7、特    性：操作简单、耐久性强、需气量小、自行竖立、聚酯材料、正反向加聚氯乙烯涂层。    

8、配置包括：脚踏泵、电动充排气泵、维修包、地钉、拉绳、备用喷淋管路等。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-11
产品名称：水域救生套装
数量：80套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1,包含激流救生衣1套、救生圈1个、救生短绳1条。需要符合《激流救生衣试验大纲》，并提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件

★2，根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
（1）救生衣颜色为鲜明的红色；

（2）面料采用方形针织压力点和耐磨面料（或优于），该款救生衣足够应对复杂的水域活动；

（3）采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，后领口增加手提式松紧提拉带设计，方便于携带；

（4）环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环，拉环拉绳破断力≥1000kg；

（5）活饵快卸系统：环绕胸部腰带一条，宽5cm的尼龙织带，使用一组凸点设计不锈钢日型环及塑钢固定，拉环上配置一根快速牵引绳，可以固定于肩部；

（6）正面配置大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式设计）≥2，后背大容量置物袋（可拆卸式设计）≥1；

（7）设计多个前置挂点≥2；        

（8）救生衣反光带总面积≥300 cm²。                                                                                  

技术参数要求:

（1）浮力：救生衣固有浮力材料提供的浮力≥200N；

（2）浮力损失：救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失为≤2%；

（3）强度：

（3.1）救生衣衣身能承受≥3000N的作用力30min而不损坏；

（3.2）救生衣肩部能承受≥900N的作用力30min而不损坏；

（3.3）档带与救生衣衣体之间能承受≥900N的作用力而不发生脱离或损坏；

（4）快脱带：

（4.1）人员穿着救生衣以任何方式下水，能在10s解开快脱带，且快脱带的开启力≤100N；

（4.2） 快脱带在系紧状态下能承受≤2600N的拉力而不发生误开启。

（5）浸水性能:

（5.1）水中姿态：人员穿着救生衣以任意方式下水，在自由飘浮状态下，人嘴能高出水面≥120 mm

（5.2）落水和跳水:

穿着救生衣人员落水及跳水后，救生衣符合下列要求：
①救生衣不发生明显移位或穿着人员造成伤害；
②没有影响其水中姿态及浮力破损。 

救生圈：
1.符合 GB 4302-2008《救生圈》标准。

2.救生圈外表颜色为橙红色，无色差、无凹凸、无开裂；

3.沿救生圈周长四个相等间距位置，应环绕贴有 50±2 ㎜宽度的逆向反光带；

4.外径≤ 800mm、内径≥ 400mm；

5.浮力：≥15kg。

救生短绳：
1.水域救援漂浮救生绳为包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成。救生绳表面无机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。绳皮编有1股贯穿全绳的蓄光发光纤维和1股贯穿全绳的反光条。

2.直径≥10mm ，长度≥20米

3.破断强度：破断拉力≥35KN；

4.漂浮性能：经48h的漂浮性能试验，救生绳能始终漂浮在水面上。

5. 材质：高强丙纶长丝线+高强度反光发光丝(或优于）。

6. 可以漂浮于水面，绳体带荧光物质，强光照射后置于黑暗处可发光；醒目橘红色，不吸水。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-12
产品名称：照明呼救套装
数量：110套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、照明呼救套装应包括：消防员呼救器1个、手提式强光防爆照明灯1具。

★2、消防员呼救器应符合GB27900-2011消防员呼救器的要求、手提式强光防爆照明灯应符合GB30734-2014消防员照明灯具要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

★3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般性能参数（●）
消防员呼救器：
1、呼救器结构应完整，表面不有明显的斑点、气泡、裂纹和伤痕。

2、设有佩戴装置，佩带装置佩戴牢固可靠。

3、防爆等级：≥Ex ib ⅡC T4 Gb。

4、具备预报警功能、自动报警功能、手动报警功能、低电压报警功能。

5、电源为封闭式充电电池，免拆免维护，并配有充电器。

6、具备方位灯功能。

7、静止至预警时间：30s±2s。

8、预报警时间：15s±2s。

9、连续强报警时间：≥600min。

10、连续工作时间：≥48h。

11、报警声响：≥100dB，

12、发光亮度≥300cd/㎡。

13、防护等级：≥IP67。

14、质量≤220克

手提式强光照明灯：
1、电池额定电压≥DC11.1V。

2、电池额定容量≥2.5Ah。

3、光源类型：LED，光源寿命：≥100000h，

4、工作时间：≥8h（强光）/16h（工作光）/32h（频闪）

5、充电时间：≤3h。

6、具备聚光、泛光、频闪光、红蓝警示、红外激光多种工作模式，灯具尾部有红色方位指示灯；

7、重量≤1.5kg。

8、外壳材料：钢化玻璃透镜、铝合金灯身（或优于）

9、防护等级IP66/IP68（提供检测报告）

10、防爆设计，防爆等级Ex db ia IIC T6 Gb（提供防爆合格证符合GB/T 3836.1-2021， GB/T 3836.2-2021， GB/T 3836.4-2021，GB/T 4208-2017国家标准）
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-13
产品名称：水面漂浮救生绳（200米）
数量：16根
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、投标产品符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》；提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告

★2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1.水域救援漂浮救生绳为包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成。救生绳表面无机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。绳皮编有1股贯穿全绳的蓄光发光纤维和1股贯穿全绳的反光条。

2.直径≥12mm ，长≥200m

3.破断强度：破断拉力≥18KN；

4.漂浮性能：经≥48h的漂浮性能试验，救生绳能始终漂浮在水面上。（检测报告）
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-14
产品名称：可漂浮救生担架
数量：11副
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★2、提供省级及以上权威检测机构出具的检验报告。 
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1、正面中部为高强EVA材质或优于， 正面和背面均设有防滑板，救援板四周有挂点和抓手绳。

2、充气压力≥15Kpa，内部高压强的情况下救援担架不会破裂变形。（检测报告）

3、两种充气方式：自带压缩气瓶≥1个，紧急情况一拉阀门自动充气，或使用气筒普通充气。

4、漂浮板长度≥180cm，宽度≥80cm，厚度≥10cm。

5、采用双层高强拉丝PVC材料或优于，担架浮力≥1600N

6、水上漂浮载重≥100KG，织带强度≥5000N，拉手强度≥3000N。（检测报告）

7、整体重量≤6kg

8、主体颜色根据采购方需求提供，四周有反光标条。

9、配有划桨≥1支，漂浮救援绳≥1条（≥10米），装备包≥1个，修补包1个，打气筒/泵≥1个。压缩气瓶≥1个。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-15
产品名称：电绝缘装具
数量：22套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、符合DL/T1125-2009《10KV带电作业绝缘服装》、GB21148-2020《足部防护 安全鞋》、GB/T17622-2008《带电作业用绝缘手套》的技术要求，具有国家权威检测机构出具的检测报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1、用于高电压带电危险场所作业时的全身防护。

2、电绝缘装具包含电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套组成。

3、电绝缘服锦丝涂复织物PVC涂层面料的材料制成。

4、电绝缘手套为经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计。

5、电绝缘靴采用高压橡胶制成。

6、电绝缘服表面应平整、均匀、光滑，无小孔、局部隆起、夹杂异物、空隙等，接合部位应采取无缝制作方式。

7、拉伸强度：平均值≥1200N。（提供检测报告）

8、撕破力：平均值≥120N。（提供检测报告）

9、电气性能：交流电压以1000V/S的速度上升至20KV，保持1min后，应无闪络、击穿。（提供检测报告）

10、绝缘手套耐电压≥12KV。（提供检测报告）

11、绝缘靴耐电压≥25KV。（提供检测报告）
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-16
产品名称：手动破拆工具组
数量：16套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、产品整体要求符合GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的标准要求。提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
●破拆工具组是一种抢险救援所用的破拆工具，适用于对混凝土、墙体和门窗等破拆，手动破拆工具组由多功能手柄（伸缩冲击杆）、延长杆和多种工具头（至少包含撬锁拔钉器、金属切割器、长宽凿、长尖凿、短尖凿、短窄凿、V 型凿）组成。破拆凿头采用优质合金钢，热处理后达到一定硬度并保证材料芯部的韧度，使之达到破拆要求。应能凿裂等级为 C20的混凝土试块，且刃口应无明细崩刃和开裂。多功能手柄和撬锁拔钉器组合为撬斧时，尖刃应能凿穿厚度 1.5mm 的 Q235A 钢平板，且刃口应无明显崩刃和开裂，其产品特点是无需额外动力，噪音小，效率高，操作灵活。
●原始长度：660±2mm

●伸张长度：1030±2mm

●质量：主体≤5KG  凿头：≤2KG

●材质：AL+STEEL

●表面处理：阳极氧化红色
●1．该手动破拆工具手持扩音器组由1个多功能手柄和5个工具头组成。组合为冲击式破拆器时，冲击行程为380±2mm，工具头包括斩（V型凿）1个、铲（平凿）1个、钎（尖凿）1个；组合为撬斧时，连接金属切割器工具头后的总长度为1270 mm，连接撬锁拔钉器工具头后的总长度为1270±2mm。

●2.多功能手柄为金属件外裹橡胶手柄套形式，不需要进行橡胶材料物理机械性能和木质材料含水率的检验。

●质量：≤12kg(不含携行箱)

●质量：≤22kg(含携行箱)
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-17
产品名称：水域救援套装
数量：50套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、主要包括水域救援头盔1顶、防水头灯1个、水域救援手套1副、水域救援靴鞋1双、水域救援刀1把。

★2、检验依据 GB30734-2014《消防员照明灯具 》（须在消防检验报告中体现验证）。符合【消防员水域救援防护手套试验大纲】标准。提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。

★3、安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
水域救援头盔：
1.头盔主体采用ABS塑料材质制作而成，内芯采用高密度EVA。

2.侧面采用可拆卸式护耳耳垫设计，可以根据个人喜好及舒适感调节，提供全方位保护。

3.顶部及四周添加≥11个排水排气孔，透气舒适，快速排水不闷热。

4.两侧可选增加导轨，可悬挂照明配件、摄影配件等。

5.调节旋钮采用悬挂设计，转动调节旋钮可自由调节头围尺寸，使佩者更加舒适。

6.外壳固定铆钉采用不锈钢材质，可避免遇水使用后的生锈。

7.内置 EVA泡沫垫，能紧贴头部，颈部的绑带使其固定后不会移位，绑带长度≥30cm，带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节松紧。

8.重量 ≤500g。

9.下颚带的拉伸强度:无断裂、滑脱，延伸长度为≥10mm

10.漂浮性能:可稳定漂浮在水面上。

11.侧向刚性:最大变形量≤28mm，卸载后变形量 ≤3mm。

12.头盔下颏带宽度15±2mm，插扣式固定。

13.冲击吸收性能:头模受到最大冲击力最大值 ≤3800N。

水域救援靴
1、鞋帮高于脚踝，整体为系带设计；

2、5mm氯丁橡胶与一体合成皮革组成双层结构，提供优越的保暖性；

3、5mm的氯丁橡胶内垫可以提供良好的减震性；

4、超强的大底可以适应水面和陆地的各种地形，防止刚性损害；

5、经常磨损区域做加强处理；

6、脚掌侧面带有排水孔；

7、脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用

水域救援手套：
1.主要应用于水下的搜寻与救援任务，手套手背整体采用黑色设计，手腕内侧添加有钛涂层，有助于保温。
2.手掌和手背内层均采用超高分子量聚乙烯防割针织布，提高防割性能。防割性能5级，提供面料检测报告。

3.手掌外层为黑色超纤附防滑硅胶，有助于水下救援时手掌抓握防滑。

4.手腕处添加有YKK拉链，并且配有魔术贴腕带进行二次紧固。

5.抗刺穿性能（N）：≥220.0；耐磨性能（次数）：≥5000， 试验现象未被磨穿；撕破强力（N）：≥290.0。

6.灵巧性能≥100%；抓握性能≤98%；穿戴时间：≤8s；

7.提供应急管理部上海消防研究所出具的检测报告复印件

水域救援刀：
1.刀片为钛合金（不会氧化生锈）或优于。

2. 平刃和齿刃，还有一个绳索切割钩，平头设计平头刀锋长度：≥70mm。

3. 特制的刀鞘可以将刀稳稳的固定住，然而只要轻松的捏一下刀鞘的两端，刀就会自动弹出。

4. 刀柄为透明材质，且刀柄内填充蓄光发光材料，在黑暗的情况下可以有效的看清。

5.刀长≤190mm，硬度≥50HRC。     

6.耐腐蚀性能：水域救援刀经48h的中性盐雾试验后，无明显腐蚀现象 。

7.提供国家消防装备质量监督检验中心报告。                                                                                                                                                                                                    

防水头灯：
1、光源采用 LED 光源，强光平均照度应≥ 1200lx，最低照度应≥1000lx，弱光平均照度应≥ 800lx,最低照度应≥700lx。（须在消防检验报告中体现验证）

2、采用尾部大开关设计，同时灯具尾部带有红色方位灯，起到警示和定位作用。

3、采用全新 Type-c 充电口设计，灯体表面通过 LED 电量显示装置，

4、照明功能：灯具通过轻按开关可实现强光、弱光、爆闪的开启、关闭和切换，对现场进行照明、信号指示；

5、防爆等级≥ ExibIICT4Gb。（国家级防爆合格证证明）

6、电池装入灯具是无需区分安装方向；

7、灯具跌落高度：1M,跌落次数 4 次 ，试验结果应不影响防爆型式的任何损坏 ，跌落试验合格 。( 国家级防爆检验报告上需体现)

8 、充电时间：≤4h。

9、外壳防护：≥IP68；（国家级防爆合格证证明）                                 

10、照明灯潜水深度5m，持续时间1h（须在国家级消防检验报告中体现验证）
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-18
产品名称：冰面行动辅助套装
数量：50套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、整套包含冰爪1副、爬行辅助器（冰锥）1对、冰镐1把、冰锚1副 

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1.冰爪：

带阻雪板；重量：≤1300g；产品规格：≥十四齿；尺码调节范围：36-46码；可在≤-50℃的环境中正常使用。

2.爬行辅助器（冰锥）

主体由两个可压弹出金属冰锥头的把手和反光连接线组成。
塑料把手长度≥10厘米，硬度≥70HA（提供国家认可的第三检验机构出具的检验报告复印件）；

3.冰镐

手柄应使用铝合金材质制作，镐尖采用铬钼钢制作；冰镐应为T型冰镐，以适应冰攀和混攀；镐头中背面为镐铲或镐锤，尾部留有尖端，镐柄应带有仿脱手卡位器；

长度≥50cm，重量≤700g；

4.冰锚

采用超轻航空铝材质框架，自身带有孔洞，可以连接钢缆使用。   

5、产品重量:≤400g；
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：002-19
产品名称：双轮异向切割锯
数量：9台
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性参数（★）

★1.整体要求符合GB/32460-2015《消防应急救援装备、破拆机具通用技术条件》的技术标准。提供国家级检测机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定

★2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1.锯片规格≥310mm，每组锯片重量≤2.5kg；

2.切割深度≥110mm，切割钢筋速度≥65c㎡/min；

3.低温启动：-25～-20℃下，启动时间≤30S；

4.机具空载最高转速时噪音≤100dB；

5.一次性注入额定燃油连续工作时间≥20min；

6.机具连续工作3小时机体及手柄温度≤70℃；

7.整机质量：≤15kg；

8.气缸排量：≥70（CC）；

9.活塞缸直径：≥50（mm）；

10.活塞行程：≥35（mm）；

11.燃油箱体积：≥0.6（L）；

12、发动机功率≥4KW。

13、同品牌锯片两付/4片,专用工具箱，护目镜、防护手套、专用工具，装锯专用箱。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由供应商按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．提供★标注项的技术指标和性能的详细说明(产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、检测报告、图纸和数据均可)。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               

技术规格偏离表（003包）

	包号：003-1
产品名称：轻型防化服
数量：13套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、化学防护服装基本性能符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准，提供国家消防装备质量检测中心出具的检测报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
1、整体抗水渗漏性：20min后无渗漏现象；贴条的粘附强度：≥1.5kN/m。

2、面料拉伸强度：经向≥35KN/m、纬向≥28KN/m；

3、面料撕裂强力：经向≥250N、纬向≥130N；

4、面料阻燃性能：经纬向损毁长度≤4cm，有焰燃烧时间≤1s，无焰燃烧时间≤1s；

5、面料接缝强力≥800N；

6、化学防护手套耐刺穿力≥60N；灵巧性能：≥4级。

7、化学防护靴靴底抗刺穿力≥1200N；

8、化学防护靴电绝缘性能：击穿电压≥5000V，且泄漏电流≤1.2mA；

9、化学防护靴防滑性能：始滑角＞15°；

10、化学防护靴防砸性能:静压力试验后的靴头间隙高度≥20mm、冲击试验后的靴头间隙高度≥15mm。

11、面料、手套、靴子和面料接缝抗化学品渗透性能:（二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氰氯化物、羰基氯化物、氢氰化物)渗透时间≥70min。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：003-2
产品名称：重型防化服
数量：26套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的报告。

★2、安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
连体式设计，面料采用多层复合膜，多层复合膜与1层超强织物复合而成。面料克重370g/m2，接缝处内外采用双面热合加胶粘密封，气密型拉链配合双层面料门襟，门襟用魔术贴搭扣闭合，防化合成橡胶手套采用可更换结构，防化靴采用高阻隔PVC材质，具有绝缘防砸防刺穿防滑等性能。

1、整体要求

整体气密性≤290Pa；贴条的粘附强度：≥3.9kN/m；

2、面料性能

拉伸强度：经向≥25KN/m、纬向≥24KN/m；

撕裂强力：经向≥130N、纬向≥120N；

阻燃性能：经纬向损毁长度≤10cm，有焰燃烧时间≤3s，无焰燃烧时间≤0s；

接缝强力≥850N；

3、化学防护手套

耐刺穿力≥45N；灵巧性能：≥4级。

4、化学防护靴

靴底抗刺穿力≥1400N；

电绝缘性能：击穿电压≥5000V，且泄漏电流≤1.5mA；

防滑性能：始滑角＞15°；

防砸性能:静压力试验后的靴头间隙高度≥20mm、冲击试验后的靴头间隙高度≥17mm。

5、面料、手套、靴子和大视窗头罩抗化学品渗透性能（二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氰氯化物、羰基氯化物、氢氰化物）：渗透时间＞70min。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：003-3
产品名称：空气呼吸器
数量：70部
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、符合正压式消防空气呼吸器 xf124-2013标准，需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般性参数（●）
1、主要组成部件包括：全面罩、供气阀、减压阀、警报器、背架、压力平视装置部件应为同一品牌。瓶体带夜光标识，在黑暗处可自发光。气瓶两端需配有橡胶帽及橡胶圈，配备阻燃保护套。气瓶上应有“压缩空气；气瓶编号；水压试验压力；公称工作压力；公称容积；重量；生产日期；检验周期；使用年限；产品标准号。

2、头带或头罩应能根据佩戴者头部的需要自由调整，密合框应与佩戴者面部密合良好，无明显压痛感。视窗不产生视觉变形现象。

3、气瓶水容积：≥6.8L，工作压力：≥30MPa，水压试验压力：≥50MPa，爆破压力：≥100MPa。

4、瓶体需采用全缠绕式碳纤维复合材料，内胆应采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。

5、气瓶阀为右手设计，接口螺纹：G5/8，气瓶阀开启方向应为逆时针，如不可锁定，开启手轮应旋转两周以上达到关闭状态。

6、头网可拆换，本质阻燃、耐切割、抗撕拉。

7、面罩具有气瓶余压力平视显示功能，采用无线连接，显示装置不妨碍佩戴者视线。采用LED或其他显示方式，通过红、黄、绿等颜色显示不同压力状态；可智能感知压力，自动启动，连续工作时间≥200小时。

8、压力平视显示装置具有低电量报警功能，显示装置的显示灯，清晰可见，方便识别。

9、防爆等级：≥Exia IIC T4 Ga （提供防爆证书），防护等级：≥IP67；工作温度≥-20℃~+60℃；

10、他救装置：配有自锁式快速救援接口，可使呼吸器扩展为两人同时使用。

11、全面罩具有大视野面屏，总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥70%，镜片透光率≥92%，具有本质防雾功能。 

12、供气阀与面罩分体式设计。供气阀配有强制调节供气旋钮，最大供气量≥500L/min，具有紧急供气、面罩强制去雾，排放余气等功能。中压管与供气阀为360度连接。供气阀配有环境空气旁通装置，旁通开关在关闭时有防误开开关；在气瓶阀打开的状态下可进行直接切断供气同时切换至环境空气进行供气，轻按一下可快速自动切换至供气阀供气。

13、动态呼吸阻力，在气瓶压力 30MPa~2MPa，呼气量 40×2.5 L/min 时，吸气阻力≤150Pa，呼气阻力≤500pa。在气瓶压力 2MPa~1MPa，呼气量 25×2L/min时，吸气阻力≤200Pa，呼气阻力≤400pa

14、压力表漏气量≤15L/min。

15、报警哨应有防止受正面冲击力损坏功能，报警压力5.5±0.5MPa。

16、肩带、腰带、带扣、腰垫均采用阻燃材料，续燃时间≤5s；腰带可随使用者运动而自行调整，调整重心。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。

17、压力表具有防水、防爆、表盘荧光显示。

18、从警报启动至气瓶压力下降至1Mpa为止，警报器平均耗气量≤5L/min。

19、气瓶压力30 MPa时整机佩戴质量：≤12kg。

20、耐高温性能：以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压，呼吸阻力≤500pa；

21、耐低温性能：以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压，呼吸阻力≤400pa

22、耐辐射热性能：瓶压力在30MPa～2MPa范围内呼吸量40x2.5L/min，全面罩内始终保持正压,且吸气阻力≤150Pa，呼气阻力≤500Pa；
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：003-4
产品名称：抢险救援服装
数量：110套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	实质性要求（★）

抢险救援服（夏款）
★1.产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。

★2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3.夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合《消防救援局关于印发<20 式消防员灭火防护服款式标识统型要求>和<20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求>的通知》(应急消[2020]357 号)中的统型要求。 

★4、服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作（提供1:3配比的全部服饰标识）。

抢险救援服（冬款）
★1.产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。 

★3.冬款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合《消防救援局关于印发<20 式消防员灭火防护服款式标识统型要求>和<20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求>的通知》(应急消[2020]357 号)中的统型要求。

★4、服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作（提供1:2配比的全部服饰标识）。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	一般指标性参数（●）

抢险救援服（夏款）
1.服装面料： 

1.1 采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。 

1.2 阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过 25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于 100mm，续燃时间不大于 2s 且无熔融、滴落现象。 

1.3 断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力不小于 650N。 

1.4.撕破强力：面料经、纬向撕破强力不小于 100N。 

1.5.热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不大于 5%，且试样表面无明显变化。 

1.6.色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不小于四级。 

1.7 色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差不小于四级。 

1.8 外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级不小于三级。 

1.9 内层表面吸湿性、速干性：按照 GB/T 21655.1-2008《纺织品吸湿速干性的评定》检测，面料吸水率不小于 100%，滴水扩散时间不大于 20s，芯吸高度不小于 90mm，蒸发速率不小于 0.18g/h，透湿量不小于 8000g/(㎡.d)。 

2.服装质量：选取 180A 型服装 1 套，不含腰带和帽子总质量≤ 1.5kg。 

3.缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于 5%。 

4.起毛起球性能：按照 GB/T 4802.3-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定》检测，不低于 3 级。 

5.针距密度：各部位明暗线每 3cm 不少于 12 针，包缝线每 3cm 不少于 9 针。 

6.接缝断裂强力：面料接缝断裂强力不小于 650N。 

7.衣领内部增加体感适宜的舒适层。 

8.防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均不大于 0.6μC。 

9.所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。 

10.缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。 

11.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足 XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过 25 次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于 100mm，续燃时间不大于 2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。 

12.拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于 8 号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。 

13.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。 

14.提供所投产品第三方检验检测机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。
抢险救援服（冬款）
1.服装结构由防护层、防水透气层和舒适层三层结构组成。 

2.服装防护层 

2.1 防护层材料：原液染色芳纶纤维，具有防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。 

2.2 接缝断裂强力：面料接缝断裂强力不小于650N。 

2.3 断裂强力：经、纬向干态断裂强力不小于650N。

2.4  撕破强力：经、纬向撕破强力不小于100N。  

2.5 阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过 25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s且无熔融、滴落现象。 

2.6 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不大于 5%，且试样表面无明显变化。 

2.7 色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差不小于四级。 

2.8 色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不小于四级。 

2.9 表面抗湿性能：洗涤五次后，沾水等级不小于三级。 

2.10 起毛起球性能：按照 GB/T 4802.3-2008《纺织品、织物起毛起球性能的测定》检测，不低于3级。 

2.11 缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于 5%。 

3.防水透气层 

3.1 防水透气层材料:采用覆 PTFE 膜的芳纶水刺无纺布。 

3.2 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不大于10%，且试样表面应无明显变化。

3.3 透湿率性能：不小于5000g/(㎡·24h)。 

3.4 缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于5%。 

3.5 耐静水压性能：洗涤25次后，耐静水压不小于50kPa。 

3.6 拒油性能：洗涤25次后，拒油性能不小于3级。

4.舒适层 

4.1 舒适层材料：芳纶与阻燃粘胶混纺材料；颜色为灰色。 

4.2 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不大于10%，且试样表面应无明显变化。 

4.3 阻燃性能：经25次洗涤后进行阻燃性能试验，且无熔融，滴落现象。 

4.4 断裂强力：经、纬向干态断裂强力不小于300N。 

4.5 缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于5%。 

5.衣领内部增加亲肤舒适层。

6.上衣、裤子的带电量每件均不大于0.6μC。

7. 服装质量：选取180A 服装1套，不含腰带和帽子总质量不大于3kg。 

8.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过 25 次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。 

9.针距密度：各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针。

10辅料要求  

10.1 拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。  

10.2 缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。 

10.3 所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。

11.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。 

12.提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


	包号：003-5
产品名称：抢险救援套装
数量：80套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	一、实质性要求（★）

★1、抢险救援套装应包含：抢险救援头盔1顶、救援护目镜1副、抢险救援手套1双、抢险救援靴1双、硬质护肘护膝1套、多功能刀具1

★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

★3、抢险救援头盔、抢险救援手套、抢险救援靴符合XF633-2006消防员抢险救援防护服装标准要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	二、一般指标性参数（●）
（一）抢险救援头盔
1.XF 44-2015《消防头盔》标准要求。

2.头箍可在50cm-65cm范围内自由调节，

3.冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤2100N，低温预处理最大冲击力≤3500N，浸水预处理最大冲击力≤2400N。

4、救援头盔耐穿透性能：钢锥不应与头模建立电接触

5、阻燃性能：火源离开帽壳火焰应在5s内自熄。

6、电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤1mA。

7、侧向刚性：帽壳最大变形≤36mm，卸载后变形≤5mm。

8、下颜带抗拉强度：延伸长度≤18mm，下颏带未出现断裂、滑脱。

（二）救援护目镜
1、符合GA1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准。

2、弹性可调节头带，宽度与头盔相匹配。

3、光透射比≥90%。

4、质量：≤90g，耐磨性能≤1%

（三）抢险救援手套
需执行XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，具有防火、耐磨、隔热等性能，主要是用于扑救火灾和抢险救援过程中，保护手部安全的手套。

结构
消防员抢险救援防护手套由外层、内层等多层织物材料复合而成。手掌心内层加防震胶保护手掌；手背关节部位内层加防撞胶保护手背关节。掌心、手指部位缝制真皮、具有耐磨设计。手背有黄色荧光嵌条反光标志。
款式
1、分指式结构。

2、手套本体环形延伸，并超出腕骨≥25mm。

3、手套口收松紧设计能限制杂物进入手套口。

4、与消防员抢险救援防护服配套使用。

5、阻燃性能：

掌心面材料：
经向续燃时间0s，损耗长度≤8mm，

纬向续燃时间0s，损耗长度≤8mm，均无熔融、滴落现象；

背面材料：
经向续燃时间0s，损耗长度≤8mm，

纬向续燃时间0s，损耗长度≤8mm，均无熔融、滴落现象；

6、热稳定性能：

收缩率：长度方向上≤2%；宽度方向上≤3%；

7、耐磨性能：掌心面材料：≥5000次，未被磨穿

8、抗切割性能：

割破力：掌心面材料＞5N；背面材料＞5N

9、撕破强力：

掌心面材料：横向≥100  纵向≥100

背面材料：横向≥100   纵向≥100

10、抗机械刺穿性能：

掌心面刺穿力：≥170N，背面刺穿力：≥170N

11、接缝断裂强力：

掌心面外层材料：≥370N，背面外层材料：≥370N

12、灵巧性能：徒手控制百分比：≥110%

13、抓握性能：拉重力比：≥80%

（四）抢险救援靴
按照采购方要求，尺码根据采购方要求定制。
1、符合防砸（保护足趾）、防穿刺、电绝缘、缓冲抗震、高弹性、防滑、耐折耐磨、透气、耐水解等性能。

2、防护靴主体颜色应为黑色，具有醒目反光标志；

3、防护靴应能快速穿脱、便于拎取；

4、靴帮经过20000次循环摩擦后，应未出现被磨穿的现象，无裂纹、松面、掉浆等现象。

5、中帮救援靴从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度应为250±10mm，低帮救援靴应为160±10mm。

6、鞋帮材料最大抗刺穿力≥110N。

7、靴帮抗辐射热渗透性能：靴帮表面经辐射热通量为（10±1）kW/㎡，辐射1min后，表面升温≤10℃。

8、靴头经静压力试验下最小间隙高度≥15mm。冲击试验下最小间隙高度≥15mm。

9、隔热性能：被加热30min时，靴底内表面的温升≤10℃。

10、鞋底抗穿刺性能≥1500N。

11、靴底经过10万次弯折试验后，外底不应断裂或者裂缝长度不应≤12mm。

12、防滑性能：始滑角为＞15°。

13、击穿电压≥5000V，泄流电流≤0.2mA。

14、热稳定性：在温度为（180±5）℃，经5min后，部件未产生熔滴，硬质附件能保持性能完好。

15、整双救援靴重量≤2KG。

（五）硬质护肘护膝
1、护膝护肘内层应采用软质的防水、轻便材料。

2、耐磨次数≥2000次。

3、抗冲击性能：护肘≥450N。

4、抗冲击性能：护膝≥450N。

5、耐穿刺性能：护肘≥220N。

6、耐穿刺性能：护膝≥290N。

（六）多功能刀具
1、消防员随身携带的组合式简易工具，具有刀、钳、剪、锯≥17用不锈钢（或优于）材质。

2、尺寸≤20*10*5cm。

3、重量≤400g。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由供应商按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．提供★标注项的技术指标和性能的详细说明(产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、检测报告、图纸和数据均可)。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式13
商务条款偏离表

包号：001包
	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	★1
	交货时间：签订合同后90日供货；
	
	
	
	

	★2
	交货地点：盘锦市消防救援支队青年路消防救援站。
	
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：货到验收合格且履约验收审计通过，根据履约验收审计意见确定付款金额。中标供应商向采购人提供足额有效的发票（发票金额依据结算审计意见确定），采购人支付100%的货款。

注：

1、中标供应商需具备随时开具不可撤销、不可转让的见索即付的独立保函的能力，如项目进度需要，中标供应商需按照采购人要求开具不可撤销、不可转让的见索即付的独立等额保函。开具保函的银行需选择：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国光大银行、中信银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、浦发银行、兴业银行、广发银行（保函有效期不低于12个月）。

2、采购人使用的财政资金，付款时间为财政资金支付至采购人账户后。如因实行政府集中支付延误时间导致的付款延误，采购人不承担任何违约责任。
	
	
	
	提供具备开具独立保函能力的承诺函

	★4
	质量保证期：3年
	
	
	
	

	★5
	验收标准及程序：根据《辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”盘锦支队消防装备建设项目验收实施方案》执行。
验收报告：按采购方验收报告填写

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	
	

	★6
	供货时提前做好采购单位标识，同时做好存放期间的防尘、防雨等防护措施，并提供可供叉车转运的托盘或装具。货物交付前，所有风险由中标供应商承担。
	
	
	
	

	★7
	总体要求：所投产品必须为具备相应生产资格和资质条件的公司生产的并具有自主知识产权产品，具备正规的供货渠道和铭牌编号，不得是贴牌产品，投标供应商具备完善的售后维修维护能力。
	
	
	
	

	★8
	001-1、001-2、001-5：提供中文使用说明书（含U盘存储电子版），含设备简介、使用注意事项及维护保养，售后联系方式等资料。

001-3、001-4、001-6：供货时，须提供使用说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。
	
	
	
	

	9
	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由供应商按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

商务条款偏离表

包号：002包
	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	★1
	交货时间：签订合同后90日供货；
	
	
	
	

	★2
	交货地点：盘锦市消防救援支队青年路消防救援站。
	
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：货到验收合格且履约验收审计通过，根据履约验收审计意见确定付款金额。中标供应商向采购人提供足额有效的发票（发票金额依据结算审计意见确定），采购人支付100%的货款。

注：

1、中标供应商需具备随时开具不可撤销、不可转让的见索即付的独立保函的能力，如项目进度需要，中标供应商需按照采购人要求开具不可撤销、不可转让的见索即付的独立等额保函。开具保函的银行需选择：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国光大银行、中信银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、浦发银行、兴业银行、广发银行（保函有效期不低于12个月）。

2、采购人使用的财政资金，付款时间为财政资金支付至采购人账户后。如因实行政府集中支付延误时间导致的付款延误，采购人不承担任何违约责任。
	
	
	
	提供具备开具独立保函能力的承诺函

	★4
	质量保证期：3年
	
	
	
	

	★5
	验收标准及程序：根据《辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”盘锦支队消防装备建设项目验收实施方案》执行。
验收报告：按采购方验收报告填写

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	
	

	★6
	供货时提前做好采购单位标识，同时做好存放期间的防尘、防雨等防护措施，并提供可供叉车转运的托盘或装具。货物交付前，所有风险由中标供应商承担。
	
	
	
	

	★7
	总体要求：所投产品必须为具备相应生产资格和资质条件的公司生产的并具有自主知识产权产品，具备正规的供货渠道和铭牌编号，不得是贴牌产品，投标供应商具备完善的售后维修维护能力。
	
	
	
	

	★8
	002-6、002-9：提供中文使用说明书（含U盘存储电子版），含设备简介、使用注意事项及维护保养，售后联系方式等资料。

002-12：需配备纸质版和电子版中文使用维护保养说明书，配备专用装备储运箱，防水、防尘、防撞击。生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。
其它：供货时，须提供使用说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。
	
	
	
	

	9
	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由供应商按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

商务条款偏离表

包号：003包
	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明

材料

	★1
	交货时间：签订合同后90日供货；
	
	
	
	

	★2
	交货地点：盘锦市消防救援支队青年路消防救援站。
	
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：货到验收合格且履约验收审计通过，根据履约验收审计意见确定付款金额。中标供应商向采购人提供足额有效的发票（发票金额依据结算审计意见确定），采购人支付100%的货款。

注：

中标供应商需具备随时开具不可撤销、不可转让的见索即付的独立保函的能力，如项目进度需要，中标供应商需按照采购人要求开具不可撤销、不可转让的见索即付的独立等额保函。开具保函的银行需选择：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国光大银行、中信银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、浦发银行、兴业银行、广发银行（保函有效期不低于12个月）。

采购人使用的财政资金，付款时间为财政资金支付至采购人账户后。如因实行政府集中支付延误时间导致的付款延误，采购人不承担任何违约责任。
	
	
	
	提供具备开具独立保函能力的承诺函

	★4
	质量保证期：3年
	
	
	
	

	★5
	验收标准及程序：根据《辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”盘锦支队消防装备建设项目验收实施方案》执行。
验收报告：按采购方验收报告填写

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	
	

	★6
	供货时提前做好采购单位标识，同时做好存放期间的防尘、防雨等防护措施，并提供可供叉车转运的托盘或装具。货物交付前，所有风险由中标供应商承担。
	
	
	
	

	★7
	总体要求：所投产品必须为具备相应生产资格和资质条件的公司生产的并具有自主知识产权产品，具备正规的供货渠道和铭牌编号，不得是贴牌产品，投标供应商具备完善的售后维修维护能力。
	
	
	
	

	★8
	供货时，须提供使用说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。
	
	
	
	

	9
	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由供应商按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式14

供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式15

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖单位公章）：              
日 期：              

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、标的名称按前附表1.3.6填写。

格式16
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	品  名
	数量
	规格

型号
	生产

厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

    2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

    3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

    4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：              
日 期：              
第三章 货物需求

详见格式12技术规格偏离表和格式13商务条款偏离表。

第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章供应商须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见供应商须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见供应商须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1供应商须知表11.3条中要求供应商提供样品或演示的，按照供应商须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照供应商须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌供应商不足3家的，按照供应商须知28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按供应商须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后0.5小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

供应商的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商的书面说明进行审查评价。供应商如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

书面说明不能证明其报价合理性的；

未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业的相关规定

6.1.1 具体执行“政府采购促进中小企业发展管理办法(财库(2020)46号)”的相关规定。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了

《中小企业声明函》的，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。最后报价

扣除比例如下:

(1)非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的 /%
(2)联合体投标(不适用)

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予  /  的扣除。

联合体各方均为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的/ %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定
采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价 6% （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予  6%   （6-8%）的加分（详见评分细则）。
★7、投标无效情况详见供应商须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章供应商须知第29条，具体处理办法如下：

采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章供应商须知第31条规定的方式确定中标人。

附件1 

资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	2
	组织机构代码证
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	3
	税务登记证
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	11
	中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	12
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：
附件2                  

符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	2
	开标一览表
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	3
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	4
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	5
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	6
	供应商关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	7
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求

2.无投标须知26.2所述情形
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字： 

日      期： 

附件3                    

评分细则
（一）基本评分标准

	包号
	001（●89条）

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	报价
	计算公式为：(Cmin/C)*30。其中，Cmin为所有有效供应商中的最低投标价格，C为供应商的投标价格。（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）
	30

	技术部分
	技术点对点响应
	技术规格偏离表中★标注项不允许负偏离，如果负偏离，则投标文件按无效处理。●标注项共89项，每负偏离一项基础分扣0.4494分，基础分满分为40分。注：证明投标产品的技术指标满足或优于项目需求的资料，以检测报告、彩页、技术白皮书等作为评标依据并标明响应页码及位置。要求提供检测报告的，以检测报告内容为准并标明响应页码及位置；确保产品参数的真实性和产品质量的稳定性。不满足则视为负偏离。
	40

	
	样品评测
	1、产品视频包含本包组全部产品，得2分；产品视频不全或部分无法播放，得1分；没有产品视频或全部无法播放，得0分。

2、根据招标文件要求，采用供应商提供投标产品样品和产品视频相结合方式对所投产品的（1）外观、材质、材料、尺寸、产品制作工艺；（2）操作便携性、易维护性、使用舒适性，安全性、合理性、稳定性；（3）产品设计、做工、整体性能、使用效果；（4）产品质量、主要部件加工工艺、部件连接结构、连接方式进行综合评审，每有1处不完善扣 2分，满分8分，扣完为止。样品、视频不带或少带，此项得0分。
	10

	商务部分
	业绩情况
	供应商提供所投类似项目销售业绩（2021年1月1日至今，以签订合同时间为准），每有1个业绩得1分，最多得3分。供应商须提供每份业绩的中标通知书、合同关键页、对应的发票及验收证明的复印件并加盖供应商公章，未提供或提供不全不得分。
	3

	
	体系认证
	供应商所投产品（核心产品）生产厂家具有有效期内的环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量体系认证的，提供全部三种认证证书得2分，未提供或提供不全的不得分；（投标文件内提供认证证书复印件加盖公章）。
	2

	
	供货方案
	供货方案内容包含但不限于调试（安装）、项目实施进度计划、供货期保障措施等内容。

（1）供货方案全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的其他供货方案内容且合理，全面响应项目实际需求；调试（安装）等内容科学合理，项目实施进度计划、供货期保障措施贴合实际并且具有很高的可操作性得5分。

（2）供货方案较为完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求；调试（安装）等内容较为合理；项目实施进度计划、供货期保障措施具有可操作性得3分。

（3）供货方案不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，实际操作存在一定难度得1分。

（4）未提供供货方案或提供方案相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的0分。
	5

	
	产品质量控制保障措施
	产品质量控制保障措施内容包含但不限于产品质量检查、检查人员配备、检测设备配备、检查流程、质量控制管理制度等内容。

（1）产品质量控制保障措施全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的其他产品质量控制保障措施内容且合理，全面响应项目实际需求；产品质量检查等内容科学合理，检查人员配备齐全且职责明确、检测设备配备齐全且先进，检查流程具有很高的可操作性；质量控制管理制度规范严谨且全面得3分。

（2）产品质量控制保障措施较为完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求，产品质量检查等内容较为合理，检查人员配备基本齐全且职责明确、检测设备较为齐全、检查流程具有可操作性；质量控制管理制较为规范且基本全面得2分。

（3）产品质量控制保障措施不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，检查人员及检测设备配备不齐全，实际操作存在一定难度得1分。

（4）未提供产品质量控制保障措施或提供措施相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的0分。
	3

	
	售后服务方案
	一、售后服务方案内容包含但不限于服务人员配备、人员岗位职责、服务响应时间、售后服务人员的管理制度、常用备品备件的准备等内容。

（1）售后服务方案全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的其他售后服务方案内容且合理，全面响应项目实际需求；服务人员配备齐全、人员岗位职责明确、服务响应时间及时、售后服务人员的管理制度规范严谨、常用备品备件的准备齐全得4分。

（2）售后服务方案全面完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求；服务人员配备较为齐全、人员岗位职责较为明确、服务响应时间较为及时、售后服务人员的管理制度较为规范、常用备品备件的准备基本齐全得2分。

（3）售后服务方案不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，服务人员配备不齐全得1分。

（4）未提供售后服务方案或提供方案相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求得0分。

二、供应商在质量保证期3年的基础上，每增加1年质量保证期得0.5分，最高得2分，提供承诺函并加盖公章，未提供不得分。

三、质保期外，如设备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用的或所有费用均免费的，得1分；只收取配件成本费用和工程师维修费的得0.5分，需提供承诺函。本项满分得1分。未提供不得分。
	7

	合  计
	-
	
	100


注：证明材料需根据评标办法要求提供，如发现不一致的地方以评标办法为准。
	包号
	002（●220条）

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	报价
	计算公式为：(Cmin/C)*30。其中，Cmin为所有有效供应商中的最低投标价格，C为供应商的投标价格。（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）
	30

	技术部分
	技术点对点响应
	技术规格偏离表中★标注项不允许负偏离，如果负偏离，则投标文件按无效处理。●标注项共220项，每负偏离一项基础分扣0.1818分，基础分满分为40分。注：证明投标产品的技术指标满足或优于项目需求的资料，以检测报告、彩页、技术白皮书等作为评标依据并标明响应页码及位置。要求提供检测报告的，以检测报告内容为准并标明响应页码及位置；确保产品参数的真实性和产品质量的稳定性。不满足则视为负偏离。
	40

	
	样品评测
	1、产品视频包含本包组全部产品，得2分；产品视频不全或部分无法播放，得1分；没有产品视频或全部无法播放，得0分。

2、根据招标文件要求，采用供应商提供投标产品样品和产品视频相结合方式对所投产品的（1）外观、材质、材料、尺寸、产品制作工艺；（2）操作便携性、易维护性、使用舒适性，安全性、合理性、稳定性；（3）产品设计、做工、整体性能、使用效果；（4）产品质量、主要部件加工工艺、部件连接结构、连接方式进行综合评审，每有1处不完善扣 2分，满分8分，扣完为止。样品、视频不带或少带，此项得0分。
	10

	商务部分
	业绩情况
	供应商提供所投类似项目销售业绩（2021年1月1日至今，以签订合同时间为准），每有1个业绩得1分，最多得3分。供应商须提供每份业绩的中标通知书、合同关键页、对应的发票及验收证明的复印件并加盖供应商公章，未提供或提供不全不得分。
	3

	
	体系认证
	供应商所投产品（核心产品）生产厂家具有有效期内的环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量体系认证的，提供全部三种认证证书得2分，未提供或提供不全的不得分；（投标文件内提供认证证书复印件加盖公章）。
	2

	
	供货方案
	供货方案内容包含但不限于调试（安装）、项目实施进度计划、供货期保障措施等内容。

（1）供货方案全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的其他供货方案内容且合理，全面响应项目实际需求；调试（安装）等内容科学合理，项目实施进度计划、供货期保障措施贴合实际并且具有很高的可操作性得5分。

（2）供货方案较为完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求；调试（安装）等内容较为合理；项目实施进度计划、供货期保障措施具有可操作性得3分。

（3）供货方案不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，实际操作存在一定难度得1分。

（4）未提供供货方案或提供方案相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的0分。
	5

	
	产品质量控制保障措施
	产品质量控制保障措施内容包含但不限于产品质量检查、检查人员配备、检测设备配备、检查流程、质量控制管理制度等内容。

（1）产品质量控制保障措施全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的其他产品质量控制保障措施内容且合理，全面响应项目实际需求；产品质量检查等内容科学合理，检查人员配备齐全且职责明确、检测设备配备齐全且先进，检查流程具有很高的可操作性；质量控制管理制度规范严谨且全面得3分。

（2）产品质量控制保障措施较为完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求，产品质量检查等内容较为合理，检查人员配备基本齐全且职责明确、检测设备较为齐全、检查流程具有可操作性；质量控制管理制较为规范且基本全面得2分。

（3）产品质量控制保障措施不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，检查人员及检测设备配备不齐全，实际操作存在一定难度得1分。

（4）未提供产品质量控制保障措施或提供措施相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的0分。
	3

	
	售后服务方案
	一、售后服务方案内容包含但不限于服务人员配备、人员岗位职责、服务响应时间、售后服务人员的管理制度、常用备品备件的准备等内容。

（1）售后服务方案全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的其他售后服务方案内容且合理，全面响应项目实际需求；服务人员配备齐全、人员岗位职责明确、服务响应时间及时、售后服务人员的管理制度规范严谨、常用备品备件的准备齐全得4分。

（2）售后服务方案全面完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求；服务人员配备较为齐全、人员岗位职责较为明确、服务响应时间较为及时、售后服务人员的管理制度较为规范、常用备品备件的准备基本齐全得2分。

（3）售后服务方案不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，服务人员配备不齐全得1分。

（4）未提供售后服务方案或提供方案相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求得0分。

二、供应商在质量保证期3年的基础上，每增加1年质量保证期得0.5分，最高得2分，提供承诺函并加盖公章，未提供不得分。

三、质保期外，如设备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用的或所有费用均免费的，得1分；只收取配件成本费用和工程师维修费的得0.5分，需提供承诺函。本项满分得1分。未提供不得分。
	7

	合  计
	-
	
	100


注：证明材料需根据评标办法要求提供，如发现不一致的地方以评标办法为准。
	包号
	003（●155条）

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	报价
	计算公式为：(Cmin/C)*30。其中，Cmin为所有有效供应商中的最低投标价格，C为供应商的投标价格。（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）
	30

	技术部分
	技术点对点响应
	技术规格偏离表中★标注项不允许负偏离，如果负偏离，则投标文件按无效处理。●标注项共155项，每负偏离一项基础分扣0.2581分，基础分满分为40分。注：证明投标产品的技术指标满足或优于项目需求的资料，以检测报告、彩页、技术白皮书等作为评标依据并标明响应页码及位置。要求提供检测报告的，以检测报告内容为准并标明响应页码及位置；确保产品参数的真实性和产品质量的稳定性。不满足则视为负偏离。
	40

	
	样品评测
	1、产品视频包含本包组全部产品，得2分；产品视频不全或部分无法播放，得1分；没有产品视频或全部无法播放，得0分。

2、根据招标文件要求，采用供应商提供投标产品样品和产品视频相结合方式对所投产品的（1）外观、材质、材料、尺寸、产品制作工艺；（2）操作便携性、易维护性、使用舒适性，安全性、合理性、稳定性；（3）产品设计、做工、整体性能、使用效果；（4）产品质量、主要部件加工工艺、部件连接结构、连接方式进行综合评审，每有1处不完善扣 2分，满分8分，扣完为止。样品、视频不带或少带，此项得0分。
	10

	商务部分
	业绩情况
	供应商提供所投类似项目销售业绩（2021年1月1日至今，以签订合同时间为准），每有1个业绩得1分，最多得3分。供应商须提供每份业绩的中标通知书、合同关键页、对应的发票及验收证明的复印件并加盖供应商公章，未提供或提供不全不得分。
	3

	
	体系认证
	供应商所投产品（核心产品）生产厂家具有有效期内的环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量体系认证的，提供全部三种认证证书得2分，未提供或提供不全的不得分；（投标文件内提供认证证书复印件加盖公章）。
	2

	
	供货方案
	供货方案内容包含但不限于调试（安装）、项目实施进度计划、供货期保障措施等内容。

（1）供货方案全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的其他供货方案内容且合理，全面响应项目实际需求；调试（安装）等内容科学合理，项目实施进度计划、供货期保障措施贴合实际并且具有很高的可操作性得5分。

（2）供货方案较为完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求；调试（安装）等内容较为合理；项目实施进度计划、供货期保障措施具有可操作性得3分。

（3）供货方案不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，实际操作存在一定难度得1分。

（4）未提供供货方案或提供方案相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的0分。
	5

	
	产品质量控制保障措施
	产品质量控制保障措施内容包含但不限于产品质量检查、检查人员配备、检测设备配备、检查流程、质量控制管理制度等内容。

（1）产品质量控制保障措施全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的其他产品质量控制保障措施内容且合理，全面响应项目实际需求；产品质量检查等内容科学合理，检查人员配备齐全且职责明确、检测设备配备齐全且先进，检查流程具有很高的可操作性；质量控制管理制度规范严谨且全面得3分。

（2）产品质量控制保障措施较为完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求，产品质量检查等内容较为合理，检查人员配备基本齐全且职责明确、检测设备较为齐全、检查流程具有可操作性；质量控制管理制较为规范且基本全面得2分。

（3）产品质量控制保障措施不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，检查人员及检测设备配备不齐全，实际操作存在一定难度得1分。

（4）未提供产品质量控制保障措施或提供措施相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的0分。
	3

	
	售后服务方案
	一、售后服务方案内容包含但不限于服务人员配备、人员岗位职责、服务响应时间、售后服务人员的管理制度、常用备品备件的准备等内容。

（1）售后服务方案全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的其他售后服务方案内容且合理，全面响应项目实际需求；服务人员配备齐全、人员岗位职责明确、服务响应时间及时、售后服务人员的管理制度规范严谨、常用备品备件的准备齐全得4分。

（2）售后服务方案全面完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求；服务人员配备较为齐全、人员岗位职责较为明确、服务响应时间较为及时、售后服务人员的管理制度较为规范、常用备品备件的准备基本齐全得2分。

（3）售后服务方案不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，服务人员配备不齐全得1分。

（4）未提供售后服务方案或提供方案相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求得0分。

二、供应商在质量保证期3年的基础上，每增加1年质量保证期得0.5分，最高得2分，提供承诺函并加盖公章，未提供不得分。

三、质保期外，如设备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用的或所有费用均免费的，得1分；只收取配件成本费用和工程师维修费的得0.5分，需提供承诺函。本项满分得1分。未提供不得分。
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	合  计
	-
	
	100


注：证明材料需根据评标办法要求提供，如发现不一致的地方以评标办法为准。
加分项评分标准

	加分

因素
	加分说明

	节能

产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下：

节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 ×3%。

	环保

产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下：

环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 ×3%。

	创新产品
	对于列入《创新产品和服务目录》内的产品报标报价给予价格部分总分值  6%的加分，计算公式如下：
创新产品价格加分＝（目录内产品报价之和/报标报价）×价格部分总分值   × 6%。


政府采购合同条款及格式

合同编号：xxx
辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程” 盘锦支队消防装备建设项目（xxx）
第xxx包
采购合同
甲方（采购人）：盘锦市消防救援支队
乙方（中标人）：xxx
二〇二四年

辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程” 盘锦支队消防装备建设项目（xxx）
第xxx包
采购合同
甲方（采购人）：盘锦市消防救援支队
乙方（中标人）：xxx
盘锦市消防救援支队和   (乙方名称)     ，根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，本着质量可靠、价格合理、服务周到、交货按时的原则，就乙方向甲方生产供应货物事宜，共同签订本合同。本合同所列明的各项条款，甲乙双方应共同遵守执行。
一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号）；

2.招标文件的更正公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.中标通知书；

5.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为招标文件中所列货物及相关服务，乙方货物及相关服务应符合招标文件数量和质量要求，并符合投标文件承诺数量和质量标准。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币XX元整，小写¥XX元（含税价）。如国家政策导致税率调整，不含税价格不变，税金依据政策进行相应调整。
	序号
	货物品类名称
	品牌
	型号

规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注
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	总价
	大写：人民币XX元整，小写：￥XX元整（含税价）

	（本表格中所述总价为甲方所有自乙方处采购货物或接受服务所需支出的全部费用，包括但不限于：原材料、生产、包装、运输费、装卸费、保险费、检测费用、验收费用、国家征收的所有相关税费）


五、交货时间及交货地点

1.交货时间：乙方应于签订之日起 XX日内向甲方交付全部货物且完成终验收并交付使用。(中标文件交货期限与本条款不一致的，以中标文件相应承诺期限为准)

2.交货地点：盘锦市消防救援支队青年路消防救援站。
六、货物发货
1.货物发运可以根据甲方需要一次性或分批次发货，并在货物发运前向甲方报送发货清单。乙方应将全部货物发运至交货清单中指定地址，待甲方验收合格后，交付至甲方。货物交付前，一切数量缺失、产品损坏等风险均由乙方承担。
2.本合同签订后在投标文件承诺的交货期之内向甲方交付完毕全部货物。
3.乙方交货的同时应提交下列文件：制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证、说明书、产地证明、质量保证期限与方式、售后服务等能够证明产品符合使用要求的单证以及测试、运行等方面的技术文件及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。
七、付款方式及条件

1.货到验收合格且履约验收审计通过，根据履约验收审计意见确定付款金额。乙方向采购人提供足额有效的发票（发票金额依据结算审计意见确定），甲方支付100%的货款。
2.乙方需具备随时开具不可撤销、不可转让的见索即付的独立保函的能力，如项目进度需要，乙方需按照采购人要求开具不可撤销、不可转让的见索即付的独立等额保函。开具保函的银行需选择：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国光大银行、中信银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、浦发银行、兴业银行、广发银行（保函有效期不低于12个月）。
3.如因乙方未提供符合要求的发票导致甲方未按约定付款的，甲方不承担违约责任。

4.本合同以人民币结算，付款方式：银行转账。

八、验收要求

1.严格按照政府采购相关法律法规以及行业管理规定和《辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”盘锦支队消防装备建设项目验收实施方案》（详见附件）的要求进行验收。

2.乙方完全履行合同义务后，甲方按照乙方投标时提供的样品结合上述列明的标准进行验收。如乙方提供货物与其提供样品不符，视为货物不合格。
验收过程中对验收结果存在争议时，甲方有权将货物及样品送第三方检验机构进行检验。检测费用由乙方支付。如第三方检验机构出具的检验报告合格，则视为乙方交付货物通过了甲方组织的送检。如第三方检验机构出具的检验报告不合格，则视为乙方交付货物未通过甲方组织的送检。甲方有权按采购合同约定，要求乙方无条件更换货物，并有权要求乙方支付违约金。甲方收到更换货物后，向乙方退还不合格产品。如货物已使用，甲方无需退还，也无需向乙方支付任何费用。
3.验收不合格的，乙方需按照本合同及与甲方的约定承担相应违约责任。

4.验收合格后，甲方出具验收合格书。验收合格并不能免除乙方的瑕疵担保责任，货物是否合格以安装调试完毕甲方能正常投入使用为准。
5.货物验收不合格的，乙方需根据验收结论整改，并重新参加验收。如在甲方规定期限内不能够完成整改的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方退还全部已收款项,并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。甲方有权向市场监督管理等行政部门反映，由相关行政部门对其违法行为进行查处。
九、违约责任
（一）产品质量问题
1.如甲方在货物使用过程中发现乙方提供的货物品类中有任何一项不符合本合同约定的，则视为乙方违约，甲方有权要求乙方支付合同总金额5%的违约金。同时甲方有权要求乙方采补发、修复、更换或退货等，乙方应自甲方发出异议后5日内采取相应补救措施，如因此而造成迟延履行，乙方应按本条第（三）款承担违约责任。如乙方拒绝更换货物，或超过5日未及时采取补救措施，甲方有权解除本合同，要求乙方返还全部已收合同价款并支付合同总金额20%的违约金。
2.如乙方提供的货物存在影响功能使用的问题，乙方应无条件更换存在问题的货物，且如每存在一处问题，甲方有权要求乙方支付合同总金额1%的违约金，但该等违约金总金额不得超过合同总金额的5%。
（二）产品数量问题
如乙方未在约定供货时间按约定数量向甲方交货，则甲方有权要求乙方补充货物数量，由此产生的延迟交货后果，乙方应按本条第（三）款承担违约责任；货物数量缺失超过合同总供货数量10%的，甲方亦有权选择解除本合同，要求乙方返还全部已收合同价款并支付合同总金额20%的违约金。
（三）延期交货问题
乙方延迟交货10天以上的，甲方有权追究乙方责任，并由第11天起，乙方每延迟一天向甲方支付合同总金额千分之二的违约金，甲方亦有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金。
（四）保密责任违约
本合同内容以及乙方因签订、履行本合同所获悉的甲方、关联单位及合作单位的相关信息、资料（包括但不限于图纸、数据、文件、视频、图片等）均属于保密范围，未经甲方书面同意，无论任何时间，乙方不得将保密内容泄露给任何第三方或用于本合同以外的用途；否则，乙方须承担因泄密而引发的全部责任。如乙方违反保密义务，甲方有权解除本合同、要求乙方返还已收取的全部合同款，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

（五）其他违约
1.乙方应严格按照本合同约定的期限及要求与甲方签订采购合同，否则，甲方有权取消乙方的中标资格，有权解除本合同，并要求乙方支付中标金额5%的违约金。
2.如果乙方存在分包、转包行为或未在向甲方提交的生产厂家或货物生产地址生产货物的，甲方有权解除本合同并要求乙方支付中标金额5％的违约金，并且甲方有权向有管辖权的行政机关反映，由有管辖权的行政机关予以处理。甲方亦有权解除与乙方签订的采购合同并有权要求乙方退还已收全部合同价款。
3.货物验收不合格的，乙方需根据验收结论整改，并重新参加验收。乙方应在验收备忘录及验收意见规定的整改时限内完成整改并申请复验，因乙方未按验收备忘录及验收意见完成整改而导致复验不合格的，每次乙方应向甲方支付复验不合格标的物总金额的3%作为违约金。复验不合格或未在验收备忘录及验收意见规定期限内完成整改的，甲方有权解除本合同并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。
十、合同转让和分包
除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让、分包本采购合同义务。
十一、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不存在侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等知识产权情形，符合安全要求。并通过合法渠道进货、全新且未使用过的，保证其拥有合法的所有权或合法授权（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜）。否则由此产生的一切后果由乙方负全责，因乙方违反前述义务给甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方的全部经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、差旅费、鉴定费等）。
十二、质量保证期
1.质量保证期为验收合格之日起XX月。质量保证期内乙方不收取任何维修费用，质保期后我公司对质保期后易损件收费低于市场价且合理，不收取人工费。
2.质量保证期的定义：指库存货物可以正常使用且不会导致人身或财产损害的期限。本条所述质量保证期系指库存货物可以正常使用且不会因质量问题导致人身或财产损害的期限。如在质量保证期中发现货物无法正常使用或导致人身或财产损害，则乙方除向受害第三方承担赔偿责任外还应向甲方承担违约责任。
3.在质量保证期中甲方发现货物无法正常使用或导致人身或财产损害，则乙方应按本合同约定区分质量问题的性质向甲方承担违约责任，对于所造成的人身或财产损害，乙方应全额赔偿，甲方亦会根据人身或财产损害的情形，就乙方未提供质量合格货物的违法/犯罪行为向有管辖权的行政机关/司法机关进行移送。

4.在质保期内，货物发生故障或无法正常使用，乙方负责对货物免费维修或更换。质量保证期内乙方不收取任何维修费用，超出质量保证期的，                          。（以投标文件响应为准）
十三、权利和义务
1.甲方的权利与义务
1.1 甲方有权要求乙方提供真实、详细的公司资信材料、产品及服务资料及符合要求的产品及服务。
1.2 甲方有权要求乙方独立供货，不得将甲方所购产品及服务转包第三方。
1.3 乙方如在提供产品及服务过程中出现问题，致使不符合协议内容的，或因泄漏秘密或业务资料，给甲方造成损害，甲方有权取消乙方供货资格，并要求乙方按采购合同约定承担违约责任，并赔偿由此而造成的所有损失。
1.4 甲方有权建立反馈和评价机制，并对乙方履行本协议和采购合同的情况作出反馈与评价。
1.5甲方有权对乙方履约情况进行检查。
2.乙方的权利与义务
2.1 在本协议期内，乙方具有为供货及提供相关服务的资格。
2.2乙方有权拒绝满足甲方超出响应承诺以外服务的其他要求。 
2.3乙方必须维护甲方的合法权益，不得为乙方或任何第三方的利益而损害甲方的合法权益。
2.4 乙方对产品及服务质量承担责任。确因乙方的过失，致使采购结果与采购合同内容不符的，乙方应按采购合同约定承担违约责任，并赔偿由此而造成的所有损失。
2.5乙方随时接受并配合甲方的监督检查。 
2.6乙方保证对提供给甲方的产品及服务享有合法权利，不侵犯任何第三方的知识产权等权益。（包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等）否则，乙方将赔偿由此给甲方造成的全部损失。
2.7本协议有效期间，乙方发生包括但不限于经行业主管部门授予的资格（质）发生变更或被注销，或机构变更、相关人员变动、歇业、停产、被停业整顿、被注销登记、被吊销营业执照、被撤销、申请或被申请破产、解散、生产经营出现严重困难、转产等影响其履约能力的情况时，应自上述情形发生之日起2个工作日内以书面形式通知甲方。
2.8乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由乙方承担。
2.9乙方应根据招投标文件履行培训义务。
十四、不可抗力

1.甲乙双方均不承担由于不可抗力的任何原因所造成的无法交货或违约，不可抗力包括战争、叛乱、严重火灾、水灾、地震等人力无法抗拒的原因。

2.由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度。并在不可抗力发生后二十四小时内以书面形式通知对方，并在其后十日内向对方提供有效证明文件。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，减少不可抗力的影响，不可抗力的影响消除后应立即通知对方。由于不可抗力的影响致使本合同不能履行或没有履行的必要时，一方有权通知另一方解除合同。

3.由于不可抗力导致本合同不能履行的，双方均不需承担违约责任。但如系因违约而遇上不可抗力，违约方不得以不可抗力为由进行抗辩，违约方仍应按本合同约定执行。

十五、争议的解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方首先通过友好协商解决；如不能通过友好协商解决的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十六、合同生效

1.合同正本壹式肆份，甲方叁份，乙方壹份，每份合同具有同等法律效力，经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章或合同章后生效。

2.本合同附件与招标文件、中标通知书是本合同不可分割的一部分，对甲乙双方具有同等合同效力。

3.本合同未尽事宜，则由双方协商解决，协商补充协议同样作为合同附件，与合同具有同等效力。
十七、合同的解除与变更
1.合同生效后，除不可抗力外，甲乙任何一方不得无故解除或变更合同。
2.合同的变更以“补充协议”形式作为合同附件，与合同具有同等法律效力。在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方，对方在接到通知  3  日内书面给予答复，逾期未答复则视为不同意。双方达成协议的，按新合同执行。
3.变更或解除合同所产生的费用或造成的损失由违约责任方负责。
4.如果一方严重违反协议，并在收到对方违约通知书后在 30 天内仍未能改正违约行为的，另一方可立即解除本协议，并按协议约定要求违约方承担违约责任。
十八、合同的解释
本合同及相关文件的解释顺序：一是甲乙双方签署的采购合同及其附件；二是甲乙双方签署的补充协议；三是中标通知书；四是招标文件；五是投标文件及附录；六是技术标准和标样。
十九、通知与送达
1.本合同甲乙双方发出与本合同有关的通知或回复，应根据相关事项的重要程度，以纸质文件、电子文件、微信短信、电话等方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至本合同约定的通讯地址为送达。

2.双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至本合同尾部通讯地址，一方变更通讯地址，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

二十、合同附件
1.《交货清单》
2.分项报价
3.《技术规格偏离表》
4.《辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”盘锦支队消防装备建设项目验收实施方案》
5.投标文件中有关售后服务、质量保证、巡检、培训、备品清单等内容
甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：
地址：                                       地址：
法定代表人或授权委托人                      法定代表人或授权委托人
（签字或盖章）：                            （签字或盖章）：
电话：                                  电话：
开户行：                                开户行：
银行账号：                              银行账号：
开户行地址：                            开户行地址： 
日期：     年  月  日                   日期：     年  月  日
附件1
辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程” 盘锦支队消防装备建设项目（XX）
第XX包交货清单
	收物单位：

	收物地址：

	收物人：      手机：

	发物单位（盖章）：

	

	

	发物地址：

	发物人：          手机：

	序号
	品名
	型号款式
	计量

单位
	合同约定交货数量

（由发物单位填写）
	本次交货和到货数量

（由发物单位填写）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	备注
	1.收货单位对照此清单，确认货物包装完好、品名、数量、号型准确无误后，收货单位方可盖章、签字。

	
	2.本交货清单一式三份，接收单位留存二份，发货单位留存一份。

	
	3.确认收货和盖章、签字后，收货单位将此清单的彩色扫描件发至发货厂家邮箱： 

	

	收货单位（盖章）：
	签收人(双人签字)：

	签收时间：    年   月   日


附件2 分项报价
附件3《技术规格偏离表》

附件4.《辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”盘锦支队消防装备建设项目验收实施方案》
辽宁省消防救援总队

“自然灾害应急能力提升工程”盘锦支队消防装备建设项目验收实施方案

为科学高效开展辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”盘锦支队消防装备建设项目验收工作，按照《自然灾害应急能力提升工程国家综合性消防救援队伍项目实施管理办法》、《从严监督管理2023年增发国债装备采购项目十条举措》、《辽宁省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程国家综合性消防救援队伍项目建设实施工作机制》、《辽宁省消防救援总队消防装备采购管理暂行规定》等文件要求，制定此方案。

一、基本要求

按照分批次、随到随验原则，组建验收小组按验收流程对装备集中采购车辆、装备、灭火药剂等货物开展检查、测试，确保各供应商严格执行合同，保障所供货物符合响应内容。

二、验收小组人员组成

（一）验收工作由采购办组织，验收小组人员由相关业务处室、需求单位代表（或其他支队相关业务专家）和代理机构聘请的地方专家组成。

（二）如有特殊需求可以采用聘请第三方专业机构或相关地方专家验收。

（三）验收小组成员严格按照验收流程和方法组织开展验收工作。

检查程序和内容

（一）车辆验收

（1）车辆行驶测试，使用单位派遣1名具有5年以上消防车驾驶经验的驾驶员，对验收车辆进行试驾，主要检查验收车辆，在行驶过程中是否存在质量、安全、操作等方面的问题；

（2）隐蔽工程资料审查，对验收车辆的生产进度表、底盘合格证、水力测试报告、泵炮等大件采购证明文件及车辆底盘进场、上装安装2个时间节点的影像资料进行审验； 

（3）参数与车辆一致性比对，对照投标文件、随车文件及其他相关文件对车辆开展一致性检查；

（4）现场车辆性能测试，按照《消防车辆验收性能测试表》（附件一）要求，对消防车辆性能进行测试，并将测试结果填写到表内。

（二）装备器材及灭火剂

按每批、每种装备的到货数量确定抽检比例。除另有规定外，装备抽检一般不少于2件套，数量不足2件套需全验。若发现装备存在质量问题或与招标参数不符，应加倍抽检，抽检后仍有问题，则该批装备认定为不合格。

（1）清点数量，检查包装标识是否清晰且标识的装备种类、数量是否与到货单相符；

（2）核对装备器材品牌型号；

（3）检验装备的名称、型号、规格、产品序号、生产厂家和出厂(生产）日期是否与产品清单相符；

（4）按照招标文件参数核对装备器材核心参数；

（5）检验质量保证书、检验合格证、技术资料、装箱清单等是否齐全；

（6）检验成套装备的主件、附件、备件和配套部件等是否齐全；

（7）检验装备外观是否有明显质量问题，如结构是否完整，安装是否牢固，有无损伤、脱漆、松动、变形，金属件镀层是否良好，有无氧化、锈蚀，塑料、橡胶件有无老化、变质等；

（8）应对装备进行试启动或试运行，一般应全检；对于数量较多的装备，可采取抽检，抽检不少于2件套；若发现装备存在质量问题，应加倍抽检；若仍存在质量问题，则该批装备为不合格；

（9）应根据产品标准、订货合同所约定的技术指标以及产品说明书规定的技术指标进行相关性能检验。如果对检验结果存在争议，应委托有资质的第三方检测机构进行检验；

（10）实地性能测试，对装备器材的核心功能开展测试；

（11）其他需要验收内容。

四、验收结果确定

与供货商对每个包组的检查结果逐一进行会商。

（一）对于检查未发现问题的，出具同意收货的验收备忘录、采购合同履约验收意见书。

（二）对检查中发现质量、安全、一致性、不符合投标文件响应内容等问题的，要求供货商对发现的问题进行整改，与供货商签订不同意收货的验收备忘录、采购合同履约验收意见书。

（三）对检查中发现的不属于质量、安全、一致性、不符合投标文件响应内容等问题且不影响需求单位使用实际的或验收小组提出招标文件相应内容外合理化建议的，出具同意收货的验收备忘录、采购合同履约验收意见书并明确收货后供应商整改意见。

五、售后培训

（一）技术要求强的车辆、装备应以先培训后验收形式进行，并将培训成果作为验收的一项。

（二）对于常用车辆、装备可以采用先验收后培训的形式进行验收。

（三）培训的具体要求按照招标文件内售后要求执行。

六、工作要求

（一）强化验收认识。验收小组成员要提高对车辆器材验收工作的认识，把思想统一端正，采取有效措施，确保验收工作有效开展。

（二）强化后续保障。验收小组成员要学习车辆器材相关参数和招标文件要求，做到准确有效的验收。

（三）强化信息录入。信息录入公开项目单位应将装备项目的采购公告、招标文件、中标公告、采购合同等信息在中国政府采购网发布后5日内，装备验收信息在交货后10日内，录入装备采购信息网。
附件5.投标文件中有关售后服务、质量保证、巡检、培训、备品清单等内容
正本/副本








