举高喷射消防车技术参数要求

一、整车要求
1.1 执行标准：GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB7956.12-2014《消防车第12部分：举高消防车》等国家标准相关要求，具备国家认可的检验机构出具的检测报告；
▲1.2 外廓尺寸（长×宽×高）：≤ 11000×2550×3900mm；
1.3 轴距：≤ 4800+1400mm；
1.4 底盘最大允许总质量：≥35000kg，消防车总质量不应大于底盘厂公告允许总质量的97%；
▲1.5 接近角、离去角：接近角≥15°，离去角≥9°；
1.6 最高车速：≥95km/h；
1.7 车身的颜色应符合GB/T 3181中规定的R03大红色；
1.8 车辆外观涂装应符合《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消〔2019〕76号）及《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》等相关附件要求，消防车后部和两侧面应按GB 7258—2012中要求粘贴反光标识；
1.9 根据国家消防救援局发布的新版装备管理系统要求，须在交货前自行登录消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn），按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入车辆及随车装备信息，生成车辆和装备的专属二维码和 RFID 码。交货时须将生成的二维码标签和 RFID 码标签制作成标签并按照相关要求固定安装在车辆或装备上（赋码要求：二维码和 RFID 实现二合一 （即在一个标签上体现）），实现车辆装备的扫码登记功能；
1.10 前挡风玻璃右上角粘贴车辆主要参数包含但不限于车辆长宽高，总质量等的贴纸。
二、底盘要求
▲2.1 发动机额定功率：≥340kW；
2.2 发动机最大扭矩：≥2100N·m；
2.3 变速箱：自动变速箱或手自一体变速箱；
2.4 驱动形式：6×4（等同或优于）；
2.5 排放标准：符合国家排放标准国Ⅵ，并符合西藏排放标准；
2.6 制动系统：底盘配置前轮盘式制动器、ABS（防抱死制动系统）、EBS（电控制动系统）、ESC（车身稳定系统），配置液力缓速器、排气制动或发动机缸内制动；
2.7行车辅助安全装置	
▲2.7.1自动紧急制动系统（AEBS），通过双目相机、毫米波雷达等传感器实现环境感知与危险识别，碰撞预警制动，系统性能符合GB/T 38186-2019《商用车辆自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法》的相关规定；需提供国家认可的第三方检验或检测机构出具的检验或检测报告佐证。
2.7.2集成安装：360行车记录仪，倒车影像，北斗卫星定位、导航(内存不小于512G,具备联网功能，手机等设备安装软件后可在相关设备上查看)；
2.7.3平台数据上传：主要包括车辆管理、车辆行为、设备运维、车辆诊断等功能；能帮助车辆管理人员实时、精准地确掌握车辆设备的使用信息，提升车辆管理效率。
2.7.4车辆加装左右盲区预警；当车辆开启左/右转向灯时车辆侧向方2.5米内有障碍物时，伴有声光提醒。该功能默认车速0-20KM/h时启用。
2.7.5车辆限高预警要求：前方限高监测预警；采用双目立体相机，有效识别距离≥70m，可识别限高杆、牌坊、天桥、隧道入口各类限高障碍物，提升车辆通行能力。
2.7.6爆胎应急安全装置：具备爆胎后持续行驶功能，转向轴任一轮胎发生爆胎时，该装置可确保车辆实现可控续行，续行距离不低于1.0千米，且行驶全程转向、制动性能始终保持有效。系统整体性能满足GB∕T 38796-2020 《汽车爆胎应急安全装置性能要求和试验方法》；需提供国家认可的第三方检验或检测机构出具的检验或检测报告佐证。
2.8 轮胎：全部采用原装真空胎，并配置胎压监测系统，备胎配备原车轮胎1个；
2.9 油箱容积：≥300L，加装滤网，油箱盖带锁（验收交付时，燃油、尿素等添加液处于满液状态）。
三、驾乘室要求
3.1 驾乘室型式：单排可翻转式，具备电动液压缸举升、翻转辅助动力系统；
3.2 乘员数：2人，座椅配置有三点式安全带；
3.3 安装有倒车影像（液晶倒车监视屏）、360°行车记录仪（内存不小于128G）、倒车雷达和北斗定位装置；
3.4 配备通风冷暖空调，乘员室需配备独立冷暖空调；
3.5 后视镜需符合国家相关要求，电动调节，左右电热大后视镜、左右广角后视镜，右侧望地镜和右前角下视镜；
3.6驾乘室内除底盘原厂设备外，还应加装有电源总开关、取力器开关、警灯警报开关、卷帘门未关提示器；
3.7 警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯，单音不低于200W警报器；
3.8配置不少于2个USB插口，4个12V（DC）、2个24V（DC）输出电源接口、1个220V（AC）、9A输出电源插口（距底板垂直距离不小于450mm，并标明电源安培数），电源插口具体形式、安装位置在中标后由中标单位出具方案并汇同采购人进行技术交底；
3.9 通讯设备线路改装要求：预留车载通信装备安装需要的电源、天馈线接口和支架等。提供12V/10A直流电源1个，若车载电瓶为24V应配备24V/12V的“DC/DC”电源转换器，电源输出端形式为黑红接线端子。电源应设置独立开关和辨别标识。提供220V/200W交流电源1个，根据车载电瓶的电压配备相应的“DC/AC”电源转换器，电源输出端形式为多功能三芯插头。电源应设置独立开关和辨别标识。电源的输入引线应经车辆启动开关接至车载电瓶，电源的安装位置应稳固、方便走线和使用；
[bookmark: _Hlk160977345]车载通信电源示意图：
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3.10 天馈线接口和走线：车载电台支架和驾驶室上方车顶外侧使用直径5mm的同轴电缆进行连接，两端的接口为SL16-K9，电缆长度应预留一定的余量。其中驾驶室顶部接口应保持与车顶垂直固定，并做好防水处理；
四.支撑系统
4.1型式：H型；
4.2跨距：横向：≤5800mm；纵向：≤6600mm；
4.3支腿位置检测系统：所有支腿均带位置检测装置；
4.4支腿操作：自动展开调平和自动收拢，应急状态可以手动或自动操作，支腿展开及调平时间≤30s。
五.臂架系统
▲5.1最大工作高度≥34m； 
▲5.2最大工作幅度≥22m；
▲5.3臂架型式/节数：伸缩臂+曲臂，节数≥4，臂架展开时间≤70s；
5.4臂架操作方式：脚踏开关+手柄无级控制、电控强制操作、手动强制操作，配有高清液晶显示屏，集成视频监控、支腿操作、臂架操作、水炮操作、水泵操作等功能，并具有臂架一键展收功能；
5.5回转机构：±360°连续回转；
5.6末端有摄像头，可在操作台现实画面。
六.消防系统
6.1消防泵：额定流量≥100L/s（@1.0MPa）；臂架最大高度下系统流量：≥80L/S；
6.2消防炮：电控水、泡沫两用炮，可无线控制，可实现水平回转、俯仰和改变水流形状；
▲6.2.1额定工况下有效射程：水≥80m，泡沫≥70m；
6.2.2回转角度：≥－45°~＋45°
6.2.3俯仰角：≥－90～＋30°
6.3罐体
6.3.1材质：优质碳钢；罐体顶部人员站立面采用防滑板或进行防滑处理；厚度：底板厚≥5mm，其他部位≥3mm；
6.3.2焊接：板材冲压焊接，内设纵、横防荡板，分区容积不得大于2m³；
▲6.3.3载液量：水≥5000Kg，泡沫≥3000Kg；
[bookmark: _GoBack]6.4 水路接口
6.4.1吸水口：左右侧DN150 各≥1个 ；
6.4.2注水口：左右侧DN80各≥2个；
6.4.3出水口：左右侧DN80各≥2个；
6.5泡沫比例混合器：配备B类泡沫比例混合器，1%至10%连续可调；
6.6管道材质：铝合金、不锈钢或高强度橡胶管道；
七、其他装置要求
7.1 设置有自动脱落式充电装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，可自动分离；
7.2 泵室内须配置加热防冻装置；
7.3滤芯堵塞保护：滤芯堵塞时，可报警提示；
7.4臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速；
7.5臂架限幅保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止；
7.6回转缓冲保护：回转突然停止，系统能够有效实现缓冲；
7.7回转对中：回转在接近中位时，可自动降速，确保中位精确对准；
7.8车身防碰撞：为了防止臂架碰撞车身，变幅到一定方位时，可自动停止危险方向的动作；
7.9上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作；
7.10应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，可用于收拢臂架和支腿；
7.11支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人
7.12软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，可自动报警；
7.13支腿未缩提示：如支腿未缩到位，可自动报警，防止行车发生事故；
7.14水路超压保护：当水炮入口压力超过额定值时，能报警并限制发动机继续加速；
7.15水罐涨罐保护：除了设置足够大孔径的溢水口，还应设置罐口压力溢流装置，水罐补水时，防止意外超压；
7.16发动机限速：臂架动作时，能自动限制发动机转速；当水泵工作时，防止水路超压或水泵超速，可自动限制发动机转速；
7.17器材箱门未关提示：如卷帘门未关，可自动报警，防止行车发生事故。


七、随车器材要求
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1 
	消防水带（卡式）
	20-80-20
	盘
	4
	

	2 
	吸水管转换接口
	KD150/100
	件
	1
	

	3 
	吸水管（内扣）
	φ150×2000
	根
	4
	

	4 
	吸水管扳手
	6"
	把
	2
	

	5 
	滤水器（内扣）
	FLF150
	只
	1
	

	6 
	快速接头泡沫外吸管
	DN50
	根
	1
	

	7 
	发泡管
	FPG127
	个
	1
	

	8 
	异型接口
	KXK65内扣/80雌
	个
	2
	

	9 
	水带包布
	QH16044X
	件
	4
	

	10 
	地上消火栓扳手
	FB400
	件
	1
	

	11 
	地下消火栓扳手
	FBA800
	件
	1
	

	12 
	支腿垫板
	50×500×500
	件
	4
	

	13 
	灭火器
	MFCZ/ABC3
	具
	1
	

	14 
	异型异径接口
	KJK65/80AZ、DN65雌转DN80雄
	个
	2
	

	15 
	异型异径接口
	KJK80/65AZ、DN80雌转DN65雄
	个
	2
	

	16 
	异型同径接口
	KJ65/KJK65Z、DN65内扣转DN65雌
	个
	2
	

	17 
	异型同径接口
	KJ80/KJK80Z、DN80内扣转DN80雌
	个
	2
	

	18 
	异型同径接口
	KJ80/KJK80AZ、DN80内扣转DN80雄
	个
	2
	

	19 
	充电式手提灯
	1.具备可手持、腰挂、肩背等设计2.配用光源：LED；3.额定功率：≥10W；4.循环寿命：≥1500次充放电；5.产品功能：强光、工作光、超长光；6.工作时间：强光≥8h、工作光≥16h、超长光≥72h；7.充电时间：≤8h；8.防护等级：IP66；9.使用环境温度：-20℃~+40℃；10.重量≤700g。
	只
	2
	



    八、随车文件要求
	序号
	文件名称
	数量
	备注

	1
	整车发票
	1
	

	2
	底盘合格证
	1
	

	3
	整车合格证
	1
	

	4
	车架号拓印件
	2
	

	5
	发动机号拓印件
	2
	

	6
	底盘使用说明书
	1
	

	7
	消防车使用说明书
	1
	

	8
	车辆交接清单（含随车器材）
	1
	

	9
	所配总成及附件的合格证和使用说明书
	1
	

	10
	底盘维修手册整车维修U盘及零部件目录
	1
	

	11
	底盘质量保证书和售后服务说明书
	1
	

	12
	消防车电气原理图
	1
	

	13
	车辆形式实验报告
	1
	

	14
	车辆工信部报告
	1
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