采购需求
一、为落实政府采购政策需满足的要求
	政策名称
	内容

	政府采购促进中小企业发展
	非专门面向中小企业，提供材料详见招标文件第六章“报价文件”。
对应的中小企业划分标准所属行业：工业,即从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	政府采购支持监狱企业发展
	视同小微企业，提供材料详见招标文件第六章“报价文件”。

	政府采购促进残疾人就业
	视同小微企业，提供材料详见招标文件第六章“报价文件”。

	政府强制采购节能产品
	不适用

	政府优先采购节能环保产品
	不适用

	政府采购进口产品
	不允许采购进口产品


二、采购资金的支付方式、时间、条件
	支付方式
	银行转账

	支付时间及条件
	1.合同货物全部交付且采购人抽样送检合格后，中标人向采购人提交《浙江省消防装备采购验收回复单》和抽样产品中国境内具有法定资质的国家级检验检测机构出具的合格检测报告并申请付款，采购人审核通过后于15个工作日内支付至合同总价的95%；
2.质保期满后无质量问题，中标人向采购人提交《质保期内无质量疑义证明文件》并申请付款，甲方按部局要求审计通过后于15个工作日内支付剩余合同价款。

	履约保证金
	无


三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）
	质保期
	1年（项目验收合格后开始计算）

	服务标准
	1.质量保证：所供货物为符合国家技术规范和质量标准的合格产品且未曾使用，制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国相关标准和采购人认可的有关国际标准并符合采购人的采购需求；
2.售后服务
2.1 质保期内：包修、包换、包退，直至符合质量要求；因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次其质保期相应延长90天；因货物本身缺陷造成各种故障由中标人免费予以更换；每年≥2次定期上门维护保养；
2.2 质保期外：实行有偿服务，仅收取成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率），免人工费、差旅费。投标人应列出易损件清单，包括名称、安装部位、更换周期和价格。

	服务效率
	1.维修响应时间：接到采购人通知后不超过1小时；
2.解决问题时间：接到采购人通知后2小时内提出解决方案，6小时内派维修人员到达现场维修；
3.备机提供时间：接到采购人通知后10天内无法修复的。

	交付时间和地点
	1.交付时间：自合同签订生效之日2个月内完成供货并通过采购人验收合格；
2.地点：浙江省消防救援总队保障库。

	验收标准
	1.验收由采购人负责实施，验收时中标人按中标数量的1.01倍数量供货（不足1件的按1件供），采购人将随机抽取1-3件作为样品送中国境内具有法定资质的国家级检验检测机构进行检测，检测费用及检测过程中造成的损失由中标人承担，产品技术性能指标检验检测不合格的，采购人将按国家相关法律法规对中标人进行违约处理。
2.验收依据
2.1 合同、招标文件；
2.2 中标人提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；
2.3 抽样产品法定资质的国家级检验检测机构出具的合格检测报告。
3.中标人应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，中标人负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由中标人承担。
4.验收合格的条件
4.1 所供货物符合产品标准和招标文件及合同的要求；
4.2 在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；
4.3 合同中规定的所有货物和材料均已交付；
4.4 所供货物已通过使用单位组织的验收；
4.5 所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

	其他技术、服务要求
	1.项目实施过程中严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章，中标人工作人员对工作中涉及到的采购人的数据、文件等任何资料进行保密；
2.投标产品不侵犯他人知识产权或专利，若侵犯他人知识产权或专利等所有法律问题均由中标人负责；
3.技术支持
中标人应及时免费提供合同货物新功能和应用的资料。
4.培训
4.1 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训，使其能对合同货物进行日常操作使用及维护、一般故障进行维修。
4.2 中标人应提供相应的培训计划；
4.3 投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。
5.安装调试（若需要安装调试）
5.1 安装地点：采购人指定地点；
5.2 安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失；
5.3 如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；
5.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有硬件必须保证同时安装到位；
5.5 中标人免费提供合同货物的安装服务；
5.6 投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。
6.投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费及其相关服务内容；
7.供货时提供有关的全套技术文件。


四、技术要求
1.需实现的功能或者目标：消防救援队伍工作配套；
▲2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：列入强制性认证产品目录中的产品提供强制性认证（CCC）证书(投标文件中提供复印件)，强制性认证产品目录以外的产品有国家标准或行业标准的提供中国境内具有法定资质的国家级检验检测机构出具的符合国家标准或行业标准的合格检测报告或自愿性认证证书(投标文件中提供复印件)，未制定国家标准、行业标准的产品符合保障人体健康和人身、财产安全的要求；
3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
标项一
	序号
	货物名称
	数量
	功能及技术参数等

	1
	移动式遥控炮≥60L/S
	48
	1.用于石油化工、厂房、仓库等火灾的扑救，水和泡沫两用，电驱动；
2.流量≥60L/s；
3.射程≥70m/1.0Mpa；
4.最大俯角≤20°，最大仰角≥80°；
5.水平旋转≥120°；
6.最大喷雾角≥120°；
7.总重量≤40kg；
8.炮头可自动调压、压力喷射恒定、可加装发泡管；
9.手动、遥控操作方式且遥控距离≥150m；
10.电池续航时间≥3h并可快速更换；
11.内扣式进水口≥2个80mm；
12.固定方式：支架式（钢钉）；
13.射流形式为直流、开花、喷雾；
14.控制系统具有防爆功能。


标项二
	序号
	货物名称
	数量
	功能及技术参数等

	1
	机动消防泵
	40
	1.用于从低位水源引水进行供水作业；
2.发动机最大输出功率≥13kw、汽油机、电启动；
3.最大吸深≥7m、吸水管口径≥80mm；
4.出水口径：65mm或80mm；
5.泵吸入口处设置便于拆卸的抗腐蚀性滤网、泵出水口处带有止回阀；
6.集成式操作面板；
7.最大流量≥18L/s；
8.吸深7m时引水时间≤30s；
9.启动方式：手、电一体；
10.裸机重量≤90kg；
11.免维护蓄电池；
12.360度可旋转铝合金手抬架手柄；
13.配套原装轻质≥7米吸水管1根、滤水器1件；
14.可多台设备串联供水；
15.具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。


标项三
	序号
	货物名称
	数量
	功能及技术参数等

	1
	移动式排烟机
	70
	1.用于高层、地下、船舶、石化等灾害现场的正压排烟和送风；
2.两冲程风冷汽油机；
3.送风量≥15000m³/h；
4.排烟距离＞15m；
5.功率≥4kw；
6.重量≤40kg。


标项四
	序号
	货物名称
	数量
	功能及技术参数等

	1
	电动排烟机
	18
	1.用于高层、地下、船舶、石化等灾害现场的正压排烟和送风；
2.排烟量≥33000m³/h；
3.功率≥2.2kw；
4.重量≤50kg；
5.带充电器、另配一组电池。


标项五
	序号
	货物名称
	数量
	功能及技术参数等

	1
	生化洗消装置
	3
	1.以电力、汽油、喷气式发动机或压缩气体为动力，将消毒剂高度雾化，使消毒剂在短时间内扩散到非常细小的缝隙实现消毒；
2.能对已知的主要化学战剂、生物战剂、细菌、大部分工业有毒气体进行洗消；
3.单兵使用对环境进行液态消毒洗消；
4.工作压力≥2bar；
5.单次洗消面积≥80m2。


标项六
	序号
	货物名称
	数量
	功能及技术参数等

	1
	防爆输转泵
	10
	1.用于抽吸各种液体，特别是易燃易爆液体，适用于石油工业、印染工业、电站、水港及船舶、加油站及罐车等事故救援；
2.流量范围：6-16m³/h；
3.吸排液口径≥50mm；
4.最长工作时间≥5h；
5.配吸排液软管2根。


备注：
1.本次招标项目所有标项均要求提供样品，验收时如果中标人提供的产品质量低于样品质量，采购人将不予接受，其造成的一切损失和后果由中标人承担。样品中不准有与投标人（含产品制造商）相关的商标、图案和文字等标识（如有此标识，请遮挡或剔除该标识），否则样品分为零分。
	标项
	样品内容
	数量

	一
	移动式遥控炮≥60L/S
	1

	二
	机动消防泵
	1

	三
	移动式排烟机
	1

	四
	电动排烟机
	1

	五
	生化洗消装置
	1

	六
	防爆输转泵
	1


2.样品递交时间和地点：2022年5月6日09点00分00秒至17点30分00秒（北京时间），递交地点：浙江省绍兴市越城区育贤东路1519号（浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队马路对面消防仓库）。投标人可通过邮寄的方式递交样品，所有投标人须考虑物流等相关因素，合理计划邮寄时间，须在2022年5月6日17点30分00秒（北京时间）前将样品送达指定地点（无法保证邮寄时间的，请自行于样品递交时间内将样品送达指定地点），未在规定时间内送达将予以拒收，具体要求如下：
（1）邮寄地址：浙江省绍兴市越城区育贤东路1519号（浙江省消防救援总队训练与战勤保障支队马路对面消防仓库），收件人：温瑶、余云宝，电话：15267149032、18205759396;寄出后将快递单号、项目名称、标项、公司名称、联系方式等相关信息发至：zb03@qszb.net，以便查收。
（2）请投标人在样品快递外包装标明项目名称、标项、公司名称、联系方式等相关信息，以便接收核对。同时请投标人确保样品在邮寄过程包装完好，因邮寄造成破损等，本招标代理及采购人概不负责。

3.评审结束后，对于未中标人提供的样品，采购代理机构及时退还或者经未中标人同意后自行处理；
4.样品制作标准和要求：按技术要求中功能及技术参数等；
5.是否需要随样品提交相关检测报告：是；
6.样品的评审方法以及评审标准：评标委员会针对样品进行样品分打分，评审标准详见第四章  评审办法及评分标准；
7.中标人中标并与采购人签订合同后，其样品的质量将作为验收标准之一。
