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项目名称：大理市紧密型医疗健康共同体双活数据中心建设公开招标采购项目

采购类别：货物

项目编号：DLZC2025-G1-00035-DLSZ-0001

编    号:  DLSJC-202501
采购方式：公开招标(综合评分)
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采 购 单 位 ：大理市第一人民医院

集中采购机构：大理市政府采购和出让中心

2025年2月8日 制

注 意 事 项
各投标供应商：

一、投标供应商仅支持远程解密；

二、投标供应商选择远程解密电子投标文件的，登录政采云平台电子开标厅完成远程解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。若有操作不清楚的，提前查看视频学习（https://e-learning.zcygov.cn/live/detail?roomId=2044）；
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第一部分  项目基本信息

	项目概况

大理市紧密型医疗健康共同体双活数据中心建设公开招标采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于采购公告规定的投标文件递交截止时间前提交投标文件。


一、项目基本情况

1.项目编号：DLZC2025-G1-00035-DLSZ-0001  计划编号:（4532901JH202500032）   
2.项目名称：大理市紧密型医疗健康共同体双活数据中心建设公开招标采购项目 
3.采购方式：公开招标(综合评分）

4.预算金额：1195万元

5.最高限价：1195万元

6.项目用途：货物
7.资金来源：医院自筹

8.采购需求：共有 1 个标包；本项目采购清单如下，详细要求详见第六部分。

1标包：  
	序号
	产品（项目）名称
	数量/单位
	简要技术要求

	1
	大理市紧密型医疗健康共同体双活数据中心建设公开招标采购项目
	/
	详细技术要求详见招标文件


9.合同履行期限：

（1）交货时间：合同签订之日起120天内完成所有设备的供货、安装、调试。
（2）交货地点：大理市第一人民医院。

10.本项目不接受（接受/不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供资格证明文件，详见“招标文件第六部分的采购基本需求中的资格部分要求”。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非专门（专门/非专门）面向中小企业采购项目。
本项目的特定资格要求：无。                  

三、获取招标文件

1.报名开始时间即公告发布之日起至采购文件获取截止时间：2025 年2月14日23时 59分，采购文件获取时间为采购公告中规定的时间内每天上午06:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）

3.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。

4.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

5.售价（元）：0

6.未按规定时间及方式合法获取采购文件的供应商不得参与投标。

四、电子投标文件的编制

（一）投标文件的递交

1.本项目实行网上投标，投标供应商需在网上递交电子投标文件。

2.网上递交电子投标文件：

（1）各投标人应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。凡有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；

（2）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

（3）网上递交文件时间：公告发布之日起截止到2025年3月4日 9 时 30 分，均可递交。

（二）投标文件解密

本项目的投标文件解密方式为网上智能开标远程解密。

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。

（3）开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的，则视为对开标结果无异议。

（4）解密异常情况处理：（详见第二部分第十二条电子交易活动的中止）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

五、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

2.使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

3.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.递交地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

5.投标供应商须在招标文件规定的投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认。在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，并书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

6.开标会议

（1）本项目采用智能开标方式，投标人可以登录到“政采云”平台电子开标大厅参与本项目开标会议，也可以达到现场参与本项目开标会议。

（2）现场开标地点：大理市太和街道万花路东段政务大楼三楼大理市政府采购和出让中心1号开标厅。

（3）开标时间：公告中规定的开标时间为： 2025年3月4日 9 ：30  开始。 
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、收费标准

大理市政府采购和出让中心对报名费、招标文件工本费、中标服务费、代理费均不收取。

八、其他补充事宜

（一）本项目需要落实的政府采购政策

1.同等条件下优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的服务等。

2.未专门面向中小企业预留的采购项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业，其报价按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件精神给予 10% 的扣除（10%～20%），用扣除后的价格参加评审。

3.未专门面向中小企业预留的采购项目，如采购人接受联合体投标或者允许分包的，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的企业，其报价按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件精神给予  /  的扣除（4%～6%），用扣除后的价格参加评审。

4.在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

5.涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

6.政府采购电子保函（保险）：为解决供应商在政府采购活动中的资金占用问题，降低制度性交易成本，大理州决定在政府采购领域推广应用电子保函（保险）。政府采购供应商可自主决定是否开立政府采购电子保函（保险）代替传统保证金缴纳。政府采购供应商若有开具电子保函（保险）意愿，请登录依托“政府采购全流程电子交易平台”建设的“金融服务平台”线上申请开具电子保函（保险）。《大理州政府采购电子保函（保险）工作实施方案》可通过“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”查看，网址：http://zs.yngp.com/policynew.do?method=show&policy_id=68c6d372.19343e80283.26aa。

（二）申请人的其他资格要求

1.信用记录查询

（1）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动；参加投标的供应商在响应文件递交截止时间前未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，采购人在项目评审中通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询参与采购供应商失信记录，采购人在该网络查询打印件上签字，将查询记录留存到该项目档案中。

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人：无。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下政府采购活动。

4.其他法律、行政法规中明确规定不能参与政府采购活动的，均不能参与本次政府采购活动。

（三）采购信息发布媒体

大理市政府采购和出让中心将在下述 2个站点，同时发布关于本次采购活动有关事宜公告，各投标供应商应在递交投标文件截止前 3 天随时查看，以获取最新信息，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

1.法定媒体：云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）；

2.政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)
九、对本次招标提出询问请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：大理市第一人民医院

地 址：大理市下关泰安路36号

项目经办人：张老师  何老师
联系方式：0872-2127796   0872-2196910

2.集中采购机构信息

名 称：大理市政府采购和出让中心

地 址：大理市政务服务大楼三楼302室

项目经办人：字老师
联系方式：0872-2144655

十、监督机构信息

1.市级监督机构名称：大理市财政局政府采购管理科

地 址：榆华路19号大理市财政局

联系方式：0872-2282086  

2.开发区监督机构名称：大理经济技术开发区财政局

地址：大理创业园A座23楼

联系方式：0872-2323176 

3.省级单位监督机构名称：云南省财政厅政府采购管理处

地  址：云南省昆明市五华区华山南路130号

联系方式：0871-63956099
第二部分  投标须知

一、投标供应商须知

（一）必须完整阅读完本招标文件

本招标文件共由  六  部分组成。投标供应商在下载本招标文件之后，须仔细完整地进行阅读，全面理解招标文件的规定；一旦投标供应商在规定时间和地点递交了投标文件，即视为  已知晓并接受  本招标文件的所有规定。

（二）合格的投标供应商

1.资格进行审查：资格审查由采购人负责进行审查，采购人对审查结果负责。资格审查不通过的投标文件不能进入下一轮评审。

资格审查内容如下：

（1）是否具有独立承担民事责任的能力；

（2）是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）是否具有履行合同所必须的设备和专业；

（4）是否有依法缴纳税收的证明和社会保证金的良好记录；

（5）是否有参加政府采购活动前三年内，在经营活动中存在重大违法记录；

（6）是否为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（7）是否符合本项目供应商的特殊资质要求；

（8）是否有无失信记录、重大税收违法记录、政府采购严重违法失信行为记录。

2.可以参加本次招标活动的合格投标供应商，除符合本招标文件规定的供应商条件外，还须严格遵守中华人民共和国有关法律法规开展经营活动，因前述因素引起的一切后果，由投标供应商承担。

（三）投标费用自行承担

无论招标结果如何，所有投标供应商  自行承担  参加本次招标活动所发生的一切费用。

二、招标文件的澄清、修改和更正

本招标文件的澄清、修改和更正的所有事宜，均将通过指定站点进行公告。

（一）招标文件的澄清：投标供应商认为本招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 七 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑并抄送大理市政府采购和出让中心。由采购人负责在法定时间内作出书面解答；大理市政府采购和出让中心负责积极配合采购人的回复工作。

（二）招标文件的修改：在要求提交投标文件截止时间 十五日前，采购人无论出于自己的考虑，还是出于对投标供应商提问的澄清，均可对本招标文件用补充文件的方式进行修改，并将补充文件通过指定站点发布通知。补充文件将作为本招标文件的组成部分，对所有投标供应商具有约束力。

（三）投标截止时间和开标时间变更：为使投标供应商有足够的时间按招标文件的修改要求考虑并修正投标文件，大理市政府采购和出让中心与采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将时间变更通过指定站点通知潜在投标供应商。在这种情况下，采购人和投标供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

（四）电子招标文件的修改

1.招标人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布更正或补遗公告及相关文件进行说明。

2.投标人应在投标截止时间前及时登录政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)中查看有关该采购招标文件的补遗内容。否则，后果自负。

3.招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

三、质疑和投诉

（一）质疑

1.供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料，同时还必须提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.接收质疑函的方式：（1）现场递交（供应商应现场递交质疑函原件、委托书原件、相关证明材料等。）；（2）网络递交（供应商将质疑函扫描件、委托书扫描件、相关证明材料等发送到邮箱，并致电大理市政府采购和出让中心，以确保我中心及时签收质疑函）

4.质疑函接收部门

（1）采购代理机构：大理市政府采购和出让中心

地  址：大理市政务服务大楼三楼302室

联系电话：0872-2144655

邮  箱：dlscghcrzx@126.com

（2）采购人：大理市第一人民医院

地 址：大理市下关泰安路36号

联系方式：0872-2127796   0872-2196910

5.采购人负责答复供应商质疑。采购代理机构在委托授权范围内作出答复；供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构告知供应商应当向采购人提出。由采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）投诉

1.投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉，根据相关文件规定，投诉内容不得超过质疑内容范围。

2.市级投诉受理部门：大理市财政局采购管理科

联系电话：0872-2282086

地址：榆华路19号大理市财政局

3.开发区投诉受理部门：大理经济技术开发区财政局

联系方式：0872-2323176

地址：大理创业园A座23楼
四、投标保证金

参加本次公开招标竞标 不需要 递交投标保证金。
五、投标文件的组成

（一）投标文件的必要组成部分：须由以下资格部分、商务部分、技术部分、其他部分四部分组成。

（二）投标供应商对投标文件的合法性、真实性、有效性负全部责任。

（三）统一格式详见招标书第五部分。

六、投标文件度量衡单位、语言文字、有效期

（一）度量衡单位，投标文件中所使用的度量衡单位，除招标文件中有特殊要求外，一律使用公制。投标货币与支付货币均为人民币。

（二）语言文字，投标文件及投标供应商与采购人之间的一切函、电往来均以中文书写，并采用符合国家标准或业界承认的术语；用非中文版印刷的产品说明书、设备配置表、技术资料、资质证书等，投标供应商应提供符合中国有关法律、法规的中文译本（除本招标文件有明确要求的除外），并以中文译本为准。

（三）投标文件有效期要求不低于  90  天。

在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都采用书面（传真）的形式。则投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
七、投标文件的签署及规定

（一）电子投标文件签署要求

电子投标文件的签章和签名要求：

1.按照投标文件格式，采用单位和法人数字证书电子签章及电子签名。

2.委托代理人（投标供应商代表）签字处，若无CA数字证书，则编辑好文档或表格，手写签名后扫描上传。

3.电子投标文件每一页都应加盖电子公章。

（二）投标文件的相关规定

1.投标供应商须对本招标文件中的每一项给予明确应答，并清楚地表明是否满足招标文件要求，同时准备有关资料，为投标文件提供准确的完整的陈述。

2.因复印、扫描、拍摄模糊，字迹潦草，表达不清，未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。
八、投标响应文件的密封

（一）电子投标响应文件加密。
1.投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

2.使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

3.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
（二）如果供应商未按要求加密、投标响应文件误投、投标响应文件提前开启造成的后果供应商自行负责，采购代理机构将拒绝其投标。
九、响应文件的递交

（一）电子响应文件递交

1.网上递交的电子响应文件须是对文件进行加密后的电子响应文件。

2.网上递交电子投标响应文件网址为政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)，供应商须在投标响应文件递交截止时间前完成所有投标响应文件的上传，网上确认电子签名。

3.在规定的询价响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上递交的电子询价响应文件，并书面形式通知采购人。修改的电子询价响应文件应按照有关电子招标文件规定进行编制、加密、标记和递交。

（二）其他

1.投标以后且在投标截止时间前，如果供应商提出书面的撤标要求，可以予以接受。但不退还响应文件。

2.不同单位的响应文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制。
十、中标通知和合同签订

（一）经采购人确认后的定标结果，大理市政府采购和出让中心将通过指定站点发布，并以书面形式向中标供应商签发中标通知书，但不发落标通知书。

（二）中标通知书将同时报送采购人一份。中标通知书将是合同的一个必要组成部分。

（三）采购人和中标供应商在签订合同之后，务必将该格式合同原件一份报送大理市政府采购和出让中心进行备案。合同范本见本招标文件第四部分。

（四）中小企业合同融资,为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，大理州财政局与中国人民银行大理州中心支行共同出台了《大理州支持中小微企业政府采购合同质押融资试行方案》（大财采〔2023〕5号）。中标（成交）中小企业若有融资意向，请登录“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”下查看融资政策文件及操作手册，登录“中征应收账款融资服务平台”按照操作手册流程登记融资意向或查看各相关银行服务方案。“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”网址http://zs.yngp.com/login.do?method=beginlogin&districts=532900 “中征应收账款融资服务平台”网址：https://www.crcrfsp.com
十一、中标服务费

按有关规定，大理市政府采购和出让中心对中标服务费、代理费及招标文件工本费均不收取。

十二、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
十三、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

十四、有下列情形之一的，属于恶意串通

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十五、废标条件

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（不允许偏离的实质性要求和条件为实质性响应条件,具体要求见招标文件第六部分采购需求）；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

（五）达到采购法规定其他废标条件的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
第三部分  开标评标

一、开标

（一）开标程序

1.评标委员会成员不得参加开标活动。

2.开标会由大理市政府采购和出让中心主持并负责开标；

3.开标时间到，宣布开标会议开始，任何投标供应商不得再进入开标厅，对已在开标厅内的供应商进行点名确认。

4.介绍各参加开标会的人员名单；

5.介绍本项目相关信息，公告发布时间，截止开标时间网上递交家数及现场到达投标供应商家数等。

6.询问各投标供应商对本次开标如期举行有无任何异议，若各投标供应商均无异议则进入开标程序。

7开标：投标文件解密，本项目的投标文件解密方式为网上智能开标远程解密。

7.1采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。

7.2发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。

7.3开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的，则视为对开标结果无异议。

7.4解密异常情况处理：（详见第二部分第十二条电子交易活动的中止）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

8.所有供应商解密完毕后，按照《政采云平台-电子开标大厅》自动提取所有供应商的顺序当众开标；

9.唱标：由唱标人宣读供应商在其电子投标文件中承诺的投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，供应商确认唱标内容无误后签字，开标唱标结果； 

10.宣布评标期间的有关事项；

11.开标会议结束。

（二）大理市政府采购和出让中心将做开标记录，采购人、监督对唱标结果签字确认。

（三）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
二、资格审查

（一）开标结束后由采购人依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足三家的，不得评标。（资格审查内容见招标文件第二部分）

（二）资格审查结束后，未通过资格审查的供应商由采购人告知其未通过资格审查的原因。
（三）审查过程中因供应商原因造成无法联系到投标供应商的，后果由投标供应商自行承担。

三、评标

（一）评标流程：采购代理机构负责组织评标工作，并履行以下职责；

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2.宣布评标纪律；

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表，评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果，有财政部令87号第六十四条情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（二）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关专业的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（三）评标过程的保密

1.从开标之日起，到公告评标结果之日止，大理市政府采购和出让中心工作人员、采购人、投标供应商、公证人员、监督人员均需严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律法规有关评标保密方面的规定。

2.从开标之日起，到公告评标结果之日止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，采购代理机构、采购人代表、公证人员、监督人员均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

3.在评标期间，投标供应商企图影响评标的任何活动，将导致其投标无效并承担相应的法律责任。

4.采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

5.有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（四）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.根据评审结果编写评标报告；

5.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

6.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

7.废标或流标项目向采购人或代理机构出具招标文件中是否含有不合理条款的意见。

四、评定内容及评标标准

（一）评标方法

本项目采用电子评标，评标委员会按照“评分细则”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评分细则”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
本次招标所采用的评标方法为 “综合评分法”，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标委员会按以下公式计算出各投标人的总得分，推荐中标候选人按评标总得分由高到低顺序排列；评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，依次类推。

同等条件下优先采购优质优价的可追溯产品，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务等。

评标总得分F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

A1、A2、……An 分别为各项评分因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

其中F值为评标委员会所有成员汇总得分的算术平均值。

（二）评分标准

按如下评分办法计算：
	序号
	评审项目
	评审因素
	评审标准

	F1
	投标报价评分

(满分为100分，权重A1＝30%)


	投标报价
	1.所有高于采购预算价的报价均为无效报价，其投标将不能进入下一评审环节。

2.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100。

3.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.最低价不作为中标的保证。

	F2
	技术部分评分

(满分为100分，权重A2＝60％)
	1.货物参数评审得分（40分）
	投标企业所提供的产品技术参数、性能指标以及主要部件的结构、选材完全满足招标文件要求的或投标货物技术指标、参数高于招标文件规定相应技术指标、要求的得40分。

本标段共计采购150项设备，每一项设备中标注“★”号的为1项重要参数指标，每一项设备中除标注“★”号外为1项一般参数指标，每出现1项重要参数指标不满足招标文件要求，扣1分，共计25项重要参数，重要参数评审满分25分（重要参数不满足10项及以上，此项重要参数评审不得分）；每出现1项一般参数指标不满足招标文件要求，扣 0.1分，共计150项一般参数，一般参数评审满分 15分。

注：1.正偏离不加分；

2.投标人拟投产品出现任意内容不满足对应技术指标项下的内容，即视为不满足该项技术指标；

3.技术指标的响应程度的评审参考投标人提供的技术参数说明及偏离表，以及投标人提供的技术支持资料为准。

4.对招标要求带“★”号参数的需在技术参数说明及偏离表中注明所在技术支持证明材料进行索引（页码及条目号等），以方便查找；若虚假响应，或不实质性响应技术要求，或查找不到证明材料则该项评审为 0 分，并由投标企业承担相应责任。

	
	
	2.项目实施方案（20分）
	根据投标人针对本项目提供的项目实施方案，方案至少包括：①项目实施方案；②机房建设方案（机房布局）；③展厅建设方案（展厅布局）；④医院的整体网络规划方案（医院网络拓扑图、现有设备利旧方案（业务不中断））；⑤容灾备份系统方案（应用级在线容灾方案、数据备份方案、数据副本管理方案、数据迁移方案）；⑥老机房业务迁移至新机房（业务不中断）；⑦培训方案；

第一个档次（20）分：项目实施方案清晰明了、机房建设方案优（布局合理及效果图），展厅建设方案优（布局合理及效果图），医院网络规划方案优且能更好利用原有设备，容灾备份系统方案优（应用级在线容灾方案、数据备份方案、数据副本管理方案、数据迁移方案），老机房业务迁移至新机房优（业务不中断），培训方案详细具体有培训大纲、培训计划等；整体方案优，可操作性强，能较好满足使用方要求；

第二个档次（13）分：项目实施方案、机房建设方案（布局合理及效果图），展厅建设方案（布局合理及效果图），医院网络规划方案且能更好利用原有设备，容灾备份系统方案（应用级在线容灾方案、数据备份方案、数据副本管理方案、数据迁移方案），老机房业务迁移至新机房（业务不中断），培训方案具体有培训大纲、培训计划等；整体方案一般，基本满足使用方要求；

第三个档次（6）分：项目实施方案、机房建设方案（布局合理及效果图），展厅建设方案（布局合理及效果图），医院网络规划方案且能更好利用原有设备，容灾备份系统方案（应用级在线容灾方案、数据备份方案、数据副本管理方案、数据迁移方案），老机房业务迁移至新机房（业务不中断），培训方案具体有培训大纲、培训计划等；整体方案差，部分满足使用方要求；

第四个档次（0）分：未提供项目实施方案。

	F3
	商务部分评分

(满分为100分，权重A3＝10％)
	1.售后服务方案（5分）
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，方案至少包括：①售后服务人员配置方案；②响应、处理及解决问题的响应方案；③紧急故障处理预案；④售后备品备件准备方案；⑤定期回访保养方案；⑥惩罚方案；⑦售后服务保障措施等；

第一个档次（5）分：已响应招标文件售后服务要求，且售后服务体系完整、保障性强，售后服务方案详细具体，针对性强，并且提供了售后服务方案履行的保证承诺，多方为甲方考虑，完全优于招标要求；

第二个档次（3）分：已响应招标文件售后服务要求，且售后服务体系完整、有保障性，售后服务方案详细具体，有针对性，提供了售后服务方案履行的保证承诺，但能满足招标要求；

第三个档次（1）分：已响应招标文件售后服务要求，且售后服务体系、售后服务方案及保障性描述简单，提供了售后服务方案履行的保证承诺，基本能满足招标要求；

第四个档次（0）分：未响应招标文件售后服务要求或未提供售后服务承诺。

	
	
	2.质量保证承诺（5分）
	根据投标人针对本项目提供的质量保证承诺，方案至少包括：①质量保证及承诺；②质量保障措施；③若出现质量问题的详细的惩罚方案；④违约措施等。

第一个档次（5）分：在质量保证及承诺编制详细具体、内容完整，有相对应的详细具体的质量保障措施，且针对性强、可行性高，还提供了相对应的如若出现质量问题的详细的惩罚方案，完全满足招标文件要求；

第二个档次（3）分：在质量保证及承诺和相对应的质量保障措施、提供的如出现质量问题的惩罚方案内容有欠缺，但能满足招标文件的要求；

第三个档次（1）分：在质量保证及承诺不具体不完整，质量保障措施简单没有针对性和可行性，未提供如出现质量问题的惩罚方案或提供的惩罚方案简单无针对性，不满足招标文件要求。

第四个档次（0）分：未提供质量保证承诺。


（三）统分原则

1.在通过资质性审查、符合性审查的前提下，以折后报价最低投标供应商的报价为基准价。

1.1未专门面向中小企业预留的采购项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业，其报价按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件精神给予 10% 的扣除（10%～20%），用扣除后的价格参加评审。

 1.2未专门面向中小企业预留的采购项目，如采购人接受联合体投标或者允许分包的，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的企业，其报价按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件精神给予 / 的扣除（4%～6%），用扣除后的价格参加评审。

2.在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
3.评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

4.统分原则：计算算术平均值为投标人的该项评分因素的得分(保留小数点后两位)。

5.统分办法：各项评分因素得分乘以相对应的权重系数后的总和即为投标人最后得分。

（四）推荐

1.评标委员会按评审后总得分由高到低顺序推荐中标候选人。如投标人总分相同，按投标报价低者为第一中标侯选人。总分相同报价相同时优先选择节能环保，自主创新产品。同等条件下优先采购优质优价的可追溯产品，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务等。

2.提供相同品牌产品的不同投标人参加本项目获得中标人推荐资格原则

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价低者获得中标人推荐资格；

（2）评审得分相同、报价得分相同供应商的采取随机抽取方式确定中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前三款规定处理。
五、评标程序

每一评标程序仅对上一评标过程的合格者进行评审。

（一）对投标文件进行全面评审

评审分为资格审查、符合性审查和详细评审。

1.资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，采购人按照资格审查对投标文件进行审查，审查不通过的投标文件不能进入下一轮评审。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性、符合性以及投标文件对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。没有对招标文件要求作出实质响应的投标将被拒绝。且如发现投标人存在下列情况之一的，其投标将被拒绝:

（1）投标文件没有投标供应商的法定代表人或委托代理人签字和加盖公章；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（5）明显不符合国家和行业技术标准的要求；

（6）投标文件的编制不符合招标文件的要求；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（9）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性的要求的；

（10）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（11）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.详细评审

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与打分。

（二）澄清有关问题

1.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商投标委托代理人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商委托代理人的澄清、说明或者补正均采用书面形式，由其授权的代表签字，并且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.评审过程中因供应商原因造成无法联系到投标供应商的，后果由投标供应商自行承担。

（三）比较与定标

经过上述“对投标文件进行全面评审”和“澄清有关问题”两个环节之后，评标委员会将按照前述的评标办法，推荐出拟中标供应商，采购人根据评标委员会的推荐最终确定中标供应商；如采购人授权评标委员会直接确定中标供应商，则评标委员会根据评标办法直接确定中标供应商。

（四）编写评标报告

由评标委员会编写评标报告。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

第四部分  合同范本及主要条款
本次政府采购项目的合同，甲乙双方将按照《中华人民共和国政府采购法》“第四部分 政府采购合同”等有关政府采购法律法规的规定进行签定。并合乎《中华人民共和国民法典》(合同编）及其他法律法规之规定。

采购人和成交供应商需按照本次招标文件和采购结果自成交通知书发出之日起30日内签订合同，合同不得对招标文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改，其余合同条款甲乙双方可根据实际情况和有关法律法规，进行补充。

合同范本见下：

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                        文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                        （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：                                   （）                                                          
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件） 

（4）中标（成交）供应商若有开具电子保函（保险）意愿，请登录依托“政府采购全流程电子交易平台”建设的“金融服务平台”线上申请开具电子保函（保险）。
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：依据合同及国家相关政策、法规组织专家对项目进行验收.                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称       （公章或合同章）
	
	单位名称        （公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人 （签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人  （签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第五部分  投标文件所需材料及统一格式要求

一、投标文件所需提供材料一览表：

	序号
	组成部分
	名称
	格式及相关要求

	1
	格资格部分

格

部

分


	本

部

分

采

购

人

进

行

审

查
	营业执照
	如分支机构参与采购，需提供总公司和分支机构的营业执照
	见统一格式要求1

	
	
	
	事业单位法人证书
	
	

	
	
	
	民办非企业单位登记证书
	
	

	
	
	
	自然人身份参与投标的，需提供有效身份证复印件
	
	

	2
	
	
	经审计的财务报告
	投标供应商只需提供上述任一能够清晰准确反映供应商的商业信誉情况，间接反映供应商是否有健全的财务会计制度即可
	见统一格式要求2

	
	
	
	银行出具的资信证明
	
	

	
	
	
	财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函
	
	

	3
	
	
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	见统一格式要求3

	4
	
	
	有依法有缴纳税收和社保的缴纳凭证
	见统一格式要求4

	5
	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明
	见统一格式要求5

	6
	
	
	 本项目所要求的资格、资质证书              
	见统一格式要求6

	7
	
	
	项目评审中通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询参与采购供应商失信记录
	见统一格式要求7

	8
	商务部分
	中小企业声明函
	只需提供任一有效证明文件均可获得小微企业折扣
	见统一格式要求8-1

	
	
	残疾人福利性单位声明函
	
	见统一格式要求8-2

	
	
	监狱企业证明文件
	
	见统一格式要求8-3

	9
	
	投标保证书
	见统一格式要求9

	10
	
	法定代表人资格证明书（分支机构参与采购的需提供询价响应授权证明文件，非分支机构参与采购的不需要提供询价响应授权证明文件）
	见统一格式要求10

	11
	
	法定代表人授权书
	见统一格式要求11

	12
	
	质量保证书
	见统一格式要求12

	13
	
	服务承诺书
	见统一格式要求13

	14
	
	明细报价表
	见统一格式要求14

	15
	
	商务条款偏离表
	见统一格式要求15

	16
	技术部分
	技术规格偏离表
	见统一格式要求17

	17
	其他部分
	详细的实施方案
	见统一格式要求18

	18
	
	投标产品的检验报告、认证证书
	见统一格式要求19

	19
	
	节能产品、环境标志产品认证证书
	见统一格式要求20

	20
	
	供应商履约能力展示
	见统一格式要求21

	21
	
	其他需要提交的材料
	见统一格式要求22


	


注：统一格式要求仅为格式范本。

若采购文件内未提出相应的相关要求的，对应的统一格式可以不进行填写。

二、统一格式要求

（此部分所有统一格式中提到的加盖公章部分，加盖投标企业在办理CA锁时留存的电子公章；法定代表人签字使用办理CA锁时留存的电子签名；委托代理人签字，在编制好该表格后手写扫描后上传。）

统一格式要求1：

营业执照（扫描件加盖公章）

1、投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2、投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 

3、投标书是民办非企业单位，应提供其有效的“民办非企业单位登记证书”

4、投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 

5、投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

供应商有效的营业执照副本内页：要求清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围。

注：如分支机构参与采购，需提供总公司和分支机构的营业执照

授权投标证明文件
（非分支机构参与采购的不需提供）

致：大理市政府采购和出让中心

我方（总公司名称）全权委托我公司的分支机构（投标人、分支机构名称）代表我方名义参与（项目编号、项目名称）的投标。

此次投标的（投标人、分支机构名称）已获得我方授权，其所递交的投标文件全部为我方所认可，受托人（投标人、分支机构名称）在我方全权授权下以自己的名义参与本次投标，其参与本次投标的所有行为及提供的所有文件由我方承担民事责任。

一旦入围，我方将严格按照招标文件的规定和投标文件中的相关承诺履行我方的责任和义务。受托人（投标人、分支机构名称）以自己的名义，在入围后订立的合同由我方承担合同责任。

特此证明。

总公司名称（加盖公章）：
地址：
联系电话：

传真：

日期：
★注：分支机构参加投标，必须按照本格式要求提供总公司授权投标证明文件原件扫描件，否则其投标将被拒绝。

如为分支机构参加投标的，且提供了“授权投标证明文件”原件扫描件的，投标文件所需提供材料中的法定代表人签名或盖章处可为分支机构的负责人进行签名或盖章。
统一格式要求2：

1.经审计的财务报告

2.投标人开户银行出具的资信证明

3.财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函

注：投标供应商只需提供上述任一能够清晰准确反映供应商的商业信誉情况，间接反映供应商是否有健全的财务会计制度即可。

统一格式要求3：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（见采购需求，格式自拟）

统一格式要求4：

提供有依法缴纳税收和社保的缴纳凭证。

（社保缴纳凭证为单位缴纳社保的凭证。个体工商户：社保缴纳凭证可提供个人的。）

统一格式要求5：

书面声明

  供应商名称  在此声明，我单位参加政府采购活动前3年内未出现因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商：                                 （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签字或签章）

             年       月       日

统一格式要求6:

本项目所要求的资格、资质证书（复印件加盖公章）

统一格式要求7：

无失信记录、重大税收违法记录、政府采购严重违法失信行为查询记录留存
1、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录（由采购人在查询打印件上签字后随档案一同保存）； 

2、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录（由采购人在查询打印件上签字后随档案一同保存）；

3、采购人根据对供应商失信记录查询结果进行甄别供应商是否能参与政府采购活动。

统一格式要求8-1:
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日期：

注：1.供应商应提供小微型企业产品有效证明材料方可获得折扣（提供中小企业声明函（货物））。2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。3.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件：所属行业及企业规模划分标准

	序

号
	行

业
	划分标准

	
	
	中小微企业（或）
	中型企业（且）
	小型企业（且）
	微型企业（或）

	
	
	从业人员
	营业收入
	资产总额
	从业人员
	营业收入
	资产总额
	从业人员
	营业收入
	资产总额
	从业人员
	营业收入
	资产总额

	11
	工

业
	1000人以下
	40000万元以下
	
	300人及以上
	2000万元及以上
	
	20人以上
	300万元及以上
	
	20人以下
	300万元以下
	


统一格式要求8-2:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（加盖公章）：

                            日  期：

统一格式要求8-3:

监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：供应商只需提中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件中任一有效证明文件均可给予小微企业折扣。

统一格式要求9： 

投标保证书

致大理市政府采购和出让中心：

我  <此处填投标供应商全称>  在对贵中心项目编号为  <此处填写项目编号>  的招标文件进行仔细阅读并经研究后，现决定参加  <此处填写标包号>  投标，为此特承诺如下：

一、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律法规，遵守招标文件中的有关规定和收费标准。并已按照招标文件要求按时上传了电子投标文件，愿意向贵中心提供任何与该项投标有关的数据、技术资料。

二、我方对提交的投标文件的合法性、真实性、有效性负全责，同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性、真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。

三、我方本次投标自开标之日起      日内有效，在此期间本投标文件之规定对我方具有约束力。如果投标被接受，我方保证及时签定合同，在合同生效后，承担合同规定的责任义务。并且至合同履行完为止，本投标文件保持有效。

四、我方已详细审核招标文件，我方对招标文件各项条款和评标办法无异议，知晓并放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

五、与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与   (项目名称)           同一合同项下的投标，我单位保证上述声明真实、有效、可查。与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商名单详见本保证书附件。 

六、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标人为中标人的行为。

七、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

八、本投标保证书自开标日起       日有效，除非贵中心提前终止或解除本保证书。

投标供应商全称（加盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：

承诺日期：      年     月    日

附件：与本单位存在直接控股关系、管理关系单位名单

	序号
	下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人（如无则本项填写“无”）

	1
	

	2
	

	......
	

	序号
	我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”）

	1
	

	2
	

	......
	

	序号
	我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”）

	1
	

	2
	

	......
	


注：

1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

统一格式要求10:

法定代表人资格证明书

供应商名称：                        

单位性质：                          

成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            

系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：            （加盖公章）

                                                         年    月   日

附法定代表人身份证复印件

统一格式要求11： 

法定代表人授权书

致大理市政府采购和出让中心：

我 <此处填法定代表人姓名> 是 <此处填投标供应商全称>  的法定代表人。我现授权 <此处填委托代理人姓名> 为委托代理人、其职务为 <此处填委托代理人的职务> 、其身份证号码为 <此处填委托代理人的身份证号码> ，参加贵中心组织的项目编号为 <此处填写项目编号> 的 <此处填写招标内容> 的招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜，其在招标活动中作出的所有承诺，我均同意，并由我方承担由其行为所造成的一切投标结果和法律后果。

此授权有效期为：自生效之日起至贵方本次招标活动全部结束，如我方投标被接受，此授权至合同履行完毕失效。

特此授权。
法定代表人签字：（电子签章）                 手机：

委托代理人签字：（手写扫描上传）             手机：

投标供应商全称（加盖公章）：

授权生效日期：      年     月    日

（附上法定代表人和授权代表人的身份证复印件，授权代表人原件备查。）

统一格式要求12： 

质量保证书

大理市政府采购和出让中心：

本书作为  <此处填投标供应商全称>  参与贵中心组织的项目编号为  <此处填项目编号>  的       标包竞标，对所提供的  所有设备（产品）和所参加投标项目整体上  的质量保证。现慎重做出以下质量保证，并承担相应的法律责任：

1.提供的产品和项目建设质量符合《中华人民共和国产品质量法》等法律法规和行业标准；并且是全新、具有生产厂家质量合格证和国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的产品；

2.提供的   产品（设备）  是符合项目编号为  <此处填项目编号>  的招标文件规定的质量、性能、报务、档次等要求；

3.……

投标供应商全称（加盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：

承诺日期：      年     月    日

统一格式要求13： 

服务承诺书
大理市政府采购和出让中心：
本着诚信的原则，由贵中心组织的项目编号为  <此处填项目编号>  的公开招标采购，我单位（公司）如果竞标和报价有幸中标，我们将认真履行如下服务承诺：

1.交货时间承诺：

2.项目实施承诺：

3.质保期承诺：

4.售后服务承诺：

5.我单位承诺完全投标本承诺书中未能完全列出，但在招标文件中明确要求的服务条款。

6.……

投标供应商全称（加盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：

承诺日期：      年     月    日

统一格式要求14： 

明细报价表

项目名称：

项目编号：                                                       单位：人民币/元

	序号
	投标产品

品名
	行业
	投标产品技术参数和配置详细说明
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计（等于投标报价）
	大写：                    小写：
	

	交货时间
	
	


投标供应商全称（加盖公章）：

办公地址：                              邮编：

投标供应商代表签字：                    手机：

法定代表人签字：               联系电话/传真：

报价日期：      年     月    日

注：1.投标供应商必须在“投标产品技术参数和配置详细说明”一列，对全部投标产品进行实事求是的详细说明，至少应包括投标产品的生产厂家、规格型号、详细技术参数、配置明细清单、选配件和价格、质量和服务承诺等。

2.投标产品明细报价表中，投标供应商应对自己的投标产品进行充分的实际描述，包括品牌、型号、性能参数和招标文件需求的优劣对比，禁止完全复制粘贴招标文件参数。如有完全复制粘贴招标文件参数的，一经发现按废标处理。

3.若货物为经国家认定的节能产品或环境标志产品，请在“备注”栏中标明，并提供产品在“节能产品政府采购清单”或“环境标志产品政府采购清单”中的单页复印件一份，并在复印件上标注出所投产品及型号；否则，不予认可。

4.若货物为小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）产品、服务，请在备注栏中标明并同时提供中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件），否则，不予进行价格扣除。

5.上表中各项单价及总价均应包含人员培训、技术服务费用，安装、调试、试运行、配合验收费用，运费、保险费用及其它一切费用。

统一格式要求15：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：                 

A、□我公司已详细阅读招标文件中项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

	序号
	招标文件的商务条款要求
	投标文件的商务条款

	
	
	


供应商：                                 （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签字）

            年       月       日

表格填写说明：

1.未填写本表格的供应商将不能通过初步评审。

2..供应商根据应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。

3.表格中“招标文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在招标文件的页码及条款号。

4.表格中“投标文件的商务条款”请供应商根据实际投标情况如实、完整、准确的填写。

5.本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。

6.填表示例：（有偏离情况的）

A.. eq \o\ac(□,×)我公司已详细阅读招标文件中项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B. eq \o\ac(□,√)我公司已详细阅读招标文件中项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

	序号
	招标文件的商务条款要求
	投标文件的商务条款

	1
	P25、合同条款前附表。第2条。付款方式：设备到货后，安装、调试、验收合格后一次性支付合同总价的95%，设备使用三个月后无质量问题，运行正常，支付5%余款。
	付款方式：设备到货后，安装、调试、验收合格后一次性支付合同总价的97%，设备使用三个月后无质量问题，运行正常，支付3%余款。

	2
	P25、合同条款前附表。第1条。交货期：签订合同后30天内到货并完成验收；
	交货期：签订合同后20天内到货并完成验收；


统一格式要求16:

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：             

	序号
	货物名称
	招标文件技术规范、要求
	投标品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商：                                 （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

                                                         年       月       日

表格填写说明：

1.供应商应按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的第六章采购需求中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表。

2.本表格将作为评标委员会对供应商技术部分的评审依据，未填写本表格的供应商将不能通过初步评审。

3.表格中“货物名称”及“招标文件技术规范、要求”可按“货物需求一览表”内容复制。

4.表格中“投标品牌、型号、技术参数及配置”请供应商根据实际投标情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴招标要求。若由于供应商的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由供应商自行承担。

5.表格中“偏离”部分，供应商只能如实填写“有偏离”或“无偏离”。凡投标内容与招标文件要求有区别的均按“有偏离“填写，并在说明栏中写明技术指标。

6.表格中“说明”部分，若有偏离，则填写偏离指标。若无偏离，则不填写内容。

7.本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。

统一格式要求17:（格式自拟，具体要求见采购需求）

详细实施方案：投标供应商针对本次招标采购的详细实施方案（根据各标包各用户的具体要求，实施方案须含配送计划、安装调试计划、施工集成计划、各种服务计划、培训计划等，格式自拟）；

统一格式要求18:

投标产品的检验报告、认证证书（扫描件加盖公章，具体要求见采购需求表）

统一格式要求19:
节能产品、环境标志产品认证证书

招标文件中要求提供节能产品、环境标志产品认证证书的须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

统一格式要求20:
供应商履约能力展示

（报价供应商基本情况简介等报价供应商认为能体现其实力、信誉、业绩等，而要提交的其他资料。如：成交通知书、合同等。格式自拟。）

统一格式要求21:

其他需要提交的材料（格式自拟）

第六部分 采购需求
根据有关政府采购法律法规，提出合法合理的采购需求是采购人的权利和义务。本招标文件的收受供应商对于采购需求有疑问的地方，均可致电采购人，或自行到采购人单位咨询。

采购需求如有变更，采购人将会委托采购代理机构，在指定站点发布最新的信息，在规定时间统一通知到所有招标文件的收受供应商。各投标供应商应在投标文件递交截止前3天随时查看，以获取最新信息。

一、总体要求

1.项目建设

中标供应商要负责对所投标包的全部货物（产品/设备网络/系统)进行软硬件方面的运输送货、安装调试、集成施工等，以使货物（产品/设备网络/系统)可以正常运行或使用。采购人将在全部货物（产品/设备网络/系统)可以正常运行或使用之后，采购人全面负责组织验收，并出具验收报告。

2.投标供应商所投产品必须为正品行货，保证质量。

3.标包竞标：

本次公开招标的最小竞标单位为一个标包。投标供应商只能对一个或多标包进行整体竞标，不能将任何一个标包进行折散竞标。

4.付款方式及条件

本次招标，采购人将按照采购合同规定直接向中标供应商支付合同价款。

5.时间要求

后述采购需求中，采购人有明确的项目完成时间要求的执行采购人要求。

无明确要求的是要求在最短时间内完成。各投标供应商须根据自己的实际情况，在投标文件中注明项目完成时间。

6.交货地址：采购人指定地点。
7.投标报价：

本次公开招标的报价要求为一次性报价，即投标供应商应充分考虑各项风险因素和各项费用，报价已包括为完成项目而发生的运输、安装调试、集成施工等全部费用。

采购人在“产品主要技术参数和相关要求”中另有报价要求的按要求报价。

折扣及免费部分应明确加以说明。

8.供应商现场察堪

采购人根据本项目特点组织（组织/不组织）潜在供应商现场考察，供应商可以在2025年2月  17日前往大理市第一人民医院，采购人于 09 ：30统一组织供应商现场考察。考察现场相关费用及安全由投标单位自行负责。

现场察堪联系人：杨老师              联系电话:13987268238        

二、采购基本需求

（一）资格部分

1.供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.本次招标履行合同所必须的设备和专业技术能力

（需提供资料： 无  ）

3.提供依法缴纳税收和社保的缴纳凭证

供应商缴纳税收证明材料（时间和要求）：投标人具有依法缴纳税收的良好记录（投标人须提供缴税所属时间在2024年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；新成立的投标人根据实际情况提供，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件。
供应商缴纳社保证明材料（时间和要求）:投标人具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标人须提供缴费所属时间在2024年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；新成立的投标人根据实际情况提供，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。

4.提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5.信用记录查询

（1）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动；参加投标的供应商在响应文件递交截止时间前未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，采购人在项目评审中通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询参与采购供应商失信记录，采购人在该网络查询打印件上签字，将查询记录留存到该项目档案中。

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人： 无  ；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

7.采购人根据本项目的特殊要求规定投标人应具备的特定条件：无；提出特殊要求的原因：/。

8.本项目为非专门（专门/非专门）面向中小企业采购项目。
（二）商务部分 

1.项目完成时间：合同签订之日起120天内完成所有设备的供货、安装、调试。

2.项目完成地点：大理市第一人民医院。
3.售后服务要求：质保期（免费维护期）：三年。从标的设备和软件整体初验合格之日起计算。当出现影响用户业务的故障时，1小时内做出响应和安排，2小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在12小时内到达现场。

4.验收标准：按合同验收完毕，质量证明文件和软件各种文档齐全，安装调试后试运行一个月，运转正常，符合甲方技术要求，经招标方组织验收，以签署的验收意见为初验结论；初验合格后正常运行满一年，且符合医院招标技术和功能要求，无质量问题，经招标方验收小组验收，并以签署的验收意见为验收结论。

5.付款方式和条件

5.1供应商：需要 提供履约保证金。供应商须在项目合同签订后以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等任一形式提交项目金额的 5%（10%以内）作为履约保证金。履约保证金退还:标的设备和软件整体上线满一个月后，经初验基本符合医院的招标技术和功能要求，15个工作日内无息返回履约保证金；履约保证金不予退回：如供应商不能在合同约定的期限内完成本采购项目或在履约过程中出现重大质量事故，履约保证金不予退回；如果给采购人造成的损失履约保证金不足以赔偿，采购人可以向供应商追索实际损失费用。
5.2付款方式：合同签订后7个日历日内，供应商应向医院支付合同价5%的履约保证金，作为认真履行合同条款的保证。合同款项分三期支付，初验付款：标的设备和软件整体上线满一个月后，经初验基本符合医院的招标技术和功能要求，支付合同总金额的80%，并返回履约保证金；终验付款：初验合格后正常运行一年，且符合医院招标技术和功能要求的全部内容，支付合同总金额的15%；其余款项支付：从初验之日起计算满三年后支付5%合同尾款。

6.单位价格上限。

 根据云南省财政厅印发的云财资〔2018〕1号/大理市财政局印发的大财资[2018]335号文件规定，对部分产品设置了单位价格上限（详见下表），各投标人在制作投标文件时注意，对设置了单位价格上限的产品,投标人在单项单价报价中不得超过单位价格上限,各标包投标报价均不能超预算价。

	序号
	设备名称
	单位价格上限（元）

	1
	/
	/


7.采购标的需执行的国家标准、行业标准：按国家、地方及行业现行的有关规范、规程和技术标准执行 。
8.本项目 不接受 （不接受/接受）联合体投标。

9.本项目装修部分允许分包，中标人可以将其装修部分分包给具备相应资质条件的单位，并不得再次分包，中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

10.未专门面向中小企业预留的采购项目，如采购人接受联合体投标或者允许分包的，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的企业，其报价按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件精神给予  /  的扣除（4%～6%），用扣除后的价格参加评审。

11.本次采购项目不接受 进口产品。本项目中标产品原产地为中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。

12.未专门面向中小企业预留的采购项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业，其报价按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件精神给予 10% 的扣除（10%～20%），用扣除后的价格参加评审。
（三）技术部分

1.采购需求及参数明细（见“三、需求及参数表”）
2.本项目采用最低评标价法。

◆3.采购文件中的实质性要求和条件为：合同签订之日起120天内完成所有设备的供货、安装、调试；质保期（免费维护期）三年,从标的设备和软件整体初验合格之日起计算。（注：若满足实质性要求和条件的供应商不足三家，该项目废标处理）。
4.本项目的核心产品：虚拟化服务器。
5.根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局印发的财库〔2019〕9号文件，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（1）列入财政部、发展改革委制定的节能产品政府采购品目清单中需强制采购节能产品的实行强制采购，其他节能产品实行优先采购。

（2）本项目强制采购的节能产品如下： 无  。

（3）本项目优先采购的节能产品如下： 无  。

（4）列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品政府采购品目清单中产品实行优先采购。

（5）本项目环境标志产品如下： 无  。

（6）投标供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

三、需求及参数表 

	序号
	产品（项目）

名称
	数量单位
	所属行业
	配置要求及参数（不能指定品牌）

	1
	虚拟化服务器
	8台
	工业
	国产品牌，非OEM或者贴牌产品；机架式服务器，高度4U，配置标准服务器滑动导轨，服务器滑动导轨需具备双重锁定功能(对机柜和服务器的锁定)，以确保服务器安装时的稳固性；配置防止硬盘随意插拔安全前面板。
★2、配置≥4颗基于LGA4677插槽复杂指令集,处理器≥Xeon Gold 6448H，要求型号在官网可查询并给出可查询链接及截图，要求支持AMX、SSE4.2、AVX、AVX2、AVX-512指令集，单颗处理器:内核≥32、基础主频≥2.4GHz、缓存≥60MB、UPI≥3、UPI速率≥16 GT/s，提供截图。

3、内存插槽≥64个，内存配置≥2TB 4800MHz DDR5 ECC纠错内存，要求单条内存≥64GB，最大支持扩展到16TB，提供截图。
4、配置≥2块480G SSD，最大支持≥48块2.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘扩展或≥24块NVMe硬盘扩展，提供截图。
5、配置≥1块12Gb SAS RAID卡带2GB掉电保护缓存支持RAID0/1/5/6/50/60/10和直通模式，支持在线 RAID 级别迁移和在线扩容，提供截图。

6、配置≥4端口1GE端口，≥2块双端口10GE端口（含多模模块），≥2块单端口16Gb HBA卡（含模块）用于连接存储系统。
7、配置≥4个热插拔电源，单电源功率≥2400W 热插拔电源模块，2+2冗余模式，≥12个冗余（N+1）热插拔系统风扇。
8、配置独立远程管理卡，支持无代理系统管理；主板集成服务器生命周期管理器，支持主流操作系统免驱动安装；提供远程管理功能，支持远程虚拟介质；可检测SSD寿命并可设置SSD寿命阈值提前预警更好保障业务连续性和数据安全并提供服务器管理软件功能证明材料；服务器管理软件与服务器同一品牌为自主研发具有软件著作权登记证书并提供证明材料；服务器内置的带外管理模块固件通过中国网络安全审查技术与认证中心的安全认证，确保安全可控、无安全隐患。 
9、为保证数据安全要求配置硬件系统防护和一键数据擦除功能，在服务器退役或是服务器资产转移的情况下或当检测到硬件配置不匹配时可产生告警或阻止进入系统，可以将所有用户信息彻底清除，要求提供数据安全擦除功能，可彻底删除NVDIMM、SD模块、HDD/SSD物理盘以及逻辑盘中的数据并恢复BIOS和BMC出厂默认值，提供截图。
10、为保证服务器、存储设备生产、检测和仓储管理标准化，减少静电放电对设备的不良影响，提高产品质量和可靠性，设备制造商应通过静电防护标准认证并提供证明材料。
11、配置与服务器同一品牌的统一管理软件，可兼容多品牌硬件，包括但不限于国内各个厂家的IT硬件以及国产信创设备（包括不限于华为、中科可控、浪潮、中兴、五舟、长城、宁畅、烽火、麒麟、统信、新支点、中科方德、达梦、优炫、巨杉、东方通、中创等品牌的兼容性认证证书），并提供国产信创软硬件相应的适配兼容证书；同时提供支持Android 和IOS方式的运维APP，并提供APP 功能截图和软件著作权证书证明材料。
12、服务器与虚拟化软件为同一品牌并提供软件著作权证书，功能需求如下：
（1）支持图形管理界面为运行中的虚拟机设置IPv4/IPv6类型的IP地址（不需重启虚拟机生效），帮助简化IP地址配置的复杂度，同时提供IP冲突检测机制；支持为单个虚拟机网卡设置MTU值和多队列参数，优化网络中断处理效率（提供IPv4/IPv6双栈配置、IP冲突检测、MTU大小、多队列数配置的界面截图）。
★（2）提供DDoS防护能力，能够统计被攻击IP及记录，自动生成DDoS防护统计热点图（提供DDoS防护开启/关闭、被攻击防护记录及热点图的产品界面截图）。
★（3）提供虚拟机实例优化能力，支持依据持续的CPU、内存使用率等判断条件，自动分析形成建议降配或建议升配的虚拟机，以达到计算资源的合理利用和分配的目的（提供判断条件、建议降配/升配的虚拟机列表、配置修改等产品功能界面截图）。
★（4）创建集群时允许指定X86、ARM、MIPS、LoongArch、申威等架构类型，不同的集群之间的计算、存储、网络资源互相独立，提供产品功能界面截图。
★（5）提供全局负载均衡器能力（负载均衡不限制数量），支持单节点或双节点高可用部署，提供4-7层流量分发能力，支持HTTP/HTTPS/TCP等协议、会话保持、域名转发、证书绑定，以及最小连接/轮询/源IP等多种负载均衡策略，提供时间间隔、重试次数、超时限制等健康监控检查方式（提供负载均衡器部署和配置步骤、协议支持、会话保持、域名转发、证书绑定、健康检查、3种及以上均衡策略的产品功能界面截图）。
（6）配置满足本次项目所需的虚拟软件永久授权包括但不限于计算虚拟化授权、管理平台授权，要求许可授权应保证不与计算节点硬件绑定（例如采用USB-Key等方式），即涉及虚拟化宿主机所在的服务器硬件更换/调整、虚拟化管理平台所在的虚拟机迁移等情况，均不对已应用的许可授权造成影响、无需更新许可授权。

	2
	数据库服务器
	5台
	工业
	1、国产品牌，非OEM或者贴牌产品；机架式服务器，高度2U，配置标准服务器滑动导轨，服务器滑动导轨需具备双重锁定功能(对机柜和服务器的锁定)，以确保服务器安装时的稳固性；配置防止硬盘随意插拔可锁定安全前面板。
★2、配置≥2颗基于LGA4677插槽复杂指令集处理器,处理器≥Xeon Gold 6530，要求型号在官网可查询并给出可查询链接及截图 ；要求单处理器核心数≥32核心、基础频率≥2.1GHz、动态频率≥4GHz、缓存≥160MB，支持AI用例的嵌入式处理器新技术和SSE4.2、AVX、AVX2、AVX-512指令集并提供截图。 
3、内存插槽≥32个，当前配置≥512GB 5600MHz DDR5 ECC纠错内存，要求单条内存≥64GB，最大支持扩展到8TB，须提供截图。
4、配置≥3块1.92TB SSD，最大支持≥45块2.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘扩展或≥36块NVMe热插拔硬盘扩展或≥20块3.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘扩展，须提供截图。
5、配置1块≥2GB缓存的12G SAS RAID 控制器，支持 RAID 0/1/10/5/50/6/60和直通模式，支持在线 RAID 级别迁移和在线扩容，须提供截图。
6、最大支持≥18个PCIE插槽和≥2个OCP插槽；其中支持≥12 个 PCIe 4.0 插槽，≥6 个 PCIe 5.0 插槽；最大支持≥4块双宽GPU或者≥16块单宽GPU，须提供截图。
7、配置≥4端口1GE端口，≥2块双端口10GE端口（含多模模块），≥1块双端口16Gb HBA卡（含模块）用于连接存储系统。
8、配置≥1600W热插拔冗余白金电源，配置国标电源线，1+1冗余模式；配置≥4个N+1热插拔系统风扇。
★9、配置独立的带外管理网口，配置远程管理卡，支持无代理系统管理；主板集成服务器生命周期管理器，支持主流操作系统免驱动安装；配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶，可检测SSD寿命，提供批量服务器远程统一管理软件，自主研发,提供支持Android和iOS的移动APP，提供移动APP下载网址，服务器管理软件为自主研发具有软件著作权登记证书；提供两种双因素登录方式:客户端和证书密码的双因素认证方式登录;基于一次性随机动态密码的双因素认证登录;服务器内置的带外管理模块固件通过中国网络安全审查技术与认证中心的安全认证，确保安全可控、无安全隐患；提供以上所有功能的截图。
10、为保证服务器、存储设备生产、检测和仓储管理标准化，减少静电放电对设备的不良影响，提高产品质量和可靠性，设备制造商应通过静电防护标准认证并提供证书。
11、配置与服务器同一品牌的统一管理软件，可兼容多品牌硬件，包括但不限于国内各个厂家的IT硬件以及国产信创设备（包括不限于华为、中科可控、浪潮、中兴、五舟、长城、宁畅、烽火、麒麟、统信、新支点、中科方德、达梦、优炫、巨杉、东方通、中创等品牌的兼容性认证证书），并提供国产信创软硬件相应的适配兼容证书；同时提供支持Android 和IOS方式的运维APP，并提供APP 功能截图和软件著作权证书。
12、为保证服务器稳定运行，要求所投产品平均无故障时间≥220000小时，须提供国家认证机构出具的证书及实测报告。

	3
	容灾超容合服务器
	5台
	工业
	所投产品为国产自主研发品牌非OEM的产品具有软件著作权证书。
2、 面向虚拟化集群支持资源预测能力，提供集群内宿主机负载热力图，以及包含CPU、内存、存储等资源的历史用量、预测用量趋势图。根据已有数据自动预测CPU、内存、存储等资源的可用时间，分析未来若干天内是否可能形成瓶颈，并提供资源扩容建议。（提供负载热力图、资源负载预测趋势图、可用时间预测等界面截图）。
3、创建集群时允许指定X86、ARM、MIPS、LoongArch、申威等架构类型，不同的集群之间的计算、存储、网络资源互相独立，提供产品功能界面截图。
★4、提供全局负载均衡器能力，支持单节点或双节点高可用部署，提供4-7层流量分发能力，支持HTTP/HTTPS/TCP等协议、会话保持、域名转发、证书绑定，以及最小连接/轮询/源IP等多种负载均衡策略，提供时间间隔、重试次数、超时限制等健康监控检查方式（提供负载均衡器部署和配置步骤、协议支持、会话保持、域名转发、证书绑定、健康检查、3种均衡策略的界面截图）。
5、提供虚拟交换机配置管理能力，单个虚拟交换机能够支持承载多个VLAN网络，虚拟交换机支持通过管理界面聚合绑定单个或多个物理网口（即BOND），无需命令行配置；支持创建和管理标准虚拟交换机、分布式虚拟交换机，支持动态生成虚拟交换机与宿主机物理网卡、端口组、关联的虚拟机之间关系的网络拓扑图；支持基于虚拟交换机内置标准的NETflow协议，可以通过协议分析软件来分析目标IP和端口的流量信息（以上参数提供完整界面功能截图）。
★6、分布式存储集群支持配置多副本策略，保护数据可用性；动态增加或删除分布式存储节点、数据盘，实现存储资源扩容和缩容。提供存储池容量使用趋势图分析能力，支持查询存储池关联的服务器节点、数据盘、缓存盘、日志盘等信息（提供多副本策略、存储资源扩缩容调整、存储池关联磁盘角色的界面截图）。
★7、支持图形管理界面为运行中的虚拟机设置IPv4/IPv6类型的IP地址（不需重启虚拟机生效），帮助简化IP地址配置的复杂度，同时提供IP冲突检测机制；支持为单个虚拟机网卡设置MTU值和多队列参数，优化网络中断处理效率（提供IPv4/IPv6双栈配置、IP冲突检测、MTU大小、多队列数配置的界面截图）。
★8、宿主机提供分布式拒绝服务攻击防护能力，能够统计被攻击IP及记录，自动生成防护统计热点图（提供防护开启/关闭、被攻击防护记录及热点图的界面截图）。
★9、不依赖SDN硬件交换机、不依赖VRouter路由器软件，应当基于openvswitch虚拟交换机和分布式技术实现VPC私有网络模型，提供独享的、互相隔离的虚拟网络，实现不限制数量的包括虚拟私有网络、虚拟路由器、虚拟负载均衡、安全组、浮动IP、NAT网关、VPC网络拓扑等元素。（提供VPC网络技术架构和实现原理说明，以及VPC私有网络模式的网络元素界面截图）。
10、单个计算节点配置需求如下：
（1）国产品牌，非OEM或者贴牌产品；机架式服务器，高度2U，配置标准服务器滑动导轨，服务器滑动导轨需具备双重锁定功能(对机柜和服务器的锁定)，以确保服务器安装时的稳固性；配置防止硬盘随意插拔安全前面板。
★（2）配置≥2颗基于LGA4189-4插槽复杂指令集处理器，要求型号在官网可查询并给出可查询链接及截图 ；要求单处理器核心数≥32核心、基础频率≥2.6GHz、动态频率≥3.4GHz、缓存≥48MB、功耗≤240W，支持AI用例的嵌入式处理器新技术和SSE4.2、AVX、AVX2、AVX-512指令集并提供截图。
（3）内存插槽≥32个，内存配置≥1TB 3200MHz DDR4 ECC纠错内存，要求单条内存≥64GB，内存插槽预留≥16个以方便未来扩容使用。
（4）配置≥2块1.6TB NVMe 3 DWPD SSD和≥4块8TB 7.2K热插拔硬盘，配置≥2块480G SSD（配置独立RAID模式不与NVMe共用RAID卡），要求满配硬盘接口插槽及电源；支持≥40块2.5寸硬盘或≥36块NVMe，提供可查询链接及截图证明材料。
（5）配置1块12G SAS RAID 控制器支持直通模式。
（6）配置≥4端口1GE端口，≥2块双端口10GE端口（含多模模块）。
（7）PCIe要求：≥14个 PCIe插槽，其中PCIe 4.0插槽≥12个、OCP 3.0插槽≥2个；支持≥8个单宽GPU或 ≥4个双宽GPU。
（8）配置独立远程管理卡，支持无代理系统管理；主板集成服务器生命周期管理器，支持主流操作系统免驱动安装；提供远程管理功能，支持远程虚拟介质和KVM功能；可检测SSD寿命并可设置SSD寿命阈值提前预警更好保障业务连续性和数据安全并提供服务器管理软件功能证明材料；服务器管理软件与服务器同一品牌为自主研发具有软件著作权登记证书；服务器内置的带外管理模块固件通过中国网络安全审查技术与认证中心的安全认证，确保安全可控、无安全隐患。 
（9）配置≥1300W热插拔冗余电源并支持336V 高压直流，冗余风扇和电源线缆；为保证服务器稳定运行，要求所投产品符合国标GB 5080.7-1986《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》和 GB/T 9813.3-2017《计算机通用规范 第3部分 :服务器》平均无故障时间≥200000小时，并提供产品可靠性检测证书和报告。

（10）为保证服务器、存储设备生产、检测和仓储管理标准化，减少静电放电对设备的不良影响，提高产品质量和可靠性，设备制造商应通过静电防护标准认证并提供证书。
11、超融合平台应以集群的方式管理一组虚拟化宿主机（非主机集合、可用域等方式），具有集群性能监控、集群HA高可用、DRS动态调度、DPM电源管理、Affinity亲和性规则等特性(提供多集群管理、HA、DRS、DPM的集群特性,界面截图）。
12、管理平台支持多种部署模式，提供虚拟机部署模式和物理机部署两种模式。
13、虚拟磁盘支持高速、IDE、SCSI、SATA、USB等多种总线类型配置；支持directsync、writethrough、writeback、none等缓存方式；支持共享/非共享等类型(提供完整界面截图)。
14、无需安装插件或代理软件，支持虚拟机的无代理备份，无备份数据容量限制，可直接将虚拟机备份到存储，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复。
15、应兼容主流的存储设备和协议，包括本地存储、FC SAN、iSCSI SAN、NFS、NVMe（RoCEv2 、NOF）、Ceph rbd等存储类型。
16、应通过BMC带外纳管市场主流X86、ARM芯片的物理裸机，管理平台统一纳管裸机、虚拟化、容器，支持物理裸机开关机管理、BMC连接管理、维保时间管理、设备及系统管理员配置，提供裸机型号、序列号、硬件温度、硬件功耗、风扇转速、电源功率等设备监控信，并提供自动化操作系统安装能力。
17、提供延展集群实现RPO=0,RTO≈0的同城双活，主数据中心、备数据中心均分别存储多个副本，提高数据安全性。
★18、配置与计算节点同品牌并要求配置满足本次项目所需的超融合软件永久授权包括但不限于计算虚拟化授权、存储虚拟化授权、网络虚拟化授权、管理平台授权，要求许可授权应保证不与计算节点硬件绑定（例如采用USB-Key等方式），即涉及虚拟化宿主机所在的服务器硬件更换/调整、虚拟化管理平台所在的虚拟机迁移等情况，均不对已应用的许可授权造成影响、无需更新许可授权。3年硬盘故障不回收服务。
19、配置同一品牌的统一管理软件，可兼容多品牌硬件，包括但不限于国内外各个厂家的IT硬件以及国产信创设备（包括不限于华为、中科可控、浪潮、中兴、五舟、长城、宁畅、烽火、麒麟、统信、新支点、中科方德、达梦、优炫、巨杉、东方通、中创等品牌的兼容性认证证书），并提供国产信创软硬件相应的适配兼容证书；同时提供支持Android 和IOS方式的运维APP，并提供APP 功能截图和软件著作权证书。

	4
	外网超容合服务器
	3台
	工业
	1、所投产品为国产自主研发品牌非OEM的产品且具有软件著作权证书；
2、 面向虚拟化集群支持资源预测能力，提供集群内宿主机负载热力图，以及包含CPU、内存、存储等资源的历史用量、预测用量趋势图。根据已有数据自动预测CPU、内存、存储等资源的可用时间，分析未来若干天内是否可能形成瓶颈，并提供资源扩容建议。（提供负载热力图、资源负载预测趋势图、可用时间预测等界面截图）；
3、创建集群时允许指定X86、ARM、MIPS、LoongArch、申威等架构类型，不同的集群之间的计算、存储、网络资源互相独立，提供产品功能界面截图；
★4、提供全局负载均衡器能力，支持单节点或双节点高可用部署，提供4-7层流量分发能力，支持HTTP/HTTPS/TCP等协议、会话保持、域名转发、证书绑定，以及最小连接/轮询/源IP等多种负载均衡策略，提供时间间隔、重试次数、超时限制等健康监控检查方式（提供负载均衡器部署和配置步骤、协议支持、会话保持、域名转发、证书绑定、健康检查、3种均衡策略的界面截图）；
5、提供虚拟交换机配置管理能力，单个虚拟交换机能够支持承载多个VLAN网络，虚拟交换机支持通过管理界面聚合绑定单个或多个物理网口（即BOND），无需命令行配置；支持创建和管理标准虚拟交换机、分布式虚拟交换机，支持动态生成虚拟交换机与宿主机物理网卡、端口组、关联的虚拟机之间关系的网络拓扑图；支持基于虚拟交换机内置标准的NETflow协议，可以通过协议分析软件来分析目标IP和端口的流量信息（以上参数提供完整界面功能截图）；
★6、分布式存储集群支持配置多副本策略，保护数据可用性；动态增加或删除分布式存储节点、数据盘，实现存储资源扩容和缩容。提供存储池容量使用趋势图分析能力，支持查询存储池关联的服务器节点、数据盘、缓存盘、日志盘等信息（提供多副本策略、存储资源扩缩容调整、存储池关联磁盘角色的界面截图）；
★7、支持图形管理界面为运行中的虚拟机设置IPv4/IPv6类型的IP地址（不需重启虚拟机生效），帮助简化IP地址配置的复杂度，同时提供IP冲突检测机制；支持为单个虚拟机网卡设置MTU值和多队列参数，优化网络中断处理效率（提供IPv4/IPv6双栈配置、IP冲突检测、MTU大小、多队列数配置的界面截图）；
★8、宿主机提供分布式拒绝服务攻击防护能力，能够统计被攻击IP及记录，自动生成防护统计热点图（提供防护开启/关闭、被攻击防护记录及热点图的界面截图）；
★9、不依赖SDN硬件交换机、不依赖VRouter路由器软件，应当基于openvswitch虚拟交换机和分布式技术实现VPC私有网络模型，提供独享的、互相隔离的虚拟网络，实现不限制数量的包括虚拟私有网络、虚拟路由器、虚拟负载均衡、安全组、浮动IP、NAT网关、VPC网络拓扑等元素。（提供VPC网络技术架构和实现原理说明，以及VPC私有网络模式的网络元素界面截图）；
10、单个计算节点配置需求如下：
★（1）、配置≥2颗基于LGA4677插槽复杂指令集处理器，要求型号在官网可查询并给出可查询链接及截图 ；要求单处理器核心数≥24核心、基础频率≥2.2GHz、动态频率≥3.7GHz、缓存≥45MB，支持AI用例的嵌入式处理器新技术和SSE4.2、AVX、AVX2、AVX-512指令集并给出可查询链接及截图； 
（2）内存插槽≥32个，当前配置≥256GB 5600MHz DDR5 ECC纠错内存，要求单条内存≥64GB，最大支持扩展到8TB，须提供截图；
（3）配置≥2块3.2TB NVMe 3 DWPD SSD和≥5块8TB 7.2K热插拔硬盘，≥2块480G SSD（配置独立RAID模式不与NVMe共用RAID卡），最大支持≥45块2.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘扩展或≥36块NVMe热插拔硬盘扩展或≥20块3.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘扩展，须提供截图；
（4）配置1块12G SAS RAID 控制器支持直通模式；
（5）最大支持≥18个PCIE插槽和≥2个OCP插槽；其中支持≥12 个 PCIe 4.0 插槽，≥6 个 PCIe 5.0 插槽；最大支持≥4块双宽GPU或者≥16块单宽GPU并提供官网可查询链接证明材料；
（6）配置≥4端口1GE端口，≥2块双端口10GE端口（含多模模块）；
（7）配置≥1300W热插拔冗余白金电源，配置国标电源线，1+1冗余模式；配置≥4个N+1热插拔系统风扇；
★（8）配置独立的带外管理网口，配置远程管理卡，支持无代理系统管理；主板集成服务器生命周期管理器，支持主流操作系统免驱动安装；配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶，可检测SSD寿命，提供批量服务器远程统一管理软件，自主研发,提供支持Android和iOS的移动APP，提供移动APP下载网址，服务器管理软件为自主研发具有软件著作权登记证书；提供两种双因素登录方式:客户端和证书密码的双因素认证方式登录;基于一次性随机动态密码的双因素认证登录;服务器内置的带外管理模块固件通过中国网络安全审查技术与认证中心的安全认证，确保安全可控、无安全隐患；须提供功能截图；
（9）为保证服务器、存储设备生产、检测和仓储管理标准化，减少静电放电对设备的不良影响，提高产品质量和可靠性，设备制造商应通过静电防护标准认证并提供证书；
（10）为保证服务器稳定运行，要求所投产品平均无故障时间≥220000小时的国家认证机构提供的证书及实测报告；
11、超融合平台应以集群的方式管理一组虚拟化宿主机（非主机集合、可用域等方式），具有集群性能监控、集群HA高可用、DRS动态调度、DPM电源管理、Affinity亲和性规则等特性；(提供多集群管理、HA、DRS、DPM的集群特性,界面截图）；
12 、管理平台支持多种部署模式，提供虚拟机部署模式和物理机部署两种模式。
13、虚拟磁盘支持高速、IDE、SCSI、SATA、USB等多种总线类型配置；支持directsync、writethrough、writeback、none等缓存方式；支持共享/非共享等类型(提供完整界面截图)；
14、无需安装插件或代理软件，支持虚拟机的无代理备份，无备份数据容量限制，可直接将虚拟机备份到存储，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复。
15、应兼容主流的存储设备和协议，包括本地存储、FC SAN、iSCSI SAN、NFS、NVMe（RoCEv2 、NOF）、Ceph rbd等存储类型；
16、应通过BMC带外纳管市场主流X86、ARM芯片的物理裸机，管理平台统一纳管裸机、虚拟化、容器，支持物理裸机开关机管理、BMC连接管理、维保时间管理、设备及系统管理员配置，提供裸机型号、序列号、硬件温度、硬件功耗、风扇转速、电源功率等设备监控信，并提供自动化操作系统安装能力；
17、提供延展集群实现RPO=0,RTO≈0的同城双活，主数据中心、备数据中心均分别存储多个副本，提高数据安全性；
★18、配置与计算节点同品牌并要求配置满足本次项目所需的超融合软件永久授权包括但不限于计算虚拟化授权、存储虚拟化授权、网络虚拟化授权、管理平台授权，要求许可授权应保证不与计算节点硬件绑定（例如采用USB-Key等方式），即涉及虚拟化宿主机所在的服务器硬件更换/调整、虚拟化管理平台所在的虚拟机迁移等情况，均不对已应用的许可授权造成影响、无需更新许可授权。软件提供3年7*24小时技术支持和软件升级服务，计算节点厂家提供3年7*24小时服务和3年硬盘故障不回收服务，要求服务单位提供相关服务承诺并加盖单位公章。
19、配置同一品牌的统一管理软件，可兼容多品牌硬件，包括但不限于国内外各个厂家的IT硬件以及国产信创设备（包括不限于华为、中科可控、浪潮、中兴、五舟、长城、宁畅、烽火、麒麟、统信、新支点、中科方德、达梦、优炫、巨杉、东方通、中创等品牌的兼容性认证证书），并提供国产信创软硬件相应的适配兼容证书；同时提供支持Android 和IOS方式的运维APP，并提供APP 功能截图和软件著作权证书。

	5
	业务双活存储
	2台
	工业
	★1、设备厂商具备自主知识产权，非OEM产品，厂商具有存储管理平台软件、双活存储软件、精简配置软件等著作权，提供上述三份软件著作权登记证书加盖投标人公章。
★2、一框四控架构，控制器之间采用PCI-E或RDMA总线在一个控制框内部相连，非交换机模式互联、非万兆网络或FC链路互联，提供相关证明材料，投标出具承诺函并加盖公章。
★3、配置≥4个控制器，每个控制器配置≥2颗CPU处理器；非双活部署模式下允许四个控制器中任意三个控制器同时故障而缓存数据不丢失、业务不停机，提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构针对该功能检验通过的报告。
★4、存储系统最大支持扩展至≥32个控制器，提供投标产品官网链接及截图证明。
5、控制器采用 Active-Active 架构，支持控制器在线升级，升级过程中前端业务运行正常，单LUN无IO跌零，提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构针对该功能检验通过的报告。
6、配置16Gb FC主机接口≥16个，10Gb iSCSI主机接口≥16个；配置后端SAS3.0接口≥16个，总带宽≥768Gb。
7、配置≥1TB高速缓存（缓存不包含SCM、缓存加速卡、NVRAM、FlashCache、NAS机头内存等）。
8、配置3.84TB SSD硬盘≥41块。
9、支持RAID 0、1、5、6、10等；不同RAID类型可共存，支持热备盘和热备空间，且两种热备方式可共存。
10、配置中文图形化管理平台软件，配置服务质量控制QoS功能、邮件告警功能、高级性能监控功能；能够在图形界面上查看≥1年的性能数据，可按控制器、前端端口、后端端口、主机、硬盘、RAID等多粒度统计。
11、配置存储双活功能，支持在线扩容双活，两台存储阵列可以实现同时读写功能，任何一台存储阵列发生单控故障执行阵列自动切换，双活状态不变，数据不丢失，业务不中断。
12、配置自动精简配置功能，可调节精简粒度4K/8K/16K/32K/64K/128K/256K/512K/1M，提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构针对该功能检验通过的测试报告。
★13、因需要兼容医院现有虚拟化平台，设备厂商应通过VVols Storage Replication认证，实现基于虚拟机（VM）级别的复制灾备方案，提供VMware官网VVols Storage Replication兼容性证明截图。

	6
	影像双活存储
	2台
	工业
	★1、为确保存储设备之间兼容性、易管理性，要求投标产品与业务存储为同一品牌或完全兼容。
2、全冗余双控架构，配置≥2个控制器，采用PCI-E或RDMA低延迟以太网双协议实现控制器间互连。
3、存储系统最大支持扩展至≥32个控制器。
4、配置10Gb iSCSI接口≥8个，1Gb iSCSI主机接口≥6个，16Gb FC主机接口≥8个，配置后端SAS3.0接口≥8个，总带宽≥384Gb。
5、配置高速缓存≥384GB（高速缓存不包扩缓存加速卡、NVRAM、Flash Cache、NAS机头内存等）。
6、配置3.84TB SSD硬盘≥28块，12TB 7.2K转 NL-SAS硬盘≥12块。
7、配置中文图形化管理平台软件，含存储双活、自动精简配置、QoS、邮件告警、高级性能监控等功能。

	7
	归档存储
	1台
	工业
	★1、为确保存储设备之间兼容性、易管理性，要求投标产品与业务存储为同一品牌或完全兼容。
2、配置≥3个分布式存储节点；每个节点：配置≥192GB缓存，≥2颗X86架构CPU，每颗CPU物理内核≥12核，主频≥2.1GHz，≥8个万兆接口（含光模块），≥2个千兆接口，≥28块 16TB 7.2K转 数据盘，≥2块 3.84TB NVMe硬盘，≥2块 480G SSD系统盘，≥2个电源。
3、系统架构为分布式架构，支持智能负载均衡，支持在线扩容，通过在线增加存储节点增加集群规模，系统不停机，业务流量不中断。
4、支持NFS/CIFS/HTTP/HTTPS/REST、S3等接口访问方式；支持Hadoop S3A连接，实现大数据平台高速访问基础数据文件。支持NFS协议、CIFS协议、Swift协议与S3协议互通访问。
★5、要求结合医院应用系统自动完成离线数据归档保存，可自由调阅查询，提供技术实现原理及承诺函。

	8
	存储续保服务
	1项
	工业
	★现有存储设备续保服务（需提供以下服务内容）：
1、电话咨询支持服务。2、远程技术支持服务。3、软件支持服务。4、现场技术支持服务(5×8×NBD) 。5、备件先行更换服务。6、现场人工服务。7、服务产品包括：MS3000G2主机*2、磁盘扩展柜*6、软件功能等。8、提供3年售后服务，并提供售后服务单位加盖单位公章的承诺书。

	9
	光纤交换机
	2台
	工业
	≥16Gb，48端口光纤交换机，48端口激活，含48个≥16Gb/s短波SFP，全光纤支持级联，单电源，机架套件

	10
	容灾业务软件
	1套
	工业
	一、高可用容灾系统（一体化HIS/EMR、LIS、PACS、手麻、重症监护、移动护理、体检、急诊、无线心电9个系统的秒级业务切换容灾）：
1、实时捕获源文件IO操作，并传输文件变化的字节，指定文件系统的目录或文件进行数据复制，RPO接近于0。
2、支持排除指定文件或目录，避免无效数据占用网络带宽资源。
3、支持主备模式容灾，可实现业务级自动接管。
4、业务级自动接管时间达到秒级。
★5、支持心跳检测机制、节点仲裁、磁盘仲裁两种仲裁机制，支持多节点仲裁，防止出现单点故障的现象（提供软件界面截图）。
6、支持重启接管，主节点系统若发生重启，启动后继续成为主节点，并加载相关资源。
★7、支持多种业务监控对象，支持生产主机服务或进程监控、支持生产主机CPU、内存、磁盘、网络资源监控、支持自定义监控脚本；可配置监控失败次数，满足切换条件时备端可自动接管业务。（提供软件界面截图）
8、数据同步备端数据可直接使用，无须数据还原、或挂载映射。
★9、支持反向数据同步，实现快速业务回切，回切时间可达到秒级。（提供软件界面截图）
★10、支持高可用组，切换过程中组内的高可用规则按阶段顺序串行或并行切换。（提供软件界面截图）
12、支持基于共享存储环境的多应用自动切换及回切。
13、支持数据复制过程中断点续传，网络中断或灾备端不可达等异常情况，中断恢复后继续镜像或复制。
二、统一管理平台：
★1、要求通过WEB方式便捷管理，所有软件功能均为模块化功能，可在控制台进行统一管理。所有界面和支持手册均是中文。
★2、提供统一监控面板,包括针对生产节点CPU、内存、网络、磁盘IO进行图形化的监控展示。（提供监控界面截图）
3、支持数据复制任务的实时监控，包括但不限于当前数据复制状态、速率、数据复制进度。
★4、提供监控报警功能，如数据复制任务异常，生产机或目标环境发生改变等影响数据复制成功的警告。
★5、支持各种告警方式，包括日志、电子邮件、云短信平台及内网环境下SIM短信通知等。（提供监控界面截图）
★6、支持支持多租户管理，用户权限管理，不同用户管理不同系统，满足保密要求。（提供软件管理界面截图）
7、代理程序版本支持统一管理、一键式升级、远程批量安装和自动注册。（提供软件界面截图）
8、提供任务日志信息,包括用户在灾备系统上的操作，可追溯、可查询。
9、支持强口令方案，对密码长度、密码复杂度、密码有效期组合要求。（提供软件界面截图）
10、兼容X86和ARM架构服务器。（提供软件兼容性截图）
11、兼容 Redhat、CentOS、Oracle Linux、SUSE、Debian、Ubuntu和Windows等，兼容中标麒麟、银河麒麟和统信等操作系统，并持续支持相应更新版本。（提供软件兼容性截图）
12、虚拟化平台：支持但不限于Hyper-V、VMware、KVM、OpenStack、FusionCompute及国产虚拟化平台。（提供软件兼容性截图）
13、公有云平台：支持但不限于阿里云、腾讯云、盛大云、百度云、AWS、Azure、华为云等。（提供软件兼容性截图）

	11
	CDM一体机
	1台
	工业
	1、2U标准机箱，标配双路英特尔至强银牌4310，12Core@2.1GHz 18 MB缓存CPU；标配256GB内存（4*64GB DDR4 内存，剩余28个可用内存插槽，内存最大可配置2T（32*64G））；标配2*480GB SSD 系统盘（RAID1）；板载4口千兆；可支持扩展 16GB FC HBA 卡，1GE 或 10GE 网络接口卡；RAID标卡-4GB Cache；标配裸容量80T（8*10T) Raid5。
2、整机复制支持实时模式和定时模式，实时模式是基于卷层块复制技术实时捕获磁盘块变化数据，RPO可以达到秒级；定时模式是基于源卷快照技术实现整机备份。
3、实时模式下支持CBT细粒度备份。最短备份时间间隔为1分钟。
4、支持对数据库进行保护，可支持Oracle、SQLServer、自定义脚本。
5、支持MBR、GPT格式的系统盘备份，自动匹配对应格式。
6、支持设定备份周期，自动循环备份。
7、提供容灾平台的规格配置信息（如CPU，内存，硬盘，OS版本等），并在界面呈现。
8、支持操作系统备份数据手动演练，快速完成数据验证。
9、需满足医院的应急演练需求：支持跨多网络的演练，演练虚机的IP地址可配置。
10、演练周期可配置，支持批量创建自动演练，支持自动验证备份数据，并且验证方式可配置。
11、支持挂载恢复，可以挂载到任意远程主机访问备份数据内容。
12、支持裸机恢复, 无须预先安装操作系统、数据库、软件补丁、应用程序。
13、支持备份数据进行异地保护。生成的备份数据可远程同步到异地容灾平台。
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	备份一体机
	1台
	工业
	1、2U标准机箱-定制版（最大可配置18*3.5英寸硬盘），标配双路英特尔至强银牌4310，12Core@2.1GHz 18 MB缓存CPU；标配32GB内存（2*16GB DDR4 内存，剩余30个可用内存插槽，内存最大可配置512G（32*16G）；标配2*480GB SSD 系统盘（RAID1）；板载4口千兆；可支持扩展 16GB FC HBA 卡，1GE 或 10GE 网络接口卡；RAID标卡-4GB Cache；配置16TB*6块高速硬盘，可用容量80TB。
★2、提供字节级别动态文件数据的实时复制功能，数据复制时仅传输实际变化的内容，不对变化内容所在的数据块进行整体传输，提供细粒度的数据保护和细粒度恢复能力。
★3、实时复制软件无距离限制，无容量限制。
★4、支持卷、文件夹、文件等多种维度的数据实时复制。（提供软件界面截图）
5、支持异构平台间的数据复制，比如Windows平台和Linux平台间的文件复制, 同时要求灾备端文件和数据保留文件属性信息，严格保证数据的完整性和可用性。
6、复制规则支持过滤特定文件或目录功能，同时支持按照文件后缀和类型进行文件过滤。（提供软件界面截图）
★7、软件自带流控功能，支持基于日期、时间的策略, 可设置限速减轻生产网络压力。（提供软件界面截图）
8、提供多种数据压缩算法与加密传输功能。（提供软件界面截图）
9、支持断点续传功能。
10、灾备数据格式和生产机数据格式保持一致, 在灾备端可直接使用。
★11、支持数据一致性验证功能，做到数据复制过程中实时比对、或自定义校验计划任务。 （提供软件界面截图）
12、生产机数据防误删除保护、灾备端同步删除操作前支持将误删除文件归档保存, 可恢复。（提供软件界面截图）
★13、支持CDP功能，可实现任意历史点数据快速恢复，时间精度达到微秒级别。（提供软件界面截图）
14、支持显示每一条写入、修改、删除IO操作，方便数据恢复点查找。（提供软件界面截图）
15、支持灵活的规则管理策略，复制规则之间相互独立，支持定制CDP数据合并策略，在磁盘空间和可细粒度CDP恢复时长之间取得有效平衡。
16、支持从灾备数据副本中全部恢复、或选择性恢复单个文件和目录。（提供软件界面截图）
17、无须改造客户生产环境和灾备环境, 直接使用现有网络、无须专用链路支持。
18、兼容各类硬件存储，支持异构存储间数据复制, 实现跨虚拟化池、跨存储的数据保护。
19、支持块设备备份，备份数据格式支持文件系统、Raw文件。（提供软件功能截图）
20、支持文件备份，备份数据格式支持文件系统、快照。（提供软件功能截图）
21、文件备份支持完全备份、增量备份、差异备份。（提供软件功能截图）
22、文件备份支持合成备份即永久增量备份，实现快速恢复。
23、文件备份支持选择性配置策略,可忽略文件或目录，避免无效数据占用带宽资源。
24、支持基于RMAN备份集技术的Oracle定时备份。
25、支持基于RMANImageCopy的Oracle合成备份。
26、支持MySQL数据库的完全备份、增量备份、日志备份。支持的备份策略包括一次性备份，按天、按周、按月的周期性备份。支持快速挂载恢复。（提供软件功能截图）
27、支持SQLServer数据库的完全备份、差异备份、日志备份。支持系统认证、数据库用户认证。支持批量库备份，支持按库恢复。（提供软件功能截图）
28、支持DB2数据库完全备份、增量备份。支持按库恢复。（提供软件功能截图）
29、支持Informix数据库的完全备份、增量备份。支持按实例恢复。（提供软件功能截图）
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	核心交换机板卡扩容
	2块
	工业
	48端口10GE以太网光接口板（FD-G，SFP+），满配置光模块。
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	数据中心服务器接入交换机
	2台
	工业
	1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps。
2、支持≥48个万兆SFP+接口,≥6个40/100GE QSFP28接口；交流供电，支持1+1电源备份，1根40GE堆叠线缆。
3、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署。
4、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6。
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	数据中心管理交换机
	1台
	工业
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps。
2、支持≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口。
3、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。
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	数据中心运维管理交换机
	1台
	工业
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；
2、支持≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口；
3、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；
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	负载均衡
	1台
	工业
	★1、单设备4层吞吐量≥5Gbps，并发连接数≥800万，4层新建连接数 CPS≥15万，7层新建连接数 RPS≥15万，≥6个千兆电口，≥6个千兆光口；提供3年软件升级更新服务。
2、单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。
★3、内置完备的IP地址库，无需手动导入并支持自动全网更新，可查看并编辑国内各省份的IP地址段、国内各大运营商IP地址段，并可灵活匹配IP地址库进行流量调度分发，实现链路负载功能。（需提供产品功能截图）
4、支持基于URL的链路调度功能，支持自动更新，管理员可查看。

5、支持链路负载投屏展示，能够分别基于链路监测、应用选路和ISP流量进行投屏展示分析。链路监测展示链路的健康状态、上下行带宽、总带宽、新建连接数、并发连接数和吞吐量；应用选路展示基于应用分类选择相应链路的示意图；ISP展示基于运营商分类选择链路的示意图。
★6、支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应时间、加权最小流量、按主机加权最小流量、源IP源端口哈希、源IP哈希、URI哈希和HOST哈希等。（需提供产品功能截图）
7、服务器负载状态支持投屏展示，能够显示设备的电源状态、风扇转速、磁盘温度、CPU温度、CPU和内存占用率、新建连接数、并发连接数、吞吐情况、SSL新建和SSL吞吐数据、压缩优化和缓存优化数据；业务的健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量、每秒请求数；节点池的调度算法、健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量。（提供有效证明材料）
8、支持标准的DNS服务，支持正向解析和反向解析功能，支持常用的记录类型，包括A、AAAA、CNAME、DNAME、MX、NS、TXT、PTR、SRV、DS、CAA、HINFO和NAPTR等。
9、可将接入的安全设备进行池化，并按照不同的负载均衡算法分配流量到一个安全设备组中的所有或部分安全设备，使安全设备组具有动态平滑扩展功能。并至少支持轮询、加权轮询、加权最小连接、加权最小流量和最快响应时间等算法。
10、支持对安全设备进行健康检查，在安全设备运行状态失效后，不再对其进行流量分配，实现故障设备自动切换；健康检查方法可选择多个，同时可以对安全设备有效条件选择为至少或全部。
★11、为保障用户单位所购产品软件开发质量以及售后获得及时的软件更新，避免因安全产品自身软件漏洞问题而造成网络安全事件，要求厂商具有CMMI 5级认证，提供证明材料并加盖公章。（提供证书扫描件）  
12、可对不同属性用户的流量进行编排，使其流经不同的安全设备，并可实时将某个安全设备池中单个、全部或任意设备Bypass处理，并保证业务流量不中断。（需提供产品功能截图证明）
13、负载均衡设备和用户单位业务直接关联，负载均衡的稳定性可靠性直接影响到业务的稳定性可靠性，为了保障用户单位业务稳定运行，要求设备生产商的负载均衡类产品入选Gartner应用交付控制器（ADC）魔力象限报告，（提供包含首页、功能页、尾页的第三方报告）。
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	数据中心防火墙
	2台
	工业
	1、设备性能要求：标准1U设备，网络层吞吐量≥40Gbps，应用层吞吐量≥25Gbps，并发连接数≥420万，新建连接数≥19万，提供≥16千兆电口，≥16个千兆光口，≥6万兆光口SFP+，提供≥128G SSD+480G SSD硬盘。提供≥3年软件升级更新服务。
★2、产品需支持与医院现网终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理，支持检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，手动或自动化将恶意域名信息下发到终端安全软件做C2通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离。（提供有效证明材料）
★3、产品支持与我单位现网态势感知平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示。
4、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。
5、产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量实现自动链路切换。 
★6、产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。（提供有效证明材料）
★7、产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。
8、产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。
★9、产品内置不低于10000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供产品功能截图证明）
10、产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。
11、产品支持用户账号安全保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 
12、要求所投产品具备IT产品信息安全认证证书EAL4增强级。
★13、要求所投产品支持勒索病毒检测与防御功能，需提供产品功能截图证明，并提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“勒索病毒”的证书或检测报告证明功能有效性。
14、为了保证网络边界安全建设效果，要求产品除具有基本防火墙功能外，还具有应用识别、流量识别、深度内容检测、应用层安全防护等功能，并要求所投产品的生产厂商达到《信息安全技术第二代防火墙安全技术要求》，需提供证明材料。
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	上网行为管理
	1台
	工业
	1、2U设备，内置1+1冗余电源，采用国产化操作系统+国产化CPU，内存≥16GB，硬盘≥2TB ；配置6个千兆电口，≥4个combo口，≥4个万兆光口，本次须提供三年软硬件质保，包含3年入侵防御特征库、病毒防护特征库、无线非经特征库升级。
★2、设备最大吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥600万，每秒新建连接数≥20万；本次须实配SSL并发用户数≥3000；
3、设备内置应用识别规则库，支持≥12000条应用规则数，支持超过7000种的应用，支持超过500种海外应用，支持自定义应用，包括但不限于数据包方向、协议、端口、IP地址、目标域名、关键字识别等维度。
4、支持智能识别模式和快速识别模式，在智能识别模式下应用引擎尽可能地用各种方式识别网络流量，在快速识别模式下应用引擎将关闭部分智能分析功能以提高性能（须提供产品功能截图）。
5、可识别多种文件类型，包括电影、音频、文本、图片、压缩文件（ZIP、RAR、GZ、BZ2、Z、THZ、TBZ、7Z、CAB、BZ等）、应用程序、Office系列等；并支持对应用的文件传输行为进行上传、下载、双向的文件类型过滤。
6、支持IP准入、MAC准入、IP+MAC准入、本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、互联网钉钉认证、企业微信认证、CAS认证、OAUTH认证、混合认证和免认证，其中微信认证支持通过小程序获取手机号；支持对接深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器（须提供产品功能截图）。
7、支持用户MAC感知，当用户MAC地址变更后，要求重新认证，避免冒名认证现象；支持伪Portal抑制技术，支持通过HTTP302重定向或HTML-Refresh方式抑制非正常的HTTP或HTTPS的页面请求，从而保障系统稳定高效运行；支持基于HTTPS协议推送认证页面（须提供产品功能截图）。
8、支持基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能，提供至少四层管道嵌套；支持基于地址、用户、服务、应用、时间、终端型号、VLAN、DSCP等匹配条件进行流量控制；并支持配置保障带宽、最大带宽、每IP带宽、每用户带宽、带宽优先级等QoS动作。
9、支持防网络共享行为，针对私接路由器和非法无线热点行为进行识别和阻断；检测方式包括但不限于时间戳、UA识别、应用特征、Flash Cookie、微信长连接等，针对私接网络行为，惩罚方式包括但不限于无操作、阻断和限速，阻断和限速支持自定义惩罚时长（须提供产品功能截图）。
10、支持用户全天行为分析，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息。
11、系统定义≥8700+条主流攻击规则，包含用户提权、任意代码执行、木马、后门、挖矿、Web序列化、Webshell等主流防护类型；以及对应IPS规则的攻击类型、严重程度、CVE编号、CNNVD编号、协议、操作系统、发布年份、漏洞厂商等详细信息（须提供产品功能截图）。
12、支持HTTP、SOCKS4/SOCKS5等方式代理上网，实现内部用户通过设备代理的方式接入互联网，可以隐藏真实IP，避免被探测和攻击。功能标配，无需增加功能授权即可使用。
13、为保障产品在各类应用环境中的安全保护能力，投标产品厂商应具备中国信息安全测评中心（国测）颁发国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类三级）、国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全运营类二级）（须提供证书复印件）。

	20
	万兆多模光模块
	40块
	工业
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)

	21
	千兆多模光模块
	20块
	工业
	光模块(850nm,0.55km,LC)

	22
	万兆光纤跳线
	1批
	工业
	万兆光纤跳线

	23
	光缆布线
	1项
	工业
	五楼机房拉光缆到十二层，包括光缆，ODF，熔纤，人工费用，≥96芯2组.

	24
	服务器机柜
	43台
	工业
	1、19英寸42U标准服务器机柜，柜体外观尺寸：宽≥600mm，深度≥1200mm，高度≥2000mm。 
2、机柜采用焊接装结构设计，横截面小，稳定性高。
3、采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它≥1.2mm厚材料；机柜承重层板材料采用≥1.5mm厚材料。
★4、机柜静态承重能力≥2600kg，动态承载≥1800KG;抗震：满足符合通信行业标准《电信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005)载荷>600KG符合8、9烈度抗震要求;机柜门：前门单开，后门双开，门的开启角度应≥120°；设有网罩时，则网罩的开孔率应≥80%;机柜外观要求、机柜尺寸、结构及配置、机柜内气流组织要求、机柜配电要求、安全防护性能等符合YD/T2319-2020检验依据要求。（提供第三方机构出具的检验报告扫描件，报告需通过CMA或者CNAS认证）
5、安装支持：机柜可支持带PDU运输；机柜底部要求密封，底板为可拆卸结构；安装设备的U立柱可以调整，U立柱表面丝印有防腐蚀的RMU刻度，方便用户并快速安装设备；侧面留有方形安装孔配合安装固定承板及支架；机柜自带并柜组件，并柜时不需拆卸门板，方便工程实施。
6、布线部件：采用上进上出的走线方式时，机柜顶部应设计≥2个进/出线口，其边缘应作钝化处理，并装有毛刷，以免划伤线缆。进线孔位置应具有线缆固定装置和专用封闭装置，不允许漏风。机柜顶部须有专用走线桥架，强电与弱电隔离设计。
★7、机柜须提供第三方机构出具的检验测试报告（满足ROHS标准）检验报告需通过CMA或者CNAS认证，提供复印件并加盖投标人单位公章。
8、整体要求模块化机柜、空调、UPS电源、动环要与冷通道同一品牌产品，以避免出现安装尺寸、样式不统一、兼容性等问题。

	25
	PDU
	86个
	工业
	1、非金属材料特性：输出模块的塑胶材料采用PC/ABS材料，符合环保、耐压、耐热、耐磨、耐潮湿、高强度、抗冲击、高绝缘性、高阻燃标准，能有效防止使用中出现的触电危险。
2、垂直燃烧特性依据UL94-2013（R2018），条款8检测，实验结果满足“UL 94，V-2”的要求。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构出具的检测报告扫描件或影印件）
3、金属材料特性：输出模块的金属插接组件采用导电性能良好，弹性好，耐磨性、抗磁性，不易氧化高硬度的锡磷青铜；
4、防锈性能实验，通过GB2099.1-2008和YD/T 2063-2009标准的试样检测，表面不得出现锈迹。(提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构出具的检测报告扫描件或影印件)
5、输入≥32A，输出4位16A国标孔+8位10A国标孔。

	26
	PDU电缆
	1000米
	工业
	阻燃≥3*6平方电缆

	27
	冷通道部份(20柜体冷通道)
	1套
	工业
	1、机柜侧面全自动冷热通道门，全透明钢化玻璃含≥12mm厚的钢化玻璃及框架，含门楣。
2、机柜4个侧面封板，含上下两块，与机柜配套安装。
3、每台机柜配置20个1U高度塑料阻燃盲板。
4、后围板:适用于所有设备的后门方向，保持通道与机柜的一致性。
5、通道天窗： 
1）固定天窗适用于≥1200宽冷通道两端，钣金固定结构，走线使用。
2）活动天窗设计为镜框式结构，钢化玻璃≥80%的透光率，可翻转式密封组件，天窗采用电磁吸控制；含电磁铁、固定龙骨以及安装配件等。
3）空调天窗：每相对的空调配置一套，镜框式钢化玻璃结构。
6、配置微模块控制器：控制照明系统与天窗，可联动消防。
7、配置强弱电走线线槽：适用于机柜、空调、精密配电柜等设备的M型线槽（强弱电需各配1个），适用于通道两端的横跨线槽，含安装支撑架。
8、通道内配置LED照明系统。 
★9、为保证整体微模块的质量可靠性及稳定性，微模块整体要求、通道组件、监控系统、供电系统、制冷系统、布线系统符合TLC 023.1-2020 《微模块数据中心认证技术规范第 1 部分：组合式微模块》检验要求，其微模块能效值（PUE）分别在25%负载率≤1.18、50%负载率≤1.15、75%负载率≤1.12、100%负载率≤1.11，其PUE平均数值满足≤1.14的要求。(提供第三方检验报告扫描件或影印件），并提供微模块数据中心双排泰尔认证证书复印件。
10、其他组件：冷通道前后门铝合金组件、并柜件、PDU滑块、安装材料等辅材。

	28
	冷通道部份(30柜体冷通道)
	1套
	工业
	1、机柜侧面全自动冷热通道门，全透明钢化玻璃含≥12mm厚的钢化玻璃及框架，含门楣。
2、机柜4个侧面封板，含上下两块，与机柜配套安装。
3、每台机柜配置20个1U高度塑料阻燃盲板。
4、后围板:适用于所有设备的后门方向，保持通道与机柜的一致性。
5、通道天窗： 
1）固定天窗适用于≥1200宽冷通道两端，钣金固定结构，走线使用。
2）活动天窗设计为镜框式结构，钢化玻璃≥80%的透光率，可翻转式密封组件，天窗采用电磁吸控制；含电磁铁、固定龙骨以及安装配件等。
3）空调天窗：每相对的空调配置一套，镜框式钢化玻璃结构。
6、配置微模块控制器：控制照明系统与天窗，可联动消防。
7、配置强弱电走线线槽：适用于机柜、空调、精密配电柜等设备的M型线槽（强弱电需各配1个），适用于通道两端的横跨线槽，含安装支撑架。
8、通道内配置LED照明系统。 
★9、为保证整体微模块的质量可靠性及稳定性，微模块整体要求、通道组件、监控系统、供电系统、制冷系统、布线系统符合TLC 023.1-2020 《微模块数据中心认证技术规范第 1 部分：组合式微模块》检验要求，其微模块能效值（PUE）分别在25%负载率≤1.18、50%负载率≤1.15、75%负载率≤1.12、100%负载率≤1.11，其PUE平均数值满足≤1.14的要求。(提供第三方检验报告扫描件或影印件），并提供微模块数据中心双排泰尔认证证书复印件。
10、其他组件：冷通道前后门铝合金组件、并柜件、PDU滑块、安装材料等辅材。

	29
	市电配电柜
	1套
	工业
	含市电总开≥800A/3P 1个，维修旁路≥630A/3P 1个，UPS输入开关≥630A/3P 1个，≥400A接展示，含主路电量仪，含防雷接地。

	30
	UPS输出柜
	1套
	工业
	含UPS输出总开≥630A/3P 1个，维修旁路接线端子，下设列头柜1 ≥250A/3P 1个，列头柜2 ≥160A/3P 1个，备用≥250A/3P 1个，≥160A/3P 1个，含主路电量仪。

	31
	精密列头柜1
	1套
	工业
	1、列头柜宽≥600mm，深度≥1200mm，高度≥2000mm。                                                                                                                          
2、配置含主路总开≥160A/3P 1个，下设34个PDU开关32A/1P,备用6个32A/1P，含主支路监测模块，防雷模块，≥7寸触控屏 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

	32
	精密列头柜2
	1套
	工业
	1、列头柜宽≥600mm，深度≥1200mm，高度≥2000mm。                                                                                                                          
2、配置含主路总开≥250A/3P 1个，下设46个PDU开关32A/1P，备用6个32A/1P，含主支路监测模块，防雷模块，≥7寸触控屏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	33
	UPS系统柜
	1套
	工业
	1、三进三出模块化UPS电源，其满配容量应≥300kVA,单个功率模块容量≥50kVA，要求UPS主机可支持功率模块满配数量≥6个。
★2、符合YD/T2165-2017《通信用模块化交流不间断电源》I类UPS标准，输入电压范围满足线电压304～456V，输入功率因数最高可达≥0.999，输入电流谐波成分最低可达≥2.6%；系统效率最高可达≥96%。输出频率应不宽于50±0.5Hz，输出功率因数为1（1KVA=1KW）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或影印件）
★3、UPS应具备智能故障录波功能，能够自动识别并记录故障时刻前后一段时间内的整流\逆变波形数据，并可导出至电脑端生成波形图，在主机屏幕上可清晰地显示输出波形图，需提供证明材料。
4、UPS系统采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互不干扰。
5、为便于操作和维护，系统显示须采用≥10英寸及以上LCD大屏幕触摸彩色屏显示方式。根据现场实际需要，UPS屏幕可自由设置屏幕保护是否开启，并且屏幕保护等待时间可在1-60分钟范围内设置。
6、电池组节数可进行32～44节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 
7、UPS应具备单板级和器件级防护功能，PCB板出厂标配三防漆涂覆，对于风口处的敏感精密板件和MOS管等器件，采取特殊防护装置设计，避免粉尘侵蚀，环境适应性更强。（需提供证明材料）
8、要求本项目UPS系统集成≥128M Flash，支持≥10万条历史记录和历史数据存储，还可支持外扩SD卡，实现无限制数据存储。
9、所投UPS具有充电保护监测控制系统功能和蓄电池短路和蓄电池接反保护功能以及具有直流系统防纠正装置处理技术功能以及蓄电池充放电在线监测系统软件功能。（提供软件著作权证书扫描件或影印件）
10、UPS功率模块应采用全新风道设计，敏感元器件应全部隔离在底层PCB, 保护更全面，散热效果更佳。
11、UPS的每个功率模块对关键发热器件点位进行实时温度监测，包含整流IGBT温度、逆变IGBT温度、进风口温度、出风口温度等，该功能支持现场查验。（需提供证明材料）
★12、产品资质要求：提供泰尔认证、节能认证证书扫描件或影印件；设备制造厂商通过商品售后服务评价体系认证《GB/T27922-2011》认证，投标时提供证书复印件并可提供国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图及链接。

	34
	功率模块
	5个
	工业
	≥50KVA功率模块，输出有功功率≥50KW，三进三出，与主机同品牌，功率模块效率最高可达≥96%。

	35
	蓄电池
	80节
	工业
	★1、≥12V200AH蓄电池，要求与UPS主机同品牌，方便后期维护及整体兼容性。
2、蓄电池外观应无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。正、负极端子应有明显标志，便于连接。
3、阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求；正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。 低温敏感性试验后外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。
4、气密性应能承受≥50KPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
★5、容量保存率，静置28天后容量保存率应≥99%；密封反应效率应≥99%；过度放电，容量恢复值应≥99%；再充电性能，恒压充电24h的再充电能力因素应≥98%。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或影印件）
6、安全阀要求，安全阀开阀和闭阀压力≤20kPa。
7、防爆性能，充电过程中遇明火，内部应不引燃及引爆。
8、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤5%。
9、内阻≤2.4毫欧，每只蓄电池并配备防漏液托盘。
10、为保证产品质量，所投蓄电池须具有防伪查询系统。
★11、设备制造厂商通过商品售后服务评价体系认证《GB/T27922-2011》认证，提供证书扫描件并可提供国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图及链接。

	
	
	192节
	工业
	1、要求为免维护阀控式铅酸蓄电池，电压等级为12V，容量为250AH;

2、投标品牌为制造商所拥有，实现技术可控以保障售后品质，拒绝OEM及ODM产品参与，提供有效的商标注册证明文件；

3、可兼容配套UPS电源主机；

4、电池产品蓄符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》并通过具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构检测相关标准并合格，需出具有效期内的检测报告；

5、蓄电池密封反应效率应不低于99.5%；

6、蓄电池静置28天后其容量保存率不低于97.5%；

7、蓄电池应能承受 50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；

8、端电压均衡性：（1）单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应≤30mV。（2）蓄电池进入浮充状态24h后各蓄电池之间的端电压差应≤130mV。（3）蓄电池放电时各蓄电池之间的端电压差应≤0.2V；

9、同组电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2%；

10、提供生产商的排污许可证，制造厂商获得的ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，所有证书及证明材料均需要在有效期内；

11、蓄电池外壳采用具防火阻燃性的ABS材质；

12、蓄电池应具防爆性能（提供第三方证明文件并提供相关图文说明资料）；

13、蓄电池应具防渗透性能能从根本上解决渗液危害问题（提供相关第三方证明资料）；

14、蓄电池自身应具良好的便于散热能力，以降低电池充放电过程中的风险隐患（提供第三方证明文件并提供相关图文说明资料）；

15、蓄电池内应加装防短路垫片，大大提高电池的安全性能（提供第三方证明文件并提供相关图文说明资料）；

16、蓄电池应具防失水能力，使电池在平凡充放电及过充过放情况下不会因反应溶液流失而导致性能衰减（提供第三方证明文件并提供相关图文说明资料）；

17、蓄电池具强耐用性，具备深循环能力，不会因电池深循环造成电池寿命损伤（提供第三方证明文件并提供相关图文说明资料）；

18、蓄电池实际使用情况中蓄电池常处于浮充状态，为保障蓄电池对此工作状态的适应性，要求蓄电池产品具备低电流充电的适应性（提供第三方证明文件并提供相关图文说明资料）；

19、蓄电池应具备提高充放电的能力以应对多变复杂的电力环境（提供第三方证明文件并提供相关图文说明资料）；

20、蓄电池能够有效记忆蓄电池充放电的最佳反应点，控制其有效充放电的时间段，从而提高蓄电池的使用寿命，在25℃工作环境下设计浮充使用寿命达到13年（提供第三方证明文件并提供相关图文说明资料）；

21、蓄电池应能够有效减小瞬间电流，使蓄电池内部元器件免受影响，确保蓄电池能够遇到瞬间电流情况下正常工作（提供第三方证明文件并提供相关图文说明资料）；

22、蓄电池需是一种环保型蓄电池（提供第三方证明文件并提供相关图文说明资料）；

23、蓄电池需能够在高海拔工作环境下使用且不受高海拔环境影响其性能、安全性、稳定性（提供第三方证明文件并提供相关图文说明资料）；

24、为保证产品能够在相对恶劣的环境及工作条件下仍然保持最佳性能及安全性，需要蓄电池产品具有8、9级抗震能力（提供第三方检测机构出具的抗震检测报告证明文件并提供相关图文说明资料）

25、为保证蓄电池产品具备足够的安全性，蓄电池需通过消防产品检测（需提供国家质量监督检验中心出具的合格性检测报告证明文件）；

26、蓄电池产品具有产品质量监督检验出具的抽样质量检验报告；

27、蓄电池产品需要能够配合实现在线维护监测功能、实现智能监测管理功能、智能电池管理功能以便用户进行智能化管理，同时要求技术自主可控，需提供制造商对应的计算机软件著作权登记证书；

28、提供产品制造商货物的极板包装及出货检验规范、铅钙合金极板 检验规范、设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式，以确保产品的最终品质得以落实。

	36
	电池架
	2套
	工业
	1、冷板材质，每套可装≥200AH 40节，含电池与电池之间连接铜排或连接线。                                                                       
2、含1套电池组汇流箱（含总开关3P ≥630A*1+分项开关3P ≥320A*2及汇流排）。                                                                              

	37
	行级精密空调
	5台
	工业
	1、技术参数：制冷量≥40.0kW ，显冷量≥40.0 kW，风量≥8500CMH；机组宽≥600mm，深度≥1200mm，高度≥2000mm，与机柜一体化设计，正前送风，后回风。
2、压缩机系统：直流变频涡旋压缩机，且冷量输出可实现20%-100%连续调节,可根据机房热负荷快速响应输出满足需求的制冷量。
3、室内风机系统：要求采用高效后倾离心式EC风机，标配≥2个风机。
4、冷凝器部分：变频调速高效风机。
5、节能部分：可集成间接自然冷却系统。
6、节流器件：采用电子膨胀阀，能大大提高制冷剂流电子控制的效率，对制冷剂温度进行精确控制，防止过热，并确保制冷系数在较低的室外温度下有所提升。
7、控制显示系统：≥7英寸真彩触摸屏，可实时显示和反馈关键参数信息，直观显示空调运行状态。
8、精密空调具有存储控制及采集控制系统功能；精密空调应符合具有电磁兼容性能；提供证明文件。
★9、提供投标品牌控制系统主控软件证书扫描件。
10、空调通过节能认证，提供证书扫描件。                                                                       
★11、设备制造厂商通过商品售后服务评价体系《GB/T27922-2011》认证，提证书扫描件。

	38
	精密空调铜管及制冷剂
	5套
	工业
	1.精密空调配套铜管，含气管、液管、保温层、扎带等，根据工勘路由确定长度。
2.精密空调制冷剂，根据空调型号及铜管长度确定用量。

	39
	模块内嵌入式动环监控
	1套
	工业
	1、AC220V输入电源 , 性能优于Intel®I3 处理器，内存≥4G，固态硬盘≥256G，≥8路DI带12V供电，≥4路AI，≥6路DO,≥2个232/485复用口，≥4个485串口（其中2个带12V供电），≥2路12V电源输出，≥1路VGA接口，1路HDMI接口，1U标准机架安装。
2、动力环境监控系统软件：环境监控管理平台技术先进，采用当下最新多层开放式架构，组件化设计。展现采用WEB化组件，界面自由定义，电子地图与点位排布可实现所见即所得的操作，也能自动排位。在一个主界面即可完成告警查看、视频查看、远程控制、设备详细运行参数查看等相关操作，无需再进行菜单功能切换。环境监控管理平台包括监控中心、告警中心、报表分析、区域及设备管理、点位管理、告警管理、用户管理、系统设置几大功能板块、有效覆盖了对于环境监控管理。
3、含烟感≥4个、温湿度≥4个、≥2个声光、采集器1台及1个短信报警，可对门禁、视频、漏水、消防等进行监测。
★4、动环监控系统支持手机APP及微信报警运行控制程序系统功能；可支持3D可视化综合运维管理平台软件功能；整体微模块运维系统控制结构系统功能。提供软件著作权证书加盖公章。
★5、响应文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的软件检测报告扫描件或影印件。

	40
	机房门禁
	3套
	工业
	国密智能门禁一体机
国密加密：内置国密加密芯片。
屏幕参数： ≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024。
摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头。
认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、指纹、密码认证方式。
组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式。
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡、指纹等）通过后才开门。

	41
	多功能录入仪
	1台
	工业
	1、≥3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480。
2、采用≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能。
3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集。
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信。
5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。

	42
	机房监控摄像头
	8台
	工业
	400万智能变焦半球网络摄像机
人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时支持10张。
最高分辨率≥2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。

	43
	硬盘录像机
	1台
	工业
	2U机架式≥9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。
存储接口：≥9个SATA接口，可满配12TB硬盘，实配5块8T硬盘。
视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA。
网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。

	44
	机柜承重架
	56套
	工业
	机柜承重架，现场定制，采用工字钢。
模块化机房1 20个+模块化机房2 30个+市电柜 1个+UPS输出柜 1个+UPS 1台+汇流箱1个。

	45
	电池承重架
	2套
	工业
	电池承重架，根据现场定制。

	46
	主电缆
	160米
	工业
	从总配电箱至市电柜之间的电缆，2根。
市电至总配电箱双电源之间的电缆，4根（2根并一组）。

	47
	UPS输入出电缆
	10米
	工业
	从市电柜至UPS之间的电缆、从UPS至UPS输出柜之间的电缆。

	48
	空调输入电缆
	100米
	工业
	从市电柜至各列间空调之间的电缆，5组。

	49
	列头柜输入主电缆(30柜)
	90米
	工业
	从UPS输出柜至列头柜1之间的电缆。

	50
	列头柜输入主电缆(20柜)
	90米
	工业
	从UPS输出柜至列头柜2之间的电缆。

	51
	展厅输入主电缆
	90米
	工业
	从市电柜到展厅之间的电缆。

	52
	主机至总开关之间连接线
	30米
	工业
	从UPS主机至电池总开关之间的连接线：正、负、中三根，2根。

	53
	医院市配电柜双电源
	1只
	工业
	医院市配电柜双电源，安装在医院总配电柜内。

	54
	塑壳断路器
	3只
	
	塑壳断路器，安装在医院总配电柜内。

	55
	电缆施工费及配电改造
	1项
	工业
	电缆施工费及配电改造

	56
	上送风单冷空调
	2台
	工业
	1、制冷量≥20 kW，显冷量≥18 kW，风量≥5500 CMH，单冷上送风机组。
2、压缩机系统：变容量输出的高效柔性涡旋压缩机。
3、机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷， 要求在≥24℃， ≥50%RH工况下：显热比≥0.90。
4、能效比要求：室内风机：要求标配后倾式离心EC风机，要求≥24℃，≥45%RH工况下：机组制冷能效比应≥3.0。
5、室内风机系统：高效离心EC风机，并可实现下沉式设计。
6、控制显示系统：全中文真彩色≥4.3寸超大触摸图文显示屏，直观显示空调运行状态与被检测机柜进出风温湿度。
7、群控功能：群控≥64台机组，可共享并设定温湿度值，群控模式包括自动确认空调开启数量、避免竞争运行，定时轮巡与故障自动切换。
8、控制采集系统：结合群控系统，可外接≥1000个温湿度传感器，可根据机架的制冷需求，选择控制模式，包括最大值以及平均值等，作为制冷需求计算的依据，调节冷量、风量输出。
★9、空调通过3C认证、节能认证，提供证书扫描件。                                                                       
★10、设备制造厂商通过商品售后服务评价体系《GB/T27922-2011》认证，提供证书扫描件并可提供国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图及链接。              

	57
	上送风单冷空调安装辅材
	2项
	工业
	上送风单冷空调安装辅材，含安装所需要的动力电缆，安装承重架，安装费用。

	58
	金属天花（微孔）
	190.8平方米
	工业
	1、 产品名称：微孔金属天花  规格：600mm*600mm*0.8mm。     
2、板面涂层性能采用进口静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm，板面平整，无色差，涂层附着力强，能耐酸、碱、盐雾的侵蚀，长时间不变色，涂料不脱落。
3、针孔天花穿孔率≥16%，背面贴吸音无纺布。
4、铝合板在较大的温度变化下使用，性能不受影响。
5、安全无毒、防火，非可燃的铝板，阻燃烧特性符合建筑法规的耐火要求。
6、通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级检验。

	59
	收边件
	69米
	工业
	收边件

	60
	主龙骨
	67根
	工业
	主龙骨

	61
	吊杆
	200套
	工业
	吊杆

	62
	防静电活动地板（全钢无边）
	162
平方米
	工业
	1、产品名称：防静电活动地板 规格：600mm*600mm*35mm 。
2、材质要求：装饰面层采用≥1.2mm高耐磨防开裂防静电贴面，表面电阻值为106-9Ω，机械性能：集中荷载≥2950N/m2, 均布载荷≥12500N/m2; 贴面采用 4 度倒角处理工艺，耐磨及防静电性能优良，支架厚度上托≥3mm，下托≥2mm，横梁壁厚≥1.0mm。上层板基采用优质 SPCC1D 硬质合金冷轧钢板，板基表面采用静电喷塑，钢板厚度≥0.7mm；下层板基采用 ST14 拉伸板， 经拉伸后点焊成形，外表 （下层板基）经磷化后进行静电喷塑处理，钢板厚度≥0.6mm；
3、通过GB/T36340-2018的对地电阻，外观尺寸，外观要求，集中荷载的要求。

	63
	金属墙板
	194.88平方米
	工业
	1、产品名称：金属墙板。
2、表面材：热熔镀锌钢板SGCC T≥0.6MM；涂装工艺采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理；涂层均匀、附着力强；漆膜性能具备良好的抗氧化性能和焊接性能。
3、钢板与背面12MM高密度品牌石膏板采用组合胶粘接，可保永不分离。满足室内对防火、隔音、保温及防尘等需求。
4、涂层：环保聚氨酯涂层厚度≥20UM；后烤漆涂层厚度≥45UM。
5、墙板连接：滚压成型的V形连接边配合H型卡件固定；在大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度。
6、与板之间之间的固定，用小卡件，间距400mm;相邻板之间缝隙为12mm，板固定完毕后用压条嵌入。
7、通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的防火性能A级检验。
8、金属墙板通过GB6566-2010建筑材料放射性核素限量检测；内照射指数低于0.1，外照射指数小于0.1，符合A类装饰材料规定要求。

	64
	不锈钢踢脚线
	72米
	工业
	不锈钢踢脚线

	65
	阳角件
	21根
	工业
	阳角件

	66
	阴角件
	25根
	工业
	阴角件

	67
	75系列龙骨
	294.88平方米
	工业
	75系列龙骨镀锌

	68
	安装及运费
	194平方米
	工业
	天花安装、静电地板安装、墙板安装及运费（人工）。

	69
	天、地、墙刷防潮防尘漆                                                                                  
	550平方米
	工业
	天、地、墙各刷三遍防潮防尘漆（材料及人工）。

	70
	地面基层找平
	194平方米
	工业
	地面基层找平

	71
	数据中心操作台
	4位
	工业
	数据中心操作台，包括人体工学椅。

	72
	数据中心上层卫生间防水
	4间
	工业
	数据中心上层卫生间重做防水，共4间。

	73
	隔墙拆除
	80平方米
	工业
	隔墙拆除（现场拆除、短距清运及人工），三堵隔墙。

	74
	吊顶拆除
	194平方米
	工业
	顶面吊顶板拆除（吊顶板和顶面所有灯具拆除及人工清运）。

	75
	门窗拆除
	20平方米
	工业
	封堵4道窗（与原外墙保持一致），拆除2道门。

	76
	现场清理、施工垃圾清运
	1项
	工业
	现场清理、施工垃圾清运。

	77
	新建隔墙
	19.8平方米
	工业
	新建隔墙（材料及人工）

	78
	新建玻璃防火隔墙
	18.5平方米
	工业
	新建玻璃防火隔墙（材料及人工）

	79
	玻璃防火隔墙顶及地处理
	1项
	工业
	玻璃防火隔墙顶及地处理（材料及人工）

	80
	防火门
	1道
	
	防火门（材料及人工）

	81
	防火玻璃门
	3道
	工业
	防火玻璃门（材料及人工），包括玻璃防火门，控制器，电机。

	82
	线路暗排
	194
平方米
	工业
	铜芯线≥2.5平方，PVC线管件，开关、插座、暗装底盒（不含主进线、弱电电线），灯具。

	83
	接地端子箱 
	3个 
	工业
	等电位联接端子箱 

	84
	联合接地系统制作
	3项 
	工业
	机房大梁主钢筋、焊接、修复等。

	85
	均压网 
	80米 
	工业
	30×3mm 紫铜带 

	86
	均压环 
	80米 
	工业
	40×4mm 扁钢 

	87
	等电位接地线缆 
	80米 
	工业
	等电位接地、设备接地线缆，含所有设备一对一接地；铜鼻子，≥4平方线缆。

	88
	接地系统主干线 
	50米 
	工业
	主干线接地，含铜鼻子 ，≥10平方线缆。

	89
	绝缘子 
	100个 
	工业
	绝缘子及膨胀螺栓

	90
	柜式七氟丙烷灭火装置
	5套
	工业
	1、类型:固定式柜式灭火装置，≥90L钢瓶。
2、灭火剂储存压力：2.5Mp。 
3、灭火喷射时间：≤10s。                                    
4、最大工作压力：4.2Mp 。                                                            
5、适用环境温度：0℃-50℃；启动方式：启动电磁阀启动。                                                                              
6、柜式灭火装置含储瓶、电磁驱动容器阀、压力信号器、喷头、连接管路、管路附件、柜体。

	91
	七氟丙烷药剂
	392公斤
	工业
	HFC-227国标

	92
	泄压口
	2套
	工业
	开孔尺寸≥405*405

	93
	点型光电感烟火灾探测器
	7个
	工业
	智能型，电子编码，全集成芯片，SMT工艺，三防工艺，含底座。

	94
	点型感温火灾探测器
	7个
	工业
	智能型，电子编码，全集成芯片，SMT工艺，三防工艺，含底座。

	95
	火灾声光警报器
	1个
	工业
	编码型，二线制,启动后可发出强烈的声光报警信号。

	96
	气体释放警报器
	1个
	工业
	编码型，启动后可发出光信号。与气体灭火控制器配套使用。

	97
	紧急启停按钮
	1只
	工业
	使用温度：-10℃～50℃；湿度：＜95%RH（不凝露）。

	98
	火灾报警控制器
	1台
	工业
	1、主电电源：AC220V（+10%，-15%），50Hz，含备电电池。
2、容量：可实现1个防火区的火灾报警和气体灭火控制。
3、壁挂式，汉字液晶显示，最多连接总线设备≥100只，含打印机。
4、功耗：监视状态功耗≤20W  最大功耗：≤120W。
5、使用环境：0℃～40℃ 相对湿度：≤95%，不结露。

	99
	安装辅材
	1批
	工业
	包含两个防毒面具，安装所需阻燃线和线管等辅材。

	100
	轻钢龙骨石膏板造型吊顶
	44m2
	工业
	轻钢龙骨石膏板造型吊顶

	101
	顶面灯槽
	68m2
	
	顶面灯槽

	102
	天棚腻子粉
	78m2
	工业
	天棚腻子粉

	103
	天棚乳胶漆
	78m2
	工业
	天棚乳胶漆

	104
	轻钢龙骨微孔金属板吊顶
	70m2
	工业
	轻钢龙骨微孔金属板吊顶

	105
	艺术造型墙面
	186m2
	工业
	艺术造型墙面

	106
	造型墙面
	45m2
	工业
	造型墙面

	107
	异形展示台
	3个
	工业
	异形展示台

	108
	墙面展台
	35米
	工业
	墙面展台

	109
	墙面装饰柜及展示架
	30m2
	工业
	墙面装饰柜及展示架

	110
	墙面腻子粉
	110m2
	工业
	墙面腻子粉

	111
	墙面艺术漆
	110m2
	工业
	墙面艺术漆

	112
	成品套装门
	7m2
	工业
	成品套装门

	113
	不锈钢踢脚线
	51米
	工业
	不锈钢踢脚线

	114
	水泥砂浆地面找平
	112m2
	工业
	水泥砂浆地面找平

	115
	地胶
	112m2
	工业
	地胶

	116
	展示厅座谈
	1项
	工业
	展示厅座谈桌，座谈椅。

	117
	现场清理、施工垃圾清运
	1项
	工业
	现场清理、施工垃圾清运。

	118
	隔墙拆除
	32m2
	工业
	隔墙拆除（现场拆除、短距清运及人工），三堵隔墙。

	119
	吊顶拆除
	148m2
	工业
	顶面吊顶板拆除（吊顶板和顶面所有灯具拆除及人工清运）

	120
	门窗拆除
	15m2
	工业
	封堵4道窗（与原外墙保持一致）

	121
	配电柜
	1台
	工业
	含市电总开≥400A/3P 1个,≥250A/3P 1个，≥160A/3P 1个, ≥100A/3P 1个，≥63A/3P 6个，2P16A3个，1P32A1个，含主路电量仪，含防雷接地。

	122
	线路暗排
	148m2
	工业
	铜芯线3*≥2.5平方，PVC线管件，开关、插座、暗装底盒（不含主进线、弱电电线），灯具。

	123
	LED显示屏
	31.34㎡
	工业
	两块15.6平方LED显示屏。
★1、像素间距≤1.25mm，采用SMD1010封装方式，采用全压铸铝箱体安装，模组分辨率不低于（宽）256点×（高）128点；显示亮度≥800d/m2,亮度调节0~100%无极可调，像素点密度≥640000dot/㎡；整屏平整度应≤0.02mm/㎡，盲点率应≤0.0001，无常亮点；发光点中心距偏差≤2%，亮度均匀性≥98%，色度均匀性：±0.002 Cx,Cy之内。（提供检测机构出具的检测报告）
2、灰度等级≥14bit，且支持在不同亮度情况下8~16bit任意设置；屏体色温应800K~11000K可调，最高对比度≥8000:1；刷新率≥3840Hz，支持50/60Hz换帧频率；峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤200W/㎡；显示屏在-20℃到+60℃的环境工作8h后恢复常温1h，正常工作无异常；显示屏在最高温度环境下，相对湿度10%-85%通电工作8h，无凝露。
3、盐雾10级试验：样品在温度35℃，PH值：6.5～7.2盐雾工作试验空间内放置48h，样品表面与垂直方向成倾斜角，相互不重叠、接触，试验结束后，清洗样品表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h，样品表面未出现起泡、裂纹、毛刺、锈蚀等现象。
4、符合GB/T 4208-2017 外壳防护等级检测，防护等级：IP63。
★5、屏幕具备单独调教伽马设计，支持γ校正曲线≥20条；显示屏的发光模块面色一致，并几是哑光的，反光有效系数≤5%，杂点应小于1/100000；故障平均修复时间MTTR应≤10分钟，平均失效间隔时间≥100000小时。
6、箱体可承受≥5500N压力和压力测试；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。


	124
	LED专用电源
	108台
	工业
	额定输入电压：200-240VAC;输入频率：50Hz；短路保护，过流保护。

	125
	接收卡
	108张
	工业
	单卡带载 ≥512×512 像素 ； 支持逐点亮色度校正；支持接收卡预存画面设置；支持温度、电压、 网线通讯和视频源信号状态检测；集成10个标准 HUB320接口，免接 HUB 板；支持Mapping定位；采用千兆网口， 可以连接 PC 端 。

	126
	发送卡
	12张
	工业
	输入:1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出:4x网口；1U标准机箱

	127
	拼接处理器机箱
	2台
	工业
	1、纯硬件设计架构，标准机架式安装，金属结构机箱。
★2、整机规模支持输入≥ 28路接口，输出≥ 16路接口 ，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换;输出板卡支持≥8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置;支持双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备。（提供测试报告）
3、支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等。
4、支持≥2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等。
5、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息。
6、可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作。
7、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作。
8、系统支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示； 预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示。
9、支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用。
10、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows、麟麟、IOS、Android、Linux等操作系统访问设备及交互操作。
11、视频拼接器系统软件需具有软件著作权证书。
12、提供所投产品3C认证、产品彩页等证明材料。

	128
	输入板卡
	2张
	工业
	1、1路HDMI2.0输入，最大支持分辨率≥4096×2160@60Hz并向下兼容。
2、支持HDCP协议。

	129
	输入板卡
	2张
	工业
	1、4路HDMI信号输入，分辨率支持≥2K@60并向下兼容。
2、支持单/双链路切换，双链模式下支持≥4K@30并向下兼容。
3、单链路模式极限宽高≥2048，双链路模式极限宽高≥3840。
4、支持HDCP协议。

	130
	输出板卡
	4张
	工业
	1、4路HDMI信号输出，分辨率支持≥2K@60并向下兼容。
2、分辨率支持极限宽度：≥2560，极限高度：≥2560。

	131
	输出板卡（音频）
	4张
	工业
	1、4路HDMI信号输出，分辨率支持≥2K@60并向下兼容。
2、支持4路音频接口输出。
3、分辨率支持极限宽度：≥2560，极限高度：≥2560。

	132
	功能卡
	2张
	工业
	1、2路RJ45千兆网口，在Web网页端查看预监和回显画面。
2、1路HDMI接口，连接显示器查看预监和回显画面。

	133
	可视化控制平台
	1台
	工业
	1、支持多媒体服务器和播控系统的可视化控制。 支持触控一键切换播控服务器的预存节目。支持对播控服务器进行黑屏、播放、暂停、停止、音量和播放进度控制。
★2、支持多媒体服务器拖拽式媒体快速开图层、图层切换媒体素材、图层优先级调整（图层置顶、置底、上移一层和下移一层控制）；（提供测试报告）。
3、支持多媒体服务器上的图层位置（图层X坐标、Y坐标）、大小（图层高度和宽度）的触控和精确调节多种操作方式，图层多角度精准的旋转。
4、支持图层优先级调节、快速铺满布局和接口、图层一键全屏、图层拖拽缩放、图层快速替换、清除图层、图层冻结、图层锁定等操作。支持精准吸附功能，窗口移动可以快速上下左右和四角自动对齐吸附。
5、支持大屏区域进行开窗操作，平台自带精准吸附功能，窗口移动可以快速上下左右和四角自动对齐吸附，缩短操作路径。
6、支持视频拼接服务器及编解码器设备大屏黑屏、冻结、清除等操作，支持操作区域锁定、实时视频画面关闭和开启。
7、支持LED大屏亮度调节功能；支持信号源、视频拼接处理器、控制系统和拼接大屏全链路拓扑连接全景化展示，支持拓扑的自由放大缩小；支持按区域查看套拓扑图，展示信号源，设备和屏幕连接状态并异常告警。

	134
	PLC智能配电柜
	1套
	工业
	加厚冷轧钢板；防水等级：IP65。
具有过载、过流、过压、短路保护功能；配置网口/RS485、一键安装、中控控制、语音提示、消防报警。

	135
	LED屏控制台
	2台
	工业
	CPU:≥i5-12500；内存：≥ 16G；硬盘：≥1T机械硬盘+256G固态硬件；显卡：≥2G独显；显示器、键盘鼠标。

	136
	移动控制台
	1台
	工业
	≥12.1英寸 ≥8+128GB WiFi版。

	137
	无线路由器
	1台
	工业
	4个10/100M/1000M自适应WAN/LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）。

	138
	屏体布线
	1批
	工业
	≥YJV 3*16㎡ 1组，RVV 3*2.5㎡ 12组，网线48组、HDMI线，屏体内排线、屏体内电源线。

	139
	备品备件
	2项
	工业
	≥2张单元板；≥1个电源；≥1张接收卡。

	140
	钢架结构
	31.34㎡
	工业
	现场定制

	141
	钛金包边
	31.34㎡
	工业
	材质：不锈钢;规格：拉丝无指纹。

	142
	LED屏安装调试
	31.34㎡
	工业
	满足LED屏显示，含租用脚手架费用，含运输费用。

	143
	吸顶音箱
	8只
	工业
	≥1×6.5"两分频同轴驱动单元；额定功率≥60W/16Ω； 特性灵敏度≥90dB/1w/1m（有效频响范围平均）；大声压级≥114dB；额定频率范围（-10dB）100Hz-18KHz；覆盖角度(H×V)：≥90°×90°。（提供第三方检测报告，报告出具机构符合CMA/CNAS认可）。

	144
	功率放大器
	2台
	工业
	4通道；功放类型：D类或TD类，电源工作范围：AC 100-240V 50Hz；保护功能:开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能；额定功率：≥4×200W/8Ω，≥4×300W/4Ω，≥2×600W/8Ω；频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）；总谐波失真(1kHz)：≤0.1%；信噪比(A计权)：≥95dB；串音(1kHz)：≥70dB。

	145
	调音台
	1台
	工业
	1、全中文面板，具备≥12路输入(话筒XLR输入≥8路)，具备≥10路输出（主输出≥2路，编组≥2路，辅助≥2路，监听≥1路，耳机≥1路）。
2、效果及返回输入可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出。
3、采用高品质话放，多媒体输入可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出。
★4、具有立体声图示均衡器≥7段；具有DSP效果器≥99种；具有红绿双色发光哑音按键≥9路；（提供产品实物接口图片及说明）。
5、支持蓝牙接收功能及USB播放，支持多格式解码播放（MP3/WMA）。
6、具有红绿电子发光器双色哑音按键≥9路。
7、具有音轨输入≥1路，为外部设备衰减10dB输入；录音输出≥1路，为外部设备提供主通道-10dB信号输出。

	146
	数字音频处理器
	1台
	工业
	1、音频矩阵：模拟输入8路，模拟输出8路，支持手机、平板与电脑端软件任意切换。
2、接口验证：8*AUDIO IN，8*AUDIO OUT，1*RS232，1*RS485，4*GPIO,1*ETHERNET   以太网接口，1*USBAUDIO。
3、DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS；采样率:48 kHz，± 100 ppm；THD+N:0.002% @+4dBu。
4、输入动态范围：110dB；输出动态范围：110dB。
5、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB。
6、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB。
7、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB。
8、8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric，Lowshelf，Highshelf，Lowpass，Highpass。
9、支持物联网平台实时查看设备在线状态，实时查看电平、通道静音，矩阵混音状态提供通过“CMA”、“CNAS”带本项功能的检验报告。
10、支持物联网平台远程操控设备音频矩阵切换，支持一键静音，调整每路音频增益控制音量大小提供国家认可的通过“CMA”或“CNAS”带本项功能的检验报告。

	147
	网络电源管理系统
	1台
	工业
	★1、可控电源路数：≥8路。
2、时序通道：默认1秒(可通过上位机修改，最大96秒)。
3、通道额定输出电流：≥10A。
4、整机额定总输出电流：≥25A。

	148
	无线麦克风
	1套
	工业
	1、自动对频技术，仅需一键操作即可自动同步接收、发射工作频率。
2、ID码设计，具有身份识别功能，避免干扰和串频现象。
3、采用UHF超高频段，真分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失；
4、配套1台接收主机和2只无线领夹发射器。
5、射频范围：≥UHF537MHz-587.3MHz；可调范围：≥50MHz ；信道数目：≥200个；音频响应：≥50Hz-15KHz；主机音量调节：可调范围≥0~8。

	149
	线材配件
	1批
	工业
	音箱线8组，音频跳线。设备机柜1台（ LED屏及音频设备机柜）。

	150
	液晶电视
	2台
	工业
	支持：无线/有线；运行内存/RAM≥4GB；存储内存≥128GB；CPU≥四核；亮度≥400-600尼特；屏幕比例16:9；屏幕尺寸≥100英寸。

	备注：

1、供应商负责完成本次项目所需的辅材，包含PDU、光纤、光模块、网线、装修辅材等材料。负责完成本次项目所需数据迁移、设备迁移等。

招标人提供现场堪探，凡保证本项目正常运行的设备、软件及辅材等都应该包含在报价当中，凡是应包含而未包含的设备、软件及辅材等都一律视为已含在总价当中，招标人不再支付任何费用。 现场勘探联系电话：0872-2127796 信息科。

3、本建设内容包括数据中心计算存储资源、数据中心网络传输、数据中心微模块、展示厅4个部分：

1）、数据中心计算存储资源部分：（虚拟化服务器8台、数据库服务器5台、容灾超容合服务器5台、外网超容合服务器3台、业务双活存储2台、影像双活存储2台、归档存储1台、容灾业务软件1套等）详见需求及参数表。

2）、数据中心网络传输部分：（核心交换机板卡扩容2块、数据中心服务器交换机2台、数据中心管理交换机1台、数据中心运维管理交换机1台、负载均衡1台、数据中心防火墙2台等）详见需求及参数表。

3）、数据中心微模块部分：（服务器机柜43台、UPS系统柜1套、行级精密空调5台、机房改造等）详见需求及参数表。

4）、展示厅部分：（LED显示屏、调音台、功率放大器、调音台、数字音频处理器、液晶电视、展厅改造等）详见需求及参数表。


四、说明

本章的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的品牌型号、专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品。同时填写技术规格偏离表。



